<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek




                             Rapportage stikstofdepositie


Projectnummer:                 190429
Omschrijving:                  Herontwikkeling a/d Nieuwediep 9-A
Documentnummer: 190429-R01
Datum:                         5 juni 2020
Gewijzigd:                     -
Status:                        Definitief
Opdrachtgever:                 Bouwbedrijf Schot B.V.




Adviseur:                      S. (Stijn) van den Broek
                               s.vandenbroek@constabiel.nl | 06 - 37 22 99 81



 Reigerstraat 30k         6883 ES Velp           info@constabiel.nl             026 - 261 98 97

 conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | Handelsregister 56550448 | B.T.W. nr. NL 852181437B01
 www.constabiel.nl | info@constabiel.nl
 Alle werkzaamheden worden verricht onder de toepasselijkheid van de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur
 DNR2011, gedeponeerd te griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Op verzoek kunnen wij u deze algemene voorwaarden
 toezenden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek                                                                       Pagina 2 van 27


Colofon
Opdrachtgever
Bouwbedrijf Schot B.V.
t.a.v. Dennis Papen
Postbus 117
7240 AC Lochem

Opsteller rapportage
conStabiel | Adviseurs in Bouwtechniek
Opsteller:                  S. (Stijn) van den Broek
Interne controle:           ing. D. (Dries) van Eijk


Projectteam:                Bouwkundig adviseur: ing.
                            Tekenaar:

Revisies
Wijziging a:                Het aantal vervoersbewegingen van het zware vrachtverkeer tijdens de bouwfase
                            aangepast in de Aerius berekening.
Wijziging b:                Het verwerken van de opmerkingen van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.
Wijziging c:                Het verwerken van de opmerkingen van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel met
                            kenmerk 2020-133272




 conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek                                                                       Pagina 3 van 27


Inhoudsopgave

Colofon                                                                                                           2
Inhoudsopgave                                                                                                     3
1.     Inleiding                                                                                                  4
     1.1    Inleiding                                                                                             4
     1.2    Algemene uitgangspunten                                                                               4
     1.3    Projectgegevens                                                                                       4
2.     Toetsingskader                                                                                             5
3.     Projectomschrijving                                                                                        6
4.     Uitgangspunten bouw- en gebruiksfase                                                                       8
     4.1    Inleiding                                                                                             8
     4.2    Bouwfase woningen                                                                                     8
     4.3    Infra                                                                                                 10
     4.4    Gebruiksfase                                                                                          11
5.     Resultaten en conclusie                                                                                    12
Bijlage 1: tabel projectfases toelichting                                                                         13
Bijlage 2: rekenresultaat bouwfase                                                                                14
Bijlage 3: rekenresultaat gebruiksfase                                                                            22




 conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek                                                                       Pagina 4 van 27


1.        Inleiding
1.1       Inleiding
Voor het project Herontwikkeling a/d Nieuwediep te Huissen is door Bouwbedrijf Schot B.V. aan conStabiel
opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een stikstofdepositieberekening. Gedurende het opstellen van de
rapportage is door conStabiel aan de opdrachtgever advies gegeven om het plan te laten voldoen aan de
geldende regels. Deze rapportage heeft dan ook betrekking op de definitieve documenten.
Dit rapport dient mede als onderdeel voor de omgevingsvergunning.

1.2       Algemene uitgangspunten
Deze rapportage heeft betrekking op en is opgesteld op basis van onderstaande documenten van conStabiel:
      •   Tekening BD100 met hierop de gevelaanzichten, plattegronden en doorsnede.
      •   Tekening BD001 met hierop de bestaande situatie.
      •   Tekening BD000 met hierop de nieuwe situatie.
Overige documenten:
      •   De berekening is opgesteld met behulp van de Aerius Calculator 2019A, daarnaast is gebruikgemaakt
          van onderstaande brongegevens:
              • NSL monitoringskaart 2019.
              • Toekomstbestendig parkeren – Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, CROW 2017.
              • Rapport b_NL.IMRO.1705.228-ON01_tb5: voortoets stikstofdepositie afkomstig van gemeente
                 Lingewaard.

1.3       Projectgegevens
Het project is kadastraal bekend onder sectie M, nummer 634, 635, 637, 725, 727 en 896 (kadastrale)
gemeente Lingewaard. De twee-onder-één-kapwoning bestaat uit één bouwlaag met daarbovenop de kap,
waarbinnen zich een zolder bevindt. Het project is dusdanig op de kavel gesitueerd, zodat de voorgevel
georiënteerd is op het noordwesten.




Bovenstaande afbeelding dient niet als referentiebeeld van de woningen maar dient als impressie van de grote
van de woning.



 conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek                                                                       Pagina 5 van 27


2.      Toetsingskader
Bouwbedrijf Schot wil een twee-onder-één-kapwoning bouwen op een kavel aan de Nieuwediep te Huissen.
Zowel de aanleg- als de gebruiksfase van het plan dragen bij aan de stikstofdepositie. De overheid heeft
verboden dat stikstof – die bijvoorbeeld bij bouwprojecten vrijkomt – terechtkomt in beschermde
natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). Voor dit project is het meeste kritische natuurgebied de Rijntakken.
De bescherming van de natuurgebieden is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming. Deze wet
beschermt ook plant- en diersoorten. Een verslechtering van de leefomgeving van deze soorten leidt uiteraard
tot een verslechtering van de planten en dieren die hierin leven.
De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de bouwfase vindt plaats door de
voertuigbewegingen ten behoeve van de aan- en afvoer van materialen en personen en het gebruik van
mobiele werktuigen tijdens de constructie van het bouwwerk.
De emissie tijdens de gebruiksfase wordt veroorzaakt door alle voertuigbewegingen van en naar het plan.
Na de uitspraak van de Raad van State (d.d. 29 mei 2019) mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet
meer als basis worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die stikstof uitstoten. Als gevolg daarvan
moet per activiteit duidelijk worden gemaakt dat beschermde natuurgebieden niet worden aangetast door
stikstof- en ammoniakuitstoot.
Het beoogde plan mag geen negatieve effecten veroorzaken op de omliggende Natura 2000-gebieden. Met het
programma Aerius Calculator wordt de depositie van stikstofverbindingen in de vorm van ammoniak (NH3) en
stikstofoxiden (NOx) op het oppervlak van de omliggende Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt. Bij een
projecteffect kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar zorgt het beoogde plan niet voor een significante
toename in stikstofdepositie en worden negatieve effecten uitgesloten.
Wanneer het projecteffect hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar dient een vergunning te worden aangevraagd en is
nader aanvullend onderzoek noodzakelijk. De vergunning kan alleen worden verleend indien de zekerheid is
verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast. Dit kan worden
aangetoond met een verschilberekening tussen de referentiesituatie en de toekomstige situatie (interne
saldering). Wanneer blijkt dat het projecteffect van het beoogde plan kleiner dan of gelijk is aan de
referentiesituatie, kan de vergunning verleend worden.




 conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek                                                                       Pagina 6 van 27


3.       Projectomschrijving
De twee-onder-één-kapwoning is gelokaliseerd in de wijk Het Zand van de gemeente Lingewaard. Het
plangebied bevindt zich op 1710 meter van het Natura-2000 gebied de Rijntakken. Zie afbeelding 3.




Afbeelding 1: omgeving plangebied




Afbeelding 2: situatie plangebied




 conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek                                                                       Pagina 7 van 27




Afbeelding 3: situatie plangebied met afstand tot Natura-2000 gebied de Rijntakken




 conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek                                                                       Pagina 8 van 27


4.       Uitgangspunten bouw- en gebruiksfase
4.1      Inleiding
De Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2019A geeft bij paragraaf 6.1.2. het toepassingsbereik
aan. Verspreiding van verkeersemissies bij wegen binnen de bebouwde kom, met aaneengesloten bebouwing
dicht langs de weg, is niet bedoeld om de uitstoot van stikstof mee te berekenen.
Bij de berekening zijn we ervan uitgegaan dat de wegen niet grenzen aan aaneengesloten bebouwing.
In bijlage 1 worden het materieel met draaiuren en het aantal voertuigen zwaar vrachtverkeer aangetoond.



4.2      Bouwfase woningen
Bouwbedrijf Schot heeft de benodigde gegevens voor de bouwfase aangeleverd.
Uitgangspunten slopen bestaande bebouwing/bouwrijp maken:
     •   Gebruik van graafmachine, 200 kW, bouwjaar vanaf 2015, diesel, belasting 60%, 40 draaiuren,
         emissiefactor 0,3 g/kWh.
     •   Gebruik van mini graafmachine, 28 kW, bouwjaar vanaf 2007, diesel, belasting 60%, 30 draaiuren,
         emissiefactor 5,4 g/kWh.
     •   Zwaar vrachtverkeer, 20 voertuigen gedurende de eerste fase van het project. Met zwaar vrachtverkeer
         worden voortuigen van minimaal 7,5 ton in combinatie met drie of meer assen met een minimale
         voortuiglengte van 10m bedoeld.


Uitgangspunten bouwfase:
     •   Gebruik van een elektrische mobiele kraan die het merendeel van het transport voor zijn rekening
         neemt, inclusief het plaatsen van de prefab dakplaten (emissieloos).
     •   Gebruik van betonstorter, 200 kW, bouwjaar vanaf 2015, diesel, belasting 50%, 10 draaiuren,
         emissiefactor 0,4 g/kWh.
     •   Gebruik van mobiele kraan, 200 kW, bouwjaar vanaf 2015, diesel, belasting 50%, 12 draaiuren,
         emissiefactor 0,4 g/kWh.
     •   Wegverkeer, binnen bebouwde kom, bestelauto diesel 2,0 – 3,5 ton GVW, Euroklasse 6, 960 voertuigen
         gedurende het gehele project.
     •   Zwaar vrachtverkeer, 19 voertuigen gedurende de bouwfase van het project. Met zwaar vrachtverkeer
         worden voortuigen van minimaal 7,5 ton in combinatie met drie of meer assen met een minimale
         voortuiglengte van 10m bedoeld.


Toelichting bouwrijp maken:
De 40 draaiuren van de graafmachine zijn nodig voor het bouwrijp maken van het terrein, dit is inclusief het
verwijderen van de bestaande kas. Daarnaast zijn 30 draaiuren van de mini graafmachine nodig voor de
werkzaamheden voor beplanting en straatwerk van het perceel.
Het zware vrachtverkeer bestaat uit voertuigen die de bouwplaats voorzien van materiaal/materieel. Daarnaast
worden deze voertuigen ingezet om materiaal/grond af te voeren.


Toelichting bouwfase:
De 10 draaiuren van de betonstorter zijn nodig voor de fundering en de vloeren in het werk te storten.
De 12 draaiuren van de mobiele kraan zijn nodig voor het leggen van de begane grond- en 1e
verdiepingsvloeren. Zie bijlage 2 voor de locatie van deze puntbron.
De kozijnen, HSB-wanden en prefab dakelementen worden met behulp van een elektrische kraan geplaatst.
Het bovenstaande wegverkeer geeft de voertuigen van de arbeiders weer.

 conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek                                                                       Pagina 9 van 27

Het zware vrachtverkeer bestaat uit voertuigen van de leveranciers van de verschillende bouwmaterialen. Ook
worden deze voortuigen ingezet om materieel te leveren.
De gemiddelde etmaalintensiteit op de Karstraat ligt conform de site van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) onder de 10.000. Deze ligt nog steeds vele malen hoger dan de
maximale verkeersgeneratie van de bouwfase. Het verkeer ten gevolge van de bouwfase zal dus ter hoogte van
de Karstraat volledig zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Bijlage 2 geeft beide typen verkeer weer
als lijnbronnen.




 conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek                                                                       Pagina 10 van 27


4.3     Infra
Hieronder worden de uitgangspunten voor de aanlegging van het fietspad benoemd en toegelicht. Hierbij is
aangenomen dat de sloot ten zuidwesten van het te leggen fietspad gehandhaafd blijft.
Uitgangspunten slopen bestaande bebouwing/bouwrijp maken:
    •   Gebruik van graafmachine, 200 kW, bouwjaar vanaf 2015, diesel, belasting 60%, 8 draaiuren,
        emissiefactor 0,3 g/kWh.
    •   Gebruik van laadschop, 100 kW, bouwjaar vanaf 2015, diesel, belasting 60%, 4 draaiuren,
        emissiefactor 0,4 g/kWh.
    •   Zwaar vrachtverkeer, 11 voertuigen gedurende de eerste fase van het project. Met zwaar vrachtverkeer
        worden voortuigen van minimaal 7,5 ton in combinatie met drie of meer assen met een minimale
        voortuiglengte van 10m bedoeld.


Uitgangspunten bouwfase:
    •   Gebruik van laadschop, 100 kW, bouwjaar vanaf 2015, diesel, belasting 60%, 8 draaiuren,
        emissiefactor 0,4 g/kWh.
    •   Gebruik van wals, 50 kW, bouwjaar vanaf 2015, diesel, belasting 40%, 4 draaiuren, emissiefactor 0,4
        g/kWh.
    •   Gebruik van asfalt afwerkinstallatie, 60 kW, bouwjaar vanaf 2015, diesel, belasting 55%, 4 draaiuren,
        emissiefactor 0,4 g/kWh.
    •   Gebruik van kiepbak, 450 kW, bouwjaar vanaf 2015, diesel, belasting 60%, 4 draaiuren, emissiefactor
        0,3 g/kWh.
    •   Wegverkeer, binnen bebouwde kom, bestelauto diesel 2,0 – 3,5 ton GVW, Euroklasse 6, 5 voertuigen
        gedurende het gehele project.
    •   Zwaar vrachtverkeer, 21 voertuigen gedurende de bouwfase van het project. Met zwaar vrachtverkeer
        worden voortuigen van minimaal 7,5 ton in combinatie met drie of meer assen met een minimale
        voortuiglengte van 10m bedoeld.


Toelichting bouwrijp maken:
De 8 draaiuren van de graafmachine en de 4 draaiuren van de laadschop zijn nodig voor het bouwrijp maken
van het terrein, dit is inclusief het verwijderen van de bestaande begroeiing.
Het zware vrachtverkeer bestaat uit voertuigen die worden ingezet om materiaal/grond af te voeren.


Toelichting bouwfase:
De 8 draaiuren van de laadschop en de 4 draaiuren van de wals zijn nodig voor de ondergrond van het
fietspad.
De 4 draaiuren van de asfalt afwerkmachine, de 4 draaiuren van de kiepbak en de 4 draaiuren van de wals zijn
nodig voor het leggen en het verwerken van het asfalt.
Het bovenstaande wegverkeer geeft de voertuigen van de arbeiders weer.
Het zware vrachtverkeer bestaat uit voertuigen van de leveranciers van de verschillende bouwmaterialen. Ook
worden deze voortuigen ingezet om materieel te leveren.
De gemiddelde etmaalintensiteit op de Karstraat ligt conform de site van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) onder de 10.000. Deze ligt nog steeds vele malen hoger dan de
maximale verkeersgeneratie van de bouwfase. Het verkeer ten gevolge van de bouwfase zal dus ter hoogte van
de Karstraat volledig zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Bijlage 1 geeft beide typen verkeer weer
als lijnbronnen.




 conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek                                                                       Pagina 11 van 27


4.4     Gebruiksfase
De nieuwbouw zal niet worden aangesloten op het gasnet. De emissie van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak
(NH3) tijdens de gebruiksfase wordt veroorzaakt door de voertuigbewegingen van en naar het plan.
De wijk Het Zand van de gemeente Lingewaard is conform de demografische kencijfers van het CBS aan te
merken als een matig stedelijk gebied. Conform de uitgave Toekomstbestendig parkeren – Kencijfers parkeren
en verkeersgeneratie van CROW heeft een twee-onder-één-kapwoning een verkeersgeneratie van maximaal 8,2
voertuigbewegingen per woning uitgaande van een woning in het buitengebied.
Met 8,2 voertuigbewegingen per woning kom je voor dit project uit op 16,4 – afgerond 17 –
voertuigbewegingen per weekdag. Deze zijn op te splitsen in 16 bewegingen van licht verkeer en één beweging
van zwaar vrachtverkeer. Hierbij kan worden gedacht aan een pakketbezorger die in een vrachtwagen rijdt.
Voor de ontsluiting van het plan wordt verwezen naar de bouwfase. Bijlage 2 geeft ook deze lijnbron weer.
Uitgangspunten gebruiksfase:
    •   Licht verkeer: 16 voertuigbewegingen per etmaal.
    •   Zwaar vrachtverkeer: 14 voertuigbeweging per jaar.

De uitstoot die ontstaat bij het gebruik van het aangelegde fietspad wordt niet meegenomen in de
stikstofberekening. Er wordt namelijk verwacht dat alleen de plaats van de uitstoot en niet de hoeveelheid
veranderd.




 conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek                                                                       Pagina 12 van 27


5.      Resultaten en conclusie
De berekening voor het project van de twee-onder-één-kapwoning is voor zowel de bouw- als de gebruiksfase
met peiljaar 2021 gemaakt met het programma Aerius Calculator 2019A. Het programma Aerius Calculator kan
na de juiste invoer van de emissiebronnen berekenen hoeveel ammoniak en stikstof er terechtkomt in één van
de Natura-2000 gebieden. Dit blijkt voor zowel de bouw- als de gebruiksfase 0,00 mol/ha/jaar te zijn.
Het plan leidt niet tot negatieve effecten ten aanzien van de stikstofdepositie in de Natura-2000 gebieden.

Op basis van het onderzoek blijkt dat er geen vergunning benodigd is voor het onderdeel stikstof.




 conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek                                                                                                                                         Pagina 13 van 27


Bijlage 1: tabel projectfases toelichting
Woning: twee-onder-één-kapwoning
woningtype         1 verdieping met kap




                                                                                                             toe- en afvoer materiaal                                        gebruik materieel
bouwfase           bouwonderdeel                                       materialisatie                        zwaar vrachtverkeer                  materieel                   brandstof          draaiuren
bouwrijp mak en    sloopwerkzaamheden                                  oude kas                                               10                  graafmachine                diesel                 40
                   grondwerkzaamheden perceel en omgeving              bouwput en beplanting en straatwerk                    10                  graafmachine mini           diesel                 30

uitvoering                                bouwlaag 0
                   fundering                                           strook/paalfundering                                    2                  betonpomp                   diesel                 2
                                                                       wapening/bekisting/kalkzandsteen                        2
                                          bouwlaag 1                                                                           1
                   begane grondvloer                                   betonvloer                                              3                  kraan zwaar                 diesel                 6
                                                                       (aan)storten vloer                                      1                  betonpomp                   diesel                 4
                   wanden                                              steenachtig materiaal                                   2                  kraan licht                 elektrisch           n.v.t.
                   gevelafwerking                                      traditioneel (niet prefab)                              2
                   trap                                                houten trap                                             1
                   kozijnen/deuren                                     n.t.b.                                                  1                  kraan licht                 elektrisch           n.v.t.

                                          bouwlaag 2
                   verdiepingsvloer                                    betonvloer                                             3                   kraan zwaar                 diesel                 6
                                                                       (aan)storten vloer                                     1                   betonpomp                   diesel                 4
                   wanden                                              hsb                                                    2                   kraan licht                 elektrisch           n.v.t.
                   gevelafwerking                                      traditioneel (niet prefab)                 inbegrepen bij bouwlaag 1
                   vliering                                            houten balklaag                                        1
                   dak                                                 prefab dakplaten                               inbegrepen bij hsb          kraan licht                 elektrisch           n.v.t.
                   kozijnen                                            n.t.b.                                                                     kraan licht                 elektrisch           n.v.t.

Subtotaal (bouw)                                                                                                              39

Gebruiksfase       uitgangspunt                                        aantal woningen
gebruik            0,02*x zwaar vrachtvervoer per werkdag per woning   2                                                      14


Totaal                                                                                                                        54


*Conform de uitgave Toekomstbestendig parkeren – Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie van CROW,
pagina 18


Infra: fietspad
                                                                                                             toe- en afvoer materiaal/materieel                              gebruik materieel
bouwfase           bouwonderdeel                                       materialisatie                        zwaar vrachtverkeer                  materieel                   brandstof          draaiuren
bouwrijp mak en    grondwerkzaamheden                                  ontgraven                                             10,0                 graafmachine                diesel                 8
                                                                                                                              1,0                 laadschop                   diesel                 4

uitvoering         ondergrond                                          zandlaag 300mm                                         8,0                 laadschop                   diesel                 4
                                                                       granulaat 300m                                         6,0                 laadschop                   diesel                 4
                                                                       materieel                                              2,0                 wals                        diesel                 4
                   afwerking                                           asfalt 120mm                                           5,0                 asfalt afwerkinstallatie    diesel                 4
                                                                                                                                                  kiepbak                     diesel                 4
                                                                                                                                                  wals                        diesel                 4

Totaal (bouw)                                                                                                                33,0




  conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek                                                                       Pagina 14 van 27


Bijlage 2: rekenresultaat bouwfase




 conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening Bouwfase
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                    RqQ7bnRdnNMF (05 juni 2020)
                                                                                     pagina 1/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                           Inrichtingslocatie


                       conStabiel                              Nieuwediep 9a, 6851 GB Huissen


     Activiteit        Omschrijving                            AERIUS kenmerk


                       190429 | Herontwikkeling a/d            RqQ7bnRdnNMF
                       Nieuwediep 9-A


                       Datum berekening                        Rekenjaar                        Rekenconfiguratie


                       05 juni 2020, 16:03                     2020                             Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                6,18 kg/j


                       NH3                < 1 kg/j



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        Sloop bestaande kas. Bouw twee-onder-één-kapwoning en aanleg fietspad.




         Resultaten   Bouwfase                                                                             RqQ7bnRdnNMF (05 juni 2020)
                                                                                                                           pagina 2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                 Resultaten



Locatie
Bouwfase




Emissie       Bron
              Sector
                                                                  Emissie NH3         Emissie NOx

Bouwfase
                         Woning: bouwrijp maken                            -           4,16 kg/j
                         Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                         Woning: bouwverkeer                        < 1 kg/j             < 1 kg/j
                         Wegverkeer | Binnen bebouwde kom


                         Woning: bouwfase                                  -             < 1 kg/j
                         Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                         Infra: bouwrijp maken                             -             < 1 kg/j
                         Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                         Infra: bouwverkeer                         < 1 kg/j             < 1 kg/j
                         Wegverkeer | Binnen bebouwde kom


                         Infra: bouwfase                                   -             < 1 kg/j
                         Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie




 Resultaten   Bouwfase                                                 RqQ7bnRdnNMF (05 juni 2020)
                                                                                       pagina 3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Resultaten



  Emissie                                        Naam                       Woning: bouwrijp maken
(per bron)                                       Locatie (X,Y)              191943, 436979
  Bouwfase
                                                 NOx                        4,16 kg/j




                 Voertuig    Omschrijving              Brandstof        Uitstoot   Spreiding   Warmte Stof            Emissie
                                                        verbruik         hoogte          (m)   inhoud
                                                             (l/j)           (m)                 (MW)


                 AFW         graafmachine                                  4,0         4,0       0,0 NOx          1,44 kg/j


                 AFW         mini graafmachine                             4,0         4,0       0,0 NOx          2,72 kg/j




                                                 Naam                       Woning: bouwverkeer
                                                 Locatie (X,Y)              192020, 437059
                                                 NOx                        < 1 kg/j
                                                 NH3                        < 1 kg/j



                 Soort          Voertuig                             Aantal voertuigen Stof                           Emissie


                 Standaard      Licht verkeer                         1.920,0 / jaar NOx                            < 1 kg/j
                                                                                     NH3                            < 1 kg/j


                 Standaard      Zwaar vrachtverkeer                      78,0 / jaar NOx                            < 1 kg/j
                                                                                     NH3                            < 1 kg/j




    Resultaten   Bouwfase                                                                         RqQ7bnRdnNMF (05 juni 2020)
                                                                                                                  pagina 4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Resultaten



                                        Naam                    Woning: bouwfase
                                        Locatie (X,Y)           191943, 436961
                                        NOx                     < 1 kg/j




             Voertuig   Omschrijving          Brandstof     Uitstoot   Spreiding   Warmte Stof            Emissie
                                               verbruik      hoogte          (m)   inhoud
                                                    (l/j)        (m)                 (MW)


             AFW        betonstorter                           4,0         4,0       0,0 NOx            < 1 kg/j


             AFW        mobiele kraan                          4,0         4,0       0,0 NOx            < 1 kg/j




                                        Naam                    Infra: bouwrijp maken
                                        Locatie (X,Y)           191912, 436920
                                        NOx                     < 1 kg/j




             Voertuig   Omschrijving          Brandstof     Uitstoot   Spreiding   Warmte Stof            Emissie
                                               verbruik      hoogte          (m)   inhoud
                                                    (l/j)        (m)                 (MW)


             AFW        graafmachine                           4,0         4,0       0,0 NOx            < 1 kg/j


             AFW        laadschop                              4,0         4,0       0,0 NOx            < 1 kg/j




Resultaten   Bouwfase                                                                 RqQ7bnRdnNMF (05 juni 2020)
                                                                                                      pagina 5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Resultaten



                                                Naam                       Infra: bouwverkeer
                                                Locatie (X,Y)              191981, 437025
                                                NOx                        < 1 kg/j
                                                NH3                        < 1 kg/j



             Soort          Voertuig                                Aantal voertuigen Stof                           Emissie


             Standaard      Licht verkeer                               10,0 / jaar NOx                            < 1 kg/j
                                                                                    NH3                            < 1 kg/j


             Standaard      Zwaar vrachtverkeer                         64,0 / jaar NOx                            < 1 kg/j
                                                                                    NH3                            < 1 kg/j




                                                Naam                       Infra: bouwfase
                                                Locatie (X,Y)              191911, 436922
                                                NOx                        < 1 kg/j




             Voertuig    Omschrijving                 Brandstof        Uitstoot   Spreiding   Warmte Stof            Emissie
                                                       verbruik         hoogte          (m)   inhoud
                                                            (l/j)           (m)                 (MW)


             AFW         laadschop                                        4,0         4,0       0,0 NOx            < 1 kg/j


             AFW         wals                                             4,0         4,0       0,0 NOx            < 1 kg/j


             AFW         asfalt afwerkinstallatie                         4,0         4,0       0,0 NOx            < 1 kg/j




Resultaten   Bouwfase                                                                            RqQ7bnRdnNMF (05 juni 2020)
                                                                                                                 pagina 6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2019A_20200403_6c571f9654
                 Database       versie 2019A_20200403_6c571f9654
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A




    Resultaten   Bouwfase                                                                                      RqQ7bnRdnNMF (05 juni 2020)
                                                                                                                               pagina 7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek                                                                       Pagina 22 van 27


Bijlage 3: rekenresultaat gebruiksfase




 conStabiel B.V. | Adviseurs in Bouwtechniek | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening Situatie 1
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                        Rd9Vq1oSsgqE (05 juni 2020)
                                                                                         pagina 1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                           Inrichtingslocatie


                       conStabiel                              Nieuwediep 9a, 6851 GB Huissen


     Activiteit        Omschrijving                            AERIUS kenmerk


                       190429 | Herontwikkeling a/d            Rd9Vq1oSsgqE
                       Nieuwediep 9-A


                       Datum berekening                        Rekenjaar                        Rekenconfiguratie


                       05 juni 2020, 16:03                     2020                             Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                1,28 kg/j


                       NH3                < 1 kg/j



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        Sloop bestaande kas. Bouw twee-onder-één-kapwoning en aanleg fietspad.




         Resultaten   Situatie 1                                                                             Rd9Vq1oSsgqE (05 juni 2020)
                                                                                                                             pagina 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                              Resultaten



Locatie
Situatie 1




Emissie       Bron
              Sector
                                                              Emissie NH3          Emissie NOx

Situatie 1
                           wegverkeer                           < 1 kg/j             1,28 kg/j
                           Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




 Resultaten   Situatie 1                                             Rd9Vq1oSsgqE (05 juni 2020)
                                                                                     pagina 3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Resultaten



  Emissie                                      Naam                   wegverkeer
(per bron)                                     Locatie (X,Y)          192032, 437070
   Situatie 1
                                               NOx                    1,28 kg/j
                                               NH3                    < 1 kg/j



                 Soort        Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                      Emissie


                 Standaard    Licht verkeer                    32,0 / etmaal NOx                        1,26 kg/j
                                                                             NH3                          < 1 kg/j


                 Standaard    Zwaar vrachtverkeer                  14,0 / jaar NOx                       < 1 kg/j
                                                                               NH3                       < 1 kg/j




    Resultaten   Situatie 1                                                             Rd9Vq1oSsgqE (05 juni 2020)
                                                                                                        pagina 4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2019A_20200403_6c571f9654
                 Database       versie 2019A_20200403_6c571f9654
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A




    Resultaten   Situatie 1                                                                                      Rd9Vq1oSsgqE (05 juni 2020)
                                                                                                                                 pagina 5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>