<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>PROJECTLEIDERSSAMENVATTING
ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN


Datum:               8 oktober 2021
Kenmerk:             BB21-232-PLS-01
Aan:                 Mw. S. Capitano
Van:                 dhr. F.G.J. Barink
Betreft:             PLS-OO Bernhartstraat en Nijmeegsestraat, Lingewaard


Inleiding
Naar aanleiding van uw verzoek van 9 september j.l. met betrekking tot de mogelijke
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten1 (hierna: OO) op de projectlocatie Bernhartstraat
en Nijmeegsestraat te Gendt, is voorliggende projectleiderssamenvatting OO opgesteld. Ter
plaatse van de projectlocatie zullen verschillende bodemroerende werkzaamheden
plaatsvinden, onder meer in de vorm van de bouw en sloop van diverse panden. In
voorliggende PLS-OO wordt nagegaan of op de beoogde projectlocatie OO uit de Tweede
Wereldoorlog aanwezig kunnen zijn. Hiervoor is de risicokaart OO van de gemeente zoals
weergegeven in de gemeentelijke informatiesystemen geraadpleegd.
Op basis van de door u aangeleverde gegevens is het projectgebied begrensd. In deze
rapportage vindt u een weergave van de verschillende kaartlagen uit de gemeentelijke
risicokaart en de geconstateerde indicaties voor de aanwezigheid van OO. Bovendien is een
overzicht opgenomen van de te nemen maatregelen indien werkzaamheden plaats zullen
vinden binnen de vastgestelde verdachte gebieden.




1
 Sinds 1 januari 2021 is het nieuwe certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten van kracht (CS-OOO). In dit certificatieschema is
de term ‘conventionele explosieven’ komen te vervallen en vervangen voor ‘ontplofbare oorlogsresten’.

                                                                                                                                         1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>PROJECTLEIDERSSAMENVATTING
ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN




Figuur 1. Het projectgebied (groen omlijnd) Bernhartstraat en Nijmeegsestraat te Gendt. Bron satellietbeeld:
World Imagery.

Uit de projectie van het projectgebied op de risicokaart is gebleken dat zich hier tijdens de
Tweede Wereldoorlog diverse oorlogshandelingen hebben afgespeeld waarbij mogelijk OO in
de bodem zijn achtergebleven. Zo is binnen het projectgebied en/of in de directe omgeving
daarvan sprake van de aanwezigheid van:

 ☒          Schuttersput(ten)                             ☐          Geschutopstelling(en)
 ☐          Granaatinslag(en)                             ☐          Munitieopslagplaats(en)
 ☐          Bominslag(en)                                 ☐          Vernielingslading(en)
 ☐          Raketinslag(en)                               ☐          Massaexplosie(s)
 ☐          Munitievondst(en) MMOD                        ☐          Dumplocatie(s)
 ☒          EODD melding(en)                              ☒          Troepenbeweging(en)
 ☒          Loopgraaf/loopgraven                          ☐          V-1 inslag(en)
 ☒          Beschadigde bebouwing                         ☒          Mijnenveld(en)
 ☐          Veldgraf/veldgraven                           ☐          Vliegtuigcrash(es)
 ☐          Bombardement(en)                              ☐          Raketbeschieting(en)
 ☐          Bunker(s)

Uit de luchtfotoanalyse voor de risicokaart is gebleken dat het gehele grondgebied van de
gemeente Lingewaard kan worden beschouwd als zijnde getroffen door artillerie- en/of
mortierbeschietingen. Zie onderstaande afbeeldingen voor een overzicht van alle in de
risicokaart vastgestelde indicaties en verdachte gebieden binnen en in de directe nabijheid
van het projectgebied te Gendt.



                                                                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>PROJECTLEIDERSSAMENVATTING
ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN




Figuur 3. Alle indicaties binnen- en in de directe nabijheid van het projectgebied te Gendt. Het gehele projectgebied
is getroffen door artillerie- en mortierbeschietingen. Tevens was er ten noorden van het projectgebied een loopgraaf
aanwezig. In de wijdere omgeving is er sprake van de aanwezigheid van beschadigde bebouwing en
schuttersputten. In het verleden zijn in deze omgeving door de EODD verschillende ruimingen uitgevoerd. Luchtfoto
15 maart 1945, luchtfotonummer 4083.

Legenda

            Beschadigde bebouwing                                       Melding EOD


            Loopgraaf
                                                                        Schuttersput




                                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>PROJECTLEIDERSSAMENVATTING
ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN




Figuur 4. De op basis van de verschillende indicaties vastgestelde verdachte gebieden. Binnen het gehele
projectgebied (groen omlijnd) en in de (directe) omgeving is sprake van een verdacht gebied verschoten
geschutmunitie. Verder is er ten noorden van het projectgebied sprake van een gebied verdacht op klein-
kalibermunitie, handgranaten, geweergranaten en munitie voor granaatwerpers. Ten westen van het projectgebied
is een gebied vrijgegeven. Bron satellietbeeld: World Imagery.

Legenda


                                                               Verdacht gebied KKM, hand- en geweergranaten,
         Verdacht gebied verschoten geschutmunitie
                                                               (munitie voor) granaatwerpers

         Bodemroering                                          Vrijgegeven gebied



In het verleden werden door de EODD enige ruimingen (geregistreerd in zgn. MORA’s)
uitgevoerd in de nabijheid van het projectgebied in kwestie. In onderstaande tabel worden de
details van deze ruimingen getoond.

 MORA        Locatie                           Aantal Benaming                      Nationaliteit
 19710388    Fleumingenstraat, Gendt           1       Brisantgranaat 8,8 cm        Duits
 19883648    Nijmeegsetraat 53 en 55,          1       Brisantgranaat 25            Bits
             Gendt                                     ponder met schokbuis
                                                       No 117
 19901841    Weiland te Elst                   1       Rookgranaat 25 ponder        Brits
 19912113    Vleumingen 40, Gendt              20      Klein-kalibermunitie         Diverse
 19922457    Nijmeegsestraat, Gendt            1       Brisantgranaat 3.7 inch      Brits
                                                       met restant
                                                       mechanische tijdbuis

Mogelijk aan te treffen (sub)soorten OO
Uit de voor de risicokaart geraadpleegde literatuur, archiefgegevens en luchtfotoanalyse is
gebleken dat binnen het projectgebied te Gendt, als gevolg van artillerie- en

                                                                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>PROJECTLEIDERSSAMENVATTING
ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

mortierbeschietingen, sprake is van het mogelijk achterblijven van OO in de vorm van diverse
kalibers verschoten geschutmunitie met een maximum van 155 mm (geallieerd) en 15 cm
(Duits). Verder is een deel van het projectgebied verdacht op achtergelaten klein-
kalibermunitie, handgranaten, geweergranaten en munitie voor granaatwerpers. In
onderstaande tabel worden de hoofdsoorten en enkele bijbehorende typen mogelijk aan te
treffen OO benoemd, gebaseerd op de geraadpleegde bronnen. Dit overzicht met
subsoorten/typen OO is niet limitatief.


 Soort            Benaming             Toestand      Nationaliteit Penetratiediepte
 Geschutmunitie
 Geschutmunitie   Brisantgranaat 155   Verschoten    Geallieerd     < 2,50m-MV
                  mm

 Geschutmunitie   Brisantgranaat 15    Verschoten    Duits          < 2,50m-MV
                  cm met schokbuis
                  (Aufschlagzunder)
                  AZ.23

 Geschutmunitie   Brisantgranaat 3.7   Verschoten    Brits          < 2,50m-MV
                  inch met
                  mechanische
                  tijdbuis
 Geschutmunitie   Brisantgranaat 8,8   Verschoten    Duits          < 2,50m-MV
                  cm
 Geschutmunitie   Rookgranaat 25       Verschoten    Brits          < 2,50m-MV
                  ponder
 Geschutmunitie   Brisantgranaat 25    Verschoten    Brits          < 2,50m-MV
                  ponder met
                  schokbuis No 117


Binnen de gemeente Lingewaard hebben sinds de Tweede Wereldoorlog diverse
ontwikkelingen plaatsgevonden die van invloed zijn geweest op de bodem. Uit vergelijking van
het historisch luchtfotomateriaal met de huidige situatie is gebleken dat er binnen het
projectgebied en in de omgeving daarvan ingrijpende bodemroerende werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Binnen het projectgebied zijn namelijk diverse woonpanden gerealiseerd De
maaiveldhoogte ten tijde van de Tweede Wereldoorlog betrof circa 10,40m+NAP
Op locaties waar na de Tweede Wereldoorlog bodemroerende werkzaamheden zijn
uitgevoerd mag worden aangenomen dat (tot op zekere diepte) eventuele aanwezige OO
reeds opgemerkt en verwijderd zijn.




                                                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>PROJECTLEIDERSSAMENVATTING
ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

Conclusie en (werk)advies
Op basis van de beschikbare archiefgegevens, literatuur en luchtfotomateriaal kan worden
gesteld dat binnen het projectgebied, in de niet-naoorlogs geroerde bodem, de volgende
(sub)soorten OO kunnen zijn achtergebleven:

       •    Geschutmunitie, diverse kalibers, met een maximaal kaliber van 155mm/15 cm tot een
            diepte van 2,50 meter minus maaiveld (maaiveld Tweede Wereldoorlog), oftewel tot
            7,90m+NAP;
Daar waar de bodem niet aantoonbaan naoorlogs geroerd is, adviseert BeoBOM om
voorafgaande aan de voorgenomen bodemroerende werkzaamheden een opsporingsproces,
zoals bedoeld in het CS-OOO2, uit te voeren om de risico’s met betrekking tot het aantreffen
van OO te minimaliseren.


Ondertekening ter accordering:


De heer F.G.J. Barink                                                         Mevrouw S. Capitano
Adviseur Ontplofbare Oorlogsresten                                            Beleidsadviseur handhaving




2   Certificatieschema Opsporen ontplofbare oorlogsresten (1 januari 2021).

                                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>