<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend (asbest)bodemonderzoe k
Flierensestraat 3-3a
Gendt

22-2108.1-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON




Opdrachtgever                     SOM Makelaars
                                  Wielstraat 4
                                  4112 JT Gendt


Locatie                           Flierensestraat 3-3a te Gendt


Type onderzoek                    Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
                                  Verkennend asbestonderzoek NEN 5707 / NEN 5897


Rapportnummer                     22-2108.1-R01ML


Datum rapport                     22 juli 2022


Auteur                            Mevr. M. Lawende
                                  Assistent projectleider Bodem



Kwaliteitscontrole                Mevr. M. Penders
                                  Projectleider Bodem




Inventerra
Nijverheidsweg 34
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

(078) 682 24 55
info@inventerra.nl


Verkennend (asbest)bodemonderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt
22-2108.1-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE




1.     INLEIDING .......................................................................................................................... 1

2.     MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725 .............................................................. 2

     2.1     Algemene gegevens locatie .............................................................................................. 2
     2.2     Verzamelde informatie vooronderzoek ............................................................................... 2

3.     ONDERZOEKSSTRATEGIE .................................................................................................... 3

     3.1     Onderzoeksstrategie verkennend bodemonderzoek NEN 5740 .............................................. 3
     3.2     Uitvoering en resultaten veldwerk ..................................................................................... 3
     3.3     Uitvoering en resultaten chemisch-analytisch onderzoek ...................................................... 4

4.     VERKENNEND ASBESTONDERZOEK NEN 5707 / NEN 5897 .................................................. 7

     4.1     Onderzoeksstrategie ........................................................................................................ 7
     4.2     Uitvoering en resultaten veldwerk ..................................................................................... 7
     4.3     Uitvoering en resultaten analytisch onderzoek .................................................................... 8

5.     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ...................................................................................... 9




BIJLAGEN

1.         Weergave onderzoekslocatie
           1.1   Omgevingskaart en kadastrale gegevens
           1.2   Situatietekening(en)
           1.3   Foto’s
2.         Boorprofielen
3.         Analysecertificaten
4.         Toetsingskader
5.         Resultaten vooronderzoek
6.         Kwaliteitsaspecten van het onderzoek




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt
22-2108.1-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING



In opdracht van SOM Makelaars heeft Inventerra in juni 2022 een verkennend bodemonderzoek conform
de NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 / 5897 verricht op de locatie aan
de Flierensestraat 3-3a te Gendt.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen wijziging van de bestemming en de aanvraag
van een Omgevingsvergunning in verband met de geplande (her)ontwikkeling op de locatie. Het doel is het
vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de
geplande herontwikkeling.

Kwaliteit
Inventerra is door Normec Certification gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 2018
(certificaatnummer EC-SIK-20241) en de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6002 (certificaatnummer EC-
SIK-60009) en is tevens door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO
9001.

De genoemde beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor het gehele
proces van veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek, inclusief alle secundaire processen, dat begint bij de
acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief de
daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever.

Op dit bodemonderzoek zijn de volgende protocollen, behorende bij de BRL SIKB 2000, van toepassing:
☒     2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
             grondmonsters en waterpassen.
☒     2002 – Het nemen van watermonsters.
☒     2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.


De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op:
•   de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel;
•   de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en
    veldwerkresultaten en advies;
•   veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle
    veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van peilbuizen;
•   de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de
opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten
zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                               pag. 1 van 10
22-2108.1-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725



Om inzicht te krijgen over de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen wordt relevante informatie
over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld,
geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel
van het vooronderzoek. Om een hypothese op te kunnen stellen over de bodemkwaliteit op de locatie, is
in mei 2022 door ons bureau reeds een volledig vooronderzoek uitgevoerd conform aanleiding A uit de NEN
5725:2017 (rapport met kenmerk 22-2108-R01AvH, d.d. 11 mei 2022).

In dit hoofdstuk is de destijds verzamelde en voor onderhavig bodemonderzoek relevante voorinformatie
samengevat weergegeven. Voor het volledige vooronderzoek wordt verwezen naar het genoemde rapport,
dat integraal opgenomen is in bijlage 5 van dit voorliggende rapport.

2.1      Algemene gegevens locatie

In navolgende tabel zijn de           tijdens     het   vooronderzoek   verzamelde   gegevens   betreffende   de
onderzoekslocatie weergegeven.

Tabel 1 Overzicht verzamelde locatie-gegevens
 Gegevens onderzoekslocatie
 Adres                        Flierensestraat 3-3a te Gendt
 Kadaster                     Gendt, sectie E, nummers 55 en 151 (beiden gedeeltelijk)
 XY-coördinaten               X: 194.200        Y: 433.385
 Oppervlakte                  circa 6.000 m²
 Toekomstig gebruik           Gepland is de wijziging van de bestemming naar “Wonen”.
 Omgeving                     De locatie wordt omringd door agrarische percelen (met name boomgaarden en
                              weilanden). Noordelijk bevindt zich de openbare weg, de Flierensestraat.


2.2      Verzamelde informatie vooronderzoek

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is het volgende geconcludeerd:
•   Achter de woning van nr. 3a zijn in het verleden een bovengrondse huisbrandolietank en een
    bovengrondse gasolietank aanwezig geweest in lekbakken. De locatie van de voormalige bovengrondse
    tanks is verdacht voor een verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. Voor deze locatie
    is, bij uitvoering van een verkennend bodemonderzoek, de strategie voor een ‘verdachte locatie met
    een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’ (VEP, NEN 5740) van
    toepassing.
•   In het verleden zijn ter plaatse boomgaarden aanwezig geweest. De (oorspronkelijke) bovengrond van
    het gehele terrein wordt daardoor als verdacht beschouwd voor persistente bestrijdingsmiddelen (met
    name OCB, organochloorbestrijdingsmiddelen). In het geval van de uitvoering van een bodem-
    onderzoek is de onderzoeksstrategie voor een ‘diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een
    heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming’ (VED-HE-NL, NEN 5740) van
    toepassing, waarbij vooralsnog alleen de (oorspronkelijke) bovengrond (bovenste 30 cm) wordt
    onderzocht.
•   Op de locatie zijn meerdere daken met asbesthoudende golfplaten aanwezig. Een deel hiervan watert
    direct af op de onverharde bodem (al dan niet via een regenpijp). In totaal gaat het om 5 druppelzones
    met onverharde bodem en 1 regenpijp die op het onverharde maaiveld afwatert. De bodem ter plaatse
    van de druppelzones en regenpijp is verdacht voor asbest. In het geval van een asbestonderzoek is
    de NEN 5707 en de hierin opgenomen strategie voor een ‘verdachte locatie met een diffuse
    bodembelasting, heterogeen verdeeld’ van toepassing.
•   Voor het overige is de onderzoekslocatie onverdacht voor het voorkomen van een verontreiniging en
    is, bij uitvoering van een verkennend bodemonderzoek, de onderzoeksstrategie voor een ‘onverdachte
    niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL, NEN 5740) van toepassing.



Verkennend (asbest)bodemonderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                                    pag. 2 van 10
22-2108.1-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3. ONDERZOEKSSTRATEGIE



3.1 Onderzoeksstrategie verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Op basis van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde hypotheses en onderzoeksstrategieën is de
minimaal benodigde onderzoeksinspanning bepaald. In onderstaande tabel is aangegeven welke
werkzaamheden en analyses volgens de NEN 5740 worden verricht.

Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses
 Locatie                      Strategie                    Veldwerk                               Analyses
                                             boringen                   pb         bg/vd          og               gw
 Voormalige tanks,            VEP            2x 0,5 m-vd                1x*        1x MO          -*               1x NENW*
 opp. 10 tot 100 m²
 Bestrijdingsmiddelen en      ONV-NL         15x 0,5 m-m v*             -*         3x OCB         2x NENG*         -*
 alg. bodemkwaliteit,                        3x 2,0 m-m v*                         2x NENG
 opp. ca. 6.000 m²
Verklaring tabel:
m-mv: meter-maaiveld        bg: bovengrond vd: verdachte laagog: ondergrond       gw: grondwater
*        : het grondwateronderzoek wordt gecombineerd met de algemene bodemkwaliteit
MO       : minerale olie en organische stof
OCB      : organochloorbestrijdingsmiddelen, organisch stofgehalte
NENG     : droge stofgehalte, organisch stof en lutumgehalte, 9 zware metalen, PAK, PCB, minerale olie, AS3000
NENW     : 9 zware metalen, vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie, AS3000


Aangezien het niet mogelijk was om inpandig te boren kan geen uitspraak worden gedaan over de
bodemkwaliteit onder de aanwezige panden. We gaan er vanuit dat de bodemkwaliteit onder de bebouwing
niet (noemenswaardig) zal afwijken van de bodemkwaliteit rondom.

3.2      Uitvoering en resultaten veldwerk

De veldwerkzaamheden in het kader van protocol 2001 en 2002 zijn uitbesteed aan BodemBasics B.V. te
Oosterhout. De uitvoerend veldmedewerkers van BodemBasics B.V., dhr. L.H.A. Knoops (protocol 2001)
en dhr. C.A.P. Snoeren (protocol 2002), zijn in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving
onder certificaatnr. NC-SIK-20330.

Op 9 en 10 juni 2022 zijn in totaal 21 boringen (boringen 101 t/m 118 en 201 t/m 203) geplaatst, in diepte
variërend van 0,3 – 3,2 m-mv. Boring 201, ter plaatse van de voormalige tanks, is afgewerkt met een
peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek. De situering van de boringen en de peilbuis en enkele
overzichtsfoto’s zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3.

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is
geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur,
bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. Bij
iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen.

De bodem op de locatie bestaat tot 0,5 - 1,0 m-mv uit klei, gevolgd door zand tot de maximale boordiepte.
Ter plaatse van boring 114 bestaat de bodem tot 0,5 m-mv uit zand, gevolgd door klei tot de maximale
boordiepte. Het grondwater bevond zich tijdens het veldwerk op een diepte van 1,7 m-mv.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                                                  pag. 3 van 10
22-2108.1-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>In de navolgende tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden tijdens het plaatsen van de
boringen weergegeven.

Tabel 3 Visuele waarnemingen tijdens plaatsing boringen
Boring            Diepte boring           Traject          Grondsoort            Waargenomen bijzonderheden
                  (m -mv)                 (m -mv)
 101               1,00                   0,00 - 0,50      -                     uiterst puinhoudend
 103               0,30                   0,05 - 0,30      Zand                  gestaakt op grindlaag
 104               1,00                   0,00 - 0,50      Klei                  sporen baksteen
 105               2,00                   0,00 - 0,30      -                     uiterst puinhoudend
 109               0,50                   0,00 - 0,50      Klei                  sporen baksteen, gestaakt op grindlaag
 110               1,00                   0,00 - 0,50      Klei                  sporen baksteen
 112               2,00                   0,05 - 0,30      Zand                  sterk baksteenhoudend
 118               1,00                   0,00 - 0,30      Klei                  sporen baksteen
 119               0,50                   0,00 - 0,30      -                     uiterst puinhoudend
 120               0,50                   0,00 - 0,20      -                     uiterst puinhoudend


Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 201 is op 22 juni 2022 zorgvuldig afgepompt en bemonsterd. De
resultaten van de veldmetingen en eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4 Resultaten veldmetingen en waarnemingen tijdens monstername grondwater
            Filterstelling         Grondwaterstand                         EGV           Troebelheid
Peilbuis                                                   pH                                              Bijzonderheden
               (m-mv)                  (m-mv)                            (µS/cm)           (NTU)*
201           2,20 - 3,20                 1,70             6,8             340               22,7                   -
Verklaring tabel: pH: zuurgraad    EGV: elektrisch geleidend vermogen
*: Bij een NTU >10 dient het grondwater als troebel te worden beschouwd


Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen
opgetreden.

3.3      Uitvoering en resultaten chemisch-analytisch onderzoek

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters
en de uitgevoerde analyses.

Tabel 5 Overzicht grond- en grondwatermonsters
                Boring met traject
Grond                                            Analyse   Toelichting
                (m-mv)
112-1           112 (0,05 - 0,30)                NENG      Zandige bovengrond, sterk baksteenhoudend
                201 (0,08 - 0,50)
MM1                                              MO        Kleiige bovengrond ter plaatse van de voormalige tanks
                202 (0,10 - 0,50)
                102   (0,00   -   0,30)
                104   (0,00   -   0,30)
MM2                                              OCB       Kleiige (oorspronkelijke) bovengrond
                105   (0,30   -   0,50)
                106   (0,00   -   0,30)
                107   (0,00   -   0,30)
                108   (0,00   -   0,30)
MM3                                              OCB       Kleiige (oorspronkelijke) bovengrond
                109   (0,00   -   0,30)
                110   (0,00   -   0,30)
                113   (0,05   -   0,30)
                115   (0,00   -   0,30)
MM4                                              OCB       Kleiige (oorspronkelijke) bovengrond
                116   (0,00   -   0,30)
                117   (0,00   -   0,30)
                104   (0,00   -   0,50)
                109   (0,00   -   0,50)
MM5                                              NENG      Kleiige bovengrond, sporen baksteen
                110   (0,00   -   0,50)
                118   (0,00   -   0,30)




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                                                  pag. 4 van 10
22-2108.1-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Vervolg tabel 5     Overzicht grond- en grondwatermonsters
                   Boring met traject
Grond                                            Analyse         Toelichting
                   (m-mv)
                   102   (0,00   -   0,50)
                   106   (0,00   -   0,50)
                   108   (0,00   -   0,50)
MM6                                              NENG            Kleiige bovengrond, visueel onverdacht
                   111   (0,30   -   0,50)
                   113   (0,05   -   0,50)
                   116   (0,00   -   0,50)
                   101   (0,50   -   1,00)
                   104   (0,50   -   1,00)
MM7                                              NENG            Kleiige ondergrond, visueel onverdacht
                   110   (0,50   -   1,00)
                   112   (0,80   -   1,20)
                   105   (1,00   -   1,50)
                   105   (1,50   -   2,00)
MM8                107   (0,50   -   1,00)       NENG            Zandige ondergrond, visueel onverdacht
                   201   (1,00   -   1,50)
                   201   (1,50   -   2,00)
Grondwater         Filterstelling (m-mv)         Analyse         Toelichting

201-1-1            2,20 - 3,20                   NENW            -
Verklaring   tabel:
MO      :    minerale olie en organische stof
OCB     :     organochloorbestrijdingsmiddelen, organisch stofgehalte
NENG :       standaard pakket grond (9 zware metalen, PAK, PCB en minerale olie), organische stof en lutum
NENW :       standaard pakket grondwater (9 zware metalen, vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen en
             minerale olie)


In navolgende tabel is de interpretatie van de toetsing van de analyseresultaten van de geanalyseerde
grond- en grondwatermonsters weergegeven. Vanwege de sterk baksteenhoudende bovengrond ter plaatse
van boring 112 is, i.o.m. opdrachtgever, een extra grondanalyse uitgevoerd van de bodemlaag. Daarbij
zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn ten opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarde(n).
De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3. In bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader beschreven
en is de uitgebreide toetsing van de analyseresultaten bijgevoegd.

Tabel 6 Overschrijdingstabel grond- en grondwatermonsters
 Grond               Traject (m-mv)                > AW                        >T                         >I
                                                   Kobalt (0,06)
 112-1               112 (0,05 - 0,30)             Nikkel (0,14)               -                          -
                                                   Zink (0,02)
                     201 (0,08 - 0,50)
 MM1                                               -                           -                          -
                     202 (0,10 - 0,50)
                     102   (0,00     -   0,30)
                     104   (0,00     -   0,30)     DDD (som) (0,01)
 MM2                                                                           -                          -
                     105   (0,30     -   0,50)     DDT (som) (0,2)
                     106   (0,00     -   0,30)
                     107   (0,00     -   0,30)
                     108   (0,00     -   0,30)
 MM3                                               -                           -                          -
                     109   (0,00     -   0,30)
                     110   (0,00     -   0,30)
                     113   (0,05     -   0,30)
                     115   (0,00     -   0,30)
 MM4                                               -                           -                          -
                     116   (0,00     -   0,30)
                     117   (0,00     -   0,30)
                     104   (0,00     -   0,50)
                     109   (0,00     -   0,50)
 MM5                                               Lood (0,01)                 -                          -
                     110   (0,00     -   0,50)
                     118   (0,00     -   0,30)




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                                                pag. 5 van 10
22-2108.1-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Vervolg tabel 6    Overschrijdingstabel grond- en grondwatermonsters
 Grond              Traject (m-mv)             > AW                        >T                  >I
                    102   (0,00   -   0,50)
                    106   (0,00   -   0,50)
                    108   (0,00   -   0,50)    Nikkel (0,03)
 MM6                                                                       -                   -
                    111   (0,30   -   0,50)    Koper (0,01)
                    113   (0,05   -   0,50)
                    116   (0,00   -   0,50)
                    101   (0,50   -   1,00)
                    104   (0,50   -   1,00)
 MM7                                           -                           -                   -
                    110   (0,50   -   1,00)
                    112   (0,80   -   1,20)
                    105   (1,00   -   1,50)
                    105   (1,50   -   2,00)
 MM8                107   (0,50   -   1,00)    -                           -                   -
                    201   (1,00   -   1,50)
                    201   (1,50   -   2,00)
                    Filterstelling (m-
 Grondwater                                    >S                          >T                  >I
                    mv)
 201-1-1            2,20 – 3,20                -                           -                   -
Verklaring tabel:
> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n)
> S     : overschrijding streefwaarde(n)
> T     : overschrijding voormalige tussenwaarde(n)
>I      : overschrijding interventiewaarde(n)
-       : geen overschrijding
(getal) : verontreinigingsfactor t.o.v. de interventiewaarde (interventiewaarde is factor 1)
(-)     : verontreinigingsfactor is kleiner dan 0,01


Afwijking – bijlage D
Op een analysecertificaat is een overschrijding van de conserveringstermijn vastgesteld. Een overschrijding
van de conserveringstermijn is een kritische afwijking op de BRL, omdat hierdoor de betrouwbaarheid van
de resultaten mogelijk beïnvloed is. Het betreft de volgende analysecertificaat:

Certificaat 2022094077: conserveringstermijn minerale olie (GC) (Voorbehandeling) voor mengmonsternr.
12812462 (boringen 101, 104, 110 en 112). De oorzaak voor deze overschrijding is gelegen in het feit dat
het laboratorium de analyses voor minerale olie te laat in behandeling heeft genomen. Voor dit certificaat
geldt tevens dat deze monsters onder asbestcondities zijn ingezet, waardoor een extra stap in de
voorbehandeling nodig is, die meer tijd kost.

Omdat de monsters tijdens het veldwerk, het transport en bij het laboratorium onder strenge condities
gekoeld en opgeslagen zijn, wordt een eventuele beïnvloeding van de monsters en daarmee de
analyseresultaten minimaal geacht.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                                     pag. 6 van 10
22-2108.1-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4. VERKENNEND ASBESTONDERZOEK NEN 5707 / NEN 5897



4.1     Onderzoeksstrategie

Op basis van het vooronderzoek zijn diverse daken van de opstallen voorzien van asbesthoudende
golfplaten, waarvan er diverse afwateren op het onverhard maaiveld. Ter plaatse van een vijftal
druppelzones en een regenpijp is de onverharde bodem verdacht voor een verontreiniging met asbest. Om
vast te stellen of de verdenking op een verontreiniging met asbest terecht is, is een verkennend
asbestonderzoek nodig. Tijdens de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is onder het grindpad
(boringen 101 en 105) een puinverharding aangetroffen, waardoor deze puinlaag eveneens verdacht is
voor een verontreiniging met asbest.

Uitgangspunt voor het verkennend asbestonderzoek is dat ter plaatse van de druppelzones sprake is van
bodem (<50% bodemvreemd materiaal), waarvoor de NEN 5707 van toepassing is (Inspectie en
monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, strategie voor een verdachte locatie, diffuse
bodembelasting, heterogeen verdeeld). Voor de aanwezige puinverharding is het uitgangspunt dat er geen
sprake is van bodem (>50% bodemvreemd materiaal) en dat de NEN 5897 van toepassing is (Inspectie en
monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat, strategie voor een
halfverharding).

In onderstaande tabel is aangegeven welke werkzaamheden er, na de maaiveldinspectie, worden
uitgevoerd:

Tabel 7 Veldwerkzaamheden en analyses
 Locatie, opp.         Norm - Strategie                                 Veldwerk           Analyses
                                                   inspectiegaten            waarvan       vd
                                                   30x30 cm                  doorgeboord
 Druppelzone (5x),     NEN 5707 –                  10x 0,1 m-mv              -             5x asbest (<20 mm)
 opp. <100 m²          Diffuus heterogeen          (2 aan elke zijde)                      (1 aan elke zijde)
 Regenpijp,            NEN 5707 –                  1x 0,1 m-mv               -             1x asbest (<20 mm)
 opp. <100 m²          Diffuus heterogeen          regenpijp
 Puinverharding
                       NEN 5897 –                  4x onderzijde
 onder grind                                                                 -             1x asbest (<20 mm)
                       Afgedekte verhardingslaag   verhardingslaag
 ca. 325 m²
Verklaring tabel:
m-mv: meter-maaiveld      vd: verdachte laag


De opgegraven en opgeboorde grond en het puin worden gezeefd en/of uitgeharkt en visueel geïnspecteerd
op asbestverdachte materialen (AVM). Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat geen asbestverdachte
materialen in de bodem worden aangetroffen (grove fractie >20 mm). Indien hier wel sprake van is, dienen
die eveneens te worden geanalyseerd.

4.2     Uitvoering en resultaten veldwerk

De veldwerkzaamheden in het kader van protocol 2001 en 2018 zijn uitbesteed aan BodemBasics B.V. te
Oosterhout. De uitvoerend veldmedewerker van BodemBasics B.V., dhr. C.A.P. Snoeren, is in dit kader
geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving onder certificaatnr. NC-SIK-20330.

Het asbestonderzoek is uitgevoerd op 9 en 22 juni 2022. Op 9 juni 2022 zijn de inspectiegaten 101, 105,
119 en 120 gegraven in het grindpad waar een puinlaag aanwezig bleek. Op 22 juni 2022 zijn de
inspectiegaten G01a, G02a, G04a, G05a en G08a t/m G11a gegraven in de druppelzones en onder de
uitstroom van de regenpijp. Vanwege een aanwezige tegel- en betonverharding konden de geplande
inspectiegaten G03a, G06a en G07a niet worden gegraven. Tijdens de uitvoering van het asbestonderzoek
op 22 juni 2022 bleken op het beton, waar de inspectiegaten G06a en G07a waren gepland, enkele
asbestplaten te liggen.

Verkennend (asbest)bodemonderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                                       pag. 7 van 10
22-2108.1-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De inspectiegaten 101, 105, 119 en 120 hebben de afmetingen 0,3 m x 0,3 m x 0,5 m. De inspectiegaten
101 en 105 zijn, vanwege de combinatie met het verkennend bodemonderzoek NEN 5740 met een
Edelmanboor (diameter 12 cm) doorgeboord tot tenminste 1,0 m-mv. De inspectiegaten in de druppelzones
en onder de uitstroom van de regenpijp hebben een oppervlakte van 0,3 m x 0,3 m en een diepte van 0,1
m. De inspectiegaten G01a en G10a zijn dieper doorgegraven tot 0,5 m-mv, vanwege de aanwezigheid
van asbestverdacht plaatmateriaal in de grond; onder asbestverdacht plaatmateriaal wordt materiaal
verstaan dat op basis van voorkennis en/of een visuele beoordeling een hoeveelheid asbest zou kunnen
bevatten.

De situering van de (niet-gegraven) inspectiegaten is weergegeven op de tekening in bijlage 1.2 en in
bijlage 1.3 zijn foto’s van de inspectiegaten en de asbestplaten op beton bijgevoegd. Van de gegraven
inspectiegaten zijn profielbeschrijvingen gemaakt, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd.

Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Met uitzondering van de inspectiegaten
G01a en G10a is in de opgegraven grond en het puin geen asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen.

4.3      Uitvoering en resultaten analytisch onderzoek

In het veld zijn verzamelmonsters van asbestverdachte materialen (AVM) en grond- en puinmengmonsters
samengesteld. De samenstelling van de geanalyseerde (meng)monsters en de resultaten van de analyses
zijn in navolgende tabel weergegeven. De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3.

Tabel 8 Overzicht grond(meng)monsters en analyseresultaten
                                                                                            Analyseresultaat,
Monster       Inspectiegat(en)      Diepte (m-mv)      Toelichting
                                                                                            gewogen asbestgehalte
AMM02         101, 105, 119, 120    0,00 - 0,50        Puinlaag grindpad                    n.a.
                                                                                            5,4 mg/kgds + enkele losse
AMM101-1      G04a, G05a            0,00 - 0,10        Druppel zone, zand
                                                                                            vezels <0,5 mm
AMM102-1      G08a, G09a            0,00 - 0,10        Druppel zone, zand                   n.a.
                                                                                            130 mg/kgds + enkele
AMM103-1      G10a, G11a            0,00 - 0,10        Druppelzone, zand
                                                                                            losse vezels <0,5 mm
                                                       Bovengrond met puin en AVM onder     57 mg/kgds + enkele losse
G01a-1        G01a                  0,00 - 0,50
                                                       uitstroom regenpijp                  vezels <0,5 mm
                                                       Aangetroffen AVM G01a,               7.600 mg chrysotiel
G01a-2        G01a                  0,00 - 0,50
                                                       veldvochtig gewicht 72,9 gram        (hechtgebonden)
G02a-1        G02a                  0,00 - 0,10        Druppelzone, klei                    1,7 mg/kgds
                                                                                            150 mg/kgds + enkele
G010-1        G10a                  0,10 - 0,30        Kleiige bovengrond met puin en AVM
                                                                                            losse vezels <0,5 mm
                                                       Aangetroffen AVM G10a,               9.900 mg chrysotiel
G010-2        G10a                  0,10 - 0,30
                                                       veldvochtig gewicht 87,3 gram        (hechtgebonden)
AVM: asbest verdacht materiaal
n.a.: geen asbest aangetoond


Omdat in de inspectiegaten G01a en G10a asbest in de grove fractie >20 mm is aangetoond (monsters
G01a-2 en G10-2), is het nodig om het totaal gewogen asbestgehalte (fijne fractie én grove fractie) in dit
inspectiegat te berekenen. Bij deze berekening vindt zo nodig ook een correctie plaats aan de hand van de
uitgezeefde grove puinfractie (> 20mm). De berekeningen van de asbestgehalten in de grond uit de
genoemde inspectiegaten is opgenomen in bijlage 4.

Uit de aanvullende berekeningen blijkt dat het totale gewogen asbestgehalte in de inspectiegaten G01a en
G10a respectievelijk 178,13 mg/kgds en 520,78 mg/kgds bedraagt. In meerdere monsters is sprake van
een overschrijding van de waarde voor nader onderzoek voor asbest (zijnde 50 mg/kg ds).




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                                           pag. 8 van 10
22-2108.1-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN



In opdracht van SOM Makelaars heeft Inventerra in juni 2022 een verkennend bodemonderzoek conform
de NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 / NEN 5897 verricht op de locatie
aan de Flierensestraat 3-3a te Gendt. Op de locatie, met een oppervlakte van ca. 6.000 m2 twee woningen
met (aangrenzende) schuren en opslagruimten aanwezig. Tussen de woningen en de stal zijn tanks
aanwezig geweest. De oprit naar de woningen en de schuren is deels voorzien van asfalt en deels van
grind. Het overige terrein is voorzien van gras.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen wijziging van de bestemming en de aanvraag
van een Omgevingsvergunning in verband met de geplande (her)ontwikkeling op de locatie. Het doel is het
vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de
geplande herontwikkeling.

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een mogelijke
verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk verdacht voor een verontreiniging met zware metalen, PAK,
minerale olie, organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) en asbest.

Op grond van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken wordt het volgende geconcludeerd:

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, geheel terrein
•   De sterk baksteenhoudende, zandige bovengrond ter plaatse van boring 112 (0,05 - 0,3 m-mv) is licht
    verontreinigd met enkele zware metalen.
•   De oorspronkelijke kleiige bodemlaag (0,0 – 0,5 m-mv) is niet (MM3 en MM4) tot licht (MM2)
    verontreinigd met OCB (Drins resp. DDD).
•   De zintuiglijk onverdachte, kleiige bovengrond (0 – 0,5 m-mv, MM5 en MM6) is licht verontreinigd met
    enkele zware metalen.
•   De zintuiglijk onverdachte, zandige en kleiige ondergrond op de locatie (0,5 – 2,0 m-mv, MM5 en
    MM6) is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen.
•   Het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 201) is niet verontreinigd met de onderzochte
    stoffen.

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is de hypothese ‘verdacht voor verontreiniging’ bevestigd,
vanwege de aangetoonde licht verhoogde gehalten aan zware metalen en OCB in de grond.

Verkennend asbestonderzoek NEN 5897, puinverharding ten zuidoosten van het gazon
De puinverharding ter plaatse van het grindpad is visueel en analytisch niet verontreinigd met asbest. De
verdenking op een verontreiniging met asbest is daarmee opgeheven.

Verkennend asbestonderzoek NEN 5707, ter plaatse van druppelzondes en regenpijp onder asbestdaken
In de opgegraven puinhoudende, kleiige bovengrond onder de uitstroom van de regenpijp (inspectiegat
G01a) is visueel en analytisch asbest aangetoond; het totaal gewogen asbestgehalte overschrijdt de
interventiewaarde. In druppelzone onder het dak waar ook de regenpijp uitstroomt op het maaiveld
(inspectiegat G02a op korte afstand van inspectiegat G01a) is visueel geen, maar analytisch wel asbest
aangetoond; het gewogen asbestgehalte ligt ruim lager dan de waarde voor nader asbestonderzoek.

In de druppelzone onder de zuidoostzijde van het dak van de middelste grote schuur (inspectiegaten G04a
en G05a) is visueel geen, maar analytisch wel asbest aangetoond; het gewogen asbestgehalte ligt ruim
lager dan de waarde voor nader asbestonderzoek.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                              pag. 9 van 10
22-2108.1-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>In de druppelzone onder de zuidoostzijde van het dak van de achterste grote schuur (inspectiegaten G08a
en G09a) is visueel en analytisch geen asbest aangetoond. In de druppelzone cq. de puinhoudende
bovengrond aan de noordwestzijde van deze schuur (inspectiegaten G10a en G11a) is visueel en analytisch
wel asbest aangetoond; de (totaal) gewogen asbestgehalten overschrijden de interventiewaarde.

Middels het uitgevoerde verkennend asbestonderzoek NEN 5707 is de verdenking op een verontreiniging
met asbest als gevolg van de afwaterende asbestdaken bevestigd.

Resumé
De tijdens het verkennend bodemonderzoek aangetoonde verhoogde gehalten in de grond zijn zodanig
licht verhoogd dat aanvullend onderzoek (eventueel op basis van een aangepaste onderzoeksstrategie) of
nadere maatregelen ons inziens niet noodzakelijk worden geacht.

Omdat in meerdere grond(meng)monsters voor asbest de waarde voor nader asbestonderzoek (50
mg/kgds) of de interventiewaarde (100 mg/kgds) wordt overschreden, is er formeel gezien aanleiding voor
het uitvoeren van een nader asbestonderzoek conform de NEN 5707. Het nader asbestonderzoek heeft dan
vooralsnog betrekking op het terreindeel direct rondom de uitstroom van de regenpijp (G01a) en op de
druppelzone aan de noordwestzijde van de achterste grote schuur (G10a en G11a). Het nader
asbestonderzoek heeft dan tot doel het vaststellen van het gemiddeld gewogen asbestgehalte binnen het
betreffende verdachte terreindeel. Overschrijdt het gemiddeld gewogen asbestgehalte de interventie-
waarde (100 mg/kgds), dan is ter plaatse sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging en
geldt er een saneringsplicht. Overschrijdt het gemiddeld gewogen asbestgehalte de interventiewaarde niet,
dan mag worden geconcludeerd dat de bodem ter plaatse niet verontreinigd is met asbest en zullen de
uitkomsten van het verkennend en nader (asbest)bodemonderzoek ons inziens geen belemmering
opleveren voor de voorgenomen plannen met de locatie.

Dit onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. Het betreft
echter géén partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake zijn
van beperkingen in de hergebruiksmogelijkheden en/of van verwerkingskosten. Ook kan door derden,
ongeacht de resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden
en/of een onderzoek naar PFAS. Bij graafwerkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden
met eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 400. Voor verdere informatie
hierover kunt u zich tot Inventerra wenden.

Het bodemonderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van 2 tot 5 jaar.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                              pag. 10 van 10
22-2108.1-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN



Bijlage 1      Weergave onderzoekslocatie
 Bijlage 1.1   Omgevingskaart en kadastrale gegevens
 Bijlage 1.2   Situatietekening(en)
 Bijlage 1.3   Foto’s

Bijlage 2      Boorprofielen
Bijlage 3      Analysecertificaten

Bijlage 4      Toetsingskader en toetsingswaarden
Bijlage 5      Rapport vooronderzoek NEN 5725
Bijlage 6      Kwaliteitsaspecten van het onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Weergave onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.1   Omgevingskaart en kadastrale gegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart




Deze kaart is noordgericht.
   Hier bevindt zich de onderzoekslocatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                    Uw referentie: 22-2108 Gendt




                     Deze kaart is noordgericht                Schaal 1: 2000
        12345        Perceelnummer
              25     Huisnummer
                                                               Kadastrale gemeente             Gendt
                     Vastgestelde kadastrale grens
                                                               Sectie                          E
                     Voorlopige kadastrale grens
                     Administratieve kadastrale grens
                                                               Perceel                         151
                     Bebouwing
                                                               Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 12 april 2022   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers       eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.2   Situatietekening(en)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                    boomgaard
                                                                                                                      117
                                                                                                                            7




                                                                                                         a
                                                                                                                                                                                                                                                         4




                                                                                                                                                                                                                                                                           Fli
                                                                                                      10
                                                                weiland




                                                                                                                                                                                                                                                                               er
                                                                                                                                                                                                                                            103




                                                                                                     G




                                                                                                                                                                                                                                                                                 en
                                                                                                                                                                                                                                                                                se
                                                                                                                                                                                                                                                                                      str
                                                                                                                                                                                                                                                                                         aa
                                                                                       gras




                                                                                                                                                                                                                                                                                         t
                                                                                                                                            113




                                                                                                                                                                                                                                 d
                                                                                                                                                                                                                              in
                                                                                                                                            asfalt




                                                                                                                                                                                                                             gr
                                                                                 116




                                                                                                                                                                                                                        op
                                                                                                                                                                                                                       lt
                                                                                                                            a




                                                                                                                                                                                                                       fa
                                                                                                                        09
                                                                                                       beton




                                                                                                                                                                                                                     as
                                                                                                                       G
                                                                                                                                              5



                                                                             a
                                                                           11
                                                                                  schuur                                                                                                                                              3a                                    102
                                                                          G
                                                                                         asbestdak
                                                                                                                                       X                                                                112
                                                                                                               gras
                                                                                                                                                                                                                       woning
                                                                                                                                                                                          3
                                                                     118                                            114 beton
                                                                                                         asbestplaten                 beton                                                                                                                                 gazon
                                                                                                 a
                                                                                               08                                                                                                      vml. tanks in lekbak
                                                                                              G
                                                                                                                                                                                                                       203                                                                          101
                                                                                                                                              asbestdak                                 klinkers                                               3
                                                                                                                                                                                                                                                                     104




                                                                                                                                                                   a
                                                                                                                X            schuur                                                             111




                                                                                                                                                               05
                                                                                                                                                                                                                                      woning
                                                                                                                                                                                                                            202




                                                                                                                                                               G
                                                                                                                                                                                                         201




                                                                                                                                                                                                  2
                                                                                                                                                       gras             hooiopslag                            1
                                                                       onderkelderd                                                                  110                                                                                                                                      119
                                                                                                                115                                                         beton                           asfalt                                           gazon
                                    E 55
                                                                                                                                                                                                                                                                                       grind




                                                                                                                                              a
                                                                                                                                           04
                                                                                                                                                   oude betonplaat                                asbestdak


                                                                                                                                        G




                                                                                                                                                                                                                                  s
                                                                                                                                                                                                                              er
                                                                                                                                            gras




                                                                                                                                                                                                                             nk
                                                                                                                                                                                                                            kli
                                                                                                                                                                             stal                                                                                                                         1
                                                                                                                                                       109                                                                                 grind                     105
                                                                                                                                                                                    X
                                                                                                                                                                                                                                                   120
                                                                                                                                                                   tegels




                                                                                                                                                                             7
                                                                                                                                                                                          G            regenpijp              106
                                                                                                                                                                                           02
                                                                                                                                                                              108             a




                                                                                                                                                                                                      G
                                                                                                                                                       hoop zand




                                                                                                                                                                                                       01
                                                                                                                                                                                                                                  gras




                                                                                                                                                                                                        a
                                                                                                                                                           8




                                                                                                                                                                                                       gras


                                                                                                                                                                                                                                               9
                                                                                                     boomgaard
                                                                                                                                                                                                                              107

                                                                                                                                                               E 151



  0                                    25m


LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TITEL
     geplaatste boring                           afwaterichting asbestdak                                                                                                                                                                                                                                     Positie boringen, peilbuizen en inspectiegaten
     geplaatste peilbuis                     1   fotostandpunt                                                                                                                                                                                                                                                PROJECT
     inspectiegat                                                                                                                                                                                                                                                                                             Verkennend (asbest)onderzoek
  X  niet uitgevoerd inspectiegat                                                                                                                                                                                                                                                                             Flierensestraat 3-3a te Gendt
     grens onderzoekslocatie                                                                                                                                                                                                                                                                                  PROJECTNR.   22-2108.1             DATUM     22-07-2022
     contour bestaande bebouwing
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SCHAAL         1:500
     tracé kabels en leidingen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 FORMAAT          A3
     perceelgrens
 151 perceelnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BIJLAGE          1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.3   Foto’s

Foto 1                 Foto 2            Foto 3




Foto 4                          Foto 5




Foto 6                          Foto 7




Foto 8                          Foto 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Vervolg bijlage 1.3   Foto’s inspectiegaten

G01                                 G02




G04                                 G04 AVM




G05                                 G08




G09
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Vervolg bijlage 1.3     Foto’s inspectiegaten

Boring 101                            Boring 105




Boring 119                            Boring 120




Asbestplaten op beton
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 2   Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen
worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd:
•   Sporen <1%
•   Zwak <5%
•   Matig 5 – 15%
•   Sterk 15 – 50%
•   Uiterst 50 – 80%
•   Volledig >80%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 22-2108.1
Projectnaam: Gendt


      Boring:                101                                                             Boring:                102
      Datum plaatsing:       10-6-2022                                                       Datum plaatsing:       9-6-2022
      Boormeester:           L.H.A. Knoop                                                    Boormeester:           L.H.A. Knoop




                                            0      grind                                                                           0      gras
     0                                                                                      0
                                                   Uiterst puinhoudend, zwak                                                              Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                             2                     zandhoudend, Ramguts, AMM2 GF                                    2                     bruingrijs, Edelmanboor
                                                   16%
                         1                                                                                      1


                                            -50                                                                                    -50
    50                                                                                     50
                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,                                                       Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                   bruingrijs, Edelmanboor                                                                bruingrijs, Edelmanboor

                         3                                                                                      3


                                            -100                                                                                   -100
    100                                                                                    100




      Boring:                103                                                             Boring:                104
      Datum plaatsing:       9-6-2022                                                        Datum plaatsing:       9-6-2022
      Boormeester:           L.H.A. Knoop                                                    Boormeester:           L.H.A. Knoop




                                            0      asfalt                                                                          0      gras
     0                                                                                      0
              A                             -5
                                                   Ramguts                                                                                Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                                                                                    2                     sporen baksteen, bruingrijs,
                         1   2                     Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
                                                                                                                                          Edelmanboor
                                                   grindhoudend, bruingrijs, River,                             1
                                            -30
                                                   Gestaakt op grindlaag

                                                                                                                                   -50
                                                                                           50
                                                                                                                                          Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                                                                                                          bruingrijs, Edelmanboor

                                                                                                                3



                                                                                                                                   -100
                                                                                           100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 22-2108.1
Projectnaam: Gendt


      Boring:                105                                                        Boring:                106
      Datum plaatsing:       10-6-2022                                                  Datum plaatsing:       10-6-2022
      Boormeester:           L.H.A. Knoop                                               Boormeester:           L.H.A. Knoop
      GWS (cm-mv):           170



                                            0      grind                                                                      0      gras
     0                                                                                 0
                                                   Uiterst puinhoudend, zwak                                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                         1   2                     zandhoudend, Ramguts, AMM2 GF                               2                     bruingrijs, Edelmanboor
                                                   16%
                                            -30
                                                                                                           1
                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,
                         3
                                                   bruingrijs, Schep
                                            -50
    50                                                                                50
                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                   bruingrijs, Edelmanboor                                 3
                         4                                                                                                    -80

                                                                                                                                     Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                           4                         grijsbruin, Edelmanboor
                                            -100                                                                              -100
    100                                                                               100
                                                   Zand, matig grof, matig siltig,
                                                   grijsbruin, Schep

                         5



    150



                         6



                                            -200
    200




      Boring:                107                                                        Boring:                108
      Datum plaatsing:       10-6-2022                                                  Datum plaatsing:       10-6-2022
      Boormeester:           L.H.A. Knoop                                               Boormeester:           L.H.A. Knoop




                                            0      gras                                                                       0      gras
     0                                                                                 0
                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                                  Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                             2                     bruingrijs, Edelmanboor                                     2                     bruingrijs, Edelmanboor

                         1                                                                                 1


                                            -50
    50                                                                                50
                                                   Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                   grijsbruin, Edelmanboor

                         3                                                                                 3



                                            -100                                                                              -100
    100                                                                               100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 22-2108.1
Projectnaam: Gendt


      Boring:                109                                                               Boring:                110
      Datum plaatsing:       10-6-2022                                                         Datum plaatsing:       10-6-2022
      Boormeester:           L.H.A. Knoop                                                      Boormeester:           L.H.A. Knoop




                                            0      gras                                                                              0      gras
     0                                                                                        0
                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                                         Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                             2                     sterk grindhoudend, sporen                                         2                     sporen baksteen, bruingrijs,
                                                   baksteen, bruingrijs, Edelmanboor,                                                       Edelmanboor
                         1                         Gestaakt grindlaag                                             1


                                            -50                                                                                      -50
    50                                                                                       50
                                                                                                                                            Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                                                                                                            bruingrijs, Edelmanboor

                                                                                                                  3


                                                                                                                                     -100
                                                                                             100




      Boring:                111                                                               Boring:                112
      Datum plaatsing:       9-6-2022                                                          Datum plaatsing:       9-6-2022
      Boormeester:           L.H.A. Knoop                                                      Boormeester:           L.H.A. Knoop




                                            0      klinker                                                                           0      asfalt
     0                                                                                        0
                                            -6
                                                                                                       A                             -5
                                                                                                                                            Ramguts
                                                   Zand, uiterst grof, zwak siltig, bruin,
                         1   2                     Edelmanboor                                                    1   2                     Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                                                            grindhoudend, sterk
                                            -30                                                                                      -30
                                                                                                                                            baksteenhoudend, bruingrijs, River
                                                   Klei, matig zandig, grijs,
                         3                                                                                                                  Klei, matig zandig, grijs,
                                                   Edelmanboor
    50                                                                                       50                                             Edelmanboor
                                                                                                                  3


                         4



                                            -100
    100                                                                                      100                  4


                                                                                                                                     -120

                                                                                                                                            Zand, matig grof, matig siltig,
                                                                                                                  5                         laagjes klei, grijs, Edelmanboor

                                                                                                                                     -150
                                                                                             150
                                                                                                                                            Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
                                                                                                                                            grindig, grijsbruin, Edelmanboor

                                                                                                                  6


                                                                                                                                     -200
                                                                                             200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 22-2108.1
Projectnaam: Gendt


      Boring:                113                                                        Boring:                114
      Datum plaatsing:       9-6-2022                                                   Datum plaatsing:       10-6-2022
      Boormeester:           L.H.A. Knoop                                               Boormeester:           L.H.A. Knoop
                                                                                        GWS (cm-mv):           170



                                            0      asfalt                                                                     0      gras
     0                                                                                 0
              A                             -5
                                                   Ramguts                                                                           Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                           1   2                     grindhoudend, grijsbruin,
                             2                     Klei, matig zandig, grijs,
                                                                                                                                     Edelmanboor
                                                   Edelmanboor
                         1                                                                                                    -30

                                                                                                                                     Klei, matig zandig, zwak
                                                                                                                                     roesthoudend, bruingrijs,
    50                                                                                50                                             Edelmanboor
                                                                                                           3


                         3


                                            -100
    100                                                                               100
                                                                                                           4



                                                                                                                              -130

                                                                                                                                     Klei, matig zandig, grijs,
                                                                                                           5
                                                                                                                                     Edelmanboor
                                                                                      150



                                                                                                           6



                                                                                                                              -200
                                                                                      200




      Boring:                115                                                        Boring:                116
      Datum plaatsing:       10-6-2022                                                  Datum plaatsing:       10-6-2022
      Boormeester:           L.H.A. Knoop                                               Boormeester:           L.H.A. Knoop




                                            0      gras                                                                       0      gras
     0                                                                                 0
                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,                                                  Klei, matig zandig, zwak humeus,
                             2                     bruingrijs, Edelmanboor                                     2                     bruingrijs, Edelmanboor

                         1                                                                                 1


                                            -50                                                                               -50
    50                                                                                50
                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,                                                  Klei, matig zandig, zwak
                                                   bruingrijs, Edelmanboor                                                           roesthoudend, bruingrijs,
                                                                                                                                     Edelmanboor
                         3                                                                                 3



                                            -100                                                                              -100
    100                                                                               100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 22-2108.1
Projectnaam: Gendt


      Boring:                117                                                        Boring:                118
      Datum plaatsing:       10-6-2022                                                  Datum plaatsing:       10-6-2022
      Boormeester:           L.H.A. Knoop                                               Boormeester:           L.H.A. Knoop




                                            0      gras                                                                       0      gras
     0                                                                                 0
                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,                                                  Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                             2                     bruingrijs, Edelmanboor                                 1   2                     sporen baksteen, bruingrijs,
                                                                                                                                     Edelmanboor
                         1                                                                                                    -30

                                                                                                                                     Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                           3
                                                                                                                                     bruingrijs, Edelmanboor
                                            -50                                                                               -50
    50                                                                                50
                                                   Klei, matig zandig, zwak                                                          Klei, matig zandig, bruingrijs,
                                                   roesthoudend, bruingrijs,                                                         Edelmanboor
                                                   Edelmanboor
                         3                                                                                 4


                                            -100                                                                              -100
    100                                                                               100




      Boring:                119                                                        Boring:                120
      Datum plaatsing:       10-6-2022                                                  Datum plaatsing:       10-6-2022
      Boormeester:           L.H.A. Knoop                                               Boormeester:           L.H.A. Knoop




                                            0      grind                                                                      0      grind
     0                                                                                 0
                                                   Uiterst puinhoudend, zwak                                                         Uiterst puinhoudend, zwak
                                                                                                           1
                         1                         zandhoudend, Ramguts, AMM2 GF                                                     zandhoudend, Ramguts, AMM2 GF
                                                                                                                              -20
                                                   16%                                                                               16%
                                            -30
                                                                                                                                     Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                   Klei, matig zandig, zwak humeus,                                                  bruingrijs, Schep
                                                   bruingrijs, Schep
                                            -50                                                                               -50
    50                                                                                50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 22-2108.1
Projectnaam: Gendt


      Boring:                201                                                              Boring:                202
      Datum plaatsing:       9-6-2022                                                         Datum plaatsing:       9-6-2022
      Boormeester:           L.H.A. Knoop                                                     Boormeester:           L.H.A. Knoop
      GWS (cm-mv):           170



                                            0      klinker                                                                          0      beton
     0                                                                                       0
                                            -8                                                                                      -10    Ramguts
                             2                     Klei, matig zandig, bruingrijs,
                                                                                                                     2                     Klei, matig zandig, bruingrijs,
                                                   Edelmanboor
                         1                                                                                       1                         Edelmanboor

    50                                                                                      50


                         3                                                                                       3

                                            -100                                                                                    -100
    100                                                                                     100
                                                   Zand, matig grof, matig siltig,
                                                   grijsbruin, Edelmanboor
                         4


    150


                         5

                                            -200
    200
                                                   Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
                                                   grindig, grijsbruin, Zuigerboor
                         6


    250


                         7


    300
                         8
                                            -320




      Boring:                203
      Datum plaatsing:       9-6-2022
      Boormeester:           L.H.A. Knoop




                                            0      klinker
     0
                                            -8

                             2                     Klei, matig zandig, bruingrijs,
                                                   Edelmanboor
                         1

    50


                         3

                                            -100
    100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 22-2108.1
Projectnaam: Gendt


     Boring:                G01a                                                           Boring:                G02a
     Datum plaatsing:       22-6-2022                                                      Datum plaatsing:       22-6-2022
     Boormeester:           C.A.P. Snoeren                                                 Boormeester:           C.A.P. Snoeren




                                             0     gras                                                                            0     gras
     0                                                                                     0
                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,                           1                          Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                                   sporen puin, resten asbestverdacht                                                    bruingrijs, Schep, Op 20cm liggen
                                                   materiaal, bruingrijs, Schep                                                          tegels
                                                                                                                                   -20

                        1   2




                                             -50
    50




     Boring:                G04a                                                           Boring:                G05a
     Datum plaatsing:       22-6-2022                                                      Datum plaatsing:       22-6-2022
     Boormeester:           C.A.P. Snoeren                                                 Boormeester:           C.A.P. Snoeren




                                             0     gras                                                                            0     gras
     0                                                                                     0
                                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                                                  Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                             -10   humeus, bruingrijs, Schep, AMM101                                               -10   humeus, bruingrijs, Schep, AMM101




     Boring:                G08a                                                           Boring:                G09a
     Datum plaatsing:       22-6-2022                                                      Datum plaatsing:       22-6-2022
     Boormeester:           C.A.P. Snoeren                                                 Boormeester:           C.A.P. Snoeren




                                             0     gras                                                                            0     gras
     0                                                                                     0
                                                   Zand, matig fijn, matig siltig,                                                       Zand, matig fijn, matig siltig,
                                             -10   bruingrijs, Schep, AMM102                                                       -10   bruingrijs, Schep, AMM102




     Boring:                G010a                                                          Boring:                G011a
     Datum plaatsing:       22-6-2022                                                      Datum plaatsing:       22-6-2022
     Boormeester:           C.A.P. Snoeren                                                 Boormeester:           C.A.P. Snoeren




                                             0     groenstrook                                                                     0     groenstrook
     0                                                                                     0
                                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                                                  Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                             -10   humeus, bruingrijs, Schep, AMM103                                               -10   humeus, bruingrijs, Schep, AMM103
                                                   Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                        1   2                      sporen puin, resten asbestverdacht
                                                   materiaal, bruingrijs, Schep
                                             -30

                                                   Klei, matig zandig, bruingrijs, Schep


                                             -50
    50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Arjo van Houwelingen
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 27-Jun-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022094077/1
     Uw project/verslagnummer                      22-2108.1
     Uw projectnaam                                Gendt
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               10-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2108.1                                                    Certificaatnummer/Versie                     2022094077/1
     Uw   projectnaam                          Gendt                                                        Startdatum analyse                           13-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                       Datum einde analyse                          27-Jun-2022
     Uw   monsternemer                                                                                      Rapportagedatum                              27-Jun-2022/15:03
                                                                                                            Bijlage                                      A,B,C,D
                                                                                                            Pagina                                       1/5


     Analyse                                                   Eenheid                        1                         2                 3                 4                   5

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                       Uitgevoerd                   Uitgevoerd                Uitgevoerd        Uitgevoerd        Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                % (m/m)                 83.6                       85.3                87.8              85.4               88.5
                                                                                                  1)                        1)                1)                1)
S    Organische stof                                       % (m/m) ds                    1.9                       3.6                 3.2               4.1                 2.9
     Gloeirest                                             % (m/m) ds                      98                       96                  96                96                  96
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                          % (m/m) ds                                                                                                        8.7

     Metalen
S    Barium (Ba)                                              mg/kg ds                                                                                                      100
S    Cadmium (Cd)                                             mg/kg ds                                                                                                     0.26
S    Kobalt (Co)                                              mg/kg ds                                                                                                       7.1
S    Koper (Cu)                                               mg/kg ds                                                                                                        16
S    Kwik (Hg)                                                mg/kg ds                                                                                                    0.054
S    Molybdeen (Mo)                                           mg/kg ds                                                                                                     <1.5
S    Nikkel (Ni)                                              mg/kg ds                                                                                                        18
S    Lood (Pb)                                                mg/kg ds                                                                                                        38
S    Zink (Zn)                                                mg/kg ds                                                                                                        77

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                  mg/kg ds                 <3.0                                                                                <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                  mg/kg ds                 <5.0                                                                                <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                  mg/kg ds                 <5.0                                                                                <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                  mg/kg ds                  <11                                                                                   23
     Minerale olie (C30-C35)                                  mg/kg ds                 <5.0                                                                                   11
     Minerale olie (C35-C40)                                  mg/kg ds                 <6.0                                                                                <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                           mg/kg ds                  <35                                                                                   42
     Chromatogram olie (GC)                                                                                                                                             Zie bijl.

     Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
S    alfa-HCH                                                 mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010           <0.0010
S    beta-HCH                                                 mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010           <0.0010
S    gamma-HCH                                                mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010           <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                  Opgegeven monstermatrix                    Monster nr.
1    MM1 (8-50)                                                                                                             Grond (AS3000)                              12812456
2    MM2 (0-50)                                                                                                             Grond (AS3000)                              12812457
3    MM3 (0-30)                                                                                                             Grond (AS3000)                              12812458
4    MM4 (0-30)                                                                                                             Grond (AS3000)                              12812459
5    MM5 (0-50)                                                                                                             Grond (AS3000)                              12812460
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                        TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                         RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2108.1                                                    Certificaatnummer/Versie                   2022094077/1
     Uw   projectnaam                          Gendt                                                        Startdatum analyse                         13-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                       Datum einde analyse                        27-Jun-2022
     Uw   monsternemer                                                                                      Rapportagedatum                            27-Jun-2022/15:03
                                                                                                            Bijlage                                    A,B,C,D
                                                                                                            Pagina                                     2/5


     Analyse                                                   Eenheid                        1                         2                  3              4               5

S    delta-HCH                                                mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    Hexachloorbenzeen                                        mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    Heptachloor                                              mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    Heptachloorepoxide(cis- of A)                            mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    Heptachloorepoxide(trans- of B)                          mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    Hexachloorbutadieen                                      mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    Aldrin                                                   mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    Dieldrin                                                 mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    Endrin                                                   mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    Isodrin                                                  mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    Telodrin                                                 mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    alfa-Endosulfan                                          mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
Q    beta-Endosulfan                                          mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    Endosulfansulfaat                                        mg/kg ds                                    <0.0020                  <0.0020          <0.0020
S    alfa-Chloordaan                                          mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    gamma-Chloordaan                                         mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    o,p'-DDT                                                 mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    p,p'-DDT                                                 mg/kg ds                                            0.18                0.0056         0.0037
S    o,p'-DDE                                                 mg/kg ds                                    <0.0010                  <0.0010          <0.0010
S    p,p'-DDE                                                 mg/kg ds                                        0.031                    0.029          0.033
S    o,p'-DDD                                                 mg/kg ds                                      0.0099                 <0.0010           0.0018
S    p,p'-DDD                                                 mg/kg ds                                        0.068                   0.0025         0.0061
                                                                                                                            2)                 2)             2)
S    HCH (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds                                      0.0021                    0.0021         0.0021
                                                                                                                            2)                 2)             2)
S    Drins (som) (factor 0,7)                                 mg/kg ds                                      0.0021                    0.0021         0.0021
                                                                                                                            2)                 2)             2)
S    Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                      0.0014                    0.0014         0.0014
S    DDD (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds                                        0.078                   0.0032         0.0080
S    DDE (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds                                        0.032                    0.029          0.033
S    DDT (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds                                            0.18                0.0063         0.0044
S    DDX (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds                                            0.29                 0.039          0.046
                                                                                                                            2)                 2)             2)
S    Chloordaan (som) (factor 0,7)                            mg/kg ds                                      0.0014                    0.0014         0.0014
S    OCB (som) LB (factor 0,7)                                mg/kg ds                                            0.30                 0.049          0.056

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                  Opgegeven monstermatrix                Monster nr.
1    MM1 (8-50)                                                                                                             Grond (AS3000)                         12812456
2    MM2 (0-50)                                                                                                             Grond (AS3000)                         12812457
3    MM3 (0-30)                                                                                                             Grond (AS3000)                         12812458
4    MM4 (0-30)                                                                                                             Grond (AS3000)                         12812459
5    MM5 (0-50)                                                                                                             Grond (AS3000)                         12812460
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                   TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                    RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2108.1                                                    Certificaatnummer/Versie             2022094077/1
     Uw   projectnaam                          Gendt                                                        Startdatum analyse                   13-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                       Datum einde analyse                  27-Jun-2022
     Uw   monsternemer                                                                                      Rapportagedatum                      27-Jun-2022/15:03
                                                                                                            Bijlage                              A,B,C,D
                                                                                                            Pagina                               3/5


     Analyse                                                   Eenheid                        1                         2                 3           4            5

S    OCB (som) WB (factor 0,7)                                mg/kg ds                                            0.30                0.051     0.057

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                   mg/kg ds                                                                                      <0.0010
S    PCB 52                                                   mg/kg ds                                                                                      <0.0010
S    PCB 101                                                  mg/kg ds                                                                                      <0.0010
S    PCB 118                                                  mg/kg ds                                                                                      <0.0010
S    PCB 138                                                  mg/kg ds                                                                                      <0.0010
S    PCB 153                                                  mg/kg ds                                                                                      <0.0010
S    PCB 180                                                  mg/kg ds                                                                                      <0.0010
                                                                                                                                                                       2)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                 mg/kg ds                                                                                       0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                mg/kg ds                                                                                       <0.050
S    Fenanthreen                                              mg/kg ds                                                                                         0.11
S    Anthraceen                                               mg/kg ds                                                                                        0.054
S    Fluorantheen                                             mg/kg ds                                                                                         0.29
S    Benzo(a)anthraceen                                       mg/kg ds                                                                                         0.16
S    Chryseen                                                 mg/kg ds                                                                                         0.19
S    Benzo(k)fluorantheen                                     mg/kg ds                                                                                        0.085
S    Benzo(a)pyreen                                           mg/kg ds                                                                                         0.18
S    Benzo(ghi)peryleen                                       mg/kg ds                                                                                         0.12
S    Indeno(123-cd)pyreen                                     mg/kg ds                                                                                         0.13
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                               mg/kg ds                                                                                          1.4




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                  Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    MM1 (8-50)                                                                                                             Grond (AS3000)                  12812456
2    MM2 (0-50)                                                                                                             Grond (AS3000)                  12812457
3    MM3 (0-30)                                                                                                             Grond (AS3000)                  12812458
4    MM4 (0-30)                                                                                                             Grond (AS3000)                  12812459
5    MM5 (0-50)                                                                                                             Grond (AS3000)                  12812460
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2108.1                                                    Certificaatnummer/Versie             2022094077/1
     Uw   projectnaam                          Gendt                                                        Startdatum analyse                   13-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                       Datum einde analyse                  27-Jun-2022
     Uw   monsternemer                                                                                      Rapportagedatum                      27-Jun-2022/15:03
                                                                                                            Bijlage                              A,B,C,D
                                                                                                            Pagina                               4/5


     Analyse                                                   Eenheid                        6                         7                  8

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                       Uitgevoerd                 Uitgevoerd               Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                % (m/m)                 86.6                       82.9                  82.8
S    Organische stof                                       % (m/m) ds                    2.9                       1.4                  <0.7
     Gloeirest                                             % (m/m) ds                      96                       97                   99
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                          % (m/m) ds                  12.8                       17.0                   2.4

     Metalen
S    Barium (Ba)                                              mg/kg ds                  100                         93                   22
S    Cadmium (Cd)                                             mg/kg ds                 0.37                       0.25                 <0.20
S    Kobalt (Co)                                              mg/kg ds                   7.6                       8.4                   4.1
S    Koper (Cu)                                               mg/kg ds                     28                       16                  <5.0
S    Kwik (Hg)                                                mg/kg ds               0.088                  <0.050                    <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                           mg/kg ds                 <1.5                       <1.5                  <1.5
S    Nikkel (Ni)                                              mg/kg ds                     24                       23                   12
S    Lood (Pb)                                                mg/kg ds                     27                       21                  <10
S    Zink (Zn)                                                mg/kg ds                     88                       62                  <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                  mg/kg ds                 <3.0                       <3.0                  <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                  mg/kg ds                 <5.0                       <5.0                  <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                  mg/kg ds                 <5.0                       <5.0                  <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                  mg/kg ds                     25                     <11                   <11
     Minerale olie (C30-C35)                                  mg/kg ds                   6.6                      <5.0                  <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                  mg/kg ds                 <6.0                       <6.0                  <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                           mg/kg ds                     37                     <35                   <35
     Chromatogram olie (GC)                                                       Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010
S    PCB 52                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010
S    PCB 101                                                  mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                  Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
6    MM6 (0-50)                                                                                                             Grond (AS3000)                  12812461
7    MM7 (50-120)                                                                                                           Grond (AS3000)                  12812462
8    MM8 (50-200)                                                                                                           Grond (AS3000)                  12812463



                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2108.1                                                  Certificaatnummer/Versie                2022094077/1
     Uw   projectnaam                          Gendt                                                      Startdatum analyse                      13-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                     Datum einde analyse                     27-Jun-2022
     Uw   monsternemer                                                                                    Rapportagedatum                         27-Jun-2022/15:03
                                                                                                          Bijlage                                 A,B,C,D
                                                                                                          Pagina                                  5/5


     Analyse                                                    Eenheid                     6                         7                  8

S    PCB 118                                                  mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 138                                                  mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 153                                                  mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
S    PCB 180                                                  mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
                                                                                                2)                        2)                 2)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                 mg/kg ds           0.0049                   0.0049                    0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Fenanthreen                                              mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Anthraceen                                               mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Fluorantheen                                             mg/kg ds               0.15                       0.12                 0.060
S    Benzo(a)anthraceen                                       mg/kg ds             0.096                    0.069                   <0.050
S    Chryseen                                                 mg/kg ds               0.11                   0.082                   <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                     mg/kg ds             0.053                  <0.050                    <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                           mg/kg ds               0.11                   0.063                   <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                       mg/kg ds             0.071                  <0.050                    <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                     mg/kg ds             0.080                  <0.050                    <0.050
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                               mg/kg ds               0.78                       0.55                  0.37




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
6    MM6 (0-50)                                                                                                           Grond (AS3000)                   12812461
7    MM7 (50-120)                                                                                                         Grond (AS3000)                   12812462
8    MM8 (50-200)                                                                                                         Grond (AS3000)                   12812463



                                                                                Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                            Akkoord
                                                                                A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                         W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623                 en door de overheid van Luxemburg (MEV).                              RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022094077/1
                                                                                                                                                             Pagina 1/2
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12812456                    MM1 (8-50)
       0539562375               201                8         50         09-Jun-2022                         1

       0539562213               202                10        50         09-Jun-2022                         1


       12812457                    MM2 (0-50)
       0539562247               104                0         30         09-Jun-2022                         2

       0539497818               102                0         30         09-Jun-2022                         2

       0539562185               106                0         30         10-Jun-2022                         2

       0539562187               105                30        50         10-Jun-2022                         3


       12812458                    MM3 (0-30)
       0539562192               107                0         30         10-Jun-2022                         2

       0539562203               110                0         30         10-Jun-2022                         2

       0539562191               109                0         30         10-Jun-2022                         2

       0539562195               108                0         30         10-Jun-2022                         2


       12812459                    MM4 (0-30)
       0539562244               113                5         30         09-Jun-2022                         2

       0539497813               117                0         30         10-Jun-2022                         2

       0539497822               116                0         30         10-Jun-2022                         2

       0539562056               115                0         30         10-Jun-2022                         2


       12812460                    MM5 (0-50)
       0539562254               104                0         50         09-Jun-2022                         1

       0539562049               118                0         30         10-Jun-2022                         1

       0539562053               110                0         50         10-Jun-2022                         1

       0539562199               109                0         50         10-Jun-2022                         1


       12812461                    MM6 (0-50)
       0539562345               113                5         50         09-Jun-2022                         1

       0539497825               111                30        50         09-Jun-2022                         3

       0539497821               102                0         50         09-Jun-2022                         1

       0539497828               116                0         50         10-Jun-2022                         1

       0539562194               108                0         50         10-Jun-2022                         1

       0539562186               106                0         50         10-Jun-2022                         1


       12812462                    MM7 (50-120)
       0539562239               112                80        120        09-Jun-2022                         4

       0539497832               104                50        100        09-Jun-2022                         3

       0539562200               110                50        100        10-Jun-2022                         3

       0539562369               101                50        100        10-Jun-2022                         3


       12812463                    MM8 (50-200)
       0539562374               201                100       150        09-Jun-2022                         4

Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022094077/1
                                                                                                                                                             Pagina 2/2
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       0539562380               201                150       200        09-Jun-2022                         5

       0539562196               107                50        100        10-Jun-2022                         3

       0539562368               105                100       150        10-Jun-2022                         5

       0539562366               105                150       200        10-Jun-2022                         6




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022094077/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).


     Opmerking 2)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022094077/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                          W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                             W0202            GC-FID                            NEN-EN-ISO 16703

     Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

     OCB (25)                                         W0262            GC-MS                             pb 3020-1-3 & NEN 6980

     OCB som AP04/AS3X                                W0262            GC-MS                             pb 3020-1-3 & NEN 6980

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                          W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK som AS3000/AP04                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                  W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>    Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022094077/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1

    Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
    monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.




     Analyse                                                                                       Monster nr.
     De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

     Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)                                                          12812462




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                              Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12812460
Certificate no.: 2022094077
Sample description.: MM5 (0-50)
 v
     10000                                                                                                                                  10000
             C10
pA




                                                                                                                                                      pA
      5000                                                                                                                                  5000




                                                                C21-C30




                                                                                      C30-C35
                   C10-C12




                                   C12-C16




                                                     C16-C21




                                                                                                      C35-C40
                                                     C21




                                                                                                                     C40
         0                                                                                                                                  0
             0.4             0.6               0.8                 1.0                    1.2                      1.4         1.6    1.8
                                                                            Minutes


      1000                                                                                                                                   1000
pA




                                                                                                                                                       pA
       500                                                                                                                                   500
                                                                 C21-C30




                                                                                        C30-C35
                                                     C16-C21




                                                                                                        C35-C40
                   C10-C12




                                   C12-C16




                                                     C21




                                                                                                                         C40
             C10




         0                                                                                                                                   0
             0.4             0.6               0.8                   1.0                    1.2                    1.4          1.6    1.8
                                                                            Minutes


       200                                                                                                                                      200




       100                                                                                                                                      100
pA




                                                                                                                                                           pA
                                                                  C21-C30




                                                                                         C30-C35
                                                      C16-C21




                                                                                                         C35-C40
                                    C12-C16
                   C10-C12




                                                      C21




                                                                                                                         C40
             C10




         0                                                                                                                                      0
             0.4             0.6               0.8                    1.0                       1.2                 1.4         1.6    1.8
                                                                            Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                              Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12812461
Certificate no.: 2022094077
Sample description.: MM6 (0-50)
 v
     10000                                                                                                                              10000
             C10
pA




                                                                                                                                                  pA
      5000                                                                                                                              5000




                                                                          C21-C30
                   C10-C12




                                   C12-C16




                                                     C16-C21




                                                                                      C30-C35



                                                                                                      C35-C40
                                                     C21




                                                                                                                   C40
         0                                                                                                                              0
             0.4             0.6               0.8              1.0                       1.2                      1.4     1.6    1.8
                                                                      Minutes


      1000                                                                                                                               1000
pA




                                                                                                                                                   pA
       500                                                                                                                               500
                                                                           C21-C30


                                                                                        C30-C35
                   C10-C12




                                   C12-C16




                                                     C16-C21




                                                                                                        C35-C40
                                                     C21




                                                                                                                    C40
             C10




         0                                                                                                                               0
             0.4             0.6               0.8              1.0                             1.2                  1.4    1.6    1.8
                                                                      Minutes


       200                                                                                                                                  200
                                                                            C21-C30




       100                                                                                                                                  100
pA




                                                                                                                                                       pA
                                                                                         C30-C35
                                                      C16-C21




                                                                                                         C35-C40
                                    C12-C16
                   C10-C12




                                                      C21




                                                                                                                    C40
             C10




         0                                                                                                                                  0
             0.4             0.6               0.8              1.0                             1.2                  1.4    1.6    1.8
                                                                      Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Arjo van Houwelingen
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 21-Jun-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022094086/1
     Uw project/verslagnummer                      22-2108.1
     Uw projectnaam                                Gendt
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               10-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2108.1                                                    Certificaatnummer/Versie             2022094086/1
     Uw   projectnaam                          Gendt                                                        Startdatum analyse                   13-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                       Datum einde analyse                  21-Jun-2022
     Uw   monsternemer                                                                                      Rapportagedatum                      21-Jun-2022/13:25
                                                                                                            Bijlage                              A,B,C
                                                                                                            Pagina                               1/2


     Analyse                                                   Eenheid                        1

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                       Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                % (m/m)                 84.6
S    Organische stof                                       % (m/m) ds                    1.3
     Gloeirest                                             % (m/m) ds                      98
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                          % (m/m) ds                    3.5

     Metalen
S    Barium (Ba)                                              mg/kg ds                     80
S    Cadmium (Cd)                                             mg/kg ds                 0.21
S    Kobalt (Co)                                              mg/kg ds                   8.2
S    Koper (Cu)                                               mg/kg ds                     10
S    Kwik (Hg)                                                mg/kg ds            <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                           mg/kg ds                 <1.5
S    Nikkel (Ni)                                              mg/kg ds                     17
S    Lood (Pb)                                                mg/kg ds                     18
S    Zink (Zn)                                                mg/kg ds                     70

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                  mg/kg ds                 <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                  mg/kg ds                 <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                  mg/kg ds                 <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                  mg/kg ds                  <11
     Minerale olie (C30-C35)                                  mg/kg ds                 <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                  mg/kg ds                 <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                           mg/kg ds                  <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                   mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 52                                                   mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 101                                                  mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 118                                                  mg/kg ds        <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                  Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    112-1 (5-30)                                                                                                           Grond (AS3000)                  12812493




                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2108.1                                                  Certificaatnummer/Versie             2022094086/1
     Uw   projectnaam                          Gendt                                                      Startdatum analyse                   13-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                     Datum einde analyse                  21-Jun-2022
     Uw   monsternemer                                                                                    Rapportagedatum                      21-Jun-2022/13:25
                                                                                                          Bijlage                              A,B,C
                                                                                                          Pagina                               2/2


     Analyse                                                    Eenheid                     1

S    PCB 138                                                  mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 153                                                  mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 180                                                  mg/kg ds         <0.0010
                                                                                                1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                 mg/kg ds           0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                mg/kg ds           <0.050
S    Fenanthreen                                              mg/kg ds             0.051
S    Anthraceen                                               mg/kg ds           <0.050
S    Fluorantheen                                             mg/kg ds               0.14
S    Benzo(a)anthraceen                                       mg/kg ds             0.088
S    Chryseen                                                 mg/kg ds             0.080
S    Benzo(k)fluorantheen                                     mg/kg ds           <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                           mg/kg ds             0.089
S    Benzo(ghi)peryleen                                       mg/kg ds             0.061
S    Indeno(123-cd)pyreen                                     mg/kg ds             0.072
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                               mg/kg ds               0.69




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    112-1 (5-30)                                                                                                         Grond (AS3000)                  12812493




                                                                                Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                            Akkoord
                                                                                A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                         W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                          TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623                 en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022094086/1
                                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12812493                    112-1 (5-30)
       0539562242               112                5         30         09-Jun-2022                         1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022094086/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022094086/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                          W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                          W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK som AS3000/AP04                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                  W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Arjo van Houwelingen
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 01-Jul-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022100836/1
     Uw project/verslagnummer                      22-2108.1
     Uw projectnaam                                Gendt
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               22-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2108.1                                                     Certificaatnummer/Versie             2022100836/1
     Uw   projectnaam                          Gendt                                                         Startdatum analyse                   23-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                  01-Jul-2022
     Uw   monsternemer                         C.A.P. Snoeren                                                Rapportagedatum                      01-Jul-2022/13:03
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C,D
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                     µg/L                   26
S    Cadmium (Cd)                                                    µg/L             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                     µg/L               <2.0
S    Koper (Cu)                                                      µg/L               <2.0
S    Kwik (Hg)                                                       µg/L          <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                  µg/L               <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                     µg/L               <3.0
S    Lood (Pb)                                                       µg/L               <2.0
S    Zink (Zn)                                                       µg/L                <10

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                         µg/L             <0.20
S    Tolueen                                                         µg/L             <0.20
S    Ethylbenzeen                                                    µg/L             <0.20
S    o-Xyleen                                                        µg/L             <0.10
S    m,p-Xyleen                                                      µg/L             <0.20
                                                                                                   1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                        µg/L               0.21
     BTEX (som)                                                      µg/L             <0.90
S    Naftaleen                                                       µg/L          <0.020
S    Styreen                                                         µg/L             <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                 µg/L             <0.20
S    Trichloormethaan                                                µg/L             <0.20
S    Tetrachloormethaan                                              µg/L             <0.10
S    Trichlooretheen                                                 µg/L             <0.20
S    Tetrachlooretheen                                               µg/L             <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                          µg/L             <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    201-1-1 (220-320)                                                                                                       Water (AS3000)                  12835242




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2108.1                                                   Certificaatnummer/Versie             2022100836/1
     Uw   projectnaam                          Gendt                                                       Startdatum analyse                   23-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                  01-Jul-2022
     Uw   monsternemer                         C.A.P. Snoeren                                              Rapportagedatum                      01-Jul-2022/13:03
                                                                                                           Bijlage                              A,B,C,D
                                                                                                           Pagina                               2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                        µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                  µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10
                                                                                                 1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L             <50




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    201-1-1 (220-320)                                                                                                     Water (AS3000)                  12835242




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                 en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022100836/1
                                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12835242                    201-1-1 (220-320)
       0680605725               201                220       320        22-Jun-2022                         0680605725

       0680525410               201                220       320        22-Jun-2022                         0680525410

       0801065733               201                220       320        22-Jun-2022                         0801065733




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022100836/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022100836/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Xylenen som AS3000                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                 W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Styreen                                          W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                        W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                      W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vinylchloride                                    W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                          W0215            GC-FID                            pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>    Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022100836/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1

    Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
    monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.




     Analyse                                                                                       Monster nr.
     De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

     Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling)                                                          12835242




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Arjo van Houwelingen
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 22-Jun-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022097034/1
     Uw project/verslagnummer                      22-2108.1
     Uw projectnaam                                Gendt
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               14-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2108.1                                                  Certificaatnummer/Versie                2022097034/1
     Uw   projectnaam                          Gendt                                                      Startdatum analyse                      16-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                     Datum einde analyse                     22-Jun-2022
     Uw   monsternemer                                                                                    Rapportagedatum                         22-Jun-2022/23:13
                                                                                                          Bijlage                                 A,B,C
                                                                                                          Pagina                                  1/1


     Analyse                                                    Eenheid                     1

     Extern / Overig onderzoek
                                                                                                1)
     Droge stof (Extern)                                        % (m/m)              91.3
                                                                                                1)
     Droge massa aangeleverd monster                                     g        27920
                                                                                                1)
     Asbest fractie <0,5mm                                             mg          N.v.t.
                                                                                                1)
     Totaal asbest (ondergrens)                               mg/kg ds                 0.0
                                                                                                1)
     Totaal asbest (bovengrens)                               mg/kg ds                 0.9
                                                                                                1)
     Serpentijn ondergrens                                    mg/kg ds                 0.0
                                                                                                1)
     Serpentijn bovengrens                                    mg/kg ds                 0.4
                                                                                                1)
     Amfibool ondergrens                                      mg/kg ds                 0.0
                                                                                                1)
     Amfibool bovengrens                                      mg/kg ds                 0.4
                                                                                                2)
     In behandeling genomen hoeveelheid                                kg            30.6
                                                                                                2)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                            mg              0.0
                                                                                                2)
     Asbest fractie 1-2mm                                              mg              0.0
                                                                                                2)
     Asbest fractie 2-4mm                                              mg              0.0
                                                                                                2)
     Asbest fractie 4-8mm                                              mg              0.0
                                                                                                2)
     Asbest fractie 8-20mm                                             mg              0.0
                                                                                                2)
     Asbest fractie >20mm                                              mg              0.0
                                                                                                2)
     Asbest (som)                                                      mg              0.0
                                                                                                2)
     Asbest in puin                                           mg/kg ds               <0.5
                                                                                                2)
     Totaal gehalte asbest                                    mg/kg ds               <0.5
                                                                                                2)
     Serpentijn concentratie                                  mg/kg ds               <0.5
                                                                                                2)
     Amfibool concentratie                                    mg/kg ds                 0.0
                                                                                                2)
     Totaal asbest hechtgebonden                              mg/kg ds                 0.0
                                                                                                2)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                         mg/kg ds                 0.0




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                Opgegeven monstermatrix          Monster nr.
1    AMM02 (0-50)                                                                                                         Asbestverdachte grond            12821951




                                                                                Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                            Pr.coörd.
                                                                                V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                         W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                                Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022097034/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12821951                    AMM02 (0-50)
       1744117MG                AMM02              0         50         10-Jun-2022                         1

       1744116MG                AMM02              0         50         10-Jun-2022                         2




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022097034/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).


     Opmerking 2)


     Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022097034/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Extern / Overig onderzoek

     Droge stof (uitbesteed)                          W0004            Extern                            Uitbesteding

     Asbest NEN5898 (2016) ext                        W0004            Microscopie                       NEN 5898

     Asbest Puin NEN5898 2016 ext                     W0004            Microscopie                       NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1370114
Uw project omschrijving                         : 2022097034-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7221004
Uw referentie                                   : AMM02 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 10/06/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : G.N.
Analysedatum                               : 22-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster                 :   30580    g
Droge massa aangeleverde monster           :   27920    g
Percentage droogrest                       :   91,3     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm              11809,5              42,6        14,0        0,12                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm               1286,7               4,6      196,8       15,29                        0                   0,0
 1-2 mm                 1694,5               6,1      490,8       28,96                        0                   0,0
 2-4 mm                  979,5               3,5      607,5       62,02                        0                   0,0
 4-8 mm                 1626,3               5,9     1626,3      100,00                        0                   0,0
 8-20 mm                3713,6             13,4      3713,6      100,00                        0                   0,0
 >20 mm                 6581,2             23,8      6581,2      100,00                        0                   0,0
 Totaal               27691,3             100,0    13230,2                                     0                   0,0

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      -
 0,5-1 mm                  0,0           0,0       0,1                    0,0             0,0             0,1             0,0            0,0            0,1
 1-2 mm                    0,0           0,0       0,3                    0,0             0,0             0,2             0,0            0,0            0,2
 2-4 mm                    0,0           0,0       0,4                    0,0             0,0             0,2             0,0            0,0            0,2
 4-8 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                   <0,5           0,0       0,9                   <0,5             0,0             0,4             0,0            0,0            0,4

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     0,0                    0,0                     0,0
        niet hecht                  0,0                    0,0                     0,0
     totaal afgerond                0,0                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: UOYK-VIWT-JQKV-ZSEN                                                                                     Ref.: 1370114_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1370114
Uw project omschrijving                         : 2022097034-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UOYK-VIWT-JQKV-ZSEN                                                                                     Ref.: 1370114_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1370114
Uw project omschrijving                         : 2022097034-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7221004           AMM02 (0-50)                                                               AMM02                       0-.5              1744116MG
                                                                                             AMM02                       0-.5              1744117MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UOYK-VIWT-JQKV-ZSEN                                                                                     Ref.: 1370114_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1370114
Uw project omschrijving                         : 2022097034-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                     Analysemethoden Puin
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UOYK-VIWT-JQKV-ZSEN                                                                                     Ref.: 1370114_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Arjo van Houwelingen
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 01-Jul-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022100841/1
     Uw project/verslagnummer                      22-2108.1
     Uw projectnaam                                Gendt
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               22-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2108.1                                                    Certificaatnummer/Versie                 2022100841/1
     Uw   projectnaam                          Gendt                                                        Startdatum analyse                       23-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                       Datum einde analyse                      01-Jul-2022
     Uw   monsternemer                                                                                      Rapportagedatum                          01-Jul-2022/22:40
                                                                                                            Bijlage                                  A,B,C
                                                                                                            Pagina                                   1/2


     Analyse                                                   Eenheid                        1                         2                  3             4               5

     Extern / Overig onderzoek
                                                                                                  1)                        1)                 1)            1)              1)
     Droge stof (Extern)                                       % (m/m)                 94.5                       97.7                 88.5          84.5            89.8
                                                                                                  2)                        2)                 2)            2)              2)
     In behandeling genomen hoeveelheid                               kg               13.7                       13.9                 11.7          14.0            13.0
                                                                                                  1)                        1)                 1)            1)              1)
     Droge massa aangeleverd monster                                    g           12975                     13571                   10355         11830          11665
                                                                                                  1)                        1)                 1)            1)              1)
     Asbest fractie <0,5mm                                            mg             N.v.t.                   N.v.t.                  N.v.t.        N.v.t.          N.v.t.
                                                                                                  2)                        2)                 2)            2)              2)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                           mg                280                        0.0                  0.0           490             0.0
                                                                                                  2)                        2)                 2)            2)              2)
     Asbest fractie 1-2mm                                             mg                690                        0.0                  0.0         1200              0.0
                                                                                                  2)                        2)                 2)            2)              2)
     Asbest fractie 2-4mm                                             mg              2200                         0.0                   44         2300              0.0
                                                                                                  2)                        2)                 2)            2)              2)
     Asbest fractie 4-8mm                                             mg                140                        0.0                  760           210             160
                                                                                                  2)                        2)                 2)            2)              2)
     Asbest fractie 8-20mm                                            mg                 0.0                       0.0                10000         4300              0.0
                                                                                                  2)                        2)                 2)            2)              2)
     Asbest fractie >20mm                                             mg                 0.0                       0.0                  0.0           0.0             0.0
                                                                                                  2)                        2)                 2)            2)              2)
     Asbest (som)                                                     mg              3300                         0.0                11000         8600              160
                                                                                                  1)                        1)                 1)            1)              1)
     Totaal asbest (ondergrens)                               mg/kg ds                   1.4                       0.0                  110            40             1.4
                                                                                                  1)                        1)                 1)            1)              1)
     Totaal asbest (bovengrens)                               mg/kg ds                     10                      0.7                  160            76             2.1
                                                                                                  1)                        1)                 1)            1)              1)
     Serpentijn ondergrens                                    mg/kg ds                   1.4                       0.0                  110            40             1.4
                                                                                                  1)                        1)                 1)            1)              1)
     Serpentijn bovengrens                                    mg/kg ds                     10                      0.3                  160            76             2.1
                                                                                                  1)                        1)                 1)            1)              1)
     Amfibool ondergrens                                      mg/kg ds                   0.0                       0.0                  0.0           0.0             0.0
                                                                                                  1)                        1)                 1)            1)              1)
     Amfibool bovengrens                                      mg/kg ds                   0.0                       0.3                  0.0           0.0             0.0
                                                                                                  2)                        2)                 2)            2)              2)
     Asbest in grond                                          mg/kg ds                   5.4                      <0.4                  130            57             1.7
                                                                                                  2)                        2)                 2)            2)              2)
     Totaal gehalte asbest                                    mg/kg ds                   5.4                      <0.4                  130            57             1.7
                                                                                                  2)                        2)                 2)            2)              2)
     Serpentijn concentratie                                  mg/kg ds                   5.4                      <0.4                  130            57             1.7
                                                                                                  2)                        2)                 2)            2)              2)
     Amfibool concentratie                                    mg/kg ds                   0.0                       0.0                  0.0           0.0             0.0
                                                                                                  2)                        2)                 2)            2)              2)
     Totaal asbest hechtgebonden                              mg/kg ds                   1.4                       0.0                  130            49             1.7
                                                                                                  2)                        2)                 2)            2)              2)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                         mg/kg ds                   4.1                       0.0                  0.0           7.7             0.0




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                  Opgegeven monstermatrix               Monster nr.
1    AMM101-1 (0-10)                                                                                                        Asbestverdachte grond                 12835255
2    AMM102-1 (0-10)                                                                                                        Asbestverdachte grond                 12835256
3    AMM103-1 (0-10)                                                                                                        Asbestverdachte grond                 12835257
4    G01a-1 (0-50)                                                                                                          Asbestverdachte grond                 12835258
5    G02a-1 (0-10)                                                                                                          Asbestverdachte grond                 12835259
                                                                                  Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                  A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                  V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                           W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                  Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2108.1                                                  Certificaatnummer/Versie                2022100841/1
     Uw   projectnaam                          Gendt                                                      Startdatum analyse                      23-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                     Datum einde analyse                     01-Jul-2022
     Uw   monsternemer                                                                                    Rapportagedatum                         01-Jul-2022/22:40
                                                                                                          Bijlage                                 A,B,C
                                                                                                          Pagina                                  2/2


     Analyse                                                    Eenheid                     6

     Extern / Overig onderzoek
                                                                                                1)
     Droge stof (Extern)                                        % (m/m)              88.0
                                                                                                2)
     In behandeling genomen hoeveelheid                                kg            11.7
                                                                                                1)
     Droge massa aangeleverd monster                                     g        10305
                                                                                                1)
     Asbest fractie <0,5mm                                             mg          N.v.t.
                                                                                                2)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                            mg             220
                                                                                                2)
     Asbest fractie 1-2mm                                              mg             340
                                                                                                2)
     Asbest fractie 2-4mm                                              mg             880
                                                                                                2)
     Asbest fractie 4-8mm                                              mg           2100
                                                                                                2)
     Asbest fractie 8-20mm                                             mg         10000
                                                                                                2)
     Asbest fractie >20mm                                              mg              0.0
                                                                                                2)
     Asbest (som)                                                      mg         14000
                                                                                                1)
     Totaal asbest (ondergrens)                               mg/kg ds                110
                                                                                                1)
     Totaal asbest (bovengrens)                               mg/kg ds                190
                                                                                                1)
     Serpentijn ondergrens                                    mg/kg ds                110
                                                                                                1)
     Serpentijn bovengrens                                    mg/kg ds                190
                                                                                                1)
     Amfibool ondergrens                                      mg/kg ds                 0.0
                                                                                                1)
     Amfibool bovengrens                                      mg/kg ds                 0.0
                                                                                                2)
     Asbest in grond                                          mg/kg ds                150
                                                                                                2)
     Totaal gehalte asbest                                    mg/kg ds                150
                                                                                                2)
     Serpentijn concentratie                                  mg/kg ds                150
                                                                                                2)
     Amfibool concentratie                                    mg/kg ds                 0.0
                                                                                                2)
     Totaal asbest hechtgebonden                              mg/kg ds                130
                                                                                                2)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                         mg/kg ds                   15




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                Opgegeven monstermatrix          Monster nr.
6    G010-1 (10-30)                                                                                                       Asbestverdachte grond            12835260




                                                                                Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                            Pr.coörd.
                                                                                V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                         W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                                Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022100841/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12835255                    AMM101-1 (0-10)
       1804118MG                AMM101             0         10         22-Jun-2022                         1


       12835256                    AMM102-1 (0-10)
       1804120MG                AMM102             0         10         22-Jun-2022                         1


       12835257                    AMM103-1 (0-10)
       1804119MG                AMM103             0         10         22-Jun-2022                         1


       12835258                    G01a-1 (0-50)
       1804101MG                G01a               0         50         22-Jun-2022                         1


       12835259                    G02a-1 (0-10)
       1804102MG                G02a               0         10         22-Jun-2022                         1


       12835260                    G010-1 (10-30)
       1720939MG                G010               10        30         22-Jun-2022                         1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022100841/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).


     Opmerking 2)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022100841/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Extern / Overig onderzoek

     Droge stof (uitbesteed)                          W0004            Extern                            Uitbesteding

     Asbest Grond NEN5898 2016 ext                    W0004            Microscopie                       NEN 5898

     Asbest NEN5898 (2016) ext                        W0004            Microscopie                       NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 12

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373637
Uw project omschrijving                         : 2022100841-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7230109
Uw referentie                                   : AMM101-1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 22/06/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : D.G.
Analysedatum                               : 30-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   13730    g
Droge massa aangeleverde monster           :   12975    g
Percentage droogrest                       :   94,5     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm              12093,2              95,1        12,5        0,10                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                 57,2               0,4       14,1       24,65                      27                 276,3
 1-2 mm                   50,9               0,4       21,1       41,45                      55                 691,6
 2-4 mm                   95,6               0,8       95,6      100,00                     100                2150,5
 4-8 mm                  161,3               1,3      161,3      100,00                        2                137,6
 8-20 mm                 261,5               2,1      261,5      100,00                        0                   0,0
 >20 mm                    0,0               0,0        0,0      100,00                        0                   0,0
 Totaal               12719,7             100,0       566,1                                 184                3256,0

                               asbest totaal                               serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte    ondergrens bovengrens             gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest    (mg/kg ds) (mg/kg ds)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                     +
 0,5-1 mm                  0,9          0,1       2,4                     0,9             0,1             2,4             0,0            0,0            0,0
 1-2 mm                    1,4          0,1       3,1                     1,4             0,1             3,1             0,0            0,0            0,0
 2-4 mm                    1,8          0,2       3,4                     1,8             0,2             3,4             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                    1,4          1,1       1,6                     1,4             1,1             1,6             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   0,0          0,0       0,0                     0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                    0,0          0,0       0,0                     0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                    5,4          1,4        10                     5,4             1,4              10             0,0            0,0            0,0

Aangetroffen type asbest                   : serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     1,4                    0,0                     1,4
        niet hecht                  4,1                    0,0                     4,1
     totaal afgerond                5,4                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 5,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XZJF-REDK-VLPC-ZLPT                                                                                     Ref.: 1373637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 12

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373637
Uw project omschrijving                         : 2022100841-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7230109
Uw referentie                                   : AMM101-1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 22/06/2022

                                    Asbestonderzoek - productidentificatie

  zeeffractie             materiaal              gebondenheid                 asbestsoort                percentage
    (mm)                                                                                                  (m/m %)
   <0,5 mm                   -                          -                      chrysotiel                     +
  0.5-1 mm             vezelbundel                 niet hecht                  chrysotiel                   0.1-2
   1-2 mm              vezelbundel                 niet hecht                  chrysotiel                   0.1-2
   2-4 mm              vezelbundel                 niet hecht                  chrysotiel                   0.1-2
   4-8 mm           cement, vlakke plaat             hecht                     chrysotiel                  10-15




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XZJF-REDK-VLPC-ZLPT                                                                                     Ref.: 1373637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 12

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373637
Uw project omschrijving                         : 2022100841-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7230110
Uw referentie                                   : AMM102-1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 22/06/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : P.D.
Analysedatum                               : 29-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   13890    g
Droge massa aangeleverde monster           :   13571    g
Percentage droogrest                       :   97,7     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm              12054,0              90,5        12,5        0,10                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                652,8               4,9      139,5       21,37                        0                   0,0
 1-2 mm                  157,7               1,2       57,6       36,53                        0                   0,0
 2-4 mm                  155,2               1,2      155,2      100,00                        0                   0,0
 4-8 mm                  132,5               1,0      132,5      100,00                        0                   0,0
 8-20 mm                 164,3               1,2      164,3      100,00                        0                   0,0
 >20 mm                    0,0               0,0        0,0      100,00                        0                   0,0
 Totaal               13316,5             100,0       661,6                                    0                   0,0

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      -
 0,5-1 mm                  0,0           0,0       0,2                    0,0             0,0             0,1             0,0            0,0            0,1
 1-2 mm                    0,0           0,0       0,5                    0,0             0,0             0,2             0,0            0,0            0,2
 2-4 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                   <0,4           0,0       0,7                   <0,4             0,0             0,3             0,0            0,0            0,3

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     0,0                    0,0                     0,0
        niet hecht                  0,0                    0,0                     0,0
     totaal afgerond                0,0                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XZJF-REDK-VLPC-ZLPT                                                                                     Ref.: 1373637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 4 van 12

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373637
Uw project omschrijving                         : 2022100841-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7230111
Uw referentie                                   : AMM103-1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 22/06/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : P.D.
Analysedatum                               : 30-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   11700    g
Droge massa aangeleverde monster           :   10355    g
Percentage droogrest                       :   88,5     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm                9237,7             90,8        12,7        0,14                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                312,0               3,1       37,4       11,99                        0                   0,0
 1-2 mm                  271,4               2,7       56,7       20,89                        0                   0,0
 2-4 mm                  109,0               1,1      109,0      100,00                        3                 44,0
 4-8 mm                   89,0               0,9       89,0      100,00                        4                760,5
 8-20 mm                 149,6               1,5      149,6      100,00                        6             10168,0
 >20 mm                    0,0               0,0        0,0      100,00                        0                   0,0
 Totaal               10168,7             100,0       454,4                                  13              10972,5

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      +
 0,5-1 mm                   0,0          0,0       0,0                     0,0            0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 1-2 mm                     0,0          0,0       0,0                     0,0            0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 2-4 mm                     0,5          0,4       0,6                     0,5            0,4             0,6             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                     9,3          7,5        11                     9,3            7,5              11             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   120           100       150                    120            100             150              0,0            0,0            0,0
 >20 mm                     0,0          0,0       0,0                     0,0            0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                    130           110       160                    130            110             160              0,0            0,0            0,0

Aangetroffen type asbest                   : serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     130                    0,0                    130
        niet hecht                  0,0                    0,0                     0,0
     totaal afgerond                130                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 130 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XZJF-REDK-VLPC-ZLPT                                                                                     Ref.: 1373637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 5 van 12

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373637
Uw project omschrijving                         : 2022100841-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7230111
Uw referentie                                   : AMM103-1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 22/06/2022

                                    Asbestonderzoek - productidentificatie

  zeeffractie             materiaal              gebondenheid                 asbestsoort                percentage
     (mm)                                                                                                 (m/m %)
    2-4 mm          cement, vlakke plaat              hecht                    chrysotiel                  10-15
    4-8 mm          cement, vlakke plaat              hecht                    chrysotiel                  10-15
   8-20 mm          cement, vlakke plaat              hecht                    chrysotiel                  10-15




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XZJF-REDK-VLPC-ZLPT                                                                                     Ref.: 1373637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 6 van 12

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373637
Uw project omschrijving                         : 2022100841-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7230112
Uw referentie                                   : G01a-1 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 22/06/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : D.G.
Analysedatum                               : 30-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   14000    g
Droge massa aangeleverde monster           :   11830    g
Percentage droogrest                       :   84,5     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm              10398,4              89,4        12,5        0,12                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                459,2               3,9       92,6       20,17                      38                 490,2
 1-2 mm                  329,8               2,8      106,8       32,38                      65                1241,1
 2-4 mm                  129,5               1,1      129,5      100,00                     105                2342,6
 4-8 mm                  167,3               1,4      167,3      100,00                        3                207,8
 8-20 mm                 143,0               1,2      143,0      100,00                        5               4316,1
 >20 mm                    0,0               0,0        0,0      100,00                        0                   0,0
 Totaal               11627,2             100,0       651,7                                 216                8597,8

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      +
 0,5-1 mm                  2,2           0,2       5,4                    2,2             0,2             5,4             0,0            0,0            0,0
 1-2 mm                    3,5           0,3       7,8                    3,5             0,3             7,8             0,0            0,0            0,0
 2-4 mm                    2,9           0,8       4,9                    2,9             0,8             4,9             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                    2,2           1,8       2,7                    2,2             1,8             2,7             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                     46           37        56                     46              37              56             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                      57           40        76                     57              40              76             0,0            0,0            0,0

Aangetroffen type asbest                   : serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     49                     0,0                     49
        niet hecht                  7,7                    0,0                     7,7
     totaal afgerond                57                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 57 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XZJF-REDK-VLPC-ZLPT                                                                                     Ref.: 1373637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 7 van 12

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373637
Uw project omschrijving                         : 2022100841-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7230112
Uw referentie                                   : G01a-1 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 22/06/2022

                                    Asbestonderzoek - productidentificatie

  zeeffractie             materiaal              gebondenheid                 asbestsoort                percentage
    (mm)                                                                                                  (m/m %)
   <0,5 mm                   -                          -                      chrysotiel                     +
  0.5-1 mm             vezelbundel                 niet hecht                  chrysotiel                   0.1-2
   1-2 mm              vezelbundel                 niet hecht                  chrysotiel                   0.1-2
                       vezelbundel                 niet hecht                  chrysotiel                   0.1-2
   2-4 mm
                    cement, vlakke plaat             hecht                     chrysotiel                  10-15
    4-8 mm          cement, vlakke plaat             hecht                     chrysotiel                  10-15
   8-20 mm          cement, vlakke plaat             hecht                     chrysotiel                  10-15




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XZJF-REDK-VLPC-ZLPT                                                                                     Ref.: 1373637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 8 van 12

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373637
Uw project omschrijving                         : 2022100841-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7230113
Uw referentie                                   : G02a-1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 22/06/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : D.G.
Analysedatum                               : 01-07-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   12990    g
Droge massa aangeleverde monster           :   11665    g
Percentage droogrest                       :   89,8     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm              10195,6              89,0        12,5        0,12                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                611,2               5,3      125,3       20,50                        0                   0,0
 1-2 mm                  217,0               1,9       81,4       37,51                        0                   0,0
 2-4 mm                  120,6               1,1      120,6      100,00                        0                   0,0
 4-8 mm                  145,7               1,3      145,7      100,00                        1                159,7
 8-20 mm                 159,4               1,4      159,4      100,00                        0                   0,0
 >20 mm                    0,0               0,0        0,0      100,00                        0                   0,0
 Totaal               11449,5             100,0       644,9                                    1                159,7

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      -
 0,5-1 mm                  0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 1-2 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 2-4 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                    1,7           1,4       2,1                    1,7             1,4             2,1             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                    1,7           1,4       2,1                    1,7             1,4             2,1             0,0            0,0            0,0

Aangetroffen type asbest                   : serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     1,7                    0,0                     1,7
        niet hecht                  0,0                    0,0                     0,0
     totaal afgerond                1,7                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XZJF-REDK-VLPC-ZLPT                                                                                     Ref.: 1373637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 9 van 12

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373637
Uw project omschrijving                         : 2022100841-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7230113
Uw referentie                                   : G02a-1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 22/06/2022

                                    Asbestonderzoek - productidentificatie

  zeeffractie             materiaal              gebondenheid                 asbestsoort                percentage
    (mm)                                                                                                  (m/m %)
   4-8 mm           cement, vlakke plaat              hecht                    chrysotiel                  10-15




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XZJF-REDK-VLPC-ZLPT                                                                                     Ref.: 1373637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 10 van 12

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373637
Uw project omschrijving                         : 2022100841-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7230114
Uw referentie                                   : G010-1 (10-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 22/06/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : A.Z.
Analysedatum                               : 30-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   11710    g
Droge massa aangeleverde monster           :   10305    g
Percentage droogrest                       :   88,0     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm                9168,6             90,8        13,3        0,15                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                294,4               2,9       64,7       21,98                      41                 224,0
 1-2 mm                  250,3               2,5       80,6       32,20                      39                 339,6
 2-4 mm                   94,8               0,9       94,8      100,00                      37                 883,5
 4-8 mm                  104,4               1,0      104,4      100,00                      41                2058,6
 8-20 mm                 189,9               1,9      189,9      100,00                      12              10044,5
 >20 mm                    0,0               0,0        0,0      100,00                        0                   0,0
 Totaal               10102,4             100,0       547,7                                 170              13550,2

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      +
 0,5-1 mm                   3,7          1,6       7,0                     3,7            1,6             7,0             0,0            0,0            0,0
 1-2 mm                     4,1          1,9       7,6                     4,1            1,9             7,6             0,0            0,0            0,0
 2-4 mm                     3,7          2,3       5,1                     3,7            2,3             5,1             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                      13          9,1        16                      13            9,1              16             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   120            99       150                    120              99            150              0,0            0,0            0,0
 >20 mm                     0,0          0,0       0,0                     0,0            0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                    150           110       190                    150            110             190              0,0            0,0            0,0

Aangetroffen type asbest                   : serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     130                    0,0                    130
        niet hecht                   15                    0,0                     15
     totaal afgerond                150                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 150 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XZJF-REDK-VLPC-ZLPT                                                                                     Ref.: 1373637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 11 van 12

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373637
Uw project omschrijving                         : 2022100841-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7230114
Uw referentie                                   : G010-1 (10-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 22/06/2022

                                    Asbestonderzoek - productidentificatie

  zeeffractie             materiaal              gebondenheid                 asbestsoort                percentage
    (mm)                                                                                                  (m/m %)
   <0,5 mm                   -                          -                      chrysotiel                     +
                       vezelbundel                 niet hecht                  chrysotiel                    2-5
  0.5-1 mm
                    cement, vlakke plaat             hecht                     chrysotiel                  10-15
                       vezelbundel                 niet hecht                  chrysotiel                    2-5
   1-2 mm
                    cement, vlakke plaat             hecht                     chrysotiel                  10-15
                       vezelbundel                 niet hecht                  chrysotiel                    2-5
   2-4 mm
                    cement, vlakke plaat             hecht                     chrysotiel                  10-15
                       vezelbundel                 niet hecht                  chrysotiel                    2-5
   4-8 mm
                    cement, vlakke plaat             hecht                     chrysotiel                  10-15
   8-20 mm           cement, golfplaat               hecht                     chrysotiel                  10-15




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XZJF-REDK-VLPC-ZLPT                                                                                     Ref.: 1373637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Tabel 12 van 12

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373637
Uw project omschrijving                         : 2022100841-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XZJF-REDK-VLPC-ZLPT                                                                                     Ref.: 1373637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373637
Uw project omschrijving                         : 2022100841-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7230109           AMM101-1 (0-10)                                                            AMM101                      0-.1              1804118MG

7230110           AMM102-1 (0-10)                                                            AMM102                      0-.1              1804120MG

7230111           AMM103-1 (0-10)                                                            AMM103                      0-.1              1804119MG

7230112           G01a-1 (0-50)                                                              G01a                        0-.5              1804101MG

7230113           G02a-1 (0-10)                                                              G02a                        0-.1              1804102MG

7230114           G010-1 (10-30)                                                             G010                        .1-.3             1720939MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XZJF-REDK-VLPC-ZLPT                                                                                     Ref.: 1373637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373637
Uw project omschrijving                         : 2022100841-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                         Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XZJF-REDK-VLPC-ZLPT                                                                                     Ref.: 1373637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Arjo van Houwelingen
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 04-Jul-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022100837/1
     Uw project/verslagnummer                      22-2108.1
     Uw projectnaam                                Gendt
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               22-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2108.1                                                  Certificaatnummer/Versie                2022100837/1
     Uw   projectnaam                          Gendt                                                      Startdatum analyse                      23-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                     Datum einde analyse                     04-Jul-2022
     Uw   monsternemer                                                                                    Rapportagedatum                         04-Jul-2022/15:03
                                                                                                          Bijlage                                 A,B,C
                                                                                                          Pagina                                  1/1


     Analyse                                                    Eenheid                     1                         2

     Extern / Overig onderzoek
                                                                                                1)                        1)
     Droge stof (Extern)                                        % (m/m)              83.3                       91.1
                                                                                                2)                        2)
     Aantal stuks                                                                          8                          8
                                                                                                2)                        2)
     Totaal massa asbest                                                 g           60.7                       79.5
                                                                                                2)                        2)
     Amfibool massa asbest                                             mg              0.0                       0.0
                                                                                                2)                        2)
     Serpentijn massa asbest                                           mg           7588                        9938
                                                                                                1)                        1)
     Totaal Amfibool ondergrens                                        mg                  0                          0
                                                                                                1)                        1)
     Totaal Amfibool bovengrens                                        mg                  0                          0
                                                                                                1)                        1)
     Totaal Serpentijn ondergrens                                      mg           6070                        7950
                                                                                                1)                        1)
     Totaal Serpentijn bovengrens                                      mg           9105                    11925




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                Opgegeven monstermatrix          Monster nr.
1    G01a-2 (0-50)                                                                                                        Asbestverdachte grond            12835243
2    G010-2 (10-30)                                                                                                       Asbestverdachte grond            12835244




                                                                                Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                            Pr.coörd.
                                                                                V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                         W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                                Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022100837/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12835243                    G01a-2 (0-50)
       0030840AG                G01a               0         50         22-Jun-2022                         2


       12835244                    G010-2 (10-30)
       0030843AG                G010               10        30         22-Jun-2022                         2




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022100837/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).


     Opmerking 2)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022100837/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Extern / Overig onderzoek

     Droge stof (uitbesteed)                          W0004            Extern                            Uitbesteding

     Asbest Verz. NEN5898 2016 ext                    W0004            Microscopie                       NEN 5898

     Asbest Verzamel NEN5898 (2016) ext               W0004            Microscopie                       NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                       : 1373603
Uw project omschrijving                           : 2022100837-22-2108.1
Opdrachtgever                                     : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                       : 7230031
Uw referentie                                     : G01a-2 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                      : 22/06/2022

                                                    Asbest verzamelmonster
Initialen analist                          : A.Z.
Datum geanalyseerd                         : 23-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster       : 72,9                g
Droge massa aangeleverde monster : 60,7                g
Percentage droogrest             : 83,26               m/m %

                          massa                          percentage             percentage                                 serpentijn    amfibool
       type             onderzocht                        serpentijn             amfibool                aantal             massa         massa
    onderzocht           materiaal gebonden-                asbest                asbest             geanalyseerde          asbest        asbest
     materiaal            (gram)      heid                 (m/m %)               (m/m %)                deeltjes             (mg)          (mg)
  cement, vlakke
                            60,7          hecht        chrysotiel 10-15                                      8              7587,5          0,0
       plaat
      Totaal                60,7                                                                           8                7587,5          0,0
                                                                                                       Ondergrens            6070            0
                                                                                                       Bovengrens            9105            0

Aangetroffen type asbest                   : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                   7600                     0,0                   7600
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond              7600                     0,0

Totaal massa asbest: 7600 mg




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JGXM-IAGI-FROT-WOGA                                                                                     Ref.: 1373603_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373603
Uw project omschrijving                         : 2022100837-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7230032
Uw referentie                                   : G010-2 (10-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 22/06/2022

                                                    Asbest verzamelmonster
Initialen analist                          : A.Z.
Datum geanalyseerd                         : 23-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster       : 87,3                g
Droge massa aangeleverde monster : 79,5                g
Percentage droogrest             : 91,07               m/m %

                          massa                          percentage             percentage                                 serpentijn    amfibool
      type              onderzocht                        serpentijn             amfibool                aantal             massa         massa
   onderzocht            materiaal gebonden-                asbest                asbest             geanalyseerde          asbest        asbest
    materiaal             (gram)      heid                 (m/m %)               (m/m %)                deeltjes             (mg)          (mg)
 cement, golfplaat         79,5      hecht             chrysotiel 10-15                                    8                9937,5          0,0
     Totaal                79,5                                                                            8                9937,5          0,0
                                                                                                      Ondergrens             7950            0
                                                                                                      Bovengrens            11925            0

Aangetroffen type asbest                   : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                   9900                     0,0                   9900
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond              9900                     0,0

Totaal massa asbest: 9900 mg




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JGXM-IAGI-FROT-WOGA                                                                                     Ref.: 1373603_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373603
Uw project omschrijving                         : 2022100837-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JGXM-IAGI-FROT-WOGA                                                                                     Ref.: 1373603_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373603
Uw project omschrijving                         : 2022100837-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7230031           G01a-2 (0-50)                                                              G01a                        0-.5              0030840AG

7230032           G010-2 (10-30)                                                             G010                        .1-.3             0030843AG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JGXM-IAGI-FROT-WOGA                                                                                     Ref.: 1373603_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1373603
Uw project omschrijving                         : 2022100837-22-2108.1
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                         Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest verzamelmonster                               : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JGXM-IAGI-FROT-WOGA                                                                                     Ref.: 1373603_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Bijlage 4   Toetsingskader en toetsingswaarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Wettelijk toetsingskader
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde achtergrond-
en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000)
zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater
zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering.

Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q.
streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5
van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde
voldoet.

Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van gegevens
uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt overschreden. De norm
geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron.

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater
Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij dit
niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste
gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van de
achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.

Interventiewaarde
De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen
te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per dag in het
lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties
waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen ondervinden. De
interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in
de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging als de
interventiewaarde niet wordt overschreden.

Tussenwaarde
De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van bodemkwaliteit
aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de
bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de tussenwaarde door veel bevoegde
gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek.

Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)?
Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987, voor asbest geldt: ontstaan vanaf 1993) dienen conform de
zorgplicht in de Wet Bodembescherming te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk
van de ernst van de verontreiniging of spoedeisendheid. Nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen dienen zo goed als mogelijk
ongedaan gemaakt te worden.

Bij zogeheten historische gevallen (veroorzaakt vóór 1987) dienen in principe alleen ernstige gevallen van bodemverontreiniging op
termijn te worden gesaneerd, waarbij een verontreiniging functiegericht gesaneerd kan worden. Bij een historische verontreiniging is
sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater verontreinigd is
in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt dat sprake is van een geval
van ernstige verontreiniging zodra het asbestgehalte binnen een in het asbestbodemonderzoek onderscheiden ruimtelijke eenheid (RE)
de interventiewaarde (100 mg/kgds) overschrijdt; het volumecriterium is niet van toepassing. Het tijdstip van sanering (van een
historische verontreiniging) wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de actuele risico’s die aanwezig zijn voor
mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het gebruik van de verontreinigde locatie,
bodemopbouw en geohydrologie (locatie-specifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak tot bodemsanering ontstaan bij een
functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of een verzekeringsmaatschappij sanering
worden verlangd.

In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij
concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de I-
waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor de
kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog voor
bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  22-2108.1
Projectnaam                                                    Gendt
Ordernummer
Datum monstername                                              09-06-2022
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2022094077
Startdatum                                                     13-06-2022
Rapportagedatum                                                27-06-2022

Analyse                                                        Eenheid                  1            GSSD          Oordeel   RG   AW      T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               1,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  25
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                       83,6           83,6
Organische stof                                                % (m/m) ds                     1,9            1,9
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                     98
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds                      <3,0        10,5
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds                      <5,0        17,5
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds                      <5,0        17,5
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds                       <11        38,5
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds                      <5,0        17,5
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds                      <6,0         21
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds                       <35       122,5         -      35   190   2600   5000

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12812456         MM1 (8-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  22-2108.1
Projectnaam                                                    Gendt
Ordernummer
Datum monstername                                              09-06-2022
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2022094077
Startdatum                                                     13-06-2022
Rapportagedatum                                                27-06-2022

Analyse                                                        Eenheid                  2            GSSD          Oordeel      RG      AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               3,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  25
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                       85,3           85,3
Organische stof                                                % (m/m) ds                     3,6            3,6
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                     96
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0019         -       0,001    0,001     8,5    17
beta-HCH                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0019         -       0,001    0,002   0,801    1,6
gamma-HCH                                                      mg/kg ds                  <0,0010       0,0019         -       0,001    0,003   0,602    1,2
delta-HCH                                                      mg/kg ds                  <0,0010       0,0019
Hexachloorbenzeen                                              mg/kg ds                  <0,0010       0,0019         -       0,003   0,0085      1      2
Heptachloor                                                    mg/kg ds                  <0,0010       0,0019         -       0,001   0,0007      2      4
Heptachloorepoxide(cis- of A)                                  mg/kg ds                  <0,0010       0,0019
Heptachloorepoxide(trans- of B)                                mg/kg ds                  <0,0010       0,0019
Hexachloorbutadieen                                            mg/kg ds                  <0,0010       0,0019         -       0,001    0,003
Aldrin                                                         mg/kg ds                  <0,0010       0,0019                 0,001                    0,32
Dieldrin                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0019
Endrin                                                         mg/kg ds                  <0,0010       0,0019
Isodrin                                                        mg/kg ds                  <0,0010       0,0019
Telodrin                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0019
alfa-Endosulfan                                                mg/kg ds                  <0,0010       0,0019         -       0,001   0,0009      2      4
beta-Endosulfan                                                mg/kg ds                  <0,0010       0,0019
Endosulfansulfaat                                              mg/kg ds                  <0,0020       0,0038
alfa-Chloordaan                                                mg/kg ds                  <0,0010       0,0019
gamma-Chloordaan                                               mg/kg ds                  <0,0010       0,0019
o,p'-DDT                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0019
p,p'-DDT                                                       mg/kg ds                     0,18          0,5
o,p'-DDE                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0019
p,p'-DDE                                                       mg/kg ds                    0,031       0,0861
o,p'-DDD                                                       mg/kg ds                   0,0099       0,0275
p,p'-DDD                                                       mg/kg ds                    0,068       0,1889
HCH (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                   0,0021
Drins (som) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                   0,0021       0,0058        -        0,003    0,015    2,01      4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                          mg/kg ds                   0,0014       0,0038        -        0,002    0,002       2      4
DDD (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                    0,078       0,2164        *        0,002     0,02      17    34
DDE (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                    0,032        0,088        -        0,002      0,1     1,2    2,3
DDT (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                     0,18       0,5019        *        0,006      0,2    0,95    1,7
DDX (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                     0,29
Chloordaan (som) (factor 0,7)                                  mg/kg ds                   0,0014       0,0038        -        0,002    0,002      2      4
OCB (som) LB (factor 0,7)                                      mg/kg ds                      0,3       0,8356        *       0,0056      0,4
OCB (som) WB (factor 0,7)                                      mg/kg ds                      0,3

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      12812457         MM2 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  22-2108.1
Projectnaam                                                    Gendt
Ordernummer
Datum monstername                                              09-06-2022
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2022094077
Startdatum                                                     13-06-2022
Rapportagedatum                                                27-06-2022

Analyse                                                        Eenheid                  3            GSSD          Oordeel      RG      AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               3,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  25
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                       87,8           87,8
Organische stof                                                % (m/m) ds                     3,2            3,2
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                     96
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0021         -       0,001    0,001     8,5    17
beta-HCH                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0021         -       0,001    0,002   0,801    1,6
gamma-HCH                                                      mg/kg ds                  <0,0010       0,0021         -       0,001    0,003   0,602    1,2
delta-HCH                                                      mg/kg ds                  <0,0010       0,0021
Hexachloorbenzeen                                              mg/kg ds                  <0,0010       0,0021         -       0,003   0,0085      1      2
Heptachloor                                                    mg/kg ds                  <0,0010       0,0021         -       0,001   0,0007      2      4
Heptachloorepoxide(cis- of A)                                  mg/kg ds                  <0,0010       0,0021
Heptachloorepoxide(trans- of B)                                mg/kg ds                  <0,0010       0,0021
Hexachloorbutadieen                                            mg/kg ds                  <0,0010       0,0021         -       0,001    0,003
Aldrin                                                         mg/kg ds                  <0,0010       0,0021                 0,001                    0,32
Dieldrin                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0021
Endrin                                                         mg/kg ds                  <0,0010       0,0021
Isodrin                                                        mg/kg ds                  <0,0010       0,0021
Telodrin                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0021
alfa-Endosulfan                                                mg/kg ds                  <0,0010       0,0021         -       0,001   0,0009      2      4
beta-Endosulfan                                                mg/kg ds                  <0,0010       0,0021
Endosulfansulfaat                                              mg/kg ds                  <0,0020       0,0043
alfa-Chloordaan                                                mg/kg ds                  <0,0010       0,0021
gamma-Chloordaan                                               mg/kg ds                  <0,0010       0,0021
o,p'-DDT                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0021
p,p'-DDT                                                       mg/kg ds                   0,0056       0,0175
o,p'-DDE                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0021
p,p'-DDE                                                       mg/kg ds                    0,029       0,0906
o,p'-DDD                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0021
p,p'-DDD                                                       mg/kg ds                   0,0025       0,0078
HCH (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                   0,0021
Drins (som) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                   0,0021       0,0065         -       0,003    0,015    2,01      4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                          mg/kg ds                   0,0014       0,0043         -       0,002    0,002       2      4
DDD (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                   0,0032         0,01         -       0,002     0,02      17    34
DDE (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                    0,029       0,0928         -       0,002      0,1     1,2    2,3
DDT (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                   0,0063       0,0196         -       0,006      0,2    0,95    1,7
DDX (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                    0,039
Chloordaan (som) (factor 0,7)                                  mg/kg ds                   0,0014       0,0043         -       0,002    0,002      2      4
OCB (som) LB (factor 0,7)                                      mg/kg ds                    0,049       0,1553         -      0,0056      0,4
OCB (som) WB (factor 0,7)                                      mg/kg ds                    0,051

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      12812458         MM3 (0-30)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  22-2108.1
Projectnaam                                                    Gendt
Ordernummer
Datum monstername                                              09-06-2022
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2022094077
Startdatum                                                     13-06-2022
Rapportagedatum                                                27-06-2022

Analyse                                                        Eenheid                  4            GSSD          Oordeel      RG      AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                               4,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                  25
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                       85,4           85,4
Organische stof                                                % (m/m) ds                     4,1            4,1
Gloeirest                                                      % (m/m) ds                     96
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0017         -       0,001    0,001     8,5    17
beta-HCH                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0017         -       0,001    0,002   0,801    1,6
gamma-HCH                                                      mg/kg ds                  <0,0010       0,0017         -       0,001    0,003   0,602    1,2
delta-HCH                                                      mg/kg ds                  <0,0010       0,0017
Hexachloorbenzeen                                              mg/kg ds                  <0,0010       0,0017         -       0,003   0,0085      1      2
Heptachloor                                                    mg/kg ds                  <0,0010       0,0017         -       0,001   0,0007      2      4
Heptachloorepoxide(cis- of A)                                  mg/kg ds                  <0,0010       0,0017
Heptachloorepoxide(trans- of B)                                mg/kg ds                  <0,0010       0,0017
Hexachloorbutadieen                                            mg/kg ds                  <0,0010       0,0017         -       0,001    0,003
Aldrin                                                         mg/kg ds                  <0,0010       0,0017                 0,001                    0,32
Dieldrin                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0017
Endrin                                                         mg/kg ds                  <0,0010       0,0017
Isodrin                                                        mg/kg ds                  <0,0010       0,0017
Telodrin                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0017
alfa-Endosulfan                                                mg/kg ds                  <0,0010       0,0017         -       0,001   0,0009      2      4
beta-Endosulfan                                                mg/kg ds                  <0,0010       0,0017
Endosulfansulfaat                                              mg/kg ds                  <0,0020       0,0034
alfa-Chloordaan                                                mg/kg ds                  <0,0010       0,0017
gamma-Chloordaan                                               mg/kg ds                  <0,0010       0,0017
o,p'-DDT                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0017
p,p'-DDT                                                       mg/kg ds                   0,0037        0,009
o,p'-DDE                                                       mg/kg ds                  <0,0010       0,0017
p,p'-DDE                                                       mg/kg ds                    0,033       0,0804
o,p'-DDD                                                       mg/kg ds                   0,0018       0,0043
p,p'-DDD                                                       mg/kg ds                   0,0061       0,0148
HCH (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                   0,0021
Drins (som) (factor 0,7)                                       mg/kg ds                   0,0021       0,0051         -       0,003    0,015    2,01      4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)                          mg/kg ds                   0,0014       0,0034         -       0,002    0,002       2      4
DDD (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                    0,008       0,0192         -       0,002     0,02      17    34
DDE (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                    0,033       0,0822         -       0,002      0,1     1,2    2,3
DDT (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                   0,0044       0,0107         -       0,006      0,2    0,95    1,7
DDX (som) (factor 0,7)                                         mg/kg ds                    0,046
Chloordaan (som) (factor 0,7)                                  mg/kg ds                   0,0014       0,0034         -       0,002    0,002      2      4
OCB (som) LB (factor 0,7)                                      mg/kg ds                    0,056       0,1378         -      0,0056      0,4
OCB (som) WB (factor 0,7)                                      mg/kg ds                    0,057

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      12812459         MM4 (0-30)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 22-2108.1
Projectnaam                                                   Gendt
Ordernummer
Datum monstername                                             09-06-2022
Monsternemer
Certificaatnummer                                             2022094077
Startdatum                                                    13-06-2022
Rapportagedatum                                               27-06-2022

Analyse                                                       Eenheid                    5               GSSD          Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                   2,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                      8,7
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                          88,5            88,5
Organische stof                                % (m/m) ds                                        2,9             2,9
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                        96
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                        8,7             8,7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                         <3,0        7,241
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                         <5,0        12,07
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                         <5,0        12,07
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                           23        79,31
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                           11        37,93
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                         <6,0        14,48
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                           42        144,8         -        35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                         100         210,9                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                        0,26        0,3911        -         0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                          7,1         14,4        -           3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                          16         26,23        -           5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                       0,054        0,0695        -        0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5          1,05        -         1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                          18         33,69        -           4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                          38         52,44        *          10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                          77           134        -          20   140    430    720
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010           0,0024
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010           0,0024
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0024
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0024
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0024
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0024
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0024
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049           0,0169         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050         0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                        0,11          0,11
Anthraceen                                     mg/kg ds                                       0,054         0,054
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                        0,29          0,29
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                        0,16          0,16
Chryseen                                       mg/kg ds                                        0,19          0,19
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                       0,085         0,085
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                        0,18          0,18
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                        0,12          0,12
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                        0,13          0,13
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                         1,4         1,354         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
5      12812460         MM5 (0-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 22-2108.1
Projectnaam                                                   Gendt
Ordernummer
Datum monstername                                             09-06-2022
Monsternemer
Certificaatnummer                                             2022094077
Startdatum                                                    13-06-2022
Rapportagedatum                                               27-06-2022

Analyse                                                       Eenheid                    6               GSSD          Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                  2,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    12,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                          86,6            86,6
Organische stof                                % (m/m) ds                                        2,9             2,9
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                        96
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                       12,8            12,8
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                         <3,0        7,241
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                         <5,0        12,07
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                         <5,0        12,07
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                           25        86,21
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                          6,6        22,76
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                         <6,0        14,48
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                           37        127,6         -        35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                         100         164,9                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                        0,37        0,5276        -         0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                          7,6        12,25        -           3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                          28         41,28        *           5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                       0,088         0,107        -        0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5          1,05        -         1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                          24         36,84        *           4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                          27         34,93        -          10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                          88         132,8        -          20   140    430    720
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010           0,0024
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010           0,0024
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0024
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0024
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0024
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0024
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010           0,0024
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049           0,0169         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050         0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                      <0,050         0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      <0,050         0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                        0,15          0,15
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                       0,096         0,096
Chryseen                                       mg/kg ds                                        0,11          0,11
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                       0,053         0,053
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                        0,11          0,11
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                       0,071         0,071
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                        0,08          0,08
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                        0,78         0,775         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
6      12812461         MM6 (0-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 22-2108.1
Projectnaam                                                   Gendt
Ordernummer
Datum monstername                                             09-06-2022
Monsternemer
Certificaatnummer                                             2022094077
Startdatum                                                    13-06-2022
Rapportagedatum                                               27-06-2022

Analyse                                                       Eenheid                   7             GSSD          Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                1,4
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    17
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                      % (m/m)                                       82,9           82,9
Organische stof                                 % (m/m) ds                                     1,4            1,4
Gloeirest                                       % (m/m) ds                                      97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                    % (m/m) ds                                      17            17
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                         mg/kg ds                                      <3,0        10,5
Minerale olie (C12-C16)                         mg/kg ds                                      <5,0        17,5
Minerale olie (C16-C21)                         mg/kg ds                                      <5,0        17,5
Minerale olie (C21-C30)                         mg/kg ds                                       <11        38,5
Minerale olie (C30-C35)                         mg/kg ds                                      <5,0        17,5
Minerale olie (C35-C40)                         mg/kg ds                                      <6,0          21
Minerale olie totaal (C10-C40)                  mg/kg ds                                       <35       122,5         -        35    190    2600    5000
Metalen
Barium (Ba)                                     mg/kg ds                                         93      125,3                   20   190     555     920
Cadmium (Cd)                                    mg/kg ds                                      0,25      0,3498         -        0,2    0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                     mg/kg ds                                        8,4      11,18         -          3     15    103     190
Koper (Cu)                                      mg/kg ds                                         16      21,82         -          5     40    115     190
Kwik (Hg)                                       mg/kg ds                                    <0,050      0,0404         -       0,05   0,15   18,1      36
Molybdeen (Mo)                                  mg/kg ds                                      <1,5         1,05        -        1,5    1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                     mg/kg ds                                         23      29,81         -          4     35   67,5     100
Lood (Pb)                                       mg/kg ds                                         21      25,87         -         10     50    290     530
Zink (Zn)                                       mg/kg ds                                         62      83,46         -         20   140     430     720
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                          mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 52                                          mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 101                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 118                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 138                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 153                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 180                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                        mg/kg ds                                  0,0049        0,0245         -      0,007   0,02   0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                       mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Fenanthreen                                     mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Anthraceen                                      mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Fluorantheen                                    mg/kg ds                                      0,12        0,12
Benzo(a)anthraceen                              mg/kg ds                                     0,069       0,069
Chryseen                                        mg/kg ds                                     0,082       0,082
Benzo(k)fluorantheen                            mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                  mg/kg ds                                     0,063       0,063
Benzo(ghi)peryleen                              mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                            mg/kg ds                                    <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                      0,55       0,544         -       0,35    1,5   20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
7      12812462         MM7 (50-120)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 22-2108.1
Projectnaam                                                   Gendt
Ordernummer
Datum monstername                                             09-06-2022
Monsternemer
Certificaatnummer                                             2022094077
Startdatum                                                    13-06-2022
Rapportagedatum                                               27-06-2022

Analyse                                                       Eenheid                   8             GSSD          Oordeel     RG    AW        T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   2,4
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                      % (m/m)                                       82,8           82,8
Organische stof                                 % (m/m) ds                                    <0,7           0,49
Gloeirest                                       % (m/m) ds                                      99
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                    % (m/m) ds                                     2,4            2,4
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                         mg/kg ds                                      <3,0        10,5
Minerale olie (C12-C16)                         mg/kg ds                                      <5,0        17,5
Minerale olie (C16-C21)                         mg/kg ds                                      <5,0        17,5
Minerale olie (C21-C30)                         mg/kg ds                                       <11        38,5
Minerale olie (C30-C35)                         mg/kg ds                                      <5,0        17,5
Minerale olie (C35-C40)                         mg/kg ds                                      <6,0          21
Minerale olie totaal (C10-C40)                  mg/kg ds                                       <35       122,5         -        35    190    2600    5000
Metalen
Barium (Ba)                                     mg/kg ds                                         22      81,19                   20   190     555     920
Cadmium (Cd)                                    mg/kg ds                                     <0,20      0,2395         -        0,2    0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                     mg/kg ds                                        4,1      13,81         -          3     15    103     190
Koper (Cu)                                      mg/kg ds                                      <5,0       7,143         -          5     40    115     190
Kwik (Hg)                                       mg/kg ds                                    <0,050      0,0499         -       0,05   0,15   18,1      36
Molybdeen (Mo)                                  mg/kg ds                                      <1,5         1,05        -        1,5    1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                     mg/kg ds                                         12      33,87         -          4     35   67,5     100
Lood (Pb)                                       mg/kg ds                                       <10       10,94         -         10     50    290     530
Zink (Zn)                                       mg/kg ds                                       <20       32,56         -         20   140     430     720
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                          mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 52                                          mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 101                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 118                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 138                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 153                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 180                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                        mg/kg ds                                  0,0049        0,0245         -      0,007   0,02   0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                       mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Fenanthreen                                     mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Anthraceen                                      mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Fluorantheen                                    mg/kg ds                                      0,06        0,06
Benzo(a)anthraceen                              mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Chryseen                                        mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Benzo(k)fluorantheen                            mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                  mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Benzo(ghi)peryleen                              mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                            mg/kg ds                                    <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                      0,37       0,375         -       0,35    1,5   20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
8      12812463         MM8 (50-200)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 22-2108.1
Projectnaam                                                   Gendt
Ordernummer
Datum monstername                                             09-06-2022
Monsternemer
Certificaatnummer                                             2022094086
Startdatum                                                    13-06-2022
Rapportagedatum                                               21-06-2022

Analyse                                                       Eenheid                   1             GSSD          Oordeel     RG    AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                1,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   3,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                      % (m/m)                                       84,6           84,6
Organische stof                                 % (m/m) ds                                     1,3            1,3
Gloeirest                                       % (m/m) ds                                      98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                    % (m/m) ds                                     3,5            3,5
Metalen
Barium (Ba)                                     mg/kg ds                                         80      261,1                   20    190     555     920
Cadmium (Cd)                                    mg/kg ds                                      0,21      0,3534         -        0,2     0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                     mg/kg ds                                        8,2      24,77         *          3      15    103     190
Koper (Cu)                                      mg/kg ds                                         10      19,67         -          5      40    115     190
Kwik (Hg)                                       mg/kg ds                                    <0,050       0,049         -       0,05   0,15    18,1      36
Molybdeen (Mo)                                  mg/kg ds                                      <1,5         1,05        -        1,5     1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                     mg/kg ds                                         17      44,07         *          4      35   67,5     100
Lood (Pb)                                       mg/kg ds                                         18      27,57         -         10      50    290     530
Zink (Zn)                                       mg/kg ds                                         70      154,3         *         20   140      430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                         mg/kg ds                                      <3,0        10,5
Minerale olie (C12-C16)                         mg/kg ds                                      <5,0        17,5
Minerale olie (C16-C21)                         mg/kg ds                                      <5,0        17,5
Minerale olie (C21-C30)                         mg/kg ds                                       <11        38,5
Minerale olie (C30-C35)                         mg/kg ds                                      <5,0        17,5
Minerale olie (C35-C40)                         mg/kg ds                                      <6,0          21
Minerale olie totaal (C10-C40)                  mg/kg ds                                       <35       122,5         -        35    190     2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                          mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 52                                          mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 101                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 118                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 138                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 153                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB 180                                         mg/kg ds                                 <0,0010        0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                        mg/kg ds                                  0,0049        0,0245         -      0,007   0,02    0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                       mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Fenanthreen                                     mg/kg ds                                     0,051       0,051
Anthraceen                                      mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Fluorantheen                                    mg/kg ds                                      0,14        0,14
Benzo(a)anthraceen                              mg/kg ds                                     0,088       0,088
Chryseen                                        mg/kg ds                                      0,08        0,08
Benzo(k)fluorantheen                            mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                  mg/kg ds                                     0,089       0,089
Benzo(ghi)peryleen                              mg/kg ds                                     0,061       0,061
Indeno(123-cd)pyreen                            mg/kg ds                                     0,072       0,072
PAK VROM (10) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                      0,69       0,686         -       0,35    1,5    20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12812493         112-1 (5-30)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    22-2108.1
Projectnaam                                                      Gendt
Ordernummer
Datum monstername                                                22-06-2022
Monsternemer                                                     C.A.P. Snoeren
Certificaatnummer                                                2022100836
Startdatum                                                       23-06-2022
Rapportagedatum                                                  01-07-2022

Analyse                                                          Eenheid               1             GSSD               Oordeel             RG      S        T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                          26          26                -               20     50     338    625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                       <0,20        0,14                -              0,2    0,4      3,2      6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                        <2,0         1,4                -                2     20      60    100
Koper (Cu)                                                       µg/L                        <2,0         1,4                -                2     15      45     75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                      <0,050       0,035                -             0,05   0,05   0,175     0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                        <2,0         1,4                -                2      5     153    300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                        <3,0         2,1                -                3     15      45     75
Lood (Pb)                                                        µg/L                        <2,0         1,4                -                2     15      45     75
Zink (Zn)                                                        µg/L                         <10           7                -               10     65     433    800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2    0,2    15,1      30
Tolueen                                                          µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      7    504     1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      4     77      150
o-Xyleen                                                         µg/L                       <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                       <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                        0,21           0,21             -              0,2    0,2    35,1     70
BTEX (som)                                                       µg/L                       <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                      <0,020       0,014                -             0,02   0,01     35      70
Styreen                                                          µg/L                       <0,20        0,14                -              0,2      6    153     300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2   0,01    500     1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      6    203      400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01      5       10
Trichlooretheen                                                  µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2     24    262      500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01     20       40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      7    454      900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      7    204      400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01    150      300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01     65      130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                       <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                       <0,10           0,07
CKW (som)                                                        µg/L                        <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14                                                  630
Vinylchloride                                                    µg/L                       <0,10           0,07             -              0,2   0,01     2,5      5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01       5     10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                        0,14           0,14             -              0,2   0,01     10      20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                        0,42           0,42             -              0,6    0,8    40,4     80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                        <15            10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                        <10               7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                        <50             35              -              50     50     325     600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                       0,77   Geen oordeel mogelijk


Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12835242         201-1-1 (220-320)


Eindoordeel:            Voldoet aan Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Berekening asbestgehalte
Algemene projectgegevens
Projectnummer:                               22-2108.1
Locatie                                      Flierensestraat 3a
RE:                                          Grond G01a


Algemene veldgegevens                                                                                 Schatting inspectie efficientie
                                                                                                      zeven              Indien zeven in het veld over 20 mm          100%
Inspectie-efficiëntie Laag (%):                 100     %                                             zand               droog, los, geen vegetatie                90% - 100%
                      Hoog (%):                 100     %                                                                Vochtig, vastgerereden, vegetatie          70% - 90%
Soortelijk gewicht (ton/m³)                     1,65    ton/m³                                        Klei/leem/veen     droog, los, geen vegetatie                 70% - 90%
                                                                                                                         Vochtig, vastgerereden, vegetatie          50% - 70%

n.a.: Niet aangetroffen


Gegevens veldwerk en materiaalmonster
      Gegevens sleuf                                                hoveelheid    Resultaten zeving    Veldwaarneming              Analyseresultaten                               Verzamelmonster           Resultaat
      Sleuf nr.       lengte    breedte       hoogte                   grond             kg              aantal asbest-     droge gem. gewicht asbest (mg/kgds)                 gem. gewicht asbest (mg)   gewogen gehalte
                      (meter)   (meter)       (meter)   inhoud (m³)   kg d.s.    <20 mm     >20 mm     verdachte deeltjes   stof %  Serpentijn    Amfibool      totaal          Serpentijn     Amfibool       (mg/kgds)
    1    G01a           0,3       0,3           0,5         0,05       62,7                                     8           84,5%      57           n.a.          57              7600           n.a.          178,13
    2                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
    3                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
    4                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
    5                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
    6                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
    7                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
    8                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
    9                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
   10                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
   11                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
   12                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
      Som deeltjes en gewichten                                                                                8                                                                  7600             0
      Gemiddeld gehalte                                                                                                                       57               0                                               178,13



Resultaat
Totaal aantal asbestverdachtedeeltjes:           8
Hoeveelheid onderzochte grond uit sleuven:       63     kg d.s.


Toetsing Poisson                             Op basis van significante overeenkomst binnen de RE mag het gemiddelde gehalte worden getoetst

Gemiddeld gewogen gehalte                      178,13   mg/kg d.s.
Hoogst gewogen gehalte                         178,13   mg/kg d.s.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Berekening asbestgehalte
Algemene projectgegevens
Projectnummer:                               22-2108.1
Locatie                                      Flierensestraat 3a
RE:                                          Grond G10a


Algemene veldgegevens                                                                                 Schatting inspectie efficientie
                                                                                                      zeven              Indien zeven in het veld over 20 mm          100%
Inspectie-efficiëntie Laag (%):                 100     %                                             zand               droog, los, geen vegetatie                90% - 100%
                      Hoog (%):                 100     %                                                                Vochtig, vastgerereden, vegetatie          70% - 90%
Soortelijk gewicht (ton/m³)                     1,65    ton/m³                                        Klei/leem/veen     droog, los, geen vegetatie                 70% - 90%
                                                                                                                         Vochtig, vastgerereden, vegetatie          50% - 70%

n.a.: Niet aangetroffen


Gegevens veldwerk en materiaalmonster
      Gegevens sleuf                                                hoveelheid    Resultaten zeving    Veldwaarneming              Analyseresultaten                               Verzamelmonster           Resultaat
      Sleuf nr.       lengte    breedte       hoogte                   grond             kg              aantal asbest-     droge gem. gewicht asbest (mg/kgds)                 gem. gewicht asbest (mg)   gewogen gehalte
                      (meter)   (meter)       (meter)   inhoud (m³)   kg d.s.    <20 mm     >20 mm     verdachte deeltjes   stof %  Serpentijn    Amfibool      totaal          Serpentijn     Amfibool       (mg/kgds)
    1    G10a           0,3       0,3           0,2         0,02       26,7                                     8           89,9%      150          n.a.         150              9900           n.a.          520,78
    2                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
    3                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
    4                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
    5                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
    6                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
    7                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
    8                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
    9                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
   10                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
   11                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
   12                                                       0,00        0,0                                                                                      n.a.
      Som deeltjes en gewichten                                                                                8                                                                  9900             0
      Gemiddeld gehalte                                                                                                                       150              0                                               520,78



Resultaat
Totaal aantal asbestverdachtedeeltjes:           8
Hoeveelheid onderzochte grond uit sleuven:       27     kg d.s.


Toetsing Poisson                             Op basis van significante overeenkomst binnen de RE mag het gemiddelde gehalte worden getoetst

Gemiddeld gewogen gehalte                      520,78   mg/kg d.s.
Hoogst gewogen gehalte                         520,78   mg/kg d.s.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Bijlage 5   Rapport vooronderzoek NEN 5725
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Milieuhygiënisch vooronderzoek
Flierensestraat 3-3a
Gendt

22-2108-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>COLOFON




Opdrachtgever                       SOM Makelaars
                                    Rondweg 1a
                                    6515 AS Nijmegen


Contactbedrijf                      Buro SRO
                                    Sweerts de Landasstraat 50
                                    6814 DG Arnhem


Locatie                             Flierensestraat 3-3a te Gendt


Type onderzoek                      Milieuhygiënisch vooronderzoek NEN 5725


Rapportnummer                       22-2108-R01AvH


Datum rapport                       11 mei 2022


Auteur                              Dhr. A.J. van Houwelingen
                                    Projectleider Bodem



Kwaliteitscontrole                  Mevr. M. Penders
                                    Projectleider Bodem




Inventerra
Nijverheidsweg 34
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

(078) 682 24 55
info@inventerra.nl




Milieuhygiënisch vooronderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt
22-2108-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE




1.   INLEIDING .......................................................................................................................... 1

2.   MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725 .............................................................. 2

3.   HYPOTHESE ........................................................................................................................ 4

4.   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ...................................................................................... 6




BIJLAGEN

1.         Weergave onderzoekslocatie
2.         Resultaten vooronderzoek
3.         Kwaliteitsaspecten van het onderzoek




Milieuhygiënisch vooronderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt
22-2108-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING



In opdracht van SOM Makelaars heeft Inventerra in april 2022 een milieuhygiënisch vooronderzoek conform
de NEN 5725 (hierna: vooronderzoek) verricht voor een locatie aan de Flierensestraat 3-3a te Gendt.

De aanleiding voor het vooronderzoek is de voorgenomen wijziging van de bestemming. Het doel voor het
vooronderzoek is het opstellen van een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van een eventueel
uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A uit de NEN 5725:2017).

Onderhavig vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2017 (Strategie voor het uitvoeren van
milieuhygiënisch vooronderzoek). Die norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het
vooronderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Het doel van het vooronderzoek is inzicht
krijgen in de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreinigingen op de locatie. Hierbij wordt een
inschatting gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen.

Kwaliteit
Inventerra is door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001.

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de
opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten
zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).

In onderhavig rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de uitvoering en resultaten van het vooronderzoek.
In hoofdstuk 3 worden de verschillende onderzoeksvragen beantwoord, waarna één of meer hypotheses
worden geformuleerd, gebaseerd op de verzamelde informatie. In hoofdstuk 4 worden ten slotte conclusies
getrokken uit het vooronderzoek.




Milieuhygiënisch vooronderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                                  pag. 1 van 6
22-2108-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725



Om inzicht te krijgen over de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen wordt relevante informatie
over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld,
geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel
van het vooronderzoek. De aanleiding voor het navolgend beschreven vooronderzoek is het opstellen van
een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van een eventueel uit te voeren bodemonderzoek
(aanleiding A uit de NEN 5725).

Ten behoeve hiervan dient in ieder geval informatie te worden verzameld over:
 •  Bodemopbouw en geohydrologie, inclusief informatie over de verwachte aan- of afwezigheid van
    antropogene lagen in de bodem;
 •  Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart, reeds uitgevoerde
    bodemonderzoeken en of mogelijk sprake kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
 •  Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situaties, asbest, activiteiten en/of ongewone
    voorvallen, op basis van het voormalige en huidige gebruik.

Voor het verzamelen van de benodigde informatie kunnen meerdere informatiebronnen worden
geraadpleegd, zoals:
 •  Informatie/interview(s) eigenaar en/of opdrachtgever
 •  Archieven gemeente, omgevingsdienst en/of provincie
 •  Online bronnen zoals Bodemloket.nl en Topotijdreis.nl
 •  Bodemkwaliteitskaarten
 •  Topografische kaarten
 •  Geohydrologische kaarten

Verder dient een terreinverkenning te worden uitgevoerd.

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek wordt
beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter beschikking
staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de onderzoekslocatie
geconstateerde situatie.

In navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie (samengevat)
weergegeven. Waar nodig is uitgebreidere informatie opgenomen in de bijlagen 1 t/m 3 bij dit rapport. In
bijlage 1 zijn een tekening en de foto’s van de terreininspectie opgenomen.

Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek
 Gegevens onderzoekslocatie
 Adres                        Flierensestraat 3-3a te Gendt
 Kadaster                     Gendt, sectie E, nummers 55 en 151 (beiden gedeeltelijk)
 XY-coördinaten               X: 194.200     Y: 433.385
 Oppervlakte                  circa 6.000 m²
 Toekomstig gebruik           Gepland is de wijziging van de bestemming naar “Wonen”.
 Omgeving                     De locatie wordt omringd door agrarische percelen (met name boomgaarden en
                              weilanden). Noordelijk bevindt zich de openbare weg, de Flierensestraat.




Milieuhygiënisch vooronderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                                  pag. 2 van 6
22-2108-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Vervolg tabel 1     Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek
 Overige informatie vooronderzoek
 Informatie opdrachtgever        Achter woning 3a waren in het verleden een bovengrondse huisbrandolietank en een
                                 bovengrondse gasolietank in lekbakken gelegen. Het asfalt op het terrein is reeds
                                 onderzocht en is niet teerhoudend. Onder het asfalt ligt grind. De beide grote schuren
                                 op het noordwestelijke deel van het terrein zijn onderkelderd.
 Terreininspectie                Op de locatie is sprake van een voormalig agrarisch bedrijf, dat thans in gebruik is voor
 22 april 2022                   woondoeleinden. De voormalige stallen/schuren staan leeg. Rondom is sprake van
                                 gazon, tuin, gras en grindverharding.
                                 Diverse daken zijn voorzien van asbestgolfplaten en deze wateren af op onverhard
                                 maaiveld (zie bijgevoegde situatietekening). Ook een regenpijp met water afkomstig
                                 van een asbestdak watert af op onverhard maaiveld.
                                 Bij de terreininspectie is aandacht besteed aan het voorkomen van overige verdachte
                                 punten, zoals brandplaatsen, terreinophogingen of verzakkingen, aanwezigheid van
                                 puin op de bodem en de aanwezigheid van asbestverdachte bouw- en/of
                                 verhardingsmaterialen. Voornoemde aspecten zijn niet waargenomen.
 Kaartmateriaal                   •   BAG-viewer: De opstallen op de locatie dateren uit 1951.
                                  •   Topotijdreis: Tot 1956 was sprake van akkerland of weiland. Daarna is bebouwing
                                      aangegeven, omringd door boomgaarden. Voor zover te herleiden zijn er geen
                                      sloten of kassen aanwezig geweest op de onderzoekslocatie.
 Omgevingsdienst Regio           Op de locatie is een voormalige bovengrondse dieseltank geregistreerd. Er zijn geen
 Arnhem                          bodemonderzoeken bekend.
 Provincie Gelderland            Blijkens de opgevraagde omgevingsrapportage is op de locatie een bovengrondse
                                 dieseltank geregistreerd. Tevens wordt melding gemaakt van een historisch onderzoek
                                 door Grontmij uit 2005, op basis waarvan geconcludeerd werd dat asbestonderzoek
                                 nodig is bij bestemmingswijziging. Deze rapportage was echter niet beschikbaar.
                                 Op het zuidoostelijk aangrenzende perceel is in 2017 door Econsultancy een verkennend
                                 bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is alleen onderzoek verricht naar OCB
                                 (organochloorbestrijdingsmiddelen). Deze zijn niet aangetoond.
 Bodemkwaliteitskaart            De locatie is gelegen in een zone met ontgravingsklasse “Achtergrondwaarde” voor
                                 zowel de bovengrond als de ondergrond.
 Geohydrologie                   Het maaiveld ter plaatse bevindt zich op ca. 10 m+NAP.
 (DinoLoket en                   De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een
 Grondwaterkaarten TNO)          kalkhoudende poldervaaggrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering
                                 voornamelijk is opgebouwd uit lichte klei met homogeen profiel. De afzettingen, waarin
                                 deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot Holocene afzettingen. Deze
                                 holocene deklaag heeft een dikte van ca. 2,5 m-mv. Hieronder bevindt zich een circa
                                 75 meter dik watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formaties
                                 van Kreftenheye en Peize-Waalre.
                                 De stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt beïnvloed door lokale factoren
                                 De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ca. 8,5 m +NAP, waardoor
                                 het grondwater zich op een diepte van circa 1,5 m -mv zou bevinden. Het water in het
                                 eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst
                                 Grondwaterverkenning van TNO in noordwestelijke richting.




Milieuhygiënisch vooronderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                                                  pag. 3 van 6
22-2108-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>3. HYPOTHESE



Ten behoeve van het opstellen van de onderzoekshypothese(s) dienen de volgende onderzoeksvragen te
worden beantwoord:

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie?
De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de kadastrale kaart en de situatietekening in
bijlage 1.

Is sprake van bodemvreemde lagen en waar bevinden deze zich?
Er is vooralsnog geen aanleiding om te verwachten dat sprake is van bodemvreemde lagen.

Is de bodem asbestverdacht?
Vanwege de aanwezige daken met asbest golfplaten op diverse schuren, is de bodem ter plaatse van de
onverharde druppelzones verdacht voor de aanwezigheid van een verontreiniging met asbest. In totaal zijn
er 5 druppelzones zonder verharding. Ook watert er een dak af op onverhard maaiveld via een regenpijp.

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen
zijn daarbij te onderscheiden?
De locatie is gelegen in een zone met ontgravingsklasse “Achtergrondwaarde” voor zowel de bovengrond
als de ondergrond.

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het
grondwater?
Er wordt niet verwacht dat eventuele (voormalige) activiteiten op de omliggende percelen de
bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed.

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek
noodzakelijk?
Er is op de locatie nog geen bodemonderzoek uitgevoerd; derhalve is de uitvoering van bodemonderzoek
nodig.

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging
vermoed?
Op grond van de verzamelde informatie wordt vooralsnog niet verwacht dat sprake is van een
bodemverontreiniging op de locatie.

Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn
verdachte parameters?
De bodem ter plaatse van de locatie van de voormalige bovengrondse tanks is verdacht voor een
verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten.

In het verleden zijn ter plaatse boomgaarden aanwezig geweest. De (oorspronkelijke) bovengrond wordt
als verdacht beschouwd voor persistente bestrijdingsmiddelen (met name OCB, organochloor-
bestrijdingsmiddelen).

De druppelzones onder de asbestdaken en de bodem onder de eerder genoemde regenpijp zijn verdacht
voor een verontreiniging met asbest.

Voor het overige wordt de locatie als onverdacht beschouwd.




Milieuhygiënisch vooronderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                                 pag. 4 van 6
22-2108-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Welke hypothese(s) en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek?
De locatie van de voormalige bovengrondse tanks wordt beschouwd als een ‘verdachte locatie met een
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’ (VEP, NEN 5740).

Voor onderzoek naar bestrijdingsmiddelen wordt er vanuit gegaan dat sprake is van een diffuse
bodembelasting. In het geval van een verkennend bodemonderzoek is de onderzoeksstrategie voor een
‘diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van
monsterneming’ (VED-HE-NL, NEN 5740) van toepassing.

De bodem ter plaatse van de druppelzones en regenpijp wordt beschouwd als verdacht voor asbest en
wordt onderzocht volgens de NEN 5707. Hiervoor is de strategie voor een verdachte locatie met een diffuse
heterogene bodemverontreiniging van toepassing.

Voor het overige is de onderzoekslocatie onverdacht voor het voorkomen van een bodemverontreiniging
en is bij uitvoering van een verkennend bodemonderzoek de strategie voor een ‘onverdachte niet-
lijnvormige locatie’ (ONV-NL, NEN 5740) van toepassing.




Milieuhygiënisch vooronderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                                  pag. 5 van 6
22-2108-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN



In opdracht van SOM Makelaars heeft Inventerra in april 2022 een milieuhygiënisch vooronderzoek conform
de NEN 5725 (hierna: vooronderzoek) verricht voor een locatie aan de Flierensestraat 3-3a te Gendt.

De aanleiding voor het vooronderzoek is de voorgenomen wijziging van de bestemming. Het doel voor het
vooronderzoek is het opstellen van een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van een eventueel
uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A uit de NEN 5725:2017).

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een mogelijke
verontreinigingssituatie in de bodem.

De bodem ter plaatse van de locatie van de voormalige bovengrondse tanks is verdacht voor een
verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten.

In het verleden zijn ter plaatse boomgaarden aanwezig geweest. De (oorspronkelijke) bovengrond van het
gehele terrein wordt daardoor als verdacht beschouwd voor persistente bestrijdingsmiddelen (met name
OCB, organochloorbestrijdingsmiddelen).

De druppelzones onder de asbestdaken en de bodem onder de eerder genoemde regenpijp zijn verdacht
voor een verontreiniging met asbest.

Voor het overige wordt de locatie als onverdacht beschouwd.

Geadviseerd wordt om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren volgens de volgende strategieën:
   •   voormalige bovengrondse tanks: ‘verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een
       duidelijke verontreinigingskern’ (VEP, NEN 5740)
   •   bestrijdingsmiddelen: ‘diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde
       verontreiniging op schaal van monsterneming’ (VED-HE-NL, NEN 5740)
   •   druppelzones en regenpijp: `verdachte locatie met een diffuse heterogene bodemverontreiniging’
       volgens NEN 5707

Voor het overige is de onderzoekslocatie onverdacht voor het voorkomen van een bodemverontreiniging
en is bij uitvoering van een verkennend bodemonderzoek de strategie voor een ‘onverdachte niet-
lijnvormige locatie’ (ONV-NL, NEN 5740) van toepassing.




Milieuhygiënisch vooronderzoek Flierensestraat 3-3a te Gendt                                pag. 6 van 6
22-2108-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN



Bijlage 1      Weergave onderzoekslocatie
 Bijlage 1.1   Omgevingskaart en kadastrale gegevens
 Bijlage 1.2   Situatietekening(en)
 Bijlage 1.3   Foto’s

Bijlage 2      Resultaten vooronderzoek
Bijlage 3      Kwaliteitsaspecten van het onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Weergave onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.1   Omgevingskaart en kadastrale gegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart




Deze kaart is noordgericht.
   Hier bevindt zich de onderzoekslocatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                    Uw referentie: 22-2108 Gendt




                     Deze kaart is noordgericht                Schaal 1: 2000
        12345        Perceelnummer
              25     Huisnummer
                                                               Kadastrale gemeente             Gendt
                     Vastgestelde kadastrale grens
                                                               Sectie                          E
                     Voorlopige kadastrale grens
                     Administratieve kadastrale grens
                                                               Perceel                         151
                     Bebouwing
                                                               Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 12 april 2022   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers       eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.2   Situatietekening(en)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                        boomgaard




                                                                              21




                                                                                                                                                                                                                                          Fli
                                             weiland




                                                                                                                                                                                                                                             e
                                                                                                                                                                                                                                            re
                                                                                                                                                                                                                                               n se
                                                                                                                                                                                                                                                   str
                                                                                                                                                                                                                                                      a
                                                                                                                                                                                                                                                      at
                                                             gras                            20




                                                                                                         18




                                                                                                                                                                                                      d
                                                                                                                                                                                                    in
                                                                                                               asfalt




                                                                                                                                                                                                  gr
                                                                                                                                                                                              op
                                                                                                                                                                                             lt
                                                                                                              19




                                                                                                                                                                                             fa
                                                                              beton




                                                                                                                                                                                           as
                                                           schuur                                                                                                                                           3a




                                                                                                                                             17
                                                                  asbestdak

                                                                                      gras
                                                                                                                                                                                             woning
                                                                                                                              16
                                                                                                                                                                                                                                                                   1




                                                                                                                                                   15
                                                                                                           beton                                                                                                                           gazon
                                                                                                                                                                      vml. tanks in lekbak

                                                                                                                   asbestdak                                               27                                        3
                                                                                                                                                          klinkers             +2                                                                          3
                                                                                                  schuur                                                                          8                         woning
                                                                                                                                                                                                                                                               2




                                                                                                                                                                                                                                                 4
                                                                                                                                                                                      12




                                                                                                                                                                     13
                                                                                                                                                                                                                                                           5
                                                                                                                             gras           hooiopslag
                                                   onderkelderd                                                                                                           14

                                    E 55                                                                                                     beton                             asfalt                                             gazon
                                                                                                                                                                                                                                                    grind
                                                                                                                         oude betonplaat                         asbestdak




                                                                                                                                                                                                                     11
                                                                                                    22




                                                                                                                                                                                                        s
                                                                                                                                                                                                    er
                                                                                                               gras




                                                                                                                                                                                                   nk
                                                                                                                            23




                                                                                                                                                                                                  kli
                                                                                                                                                 stal                                                                                                                  1
                                                                                                                    24
                                                                                                                                            26
                                                                                                                                                                                                                 grind
                                                                                                                                    25




                                                                                                                                                                                                                              6
                                                                                                                                                                                                                          7
                                                                                                                                                                      regenpijp

                                                                                                                             hoop zand                                                9
                                                                                                                                                                                                        grind




                                                                                                                                                                     10
                                                                                                                                                             8
                                                                                                                                                                          gras



                                                                         boomgaard


                                                                                                                                    E 151



  0                                    25m


LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                    TITEL
      grens onderzoekslocatie                                                                                                                                                                                                                                              Vooronderzoek
      contour bestaande bebouwing                                                                                                                                                                                                                                          PROJECT
      perceelgrens                                                                                                                                                                                                                                                         Flierensestraat 3-3a te Gendt
 1600 perceelnummer
    1 fotostandpunt
                                                                                                                                                                                                                                                                           PROJECTNR.   22-2108            DATUM     12-05-2022
      afwaterichting asbestdak
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SCHAAL         1:500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FORMAAT          A3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BIJLAGE          1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.3   Foto’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.3   Foto’s

Foto 1                 Foto 2




Foto 3                 Foto 4




Foto 5                 Foto 6




Foto 7                 Foto 8




Foto 9                 Foto 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Foto 11   Foto 12




Foto 13   Foto 14




Foto 15   Foto 16




Foto 17   Foto 18




Foto 19   Foto 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Foto 21   Foto 22




Foto 23   Foto 24




Foto 25   Foto 26




Foto 27   Foto 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Bijlage 2   Resultaten vooronderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Topotijdreis.nl

tot 1930:         1931-1956:




1957-1971:        1972-1984:




1985-2002:        2003-heden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Informatie opdrachtgever en/of overheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem



InventerraComonServices B.V.
Mevrouw M. Lawende
Nijverheidsweg 34
3341 LJ Hendrik Ido Ambacht




Onderwerp: Historische bodeminformatie Flierensestraat 3-3a te Gendt                  Datum
                                                                                      21 april 2022

                                                                                      Pagina
Geachte mevrouw Lawende,                                                              1 van 2

                                                                                      Zaaknummer
U heeft een verzoek om bodeminformatie ingediend. U vraagt of er                      ODRA22AV0471
informatie over de locatie Flierensestraat 3-3a te Gendt bekend is                    Behandeld door
(bijvoorbeeld in milieu (vergunning)archief, tankenarchief, uitgevoerde               D. Neijenhuis
bodemonderzoeken of saneringen, slootdempingen, stortingen,
ophogingen en andere relevante informatie).

Wij voeren niet het gehele vooronderzoek voor u uit. Voor het opstellen
van het onderstaande advies is alleen het Bodem Informatie Systeem
van gemeente Lingewaard en provincie Gelderland geraadpleegd. Alle
overige door u gevraagde informatie moet door uzelf worden verzameld.
Hiervoor kunt u o.a. dossier opvragen bij gemeente Lingewaard.

Bedrijfsactiviteiten
In het Historisch bodembestand (Hbb) zijn op basis van oude Hinderwet-
en Milieuvergunningen alle bekende (voormalige) bedrijfsactiviteiten
verzameld, die mogelijk een bodemverontreiniging hebben veroorzaakt.
De mate waarin dit vermoeden aanwezig is, is afhankelijk van de soort
activiteit. Hiervoor is een indeling gemaakt in diverse klasse (1 t/m 5).
Deze informatie is zelf op te zoeken via de website
www.atlasleefomgeving.nl van de provincie (of vergelijkbare websites als
Bodemloket).

Op de locatie Flierensestraat 3 is vanuit het Hbb een (voormalige)
verdachte bedrijfsactiviteiten bekend. De verdachte activiteit betreft een
dieseltank (bovengronds).

Ondergrondse tankenbestand
Gemeente Lingewaard heeft een archief inventarisatie uitgevoerd op
bekende uitgevoerde ondergrondse tanksaneringen. De locatie komt wel
voor in het ondergrondse tankenbestand van gemeente Lingewaard. Het                   Omgevingsdienst Regio Arnhem

betreft een dieseltank (bovengronds). Verdere informatie is niet bij ons              Eusebiusbuitensingel 53
                                                                                      6828 HZ ARNHEM
bekend.                                                                               Postbus 3066
                                                                                      6802 DB Arnhem

                                                                                      026 377 16 00
                                                                                      postbus@odra.nl
                                                                                      www.odregioarnhem.nl

                                                                                      KvK 57137528
Omgevingsdienst Regio Arnhem is een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem,
Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en
Zevenaar en provincie Gelderland.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Bekende bodemonderzoeken                                                    Datum
                                                                            21 april 2022
Bij gemeente Lingewaard zijn geen bodemonderzoeken van de locatie
bekend.                                                                     Pagina
                                                                            2 van 2

Bodemverontreiniging/Wbb-locatie                                            Zaaknummer
                                                                            ODRA22AV0471
Uit gegevens van provincie Gelderland blijkt dat op de locatie geen geval
van ernstige bodemverontreiniging bekend is.

Overige (milieu)dossiers
Voor het inzien van eventueel aanwezige bouw/milieu dossiers van de
locatie, kunt u een afspraak per e-mail maken bij de gemeente via
gemeente@lingewaard.nl.

Statische archiefstukken zijn rechtstreeks op te vragen bij het Regionaal
Archief Nijmegen (RAN) https://regionaalarchiefnijmegen.nl U kunt
contact opnemen met het RAN op telefoonnummer 024 329 2307 of u
kunt e-mailen naar: hetarchief@nijmegen.nl

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de heer D. Neijenhuis. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer: (026) 377 15 60 of per e-mail via postbus@odra.nl.
Wilt u documenten zoveel mogelijk digitaal opsturen? Dit is
milieuvriendelijker en efficiënter. Dit kan via postbus@odra.nl. Vermeld
dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Lingewaard



Omgevingsdienst Regio Arnhem
Deze brief is automatisch verstuurd en is daarom niet ondertekend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>                 22-2107 Gendt
                 Omgevingsrapportage




Pagina 1 van 9            -       05-04-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Hemelstraat 5 te Gendt, HBB: Derksen, A.H.
HBB_HO: Flierensestraat 1
HBB_HO: Flierensestraat 3
Kaarten
Disclaimer
Toelichting




                 Pagina 2 van 9              -   05-04-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>De provincie Gelderland en de twee grote Gelderse gemeenten Arnhem en Nijmegen zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren
van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (. Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen
die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in
het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.



In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Gelderland. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. De twee grote gemeenten hebben hun eigen BIS. Gegevens van die gemeenten worden niet in deze rapportage weergegeven.

Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.



De provincie zal aansturen op sanering van alle historische verontreinigingen (ontstaan voor 1987) die risico’s veroorzaken (dit zijn de spoedlocaties die tot de werkvoorraad van de provincie behoren).
In het rapport wordt per locatie aangegeven (Vervolg Wbb-traject) of een locatie nog tot de werkvoorraad behoort en welke vervolg in dat kader wordt verwacht.



Dit rapport bestaat uit vier delen:

   1. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
   2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd
      De in het bodeminformatiesysteem van de provincie Gelderland aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.

   3. Disclaimer
   4. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.



Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland via https://www.gelderland.nl/Contact door het invullen van een vragenformulier.
Dit wordt automatisch toegezonden aan het PROVINCIELOKET

of te bellen naar 026 – 359 99 99.




                                                             Pagina 3 van 9                          -          05-04-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Locatie: Hemelstraat 5 te Gendt, HBB: Derksen, A.H.
Locatie
Adres                              Hemelstraat 5 6691EW Gendt

Locatiecode                        AA170500895

Locatienaam                        Hemelstraat 5 te Gendt, HBB: Derksen, A.H.

Plaats                             Lingewaard

Locatiecode bevoegd gezag WBB      GE170500841


Status
Vervolg WBB                       voldoende onderzocht                                  Beoordeling                            Pot. verontreinigd

Status rapporten                  Verkennend onderzoek NEN 5740                         Beschikking
Status besluiten                                                                        Status asbest                          Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest

Is van voor 1987                  Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type        Naam                    Auteur         Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid
                                                                                        Zintuiglijk: geen bijzonderheden. Bg (verdacht voor OCB's / bestrijdingsmiddelen): OCB < Aw; Og:
           Verkennend    Verkennend                                                     niet onderzocht ivm alleen bg verdacht; Gw: niet onderzocht ivm alleen bg verdacht. Hypothese
                                                  Econsultancy
26-01-2017 onderzoek NEN bodemonderzoek                                                 verdacht voor OCB's wordt verworpen. Locatie wordt als onverdacht aangemerkt. Voor verlenen
                                                  bv
           5740          Hemelstraat 5 te Gendt                                         van bouwvergunning is onderzoekinspanning vermoedelijk onvoldoende omdat niet naar
                                                                                        standaard NEN-pakket in grond en grondwater is gekeken.


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                             Start       Einde         Vervallen        Benoemd           Verontreinigd              Spoed          Voldoende onderzocht
vleesverwerkend bedrijf                   9999        9999       Ja               Nee               Onbekend                                                  Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                                     Pagina 4 van 9                     -        05-04-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Locatie: HBB_HO: Flierensestraat 1
Locatie
Adres                                     Flierensestraat 1 6691GA Gendt

Locatiecode                               AA170500913

Locatienaam                               HBB_HO: Flierensestraat 1

Plaats                                    Lingewaard

Locatiecode bevoegd gezag WBB             GE170500859


Status
Vervolg WBB                               voldoende onderzocht                                 Beoordeling                      Potentieel Ernstig

Status rapporten                          Historisch onderzoek                                 Beschikking
Status besluiten                                                                               Status asbest
Is van voor 1987                          Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum              Type                                Naam                      Auteur            Opdrachtnummer     Archief       Conclusie overheid
   24-10-2005      Historisch onderzoek                HO: Flierensestraat 1     Grontmij bv                                        gebruik van asbest in varkensschuren


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                   Start             Einde          Vervallen        Benoemd             Verontreinigd        Spoed             Voldoende onderzocht
glastuinbouw                    1974              9999        Nee              Nee                 Onbekend                                                 Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                                               Pagina 5 van 9                  -         05-04-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Locatie: HBB_HO: Flierensestraat 3
Locatie
Adres                                     Flierensestraat 3 6691GA Gendt

Locatiecode                               AA170501101

Locatienaam                               HBB_HO: Flierensestraat 3

Plaats                                    Lingewaard

Locatiecode bevoegd gezag WBB             GE170501048


Status
Vervolg WBB                               uitvoeren OO                                               Beoordeling                         Potentieel Ernstig

Status rapporten                          Historisch onderzoek                                       Beschikking
Status besluiten                                                                                     Status asbest
Is van voor 1987                          Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum              Type                           Naam                          Auteur              Opdrachtnummer            Archief   Conclusie overheid
  24-10-2005       Historisch onderzoek           HO: Flierensestraat 3         Grontmij bv                                             asbestonderzoek bij bestemmingswijziging


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                                       Start      Einde         Vervallen           Benoemd              Verontreinigd          Spoed         Voldoende onderzocht
dieseltank (bovengronds)                           1973          9999     Nee                 Nee                  Onbekend                                            Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                                             Pagina 6 van 9                         -        05-04-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Pagina 7 van 9   -   05-04-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Gelderland is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze
informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Deze rapportage bevat geen
gegevens van de twee grote gemeenten in de provincie Gelderland die zelf bevoegd gezag Wet bodembescherming zijn (Arnhem en Nijmegen). Als u fouten of onvolkomenheden in de rapportage
aantreft kunt u ons helpen door dit te melden via https://www.gelderland.nl/Contact door het invullen van een vragenformulier. Dit wordt automatisch toegezonden aan het PROVINCIELOKET of te
bellen naar 026 – 359 99 99.




                                                           Pagina 8 van 9                        -         05-04-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Toelichting
Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).



Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Bij ernstige verontreinigingen wordt vervolgens beoordeeld of bij het huidige gebruik er
mogelijke risico’s aanwezig zijn. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de verontreinigingssituatie zo goed mogelijk ingeschat en vermeld onder het veld ‘beoordeling’. Pas als de
verontreiniging voldoende is onderzocht wordt de conclusie vastgelegd in een formeel besluit. Dit is onder het veld ‘Beschikking’ aangegeven.



Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan voor een beperkt deel van het terrein gelden (deelsanering) of in verschillende fasen worden uitgevoerd. Als het
bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Indien wordt ingestemd met het eindresultaat van de sanering (vastgelegd in een
evaluatierapport) wordt ook de einddatum van de sanering ingevuld.



Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb.



(Mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van bekende historische (bedrijfs)activiteiten die op de locatie aanwezig zijn geweest en mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Deze potentiële
verontreinigingsbronnen vormen het zogenaamde. Historisch Bodem Bestand (HBB).




Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.



Saneringscontouren

Indien sprake is van een deelsanering of verschillende fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond
uiteindelijk is uitgevoerd.



Zorgmaatregelen/gebruiksbeperkingen

Als na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zijn maatregelen genomen om blootstelling aan of verspreiding van deze (rest)verontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het
BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in standhouden van deze maatregelen.




                                                            Pagina 9 van 9                         -         05-04-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Kwaliteitsaspecten van het onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>Waarborging kwaliteit / Certificering
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit richt
zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers
onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de
zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële)
opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het
bodemonderzoek.

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000,
protocollen 2001, 2002 en 2018. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium.
Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten
een hoge betrouwbaarheid hebben.

Betrouwbaarheid / garanties
Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo
groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in
het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt
aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan
mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde
worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken
bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten.

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en
volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>Bijlage 6   Kwaliteitsaspecten van het onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Waarborging kwaliteit / Certificering
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit richt
zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers
onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de
zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële)
opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het
bodemonderzoek.

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000,
protocollen 2001, 2002 en 2018. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium.
Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten
een hoge betrouwbaarheid hebben.

Betrouwbaarheid / garanties
Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo
groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in
het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt
aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan
mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde
worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken
bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten.

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en
volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>