<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>specialist
beton
onderhoud

RAPPORTAGE

W32590010 — VISUELE INSPECTIE
BRUG HAZELDONKSE ZANDWEG
ZEVENBERGEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Contractnummer:

W32590010

Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk
Documentcode: W32590010 visuele inspectie brug
Hazeldonkse zandweg te Zevenbergen
Status : Definitief
Datum: 03-06-2019
Auteur: Naam: J. Hokke acer >
Projectleider: Naam: P. Karremans Paraaf:

gn

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>DOCUMENTHISTORIE

Revisie Datum Status Omschrijving wijziging
1.0 03-06-2019 concept -

2.0 03-06-2019 concept Aanpassingen tekstueel
3.0 04-06-2019 definitief

W32590010

Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

1 inleiding … nennen ennsenenenenenvervensenennnenenenensnnnenenenenennnennensnnneenenenensnenennnens 4
2 Wijze van onderzoek … …nnnarenerer ene nnsen sneren nensenenvenrenvenvensensenene 5
3 Algemene gegevens constructie „aaan ennenennenenenenanenensensenenn 6
4 Resultaten visuele inspectie bovendek.........................nsrrrsnnnannanennnennnnnnnanna 7
41 Ligging van de brug … nnn anennerenonneenannerernnenersnvenenvennenrenenennaerenenerennnnenrenenennnenseneeennens 7
42 . Fistserivoeipadoosreijdehbridg==w.znzrzrnmrruumudu mmm uss 8
43 Fietsen voetpad westzijde van de brug...................wrrerneereerrerreenrrers 10
4.3.1 Schade voegprofiel … … … ec cece cece eeseceeceseeceeeeseesseesseceeseseeecusessaeecseeseeesseeenseneeseaees 10
432 Schade aan waterafvoer ma-evereersnen menssen kä at ama uk OKSA E vm 12

5 Resultaten visuele beoordeling Onder-zijde van de brug ............................. 14
5: 1:1 Guderspäldlieš aenema 14
5.1.2 Constructieve schade........................emserrieeetereerenenenenneenenernnenenennnenneenna sa nenaneeeene nene nene 16
518 Scheurvorming inoudereparaliëummmmrmmrtnnmnmntnn 18

9.2 - SCHEUWOEMING veces crete ces eee eae deb nanan 20
5.2.1 Oplegbalken … … nnen onno rvennnerenennersvenneervennneneerenneervenserenenaanenenend ensen ensenernn 20
5.22 Scheurvorming onderkant DruG iivet mme 22
523 Aandachtspunt nissen vene vennen: 23

6 - Analyse en ädVIBS neren henna 24
6.1 ANBVSErnsana EE neanta nad ama amet a a cenmnnennasensadenstoanguenenpesennentarermenmancnenns 24
6.1.1 Visuele inspectie bovenkant brug … ccc ce ccceeesssccceeeccenscenseeceeeccnersseeeeeeeeeeeeettssaaees 24
61:2 — Visuele'inspeetie'onderkantbrügzw)?g)urr,zzw mp eneen hees 24

62. AOVSSinerseueremuntvernbemmettest iam ter 24

W37590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1 INLEIDING

In opdracht van de gemeente Moerdijk heeft Vogel BV een visuele inspectie uitgevoerd aan de
Hazeldonkse Zandweg brug te Zevenbergen, zoals op figuur 1 weergegeven.

v “e

Kringloopwinkel 3,
kringloop A
mama's huisraad e E
D al

Autobedrijf Andreae © ‘egbergen

C

Figuur 1: Google Maps brug Hazeldonkse Zandweg.

Doel van de inspectie is het vastleggen van de actuele stand van de volgende onderdelen van de brug:

e Waterdichte membraam wegdek
e Technische staat onderzijde brug

De inspectie is uitgevoerd om te bepalen of de eerdere genomen maatregelen nog voldoen en of de
actuele staat van de brug en de constructieve veiligheid van de brug nog voldoet aan de eisen van de

gemeente Moerdijk.

Eerdere uitgebreide inspecties zijn gerapporteerd met referentienummers W4090022 en W4090044.
Tevens is er ook een onderzoeksrapport van NEBEST beschikbaar over de situatie van de brug in 2014.

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2 WIJZE VAN ONDERZOEK

De constructie is onderworpen aan een visuele inspectie. Er zijn geen metingen verricht en er zijn geen
monsters genomen van eventuele schades. Eventuele bevindingen zijn gefotografeerd.

Het membraam van het bovendek, wat in 2014 is aangebracht, is visueel beoordeeld op scheurvorming,
losse onderdelen en verkleuring door externe mechanisme.

De onderzijde van het brugdek is vanaf het water visueel geïnspecteerd op vorming van ASR.

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3 ALGEMENE GEGEVENS CONSTRUCTIE

De brug is opgebouwd uit gewapend betonnen dek opgelegd op gewapend betonnen landhoofden. Aan
weerzijden van het dek is een stalen hekwerk gesitueerd, wat geen deel uitmaakt van de constructie
van de brug. De bovenzijde van de brug is in het midden geasfalteerd en bestaat uit twee rijbanen.
Naast de rijbanen is aan weerzijde een fietspad en een voetpad gesitueerd. Fysieke Barriers bevinden
zich tussen de rijbanen en de overige delen van de brug. Zowel de voetpaden als ook de fietspaden
zijn in 2014 voorzien van een waterdicht membraam.

De brug heeft een overspanning van ongeveer 15 meter en is ongeveer 20 meter breed.

De beton kwaliteit van de brug is onbekend.

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4 RESULTATEN VISUELE INSPECTIE BOVENDEK

Hieronder zijn puntsgewijs de resultaten van de visuele beoordeling weergegeven, aangevuld met foto's
van de situatie.

4.1 Ligging van de brug

De brug is gesitueerd in de Hazeldonkse Zandweg en loopt van noord naar zuid, gezien vanuit het
centrum van Zevenbergen. De inspectie onderdelen genoemd in dit rapport zullen worden voorzien van
de locatie aan de hand van de ligging van de brug.

Foto 2: Situatie ligging brug van noord naar zuid.

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4.2 Fiets en voetpad oostzijde brug
Het waterdichte membraam aangebracht op de oostzijde van de brug vertoond geen zichtbare schade.
Op verschillende plaatsen is op het waterdichte membraam geklopt om te controleren of er holle ruimte
onder het waterdichte membraam aanwezig zou zijn. Resultaat van het kloppen was negatief en er zijn
geen holle ruimte onder het waterdichte membraam geconstateerd.

De foto's 3 tot en met 7 geven de situatie weer van het oostelijke deel van het brugdek.

Foto 4: Schampkant van de brug met hekwerk aansluiting.

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Foto 7: Aansluiting met hemelwaterafvoer.

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4.3 Fiets en voetpad westzijde van de brug

In tegenstelling tot het waterdichte membraam aan de oostzijde van de brug was het waterdichte
membraam aan de westzijde van de brug op diverse plaatsen aangetast en gescheurd. De meest
scheurvorming is terug te vinden in de goot en het fietspad. Het voegprofiel waar het waterdichte
membraam overheen is aangebracht oxideert hieronder verder en de oxidatie drukt door het waterdichte
membraam heen.

In het onderstaande foto overzicht zijn de schades in beeld gebracht. Door de weersomstandigheden
zijn de schades op de foto's minder duidelijk, dan ter plaatse visueel beoordeeld is. Foto 9 tot en met
foto 16 geeft het schadebeeld weer van de oxidatie onder het waterdichte membraam. Foto 18 tot en
met foto 28 is een overzicht van de schades in de goot voor afvoer van het hemelwater.

431 Schade voegprofiel

Foto 8: overzicht schade plaats

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>VV a aoe

Oxidatie en scheurvorming in het waterdichte membraam van het fietspad. Schade beeld is gesitueerd
van de westkant naar de oostkant van het fietspad tot aan de goot voor het hemelwater afvoer.

Foto 9 Foto 10

Foto 11 Foto 12

Foto 13 Foto 14

Foto 15 Foto 16

W37590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>€ sings 1897

13.2 Schade aan waterafvoer

Naast het fietspad is een afvoergoot gesitueerd, waar het overtollige hemelwater afgevoerd wordt. Deze
afvoergoot vertoond over de gehele lengte scheurvorming.

Foto 17: Overzicht westkant van de brug.

De hemelwaterafvoer ligt verdiept in het wegdek. Op de aansluiting in de hoek is scheurvorming
opgetreden in het waterdichte membraam.

Foto 18 Foto 20

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>E sinds 1897

Over de gehele lengte van de goot zijn verschillende dwars scheuren in het waterdichte membraam
terug te vinden.

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5 RESULTATEN VISUELE BEOORDELING ONDER-
ZIJDE VAN DE BRUG

Na inspectie van het bovendek van de brug is ook vanaf het water de onderkant van de brug
geïnspecteerd. Tijdens de visuele inspectie bleek dat aan de onderzijde van de brug de schades ook
aan de westzijde van de brug zaten. In onderstaand foto overzicht (foto 29 t/m 40) zijn de schades weer
gegeven. De schades zijn van west naar oost samengevoegd. Aan de oostkant van de brug waren oude
reparaties zichtbaar. Na visuele inspectie lijken deze nog voldoende te zijn.

5.1.1 Oude reparaties

Foto 29 Ingang oostzijde van de brug

Foto 30 Foto 31 Foto 32

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Foto 33 Foto 34

De aansluitingen bij de hemelwater afvoeren aan de oostzijde van de brug zijn nog in goede staat.

Foto 35

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>€ sida 1097

Constructieve schade

Onder de goot voor het afvoeren van het hemelwater en het fietspad aan de westzijde van de brug is
de schade verergerd en bij enkele reparaties terug gekomen.

Foto 37 Foto 38

Foto 39 | Foto 40

Foto 41 Foto 42

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>€ winds 1887

Een tweede scheur met uitbloeiing loopt evenwijdig aan de eerste scheur.

Foto 43 Foto 44

Foto 45 Foto 46

Foto 47

Foto 48 Foto 49

W3?590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Scheurvorming in oude reparatie

Op foto overzicht 50 tot en met 54 is constructieve schade weer gegeven, die terug gekomen is bij een
reparatie plek. De oude scheur is tevens geïnjecteerd, zoals duidelijk blijkt uit de twee gaten die met
kurk gevuld zijn. Het overzicht van foto 55 tot en met foto 59 geeft een andere repartie weer, waar
scheuren met uitbloeing teruggekomen is.

Foto 50 Foto 51

Gaten ten behoeven van het

injecteren.

Foto 54

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Foto 59 Foto 60 Foto 61

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>5.2 Scheurvorming

Tijdens de visuele inspectie naar de staat van de technische schade in onderkant van de brug zijn er
ook andere schades geconstateerd. In de oplegbalk van de brug zijn diverse scheuren te zien. Deze
scheuren hebben nog geen uitbloei, maar deze scheuren in de oplegbalk zijn wel een aandachtspunt
vanuit constructief oogpunt (foto 62 t/m/ 69) . Tevens zijn er ook verschillende scheuren in onderzijde
van de brug geconstateerd waar nog uitbloeïng schade uit voort komt, maar deze scheurvorming is wel
willekeurig en de scheuren volgen geen vast patroon (foto 70 t/m 73).

5.2.1 Oplegbalken
Foto 62 en 63 zijn van de oplegbalkaan de zuidzijde van de brug.

Foto 62 Foto 63

Foto 64 tot en met 68 zijn van de oplegbalk aan de noordzijde van de brug.

Foto.65

Foto 64

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Foto 65 Foto 66 Foto 67

Foto 68 Pen Foto 69

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>5.22 Scheurvorming onderkant brug

Foto 70

Foto 71

Foto 72

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>5.23 Aandachtspunt

Onder de brug zijn enkele metalen platen gemonteerd. Het is niet duidelijk welk doel deze platen
hebben, maar de platen zijn ook aangetast.

Foto 73

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>6 ANALYSE EN ADVIES

Tijdens de visuele inspectie aan de Hazeldonkse zandweg brug zijn diverse schades en gebreken
geconstateerd. In onderstaande analyse en advies zijn de bevindingen van de visuele inspectie
opgenomen.

6.1 Analyse

6.1.1 Visuele inspectie bovenkant brug
Het bovendek geeft geen constructieve problemen.

6.1.2 Visuele inspectie onderkant brug

Aan de onderzijde van de brug is aan de westkant van de brug veelvuldige schade doorscheuren met
uitbloeing terug te vinden. Deze reactie blijkt niet te zijn verminderd na de laatste aanpassingen aan de
brug in 2014. Naast de grote hoeveelheid uitbloeïng en bijbehorende scheurvorming zijn er in de
constructie nog meer scheuren geconstateerd. Deze scheuren zijn terug te vinden aan de onderzijde
van het brugdek en lopen willekeurig en niet volgens een vast patroon van de noord naar de zuidkant
van de brug. De meeste scheurvorming zit in het westelijke deel van de brug. Ook in de oplegbalken
van de brug zijn scheuren geconstateerd. Over de gehele lengte van deze balken lopen diverse
scheuren. De scheuren lopen van zowel onder naar boven als ook van boven naar beneden. Dit geeft
aan dat de belasting van de balk niet eenduidig is en dat de fundering van de brug ook nader onderzoek
wenst.

6.2 Advies

Ons inziens is de brug constructief te licht uitgevoerd ten opzichte van de tegenwoordig geldende
kriteria. Met de vele scheurvorming in het dek en de oplegbalken.

In eerdere rapportages werd de aanwezigheid van ASR bevestigd. Op grond van onze visuele
waarnemingen kunnen wij deze aanwezigheid niet bevestigen.

W32590010 — Visuele inspectie Hazeldonkse zandweg brug te Zevenbergen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>