<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                           1

1.         INLEIDING EN DOELSTELLING

           In opdracht van dhr. A. van Tilburg is door Bakker Milieuadviezen een verkennend bodemonderzoek
           uitgevoerd op de noordelijke helft van het perceel Veerstraat 3 te Standdaarbuiten, kadastraal bekend sectie
           D, nummer 2920, 2921 en 2922.

           Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse van het
           onderzoeksterrein verontreinigingen bevatten welke een belemmering of beperking zouden kunnen vormen
           bij de mogelijke bouw van een woning op de onderzochte perceelshelft, die nadien kadastraal afgesplitst
           zal worden.
           In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de terreinsituatie van de onderzoekslocatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de
           uitgevoerde werkzaamheden. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van het onderzoek weer. In hoofdstuk 5 zijn
           de conclusies en aanbevelingen opgenomen.

           NB: Bakker Milieuadviezen heeft het bodemonderzoek uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000
           conform de onderliggende protocollen 2001 en 2002. Middels ondertekening van het voorliggende rapport
           wordt verklaard dat er geen sprake is van eigendom van het te onderzoeken onroerend goed en tevens dat
           het bodemonderzoek onpartijdig en onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd. De uitvoerend
           veldwerker is O. Bakker.

2.         ACHTERGRONDINFORMATIE.

2.1        Terreinsituatie.

           De onderzoekslocatie ligt ten westen van de Veerstraat. De plaats van de locatie ten opzichte van de
           omgeving is op bijlage 1 weergegeven. De oppervlakte van het onderzochte terreindeel bedraagt ca 2500
           m2.
           Voor historische informatie is de opdrachtgever, het bemiddelende adviesbureau De Meijerij,
           Bodemloket.nl, TOPO-tijdreis en de website Omgevingsrapport Noord Brabant geraadpleegd.

           Terreinbeschrijving.

           Op de zuidelijke helft van het perceel staat een woning (villa) annex schuur. Ten westen van de woning
           liggen zowel een vijver als een zwembad. Op het onderzochte noordelijke af te splitsen perceelsdeel ligt
           een mooi aangelegde tuin met onder andere een langgerekte betonnen vijver, enkele wandelpaden en voor
           het overige gras met bomen en plantenborders. Op de noordoosthoek staat nog een halfopen schuur annex
           carport.
           Bij de terreininspectie zijn geen bodemverdachte kenmerken waargenomen (geen brandplekken, morsingen
           of zwerfasbest).

           Huidig gebruik.

           Woonbestemming.

           Toekomstig gebruik.

           Woonbestemming.




V.O. Veerstraat 3 Standdaarbuiten                                                                    Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                           2

           Voormalig gebruik.

           Op TOPO-tijdreis is te zien dat het pand er al bijna een eeuw staat. 50 jaar geleden was de achtertuin deels
           een boomgaard (vermoedelijk hobbymatig gezien de beperkte omvang). Nog langer geleden wordt er dwars
           over het terrein een sloot aangegeven en ten noorden daarvan een grondwal. Vanwege de voormalige
           boomgaard is een van de bovengrondmengmonsters extra onderzocht op OCB.

           Calamiteiten.

           Op het perceel hebben zich geen calamiteiten voorgedaan (voor zover bekend).

           Ophogingen/dempingen/stort.

           Zoals vermeld ligt er op het terrein een gedempte sloot. Dit was tot voor kort niet bekend bij de eigenaar.
           De demping ligt op ca 20 m van de noordelijke perceelsgrens

           Boven- en ondergrondse tanks.

           Op het terrein is geen onder- of bovengrondse brandstoftank aanwezig (geweest).

           Eerder uitgevoerd bodemonderzoek

           Op het terrein is geen eerder onderzoek bekend bij de geraadpleegde bronnen. Op het perceel Veerstraat 1a
           heeft Tukkers in 1999 een bodemonderzoek verricht waaruit bleek dat de bovengrond algemeen licht
           verontreinigd was. Op adresnummer 5 is of was een timmerwerkplaats actief (bron: Omgevingsrapport
           Noord Brabant).

           Hypothese.

           Op grond van de verkregen informatie is qua onderzoeksinspanning uitgegaan van een grotendeels onver-
           dachte locatie met uitzondering van de slootdemping die apart is onderzocht. NB: vanwege de voormalige
           boomgaard is een van de bovengrondmengmonsters extra onderzocht op OCB.

2.2        Bodemopbouw en geohydrologische situatie.

           Informatie over de bovenste 1.20 meter van de ongeroerde bodem ter plaatse is verkregen via de bodemkaart
           van Nederland. Het bodemtype valt onder de zogenoemde Westlandformatie, die wordt gekarakteriseerd
           door jongere kleien en zanden (afzettingen van Duinkerke en Tiel) op veen.
           De horizontale grondwaterstroming van het freatisch grondwater is noordelijk tot noordwestelijk gericht.




V.O. Veerstraat 3 Standdaarbuiten                                                                    Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                             3

3.         ONDERZOEKSPROGRAMMA.

3.1        Algemeen.

           Het onderzoek is voor het onverdachte deel opgezet volgens de NEN 5740+A1 (april 2016), paragraaf 5.1,
           "Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek" (Nederlands Normalisatie-Instituut). De
           veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000 en de onderliggende protocollen 2001 en
           2002. De slootdemping is apart onderzocht als verdacht deelterrein.

3.2        Veldwerkzaamheden.

           Op 14 mei 2019 zijn op de onderzoekslocatie de veldwerkzaamheden verricht. Voor het boren is een
           Edelmanboor gebruikt. De locaties van de boringen en de peilbuis zijn weergegeven in bijlage 2.
           Er zijn uiteindelijk 19 boringen verricht vanwege aanvullend onderzoek ter plaatse van een verontreiniging
           ter plaatse van boring 14 in de gedempte sloot. Boring 1 is uitgevoerd tot 3.2 m-mv (meter beneden
           maaiveld) en voorzien van een peilbuis. De boringen 6, 12 en 14 t/m 19 zijn 1.8 a 2.5 m diep uitgevoerd.
           De uitkomende grond is zintuiglijk onderzocht op de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen en
           beschreven. De beschrijvingen van de boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3.

3.3        Laboratoriumonderzoek

           De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd in het geaccrediteerde
           laboratorium AL-West.

           Grond.

           Van de grondmonsters zijn 6 mengmonsters samengesteld. De resultaten hiervan en het betreffende
           terreindeel staan vermeld in paragraaf 4.2
           Deze monsters zijn geanalyseerd op het standaard analysepakket (NEN 5740) voor grondmonsters. Dit
           pakket omvat de volgende parameters:

           -          Zware metalen: Barium, Cobalt, Molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel en zink. De
                      meeste metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem voor en worden daarbij
                      niet aangemerkt als een verontreiniging. Verontreinigingen met zware metalen kunnen onder
                      andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metaaloplossingen (bijv.
                      galvanische bedrijven) en metaalpigmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op
                      stookplaatsen, in sintelverhardingen en in combinatie met puin in de bodem. In stedelijke gebieden
                      blijkt vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide)
                      verontreiniging met zware metalen, voornamelijk lood en in mindere mate koper en zink;
           -          Polychloorbifenylen (PCB).
           -          Minerale olie. Minerale olie is een verzamelnaam voor de verschillende soorten
                      aardolieprodukten zoals benzine, gasolie en petroleum. Minerale olie kan als verontreiniging
                      worden aangetroffen bij tankstations, ondergrondse opslagtanks e.d.;
           -          Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Polycyclische aromatische koolwa-
                      terstoffen is een verzamelnaam voor teerachtige produkten welke bestaan uit twee of meer
                      aromatische ringen. Verontreinigingen met polycyclische aromaten kunnen worden aangetroffen
                      op voormalige gasfabrieksterreinen, bij asfaltmolens, op stookplaatsen, in combinatie met
                      verontreinigingen met aardolieprodukten en bij aanwezigheid van kooldeeltjes, sintels en asfalt in
                      de grond. Diffuse verontreinigingen met polycyclische aromaten tengevolge van depositie vanuit
                      de lucht komen eveneens voor. Voor onderzoek naar bodemverontreiniging met polycyclische



V.O. Veerstraat 3 Standdaarbuiten                                                                     Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                          4

                      aromaten worden bepaalde stoffen geanalyseerd. De zogenaamd VROM-reeks welke is
                      opgenomen in het toetsingskader uit de Leidraad Bodembescherming omvat 10 stoffen (10 PAK
                      van VROM).

           Grondwater.

           Het grondwater is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. Dit pakket bestaat uit de volgende
           parameters:
           -       benzeen, tolueen, ethylbenzeen,xyleen, naftaleen en styreen;
           -       vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (13);
           -       cobalt, barium, molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink;
           -       minerale olie;
           -       tribroommethaan;
           -       dichloorpropanen(1,1-1,2-1,3).




V.O. Veerstraat 3 Standdaarbuiten                                                                 Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                           5

4.         ONDERZOEKSRESULTATEN

4.1        Bodemopbouw en veldwaarnemingen.

           Uit de boorbeschrijvingen (bijlage 3) blijkt dat de bodem algemeen geroerd is en bestaat uit een toplaag van
           sterk kleiig matig humeus zand danwel sterk zandige matig humeuze klei. De toplaag bevat lichte
           bijmengingen van puinresten, hetgeen de aanleiding was tot het uitvoeren van asbestonderzoek. Voor het
           asbestonderzoek is het erkende bureau Adcim ingeschakeld.
           Ook in de ondergrond is plaatselijk nog sprake van geroerde grond tot 1.5 m-mv. Dit is ook het geval ter
           plaatse van de slootdemping. Bij boring 14 (in slootdemping) is tussen 1 en 1.5 m-mv een afwijkende
           oranjebruine geroerde kleiige laag aangetroffen die sterk verontreinigd bleek te zijn met lood en zink.
           Rondom dit punt is vervolgens een afperkend onderzoek uitgevoerd.
           De ongeroerde ondergrond op het terrein bestaat uit zwak humeuze grijze klei.
           Op de datum van grondwatermonstername (4 juni 2019) werd grondwater op 1.80 m-mv aangetroffen. De
           overige veldwaarnemingen staan in bijlage 3.

4.2        Analyseresultaten

           De analyserapporten zijn opgenomen als bijlage 4. Voor de beoordeling van de analyseresultaten wordt
           gebruik gemaakt van onderstaande normen:

           Achtergrondwaarde AW 2000.
           Deze waarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit komt overeen
           met het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, dier en plant heeft, zijn
           veiliggesteld.

           Interventiewaarde:
           Deze waarde geeft het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake kan zijn van een geval van ernstige
           bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige bodemverontreiniging, dat de functionele
           eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant kunnen verminderen. De interventiewaarden
           zijn gebaseerd op een uitgebreide studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
           naar zowel de humaan- als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen.
           Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 grond of in meer
           dan 100 m3 grondwater sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde door een of meer
           parameters.

           Tussenwaarde:
           Voor de waarde voor nader onderzoek, de tussenwaarde genaamd, wordt het gemiddelde van de AW 2000
           en de interventiewaarde gehanteerd.

           De genoemde waarden zijn voor een aantal stoffen afhankelijk gesteld van de percentages lutum en
           organische stof van de grond. De berekening van deze waarden voor de bepaalde of geschatte percentages
           is opgenomen in bijlage 5.




V.O. Veerstraat 3 Standdaarbuiten                                                                    Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                     6

In het hierna volgende overzicht staan per geanalyseerd monster de overschrijdingen van de toetsingswaarden als
volgt weergegeven:

> AW          overschrijding achtergrondwaarde AW 2000 (lichte verontreiniging);
>T            overschrijding tussenwaarde (matige verontreiniging);
>I            overschrijding interventiewaarde (ernstige verontreiniging).

Grond.


    Mengmonster               Bodemlaag                            Gehalte > AW                Gehalte > T       Gehalte > I

    1 t/m 4                   bovengrond midden en                 lood,PCB                    -                 -
                              noordoosthoek

    5 t/m 8                   bovengrond 0-50 cm zuidoostelijk     kwik,lood,PAK, PCB          -                 -
                              terrein

    9 t/m 12                  bovengrond westzijde                 lood                        -                 -

    6.2+6.3+12.2+             geroerde ondergrond                  lood                        -                 -
    12.3

    14.3                      afwijkende bodemlaag                 Cadmium                     -                 lood,zink
                              1-1.5 m gedempte sloot

    13.2+14.2+15.2            licht verdachte bodemlaag 50-100     lood,zink,cadmium           -                 -
                              cm gedempte sloot




Grondwater peilbuis 1

In het grondwater is onderstaand verhoogd gehalte aangetroffen.

    Parameter                 Gehalte                       streefwaarde                Tussenwaarde         Interventiewaarde
                              in ug/l

    Barium                          72                 *                 50                        340                 625




V.O. Veerstraat 3 Standdaarbuiten                                                                              Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                7

Aanvullend onderzoek rondom boring 14 (slootdemping)

Naar aanleiding van de sterk verhoogde gehalten aan zink en lood in de ondergrond van boring 14 zijn 4 extra
boringen verricht rondom deze boring. In onderstaande tabel staan de resultaten voor lood en zink.

LOOD
    Monster            bodemlaag       loodgehalte                  AW 2000   T-waarde       I-waarde
                                       (BOTOVA-gehalte)

    14.3               100-150         550 (651)          ***       50        290            530

    14.4               150-200         430 (529.7)        **        "         "              "

    16.3               100-150         19   (20)                    "         "              "

    17.3               100-150         12   (14)                    "         "              "

    18.3               100-150         43   (44)                    "         "              "

    19.3               100-150         20   (21)                    "         "              "
*** overschrijding Interventiewaarde
** overschrijding tussenwaarde


ZINK
    Monster            bodemlaag       zinkgehalte                  AW 2000       T-waarde       I-waarde
                                       (BOTOVA-gehalte)

    14.3               100-150         1100 (1423)        ***       140           430            720

    14.4               150-200         880 (1238)         ***       "             "              "

    16.3               100-150         46   (45)                    "             "              "

    17.3               100-150         36   (48)                    "             "              "

    18.3               100-150         81   (80)                    "             "              "

    19.3               100-150         53   (52)                    "             "              "




V.O. Veerstraat 3 Standdaarbuiten                                                                    Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                         8

4.3 Asbestonderzoek door Adcim BV

Naar aanleiding van de aangetroffen lichte puinbijmengingen in de bovengrond is aan een daartoe bevoegd
onderzoeksbureau opdracht gegeven om een asbestonderzoek volgens de NEN 5707 uit te voeren. Hierover het
volgende:

NB: Voor de onder de erkenning BRL SIKB 2018 (onderzoek asbest in bodem) vallende werkzaamheden is de firma
Adcim BV uit Sliedrecht ingeschakeld. Dit bedrijf beschikt over de erkenning voor het protocol SIKB 2018. De
betreffende monsternemer (dhr. M,. Visser) is geregistreerd bij Bodemplus.

De laboratoriumanalyses zijn uitbesteed aan het daarvoor erkende laboratorium AL-West.

Voor de rapportage inclusief toetsing geldt geen erkenningsplicht. Deze werkzaamheden zijn verricht door Bakker
Milieuadviezen. Hieronder volgt een kort verslag. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar bijlage 6,
waarin de veldwerkformulieren van Adcim BV zijn opgenomen.


Uitgevoerde werkzaamheden.

Op 4 juni 2019 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn beschreven in een
veldwerkrapportage, die is opgenomen als bijlage 6 van onderhavig rapport. In dit geval is gekozen voor de
versoberde onderzoeksvariant die de OMWB in het voorjaar van 2017 heeft opgesteld. Dit komt er op neer dat
puinhoudende grond (in dit geval zwak puinhoudend) door een erkende monsternemer dient te worden bemonsterd
en analytisch dient te worden onderzocht op asbest. Indien het gehalte beneden de detectiegrens ligt of zeer laag is,
is voldoende aangetoond dat de bodem geen asbest bevat.
Ten behoeve van het onderzoek zijn 8 inspectiegaten gegraven van 30*30*50 cm, waarvan er enkele zijn
doorgeboord tot de ongeroerde ondergrond. Per gat is de uitgegraven grond op folie gelegd en uitgeharkt voor een
visuele inspectie. Voor de monstername is de puinhoudende grond gezeefd over 20 mm. Bij de visuele inspectie en
de uitgevoerde zeving is geen enkel asbestverdacht deeltje aangetroffen.

Laboratoriumanalyses.

Een verzamelmonster van tenminste 10 kg droge stof is ter analyse naar AL-West verzonden.

Analyseresultaat.

Uit het bijgevoegde analyserapport blijkt dat er geen enkel asbesthoudend deeltje is aangetroffen. Dit wordt
uitgedrukt in een gehalte van < 1 mg/kgds.




V.O. Veerstraat 3 Standdaarbuiten                                                                  Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                           9

5.         CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.


Op basis van het hierboven beschreven bodemonderzoek kan voor de onderzoekslocatie het volgende worden
geconcludeerd:
-       De algemeen geroerde bovengrond, met lichte bijmengingen van puin- en kooldeeltjes, is in 3
        mengmonsters onderzocht. De grond blijkt in elk van de 3 mengmonsters licht verontreinigd met lood.
        Daarnaast is PCB in twee van de 3 mengmonsters licht verhoogd en kwik en PAK zijn in een mengmonster
        licht verhoogd aangetroffen;

-          In de geroerde kleiige ondergrond ter plaatse van de boringen 6 en 12 is alleen lood in een gehalte boven
           de AW 2000 aangetroffen;

-          Op circa 20 m afstand van de noordelijke perceelsgrens is ooit een sloot gedempt. De bodemlaag van 50-
           100 cm-mv ter plaatse is licht verontreinigd met lood, cadmium en zink. In de ondergrond (1-1.5 m) ter
           plaatse van alleen boring 14 is een afwijkende oranjebruine bodemlaag aangetroffen die sterk verontreinigd
           is met lood en zink. Op korte afstand van deze boring zijn 4 aanvullende boringen verricht en in dezelfde
           bodemlaag zijn in deze 4 boringen geen verhoogde gehalten aangetoond voor lood en zink.
           De bodemlaag van 1.5-2 m ter plaatse van boring 14 is ook nog sterk verontreinigd. Daaronder kon niet
           verder geboord worden door een onbekend object. Gezien de korte afstand van de boringen 16 t/m 19
           rondom 14 kan de sterke verontreiniging ter plaatse van boring 14 niet meer dan enkele kuubs betreffen. In
           die zin is er geen sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging (veel minder dan 25 m3 sterk
           verontreinigd). Naar schatting is de slootdemping in de jaren '60 uitgevoerd.

-          In het grondwater is alleen het gehalte aan barium boven de streefwaarde aangetroffen. Dit is geen relevante
           verhoging;

-          Uit het door Adcim BV uitgevoerde asbestonderzoek blijkt dat de licht puinhoudende bovengrond geen
           asbest bevat;

Aanbevelingen.

Op grond van de resultaten van het bodemonderzoek vormt de bodemkwaliteit in algemene zin geen belemmering
voor de bestemming wonen met inachtneming van onderstaande opmerkingen:

NB: bij eventuele afvoer naar elders van mogelijk overtollige licht verontreinigde grond dient men qua kosten
rekening te houden met de regels uit het Besluit Bodemkwaliteit. Deze grond is elders niet vrij toepasbaar. Er bestaat
echter geen plicht tot afvoer van licht verontreinigde grond.

Ten aanzien van de lood/zinkspot ter plaatse van boring 14 wordt opgemerkt dat deze bedekt is met een maximaal
licht verontreinigde bodemlaag zoals deze algemeen is aangetroffen op het terrein. Verwijdering van de spot kan
overwogen worden maar is niet noodzakelijk vanuit welk milieusrisico (humaan, ecologisch, verspreiding) dan ook.




V.O. Veerstraat 3 Standdaarbuiten                                                                    Bakker Milieuadviezen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                     Klantreferentie: stand3




                   0m    125 m                         625 m


 Deze kaart is noordgericht.                                     Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object Standdaarbuiten D 2922
 Veerstraat 3, 4758BS Standdaarbuiten
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                        Uw referentie: d2921




                                                                                                                                                                    3098




                                                  2848
                                                                                                                              9

                                                                           2920
                                                                                                                                                                 3132




                                                                           2921

                                                                                                                                                   3131




                                                                                     2922

                                                                                                                                                                        5




                                                                 0m   5m                        25 m



              Deze kaart is noordgericht                                    Schaal 1:500
   12345      Perceelnummer
         25 Huisnummer
              Vastgestelde kadastrale grens                                 Kadastrale gemeente                 Standdaarbuiten
              Voorlopige kadastrale grens                                   Sectie                              D
              Administratieve kadastrale grens                              Perceel                             2921
              Bebouwing
              Overige topografie                                            Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 13 augustus 2019              De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                     eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 3    Boorstaten




Boring:        1                                                              Boring:      2


GWS:           180                                                            GWS:
Opmerking:     pH 7,2 Ec 65 mS/m 18 NTU                                       Opmerking:



                                  0                                                                  0
     0                                                                             0
                                          Zand, matig fijn, kleiïg, matig                                   Zand, matig fijn, kleiïg, matig
                   1                      humeus, zwak koolhoudend,                            2            humeus, zwak koolhoudend,
                                  -50     donkerbruin                                                -50    donkerbruin
    50                                                                            50
                                          Klei, matig zandig, matig humeus,
                                  -100
                                          grijsbruin
   100
                                          Klei, zwak zandig, matig humeus,
                                          blauwgrijs
                                  -150
   150
                                          Klei, sterk zandig, blauwgrijs

   200


   250


   300
                                  -320




Boring:        3                                                              Boring:      4


GWS:                                                                          GWS:
Opmerking:                                                                    Opmerking:



                                  0                                                                  0
     0                                                                             0
                                          Zand, matig fijn, kleiïg, matig                                   Zand, matig fijn, kleiïg, matig
                   3                      humeus, zwak puinhoudend,                            4            humeus, zwak puinhoudend,
                                  -50     donkerbruin                                                -50    donkerbruin
    50                                                                            50




Boring:        5                                                              Boring:      6


GWS:                                                                          GWS:
Opmerking:                                                                    Opmerking:



                                  0                                                                  0
     0                                                                             0                 -15
                                          Zand, matig fijn, kleiïg, matig                                   Zand, matig fijn, matig siltig, matig
                   5                      humeus, zwak puinhoudend,                                  -40    humeus, donkerbruin
                                  -50     donkerbruin
    50                                                                            50                        Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                               6
                                                                                                     -80    lichtbruin

                                                                                 100           6,2          Zand, matig fijn, kleiïg, matig
                                                                                                            humeus, zwak puinhoudend,
                                                                                                            grijsbruin
                                                                                               6,3
                                                                                 150                 -160   Klei, matig zandig, matig humeus,
                                                                                                            zwak puinhoudend, kalk, grijsbruin
                                                                                               6,4
                                                                                                     -200   Klei, zwak zandig, matig humeus,
                                                                                 200
                                                                                                            blauwgrijs




         Projectcode: 2580                Veerstraat 3 Standdaarbuiten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 3    Boorstaten




Boring:        7                                                     Boring:      8


GWS:                                                                 GWS:
Opmerking:                                                           Opmerking:



                             0                                                                0
     0                                                                    0
                                   Zand, matig fijn, kleiïg, matig                                   Zand, matig fijn, kleiïg, matig
                    7              humeus, zwak puinhoudend, zwak                      8             humeus, zwak puinhoudend, zwak
                             -50   koolhoudend, donkerbruin                                   -50    koolhoudend, donkerbruin
    50                                                                   50




Boring:        9                                                     Boring:      10


GWS:                                                                 GWS:
Opmerking:                                                           Opmerking:



                             0                                                                0
     0                                                                    0
                                   Zand, matig fijn, kleiïg, matig                                   Zand, matig fijn, kleiïg, matig
                    9              humeus, zwak puinhoudend,                           10            humeus, zwak puinhoudend,
                             -50   donkerbruin                                                -50    donkerbruin
    50                                                                   50




Boring:        11                                                    Boring:      12


GWS:                                                                 GWS:
Opmerking:                                                           Opmerking:



                             0                                                                0
     0                                                                    0
                                   Zand, matig fijn, kleiïg, matig                                   Zand, matig fijn, kleiïg, matig
                    11             humeus, zwak puinhoudend, zwak                      12            humeus, zwak puinhoudend, zwak
                             -50   koolhoudend, donkerbruin                                   -50    koolhoudend, grijsbruin
    50                                                                   50
                                                                                       12,2          Klei, sterk zandig, matig humeus,
                                                                                                     zwak puinhoudend, zwak
                                                                        100                          koolhoudend, plastic, grijsbruin
                                                                                       12,3
                                                                        150                   -160

                                                                                       12,4          Klei, matig zandig, matig humeus,
                                                                                              -200   bruingrijs
                                                                        200




         Projectcode: 2580         Veerstraat 3 Standdaarbuiten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 3    Boorstaten




Boring:        13                                                      Boring:      14


GWS:                                                                   GWS:
Opmerking:                                                             Opmerking:



                             0                                                                  0
     0                                                                      0
                                    Zand, matig fijn, kleiïg, matig                                    Zand, matig fijn, kleiïg, matig
                    13              humeus, zwak puinhoudend, zwak                       14            humeus, zwak puinhoudend, zwak
    50                              koolhoudend, donkerbruin               50                          koolhoudend, donkerbruin

                    13,2                                                                 14,2
                             -99
                             -100
   100                                                                    100                   -110
                                    einde boring door puin
                                                                                         14,3          Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                                                                -150   matig koolhoudend, zwak
                                                                          150                          puinhoudend, roest, oranjebruin
                                                                                         14,4          Klei, matig zandig, matig humeus,
                                                                          200                          zwak puinhoudend, zwak
                                                                                                -219
                                                                                                -220   koolhoudend, grijsbruin, ijzerdraad
                                                                                                       einde boring




Boring:        15                                                      Boring:      16


GWS:                                                                   GWS:
Opmerking:                                                             Opmerking:



                             0                                                                  0
     0                                                                      0
                                    Zand, matig fijn, kleiïg, matig                                    Zand, matig fijn, kleiïg, matig
                    15              humeus, zwak puinhoudend, zwak                       16            humeus, zwak puinhoudend, zwak
    50                              koolhoudend, donkerbruin               50                          koolhoudend, grijsbruin

                    15,2                                                                 16,2
                                                                                                -90
                             -100
   100                                                                    100                          Klei, zwak zandig, matig humeus,
                                    Klei, zwak zandig, matig humeus,                                   bruingrijs
                    15,3            grijsbruin                                           16,3
   150                       -160                                         150
                                                                                                -180




Boring:        17                                                      Boring:      18


GWS:                                                                   GWS:
Opmerking:                                                             Opmerking:



                             0                                                                  0
     0                                                                      0
                                    Zand, matig fijn, kleiïg, matig                                    Zand, matig fijn, kleiïg, matig
                    17              humeus, zwak puinhoudend, zwak                       18            humeus, zwak puinhoudend,
    50                              koolhoudend, grijsbruin                50                          donkerbruin
                    17,2                                                                 18,2
                             -80
                                                                                                -90
   100                              Klei, zwak zandig, matig humeus,      100
                    17,3            bruingrijs                                                         Klei, zwak zandig, zwak humeus,
                                                                                         18,3          donkergrijs

   150              17,4                                                  150
                             -180
                                                                                                -200
                                                                          200




         Projectcode: 2580          Veerstraat 3 Standdaarbuiten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 3    Boorstaten




Boring:        19


GWS:
Opmerking:



                             0
     0
                                    Zand, matig fijn, kleiïg, matig
                    19              humeus, zwak puinhoudend, zwak
    50                              koolhoudend, grijsbruin
                    19,2
                             -90
   100                              Klei, zwak zandig, matig humeus,
                    19,3            grijsbruin

   150
                             -180




         Projectcode: 2580          Veerstraat 3 Standdaarbuiten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>    Bijlage 4

Analyserapporten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>             AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108



 Toetsingsinstellingen
 Versie                                            2.0.0
 Toetsingsmethode                                  Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]


De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

 Opdracht
 Opdrachtnummer                                    853148
 Laboratorium                                      AL-West B.V.
 Matrix                                            Vaste stoffen
 Project                                           2580 Veerweg 3 Standdaarbuiten
 Datum binnenkomst                                 14.05.2019
 Rapportagedatum                                   20.05.2019
 CRM                                               Dhr. Henk Berenpas
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>            AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108



Monster
Analysenummer                                      219389
Monsteromschrijving                                MIX: 1+ 2+ 3+ 4
Datum monstername                                  14.05.2019
Monstersoort                                       Bodem / Eluaat
Versie                                             2


Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%)                                               4,1                                                 Gemeten waarde
Lutum (%)                                               13                                                  Gemeten waarde


Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat                                 Voldoet aan Achtergrondwaarde


Parameter              Resultaat       Eenheid      Resultaat     BOTOVA-      Toetsing                   IRW   AW     I            T-index   Toets oordeel
                                                    (G_standaard) eenheid
IJzer (Fe2O3)                    <5        % Ds              3,5          %                                N
Fractie < 2 µm                    13       % Ds               13          %                                N
Cadmium (Cd)                   < 0,2    mg/kg Ds           0,19      mg/kg         <= Achtergrondwaarde    N     0,6           13        -1          <= AW
Kwik (Hg)                       0,09    mg/kg Ds             0,1     mg/kg         <= Achtergrondwaarde    N    0,15           36        -1          <= AW
Barium (Ba)                       43    mg/kg Ds           70,2      mg/kg                                 N
Kobalt (Co)                      5,7    mg/kg Ds             9,1     mg/kg         <= Achtergrondwaarde    N      15          190        -1        <= AW
Zink (Zn)                         71    mg/kg Ds            104      mg/kg         <= Achtergrondwaarde    N    140           720        -1        <= AW
Nikkel (Ni)                       12    mg/kg Ds           18,3      mg/kg         <= Achtergrondwaarde    N      35          100        -1        <= AW
Molybdeen (Mo)                 < 1,5    mg/kg Ds           1,05      mg/kg         <= Achtergrondwaarde    N     1,5          190        -1        <= AW
Lood (Pb)                         49    mg/kg Ds           62,1      mg/kg                       Wonen     N      50          530     0,025   > AW en <= T
Koper (Cu)                        15    mg/kg Ds           21,4      mg/kg         <= Achtergrondwaarde    N      40          190        -1        <= AW
Indeno-(1,2,3-                  0,12    mg/kg Ds           0,12      mg/kg                                 N
c,d)pyreen
Chryseen                        0,13    mg/kg Ds           0,13       mg/kg                                N
Fenanthreen                     0,09    mg/kg Ds           0,09       mg/kg                                N
Benzo(a)anthraceen              0,13    mg/kg Ds           0,13       mg/kg                                N
Benzo(k)fluorantheen           0,066    mg/kg Ds          0,066       mg/kg                                N
Benzo(ghi)peryleen             0,087    mg/kg Ds          0,087       mg/kg                                N
Anthraceen                    < 0,05    mg/kg Ds          0,035       mg/kg                                N
Benzo-(a)-Pyreen                0,12    mg/kg Ds           0,12       mg/kg                                N
Fluorantheen                    0,22    mg/kg Ds           0,22       mg/kg                                N
Naftaleen                     < 0,05    mg/kg Ds          0,035       mg/kg                                N
Koolwaterstoffractie            < 35    mg/kg Ds           59,8       mg/kg        <= Achtergrondwaarde    N    190          5000        -1          <= AW
C10-C40
Koolwaterstoffractie            <3      mg/kg Ds              5,12    mg/kg                                N
C10-C12
Koolwaterstoffractie            <3      mg/kg Ds              5,12    mg/kg                                N
C12-C16
Koolwaterstoffractie            <4      mg/kg Ds              6,83    mg/kg                                N
C16-C20
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds              8,54    mg/kg                                N
C20-C24
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds              8,54    mg/kg                                N
C24-C28
Koolwaterstoffractie               7    mg/kg Ds              17,1    mg/kg                                N
C28-C32
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds              8,54    mg/kg                                N
C32-C36
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds              8,54    mg/kg                                N
C36-C40
PCB 28                       < 0,001    mg/kg Ds              1,71    ug/kg                                N
PCB 52                       < 0,001    mg/kg Ds              1,71    ug/kg                                N
PCB 101                      < 0,001    mg/kg Ds              1,71    ug/kg                                N
PCB 118                      < 0,001    mg/kg Ds              1,71    ug/kg                                N
PCB 138                       0,0024    mg/kg Ds              5,85    ug/kg                                N
PCB 153                       0,0022    mg/kg Ds              5,37    ug/kg                                N
PCB 180                       0,0017    mg/kg Ds              4,15    ug/kg                                N
2,4-DDD (ortho,              < 0,001    mg/kg Ds              1,71    ug/kg                                N
para-DDD)
4,4-DDD (para,               < 0,001    mg/kg Ds              1,71    ug/kg                                N
para-DDD)
4,4-DDE (para,               0,0017     mg/kg Ds              4,15    ug/kg                                N
para-DDE)
2,4-DDE (ortho,              < 0,001    mg/kg Ds              1,71    ug/kg                                N
para-DDE)
4,4-DDT (para,               < 0,001    mg/kg Ds              1,71    ug/kg                                N
para-DDT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>          AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108



2,4-DDT (ortho,        < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg                                N
para-DDT)
Aldrin                 < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg                                N                    320
Dieldrin               < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg                                N
Endrin                 < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg                                N
Isodrin                < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg                                N
Telodrin               < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg                                N
alfa-HCH               < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg     <= Achtergrondwaarde       N       1          17000       -1        <= AW
beta-HCH               < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg     <= Achtergrondwaarde       N       2           1600       -1        <= AW
gamma-HCH              < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg     <= Achtergrondwaarde       N       3           1200       -1        <= AW
delta-HCH              < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg                                N
1,3-                   < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg     <= Achtergrondwaarde       N       3
Hexachloorbutadieen
cis-Chloordaan         < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg                                N
trans-Chloordaan       < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg                                N
cis-                   < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg                                N
Heptachloorepoxide
trans-                 < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg                                N
Heptachloorepoxide
Heptachloor            < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg     <= Achtergrondwaarde       N     0,7           4000       -1        <= AW
alfa-Endosulfan        < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg     <= Achtergrondwaarde       N     0,9           4000       -1        <= AW
Hexachloorbenzeen      < 0,001     mg/kg Ds           1,71        ug/kg     <= Achtergrondwaarde       N     8,5           2000       -1        <= AW
(HCB)
som 2,4'- en 4,4'-                                    5,85        ug/kg     <= Achtergrondwaarde       N     100           2300       -1        <= AW
DDE
som chloordaan                                        3,41        ug/kg     <= Achtergrondwaarde       N       2           4000       -1        <= AW
(som cis- en
trans-)
som aldrin,                                           5,12        ug/kg     <= Achtergrondwaarde       N      15           4000       -1        <= AW
dieldrin en endrin
som 21                                                38,3        ug/kg     <= Achtergrondwaarde       N     400
organochloorhoud.
bestrijdingsm.
(Bbk,
1-1-2008:landb)
som 10                                                1,03       mg/kg      <= Achtergrondwaarde       N     1,5             40       -1        <= AW
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)
som 7                                                 22,2        ug/kg                   Wonen        N      20           1000   0,0022   > AW en <= T
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180
som 2,4'- en 4,4'-                                    3,41        ug/kg     <= Achtergrondwaarde       N     200           1700       -1        <= AW
DDT
som                                                   3,41        ug/kg     <= Achtergrondwaarde       N       2           4000       -1        <= AW
heptachloorepoxide
(som cis- en
trans-)
som 2,4'- en 4,4'-                                    3,41        ug/kg     <= Achtergrondwaarde       N      20          34000       -1        <= AW
DDD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>            AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108



Monster
Analysenummer                                      219390
Monsteromschrijving                                MIX: 6+ 7+ 8+ 5
Datum monstername                                  14.05.2019
Monstersoort                                       Bodem / Eluaat
Versie                                             1


Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%)                                               3,5                                               Gemeten waarde
Lutum (%)                                               7,5                                               Gemeten waarde


Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat                                 Overschrijding Achtergrondwaarde


Parameter              Resultaat       Eenheid      Resultaat     BOTOVA-      Toetsing                IRW    AW      I            T-index   Toets oordeel
                                                    (G_standaard) eenheid
IJzer (Fe2O3)                    <5        % Ds              3,5          %                              N
Fractie < 2 µm                   7,5       % Ds              7,5          %                              N
Cadmium (Cd)                    0,22    mg/kg Ds           0,33      mg/kg      <= Achtergrondwaarde     N     0,6            13        -1        <= AW
Kwik (Hg)                       0,13    mg/kg Ds           0,17      mg/kg                    Wonen      N    0,15            36         0   > AW en <= T
Barium (Ba)                       55    mg/kg Ds            126      mg/kg                               N
Kobalt (Co)                      5,6    mg/kg Ds           12,3      mg/kg      <= Achtergrondwaarde     N       15          190        -1        <= AW
Zink (Zn)                         74    mg/kg Ds            133      mg/kg      <= Achtergrondwaarde     N     140           720        -1        <= AW
Nikkel (Ni)                       12    mg/kg Ds              24     mg/kg      <= Achtergrondwaarde     N       35          100        -1        <= AW
Molybdeen (Mo)                 < 1,5    mg/kg Ds           1,05      mg/kg      <= Achtergrondwaarde     N      1,5          190        -1        <= AW
Lood (Pb)                         70    mg/kg Ds           97,5      mg/kg                    Wonen      N       50          530     0,099   > AW en <= T
Koper (Cu)                        16    mg/kg Ds           26,7      mg/kg      <= Achtergrondwaarde     N       40          190        -1        <= AW
Indeno-(1,2,3-                  0,11    mg/kg Ds           0,11      mg/kg                               N
c,d)pyreen
Chryseen                        0,18    mg/kg Ds           0,18       mg/kg                              N
Fenanthreen                     0,24    mg/kg Ds           0,24       mg/kg                              N
Benzo(a)anthraceen              0,16    mg/kg Ds           0,16       mg/kg                              N
Benzo(k)fluorantheen           0,079    mg/kg Ds          0,079       mg/kg                              N
Benzo(ghi)peryleen              0,14    mg/kg Ds           0,14       mg/kg                              N
Anthraceen                     0,072    mg/kg Ds          0,072       mg/kg                              N
Benzo-(a)-Pyreen                0,31    mg/kg Ds           0,31       mg/kg                              N
Fluorantheen                    0,36    mg/kg Ds           0,36       mg/kg                              N
Naftaleen                     < 0,05    mg/kg Ds          0,035       mg/kg                              N
Koolwaterstoffractie            < 35    mg/kg Ds             70       mg/kg     <= Achtergrondwaarde     N     190          5000        -1          <= AW
C10-C40
Koolwaterstoffractie            <3      mg/kg Ds                6     mg/kg                              N
C10-C12
Koolwaterstoffractie            <3      mg/kg Ds                6     mg/kg                              N
C12-C16
Koolwaterstoffractie            <4      mg/kg Ds                8     mg/kg                              N
C16-C20
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds               10     mg/kg                              N
C20-C24
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds               10     mg/kg                              N
C24-C28
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds               10     mg/kg                              N
C28-C32
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds               10     mg/kg                              N
C32-C36
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds               10     mg/kg                              N
C36-C40
PCB 28                       < 0,001    mg/kg Ds                2      ug/kg                             N
PCB 52                       < 0,001    mg/kg Ds                2      ug/kg                             N
PCB 101                      < 0,001    mg/kg Ds                2      ug/kg                             N
PCB 118                      < 0,001    mg/kg Ds                2      ug/kg                             N
PCB 138                      < 0,001    mg/kg Ds                2      ug/kg                             N
PCB 153                      < 0,001    mg/kg Ds                2      ug/kg                             N
PCB 180                      < 0,001    mg/kg Ds                2      ug/kg                             N
som 7                                                          14      ug/kg    <= Achtergrondwaarde     N      20          1000        -1          <= AW
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180
som 10                                                        1,69    mg/kg                  Wonen       N     1,5            40    0,0049   > AW en <= T
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>            AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108



Monster
Analysenummer                                      219391
Monsteromschrijving                                MIX: 9+ 10+ 11+ 12
Datum monstername                                  14.05.2019
Monstersoort                                       Bodem / Eluaat
Versie                                             1


Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%)                                               4,3                                                Gemeten waarde
Lutum (%)                                               9,6                                                Gemeten waarde


Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat                                 Overschrijding Achtergrondwaarde


Parameter              Resultaat       Eenheid      Resultaat     BOTOVA-       Toetsing                 IRW   AW     I            T-index   Toets oordeel
                                                    (G_standaard) eenheid
IJzer (Fe2O3)                    <5        % Ds              3,5          %                               N
Fractie < 2 µm                   9,6       % Ds              9,6          %                               N
Cadmium (Cd)                    0,22    mg/kg Ds             0,3     mg/kg       <= Achtergrondwaarde     N     0,6           13        -1          <= AW
Kwik (Hg)                       0,09    mg/kg Ds           0,11      mg/kg       <= Achtergrondwaarde     N    0,15           36        -1          <= AW
Barium (Ba)                       47    mg/kg Ds           93,4      mg/kg                                N
Kobalt (Co)                        6    mg/kg Ds           11,5      mg/kg       <= Achtergrondwaarde     N      15          190        -1        <= AW
Zink (Zn)                         81    mg/kg Ds            133      mg/kg       <= Achtergrondwaarde     N    140           720        -1        <= AW
Nikkel (Ni)                       14    mg/kg Ds              25     mg/kg       <= Achtergrondwaarde     N      35          100        -1        <= AW
Molybdeen (Mo)                 < 1,5    mg/kg Ds           1,05      mg/kg       <= Achtergrondwaarde     N     1,5          190        -1        <= AW
Lood (Pb)                         62    mg/kg Ds           82,5      mg/kg                     Wonen      N      50          530     0,068   > AW en <= T
Koper (Cu)                        17    mg/kg Ds           26,2      mg/kg       <= Achtergrondwaarde     N      40          190        -1        <= AW
Indeno-(1,2,3-                  0,12    mg/kg Ds           0,12      mg/kg                                N
c,d)pyreen
Chryseen                        0,11    mg/kg Ds           0,11         mg/kg                             N
Fenanthreen                     0,12    mg/kg Ds           0,12         mg/kg                             N
Benzo(a)anthraceen             0,093    mg/kg Ds          0,093         mg/kg                             N
Benzo(k)fluorantheen          < 0,05    mg/kg Ds          0,035         mg/kg                             N
Benzo(ghi)peryleen             0,075    mg/kg Ds          0,075         mg/kg                             N
Anthraceen                    < 0,05    mg/kg Ds          0,035         mg/kg                             N
Benzo-(a)-Pyreen                0,11    mg/kg Ds           0,11         mg/kg                             N
Fluorantheen                    0,17    mg/kg Ds           0,17         mg/kg                             N
Naftaleen                     < 0,05    mg/kg Ds          0,035         mg/kg                             N
Koolwaterstoffractie            < 35    mg/kg Ds             57         mg/kg    <= Achtergrondwaarde     N    190          5000        -1          <= AW
C10-C40
Koolwaterstoffractie            <3      mg/kg Ds              4,88      mg/kg                             N
C10-C12
Koolwaterstoffractie            <3      mg/kg Ds              4,88      mg/kg                             N
C12-C16
Koolwaterstoffractie            <4      mg/kg Ds              6,51      mg/kg                             N
C16-C20
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds              8,14      mg/kg                             N
C20-C24
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds              8,14      mg/kg                             N
C24-C28
Koolwaterstoffractie               6    mg/kg Ds               14       mg/kg                             N
C28-C32
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds              8,14      mg/kg                             N
C32-C36
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds              8,14      mg/kg                             N
C36-C40
PCB 28                       < 0,001    mg/kg Ds              1,63      ug/kg                             N
PCB 52                       < 0,001    mg/kg Ds              1,63      ug/kg                             N
PCB 101                       0,0095    mg/kg Ds              22,1      ug/kg                             N
PCB 118                       0,0028    mg/kg Ds              6,51      ug/kg                             N
PCB 138                        0,027    mg/kg Ds              62,8      ug/kg                             N
PCB 153                        0,026    mg/kg Ds              60,5      ug/kg                             N
PCB 180                        0,022    mg/kg Ds              51,2      ug/kg                             N
som 7                                                          206      ug/kg                Industrie    N     20          1000      0,19   > AW en <= T
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180
som 10                                                         0,9      mg/kg    <= Achtergrondwaarde     N     1,5           40        -1          <= AW
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>            AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108



Monster
Analysenummer                                      219392
Monsteromschrijving                                MIX: 6.2+ 6.3+ 12.2+ 12.3
Datum monstername                                  14.05.2019
Monstersoort                                       Bodem / Eluaat
Versie                                             1


Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%)                                               4                                                   Gemeten waarde
Lutum (%)                                               15                                                  Gemeten waarde


Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat                                 Voldoet aan Achtergrondwaarde


Parameter              Resultaat       Eenheid      Resultaat     BOTOVA-      Toetsing                   IRW   AW     I            T-index   Toets oordeel
                                                    (G_standaard) eenheid
IJzer (Fe2O3)                    <5        % Ds              3,5          %                                N
Fractie < 2 µm                    15       % Ds               15          %                                N
Cadmium (Cd)                    0,24    mg/kg Ds           0,32      mg/kg         <= Achtergrondwaarde    N     0,6           13        -1          <= AW
Kwik (Hg)                       0,11    mg/kg Ds           0,13      mg/kg         <= Achtergrondwaarde    N    0,15           36        -1          <= AW
Barium (Ba)                       62    mg/kg Ds           91,5      mg/kg                                 N
Kobalt (Co)                      6,7    mg/kg Ds           9,73      mg/kg         <= Achtergrondwaarde    N      15          190        -1        <= AW
Zink (Zn)                         91    mg/kg Ds            126      mg/kg         <= Achtergrondwaarde    N    140           720        -1        <= AW
Nikkel (Ni)                       15    mg/kg Ds              21     mg/kg         <= Achtergrondwaarde    N      35          100        -1        <= AW
Molybdeen (Mo)                 < 1,5    mg/kg Ds           1,05      mg/kg         <= Achtergrondwaarde    N     1,5          190        -1        <= AW
Lood (Pb)                         77    mg/kg Ds           94,9      mg/kg                       Wonen     N      50          530     0,094   > AW en <= T
Koper (Cu)                        20    mg/kg Ds           27,3      mg/kg         <= Achtergrondwaarde    N      40          190        -1        <= AW
Indeno-(1,2,3-                  0,16    mg/kg Ds           0,16      mg/kg                                 N
c,d)pyreen
Chryseen                        0,18    mg/kg Ds              0,18    mg/kg                                N
Fenanthreen                     0,15    mg/kg Ds              0,15    mg/kg                                N
Benzo(a)anthraceen              0,17    mg/kg Ds              0,17    mg/kg                                N
Benzo(k)fluorantheen           0,093    mg/kg Ds             0,093    mg/kg                                N
Benzo(ghi)peryleen              0,11    mg/kg Ds              0,11    mg/kg                                N
Anthraceen                    < 0,05    mg/kg Ds             0,035    mg/kg                                N
Benzo-(a)-Pyreen                0,18    mg/kg Ds              0,18    mg/kg                                N
Fluorantheen                    0,35    mg/kg Ds              0,35    mg/kg                                N
Naftaleen                     < 0,05    mg/kg Ds             0,035    mg/kg                                N
Koolwaterstoffractie            < 35    mg/kg Ds              61,2    mg/kg        <= Achtergrondwaarde    N    190          5000        -1          <= AW
C10-C40
Koolwaterstoffractie            <3      mg/kg Ds              5,25    mg/kg                                N
C10-C12
Koolwaterstoffractie            <3      mg/kg Ds              5,25    mg/kg                                N
C12-C16
Koolwaterstoffractie            <4      mg/kg Ds                7     mg/kg                                N
C16-C20
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds              8,75    mg/kg                                N
C20-C24
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds              8,75    mg/kg                                N
C24-C28
Koolwaterstoffractie               7    mg/kg Ds              17,5    mg/kg                                N
C28-C32
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds              8,75    mg/kg                                N
C32-C36
Koolwaterstoffractie            <5      mg/kg Ds              8,75    mg/kg                                N
C36-C40
PCB 28                       < 0,001    mg/kg Ds              1,75    ug/kg                                N
PCB 52                       < 0,001    mg/kg Ds              1,75    ug/kg                                N
PCB 101                      < 0,001    mg/kg Ds              1,75    ug/kg                                N
PCB 118                      < 0,001    mg/kg Ds              1,75    ug/kg                                N
PCB 138                      < 0,001    mg/kg Ds              1,75    ug/kg                                N
PCB 153                      < 0,001    mg/kg Ds              1,75    ug/kg                                N
PCB 180                      < 0,001    mg/kg Ds              1,75    ug/kg                                N
som 10                                                        1,46    mg/kg        <= Achtergrondwaarde    N     1,5           40        -1          <= AW
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)
som 7                                                         12,2     ug/kg       <= Achtergrondwaarde    N     20          1000        -1          <= AW
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>           AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108



Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA                                Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW                                            Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW                                             Achtergrondwaarde
I                                              Interventiewaarde
T-index                                        Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel                                  Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'


Tabelinformatie
Index < 0                                      GStandaard < AW
0 < Index < 0,5                                GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1                                GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1                                      I overschreden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5b: TOETSINGSTABEL GRONDWATER.

Parameter                 Streefwaarde(ug/l)          Tussenwaarde(ug/l)          Interventiewaarde

Barium                                          50                         340                        625

Cadmium                                         0,4                         3,2                         6

Cobalt                                          20                          60                        100

Koper                                           15                          45                         75

Kwik                                           0,05                        0,18                        0,3

Lood                                            15                          45                         75

Nikkel                                          15                          45                         75

Zink                                            65                         433                        800

Molybdeen                                        5                         153                        300

Benzeen                                         0.2                         15                         30

Tolueen                                          7                         504                        1000

Ethylbenzeen                                     4                          77                        150

Xyleen                                          0.2                         35                         70

Naftaleen                                      0.02                         35                         70

Styreen                                          6                         153                        300

Vinylchloride                                  0.01                         2.5                         5

Dichloormethaan                                 0.2                        500                        1000

1,1-dichloorethaan                               7                         454                        900

1,1-dichlooretheen                             0.01                          5                         10

1,2-Dichloorethaan                               7                         204                        400

cis-1,2-dichlooretheen                          0.2                         10                         20

Trans1,2-dichlooretheen                         0.2                          5                         10

Trichloormethaan                                 6                         203                        400

1,1,1-trichloorethaan                           0.2                        150                        300

1,1,2-trichloorethaan                           0.2                         65                        130

Trichlooretheen(tri)                            24                         262                        500

Tetrachloormethaan                              0.2                          5                         10

Tetrachlooretheen (per)                         0.2                         20                         40

Dichloorpropanen                               0.01                        500                        1000

tribroommethaan                                  1                         315                        630

Minerale olie                                   50                         325                        600
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>           Bijlage 6

Gegevens asbestonderzoek Adcim
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>boorstaten                                                                                          BMW2580/20190103 Veerstraat 3 Standaardbuiten
      Boring AI (50cm)                                                                                                             datum: 04-06-2019

                                  gras
               (1:50)
                                           Klei, sterk zandig, matig humeus. Donkerbruin.
                                                                                            Puin zwak.
                                           Asbestkuil 0,30x0,30x0,50m.

                   50cm




     Boormeester: Marcel Visser


      Boring AII (50cm)                                                                                                            datum: 04-06-2019

                                  gras
               (1:50)
                                           Klei, sterk zandig, matig humeus. Donkerbruin.
                                                                                            Puin zwak.
                                           Asbestkuil 0,30x0,30x0,50m.

                   50cm




     Boormeester: Marcel Visser


      Boring AIII (50cm)                                                                                                           datum: 04-06-2019

                                  gras
               (1:50)
                                           Klei, sterk zandig, matig humeus. Donkerbruin.
                                                                                            Puin zwak.
                                           Asbestkuil 0,30x0,30x0,50m.

                   50cm




     Boormeester: Marcel Visser


      Boring AIV (200cm)                                                                                                           datum: 04-06-2019

                                  gras
               (1:50)
                                           Klei, sterk zandig, matig humeus. Donkerbruin.
                                                                                            Puin zwak.
                                           Asbestkuil 0,30x0,30x0,50m.
                 50cm

                                           Klei, matig zandig, zwak humeus. Bruin-grijs.    --

                100cm

                                           Klei, zwak zandig, matig humeus. Grijs-blauw.    --

                150cm

                                           Klei, sterk zandig. Grijs-blauw.                 --

                  200cm
     Boormeester: Marcel Visser




     projectnummer                       blad                     locatieadres
       BMW2580/20190103                   1/2                       Veerstraat 3
     locatie


     opdrachtgever                                                postcode / plaats
       Bakker Milieuadviezen Waalwijk                               4758BS Standaardbuiten
     bureau                                                       land
       ADCIM BV                                                     Nederland
                                                                                                                             getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>boorstaten                                                                                          BMW2580/20190103 Veerstraat 3 Standaardbuiten
      Boring AV (50cm)                                                                                                             datum: 04-06-2019

                                  gras
               (1:50)
                                           Klei, sterk zandig, matig humeus. Donkerbruin.
                                                                                            Puin zwak.
                                           Asbestkuil 0,30x0,30x0,50m.

                   50cm




     Boormeester: Marcel Visser


      Boring AVI (50cm)                                                                                                            datum: 04-06-2019

                                  gras
               (1:50)
                                           Klei, sterk zandig, matig humeus. Donkerbruin.
                                                                                            Puin zwak.
                                           Asbestkuil 0,30x0,30x0,50m.

                   50cm




     Boormeester: Marcel Visser


      Boring AVII (200cm)                                                                                                          datum: 04-06-2019

                                  gras
               (1:50)
                                           Klei, sterk zandig, matig humeus. Donkerbruin.
                                                                                            Puin zwak.
                                           Asbestkuil 0,30x0,30x0,50m.
                 50cm

                                           Klei, matig zandig, zwak humeus. Bruin-grijs.    --

                100cm

                                           Klei, zwak zandig, matig humeus. Grijs-blauw.    --

                150cm

                                           Klei, sterk zandig. Grijs-blauw.                 --

                  200cm
     Boormeester: Marcel Visser


      Boring AVIII (50cm)                                                                                                          datum: 04-06-2019

                                  gras
               (1:50)
                                           Klei, sterk zandig, matig humeus. Donkerbruin.
                                                                                            Puin zwak.
                                           Asbestkuil 0,30x0,30x0,50m.

                   50cm




     Boormeester: Marcel Visser




     projectnummer                       blad                     locatieadres
       BMW2580/20190103                   2/2                       Veerstraat 3
     locatie


     opdrachtgever                                                postcode / plaats
       Bakker Milieuadviezen Waalwijk                               4758BS Standaardbuiten
     bureau                                                       land
       ADCIM BV                                                     Nederland
                                                                                                                             getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>