<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Project: 335-2A Fort Sabina - Gevelrestauratie Kazerne
Datum: 21-07-2021




                                    Directiebegroting
                                                                                                     .




                                    Project:             Fort Sabina, Heijningen

                                    Projectnummer:       335-2A

                                    Onderdeel:           Gevelrestauratie bouwdeel Kazerne

                                    Opdrachtgever:       Gemeente Moerdijk

                                    Datum:               21-7-2021



restauratiearchitectuur BBM                                                                  Begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Project: 335-2A Fort Sabina - Gevelrestauratie Kazerne
Datum: 21-07-2021


                                                                                                                                                                                                                                                                    .
                                                                                                                                                              Hoeveel   Een     Norm   Totaal norm   Materiaal    Totaal        Onder       Totaal         Totaal
                                                                                                                                                               heid     heid                                     materiaal    aanneming     onder
                                                                                                                                                                                                                                          aanneming
STABU          Omschrijving

00             VOOR HET WERKENDE GELDENDE VOORWAARDEN
               Directiebegroting op basis van:                                                                                                                                                0,00                     0,00                     0,00         0,00
               - Bestek 335-2B_b1 d.d. 01-04-2020                                                                                                                                             0,00                     0,00                     0,00         0,00
               - Tekeningen 335-2A_MT-01 en MT-02 d.d. 24-02-2020                                                                                                                             0,00                     0,00                     0,00         0,00
               Datum aanvang werkzaamheden te noemen in de uitnodigingsbrief aanbesteding                                                                                                     0,00                     0,00                     0,00         0,00
               Horecafunctie fort dient onverstoord plaats te kunnen blijven vinden tijdens de werkzaamheden                                                                                  0,00                     0,00                     0,00         0,00
               Toegangshoogte bouwlocatie is beperkt t.p.v. het poortgebouw                                                                                                                   0,00                     0,00                     0,00         0,00
               Volledig te vervangen houten onderdelen te vervaardigen door Stichting Fort Sabina. Plaatsing nieuw houten onderdeel incl. aanbrengen                                          0,00                     0,00                     0,00         0,00
               (bestaand) H&S geschied door de aannemer.
               Explosievenonderzoek is uitgevoerd door Leemans, rapport S2007.86 d.d. 09-2007                                                                                                 0,00                     0,00                     0,00         0,00
               Fort Sabina is rijksmonument, complexnr.: 521705
00.02.37-01.   STELPOSTEN (ondergebracht bij het betreffende bestekshoofdstuk)                                                                                                                0,00                     0,00                     0,00         0,00
               S22-1: Mortelreparaties van de sparingen en beschadigingen aan de te handhaven bakstenen van het bestaande schoonmetselwerk van de                        ger.                 0,00                     0,00                     0,00
               Zuidgevel en de dagkanten van de gevelopeningen van de Zuidgevel.
               S30-1: Het met Repair-care systeem uitvoeren van reparaties aan de houtwerken van de bestaand te handhaven buitendeuren, gevelluiken,                     ger.                 0,00                     0,00                     0,00
               binnenramen en binnenraamkozijnen van de Zuidgevel en Noordgevel. E.e.a. niet zijnde de reparaties van sparingen van verwijderde
               roestende spijkers en niet zijnde de reparaties van sparingen van (gedemonteerde c.q. verwijderde) knieren.
               S30-2: Het leveren van overige nieuwe hang- en sluitwerk onderdelen voor de gevelopeningen van de Zuidgevel en Noordgevel. Het hang- en                   ger.                 0,00                     0,00                     0,00
               sluitwerk wat nader is uitgewerkt in de overige besteksposten van hoofdstuk 30 valt buiten deze stelpost. Tevens vallen alle in hoofdstuk 43
               opgenomen onderdelen buiten deze stelpost. Stelpost is excl. opslagen en excl. b.t.w, excl. demontage en montage van het hang- en
               sluitwerk.
               S35-1: Het repareren van breuken, het repareren van steken en / of brandlagen, en het aanbrengen van mortelreparaties in bestaand te                      ger.                 0,00                     0,00                     0,00
               handhaven hardsteen onderdelen van de Zuidgevel en Noordgevel. E.e.a. niet zijnde de onder bouwdeel .01 van bestekpost 35.29.09-b en/of
               de in de overige bestekposten opgenomen breuken.
               S43-1: Het leveren en plaatsen van een nieuwe te reconstrueren lantaarn incl. lantaarnarm t.p.v. de boven entree merk D0.01 gelegen                       ger.                 0,00                     0,00                     0,00
               restanten van de oude lantaarnarm. E.e..a. excl. werkzaamheden aansluiting elektra.
               S43-2: Het plaatselijk vervangen van overige (smeed)ijzeren onderdelen en/of bijleveren van overige ontbrekende (smeed)ijzeren onderdelen                 ger.                 0,00                     0,00                     0,00
               van de bestaande (smeed)ijzeren onderdelen van de Zuidgevel en Noordgevel. E.e.a. niet zijnde de in de overige besteksposten c.q.
               hoofdstukken omschreven onderdelen en werkzaamheden.
               S70-1: Het leveren en aansluiten van een n.t.b. verlichtingsarmatuur t.p.v. entree D0.10.                                                                 ger.                 0,00                     0,00                     0,00
               S89-1: Voor de uit de aard van de werkzaamheden voortvloeiende niet in het bestek opgenomen onvoorziene werkzaamheden van de                              ger.                 0,00                     0,00                     0,00
               gevelrestauratie van bouwdeel Kazerne.
                                                                                                                                                                                              0,00                     0,00                     0,00         0,00
00             VOOR HET WERKENDE GELDENDE VOORWAARDEN                                                                                                                                         0,00                     0,00                     0,00         0,00




restauratiearchitectuur BBM                                                                                                                                                                                                                            Begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Project: 335-2A Fort Sabina - Gevelrestauratie Kazerne
Datum: 21-07-2021


                                                                                                                                                                                                                                                                .
                                                                                                                                                    Hoeveel   Een    Norm      Totaal norm   Materiaal     Totaal        Onder         Totaal         Totaal
                                                                                                                                                     heid     heid                                        materiaal    aanneming       onder
                                                                                                                                                                                                                                     aanneming
STABU        Omschrijving
05           BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
05.          De onderdelen welke deel uit maken van de Algemene Bouwplaatskosten (ABK) zijn gerekend (= ger.) in de 14% opslag voor de ABK van de                                     0,00                      0,00                       0,00          0,00
             staart. De onderdelen welke geen deel uit maken van de Algemene Bouwplaatskosten (ABK) zijn wel gerekend in hoofdstuk 05.

             * = i.o.m. opdrachtgever wellicht toiletten en ruimte in kazerne te gebruiken.                                                                                           0,00                      0,00                       0,00         0,00
             KLIC-melding                                                                                                                                   1 pst                     0,00                      0,00       550,00        550,00       550,00
             Afvoer afval                                                                                                                                     ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.00.30     Bouwbord                                                                                                                                         ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.31.10     Plaatsen en amoveren keet* en containers                                                                                                         ger.                    0,00                      0,00                       0,00
             Huur bouwkeet uitvoerder/directie*                                                                                                               ger.                    0,00                      0,00                       0,00
             Huur keet* en containers                                                                                                                         ger.                    0,00                      0,00                       0,00
             Vrachtkosten bouwkeet*                                                                                                                           ger.                    0,00                      0,00                       0,00
             Schoonmaken bouwkeet (1x per week)                                                                                                               ger.                    0,00                      0,00                       0,00
             Keetbenodigdheden                                                                                                                                ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.31.19     Plaatsen en huur chemisch toilet*                                                                                                                ger.                    0,00                      0,00                       0,00
             Schoonmaken (chemisch) toilet (2x per maand)                                                                                                     ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.31.20     Plaatsen/huur kleine zeecontainer                                                                                                                ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.32.19-a   Tekening en berekening steigers                                                                                                                1 pst                     0,00                      0,00        360,00       360,00        360,00
             Plaatsen en verwijderen (aan- en afvoer)steiger (incl. 3 hijspunten t.h.v. grote natuurstenen hoekblokken)                                   606 m2                      0,00                      0,00         25,00    15.150,00     15.150,00
             Huur steigers                                                                                                                             30.300 m2wk                    0,00                      0,00          0,75    22.725,00     22.725,00
             Steigernetten                                                                                                                                606 m2        0,10         60,60                      0,00          2,65     1.605,90      4.332,90
             Transporten                                                                                                                                    1 pst      16,00         16,00                      0,00      1.500,00     1.500,00      2.220,00
05.32.19-b   Schraagsteiger/aluminium rolsteiger/o.g. tbv werkzaamheden aan binnenzijde buitengevel                                                        12 wk                      0,00                      0,00         60,00       720,00        720,00
05.32.19-c   Huur bouwlift incl. op- en afbouw                                                                                                             50 wk                      0,00                      0,00        175,00     8.750,00      8.750,00
             Opruimen bouwplaats                                                                                                                              ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.32.19-d   Leveren en aanbrengen (tijdelijke) vloerbescherming                                                                                          324 m2        0,15         48,60         2,00       648,00                       0,00      2.835,00
05.32.20     Beschikbaarstelling intrumenten en materieel aannemer                                                                                            ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.32.90-a   Bouwaansluiting verbruik E en W t.b.v. de aannemer                                                                                               ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.34.30-a   Nat reinigen nieuw werk                                                                                                                          ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.34.90-a   Nat reinigen bestaand werk                                                                                                                       ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.34.90-b   Nat reinigen onder druk van geveldelen onder maaiveld                                                                                        110 m2                      0,00                      0,00        11,00      1.210,00      1.210,00
05.34.90-c   Nat reinigen bestaand werk, kalkwassen                                                                                                       606 m2                      0,00                      0,00        18,00     10.908,00     10.908,00
             Behandelen algenaanslag met algendoder                                                                                                       110 m2                      0,00                      0,00         5,00        550,00        550,00
             Behandelen metselwerken met bijenwas                                                                                                         520 m2                      0,00                      0,00         7,00      3.640,00      3.640,00
05.41.11-a   Inrichtingsplan                                                                                                                                  ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.42.11-a   Bouwafrastering bouwplaats aannemer                                                                                                              ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.42.11-b   Bouwafrastering werkterrein aannemer                                                                                                             ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.42.31-a   Naamsaanduiding bouwplaats                                                                                                                       ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.43.09-a   Stalen rijplaten                                                                                                                                 ger.                    0,00                      0,00                       0,00
05.43.30-a   Gebruik/onderhoud bestaande verharding                                                                                                           ger.                    0,00                      0,00                       0,00
             Flora- en fauna onderzoek (ecologische quickscan)                                                                                              1 pst                     0,00                      0,00      1.200,00     1.200,00      1.200,00
             Voorzieningen t.b.v. vleermuizen                                                                                                               1 pst                     0,00                      0,00      7.500,00     7.500,00      7.500,00
                                                                                                                                                                                      0,00                      0,00                       0,00          0,00
05           BOUWPLAATSVOORZIENINGEN                                                                                                                                                125,20                    648,00                  76.368,90     82.650,90




restauratiearchitectuur BBM                                                                                                                                                                                                                       Begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Project: 335-2A Fort Sabina - Gevelrestauratie Kazerne
Datum: 21-07-2021


                                                                                                                                                                                                                                                                             .
                                                                                                                                                              Hoeveel     Een     Norm      Totaal norm   Materiaal     Totaal        Onder         Totaal         Totaal
                                                                                                                                                               heid       heid                                         materiaal    aanneming       onder
                                                                                                                                                                                                                                                  aanneming
STABU         Omschrijving
10            STUT- EN SLOOPWERK
10.00.10-90   MILIEUBEWUST SELECTIEF SLOPEN                                                                                                                                                        0,00                      0,00                       0,00          0,00
              Naast beperking van stof-, lawaai- en trillingsoverlast voor omwonenden, wordt in dit bestek onder milieubewust en selectief slopen verstaan:
              De werkmethode waarbij al het materiaal, wanneer dit maar enigszins mogelijk is, wordt hergebruikt (door aannemer) of voor hergebruik
              geschikt gemaakt wordt (door Stichting Fort Sabina). Dit om de milieubelasting tot een minimum te beperken

10.32.12-a    Verwijderen struiken/heesters/begroeiing incl. rooien stronken en verwijderen wortels binnen een straal van 2 m1 vanaf de gehele achterzijden        1,00     pst                    0,00                      0,00      5.000,00     5.000,00      5.000,00
              van de bovenzijden van de gevel incl. vleugelmuren ca. 60 stuks
10.32.21-a    Het sloopwerk t.b.v. het (plaatselijk) vervangen van een (slechte / losse) zone brikkenbeton.                                                                ger.                    0,00                      0,00                       0,00
10.32.21-b    Noordgevel: de in de schoonmetselwerk dorpel van gevelopening merk D0.11 aanwezige zone beton. E.e.a. zodat de 1 steens diepe 1 kops                 1,00     pst      4,00          4,00        50,00        50,00                       0,00       230,00
              hoge schoonmetselwerk rollaag hersteld kan worden.
10.32.30-a    Herstelmaatregel 11: Het verwijderen van alle loze ijzeren spijkers, schroeven, pluggen, boutjes, lozeankers etc. uit de Zuidgevel en               85,00      st      0,50         42,50         5,00       425,00                       0,00      2.337,50
              Noordgevel.
10.32.30-c    Het verwijderen van een schapengaas afrastering, te weten: Zuidgevel: langs de gehele achterzijde van de bovenzijde van de gevel incl. de           60,00     m1       0,75         45,00                      0,00                       0,00      2.025,00
              vleugelmuur van de gevel.
              Verwijderen metselwerk uit dicht gezette gevelopeningen Zuidgevel                                                                                    6,00      st      4,00         24,00        25,00       150,00                       0,00      1.230,00
              Alle te demonteren onderdelen te voorzien van, met metaaldraad tijdelijk aangebrachte, metalen merkplaatjes. Metalen plaatjes te voorzien            1,00     pst                    0,00                      0,00      3.500,00     3.500,00      3.500,00
              van een unieke nummering (conform nummer van gevel- c.q. wandopening) welke op tekening vastgelegd dient te worden. E.e.a. i.v.m.
              herplaatsing van gedemonteerde onderdelen op de bestaande locaties.
              Onderdelen te demonteren, tijdelijk opslaan en herplaatsen                                                                                           1,00      st      1,50          1,50                      0,00                       0,00         67,50
                                                                                                                                                                                                   0,00                      0,00                       0,00          0,00
10            STUT- EN SLOOPWERK                                                                                                                                                                 117,00                    625,00                   8.500,00     14.390,00

12            GRONDWERK
12.40         Het ontgraven/opvullen van een sleuf met een grondvlak van 0,5 m1 breed en 0,5 m1 diep (onder maaiveld) met een oplopend talud van 45°,             26,38     m3                     0,00                      0,00       175,00      4.616,06      4.616,06
12.50         t.p.v.:
              - Zuidgevel: langs de gehele buitenzijde van de gevelvoet van de gevel.
              - Zuidgevel: langs de gehele buitenzijde van de gevelvoet van de (Westelijke) vleugelmuur van de gevel.
              - Noordgevel: langs de gehele buitenzijden van de gevelvoeten van de gevel incl. de vleugelmuren van de gevel.
              Het ontgraven/opvullen van een sleuf met een grondvlak van 0,5 m1 breed en 1 m1 diep (onder maaiveld) met een oplopend talud van 45°,               72,00     m3                     0,00                      0,00       225,00     16.200,00     16.200,00
              t.p.v.:
              - Zuidgevel: langs de gehele achterzijde van de bovenzijde van de gevel incl. de vleugelmuur van de gevel.
              - Noordgevel: langs de gehele achterzijden van de bovenzijden van de gevel incl. de vleugelmuren van de gevel.
12.81.10-a    Het leveren en aanbrengen van banen grondwapeningsfolie (hoogte per baan 250 mm) t.p.v. de zandaanvulling (c.q. zanderige grond), te               165,60     m2       0,40         66,24         6,00       993,60                       0,00      3.974,40
              weten:
              - Zuidgevel: de 1000 mm brede en 250 mm hoge 180º omgeslagen banen (dus uitgeslagen breedte ca. 2300 mm) grondwapeningsfolie met
              worteldoek. Te weten als 2 stuks banen boven elkaar aan te brengen over de gehele lengte van de zand
              aanvulling (c.q. zanderige grond aanvulling) langs de gehele achterzijde van de bovenzijde van de gevel incl. de vleugelmuur van de gevel.
              - Noordgevel: de 1000 mm brede en 250 mm hoge 180º omgeslagen banen (dus uitgeslagen breedte ca. 2300 mm) grondwapeningsfolie met
              worteldoek. Te weten als 2 stuks banen boven elkaar aan te brengen over de gehele lengte van de zand
              aanvulling (c.q. zanderige grond aanvulling) langs de gehele achterzijde van de bovenzijde van de gevel.


                                                                                                                                                                                                   0,00                      0,00                       0,00          0,00
12            GRONDWERK                                                                                                                                                                           66,24                    993,60                  20.816,06     24.790,46




restauratiearchitectuur BBM                                                                                                                                                                                                                                    Begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Project: 335-2A Fort Sabina - Gevelrestauratie Kazerne
Datum: 21-07-2021


                                                                                                                                                                                                                                                                        .
                                                                                                                                                          Hoeveel     Een     Norm      Totaal norm   Materiaal     Totaal        Onder        Totaal         Totaal
                                                                                                                                                           heid       heid                                         materiaal    aanneming      onder
                                                                                                                                                                                                                                             aanneming
STABU        Omschrijving
15           TERREINVERHARDINGEN
             Bestaande betontegel bestrating t.p.v. de te plegen ontgraving uitnemen en tijdelijk opslaan ter hergebruik. Kapotte tegels afvoeren naar        85,00     m2       0,35         29,75                      0,00                      0,00      1.338,75
             puincontainer.
             Zandbed aanbrengen volgens hoofdstuk 12.                                                                                                                  ger.                    0,00                      0,00                      0,00
             Bestaande tegelwerk bestrating herleggen incl. betonnen straatband opsluitingen t.p.v. randen.                                                   85,00     m2       0,50         42,50         5,00       425,00                      0,00      2.337,50
             Ter aanvulling van het verlies van tegels te rekenen op 10% uitgenomen tegels nieuw bij te leveren. Ter aanvulling van het verlies van           15,00     m2                     0,00        20,00       300,00                      0,00        300,00
             pastegels te rekenen op 50% van de uitgenomen pastegels nieuw bij te leveren en pas te zagen.
                                                                                                                                                                                               0,00                      0,00                      0,00          0,00
15           TERREINVERHARDINGEN                                                                                                                                                              72,25                    725,00                      0,00      3.976,25

16           BEPLANTINGEN
16.22.24-a   Onkruid verwijderen                                                                                                                             180,00     m2       0,10         18,00                      0,00                      0,00       810,00
16.41.10-a   Inzaaien ontgraven, onverharde terreingedeeltes incl. terreingedeeltes gebruikt t.b.v. tijdelijke opslag en transportroutes                     180,00     m2                     0,00                      0,00         0,40        72,00        72,00
                                                                                                                                                                                               0,00                      0,00                      0,00         0,00
16           BEPLANTINGEN                                                                                                                                                                     18,00                      0,00                     72,00       882,00

17           TERREININRICHTING
17.35.30-a   Leveren en aanbrengen vlaggenmast van 7 m1 incl. toebehoren                                                                                       1,00      st                    0,00                      0,00       600,00       600,00        600,00
17.51.11-a   Het aanbrengen van een schapengaas afrastering, te weten: Zuidgevel: langs de gehele achterzijde van de bovenzijde van de gevel incl. de         60,00     m1                     0,00                      0,00        65,00     3.900,00      3.900,00
             vleugelmuur van de gevel. Afstand tussen afrastering en achterzijde gevel i.o.m. terreinbeheerder te bepalen. De afrastering t.p.v. het
             maaiveld vleugelmuur aan aansluiten op de bestaande afrastering.
                                                                                                                                                                                               0,00                      0,00                      0,00          0,00
17           TERREININRICHTING                                                                                                                                                                 0,00                      0,00                  4.500,00      4.500,00

21           BETONWERK
21.00.70     Verrekenpost V21-1: Het gem. ca. 600 mm diep injecteren van de (injectie)scheuren gelegen in het brikkenbeton van de Noordgevel incl.            23,00     m1                     0,00                      0,00       380,00     8.740,00      8.740,00
             vleugelmuren Noordgevel. En het gem. ca. 600 mm diep injecteren van de (injectie)scheuren gelegen in het brikkenbeton van de
             linkerbovenhoek van de Zuidgevel van het Tourmodel (de op de Zuidgevel Kazerne aansluitende bovenhoek).
21.25.10-a   Het (plaatselijk) vervangen van een (slechte / losse) zone brikkenbeton d.m.v. aanbrengen reparatie met brikkenbetonmortel, te weten:            15,00      st      1,60         24,00        35,00       525,00                      0,00      1.605,00
             Noordgevel: totaal 15 stuks reparaties t.p.v. de gevel en vleugelmuren gevel. Reparaties gem. 0,025 m3 / stuk groot (ca. bxhxd 350x350x200
             mm).
                                                                                                                                                                                               0,00                      0,00                      0,00          0,00
21           BETONWERK                                                                                                                                                                        24,00                    525,00                  8.740,00     10.345,00




restauratiearchitectuur BBM                                                                                                                                                                                                                               Begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Project: 335-2A Fort Sabina - Gevelrestauratie Kazerne
Datum: 21-07-2021


                                                                                                                                                                                                                                                                               .
                                                                                                                                                                Hoeveel     Een     Norm      Totaal norm   Materiaal     Totaal        Onder         Totaal          Totaal
                                                                                                                                                                 heid       heid                                         materiaal    aanneming       onder
                                                                                                                                                                                                                                                    aanneming
STABU         Omschrijving
22            METSELWERK
22.00.22      Schenkels/formelen t.p.v. herstel getoogde metselwerken                                                                                                        ger.                    0,00                      0,00                       0,00
22.00.32      Bemonstering nieuwe bakstenen                                                                                                                          1,00     pst                    0,00                      0,00       150,00        150,00        150,00
              Bemonstering voegwerk                                                                                                                                  1,00     pst                    0,00                      0,00       200,00        200,00        200,00
22.00.70      Stelpost S22-1                                                                                                                                         1,00    stp.                    0,00                      0,00       800,00        800,00        800,00
              Verrekenpost V.22-1: Het (plaatselijk) vervangen van zones snijvoegwerk t.p.v. de Zuidgevel en de dagkanten van de gevelopeningen                    410,00     m2                     0,00                      0,00       155,00     63.550,00     63.550,00
              Zuidgevel (e.e.a. incl. voegwerken t.p.v. ontlastingsbogen, gevelrollen, rollagen, vlechtingen etc.).
              Verrekenpost V.22-2: Het gem. ca. 450 mm diep injecteren van de (injectie)scheuren in het schoonmetselwerk van de Zuidgevel.                          80,00     m1                     0,00                      0,00       260,00     20.800,00     20.800,00
              Verrekenpost V.22-3: Schoonmetselwerk inboetwerk enkele steen (= strek of kop), t.p.v. schoonmetselwerk typen MW1 en MW2 van exterieur               350,00      st                    0,00                      0,00        42,50     14.875,00     14.875,00
              Zuidgevel, uithakken en inboeten.
              Verrekenpost V.22-4: Schoonmetselwerk kleine reparaties metselwerk (1 kleine reparatie = 5 tot 10 stenen inboeten), t.p.v. schoonmetselwerk          100,00      st                    0,00                      0,00       165,00     16.500,00     16.500,00
              typen MW1 en MW2 van exterieur Zuidgevel), uithakken en inboeten.
              Verrekenpost V.22-5: Schoonmetselwerk het 2 steens breed 1 steens diep inboeten van inboetscheuren, t.p.v. schoonmetselwerk typen MW1                 60,00     m1                     0,00                      0,00       650,00     39.000,00     39.000,00
              en MW2 van exterieur Zuidgevel.
              Verrekenpost V.22-6: Schoonmetselwerk het 1 steens diep vervangen van zones metselwerk, t.p.v. schoonmetselwerk typen MW1 en MW2                     135,00     m2                     0,00                      0,00      1.145,00   154.575,00    154.575,00
              van exterieur Zuidgevel.
              Verrekenpost V.22-7: Schoonmetselwerk het 2 steens diep vervangen van zones metselwerk, t.p.v. schoonmetselwerk typen MW1 en MW2                      26,00     m2                     0,00                      0,00      1.335,00    34.710,00     34.710,00
              van exterieur Zuidgevel.
              Verrekenpost V.22-8: Schoonmetselwerk kleine reparaties metselwerk (1 kleine reparatie = 5 tot 10 stenen inboeten) van rollagen bogen en              55,00      st                    0,00                      0,00       750,00     41.250,00     41.250,00
              vlechtingen (dorpels en segmentbogen van gevelopeningen, rollagen geveldoorvoeren, ontlastingsbogen van gevel, gevelrol van gevel,
              boerenvlechtingen van vleugelmuur etc.), t.p.v. schoonmetselwerk typen MW1 en MW2 van exterieur Zuidgevel), uithakken en inboeten.

              Verrekenpost V.22-9: Schoonmetselwerk het 1 steens diep vervangen van (zones van) rollagen bogen en vlechtingen (dorpels en                           45,00     m2                     0,00                      0,00       950,00     42.750,00     42.750,00
              segmentbogen van gevelopeningen, rollagen geveldoorvoeren, ontlastingsbogen van gevel, gevelrol van gevel, boerenvlechtingen van
              vleugelmuur etc.), t.p.v. schoonmetselwerk typen MW1 en MW2 van exterieur Zuidgevel.
              Verrekenpost V.22-10: Schoonmetselwerk kleine reparaties metselwerk (1 kleine reparatie = 5 tot 10 stenen inboeten), t.p.v.                           10,00      st                    0,00                      0,00       165,00      1.650,00      1.650,00
              schoonmetselwerk typen MW3 van exterieur Zuidgevel, uithakken en inboeten.
              Verrekenpost V.22-11: Vuilmetselwerk kleine reparaties metselwerk, t.p.v. vuilmetselwerk van exterieur Zuidgevel (1 kleine reparatie = 5 tot 10       20,00      st                    0,00                      0,00       155,00      3.100,00      3.100,00
              stenen inboeten), uithakken en inboeten.
22.21.20-a    Voegwerk onder maaiveld vervangen incl. plaatselijk aankauwen uitgespoelde stelspecie                                                                110,00     m2                     0,00                      0,00        95,00     10.450,00     10.450,00
22.21.20-b/   Het vervangen van platvol doorgestreken voegen, t.p.v.:                                                                                              240,00     m1                     0,00                      0,00        58,00     13.920,00     13.920,00
22.72.10-c    - Zuidgevel: 100% van alle aansluitvoegen op het metselwerk gelegen langs de gehele buitenzijden van alle (bestaande en nieuwe) houten
              kozijnen van de achterzetramen van de gevelopeningen. E.e.a. indien de tussen deze onderdelen
              aanwezige “kier” groter is dan 5 mm.
              - Zuidgevel: 50% van alle aansluitvoegen op het metselwerk gelegen langs de gehele binnenzijden van alle (bestaande en nieuwe) houten
              kozijnen van de achterzetramen van de gevelopeningen. E.e.a. indien de tussen deze onderdelen aanwezige “kier” groter is dan 5 mm.


22.26.39-a    Ontstoren afwijkende kleur metselwerk (MW3)                                                                                                           12,00     m2                     0,00                      0,00        60,00        720,00        720,00
22.71.12-a    Vertinnen metselwerk onder maaiveld                                                                                                                  110,00     m2       0,50         55,00         7,50       825,00                       0,00      3.300,00
              Betonrep vervangen in metselwerk incl. platvol voegen gemetselde rollaag dorpel D0.11                                                                  1,00     m1                     0,00                      0,00       650,00        650,00        650,00
22.82.32-a    Verankeren gevelrol met draadeind M14x850 in gat rond 16x950 om de 1000 mm incl. mortelreparatie boorgat                                              56,00      st                    0,00                      0,00        95,00      5.320,00      5.320,00
                                                                                                                                                                                                     0,00                      0,00                       0,00          0,00
22            METSELWERK                                                                                                                                                                            55,00                    825,00                 464.970,00    468.270,00




restauratiearchitectuur BBM                                                                                                                                                                                                                                      Begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Project: 335-2A Fort Sabina - Gevelrestauratie Kazerne
Datum: 21-07-2021


                                                                                                                                                                                                                                                .
                                                                                                                                 Hoeveel     Een     Norm      Totaal norm   Materiaal     Totaal        Onder         Totaal         Totaal
                                                                                                                                  heid       heid                                         materiaal    aanneming       onder
                                                                                                                                                                                                                     aanneming
STABU      Omschrijving
30         KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.00.70   Stelpost S30-1                                                                                                             1,00    stp.                    0,00                      0,00      1.200,00     1.200,00      1.200,00
           Stelpost S30-2                                                                                                             1,00    stp.                    0,00                      0,00      1.800,00     1.800,00      1.800,00
           Herstelmaatregel 12: Kleine aantastingen c.q. gebreken in bestaande houtwerken te herstellen met Repaircare systeem        1,00     pst                    0,00                      0,00      2.500,00     2.500,00      2.500,00
           Deuren:
           Nieuwe deuren pasmaken/beslaan/afhangen (levering DERDEN)                                                                  4,00      st      4,00         16,00        25,00       100,00                       0,00        820,00
           Buitenbeschot geheel vervangen                                                                                             4,00      st      4,00         16,00       225,00       900,00                       0,00      1.620,00
           Binnenbeschot - inschieten/(12)/roestende bevestigingsmiddelen vv.                                                         2,00      st      4,00          8,00       195,00       390,00                       0,00        750,00
           Klampen vervangen                                                                                                         14,00      st      2,00         28,00        95,00     1.330,00                       0,00      2.590,00
           Houten valraam - nieuw                                                                                                     8,00      st                    0,00                      0,00       165,00      1.320,00      1.320,00
           Houten valraam - plaat verwijderen                                                                                         2,00      st      0,15          0,30                      0,00                       0,00         13,50
           Tijdelijke voorzieningen deuropeningen tijdens vervangen                                                                  11,00      st      2,00         22,00        60,00       660,00                       0,00      1.650,00
           Kierdichting sponning deuren                                                                                              65,01     m1       0,50         32,51        35,00     2.275,35                       0,00      3.738,08
           Kierdichting ok. deuren                                                                                                   16,48     m1       1,00         16,48        85,00     1.400,80                       0,00      2.142,40
           Luiken:
           Nieuwe luiken pasmaken/beslaan/afhangen (levering DERDEN)                                                                 58,00      st      3,00        174,00        25,00     1.450,00                       0,00      9.280,00
           Buitenbeschot geheel vervangen                                                                                            12,00      st      3,00         36,00       185,00     2.220,00                       0,00      3.840,00
           Buitenbeschot 50% vervangen                                                                                                2,00      st      2,00          4,00       105,00       210,00                       0,00        390,00
           Binnenbeschot - inschieten/(12)/roestende bevestigingsmiddelen vv.                                                        14,00      st      4,00         56,00       150,00     2.100,00                       0,00      4.620,00
           Klampen vervangen                                                                                                         47,00      st      2,00         94,00        75,00     3.525,00                       0,00      7.755,00
           Houten naalden kopse kant vervangen                                                                                        4,00      st      2,00          8,00        75,00       300,00                       0,00        660,00
           Binnenkozijnen:
           Nieuw raam leveren en aanbrengen                                                                                          13,00      st                    0,00                      0,00      1.165,00    15.145,00     15.145,00
           Raam vervangen                                                                                                             1,00      st                    0,00                      0,00        535,00       535,00        535,00
           Raam gangbaar maken                                                                                                       32,00      st      0,50         16,00        15,00       480,00                       0,00      1.200,00
           Raamdorpel vervangen                                                                                                       6,00      st      2,00         12,00        95,00       570,00                       0,00      1.110,00
           Sluitlatten nieuw                                                                                                         20,44     m1       0,50         10,22        35,00       715,40                       0,00      1.175,30
           Sluitlatten vervangen                                                                                                      2,92     m1       0,75          2,19        35,00       102,20                       0,00        200,75
           Kikker vervangen                                                                                                           3,00      st      0,50          1,50        35,00       105,00                       0,00        172,50
           Kikker nieuw                                                                                                               7,00      st      0,25          1,75        35,00       245,00                       0,00        323,75
           Lijstwerk aanhelen                                                                                                         7,31     m1       0,50          3,66        65,00       475,15                       0,00        639,63
           Lijstwerk demonteren en herplaatsen                                                                                        9,00      st      2,00         18,00        25,00       225,00                       0,00      1.035,00
           Inschieten houten klossen / stijlstukken / sluitlatten / lijstwerken / dorpels                                            51,00      st      1,50         76,50        35,00     1.785,00                       0,00      5.227,50
           Hang- en sluitwerk:
           Valraam - scharnieren nieuw                                                                                               10,00      st                    0,00        25,00       250,00                       0,00        250,00
           Valraam - scharnieren vervangen                                                                                            4,00      st      0,50          2,00        25,00       100,00                       0,00        190,00
           Valraam - schuif gangbaar maken                                                                                            1,00      st      0,35          0,35         5,00         5,00                       0,00         20,75
           Valraam - schuif vervangen                                                                                                 2,00      st      0,25          0,50        15,00        30,00                       0,00         52,50
           Valraam - schuif nieuw                                                                                                     5,00      st      0,25          1,25        15,00        75,00                       0,00        131,25
           Klavierslot - dem./herstellen/beh./herpl.                                                                                  3,00      st      2,00          6,00        25,00        75,00       180,00        540,00        885,00
           Klavierslot - nieuw                                                                                                        6,00      st      2,00         12,00       153,00       918,00                       0,00      1.458,00
           Klinkstel - dem./beh./herpl.                                                                                               3,00      st      1,00          3,00        15,00        45,00        90,00        270,00        450,00
           Klinkstel - nieuw                                                                                                          6,00      st      0,50          3,00       127,00       762,00                       0,00        897,00
           Klinkstel - roset nieuw                                                                                                    8,00      st      0,50          4,00        35,00       280,00                       0,00        460,00
           Klinkstel - deurgreep verwijderen                                                                                          9,00      st      0,15          1,35         5,00        45,00                       0,00        105,75
           Sluitplaat - handhaven/ihw beh.                                                                                            1,00      st      0,50          0,50         5,00         5,00                       0,00         27,50
           Sluitplaat - nieuw                                                                                                         8,00      st      0,50          4,00        45,00       360,00                       0,00        540,00
           Schuif verwijderen                                                                                                         7,00      st      0,15          1,05         5,00        35,00                       0,00         82,25
           Roestende schroeven vervangen                                                                                              1,00     pst                    0,00                      0,00       500,00        500,00        500,00
           Knieren vervangen                                                                                                         40,00      st      1,50         60,00                      0,00                       0,00      2.700,00
           Knieren behandelen                                                                                                         8,00      st      0,50          4,00        15,00       120,00                       0,00        300,00
           Modern scharnier verwijderen                                                                                               4,00      st      0,15          0,60         5,00        20,00                       0,00         47,00




restauratiearchitectuur BBM                                                                                                                                                                                                       Begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Project: 335-2A Fort Sabina - Gevelrestauratie Kazerne
Datum: 21-07-2021


                                                                                                                                                                                                                                                                         .
                                                                                                                                                          Hoeveel     Een     Norm      Totaal norm   Materiaal     Totaal        Onder         Totaal         Totaal
                                                                                                                                                           heid       heid                                         materiaal    aanneming       onder
                                                                                                                                                                                                                                              aanneming
STABU        Omschrijving
             Scharnierpen vervangen                                                                                                                           10,00      st      0,10          1,00        15,00       150,00                       0,00        195,00
             Espagnolet geheel vervangen                                                                                                                       2,00      st      1,50          3,00       275,00       550,00                       0,00        685,00
             Espagnolet geheel nieuw                                                                                                                          10,00      st      1,00         10,00       275,00     2.750,00                       0,00      3.200,00
             Espagnolet nieuwe handgreep                                                                                                                       3,00      st      0,15          0,45        35,00       105,00                       0,00        125,25
             Espagnolet vervangen handgreep                                                                                                                    3,00      st      0,25          0,75        35,00       105,00                       0,00        138,75
             Espagnolet afstellen                                                                                                                              1,00      st      0,50          0,50        15,00        15,00                       0,00         37,50
             Schuif nieuw aanbrengen                                                                                                                           2,00      st      0,50          1,00        45,00        90,00                       0,00        135,00
             Hoekversteviging vervangen                                                                                                                       12,00      st      1,00         12,00        25,00       300,00                       0,00        840,00
                                                                                                                                                                                               0,00                      0,00                       0,00          0,00
30           KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN                                                                                                                                                       785,40                 28.753,90                  23.810,00     87.906,90

34           BEGLAZING
34.00.32     Monster beglazing ter goedkeuring directie                                                                                                        1,00     pst                    0,00                      0,00        50,00         50,00         50,00
34.00.70     Verrekenpost V34-1: Het (plaatselijk) in Repair-care Dry seal UN systeem vervangen van uitgedroogde c.q. slechte stopverfzomen van de            60,00     m1       0,35         21,00        20,00     1.200,00                       0,00      2.145,00
             bestaand te handhaven ruiten van de binnenramen van de Zuidgevel. E.e.a. niet zijnde de in de overige onderdelen van hoofdstuk 34
             omschreven stopverfzomen.
34.31.10-a   Vervangen beglazing - 3mm Russisch getrokken glas                                                                                                 1,54     m2       1,00          1,54        35,00        53,90                       0,00        123,20
34.31.10-b   Nieuw aanbrengen beglazing - 3mm Russisch getrokken glas                                                                                          7,98     m2       1,00          7,98        35,00       279,30                       0,00        638,40
             Aanbrengen nieuwe stopverfzomen                                                                                                                  93,00     m1       0,25         23,25        20,00     1.860,00                       0,00      2.906,25
                                                                                                                                                                                               0,00                      0,00                       0,00          0,00
34           BEGLAZING                                                                                                                                                                        53,77                  3.393,20                      50,00      5.862,85

35           NATUUR- EN KUNSTSTEEN
             Representatief monster natuursteen ter goedkeuring directie                                                                                       1,00     pst                    0,00                      0,00         50,00        50,00         50,00
35.00.70     Stelpost S35-1: Het repareren van breuken, het repareren van steken en / of brandlagen, en het aanbrengen van mortelreparaties in bestaand        1,00     pst                    0,00                      0,00      3.800,00     3.800,00      3.800,00
             te handhaven hardsteen onderdelen van de Zuidgevel en Noordgevel.
             E.e.a. niet zijnde de onder bouwdeel .01 van bestekpost 35.29.09-b en/of de in de overige bestekposten opgenomen breuken.
             Verrekenpost V35-1: Het in de overige bestaande te handhaven hardsteen blokken inschieten van overige hardsteen (Belgische hardsteen,            20,00      st                    0,00                      0,00       180,00      3.600,00      3.600,00
             klasse A) inboetblokjes c.q. inboetblokken. Gemiddelde blokmaat ca. 0,003 m3 per inboetblokje.
             E.e.a. niet zijnde de onder bouwdeel .01 en .02 van bestekpost 35.29.09-a en/of in de overige bestekposten opgenomen inboetblokjes /
             inboetblokken.
35.21        Duimblokken vervangen conform bestaand                                                                                                          135,00      st      1,00        135,00        10,00     1.350,00       280,00     37.800,00     46.575,00
             Duimblokken D0.08 vervangen conform bestaand                                                                                                      4,00      st      1,00          4,00        10,00        40,00       425,00      1.700,00      1.960,00
             Sluitstenen in toog vervangen conform bestaand                                                                                                    5,00      st      1,00          5,00        10,00        50,00       390,00      1.950,00      2.275,00
             Sluitstenen in rollaag dorpel vervangen conform bestaand                                                                                         29,00      st      1,00         29,00        10,00       290,00       280,00      8.120,00     10.005,00
             Grendelblokken vervangen conform bestaand                                                                                                         2,00      st      1,00          2,00        10,00        20,00       280,00        560,00        690,00
35.22        Reinigen natuursteen                                                                                                                                      ger.                    0,00                      0,00                       0,00
35.29.09-a   Duimblokken / sluitstenen / grendelblokken plaatselijk inboeten                                                                                  44,00      st                    0,00                      0,00       180,00      7.920,00      7.920,00
35.29.09-b   Duimblokken/grendelblokken demonteren / herstellen en doken vv / herplaatsen                                                                      6,00      st      2,00         12,00        10,00        60,00       120,00        720,00      1.440,00
             Grote hoekblokken in rollaag gevel demonteren / herstellen en doken vv / herplaatsen                                                              3,00      st      4,00         12,00        25,00        75,00       680,00      2.040,00      2.775,00
35.29.09-d   Mortelreparaties                                                                                                                                  1,00     pst                    0,00                      0,00       500,00        500,00        500,00
                                                                                                                                                                                               0,00                      0,00                       0,00          0,00
35           NATUUR- EN KUNSTSTEEN                                                                                                                                                           199,00                  1.885,00                  68.760,00     81.590,00

36           VOEGVULLING
             Dillatatie - verwijderen bestaande kit / reinigen / aanbrengen bezande kitvoeg                                                                   16,40     m1                     0,00                      0,00        22,00        360,80       360,80
                                                                                                                                                                                               0,00                      0,00                       0,00         0,00
36           VOEGVULLING                                                                                                                                                                       0,00                      0,00                     360,80       360,80




restauratiearchitectuur BBM                                                                                                                                                                                                                                Begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Project: 335-2A Fort Sabina - Gevelrestauratie Kazerne
Datum: 21-07-2021


                                                                                                                                                                                                                                                                             .
                                                                                                                                                              Hoeveel     Een     Norm      Totaal norm   Materiaal     Totaal        Onder         Totaal         Totaal
                                                                                                                                                               heid       heid                                         materiaal    aanneming       onder
                                                                                                                                                                                                                                                  aanneming
STABU        Omschrijving
40           STUKADOORSWERK
40.00.32     Monster 0,5m2 stukwerk ter goedkeuring directie                                                                                                       3,00      st                    0,00                      0,00       125,00        375,00        375,00
40.00.70     Verrekenpost V40-1: Het (plaatselijk) vervangen van zones pleisterwerk t.p.v. de geveldelen van de Noordgevel, t.p.v. de op de kazerne               48,00     m2                     0,00                      0,00       240,00     11.520,00     11.520,00
             aansluitende bovenhoek van de Zuidgevel Tourmodel.
40.21        Zuidgevel: de gehele op de bovenzijden van de gevelrol van de gevel en de boerenvlechtingen van de vleugelmuur van de gevel aanwezige                38,00     m2                     0,00                      0,00       145,00      5.510,00      5.510,00
             pleisterwerken. E.e.a. incl. de (ca. 50 mm breed) omgezette voorzijde en het (ca. 100 mm breed) omgezetten aan de achterzijde van de
             pleisterwerk afdekking. (volgens hoofdstuk 12 vrij te graven) pleisterwerk plint van de vleugelmuur.
40.25.11-b   Het (plaatselijk) vervangen van zones pleisterwerk t.p.v. de geveldelen van de Noordgevel, t.p.v.: Zuidgevel, interieur: totaal 4 m2 aan zones        4,00     m2                     0,00                      0,00       125,00        500,00       500,00
             pleisterwerk t.p.v. de wanden van de binnenzijde van de Zuidgevel rondom venster merk V1.22.
                                                                                                                                                                                                   0,00                      0,00                       0,00          0,00
40           STUKADOORSWERK                                                                                                                                                                        0,00                      0,00                  17.905,00     17.905,00

43           METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
43.00.70     Stelpost S43-1: Het leveren en plaatsen van een nieuwe te reconstrueren lantaarn incl. lantaarnarm t.p.v. de boven entree merk D0.01                  1,00    stp.                    0,00                      0,00      3.300,00     3.300,00      3.300,00
             gelegen restanten van de oude lantaarnarm. E.e.a. excl. werkzaamheden aansluiting elektra.
             Stelpost S43-2: Het plaatselijk vervangen van overige (smeed)ijzeren onderdelen en/of bijleveren van overige ontbrekende (smeed)ijzeren               1,00    stp.                    0,00                      0,00      3.500,00     3.500,00      3.500,00
             onderdelen van de bestaande (smeed)ijzeren onderdelen van de Zuidgevel en Noordgevel. E.e.a. niet zijnde de in de overige besteksposten
             c.q. hoofdstukken omschreven onderdelen en werkzaamheden.
43.38        Conserverend behandelen stalen onderdelen ondergebracht in hoofdstuk 46
             Deuren:
             Duimen dem./herpl.                                                                                                                                   13,00      st      0,75          9,75                      0,00                       0,00        438,75
             Duimen dem./staarteind vv./herpl.                                                                                                                    13,00      st      0,75          9,75                      0,00       180,00      2.340,00      2.778,75
             Geheng dem./herpl.                                                                                                                                   13,00      st      1,00         13,00                      0,00                       0,00        585,00
             Geheng vervangen                                                                                                                                      9,00      st      1,00          9,00                      0,00       320,00      2.880,00      3.285,00
             Bouten/moeren/ringen (8 sets/geheng)                                                                                                                176,00      st      0,25         44,00        22,50     3.960,00                       0,00      5.940,00
             Geheng - duim voorzien van RVS vulbus i.v.m. speling                                                                                                  8,00      st                    0,00                      0,00       120,00        960,00        960,00
             Puntje peertje reconstrueren                                                                                                                          1,00      st                    0,00                      0,00        85,00         85,00         85,00
             Traliewerk - dem./pl. rep./herpl.                                                                                                                     7,00      st      2,50         17,50        15,00       105,00        45,00        315,00      1.207,50
             Traliewerk - hoeklijn vervangen                                                                                                                       3,00      st                    0,00                      0,00        85,00        255,00        255,00
             Traliewerk - opgelaste lip verwijderen                                                                                                                2,00      st                    0,00                      0,00        65,00        130,00        130,00
             Traliewerk - nieuw                                                                                                                                    1,00      st                    0,00                      0,00       360,00        360,00        360,00
             Luiken:
             Duimen dem./herpl.                                                                                                                                   72,00      st      0,75         54,00                      0,00                       0,00      2.430,00
             Duimen dem./staarteind vv.//herpl.                                                                                                                   72,00      st      0,75         54,00                      0,00       180,00     12.960,00     15.390,00
             Geheng dem./herpl.                                                                                                                                   52,00      st      1,00         52,00                      0,00                       0,00      2.340,00
             Geheng vervangen/nieuw                                                                                                                               92,00      st      1,00         92,00                      0,00       280,00     25.760,00     29.900,00
             Bouten/moeren/ringen (3 sets/geheng)                                                                                                                432,00      st      0,25        108,00        22,50     9.720,00                       0,00     14.580,00
             Sluitstrip nieuw (L = 1370 mm)                                                                                                                       15,00      st      0,25          3,75         3,50        52,50        85,00      1.275,00      1.496,25
             Sluitstrip nieuw (L = 1450 mm)                                                                                                                        7,00      st      0,25          1,75         3,50        24,50        90,00        630,00        733,25
             Sluitstrip nieuw (L = 1560 mm)                                                                                                                        6,00      st      0,25          1,50         3,50        21,00       105,00        630,00        718,50
             Sluitstrip nieuw (L = 1690 mm)                                                                                                                        7,00      st      0,25          1,75         3,50        24,50       110,00        770,00        873,25
             Sluitstrip dem./herpl.                                                                                                                               35,00      st      0,50         17,50         3,50       122,50                       0,00        910,00
             Overvalsluiting - dem./herpl.                                                                                                                        29,00      st      0,35         10,15         5,00       145,00                       0,00        601,75
             Overvalsluiting - nieuw                                                                                                                               6,00      st      0,25          1,50         5,00        30,00       360,00      2.160,00      2.257,50
             Overvalsluiting - beugel oog oplassen                                                                                                                 1,00      st                    0,00                      0,00        25,00         25,00         25,00
             Overvalsluiting - nieuwe sluitlip                                                                                                                     6,00      st                    0,00                      0,00        25,00        150,00        150,00
             Ingewerkte schuif L0.12/13 gangbaar maken                                                                                                             2,00      st      0,25          0,50                      0,00                       0,00         22,50
             Luikoog - dem./herpl.                                                                                                                                21,00      st      0,15          3,15                      0,00                       0,00        141,75
             Luikoog - nieuw                                                                                                                                      16,00      st      0,15          2,40                      0,00                       0,00        108,00
             Windhaak - dem./herpl.                                                                                                                               22,00      st      0,25          5,50                      0,00                       0,00        247,50
             Windhaak - lasnaden vlak slijpen                                                                                                                      2,00      st      0,25          0,50                      0,00        20,00         40,00         62,50
             Windhaak - nieuw                                                                                                                                     52,00      st      0,15          7,80                      0,00        60,00      3.120,00      3.471,00




restauratiearchitectuur BBM                                                                                                                                                                                                                                    Begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Project: 335-2A Fort Sabina - Gevelrestauratie Kazerne
Datum: 21-07-2021


                                                                                                                                                                                                                                                                        .
                                                                                                                                                         Hoeveel     Een     Norm      Totaal norm   Materiaal     Totaal        Onder         Totaal          Totaal
                                                                                                                                                          heid       heid                                         materiaal    aanneming       onder
                                                                                                                                                                                                                                             aanneming
STABU    Omschrijving
         Oog in natuursteen - dem./herpl.                                                                                                                     9,00      st      0,75          6,75                      0,00                       0,00        303,75
         Oog in natuursteen - nieuw                                                                                                                          27,00      st      0,50         13,50                      0,00        25,00        675,00      1.282,50
         Windhaakoog - dem./herpl.                                                                                                                           45,00      st      0,15          6,75                      0,00                       0,00        303,75
         Windhaakoog - nieuw                                                                                                                                 28,00      st      0,15          4,20                      0,00        15,00        420,00        609,00
         Sluitkram vervangen                                                                                                                                  8,00      st      0,15          1,20                      0,00        15,00        120,00        174,00
         Sluitkram demonteren/herplaatsen                                                                                                                     5,00      st      0,15          0,75                      0,00                       0,00         33,75
         T-ankers sluitstenen - dem./herpl.                                                                                                                  10,00      st      2,00         20,00                      0,00        65,00        650,00      1.550,00
         T-ankers sluitstenen - vervangen                                                                                                                    27,00      st      2,00         54,00                      0,00       180,00      4.860,00      7.290,00
         L-ankers grendelblokken - dem./herpl.                                                                                                               24,00      st      2,00         48,00                      0,00        65,00      1.560,00      3.720,00
         L-ankers grendelblokken - nieuw                                                                                                                     11,00      st      2,00         22,00                      0,00       180,00      1.980,00      2.970,00
         Vlaghouder t.b.v. restaurant t.h.v. D0.09/L0.15                                                                                                      2,00      st      0,25          0,50        18,00        36,00                       0,00         58,50
         Richten van sluitstrip / overvalsluiting / windhaak                                                                                                 22,00      st                    0,00                      0,00        20,00        440,00        440,00
         Verwijderen van waterslag / moderne handgreep / windhaak / oog in natuursteen cq. metselwerk                                                        47,00      st      0,35         16,45         5,00       235,00                       0,00        975,25
         Overige:
         Nieuwe loden afdekkingen verlijmen op luiken en deuren (85 st.)                                                                                      9,15     m2       5,00         45,75       140,00     1.281,00                       0,00      3.339,75
         Opening A0.1/A0.2 - nieuw gaasframe aanbrengen                                                                                                       2,00      st      1,00          2,00        15,00        30,00       200,00        400,00        520,00
         Diefijzers A0.3 - dem./dookeinden vv./herpl.                                                                                                         8,00      st      0,50          4,00        15,00       120,00        65,00        520,00        820,00
         Vlaggenmast - masthouder                                                                                                                             1,00      st      1,00          1,00        15,00        15,00       180,00        180,00        240,00
         Vlaggenmast - scharnierbeugel                                                                                                                        1,00      st      1,00          1,00        15,00        15,00       240,00        240,00        300,00
         Telefoonbeugels                                                                                                                                     11,00      st      0,50          5,50         5,00        55,00       180,00      1.980,00      2.282,50
         Lantaarnbeugel - dem./dookeinden vv./beh./herpl.                                                                                                             ger.                    0,00                      0,00                       0,00
         Lantaarnbeugel - nieuw                                                                                                                                       ger.                    0,00                      0,00                       0,00
         Lantaarn - reconstrueren                                                                                                                                     ger.                    0,00                      0,00                       0,00
                                                                                                                                                                                              0,00                      0,00                       0,00          0,00
43       METAAL- EN KUNSTSTOFWERK                                                                                                                                                           774,10                 15.992,00                  75.670,00    126.496,50

46       SCHILDERWERK
         monsters schilderwerk ter goedkeuring directie                                                                                                       3,00      st                    0,00                      0,00        20,00         60,00         60,00
         Herstelnummer 1: schilderwerk op bestaand houtwerk, plaatselijk kaal maken van de slechte gedeelten van bestaand schilderwerk, plaatselijk         120,00     m2                     0,00                      0,00        65,00      7.800,00      7.800,00
         bijwerken ondergrond en het gehele onderdeel te schilderen
         Herstelnummer 2: schilderwerk op bestaand houtwerk, geheel kaal maken en geheel nieuw schilderwerk systeem op onderdeel aanbrengen                  52,00     m2                     0,00                      0,00        65,00      3.380,00      3.380,00

         Herstelnummer 3: schilderwerk op nieuw houtwerk, geheel nieuw schilderwerk systeem op onderdeel aanbrengen                                         185,00     m2                     0,00                      0,00         45,00     8.325,00      8.325,00
         Herstelnummer 4: schilderwerk op houtwerk, door uitvoeringswerkzaamheden beschadigde onderdelen, bijwerken en het gehele onderdeel                   1,00     pst                    0,00                      0,00      2.000,00     2.000,00      2.000,00
         schilderen
         Herstelnummer 5: schilderwerk op bestaand (te demonteren en herplaatsen) metaal (smeedijzer/ gietijzer/ijzer etc.), het onderdeel geheel kaal      515,00      st                    0,00                      0,00        65,00     33.475,00     33.475,00
         te maken d.m.v. stralen en het onderdeel te schoperen en coaten
         Herstelnummer 6: schilderwerk op bestaand (in situ te behandelen) metaal (smeedijzer/gietijzer/ijzer etc.), het onderdeel plaatselijk kaal          18,00      st                    0,00                      0,00        45,00        810,00       810,00
         maken d.m.v. borstelen, plaatselijk bijwerken ondergrond en het gehele onderdeel te coaten
         Herstelnummer 7: schilderwerk op nieuw metaal (smeedijzer/gietijzer/ijzer etc.), het onderdeel te stralen, schoperen en coaten                     784,00      st                    0,00                      0,00         65,00    50.960,00     50.960,00
         Herstelnummer 7: Schilderwerk loden afdekkingen                                                                                                      9,15     m2                     0,00                      0,00         45,00       411,75        411,75
         Herstelnummer 8: schilderwerk op metaal, door uitvoeringswerkzaamheden beschadigde onderdelen bijwerken en het gehele onderdeel                      1,00     pst                    0,00                      0,00      4.000,00     4.000,00      4.000,00
         schilderen
         Herstelnummer 9: saus- c.q. witkalkwerk op bestaande steenachtige (pleister-/stuc-/ schoonmetsel- werk) ondergrond, plaatselijk verwijderen         12,00     m2                     0,00                      0,00        36,00        432,00       432,00
         slechte gedeelten van bestaand saus- c.q. witkalkwerk, plaatselijk bijwerken ondergrond en het gehele onderdeel te sausen c.q. te witkalken

         Herstelnummer 10: saus- c.q. witkalkwerk op nieuwe steenachtige (pleister-/stuc-/schoonmetselwerk) ondergrond, geheel nieuw saus- c.q.              84,00     m2                     0,00                      0,00        36,00      3.024,00      3.024,00
         witkalkwerk systeem aanbrengen
                                                                                                                                                                                              0,00                      0,00                       0,00          0,00
46       SCHILDERWERK                                                                                                                                                                         0,00                      0,00                 114.677,75    114.677,75




restauratiearchitectuur BBM                                                                                                                                                                                                                               Begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Project: 335-2A Fort Sabina - Gevelrestauratie Kazerne
Datum: 21-07-2021


                                                                                                                                                                                                                                                                     .
                                                                                                                                                         Hoeveel     Een     Norm   Totaal norm   Materiaal    Totaal        Onder         Totaal          Totaal
                                                                                                                                                          heid       heid                                     materiaal    aanneming       onder
                                                                                                                                                                                                                                         aanneming
STABU      Omschrijving
70         ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
70.00.70   Stelpost S70-1: Het leveren van een n.t.b. verlichtingsarmatuur t.p.v. entree D0.10                                                                1,00    stp.                 0,00                     0,00       300,00        300,00        300,00
70.42      Het vervangen c.q. nieuw aanbrengen van de buizen/bedrading (incl. las- en opbouwdozen, kroonstenen etc.) van de volgens NEN 1010                  1,00     pst                 0,00                     0,00       600,00        600,00        600,00
           nieuw aan te brengen c.q. te vervangen elektrotechnische installaties, e.e.a. incl. het opnieuw door de gevel
           heen boren van de nieuwe buizen/bedrading.
70.72      Het aanbrengen van een aan-/uit schakelaar t.p.v. de volgens NEN 1010 nieuw aan te brengen c.q. te vervangen elektrotechnische installaties        2,00      st                 0,00                     0,00        50,00        100,00        100,00

                                                                                                                                                                                           0,00                     0,00                       0,00           0,00
70         ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES                                                                                                                                                  0,00                     0,00                   1.000,00       1.000,00

75         COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES
75.51      Het, i.o.m. opdrachtgever, demonteren en herplaatsen van een camera aan de Zuidgevel                                                               1,00     pst                 0,00                     0,00       240,00        240,00        240,00
                                                                                                                                                                                           0,00                     0,00                       0,00          0,00
75         COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES                                                                                                                                       0,00                     0,00                     240,00        240,00

89         POST ONVOORZIENE WERKZAAMHEDEN
89.00.70   Stelpost S89-1: Voor de uit de aard van de werkzaamheden voortvloeiende niet in het bestek opgenomen onvoorziene werkzaamheden van                 1,00    stp.                 0,00                     0,00     55.000,00    55.000,00     55.000,00
           de gevelrestauratie van bouwdeel Kazerne. (ca. 5%)
                                                                                                                                                                                           0,00                     0,00                       0,00          0,00
89         POST ONVOORZIENE WERKZAAMHEDEN                                                                                                                                                  0,00                     0,00                  55.000,00     55.000,00

           TOTAAL BEGROTING (prijspeil 2021)                                                                                                                                           2289,96                 54365,70                  941.440,51   1.100.844,41




restauratiearchitectuur BBM                                                                                                                                                                                                                           Begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Project: 335-2A Fort Sabina - Gevelrestauratie Kazerne
Datum: 21-07-2021


                                                                                                                                                                                                             .
                                                                                                        STAARTBLAD



 TOTALE BOUWKOSTEN                                                                                                                                                                            1.100.844,41

 algemene bouwplaatskosten                                                                                                             14%             1.100.844,41           154.118,22
                                                                                                                                                                                              1.254.962,63

 algemene kosten                                                                                                                       8,0%            1.254.962,63           100.397,01
 TOTAAL INCL. ALGEMENE KOSTEN                                                                                                                                                                 1.355.359,64

 winst en risico                                                                                                                       4,0%            1.355.359,64            54.214,39
 TOTAAL INCL. WINST EN RISICO                                                                                                                                                                 1.409.574,03

 car verzekering                                                                                                                     0,35%             1.409.574,03              4.933,51
 TOTAAL INCL. CAR VERZEKERING                                                                                                                                                                 1.414.507,54

 Indexering i.v.m. uitvoering werkzaamheden in 2022                                                                                    3,0%            1.414.507,54            42.435,23
 TOTAAL INCL. INDEXERING                                                                                                                                                                      1.456.942,76

 TOTALE KOSTEN EXCL. 21% B.T.W.                                                                                                                                                               1.456.942,76

 B.T.W.                                                                                                                             21,00%             1.456.942,76           305.957,98
 TOTALE KOSTEN INCL. 21% B.T.W.                                                                                                                                                               1.762.900,74

 UITGANGSPUNTEN
 - gebreken opnames uitgevoerd door BBM
 - directiebegroting, directe en indirecte bouwkosten inclusief post onvoorzien exclusief bijkomende investeringskosten (plankosten, directievoering, toezicht, leges en overige adviseurs)




restauratiearchitectuur BBM                                                                                                                                                                     Begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>