<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>GFnľHFRMTF
W W I I I In C V I I L
    rnm                     1                                                    Hydreco
           PLUKMADE




Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Drimmelen
Aan de Raadsfracties van de gemeente Drimmelen
Park 1
4921 BV Made



 Betreft:                           Project:                            Ons kenmerk:
 Informatie Geothermie project      Plukmade                            201014 KHu
 Geothermie Plukmade

 Behandeld door:                    Datum:                              Uw kenmerk:
 K. Huijsmans                       9 november 2020



Geacht College, Geachte Raadsfractie,

HydrecoGeomec B.V. en Geothermie Brabant B.V. zijn houder van de verleende aardwarmte
opsporingsvergunning genaamd Made 2. In lijn met deze opsporingsvergunning hebben HydrecoGeomec BV,
EBN Aardwarmte BV, Ennatuurlijk B.V. en Energiefonds Brabant B.V. het voornemen een geothermie projectie
realiseren. Voor dit doel is "Geothermie Plukmade" opgericht, een BV waarin de vier genoemde bedrijven
aandeelhouder zijn.
Geothermie Plukmade BV wil u via deze brief informeren ten aanzien van de voorgenomen realisatie van dit
geothermie project. Deze informatie geven wij u voorafgaand aan een geplande Raadsinformatiebijeenkomst,
mogelijk op 7 januari 2021.

Het initiatief betreft de voorgenomen realisatie van twee diepboringen ten behoeve van het
Aardwarmteproject Plukmade en het aansluitend oprichten van de aardwarmteproductiefaciliteiten.
De diepboringen zijn gepland ten oosten van de dorpskern Made in het Glastuinbouwgebied Plukmadese
Polder en gelegen op de hoek Schanseind I Stelvenseweg. Het perceel heeft een oppervlakte van om en nabij
1,3 hectare, heeft een bestemming "Agrarisch 3" (glastuinbouw) en is thans in gebruik voor akkerbouw.
Het voornemen is om het geothermieproject te realiseren middels twee boringen naar circa 1900 meter
diepte. Na de boringen wordt het glastuinbouwgebied voorzien van duurzame warmte en de resterende
warmte wordt ingevoed op het nabij gelegen warmtenet dat wordt geëxploiteerd door Ennatuurlijk B.V..

Op ambtelijk niveau hebben reeds diverse gespreken ten aanzien van dit duurzaamheidsproject
plaatsgevonden. Als initiatiefnemer willen wij graag een verdere stap maken in het project en daarom willen
wij u nader over het project informeren. Daarnaast willen wij uw organisatie betrekken bij de verdere
planvorming en vergunningenprocedures. In de bijlage bij deze brief hebben wij het project nader voor u
toegelicht
Naast deze brief brengen wij het project ook graag nog mondeling onder uw aandacht. De wijze waarop zullen
wij afstemmen met de ambtelijke organisatie, rekening houdende met de huidige COVID-19 situatie.

Mocht u op dit moment al vragen hebben verzoeken wij u contact op te nemen met de heer Koos Huijsmans,
omgevingsmanager van dit project en bereikbaar op tel 06 11562784.

Met vriendelijke groet,
Geothermie Plukmade BV




4řrídrs Lodewijk Burghout
Directeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                    W
GFíTmFRMTF
w m w i i I Wl\l I1L                                              Hydreco
                                                                    Geornřr
             PLUKMADE




Bijlage 1:              Geothermieproject Plukmade, toelichting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bijlage 1

Toelichting Geothermie Plukmade                       Aardwarmte
Gemeente Drimmelen                                    Diep in de bodem is warm water aanwezig dat is
                                                      opgeslagen in (poreuze) zand- en
                                                      gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe
Locatie en doel                                       warmer het wordt. Met iedere kilometer diepte
Het project is gepland op het perceel kadastraal      stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. Op
bekend gemeente Made en Drimmelen sectie T            twee kilometer diepte zit dus water van ongeveer
nummer 1930, gelegen ten oosten van de                70˚C. De energie die in dit warme water zit wordt
dorpskern Made in het glastuinbouwgebied              aardwarmte of geothermie genoemd. Het water
Plukmadese Polder. Het perceel heeft een              kan worden opgepompt en de energie daarin is te
oppervlakte van 1,3 hectare met een bestemming        gebruiken voor bijvoorbeeld het verwarmen van
Agrarisch 3 (glastuinbouw) en is nu in gebruik        woningen, gebouwen, industrie of kassen. Het
voor akkerbouw. Doelstelling voor                     afgekoelde water wordt vervolgens weer
geothermieprojecten in de regio Made is het           teruggebracht in dezelfde lagen in de ondergrond.
verder verduurzamen van de warmte die op dit          Met het oppompen van het warme water komt per
moment via het Amernet aan de glastuinbouw            m3 water ook ongeveer een m3 aardgas mee naar
wordt geleverd. Op diverse plaatsen in het            de oppervlakte in opgeloste vorm. Dit aardgas
bestaande net kan invoeding plaats vinden.            wordt gescheiden van het warme water en
                                                      gebruikt om het water dat naar de afnemers gaat
Voor het aardwarmtedoublet (benaming voor 1           extra te verwarmen of in een WKK installatie
productieput en 1 injectieput) dat is geprojecteerd   omgezet naar elektriciteit. De elektriciteit wordt
op een diepte van ongeveer 1.900 meter ligt de        gebruikt om de productie pompen aan te drijven.
temperatuur van het te onttrekken formatiewater       Dit zogenaamde bijvangst gas is onvermijdbaar,
op ongeveer 63°C en met een hoog debiet tussen        in volume op geen enkele wijze te vergelijken met
de 300 en 400 m3 / uur. Met inzet van een             reguliere gaswinning en gangbaar bij 90% van
warmtepompcentrale wordt de temperatuur               alle geothermieprojecten.
opgewaardeerd tot ongeveer 87°C , waarmee
een vermogen ontstaat van ongeveer 15 MW.             Aardwarmteprojecten in Nederland produceren
Hiermee kunnen de glastuinbouwbedrijven die in        continu tot 350 m3 water per uur. In het project
de directe omgeving van het initiatief zijn gelegen   Plukmade wordt uitgegaan van een
en een deel van de gebouwde omgeving op de            productiecapaciteit van ongeveer 360 m3 per uur
Amerleiding van warmte worden voorzien.               en daarbij een hoeveelheid geproduceerd
                                                      aardgas van ook 360 m3 per uur.
In onderstaande figuur is de ligging van het          Het geothermieproject heeft hiermee een bron
initiatief ten opzichte van de omliggende             vermogen van ongeveer 15.000 KW (15 MW). Ter
glastuinbouwbedrijven aangegeven.                     vergelijking: het vermogen van een gemiddelde
                                                      huishoudelijke verwarmingsketel is ca. 20 KW en
                                                      een gemiddelde woning heeft ca. 4-5 kW nodig
                                                      voor ruimteverwarming.

                                                      Ruimtelijke ordening en vergunningen
                                                      Het voorgenomen project is gelegen binnen het
                                                      bestemmingsplan Buitengebied dat is vastgesteld
                                                      op 23 december 2015. Binnen de vigerende
                                                      bestemming Agrarisch- 3 kunnen de faciliteiten
                                                      voor de boringen en de aardwarmteproductie niet
                                                      worden gerealiseerd. Realisatie van het project is
                                                      uitsluitend mogelijk met een planologische
                                                      procedure die het initiatief mogelijk kan maken.
                                                      Uw gemeente is daarvoor het Bevoegd Gezag.
                                                      Een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van
                                                      uw gemeente is dan ook randvoorwaardelijk voor


pag. 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>de realisatie (dat gebeurt tijdens de                  noodzakelijk, zal er een bemalingspomp worden
vergunningsfase en dat is na de doorlopen M.e.r.       gebruikt. Hierna worden de heiwerkzaamheden
procedure)                                             uitvoerd die maximaal 15 dagen duren.
Op ambtelijk niveau is het planologisch aspect         Wanneer de heiwerkzaamheden zijn afgerond,
besproken. Gebaseerd op de ambtelijk ontvangen         wordt het terrein ingericht. Dit gebeurt middels
adviezen hebben wij het voornemen om uw                een graafmachine, shovel, tractor en een tele-
gemeente te verzoeken het project mogelijk te          kraan. Om de bodem gereed te maken, wordt
maken met de omgevingsvergunning                       eveneens een trilplaat en asfalteermachine
buitenplanse afwijking (art. 2.12 lid 1, sub a onder   gebruikt.
3o Wabo).
                                                       De Boringen
De bestemming zal gewijzigd dienen te worden           Voor het aanvoeren en opbouwen van de
naar de bestemming “Mijnbouwinrichting                 boortoren zijn ongeveer 115 vrachten benodigd
aardwarmte”. Bij de in te dienen Wabo                  gedurende een periode van ongeveer 10 dagen.
omgevingsvergunningaanvraag zal dan ook de             Dit geldt ook voor de afvoer van de boortoren na
noodzakelijke ruimtelijke onderbouwing daartoe         de boorfase.
worden ingediend.                                      Het boren vindt plaats met een ronddraaiende
                                                       boorbeitel die onder aan de boorstang is
In het kader van de Mijnbouwwet is het Ministerie      bevestigd. Deze boorstang bestaat uit pijpen die
van Economische Zaken en Klimaat (EZK)                 op de locatie in series aan elkaar worden
bevoegd tot vergunningverlening voor                   geschroefd. De boorstang wordt aangedreven
Mijnbouwprojecten. Dit betreft zowel de Wabo           door de boorinstallatie met een elektrische motor.
omgevingsvergunningen als ook de specifieke            De aard van de werkzaamheden brengt met zich
Mijnbouwwet vergunningen respectievelijk               mee dat de booractiviteiten continu, dag en nacht,
instemmingen die betrekking hebben op de               doorgaan. De uitvoering van de twee boringen
aspecten ondergrond. Uw gemeente heeft in              duurt ongeveer 3 maanden. Op de diepte van de
deze vergunningverlening altijd een adviserende        water producerende laag (reservoir) wordt de
rol evenals de provincie Noord-Brabant,                verbuizing geperforeerd zodat het water kan
waterschap Brabantse Delta, TNO AGE, het               toestromen. Voor transport van het water naar de
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de               oppervlakte (of juist terug de ondergrond in) wordt
Mijnraad.                                              een pomp gebruikt die ín de put wordt geplaatst.
                                                       Vóór de beslissing wordt genomen om de locatie
Aanleg van de locatie                                  te ontwikkelen tot aardwarmteproductielocatie
Voordat de boringen naar ongeveer 1,9 km diepte        worden de putten eerst getest met een tweeledig
kunnen worden uitgevoerd dient eerst een               doel:
boorlocatie te worden aangelegd en ingericht.               1. Kan er genoeg water worden
Deze werkzaamheden nemen 8 weken in beslag.                     geproduceerd per tijdseenheid met de
Gedurende deze periode wordt de locatie                         vooraf berekende temperatuur?
bouwrijp gemaakt, vinden heiwerkzaamheden                   2. Kan deze hoeveelheid water via de
plaats en wordt de locatie verder gereed gemaakt                injectieput per gelijke tijdseenheid weer
om de boringen te kunnen uitvoeren. Tijdens de                  worden geïnjecteerd in de diepe
werkzaamheden zijn drie verschillende fasen te                  ondergrond om de druk in de ondergrond
onderscheiden. Uitgangspunt is dat alle                         gelijk te houden.
werkzaamheden plaatsvinden in de dag periode.          Als de testen goed verlopen wordt de locatie
Een deel van de locatie wordt vloeistof kerend         ontwikkeld tot aardwarmteproductielocatie.
uitgevoerd om bodemverontreiniging tijdens de          Mochten de testen onverhoopt niet het gewenste
boringen en productie te voorkomen.                    resultaat opleveren dan rest niets anders dan
                                                       alles weer in de oorspronkelijke staat te
In de eerste fase wordt het projectgebied bouwrijp     herstellen. De vennootschap is hiertoe wettelijk
gemaakt. Dit houdt in dat in het projectgebied         verplicht.
wordt gegraven en de noodzakelijke kabels en
leidingen worden gelegd. Er zal geluid worden          Aardwarmteproductie
geproduceerd door een mobiele kraan,                   Het warme water wordt vanuit de productieput
graafmachine, shovel en tractor. Indien                naar de ontgassingsinstallatie gepompt en de


pag. 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>warmte wordt vervolgens overgedragen door een           Daarbij wordt opgemerkt dat de aanleg- en
warmtewisselaar aan een warmtenet. De                   bouwactiviteiten alleen gedurende de dag periode
gewonnen warmte wordt verdeeld over diverse             zullen plaatsvinden. De boringen, een doorlopend
glastuinbouwbedrijven en deels ook ingevoed op          proces, worden ook gedurende de avond en
het Amernet. Het afgekoelde water wordt via de          nachtperiode uitgevoerd. Tijdens de boringen
injectieput weer in de ondergrond gebracht. Met         wordt continu het geluid van de boortoren
het water komt gas in oplossing naar boven en           gemonitord zodat bij eventuele klachten direct
dat komt door de lagere druk aan de oppervlakte         een relatie kan worden gelegd met de op dat
vrij uit het water (als bij het openen van een fles     moment in uitvoering zijnde werkzaamheden. De
bubbelwater). Ook die energie gebruiken we              boortoren wordt elektrisch aangedreven wat een
nuttig in een kleine WKK installatie om elektriciteit   sterk geluidsbeperkend effect heeft. Maatregelen
en warmte te produceren (net zoals een                  kunnen dan ook worden afgestemd op elke
tuinbouwbedrijf een WKK installatie bedrijft). Het      specifieke situatie. Onderstaand een impressie
reservoir bevat dus geen grote volumes ‘vrij’ gas       van de boorlocatie en boortoren bij het
zoals bij gas productieputten. Met de extra             Geothermieproject Duurzaam Voorne (zomer
warmte kunnen we de temperatuurr van het                2020) waar HydrecoGeomec uitvoerder is in het
geothermiewater ook nog verder opwaarderen. In          kader Mijnbouwwet.
geval van storingen of calamiteiten kan het gas
afgefakkeld worden via de aanwezige fakkel.
De vlam is niet te zien omdat verbranding
plaatsvindt binnen in de mantelbuis. De inzet van
de fakkel is slechts incidenteel te verwachten. Het
gaat naar verwachting om slechts enige uren per
jaar. Een fakkel is verplicht en op elke geothermie
installatie waar gas als bijvangst mee naar boven
komt (90%) aanwezig.

De bouwwerken die noodzakelijk zijn voor de
productiefase bestaan globaal uit leidingwerk van
putten naar behandelingsinstallatie,
warmtewisselaars, een behandelings-en
temperatuurverhogingsinstallatie te plaatsen in
het aardwarmteproductiegebouw,                          Tijdens de productiefase, ook een continu proces,
een ontgassingstank en gasdrooginstallatie, een         zal het geproduceerde geluid voornamelijk
WKK/ketel, een fakkelinstallatie en een hekwerk         afkomstig zijn van de installaties in de
rond de inrichting.                                     pompruimte van het productiegebouw.
                                                        Uit de resultaten van metingen gebaseerd op
Omgevingsaspecten                                       brongegevens van gelijkwaardige projecten blijkt
Verkeer                                                 dat de geluidbelasting ter plaatse van woningen
In overleg met uw gemeente en overige                   van derden in overeenstemming is met de
wegbeheerders zal een vaste toegangsroute               geluidgrenswaarden en ruim voldoet aan het
vanaf de A-59 naar de projectlocatie bepaald            gestelde toetsingskader. Onderstaand een
worden. Deze route zal grotendeels                      impressie van de productiefaciliteiten Vierpolders
overeenkomen met de aangewezen route naar               waarin HydrecoGeomec uitvoerder is binnen het
het glastuinbouwgebied. Dit is overigens alleen         kader Mijnbouwwet.
van belang in de aanlegfase. In de productiefase
is de verkeersaantrekkende werking zeer laag.

Geluid
Zowel tijdens bouwfase, boorfase en
productiefase wordt beoordeeld of wordt voldaan
aan de voor die fasen van toepassing zijnde
geluidbelasting op de omliggende woningen.



pag. 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                    Uiteraard wordt het mogelijk seismisch risico
                                                    met een nadere studie (Seismische Risico
                                                    Analyse) geanalyseerd. Wij boren alleen in
                                                    veilige omstandigheden. Staatstoezicht op de
                                                    Mijnen (SodM) beoordeelt dit namens het
                                                    ministerie van EZK vóór en na de realisatie en
                                                    houdt daar gedurende de gehele exploitatie
                                                    toezicht op. In het boorplan en winningsplan
                                                    (exploitatiefase) dat te zijner tijd wordt
                                                    opgesteld, wordt dit verder beschreven.

                                                    Voor de bescherming van de bodem en de
                                                    aanwezige grondwaterpakketten, houden we
                                                    tijdens de realisatie en exploitatie ook rekening
Licht                                               met de geothermierichtlijn van de Provincie
Tijdens de boorfase van het project dient de        Noord-Brabant. Het formatiewater uit de
boortoren vanwege het continue karakter van de      bodem bevat een relatief hoge concentratie
werkzaamheden verlicht te zijn. Het terrein wordt   zouten en metalen. Dat water stroomt door
aangelicht door 4 lichtmasten met 2 schijnwerpers   verbuizingen van het reservoir naar de
per mast in de hoeken van het terrein (algemene     oppervlakte en weer terug. Daarom is het ook
verlichting). Nabij de boorinstallatie zijn 6       van belang dat de putten robuust zijn. Het
lichtmasten geprojecteerd voor het aanlichten van   ontwerp en bijbehorende uitvoering van de
specifieke elementen van de installatie.            putten is de laatste jaren sterk verbeterd omdat
In het opgestelde lichtplan is getoetst of er ten   de sector continu aan vernieuwing werkt. De
gevolge van de verlichting van de boortoren         nieuwe putten hebben onder andere
lichthinder verwacht mag worden. Conclusie is       dubbelwandige buizen in de bovenste sectie en
dat de verlichtingssterkte op de erfgrens in de     een (druk)monitoringsysteem om eventuele
nabijheid van de twee dichtbijgelegen woningen      lekkages direct te kunnen op sporen.
de, voor landelijk gebied gestelde normen in de     Het winnen van aardwarmte in
nachtelijk uren niet overschrijden.                 grondwaterwingebieden is overigens niet
                                                    toegestaan.
Veilig en verantwoord winnen
Seismische achtergrond en bescherming bodem         Overige aspecten
Drimmelen ligt niet in aardbevingsgevoelige         Naast bovengenoemde onderwerpen wordt in de
zone’s. Het risico op aardbevingen als gevolg       bij de aanvraag ingediende documentatie (M.e.r
van aardwarmtewinning is daarom ook zeer            aanmeldnotitie ingediend bij ministerie EZK) ook
minimaal. Zo wordt, in tegenstelling tot de         stilgestaan bij de onderwerpen archeologie,
gasvelden in Nederland, geen groot volume vrij      landschap en cultuurhistorie, bodem, water,
gas onttrokken aan de ondergrond. Het water         natuur, externe veiligheid en luchtkwaliteit.
dat uit het reservoir wordt gepompt, wordt aan      Op deze aspecten voldoet het voorgenomen
de andere kant meteen weer geïnjecteerd. De         project aan de daarvoor geldende wet en
poriën in het reservoirgesteente blijven gevuld     regelgeving.
met water.
                                                    Omgevingsmanagement
Wij boren en exploiteren in het zogenaamde          Omgevingsbetrokkenheid bij projecten met een
Trias gesteente. Doordat in de tachtiger jaren      ruimtelijke impact - en zeker als die projecten
al een boring in Steelhoven is uitgevoerd           plaatsvinden in de diepe ondergrond - is van
(STH-01) weten wij heel veel van de                 cruciaal belang. Communicatie met de direct
ondergrond ter plaatse. Verder is ook met           betrokkenen in de omgeving van het project wordt
zogenaamde ‘re-processing’ van bestaande            op diverse momenten voorafgaand en gedurende
seismische lijnen de diepere aardlagen goed in      het vergunningenproces gevoerd. Tijdens de
beeld gebracht zodat kan worden vastgesteld         boringen en bouw van de productiefaciliteiten en
hoe de Producer en de Injector putten veilig        gedurende de productiefase wordt de omgeving
geplaatst kunnen worden.                            regelmatig geïnformeerd en worden ook


pag. 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>informatieve bezoeken aan de inrichting                      rechthoek in de ZW-hoek van het terrein is globaal de
georganiseerd. Indien relevant zullen wij natuurlijk         contour van het uiteindelijke productiegebouw ca. 45 m
rekening houden met de COVID 19 maatregelen.                 x 22 m.

Geothermie Plukmade BV baseert haar                          Huidige status project
omgevingsmanagement op de volgende                           Op het moment van schrijven van deze
principes:                                                   projecttoelichting is de M.e.r. aanmeldnotitie, in
    • Het voorkomen van verrassingen door                    verband met de M.e.r. beoordelingsverplichting,
        vroegtijdige betrokkenheid van                       ingediend bij EZK. Uw gemeente zal door EZK
        stakeholders.                                        worden benaderd om ten aanzien van de M.e.r.
    • Het vergroten van de voorspelbaarheid                  aanmeldnotitie advies uit te brengen. De M.e.r.
        van het project in alle projectmanagement            beoordelingsverplichting is nog geen openbaar
        fasen voor stakeholders door helder en               document.
        transparant informatie te delen over het             Het uiteindelijke M.e.r. beoordelingsbesluit
        project.                                             verwachten wij via EZK medio januari 2021 te
    • Het versterken van de onderlinge                       ontvangen. Dit document is een randvoorwaarde
        samenwerking en relatie met                          om het vergunningentraject voor het project op te
        stakeholders en omwonenden.                          starten. Daarnaast zouden wij het als
    • Het open en eerlijk te communiceren over               initiatiefnemer op prijs stellen als het College van
        de effecten (positief en negatief).                  B&W aan de hand van genoemd M.e.r.
    • Het inpassen van het project in de lokale              beoordelingsbesliuit een principe uitspraak over
        context (maatwerk) in overleg met de                 de bereidheid om mee te werken aan dit project
        stakeholders.                                        zou willen doen alvorens het vergunningentraject
    • Het maken van afspraken met de                         op te starten.
        stakeholders en het nakomen van deze
        afspraken.                                           Tot slot willen wij u nog wijzen op de website van
                                                             Platform Geothermie waar u diverse informatie
In een project specifiek omgevingsplan, dat in               over geothermie kunt raadplegen.
eerste versie ambtelijk besproken zal worden,                https://allesoveraardwarmte.nl/kennisbank/
worden de stakeholders geïdentificeerd,
belangrijke aandachtspunten onderkend en acties              Breda, 9 november 2020
daarop genomen.

Indelingstekening (voorlopig)
Ten tijde van de boor-en testfase zullen we 7x24
uur werken. Als informatie geven wij u het huidige
inrichtingsplan van het terrein tijdens die fase (NB
de indeling kan nog enigszins wijzigen want de
boorinstallatie is nog niet definitief geselecteerd).




De gestippelde rechthoek in de NO-hoek van het
terrein is een tijdelijk testwaterbassin en de gestippelde


pag. 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>