<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Plukmade het Schanseind
Gemeente Drimmelen
Geothermie & Verduurzaming

Geothermie Plukmade, 7 jan 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Geothermie Plukmade BV
Doel van deze meeting:
Geothermie Plukmade bv wil er alles aan doen om de
gemeente goed/open en zorgvuldig te informeren en te
betrekken bij het project.
We hebben middels een brief met bijlage een verzoek aan
U gestuurd en willen dat toelichten.


  Waarom
  Wat
  Waar
  Wie
  Wanneer
  Duurzame warmte
  WKK & Warmtepomp
  Woonomgeving
                                                          Voorbeeld Duurzaam Voorne,
  Wat is het vervolg?
                                                                boor-en testfase

                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Waarom                                                    Wat

•   Rijksbeleid (CO2 reductie).                           Ondergronds:

•   Provinciaal beleid (verduurzaming).                   -2 putten (hoh ca 10 m1, boorfase ca 2+ maanden).
                                                          -diepte ca 1800-1900 m1.
•   Regio beleid (RES’sen).
                                                          -referentie Steelhoven 01 put (geboord vorige eeuw).
•   Gemeente beleid.
                                                          -temperatuur ca 63 gr C.
•   Tuinbouw (duurzamer product, minder CO2 uitstoot).
                                                          -zout water gescheiden houden én retour naar reservoir.
•   Geothermie Plukmade gaat geothermie ontwikkelen.
•   Provinciale richtlijnen (drinkwaterbescherming ed).   Bovengronds:
                                                          -Putkoppen/pompen/WKK, warmtepomp(en).
                                                          -Een warmtewisselaar haalt warmte uit het water.
•   Verduurzamen omgeving (tuinbouw & gebied).
                                                          -Hetzelfde water gaat terug naar het reservoir.
•   Bereiken van uw duurzaamheidsdoelstellingen.          - De warmte leveren we aan Ennatuurlijk en die levert het aan afnemers.




                                                                                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Waar

       Hoek Schanseind en Stelvenseweg




                                         4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Wie



Geothermie Plukmade B.V.


Aandeelhouders:
       Hydreco Geomec
       EBN Aardwarmte
       Ennatuurlijk
       Energiefonds Brabant
Warmteafnemer: Ennatuurlijk


                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Wanneer


Najaar         2019.   Informatiebijeenkomst
Oktober        2020:   Aanmeldnotitie MER ingediend
Najaar         2020:   Informatiebrief naar gemeente Drimmelen.
7 januari      2021:   Deze presentatie in samenvatting.
Vergunningen   2021:   Meerdere momenten (oa buitenplans afwijken bestemmingsplan).
Realisatie     2022:   In fase, eerst terrein, dan boren en dan gebouw/installaties.
In bedrijf     2023:   Streven najaar 2022, uiterlijk Q1 2023.




                                                                                       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Duurzame warmte

Nu :    -Warmte uit gas (tuinbouwgebied) en restwarmte vanuit Amer.
        -Gemeente en Provincie willen naar meer duurzaamheid.
        -Noodzaak CO2 reductie en duurzame warmte.
        -Geothermie Plukmade staat er klaar voor.


2022 ev -Verduurzaming warmte (levering warmte ca 110-120.000 MWh per jaar)
        -Ondergrondse geothermie (ca 360-380 m3/uur). Capaciteit 15-20 MW (ca 4.000 huizen)
        -Bijvangst (opgelost) gas wordt ook omgezet naar warmte.
        -Elektriciteitinzet voor warmtepomp wordt ook deels warmte (en komt deels uit WKK).
        -Tuinders (grotendeels) van gas af en Amernet minder fossiel.


                                                                                              7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>WKK & Warmtepomp


-In het opgepompte water zit gas in oplossing (net als in een fles met ‘bubble-water’).
-Dit gas wordt er uitgehaald met een ‘ontgasser’.
-Dat gas wordt door een WKK geleid (Warmte kracht Koppeling) net als bij tuinders.
-De WKK is ca 1,5 MW elektrisch (kleiner dan een gemiddelde WKK bij een tuinder).
-De WKK maakt warmte en elektra (elektra kan ingezet voor minder externe inkoop).
-De warmte van de WKK wordt toegevoegd aan de totale warmtevervanging.
-Er wordt een Warmtepomp ingezet om de temperatuur geschikt te maken voor het warmtenet.




                                                                                           8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Woonomgeving
Wij willen veilig werken en doen dat volgens eisen EZK en SodM en volgens de Richtlijn Geothermie Brabant
en met gedrevenheid voor hoge eigen integriteitsdoelen voor de Asset (hele installatie). Bijvoorbeeld:


                                      We vallen volgens de richtlijn Geothermie qua gebied in een ‘regulier gebied’.
                                      Een ‘kwetsbaar’ gebied beschermt toekomstige strategische waterreserves.
                                      Wij ontwerpen alsof de locatie in een kwetsbaar gebied ligt, met:
                                                 Dubbele bovenste buissectie en hoogwaardige materialen.
                                                 Monitoring drukken en regelmatige controle wanddiktes.
                                      Daardoor ontstaat een integer putontwerp waarin corrosie wordt voorkomen.
                                      Wij voeren uiteraard ook een Seismische Risico Analyse uit (getoetst door SodM).




                                                                                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Woonomgeving

-Bij de selectie van de locatie hebben we vanzelfsprekend de veiligheid voor de woonomgeving meegenomen.
-De aspecten rond veiligheid en milieu worden in diverse stadia nog getoetst door EZK/SodM.
-De richtlijnen voor geothermie van Provincie Noord Brabant worden aangehouden (dubbele verbuizing).
-De locatie is niet in een waterwingebied en/of Natura 2000 gebied.
-De locatie ligt in een geologisch goed bekend gebied waarbij gegevens van de geboorde put Steelhoven er al zijn.
-Het water wat uit de bron komt gaat weer terug in de tweede bron (Producer-Injector).
-In de boor-en testfase werken we 7x24 uur (er wordt een geluidsscherm aan noord en oostkant gezet).
-De boor-en testfase gaat met een goedgekeurd boorplan (EZK/SodM).
-Winnen gaat met een goedgekeurd winningsplan (gemeente wordt daar ook bij betrokken).
-Monitoring van de geologische activiteit kan met een aanwezig KNMI netwerk.




                                                                                                              10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Woonomgeving   Omgevingsbetrokkenheid.


               Omgevingsbetrokkenheid, bij projecten met een ruimtelijke impact en zeker
               als die projecten specifiek ook plaatsvinden in de diepe ondergrond, is van
               cruciaal belang.


               Communicatie met de directbetrokkenen in de omgeving van het project
               wordt op diverse momenten gedurende het vergunningenproces gevoerd.
               De gemeente wordt hierbij betrokken.


               Tijdens de boringen en bouw van de productiefaciliteiten en gedurende de
               productiefase wordt de omgeving regelmatig geïnformeerd en worden ook
               informatieve bezoeken aan de inrichting georganiseerd.



                                                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Wat is het vervolg?
Meer informatie over geothermie kunt U vinden in de brief die we u gestuurd hebben en waarin in de bijlage het project verder wordt
toegelicht. Algemene informatie over geothermie kunt u raadplegen op: https://allesoveraardwarmte.nl/kennisbank/

De gemeente is door EZK benaderd om ten aanzien van de M.e.r. aanmeldnotitie advies uit te brengen en
heeft dat inmiddels gedaan. De M.e.r aanmeldnotitie is voor de aanleg, boor en testfase.

Voordat de boring/exploitatiefase begint komt de omgevingsvergunning en winningsvergunning ed ook langs.

Vervolg:
Voor we verder gaan met de beschrijving van details willen we alles in het werk stellen om U van informatie te
voorzien. Daarom ook deze ontmoeting. Laten we intensief contact houden zodat er een veilige installatie komt.
Doel:
Samen optrekken met goede informatie uitwisseling om tot duurzame warmte middels geothermie te komen:
Gemeente Drimmelen en Geothermie Plukmade gaan daar de Omgevingsdienst en de Provincie ook bij
betrekken en gaan afspraken maken om op passende momenten de woonomgeving nader te informeren.



                                                                                                                                12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>