<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +7.550         +7.550                                                                                                                                                                                                                                                                            +7.550   +7.550                                                                                                                                                       +7.550               +7.550                                                                                                                                                                                        +7.550




                                                                                                                                                                             PV-panelen
                                                                                                                                                                             aantal en plaatsing vlgs installateur
                                                                                                                                                                             min. 2520 Wp vlgs BENG-berekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         +5.146                                                                                                                                                                                                                                                                            +5.146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   +5.146




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.340




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1.340




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.340




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1.340
                                                                                                                                                                ontl. riol.                                                                                 dakraam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                dakraam
                                                                                                                                                                                                                                                           780x980mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              buitenunit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  780x980mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         +3.806                                                                                                                                                                                                                                                                            +3.806                                                                                                                                                                                                                                                                                                warmtepomp                                                                         +3.806
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Merk H-sp                                           Merk H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Merk H-sp            Merk H
         V-14                                                  ontl. riol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               afv. wtw                                                                                                                                                                         V-13
+3.170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    +3.105         +3.105                                                                                                                                                                                                                                                                            +3.170   +3.105                                                                                                                                                       +3.170               +3.170                                                                                                                                                                                        +3.105
+2.850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +3.105   +2.850                                                           V-11                                                                                                             +2.850                                                                                                                                                                                        +2.850
                      V-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 +2.850
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      toev. wtw
+2.374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    +2.374         +2.374                                                                                                                                                                                                                                                                            +2.374   +2.374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +2.374




                                                                                                                                                                                                                     1.840




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1.840




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.840




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1.840




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1.840




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.840




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.422
                                          2.424




                                                                                                                                2.424




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2.424
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +534           +534                                                                                                                                                                                                                                                                              +534     +534                                                             V-12
         V-15
                 Merk F                                                                                                                                                                        Merk C                                                                                                          Merk B-sp                                                                                                                            Merk C                                                         Merk C                                                          Merk C                                                                                                                     Merk B
±0                                                                                                               Merk E hout                                                                                                                                                                                                                                              ±0             ±0                                                                                                                                                                                                                                            Merk G hout                         ±0       ±0                                                        Merk A hout                                                                                        ±0                   ±0                                                                                                                                                          Merk D hout                       ±0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5                   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5          5
                                                                                                                                                                                                             4.610                                             780                                             4.610                                                                                                                           2.970                                  5      1.000                             640                 1.000   5                                 2.970                                                                                                                 4.610                               780                    4.610                                                                                                                                                                                        2.960                     5     1.000        660       1.000     5       2.960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5                   5                                               5          5                                                                   300
         1.320            2.000                                           3.416                                   1.034                 1.230                           1.445             5        1.100                 5                                     4.890                                       5         1.100         5         1.445                                                                             1.445            5      1.100                              1.190                               1.100                   1.190                          1.100        5     1.445                           1.104     556    320                                      1.445   5     1.100          5 1.282            1.550              1.713                                                 11.980                                                                                                                      5.250                                                 1.540                          3.000           1.090



                                                                                                                                                               LINKER ZIJGEVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        VOORGEVEL                                                                                                                                                                                               RECHTER ZIJGEVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                       ACHTERGEVEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     V-08
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             +7.550                                                                                                                                 +7.550




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.255
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     V-07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    V-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             +5.813




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       V-09




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.602
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  V-06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    V-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            V-10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 V-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +3.105                                                                                                                                 +3.170
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            +2.972                                                                                                                                                                                                   +2.972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +2.800




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.612




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.612
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        V-05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    V-03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ±0                                                                                                                                                                                                   ±0                                                                                                                               ±0                                                                      ±0                                                             ±0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DOORSNEDE A--A                                                                                                                                                                                                                                                                                        DOORSNEDE B--B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Materialisering:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PLATTEGRONDEN                                                                                                                 Onderdeel:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Gevelmetselwerk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Gevelbekleding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Materiaal:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Baksteen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Keraliet zweeds model
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kleur:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Beige-geel genuanceerd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Antraciet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Deuren                            Hardhout                                                        Antraciet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kozijnen                          Kunststof                                                       Antraciet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       RENVOOI                                                                                                               Draaiende delen                   Kunststof                                                       Antraciet
                                                                                                           5.630                                                                                                              5.250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            100 mm gevelmetselwerk, baksteen                                                                 Onderdorpels                      Keramisch                                                       Zwart
                                                                                                                                                                 250                                                          4.680                                     320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 100 mm kalkzandsteen; dragend                                                                    Dakpannen                         Keramisch                                                       Mat zwart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            90 / 120 / 140 / 184mm HSB wand                                                                  Dakgoten                          Zink + EPDM                                                     Naturel
                                                                                                                                                                 250                      1.170                90                        3.420                          320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dakbedekking - platdak            Bitumen                                                         Zwart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       afv.                 afvoer
                                                                                                               A




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Hemelwaterafvoeren                PVC                                                             Naturel
                                                                                                                                vergunningsvrij volgens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                dr                   droger (opstelplaats)
                                                                                                                                 art. 3 bijlage 2 BOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  hwa                  hemelwaterafvoer
                                                                                                                                            maakt geen onderdeel uit van deze                                                                                    H-02
                                                                                                                                            aanvraag omgevingsvergunning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               mk                   meterkast
                                                                                                                                                                                                                                                                                     hwa Ø80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ontl.                ontluchting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       stl.                 standleiding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 250

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         250




                                                                                                                                                                                    14 l/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             vent.                ventilatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Afschot 16 mm/m1                                                                                                                                     wm                   wasmachine (opstelplaats)
                                                                                                                                                                                   2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       wp                   warmtepomp (opstelplaats)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14l/s              mechanisch afvoerpunt (in plafond) t.b.v. afvoer ventilatie
                                                                                                                                                                                                                               0.08
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            mechanisch toevoerpunt (in plafond) t.b.v. toevoer ventilatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4.065

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4.065




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14l/s
                                                                                                                                                                                                                          slaapkamer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            rookmelder
                                                                                                                                                                   Merk F




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8.600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ALLE MATEN IN MILLIMETERS
                                                                                                                                                                                   2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   320                                                                                      7.960                                                                                                  320                                                                                                                                 ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN
                                                                                                                                                                                         Merk-1                                                                                                                                                                                    320                               3.340                          90                                                                      4.530                                                  320
                                                                                                                                                                                        830x2315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI 2002) NEN 1006
                 9.000




                                                                                                                                                                                                                                    Merk-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Thermische isolatie van gebouwen NEN 1068 en NPR 2068
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 140

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         140




                                                                                                                                                                                                                                   830x2315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ontl. riol.
                                                                                                                                                                                                                                                                        14 l/s
                                                                   K1                                                  K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Electriciteitsvoorzieningen woning NEN 1010
                                             hwa Ø80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Daglichtopeningen van gebouwen NEN 2057
                                                                                                                                                                                                  830x2315




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2.140

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2.140
                                                                          136




                                                                                                                                                                                                   Merk-1




                                                                                                                                                                                                                              0.07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rookmelders volgens NEN 2555
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Afschot 10 mm/m1




                                                                                                               5.500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11.900




                                                                                                                                                                                                                         badkamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Meterruimte woningen NEN 2768 en NEN 2778
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Afschot 16 mm/m1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         vlgs BENG- berekening




                                                   136                                                         5.364
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Meterruimte voorzien van ventilatie, met een capaciteit van minimaal 2dm3/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         aantal en plaatsing




                                                                                                                                                                                           0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Binnenriolering NEN 3215 en NTR 3216
                                                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                                   Merk E hout




                                                                                                                                                                                        portaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Geluidswering woning NEN 5077
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 90

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         90
                                                                  4.000




                                                                                                                                                                                                              830x2315




                                                                                                overkapping
                                                                          3.864




                                                                                                                                                                                                               Merk-1




                                                                                                                                                                                                                                                                WM/DR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Vochtwering woning NEN 2778 en artikel 3.21 van het bouwbesluit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PV-panelen




                                                                                                                                                                                                                                14 l/s

                                                                                                                                                                                                                                     lichtkoepel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ventilatie van gebouwen (nieuwbouw) NEN 1087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1000+vl




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1000+vl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1500+vl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2100+vl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2600+vl




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2600+vl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2100+vl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1500+vl




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         lichtkoepel
                                                                                                                                                                                                                                     1x1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ventilatie van gebouwen en woongebouwen NPR 1088
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2.515




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1x1m
                                                                                                                                                                                   2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Toe- en afvoer van rook/ verbrandingstoestellen in gebouwen NEN 2757                                                                                                        5.25
                                                                                                                                                                                                                  Boil.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             buiten-unit wp                                                                                                                                              Buitendeuren en ramen van een verblijfsgebied voorzien van
                                                                                      Merk D hout                                                                                                                             WP                                                                                                                                                                                                              Merk H                                    Merk H-sp                                                                                                                                                                                                                        isolerende HR++ beglazing U-waarde min. 1,2 W/m2K
                                                                                                                                                                                         Merk-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Raamoppervlakten beneden 850+ betreedbaar vlak dienen te voldoen aan




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11.9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4.965




                                                                                                                                                                                                                                                        0.06
                                                  hwa Ø80




                                                                                                                                                                                        830x2315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19.000




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NEN 3569 veiligheidsbeglazing en NEN 6702 belastingen en vervormingen




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 9.00




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                00
                                                                                  2                                                     2              3                            2                    2                                     bijkeuken                                                                                                                                                                                  2                             2           2                                 2
                          320

                                  320




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 120




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  320




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          320




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Er dient voldaan te worden aan de brandveiligheidseisen zoals gesteld in het




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0
                                                                                                                                                                                                14 l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                     vent.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11 l/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     afv. wtw                                                                                            bouwbesluit
                                             B                                                                                                                                                                                                                                               B                                                                                     B                                                                                                                                                                                                                                                       B                                                                             Trapleuning moet voldoen aan artikel 2.41 (leuning) en 2.24 (hoogte) van het                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.50
                                                                  2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0                                                                           61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.04                                                                                                                                                                                                                                         bouwbesluit                                                                                                                                             3.00                                           0
                                  3.025




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3.025




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.025




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.025




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2.28




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6.10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         slaapkamer                                                                                                                                                                                                                                                      De balustrade moet voldoen aan artikel 2.24 (hoogte), 2.25 (openingen) van
                                                   Merk C




                                                                                                                                                                                                15 l/s




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         het bouwbesluit




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10.0
                                                                                                                   0.04                                                                                                                         2                   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Deuren, ramen en kozijnen die bereikbaar zijn overeenkomstig NEN 5087
                                                                  2




                                                                                                                keuken                                                                                                                                                                                 K1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         moeten, bepaald overeenkomstig NEN 5096, een weerstandsklasse voor




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                                                                                                     hwa Ø80




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.00
                                                                                                                                                                                    afzuigkap recirculatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                                                                                                                       Merk G hout                                                                                                                                                                                                   Merk-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3.78
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         250




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         inbraakwerendheid hebben van tenminste 2. (Politiekeurmerk Veilig Wonen)
                                  90




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 90




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    830x2315
                                                                                                                                                                                                                                                                                             113




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0
                                                                                                                                                 3
                                                                                                                                                                                   trap: optr. 185,8mm aantr.220mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       De 'maatregelen' tbv. DUurzaam BOuwen dienen overgenomen te worden van                                                                                                                 8.60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  90




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          90




                                                                                                                                                                7 l/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.972+P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         de gemeente
                                  1.025




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1.025




                                                                                                                                                                                 0.02                                                                       2.280                            1.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                61A




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6.00
                                                                                                                                                                                 toilet                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.01                                                                                                                                                                                                                                         De 'aanbevelingen' tbv. DUurzaam BOuwen dienen indien mogelijk te worden                                                                                                                                                                                                t
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         overgenomen                                                                                                                                                                                                                                                        aa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      str
                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.937




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0
                                                                                                                                                                                                                                                                             3.780
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 overloop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        em
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              780x980mm




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       780x980mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.740




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.740
                                                                                                                                                                                                                               2




                                                                                                                                                                830x2315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    lo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             vide                                                                                                                                                                                                                        De hoofddraagconstructie dient tenminste 30 minuten brandwerend te worden
                                  90




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 90




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               dakraam




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        dakraam




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         nb
                 10.000




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10.000




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             830x2315




                                                                                                                                                 2
                          9.360




                                                                                                                                                                 Merk-1                                                                                                                                                                                                                                                                  1.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Merk-1




                                                                                                                                                                                                                                                                         3.667                       113
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Afschot 10 mm/m1
                                                                                                                                                                                                                                         Merk A hout




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                            Ro
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           balustrade h=1m




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14 l/s
                                                                                                                                            830x2315




                                                                                                                                                                                               0.01                                                                                                                                                                                                                            badkamer
                                  1.625




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1.625
                                                                                                                                             Merk-1




                                                                                                                  Peil = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen verschillende
                                                                                                                                                                                          entree
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         brandcompartimenten dient tenminste 30 minuten te bedragen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vlizo




                                                                                                          0.03
                                                                                                                                                                                                                                                                                     6.100




                                                                                                                                                                                                                    Merk-2                                                                           K1
                                                                                                                                                                                                                                                                        carport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Toegepaste materialen van vloeren, trappen en hellingsbanen dienen te voldoen aan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 90




                                                                                                 woonkamer                                       2             vide                                                780x2315
                                                                                                                                                                                                                                2




                                                                                                                                                 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         de brandklasse volgens de eisen gesteld in NEN-EN 13501-1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7.100




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Situatie                                                                                                                                                                             N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               374




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    830x2315
                                                                                                                                                                                                                         mk
                                  90




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  90




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          90




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Merk-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Toegepaste materialen van wanden en plafonds dienen te voldoen aan de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         brandklasse volgens de eisen gesteld in NEN-EN 13501-1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 90




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Toegepaste materialen dienen te voldoen aan de rookklasse volgens de eisen                                          Gemeente:                                           Made
                                                                                                                                                                                                                                                                                             2.937
                                                                  2




                                                                                                                                                                                                                               2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         gesteld in NEN-EN 13501-1.
                                                   Merk B-sp




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.02
                                  3.415




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.415




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.415




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ter plaatse van een toilet- en bad-/doucheruimte dienen de vloeren en de wanden                                     Sectie:                                             T
                                                                                                                                                                                                                                         Merk B




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2.951




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         slaapkamer                                                                                                                                                                                                                                                      tot een lengte van 3,00 meter en een hoogte van tenminste 2,10 meter te worden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 beschermd tegen wateropname                                                                                         Nummer:                                             ged. 2308
                                                                  2




                                                                                                                                                                                                                               2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wering van ongedierte, bij uitwendige scheidingsconstructie geen openingen die
                                                                     H-01                        13 l/s                                     14 l/s                                                13 l/s                                                                                             hwa Ø80                                                                                                                                                                                                 13 l/s                                                                                                                                                                                                      breder zijn dan 0,01 m. toepassen. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en                                   Schaal:                                             1:500
                                                                                                                                                                                                                                                                                             113




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         uitmonding van een afvoervoorziening van luchtverversing, een afvoervoorziening
                                                  hwa Ø80




                                                                                                                                                                                                                                            hwa Ø80




                                                                                        2                  2                2                              3                        2                         2                                                                                                                                                                                                                           2                             2           2                                 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         voor rook en een ont- en beluchting van een afvoervoorz. voor huishoudelijk afval.
                                                                                            Merk C                              Merk C                                                  Merk C                                                                                                                                                                                                                                                Merk H-sp                                 Merk H
                          320

                                  320




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 320




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  320




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          320




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       RC-waarde thermische schil:                                                                                           BOUWAANVRAAG
                                                                                                               A




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A




                                                                                                                                                                                                 infiltratiekratten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1500+vl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2100+vl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2600+vl




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2600+vl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2100+vl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1500+vl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1000+vl




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1000+vl




                                                  320                                                4.395                                  140                       1.605               90                  1.730 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vloer:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Woning; aan onderzijde geisoleerde betonvloer;                             3,70 m2K/W                               Project:                                                                                                                                       Onderdeel:
                                                  320                                                4.395                                  140                                   2.310               90             1.025                320

                                                  320                                                4.395                                  140                                            3.425                             320                                                                                                                                                   320                               3.340                          90                                                                      4.530                                                  320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gevel:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Woning; HSB - metselwerk 100mm;                                            4,70 m2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Oprichten vrijstaand woonhuis                                                                                                                  Plattegronden, gevels
                                                  320                                                                                   7.960                                                                                320                                                                                                                                                   320                                                                                      7.960                                                                                                  320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Woning-Garage; HSB - kalkzandsteen 100mm;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dak:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4,70 m2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             aan de Rozenbloemstraat 61a                                                                                                                    doorsneden en situatie
                 6.000




                              3.000                                                                                                     8.600                                                                                                                            3.780                                                                                                                                                                                              8.600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Woning; hellend dak;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Woning; platdak;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6,30 m2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6,30 m2K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             te Made
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Datum:                                              12 januari 2024                                                                            Datum gewijzigd:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gecombineerde HSB-stijlen:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2:               aantal gecombineerde HSB-stijlen 38x120mm                                                            Getekend:                                           VvL                                                                                        A: -                                                    D: -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2*:              aantal gecombineerde HSB-stijlen 38x140mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2#:              aantal gecombineerde HSB-stijlen 38x90mm                                                             Schaal:                                             1:100                                                                                      B: -                                                    E: -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Formaat:                                            A1                                                                                         C: -                                                    F: -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     maatgevende constructie vlgs. berekening constructeur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Projectnummer:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 07423
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bladnummer:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       VOOR PLATTEGRONDEN, GEVELS EN DRN. ZIE                                                 BLAD B-01                                                                                                                                                                                                                             B-01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       VOOR DETAILLERING ZIE                                                                  BLAD B-02/03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       VOOR TECHNISCH BLAD ZIE                                                                BLAD B-04                      Janssen Bouw BV
                                                               BEGANE GROND                                                                                                                                                                                                                                                                                                              EERSTE VERDIEPING                                                                                                                                                                                                                                                                                                             VOOR BOUWBESLUITTOETSING ZIE                                                           BLAD B-05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ambachtlaan 29                                      4871 ED Etten-Leur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          b.k. afwerkvloer begane grond                                                                      Tel. 076-5040944                                    Fax. 076-5040944
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     = PEIL = nader te bepalen door gemeente                                                                 info@janssen-bouw.nl                                www.janssen-bouw.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>