<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                   Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen
                                                                              Compenserende berging voor nieuw verhard gebied
Algemeen

Naam project                           Nieuwstraat 19
Contactpersoon initiatiefnemer         Dhr. G. Brands
Contactpersoon waterschap              Erwin Kerkhof
Datum                                  04-06-2014

Kenmerken projectgebied
                                                                                                Hydrologisch neutraal ontwikkelen
                                                                                        2
 Bestaand verhard oppervlak                     0                                     m
                                                                                                De waterschappen Aa en Maas en De
                                                                                        2       Dommel willen met deze berekening
 Toekomstig verhard oppervlak                   315                                   m
                                                                                                in een vroeg stadium de
 Afvoercoëfficiënt projectgebied                0.67                                  l/s/ha    betrokkenen adviseren over de eisen
                                                                                                die de waterschappen stellen ten
 Infiltratiesnelheid                            1                                     m/dag
                                                                                                aanzien van hydrologisch neutraal
 GHG                                            0.4                                   m +NAP    ontwikkelen.


 Huidig maaiveldniveau                          0                                     m +NAP    Het berekende wateradvies is
                                                                                                richtinggevend. Aan de berekening
 Toekomstig maaiveldniveau                      0                                     m +NAP    kunnen geen rechten worden
                                                                                                ontleend.
Kenmerken infiltratievoorziening


 Type                                           Bovengrondse infiltratievoorziening             Waterschap
                                                                                                De Dommel
 Te bergen en/of infiltreren              15                                   m3
                                                                                                Postbus 10.001
 volume T10+10%
                                                                                                5280 DA Boxtel
 Extra volume hemelwater                  5                                    m3               Bosscheweg 56
 T100+10%                                                                                       5283 WB Boxtel

 Talud                                    0.5                                  1:x              Tel: 0411-61 86 18
                                                                                                Fax: 0411-61 86 88
 Lengte                                   100                                  m                http://www.dommel.nl/

 Hoogte                                   0.4                                  m
                                                                                                Waterschap
 Breedte                                  0                                    m                Aa en Maas
                                                                                                Postbus 5049
Let op: waking is kleiner dan 0.2m (waking = toekomstig maaiveld - GHG - hoogte voorziening).   5201 GA 's-Hertogenbosch
                                                                                                Pettelaarpark 70
                                                                                                5216 PP 's-Hertogenbosch


                                                                                                Tel: 073-61 566 66
                                                                                                Fax: 073-61 566 00
                                                                                                http://www.aaenmaas.nl/




                                                                   Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>