<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Transect-rapport 876

Nistelrode, Slotenseweg 11
Gemeente Bernheze (Noord-Brabant)
Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend
Veldonderzoek (IVO; verkennende fase)




                                       1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Auteur                                             Drs. T. Nales
Versie                                             Concept
Projectcode                                        16020047
Datum                                              08-03-2016
Opdrachtgever                                      AGEL Adviseurs
                                                   Postbus 4156
                                                   4900 CD Oosterhout
Uitvoerder                                         Transect
                                                   Australiëlaan 5-a
                                                   3526 AB Utrecht
Onderzoeksmelding
Bevoegde overheid                                  Gemeente Bernheze
Beheer documentatie                                Transect, Utrecht




 Autorisatie
 Naam                              Datum                           Paraaf
 Drs. A.J. Wullink                 10-03-2016
 Senior prospector




ISSN: 2211-7067



© Transect, Utrecht

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of
op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

Transect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de
adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

                                                                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                               Australiëlaan 5-a                T: 030-7620705
                                               3526 AB Utrecht                  F: 030-7620706
                                                                                E: informatie@transect.nl




Samenvatting

In opdracht van AGEL Adviseurs heeft Transect in maart 2016 een archeologisch vooronderzoek
uitgevoerd in een plangebied aan de Slotenseweg 11 in Nistelrode (gemeente Bernheze). De
aanleiding voor het onderzoek vormt het opstellen van een bestemmingsplan voor de locatie die
onder meer de uitbreiding van de aldaar gevestigde businessclub The Duke in het plangebied mogelijk
moet maken.

In het plangebied is volgens het vigerend bestemmingsplan echter sprake van een hoge
archeologische verwachting. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen
archeologisch vooronderzoek nodig is.

Op basis van het vooronderzoek is vastgesteld dat het plangebied een lage verwachting heeft op de
aanwezigheid van archeologische resten. Dit is gebaseerd op de aanwezigheid van een hoge mate van
verstoring van de oorspronkelijke bodemopbouw in het plangebied. Daarmee is de kans op
archeologische resten uit de periode Laat-Paleolithicum-Late Middeleeuwen klein. De aangetroffen
verstoringen hangen samen naar verwachting onder andere samen met de aanleg van het Kamp
Donzel, dat in 1944 in en rondom het plangebied is gesticht. Van dit kamp kunnen zich in de bodem
resten bevinden. Op basis van een ontwerptekening van het kamp betreffen het met name resten van
infrastructuur en open ruimtes. Het kamp heeft daarbij als complex wel een zekere
herinneringswaarde, maar de vraag hierbij is in hoeverre behoud van eventuele resten ervan in de
bodem ter plaatse van het plangebied hieraan bijdragen.

Advies
Het plangebied heeft een lage archeologische verwachting. Op grond hiervan zijn ten aanzien van de
herontwikkeling geen aanvullende maatregelen noodzakelijk voor wat betreft het behoud van
archeologische waarden. Wel geldt als er tijdens de graafwerkzaamheden toch zaken aan het licht
komen, deze op grond van de Monumentenwet artikel 51 bij de gemeente dienen te worden gemeld.
Dit zou met name gelden op het moment bijzondere zaken/vondsten worden aangetroffen, die
verband houden met het voormalige Kamp Donzel.

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het
bevoegd gezag (de gemeente Bernheze) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met
eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.




                                                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoud

1.   Aanleiding                                                        1

2.   Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek                  2

3.   Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied                      3

4.   Planvorming en consequenties toekomstig gebruik                   4

5.   Beleidskader                                                      5

6.   Landschap, geomorfologie en bodem                                 6

7.   Archeologische verwachting en bekende waarden                     8

8.   Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen         10

9.   Gespecificeerde archeologische verwachting                        15

10. Resultaten veldonderzoek                                           16

11. Beantwoording onderzoeksvragen                                     18

12. Conclusie en Advies                                                19

13. Geraadpleegde bronnen                                              20



Bijlage 1: Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Bernheze   21

Bijlage 2: Geomorfologische kaart                                      22

Bijlage 3: Hoogtekaart                                                 23

Bijlage 4: Bodemkaart                                                  24

Bijlage 5: Archeologische waardenkaart                                 25

Bijlage 6: Boorpuntenkaart                                             26

Bijlage 6: Foto’s van de boringen                                      27

Bijlage 7: NEN 5104                                                    28

Bijlage 8: Boorbeschrijvingen                                          29




                                                                        5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1. Aanleiding
                                                       1
In opdracht van AGEL Adviseurs heeft Transect in maart 2016 een archeologisch vooronderzoek
uitgevoerd in een plangebied aan de Slotenseweg 11 in Nistelrode (gemeente Bernheze). De
aanleiding voor het onderzoek vormt het opstellen van een bestemmingsplan voor de locatie die
onder meer de uitbreiding van de aldaar gevestigde businessclub The Duke in het plangebied mogelijk
moet maken.

In het plangebied is volgens het vigerend bestemmingsplan echter sprake van een hoge
archeologische verwachting. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen
archeologisch vooronderzoek nodig is.

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA), versie 3.3.




1
 Transect Archeologie beschikt over een opgravingsvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet, verleend door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
                                                                                                                    1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een
archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase.

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische
verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de
archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat
binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het
centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) is opgenomen. Aanvullende
(cultuur)historische informatie is verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om
inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart
en beschikbaar geologisch-geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze gegevens zijn
aangevuld met relevante informatie uit achtergrondliteratuur en van lokale amateurs of verenigingen.

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de
gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke
bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de
landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan
een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt
was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een
booronderzoek (IVO-O).

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de
volgende vragen:
    Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen?

    Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en
     hoe diep liggen deze?

    In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie,
     afdekkend substraat)?

    Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren
     in laag, middelhoog en hoog?

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico
dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van
de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het
kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over
de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve)
kwaliteit van archeologische waarden. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van
de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.3 (KNA 3.3). Het inventariserend veldonderzoek
is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.3 (KNA
3.3).




                                                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied

Gemeente                                              Bernheze
Plaats                                                Nistelrode
Toponiem                                              Slotenseweg 11
Kaartblad                                             45E
Centrumcoördinaat                                     166.965 / 414.308



Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het
onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen
plaatsvinden. Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende
gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de archeologische,
(cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het onderzoeksgebied beslaat in dit
geval een straal van circa 500 meter rond het plangebied.

Het plangebied omvat een toekomstig bouwvlak ten westen van het bestaande clubgebouw van de
golfclub The Duke aan de Slotenseweg 11 in Nistelrode (gemeente Bernheze). De ligging ervan is
                                                                                 2
weergegeven in figuur 1. Het plangebied beslaat een oppervlak van circa 1.600 m , waarbinnen een
uitbreiding van het clubgebouw is gepland. De exacte plannen voor het gebied zijn nader omschreven
in hoofdstuk 4. Ten tijde van dit onderzoek lag het plangebied braak en stonden er enkele bomen.




            Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen aangegeven).



                                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik

Kader                                              Opstellen bestemmingsplan
Planvorming                                        Uitbreiding clubgebouw
Bodemverstorende werkzaamheden                     Graafwerkzaamheden



In het plangebied zal het huidige clubgebouw van Golfclub The Duke met een congresruimte en enkele
hotelkamers worden uitgebreid. Om deze plannen te realiseren dient in de eerste instantie een
bestemmingsplan te worden gewijzigd van bestemming ‘natuur’ naar bestemming ‘sport – golfbaan 1’
(figuur 2)

Hoe exact de nieuwe bebouwing eruit komt te zien is vooralsnog niet bekend. Hiermee is ook de
exacte mate van verstoring van de bodem in het plangebied onbekend. Naar verwachting zal er wel
grondverzet in het gebied plaatsvinden, waarbij eventueel aanwezige archeologische waarden worden
aangetast.




        Figuur 2: Toekomstig bouwvlak in het bestemmingsplan.




                                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5. Beleidskader

Onderzoekskader                             Bestemmingsplanwijziging
Beleidskader                                Bestemmingsplan
                                                  2
Onderzoeksgrens                             250 m en dieper dan 40 cm –Mv



In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed
ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar
het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de
Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat
een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de
Woningwet. Vanuit de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bestond al een verplichting om bij de
voorbereiding van bestemmingsplannen alle ter zake doende belangen mee te wegen. In feite is de
Wamz een concrete invulling en verdere verbreding van deze verplichting.

Het archeologiebeleid van de gemeente Uden inzake het plangebied staat verwoord in het
bestemmingsplan Golfbaan De Hooge Vorssel Bernheze uit 2014. Bij het opstellen van dit
bestemmingsplan maakte onderhavig plangebied deel uit van een groter plangebied, waardoor het
betrokken is bij een eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn in het
bestemmingsplan verwerkt. Hierin maakt onderhavig plangebied deel uit van een zone met een hoge
archeologische verwachtingswaarde die op grond van dat onderzoek is toegekend. In deze zone zou in
een zo vroeg mogelijke fase van de planvorming een (inventariserend) archeologisch onderzoek
moeten worden uitgevoerd. Voor het plangebied zijn in het bestemmingsplan vrijstellingsgrenzen
                                                                                   2
geformuleerd. Voor het plangebied geldt dat initiatieven die kleiner zijn dan 250 m en waarbij
bodemingrepen niet dieper reiken dan 40 cm –Mv zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Omdat
de voorgenomen ingreep de vrijstellingsgrenzen voor dit gebied overschrijdt, geldt op basis van het
bestemmingsplan een archeologische onderzoeksplicht.




                                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>6. Landschap, geomorfologie en bodem

Archeoregio                                          Brabants zandgebied
Geomorfologie                                        Plateau-achtige horst
Maaiveld                                             26,0 m NAP
Bodem                                                Haarpodzolgrond
Grondwater                                           GWT-VII*


Landschapsgenese
Het plangebied ligt landschappelijk gezien in het Zuid-Nederlandse zandgebied en maakt deel uit van
de Peelhorst. De Peelhorst is een tektonisch actief stijgingsgebied ten oosten van de Peelrandbreuk,
dat bestaat uit een serie tot verschillende hoogten opgeheven schollen. Direct ten westen van Uden
begint de Centrale Slenk. Dit is een door tektonische bewegingen ontstane laagte, waar de
rivierafzettingen diep zijn weggezakt en begraven liggen onder een metersdik pakket jongere
afzettingen. In het plangebied liggen grindrijke rivierafzettingen uit het Laat-Tertiair en het Pleistoceen
naar verwachting relatief dicht aan het oppervlak. Deze afzettingen zijn onder invloed van voorlopers
van de Maas in het gebied afgezet, waarvan de minst diep gelegen afzettingen geologisch gezien
behoren tot de Formatie van Beegden (Stiboka, 1976; De Mulder e.a., 2003). Deze zijn in het midden
van het Pleistoceen gevormd (Berendsen, 2005; Westerhoff en Weerts, 2003).

Vanaf het midden van het Pleistoceen hield de fluviatiele invloed in het gebied op (circa 850.000 jaar
geleden). Als gevolg van een zeer koud klimaat traden toen verstuivingen van zand op, met name
gedurende de koudste perioden van de laatste ijstijd, het Weichselien (circa 120.000 tot 10.000 jaar
geleden). Het zand verstoof door sterke winden vanuit de drooggevallen beddingen van beken en
rivieren en vanuit het drooggelegen Noordzee-bekken. Er was vanwege het barre klimaat geen
vegetatie aanwezig die dergelijke verstuivingen kon voorkomen. Het zand werd als dekzand in een
dunne deken op de oude rivierafzettingen van de Peelhorst afgezet in welvingen, kleine ruggen en
vlakten. Grote dekzandruggen zijn er niet, aangezien op de relatief hoger gelegen Peelhorst weinig
sprake was van luwte zodat het dekzand kon worden ingevangen. Het meeste dekzand werd even
verder in de Centrale Slenk afgezet.

Vanaf het begin van het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden) trad een drastische klimaatsverbetering
op. De gemiddelde jaartemperaturen stegen en het werd vochtiger waardoor vegetatiegroei kon
toenemen. Hierdoor werd de zandverstuiving aan banden gelegd en trad in de top van het dekzand
bodemvorming op (podzolering). In de lagere gebiedsdelen rondom de koppen en ruggen stroomden
beken en kon als gevolg van de vernatting veenvorming optreden.

Geomorfologie
Volgens de geomorfologische kaart van Nederland ligt het plangebied op een plateau-achtige horst,
waar oude, pleistocene rivierafzettingen direct aan het maaiveld liggen (kaartcode 4F1, bijlage 2). De
ligging op een plateau valt eveneens af te leiden aan de relatief hoge ligging van het maaiveld op het
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) ten opzichte van de directe omgeving (bijlage 3). Ten
zuidwesten van het plangebied ligt het maaiveld significant lager, hetgeen vermoedelijk het gevolg is
van (afwateringsdalen naar) de Centrale Slenk ten westen van de Peelrandbreuk. Rondom het
plangebied zijn op verschillende plaatsen laagtes waargenomen, die perceels- of vlakgebonden lijken.
Ze zijn vermoedelijk het gevolg van afgravingen of ontgrondingen, zoals ook op de geomorfologische
kaart staat aangegeven.

                                                                                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bodem en grondwater
Volgens de bodemkaart zijn in het plangebied haarpodzolgronden te verwachten (bodemkaartcode
Hd30, bijlage 4). Deze bodems hebben zich in grof zand kunnen ontwikkelen. Haarpodzolgronden zijn
relatief hoog gelegen en relatief arme zandgronden met een enkele centimeters dikke humeuze
bovengrond, waaronder een loodzandlaag van circa 10-20 cm dik aanwezig is (E-horizont). Daaronder
kan een bruin gekleurde inspoelingslaag, die deze kleur verkregen heeft als gevolg van de inspoeling
van humusstoffen (een humuspozol-B horizont). Deze gronden zijn kenmerkend voor gebieden waar
oorspronkelijk hoge heidevelden lagen, die vrijwel allemaal ontgonnen zijn.

In het plangebied geldt een grondwatertrap VII*. Dit betekent over het algemeen dat er sprake is van
relatief hoge en droge gronden, waar de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) beneden 80 cm
–Mv ligt en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) beneden 120 cm –Mv voor kan komen. De
‘*’ verwijst naar gecontroleerde omstandigheden. Voor een grondwatertrap VII bestaat de
verwachting dat (onverbrande) organische resten nagenoeg volledig gedegradeerd zijn. De
grondwaterstanden hebben naar verwachting weinig invloed gehad op anorganische resten, zodat
deze naar verwachting juist goed geconserveerd zullen zijn gebleven.




                                                                                                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>7. Archeologische verwachting en bekende waarden

Wettelijk beschermd monument                       Nee
AMK terrein                                        Nee
Verwachting gemeentelijke kaart                    Hoog
Archeologische waarden en/of informatie            Nee


Archeologische verwachting
Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en is ook niet
opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Op de gemeentelijke verwachtingskaart
is aan het plangebied een hoge archeologische verwachting toegekend (bijlage 1). Vermoedelijk is
deze verwachting gebaseerd op de ligging van het plangebied in een zone met haarpodzolgronden,
relatief hoog in het landschap. Dit beeld wijkt af ten opzichte van de Indicatieve Kaart Archeologische
Waarden (IKAW). Hierop is aan het plangebied een lage archeologische verwachting toegekend
(bijlage 5).

Bekende waarden
In het plangebied zijn voor zover bekend in het verleden geen archeologische waarnemingen gedaan.
Wel heeft eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden ten behoeve van het uitbreiden van de
golfbaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat in het onderzochte gebied sprake was van een hoge
archeologische verwachting ten gevolge van het aantreffen van een oude akkerlaag in de ondergrond
(onderzoeksmelding 24.707). Het plangebied is in dit onderzoek wel betrokken bij het archeologisch
bureauonderzoek, maar verder is er niet meer naar gekeken, omdat het onderzoek zich meer richtte
op een uitbreiding in het noordoosten van de golfbaan (Ellenkamp, 2007).

Ook rondom het plangebied hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden:
     Op 500 m ten noorden van het plangebied is in het kader van de uitbreiding van de golfbaan
        een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is een divers beeld
        vastgesteld van verstoorde en intacte bodems, waarbij aan de intacte gebiedsdelen
        aanvullende maatregelen zijn voorgesteld. De intactheid van de bodem vormde namelijk hier
        aanleiding te veronderstellen dat er nog archeologische resten aanwezig zouden zijn
        (onderzoeksmelding 52.904, Ellenkamp, 2012).
     Ten zuiden van het plangebied – op een afstand van 350 m – heeft aan het Runneke eveneens
        archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden (onderzoeksmelding 55.389). Uit dit onderzoek
        is gebleken dat de bodem in het hele plangebied is afgetopt en dat daarmee eventueel
        aanwezige archeologische resten zijn verdwenen (Buesink, 2012).

Van vondsten of vindplaatsen is in de directe omgeving van het plangebied geen sprake. De
onbekendheid met en het ontbreken van vindplaatsen in het gebied sluit de aanwezigheid van
archeologische resten evenwel niet uit. Het plangebied maakt landschappelijk gezien namelijk deel uit
van een interessant gebied, aangezien ten oosten van het plangebied de relatief hoog en droog
gelegen Peelhorst ligt en ten westen de lagere en nattere Centrale Slenk. De ligging van het plangebied
in het breukgebied betekent dat op korte afstand sprake is van grote veranderingen in reliëf en
vochthuishouding die op allerlei manieren mogelijkheden tot nederzetting en landgebruik boden.
Daarentegen bood dit landschap door het voorkomen van lokaal sterke reliëfverschillen een sacraal
landschap voor rituelen en begravingen. Deze gedachte vloeit voort dat de horst prominente
zichtlocaties bood, waarop graven als monument in het landschap goed te zien waren. Ook
                                                                                                      8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>aangrenzende natte depressies waren interessant voor bijvoorbeeld offerrituelen. In de wijdere
omgeving van het plangebied zijn bij zandafgravingen ter plaatse van de voormalige vuilstort urnen en
urnfragmenten gevonden, die wel degelijk op menselijke activiteiten in het gebied wijzen.




                                                                                                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen

Historische bebouwing                                Nee
Historisch gebruik                                   Heide
Huidig gebruik                                       Bos-Natuur
Bodemverstoringen                                    Als gevolg van de aanwezigheid van een kamp


Historische situatie
Het plangebied heeft altijd in het buitengebied van Nistelrode gelegen, ten noorden van de kern
Kleinwijk. Op basis van historisch kaartmateriaal is vastgesteld dat het plangebied in ieder geval in het
                 e
begin van de 19 eeuw begroeid was met heide (beeldbank.cultureelerfgoed.nl, de kadastrale Minuut
                                                                              e
uit 1811-1832). Het was in die tijd onbebouwd. In de tweede helft van de 19 en eerste helft van de
   e
20 eeuw bleef het plangebied onbebouwd, hoewel de heide plaatsmaakte voor bos (naaldbos, figuur
3). Er verschijnt daarbij een rationeel wegenpatroon in het bos, waarbij in het oostelijk deel van het
plangebied een weg is komen te liggen (figuur 4 en 5).
                                 e
Pas in de tweede helft van de 20 eeuw veranderde het beeld ter plaatse van het plangebied. In 1944
werd nabij Donzel tijdens de Duitse bezetting een werkkamp gebouwd ten behoeve van de
Nederlandse Arbeidsdienst. Hier werden mannen uit met name Noord- Nederland tewerkgesteld.
Vanuit hier werden in de omgeving van het plangebied verschillende werkverschaffingsprojecten
uitgevoerd, waaronder met name zandafgravingen. Het kamp zou op basis van ooggetuigen met name
uit houten barakken en afrasteringen bestaan. Een tekening van de inrichting van het kamp is
afkomstig uit het Noord-Brabants archief (figuur 6). Hierop is te zien dat het plangebied zelf deels op
de toegangsweg gelegen is met in het westen de voormalige bureelsbarak (telegraaf e.d.). Nadat het
kamp op een ochtend in september-oktober 1944 verlaten was, is het volgens een ooggetuige-verslag
geplunderd, waar alle spullen van waarde (dekens, kleding, hout, etc.) door de bevolking van Kleinwijk
is meegenomen (bron: Heemkundekring Nistelvorst).

In het najaar van 1944 is het gebied bevrijd en werden evacuees uit Groesbeek uit Donzel in het kamp
ondergebracht. Daarna is het tot 1955 in gebruik geweest als opleidingscentrum voor de politie. Vanaf
toen zijn in het kamp Molukkers ondergebracht (Woonoord Donzel). De Molukkers, Keiezen en
Tinimbarezen, waren voormalige KNIL-militairen en hun families. De opbouw van dit kamp, met
daaromheen verschillende gebouwen en infrastructuur is te zien op de topografische kaart van 1960
en komt nog overeen met die van de oorspronkelijke inrichting van het kamp (figuur 7). In de periode
erna verdwenen de gebouwen (figuur 8). De golfbaan is uiteindelijk in 1990 aangelegd, waarbij tevens
het bestaande gebouw ten oosten van het plangebied is gebouwd. Die situatie is sindsdien niet meer
veranderd.




                                                                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Huidig gebruik en bodemverstoringen
Het plangebied is altijd onbebouwd geweest, ook in de tijd toen het deel uitmaakte van het Kamp
Donzel. Wel zijn er verschillende infrastructuren aanwezig en zal de aanleg van het kamp naar
verwachting bijgedragen hebben aan omwerkingen van de bodem ter plaatse van het plangebied. In
hoeverre is echter niet bekend.
     Bouwtekeningen van het kamp om de omvang van de verstoring te bestuderen zijn er niet,
        maar de verwachting is dat de gebouwen in ieder geval tot in het rivierzand zijn uitgegraven.
        Hoe diep dit exact is, is niet duidelijk.
     De inrichting van het huidige golfterrein zal eveneens tot bodemingrepen hebben geleid. Er is
        in en rondom het plangebied kunstmatig reliëf aanwezig dat hierop wijst (zie bijlage 3).
     Het plangebied staat niet als ontgrond gebied gekarteerd op de Ontgrondingenkaart van de
        provincie Noord-Brabant (2005).
     Er is ten aanzien van milieuverontreinigingen of saneringen, die geleid hebben tot
                                                  TM
        bodemverstoringen, in het Bodemloket geen informatie aanwezig.




                                                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Figuur 3: Uitsnede van een topografische kaart uit 1875. Het plangebied is met rode
lijnen weergegeven.




Figuur 4: Uitsnede van een topografische kaart uit 1900. Het plangebied is met rode
lijnen weergegeven.                                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Figuur 5: Uitsnede van een topografische kaart uit 1925. Het plangebied is met rode
lijnen weergegeven.




Figuur 6: Inrichtingstekening van het Kamp Donzel uit 1944 (bron: bhic)
                                                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Figuur 7: Uitsnede van een topografische kaart uit 1960. Het plangebied is met rode
lijnen weergegeven.




Figuur 8: Uitsnede van een topografische kaart uit 1985. Het plangebied is met rode
lijnen weergegeven.                                                                   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>9. Gespecificeerde archeologische verwachting

Kans op archeologische waarden                     Hoog
Periode                                            Laat-Paleolithicum – Late Middeleeuwen
                                                   Nieuwe tijd: werkkamp v.a. 1944
Complextypen                                       Nederzettingen, sporen van landgebruik,
                                                   grafvelden
Stratigrafische positie                            In de top van oude rivierafzettingen



Het plangebied ligt op een plateau-achtige horst. Binnen dit gebied zijn zwakke glooiingen aanwezig,
hetzij gevormd door tektoniek, hetzij door dekzandreliëf. Deze hogere, relatief droog gelegen delen en
daaraan gekoppelde landschapsgradiënten naar de nattere gebiedsdelen toe hebben archeologisch
gezien de meeste potentie. Op grond van de ouderdom van de verwachte afzettingen in het gebied,
kunnen theoretisch gezien vindplaatsen uit de periode Laat-Paleolithicum – Late Middeleeuwen
aanwezig zijn. In de directe omgeving van het plangebied zijn vooralsnog geen archeologische resten
gevonden die op gebruiksmogelijkheden van het gebied in bepaalde perioden wijzen. Wel heeft in het
plangebied vanaf 1944 een werkkamp gelegen ten behoeve van tewerkstelling. Van dit kamp zullen in
het plangebied ook sporen te verwachten zijn, evenals sporen van moderne vergraving in de
oorspronkelijke bodemopbouw.

Stratigrafische positie
Het archeologisch relevante niveau ligt direct onder het maaiveld en wordt gevormd door de top van
de pleistocene rivierafzettingen, mogelijk bedekt met een dunne laag dekzand. Deze rivierafzettingen
bestaan hoofdzakelijk uit matig grof, slecht gesorteerd zand met grind. Ze kunnen eveneens begraven
liggen onder een dun humeus dek (bouwlanddek). In de top van de rivierafzettingen kunnen
bodemhorizonten of restanten daarvan aanwezig zijn, die indicatief zijn voor zowel de aanwezigheid
en diepteligging van archeologische resten alsook de mate van intactheid ervan (cultuurlagen,
podzolering). Daarentegen hebben naar verwachting bodemverstorende activiteiten in het plangebied
plaatsgevonden als gevolg van de aanleg van het werkkamp. Deze kunnen de intactheid van de bodem
in het plangebied negatief hebben beïnvloed en daarmee ook de gaafheid van eventuele ((pre-
)historische) archeologische resten.

Complextypen
In het plangebied worden nederzettingsterreinen verwacht, maar ook sporen van landgebruik of
grafvelden kunnen aanwezig zijn. Wat betreft het Laat-Paleolithicum – Neolithicum kunnen op de
randen van glooiingen zogenaamde extractiekampen, seizoensgebonden plekken waar
jagers/verzamelaars gedurende een korte tijd verbleven, aanwezig zijn. Dergelijke plekken kenmerken
zich door een strooiing van bekapte stukken vuursteen en (eventueel) haardkuilen. Uit de latere
perioden bestaat de kans op het voorkomen van erven, bestaande uit een boerderij, bijgebouwen en
waterputten. Deze terreinen kunnen zich kenmerken door een aaneengesloten archeologische laag,
die op grond van kleur verschilt van de oorspronkelijk aanwezige lagen of een dichte
vondstenstrooiing. De vorming hiervan hangt met name af van de langdurigheid van eventuele
bewoning op die plek. Kortstondige bewoning, sporen van landgebruik en grafvelden zullen zich
namelijk juist kenmerken door grondsporen en verkleuringen in de bodem en in veel mindere mate
door de aanwezigheid van vondstmateriaal. Vanwege onbekendheid met de ondergrond in het
plangebied is het middels boringen onderzocht om inzicht te krijgen in de bodemopbouw, de mate van
intactheid ervan en de eventuele aanwezigheid van archeologische resten.

                                                                                                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>10. Resultaten veldonderzoek

Onderzoeksmethodiek
Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in
het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een karterend
booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn gebruikt om de mate van intactheid van de bodem te
bepalen en inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de exacte landschappelijke ligging van het
plangebied. In totaal zijn in het plangebied 5 boringen gezet (boring 1 tot en met 5).

De boringen zijn handmatig gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Van
De opgeboorde monsters zijn handmatig verbrokkeld, versneden en doorzocht op de aanwezigheid
van archeologische indicatoren (zoals bot, aardewerk, baksteen, bewerkt vuursteen en houtskool). De
boringen zijn beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Deze beschrijvingen zijn terug te vinden in bijlage 8.

De boringen zijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld in het plangebied. De ligging van de boringen is
opgenomen in bijlage 6. De hoogteligging ten opzichte van NAP van de boorpunten is afgeleid van het
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, www.ahn.nl).

Veldwaarnemingen
Ten tijde van het veldonderzoek ligt het plangebied braak. Er staan enkele bomen en er is enig reliëf
aanwezig als gevolg van grondhopen en aangelegde wadi’s. Centraal in het plangebied ligt een
voormalig verhard pad. Ten oosten van het plangebied bevindt zich het huidige clubgebouw. Deze
staat op een verhoging van circa 3,0 m en steekt ruim boven het plangebied uit. Foto’s van het
plangebied ten tijde van het veldonderzoek zijn weergegeven in figuur 7.




Figuur 7: Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek.




                                                                                                        16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Lithologie en bodemopbouw
De laagopbouw in het plangebied is lithologisch eenduidig. Onder in de boringen is zwak tot matig
siltig zand aanwezig, dat over het algemeen geel, wit of grijs van kleur is. Het kenmerkt zich door de
aanwezigheid van veel grind, waardoor het sediment te typeren is als pleistocene rivierafzettingen.
Daarbij karakteriseert het zand zich door een mediane korrelgrootte van 300-420 µm (code “zg”,
bijlage 9). In de top van de pleistocene afzettingen zijn geen sporen van oude bodemvorming
aanwezig. In boring 1 en 5 is alleen sprake van de aanwezigheid van roestvlekken in het sediment, die
over het algemeen wijzen op grondwaterwisselingen in de rivierafzettingen. Bovenop de pleistocene
afzettingen ligt een pakket over het algemeen matig humeus zand. Het pakket kenmerkt zich daarbij
door een bonte afwisseling van kleuren als gevolg van een omwoeling van verschillende
laagpakketten. In totaal is het pakket circa 45 tot 110 cm dik en vermoedelijk ontstaan als gevolg van
omwerking c.q. verstoring van de bodem. Getuige het voorkomen van moderne baksteenfragmenten
is deze omwerking recent. Het is zeer waarschijnlijk dat het samenhangt met de voormalige ligging van
Kamp Donzel.

Archeologische indicatoren
Er zijn geen archeologische indicatoren in de opgeboorde grondmonsters waargenomen.

Archeologische interpretatie
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is vastgesteld dat de verwachting op archeologische
nederzettingsresten in het plangebied over het algemeen laag is. Deze lage verwachting is gebaseerd
op de sterke mate van omwerking van het natuurlijk bodemprofiel, waardoor de kans op intacte
archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum-Late Middeleeuwen klein is.

Wel kunnen zich in de bodem resten van het voormalig tewerkstellingskamp en woonoord Donzel
bevinden, dat vanaf 1944 in het plangebied aanwezig is geweest. Op basis van een ontwerptekening
van het kamp betreffen het met name resten van infrastructuur en open ruimtes. Het kamp heeft
daarbij als complex wel een zekere herinneringswaarde, maar de vraag hierbij is in hoeverre behoud
van eventuele resten ervan in de bodem ter plaatse van het plangebied hieraan bijdragen.




                                                                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>11. Beantwoording onderzoeksvragen

1.   Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen?
     Het plangebied ligt op een plateau-achtige horst, waarvan de ondergrond bestaat uit grindrijke
     pleistocene rivierafzettingen.

2.   Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en
     hoe diep liggen deze?
     De top van de pleistocene afzettingen vormt binnen de grenzen van het plangebied het
     potentieel archeologische niveau. De top van deze afzettingen bevindt zich op een diepte
     tussen 45 en 110 cm –Mv en is als gevolg van latere graafwerkzaamheden volledig verstoord
     geraakt.

3.   In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie,
     afdekkend substraat)?
     Archeologisch gezien is de bodem niet meer intact. De bodem is vermoedelijk als gevolg van
     graafwerkzaamheden (mogelijk ten behoeve van de aanleg van Kamp Donzel) verstoord
     geraakt. Van het werkkamp zelf kunnen nog wel resten in de bodem aanwezig zijn.

4.   Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te
     differentiëren in laag, middelhoog en hoog?
     Het plangebied heeft in zijn geheel een lage archeologische verwachting op de aanwezigheid
     van archeologische resten uit de periode Laat Paleolithicum – Late Middeleeuwen, omdat de
     bodem volledig verstoord is. Wel kunnen zich in de bodem resten van het voormalig
     tewerkstellingskamp en woonoord Donzel bevinden, dat vanaf 1944 in het plangebied
     aanwezig is geweest. Op basis van een ontwerptekening van het kamp betreffen het met name
     resten van infrastructuur en open ruimtes. Het kamp heeft daarbij als complex wel een zekere
     herinneringswaarde, maar de vraag hierbij is in hoeverre behoud van eventuele resten ervan in
     de bodem ter plaatse van het plangebied hieraan bijdragen.




                                                                                                  18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>12. Conclusie en Advies

Conclusie
Op basis van het vooronderzoek is vastgesteld dat het plangebied een lage verwachting heeft op de
aanwezigheid van archeologische resten. Dit is gebaseerd op de aanwezigheid van een hoge mate van
verstoring van de oorspronkelijke bodemopbouw in het plangebied. Daarmee is de kans op
archeologische resten uit de periode Laat-Paleolithicum-Late Middeleeuwen klein. De aangetroffen
verstoringen hangen samen naar verwachting onder andere samen met de aanleg van het Kamp
Donzel, dat in 1944 in en rondom het plangebied is gesticht. Van dit kamp kunnen zich in de bodem
resten bevinden. Op basis van een ontwerptekening van het kamp betreffen het met name resten van
infrastructuur en open ruimtes. Het kamp heeft daarbij als complex wel een zekere
herinneringswaarde, maar de vraag hierbij is in hoeverre behoud van eventuele resten ervan in de
bodem ter plaatse van het plangebied hieraan bijdragen.

Advies
Het plangebied heeft een lage archeologische verwachting. Op grond hiervan zijn ten aanzien van de
herontwikkeling geen aanvullende maatregelen noodzakelijk voor wat betreft het behoud van
archeologische waarden. Wel geldt als er tijdens de graafwerkzaamheden toch zaken aan het licht
komen, deze op grond van de Monumentenwet artikel 51 bij de gemeente dienen te worden gemeld.
Dit zou met name gelden op het moment bijzondere zaken/vondsten worden aangetroffen, die
verband houden met het voormalige Kamp Donzel.

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het
bevoegd gezag (de gemeente Bernheze) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang met
eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.




                                                                                                  19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>13. Geraadpleegde bronnen

Archeologische kaarten en databestanden:
 Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort,
   2007.
 Archeologisch Informatie Systeem II (Archis2), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE),
   Amersfoort, 2007.
 Beleidskaart van de gemeente Bernheze
 Ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant (2005)
 www.ahn.nl
 www.bhic.nl
 www.ruimtelijkeplannen.nl
 www.topotijdreis.nl
 beeldbank.cultureelerfgoed.nl
 www.bodemloket.nl
 www.bodemdata.nl
 bagviewer.geodan.nl
 www.nistelvorst.nl



Literatuur:
 Bakker, H. de, 1966. De subgroepen van het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland. In:
    Boor en Spade.
 Bakker, H. de en J. Schelling, 1989. Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De hogere
    niveaus. Wageningen.
 Bakker, H. de en J. Schelling, 1989. Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De hogere
    niveaus. Wageningen.
 Berendsen, H.J.A., 2005. De vorming van het land. Assen (Fysische geografie van Nederland).
    Vierde, geheel herziene druk.
 Buesink, A., 2012. Het Runneke te Nistelrode. BAAC-rapport V.12-0446, ‘s-Hertogenbosch
 Ellenkamp, G.H., 2007. Onderzoeksgebied De Hooge Vorssel, Nistelrode. Archeologisch
    vooronderzoek: een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase).
    RAAP-rapport.
 Ellenkamp, G.H., 2012. Uitbreiding Golfbaan De Hooge Vorssel, Nistelrode (gemeente Bernheze),
    RAAP-rapport 2449. Weesp.
 Mulder, E.F.J., M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff en T.E. Wong, 2003. De ondergrond van
    Nederland. Houten.
 Stiboka, 1976. Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50.000. Toelichting bij de kaartbladen 45 Oost
    ’s-Hertogenbosch en 46 West/Oost Wageningen, Stichting voor Bodemkartering.
 Westerhoff, W.E. en H.J.T. Weerts, 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid Formatie van
    Beegden. NITG-Utrecht.




                                                                                                 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Bernheze




                                                                       21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Geomorfologische kaart




                                    22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Hoogtekaart




                         23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Bodemkaart




                        24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Archeologische waardenkaart




                                         25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Boorpuntenkaart




                             26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Foto’s van de boringen
Hieronder volgen opnames van de boringen. De boorkernen op onderstaande foto’s zijn van rechts naar links uitgelegd, waarbij de
onderkanten van de boringen naar boven wijzen (per 50 cm).




Opname van boring 1




Opname van boring 3




                                                                                                                                  27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 7: NEN 5104

Textuurindeling (NEN 5104)
Hoofdnaam           Toevoeging [Org,          Gradiënt toevoeging          Laaggrens
                    Gr]
LG = grind          g = grindig               1 = zwak                     dif = diffuus
Z = zand            z = zandig                2 = matig                    gel = geleidelijk
L = leem            s = siltig                3 = sterk                    sch = scherp
K = klei            k = kleiig                4 = uiterst
V = veen            h = humeus
                    m = mineraalarm

Karakteristieken en plantenresten
VAM (amorfiteit)      Plantenresten (plr)         Consist(entie)         M50 (mediaan)         Alleen voor zand
1 = Zwak amorf        ri = riet                   ST = stevig            75-105                uiterst fijn
2 = Matig amorf       ho = hout                   MST = matig stevig     105-150               zeer fijn
3 = Sterk amorf       ze = zegge                  MSL = matig slap       150-210               matig fijn
                      wo – wortels                SL = slap              210-300               matig grof
                      plr = ongedef.              ZSL = zeer slap        300-420               grof
                                                                         420-600               zeer grof

Nieuwvormingen en grondwater
Ca (kalkgehalte, CaCO3)   Fe (roestvlekken)            Oxidatie/reductie [o/r]   GW (grondwater)
1 = afwezig               1 = afwezig                  o = oxidatie              GW = grondwater
2 = matig kalkhoudend     2 = ijzerhoudend             or = oxidatie/reductie    GHG = gem. hoogste
                                                                                 grondwaterstand
3 = kalkhoudend           3 = sterk ijzerhoudend       r = reductie              GLG = gem. laagste
                                                                                 grondwaterstand


Classificatie en interpretatie
Bodemhorizont (Hor.; volgens De      Monstername (M)                     Lithogenese (lith.)
Bakker & Schelling, 1989)
BHA                                  X (boring) – XXX {diepte in cm)     X = verstoord
BHB                                                                      TER = pleistocene rivierafzettingen
BHBC
BHC
…


Bijzonderheden
Archeologische indicatoren en afkortingen in de kolom ‘bijzonderheden’
Omg. = omgewerkt                      gr = grindje                    l = leem (verbrand)
Opg. = opgebracht                     st = steentjes                  b = bot
                                      fe-c = ijzerconcreties          aw = aardewerk
gg = goed gesorteerd                  mn-c = mangaanconcreties        vs = vuursteen
mg = matig gesorteerd                 mn = Mangaan                    bakst = baksteen/puin
sg = slecht gesorteerd                spi = spikkel (+ kleur)         fos = fosfaat
                                      vl = vlekken (+ kleur)          hk = houtskool
                                      sch = schelpen
                                      bijm = bijmenging (+ text.)




                                                                                                                  28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 8: Boorbeschrijvingen




                                29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Projectnaam          Nistelrode, Slotenseweg 11                                                                                                                 Boorpuntnummer   1
Projectcode          16020047
Beschrijver:         T. Nales
Boormethode:         Edelman                                                                                Boordatum:       3-3-2016
Boordiameter:        7 cm                                                                                   CIS-code:     3991602100

X-coordinaat                 166,984                        GWS                     -                       Landgebruik       -
Y-coordinaat                 414,312                        Gt                      -                       Bodemkaart        -
Z-coordinaat                   12.8 m NAP                   GWS na boring           -                       Geom. kaart       -

Opmerking:           -



 [-Mv]    Textuur Org         VAM    Gr   plr      Kleur     Laaggrens   Consist.       M50   o/r Ca   Fe   GW      Hor   M       Lith.   Bijzonderheden
  10           Zs1       2     h2    -      -        br       scherp        -           mg    -   1    1      -       X   -        X      omg
  45           Zs1       2    h2|-   -      -     drbr|ge     scherp        -           mg    -   1    1      -       X   -        X      bakst, brokken zand
  55           Zs1       2      -    -      -     brgr|ge     scherp        -           zg    -   1    1      -       X   -        X      -
  120          Zs1       2      -    -      -      or|gr        EB          -           zg    -   1    2      -       C   -       TER     -


Projectnaam          Nistelrode, Slotenseweg 11                                                                                                                 Boorpuntnummer   2
Projectcode          16020047
Beschrijver:         T. Nales
Boormethode:         Edelman                                                                                Boordatum:       3-3-2016
Boordiameter:        7 cm                                                                                   CIS-code:     3991602100

X-coordinaat                 166,959                        GWS                     -                       Landgebruik       -
Y-coordinaat                 414,301                        Gt                      -                       Bodemkaart        -
Z-coordinaat                   12.8 m NAP                   GWS na boring           -                       Geom. kaart       -

Opmerking:           -



 [-Mv]    Textuur Org         VAM    Gr   plr      Kleur     Laaggrens   Consist.       M50   o/r Ca   Fe   GW      Hor   M       Lith.   Bijzonderheden
  40           Kz3       -     h3    -    wo      drgrbr      scherp        -           mg    -   1    1      -       X   -        X      omg
  45           Zs2       2     h2    -    wo       grbr       scherp        -           mg    -   1    1      -       X   -        X      omg
  110          Zs1       2     h2    -     -      wi|br       scherp        -           zg    -   1    2      -       X   -       TER     los, omgewoeld
  140          Zs1       2      -    -     -        wi          EB          -           zg    -   1    2      -       -   -       TER     -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Projectnaam          Nistelrode, Slotenseweg 11                                                                                                           Boorpuntnummer   3
Projectcode          16020047
Beschrijver:         T. Nales
Boormethode:         Edelman                                                                               Boordatum:       3-3-2016
Boordiameter:        7 cm                                                                                  CIS-code:     3991602100

X-coordinaat                 166,933                       GWS                     -                       Landgebruik       -
Y-coordinaat                 414,289                       Gt                      -                       Bodemkaart        -
Z-coordinaat                   12.8 m NAP                  GWS na boring           -                       Geom. kaart       -

Opmerking:           -



 [-Mv]    Textuur Org         VAM   Gr   plr      Kleur     Laaggrens   Consist.       M50   o/r Ca   Fe   GW      Hor   M       Lith.   Bijzonderheden
  60           Zs1       2     h2    -      -      brgr      scherp        -           mg    -   1    1      -       X   -        X      bakst
  90           Zs1       2     h2    -      -      grbr      scherp        -           mg    -   1    1      -       X   -        X      gevlekt
  110          Zs1       2      -    -      -       gr         EB          -           zg    -   1    1      -       C   -       TER     -


Projectnaam          Nistelrode, Slotenseweg 11                                                                                                           Boorpuntnummer   4
Projectcode          16020047
Beschrijver:         T. Nales
Boormethode:         Edelman                                                                               Boordatum:       3-3-2016
Boordiameter:        7 cm                                                                                  CIS-code:     3991602100

X-coordinaat                 166,945                       GWS                     -                       Landgebruik       -
Y-coordinaat                 414,310                       Gt                      -                       Bodemkaart        -
Z-coordinaat                   12.8 m NAP                  GWS na boring           -                       Geom. kaart       -

Opmerking:           -



 [-Mv]    Textuur Org         VAM   Gr   plr      Kleur     Laaggrens   Consist.       M50   o/r Ca   Fe   GW      Hor   M       Lith.   Bijzonderheden
  15           Zs1       2     h2    -      -     drbrgr     scherp        -           zg    -   1    1      -       X   -        X      -
  45           Zs1       2     h2    -      -       ge       scherp        -           zg    -   1    1      -       X   -        X      -
  100          Zs1       2     h2    -      -     drbrgr     scherp        -           zg    -   1    1      -       X   -        X      -
  120          Zs1       2      -    -      -       wi         EB          -           zg    -   1    2      -       C   -       TER     -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Projectnaam          Nistelrode, Slotenseweg 11                                                                                                                 Boorpuntnummer   5
Projectcode          16020047
Beschrijver:         T. Nales
Boormethode:         Edelman                                                                                Boordatum:       3-3-2016
Boordiameter:        7 cm                                                                                   CIS-code:     3991602100

X-coordinaat                 166,966                        GWS                     -                       Landgebruik       -
Y-coordinaat                 414,320                        Gt                      -                       Bodemkaart        -
Z-coordinaat                   12.8 m NAP                   GWS na boring           -                       Geom. kaart       -

Opmerking:           -



 [-Mv]    Textuur Org         VAM    Gr   plr      Kleur     Laaggrens   Consist.       M50   o/r Ca   Fe   GW      Hor   M       Lith.   Bijzonderheden
  10           Zs1       2     h2    -      -        br       scherp        -           mg    -   1    1      -       X   -        X      omg
  45           Zs1       2    h2|-   -      -     drbr|ge     scherp        -           mg    -   1    1      -       X   -        X      bakst, brokken zand
  55           Zs1       2      -    -      -     brgr|ge     scherp        -           zg    -   1    1      -       X   -        X      -
  120          Zs1       2      -    -      -      or|gr        EB          -           zg    -   1    2      -       C   -       TER     -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>