<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>K-WAARDE BEPALING RING-INFILTROMETING                                                                                                               BIJLAGE 5-4

project                                                Molenerf 2 Nistelrode
projectnummer                                          15228
boornummer                                             K4
voorverzadiging (liter)                                35
meetdatum                                              13 april 2016

h0                                   hoogte waterkolom start meting                                                           k-waarde        doorlatendheid
ht                                   hoogte waterkolom einde meting                                                        0,01 < k < 0,01    zeer slecht
y                                    gemiddelde waterstand                                                                 0,01 < k < 0,10    slecht
delta y                              daling waterstand na tijdsinterval                                                    00,1 < k < 0,50    matig
delta t                              tijdsinterval                                                                         00,5 < k < 1,00    redelijk
                                                                                                                           0,01 < k < 5,00    goed
                                                                                                                           0,05 < k > 5,00    zeer goed
                                          delta y
                                k=
                                          delta t

    waterstand                          waterstand        gemiddelde            tijd               tijd     tijdstraject     zakking              doorlatendheid
      begin                                eind           waterstand           begin              eind                      waterstand
        h0                                  ht                y                  t                   t        delta t        delta y                k-waarde
       cm                                  cm                cm                 min               min          min             cm                    m/dag

                     0,0                   1,0                 0,5              0                      1        1,0              1,0                  14,4
                     1,0                   1,9                 1,5              1                      2        1,0              0,9                  13,0
                     1,9                    3,0                 2,5              2                     3        1,0              1,1                  15,8
                     3,0                    4,0                 3,5              3                     4        1,0              1,0                  14,4
                     4,0                    4,9                 4,5              4                     5        1,0              0,9                  13,0
                     4,9                    5,9                 5,4              5                     6        1,0              1,0                  14,4
                     5,9                    6,7                 6,3              6                     7        1,0              0,8                  11,5
                     6,7                    7,4                 7,1              7                     8        1,0              0,7                  10,1
                     7,4                    8,3                 7,9              8                     9        1,0              0,9                  13,0
                     8,3                    9,9                 9,1              9                    11        2,0              1,6                  11,5
                     9,9                   11,1                10,5             11                    13        2,0              1,2                  8,6
                     11,1                  12,3                11,7             13                    15        2,0              1,2                  8,6
                     12,3                  12,9                12,6             15                    17        2,0              0,6                  4,3
                     12,9                  12,9                12,9             17                    19        2,0              0,0                  0,0
                     12,9                  12,9                12,9             19                    21        2,0              0,0                  0,0

                                                                                                            gemiddelde           0,9                  10,4


                     16,0

                     14,0

                     12,0
  k-waarde (m/dag)




                     10,0

                      8,0

                      6,0

                      4,0

                      2,0

                      0,0
                            0               5             10              15           20              25     30            35               40              45
                                                                                            t (min)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>