<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>DATUM            2 september 2016
                                                     Aan
KENMERK          15228-OD-1215909
                                                     Pittiger in Planologie,
CONTACTPERSOON   ing. O. Duisters

TELEFOONNUMMER +31 (0)412 – 65 50 58                 T.a.v. mevr. N. van de Goor,
                 1. situering
                 2. locatieoverzicht
                                                     Verwestraat 32,
                 3. meetmethoden infiltratie
BIJLAGE          4. boorprofielen
                                                     5491 BZ St Oedenrode.
                 5. meetwaarden infiltratie
                 6. fotobijlage
                 7. voorgenomen verkaveling
ONDERWERP        aangepast rapport Molenerf 2



                 Geachte mevrouw van de Goor,


                 Hierbij doe ik u het aangepaste rapport toekomen met betrekking tot het infiltratieonderzoek in het
                 kader van de voorgenomen bestemmingswijziging van de planlocatie Molenerf 2 te Nistelrode. De
                 aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van uw e-mail van 29 augustus waarin u verslag doet van
                 uw overleg met de gemeente Bernheze. Tevens is de verkaveling van het plan iets aangepast.


                 Locatiegegevens
                 De onderzoekslocatie betreft het perceel Molenerf 2 te Nistelrode en staat kadastraal bekend als
                 gemeente Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174 (bijlagen 1 en 2). Het perceel heeft een opper-
                 vlakte van circa 2.000 m². De locatie heeft een detailhandelsbestemming en is bebouwd met een
                 woonboerderij en aangebouwd een (buiten gebruik zijnde) kruidenierswinkel. De bebouwing heeft
                 een oppervlak van circa 650 m². Het overige terrein bestaat uit tuin, vijver, plaatselijke klinker- en
                 tegelverhardingen en, ter plaatse van oprit naar het (voormalige) magazijn, asfalt(beton). De totale
                 verharde oppervlakte (bebouwing en bestratingen) beslaat circa 1.250 m². De onverharde oppervlak-
                 te beslaat circa 750 m². Uit de gegevens van het Waterschap Aa en Maas blijkt dat de onderzoekslo-
                 catie ten zuiden grenst aan een (berekende) A-watergang hoofdwaterloop.


                 Het voornemen bestaat om op de locatie woningen te realiseren. De kavels worden voor aanvang van
                 de bouwwerkzaamheden tenminste 0,5 m opgehoogd. Het definitieve ontwerp is vooralsnog niet
                 bekend. De toekomstige verharde oppervlakte van de woningen bedraagt, exclusief andere verharde
                 terreindelen zoals opritten en terrassen, circa 800 m².




                                                                                           Landweerstraat – Zuid 109 5349 AK Oss
                                                                                    T +31 (0) 412 65 50 58 F +31 (0) 412 65 29 98
                                                                                       E info@nipamilieu.nl I www.nipamilieu.nl
                                                                                                    IBAN: NL 44 RABO 0121505537
                                                                                                Kamer van Koophandel 16.07.74.86
                 Pagina 1 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voor één eenheid van drie woningen bedraagt de verharde oppervlakte circa 125 m² per woning,
voor de andere eenheid van drie woningen bedraagt de verharde oppervlakte circa 140 m² per wo-
ning (tabel 1; bijlage 7).


Tabel 1: Oppervlakte kavels

 Kavel    Opp. kavel (m2)     Opp. woning (m2)

 1        380                 140
 2        273                 140
 3        273                 140
 4        344                 125
 5        344                 125
 6        362                 125




Geohydrologie
Voor de bodemopbouw en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwater-
kaart van Nederland (Centrale Slenk, kaartblad 45 oost) en de Provinciale Overzichten Win- en Pro-
ductiemiddelen (VEWIN). Uit deze rapporten zijn de volgende regionale gegevens samengevat.


De onderzoekslocatie ligt in de gemeente Bernheze. De gemiddelde maaiveldhoogte is circa 15 meter
+NAP. Plaatselijk kan de bodemopbouw afwijken van onderstaande gegevens. De onderzoekslocatie
bevindt zich ten oosten van de Peelrandbreuk, op de Peelhorst. De in het Holoceen gevormde dek-
laag bestaat uit middel fijn tot uiterst fijn zand. De deklaag ontbreekt in grote delen van de regio.
Onder de slecht doorlatende deklaag bevindt zich het eerste watervoerend pakket bestaande uit de
grofzandige formaties van Veghel en Sterksel. Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van
circa 25 meter. De slecht doorlatende basis van de Formatie van Breda bestaat uit middelfijn tot ui-
terst fijn zand. De slecht doorlatende basis wordt op een diepte van circa 10 meter –NAP aangetrof-
fen. Bovenstaande gegevens zijn samengevat in tabel 2.


Tabel 2: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw
 Pakket                               Diepte (m –mv)   Samenstelling                     Parameters

 (Holocene) deklaag                   0 - 10           fijn zand                         uitgaan van doorlatingsweer-
                                                                                         standen van honderden dagen,
                                                                                         slecht doorlatend
 1e watervoerend pakket               0 - 25           matig fijn zand tot uiterst       kD = 2.400 m²/d
 (Formaties van Veghel en Sterksel)                    grove zanden
 Slecht doorlatende basis             25 -             matig fijn tot uiterst fijn       kD = 1.600 m²/d
 (Formatie van Breda)                                  zand




                                                                                   Landweerstraat – Zuid 109 5349 AK Oss
                                                                            T +31 (0) 412 65 50 58 F +31 (0) 412 65 29 98
                                                                               E info@nipamilieu.nl I www.nipamilieu.nl
                                                                                       15228-MB-1215566 - Pagina 2 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Grondwaterstroming
De algemene stroming van het grondwater is noordwest. Dit stromingspatroon wordt bepaald door
de ondergrondse afstroming van de hoger gelegen gebieden in Noord-Brabant en Limburg. Deze
gegevens zijn samengevat in tabel 3.


Tabel 3: Grondwaterstromingsparameters
 Geohydrologische eenheid         Stromingsrichting      k (m/d)   I (m-m)          v (m/j)        Grondwaterstand
 deklaag                          noordwest              n.b.      n.b.             n.b.           1,5 meter –mv
 1e watervoerend-pakket           noordwest              + 60      + 1/3.500        + 18           6,5 meter +NAP

k = doorlatendheid; i = verhang; v = horizontale stroomsnelheid



Uit een analyse van het grondwatermeetnet van de gemeente Bernheze door Breijn b.v. (kenmerk:
1609047br-RAP-AL-WT-00-001-2) blijkt dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) ter plaatse
van de onderzoekslocatie circa 1,5 meter –mv is. De isohypsen die de GHG nabij de onderzoekslocatie
aangeven liggen nabij de onderzoekslocatie echter dicht bij elkaar, waardoor er een onzekerheid in
de exacte GHG ontstaat met een variabiliteit van de GHG van 0,5 meter zowel naar boven als naar
beneden. Op het Wateratlas van de Provincie Noord-Brabant staat een GHG aangegeven van circa 1,0
meter –mv op dan wel nabij de onderzoekslocatie.


Tijdens bodemonderzoeken verricht door NIPA milieutechniek (kenmerken: 15101; 15153) in het
kader van onderhavige bestemmingsplanwijziging zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie grondwa-
terstanden geconstateerd variërend van 0,9 à 1,7 meter –mv.


Hydrologisch kader Brabantse waterschappen
De drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hebben in hun keu-
ren sinds 1 maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij
het verhard oppervlak toeneemt. Dit gezamenlijke beleid heeft onder andere geresulteerd in de rap-
portage ‘Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse
waterschappen’ van 9 december 2014. Uit (onder andere) deze uitgangspunten blijkt het volgende:


'Bij een toename en afkoppelen van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel
mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. Het doel van dit uitgangspunt is om te voorkomen
dat hemelwater als gevolg van uitbreiding van het verhard oppervlak versneld op het watersysteem
wordt geloosd. Voor lozingen op een oppervlaktewater eist het Waterschap daarom een vervangende
berging, die de extra afvoer van het nieuwe verharde oppervlak als het ware neutraliseert. Gemeen-
ten stellen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid voorwaarden aan de afvoer via een rioleringsstelsel.
Bij het invullen van de compensatieopgave wordt tevens gekeken naar de mogelijke realisering van
andere waterdoelen. Het gaat hierbij dus om een optimale inpassing van een plan in zijn omgeving,
waarbij ook gekeken moet worden naar het huidig en toekomstig functioneren van het totale (deel-




                                                                                 Landweerstraat – Zuid 109 5349 AK Oss
                                                                          T +31 (0) 412 65 50 58 F +31 (0) 412 65 29 98
                                                                             E info@nipamilieu.nl I www.nipamilieu.nl
                                                                                     15228-MB-1215566 - Pagina 3 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>)stroomgebied waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt. Naast het behoud van voldoende sys-
teemrobuustheid, kan hiermee beter invulling worden gegeven aan de gewenste doelmatigheid. Bo-
vendien biedt dit mogelijkheden voor waterschappen en gemeenten om ook andere dan hydrologi-
sche aspecten mee te nemen in de afweging. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het oplossen van wa-
terkwaliteitsknelpunten of het tegengaan van verdroging.'

De waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een toegenomen verhard oppervlak
onderscheid tussen grote (toename verhard oppervlak groter dan 10.000 m²) en kleine plannen (toe-
name verhard oppervlak tussen de tussen de 2.000 m² en 10.000 m² ). Hoewel er relatief veel kleine
plannen zijn veroorzaken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een toename van de maatge-
vende afvoer. Dit heeft er toe geleid dat voor kleine plannen kan worden volstaan met het toepassen
van een eenvoudige rekenregel voor het bepalen van de compensatie-eis. Voor plannen met een
toename van het verharde oppervlak minder dan 2.000 m² geldt geen compensatie-eis.


Beleid gemeente Bernheze
In het ‘Gemeentelijk Rioleringsplan Bernheze 2016 t/m 2020’ staat omschreven dat de gemeente
Bernheze een - niet-verplichtende - verwachting uitspreekt dat inwoners van de gemeente hemelwa-
ter zoveel mogelijk zelf opvangen en bergen. Uit telefonisch contact op 10 mei 2016 met de heer H.
Soffner, beleidsmedewerker ‘Riolering & Waterhuishouding’ bij de gemeente Bernheze, blijkt dat de
gemeente Bernheze bij een bestemmingswijziging wel een duurzame oplossing vereist voor de om-
gang met hemelwater.


De gemeente Bernheze heeft geen specifieke beleidsregels omtrent de verwerking van hemelwater.
De hydrologische uitgangspunten van de Brabantse waterschappen zoals bovenstaand omschreven
worden door de gemeente Bernheze in principe nageleefd maar zijn niet leidend; de gemeente Bern-
heze is het bevoegd gezag aangaande het verwerken van hemelwater. De ondergrens van de toena-
me van het verharde oppervlak met 2.000 m², waarbij volgens de Keur van de Brabantse waterschap-
pen geen compensatie noodzakelijk wordt geacht, wordt door de gemeente Bernheze bijvoorbeeld
niet gehanteerd.


Compensatie-eis
In de Keur van de Brabantse Waterschappen is als compensatie-eis 60 mm vastgesteld (hoeveelheid
in mm die ‘overblijft’ en die geborgen moet worden binnen 24 uur), waarbij is uitgegaan van de vast-
gestelde afgeronde gemiddelde maatgevende afvoer van 1,0 l/s/ha en met aftrekposten zoals berging
op straat en berging in het riool. In de Algemene Regel is tevens een gevoeligheidsfactor voor de
compensatie-eis opgenomen. Afhankelijk van kenmerken van het beïnvloedingsgebied wordt een
gevoeligheidsfactor toegepast. Naarmate de gevoeligheid van een gebied of oppervlaktewatersys-




                                                                     Landweerstraat – Zuid 109 5349 AK Oss
                                                              T +31 (0) 412 65 50 58 F +31 (0) 412 65 29 98
                                                                 E info@nipamilieu.nl I www.nipamilieu.nl
                                                                         15228-MB-1215566 - Pagina 4 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>teem voor de gevolgen van piekafvoeren lager is, is minder compensatie nodig. Volgens tabel 2 in de
Keur is sprake van een gevoeligheidsfactor van 1; dit houdt in dat de waarde van 60 mm van de com-
pensatie-eis voor onderhavige onderzoekslocatie volgens de keur ongewijzigd blijft.


Voor een toename van het verhard oppervlak bij kleine plannen kan volgens de Keur de vereiste
compensatie berekend worden door de toename van het verhard oppervlak (m²) te vermenigvuldi-
gen met de compensatie-eis (60 mm) en de gevoeligheidsfactor. Daaruit volgt de omvang van de
                                           3
vereiste compensatie in kubieke meters (m ). Wanneer de vereiste compensatie berekend is, kan een
voorziening ontworpen en nader uitgewerkt worden. De rekenregel is als volgt:


                 Toename verhard oppervlak (m²) * 0,06 (m) * Gevoeligheidsfactor =
                                                               3
                                   Benodigde compensatie (m )


Onderzoeksopzet
Voor het bepalen van de doorlatendheid van de bodem zijn de volgende methoden gehanteerd (zie
tevens bijlage 6):


Omgekeerde boorgatmethode
De omgekeerde boorgatmethode wordt toegepast voor het bepalen van de (voornamelijk horizonta-
le) doorlatendheid van de grond op een diepte van circa 1,0 meter –mv en boven het grondwaterni-
veau. Voor het bepalen van de (water)doorlatendheid wordt een filterbuis met een lengte van 1 me-
ter en een doorsnede van 8 centimeter in de bodem geplaatst. Vervolgens wordt een hoeveelheid
water toegevoegd aan de infiltratiebuis totdat de bodem rondom de peilbuis volledig is verzadigd. De
tijd die het water nodig heeft om een bepaald vastgesteld meettraject te overbruggen wordt vastge-
steld.



Ring-infiltromethode
De ring-infiltrometing wordt toegepast voor het bepalen van de verticale doorlatendheid van de
grond direct onder het maaiveld. Hiervoor wordt in eerste instantie de bovengrond voorverzadigd.
Vervolgens wordt een hoeveelheid water toegevoegd aan de infiltratiering totdat de grond onder het
maaiveld volledig is verzadigd. Het water zal dan verticaal wegzijgen in de bodem. De tijd die het
water nodig heeft om een bepaald vastgesteld meettraject te overbruggen wordt vastgesteld.




                                                                      Landweerstraat – Zuid 109 5349 AK Oss
                                                               T +31 (0) 412 65 50 58 F +31 (0) 412 65 29 98
                                                                  E info@nipamilieu.nl I www.nipamilieu.nl
                                                                          15228-MB-1215566 - Pagina 5 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De beoordeling van de doorlatendheid voor beide type proeven is conform de classificatie in tabel 4
vastgesteld. Conform de Leidraad Riolering, C2200 Hydraulisch functioneren van regenwatervoorzie-
ningen, kan gesteld worden dat goed infiltreren mogelijk is wanneer de k-waarde van de bodem in
                        m
het gebied minimaal 1 /dag bedraagt.

Tabel 4: Kwalificatie doorlatendheid
   klasse               kwalificatie doorlatendheid                   doorlatendheid (m/d)

      1                         zeer slecht                                     k   < 0,01
      2                           slecht                               0,01 <   k   < 0,1
      3                           matig                                 0,1 <   k   < 0,5
      4                          redelijk                               0,5 <   k   <1
      5                            goed                                   1<    k   <5
      6                         zeer goed                                 5<    k



Uitgevoerde werkzaamheden
In het kader van de planontwikkeling zijn op twee locaties van plangebeid zowel omgekeerde boor-
gatmetingen (metingen K1 en K3) als ring-infiltrometingen (metingen K2 en K4) uitgevoerd. De omge-
keerde boorgatmetingen zijn per proeflocatie drie keer herhaald. Tevens zijn nabij de metingen bo-
ringen verricht voor het bepalen van de bodemopbouw (boringen 201 en 202). Een situatieschets
met de proeflocaties is toegevoegd als bijlage 3. Foto’s van de veldwerkzaamheden zijn opgenomen
in bijlage 6, de fotopunten hiervan zijn weergegeven op de situatieschets. De veldwerkzaamheden
zijn uitgevoerd door de heer B.A.P. van Bergen op 13 april 2016.


Resultaten
Bodemopbouw
Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. De bodem is, vanaf maaiveld tot
minimaal het diepste punt van de boringen, circa 1,0 meter –mv, opgebouwd uit zeer fijn, zwak siltig
en humeus zand. Ter plaatse van boring 202 is de bodem tot een diepte van 1,0 meter –mv tevens
zwak grindig. Ter plaatse van boringen 201 (vanaf maaiveld tot 0,7 meter –mv) en 202 (vanaf maai-
veld tot 0,5 meter –mv) zijn in de bodem bijmengingen met baksteenresten aangetroffen.




                                                                      Landweerstraat – Zuid 109 5349 AK Oss
                                                               T +31 (0) 412 65 50 58 F +31 (0) 412 65 29 98
                                                                  E info@nipamilieu.nl I www.nipamilieu.nl
                                                                          15228-MB-1215566 - Pagina 6 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Doorlatendheid
De meetresultaten zijn uitgewerkt in bijlage 5 en samengevat in tabel 5.

Tabel 5: Bepaling gemiddelde k-waarde
Meting Methode                Berekende k-waarde                                                           Gemiddelde bere-
                                                                                                           kende k-waarde
                              1e meting (m/d)          2e meting (m/d)           3e meting (m/d)
                                                                                                           (m/d)

K1       Omgekeerde boorgat      2,7 (bijlage 5-1.1)     2,5 (bijlage 5-1.2)         2,1 (bijlage 5-1.3)           2,4

K2       Ring-infiltro           4,9 (bijlage 5-2)                                                                 4,9

K3       Omgekeerde boorgat      2,0 (bijlage 5-3.1)     2,3 (bijlage 5-3.2)         2,1 (bijlage 5-3.3)           2,1

K4       Ring-infiltro           10,4 (bijlage 5-4)                                                                10,4

Uit de resultaten van de ring-infiltrometingen blijkt dat de verticale doorlatendheid van bodem direct
                                          m
onder het maaiveld hoger is dan 4,9 /dag, waarmee de verticale doorlatendheid kan worden beoor-
deeld als ‘zeer goed’.


Uit de resultaten van de omgekeerde boorgatmetingen blijkt dat de horizontale doorlatendheid van
                                                                 m
bodem op ongeveer 1,0 meter –mv circa 2,1 à 2,4 /dag bedraagt. De gemiddelde k-waarden ter
plaatse van de proeflocaties komen sterk met elkaar overeen en kunnen derhalve als voldoende re-
presentatief beschouwd worden. De horizontale doorlatendheid kan worden beoordeeld als ‘goed’.


Compensatie-eis
Voor de realisatie van de compensatievoorzieningen wordt, gezien de eigendomssituatie en het on-
derhoud van de voorzieningen, ervan uitgegaan dat per kavel/woning separate voorzieningen wor-
den aangelegd. Om de toekomstige woningen hydrologisch neutraal te kunnen realiseren is volgens
de Keur voor de eerste eenheid woningen met een verhard oppervlak van circa 125 m² per woning
                                                                                          3
een compensatie benodigd van circa: 125 (m²) * 0,06 (m) * 1 = 7,5 m per woning, voor de tweede
eenheid woningen met een verhard oppervlak van circa 140 m² per woning is volgens de Keur een
                                                                                 3
compensatie benodigd van circa 140 (m²) * 0,06 (m) * 1 = 8,4 m per woning. Nu gesteld wordt dat
80% hiervan moet worden geborgen betreft het derhalve 6 m³ resp. 6,72 m³ per kavel.


Compensatievoorzieningen
In eerste instantie hebben wij aangegeven dat ondergrondse infiltratievoorzieningen niet aan te be-
velen waren en dat een oppervlakteinfiltratie teveel ruimte zou innemen op de afzonderlijke kavels.
Uit het overleg met de gemeente is gekomen dat men infiltratievoorzieningen zoveel mogelijk binnen
het plangebied wil hebben en wil meewerken aan ophoging van het terrein met ca. 50 cm. In aanvul-
ling daarop is gesteld dat 80% van het water geborgen moet worden. De rest kan via een overstort op
de naastgelegen waterloop of het riool worden geloosd. Hierdoor wordt het aanleggen van infiltratie-




                                                                                      Landweerstraat – Zuid 109 5349 AK Oss
                                                                               T +31 (0) 412 65 50 58 F +31 (0) 412 65 29 98
                                                                                  E info@nipamilieu.nl I www.nipamilieu.nl
                                                                                          15228-MB-1215566 - Pagina 7 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>riolering of infiltratiekratten mogelijk. Een infiltratieriool is makkelijker inspecteerbaar en beter te
onderhouden dan kratten.


-Infiltratiekratten
Inhoud 190 liter per krat. Benodigd aantal kratten 32 resp. 36 kratten. Het oppervlaktebeslag is dan
13 m² respectievelijk 15 m² per kavel.


- Infiltratieriool.
Diameter 0,5 m. Bergingscapaciteit 0,196 m³/m. Benodigde lengte 30,55 m respectievelijk 34,22 m
per kavel.


Daarbij is het zo dat een infiltratieriool vanaf de kavels naar de openbare ruimte geleidt kan worden
en daar aansluiten op het infiltratieriool in die openbare ruimte. Hiermee kun je borgen dat het infil-
tratieriool goed onderhouden blijft en dat er geen problemen ontstaan met individuele eigenaren.


Advisering compensatievoorzieningen
     -    Realiseer een gescheiden regenwatersysteem in het plan;
     -    Maak voorzieningen met bovenvermelde inhoud, om het hemelwater van de verharde op-
          pervlakten naar de compensatievoorziening te voeren;
     -    Ons advies is om hiervoor een infiltratieriool met een diameter van 50 (of 60 cm) te nemen.
          Vanwege de overstort aan de zuidzijde van het plangebied dient er namelijk toch al een lei-
          ding te worden gelegd naar de terplaatse aanwezige waterloop. Qua kosten zal dit naar ver-
          wachting daarom gunstiger uitpakken dan een systeem met infiltratiekratten;
     -    Breng bladvangers aan in de standpijpen en eventueel een zandvang voorziening in de aan-
          voerleiding naar de opvangvoorziening;
     -    Leg de compensatievoorziening zodanig aan dat deze gemakkelijk te onderhouden is. Bij on-
          dergrondse compensatievoorzieningen is het aan te bevelen een voorfiltering / sediment-
          vang te plaatsen;
     -    Omdat de opvangvoorzieningen ondergedimensioneerd zijn, dient een overstortvoorziening
          te worden aangebracht. Deze mag uitmonden op de waterloop aan de zuidzijde van het
          plangebied of het gemeentelijk riool. De overstort dient zo te worden geconstrueerd dat de-
          ze boven het hoogste waterniveau in de waterloop uitmondt. Houdt er wel rekening mee
          dat de overstort tegen het binnendringen van dieren beschermd moet worden;




                                                                        Landweerstraat – Zuid 109 5349 AK Oss
                                                                 T +31 (0) 412 65 50 58 F +31 (0) 412 65 29 98
                                                                    E info@nipamilieu.nl I www.nipamilieu.nl
                                                                            15228-MB-1215566 - Pagina 8 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    -      Maak het uiteindelijk ontwerp van de infiltratievoorziening samen met de gemeente. Het
           aanleggen van een infiltratieriool onder de parkeervoorzieningen en de straat maakt de in-
           specteerbaarheid en de borging van het onderhoud makkelijker ten opzichte van individuele
           voorzieningen per kavel.


Kwaliteit
NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2008 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is
NIPA milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit (gewijzigd als be-
doeld in artikel 9 van het Besluit bodemkwaliteit) erkend voor de werkzaamheid “Veldwerk”. Deze
erkenning geldt voor de volgende protocollen:
       2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
        grondmonsters en waterpassen
       2002 – Het nemen van grondwatermonsters
       2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
       2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem


NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd
conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.


Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groet,



de heer M.I. Boos                                            de heer O. Duisters
adviseur                                                     interne controle




de heer B.A.P. van Bergen
veldwerker




                                                                       Landweerstraat – Zuid 109 5349 AK Oss
                                                                T +31 (0) 412 65 50 58 F +31 (0) 412 65 29 98
                                                                   E info@nipamilieu.nl I www.nipamilieu.nl
                                                                           15228-MB-1215566 - Pagina 9 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>