<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                    RAPPORT
        VERKENNEND BODEMONDERZOEK
           MOLENERF 2 TE NISTELRODE
Gemeente Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174
                 PROJECT: 15101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
VERANTWOORDING ________________________________________________________________ 2

1     INLEIDING _____________________________________________________________________ 5

2     LOCATIEGEGEVENS _____________________________________________________________ 6

    2.1    ALGEMEEN __________________________________________________________________ 6
    2.2    VOORONDERZOEK _____________________________________________________________ 6
      2.2.1      Omgeving _____________________________________________________________ 6
      2.2.2      Locatiegegevens en bodemgebruik _________________________________________ 6
      2.2.3      Toekomstig bodemgebruik _______________________________________________ 7
      2.2.4      Uitgevoerde bodemonderzoeken___________________________________________ 7
      2.2.5      Bodemopbouw en geohydrologie __________________________________________ 7
      2.2.6      Financieel- juridische situatie ______________________________________________ 9
    2.3    DOELSTELLING _______________________________________________________________ 9
    2.4    HYPOTHESE _________________________________________________________________ 9

3     UITGEVOERD BODEMONDERZOEK ________________________________________________ 10

    3.1    ALGEMEEN _________________________________________________________________ 10
    3.2    VELDWERKZAAMHEDEN ________________________________________________________ 11
    3.3    LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN _________________________________________________ 11

4     WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE ______________________________________ 12

5     RESULTATEN __________________________________________________________________ 14

    5.1    ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN ___________________________________________________ 14
    5.2    ANALYSERESULTATEN EN BODEMKWALITEIT ___________________________________________ 15
    5.3    INTERPRETATIE ______________________________________________________________ 16
      5.3.1      Grond _______________________________________________________________ 16
      5.3.2      Grondwater __________________________________________________________ 16

6     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ________________________________________________ 18

7     REFERENTIES _________________________________________________________________ 19




Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174      MB/15101/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage
1         Situering in de regio
2         Kadastrale gegevens
3         Locatieoverzicht
4         Boorprofielbeschrijvingen
5         Analysecertificaten grond en grondwater
6         Toetsingstabellen
7         Fotobijlage
8         Historische gegevens




Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174   MB/15101/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1   INLEIDING


    Pittiger in Planologie te St Oedenrode heeft, in verband met een geplande bestemmingswijziging,
    aan NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bo-
    demonderzoek conform de NEN 5740 op het perceel Molenerf 2 te Nistelrode.

    NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2008 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is
    NIPA milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor de
    werkzaamheid “Veldwerk”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:


           2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
            grondmonsters en waterpassen
           2002 – Het nemen van grondwatermonsters
           2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
           2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem


    NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd
    conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.


    De contactpersoon van de opdrachtgever is mevrouw N. van de Goor. De werkzaamheden bij NIPA
    milieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer M.I. Boos.




    Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174        MB/15101/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2   LOCATIEGEGEVENS

    2.1     Algemeen

    De onderzoekslocatie betreft het perceel Molenerf 2 te Nistelrode en staat kadastraal bekend als
    gemeente Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174. Het perceel heeft een oppervlakte van circa
    2.000 m².


    De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is
    opgenomen als bijlage 3.


    2.2     Vooronderzoek

    Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van de
    NEN 5725. In bijlage 8 zijn de relevante kopieën vanuit het historisch onderzoek opgenomen.


    2.2.1 Omgeving

    De directe omgeving van de locatie bestaat uit:
    −       Noordzijde:            openbare weg en woningen
    −       Oostzijde:             skatepark
    −       Zuidzijde:             groenstrook
    −       Westzijde:             park en molen


    2.2.2 Locatiegegevens en bodemgebruik

    De locatie heeft een detailhandelsbestemming en is bebouwd met een woonboerderij en aange-
    bouwd een voormalige kruidenierswinkel. De bebouwing heeft een oppervlak van circa 650 m². De
    bebouwing bevat mogelijk asbesthoudende golfplaten ter plaatse van onder andere het magazijn.
    Het overige terrein bestaat uit tuin, vijver, plaatselijke klinker- en tegelverhardingen en, ter plaatse
    van oprit naar het (voormalige) magazijn, asfalt(beton). Foto’s van de locatie zijn opgenomen in bijla-
    ge 7, de fotopunten hiervan zijn weergegeven op het locatieoverzicht opgenomen in bijlage 3.


    Uit gegevens van de gemeente Bernheze (tekening behorende bij de Hinderwet Vergunning; werknr.
    91.004, d.d. 12 juli 1991 en gewijzigd 14 juni 1993; zie ook bijlage 8) en de huidige eigenaar van het
    perceel blijkt dat er in de noordwestelijke hoek van het perceel, aangrenzend aan de bebouwing, een
    ondergrondse HBO-tank heeft gelegen met een volume van 5.000 à 6.000 liter. Uit een KIWA certifi-
    caat (nr. A.25619) blijkt dat de tank op 28 november 1994 is verwijderd. Aangegeven is dat er geen
    verontreiniging is aangetroffen in de bodem rondom de gesaneerde tank, onbekend is of dit zintuig-




    Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174           MB/15101/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>lijk en/of analytisch is bepaald. De locaties van leidingen en vul- en ontluchtingspunten zijn onbe-
kend.


Uit de gegevens van het Waterschap Aa en Maas blijkt dat de onderzoekslocatie ten zuiden grenst
aan een A-watergang hoofdwaterloop.


2.2.3 Toekomstig bodemgebruik

De opstallen worden gesloopt waarna er nieuwbouw plaatsvindt. De voorgenomen bebouwing be-
staat uit zes woningen. Drie woningen staan aan de Molenerf en drie woningen aan de Korenstraat.
De zes woningen hebben een gezamenlijke oppervlakte van minimaal 450 m² en maximaal 750 m².
Aan de zuidoostzijde komt een kleine gezamenlijke tuin. Aan de Korenstraat ligt een groenstrook met
enkele bomen, deze bomen dienen te blijven staan.


2.2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken

Bij de gemeente, de opdrachtgever en in ons eigen archief zijn geen bodemonderzoeksgegevens
bekend met betrekking tot de onderzoekslocatie.


Uit gegevens van de Omgevingsdienst Brabant Noord blijkt dat er op een perceel nabij De Leibeek,
gelegen westelijk en aangrenzend aan onderhavige onderzoekslocatie, in 2001 een indicatief bo-
demonderzoek heeft plaatsgevonden (rapportnr. 7502389.BR1). Uit het onderzoek blijkt de boven-
grond licht verontreinigd is met minerale olie en PAK.


2.2.5 Bodemopbouw en geohydrologie

De onderzoekslocatie ligt in de gemeente Bernheze. De gemiddelde maaiveldhoogte varieert van
circa 6 meter tot circa 25 meter +NAP. De bodemlagen in de ondergrond bestaan hoofdzakelijk uit
onverharde sedimenten, waarin de grondsoorten klei, zand, grind en veen voorkomen (tabel 1). De
lagen worden op basis van verschillen in lithologie en andere eigenschappen ingedeeld
in lithostratigrafische eenheden.


Tabel 1: Lithostratigrafische opbouw van de regionale bodem
 code     formatie                algemene lithologische kenmerken                           dikte
 HL       holocene afzettingen    rivierklei                                                 1 tot enkele meters
 BX       Boxtel                  • Zand, zeer fijn tot matig grof (105-300 µm), zwak        De dikte varieert van minder dan
                                     tot sterk siltig, lichtgeel tot donkerbruin, kalkloos   1 m (in gebieden met hooggele-
                                     tot sterk kalkhoudend.                                  gen oudere afzettingen) tot
                                  • Leem, zwak tot sterk zandig, grijsbruin tot donker-      meer dan 30 m (in glaciale en
                                     grijs, kalkloos tot sterk kalkhoudend.                  tektonische bekkens)
                                  • Veen, kalkloos tot sterk kalkhoudend.




Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174                               MB/15101/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Lithostratigrafische opbouw van de regionale bodem (vervolg)
 code     formatie                algemene lithologische kenmerken                             dikte
 BE       Beegden                 Zand, matig grof tot uiterst grof (210 - 2000 µm), zwak      De dikte van de afzettingen
                                  tot sterk grindig, overwegend kalkloos, grijs en blauw-      varieert van minder dan 1 m tot
                                  grijs. Indien de bovenkant aan of nabij het oppervlak        circa 40 m.
                                  ligt, treedt als gevolg van neerslag van ijzerhydroxiden
                                  meestal een sterke roodbruine kleuring op.
 KR       Kreftenheye             • Zand, matig grof tot uiterst grof (210 - 2000 µm),         De dikte van de afzettingen
                                     geelgrijs tot grijsbruin, kalkloos tot kalkrijk, bont,    varieert van minder dan 1 m tot
                                     matig tot sterk grindhoudend.                             ruim 100 m. Over het algemeen
                                  • Grind, matig tot zeer grof (5,6 - 63 mm), sterk            ligt de dikte tussen 10 en 25 m.
                                     zandig.


 PZWA     Peize                   Zand, matig grof tot uiterst grof (210 - 2000 µm),       De formatie is tot meer dan 180
                                  lichtgrijs tot wit, kalkloos, zwak tot matig grindig (fijn
                                                                                           m dik. Daarnaast zijn de afzet-
                                  en matig grof; 2 - 16 mm), in de fractie fijn grind zeer tingen door erosie locaal geheel
                                  veel restkwarts.                                         verdwenen tijdens de Elster
                                                                                           glaciatie (waarbij zeer diepe
                                                                                           dalen zijn gevormd) en in de
                                                                                           glaciale bekkens die in het
                                                                                           Saalien zijn ontstaan.
          Waalre                  De formatie bestaat uit een aantal opeenvolgende         De dikte van de formatie varieert
                                  sedi-mentcycli die in korrelgrootte kunnen variëren      van enkele meters, vooral op de
                                  van grind, zeer grof (16 - 63 mm) tot klei, zwak siltig. Peelhorst, tot meer dan 125 m in
                                  De lithologische spreiding is als volgt samen te vatten: de Roerdalslenk


                                  • Klei, sterk zandig tot zwak siltig, over het algemeen
                                    kalkloos, in specifieke faciës met een hoog gehalte
                                    aan ijzercarbonaat, stevig, horizontaal gelaagd
                                    (soms met dunne laagjes uiterst fijn tot matig fijn
                                    (63 - 210 µm) zand), blauwgrijs en bruingrijs.
                                  • Zand, uiterst fijn tot uiterst grof (63 - 2000 µm),
                                    kalkloos tot kalkrijk, sporadisch schelp-houdend,
                                    weinig tot matig glimmerhoudend, spoor tot weinig
                                    donkere korrels, grijs tot witgrijs, soms bruingrijs, in
                                    de grovere fractie met (rood) bonte componenten.


 OO       Oosterhout              • Zand, zeer fijn tot zeer grof (105 - 420 µm), spoor        Minder dan 1 tot meer dan 150
                                    tot veel schelpgruis en schelpen, spoor tot weinig         m dik.
                                    glauconiethoudend.
                                  • Zand, zeer fijn tot zeer grof (105 - 420 µm), kleiig,
                                    spoor tot veel schelpgruis en schelpen, spoor tot
                                    weinig glauconiethoudend.
                                  • Klei en zandige klei, zwak tot sterk siltig.
                                  • Schelpenbanken, enkele decimeters tot > 10 meter
                                    in dikte


 BR       Breda                   De Formatie bestaat uit een complexe opeenvolging            Van minder dan 1 m tot meer
                                  van ondiep mariene en in de kustzone gevormde                dan 700 m; sterk variabel.
                                  afzettingen. De aanwezigheid van glauconiet is zeer
                                  kenmerkend voor de formatie. Over het algemeen
                                  bestaan de afzettingen uit:


                                  • Zand, zeer fijn tot matig fijn (105 - 210 µm), siltig,
                                    grijsgroen tot zwartgroen, glauconiet- en kalkhou-
                                    dend.
                                  • Klei, sterk zandig tot matig siltig.




Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174                                  MB/15101/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De algemene stromingsrichting van het grondwater is noordwestelijk. Dit stromingspatroon wordt
bepaald door de ondergrondse afstroming van de hoger gelegen gebieden in Noord-Brabant. De
stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt hoogstwaarschijnlijk beïnvloed door de stand
van de nabijgelegen Maas.


2.2.6 Financieel- juridische situatie

De kadastrale gegevens zijn opgenomen als bijlage 2 van deze rapportage.


2.3     Doelstelling

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is,
waardoor sprake kan zijn van beperkingen of belemmeringen ten aanzien van het toekomstige ge-
bruik van het terrein.


2.4     Hypothese

Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de bodem ter plaatse van de
voormalige ondergrondse HB0-tank verdacht is met betrekking tot een bodemverontreiniging met
minerale olie. Het overige terrein van de onderzoekslocatie is onverdacht met betrekking tot de
aanwezigheid van bodemverontreiniging.




Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174     MB/15101/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3   UITGEVOERD BODEMONDERZOEK

    3.1       Algemeen

    De onderzoekslocatie is opgedeeld in twee deellocaties. Per deellocatie zijn de volgende werkzaam-
    heden verricht:


    Deellocatie A: Voormalige HBO-tank (5.000 à 6.000 liter)
    Het onderzoek is uitgevoerd conform de strategie voor een verdachte locatie met één of meerdere
    ondergrondse opslagtanks van de NEN 5740. Uitgangspunt is een volume van 5.000 à 6.000 liter.
    Rondom de tank zijn de volgende boringen verricht:


          •    2 boringen tot 2,5 meter –mv (boring 01, 12);
          •    1 boring tot 1,5 meter onder het grondwaterniveau en afgewerkt met peilbuis (boring 13, in
               combinatie met deellocatie B: overig terrein).


    Drie ondergrondmonsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van minerale olie en vluchtige aro-
    matische koolwaterstoffen. Voor het berekenen van de gestandaardiseerde meetwaarden zijn van de
    grondmonsters tevens de percentages aan organisch stof bepaald. Het grondwatermonster is geana-
    lyseerd op de parameters uit het standaardpakket voor grondwater in combinatie met het onderzoek
    naar deellocatie B: overig terrein).


                                                     2
    Deellocatie B: Overig terrein (circa 2.000 m )
    Het onderzoek is uitgevoerd conform de strategie voor een onverdachte locatie met betrekking tot
    het voorkomen van een bodemverontreiniging van de NEN 5740. Verdeeld over de deellocatie zijn de
    volgende boringen verricht:


          •    8 boringen tot 0,5 meter –mv (boring 04 t/m 11);
          •    2 boringen tot 2,0 meter –mv (boring 02, 03);
          •    1 boring tot 1,5 meter onder het grondwaterniveau en afgewerkt met peilbuis (boring 13).


    Twee bovengrondmengmonsters en één ondergrondmengmonster zijn geanalyseerd op de parame-
    ters uit het standaardpakket voor grond. Voor het berekenen van de gestandaardiseerde meetwaar-
    den zijn van de grondmengmonsters tevens de percentages aan lutum en organisch stof bepaald. Het
    grondwatermonster is geanalyseerd op de parameters uit het standaardpakket voor grondwater.




    Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174        MB/15101/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3.2     Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuis, het
bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling van de grond- en
grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven in de relevante NPR-
en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem-
onderzoek” [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. Alle boringen zijn op 3 fe-
bruari 2016 met handkracht uitgevoerd. Het grondwater is, na grondig afpompen, op 12 februari
2016 bemonsterd. De pH en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld bepaald.


De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat VB-002. De boorwerkzaamheden zijn uitge-
voerd door de heer T. Wassink. De grondwatermonstername is gedaan door de heer R. Reinders.


3.3     Laboratoriumwerkzaamheden

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad
voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar
bijlage 5. De monsterrestanten en de niet-geanalyseerde grondmonsters zijn opgeslagen in een don-
kere ruimte, bij een temperatuur van +4 °C.




Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174      MB/15101/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4   WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE


    De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de geme-
    ten gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde [3 & 4]. De streefwaarden voor grond zijn per
    1 oktober 2008 vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000), deze zijn vastgesteld in het Rege-
    ling bodemkwaliteit [5]. De achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld en worden in het Besluit
    bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:

    Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische stoffen
    voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
    ontreinigingsbronnen.


    In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de ach-
    tergrondwaarde getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde ver-
    hoogde achtergrondwaarde aan.

    Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaar-
    den voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013 [3]. De streefwaarden
    geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembescher-
    mingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.


    De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het
    grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van
    een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof het gemid-
    delde gehalte van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaar-
    de.


    In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang
    en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemveront-
    reiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient be-
    keken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of ecosystemen optreden.




    Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174         MB/15101/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Uit de NEN 5740 [1] kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten
en de noodzaak tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de
aanleiding en doelstelling van het onderzoek en de ‘gevoeligheid’ van het gebruik en de bestemming
van de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk
deel hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek
uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.


In onderhavig rapport wordt de volgende terminologie gebruikt om de mate van verontreiniging aan
te geven:


•    niet verontreinigd/verhoogd (-):
     het gehalte aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde/ streefwaarde;
•    licht verontreinigd/verhoogd (+):
     het gehalte aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde/ streefwaarde maar lager
     dan of gelijk aan de tussenwaarde;
•    matig verontreinigd/verhoogd (++):
     het gehalte aan verontreiniging is hoger dan de tussenwaarde maar lager dan of gelijk aan de in-
     terventiewaarde;
•    sterk verontreinigd/verhoogd (+++):
     het gehalte aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde.


De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of
organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de achtergrond- en interventiewaarden
van de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De achtergrond- en
interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6.




Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174        MB/15101/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5   RESULTATEN

    5.1     Zintuiglijke waarnemingen

    Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. Ter plaatse van boringen 01, 03,
    04, 12 en 13 is een tegel- of klinkerverharding aanwezig; ter plaatse van boringen 05 t/m 07 is een
    betonverharding aanwezig met een dikte van 8 à 14 centimeter. Onder deze verhardingen, alsmede
    vanaf het maaiveld ter plaatse van de overige boringen, is de bodem minimaal tot het diepste punt
    van de boringen, circa 3,0 meter –mv, opgebouwd uit (humeus, grindig, siltig) fijn tot matig fijn zand.
    De zintuiglijke waarnemingen per boring zijn samengevat in tabel 2. Er zijn geen asbestverdachte
    materialen in of op de bodem aangetroffen.


    Tabel 2: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden
    Boring Diepte boring     Traject       Grondsoort   Waargenomen bijzonderheden
           (m -mv)           (m -mv)
    01     2,65              0,05 – 1,20   zand         zwak baksteenhoudend, geen olie-water reactie
                             1,20 – 1,70   zand         geen olie-water reactie
                             1,70 – 2,15   zand         sterke olie-water reactie
                             2,15 – 2,65   zand         geen olie-water reactie
    02      2,00             1,00 – 2,00   zand         geen olie-water reactie
    04      0,70             0,15 – 0,70   zand         zwak baksteenhoudend
    07      0,35             0,08 – 0,35   zand         zwak puinhoudend, gestaakt ivm puin
    08      0,50             0,00 – 0,50   zand         zwak baksteenhoudend
    09      0,50             0,00 – 0,50   zand         zwak baksteenhoudend
    10      1,00             0,00 – 0,50   zand         zwak baksteenhoudend
    12      2,50             0,05 – 0,50   zand         zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend,
                                                        dakpanresten, geen olie-water reactie
                             0,50 – 1,00   zand         zwak baksteenhoudend, geen olie-water reactie
                             1,00 – 2,50   zand         geen olie-water reactie
    13      3,00             0,08 – 0,50   zand         geen olie-water reactie
                             0,50 – 1,00   zand         zwak baksteenhoudend, geen olie-water reactie
                             1,00 – 1,50   zand         geen olie-water reactie
                             1,50 – 1,80   zand         matige olie-water reactie
                             1,80 – 2,10   zand         sterke olie-water reactie
                             2,10 – 3,00   zand         geen olie-water reactie


    De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte van
    circa 0,9 à 1,5 meter –mv.




    Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174                   MB/15101/14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5.2     Analyseresultaten en bodemkwaliteit

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse-
en toetsingsresultaten van deellocatie A: ‘voormalige HBO-tank’ zijn samengevat in tabel 3; de analy-
se- en toetsingsresultaten van deellocatie B: ‘overig terrein’ zijn samengevat in tabel 4.


Tabel 3: Toetsingsresultaten grond deellocatie A: voormalige HBO-tank
                                                                         Grond
 monster                                01E                                13E                              13G
 meter –mv                          1,7 – 2,15                          1,8 – 2,1                        2,25 – 2,6
 bijmenging                               -                                 -                                -
 olie-water reactie                    sterk                              sterk                              -
 aromatische kwst.
 benzeen                        -                                 -                                  -
 tolueen                        -                                 -                                  -
 ethylbenzeen                   -                                 -                                  -
 xylenen                        -                                 -                                  -
 minerale olie                  +              470               +++                1900             -
 naftaleen                      +              1,7*               -                                  -
* Getoetst als PAK VROM (10) (factor 0,7)


Tabel 4: Toetsingsresultaten grond en grondwater deellocatie B: overig terrein
                                                          Grond                                            Grondwater
 monster/peilbuis                 MM1                     MM2                        MM3                      Pb13
 deelmonster               01A, 07A, 08A, 12A         04C, 09A, 10A            01B, 01C, 12B, 13B
 meter –mv                      0,0 – 0,5               0,0 – 0,65                  0,3 – 1,2                  2,0 – 3,0
 bijmenging                  baksteen, puin,            baksteen                    baksteen
                             dakpan, beton
 olie-water reactie                 -                        -                             -
 metalen
 barium                      -                        -                             -                      +               110
 cadmium                     -                        -                             -                      -
 kobalt                      -                        -                             -                      -
 koper                       +           47           -                             -                      -
 kwik                        -                        -                             -                      -
 lood                        +           52           +            40               -                      -
 molybdeen                   -                        -                             -                      -
 nikkel                      -                        -                             -                      -
 zink                        -                        -                             -                      -
 PAK                         +           2,2          -                             +          3,7
 gechloreerde kwst.                                                                                        -
 aromatische kwst.
 benzeen                                                                                                   -
 tolueen                                                                                                   -
 ethylbenzeen                                                                                              -
 xylenen                                                                                                   -
 minerale olie                -                        -                            -                     ++           350
 naftaleen                                                                                                 +           0,61
 polychloorbifenylen
 PCB (7)                     +         0,011           -                            -

          Verklaring van tekens:                     niets vermeld betekent niet geanalyseerd
                                          -          < achtergrond- ofwel streefwaarde / rapportagegrens
                                          +          > achtergrond- ofwel streefwaarde en < tussenwaarde
                                          ++         > tussenwaarde en < interventiewaarde
                                          +++        > interventiewaarde
                                          gehaltes in grond in mg/kg d.s.; gehaltes in het grondwater in µg/l.




Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174                                MB/15101/15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>5.3     Interpretatie


5.3.1 Grond

Deellocatie A: Voormalige HBO-tank
In het ondergrondmonster 01E waarin een sterke olie-water reactie is waargenomen, zijn lichte ver-
hogingen met minerale olie en naftaleen gemeten. In het ondergrondmonster 13E waarin een sterke
olie-water reactie is waargenomen, is een sterke verhoging met minerale olie gemeten. Aan de hand
van het olie chromatogram komt de olie fractie overeen met deze van huisbrandolie (zie bijlage 4).
De verhoogde gehaltes aan minerale olie en naftaleen worden daarom toegekend aan de voormalig
aanwezige ondergrondse HBO-tank. In het zintuiglijk als schoon beoordeelde ondergrondmonster
13G zijn geen verontreinigingen met vluchtige aromatische koolwaterstoffen of minerale olie aange-
troffen. Hiermee is de verontreiniging met minerale olie in oostelijke richting (boring 01), alsook ter
plaatse van boring 13 in de diepte, reeds afgeperkt. Een nader onderzoek is noodzakelijk om de om-
vang van de verontreiniging vast te stellen.


Deellocatie B: Overig terrein
In het bovengrondmonster MM1 waarin bijmengingen met baksteen-, puin-, dakpan- en betonresten
zijn aangetroffen, zijn licht verhoogde gehaltes aan koper, lood, PAK en PCB gemeten. In het boven-
grondmonster MM2 waarin bijmengingen met baksteenresten zijn aangetroffen, is een licht ver-
hoogd gehalte aan lood aangetroffen. In het ondergrondmonster MM3 waarin bijmengingen met
baksteenresten zijn aangetroffen, is een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetroffen. De verhoogde
gehaltes zijn mogelijk te relateren aan de aangetroffen bodemvreemde materialen, en zijn dermate
laag dat een aanvullend of nader onderzoek, ons inziens, niet noodzakelijk is.


5.3.2 Grondwater

De meetresultaten van het grondwater zijn samengevat in tabel 5. Voorafgaand aan de grondwater-
monstername is een zuurgraad (pH) van 6,32 en een geleidbaarheid (Ec) van 342 µS/cm in het
grondwater gemeten. De pH en de Ec hebben, voor deze regio, normale waarden. Tijdens de mon-
sterneming van het grondwater wordt de troebelheid van het grondwater in NTU gemeten, veron-
dersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 0 – 10 NTU heeft. Een
troebelheid hoger dan 10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie van de analyseresulta-
ten worden gebruikt. Een verhoogde NTU kan leiden tot een overschatting van organische parame-
ters. De verhoogde troebelheid hangt waarschijnlijk samen met de aanwezigheid van onoplosbare
bestanddelen in het grondwater. Aangezien de NTU van 10 geen normatieve grens is, bestaat geen
aanleiding het grondwater opnieuw te bemonsteren.




Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174         MB/15101/16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Tabel 5: Meetresultaten grondwater
Stijghoogte in meter –mv                                                            1,30
pH                                                                                  6,32
Ec                                                                                  342
Troebelheid (NTU)                                                                   24,3


In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb13 zijn een matig verhoogd gehalte aan minerale olie en
licht verhoogde gehaltes aan naftaleen en barium gemeten. De verhoogde gehaltes aan minerale olie
en naftaleen worden toegekend aan de voormalig aanwezige ondergrondse HBO-tank. Licht ver-
hoogde gehaltes aan barium kunnen van nature in het grondwater voorkomen en duiden niet op een
noemenswaardige verontreiniging. Ondanks dat voor de aanwezigheid van het licht verhoogde ge-
halte aan barium in het grondwater een mogelijke antropogene bron/oorzaak aanwezig is in de vorm
van bijmengingen in bodemlaag 13B, wordt het barium niet als een verontreiniging beschouwd.




Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174          MB/15101/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>6   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN


    Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Molenerf 2 te
    Nistelrode, kadastraal bekend als gemeente Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174, blijkt dat de
    ondergrond nabij de voormalig aanwezige HBO-tank op een diepte van 1,5 tot 2,15 meter onder het
    maaiveld licht tot sterk verontreinigd is met minerale olie en licht verontreinigd is met naftaleen. De
    bodemlaag hieronder (13G; 2,25 tot 2,6 meter –mv) is niet verontreinigd met minerale olie of vluch-
    tige aromatische koolwaterstoffen.


    De bovengrond van het overige terrein is licht verontreinigd met koper, lood, PAK en PCB. De onder-
    grond van het overige terrein is plaatselijk, op een diepte van 0,3 tot 1,2 meter onder het maaiveld,
    licht verontreinigd met PAK. Het grondwater nabij de voormalige HBO-tank is matig verontreinigd
    met minerale olie en licht verontreinigd met naftaleen.


    De aangetoonde verontreinigingen met minerale olie in de ondergrond en het grondwater nabij de
    voormalige HBO-tank (boring 13) geven conform de Wet bodembescherming aanleiding tot het uit-
    voeren van een nader onderzoek om de omvang van de verontreiniging vast te stellen. Vooralsnog is
    de verontreiniging alleen in oostelijke richting afgeperkt, en in de diepte ter plaatse van boring 13.
                                                                                                          3
    Op basis van de momenteel beschikbare informatie is onbekend of er sprake is van meer dan 25 m
    grond met een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie. Indien de verontreinigde grond meer dan
            3
    25 m bedraagt wordt dit beschouwd als een geval van ernstige bodemverontreiniging en dient er
    een sanering van de bodem plaats te vinden. Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak
    hebben en dat het bevoegd gezag de noodzaak tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek
    vaststelt. De overige geconstateerde lichte verontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater
    vormen geen zwaarwegende milieuhygiënische bezwaren tegen de voorgenomen bestemmingswijzi-
    ging.


    Op basis van deze resultaten dient de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, deels verworpen
    te worden. Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daar-
    voor opgestelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemon-
    derzoek slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses
    wordt uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwe-
    zig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen.




    Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174          MB/15101/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>7   REFERENTIES

    1.      NEN 5740, januari 2009. Bodem, bodem- landbodem- strategie voor het uitvoeren van ver-
            kennend bodemonderzoek - onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en
            grond [13.080.05]. NNI, Delft
    2.      Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Beoordelingsrichting voor het SIKB
            procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek, BRL SIKB 2000, Gouda, 12
            december 2013
    3.      Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, 27 juni 2013, Staatscourant 16675
    4.      Landelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleid,
            RIVM rapport 711701053
    5.      Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 247, 13 december 2007




    Verkennend bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174     MB/15101/19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                           Uw referentie: 15101




                                                                                                                   1




                                                                                                                                        Koren
                                                                                                                                              straat
                                                                                                                                                                                          807




                                      6
                                                                                                             810




                                                                                                                                                                         2
                                                               6A
                                                                                                                                                                                   1675
                                                                                        446
                                                 4
      Kerkveld




                                                                                        4
                                                                                  117

119

                                                                                                                             736




                                                                    2
                                             M
                                               ol
                                                 en
                                                   er
                                                      f




                                                                                                                                                                                                           k
                                                                                                                                                                                                   eibee
                                                                                                                                                                                            De L




                                                                                                                                                                                            2




                                                                                                                                                             568
                                                                                                                                   56




                                                                                                                                                                    569
                                                                        0m   5m                                    25 m



             Deze kaart is noordgericht                                                       Schaal 1:500
   12345     Perceelnummer
        25 Huisnummer
             Vastgestelde kadastrale grens                                                    Kadastrale gemeente                  NISTELRODE
             Voorlopige kadastrale grens                                                      Sectie                               F
             Administratieve kadastrale grens                                                 Perceel                              736
             Bebouwing
             Overige topografie                                                               Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 2 februari 2016                                  De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                       eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                               Klantreferentie: 15101




                   0m    125 m                     625 m


 Deze kaart is noordgericht.                               Schaal 1: 12500
   Hier bevindt zich Kadastraal object NISTELRODE F 736
 Hoogstraat 58, 5388 ED NISTELRODE
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                             pagina 1 van 2

                                                                            Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:             NISTELRODE F 736                                                       2-2-2016
                     Molenerf 2 5388 EZ NISTELRODE                                          14:35:52
Uw referentie:       15101
Toestandsdatum:      1-2-2016

Kadastraal object
                   Kadastrale aanduiding:            NISTELRODE F 736
                   Grootte:                          17 a 92 ca
                   Coördinaten:                      167318-413003
                   Omschrijving kadastraal object:   WONEN MET BEDRIJVIGHEID ERF - TUIN
                   Locatie:                          Hoogstraat 58
                                                     5388 ED NISTELRODE
                                                     Molenerf 2
                                                     5388 EZ NISTELRODE
                   Ontstaan op:                      21-1-1988


Publiekrechtelijke beperkingen
                 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
                 Basisregistratie Kadaster.


Gerechtigde
                   GEBRUIK EN BEWONING
                   De heer Johannes Timmers
                   Hoogstr 58
                   5388 ED NISTELRODE
                   Geboren op:                       20-05-1897

                   Recht ontleend aan:               HYP4 4016/97 reeks S-HERTOGENBOSCH
                   Eerst genoemde object in          NISTELRODE F 736
                   brondocument:

Aantekening recht
                BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
                Ontleend aan:              BSA 505/24003 reeks
                                           EINDHOVEN d.d. 18-5-2005

                   RAADPLEEG BRONDOCUMENT
                   Ontleend aan:                     84 NTR00/7794   d.d. 21-1-1988
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                              pagina 2 van 2

                                                                              Kadaster
Betreft:             NISTELRODE F 736                                                       2-2-2016
                     Molenerf 2 5388 EZ NISTELRODE                                          14:35:52
Uw referentie:       15101
Toestandsdatum:      1-2-2016




Gerechtigde
                   EIGENDOM BELAST MET GEBRUIK EN BEWONING
                   De heer Petrus Johannes Timmers
                   Molenerf 2
                   5388 EZ NISTELRODE
                   Geboren op:                     26-10-1939
                   Geboren te:                     NISTELRODE
                   Overleden op:                   30-05-2008
                   (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

                   Recht ontleend aan:             HYP4 4016/97 reeks S-HERTOGENBOSCH
                   Eerst genoemde object in        NISTELRODE F 736
                   brondocument:

Aantekening recht
                BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
                Betrokken persoon:
                Mevrouw Catharina Elisabeth van de Wijngaard
                Molenerf 2
                5388 EZ NISTELRODE
                Geboren op:                     25-10-1948
                Geboren te:                     NISTELRODE
                (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
                Ontleend aan:                   BSA 504/28002 reeks
                                                EINDHOVEN d.d. 22-4-2005


Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlage 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Boring:   01                                                                       Boring:   02
Datum:    03-02-2016                                                               Datum:    03-02-2016
GWS:      150                                                                      GWS:      140




                       0      tegel                                                                       0
  0                    -5                                                            0
                              Edelmanboor                                                                          Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                   humeus, zwak grindig,
           A                  Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                                   donkerbruin, Edelmanboor
                              grindig, zwak baksteenhoudend,
                       -30    geen olie-water reactie, geelbruin,                             A
                              Edelmanboor
                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                          -50
 50                           grindig, zwak baksteenhoudend,                        50
           B                  geen olie-water reactie, bruin,                                                      Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                              Edelmanboor                                                                          grindig, donkerbruin, Edelmanboor

                                                                                              B


                                                                                                          -100
100        C                                                                       100
                                                                                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                   grindig, geen olie-water reactie,
                       -120                                                                                        bruinbeige, Edelmanboor
                              Zand, matig fijn, zwak siltig, geen                             C
                              olie-water reactie, bruinbeige,
                              Edelmanboor
           D
150                                                                                150

                       -170

                              Zand, matig fijn, zwak siltig, sterke                           D
                              olie-water reactie, bruinbeige,
                              Edelmanboor
           E
                                                                                                          -200
200                                                                                200

                       -215

                              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                              grindig, geen olie-water reactie,
                              neutraalbeige, Zuigerboor
           F
250

                       -265




Boring:   03                                                                       Boring:   04
Datum:    03-02-2016                                                               Datum:    03-02-2016
GWS:      90




                       0      klinker                                                                     0        klinker
  0                                                                                  0
                       -8     Edelmanboor                                                     A           -8       Edelmanboor
                                                                                              B           -15
                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig,
                              humeus, zwak grindig,                                                                geelbeige, Edelmanboor
           A                  donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                                                   Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                   humeus, zwak grindig, zwak
                                                                                              C
                                                                                                                   baksteenhoudend, donkerbruin,
                       -50
 50                                                                                 50                             Edelmanboor
                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                              grindig, donkerbruin, Edelmanboor
           B                                                                                              -70

                       -80

                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                              grindig, bruinbeige, Edelmanboor
100
           C




                       -150
150
           D                  Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                              grindig, bruinbeige, Zuigerboor



           E
                       -200
200




                                                        Projectcode: 15101                                      afdrukdatum: 04-02-2016
                                                        Projectnaam: Molenerf 2 Nistelrode                      Pagina 1 / 4
                                                        Projectleider: M.I. Boos                                getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Boring:   05                                                                      Boring:   06
Datum:    03-02-2016                                                              Datum:    03-02-2016




                       0     beton                                                                       0        beton
  0                                                                                 0
                             Kernboor                                                                             Kernboor
                       -13                                                                               -14
                             Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk                                                 Zand, zeer fijn, zwak siltig,
                             grindig, beigegeel, Edelmanboor                                                      bruingeel, Edelmanboor

           A                                                                                 A
 50                                                                                50

                       -65                                                                               -65




Boring:   07                                                                      Boring:   08
Datum:    03-02-2016                                                              Datum:    03-02-2016




                       0     beton                                                                       0
  0                                                                                 0
                       -8    Kernboor                                                                             Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                  humeus, zwak baksteenhoudend,
                             Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                                   donkerbruin, Edelmanboor
           A                 puinhoudend, bruin, Edelmanboor,
                             boring gestaakt wegens puin                                     A
                       -35


                                                                                                         -50
                                                                                   50




                                                       Projectcode: 15101                                      afdrukdatum: 04-02-2016
                                                       Projectnaam: Molenerf 2 Nistelrode                      Pagina 2 / 4
                                                       Projectleider: M.I. Boos                                getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Boring:   09                                                                     Boring:   10
Datum:    03-02-2016                                                             Datum:    03-02-2016




                       0                                                                                0
  0                                                                                0
                             Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                                  Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                             humeus, zwak baksteenhoudend,                                                       humeus, zwak baksteenhoudend,
                             donkerbruin, Edelmanboor                                                            donkerbruin, Edelmanboor
           A                                                                                A


                       -50                                                                              -50
 50                                                                               50



Boring:   11                                                                     Boring:   12
Datum:    03-02-2016                                                             Datum:    03-02-2016
                                                                                 GWS:      140




                       0                                                                                0        tegel
  0                                                                                0                    -5
                             Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                                  Edelmanboor
                             humeus, donkerbruin,
                             Edelmanboor                                                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                 grindig, zwak baksteenhoudend,
           A                                                                                A                    zwak betonhoudend, geen
                                                                                                                 olie-water reactie, bruin,
                                                                                                                 Edelmanboor, dakpanresten
                       -50                                                                              -50
 50                                                                               50
                                                                                                                 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                                 grindig, zwak baksteenhoudend,
                                                                                                                 geen olie-water reactie, bruin,
                                                                                            B                    Edelmanboor



                                                                                                        -100
                                                                                 100
                                                                                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                 grindig, geen olie-water reactie,
                                                                                                                 neutraalbeige, Edelmanboor
                                                                                            C


                                                                                                        -150
                                                                                 150
                                                                                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                 grindig, geen olie-water reactie,
                                                                                                                 neutraalbeige, Zuigerboor
                                                                                            D



                                                                                 200



                                                                                            E


                                                                                                        -250
                                                                                 250




                                                      Projectcode: 15101                                      afdrukdatum: 04-02-2016
                                                      Projectnaam: Molenerf 2 Nistelrode                      Pagina 3 / 4
                                                      Projectleider: M.I. Boos                                getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Boring:   13
Datum:    03-02-2016
GWS:      150




                       0      klinker
  0
                       -8     Edelmanboor
                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
                              olie-water reactie, neutraalgeel,
           A                  Edelmanboor


                       -50
 50
                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                              grindig, zwak baksteenhoudend,
                              geen olie-water reactie, bruin,
           B                  Edelmanboor



                       -100
100
                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
                              olie-water reactie, bruin,
                              Edelmanboor
           C


                       -150
150
                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, matige
                              olie-water reactie, bruin,
           D                  Edelmanboor
                       -180

                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterke
                              olie-water reactie, grijsbruin,
           E                  Zuigerboor
200
                       -210

           F                  Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
                       -225   humeus, geen olie-water reactie,
                              lichtbruin, Zuigerboor
                              Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
           G                  olie-water reactie, neutraalbeige,
250                           Zuigerboor




           H

                       -300
300




                                                        Projectcode: 15101                   afdrukdatum: 04-02-2016
                                                        Projectnaam: Molenerf 2 Nistelrode   Pagina 4 / 4
                                                        Projectleider: M.I. Boos             getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                       >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster



                                             overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
                                                                                   volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                                                                                       Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     NIPA milieutechniek BV
     T.a.v. M.I. Boos
     Landweerstraat Zuid 109
     5349 AK OSS




     Analysecertificaat
     Datum: 10-Feb-2016




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2016013489/1
     Uw project/verslagnummer                        15101
     Uw projectnaam                                  Molenerf 2 Nistelrode
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            04-Feb-2016

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.



     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   15101                                                    Certificaatnummer/Versie                 2016013489/1
     Uw projectnaam                             Molenerf 2 Nistelrode                                    Startdatum                               04-Feb-2016
     Uw ordernummer                                                                                      Rapportagedatum                          10-Feb-2016/11:36
                                                                                                         Bijlage                                  A,B,C
     Monsternemer                                                                                        Pagina                                   1/2
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3                      4            5

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                     Uitgevoerd             Uitgevoerd          Uitgevoerd     Uitgevoerd           Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                     % (m/m)              83.8              72.4                87.4              86.2              86.7
                                                                                                 1)                  1)
S    Organische stof                                            % (m/m) ds               <0.7                2.2                2.7                2.6               3.0
Q    Gloeirest                                                  % (m/m) ds               99.3              97.4                97.2              97.1              96.8
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                               % (m/m) ds                                                     <2.0                3.7               3.8

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                  mg/kg ds                                                       38                 39               26
S    Cadmium (Cd)                                                 mg/kg ds                                                     0.33              0.21             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                  mg/kg ds                                                     <3.0              <3.0              <3.0
S    Koper (Cu)                                                   mg/kg ds                                                       47                 10               17
S    Kwik (Hg)                                                    mg/kg ds                                                    0.077             0.064            <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                               mg/kg ds                                                     <1.5              <1.5              <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                  mg/kg ds                                                      4.2              <4.0              <4.0
S    Lood (Pb)                                                    mg/kg ds                                                       52                 40               26
S    Zink (Zn)                                                    mg/kg ds                                                       57                 35               23

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                      mg/kg ds          <0.050               <0.050
S    Tolueen                                                      mg/kg ds          <0.050               <0.050
S    Ethylbenzeen                                                 mg/kg ds          <0.050               <0.050
S    o-Xyleen                                                     mg/kg ds          <0.050               <0.050
S    m,p-Xyleen                                                   mg/kg ds          <0.050               <0.050
                                                                                                 2)                  2)
S    Xylenen (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds           0.070                0.070
     BTEX (som)                                                   mg/kg ds           <0.25                <0.25
S    Naftaleen                                                    mg/kg ds                1.7            <0.010

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds                47                540                <3.0              <3.0              <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds               210               1200                 5.0              <5.0              <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds               140                190                 6.1              <5.0                5.1


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                          Datum monstername              Monster nr.
1    01E 01 (170-215)                                                                                                            03-Feb-2016                      8893409
2    13E 13 (180-210)                                                                                                            03-Feb-2016                      8893410
3    MM1 01 (5-30) 07 (8-35) 08 (0-50) 12 (5-50)                                                                                 03-Feb-2016                      8893411
4    MM2 04 (15-65) 09 (0-50) 10 (0-50)                                                                                          03-Feb-2016                      8893412
5    MM3 01 (30-80) 01 (80-120) 12 (50-100) 13 (50-100)                                                                          03-Feb-2016                      8893413
                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            V: VLAREL erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                 TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   15101                                                   Certificaatnummer/Versie                  2016013489/1
     Uw projectnaam                             Molenerf 2 Nistelrode                                   Startdatum                                04-Feb-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           10-Feb-2016/11:36
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                                                                                       Pagina                                    2/2
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3                      4                5

     Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds                57                  12                 18               <11                    14
     Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                10               <5.0                  11              <5.0                    11
     Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds               <6.0              <6.0               <6.0               <6.0                 <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds               470              1900                   47               <35                    38
     Chromatogram olie (GC)                                                        Zie bijl.           Zie bijl.          Zie bijl.                                Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                       mg/kg ds                                               <0.0010            <0.0010                <0.0010
S    PCB 52                                                       mg/kg ds                                               <0.0010            <0.0010                <0.0010
S    PCB 101                                                      mg/kg ds                                               <0.0010            <0.0010                <0.0010
S    PCB 118                                                      mg/kg ds                                               <0.0010            <0.0010                <0.0010
S    PCB 138                                                      mg/kg ds                                                 0.0030           <0.0010                <0.0010
S    PCB 153                                                      mg/kg ds                                                 0.0025           <0.0010                <0.0010
S    PCB 180                                                      mg/kg ds                                                 0.0024           <0.0010                <0.0010
                                                                                                                                                              2)               2)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                     mg/kg ds                                                   0.011            0.0049                0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                    mg/kg ds                                                 <0.050             <0.050                 0.053
S    Fenanthreen                                                  mg/kg ds                                                    0.26            <0.050                  0.78
S    Anthraceen                                                   mg/kg ds                                                   0.096            <0.050                  0.28
S    Fluorantheen                                                 mg/kg ds                                                    0.53               0.12                 0.83
S    Benzo(a)anthraceen                                           mg/kg ds                                                    0.33              0.070                 0.38
S    Chryseen                                                     mg/kg ds                                                    0.27              0.066                 0.41
S    Benzo(k)fluorantheen                                         mg/kg ds                                                    0.11            <0.050                  0.17
S    Benzo(a)pyreen                                               mg/kg ds                                                    0.24            <0.050                  0.34
S    Benzo(ghi)peryleen                                           mg/kg ds                                                    0.19            <0.050                  0.29
S    Indeno(123-cd)pyreen                                         mg/kg ds                                                    0.16            <0.050                  0.22
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                   mg/kg ds                                                      2.2              0.50                   3.7




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername                  Monster nr.
1    01E 01 (170-215)                                                                                                           03-Feb-2016                          8893409
2    13E 13 (180-210)                                                                                                           03-Feb-2016                          8893410
3    MM1 01 (5-30) 07 (8-35) 08 (0-50) 12 (5-50)                                                                                03-Feb-2016                          8893411
4    MM2 04 (15-65) 09 (0-50) 10 (0-50)                                                                                         03-Feb-2016                         8893412
5    MM3 01 (30-80) 01 (80-120) 12 (50-100) 13 (50-100)                                                                         03-Feb-2016                          8893413
                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                           Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                                     Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                                  EL
                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                   TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                  RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016013489/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8893409            01               E                                         170         215        0532842345           01E 01 (170-215)

       8893410            13               E                                         180         210        0532842291           13E 13 (180-210)

       8893411            01               A                                         5           30         0532842343           MM1 01 (5-30) 07 (8-35) 08 (0-50) 12
       8893411            07               A                                         8           35         0532842337
       8893411            08               A                                         0           50         0532842342
       8893411            12               A                                         5           50         0532842196

       8893412            09               A                                         0           50         0532842333           MM2 04 (15-65) 09 (0-50) 10 (0-50)
       8893412            10               A                                         0           50         0532842338
       8893412            04               C                                         15          65         0532842197

       8893413            01               B                                         30          80         0532842332           MM3 01 (30-80) 01 (80-120) 12 (50-1
       8893413            12               B                                         50          100        0532842194
       8893413            13               B                                         50          100        0532842289
       8893413            01               C                                         80          120        0532842340




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016013489/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).


     Opmerking 2)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016013489/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Organische stof (gloeirest)                           W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Lutum (fractie < 2 µm)                                W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Xylenen som AS/AP                                     W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10 VROM)                                         W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                  Chromatogram TPH/ Mineral Oil


Sample ID.:             8893409
Certificate no.:         2016013489
Sample description.:     01E 01 (170-215)
                          V
     2000                                                                                                                                                  2000




                                                        C10-C12




                                                                                                             C30-C35
                                                                                                             C35-C40
                                                                   C12-C16


                                                                             C16-C21




                                                                                              C21-30
     1000                                                                                                                                                  1000
pA




                                                                                                                                                                  pA
                                                                                                                           C40
                                            C10
       0                                                                                                                                                   0
            0.0   0.2       0.4      0.6          0.8             1.0                  1.2    1.4      1.6                  1.8    2.0   2.2   2.4   2.6
                                                                                             Minutes


     100                                                                                                                                                   100




                                                                                              C21-30
      80                                                                                                                                                   80




      60                                                                                                                                                   60
pA




                                                                                                                                                                  pA
                                                                                                                 C30-C35
      40                                                                                                                                                   40




                                                                                                             C35-C40
      20                                                                                                                                                   20




                                                                                                                           C40
                                                        C10-C12




                                                                   C12-C16


                                                                             C16-C21
                                            C10




       0                                                                                                                                                   0

            0.0   0.2       0.4      0.6          0.8             1.0                  1.2     1.4     1.6                   1.8   2.0   2.2   2.4   2.6
                                                                                             Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                    Chromatogram TPH/ Mineral Oil


Sample ID.:             8893410
Certificate no.:         2016013489
Sample description.:     13E 13 (180-210)
                          V
     2000                                                                                                                                                     2000




                                                                                                                     C30-C35
                                                                                                                     C35-C40
                                                        C10-C12


                                                                  C12-C16


                                                                            C16-C21




                                                                                            C21-30
     1000                                                                                                                                                     1000
pA




                                                                                                                                                                     pA
                                                                                                                                C40
                                            C10
       0                                                                                                                                                      0
            0.0   0.2       0.4      0.6          0.8                1.0              1.2             1.4      1.6              1.8   2.0   2.2   2.4   2.6
                                                                                                     Minutes


     100                                                                                                                                                      100




      80                                                                                                                                                      80




      60                                                                                                                                                      60
pA




                                                                                                                                                                     pA
      40                                                                                                                                                      40




                                                                                                                      C30-C35
                                                                                                                     C35-C40
                                                                                            C21-30


      20                                                                                                                                                      20
                                                                            C16-C21




                                                                                                                                C40
       0                                                                                                                                                      0

            0.0   0.2       0.4      0.6          0.8                 1.0             1.2              1.4     1.6              1.8   2.0   2.2   2.4   2.6
                                                                                                     Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                   Chromatogram TPH/ Mineral Oil


Sample ID.:             8893411
Certificate no.:         2016013489
Sample description.:     MM1 01 (5-30) 07 (8-35) 08 (0-50) 12 (5-50)
                          V
     2000                                                                                                                                                        2000




                                                                                                                   C30-C35
                                                                                                                   C35-C40
                                                         C10-C12



                                                                    C12-C16


                                                                              C16-C21




                                                                                                        C21-30
     1000                                                                                                                                                        1000
pA




                                                                                                                                                                        pA
                                                                                                                                 C40
                                            C10
       0                                                                                                                                                         0
            0.0   0.2       0.4       0.6          0.8             1.0                  1.2    1.4          1.6                    1.8   2.0   2.2   2.4   2.6
                                                                                              Minutes


     100                                                                                                                                                         100




      80                                                                                                                                                         80




      60                                                                                                                                                         60




                                                                                                                       C30-C35
pA




                                                                                                                                                                        pA
                                                                                                        C21-30


                                                                                                                   C35-C40
      40                                                                                                                                                         40
                                                                              C16-C21
                                                                    C12-C16
                                                         C10-C12




      20                                                                                                                                                         20




                                                                                                                                 C40
                                             C10




       0                                                                                                                                                         0

            0.0   0.2       0.4       0.6          0.8             1.0                  1.2     1.4          1.6                   1.8   2.0   2.2   2.4   2.6
                                                                                              Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                  Chromatogram TPH/ Mineral Oil


Sample ID.:             8893413
Certificate no.:         2016013489
Sample description.:     MM3 01 (30-80) 01 (80-120) 12 (50-100) 13 (50-100)
                          V
     2000                                                                                                                                                        2000




                                                                                                                  C30-C35
                                                                   C12-C16


                                                                             C16-C21




                                                                                                                  C35-C40
                                                        C10-C12




                                                                                                       C21-30
     1000                                                                                                                                                        1000
pA




                                                                                                                                                                        pA
                                                                                                                                 C40
                                            C10
       0                                                                                                                                                         0
            0.0   0.2       0.4      0.6          0.8             1.0                  1.2    1.4          1.6                     1.8   2.0   2.2   2.4   2.6
                                                                                             Minutes


     100                                                                                                                                                         100




      80                                                                                                                                                         80




      60                                                                                                                                                         60
pA




                                                                                                                                                                        pA
                                                                                                                       C30-C35
      40                                                                                                                                                         40




                                                                                                                  C35-C40
                                                                                                       C21-30
                                                                             C16-C21
                                                                   C12-C16
                                                        C10-C12




      20                                                                                                                                                         20




                                                                                                                                 C40
                                            C10




       0                                                                                                                                                         0

            0.0   0.2       0.4       0.6         0.8             1.0                  1.2     1.4          1.6                    1.8   2.0   2.2   2.4   2.6
                                                                                             Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     NIPA milieutechniek BV
     T.a.v. M.I. Boos
     Landweerstraat Zuid 109
     5349 AK OSS




     Analysecertificaat
     Datum: 17-Feb-2016




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2016018188/1
     Uw project/verslagnummer                        15101
     Uw projectnaam                                  Molenerf 2 Nistelrode
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            16-Feb-2016

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.



     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   15101                                                   Certificaatnummer/Versie                  2016018188/1
     Uw projectnaam                             Molenerf 2 Nistelrode                                   Startdatum                                16-Feb-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           17-Feb-2016/11:20
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C,D
     Monsternemer                                                                                       Pagina                                    1/1
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                     Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                     % (m/m)              78.5
                                                                                                 1)
S    Organische stof                                            % (m/m) ds               <0.7
Q    Gloeirest                                                  % (m/m) ds               99.4

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                      mg/kg ds          <0.050
S    Tolueen                                                      mg/kg ds          <0.050
S    Ethylbenzeen                                                 mg/kg ds          <0.050
S    o-Xyleen                                                     mg/kg ds          <0.050
S    m,p-Xyleen                                                   mg/kg ds          <0.050
                                                                                                 2)
S    Xylenen (som) (factor 0,7)                                   mg/kg ds           0.070
     BTEX (som)                                                   mg/kg ds           <0.25
S    Naftaleen                                                    mg/kg ds          <0.010

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds               <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds               <11
     Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds               <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds               <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds               <35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    13G 13 (225-260)                                                                                                           03-Feb-2016                  8906833




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                   Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                             Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                          EL
                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016018188/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8906833            13               G                                         225         260        0532842292           13G 13 (225-260)




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016018188/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).


     Opmerking 2)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016018188/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Organische stof (gloeirest)                           W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Xylenen som AS/AP                                     W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>    Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2016018188/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

    Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
    monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.




     Analyse                                                                                              Monster nr.
     De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

     Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)                                                                 8906833


     Vluchtig (Voorbehandeling)                                                                           8906833




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>     NIPA milieutechniek BV
     T.a.v. M.I. Boos
     Landweerstraat Zuid 109
     5349 AK OSS




     Analysecertificaat
     Datum: 17-Feb-2016




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2016017055/1
     Uw project/verslagnummer                        15101
     Uw projectnaam                                  Molenerf 2 Nistelrode
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            12-Feb-2016

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.



     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   15101                                                   Certificaatnummer/Versie                  2016017055/1
     Uw projectnaam                             Molenerf 2 Nistelrode                                   Startdatum                                12-Feb-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           17-Feb-2016/15:37
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                                                                                       Pagina                                    1/2
     Monstermatrix                              Water; Water (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                        µg/L             110
S    Cadmium (Cd)                                                       µg/L         <0.20
S    Kobalt (Co)                                                        µg/L             <2.0
S    Koper (Cu)                                                         µg/L             <2.0
S    Kwik (Hg)                                                          µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                     µg/L             <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                        µg/L             <3.0
S    Lood (Pb)                                                          µg/L             <2.0
S    Zink (Zn)                                                          µg/L              39

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                            µg/L         <0.20
S    Tolueen                                                            µg/L         <0.20
S    Ethylbenzeen                                                       µg/L         <0.20
S    o-Xyleen                                                           µg/L         <0.10
S    m,p-Xyleen                                                         µg/L         <0.20
                                                                                                 1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                           µg/L             0.21
     BTEX (som)                                                         µg/L         <0.90
S    Naftaleen                                                          µg/L             0.61
S    Styreen                                                            µg/L         <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                    µg/L         <0.20
S    Trichloormethaan                                                   µg/L         <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                 µg/L         <0.10
S    Trichlooretheen                                                    µg/L         <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                  µg/L         <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                 µg/L         <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                 µg/L         <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                              µg/L         <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                              µg/L         <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L         <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    13-PB13-1 13 (200-300)                                                                                                     12-Feb-2016                  8904125




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            V: VLAREL erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   15101                                                   Certificaatnummer/Versie                  2016017055/1
     Uw projectnaam                             Molenerf 2 Nistelrode                                   Startdatum                                12-Feb-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           17-Feb-2016/15:37
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                                                                                       Pagina                                    2/2
     Monstermatrix                              Water; Water (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L         <0.10
     CKW (som)                                                          µg/L             <1.6
S    Tribroommethaan                                                    µg/L         <0.20
S    Vinylchloride                                                      µg/L         <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                 µg/L         <0.10
                                                                                                 1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                               µg/L             0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                    µg/L             0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                            µg/L             180
     Minerale olie (C12-C16)                                            µg/L             140
     Minerale olie (C16-C21)                                            µg/L              12
     Minerale olie (C21-C30)                                            µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                            µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                            µg/L             <10
                                                                                                 2)
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                     µg/L             350
     Chromatogram                                                                  Zie bijl.




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    13-PB13-1 13 (200-300)                                                                                                     12-Feb-2016                  8904125




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                   Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                             Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                          EL
                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016017055/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8904125            13               1                                         200         300        0680168503           13-PB13-1 13 (200-300)
       8904125            13               2                                         200         300        0800446490
       8904125                                                                                              0680168503




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016017055/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG


     Opmerking 2)
     Vluchtige oliefractie aanwezig.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016017055/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS300                                  W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0215           LVI-GC-FID                           Cf. pb 3110-5

     Chromatogram olie (GC)                                W0215           LVI-GC-FID                           Eigen methode



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                Chromatogram TPH/ Mineral Oil


Sample ID.: 8904125
Certificate no.: 2016017055
Sample description.: 13-PB13-1 13 (200-300)
v
     1000                                                                                                                                                                1000




                                                                         C12-C16




                                                                                          C16-C21




                                                                                                                           C30-C35



                                                                                                                                            C35-C40
                                                               C10-C12




                                                                                                           C21-30
                                                       C10




                                                                                                                                                       C40
     500                                                                                                                                                                 500
pA




                                                                                                                                                                                pA
       0                                                                                                                                                                 0
            0.0    0.2        0.4         0.6    0.8         1.0                   1.2               1.4             1.6              1.8                    2.0   2.2
                                                                              Minutes


     200                                                                                                                                                                 200




     150                                                                                                                                                                 150




                                                       C10




                                                                                                                                                       C40
     100                                                                                                                                                                 100
pA




                                                                                                                                                                                pA
                                                               C10-C12


                                                                         C12-C16
      50                                                                                                                                                                 50




                                                                                           C16-C21




                                                                                                                            C30-C35



                                                                                                                                             C35-C40
                                                                                                            C21-30
       0                                                                                                                                                                 0

            0.0    0.2        0.4         0.6    0.8         1.0                    1.2              1.4             1.6              1.8                    2.0   2.2
                                                                               Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Bijlage 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                               15101
Projectnaam                                                 Molenerf 2 Nistelrode
Datum monstername                                           03-02-2016
Certificaatnummer                                           2016013489
Startdatum                                                  04-02-2016
Rapportagedatum                                             10-02-2016

Analyse                                                     Eenheid                 1                GSSD          Oordeel    RG    AW       T       I

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                  % (m/m)                        83,8
Organische stof                                             % (m/m) ds                     <0,7        0,4900
Gloeirest                                                   % (m/m) ds                     99,3
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                     mg/kg ds                    <0,050         0,1750         -      0,05    0,2   0,65    1,1
Tolueen                                                     mg/kg ds                    <0,050         0,1750         -      0,05    0,2   16,1    32
Ethylbenzeen                                                mg/kg ds                    <0,050         0,1750         -      0,05    0,2   55,1   110
o-Xyleen                                                    mg/kg ds                    <0,050         0,1750
m,p-Xyleen                                                  mg/kg ds                    <0,050         0,1750
Xylenen (som) (factor 0,7)                                  mg/kg ds                      0,07         0,3500         -       0,1   0,45   8,72    17
BTEX (som)                                                  mg/kg ds                     <0,25         0,1750
Naftaleen                                                   mg/kg ds                       1,7          1,700
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                     mg/kg ds                         47
Minerale olie (C12-C16)                                     mg/kg ds                        210
Minerale olie (C16-C21)                                     mg/kg ds                        140
Minerale olie (C21-C30)                                     mg/kg ds                         57
Minerale olie (C30-C35)                                     mg/kg ds                         10
Minerale olie (C35-C40)                                     mg/kg ds                       <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                              mg/kg ds                        470             2350     *        35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                  Zie bijl.

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      8893409          01E 01 (170-215)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                               15101
Projectnaam                                                 Molenerf 2 Nistelrode
Datum monstername                                           03-02-2016
Certificaatnummer                                           2016013489
Startdatum                                                  04-02-2016
Rapportagedatum                                             10-02-2016

Analyse                                                     Eenheid                 2                GSSD          Oordeel    RG    AW       T       I

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                  % (m/m)                        72,4
Organische stof                                             % (m/m) ds                      2,2         2,200
Gloeirest                                                   % (m/m) ds                     97,4
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                     mg/kg ds                    <0,050         0,1591         -      0,05    0,2   0,65    1,1
Tolueen                                                     mg/kg ds                    <0,050         0,1591         -      0,05    0,2   16,1    32
Ethylbenzeen                                                mg/kg ds                    <0,050         0,1591         -      0,05    0,2   55,1   110
o-Xyleen                                                    mg/kg ds                    <0,050         0,1591
m,p-Xyleen                                                  mg/kg ds                    <0,050         0,1591
Xylenen (som) (factor 0,7)                                  mg/kg ds                      0,07         0,3182         -       0,1   0,45   8,72    17
BTEX (som)                                                  mg/kg ds                     <0,25         0,1750
Naftaleen                                                   mg/kg ds                    <0,010         0,0070
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                     mg/kg ds                        540
Minerale olie (C12-C16)                                     mg/kg ds                      1200
Minerale olie (C16-C21)                                     mg/kg ds                        190
Minerale olie (C21-C30)                                     mg/kg ds                         12
Minerale olie (C30-C35)                                     mg/kg ds                       <5,0
Minerale olie (C35-C40)                                     mg/kg ds                       <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                              mg/kg ds                      1900              8636    ***       35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                  Zie bijl.

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      8893410          13E 13 (180-210)


Eindoordeel:            Overschrijding Interventiewaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  15101
Projectnaam                                                    Molenerf 2 Nistelrode
Datum monstername                                              03-02-2016
Certificaatnummer                                              2016013489
Startdatum                                                     04-02-2016
Rapportagedatum                                                10-02-2016

Analyse                                                        Eenheid                 3               GSSD       Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                         87,4
Organische stof                               % (m/m) ds                                       2,7        2,700
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                      97,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                      <2,0        1,400
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                        <3,0
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                            5
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                         6,1
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                          18
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                          11
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                        <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                          47        174,1      -        35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                     Zie bijl.
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                         38         147,3                20   190    555     920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                       0,33        0,5504     -         0,2    0,6    6,8     13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                       <3,0         7,383     -           3     15   103     190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                         47         94,95     *           5     40   115     190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                      0,077        0,1100     -        0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                       <1,5         1,050     -         1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                         4,2        12,25     -           4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                         52         80,80     *          10     50   290     530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                         57         132,9     -          20   140    430     720
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                 <0,0010           0,0025
PCB 52                                        mg/kg ds                                 <0,0010           0,0025
PCB 101                                       mg/kg ds                                 <0,0010           0,0025
PCB 118                                       mg/kg ds                                 <0,0010           0,0025
PCB 138                                       mg/kg ds                                   0,003           0,0111
PCB 153                                       mg/kg ds                                  0,0025           0,0092
PCB 180                                       mg/kg ds                                  0,0024           0,0088
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                   0,011           0,0396     *       0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                     <0,050        0,0350
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                       0,26        0,2600
Anthraceen                                    mg/kg ds                                      0,096        0,0960
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                       0,53        0,5300
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                       0,33        0,3300
Chryseen                                      mg/kg ds                                       0,27        0,2700
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                       0,11        0,1100
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                       0,24        0,2400
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                       0,19        0,1900
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                       0,16        0,1600
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                         2,2        2,221     *        0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      8893411          MM1 01 (5-30) 07 (8-35) 08 (0-50) 12 (5-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 15101
Projectnaam                                                   Molenerf 2 Nistelrode
Datum monstername                                             03-02-2016
Certificaatnummer                                             2016013489
Startdatum                                                    04-02-2016
Rapportagedatum                                               10-02-2016

Analyse                                                       Eenheid                 4              GSSD       Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                       86,2
Organische stof                               % (m/m) ds                                     2,6        2,600
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                    97,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                     3,7        3,700
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                      <3,0
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                      <5,0
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                      <5,0
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                      <11
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                      <5,0
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                      <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                      <35         94,23      -        35    190    2600   5000
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                        39        124,6                20   190    555     920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                      0,21       0,3431     -         0,2    0,6    6,8     13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                      <3,0        6,225     -           3     15   103     190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                        10        19,17     -           5     40   115     190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                     0,064       0,0890     -        0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                      <1,5        1,050     -         1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                      <4,0        7,153     -           4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                        40        60,39     *          10     50   290     530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                        35        75,38     -          20   140    430     720
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0026
PCB 52                                        mg/kg ds                                <0,0010          0,0026
PCB 101                                       mg/kg ds                                <0,0010          0,0026
PCB 118                                       mg/kg ds                                <0,0010          0,0026
PCB 138                                       mg/kg ds                                <0,0010          0,0026
PCB 153                                       mg/kg ds                                <0,0010          0,0026
PCB 180                                       mg/kg ds                                <0,0010          0,0026
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                 0,0049          0,0188      -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                    <0,050       0,0350
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                    <0,050       0,0350
Anthraceen                                    mg/kg ds                                    <0,050       0,0350
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                      0,12       0,1200
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                      0,07       0,0700
Chryseen                                      mg/kg ds                                     0,066       0,0660
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                    <0,050       0,0350
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                    <0,050       0,0350
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                    <0,050       0,0350
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                    <0,050       0,0350
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                        0,5      0,5010      -       0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      8893412          MM2 04 (15-65) 09 (0-50) 10 (0-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 15101
Projectnaam                                                   Molenerf 2 Nistelrode
Datum monstername                                             03-02-2016
Certificaatnummer                                             2016013489
Startdatum                                                    04-02-2016
Rapportagedatum                                               10-02-2016

Analyse                                                       Eenheid                 5               GSSD       Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                        86,7
Organische stof                               % (m/m) ds                                        3            3
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                     96,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                      3,8        3,800
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                       <3,0
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                       <5,0
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                        5,1
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                         14
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                         11
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                       <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                         38        126,7      -        35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                    Zie bijl.
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                        26         82,24                20   190    555     920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                     <0,20        0,2245      -        0,2    0,6    6,8     13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                      <3,0         6,168      -          3     15   103     190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                        17         32,08      -          5     40   115     190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                    <0,050        0,0484      -       0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                      <1,5         1,050      -        1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                      <4,0         7,101      -          4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                        26         38,91      -         10     50   290     530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                        23         48,86      -         20   140    430     720
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                <0,0010           0,0023
PCB 52                                        mg/kg ds                                <0,0010           0,0023
PCB 101                                       mg/kg ds                                <0,0010           0,0023
PCB 118                                       mg/kg ds                                <0,0010           0,0023
PCB 138                                       mg/kg ds                                <0,0010           0,0023
PCB 153                                       mg/kg ds                                <0,0010           0,0023
PCB 180                                       mg/kg ds                                <0,0010           0,0023
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                 0,0049           0,0163      -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                     0,053        0,0530
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                      0,78        0,7800
Anthraceen                                    mg/kg ds                                      0,28        0,2800
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                      0,83        0,8300
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                      0,38        0,3800
Chryseen                                      mg/kg ds                                      0,41        0,4100
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                      0,17        0,1700
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                      0,34        0,3400
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                      0,29        0,2900
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                      0,22        0,2200
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                        3,7        3,753     *        0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
5      8893413          MM3 01 (30-80) 01 (80-120) 12 (50-100) 13 (50-100)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                               15101
Projectnaam                                                 Molenerf 2 Nistelrode
Datum monstername                                           03-02-2016
Certificaatnummer                                           2016018188
Startdatum                                                  16-02-2016
Rapportagedatum                                             17-02-2016

Analyse                                                     Eenheid                 1                GSSD       Oordeel    RG    AW       T       I

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                  % (m/m)                       78,5
Organische stof                                             % (m/m) ds                    <0,7         0,4900
Gloeirest                                                   % (m/m) ds                    99,4
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                     mg/kg ds                    <0,050         0,1750      -      0,05    0,2   0,65    1,1
Tolueen                                                     mg/kg ds                    <0,050         0,1750      -      0,05    0,2   16,1    32
Ethylbenzeen                                                mg/kg ds                    <0,050         0,1750      -      0,05    0,2   55,1   110
o-Xyleen                                                    mg/kg ds                    <0,050         0,1750
m,p-Xyleen                                                  mg/kg ds                    <0,050         0,1750
Xylenen (som) (factor 0,7)                                  mg/kg ds                      0,07         0,3500      -       0,1   0,45   8,72    17
BTEX (som)                                                  mg/kg ds                     <0,25         0,1750
Naftaleen                                                   mg/kg ds                    <0,010         0,0070
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                     mg/kg ds                      <3,0
Minerale olie (C12-C16)                                     mg/kg ds                      <5,0
Minerale olie (C16-C21)                                     mg/kg ds                      <5,0
Minerale olie (C21-C30)                                     mg/kg ds                      <11
Minerale olie (C30-C35)                                     mg/kg ds                      <5,0
Minerale olie (C35-C40)                                     mg/kg ds                      <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                              mg/kg ds                      <35           122,5      -       35    190    2600   5000

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      8906833          13G 13 (225-260)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Toetsing: BoToVa Wbb 2013 grondwater

Projectnummer                            15101
Projectnaam                              Molenerf 2 Nistelrode
Datum monstername                        12-02-2016
Certificaatnummer                        2016017055
Startdatum                               12-02-2016
Rapportagedatum                          17-02-2016

Analyse                                  Eenheid                         1              GSSD       Oordeel           RG             S          T       I

Metalen
Barium (Ba)                              µg/L                        110                  110        *                20           50        338    625
Cadmium (Cd)                             µg/L                      <0,20                 0,14        -               0,2          0,4         3,2      6
Kobalt (Co)                              µg/L                       <2,0                   1,4       -                 2           20         60    100
Koper (Cu)                               µg/L                       <2,0                   1,4       -                 2           15         45     75
Kwik (Hg)                                µg/L                     <0,050                0,035        -              0,05         0,05      0,175     0,3
Molybdeen (Mo)                           µg/L                       <2,0                   1,4       -                 2            5        153    300
Nikkel (Ni)                              µg/L                       <3,0                   2,1       -                 3           15         45     75
Lood (Pb)                                µg/L                       <2,0                   1,4       -                 2           15         45     75
Zink (Zn)                                µg/L                         39                   39        -                10           65        433    800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                  µg/L                      <0,20                 0,14         -              0,2          0,2       15,1      30
Tolueen                                  µg/L                      <0,20                 0,14         -              0,2            7       504     1000
Ethylbenzeen                             µg/L                      <0,20                 0,14         -              0,2            4        77      150
o-Xyleen                                 µg/L                      <0,10                 0,07
m,p-Xyleen                               µg/L                      <0,20                 0,14
Xylenen (som) factor 0,7                 µg/L                       0,21                 0,21         -              0,2          0,2       35,1     70
BTEX (som)                               µg/L                      <0,90                 0,63
Naftaleen                                µg/L                       0,61                 0,61        *              0,02         0,01        35      70
Styreen                                  µg/L                      <0,20                 0,14        -               0,2            6       153     300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                          µg/L                      <0,20                 0,14         -              0,2         0,01       500     1000
Trichloormethaan                         µg/L                      <0,20                 0,14         -              0,2            6       203      400
Tetrachloormethaan                       µg/L                      <0,10                 0,07         -              0,1         0,01         5       10
Trichlooretheen                          µg/L                      <0,20                 0,14         -              0,1           24       262      500
Tetrachlooretheen                        µg/L                      <0,10                 0,07         -              0,1         0,01        20       40
1,1-Dichloorethaan                       µg/L                      <0,20                 0,14         -              0,2            7       454      900
1,2-Dichloorethaan                       µg/L                      <0,20                 0,14         -              0,2            7       204      400
1,1,1-Trichloorethaan                    µg/L                      <0,10                 0,07         -              0,1         0,01       150      300
1,1,2-Trichloorethaan                    µg/L                      <0,10                 0,07         -              0,1         0,01        65      130
cis 1,2-Dichlooretheen                   µg/L                      <0,10                 0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                 µg/L                      <0,10                 0,07
CKW (som)                                µg/L                       <1,6                 1,12
Tribroommethaan                          µg/L                      <0,20                 0,14                                                       630
Vinylchloride                            µg/L                      <0,10                 0,07         -              0,2         0,01        2,5      5
1,1-Dichlooretheen                       µg/L                      <0,10                 0,07         -              0,1         0,01          5     10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7     µg/L                       0,14                 0,14         -              0,1         0,01        10      20
1,1-Dichloorpropaan                      µg/L                      <0,20                 0,14
1,2-Dichloorpropaan                      µg/L                      <0,20                 0,14
1,3-Dichloorpropaan                      µg/L                      <0,20                 0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7          µg/L                       0,42                 0,42         -              0,6          0,8       40,4     80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                  µg/L                         180
Minerale olie (C12-C16)                  µg/L                         140
Minerale olie (C16-C21)                  µg/L                          12
Minerale olie (C21-C30)                  µg/L                         <15
Minerale olie (C30-C35)                  µg/L                         <10
Minerale olie (C35-C40)                  µg/L                         <10
Minerale olie totaal (C10-C40)           µg/L                         350                    350     **               50          50        325     600
Chromatogram                                                      Zie bijl.

Legenda
Nr.                                      Monster                              Analytico-nr                   Eindoordeel
1                                        13-PB13-1 13 (200-300)               8904125                        Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde   -
groter dan streefwaarde                  *
groter dan tussenwaarde                  **
groter dan interventiewaarde             ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Bijlage 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Foto 1




Foto 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Foto 3




Foto 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Foto 5




Foto 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Bijlage 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                          Bodemrapportage
                                                   NTR00 (Nistelrode) F 736




Legenda

                      Geselecteerd perceel                                    Adreslocatie

                      25-meter buffer                                         nazcatanks

                      locatie                                                 Kadastrale kaart

                      onderzoek                                               Locaties (overlap met perceel)

                      boorpunt                                                Locaties

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 167313    Y 412999 meter




(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 1 van 4 - 17-02-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                           Informatie over geselecteerd gebied

De door u geselecteerde locaties zijn:
Naam                                                              Adres                                   Plaats

De Leibeek (ong.)                                                 De Leibeek (ong.)                       Nistelrode


Locaties
De Leibeek (ong.)

Onderzoeken bij locatie

Naam                                 Rapportnummer                            Datum rapport   Onderzoeksbureau

Indicatief Onderzoek 1               7502389.BR1                              05-07-2001      Regionaal Milieubedrijf Cuijk

Gegevens per onderzoek
Naam                          Indicatief Onderzoek 1
Rapportnummer                 7502389.BR1

Datum rapport                 05-07-2001

Onderzoeksbureau              Regionaal Milieubedrijf Cuijk

Aanleiding                    Civieltechnisch

Opmerkingen                   Zintuiglijke waarnemingen: geen relevante afwijkingen waargenomen


                              Bovengrond: PAK en minerale olie >S


                              Ondergrond: niet onderzocht


                              Grondwater: niet onderzocht


                              Grondwaterstromingsrichting: niet gemeten


                              Conclusie Gemeente: onbekend


                              Astbestonderzoek: n.v.t.

Conclusie


Tanks bij locatie
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten bij locatie

Geen gegevens beschikbaar




(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 2 van 4 - 17-02-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Tanks niet behorende bij een bodemlocatie
Geen gegevens beschikbaar




(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 3 van 4 - 17-02-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>   Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde
                                       perceel

De door u geselecteerde locaties zijn:
Geen gegevens beschikbaar


Locaties

Geen gegevens beschikbaar


Tanks niet behorende bij een bodemlocatie
Geen gegevens beschikbaar




(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 4 van 4 - 17-02-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                 Luchtfoto




Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 167313    Y 412999
Buffer: 25 meter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>