<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                   RAPPORT
           NADER BODEMONDERZOEK
           MOLENERF 2 TE NISTELRODE
Gemeente Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174
                PROJECT: 15153
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
VERANTWOORDING ________________________________________________________________ 2

1     INLEIDING _____________________________________________________________________ 4

2     LOCATIEGEGEVENS _____________________________________________________________ 5

    2.1    ALGEMEEN __________________________________________________________________ 5
    2.2    VOORONDERZOEK _____________________________________________________________ 5
      2.2.1      Omgeving _____________________________________________________________ 5
      2.2.2      Locatiegegevens en bodemgebruik _________________________________________ 5
      2.2.3      Toekomstig bodemgebruik _______________________________________________ 5
      2.2.4      Uitgevoerde bodemonderzoeken___________________________________________ 6
      Bodemopbouw en geohydrologie __________________________________________________ 7
      2.2.5      Financieel- juridische situatie ______________________________________________ 8
    2.3    DOELSTELLING _______________________________________________________________ 8
    2.4    HYPOTHESE _________________________________________________________________ 8

3     UITGEVOERD BODEMONDERZOEK _________________________________________________ 9

    3.1    ALGEMEEN __________________________________________________________________ 9
    3.2    VELDWERKZAAMHEDEN _________________________________________________________ 9
    3.3    LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN __________________________________________________ 9

4     WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE ______________________________________ 10

5     RESULTATEN __________________________________________________________________ 12

    5.1    ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN ___________________________________________________ 12
    5.2    ANALYSERESULTATEN EN BODEMKWALITEIT ___________________________________________ 12
    5.3    INTERPRETATIE ______________________________________________________________ 13

6     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ________________________________________________ 15

7     REFERENTIES _________________________________________________________________ 16

Bijlage
1         Situering in de regio
2         Kadastrale gegevens
3         Locatieoverzicht
4         Boorprofielbeschrijvingen
5         Analysecertificaten grond en grondwater
6         Toetsingstabellen
7         Historische gegevens




Nader bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174            MB/15153/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1   INLEIDING


    Pittiger in Planologie te St Oedenrode heeft, in verband met een geplande bestemmingswijziging,
    aan NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een nader bodemon-
    derzoek conform de NEN 5740 op het perceel Molenerf 2 te Nistelrode.

    NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2008 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is
    NIPA milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor de
    werkzaamheid “Veldwerk”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:


           2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
            grondmonsters en waterpassen
           2002 – Het nemen van grondwatermonsters
           2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
           2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem


    NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd
    conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.


    De contactpersoon van de opdrachtgever is mevrouw N. van de Goor. De werkzaamheden bij NIPA
    milieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer M.I. Boos.




    Nader bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174              MB/15153/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2   LOCATIEGEGEVENS

    2.1     Algemeen

    De onderzoekslocatie bevindt zich op het perceel Molenerf 2 te Nistelrode (gemeente Bernheze). Het
    perceel staat kadastraal bekend als gemeente Nistelrode, sectie F, nummers 736 en 1174, en het
    perceel heeft een oppervlakte van circa 2.000 m². De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van
    circa 25 m².


    De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is
    opgenomen als bijlage 3.


    2.2     Vooronderzoek

    Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van de
    NEN 5725. In bijlage 7 zijn de relevante kopieën vanuit het historisch onderzoek opgenomen.


    2.2.1 Omgeving

    De directe omgeving van de onderzoekslocatie bestaat uit:
    −       Noordzijde:            Kerkveld, groenstrook
    −       Oostzijde:             perceel Molenerf 2
    −       Zuidzijde:             perceel Molenerf 2, parkeerplaatsen
    −       Westzijde:             Molenerf, park en molen


    2.2.2 Locatiegegevens en bodemgebruik

    Uit gegevens van de gemeente Bernheze (tekening behorende bij de Hinderwet Vergunning; werknr.
    91.004, d.d. 12 juli 1991 en gewijzigd 14 juni 1993) en de huidige eigenaar van het perceel blijkt dat
    er in de noordwestelijke hoek van het perceel, aangrenzend aan de bebouwing, een ondergrondse
    HBO-tank heeft gelegen met een volume van 5.000 tot 6.000 liter. Uit een KIWA certificaat (kenmerk
    A.25619) blijkt dat de tank op 28 november 1994 is verwijderd. Aangegeven is dat er geen verontrei-
    niging is aangetroffen in de bodem rondom de gesaneerde tank, onbekend is of dit zintuiglijk en/of
    analytisch is bepaald. De locaties van leidingen en vul- en ontluchtingspunten zijn onbekend.


    2.2.3 Toekomstig bodemgebruik

    De opstallen ter plaatse van Molenerf 2 worden gesloopt waarna er nieuwbouw plaatsvindt. De
    voorgenomen bebouwing bestaat uit zes woningen. Drie woningen komen aan de Molenerf en drie
    woningen aan de Korenstraat. De zes woningen hebben een gezamenlijke oppervlakte van minimaal




    Nader bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174                MB/15153/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>450 m² en maximaal 750 m². Aan de zuidoostzijde komt een kleine gezamenlijke tuin. Aan de Koren-
straat ligt een groenstrook met enkele bomen, deze bomen dienen te blijven staan.


2.2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken

Onderhavig nader onderzoek volgt uit een verkennend onderzoek uitgevoerd door NIPA milieutech-
niek b.v. ter plaatse van het perceel Molenerf 2 op 18 februari 2016 (kenmerk: 15101). Uit het on-
derzoek blijkt dat nabij de locatie van de voormalige HBO-tank in de ondergrond in noordwestelijke
richting ter plaatse van boring 13 (ondergrondmonster 13E) een sterke verhoging met minerale olie
is gemeten. In oostelijke richting ter plaatse van boring 01 (ondergrondmonster 01E) zijn lichte ver-
hogingen met minerale olie en naftaleen gemeten. In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb13
zijn een matig verhoogd gehalte aan minerale olie en een licht verhoogde gehalte aan naftaleen
gemeten. Aan de hand van het oliechromatogram van grondmonster 13E komt de oliefractie overeen
met deze van huisbrandolie. De verhoogde gehaltes aan minerale olie en naftaleen worden daarom
toegekend aan de voormalig aanwezige ondergrondse HBO-tank. De verhoogde gehaltes aan minera-
le olie in de vaste bodem en in het grondwater zijn de aanleiding tot het uitvoeren van een nader
onderzoek om de omvang van de verontreiniging van de bodem met minerale olie vast te stellen.


De bodemlaagdikte waaruit het verontreinigde grondmonster 13E genomen is, bedraagt circa 0,3
meter en bevindt zich op een diepte van circa 1,8 tot 2,1 meter –mv. De bodemlaag hierboven be-
vindt zich op een diepte van circa 1,5 tot 1,8 meter –mv en bevindt zich direct onder het grondwa-
terniveau (1,5 meter –mv). Deze bodemlaag is niet geanalyseerd op de aanwezigheid van minerale
olie; in de bodemlaag is zintuiglijk wel een matige olie-water reactie waargenomen. Aangenomen
wordt dat deze bodemlaag eveneens (sterk tot matig) verontreinigd is met minerale olie. Bij het
nader onderzoek wordt derhalve rekening gehouden met een verontreinigde bodemlaagdikte van
circa 0,6 meter (1,5 tot 2,1 meter –mv).


In het zintuiglijk als schoon beoordeelde ondergrondmonster 13G is geen verontreiniging met mine-
rale olie aangetroffen. Hiermee is de verontreiniging met minerale olie in oostelijke richting ter plaat-
se van boring 01, alsook in de diepte ter plaatse van boring 13, reeds afgeperkt.




Nader bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174                  MB/15153/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bodemopbouw en geohydrologie

De onderzoekslocatie ligt in de gemeente Bernheze. De gemiddelde maaiveldhoogte varieert van
circa 6 meter tot circa 25 meter +NAP. De bodemlagen in de ondergrond bestaan hoofdzakelijk uit
onverharde sedimenten, waarin de grondsoorten klei, zand, grind en veen voorkomen (tabel 1). De
lagen worden op basis van verschillen in lithologie en andere eigenschappen ingedeeld
in lithostratigrafische eenheden.


Tabel 1: Lithostratigrafische opbouw van de regionale bodem
 code     formatie                algemene lithologische kenmerken                             dikte
 HL       holocene afzettingen    rivierklei                                                   1 tot enkele meters
 BX       Boxtel                  • Zand, zeer fijn tot matig grof (105-300 µm), zwak          De dikte varieert van minder dan
                                     tot sterk siltig, lichtgeel tot donkerbruin, kalkloos     1 m (in gebieden met hooggele-
                                     tot sterk kalkhoudend.                                    gen oudere afzettingen) tot
                                  • Leem, zwak tot sterk zandig, grijsbruin tot donker-        meer dan 30 m (in glaciale en
                                     grijs, kalkloos tot sterk kalkhoudend.                    tektonische bekkens)
                                  • Veen, kalkloos tot sterk kalkhoudend.


 BE       Beegden                 Zand, matig grof tot uiterst grof (210 - 2000 µm), zwak      De dikte van de afzettingen
                                  tot sterk grindig, overwegend kalkloos, grijs en blauw-      varieert van minder dan 1 m tot
                                  grijs. Indien de bovenkant aan of nabij het oppervlak        circa 40 m.
                                  ligt, treedt als gevolg van neerslag van ijzerhydroxiden
                                  meestal een sterke roodbruine kleuring op.
 KR       Kreftenheye             • Zand, matig grof tot uiterst grof (210 - 2000 µm),         De dikte van de afzettingen
                                     geelgrijs tot grijsbruin, kalkloos tot kalkrijk, bont,    varieert van minder dan 1 m tot
                                     matig tot sterk grindhoudend.                             ruim 100 m. Over het algemeen
                                  • Grind, matig tot zeer grof (5,6 - 63 mm), sterk            ligt de dikte tussen 10 en 25 m.
                                     zandig.


 PZWA     Peize                   Zand, matig grof tot uiterst grof (210 - 2000 µm),       De formatie is tot meer dan 180
                                  lichtgrijs tot wit, kalkloos, zwak tot matig grindig (fijn
                                                                                           m dik. Daarnaast zijn de afzet-
                                  en matig grof; 2 - 16 mm), in de fractie fijn grind zeer tingen door erosie locaal geheel
                                  veel restkwarts.                                         verdwenen tijdens de Elster
                                                                                           glaciatie (waarbij zeer diepe
                                                                                           dalen zijn gevormd) en in de
                                                                                           glaciale bekkens die in het
                                                                                           Saalien zijn ontstaan.
          Waalre                  De formatie bestaat uit een aantal opeenvolgende         De dikte van de formatie varieert
                                  sedi-mentcycli die in korrelgrootte kunnen variëren      van enkele meters, vooral op de
                                  van grind, zeer grof (16 - 63 mm) tot klei, zwak siltig. Peelhorst, tot meer dan 125 m in
                                  De lithologische spreiding is als volgt samen te vatten: de Roerdalslenk


                                  • Klei, sterk zandig tot zwak siltig, over het algemeen
                                    kalkloos, in specifieke faciës met een hoog gehalte
                                    aan ijzercarbonaat, stevig, horizontaal gelaagd
                                    (soms met dunne laagjes uiterst fijn tot matig fijn
                                    (63 - 210 µm) zand), blauwgrijs en bruingrijs.
                                  • Zand, uiterst fijn tot uiterst grof (63 - 2000 µm),
                                    kalkloos tot kalkrijk, sporadisch schelp-houdend,
                                    weinig tot matig glimmerhoudend, spoor tot weinig
                                    donkere korrels, grijs tot witgrijs, soms bruingrijs, in
                                    de grovere fractie met (rood) bonte componenten.




Nader bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174                                        MB/15153/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Lithostratigrafische opbouw van de regionale bodem (vervolg)
 code     formatie                algemene lithologische kenmerken                           dikte
 OO       Oosterhout              • Zand, zeer fijn tot zeer grof (105 - 420 µm), spoor      Minder dan 1 tot meer dan 150
                                     tot veel schelpgruis en schelpen, spoor tot weinig      m dik.
                                     glauconiethoudend.
                                  • Zand, zeer fijn tot zeer grof (105 - 420 µm), kleiig,
                                     spoor tot veel schelpgruis en schelpen, spoor tot
                                     weinig glauconiethoudend.
                                  • Klei en zandige klei, zwak tot sterk siltig.
                                  • Schelpenbanken, enkele decimeters tot > 10 meter
                                     in dikte


 BR       Breda                   De Formatie bestaat uit een complexe opeenvolging          Van minder dan 1 m tot meer
                                  van ondiep mariene en in de kustzone gevormde              dan 700 m; sterk variabel.
                                  afzettingen. De aanwezigheid van glauconiet is zeer
                                  kenmerkend voor de formatie. Over het algemeen
                                  bestaan de afzettingen uit:


                                  • Zand, zeer fijn tot matig fijn (105 - 210 µm), siltig,
                                    grijsgroen tot zwartgroen, glauconiet- en kalkhou-
                                    dend.
                                  • Klei, sterk zandig tot matig siltig.




De algemene stromingsrichting van het grondwater is noordwestelijk. Dit stromingspatroon wordt
bepaald door de ondergrondse afstroming van de hoger gelegen gebieden in Noord-Brabant. De
stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt hoogstwaarschijnlijk beïnvloed door de stand
van de Maas.


2.2.5 Financieel- juridische situatie

De kadastrale gegevens zijn opgenomen als bijlage 2 van deze rapportage.


2.3     Doelstelling

Het onderzoek heeft tot doel de omvang van de grond- en grondwaterverontreiniging met minerale
olie nabij de voormalige HBO-tank vast te stellen.


2.4     Hypothese

Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie verdacht is
met betrekking tot de aanwezigheid van een geval van ernstige bodemverontreiniging met minerale
                                      3                                                 3
olie, waarbij sprake is van ≥ 25 m verontreinigde grond en/of ≥ 100 m verontreinigd grondwater.




Nader bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174                                    MB/15153/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3   UITGEVOERD BODEMONDERZOEK

    3.1     Algemeen

    Rondom boring 13 uit het verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 15101) zijn voor de horizontale
    afperking, over een oppervlakte van circa 25 m², 3 boringen tot 1,5 meter onder het grondwaterni-
    veau verricht en afgewerkt met peilbuizen.


    Drie ondergrondmonsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van minerale olie. Voor het bereke-
    nen van de gestandaardiseerde meetwaarden zijn van de grondmonsters tevens de percentages aan
    organisch stof bepaald. Drie grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de parameters aanwezigheid
    van minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen.


    3.2     Veldwerkzaamheden

    De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuizen, het
    bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling van de grond- en
    grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven in de relevante NPR-
    en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem-
    onderzoek” [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. Alle boringen zijn op 10
    maart 2016 met handkracht uitgevoerd. Het grondwater is, na grondig afpompen, op 17 maart 2016
    bemonsterd. De pH en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld bepaald.


    De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat VB-002. De boorwerkzaamheden zijn uitge-
    voerd door de heer R. Reinders. De grondwatermonsternames zijn gedaan door de heer B.A.P. van
    Bergen.


    3.3     Laboratoriumwerkzaamheden

    De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad
    voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar
    bijlage 5. De monsterrestanten en de niet-geanalyseerde grondmonsters zijn opgeslagen in een don-
    kere ruimte, bij een temperatuur van +4 °C.




    Nader bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174                MB/15153/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4   WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE


    De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de geme-
    ten gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde [3 & 4]. De streefwaarden voor grond zijn per
    1 oktober 2008 vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000), deze zijn vastgesteld in het Rege-
    ling bodemkwaliteit [5]. De achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld en worden in het Besluit
    bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:

    Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische stoffen
    voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
    ontreinigingsbronnen.


    In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de ach-
    tergrondwaarde getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde ver-
    hoogde achtergrondwaarde aan.

    Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaar-
    den voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013 [3]. De streefwaarden
    geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembescher-
    mingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.


    De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het
    grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van
    een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof het gemid-
    delde gehalte van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaar-
    de.


    In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang
    en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemveront-
    reiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient be-
    keken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of ecosystemen optreden.




    Nader bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174               MB/15153/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Uit de NEN 5740 [1] kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten
en de noodzaak tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de
aanleiding en doelstelling van het onderzoek en de ‘gevoeligheid’ van het gebruik en de bestemming
van de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk
deel hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek
uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.


In onderhavig rapport wordt de volgende terminologie gebruikt om de mate van verontreiniging aan
te geven:


•    niet verontreinigd/verhoogd (-):
     het gehalte aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde/ streefwaarde;
•    licht verontreinigd/verhoogd (+):
     het gehalte aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde/ streefwaarde maar lager
     dan of gelijk aan de tussenwaarde;
•    matig verontreinigd/verhoogd (++):
     het gehalte aan verontreiniging is hoger dan de tussenwaarde maar lager dan of gelijk aan de in-
     terventiewaarde;
•    sterk verontreinigd/verhoogd (+++):
     het gehalte aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde.


De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of
organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de achtergrond- en interventiewaarden
van de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De achtergrond- en
interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6.




Nader bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174              MB/15153/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5   RESULTATEN

    5.1       Zintuiglijke waarnemingen

    Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. Ter plaatse van alle boringen is een
    tegel- of klinkerverharding aanwezig. Onder deze verhardingen is de bodem minimaal tot het diepste
    punt van de boringen, circa 3,2 meter –mv, opgebouwd uit (humeus, grindig, siltig) zeer fijn tot matig
    fijn zand. De zintuiglijke waarnemingen per boring zijn samengevat in tabel 2. Er zijn geen olie-water
    reacties waargenomen of asbestverdachte materialen in of op de bodem aangetroffen. De grondwa-
    terstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte van circa 1,2 à
    1,7 meter –mv.

    Tabel 2: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden
     Boring       Diepte boring   Traject             Grondsoort         Waargenomen bijzonderheden
                  (m –mv)         (m –mv)
     101          3,20            0,50 – 1,20         zand               zwak baksteenhoudend
     102          2,80            0,80 – 1,30         zand               zwak baksteenhoudend
     103          2,70            0,10 – 0,30         zand               zwak baksteenhoudend



    5.2       Analyseresultaten en bodemkwaliteit

    De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse-
    en toetsingsresultaten zijn samengevat in de tabellen 2 en 3.


    Tabel 3: Toetsingsresultaten grond
                                                                          Grond
     monster                             101A                              102A                            103B
     meter –mv                         1,3 – 1,8                         0,8 – 1,3                        1,0- 1,3
     bijmenging                            -                             baksteen                            -
     olie-water reactie                    -                                 -                               -
     minerale olie                -                                 -                                -


    Tabel 3: Toetsingsresultaten grondwater
                                                                        Grondwater
     peilbuis                           Pb101                             Pb102                            Pb103
     filterdiepte                      2,2 – 3,2                         1,8 – 2,8                        1,7 – 2,7
     aromatische kwst.
     benzeen                      -                                -                                -
     tolueen                      -                                -                                -
     ethylbenzeen                 -                                -                                -
     xylenen                      -                                -                                -
     minerale olie                -                                +                  210           -
     naftaleen                    +                0,15            +                 0,049          +                 0,1

    Verklaring van tekens:                               niets vermeld betekent niet geanalyseerd
                                           -             < achtergrond- ofwel streefwaarde / rapportagegrens
                                           +             > achtergrond- ofwel streefwaarde en < tussenwaarde
                                           ++            > tussenwaarde en < interventiewaarde
                                           +++           > interventiewaarde
                                           gehaltes in grond in mg/kg d.s.; gehaltes in het grondwater in µg/l




    Nader bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174                                  MB/15153/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>5.3     Interpretatie

Grond
In de grondmonsters 101A en 103B, afkomstig van zintuiglijk als schoon beoordeelde ondergrond,
zijn geen verontreinigingen met minerale olie aangetoond. In het grondmonster 102A, afkomstig van
de ondergrond waarin zwakke bijmengingen met baksteenresten zijn aangetroffen, is eveneens geen
verontreiniging met minerale olie aangetoond.


Op basis van de verkregen gegevens is de verontreiniging met minerale olie van de vaste bodem ons
inziens voldoende in kaart gebracht. Het volume aan verontreinigde grond waarvan het gehalte aan
                                                                                      3
minerale olie hoger ligt dan de interventiewaarde wordt geschat op circa 10 m . Hiermee is geen
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging van de vaste bodem met minerale olie.


Grondwater
Voorafgaand aan de grondwatermonstername zijn de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (Ec) van
in het grondwater gemeten. De pH en de Ec hebben, voor deze regio, normale waarden. Tijdens de
monsterneming van het grondwater wordt ook de troebelheid van het grondwater in NTU gemeten,
verondersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 0 – 10 NTU heeft.
Een troebelheid hoger dan 10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie van de analysere-
sultaten worden gebruikt. Een verhoogde NTU kan leiden tot een overschatting van organische pa-
rameters. De verhoogde troebelheid hangt waarschijnlijk samen met de aanwezigheid van onoplos-
bare bestanddelen in het grondwater. Aangezien maximaal licht verhoogde gehaltes aan organische
parameters zijn aangetoond, en de NTU van 10 geen normatieve grens is, bestaat geen aanleiding
het grondwater opnieuw te bemonsteren. De meetresultaten van het grondwater zijn samengevat in
tabel 4.

Tabel 4: Meetresultaten grondwater
 Peilbuis                                         Pb101                       Pb102       Pb103
 Stijghoogte in meter –mv                          1,4                         1,1         1,1
 pH                                                6,48                        6,70        6,04
 Ec                                                643                         449         341
 Troebelheid (NTU)                                  24                        33,72       18,26



In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb101 (ten noordwesten van boring 13) en Pb103 (ten
zuidoosten van boring 13) zijn licht verhoogde gehaltes aan naftaleen gemeten. In het grondwater
ter plaatse van peilbuis Pb102 (ten zuidwesten van boring 13) zijn licht verhoogde gehaltes aan mine-
rale olie en naftaleen gemeten. De verhoogde gehaltes aan minerale olie en naftaleen worden toe-
gekend aan de voormalig aanwezige ondergrondse HBO-tank.




Nader bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174                MB/15153/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Hiermee is uitsluitend in zuidwestelijk richting vanaf boring 13 nog een lichte verontreiniging van het
grondwater met minerale olie aangetoond. Op basis van deze gegevens is de verontreiniging van het
grondwater met minerale olie ons inziens voldoende in kaart gebracht. Het volume aan verontreinigd
grondwater waarvan het gehalte aan minerale olie hoger ligt dan de tussenwaarde wordt geschat op
            3
circa 40 m . Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging van het grondwater
met minerale olie.




Nader bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174               MB/15153/14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>6   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN


    Uit de resultaten van het nader bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Molenerf 2 te Nistelrode
    (gemeente Bernheze), kadastraal bekend als gemeente Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174,
    samen met de resultaten uit het verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 15101), blijkt dat de vaste
    bodem plaatselijk sterk is verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is plaatselijk matig tot
    licht verontreinigd met minerale olie en licht verontreinigd met naftaleen.


    Het volume aan verontreinigde grond waarvan het gehalte aan minerale olie hoger ligt dan de inter-
                                                      3
    ventiewaarde wordt geschat op circa 10 m . Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemver-
    ontreiniging.


    Op basis van deze resultaten dient de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, verworpen te
    worden. De gevolgde strategie is als voldoende te beschouwen. De uitvoering van een aanvullend of
    nader onderzoek is, ons inziens, niet zinvol.


    Aangezien er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging vervalt de sanerings-
    plicht zoals opgenomen in de Wet bodembescherming. De locatie is echter (plaatselijk) niet geschikt
    voor de bestemming wonen. Geadviseerd wordt om een plan van aanpak op te stellen om de locatie
    geschikt te maken voor de bestemmingswijziging en de verontreinigde grond onder milieukundige
    begeleiding te saneren tot de bodemkwaliteit voldoet aan de functie wonen.


    Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de nood-
    zaak tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt.


    Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-
    stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek
    slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uit-
    gevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij
    dit onderzoek niet is aangetroffen.




    Nader bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174              MB/15153/15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>7   REFERENTIES

    1.      NEN 5740, januari 2009. Bodem, bodem- landbodem- strategie voor het uitvoeren van ver-
            kennend bodemonderzoek - onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en
            grond [13.080.05]. NNI, Delft
    2.      Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Beoordelingsrichting voor het SIKB
            procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek, BRL SIKB 2000, Gouda, 12
            december 2013
    3.      Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, 27 juni 2013, Staatscourant 16675
    4.      Landelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleid,
            RIVM rapport 711701053
    5.      Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 247, 13 december 2007




    Nader bodemonderzoek Molenerf 2 te Nistelrode, sectie F, nummer 736 en 1174           MB/15153/16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                           Uw referentie: 15101




                                                                                                                   1




                                                                                                                                        Koren
                                                                                                                                              straat
                                                                                                                                                                                          807




                                      6
                                                                                                             810




                                                                                                                                                                         2
                                                               6A
                                                                                                                                                                                   1675
                                                                                        446
                                                 4
      Kerkveld




                                                                                        4
                                                                                  117

119

                                                                                                                             736




                                                                    2
                                             M
                                               ol
                                                 en
                                                   er
                                                      f




                                                                                                                                                                                                           k
                                                                                                                                                                                                   eibee
                                                                                                                                                                                            De L




                                                                                                                                                                                            2




                                                                                                                                                             568
                                                                                                                                   56




                                                                                                                                                                    569
                                                                        0m   5m                                    25 m



             Deze kaart is noordgericht                                                       Schaal 1:500
   12345     Perceelnummer
        25 Huisnummer
             Vastgestelde kadastrale grens                                                    Kadastrale gemeente                  NISTELRODE
             Voorlopige kadastrale grens                                                      Sectie                               F
             Administratieve kadastrale grens                                                 Perceel                              736
             Bebouwing
             Overige topografie                                                               Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 2 februari 2016                                  De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                       eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                               Klantreferentie: 15101




                   0m    125 m                     625 m


 Deze kaart is noordgericht.                               Schaal 1: 12500
   Hier bevindt zich Kadastraal object NISTELRODE F 736
 Hoogstraat 58, 5388 ED NISTELRODE
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                             pagina 1 van 2

                                                                            Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:             NISTELRODE F 736                                                       2-2-2016
                     Molenerf 2 5388 EZ NISTELRODE                                          14:35:52
Uw referentie:       15101
Toestandsdatum:      1-2-2016

Kadastraal object
                   Kadastrale aanduiding:            NISTELRODE F 736
                   Grootte:                          17 a 92 ca
                   Coördinaten:                      167318-413003
                   Omschrijving kadastraal object:   WONEN MET BEDRIJVIGHEID ERF - TUIN
                   Locatie:                          Hoogstraat 58
                                                     5388 ED NISTELRODE
                                                     Molenerf 2
                                                     5388 EZ NISTELRODE
                   Ontstaan op:                      21-1-1988


Publiekrechtelijke beperkingen
                 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
                 Basisregistratie Kadaster.


Gerechtigde
                   GEBRUIK EN BEWONING
                   De heer Johannes Timmers
                   Hoogstr 58
                   5388 ED NISTELRODE
                   Geboren op:                       20-05-1897

                   Recht ontleend aan:               HYP4 4016/97 reeks S-HERTOGENBOSCH
                   Eerst genoemde object in          NISTELRODE F 736
                   brondocument:

Aantekening recht
                BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
                Ontleend aan:              BSA 505/24003 reeks
                                           EINDHOVEN d.d. 18-5-2005

                   RAADPLEEG BRONDOCUMENT
                   Ontleend aan:                     84 NTR00/7794   d.d. 21-1-1988
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                              pagina 2 van 2

                                                                              Kadaster
Betreft:             NISTELRODE F 736                                                       2-2-2016
                     Molenerf 2 5388 EZ NISTELRODE                                          14:35:52
Uw referentie:       15101
Toestandsdatum:      1-2-2016




Gerechtigde
                   EIGENDOM BELAST MET GEBRUIK EN BEWONING
                   De heer Petrus Johannes Timmers
                   Molenerf 2
                   5388 EZ NISTELRODE
                   Geboren op:                     26-10-1939
                   Geboren te:                     NISTELRODE
                   Overleden op:                   30-05-2008
                   (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

                   Recht ontleend aan:             HYP4 4016/97 reeks S-HERTOGENBOSCH
                   Eerst genoemde object in        NISTELRODE F 736
                   brondocument:

Aantekening recht
                BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
                Betrokken persoon:
                Mevrouw Catharina Elisabeth van de Wijngaard
                Molenerf 2
                5388 EZ NISTELRODE
                Geboren op:                     25-10-1948
                Geboren te:                     NISTELRODE
                (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
                Ontleend aan:                   BSA 504/28002 reeks
                                                EINDHOVEN d.d. 22-4-2005


Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Boring:   101                                                                      Boring:   102
Datum:    10-03-2016                                                               Datum:    10-03-2016
GWS:      170                                                                      GWS:      130




                       0      klinker                                                                     0        tegel
  0                                                                                  0                    -5
                       -8     Edelmanboor                                                                          Edelmanboor
                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                              grindig, geen olie-water reactie,                                                    grindig, geen olie-water reactie,
                              bruinbeige, Edelmanboor                                                              bruingeel, Edelmanboor


                       -50
 50                                                                                 50
                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                              humeus, zwak baksteenhoudend,
                              geen olie-water reactie,
                              donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                                          -80

                                                                                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                   grindig, zwak baksteenhoudend,
100                                                                                100                             geen olie-water reactie,
                                                                                              A                    donkerbruin, Edelmanboor

                       -120

                              Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                                         -130
                              humeus, geen olie-water reactie,
                              donkerbruin, Edelmanboor                                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                   grindig, geen olie-water reactie,
150                                                                                150                             neutraalbruin, Edelmanboor
           A                                                                                  B


                       -180

                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
           B                  olie-water reactie, donkerbruin,
200
                       -200   Edelmanboor                                          200
                                                                                                          -200

                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                              olie-water reactie, bruinbeige,                                                      olie-water reactie, neutraalbruin,
                              Zuigerboor                                                                           Zuigerboor
           C



250                                                                                250



                                                                                                          -280




300

                       -320




                                                        Projectcode: 15153                                      afdrukdatum: 10-03-2016
                                                        Projectnaam: Molenerf 2 Nistelrode                      Pagina 1 / 2
                                                        Projectleider: M.I. Boos                                getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Boring:   103
Datum:    10-03-2016
GWS:      120




                       0      klinker
  0
                       -8
                       -10    Edelmanboor
                              Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                              olie-water reactie, bruingeel,
                       -30    Edelmanboor
                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                              grindig, zwak baksteenhoudend,
 50                           geen olie-water reactie,
                              donkerbruin, Edelmanboor
                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                              grindig, geen olie-water reactie,
           A                  donkerbruin, Edelmanboor


                       -100
100
                              Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                              grindig, geen olie-water reactie,
           B                  bruinbeige, Edelmanboor
                       -130

                              Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
           C                  grindig, geen olie-water reactie,
150
                       -150   bruinbeige, Zuigerboor
                              Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                              olie-water reactie, bruinbeige,
                              Zuigerboor
           D



200




250

                       -270




                                                        Projectcode: 15153                   afdrukdatum: 10-03-2016
                                                        Projectnaam: Molenerf 2 Nistelrode   Pagina 2 / 2
                                                        Projectleider: M.I. Boos             getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                       >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster



                                             overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
                                                                                   volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                                                                                       Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     NIPA milieutechniek BV
     T.a.v. M.I. Boos
     Landweerstraat Zuid 109
     5349 AK OSS




     Analysecertificaat
     Datum: 16-Mar-2016




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2016028785/1
     Uw project/verslagnummer                        15153
     Uw projectnaam                                  Molenerf 2 Nistelrode
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            10-Mar-2016

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.



     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   15153                                                    Certificaatnummer/Versie                 2016028785/1
     Uw projectnaam                             Molenerf 2 Nistelrode                                    Startdatum                               10-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                      Rapportagedatum                          16-Mar-2016/12:27
                                                                                                         Bijlage                                  A,B,C
     Monsternemer                                                                                        Pagina                                   1/1
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                     Uitgevoerd             Uitgevoerd          Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                     % (m/m)              83.3              88.8                85.9
                                                                                                 1)                  1)                1)
S    Organische stof                                            % (m/m) ds                3.6              <0.7                <0.7
Q    Gloeirest                                                  % (m/m) ds               96.0              99.1                99.4

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds               <3.0              <3.0                <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0                <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0                <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds               <11                <11                 <11
     Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0                <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds               <6.0              <6.0                <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds               <35                <35                 <35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                          Datum monstername         Monster nr.
1    101A 101 (130-180)                                                                                                          10-Mar-2016                 8939763
2    102A 102 (80-130)                                                                                                           10-Mar-2016                 8939764
3    103B 103 (100-130)                                                                                                          10-Mar-2016                 8939765



                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                   Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                             Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                          VA
                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016028785/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8939763            101              A                                         130         180        0532924530           101A 101 (130-180)

       8939764            102              A                                         80          130        0532924539           102A 102 (80-130)

       8939765            103              B                                         100         130        0532924609           103B 103 (100-130)




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016028785/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016028785/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Organische stof (gloeirest)                           W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     NIPA milieutechniek BV
     T.a.v. M.I. Boos
     Landweerstraat Zuid 109
     5349 AK OSS




     Analysecertificaat
     Datum: 23-Mar-2016




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2016031824/1
     Uw project/verslagnummer                        15153
     Uw projectnaam                                  Molenerf 2 Nistelrode
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            17-Mar-2016

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.



     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   15153                                                   Certificaatnummer/Versie                  2016031824/1
     Uw projectnaam                             Molenerf 2 Nistelrode                                   Startdatum                                17-Mar-2016
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           23-Mar-2016/13:37
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                                                                                       Pagina                                    1/1
     Monstermatrix                              Water; Water (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                            µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    Tolueen                                                            µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    Ethylbenzeen                                                       µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
S    o-Xyleen                                                           µg/L         <0.10               <0.10               <0.10
S    m,p-Xyleen                                                         µg/L         <0.20               <0.20               <0.20
                                                                                                 1)                  1)                1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                           µg/L             0.21              0.21               0.21
     BTEX (som)                                                         µg/L         <0.90               <0.90               <0.90
S    Naftaleen                                                          µg/L             0.15            0.049                0.10

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                            µg/L              16                  17               <10
     Minerale olie (C12-C16)                                            µg/L             <10                  40               <10
     Minerale olie (C16-C21)                                            µg/L             <10                  60               <10
     Minerale olie (C21-C30)                                            µg/L             <15                  59               <15
     Minerale olie (C30-C35)                                            µg/L             <10                  24               <10
     Minerale olie (C35-C40)                                            µg/L             <10                  11               <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                     µg/L             <50                210                <50
     Chromatogram                                                                                      Zie bijl.




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    101-PB101-1 101 (220-320)                                                                                                  17-Mar-2016                  8949835
2    102-PB102-1 102 (180-280)                                                                                                  17-Mar-2016                  8949836
3    103-PB103-1 103 (170-270)                                                                                                  17-Mar-2016                  8949837



                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                   Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                             Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                                                                                                          VA
                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).                          RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016031824/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8949835            101              1                                         220         320        0680146532           101-PB101-1 101 (220-320)
       8949835                                                                                              0680146532

       8949836            102              1                                         180         280        0680146538           102-PB102-1 102 (180-280)
       8949836                                                                                              0680146538

       8949837            103              1                                         170         270        0680146528           103-PB103-1 103 (170-270)
       8949837                                                                                              0680146528




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016031824/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016031824/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0215           LVI-GC-FID                           Cf. pb 3110-5

     Chromatogram olie (GC)                                W0215           LVI-GC-FID                           Eigen methode



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                 Chromatogram TPH/ Mineral Oil


Sample ID.: 8949836
Certificate no.: 2016031824
Sample description.: 102-PB102-1 102 (180-280)
v
     1000                                                                                                                                                                   1000




                                                                                                     C16-C21
                                                                                        C12-C16




                                                                                                                               C30-C35
                                                                    C10-C12




                                                                                                                                                C35-C40
                                                                                                                C21-30
                                                        C10




                                                                                                                                                 C40
pA




                                                                                                                                                                                   pA
     500                                                                                                                                                                    500


       0                                                                                                                                                                    0
            0.0   0.2         0.4         0.6     0.8         1.0                  1.2             1.4                   1.6              1.8                   2.0   2.2
                                                                              Minutes


     200                                                                                                                                                                    200




     150                                                                                                                                                                    150




                                                        C10




                                                                                                                                                          C40
     100                                                                                                                                                                    100
pA




                                                                                                                                                                                   pA
                                                                                                      C16-C21
      50                                                                                                                                                                    50




                                                                                                                                C30-C35
                                                                                         C12-C16




                                                                                                                C21-30
                                                                    C10-C12




                                                                                                                                                C35-C40
       0                                                                                                                                                                    0

            0.0   0.2         0.4         0.6     0.8         1.0                  1.2             1.4                   1.6              1.8                   2.0   2.2
                                                                              Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Bijlage 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                   15153
Projectnaam                                                     Molenerf 2 Nistelrode
Datum monstername                                               10-03-2016
Certificaatnummer                                               2016028785
Startdatum                                                      10-03-2016
Rapportagedatum                                                 16-03-2016

Analyse                                                         Eenheid                 1            GSSD           Oordeel   RG   AW      T       I

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                      % (m/m)                       83,3
Organische stof                                                 % (m/m) ds                     3,6          3,600
Gloeirest                                                       % (m/m) ds                     96
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                         mg/kg ds                      <3,0
Minerale olie (C12-C16)                                         mg/kg ds                      <5,0
Minerale olie (C16-C21)                                         mg/kg ds                      <5,0
Minerale olie (C21-C30)                                         mg/kg ds                       <11
Minerale olie (C30-C35)                                         mg/kg ds                      <5,0
Minerale olie (C35-C40)                                         mg/kg ds                      <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                                  mg/kg ds                       <35          68,06      -      35   190   2600   5000

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      8939763          101A 101 (130-180)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                   15153
Projectnaam                                                     Molenerf 2 Nistelrode
Datum monstername                                               10-03-2016
Certificaatnummer                                               2016028785
Startdatum                                                      10-03-2016
Rapportagedatum                                                 16-03-2016

Analyse                                                         Eenheid                 2            GSSD           Oordeel   RG   AW      T       I

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                      % (m/m)                       88,8
Organische stof                                                 % (m/m) ds                    <0,7      0,4900
Gloeirest                                                       % (m/m) ds                    99,1
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                         mg/kg ds                      <3,0
Minerale olie (C12-C16)                                         mg/kg ds                      <5,0
Minerale olie (C16-C21)                                         mg/kg ds                      <5,0
Minerale olie (C21-C30)                                         mg/kg ds                       <11
Minerale olie (C30-C35)                                         mg/kg ds                      <5,0
Minerale olie (C35-C40)                                         mg/kg ds                      <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                                  mg/kg ds                       <35          122,5      -      35   190   2600   5000

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      8939764          102A 102 (80-130)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                   15153
Projectnaam                                                     Molenerf 2 Nistelrode
Datum monstername                                               10-03-2016
Certificaatnummer                                               2016028785
Startdatum                                                      10-03-2016
Rapportagedatum                                                 16-03-2016

Analyse                                                         Eenheid                 3            GSSD           Oordeel   RG   AW      T       I

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                      % (m/m)                       85,9
Organische stof                                                 % (m/m) ds                    <0,7      0,4900
Gloeirest                                                       % (m/m) ds                    99,4
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                         mg/kg ds                      <3,0
Minerale olie (C12-C16)                                         mg/kg ds                      <5,0
Minerale olie (C16-C21)                                         mg/kg ds                      <5,0
Minerale olie (C21-C30)                                         mg/kg ds                       <11
Minerale olie (C30-C35)                                         mg/kg ds                      <5,0
Minerale olie (C35-C40)                                         mg/kg ds                      <6,0
Minerale olie totaal (C10-C40)                                  mg/kg ds                       <35          122,5      -      35   190   2600   5000

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      8939765          103B 103 (100-130)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer                                                    15153
Projectnaam                                                      Molenerf 2 Nistelrode
Datum monstername                                                17-03-2016
Certificaatnummer                                                2016031824
Startdatum                                                       17-03-2016
Rapportagedatum                                                  23-03-2016

Analyse                                                          Eenheid                 1           GSSD        Oordeel    RG      S      T       I

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2    0,2   15,1     30
Tolueen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7   504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      4    77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                        <0,10      0,0700
m,p-Xyleen                                                       µg/L                        <0,20      0,1400
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                         0,21      0,2100      -       0,2    0,2   35,1    70
BTEX (som)                                                       µg/L                        <0,90      0,6300
Naftaleen                                                        µg/L                         0,15      0,1500      *      0,02   0,01    35     70
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                           16
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                          <15
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                          <10
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                          <50          35      -       50     50    325    600

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      8949835          101-PB101-1 101 (220-320)


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer                                                    15153
Projectnaam                                                      Molenerf 2 Nistelrode
Datum monstername                                                17-03-2016
Certificaatnummer                                                2016031824
Startdatum                                                       17-03-2016
Rapportagedatum                                                  23-03-2016

Analyse                                                          Eenheid                 2               GSSD         Oordeel    RG      S      T       I

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                         <0,20         0,1400       -       0,2    0,2   15,1     30
Tolueen                                                          µg/L                         <0,20         0,1400       -       0,2      7   504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                         <0,20         0,1400       -       0,2      4    77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                         <0,10         0,0700
m,p-Xyleen                                                       µg/L                         <0,20         0,1400
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                          0,21         0,2100       -       0,2    0,2   35,1    70
BTEX (som)                                                       µg/L                         <0,90         0,6300
Naftaleen                                                        µg/L                         0,049         0,0490       *      0,02   0,01    35     70
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                             17
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                             40
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                             60
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                             59
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                             24
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                             11
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                            210            210      *       50     50    325    600
Chromatogram                                                                                 Zie bijl.

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      8949836          102-PB102-1 102 (180-280)


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer                                                    15153
Projectnaam                                                      Molenerf 2 Nistelrode
Datum monstername                                                17-03-2016
Certificaatnummer                                                2016031824
Startdatum                                                       17-03-2016
Rapportagedatum                                                  23-03-2016

Analyse                                                          Eenheid                 3           GSSD        Oordeel    RG      S      T       I

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2    0,2   15,1     30
Tolueen                                                          µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      7   504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                        <0,20      0,1400      -       0,2      4    77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                        <0,10      0,0700
m,p-Xyleen                                                       µg/L                        <0,20      0,1400
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                         0,21      0,2100      -       0,2    0,2   35,1    70
BTEX (som)                                                       µg/L                        <0,90      0,6300
Naftaleen                                                        µg/L                          0,1      0,1000      *      0,02   0,01    35     70
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                          <15
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                          <10
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                          <10
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                          <50          35      -       50     50    325    600

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      8949837          103-PB103-1 103 (170-270)


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Bijlage 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                          Bodemrapportage
                                                   NTR00 (Nistelrode) F 736




Legenda

                      Geselecteerd perceel                                    Adreslocatie

                      25-meter buffer                                         nazcatanks

                      locatie                                                 Kadastrale kaart

                      onderzoek                                               Locaties (overlap met perceel)

                      boorpunt                                                Locaties

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 167313    Y 412999 meter




(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 1 van 4 - 17-02-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                           Informatie over geselecteerd gebied

De door u geselecteerde locaties zijn:
Naam                                                              Adres                                   Plaats

De Leibeek (ong.)                                                 De Leibeek (ong.)                       Nistelrode


Locaties
De Leibeek (ong.)

Onderzoeken bij locatie

Naam                                 Rapportnummer                            Datum rapport   Onderzoeksbureau

Indicatief Onderzoek 1               7502389.BR1                              05-07-2001      Regionaal Milieubedrijf Cuijk

Gegevens per onderzoek
Naam                          Indicatief Onderzoek 1
Rapportnummer                 7502389.BR1

Datum rapport                 05-07-2001

Onderzoeksbureau              Regionaal Milieubedrijf Cuijk

Aanleiding                    Civieltechnisch

Opmerkingen                   Zintuiglijke waarnemingen: geen relevante afwijkingen waargenomen


                              Bovengrond: PAK en minerale olie >S


                              Ondergrond: niet onderzocht


                              Grondwater: niet onderzocht


                              Grondwaterstromingsrichting: niet gemeten


                              Conclusie Gemeente: onbekend


                              Astbestonderzoek: n.v.t.

Conclusie


Tanks bij locatie
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten bij locatie

Geen gegevens beschikbaar




(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 2 van 4 - 17-02-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Tanks niet behorende bij een bodemlocatie
Geen gegevens beschikbaar




(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 3 van 4 - 17-02-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>   Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde
                                       perceel

De door u geselecteerde locaties zijn:
Geen gegevens beschikbaar


Locaties

Geen gegevens beschikbaar


Tanks niet behorende bij een bodemlocatie
Geen gegevens beschikbaar




(c) 2015 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 4 van 4 - 17-02-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                 Luchtfoto




Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 167313    Y 412999
Buffer: 25 meter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>