<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                RAPPORT
     VERKENNEND BODEMONDERZOEK
   ACHTERSTRAAT ONG. TE NISTELRODE
Gemeente Nistelrode, sectie B, nummer 1839
             PROJECT: 16432
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>VERANTWOORDING

 Titel                 VERKENNEND BODEMONDERZOEK ACHTERSTRAAT ONG. TE NISTELRODE


 Opdrachtgever         Everhage B.V.
                       Speelheuvelstraat 23
                       5711 AS Someren


 Rapportnummer         16432                                    Datum          8 januari 2018




 Projectleider         Mevrouw J.P.E.E. van Kempen Autorisatie                 de heer J.B.P. van der Stroom
                       Mesterom



 handtekening                                                   handtekening




 Boormeester(s)        de heer V.L. Burgers (Archimil)                         de heer V.L. Burgers (Archimil)



 handtekening                                                   handtekening




NIPA milieutechniek b.v.
Landweerstraat – Zuid 109
5349 AK Oss


tel. +31 (0)412 – 65 50 58
fax. +31 (0)412 – 65 29 98
www.nipamilieu.nl
info@nipamilieu.nl




Verkennend bodemonderzoek Achterstraat ong. te Nistelrode, sectie B, nummer 1839                     JvK/16432/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
VERANTWOORDING ________________________________________________________________ 2

1     INLEIDING _____________________________________________________________________ 4

2     LOCATIEGEGEVENS _____________________________________________________________ 5

    2.1    ALGEMEEN __________________________________________________________________ 5
    2.2    VOORONDERZOEK _____________________________________________________________ 5
      2.2.1      Omgeving _____________________________________________________________ 5
      2.2.2      Bodemgebruik _________________________________________________________ 5
      2.2.3      Uitgevoerde bodemonderzoeken ___________________________________________ 5
      2.2.4      Bodemopbouw en geohydrologie __________________________________________ 6
      2.2.5      Financieel- juridische situatie ______________________________________________ 6
    2.3    DOELSTELLING _______________________________________________________________ 7
    2.4    HYPOTHESE _________________________________________________________________ 7

3     UITGEVOERD BODEMONDERZOEK _________________________________________________ 8

    3.1    ALGEMEEN __________________________________________________________________ 8
    3.2    VELDWERKZAAMHEDEN _________________________________________________________ 8
    3.3    LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN __________________________________________________ 8

4     WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE _______________________________________ 9

5     RESULTATEN __________________________________________________________________ 11

    5.1    ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN ___________________________________________________ 11
    5.2    VELDMETINGEN GRONDWATER ___________________________________________________ 11
    5.3    MONSTERSELECTIE____________________________________________________________ 11
    5.4    ANALYSERESULTATEN EN BODEMKWALITEIT ___________________________________________ 12
    5.5    INTERPRETATIE ______________________________________________________________ 12

6     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ________________________________________________ 13

7     REFERENTIES _________________________________________________________________ 14

Bijlage
1         Situering in de regio
2         Kadastrale gegevens
3         Locatieoverzicht
4         Boorprofielbeschrijvingen
5         Analysecertificaten grond en grondwater
6         Toetsingstabellen
7         Fotobijlage
8         Gegevens vooronderzoek



Verkennend bodemonderzoek Achterstraat ong. te Nistelrode, sectie B, nummer 1839       JvK/16432/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1   INLEIDING


    Everhage B.V. te Someren heeft, in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning, aan
    NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bodemon-
    derzoek conform de NEN 5740 op het perceel Achterstraat ong. te Nistelrode.

    NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2008 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is
    NIPA milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor de
    werkzaamheid “Veldwerk”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:


           2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
            grondmonsters en waterpassen
           2002 – Het nemen van grondwatermonsters
           2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
           2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem


    NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd
    conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.


    De contactpersoon van de opdrachtgever is de heer A. Evers. De werkzaamheden bij NIPA milieu-
    techniek b.v. zijn gecoördineerd door mevrouw J.P.E.E. van Kempen-Mesterom.




    Verkennend bodemonderzoek Achterstraat ong. te Nistelrode, sectie B, nummer 1839         JvK/16432/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2   LOCATIEGEGEVENS

    2.1     Algemeen

    De onderzoekslocatie betreft het perceel Achterstraat ong. te Nistelrode (gemeente Bernheze) en
    staat kadastraal bekend als gemeente Nistelrode, sectie B, nummer 1839. Het perceel heeft een
    oppervlakte van circa 14.820 m². De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel en heeft een
                                       2
    oppervlakte van circa 1.500 m .


    De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is
    opgenomen als bijlage 3.


    2.2     Vooronderzoek

    Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van de
    NEN 5725. In bijlage 8 zijn de relevante kopieën vanuit het vooronderzoek opgenomen.


    2.2.1 Omgeving

    De locatie is gelegen in het buitengebied ten zuiden van de dorpskern van Nistelrode.
    De directe omgeving van de locatie bestaat uit:
           Noordzijde: agrarische percelen en agrarische bedrijven met woning
           Oostzijde: agrarische percelen en openbare weg
           Zuidzijde: agrarische percelen, woningen en champigonskwekerij
           Westzijde: agrarische percelen en agrarische bedrijven met woning


    2.2.2 Bodemgebruik

    De locatie betreft een deel van een agrarisch perceel en is onverhard. Voor zover bekend heeft het
    perceel in het verleden ook altijd een agrarische functie gehad. Het voornemen bestaat om op de
    locatie een woning te realiseren.


    Voor zover bekend zijn op of nabij de onderzoekslocatie geen tanks aanwezig of aanwezig geweest
    en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die een mogelijke bodemverontreiniging hebben ver-
    oorzaakt.


    2.2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken

    Bij de gemeente, de opdrachtgever en in ons eigen archief zijn geen bodemonderzoeksgegevens
    bekend met betrekking tot de onderzoekslocatie en de directe omgeving van de locatie. In bijlage 8 is
    het bodemrapport van de Omgevingsdienst Brabant Noord opgenomen.




    Verkennend bodemonderzoek Achterstraat ong. te Nistelrode, sectie B, nummer 1839           JvK/16432/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.2.4 Bodemopbouw en geohydrologie

Voor de bodemopbouw en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwater-
kaart van Nederland (Centrale Slenk, kaartblad 45 oost) en de Provinciale Overzichten Win- en Pro-
ductiemiddelen (VEWIN). Uit deze rapporten zijn de volgende regionale gegevens samengevat.


De onderzoekslocatie ligt in de gemeente Bernheze. De gemiddelde maaiveldhoogte is circa 15 meter
+NAP. Plaatselijk kan de bodemopbouw afwijken van onderstaande gegevens.


De onderzoekslocatie bevindt zich ten oosten van de Peelrandbreuk, op de Peelhorst. De in het Holo-
ceen gevormde deklaag bestaat uit middel fijn tot uiterst fijn zand. De deklaag ontbreekt in grote
delen van de regio. Onder de slecht doorlatende deklaag bevind zich het eerste watervoerend pakket
bestaande uit de grofzandige formaties van Veghel en Sterksel. Het eerste watervoerend pakket
heeft een dikte van circa 25 meter. De slecht doorlatende basis van de Formatie van Breda bestaat
uit middelfijn tot tot uiterst fijn zand. De slecht doorlatende basis wordt op een diepte van circa 10
meter –NAP aangetroffen. Bovenstaande gegevens zijn samengevat in tabel 1.


Tabel 1: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw
Pakket                              Diepte (m -mv)             Samenstelling                          Parameters
(Holocene) deklaag                  0 - 10                     fijn zand                              uitgaan       van       door-
                                                                                                      latingsweerstanden       van
                                                                                                      honderden dagen,
                                                                                                      slecht doorlatend
1e watervoerend pakket              0 - 25                     matig fijn zand tot uiterst            kD = 2.400 m²/d
(Formaties van Veghel en Sterk-                                grove zanden
sel)
Slecht     doorlatende    basis     25 -                       Matig fijn tot uiterst fijn zand       kD = 1.600 m²/d
(Formatie van Breda)


De algemene stroming van het grondwater is noordwest. Dit stromingspatroon wordt bepaald door
de ondergrondse afstroming van de hoger gelegen gebieden in Noord-Brabant en Limburg. Deze
gegevens zijn samengevat in tabel 2.


Tabel 2: Gegevens geohydrologie
Geohydrologische          Stromingsrichting             k (m/d)           I (m-m)           v (m/j)           Grondwaterstand
eenheid

deklaag                   noordwest                     n.b.              n.b.              n.b.              1,5 meter –mv
1e watervoerend-pakket    noordwest                     + 60              + 1/3.500         + 18              6,5 meter +NAP

k = doorlatendheid    i = verhang     v = horizontale stroomsnelheid


2.2.5 Financieel- juridische situatie

De kadastrale gegevens zijn opgenomen als bijlage 2 van deze rapportage.




Verkennend bodemonderzoek Achterstraat ong. te Nistelrode, sectie B, nummer 1839                                    JvK/16432/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.3     Doelstelling

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is,
waardoor sprake kan zijn van beperkingen of belemmeringen ten aanzien van het huidige of toekom-
stige gebruik van het terrein.


2.4     Hypothese

Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie beschouwd
kan worden als een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemveront-
reiniging.




Verkennend bodemonderzoek Achterstraat ong. te Nistelrode, sectie B, nummer 1839     JvK/16432/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3   UITGEVOERD BODEMONDERZOEK

    3.1     Algemeen

    Verdeeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 1.500 m² zijn, conform de strate-
    gie voor een onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging van
    de NEN 5740, de volgende boringen verricht:


    * 6 boringen tot 0,5 meter -mv (boringen 103 t/m 108).
    * 1 boring tot 2,0 meter -mv (boring 102).
    * 1 boring tot 1,5 meter onder het grondwaterniveau en afgewerkt met peilbuis (boring 101).


    Eén bovengrond- en één ondergrondmengmonster zijn geanalyseerd op de parameters uit het stan-
    daardpakket voor grond. Voor het berekenen van de gestandaardiseerde meetwaarden zijn van de
    grondmengmonsters tevens de percentages aan lutum en organisch stof bepaald. Het grondwater-
    monster is geanalyseerd op de parameters uit het standaardpakket voor grondwater.


    3.2     Veldwerkzaamheden

    De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuis, het
    bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling van de grond- en
    grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven in de relevante NPR-
    en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem-
    onderzoek” [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. Alle boringen zijn op 12 de-
    cember 2017 met handkracht uitgevoerd. Het grondwater is, na grondig afpompen, op 21 december
    2017 bemonsterd. De pH en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld bepaald.


    De veldwerkzaamheden en de watermonstername zijn uitbesteed aan Archimil en zijn uitgevoerd
    onder certificaat VB-040.


    3.3     Laboratoriumwerkzaamheden

    De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad
    voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar
    bijlage 5.




    Verkennend bodemonderzoek Achterstraat ong. te Nistelrode, sectie B, nummer 1839         JvK/16432/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4   WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE


    De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de geme-
    ten gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde [3 & 4]. De streefwaarden voor grond zijn per
    1 oktober 2008 vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000), deze zijn vastgesteld in het Rege-
    ling bodemkwaliteit [5]. De achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld en worden in het Besluit
    bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:

    Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische stoffen
    voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
    ontreinigingsbronnen.


    In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de ach-
    tergrondwaarde getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde ver-
    hoogde achtergrondwaarde aan.

    Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaar-
    den voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013 [3]. De streefwaarden
    geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembescher-
    mingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.


    De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het
    grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van
    een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof het gemid-
    delde gehalte van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaar-
    de.


    In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang
    en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemveront-
    reiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient be-
    keken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of ecosystemen optreden.




    Verkennend bodemonderzoek Achterstraat ong. te Nistelrode, sectie B, nummer 1839           JvK/16432/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Uit de NEN 5740 [1] kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten
en de noodzaak tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de
aanleiding en doelstelling van het onderzoek en de ‘gevoeligheid’ van het gebruik en de bestemming
van de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk
deel hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek
uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.


De Index bij de toetsing geeft aan in welke mate er een overschrijding is of niet. Deze index wordt op
de volgende manier berekend: (GSSD – S) / (I – S) GSSD = Gestandaardiseerde waarde van BoToVa S =
Streefwaarde (of Achtergrondwaarde bij Grond) I = Interventiewaarde Wanneer de index:


Index < 0            :        De toetsing zit onder de S of AW
0 < Index <= 0,5     :        De toetsing zit tussen de S of AW en de (oude) Tussenwaarde
0,5 < Index <= 1     :        De toetsing zit tussen de (oude) Tussenwaarde en de Interventiewaarde
Index > 1            :        De interventiewaarde is overschreden


Deze index wordt getoond om op die manier aan te kunnen duiden of een stof de oude Tussenwaar-
de overschrijdt. Dit is gedaan aangezien BoToVa niet meer aan de Tussenwaarde toetst. In de rappor-
tage wordt de index op 2 decimalen afgerond. Een minimale overschrijding wordt afgerond als 0 en
weergegeven als [ - ].


De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of
organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden
voor de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De gestandaardi-
seerde meetwaarden zijn bepaald met behulp van BoToVa. De gestandaardiseerde meetwaarden en
de toetsing aan de achtergrond- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6.




Verkennend bodemonderzoek Achterstraat ong. te Nistelrode, sectie B, nummer 1839            JvK/16432/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>5   RESULTATEN

    5.1     Zintuiglijke waarnemingen

    Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. De bodem is vanaf maaiveld tot
    minimaal tot het diepste punt van de boringen, circa 2,6 meter –mv, opgebouwd uit matig fijn, zwak
    tot matig siltig zand. Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn zintuiglijk geen bijzonderheden
    waargenomen die op een mogelijke bodemverontreiniging duiden. Hierbij is ook gelet op de aanwe-
    zigheid van asbestverdachte materialen.


    5.2     Veldmetingen grondwater

    De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte van
    circa 0,50 meter –mv.


    Voorafgaand aan de grondwatermonstername is een zuurgraad (pH) van 5,32 en een geleidbaarheid
    (Ec) van 532 µS/cm in het grondwater gemeten. De pH en de Ec hebben, voor deze regio, normale
    waarden. Tijdens de monsterneming van het grondwater is een troebelheid van het grondwater van
    10,4 NTU gemeten. Verondersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van
    0 – 10 NTU heeft. Een troebelheid hoger dan 10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie
    van de analyseresultaten worden gebruikt. Een verhoogde NTU kan leiden tot een overschatting van
    organische parameters en zware metalen. De verhoogde troebelheid hangt waarschijnlijk samen met
    de aanwezigheid van onoplosbare bestanddelen in het grondwater.


    5.3     Monsterselectie

    In onderstaande tabel is de monsterselectie opgenomen.


    Tabel 2: Monsterselectie
    Analysemonster     Traject (m -mv)       Deelmonsters        Bijmengingen          Analysepakket
    MM1                0,00 - 0,50           101 (0,00 - 0,50)   -                     Standaardpakket incl. lutum en
                                             102 (0,00 - 0,50)                         organisch stof
                                             103 (0,00 - 0,50)
                                             104 (0,00 - 0,50)
                                             105 (0,00 - 0,45)
                                             106 (0,00 - 0,50)
                                             107 (0,00 - 0,50)
                                             108 (0,00 - 0,50)
    MM2                0,50 - 1,50           101 (0,50 - 1,00)   -                     Standaardpakket incl. lutum en
                                             101 (1,00 - 1,50)                         organisch stof
                                             102 (0,50 - 0,70)
                                             102 (0,70 - 1,00)
                                             102 (1,00 - 1,50)




    Verkennend bodemonderzoek Achterstraat ong. te Nistelrode, sectie B, nummer 1839                          JvK/16432/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5.4     Analyseresultaten en bodemkwaliteit

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse-
en toetsingsresultaten zijn samengevat in de tabellen 4 en 5.


Tabel 4: Toetsingsresultaten grond
Analysemonster     Traject (m -mv)        > AW (+index)        >T                  > I (+index)

MM1                0,00 - 0,50            -                    -                   -

MM2                0,50 - 1,50            -                    -                   -

> AW       : > Achtergrondwaarde
>T         : > Tussenwaarde
>I         : > Interventiewaarde
Index      : (GSSD - AW) / (I - AW)

Tabel 5: Toetsingsresultaten grondwater
Watermonster       Filterdiepte (m -mv)   >S                   >T                  >I

101                 2,35 – 3,35           Barium [Ba]          Nikkel [Ni]         -
                                          Kobalt [Co]
                                          Naftaleen

>S         : > Streefwaarde
>T         : > Tussenwaarde
>I         : > Interventiewaarde
Index      : (GSSD - S) / (I - S)




5.5     Interpretatie

Grond
Uit de analyseresultaten blijkt dat zowel in de boven- als ondergrond geen verhoogde gehaltes ten
opzichte van de achtergrondwaarde zijn aangetoond. Op basis van de resultaten bestaat geen aan-
leiding voor het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek.


Grondwater
Uit de resultaten blijkt dat het grondwater matig verontreinigd is met nikkel en licht verontreinigd is
met barium, kobalt en naftaleen. De locatie is gelegen in het gebied van de Peelrandbreuk waarvan
bekend is dat met name zware metalen in verhoogde gehaltes in het grondwater kunnen voorkomen
en duiden niet op noemenswaardige verontreinigingen. Met betrekking tot de licht tot matig ver-
hoogde gehaltes aan nikkel, barium en cadmium kan gesteld worden dat het van nature verhoogde
achtergrond gehaltes betreffen. Voor het voorkomen van naftaleen kan niet eenduidig een bron
aangewezen worden. Echter gezien de lage concentratie wordt herbemonstering van het grondwater
niet zinvol geacht.




Verkennend bodemonderzoek Achterstraat ong. te Nistelrode, sectie B, nummer 1839                  JvK/16432/12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>6   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN


    Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Achterstraat ong.
    te Nistelrode, kadastraal bekend als gemeente Nistelrode, sectie B, nummer 1839, blijkt dat:


        zowel in zintuiglijk schone boven- als ondergrond geen verhoogde gehaltes ten opzichte van de
         achtergrondwaarde zijn aangetoond.
        het grondwater bevat van nature verhoogde gehaltes aan nikkel, barium en kobalt. Ook is in het
         grondwater een licht verhoogd gehalte aan naftaleen aangetoond waarvoor geen eenduidige
         bron aan te wijzen is.


    Op basis van deze resultaten dient de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, in principe ver-
    worpen te worden. De gevolgde strategie is echter als voldoende te beschouwen.


    De uitvoering van een aanvullend of nader onderzoek is, ons inziens, niet zinvol. Tegen de toekomsti-
    ge bebouwing van de onderzoekslocatie zijn, ons inziens, geen zwaarwegende milieuhygiënische
    bezwaren aan te voeren.


    Indien grond afgevoerd moet worden van de locatie, dient rekening gehouden te worden met ge-
    bruiksbeperkingen van de vrijkomende grond. Conform de Regeling bodemkwaliteit mag de grond
    slechts onder voorwaarden worden hergebruikt. Eventueel vrijkomende grond mag echter wel op de
    locatie worden hergebruikt. Grond die binnen de gemeente wordt hergebruikt kan op basis van dit
    rapport hergebruikt worden. Indien de gemeente niet over een bodemkwaliteitskaart beschikt of de
    grond buiten de grenzen van de bodemkwaliteitskaart toegepast zal worden, dient een partijkeuring
    conform het BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001 uitgevoerd te worden.


    Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de nood-
    zaak tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt.


    Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-
    stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek
    slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uit-
    gevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij
    dit onderzoek niet is aangetroffen.




    Verkennend bodemonderzoek Achterstraat ong. te Nistelrode, sectie B, nummer 1839         JvK/16432/13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>7   REFERENTIES

    1.      NEN 5740, januari 2009. Bodem, bodem- landbodem- strategie voor het uitvoeren van ver-
            kennend bodemonderzoek - onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en
            grond [13.080.05]. NNI, Delft
    2.      Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Beoordelingsrichting voor het SIKB
            procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek, BRL SIKB 2000, Gouda, 12
            december 2013
    3.      Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, 27 juni 2013, Staatscourant 16675
    4.      Landelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleid,
            RIVM rapport 711701053
    5.      Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 247, 13 december 2007




    Verkennend bodemonderzoek Achterstraat ong. te Nistelrode, sectie B, nummer 1839       JvK/16432/14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                        Uw referentie: 16432


                                                                                                                                       25

                                                                                                                                            438                           684

                                                                        2509
                                                                                                                                                  682
                                                                                                                                            29               680           685
                                                                                                                                                 31           681
                                                                                                                           34

                                                                                                                                             683




                                                                     1836

  2018                                                               1837




                                                                                                                                                      Ach
                                                                                                                                                          t er
                                                                                                                                                         st r a
                                                                             1838




                                                                                                                                                               at
                                                                                1652




                                                                                       1839

2215




                                                                                                                                                                     44
                                                                                                                                                                                30




                                                                                                          1840




         47




                                                                                                                                                                                2352

                                                                0m    20 m                                   100 m


               Deze kaart is noordgericht                                                Schaal 1:2000
       12345   Perceelnummer
          25 Huisnummer
               Vastgestelde kadastrale grens                                             Kadastrale gemeente                    NISTELRODE
               Voorlopige kadastrale grens                                               Sectie                                 B
               Administratieve kadastrale grens                                          Perceel                                1839
               Bebouwing
               Overige topografie                                                        Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 6 december 2017                            De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                 eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                Klantreferentie: 16432




                   0m    125 m                      625 m


 Deze kaart is noordgericht.                                Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object NISTELRODE B 1839
 Achterstraat , NISTELRODE
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                                   pagina 1 van 2

                                                                                Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:             NISTELRODE B 1839                                                         6-12-2017
                     Achterstraat NISTELRODE                                                    16:29:05
Uw referentie:       16432
Toestandsdatum:      5-12-2017

Kadastraal object
                   Kadastrale aanduiding:            NISTELRODE B 1839
                   Grootte:                          1 ha 48 a 20 ca
                   Coördinaten:                      167337-411830
                   Omschrijving kadastraal object:   TERREIN (NATUUR)
                   Locatie:                          Achterstraat
                                                     NISTELRODE
                   Koopsom:                          € 60.525                  Jaar: 2001
                   Ontstaan op:                      21-1-1988


Publiekrechtelijke beperkingen
                 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
                 Basisregistratie Kadaster.


Gerechtigde
1/2                EIGENDOM
                   De heer Adrianus Everdina Maria   van Kessel
                   Tramstraat 15
                   5388 GE NISTELRODE
                   Geboren op:                       28-11-1958
                   Geboren te:                       SINT-OEDENRODE
                   (Persoonsgegevens zijn ontleend   aan Basisregistratie Personen)

                   Recht ontleend aan:               HYP4 15486/49 reeks EINDHOVEN
                                                       d.d. 2-2-2001
                   Eerst genoemde object in          NISTELRODE B 1839
                   brondocument:

Aantekening recht
                BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
                Betrokken persoon:
                Mevrouw Johanna Catharina Cajetana Theodora Maria van den Boogaart
                Tramstraat 15
                5388 GE NISTELRODE
                Geboren op:                     28-07-1960
                Geboren te:                     VEGHEL
                (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
                Ontleend aan:                   BSA 505/6007 reeks EINDHOVEN d.d. 29-4-2005
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Kadastraal bericht object                                                              pagina 2 van 2

                                                                             Kadaster
Betreft:             NISTELRODE B 1839                                                     6-12-2017
                     Achterstraat NISTELRODE                                                16:29:05
Uw referentie:       16432
Toestandsdatum:      5-12-2017




Gerechtigde
1/2                EIGENDOM
                   Mevrouw Johanna Catharina Cajetana Theodora Maria van den Boogaart
                   Tramstraat 15
                   5388 GE NISTELRODE
                   Geboren op:                     28-07-1960
                   Geboren te:                     VEGHEL
                   (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

                   Recht ontleend aan:            HYP4 15486/49 reeks EINDHOVEN
                                                    d.d. 2-2-2001
                   Eerst genoemde object in       NISTELRODE B 1839
                   brondocument:

Aantekening recht
                BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
                Betrokken persoon:
                De heer Adrianus Everdina Maria   van Kessel
                Tramstraat 15
                5388 GE NISTELRODE
                Geboren op:                       28-11-1958
                Geboren te:                       SINT-OEDENRODE
                (Persoonsgegevens zijn ontleend   aan Basisregistratie Personen)
                Ontleend aan:                     BSA 505/6007 reeks EINDHOVEN        d.d. 29-4-2005


Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Boring:   101                                                                Boring:   102
Datum:    12-12-2017                                                         Datum:    12-12-2017
GWS:      70                                                                 GWS:      70




                       0      akker                                                                 0        akker
  0                                                                            0
                              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                           Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                              humeus, zwak roesthoudend,                                                     humeus, sporen roest,
                              donker oranjebruin, Edelmanboor,                                               neutraalzwart, Edelmanboor, pl1
           1                  pl1                                                       1


                       -50                                                                          -50
 50                                                                           50
                              Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                                           Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                              humeus, sterk roesthoudend,                               2                    humeus, zwak roesthoudend,
                              donker bruinoranje, Edelmanboor                                       -70      donkerbruin, Edelmanboor
           2                                                                                                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                        3                    grindig, matig roesthoudend,
                                                                                                             neutraal oranjebruin, Edelmanboor
                       -100                                                                         -100
100                                                                          100
                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                            Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                              grindig, matig roesthoudend,                                                   grindig, sporen roest, lichtbruin,
                              neutraal oranjebruin, Edelmanboor                                              Edelmanboor
           3                                                                            4


                       -150                                                                         -150
150                                                                          150
                              Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                              grindig, zwak roesthoudend,
                              donker bruingrijs, Zuigerboor,
                              beetje grind gebruikt ivm
                              zuigerboor!


200




250
                       -260




                                                       Projectcode: 16432                                 afdrukdatum: 08-01-2018
                                                       Projectnaam: VBO ACHTERSTRAAT                      Pagina 1 / 4
                                                       Projectleider: jvko                                getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Boring:   103                                                               Boring:   104
Datum:    12-12-2017                                                        Datum:    12-12-2017




                       0     akker                                                                 0        akker
  0                                                                           0
                             Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                           Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                             humeus, donkerbruin,                                                           humeus, zwak roesthoudend,
                             Edelmanboor, pl1                                                               donkerbruin, Edelmanboor, pl1
           1                                                                           1


                       -50                                                                         -50
 50                                                                          50




                                                      Projectcode: 16432                                 afdrukdatum: 08-01-2018
                                                      Projectnaam: VBO ACHTERSTRAAT                      Pagina 2 / 4
                                                      Projectleider: jvko                                getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Boring:   105                                                               Boring:   106
Datum:    12-12-2017                                                        Datum:    12-12-2017




                       0     akker                                                                 0        akker
  0                                                                           0
                             Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                           Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                             humeus, zwak roesthoudend,                                                     humeus, matig roesthoudend,
                             donker oranjebruin, Edelmanboor,                                               donker oranjebruin, Edelmanboor,
           1                 pl1-na 45cm nebr/neor ro2                                 1                    pl1


                       -45
                                                                                                   -50
                                                                             50




                                                      Projectcode: 16432                                 afdrukdatum: 08-01-2018
                                                      Projectnaam: VBO ACHTERSTRAAT                      Pagina 3 / 4
                                                      Projectleider: jvko                                getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Boring:   107                                                               Boring:   108
Datum:    12-12-2017                                                        Datum:    12-12-2017




                       0     akker                                                                 0        akker
  0                                                                           0
                             Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                           Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                             humeus, neutraalzwart,                                                         humeus, donker zwartbruin,
                             Edelmanboor                                                                    Edelmanboor, pl1
           1                                                                           1


                       -50                                                                         -50
 50                                                                          50




                                                      Projectcode: 16432                                 afdrukdatum: 08-01-2018
                                                      Projectnaam: VBO ACHTERSTRAAT                      Pagina 4 / 4
                                                      Projectleider: jvko                                getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                       >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster



                                             overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
                                                                                   volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                                                                                       Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     NIPA milieutechniek BV
     T.a.v. J. van Kempen-Meterom
     Landweerstraat Zuid 109
     5349 AK OSS




     Analysecertificaat
     Datum: 28-Dec-2017




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2017170811/1
     Uw project/verslagnummer                        16432
     Uw projectnaam                                  VBO ACHTERSTRAAT
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            15-Dec-2017

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16432                                                           Certificaatnummer/Versie           2017170811/1
     Uw projectnaam                             VBO ACHTERSTRAAT                                                Startdatum                         15-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    28-Dec-2017/11:27
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C,D
     Monsternemer                                                                                               Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              81.9                        81.8
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 3.9                        1.2
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               96.1                        98.6
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               <2.0                         2.5

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                <20                        <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                      <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               <3.0                        <3.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   10                      <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               <4.0                        <4.0
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   13                      <10
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   21                      <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                        <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                 9.8                       <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                        <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                        <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    MM1                                                                                                                          12-Dec-2017                    9870653
2    MM2                                                                                                                          12-Dec-2017                    9870654




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16432                                                           Certificaatnummer/Versie           2017170811/1
     Uw projectnaam                             VBO ACHTERSTRAAT                                                Startdatum                         15-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    28-Dec-2017/11:27
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C,D
     Monsternemer                                                                                               Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2

S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010
                                                                                                     1)                        1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050
                                                                                                     1)                        1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.35                        0.35




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                             Datum monstername          Monster nr.
1    MM1                                                                                                                            12-Dec-2017                  9870653
2    MM2                                                                                                                            12-Dec-2017                  9870654




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017170811/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9870653            101              1                                         0           50         0534378752           MM1
       9870653            102              1                                         0           50         0534378807
       9870653            103              1                                         0           50         0534379054
       9870653            104              1                                         0           50         0534378754
       9870653            105              1                                         0           45         0534378808
       9870653            106              1                                         0           50         0534379042
       9870653            107              1                                         0           50         0534378812
       9870653            108              1                                         0           50         0534379046

       9870654            101              3                                         100         150        0534378753           MM2
       9870654            102              2                                         50          70         0534378746
       9870654            102              3                                         70          100        0534379052
       9870654            102              4                                         100         150        0534378751
       9870654            101              2                                         50          100        0534379219




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017170811/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017170811/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>    Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017170811/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1

    Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
    monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.




     Analyse                                                                                              Monster nr.
     De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

     Extractie PCB/PAK                                                                                    9870654




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     NIPA milieutechniek BV
     T.a.v. Jan van der Stroom
     Landweerstraat Zuid 109
     5349 AK OSS




     Analysecertificaat
     Datum: 02-Jan-2018




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2017174526/1
     Uw project/verslagnummer                        16432
     Uw projectnaam                                  VBO ACHTERSTRAAT
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            22-Dec-2017

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16432                                                           Certificaatnummer/Versie           2017174526/1
     Uw projectnaam                             VBO ACHTERSTRAAT                                                Startdatum                         22-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    02-Jan-2018/14:13
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Mathe Verhoeven                                                 Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L                62
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L                33
S    Koper (Cu)                                                           µg/L              3.6
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L                62
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L                36

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L          0.026
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    Achterstraat ong. Nistelrode                                                                                                 22-Dec-2017                    9882623




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   16432                                                           Certificaatnummer/Versie           2017174526/1
     Uw projectnaam                             VBO ACHTERSTRAAT                                                Startdatum                         22-Dec-2017
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    02-Jan-2018/14:13
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                               Mathe Verhoeven                                                 Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    Achterstraat ong. Nistelrode                                                                                                 22-Dec-2017                    9882623




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017174526/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9882623                             Pb101                                                            0680287265           Achterstraat ong. Nistelrode
       9882623                             Pb101                                                            0800604454




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017174526/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017174526/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlage 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                16432
Projectnaam                                                  VBO ACHTERSTRAAT
Datum monstername                                            12-12-2017
Certificaatnummer                                            2017170811
Startdatum                                                   15-12-2017
Rapportagedatum                                              28-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                   1             GSSD            Oordeel                   RG    AW       T       I

Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                        81,9           81,9
Organische stof                               % (m/m) ds                                      3,9            3,9
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                     96,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                     <2,0            1,4
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                        <20       54,25                                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                      <0,20      0,2216            -                     0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                       <3,0       7,383            -                       3     15   103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                         10       19,42            -                       5     40   115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                     <0,050      0,0495            -                    0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                       <1,5        1,05            -                     1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                       <4,0       8,167            -                       4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                         13       19,77            -                      10     50   290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                         21       47,53            -                      20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                       <3,0       5,385
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                       <5,0       8,974
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                       <5,0       8,974
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                        <11       19,74
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                         9,8      25,13
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                       <6,0       10,77
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                        <35       62,82            -                     35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                 <0,0010         0,0017
PCB 52                                        mg/kg ds                                 <0,0010         0,0017
PCB 101                                       mg/kg ds                                 <0,0010         0,0017
PCB 118                                       mg/kg ds                                 <0,0010         0,0017
PCB 138                                       mg/kg ds                                 <0,0010         0,0017
PCB 153                                       mg/kg ds                                 <0,0010         0,0017
PCB 180                                       mg/kg ds                                 <0,0010         0,0017
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                  0,0049         0,0125            -                0,007      0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Anthraceen                                    mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Chryseen                                      mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                     <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                       0,35        0,35            -                    0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.   Analytico-nr      Monster
1     9870653           MM1


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen                                                           GSSD                               Gestandaardiseerd gehalte
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde             RG                                 Vereiste Rapportagegrens
*                       groter dan Achtergrondwaarde                            AW                                 Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde                                 T                                  Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde                            I                                  Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                16432
Projectnaam                                                  VBO ACHTERSTRAAT
Datum monstername                                            12-12-2017
Certificaatnummer                                            2017170811
Startdatum                                                   15-12-2017
Rapportagedatum                                              28-12-2017

Analyse                                                      Eenheid                   2             GSSD            Oordeel                   RG    AW       T       I

Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                        81,8           81,8
Organische stof                               % (m/m) ds                                      1,2            1,2
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                     98,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                      2,5            2,5
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                        <20       51,06                                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                      <0,20      0,2392            -                     0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                       <3,0           7            -                       3     15   103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                       <5,0       7,119            -                       5     40   115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                     <0,050      0,0498            -                    0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                       <1,5        1,05            -                     1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                       <4,0        7,84            -                       4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                        <10       10,92            -                      10     50   290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                        <20        32,4            -                      20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                       <3,0        10,5
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                       <5,0        17,5
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                       <5,0        17,5
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                        <11        38,5
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                       <5,0        17,5
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                       <6,0         21
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                        <35       122,5            -                     35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                 <0,0010         0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds                                 <0,0010         0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds                                 <0,0010         0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds                                 <0,0010         0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds                                 <0,0010         0,0035
PCB 153                                       mg/kg ds                                 <0,0010         0,0035
PCB 180                                       mg/kg ds                                 <0,0010         0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                  0,0049         0,0245            -                0,007      0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Anthraceen                                    mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Chryseen                                      mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                     <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                     <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                       0,35        0,35            -                    0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.   Analytico-nr      Monster
2     9870654           MM2


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen                                                           GSSD                               Gestandaardiseerd gehalte
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde             RG                                 Vereiste Rapportagegrens
*                       groter dan Achtergrondwaarde                            AW                                 Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde                                 T                                  Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde                            I                                  Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    16432
Projectnaam                                                      VBO ACHTERSTRAAT
Ordernummer
Datum monstername                                                22-12-2017
Monsternemer                                                     Mathe Verhoeven
Certificaatnummer                                                2017174526
Startdatum                                                       22-12-2017
Rapportagedatum                                                  02-01-2018

Analyse                                                          Eenheid               1             GSSD               Oordeel             RG      S        T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                          62          62               *                20     50     338    625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                       <0,20        0,14                -              0,2    0,4      3,2      6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                          33          33               *                 2     20      60    100
Koper (Cu)                                                       µg/L                          3,6         3,6               -                2     15      45     75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                      <0,050       0,035                -             0,05   0,05   0,175     0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                        <2,0          1,4               -                2      5     153    300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                          62          62               **                3     15      45     75
Lood (Pb)                                                        µg/L                        <2,0          1,4               -                2     15      45     75
Zink (Zn)                                                        µg/L                          36          36                -               10     65     433    800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2    0,2    15,1      30
Tolueen                                                          µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      7    504     1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      4     77      150
o-Xyleen                                                         µg/L                       <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                       <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                        0,21           0,21             -              0,2    0,2    35,1     70
BTEX (som)                                                       µg/L                       <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                       0,026       0,026               *              0,02   0,01     35      70
Styreen                                                          µg/L                       <0,20        0,14               -               0,2      6    153     300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2   0,01    500     1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      6    203      400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01      5       10
Trichlooretheen                                                  µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2     24    262      500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01     20       40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      7    454      900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14             -              0,2      7    204      400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01    150      300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01     65      130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                       <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                       <0,10           0,07
CKW (som)                                                        µg/L                        <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14                                                  630
Vinylchloride                                                    µg/L                       <0,10           0,07             -              0,2   0,01     2,5      5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                       <0,10           0,07             -              0,1   0,01       5     10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                        0,14           0,14             -              0,2   0,01     10      20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                        0,42           0,42             -              0,6    0,8    40,4     80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                         <15           10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                         <10              7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                         <50            35              -              50     50     325     600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                       0,77   Geen oordeel mogelijk


Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      9882623          Achterstraat ong. Nistelrode


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Bijlage 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Foto 1




Foto 2

Fotobijlage project 16432
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Foto 3




Foto 4


Fotobijlage project 16432
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Bijlage 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                          Bodemrapportage
                                                  NTR00 (Nistelrode) B 1839




Legenda

                      Geselecteerd perceel                                nazcatanks

                      25-meter buffer                                     verontreinigingscontouren

                      locatie                                             saneringscontouren

                      onderzoek                                           zorgcontouren

                      boorpunt                                            Kadastrale kaart

                      Adreslocatie

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 167340    Y 411830 meter




(c) 2017 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 1 van 3 - 12-12-2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                          Informatie over geselecteerd gebied


De door u geselecteerde locaties zijn:
Geen gegevens beschikbaar


Locaties

Geen gegevens beschikbaar


Tanks niet behorende bij een bodemlocatie
Geen gegevens beschikbaar




(c) 2017 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 2 van 3 - 12-12-2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>   Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde
                                       perceel


De door u geselecteerde locaties zijn:
Geen gegevens beschikbaar


Locaties

Geen gegevens beschikbaar


Tanks niet behorende bij een bodemlocatie
Geen gegevens beschikbaar




(c) 2017 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 3 van 3 - 12-12-2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                 Luchtfoto




Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 167340    Y 411830
Buffer: 25 meter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>