<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                      Project VST.395419




                         April 2019

                         Verkennend bodemonderzoek
                         Vinkelsestraat (ong) te Heesch




                         Opdrachtgever                : Akker Makelaardij
                         Contactpersoon               : Zie opdrachtgever

                         Projectnummer                : VST.395419
                         Rapportagedatum              : 05-04-2019



                         Het voorliggend onderzoek is uitgevoerd onder de ‘Algemene
                         voorwaarden Van Oort Bodemonderzoek BV’ die ter inzage liggen op
                         het kantoor aan de Zoggelsestraat 15a te Heesch en de Kamer van
                         Koophandel te ’s-Hertogenbosch.

                         Van Oort Bodemonderzoek BV is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO
                         9001:2015 en de BRL SIKB 2000 (EC-SIK-20257) en beschikt over een
                         kwalibo-erkenning (mem-27581-04212).




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                              1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch   Project VST.395419




Inhoudsopgave                                                Blz


1.       Inleiding                                           3

2.       Vooronderzoek                                       4
         2.1   Algemeen                                      4
         2.2   Onderzoeksvragen                              4
         2.3   Afbakening en locatiegegevens                 5
         2.4   Terreingebruik onderzoekslocatie              6
         2.5   Voorgaande onderzoeken en saneringen          7
         2.6   Omgeving locatie                              8
         2.7   Bodemopbouw en geohydrologie                  9

3.       Hypothese en onderzoeksopzet                        10

4.       Veld- en laboratoriumonderzoek                      11
         4.1    Veldwerk                                     11
         4.2    Resultaten veldonderzoek                     11
         4.3    Laboratoriumonderzoek                        12

5.       Resultaten laboratoriumonderzoek                    13
         5.1    Algemeen bodembeleid en toetsingskader       13
         5.2    Toetsing analyseresultaten                   13

6.       Conclusies                                          15
         6.1   Grond                                         15
         6.2   Grondwater                                    15
         6.3   Hypothese                                     15

7.       Samenvatting en advies                              16



Bijlagen

1.       Omgevingskaart en kadastrale kaarten
2.       Informatie vooronderzoek
3.       Situatietekening met boorlocaties
4.       Boorprofielen
5.       Toetsing analyseresultaten
6.       Analysecertificaten laboratorium




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                            Project VST.395419




1.       Inleiding


In opdracht van Akker Makelaardij is er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een
locatie aan de Vinkelsestraat (ong) te Heesch. Kadastraal staat de locatie bekend als
gemeente Heesch, sectie D, nummer 3250.

Aanleiding tot het bodemonderzoek is een bestemmingswijziging en eventueel latere
bouwaanvraag. Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de kwaliteit van grond en
grondwater en te beoordelen of er bezwaren zijn tegen een toekomstige woonbestemming
en het verlenen van een omgevingsvergunning.

De uitvoering van het bodemonderzoek heeft plaatsgevonden op basis van de NEN 5740
(Bodem-Landbodem-Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek-
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009).

In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde; het vooronderzoek, de
onderzoeksopzet, het uitgevoerd veld- en laboratoriumonderzoek, de onderzoeksresultaten,
de conclusies en een samenvatting met advies.

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd. Van Oort Bodemonderzoek BV is geen eigenaar
van de onderzoekslocatie en financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever.


Betrouwbaarheid en aansprakelijkheid
Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van grond en
grondwater. Deze in wet- en regelgeving vastgestelde benadering maakt het onmogelijk om op basis
van de resultaten van een onderzoek garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie te geven.
Aan de hand van een bodemonderzoek wordt de kans op de aanwezigheid van een later aan te
treffen bodemverontreiniging tot een minimum beperkt.

Van Oort Bodemonderzoek BV accepteert geen aansprakelijkheid ten aanzien van beslissingen die
opdrachtgever of derden nemen naar aanleiding van het uitgevoerd onderzoek. Een vooronderzoek is
sterk afhankelijk van de bronnen en (historische) gegevens die aangeleverd worden. Van Oort
Bodemonderzoek BV kan niet instaan voor de volledigheid van de ontvangen informatie en gegevens
van derden.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                     Project VST.395419




2.       Vooronderzoek

2.1.     Algemeen, aanleiding en doel

Voor de uitvoering van het vooronderzoek is gebruik gemaakt van de NEN 5725 (Bodem-
Landbodem-Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2017)
en de eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken.

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de
aard, mate oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Ook kunnen de resultaten
van het vooronderzoek worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het
bodemonderzoek.

Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel
beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te
verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek en
heeft betrekking op locatiegegevens, bodemopbouw, geohydrologie, te verwachten
bodemkwaliteit en potentieel bodembedreigende activiteiten op de vooronderzoekslocatie.


2.2.     Onderzoeksvragen

De aanleiding voor het vooronderzoek is in dit geval het opstellen van een hypothese over
de bodemkwaliteit ten behoeve van een (eventueel) uit te voeren bodemonderzoek.
Hieronder staan de onderzoeksvragen opgesomd zoals geformuleerd in de NEN 5725. Dit
met een verwijzing naar de paragraaf of hoofdstuk waarin deze gemotiveerd wordt
beantwoord.

•    Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? (2.3)
•    Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden
     als het heden? Zo ja, wat zijn deze en waar liggen ze? (2.4)
•    Is de bodem asbestverdacht? Zo ja, wat zijn de mogelijke bronnen en verdachte
     terreindelen? (2.4)
•    Heeft er in het verleden bodemonderzoek plaatsgevonden? Zo ja, welke en wat zijn de
     resultaten. Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige)
     bodemverontreiniging verwacht? Zo ja, waar bevindt deze zich? (2.5)
•    Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit
     van het grondwater? Zo ja, welke en waar bevinden deze zich? (2.6)
•    Is er sprake van een bodemkwaliteitskaart? Zo ja, welke kwaliteitsklasse is voor de
     locatie toegekend en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? (2.6)
•    Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het onderzoeksgebied sprake
     van verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? (2.7)
•    Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of wordt
     bodemonderzoek noodzakelijk geacht? Motiveer het antwoord (H3)




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                    Project VST.395419




Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- Kadaster
- Informatie opdrachtgever en eigenaar
- Landelijk bodemloket
- Gemeentelijke informatie (regionaal loket omgevingsdienst en bouw- en milieuarchief)
- Historische kaarten en registratiekaart gebouwen (topotijdreis.nl, BAG-viewer)
- Actuele luchtfoto’s (google earth)
- Grondwaterkaart van Nederland (TNO, Dino-loket)


2.3.     Afbakening en locatiegegevens

De onderzoekslocatie bevindt zich in het buitengebied ten zuidwesten van Heesch.
Kadastraal staat de locatie bekend als gemeente Heesch, sectie D, nummer 3250.
In bijlage 1 zijn een omgevingskaart en kadastrale kaart bijgevoegd. De oppervlakte van de
onderzoekslocatie bedraagt circa 1300 m2. De locatie is in eigendom van mevr. M.H.D. van
Esch

Het onderzoeksgebied van het vooronderzoek is geografisch afgebakend tot de
onderzoekslocatie en tot 25 meter in de aangrenzende percelen. Gezien de ligging en
gebruik van de locatie is deze afbakening als voldoende beschouwd. Hieronder is een
luchtfoto bijgevoegd met de globale begrenzing van de onderzoekslocatie.




Figuur 2.1: Globale ligging onderzoekslocatie




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                      Project VST.395419




2.4.     Terreingebruik onderzoekslocatie

Historisch gebruik
De onderzoekslocatie ligt aan de zuidwestrand van Heesch en is zover bekend altijd in
agrarisch gebruik geweest. Hieronder is een historische kaart opgenomen waar uit op te
maken valt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie sprake was van weiland. Tegen de
zuidelijke perceelsgrens (Boogstraat) was sprake van een groenstrook.




Figuur 2.2: Historische kaart 1990



De locatie is nooit bebouwd en/of verhard geweest. Er hebben zover bekend geen
bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten of calamiteiten plaatsgevonden en er zijn geen
bovengrondse of ondergrondse brandstoftanks aanwezig geweest.

In het landelijk bodemloket maakt de locatie deel uit van een gebied dat geregistreerd staat
onder NB172100176. Op figuur 2.3 op de volgende pagina is een kaart van het bodemloket
bijgevoegd. De registratie heeft betrekking op een uitgevoerd bodemonderzoek in augustus
2007. Ter plaatse van het perceel zelf heeft echter geen bodemonderzoek plaatsgevonden.

De omgevingsrapportage van het regionaal loket van de omgevingsdienst is bijgevoegd in
bijlage 2. Van de locatie zelf zijn geen gegevens bekend.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                   Project VST.395419




Figuur 2.3: Kaart landelijk bodemloket



Huidig gebruik
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden heeft een terreininspectie plaatsgevonden.
In bijlage 3 is een situatietekening bijgevoegd waarop de bevindingen staan aangegeven.

De onderzoekslocatie is geheel in gebruik als weiland. Er is geen sprake van bebouwing
en/of verhardingen. Er zijn geen potentiele bronnen van bodemverontreiniging
waargenomen.

Toekomstig gebruik
De locatie krijgt een woonbestemming. Ten tijde van het onderzoek was geen bouw- of
inrichtingsplan bekend.


2.5.     Voorgaande onderzoeken en saneringen

Voor zover bekend zijn er op de locatie in het verleden geen bodemonderzoeken of
bodemsaneringen uitgevoerd.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                     Project VST.395419




2.6.     Omgeving locatie

De locatie bevindt zich in het zuidwestelijk gedeelte van de bebouwde kom van Heesch op
de hoek van de Vinkelsestraat met de Boogstraat, in een overgangsgebied van wonen naar
agrarische omgeving.

Noordelijk en oostelijk en aan de overzijde van de Boogstraat weg is sprake van woningen.
Aan de overzijde van de weg ligt een bedrijventerrein (De Beemd). Het perceel aan de
overzijde is in gebruik door een bouwbedrijf.

Binnen een straal van 25 meter uit de onderzoekslocatie is in de bodemloketten de volgende
informatie aangetroffen:
• Meerweg/Boogstraat; In verband met een nieuwbouwplan is er in augustus 2007 een
    verkennend bodemonderzoek uitgevoerd volgens NVN 5740 (Grontmij, project 164401).
    Het nieuwbouwplan ligt noordoostelijk van de onderzoekslocatie. Alleen in de
    bovengrond was plaatselijk een lichte verontreiniging met PAK aangetoond. Vermoedelijk
    als gevolg van puinbijmengingen. Voor het overige was sprake van ‘schone grond’.
    De puinfundering van de Boogstraat was onderzocht en kwalitatief beoordeeld als
    categorie 1 bouwstof.
• Ruitersweg Oost; In verband met de bouw van een woning is er in september 2017 een
    verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Van Oort Bodemonderzoek, project
    RWO.383917). In de vaste bodem zijn destijds geen verontreinigingen waargenomen.
    Het grondwater bleek licht verontreinigd met koper en molybdeen (>Sw).

Op basis van het totaal aan informatie van de omgeving is aangenomen dat er in de
nabijheid van de locatie zich geen (grootschalige) gevallen van verontreinigingen voordoen
die van invloed zijn (geweest) op de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.

De gemeente Bernheze beschikt over een bodemkwaliteitskaart (regio Noordoost Brabant,
juli 2011). Voor ontgraving en toepassing zijn kaarten van boven- en ondergrond
onderscheiden. De kaart sluit aan op het landelijk bodembeleid waarbij onderscheid is
gemaakt tussen natuur en landbouw, wonen en industrie. Binnen de gemeente geldt
overwegend de bodemkwaliteitsklasse ‘natuur en landbouw AW2000’. De woonkernen
(wonen) en de industrieterreinen en gemeentelijke bermen en doorgaande wegen zijn
uitgezonderd (industrie).

In de regio Noordoost Brabant is bekend dat in het grondwater verhoogde gehaltes zware
metalen voor kunnen komen. Vaak worden ze zonder duidelijk aanwijsbare reden
aangetroffen, kunnen sterk fluctueren en worden veelal als lokaal verhoogde
achtergrondwaarden beschouwd.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                                            Project VST.395419




2.7.      Bodemopbouw en geohydrologie

De gegevens van de bodemopbouw en geohydrologie zijn verkregen van de
Grondwaterkaart van Nederland (TNO) en het DINO-loket.

In de onderstaande tabel is de bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie
schematisch weergegeven. De locatie ligt ten westen van de Peelrandbreuk in het
geologisch lager gelegen gebied van de Centrale Slenk.

Schematische bodemopbouw
 Globale diepte (m-mv)       Geohydrologische              Lithostratigrafische        Lithologie
                             eenheid                       eenheid
 0- 10                       Deklaag                       Nuenengroep en Holoceen     Fijne en grove zanden
                                                                                       (plaatselijk veen- en
                                                                                       leemlagen)
 10- 45                      1e watervoerende pakket       Formaties van Veghel en     Fijne en grove grindrijke
                                                           Kreftenheye                 zanden
 45-75                       Scheidende laag               Formaties van Kedichem en   Fijne slibhoudende zanden
                                                           Tegelen                     en kleilagen
 75-200                      2e watervoerende pakket       Formatie van Tegelen en     Fijne en grove zanden
                                                           afzettingen van Icenien
De stromingsrichting van het freatisch grondwater is ter plaatse globaal noordwest gericht.
De grondwaterstand is voorafgaand aan het onderzoek ingeschat op een diepte van 1,0 tot
1,6 m-mv.

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied van een
waterpompstation. Het is verder niet onderzocht of er op korte afstand industriële
grondwateronttrekkingen aanwezig zijn met een invloedssfeer tot aan de onderzoekslocatie.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                                             Project VST.395419




3.         Hypothese en onderzoeksopzet


De NEN 5740 beschrijft voor verschillende situaties de te hanteren onderzoeksstrategie.
Verdachte en niet-verdachte locaties worden daarbij onderscheiden.
Voor asbest in bodem is de NEN 5707 van toepassing. Bij een bestemmingswijziging en/of
aanvraag van een omgevingsvergunning is alleen een asbestonderzoek noodzakelijk
wanneer sprake is van een asbestverdachte situatie.

Op basis van het uitgevoerd vooronderzoek zijn de volgende conclusies getrokken:
• Vanwege het ontbreken van een mogelijke oorzaak van bodemverontreiniging is de
   onderzoekshypothese voor de gehele locatie ‘niet verdacht’.
• Er zijn geen vermoedens van de aanwezigheid van asbest in de bodem;
   - geen voormalige gebouwen
   - geen aanwezige gebouwen die gedekt zijn met asbestverdachte golfplaten
   - geen aanwezige puinverhardingen
   - voor zover bekend bevinden zich in de bodem geen puinresten

In overleg met de opdrachtgever is op basis van de bovenstaande conclusies de
onderstaande onderzoeksopzet vastgesteld.

NEN 5740: onderzoeksstrategie, veldwerk en laboratoriumonderzoek
 Locatie        Opp.      Strategie 1)   Veldwerkzaamheden                      Laboratoriumonderzoek
                (m2)                     Grond            Grondwater            Grond 2)         Grondwater 3)
                                         Aantal boringen  Aantal peilbuizen     (NEN-pakket)     (NEN-pakket)
                                         (diepte in m-mv) (filterdiepte m-mv)

 Gehele                                  6x 0,5                                 1x bgr
                1300      ONV-NL                           1 (ca. 2,0-3,0)                        1x grw
 perceel                                 2x 2,0                                 1x ogr

1) ONV-NL: Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie
2) Standaardpakket grond: zware metalen (9), PCB (7), PAK 10, minerale olie (GC), organische stof en lutum
3) Standaardpakket grondwater: zware metalen (9), aromaten (BTEXN), chloorkoolwaterstoffen (17) en minerale olie




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                      Project VST.395419




4.       Veld- en laboratoriumonderzoek

4.1.     Veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 2000 en de van
toepassing zijnde NEN-normen (NPR 5741 en NEN 5742 t/m NEN 5744).
Het veldwerk is uitgevoerd door de heer M.W.T. van Oort. Een erkend en ervaren veldwerker
die geregistreerd staat onder de BRL SIKB 2000. De veldwerkzaamheden hebben plaats
gevonden op 21 en 28 maart 2019.

Ná een veldinspectie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie de volgende werkzaamheden
uitgevoerd:
• 8 grondboringen tot een diepte van 0,5 m-mv (B1 t/m B8), waarvan;
• 2 boringen doorgezet tot een diepte van 1,8 m-mv (B6 en B8), waarvan;
• 1 boring doorgezet tot een diepte van 3,0 m-mv en afgewerkt met een peilbuis (PB6)

In bijlage 3 zijn op een situatietekening de boorlocaties aangegeven. De boringen zijn
gelijkmatig verdeeld over de onderzoekslocatie. De peilbuis is stroomafwaarts van de
stromingsrichting van het freatisch grondwater geplaatst. De bovenkant van het filter van de
peilbuis is aangebracht op een diepte van 0,5 tot 1,0 meter beneden de aangetroffen
grondwaterspiegel. De peilbuis steekt ongeveer 0,5 meter boven maaiveld uit.

Het opgeboorde materiaal is in het veld geclassificeerd volgens NEN 5104 en zintuiglijk
beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen. Van de grond zijn monsters genomen
in trajecten van maximaal 0,5 meter. Bodemlagen met kenmerken van verontreinigingen of
een afwijkende textuur zijn separaat bemonsterd.

De peilbuis is ná minstens een wachttijd van zeven dagen bemonsterd met behulp van een
slangenpomp. Ná het vaststellen van de grondwaterstand is de peilbuis afgepompt waarna
de zuurgraad (pH), geleidingsvermogen (EC), troebelheid (NTU) en eventueel het gehalte
zuurstof (O2) zijn gemeten. Ten behoeve van een analyse op zware metalen is het
grondwater in het veld gefiltreerd met een wegwerpfilter (0,45 µm).

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de protocollen 2001 en
2002 van de BRL SIKB 2000.


4.2.     Resultaten veldonderzoek

De boorprofielen van de 8 uitgevoerde grondboringen en geplaatste peilbuis zijn opgenomen
in bijlage 4. De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is opgebouwd uit zand. De
humushoudende bovenlaag is aangetroffen tot een diepte van 0,5 á 0,9 m-mv. In de
ondergrond is plaatselijk op een diepte van circa 1,4 m-mv een dunne veenlaag (dikte 20
cm) aangetroffen. Het grondwater bevond zich op een diepte van afgerond 1,2 m-mv.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                                                    Project VST.395419




Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van de boringen geen verontreinigingen, bijmengingen,
afwijkingen of andere bijzonderheden waargenomen.

Tijdens de monsterneming van het grondwater zijn zintuiglijk geen bijzonderheden
waargenomen die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging.
De resultaten van het grondwateronderzoek zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Veldmetingen grondwaterbemonstering
Peilbuis         Gws          pH         EC          Troebelheid       O2-gehalte      Opmerkingen*)
(nr.)            (m-mv)                  (µS/cm)     (NTU)             (%)
PB6              1,18         6,3        490          8,94             -               Goedlopende peilbuis
                                                                                       (niet belucht)
*) Bij een slechtlopende peilbuis waarbij het filter gedeeltelijk droog is gevallen zijn de analyseresultaten indicatief.
  Wanneer bij goedlopende peilbuizen het filter snijdend staat met de grondwaterspiegel zijn de analyseresultaten voor
  vluchtige verbindingen indicatief.


Er zijn geen indicaties voor een afwijkende situatie.


4.3.       Laboratoriumonderzoek

Op basis van het veldwerk en de zintuiglijke waarnemingen heeft een selectie plaats
gevonden van de te analyseren grondmonsters. De mengmonsters zijn niet in het veld maar
in het laboratorium samengesteld.

Grond- en grondwateranalyses
Monstercode                   Samenstelling                                                Analyse
                              (diepte monster/filter in cm-mv)

MMB1 (bovengrond)             1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+7.1+8.1 (0-50)                       NEN-pakket
MMO2 (ondergrond)             6.2+6.3+8.2+8.3 (50-140)                                     NEN-pakket
GRW (grondwater)              PB6 (200-300)                                                NEN-pakket



Het zogenaamd standaard NEN-pakket bevat een analyse van de volgende parameters.
Grond       ; droge stof, organische stof, lutum, zware metalen (barium, cadmium, kobalt,
              koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PCB’s, PAK en minerale olie.
Grondwater ; zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen,
              nikkel en zink), aromatische koolwaterstoffen, chloorkoolwaterstoffen en
              minerale olie.

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Synlab BV die erkend zijn door de Raad van
Accreditatie (ISO/IEC 17025) en geaccrediteerd voor milieuhygiënisch bodemonderzoek
(AS3000). De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                     Project VST.395419




5.       Resultaten laboratoriumonderzoek

5.1.     Algemeen bodembeleid en toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan het landelijk referentiekader van het Besluit en de
Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hierin wordt onderscheid gemaakt
in de volgende twee toetsingsniveaus:

•    Achtergrondwaarde (Aw) en streefwaarde (Sw)
     Het toetsingsniveau waarbij sprake is van een duurzame en goede bodemkwaliteit
     waarbij geen noemenswaardige humane en ecologische risico’s bestaan. Bij geen
     overschrijding van de Aw en/of Sw is geen sprake van een verontreiniging.

•    Interventiewaarde (Iw)
     Het toetsingsniveau waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering
     optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant.
     Bij een overschrijding van de Iw is sprake van een sterke verontreiniging.

De achtergrondwaarde en streefwaarde worden regelmatig overschreden als gevolg van
lokaal verhoogde achtergrondwaarden of diffuse belasting. Om vast te kunnen stellen
wanneer aanvullend onderzoek gewenst of noodzakelijk is, wordt gebruikt gemaakt van een
derde toetsingsniveau.

•    Tussenwaarde (Tw)
     De tussenwaarde is de helft van de som van de achtergrond- of streefwaarde en de
     interventiewaarde (Tw=Aw/Sw+Iw/2). Bij een overschrijding bestaat er een vermoeden
     dat een (ernstige) bodemverontreiniging aanwezig is en dient veelal een aanvullend
     onderzoek te worden aanbevolen. Bij een overschrijding van de Tw is sprake van een
     matige verontreiniging.

De interpretatie en toetsing heeft plaatsgevonden middels de Bodem Toets en
Validatieservice van Rijkswaterstaat. De BoToVa is het instrument dat de toetsingsregels uit
de bodemwetgeving vanuit het Rijk op digitale wijze toegankelijk maakt voor applicaties van
gebruikers die de toetsing aan bodemnormen uitvoeren. Gebruik wordt gemaakt van de
applicatie @mis van laboratorium Synlab BV.


5.2.     Toetsing analyseresultaten

In bijlage 5 zijn de toetsingstabellen bijgevoegd waarin de analyses zijn getoetst aan de
hierboven beschreven toetsingsniveaus. De meetwaarden voor grond (or) zijn op basis van
organische stof en lutum omgerekend naar een standaardbodem (br).

In de tabellen op de volgende pagina is van de grond- en grondwatermonsters een overzicht
opgenomen waarin uitsluitend de verhoogde parameters staan aangegeven.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                                               Project VST.395419




GROND - toetsing van de analyseresultaten
 Monster        Diepte         > Aw en <= Tw                      > Tw en <=Iw                 > Iw
                (m-mv)

 MMB1           0,00 - 0,50    PAK                                -                            -


 MMO2           0,50 - 1,40    -                                  -                            -


Opmerkingen:
-                 : Geen concentraties hoger dan de toetsingswaarde [niet verontreinigd]
> Aw en <=Tw      : Concentratie is hoger dan de achtergrondwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde
                    [licht verontreinigd]
> Tw en <= Iw     : Concentratie is hoger dan de tussenwaarde en lager dan of gelijk aan de interventiewaarde
                    [matig verontreinigd]
> Iw              : Concentratie is hoger dan de interventiewaarde [sterk verontreinigd]




GRONDWATER - toetsing van de analyseresultaten
 Monster        Filterdiepte   > Sw en <= Tw                      > Tw en <=Iw                 > Iw
 Peilbuis       (m-mv)

 GRW            2,00 - 3,00    -                                  -                            -
 PB6
Opmerkingen:
-                 : Geen concentraties hoger dan de toetsingswaarde [niet verontreinigd]
> Sw en <=Tw      : Concentratie is hoger dan de streefwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde
                    [licht verontreinigd]
> Tw en <= Iw     : Concentratie is hoger dan de tussenwaarde en lager dan of gelijk aan de interventiewaarde
                    [matig verontreinigd]
> Iw              : Concentratie is hoger dan de interventiewaarde [sterk verontreinigd]




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                                      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                       Project VST.395419




6.       Conclusies

6.1.     Grond

Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van de boringen geen verontreinigingen, bijmengingen,
afwijkingen of andere bijzonderheden waargenomen.

Op basis van het laboratoriumonderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:
• In het grondmengmonster van de bovengrond is ten opzichte van de achtergrondwaarde
   een verhoogd PAK-gehalte aangetoond.
• In de grondmengmonster van de ondergrond zijn ten opzichte van de achtergrondwaarde
   geen verhoogde gehaltes waargenomen.

De bovengrond is licht verontreinigd met PAK. Op basis van het vooronderzoek en het
veldwerk is hier geen verklaring voor te geven. De ondergrond is niet verontreinigd. De
kwaliteit van de bovengrond is op basis van het Besluit bodemkwaliteit indicatief beoordeeld
als wonen-grond. In bijlage 5 is een toetsingstabel van het mengmonster van de bovengrond
(MMB1) bijgevoegd.


6.2.     Grondwater

Zintuiglijk zijn verontreinigingen of bijzonderheden waargenomen tijdens het plaatsen van de
peilbuis en het bemonsteren van het grondwater.

Op basis van het laboratoriumonderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:
• In het grondwatermonster zijn ten opzichte van de streefwaarde geen verhoogde
   gehaltes aangetoond.

Het grondwater is niet verontreinigd.


6.3.     Hypothese

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de hypothese ‘niet verdacht’ verworpen. In de
bovengrond is een lichte verontreiniging aangetoond.

Zintuiglijk zijn geen verontreinigingen waargenomen. Analytisch is geen overschrijding
waargenomen van de tussenwaarde voor aanvullend onderzoek. Er is geen aanleiding tot
een vervolgonderzoek.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                              15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek Vinkelsestraat (ong) te Heesch                    Project VST.395419




7.       Samenvatting en advies


Op een locatie aan de Vinkelsestraat (ong) te Heesch is een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd in verband met een toekomstige bestemmingswijziging en latere nieuwbouw.
Kadastraal staat de locatie bekend als gemeente Heesch, sectie D, nummer 3250. De
onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 1300 m2.

Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de kwaliteit van grond en grondwater en te
beoordelen of er bezwaren zijn tegen een woonbestemming en het verlenen van een
omgevingsvergunning.

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de NEN 5740. De strategie van
het onderzoek is afgestemd op het vooronderzoek (historie). Gebruik is gemaakt van de
onderzoeksopzet voor een niet lijnvormige onverdachte locatie (ONV-NL).

Het veldwerk is uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 2000. De analyses zijn uitgevoerd
door Synlab BV (AS3000).

Zintuiglijk zijn tijdens de veldwerkzaamheden in de bodem geen verontreinigingen,
bijmengingen of andere bijzonderheden waargenomen. Met laboratoriumonderzoek is
aangetoond dat de bovengrond licht verontreinigd is met PAK (>Aw) en ondergrond en
grondwater niet verontreinigd zijn (<Aw/<Sw).

Op basis van het totaal aan onderzoeksgegevens behoeft de bodemkwaliteit naar ons
inziens geen belemmering te vormen voor een eventuele bestemmingswijziging en
nieuwbouw. Er is geen aanleiding tot een vervolgonderzoek.

Geadviseerd wordt de resultaten van het bodemonderzoek voor te leggen aan de gemeente
Bernheze. Als onderzoeksbureau hebben we een adviserende taak. Het bevoegd gezag
bepaald of het onderzoek volstaat en/of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>  Van Oort Bodemonderzoek BV




BIJLAGE 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                              Uw referentie: Heesch


                                                                                                                                                             3314
                     3443


                                                                                                                      39




                                                              3316

                                                                                                                                                          3315



                                                                                                  41




                                                                      3248                                                            3247
                                                   at
                                                tra
                                              es
                                          el s




                                                                                           43
                                           k
                                      Vi n




                                                                                                                            3122




                                                                                                                                                  3249

                                                                             3250




                                                                                                                                                             3251




                                                                                3155

                                                                                                                                                            Boogst raa
                                                                                                                                                                      t




                                                                                          2
                                                                                                                                                                    6
                                                                                                                                                                            8


                                                                                                                                 2342




                                                             0m      5m                                 25 m


              Deze kaart is noordgericht                                            Schaal 1:500
   12345      Perceelnummer
         25 Huisnummer
              Vastgestelde kadastrale grens                                         Kadastrale gemeente                 Heesch
              Voorlopige kadastrale grens                                           Sectie                              D
              Administratieve kadastrale grens                                      Perceel                             3250
              Bebouwing
              Overige topografie                                                    Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 15 maart 2019                          De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                             eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                   Klantreferentie: Heesch




                   0m    125 m                         625 m


 Deze kaart is noordgericht.                                   Schaal 1: 12500
   Hier bevindt zich Kadastraal object Heesch D 3250
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>  Van Oort Bodemonderzoek BV




BIJLAGE 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Vinkelsestraat (ong) Heesch
          Omgevingsrapportage




   Pagina 1 van 13   -   15-03-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Meerweg/Boogstraat
Boogstraat 6 en Ruitersweg-Oost ong.
Kaarten
Disclaimer
Toelichng




         Pagina 2 van 13    -    15-03-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Inleiding
Dit betre een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de
locae op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp
van het bodeminformaesysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks
in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uireksel hiervan.



Welke informae bevat het bodeminformaesysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij
grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransaces en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.



Geen informae aanwezig

Indien er in het bis geen informae over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat
er dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u
onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000
gecerﬁceerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecerﬁceerd bureau
worden voor overheidsbeslissingen in behandeling genomen.



Locaes met historisch bodembedreigende acviteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaes
met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn a"omsg uit oude
bestanden en tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer
van Koophandel. Deze historische informae zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging.
In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

Deze locaes zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van
locaes met de meest verdachte bodembedreigende acviteiten en waar nog niet eerder
bodemonderzoek hee plaatsgevonden, hee inmiddels oriënterend bodemonderzoek
plaatsgevonden.



Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geograﬁsche gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn

                              Pagina 3 van 13     -     15-03-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>ingevoerd, is met behulp van soware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving
hiervan gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informae aanwezig is
dan wordt deze getoond in de onderstaande volgorde:

Informae over de milieukwaliteit op de locae:

    Overzicht locaegegevens
    Overzicht bodemonderzoeken
    Overzicht historische bodembedreigende acviteiten
    Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel
gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informae aanwezig is, dan wordt deze
getoond onder het hoofdstuk:“Informae over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de
locae”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locaegegevens, de historische
bodembedreigende acviteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.



Toelichng bij informae over de bodemkwaliteit op de locae

Overzicht locaegegevens
Onder deze paragraaf worden de locaegegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn. Onder de
locaegegevens worden ook de status van de bodemlocae, eventuele verontreinigingen en de
vervolgace aangeven.

Overzicht onderzoeken
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locae zijn uitgevoerd
weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet
bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende acviteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende acviteiten getoond zoals deze in het
bis bekend zijn.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn.

Informae over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locae
Idem als informae over de bodemkwaliteit op de locae maar dan binnen een straal van 25 meter
rond de locae.




                              Pagina 4 van 13     -    15-03-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Locae: Meerweg/Boogstraat
Locae
Adres               Meerweg/Boogstraat Heesch
Locaecode          AA172100176
Locaenaam          Meerweg/Boogstraat
Plaats              Bernheze
Locaecode
bevoegd gezag       NB172100176
WBB


Status
Vervolg WBB                                           Beoordeling
                    Verkennend onderzoek NVN
Status rapporten                             Beschikking
                    5740
Status besluiten                                      Status asbest
Is van voor 1987    Nee



Uitgevoerde onderzoeken
                                                                                           Conclusie
Datum        Type                   Naam                 Auteur        Referene Archief
                                                                                           overheid
             Verkennend             Verkennend
03-08-2007                                               GRONTMIJ
             onderzoek NVN 5740     Onderzoek 1


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende ac!viteiten
Geen gegevens beschikbaar


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar




                               Pagina 5 van 13    -       15-03-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                            Pagina 6 van 13   -   15-03-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Locae: Boogstraat 6 en Ruitersweg-Oost ong.
Locae
Adres              Boogstraat 6 5384SL Heesch
Locaecode         AA172100667
Locaenaam         Boogstraat 6 en Ruitersweg-Oost ong.
Plaats             Bernheze
Locaecode
bevoegd gezag      NB172130071
WBB


Status
Vervolg WBB                                              Beoordeling
                   Verkennend onderzoek NEN
Status rapporten                            Beschikking
                   5740
Status besluiten                                         Status asbest
Is van voor 1987   Nee



Uitgevoerde onderzoeken
                                                                                         Conclusie
Datum      Type          Naam                   Auteur              Referene Archief
                                                                                         overheid
           Verkennend                Van Oort
                      Verkennend                                                         Zie tab
25-09-2017 onderzoek                 Bodemonderzoek                           Z/059304
                      bodemonderzoek                                                     "Opmerkingen".
           NEN 5740                  BV Heesch


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende acviteiten
Geen gegevens beschikbaar


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


                              Pagina 7 van 13        -       15-03-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                            Pagina 8 van 13   -   15-03-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>De informae die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een
inschang van de situae. Aangezien de informae is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden
hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot de actuele
kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord – Brabant zijn niet
aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt
dat in de prakjk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij
aenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomsg eigenaar of als derde, bij aan- of
verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht hee als het gaat om het vaststellen van
de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoanks. Wij adviseren u
om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de
aanwezigheid van een tank.



De informae uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag
dient elke situae opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al hee er op een locae eerder
bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek
eist. De aanwezige informae kan verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn
toegepast.




                              Pagina 9 van 13     -     15-03-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Toelichng
Toelichng op gebruikte terminologie



Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in relae tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de
verontreinigingsituae. Op basis van hiervan wordt een locae beoordeeld. Hieronder volgt een
opsomming:

    Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informae is de locae niet
    verontreinigd, een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
    Ernsg: Poteneel ernsg. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernsge
    verontreiniging.
    Een locae wordt ook als Pot. Ernsg gekwaliﬁceerd als er alleen bodembedreigende handelingen
    hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De locae is dan als het ware verdacht met
    betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
    Urgent c.q. Spoedeisend: Poteneel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernsge
    verontreiniging risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
    verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locae wel verontreinigd is maar er is
    geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
    Niet Ernsg: Er is geen sprake van een ernsge bodemverontreiniging.
    Ernsg, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake
    is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen
    gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
    Ernsg, urgene c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in
    meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgene (risico"e;s) niet zijn
    vastgesteld.
    Ernsg en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking
    vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
    grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het
    ecosysteem en/of verspreiding.



Indien er op een locae een geval van ernsge bodemverontreiniging is aangetroﬀen is de provincie
bevoegd gezag. De provincie zal a$ankelijk van de situae een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locae) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (acviteiten):

    Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of
    op grond van een goedgekeurd evaluaerapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is
    vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
    Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respecevelijk het uitvoeren van een (aanvullend)

                              Pagina 10 van 13    -    15-03-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>    Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een
    Saneringonderzoek en het opstellen van een Saneringsplan.
    Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden
    ontdaan van de verontreinigende componenten.
    Uitvoeren !jdelijke beveiliging: Het plaatsen van !jdelijke sanerende maatregelen met als doel
    verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de verontreiniging terug te
    dringen.
    Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua!e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
    terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
    Uitvoeren ac!eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich!ngen die door de
    provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
    Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt.
    Ook deze ac!viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
    Registra!e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en
    omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het
    kadaster wordt een aantekening gemaakt.



Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

    PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende ac!viteiten.
    De loca!e is bijvoorbeeld a#oms!g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
    Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca!e te
    bezoeken is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een
    bodembedreigende ac!viteit.
    Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een speciﬁek doel (bv verdenking van asbest of
    een calamiteit). Een beperkt onderzoek gee% geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
    BOOT of indica!ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee% geen uitsluitsel over de algemene
    bodemkwaliteit.
    Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca!e is een analy!sch bodemonderzoek verricht
    om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen
    onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het
    licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indica!ef bodemonderzoek conform de
    Nederlandse Voornorm en NEN =verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse
    Eenheidsnorm (NEN 5740)).
    Nulsitua!e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de
    bodem (verder)verontreinigd hee% wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later
    blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar
    hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de ves!ging van bedrijven op een
    loca!e die poten!eel bodembedreigende ac!viteiten uitvoeren.
    O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of
    zich bij een ondergrondse brandsto%ank verontreinigingen bevindt.
    Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
    Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo&e van de verontreiniging en het vaststellen van de
    ernst en de urgen!e (NTA 5755).


                              Pagina 11 van 13    -     15-03-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>    Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
    bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
    Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma!ge beschrijving van de
    saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.
    Saneringsevalua!e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar
    aanleiding van een sanering.




Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le"ers en symbolen. De combina!e hiervan
gee# aan of de bodem verontreinigd is of niet. De le"ers hebben de volgende betekenis (conform de
Wet bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interven!ewaarde



In feite geven de le"ers een concentra!eniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging
en de sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem
aanwezige gehalte aan “verontreinigende” stoﬀen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van
schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoﬀen de
streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte
bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoﬀen de tussenwaarde wordt
overschreden, is sprake van een ma!ge bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is
het criterium voor uitvoering van nader bodemonderzoek. Interven!ewaarde: is de waarde waarbij
maatregelen (interven!es) noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoﬀen de interven!ewaarde
wordt overschreden, is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de
verontreiniging, de risico"e;s voor de volksgezondheid, ecologische risico"e;s en
verspreidingsrisico"e;s bepalen de ernst en de urgen!e c.q. spoedeisendheid van het geval.



Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse
Tanks), tegenwoordig het Ac!viteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde gesaneerde ondergrondse
tanks voldoen aan diverse voorschri#en zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde

                                 Pagina 12 van 13   -   15-03-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstuut voor Waterleidingsarkelen)
erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet
verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden
verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.




                             Pagina 13 van 13    -    15-03-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>  Van Oort Bodemonderzoek BV




BIJLAGE 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Terreinfoto’s




                
Foto 1




Foto 2

</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>  Van Oort Bodemonderzoek BV




BIJLAGE 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>PEILBUIS                       BORIN G                                            OLIE OP W ATER REACTIE ( OW )
  num m er


                                               bodem m onst er, geroerd


                                                                                  Geen    Zwak         Mat ig   St erk   Uit erst
             casing
                                               bodem laag



                                                                                  GEUR IN TEN SITEIT ( GI)
             bent oniet
                                               grondwat erst and t ijdens boren



             filt ergrind                      bodem m onst er, ongeroerd

                                                                                  Geen Zeer zwak       Zwak     Mat ig   St erk     Zeer st erk

                                               bodem laag

             filt ert raject

             grondwat erst and




                               GRON D SOORTEN                                     M ATE V AN BIJM EN GIN G

                               Grind, grindig (G,g)                               zwak - (0-5%)


                               Zand, zandig (Z,z)                                 m at ig - (5-15%)


                               Leem , silt ig (L,s)                               st erk - (15-50%)


                               Klei, kleiig (K,k)                                 uit erst - (> 50%)


                               Veen, hum eus (V,h)


                               Slib




                               V ERH ARD IN GEN                                   GRAD ATIE Z AN D

                               Asfalt , bet on, klinkers, t egels                 uf = uit erst fijn (63-105 um )
                               st elconplaat , ondoordringbare laag               zf = zeer fijn (105-150 um )
                                                                                  m f = m at ig fijn (150-210 um )
                                                                                  m g = m at ig grof (210-300 um )
                                                                                  zg = zeer grof (300-420 um )
                                                                                  ug = uit erst grof (420-2000 um )




                               OV ERIG                                            GRAD ATIE GRIN D

                               Bodem vreem de best andsdelen aanwezig             f = fijn (2-5.6 m m )
                                                                                  m g = m at ig grof (5.6-16 m m )
                                                                                  zg = zeer grof (16-63 m m )
                               Wat er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                       B1                                                  , m aaiveld                1                  PB6                                                         , m aaiveld
              0                                                                          0                        0                                                                                  0
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig                                                                zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
                                     1     hum eus, donker bruin, edelm an                                                                1         hum eus, donker bruin, edelm an

             50                                                                                                  50                                                                                  -50
                                                                                                                                                    zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                                                          2         hum eus, neut raal bruin, geel,
          t ype g r on d b or in g                                                                                                                  edelm an
        dat um 2 1 -0 3 -2 0 1 9                                                                                                                                                                     -90
                                                                                               100              100                                 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
  boorm eest er M . va n Oor t
                                                                                                                                          3         geel, beige, edelm an


                                                                                               150              150
                       B2                                                  , m aaiveld                                                    4
              0                                                                          0
                                                                                                                                                                                                     -180
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig                                                                zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal
                                     1     hum eus, donker bruin, edelm an                     200              200                                 geel, beige, zuigerboor

             50

                                                                                                                250
          t ype g r on d b or in g
        dat um 2 1 -0 3 -2 0 1 9
  boorm eest er M . va n Oor t
                                                                                               300              300


                       B3                                                  , m aaiveld                       t ype p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
              0                                                                          0                 dat um 2 1 -0 3 -2 0 1 9
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig                 boorm eest er M . va n Oor t
                                     1     hum eus, donker bruin, edelm an

             50
                                                                                                                           B7                                                        , m aaiveld
                                                                                                                  0                                                                                  0
          t ype g r on d b or in g                                                                                                                  zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
        dat um 2 1 -0 3 -2 0 1 9                                                                                                          1         hum eus, donker bruin, edelm an
  boorm eest er M . va n Oor t
                                                                                                                 50


                       B4                                                  , m aaiveld                       t ype g r on d b or in g
              0                                                                          0                 dat um 2 1 -0 3 -2 0 1 9
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig                 boorm eest er M . va n Oor t
                                     1     hum eus, donker bruin, edelm an
                                                                                         -40
             50                            zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                           geel, beige, edelm an                                                           B8                                                        , m aaiveld
                                                                                                                  0                                                                                  0
          t ype g r on d b or in g                                                                                                                  zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
        dat um 2 1 -0 3 -2 0 1 9                                                                                                          1         hum eus, donker bruin, edelm an
  boorm eest er M . va n Oor t
                                                                                                                 50                                                                                  -50
                                                                                                                                                    zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                                                                                                                          2         geel, bruin, edelm an
                       B5                                                  , m aaiveld
                                                                                                                                                                                                     -90
              0                                                                          0                      100                                 zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig                                                      3         geel, beige, edelm an
                                     1     hum eus, donker bruin, edelm an
                                                                                                                                                                                                     -140
             50                                                                                                 150                       4         veen, zwak zandig, donker bruin,
                                                                                                                                                    bruin, edelm an
                                                                                                                                                                                                     -160
          t ype g r on d b or in g                                                                                                                  zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
        dat um 2 1 -0 3 -2 0 1 9                                                                                                                    geel, edelm an
  boorm eest er M . va n Oor t                                                                               t ype g r on d b or in g
                                                                                                           dat um 2 1 -0 3 -2 0 1 9
                                                                                                     boorm eest er M . va n Oor t




bodem profielen sch a a l 1 :5 0
          onderzoek                  H e e sch V in k e lse st r a a t
         project code                V ST. 3 9 5 4 1 9
              dat um                 2 1 -0 3 -2 0 1 9
  get ekend conform                  N EN 5 1 0 4
              pagina                 1 va n 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>  Van Oort Bodemonderzoek BV




BIJLAGE 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Projectnaam                  Heesch Vinkelsestraat
Projectcode                  VST.395419

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
                                                                                                                        
                              MMB1:                           MMO2:                                      AW 1/2(AW+I)           I           RBK
Monstercode                   1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+7.1+8.1 6.2+6.3+8.2+8.3
Bodemtype                     1                               2                                                                              eis
                                 or        br                   or     br                                                                    

droge stof          (gew.-%) 93.1                      --       86.1                        --
gewicht artefacten
(g)                           <1                       --           <1                      --
aard van de artefacten
(-)                          Geen                      --       Geen                        --


organische stof (gloeiverlies)
(% vd DS)                      2.3                     --       <0.5                        --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)   (%
vd DS)               <1                                --           <1                      --

METALEN
barium+                       <20        54.2                   <20          54.2                                          920           20
cadmium                       <0.2       0.238                  <0.2         0.241                   0.60     6.8           13          0.20
kobalt                        <1.5       3.69                   <1.5         3.69                     15      102          190          3.0
koper                          <5        7.17                    <5          7.24                     40      115          190          5.0
kwik                          <0.05      0.0502                 <0.05        0.0503                  0.15      18           36          0.050
lood                           20        31.3                   <10           11                      50      290          530           10
molybdeen                     <0.5       0.35                   <0.5         0.35                    1.5       96          190          1.5
nikkel                         <3        6.12                    <3          6.12                     35       68          100          4.0
zink                           37        87.1                   <20          33.2                    140      430          720           20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                <0.01      --                          <0.01                       --
fenantreen               0.45       --                          <0.01                       --
antraceen                0.09       --                          <0.01                       --
fluoranteen              1.2        --                          <0.01                       --
benzo(a)antraceen        0.50       --                          <0.01                       --
chryseen                 0.51       --                          <0.01                       --
benzo(k)fluoranteen      0.31       --                          <0.01                       --
benzo(a)pyreen           0.50       --                          <0.01                       --
benzo(ghi)peryleen       0.37       --                          <0.01                       --
indeno(1,2,3-cd)pyreen   0.38       --                          <0.01                       --
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)             4.317 4.32  *                          0.07         0.07                    1.5          21           40       0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28            (µg/kgds)  <1                        --           <1                      --
PCB 52            (µg/kgds)  <1                        --           <1                      --
PCB 101            (µg/kgds) <1                        --           <1                      --
PCB 118            (µg/kgds) <1                        --           <1                      --
PCB 138            (µg/kgds) <1                        --           <1                      --
PCB 153            (µg/kgds) <1                        --           <1                      --
PCB 180            (µg/kgds) <1                        --           <1                      --
som PCB (7) (0.7 factor)
                                                        a                                    a
(µg/kgds)                    4.9         21.3                   4.9          24.5                        20   510          1000 4.9

MINERALE OLIE
fractie C10-C12                <5                      --        <5                         --
fractie C12-C22                <5                      --        <5                         --
fractie C22-C30                 5                      --        <5                         --
fractie C30-C40                <5                      --        <5                         --
totaal olie C10 - C40         <20        60.9                   <20              70                  190      2595         5000             35
                                                                                                                                       

Monstercode en monstertraject
1
        12998992-001 MMB1: 1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+7.1+8.1
2
        12998992-002 MMO2: 6.2+6.3+8.2+8.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
       het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
    * interventiewaarde
       het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
   ** interventiewaarde
 *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--     geen toetsingswaarde voor opgesteld
-      niet geanalyseerd
#      Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
       gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
       wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
       verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
       gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
       RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
       De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
       verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
or
       Origineel resultaat
br
       Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =
10%.)

Bodemtypehumuslutum
1        2.3% 1%
2        0.5% 1%



































</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Projectnaam                 Heesch Vinkelsestraat
Projectcode                 VST.395419

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)
                                                                                                  
Monstercode                                 GRW: PB6                       S       1/2(S+I)            I        RBK
Bodemtype                                   1                                                                    eis
                                                                                                                
METALEN
barium                                       21                    50          338            625           20
cadmium                                     0.25                  0.40         3.2            6.0          0.20
kobalt                                       <2                    20           60            100          2.0
koper                                       4.3                    15           45             75          2.0
kwik                                        <0.05                 0.050        0.18           0.30         0.050
lood                                        2.2                    15           45             75          2.0
molybdeen                                    <2                   5.0          152            300          2.0
nikkel                                      3.2                    15           45             75          3.0
zink                                         21                    65          432            800           10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                     <0.2                  0.20          15             30          0.20
tolueen                                     <0.2                  7.0          504            1000         0.20
ethylbenzeen                                <0.2                  4.0           77            150          0.20
o-xyleen                                    <0.1         --                                                0.10
p- en m-xyleen                              <0.2         --                                                0.20
                                                          a
xylenen (0.7 factor)                        0.21                  0.20          35             70          0.21
styreen                                     <0.2                  6.0          153            300          0.20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
                                                   a
naftaleen                                   <0.02                 0.01             35             70       0.020
interventiefactor polycyclische aromatische
koolwaterstoffen                            0.0002                                                1

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                        <0.2                    7.0          454            900          0.20
1,2-dichloorethaan                        <0.2                    7.0          204            400          0.20
                                                          a
1,1-dichlooretheen                        <0.1                    0.01         5.0             10          0.10
cis-1,2-dichlooretheen                    <0.1           --                                                0.10
trans-1,2-dichlooretheen                  <0.1           --
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7
                                                          a
factor)                                   0.14                    0.01          10             20          0.14
                                                          a
dichloormethaan                           <0.2                    0.01         500            1000         0.20
1,1-dichloorpropaan                       <0.2                    0.80          40             80          0.20
1,2-dichloorpropaan                       <0.2                    0.80          40             80          0.20
1,3-dichloorpropaan                       <0.2                    0.80          40             80          0.20
som dichloorpropanen (0.7 factor)         0.42                    0.80          40             80          0.42
                                                          a
tetrachlooretheen                         <0.1                    0.01          20             40          0.10
                                                          a
tetrachloormethaan                        <0.1                    0.01         5.0             10          0.10
                                                          a
1,1,1-trichloorethaan                     <0.1                    0.01         150            300          0.10
                                                          a
1,1,2-trichloorethaan                     <0.1                    0.01          65            130          0.10
trichlooretheen                           <0.2                     24          262            500          0.20
chloroform                                <0.2                    6.0          203            400          0.20
                                                          a
vinylchloride                             <0.2                    0.01         2.5            5.0          0.20
tribroommethaan                           <0.2                                                630          0.20

MINERALE OLIE
fractie C10-C12                             <25          --
fractie C12-C22                             <25          --
fractie C22-C30                             <25          --
fractie C30-C40                             <25          --
totaal olie C10 - C40                       <50                       50       325            600              50
                                                                                                              

Monstercode en monstertraject
1
        13004409-001 GRW: PB6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
    * het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
       het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
   ** interventiewaarde
 *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--     geen toetsingswaarde voor opgesteld
-      niet geanalyseerd
#      Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
       gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
       dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
       worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b
       gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens
       zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).



</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12998992                             Datum toetsing:     29-3-2019      Versie: SYNLAB20180319

Project:                 Heesch Vinkelsestraat
Monster:                 MMB1: 1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+7.1+8.1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:            2,3 % @
- lutumgehalte                         <1 % @                                                                                                                Grond                                                                                                    Waterbodem
                                                                                                                                                                                                                                            Toepassen onder water, of                                                         Interventiewaarde /
                                                                                                             Ontvangend (T2)                              Toepassen op land (T1)                 Toepassen onder water (T4)                                                            Toepassen op land (T1)
                                                                                                                                                                                                                                                ontvangend (T3)                                                                Tussenwaarde 4)
parameter                                  eenheid             gemeten            gecorr.                       RBK, tabel 1                                   RBK, tabel 1                               RBK, tabel 2                            RBK, tabel 2                                RBK, tabel 1
                                                                gehalte           gehalte
                                                                                                          > 2AW of      > wonen Vgl. tabel                      > 2AW of      Vgl. tabel                  > 2AW of      Vgl. tabel 1                > 2AW of       Vgl. tabel                  > 2AW of Vgl. tabel
                                                                                  naar st.     Klasse                                               Klasse                                    Klasse                                      Klasse                                   Klasse                                   Grond       Waterbodem
                                                                                                          >wonen?        + AW?     1 6)                         >wonen?             1 6)                  >wonen?            6)                     >wonen?              1 6)                  >wonen?     1 6)
                                                                                  bodem



Metalen
Barium [Ba]              &)               mg/kg ds                  <20             54,250                                                                                                                                                                                                                                    <T              <T
Cadmium [Cd]                              mg/kg ds                  <0,2             0,238       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                        AW                                      AW              AW
Kobalt [Co]                               mg/kg ds                  <1,5             3,691       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                        AW                                      AW              AW
Koper [Cu]                                mg/kg ds                    <5             7,167       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                        AW                                      AW              AW
Kwik [Hg]                                 mg/kg ds                 <0,05             0,050       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                        AW                                      AW              AW
Lood [Pb]                                 mg/kg ds                    20            31,308       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                        AW                                      AW              AW
Molybdeen [Mo]                            mg/kg ds                  <0,5             0,350       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                        AW                                      AW              AW
Nikkel [Ni]              $)               mg/kg ds                    <3             6,125       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                        AW                                      AW              AW
Zink [Zn]                                 mg/kg ds                    37            87,132       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                        AW                                      AW              AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds                      4,317             4,317     wonen          X                                     wonen           X                            A            X                             A            X                         wonen           X                         <T              <T

PCB
PCB 28                                    mg/kg ds                <0,001            0,0030                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 52                                    mg/kg ds                <0,001            0,0030                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 101                                   mg/kg ds                <0,001            0,0030                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB 118                                   mg/kg ds                <0,001            0,0030                                                                                                       AW                                         AW
PCB 138                                   mg/kg ds                <0,001            0,0030                                                                                                       AW                                         AW
PCB 153                                   mg/kg ds                <0,001            0,0030                                                                                                       AW                                         AW
PCB 180                                   mg/kg ds                <0,001            0,0030                                                                                                       AW                           *             AW                          *
PCB (7) (som, 0.7 factor)                 mg/kg ds                0,0049            0,0213       AW                                      *             AW                           *            AW                           *             AW                          *             AW                         *            AW              AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal)                    mg/kg ds                   <20            60,870       AW                                                    AW                                        AW                                         AW                                        AW                                      AW              AW



                                          Conclusie voor het hele monster:
                                                                                                Aantal                                   Overschrijdingen                                   Klasse oordeel             Oordeel
                                                                                               getoetst                 > 2x AW of > klasse       > wonen       Toegestaan    Toegestaan    voor betreffende           Interventie- en
                                                                                                  2)         > AW      > Wonen $) wonen            + AW           AW 1)       wonen 1)      situatie 3)                Tussenwaarde

                                          Grond, ontvangend 5)                                    11           1            1            0             0             2              2          wonen                   <tussenwaarde
                                          Grond, toepassing op landbodem                          11           1            1            0            NVT            2             NVT         wonen                   <tussenwaarde
                                          Grond, toepassing onder water                           18           1            1            0            NVT            3             NVT           A                     <tussenwaarde
                                          Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water           18           1            1            0            NVT            3             NVT           A                     <tussenwaarde
                                          Waterbodem, toepassing op landbodem                     11           1            1            0            NVT            2             NVT         wonen                   <tussenwaarde

                                          1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.            4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
                                          2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde                                                                        5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
                                          3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.                                                                                                   6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)


                                          * Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
                                          # verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
                                          @ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
                                          $) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
                                             (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
                                          &) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.



Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>  Van Oort Bodemonderzoek BV




BIJLAGE 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 V. Oort Bodemonderzoek
 Dhr. M. van Oort
 Zoggelsestraat 15a
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 7
 5384 LL HEESCH




Uw projectnaam                                        : Heesch Vinkelsestraat
Uw projectnummer                                      : VST.395419
SYNLAB rapportnummer                                  : 12998992, versienummer: 1

Rotterdam, 29-03-2019


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VST.395419. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                      Blad 2 van 7
Dhr. M. van Oort                                                        Analyserapport

Projectnaam                     Heesch Vinkelsestraat                                                                                                       Orderdatum      21-03-2019
Projectnummer                   VST.395419                                                                                                                  Startdatum      21-03-2019
Rapportnummer                   12998992 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 29-03-2019

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MMB1: 1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+7.1+8.1
002           Grond (AS3000)                    MMO2: 6.2+6.3+8.2+8.3


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002



droge stof                            gew.-%            S                      93.1                           86.1
gewicht artefacten                    g                 S                       <1                             <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen                           geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                        2.3                          <0.5


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        <1                             <1


METALEN
barium                                mg/kgds           S                     <20                            <20
cadmium                               mg/kgds           S                     <0.2                           <0.2
kobalt                                mg/kgds           S                     <1.5                           <1.5
koper                                 mg/kgds           S                       <5                             <5
kwik                                  mg/kgds           S                    <0.05                          <0.05
lood                                  mg/kgds           S                       20                           <10
molybdeen                             mg/kgds           S                     <0.5                           <0.5
nikkel                                mg/kgds           S                       <3                             <3
zink                                  mg/kgds           S                       37                           <20


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01
fenantreen               mg/kgds S         0.45                                                             <0.01
antraceen                mg/kgds S         0.09                                                             <0.01
fluoranteen              mg/kgds S           1.2                                                            <0.01
benzo(a)antraceen        mg/kgds S         0.50                                                             <0.01
chryseen                 mg/kgds S         0.51                                                             <0.01
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S         0.31                                                             <0.01
benzo(a)pyreen           mg/kgds S         0.50                                                             <0.01
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S         0.37                                                             <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S         0.38                                                             <0.01
                                                                                       1)                             1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S        4.317                                                              0.07
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                   µg/kgds                        S                        <1                             <1
PCB 52                   µg/kgds                        S                        <1                             <1
PCB 101                  µg/kgds                        S                        <1                             <1
PCB 118                  µg/kgds                        S                        <1                             <1
PCB 138                  µg/kgds                        S                        <1                             <1
PCB 153                  µg/kgds                        S                        <1                             <1
PCB 180                  µg/kgds                        S                        <1                             <1
                                                                                       1)                             1)
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds                        S                        4.9                            4.9


MINERALE OLIE


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                      Blad 3 van 7
Dhr. M. van Oort                                                        Analyserapport

Projectnaam                     Heesch Vinkelsestraat                                                                                                       Orderdatum      21-03-2019
Projectnummer                   VST.395419                                                                                                                  Startdatum      21-03-2019
Rapportnummer                   12998992 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 29-03-2019

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MMB1: 1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+7.1+8.1
002           Grond (AS3000)                    MMO2: 6.2+6.3+8.2+8.3


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002

fractie C10-C12                       mg/kgds                                    <5                             <5
fractie C12-C22                       mg/kgds                                    <5                             <5
fractie C22-C30                       mg/kgds                                     5                             <5
fractie C30-C40                       mg/kgds                                    <5                             <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds           S                       <20                            <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                    Blad 4 van 7
Dhr. M. van Oort                                                      Analyserapport

Projectnaam                   Heesch Vinkelsestraat                                                                                                       Orderdatum      21-03-2019
Projectnummer                 VST.395419                                                                                                                  Startdatum      21-03-2019
Rapportnummer                 12998992 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 29-03-2019



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                      Blad 5 van 7
Dhr. M. van Oort                                                        Analyserapport

Projectnaam                     Heesch Vinkelsestraat                                                                                                       Orderdatum      21-03-2019
Projectnummer                   VST.395419                                                                                                                  Startdatum      21-03-2019
Rapportnummer                   12998992 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 29-03-2019



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm


droge stof                                      Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                             15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
                                                                                                             (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                               Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                               Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                             AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                               Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                             6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium                                         Grond (AS3000)                                               Idem
kobalt                                          Grond (AS3000)                                               Idem
koper                                           Grond (AS3000)                                               Idem
kwik                                            Grond (AS3000)                                               Idem
lood                                            Grond (AS3000)                                               Idem
molybdeen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
nikkel                                          Grond (AS3000)                                               Idem
zink                                            Grond (AS3000)                                               Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-6
fenantreen                                      Grond (AS3000)                                               Idem
antraceen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
fluoranteen                                     Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)antraceen                               Grond (AS3000)                                               Idem
chryseen                                        Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(k)fluoranteen                             Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)pyreen                                  Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(ghi)peryleen                              Grond (AS3000)                                               Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Grond (AS3000)                                               Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Grond (AS3000)                                               Idem
factor)
PCB 28                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-8
PCB 52                                          Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 101                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 118                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 138                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 153                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 180                                         Grond (AS3000)                                               Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                        Grond (AS3000)                                               Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster       Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001           Y7134427                                          21-03-2019                        21-03-2019                         ALC201
001           Y7134435                                          21-03-2019                        21-03-2019                         ALC201
001           Y7537574                                          21-03-2019                        21-03-2019                         ALC201
001           Y7537560                                          21-03-2019                        21-03-2019                         ALC201
001           Y7537519                                          21-03-2019                        21-03-2019                         ALC201




                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                  Blad 6 van 7
Dhr. M. van Oort                                                    Analyserapport

Projectnaam                 Heesch Vinkelsestraat                                                                                                       Orderdatum      21-03-2019
Projectnummer               VST.395419                                                                                                                  Startdatum      21-03-2019
Rapportnummer               12998992 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 29-03-2019



Monster   Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001       Y7134416                                          21-03-2019                        21-03-2019                         ALC201
001       Y7537447                                          21-03-2019                        21-03-2019                         ALC201
001       Y7537570                                          21-03-2019                        21-03-2019                         ALC201
002       Y7537566                                          21-03-2019                        21-03-2019                         ALC201
002       Y7537446                                          21-03-2019                        21-03-2019                         ALC201
002       Y7537573                                          21-03-2019                        21-03-2019                         ALC201
002       Y7537390                                          21-03-2019                        21-03-2019                         ALC201




                                                                                                                                                                    Paraaf :
          SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



          AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
          HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                    Blad 7 van 7
Dhr. M. van Oort                                                      Analyserapport

Projectnaam                   Heesch Vinkelsestraat                                                                                                       Orderdatum      21-03-2019
Projectnummer                 VST.395419                                                                                                                  Startdatum      21-03-2019
Rapportnummer                 12998992 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 29-03-2019


Monsternummer:                                                  001
Monster beschrijvingen                                          MMB1: 1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+7.1+8.1



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                       C9-C14
kerosine en petroleum                         C10-C16
diesel en gasolie                             C10-C28
motorolie                                     C20-C36
stookolie                                     C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 V. Oort Bodemonderzoek
 Dhr. M. van Oort
 Zoggelsestraat 15a
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 5
 5384 LL HEESCH




Uw projectnaam                                        : Heesch Vinkelsestraat
Uw projectnummer                                      : VST.395419
SYNLAB rapportnummer                                  : 13004409, versienummer: 1

Rotterdam, 04-04-2019


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VST.395419. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                     Blad 2 van 5
Dhr. M. van Oort                                                       Analyserapport

Projectnaam                    Heesch Vinkelsestraat                                                                                                       Orderdatum      28-03-2019
Projectnummer                  VST.395419                                                                                                                  Startdatum      29-03-2019
Rapportnummer                  13004409 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 04-04-2019

Nummer       Monstersoort                      Monsterspecificatie


001          Grondwater                        GRW: PB6
             (AS3000)


Analyse                              Eenheid           Q                         001



METALEN
barium                               µg/l              S                       21
cadmium                              µg/l              S                     0.25
kobalt                               µg/l              S                       <2
koper                                µg/l              S                      4.3
kwik                                 µg/l              S                    <0.05
lood                                 µg/l              S                      2.2
molybdeen                            µg/l              S                       <2
nikkel                               µg/l              S                      3.2
zink                                 µg/l              S                       21


VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                              µg/l              S                      <0.2
tolueen                              µg/l              S                      <0.2
ethylbenzeen                         µg/l              S                      <0.2
o-xyleen                             µg/l              S                      <0.1
p- en m-xyleen                       µg/l              S                      <0.2
                                                                                     1)
xylenen (0.7 factor)                 µg/l              S                      0.21
styreen                              µg/l              S                      <0.2


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen              µg/l    S          <0.02


GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           µg/l S                                           <0.2
1,2-dichloorethaan           µg/l S                                           <0.2
1,1-dichlooretheen           µg/l S                                           <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       µg/l S                                           <0.1
trans-1,2-dichlooretheen     µg/l S                                           <0.1
                                                                                     1)
som (cis,trans) 1,2-         µg/l S                                           0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan              µg/l S                                           <0.2
1,1-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
1,2-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
1,3-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2
                                                                                     1)
som dichloorpropanen (0.7    µg/l S                                           0.42
factor)
tetrachlooretheen            µg/l S                                           <0.1
tetrachloormethaan           µg/l S                                           <0.1
1,1,1-trichloorethaan        µg/l S                                           <0.1
1,1,2-trichloorethaan        µg/l S                                           <0.1
trichlooretheen              µg/l S                                           <0.2
chloroform                   µg/l S                                           <0.2
vinylchloride                µg/l S                                           <0.2
tribroommethaan              µg/l S                                           <0.2




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                       Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                      Blad 3 van 5
Dhr. M. van Oort                                                        Analyserapport

Projectnaam                     Heesch Vinkelsestraat                                                                                                       Orderdatum      28-03-2019
Projectnummer                   VST.395419                                                                                                                  Startdatum      29-03-2019
Rapportnummer                   13004409 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 04-04-2019

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grondwater                        GRW: PB6
              (AS3000)


Analyse                               Eenheid           Q                         001



MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       µg/l                                      <25
fractie C12-C22                       µg/l                                      <25
fractie C22-C30                       µg/l                                      <25
fractie C30-C40                       µg/l                                      <25
totaal olie C10 - C40                 µg/l              S                       <50




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                    Blad 4 van 5
Dhr. M. van Oort                                                      Analyserapport

Projectnaam                   Heesch Vinkelsestraat                                                                                                       Orderdatum      28-03-2019
Projectnummer                 VST.395419                                                                                                                  Startdatum      29-03-2019
Rapportnummer                 13004409 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 04-04-2019



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                        Blad 5 van 5
Dhr. M. van Oort                                                          Analyserapport

Projectnaam                       Heesch Vinkelsestraat                                                                                                       Orderdatum      28-03-2019
Projectnummer                     VST.395419                                                                                                                  Startdatum      29-03-2019
Rapportnummer                     13004409 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 04-04-2019



Analyse                                           Monstersoort                                                  Relatie tot norm


barium                                            Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO
                                                                                                               11885
cadmium                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
kobalt                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
koper                                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
kwik                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO
                                                                                                               11885
molybdeen                                         Grondwater (AS3000)                                          Idem
nikkel                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
zink                                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
benzeen                                           Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3130-1
tolueen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
ethylbenzeen                                      Grondwater (AS3000)                                          Idem
o-xyleen                                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
p- en m-xyleen                                    Grondwater (AS3000)                                          Idem
xylenen (0.7 factor)                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
styreen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
naftaleen                                         Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichlooretheen                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
cis-1,2-dichlooretheen                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
trans-1,2-dichlooretheen                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
som (cis,trans) 1,2-                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,2-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,3-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachlooretheen                                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachloormethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,1-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,2-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
trichlooretheen                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
chloroform                                        Grondwater (AS3000)                                          Idem
vinylchloride                                     Grondwater (AS3000)                                          Idem
tribroommethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
totaal olie C10 - C40                             Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-5

Monster         Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001             G6552578                                          29-03-2019                        28-03-2019                         ALC236
001             G6552581                                          29-03-2019                        28-03-2019                         ALC236
001             B1850556                                          29-03-2019                        28-03-2019                         ALC204




                                                                                                                                                                          Paraaf :
                SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



                AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
                HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>