<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch                   Project NRW.391318




                                September 2018

                                Verkennend bodem- en asbestonderzoek
                                Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch




                                Opdrachtgever        : Dhr. B. Broeksteeg
                                Contactpersoon       : Dhr. P. Broeksteeg (‘traject)

                                Projectnummer   : NRW.391318
                                Rapportagedatum : 12-09-2018




                                Het voorliggend onderzoek is uitgevoerd onder de “Algemene
                                Voorwaarden Van Oort Bodemonderzoek BV” die ter inzage liggen op
                                het kantoor aan de Zoggelsestraat 15a te Heesch en de Kamer van
                                Koophandel te ’s-Hertogenbosch.

                                Van Oort Bodemonderzoek BV is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO
                                9001:2008 en de BRL SIKB 2000 (EC-SIK-20257) en beschikt over
                                een kwalibo-erkenning (mem-27581-04212).




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch   Project NRW.391318




Inhoudsopgave                                                                blz.


1.      Inleiding                                                            3

2.      Vooronderzoek                                                        4
        2.1 Algemeen                                                         4
        2.2 Informatiebronnen                                                4
        2.3 Terreingebruik                                                   4
        2.4 Voorgaande bodemonderzoeken                                      7
        2.5 Omgeving locatie                                                 7
        2.6 Regionale bodemopbouw en geohydrologie                           7
        2.7 Financiële en juridische informatie                              8

3.      Onderzoeksopzet                                                      9

4.      Veld- en laboratoriumonderzoek                                       10
        4.1 Veldwerk                                                         10
        4.2 Resultaten veldonderzoek                                         10
        4.3 Laboratoriumonderzoek                                            11

5.      Resultaten laboratoriumonderzoek                                     12
        5.1 Landelijk bodembeleid en toetsingskader                          12
        5.2 Lokaal bodembeleid                                               12
        5.3 Toetsing analyseresultaten                                       12
        5.4 Conclusies                                                       14

6.      Resultaten verkennend asbestonderzoek                                15
        6.1 Visuele inspectie maaiveld                                       15
        6.2 Inspectie en monsterneming proefgaten                            15
        6.3 Toetsing analyseresultaten                                       15
        6.4 Conclusies                                                       16

7.      Samenvatting en advies                                               17




Bijlagen

1.      Topografische en kadastrale kaart met locatieligging
2.      Informatie vooronderzoek
3.      Situatietekening met boorlocaties
4.      Boorprofielen
5.      Toetsing analyseresultaten
6.      Analysecertificaten Synlab
7.      Asbestanalyses SGS Search




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch                              Project NRW.391318




1    Inleiding


In opdracht van de heer B. Broeksteeg is door Van Oort Bodemonderzoek BV een verkennend
bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie aan de Nistelrodeseweg 18-20 te
Heesch (gemeente Bernheze). Kadastraal staat de locatie bekend als; gemeente Heesch, sectie B,
nummers 5460 en 5461. De topografische ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven op de
kaart in bijlage 1. Een kadastrale kaart is eveneens bijgevoegd.

Aanleiding tot het bodemonderzoek is een bestemmingswijziging en toekomstige inrichting van een
aantal bouwkavels. Het algemeen doel van het onderzoek is het vastleggen van de kwaliteit van
grond en grondwater en te beoordelen of de bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor een
woonbestemming en het verlenen van een omgevingsvergunning.

De uitvoering van het bodem- en asbestonderzoek heeft plaatsgevonden op basis van de NEN
5740 en de NEN 5707.

In het rapport komen achtereenvolgens aan de orde; het vooronderzoek, de onderzoeksopzet, het
uitgevoerd veld- en laboratoriumonderzoek, de onderzoeksresultaten, de conclusies en een
samenvatting met advies.


Betrouwbaarheid en aansprakelijkheid
Tussen Van Oort Bodemonderzoek BV en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de
integriteit van Van Oort Bodemonderzoek BV zou beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren.

Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd door het steeksproefgewijs bemonsteren van grond en grondwater. Deze in wet en
regelgeving vastgestelde benadering maakt het onmogelijk om garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te
geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. Aan de hand van een bodemonderzoek wordt de kans op de
aanwezigheid van een later aan te treffen bodemverontreiniging tot een minimum beperkt.

Van Oort Bodemonderzoek BV accepteert geen aansprakelijkheid ten aanzien van beslissingen die opdrachtgever of
derden nemen naar aanleiding van het uitgevoerd bodemonderzoek. In dit kader kan ook worden opgemerkt dat een
bodemonderzoek een momentopname is en sterk afhankelijk van de bronnen die de nodige (historische) informatie hebben
aan- of opgeleverd.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch             Project NRW.391318




2   Vooronderzoek


2.1 Algemeen

Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd volgens
de NEN 5725 (Bodem-Landbodem-Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend
en nader onderzoek, januari 2009).

Op grond van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van
verdachtheid, is een standaard vooronderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat bij overheden en
gebruiker(s) informatie is opgevraagd van het voormalig, huidig en toekomstig gebruik van de
locatie. Daarnaast is informatie verzameld omtrent de regionale bodemopbouw en geohydrologie
en de financieel en juridische aspecten.


2.2 Informatiebronnen

Hieronder staan de bronnen die geraadpleegd zijn voor bodeminformatie:
¾ Kadaster
    Eigenaren                  : Dhr. A.T.A.J. van Duren (B5460) en dhr. B.J.A.H. Broeksteeg
                                 (B5461)
    Adres                      : Nistelrodeseweg 18-20, 5384 PN Heesch
    Gebruiker                  : Zie eigenaren
    Kadastrale aanduiding      : Gemeente Heesch, sectie B, nummers 5460 en 5461
    Oppervlakte locatie        : Onderzoekslocatie circa 8.000 m2
    RD-coördinaten             : 165.850 - 415.140
    Omschrijving object        : Wonen, terrein (akkerbouw)
    Overige opmerkingen        :-

¾   Gebruiker; De informatie over het gebruik van de locatie in het verleden en heden is
    voornamelijk verkregen van de eigenaren en opdrachtgever.
¾   Gemeente; De gemeente Bernheze beschikt over een bodeminformatiesysteem. Het regionaal
    bodemloket van de omgevingsdienst Brabant-Noord is geraadpleegd.
¾   Provincie; Het digitaal bodemloket van rijk en provincie brengt de aanwezige bodemgegevens
    van de locatie en omgeving in kaart. In het loket staan locaties geregistreerd waar in het
    verleden bodemverdachte (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden en waar onderzoeken
    en/of bodemsaneringen zijn uitgevoerd.
¾   Historische kaarten; Met behulp van topotijdreis.nl zijn de historische kaarten ingezien.


2.3 Terreingebruik

Historisch gebruik
De locatie ligt zuidelijk van Heesch in een overgangsgebied van wonen naar buitengebied. Voor het
bestaand pand aan de Nistelrodeseweg 18 is een bouwvergunning verleend in 1925. Het meest
zuidelijk deel werd gebruikt als woning en het meest noordelijk deel voor het houden van varkens.

Sinds de tachtiger jaren heeft het pand alleen een woonfunctie en wordt het overig deel van het
pand gebruikt als garage en bergingsruimte. Op de volgende pagina is een historische kaart
bijgevoegd van 1930. Destijds zou de locatie nog niet bebouwd zijn en in gebruik als akkerland.

Het woonpand op het adres van de Nistelrodeseweg 20 is gebouwd in 1955. Nabij het pand zijn in
de periode daarna een aantal opslagschuurtjes en dierenverblijven opgericht. Zover bekend heeft
de locatie uitsluitend een woonfunctie gehad.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch   Project NRW.391318




Historische kaart 1930




Kaart bodemloket




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch                Project NRW.391318




Het overig terrein is altijd in agrarisch gebruik geweest. Veelal als akkerbouwland maar later ook
deels als weiland. Voor een betere ontsluiting is er rond 2005 vanaf de Wijststraat, dwars over
perceel B5460, een pad van puingranulaat aangelegd.

Zover bekend hebben er ter plaatse van de onderzoekslocatie in het verleden geen ondergrondse
of bovengrondse brandstoftanks gelegen en hebben er nooit bodembedreigende
(bedrijfs)activiteiten of calamiteiten plaatsgevonden.

De locatie staat niet geregistreerd in het landelijk bodemloket. Op de vorige pagina is een kaart uit
het bodemloket bijgevoegd.

De bodeminformatie zoals ontvangen uit het bodeminformatiessysteem van de gemeente Bernheze
is bijgevoegd in bijlage 2. Van de locatie en directe omgeving zijn geen relevante gegevens bekend.

Huidig gebruik
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden heeft een terreininspectie plaatsgevonden.
In bijlage 3 is een situatietekening bijgevoegd waarop de bevindingen staan aangegeven en
hieronder een recente luchtfoto met globaal de begrenzing van de onderzoekslocatie.




Luchtfoto

Het woonhuis aan de Nistelrodeseweg 18 is gedekt met pannen. De aanbouw van de voormalige
varkensstal is echter gedekt met asbestgolfplaten. Het in 2005 aangelegd puinpad loopt tot voorbij
de woning en sluit aan op de Nistelrodeseweg. Het overig terreindeel van perceel B5460 is in
gebruik als maïsland.

De woning aan de Nistelrodeseweg 20 is opgetrokken uit hout en gedekt met pannen. De kleine
bijgebouwen zijn gedekt met asbestgolfplaten (allen lessenaarsdak).




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch                     Project NRW.391318




Tussen de woning en bijgebouwen is sprake van een tegelverharding. Het overig terreindeel van
perceel B5461 is in gebruik als grasland.

Op basis van het locatiebezoek zijn de druplijnen van de asbestdaken verdacht beschouwd van een
verontreiniging met asbest.

Toekomstig gebruik
De locatie krijgt een woonbestemming. In bijlage 2 is een schetstekening bijgevoegd van het bouw-
en inrichtingsplan (concept).


2.4 Voorgaande bodemonderzoeken

Voor zover bekend zijn er op de locatie in het verleden geen bodemonderzoeken of
bodemsaneringen uitgevoerd.


2.5 Omgeving onderzoekslocatie

De locatie ligt zuidelijk van Heesch in een overgangsgebied van wonen naar agrarisch gebruik.
Noordelijk grenst de locatie aan een perceel dat in agrarisch gebruik is (maïsland). Westelijk is
sprake van een woonperceel. Voor het overige wordt de locatie ingesloten door de Nistelrodseweg
en de Wijststraat.

Op basis van het regionaal en landelijk bodemloket is aangenomen dat er in de nabijheid van de
locatie geen (grootschalige) gevallen van verontreinigingen bekend zijn die mogelijk van invloed
kunnen zijn (geweest) op de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.

In het algemeen is in de regio bekend dat verhoogde concentraties zware metalen in het
grondwater voor kunnen komen. De verhoogde concentraties worden zonder duidelijk aanwijsbare
reden aangetroffen, fluctueren sterk en kunnen veelal als lokaal (natuurlijke) verhoogde
achtergrondwaarden worden beschouwd. Vanwege de matig tot slechte kwaliteit ontraadt de
gemeente Bernheze per definitie het gebruik van het grondwater.


2.6 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

De gegevens met betrekking tot de geohydrologische situatie zijn ontleend aan de grondwaterkaart
van Nederland, Dienst Grondwaterverkenning TNO.

In de onderstaande tabel is de bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie schematisch
weergegeven. Tektonisch gezien ligt de locatie in hoger gelegen Peelhorst, net ten oosten van de
Peelrandbreuk.

Schematische bodemopbouw
Globale diepte (m-mv)       Geohydrologische            Lithostratigrafische      Lithologie
                            eenheid                     eenheid
0- 10                       Deklaag                     Nuenengroep en Holoceen   Fijne en grove zanden
                                                                                  (plaatselijk veen- en
                                                                                  leemlagen)
10- 50                      1e watervoerende pakket     Formaties van Veghel en   Fijne en grove grindrijke
                                                        Kreftenheye               zanden

De globale stromingsrichting van het freatisch grondwater is ter plaatse noordwest gericht.
De grondwaterstand ter plaatse van de onderzoekslocatie is voorafgaand aan het onderzoek
ingeschat op 1,2 tot 1,8 m-mv.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch            Project NRW.391318




De locatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied van een waterpompstation. Verder is niet
onderzocht of er op korte afstand industriële grondwateronttrekkingen aanwezig zijn met een
invloedssfeer reikend tot aan de onderzoekslocatie


2.7 Financieel en juridische informatie

De financieel en juridische informatie is van belang vanwege de eventuele verhaalbaarheid van de
saneringskosten op de veroorzaker van een bodemverontreiniging en de juridische positie van de
(nieuwe) eigenaar.

De Wet Bodembescherming (Wbb) vormt de basis voor regelgeving op het gebied van
bodemonderzoek en bodemsanering. De Wbb is van kracht sinds 1987. Verontreinigingen die ná 1
januari 1987 zijn ontstaan vallen onder de zorgplicht. Ongeacht de ernst en spoedeisendheid van
een bodemverontreiniging kan het bevoegd gezag een veroorzaker en/of eigenaar een
saneringsbevel opleggen.

Voor zogenaamde historische verontreinigingen die veroorzaakt zijn vóór 1 januari 1987 geldt er
een saneringsnoodzaak wanneer sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
Hiervan is sprake wanneer de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in een
bodemvolume van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater de interventiewaarde overschrijdt.
De spoedeisendheid van een sanering hangt af van de actuele risico’s voor mens en ecosysteem
en van verspreidingsrisico’s.

Veroorzakers van bodemverontreiniging en zogenaamde ‘schuldige eigenaars’ kunnen door de
overheid aansprakelijk worden gesteld. ‘Onschuldige eigenaars’ zijn eigenaars die kunnen
aantonen dat zij bij de aankoop van hun terrein:
- noch een relatie of duurzame rechtsbetrekking hadden met de veroorzaker(s);
- noch (in)directe betrokkenheid hadden bij de veroorzaking van de verontreiniging;
- noch op de hoogte waren of redelijkerwijs konden zijn van de verontreiniging.

Hieronder staat de verzamelde relevante informatie van de onderzoekslocatie.
• Perceel B5460 is in eigendom van de heer A.T.A.J. van Duren sinds juli 2008. Perceel B5461 is
   in eigendom van B.J.A.H. Broeksteeg sinds juli 2015.
• Tijdens de overdracht is geen bodemonderzoek uitgevoerd.
• Er is zover bekend geen sprake geweest van een calamiteit of overtreding van voorschriften
   (milieu) met bodemverontreiniging als gevolg.
• Op de locatie is in het verleden geen bodemonderzoek of bodemsanering uitgevoerd.
• Er is geen (ernstig) geval van bodemverontreiniging bekend.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                              8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch                            Project NRW.391318




3    Onderzoeksopzet


Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 “Bodem-Landbodem-Strategie voor het
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek- Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van
bodem en grond”, januari 2009.

De NEN 5740 beschrijft voor verschillende situaties de werkwijze voor het opstellen van de
onderzoeksopzet bij verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Niet
verdachte en verdachte (deel)locaties worden daarbij van elkaar gescheiden. Voor asbest in bodem
is de NEN 5707 van toepassing.

Aan de hand van het vooronderzoek zijn de volgende conclusies getrokken:
• Op de locatie staan een drietal bijgebouwen die gedekt zijn met astbesthoudende golfplaten.
   Via regenwater is de bodem ter hoogte van de druplijn mogelijk belast met respirabele
   asbestvezels. De bodem langs de schuren is dan ook verdacht van een verontreiniging met
   asbest.
• Het puinpad is aangelegd in 2005. Sinds juli 1993 geldt er een asbestverbod. Alhoewel geen
   certificaat aanwezig is, is aangenomen dat het puin geen asbest bevat.
• Vanwege het ontbreken van een mogelijk andere oorzaak van bodemverontreiniging is de
   onderzoekshypothese voor het overig deel van de onderzoekslocatie niet verdacht.

In overleg met de opdrachtgever is op basis van bovenstaande conclusies de onderstaande
onderzoeksopzet vastgesteld. De woonlocatie aan de Nistelrodeseweg 18 is van het
bodemonderzoek uitgesloten.

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Tabel 3.1: Overzicht veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek NEN 5740
Deellocatie   Oppervlakte    Onderzoeks-     Veldwerkzaamheden                        Laboratoriumonderzoek
              (m2)           strategie 1)    Grond             Grondwater             Grond 2)        Grondwater 3)
                                             Aantal boringen   Aantal peilbuizen      (NEN-pakket)    (NEN-pakket)
                                             (diepte in m-mv)  (filterdiepte m-mv)

Overig                                       13x 0,5
              Ca. 8.000      ONV-NL                              2x (2,5-3,5)         5                2
terrein                                      4x 2,0

1) ONV-NL: Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie
2) Standaardpakket grond: zware metalen (9), PCB (7), PAK 10, minerale olie (GC), organische stof en lutum
3) Standaardpakket grondwater: zware metalen (9), aromaten (BTEXN), chloorkoolwaterstoffen (17) en minerale olie



Verkennend asbestonderzoek NEN 5707

Tabel 3.2: Overzicht veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek NEN 5707
Locatie         Aantal         Aantal sleuven tot 0,05 m in de     Aantal te analyseren
                (st)           verdachte laag (toplaag)            mengmonsters


Druplijnen
                3              3 sleuven (2,0x0,3x0,05)            3
Bijgebouwen




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch                Project NRW.391318




4   Veld- en laboratoriumonderzoek


4.1 Veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 2000 en de van toepassing
zijnde NPR- en NEN-normen. Het veldwerk is gecombineerd uitgevoerd onder certificaat door;
- de heer M.W.T. van Oort (certificaat EC-SIK-20257, protocollen 2001 en 2002) en;
- de heer M.C.M. Verhoeven (NIPA Milieutechniek, certificaat VB-002, protocol 2018).
De veldwerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 29 augustus en 5 september 2018.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn na een visuele inspectie van het maaiveld de volgende
werkzaamheden uitgevoerd:
• 3 proefsleuven van 2,0x0,3x0,05 meter (S1 t/m S3)
• 19 boringen tot 0,5 m-mv (B1 t/m B19), waarvan;
• 6 boringen doorgezet tot 2,0 m-mv (B5, B8, B10, B13, B15 en B16), waarvan;
• 2 boringen doorgezet tot 3,6 á 3,7 m-mv en voorzien van een peilbuis (PB5 en PB16).

In bijlage 3 zijn op een situatietekening de locaties van boringen en proefsleuven aangegeven.
De boringen zijn gelijkmatig verdeeld over de onderzoekslocatie. De peilbuizen zijn centraal en
enigszins stroomafwaarts van de stromingsrichting van het freatisch grondwater geplaatst. De
bovenkant van het filter van de peilbuizen is aangebracht op een diepte van 0,5 tot 1,0 meter
beneden de aangetroffen grondwaterspiegel. De peilbuizen steken circa 0,5 meter boven maaiveld
uit.

Het opgeboorde materiaal is in het veld geclassificeerd volgens NEN 5104 en zintuiglijk beoordeeld
op de aanwezigheid van verontreinigingen. Van de grond zijn monsters genomen in trajecten van
maximaal 0,5 meter. Bij de mogelijke aanwezigheid van minerale olie en/of vluchtige aromaten
wordt gebruik gemaakt van een oliedetectiepan.

De peilbuizen zijn zeven dagen na plaatsing bemonsterd met behulp van een slangenpomp.
Ten behoeve van een analyse op zware metalen is het grondwatermonster in het veld gefiltreerd
met een wegwerpfilter (0,45 µm). Daarnaast zijn in het veld gemeten; de temperatuur (gr C), de
zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU).

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de BRL SIKB 2000 en de
protocollen 2001, 2002 en 2018.


4.2 Resultaten veldonderzoek

De boorprofielen van de 19 uitgevoerde boringen zijn opgenomen in bijlage 4. De bodem ter
plaatse van de onderzoekslocatie is opgebouwd uit zand. De humushoudende bovenlaag is
aangetroffen tot op een diepte van 0,3 á 0,4 m-mv. De ondergrond bestaat uit matig fijn tot zeer
grof, soms sterk grindig, zand. De grondwaterstand bevond zich op een diepte van gemiddeld en
afgerond 1,8 m-mv.

Bij geen enkele boring zijn zintuiglijk verontreinigingen, bijmengingen, afwijkingen of andere
bijzonderheden waargenomen.

De resultaten van de veldmetingen bij de grondwaterbemonstering zijn in een overzicht op de
volgende pagina opgenomen. Er zijn geen indicaties voor een afwijkende situatie.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                  10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch                                   Project NRW.391318




Veldmetingen grondwaterbemonstering
Peilbuis         Gws          pH        EC      Troebelheid            O2-gehalte      Opmerkingen*)
(nr.)            (m-mv)                 (µS/cm) (NTU)                  (%)
PB5              1,68         6,2       550     0,80                   -               Goedlopende peilbuis
                                                                                       (niet belucht)
PB16             1,86         5,6       460         4,73               -               Goedlopende peilbuis
                                                                                       (niet belucht)
*) Bij een slechtlopende peilbuis waarbij het filter gedeeltelijk droog is gevallen zijn de analyseresultaten indicatief.
  Wanneer bij goedlopende peilbuizen het filter snijdend staat met de grondwaterspiegel zijn de analyseresulaten voor
  vluchtige verbindingen indicatief.



4.3 Laboratoriumonderzoek

Op basis van de veldwerkzaamheden en de zintuiglijke waarnemingen heeft een selectie plaats
gevonden van de te analyseren grondmonsters. De mengmonsters zijn niet in het veld maar in het
laboratorium samengesteld.

Grond
Monstercode                   Samenstelling                               Analyse
                              (monsterdiepte cm-mv)
MMB1 (bgr)                    1.1+2.1+3.1+4.1+5.1 (0-50)                  NEN-pakket
MMB2 (bgr)                    6.1+7.1+8.1+9.1+10.1+11.1+12.1 (0-40)       NEN-pakket
MMB3 (bgr)                    13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1 (0-40) NEN-pakket
MMO4 (ogr)                    5.2+5.3+8.3+8.4+8.5+10.2+10.3 (50-190)      NEN-pakket
MMO5 (ogr)                    13.2+13.3+13.4+15.2+15.4+16.2+16.3 (40-200) NEN-pakket

Grondwater
Monstercode                   Peilbuis                                                Analyse
                              (filterdiepte cm-mv)
GRW1                          PB5 (270-370)                                           NEN-pakket
GRW2                          PB16 (260-360)                                          NEN-pakket

Asbest-grond
Monstercode                   Samenstelling                                           Analyse
                              (monsterdiepte cm-mv)
S1 (fijne fractie)            S1 (0-5)                                                Asbest
S2 (fijne fractie)            S2 (0-5)                                                Asbest
S3 (fijne fractie)            S3 (0-5)                                                Asbest

Het zogenaamd standaard NEN-pakket bevat een analyse van de volgende parameters.
NEN-grond            ; droge stof, organische stof, lutum, zware metalen (barium, cadmium,
                       kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PCB’s, PAK’s en
                       minerale olie.
NEN-grondwater       ; zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink,
                       molybdeen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen, vluchtige
                       chloorkoolwaterstoffen en minerale olie.

Het laboratoriumonderzoek (anders dan asbest) is uitgevoerd door het milieulab van Synlab BV
gevestigd te Rotterdam. Een RVA-gecertificeerd laboratorium dat erkend staat onder het
procescertificaat met het kenmerk L028. Alle analyses hebben plaatsgevonden volgens AS3000.
De asbestanalyses zijn uitgevoerd door laboratorium SGS Search Laboratorium BV gevestigd te
Heeswijk.

De analysecertificaten van Synlab zijn opgenomen in bijlage 6 en de certificaten van de
asbestanalyses van SGS Search in bijlage 7.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch               Project NRW.391318




5   Resultaten laboratoriumonderzoek


5.1 Landelijk bodembeleid en toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan het landelijk referentiekader van het Besluit bodemkwaliteit
en de Circulaire bodemsanering 2013. In het Besluit bodemkwaliteit wordt de achtergrondwaarde
voor grond (Aw) en in de Circulaire worden de streefwaarde (Sw) voor grondwater en de
interventiewaarde (Iw) voor grond en grondwater onderscheiden. Hieronder staat kort de betekenis
van de genoemde richtwaarden beschreven.

• Achtergrondwaarde (Aw) en streefwaarde (Sw)
  De achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater) zijn verbonden aan de
  risicogrenzen voor mens en ecosysteem. Ze geven het niveau aan waarbij sprake is van
  duurzame en goede bodemkwaliteit. Indien de aangetroffen concentraties de achtergrond- of
  streefwaarden niet overschrijden wordt de bodem beschouwd als niet verontreinigd.

• Interventiewaarde (Iw)
  De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan waarboven ernstige of dreigende
  vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens en
  ecosysteem. Afhankelijk van de omvang kan er bij concentraties boven de interventiewaarde
  sprake zijn van een saneringsnoodzaak. Bij overschrijdingen van de interventiewaarde wordt de
  bodem beschouwd als sterk verontreinigd.

Om vast te kunnen stellen wanneer aanvullend onderzoek noodzakelijk of wenselijk is, wordt
gebruik gemaakt van een zogenaamde tussenwaarde.
• Tussenwaarde (Tw)
   De tussenwaarde is de helft van de som van de achtergrond- of streefwaarde en de
   interventiewaarde. Bij overschrijding van de tussenwaarde bestaat er in principe een noodzaak
   tot aanvullend onderzoek en wordt de bodem beschouwd als matig verontreinigd.
   Liggen de gemeten concentraties boven de achtergrond- of streefwaarde maar beneden de
   tussenwaarde dan wordt de bodem beschouwd als licht verontreinigd.


5.2 Lokaal bodembeleid

Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht. Met betrekking tot grondverzet kan het
bevoegd gezag (gemeenten en waterschappen) in afwijking van het generieke (landelijk) kader een
gebiedsspecifiek (lokaal) kader vast stellen met eventueel afwijkende eisen en normwaarden.
Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van regionale bodemkwaliteitskaarten en kaarten met
bodemfunctieklassen. De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn getoetst aan het generiek
beleidskader.


5.3 Toetsing analyseresultaten

In bijlage 5 zijn de toetsingstabellen bijgevoegd waarin de analyseresultaten zijn getoetst aan de
hierboven beschreven richtwaarden. De meetwaarden voor grond (or) zijn aan de hand van het
humus- en lutumgehalte omgerekend naar een standaardbodem (br = 10% humus, 25% lutum).
Voor grondwater vindt er geen correctie plaats.

In de tabellen op de volgende pagina is van de grond- en grondwatermonsters een overzicht
opgenomen waarin uitsluitend de verhoogde parameters zijn weergegeven.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch                                 Project NRW.391318




Tabel 5.1: Toetsing van de analyseresultaten - GROND
Monster         Diepte         > Aw en <= Tw                     > Tw en <=Iw                 > Iw
                (m-mv)

MMB1            0,00 - 0,50    -                                 -                            -


MMB2            0,00 - 0,40    -                                 -                            -


MMB3            0,00 - 0,40    -                                 -                            -


MMO4            0,50 - 1,90    -                                 -                            -


MMO5            0,40 - 2,00    -                                 -                            -


Opmerkingen:
-                  : Geen concentraties hoger dan de toetsingswaarde [niet verontreinigd]
> Aw en <=Tw       : Concentratie is hoger dan de achtergrondwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde
                     [licht verontreinigd]
> Tw en <= Iw      : Concentratie is hoger dan de tussenwaarde en lager dan of gelijk aan de interventiewaarde
                     [matig verontreinigd]
> Iw               : Concentratie is hoger dan de interventiewaarde [sterk verontreinigd]




Tabel 5.2: Toetsing van de analyseresultaten - GRONDWATER
Monster         Filterdiepte   > Sw en <= Tw                         > Tw en <=Iw             > Iw
Peilbuis        (m-mv)

GRW1            2,70 - 3,70    -                                     -                        -
PB5
GRW2            2,60 - 3,60    Barium, cadmium                       -                        -
PB16
Opmerkingen:
-                  : Geen concentraties hoger dan de toetsingswaarde [niet verontreinigd]
> Sw en <=Tw       : Concentratie is hoger dan de streefwaarde en lager dan of gelijk aan de tussenwaarde
                     [licht verontreinigd]
> Tw en <= Iw      : Concentratie is hoger dan de tussenwaarde en lager dan of gelijk aan de interventiewaarde
                     [matig verontreinigd]
> Iw               : Concentratie is hoger dan de interventiewaarde [sterk verontreinigd]




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch               Project NRW.391318




5.4 Conclusies


Grond

Bij geen enkele grondboring zijn zintuiglijk verontreinigingen, bijmengingen, afwijkingen of andere
bijzonderheden waargenomen.

Aan de hand van het laboratoriumonderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:
• In zowel de grondmengmonsters van de bovengrond als de grondmengmonsters van de
  ondergrond zijn ten opzichte van de achtergrondwaarde geen verhoogde gehaltes gemeten.

De boven- en ondergrond zijn niet verontreinigd en voldoen aan de achtergrondwaarde.

Grondwater

Zintuiglijk zijn geen verontreinigingen of andere bijzonderheden waargenomen tijdens het plaatsen
van de peilbuizen en/of het bemonsteren van het grondwater.

Aan de hand van het laboratoriumonderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:
• In grondwatermonster GRW1 zijn ten opzichte van de streefwaarde geen verhoogde gehaltes
  waargenomen.
• In grondwatermonster GRW2 zijn ten opzichte van de streefwaarde licht verhoogde gehaltes
  barium en cadmium aangetoond.

Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met barium en cadmium. Zware metalen worden
met regelmatig in verhoogde concentratie aangetroffen in het grondwater in de regio. Aangenomen
mag worden dat de meetwaarden de lokale achtergrondwaarde benaderen en een natuurlijke
oorsprong hebben.

Hypothese(s)

Op basis van de onderzoeksresultaten dient de hypothese 'niet verdacht' strikt genomen te worden
verworpen. In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met zware metalen aangetoond.
Er is echter geen overschrijding waargenomen van de tussenwaarde voor aanvullend onderzoek.
Er is geen aanleiding tot een vervolgonderzoek.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                     14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch                  Project NRW.391318




6     Resultaten verkennend asbestonderzoek


6.1 Visuele inspectie maaiveld

Tijdens het veldonderzoek was de te onderzoeken deellocatie niet of nauwelijks begroeid. De
omstandigheden/condities waren als volgt; zand, droog, los en zonder vegetatie (inspectie-
efficiëntie 90-100%).

Bij de maaiveldsinspectie zijn aan de oppervlakte geen asbestverdachte materialen waargenomen.


6.2 Inspectie en monsterneming proefsleuven

De uit de proefsleuven vrijkomende grond/materiaal is voor inspectie gezeefd (maaswijdte zeef 20
mm). De grove fractie is daarbij visueel beoordeeld op asbestverdachte materialen.

In de actuele contactzone ter plaatse van de drie inspectiesleuven zijn geen asbestverdachte
materialen waargenomen. In de onderstaande tabel zijn de waarnemingen per proefsleuf
samengevat.

Tabel 6.1: Gegevens per proefsleuf
Gat    afmetingen (in dm)    Grond-    Bijmenging       Traject    Aantal        Materiaalsoort
       lxbxd                 slag                       (m-mv)     asbestverd.
                                                                   stukjes
S1     20x3x0,5              Zand      -                0,0-0,05   -             -
S2     20x3x0,5              Zand      -                0,0-0,05   -             -
S3     20x3x0,5              Zand      -                0,0-0,05   -             -




6.3 Toetsing analyseresultaten

Asbestgehalte grove fractie (>20 mm)
Op basis van de asbestgehaltes en de gewichten van de asbesthoudende materialen dient aan de
hand van de onderstaande formule per inspectiegat of inspectiesleuf de asbestconcentratie in de
grove fractie berekend te worden.
                                                 Cgr= M x % I (V x n x E (x ds))

waarbij:
Cgr = asbestconcentratie fractie groter dan 20 millimeter
M = massa asbestverdacht materiaal in mg
% = gemiddeld % asbest in materiaal
V = volume gegraven inspectiegat/sleuf
n = stortgewicht grond
E = inspectie efficiëntie
ds = droge stof gehalte bepaald doormiddel van veldmeting*

In de grove fractie zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen. Voor de grove
fractie is er dan ook geen berekening opgenomen van de asbestconcentratie per proefsleuf.

Asbest fijne fractie
Bij elke druplijn van de met asbestgolfplaten gedekte schuren is een afzonderlijk monster
verzameld van de fijne fractie (circa 10 kg). In de tabel op de volgende pagina staan de resultaten
per proefsleuf.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch              Project NRW.391318




Tabel 6.2: Asbestgehalte fijne fractie
Sleuf   Vorm                 Concentratie
S1      -                    < 0,8 mg/kg ds
S2      Niet-hechtgebonden   13,0 mg/kg ds
S3      -                    < 1 mg/kg ds


Totale asbestconcentratie
De totale asbestconcentratie wordt gevormd door de som van de asbestconcentratie uit de grove
fractie en de asbestconcentratie uit de fijne fractie.

Bij één druplijn (S2) is in de fijne fractie niet-hechtgebonden asbest waargenomen. Bij de overige
druplijnen is geen asbest aangetoond.


6.4 Conclusies

De interventiewaarde ofwel restconcentratie voor asbest bedraagt 100 mg/kg ds. Ter plaatse van
de druplijnen zijn geen gehaltes aangetoond tot boven de interventiewaarde. Er is geen sprake van
een ernstige asbestverontreiniging. De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding tot een
nader asbestonderzoek.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem- en asbestonderzoek Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch            Project NRW.391318




7   Samenvatting en advies


Op de locatie aan de Nistelrodeseweg 18-20 te Heesch is een verkennend bodem- en
asbestonderzoek uitgevoerd in verband met een bestemmingswijziging en inrichting van een aantal
bouwkavels. Kadastraal staat de locatie bekend als; gemeente Heesch, sectie B, nummers 5460 en
5461. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van in totaal circa 8.000 m2.

Het algemeen doel van het onderzoek is het vastleggen van de kwaliteit van grond en grondwater
en te beoordelen of er met betrekking tot de bodemkwaliteit bezwaren zijn tegen een beoogde
woonbestemming en de nieuwbouw van een aantal woningen.

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de NEN 5740 en NEN 5707. De
onderzoeksstrategie is afgestemd op het vooronderzoek (historie). Het veldwerk is uitgevoerd op
basis van de BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018. De grondanalyses zijn
uitgevoerd door het milieulab van Synlab BV (AS3000) en de asbestanalyses door SGS Search.

Zintuiglijk zijn tijdens de veldwerkzaamheden in de bodem geen verontreinigingen en/of
asbestverdachte materialen waargenomen.

Met laboratoriumonderzoek is aangetoond dat de boven- en ondergrond niet verontreinigd zijn
(<Aw). Het grondwater is licht verontreinigd met barium en cadmium (>Sw).

Met laboratoriumonderzoek is aangetoond dat er geen sprake is van een ernstige verontreiniging
met asbest ter hoogte van de druplijnen van de met asbestgolfplaten gedekte objecten. De
meetwaarden bevinden zich beneden de 50 mg/kg ds (0,5xinterventiewaarde).

Op basis van het totaal aan onderzoeksgegevens behoeft de bodemkwaliteit naar ons inziens geen
belemmering te vormen voor het wijzigen van de bestemming naar wonen en het verlenen van een
omgevingsvergunning. Er is geen aanleiding tot een vervolgonderzoek.

Geadviseerd wordt de resultaten van het bodemonderzoek voor te leggen aan de gemeente
Bernheze. Als onderzoeksbureau hebben we een adviserende taak. Het bevoegd gezag bepaald of
het onderzoek volstaat en/of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.




Van Oort Bodemonderzoek BV Heesch                                                                 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>  Van Oort Bodemonderzoek BV




BIJLAGE 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                             Uw referentie: Heesch



                       4470




                                                                                                                                  6837
                                                                4824


                                                                                                                   18

                                                                                                                     20




                                                                                                                                   4489

                                                                                    5460
                              5461




                                                                                                                                                                        38

                                                                                                                                                            36
                                                                                                         4477
 58




                                                                                                      at
   39




                                                                                                    ra
                                                                                                  t st
                                                                                               ijs
                                                                                              W




                              5459
                                                                                                                                                562




                                                           37




                                                                              34


                                                                0m     10 m                              50 m


              Deze kaart is noordgericht                                           Schaal 1:1000
   12345      Perceelnummer
         25 Huisnummer
              Vastgestelde kadastrale grens                                        Kadastrale gemeente                  HEESCH
              Voorlopige kadastrale grens                                          Sectie                               B
              Administratieve kadastrale grens                                     Perceel                              5460
              Bebouwing
              Overige topografie                                                   Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 augustus 2018                      De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                            eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                    Klantreferentie: Heesch




                   0m    125 m                          625 m


 Deze kaart is noordgericht.                                    Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object HEESCH B 5460
 Nistelrodeseweg 18, 5384 PN HEESCH
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>  Van Oort Bodemonderzoek BV




BIJLAGE 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                          Bodemrapportage
                                                     HEE02 (Heesch) B 5460




Legenda

                      Geselecteerd perceel                                   Nazcatanks

                      25-meter buffer                                        Verontreinigingscontouren

                      Locatie                                                Saneringscontouren

                      Onderzoek                                              Zorgcontouren

                      Boorpunt                                               Kadastrale kaart

                      Adreslocatie

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 165849    Y 415145 meter




(c) 2018 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 1 van 3 - 24-08-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                          Informatie over geselecteerd gebied

De door u geselecteerde locaties zijn:
Geen gegevens beschikbaar

Locaties

Geen gegevens beschikbaar

Tanks niet behorende bij een bodemlocatie
Geen gegevens beschikbaar




(c) 2018 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 2 van 3 - 24-08-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>   Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde
                                       perceel

De door u geselecteerde locaties zijn:

Naam                                                              Adres            Plaats

Wijststraat 37                                                    Wijststraat 37   HEESCH


Locaties
Wijststraat 37
Onderzoeken bij locatie
Geen gegevens beschikbaar

Gegevens per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Tanks bij locatie
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten bij locatie
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigingscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgcontouren
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten bij locatie
Geen gegevens beschikbaar

Tanks niet behorende bij een bodemlocatie
Geen gegevens beschikbaar




(c) 2018 Bodemloket Brabant Noord - Pagina 3 van 3 - 24-08-2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                 Luchtfoto




Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 165849    Y 415145
Buffer: 25 meter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                        ERXZYODN

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                         EHVWDDQGHLQWULW


                                                                                                                          




                                                                                                                                                                                                                            1 LV
                                                                                                                                                                                                                                WH OU
                                                                                                                                                                                                                                 RGH
                                                                                                                                                                                                                                     VHZ
                                                                                                                                                                                                                                        HJ
                                                                                                                   




                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                          




                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                      




                                                                                                                                                                     DW
                                                                                                                                                                     UD
                                                                                                                                                                LMVW
                                                                                                                                                               :
                                                                              


                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                 
                                                                                                                                           EHVWDDQGHLQWULW
                                                                                                                                                                                                                                                               



                                                                                        




                                                                                                                   

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                     .DGDVWUDOH*HPHHQWH            %XUJHUOLMNH*HPHHQWH       2SSHUYODNWHWHERXZHQ                2SSHUYODNWHSHUFHHO

                                                                                                                                                                                                                                        +HHVFK                                   %HUQKH]H                                                        Pò
                                                                                                                                                                                                                                        6HFWLH                                  1XPPHU V          ,QKRXGKRRIGJHERXZ                     ,QKRXGELMJHERXZ

                                                                                                                                                                                                                                        %                             
                                                                                                                                                                                                                                        6FKDDO                                        $GUHV       %UXWRYORHURSSHUYODNWHERXZZHUN

                                                                                                                                                                                                                                                 1LVWHOURGHVHZHJ:LMVWVWUDDW


                                                                         'H+DPPHQ          2SGUDFKWJHYHU                                         3URMHFWRPVFKULMYLQJ                                                              )RUPDDW                                  *HWHNHQG        3URMHFWIDVH
                                                                     0.5DYHQVWHLQ        7RRQYDQ'XUHQ                                         +DDOEDDUKHLGVRQGHU]RHN1LVWHOURGHVHZHJ:LMVWVWUDDW                              $                                            %Y2          6FKHWVRQWZHUS
                                                                                                                                         +HHVFK
                                                                   LQIR#NDQWRRUSULQFHQQO      &RQWDFWJHJHYHQV                                                                                                                         6FKDDO                                      'DWXP        3URMHFWQXPPHU                           7HNHQLQJQXPPHU

2 Q W Z HU S   % R X Z 3 U R F H V % H J H O H L G L Q J   % 9   ZZZNDQWRRUSULQFHQQO                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      'H]HWHNHQLQJLVHLJHQGRPYDQ3ULQFHQ%RXZ3URFHV%HJHOHLGLQJ%9YHUPHQLJYXOGLJLQJRIPHGHGHOLQJDDQGHUGHQLQZHONHYRUPGDQRRNLV]RQGHUKDDUVFKULIWHOLMNHJRHGNHXULQJQLHWWRHJHVWDDQ
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>  Van Oort Bodemonderzoek BV




BIJLAGE 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>  Van Oort Bodemonderzoek BV




BIJLAGE 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>PEILBUIS                       BORIN G                                            OLIE OP W ATER REACTIE ( OW )
  num m er


                                               bodem m onst er, geroerd


                                                                                  Geen    Zwak         Mat ig   St erk   Uit erst
             casing
                                               bodem laag



                                                                                  GEUR IN TEN SITEIT ( GI)
             bent oniet
                                               grondwat erst and t ijdens boren



             filt ergrind                      bodem m onst er, ongeroerd

                                                                                  Geen Zeer zwak       Zwak     Mat ig   St erk     Zeer st erk

                                               bodem laag

             filt ert raject

             grondwat erst and




                               GRON D SOORTEN                                     M ATE V AN BIJM EN GIN G

                               Grind, grindig (G,g)                               zwak - (0-5%)


                               Zand, zandig (Z,z)                                 m at ig - (5-15%)


                               Leem , silt ig (L,s)                               st erk - (15-50%)


                               Klei, kleiig (K,k)                                 uit erst - (> 50%)


                               Veen, hum eus (V,h)


                               Slib




                               V ERH ARD IN GEN                                   GRAD ATIE Z AN D

                               Asfalt , bet on, klinkers, t egels                 uf = uit erst fijn (63-105 um )
                               st elconplaat , ondoordringbare laag               zf = zeer fijn (105-150 um )
                                                                                  m f = m at ig fijn (150-210 um )
                                                                                  m g = m at ig grof (210-300 um )
                                                                                  zg = zeer grof (300-420 um )
                                                                                  ug = uit erst grof (420-2000 um )




                               OV ERIG                                            GRAD ATIE GRIN D

                               Bodem vreem de best andsdelen aanwezig             f = fijn (2-5.6 m m )
                                                                                  m g = m at ig grof (5.6-16 m m )
                                                                                  zg = zeer grof (16-63 m m )
                               Wat er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                       B1                                                    , m aaiveld               1                  PB5                                                           , m aaiveld
             0                                                                             0                      0                                                                                   0
                                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig                                                                  zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
                                       1     hum eus, neut raal bruin, edelm an                                                              1          hum eus, neut raal bruin, geel,
                                                                                                                                                        edelm an
                                                                                           -20                                                                                                        -30
            50                               zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal                         50                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                             geel, edelm an                                                                                             geel, edelm an
                                                                                           -40                                               2                                                        -50
          t ype   g r on d b or in g         zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                                                                     zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak
        dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8          grindig, neut raal geel, beige,                                    100                                     grindig, neut raal geel, beige,
  boorm eest er   M . va n Oor t             edelm an                                                                                                   edelm an
                                                                                                                                                                                                      -100
              x   1 6 5 8 4 3 .8 7                                                                                                           3          zand, zeer grof, zwak silt ig, m at ig
              y   4 1 5 1 9 3 .2 9                                                                                                                      grindig, neut raal geel, beige,
                                                                                                                150                                     edelm an
                                                                                                 170
                       B2                                                    , m aaiveld
                                                                                                                                             4

             0                                                                             0                    200                                                                                   -200
                                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig                                                                  zand, zeer grof, zwak silt ig, st erk
                                       1     hum eus, neut raal bruin, geel,                     220                                                    grindig, neut raal geel, beige,
                                             edelm an                                                                                                   pulsboor
                                                                                           -40
            50                               zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak                             250
                                             grindig, neut raal bruin, geel,
                                                                                                 270
                                             edelm an
          t ype   g r on d b or in g
        dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8                                                                             300
  boorm eest er   M . va n Oor t
              x   1 6 5 8 4 2 .9 8
              y   4 1 5 2 0 6 .2 6
                                                                                                                350

                                                                                                 370
                       B3                                                    , m aaiveld
             0                                                                             0                   t ype   p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
                                             zand, zeer fijn, zwak silt ig, m at ig
                                                                                                             dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8
                                       1     hum eus, neut raal bruin, edelm an
                                                                                           -30         boorm eest er   M . va n Oor t
                                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal                           x   1 6 5 8 4 5 .2 4
            50                               geel, beige, edelm an                                                 y   4 1 5 1 7 9 .1 1

          t ype   g r on d b or in g
        dat um
  boorm eest er
                  2 9 -0 8 -2 0 1 8
                  M . va n Oor t                                                                                            B6                                                          , m aaiveld
              x   1 6 5 8 2 9 .2 8                                                                                0                                                                                   0
              y   4 1 5 1 8 6 .6 7                                                                                                           1
                                                                                                                                                        zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
                                                                                                                                                        hum eus, donker bruin, zwart ,
                                                                                                                                                        edelm an
                                                                                                                                                                                                      -30
                                                                                                                 50                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                       B4                                                    , m aaiveld                                                                geel, beige, edelm an
             0                                                                             0                   t ype   g r on d b or in g
                                             zand, zeer fijn, zwak silt ig, m at ig
                                                                                                             dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8
                                       1     hum eus, neut raal bruin, geel,
                                             edelm an                                                  boorm eest er   M . va n Oor t
                                                                                           -30                     x   1 6 5 8 8 7 .6 6
            50                               zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht                               y   4 1 5 1 9 2 .5 5
                                             geel, bruin, edelm an
          t ype   g r on d b or in g
        dat um
  boorm eest er
                  2 9 -0 8 -2 0 1 8
                  M . va n Oor t                                                                                            B7                                                          , m aaiveld
              x   1 6 5 8 3 2 .0 1                                                                                0                                                                                   0
              y   4 1 5 1 7 1 .8 7                                                                                                                      zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
                                                                                                                                             1          hum eus, donker bruin, zwart ,
                                                                                                                                                        edelm an
                                                                                                                                                                                                      -20
                                                                                                                 50                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                                                                        hum eus, donker bruin, bruin,
                                                                                                                                                        edelm an
                                                                                                               t ype   g r on d b or in g                                                             -40
                                                                                                             dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8                zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                                                                                       boorm eest er   M . va n Oor t                   geel, bruin, edelm an
                                                                                                                   x   1 6 5 8 9 8 .0 5
                                                                                                                   y   4 1 5 1 7 4 .4 9




bodem profielen sch a a l 1 :5 0
          onderzoek                    H e e sch N ist e lr od e se w e g
         project code                  N RW . 3 9 1 3 1 8
              dat um                   2 9 -0 8 -2 0 1 8
  get ekend conform                    N EN 5 1 0 4
              pagina                   1 va n 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                       B8                                                    , m aaiveld                             B1 2                                                  , m aaiveld
             0                                                                             0                 0                                                                           0
                                       1
                                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig                                                 1   zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
                                             hum eus, donker bruin, zwart ,                                                                hum eus, donker bruin, zwart ,
                                             edelm an                                                                                  2   edelm an
                                       2                                                   -30                                                                                           -25
            50                               zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal                    50                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                             geel, edelm an                                                                                geel, edelm an
                                       3                                                   -50
                                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal                  t ype   g r on d b or in g
           100                               geel, zwak roest , edelm an                                dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8
                                                                                           -100   boorm eest er   M . va n Oor t
                                       4     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal                      x   1 6 5 8 6 2 .4 6
                                             geel, beige, edelm an
                                                                                                              y   4 1 5 1 7 6 .8 0
                                                                                           -140
           150                               zand, zeer grof, zwak silt ig, m at ig
                                       5     grindig, neut raal geel, grijs, edelm an

                                                                                                                     B1 3                                                  , m aaiveld
           200                                                                                               0                                                                           0
                                                                                                                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
                                                                                                                                       1   hum eus, donker bruin, bruin,
          t ype   g r on d b or in g                                                                                                       edelm an
        dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8                                                                                                                                                      -20
                                                                                                            50                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
  boorm eest er   M . va n Oor t
                                                                                                                                       2   hum eus, neut raal bruin, geel,
              x   1 6 5 8 7 9 .9 9                                                                                                         edelm an
              y   4 1 5 1 7 0 .6 1                                                                                                                                                       -40
                                                                                                           100
                                                                                                                                           zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak
                                                                                                                                           grindig, licht geel, bruin, m at ig roest ,
                                                                                                                                       3   edelm an
                       B9                                                    , m aaiveld                                                   zand, zeer grof, zwak silt ig, m at ig
                                                                                                                                                                                         -90

             0                                                                             0               150                             grindig, neut raal geel, edelm an
                                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                                                                                                      -140
                                                                                                                                       4   zand, uit erst grof, zwak silt ig, m at ig
                                       1     hum eus, neut raal bruin, geel,
                                             edelm an                                                                                      grindig, neut raal geel, beige,
                                                                                           -40                                             edelm an
            50                               zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal                   200
                                             geel, beige, edelm an
          t ype   g r on d b or in g                                                                      t ype   g r on d b or in g
        dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8                                                                     dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8
  boorm eest er   M . va n Oor t                                                                  boorm eest er   M . va n Oor t
              x   1 6 5 8 6 1 .2 0                                                                            x   1 6 5 8 3 1 .1 7
              y   4 1 5 1 5 6 .6 4                                                                            y   4 1 5 1 5 0 .5 5



                     B1 0                                                    , m aaiveld                             B1 4                                                  , m aaiveld
             0                                                                             0                 0                                                                           0
                                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                                                    1
                                                                                                                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
                                       1     hum eus, neut raal bruin, geel,                                                               hum eus, donker bruin, zwart ,
                                             edelm an                                                                                      edelm an
                                                                                           -40                                                                                           -30
            50                               zand, zeer grof, zwak silt ig, m at ig                         50                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                       2     grindig, licht geel, bruin, zwak roest ,                                                      geel, beige, edelm an
                                             edelm an
                                                                                                          t ype   g r on d b or in g
                                                                                           -90
           100                               zand, uit erst grof, zwak silt ig, m at ig                 dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8
                                             grindig, neut raal geel, beige,                      boorm eest er   M . va n Oor t
                                       3
                                             edelm an                                                         x   1 6 5 8 2 4 .2 4
                                                                                                              y   4 1 5 1 3 4 .1 7
                                                                                           -140
           150                               zand, uit erst grof, zwak silt ig, m at ig
                                       4     grindig, neut raal geel, grijs, edelm an

                                                                                                                     B1 5                                                  , m aaiveld
           200                                                                                               0                                                                           0
                                                                                                                                           zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
                                                                                                                                       1   hum eus, donker bruin, zwart ,
          t ype   g r on d b or in g                                                                                                       edelm an
        dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8                                                                                                                                                      -40
                                                                                                            50                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
  boorm eest er   M . va n Oor t
                                                                                                                                       2   geel, beige, edelm an
              x   1 6 5 8 7 1 .9 1
              y   4 1 5 1 3 7 .3 2
                                                                                                           100
                                                                                                                                                                                         -110
                                                                                                                                           zand, zeer grof, zwak silt ig, m at ig
                     B1 1                                                    , m aaiveld                                               3   grindig, neut raal geel, beige,
                                                                                                                                           edelm an
             0                                                                             0               150
                                             zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak                                                                                                         -160
                                       1     hum eus, donker bruin, bruin,                                                                 zand, uit erst grof, zwak silt ig, m at ig
                                             edelm an                                                                                  4   grindig, neut raal geel, beige,
                                                                                           -40                                             edelm an
            50                               zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht                       200
                                             geel, bruin, edelm an
          t ype   g r on d b or in g                                                                      t ype   g r on d b or in g
        dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8                                                                     dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8
  boorm eest er   M . va n Oor t                                                                  boorm eest er   M . va n Oor t
              x   1 6 5 8 3 8 .1 0                                                                            x   1 6 5 8 0 9 .9 6
              y   4 1 5 1 5 7 .6 9                                                                            y   4 1 5 1 1 8 .6 3




bodem profielen sch a a l 1 :5 0
          onderzoek                    H e e sch N ist e lr od e se w e g
         project code                  N RW . 3 9 1 3 1 8
              dat um                   2 9 -0 8 -2 0 1 8
  get ekend conform                    N EN 5 1 0 4
              pagina                   2 va n 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>      1                PB1 6                                                           , m aaiveld                             B1 9                                                  , m aaiveld
                 0                                                                                   0                 0                                                                           0
                                                       zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                                                    1
                                                                                                                                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
                                            1          hum eus, donker bruin, bruin,                                                                 hum eus, donker bruin, edelm an
                                                       edelm an                                                                                                                                    -30
                                                                                                     -40                                             zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht
                50                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal                    50                             geel, bruin, edelm an
                                            2          geel, beige, edelm an
                                                                                                     -60
                                                       zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak                       t ype   g r on d b or in g
               100                                     grindig, licht geel, bruin, zwak roest ,                   dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8
                                                       edelm an                                             boorm eest er   M . va n Oor t
                                            3                                                        -90
                                                                                                                        x   1 6 5 8 5 1 .5 4
                                                       zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak
                                                       grindig, neut raal geel, beige,                                  y   4 1 5 1 4 3 .6 2
140
               150                                     edelm an
                                                                                                     -140
                                            4          zand, zeer grof, zwak silt ig, m at ig
                                                       grindig, neut raal geel, beige,
                                                       pulsboor
200            200




               250                                                                                   -250
260                                                    zand, uit erst grof, zwak silt ig, st erk
                                                       grindig, neut raal geel, beige,
                                                       pulsboor
               300




               350
360


              t ype   p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
            dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8
      boorm eest er   M . va n Oor t
                  x   1 6 5 8 3 9 .9 9
                  y   4 1 5 1 2 4 .5 1



                         B1 7                                                          , m aaiveld
                 0                                                                                   0
                                                       zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
                                            1          hum eus, donker bruin, zwart ,
                                                       edelm an
                                                                                                     -40
                50                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                                       geel, beige, edelm an
              t ype   g r on d b or in g
            dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8
      boorm eest er   M . va n Oor t
                  x   1 6 5 8 4 2 .7 2
                  y   4 1 5 1 0 2 .4 6



                         B1 8                                                          , m aaiveld
                 0                                                                                   0
                                            1
                                                       zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
                                                       hum eus, donker bruin, zwart ,
                                                       edelm an
                                                                                                     -30
                50                                     zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
                                                       geel, beige, edelm an
              t ype   g r on d b or in g
            dat um    2 9 -0 8 -2 0 1 8
      boorm eest er   M . va n Oor t
                  x   1 6 5 8 5 7 .8 4
                  y   4 1 5 1 2 0 .3 1




bodem profielen sch a a l 1 :5 0
              onderzoek                    H e e sch N ist e lr od e se w e g
             project code                  N RW . 3 9 1 3 1 8
                  dat um                   2 9 -0 8 -2 0 1 8
      get ekend conform                    N EN 5 1 0 4
                  pagina                   3 va n 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>  Van Oort Bodemonderzoek BV




BIJLAGE 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Projectnaam                   Heesch Nistelrodeseweg
Projectcode                   NRW.391318

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
                                                                                                                       
                              MMB1:                              MMB2:                          AW 1/2(AW+I)                   I           RBK
Monstercode                   1.1+2.1+3.1+4.1+5.1                6.1+7.1+8.1+9.1+10.1+11.1+12.1
Bodemtype                     1                                  2                                                                          eis
                                or      br                          or        br                                                            

droge stof (gew.-%)           96.5                      --       92.3                      --
gewicht artefacten (g)         <1                       --        <1                       --
aard van de artefacten (-)    Geen                      --       Geen                      --


organische stof (gloeiverlies)
(% vd DS)                      1.7                      --       3.7                       --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd DS) <1                              --       1.8                       --

METALEN
barium+                       <20        54.2                    <20          54.2                                        920           20
cadmium                       <0.2       0.241                   <0.2         0.224                 0.60     6.8           13          0.20
kobalt                        <1.5       3.69                    <1.5         3.69                   15      102          190          3.0
koper                         7.5        15.5                     10          19.5                   40      115          190          5.0
kwik                          <0.05      0.0503                  <0.05        0.0496                0.15      18           36          0.050
lood                           10        15.7                     15          22.9                   50      290          530           10
molybdeen                     <0.5       0.35                    <0.5         0.35                  1.5       96          190          1.5
nikkel                         <3        6.12                     <3          6.12                   35       68          100          4.0
zink                          <20        33.2                    <20          31.8                  140      430          720           20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                <0.01       -- <0.01                                              --
fenantreen               0.06        -- 0.04                                               --
antraceen                <0.01       -- <0.01                                              --
fluoranteen              0.16        -- 0.13                                               --
benzo(a)antraceen        0.06        -- 0.06                                               --
chryseen                 0.08        -- 0.06                                               --
benzo(k)fluoranteen      0.05        -- 0.05                                               --
benzo(a)pyreen           0.06        -- 0.06                                               --
benzo(ghi)peryleen       0.05        -- 0.05                                               --
indeno(1,2,3-cd)pyreen   0.05        -- 0.05                                               --
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)             0.584 0.584    0.514                                 0.514                 1.5          21           40       0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 (µg/kgds)         <1                             --           <1                    --
PCB 52 (µg/kgds)         <1                             --           <1                    --
PCB 101 (µg/kgds)        <1                             --           <1                    --
PCB 118 (µg/kgds)        <1                             --           <1                    --
PCB 138 (µg/kgds)        <1                             --           <1                    --
PCB 153 (µg/kgds)        <1                             --           <1                    --
PCB 180 (µg/kgds)        <1                             --           <1                    --
som PCB (7) (0.7 factor)
                                                         a
(µg/kgds)                4.9             24.5                    4.9          13.2                      20   510          1000 4.9

MINERALE OLIE
fractie C10-C12                <5                       --        <5                       --
fractie C12-C22                <5                       --        <5                       --
fractie C22-C30                <5                       --        <5                       --
fractie C30-C40                <5                       --        <5                       --
totaal olie C10 - C40         <20            70                  <20          37.8                  190      2595         5000             35
                                                                                                                                      

Monstercode en monstertraject
1
        12860657-001 MMB1: 1.1+2.1+3.1+4.1+5.1
2
        12860657-002 MMB2: 6.1+7.1+8.1+9.1+10.1+11.1+12.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Projectnaam                    Heesch Nistelrodeseweg
Projectcode                    NRW.391318

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
                                                                                                                 
                        MMB3:                              MMO4:                         AW 1/2(AW+I)                        I       RBK
Monstercode             13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1 5.2+5.3+8.3+8.4+8.5+10.2+10.3
Bodemtype               3                                  4                                                                         eis
                            or         br                     or        br                                                        

droge stof (gew.-%)       94.3                      --       95.8                        --
gewicht artefacten (g)     <1                       --        <1                         --
aard van de artefacten (-
)                         Geen                      --       Geen                        --


organische stof
(gloeiverlies) (% vd DS) 4.0                        --       <0.5                        --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd
DS)                 1.1                             --       1.8                         --

METALEN
barium+                 <20          54.2                    <20          54.2                                          920 20
cadmium                 <0.2         0.221                   <0.2         0.241                   0.60     6.8           13 0.20
kobalt                  <1.5         3.69                    <1.5         3.69                     15      102          190 3.0
koper                   9.6          18.6                     <5          7.24                     40      115          190 5.0
kwik                    <0.05        0.0495                  <0.05        0.0503                  0.15      18           36 0.050
lood                     12          18.2                    <10           11                      50      290          530 10
molybdeen               <0.5         0.35                    <0.5         0.35                    1.5       96          190 1.5
nikkel                   <3          6.12                     <3          6.12                     35       68          100 4.0
zink                    <20          31.6                    <20          33.2                    140      430          720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen              <0.01       --                        <0.01                       --
fenantreen             0.03        --                        <0.01                       --
antraceen              <0.01       --                        <0.01                       --
fluoranteen            0.08        --                        <0.01                       --
benzo(a)antraceen      0.04        --                        <0.01                       --
chryseen               0.04        --                        <0.01                       --
benzo(k)fluoranteen    0.04        --                        <0.01                       --
benzo(a)pyreen         0.04        --                        <0.01                       --
benzo(ghi)peryleen     0.04        --                        <0.01                       --
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.04        --                        <0.01                       --
pak-totaal (10 van
VROM) (0.7 factor)     0.364 0.364                           0.07         0.07                    1.5          21           40   0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 (µg/kgds)         <1                         --           <1                      --
PCB 52 (µg/kgds)         <1                         --           <1                      --
PCB 101 (µg/kgds)        <1                         --           <1                      --
PCB 118 (µg/kgds)        <1                         --           <1                      --
PCB 138 (µg/kgds)        <1                         --           <1                      --
PCB 153 (µg/kgds)        <1                         --           <1                      --
PCB 180 (µg/kgds)        <1                         --           <1                      --
som PCB (7) (0.7 factor)
                                                                                          a
(µg/kgds)                4.9 12.2                            4.9          24.5                        20 510            1000 4.9

MINERALE OLIE
fractie C10-C12          <5                         --        <5                         --
fractie C12-C22          <5                         --        <5                         --
fractie C22-C30          <5                         --        <5                         --
fractie C30-C40          <5                         --        <5                         --
totaal olie C10 - C40   <20              35                  <20              70                  190 2595              5000 35
                                                                                                                            

Monstercode en monstertraject
1
        12860657-003 MMB3: 13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1
2
        12860657-004 MMO4: 5.2+5.3+8.3+8.4+8.5+10.2+10.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Projectnaam                      Heesch Nistelrodeseweg
Projectcode                      NRW.391318

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
                                                                                                                         
                                  MMO5:                                                               AW 1/2(AW+I)               I           RBK
Monstercode                       13.2+13.3+13.4+15.2+15.4+16.2+16.3
Bodemtype                         5                                                                                                           eis
                                      or         br                                                                                           

droge stof (gew.-%)               95.9                      --
gewicht artefacten (g)             <1                       --
aard van de artefacten (-)        Geen                      --


organische stof (gloeiverlies)
(% vd DS)                         <0.5                      --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) (% vd DS) <1                                  --

METALEN
barium+                           <20          54.2                                                                         920           20
cadmium                           <0.2         0.241                                              0.60         6.8           13          0.20
kobalt                            <1.5         3.69                                                15          102          190          3.0
koper                              <5          7.24                                                40          115          190          5.0
kwik                              <0.05        0.0503                                             0.15          18           36          0.050
lood                              <10           11                                                 50          290          530           10
molybdeen                         <0.5         0.35                                               1.5           96          190          1.5
nikkel                             <3          6.12                                                35           68          100          4.0
zink                              <20          33.2                                               140          430          720           20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                     <0.01      --
fenantreen                    <0.01      --
antraceen                     <0.01      --
fluoranteen                   <0.01      --
benzo(a)antraceen             <0.01      --
chryseen                      <0.01      --
benzo(k)fluoranteen           <0.01      --
benzo(a)pyreen                <0.01      --
benzo(ghi)peryleen            <0.01      --
indeno(1,2,3-cd)pyreen        <0.01      --
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)                       0.07  0.07                                                          1.5              21           40       0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 (µg/kgds)         <1                                 --
PCB 52 (µg/kgds)         <1                                 --
PCB 101 (µg/kgds)        <1                                 --
PCB 118 (µg/kgds)        <1                                 --
PCB 138 (µg/kgds)        <1                                 --
PCB 153 (µg/kgds)        <1                                 --
PCB 180 (µg/kgds)        <1                                 --
som PCB (7) (0.7 factor)
                                                             a
(µg/kgds)                4.9                   24.5                                                   20       510          1000         4.9

MINERALE OLIE
fractie C10-C12                        5                    --
fractie C12-C22                       13                    --
fractie C22-C30                        6                    --
fractie C30-C40                       <5                    --
totaal olie C10 - C40                 20       100                                                190          2595         5000             35
                                                                                                                                        

Monstercode en monstertraject
1
        12860657-005 MMO5: 13.2+13.3+13.4+15.2+15.4+16.2+16.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*      het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
       interventiewaarde
**     het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
       interventiewaarde
***    het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--     geen toetsingswaarde voor opgesteld
-      niet geanalyseerd
#      Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
       gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
       wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
       verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
       gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
       RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
       De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
       verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
or
       Origineel resultaat
br
       Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =
10%.)

Bodemtypehumuslutum
1        1.7% 1%
2        3.7% 1.8%
3        4%   1.1%
4        0.5% 1.8%
5        0.5% 1%

































</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Projectnaam               Heesch Nistelrodeseweg
Projectcode               NRW.391318

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)
                                                                                                           
Monstercode                     GRW1: PB5                   GRW2: PB16                           S       1/2(S+I)          I       RBK
Bodemtype                       1                           1                                                                       eis
                                                                                                                                   
METALEN
barium                          <15                          85            *                   50        338          625       20
cadmium                         <0.20                       0.97           *                  0.40       3.2          6.0      0.20
kobalt                           <2                          <2                                20         60          100      2.0
koper                           5.0                         5.0                                15         45           75      2.0
kwik                            <0.05                       <0.05                             0.050      0.18         0.30     0.050
lood                            2.8                         2.8                                15         45           75      2.0
molybdeen                        <2                          <2                               5.0        152          300      2.0
nikkel                           <3                         3.9                                15         45           75      3.0
zink                             11                          55                                65        432          800       10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                         <0.2                        <0.2                              0.20        15           30 0.20
tolueen                         <0.2                        <0.2                              7.0        504          1000 0.20
ethylbenzeen                    <0.2                        <0.2                              4.0         77          150 0.20
o-xyleen                        <0.1                   --   <0.1           --                                              0.10
p- en m-xyleen                  <0.2                   --   <0.2           --                                              0.20
                                                       a                   a
xylenen (0.7 factor)            0.21                        0.21                              0.20        35           70 0.21
styreen                         <0.2                        <0.2                              6.0        153          300 0.20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
                                       a                                   a
naftaleen                       <0.02    <0.02                                                0.01           35           70   0.020
interventiefactor polycyclische
aromatische koolwaterstoffen    0.0002   0.0002                                                                           1

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                <0.2                      <0.2                              7.0        454          900      0.20
1,2-dichloorethaan                <0.2                      <0.2                              7.0        204          400      0.20
                                                       a                   a
1,1-dichlooretheen                <0.1                      <0.1                              0.01       5.0           10      0.10
cis-1,2-dichlooretheen            <0.1                 --   <0.1           --                                                  0.10
trans-1,2-dichlooretheen          <0.1                 --   <0.1           --
som (cis,trans) 1,2-
                                                       a                   a
dichloorethenen (0.7 factor)      0.14                      0.14                              0.01        10           20      0.14
                                                       a                   a
dichloormethaan                   <0.2                      <0.2                              0.01       500          1000     0.20
1,1-dichloorpropaan               <0.2                      <0.2                              0.80        40           80      0.20
1,2-dichloorpropaan               <0.2                      <0.2                              0.80        40           80      0.20
1,3-dichloorpropaan               <0.2                      <0.2                              0.80        40           80      0.20
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.42                      0.42                              0.80        40           80      0.42
                                                       a                   a
tetrachlooretheen                 <0.1                      <0.1                              0.01        20           40      0.10
                                                       a                   a
tetrachloormethaan                <0.1                      <0.1                              0.01       5.0           10      0.10
                                                       a                   a
1,1,1-trichloorethaan             <0.1                      <0.1                              0.01       150          300      0.10
                                                       a                   a
1,1,2-trichloorethaan             <0.1                      <0.1                              0.01        65          130      0.10
trichlooretheen                   <0.2                      <0.2                               24        262          500      0.20
chloroform                        <0.2                      <0.2                              6.0        203          400      0.20
                                                       a                   a
vinylchloride                     <0.2                      <0.2                              0.01       2.5          5.0      0.20
tribroommethaan                   <0.2                      <0.2                                                      630      0.20

MINERALE OLIE
fractie C10-C12                 <25                    --   <25            --
fractie C12-C22                 <25                    --   <25            --
fractie C22-C30                 <25                    --   <25            --
fractie C30-C40                 <25                    --   <25            --
totaal olie C10 - C40           <50                         <50                                 50       325          600          50
                                                                                                                             

Monstercode en monstertraject
1
        12864633-001 GRW1: PB5
2
        12864633-002 GRW2: PB16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*      het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**     het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
       interventiewaarde
***    het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--     geen toetsingswaarde voor opgesteld
-      niet geanalyseerd
#      Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
       gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
       dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
       worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b
       gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens
       zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).



</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>  Van Oort Bodemonderzoek BV




BIJLAGE 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 V. Oort Bodemonderzoek
 Dhr. M. van Oort
 Zoggelsestraat 15a
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 7
 5384 LL HEESCH




Uw projectnaam                                        : Heesch Nistelrodeseweg
Uw projectnummer                                      : NRW.391318
SYNLAB rapportnummer                                  : 12860657, versienummer: 1

Rotterdam, 06-09-2018


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
NRW.391318. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director


           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                      Blad 2 van 7
Dhr. M. van Oort                                                        Analyserapport

Projectnaam                     Heesch Nistelrodeseweg                                                                                                      Orderdatum      29-08-2018
Projectnummer                   NRW.391318                                                                                                                  Startdatum      30-08-2018
Rapportnummer                   12860657 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 06-09-2018

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MMB1: 1.1+2.1+3.1+4.1+5.1
002           Grond (AS3000)                    MMB2: 6.1+7.1+8.1+9.1+10.1+11.1+12.1
003           Grond (AS3000)                    MMB3: 13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1
004           Grond (AS3000)                    MMO4: 5.2+5.3+8.3+8.4+8.5+10.2+10.3
005           Grond (AS3000)                    MMO5: 13.2+13.3+13.4+15.2+15.4+16.2+16.3


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002                            003                            004              005



droge stof                            gew.-%            S                      96.5                           92.3                           94.3                           95.8                95.9
gewicht artefacten                    g                 S                       <1                             <1                             <1                             <1                  <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen                           geen                           geen                           geen                geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                        1.7                            3.7                            4.0                          <0.5                <0.5


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        <1                             1.8                            1.1                            1.8                <1


METALEN
barium                                mg/kgds           S                     <20                            <20                            <20                            <20                  <20
cadmium                               mg/kgds           S                     <0.2                           <0.2                           <0.2                           <0.2                 <0.2
kobalt                                mg/kgds           S                     <1.5                           <1.5                           <1.5                           <1.5                 <1.5
koper                                 mg/kgds           S                      7.5                             10                            9.6                             <5                   <5
kwik                                  mg/kgds           S                    <0.05                          <0.05                          <0.05                          <0.05                <0.05
lood                                  mg/kgds           S                       10                             15                             12                           <10                  <10
molybdeen                             mg/kgds           S                     <0.5                           <0.5                           <0.5                           <0.5                 <0.5
nikkel                                mg/kgds           S                       <3                             <3                             <3                             <3                   <3
zink                                  mg/kgds           S                     <20                            <20                            <20                            <20                  <20


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01                          <0.01                          <0.01                <0.01
fenantreen               mg/kgds S         0.06                                                              0.04                           0.03                          <0.01                <0.01
antraceen                mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01                          <0.01                          <0.01                <0.01
fluoranteen              mg/kgds S         0.16                                                              0.13                           0.08                          <0.01                <0.01
benzo(a)antraceen        mg/kgds S         0.06                                                              0.06                           0.04                          <0.01                <0.01
chryseen                 mg/kgds S         0.08                                                              0.06                           0.04                          <0.01                <0.01
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S         0.05                                                              0.05                           0.04                          <0.01                <0.01
benzo(a)pyreen           mg/kgds S         0.06                                                              0.06                           0.04                          <0.01                <0.01
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S         0.05                                                              0.05                           0.04                          <0.01                <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S         0.05                                                              0.05                           0.04                          <0.01                <0.01
                                                                                       1)                             1)                             1)                             1)                 1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S        0.584                                                             0.514                          0.364                           0.07                 0.07
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                 µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                 <1
PCB 52                 µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                 <1
PCB 101                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                 <1
PCB 118                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                 <1
PCB 138                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                 <1
PCB 153                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                 <1
PCB 180                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                 <1


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                      Blad 3 van 7
Dhr. M. van Oort                                                        Analyserapport

Projectnaam                     Heesch Nistelrodeseweg                                                                                                      Orderdatum      29-08-2018
Projectnummer                   NRW.391318                                                                                                                  Startdatum      30-08-2018
Rapportnummer                   12860657 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 06-09-2018

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MMB1: 1.1+2.1+3.1+4.1+5.1
002           Grond (AS3000)                    MMB2: 6.1+7.1+8.1+9.1+10.1+11.1+12.1
003           Grond (AS3000)                    MMB3: 13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1
004           Grond (AS3000)                    MMO4: 5.2+5.3+8.3+8.4+8.5+10.2+10.3
005           Grond (AS3000)                    MMO5: 13.2+13.3+13.4+15.2+15.4+16.2+16.3


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002                            003                            004             005

                                                                                       1)                             1)                             1)                             1)               1)
som PCB (7) (0.7 factor)              µg/kgds           S                        4.9                            4.9                            4.9                            4.9              4.9


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5                 5
fractie C12-C22                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5                13
fractie C22-C30                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5                 6
fractie C30-C40                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5                <5
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds           S                       <20                            <20                            <20                            <20                20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                    Blad 4 van 7
Dhr. M. van Oort                                                      Analyserapport

Projectnaam                   Heesch Nistelrodeseweg                                                                                                      Orderdatum      29-08-2018
Projectnummer                 NRW.391318                                                                                                                  Startdatum      30-08-2018
Rapportnummer                 12860657 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 06-09-2018



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                      Blad 5 van 7
Dhr. M. van Oort                                                        Analyserapport

Projectnaam                     Heesch Nistelrodeseweg                                                                                                      Orderdatum      29-08-2018
Projectnummer                   NRW.391318                                                                                                                  Startdatum      30-08-2018
Rapportnummer                   12860657 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 06-09-2018



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm


droge stof                                      Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                             15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
                                                                                                             (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                               Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                               Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                             AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                               Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                             6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
                                                                                                             conform NEN 6961)
cadmium                                         Grond (AS3000)                                               Idem
kobalt                                          Grond (AS3000)                                               Idem
koper                                           Grond (AS3000)                                               Idem
kwik                                            Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                             6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood                                            Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                             6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
                                                                                                             conform NEN 6961)
molybdeen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
nikkel                                          Grond (AS3000)                                               Idem
zink                                            Grond (AS3000)                                               Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-6
fenantreen                                      Grond (AS3000)                                               Idem
antraceen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
fluoranteen                                     Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)antraceen                               Grond (AS3000)                                               Idem
chryseen                                        Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(k)fluoranteen                             Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)pyreen                                  Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(ghi)peryleen                              Grond (AS3000)                                               Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Grond (AS3000)                                               Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Grond (AS3000)                                               Idem
factor)
PCB 28                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-8
PCB 52                                          Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 101                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 118                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 138                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 153                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 180                                         Grond (AS3000)                                               Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                        Grond (AS3000)                                               Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster       Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001           Y7133811                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
001           Y7133798                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201



                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                  Blad 6 van 7
Dhr. M. van Oort                                                    Analyserapport

Projectnaam                 Heesch Nistelrodeseweg                                                                                                      Orderdatum      29-08-2018
Projectnummer               NRW.391318                                                                                                                  Startdatum      30-08-2018
Rapportnummer               12860657 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 06-09-2018



Monster   Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001       Y7133822                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
001       Y7133812                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
001       Y7133803                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
002       Y7133804                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
002       Y7133818                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
002       Y7133814                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
002       Y7134024                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
002       Y7133833                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
002       Y7133808                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
002       Y7133806                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
003       Y7134194                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
003       Y7134001                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
003       Y7134022                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
003       Y7134017                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
003       Y7134018                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
003       Y7134010                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
003       Y7134007                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
004       Y7133823                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
004       Y7133809                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
004       Y7134028                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
004       Y7134014                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
004       Y7133807                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
004       Y7133834                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
004       Y7133819                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
005       Y7133810                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
005       Y7134026                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
005       Y7134021                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
005       Y7134004                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
005       Y7134175                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
005       Y7134005                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201
005       Y7134009                                          30-08-2018                        29-08-2018                         ALC201




                                                                                                                                                                    Paraaf :
          SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



          AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
          HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                    Blad 7 van 7
Dhr. M. van Oort                                                      Analyserapport

Projectnaam                   Heesch Nistelrodeseweg                                                                                                      Orderdatum      29-08-2018
Projectnummer                 NRW.391318                                                                                                                  Startdatum      30-08-2018
Rapportnummer                 12860657 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 06-09-2018


Monsternummer:                                                  005
Monster beschrijvingen                                          MMO5: 13.2+13.3+13.4+15.2+15.4+16.2+16.3



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                       C9-C14
kerosine en petroleum                         C10-C16
diesel en gasolie                             C10-C28
motorolie                                     C20-C36
stookolie                                     C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 V. Oort Bodemonderzoek
 Dhr. M. van Oort
 Zoggelsestraat 15a
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 6
 5384 LL HEESCH




Uw projectnaam                                        : Heesch Nistelrodeseweg
Uw projectnummer                                      : NRW.391318
SYNLAB rapportnummer                                  : 12864633, versienummer: 1

Rotterdam, 11-09-2018


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
NRW.391318. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director


           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                     Blad 2 van 6
Dhr. M. van Oort                                                       Analyserapport

Projectnaam                    Heesch Nistelrodeseweg                                                                                                      Orderdatum      05-09-2018
Projectnummer                  NRW.391318                                                                                                                  Startdatum      05-09-2018
Rapportnummer                  12864633 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 11-09-2018

Nummer       Monstersoort                      Monsterspecificatie


001          Grondwater                        GRW1: PB5
             (AS3000)
002          Grondwater                        GRW2: PB16
             (AS3000)


Analyse                              Eenheid           Q                         001                            002



METALEN
barium                               µg/l              S                     <15                              85
cadmium                              µg/l              S                    <0.20                           0.97
kobalt                               µg/l              S                       <2                             <2
koper                                µg/l              S                      5.0                            5.0
kwik                                 µg/l              S                    <0.05                          <0.05
lood                                 µg/l              S                      2.8                            2.8
molybdeen                            µg/l              S                       <2                             <2
nikkel                               µg/l              S                       <3                            3.9
zink                                 µg/l              S                       11                             55


VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                              µg/l              S                      <0.2                           <0.2
tolueen                              µg/l              S                      <0.2                           <0.2
ethylbenzeen                         µg/l              S                      <0.2                           <0.2
o-xyleen                             µg/l              S                      <0.1                           <0.1
p- en m-xyleen                       µg/l              S                      <0.2                           <0.2
                                                                                     1)                             1)
xylenen (0.7 factor)                 µg/l              S                      0.21                           0.21
styreen                              µg/l              S                      <0.2                           <0.2


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen              µg/l    S          <0.02                                                            <0.02


GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           µg/l S                                           <0.2                           <0.2
1,2-dichloorethaan           µg/l S                                           <0.2                           <0.2
1,1-dichlooretheen           µg/l S                                           <0.1                           <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       µg/l S                                           <0.1                           <0.1
trans-1,2-dichlooretheen     µg/l S                                           <0.1                           <0.1
                                                                                     1)                             1)
som (cis,trans) 1,2-         µg/l S                                           0.14                           0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan              µg/l S                                           <0.2                           <0.2
1,1-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2                           <0.2
1,2-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2                           <0.2
1,3-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2                           <0.2
                                                                                     1)                             1)
som dichloorpropanen (0.7    µg/l S                                           0.42                           0.42
factor)
tetrachlooretheen            µg/l S                                           <0.1                           <0.1
tetrachloormethaan           µg/l S                                           <0.1                           <0.1
1,1,1-trichloorethaan        µg/l S                                           <0.1                           <0.1
1,1,2-trichloorethaan        µg/l S                                           <0.1                           <0.1
trichlooretheen              µg/l S                                           <0.2                           <0.2
chloroform                   µg/l S                                           <0.2                           <0.2
vinylchloride                µg/l S                                           <0.2                           <0.2


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                       Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                      Blad 3 van 6
Dhr. M. van Oort                                                        Analyserapport

Projectnaam                     Heesch Nistelrodeseweg                                                                                                      Orderdatum      05-09-2018
Projectnummer                   NRW.391318                                                                                                                  Startdatum      05-09-2018
Rapportnummer                   12864633 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 11-09-2018

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grondwater                        GRW1: PB5
              (AS3000)
002           Grondwater                        GRW2: PB16
              (AS3000)


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002

tribroommethaan                       µg/l              S                      <0.2                           <0.2


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       µg/l                                      <25                            <25
fractie C12-C22                       µg/l                                      <25                            <25
fractie C22-C30                       µg/l                                      <25                            <25
fractie C30-C40                       µg/l                                      <25                            <25
totaal olie C10 - C40                 µg/l              S                       <50                            <50




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                    Blad 4 van 6
Dhr. M. van Oort                                                      Analyserapport

Projectnaam                   Heesch Nistelrodeseweg                                                                                                      Orderdatum      05-09-2018
Projectnummer                 NRW.391318                                                                                                                  Startdatum      05-09-2018
Rapportnummer                 12864633 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 11-09-2018



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                      Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                        Blad 5 van 6
Dhr. M. van Oort                                                          Analyserapport

Projectnaam                       Heesch Nistelrodeseweg                                                                                                      Orderdatum      05-09-2018
Projectnummer                     NRW.391318                                                                                                                  Startdatum      05-09-2018
Rapportnummer                     12864633 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 11-09-2018



Analyse                                           Monstersoort                                                  Relatie tot norm


barium                                            Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
                                                                                                               ISO 11885)
cadmium                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
kobalt                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
koper                                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
kwik                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
                                                                                                               ISO 11885)
molybdeen                                         Grondwater (AS3000)                                          Idem
nikkel                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
zink                                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
benzeen                                           Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3130-1
tolueen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
ethylbenzeen                                      Grondwater (AS3000)                                          Idem
o-xyleen                                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
p- en m-xyleen                                    Grondwater (AS3000)                                          Idem
xylenen (0.7 factor)                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
styreen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
naftaleen                                         Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichlooretheen                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
cis-1,2-dichlooretheen                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
trans-1,2-dichlooretheen                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
som (cis,trans) 1,2-                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,2-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,3-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachlooretheen                                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachloormethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,1-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,2-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
trichlooretheen                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
chloroform                                        Grondwater (AS3000)                                          Idem
vinylchloride                                     Grondwater (AS3000)                                          Idem
tribroommethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
totaal olie C10 - C40                             Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-5

Monster         Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001             G6552440                                          05-09-2018                        05-09-2018                         ALC236
001             G6552445                                          05-09-2018                        05-09-2018                         ALC236
001             B1779227                                          05-09-2018                        05-09-2018                         ALC204
002             G6552441                                          05-09-2018                        05-09-2018                         ALC236



                                                                                                                                                                          Paraaf :
                SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



                AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
                HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>V. Oort Bodemonderzoek                                                                                                                                  Blad 6 van 6
Dhr. M. van Oort                                                    Analyserapport

Projectnaam                 Heesch Nistelrodeseweg                                                                                                      Orderdatum      05-09-2018
Projectnummer               NRW.391318                                                                                                                  Startdatum      05-09-2018
Rapportnummer               12864633 - 1                                                                                                                Rapportagedatum 11-09-2018



Monster   Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


002       G6552451                                          05-09-2018                        05-09-2018                         ALC236
002       B1779233                                          05-09-2018                        05-09-2018                         ALC204




                                                                                                                                                                    Paraaf :
          SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028



          AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
          HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>  Van Oort Bodemonderzoek BV




BIJLAGE 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Analyserapport asbestonderzoek analysemonster

              
Nipa Milieutechniek B.V.
heer J. Van der Stroom
Landweerstraat-Zuid 109
5349 AK               OSS
                                                                                                                                                                                                    Origineel                       Pag. 1 van 1
Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 10166                                                                                                                       Versie:          001
Datum opdrachtverlening:    29-aug-18
Projectnr. opdrachtgever:   16977 Nistelrodenseweg 18-20 Heesch

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek:                          Bepaling van de asbestconcentratie conform:                                          AP04 & NEN5898

Locatie veldonderzoek:                   Nistelrodenseweg 18-20 Heesch
Datum veldonderzoek:                     28-aug-18
Monsterneming door:                      Opdrachtgever
                                         Indien de monsters niet door SGS Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt SGS Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid
                                         inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming
Uitvoerend veldwerker:                   Mathé Verhoeven
Soort materiaal:                         Grond
Massa veldvochtig monster:               12.507,1    gram

Locatie labonderzoek:                    Meerstraat 7 te Heeswijk
Datum labonderzoek:                      3-sep-18
Uitvoerend analist/rapporteur:           Alexander Lubbersen
Type zeving:                             Droog

Monstercode:                             MMS1
Monsternemingstraject (m-mv):
Resultaten                                                                                                                          Serpentijn asbest*                                                    Amfibool asbest*
    Zeeffractie            Massa          Onderzocht      Aantal         Gewicht            Hecht-          Aanwezigheid       concentratie        Concentratie     concentratie   Aanwezigheid      concentratie     Concentratie     concentratie
                         zeeffractie      percentage      asbest          asbest          gebonden           losse vezel          asbest         asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]  losse vezel        asbest       asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]
                           [gram]              [%]        deeltjes         [mg]         ja / nee / beide     bundels [#]         [mg/kgds]         ondergrens          bovengrens    bundels [#]      [mg/kgds]       ondergrens       bovengrens
          < 0,5 mm         6.454,1            0,34           0               0,0                                  5                 0,0                0,0                   0,0        n.a.             0,0              0,0              0,0
         0,5 - 1 mm        4.106,8            5,31           0               0,0                                 137                0,0                0,0                   0,2        n.a.             0,0              0,0              0,0
           1 - 2 mm         262,6            24,14           0               0,0                                  67                0,0                0,0                   0,3        n.a.             0,0              0,0              0,0
           2 - 4 mm         208,0            100,00          0               0,0                                  97                0,0                0,0                   0,3        n.a.             0,0              0,0              0,0
           4 - 8 mm         182,3            100,00          0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                   0,0        n.a.             0,0              0,0              0,0
         8 - 20 mm          211,5            100,00          0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                   0,0        n.a.             0,0              0,0              0,0
           > 20 mm           0,0             100,00          0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                   0,0        n.a.             0,0              0,0              0,0
Totaal                    11.425,3                           0                                                                     < 0,8               0,0                   0,8                         <0               0,0              0,0


Netto drooggewicht:                           11.521,0     gram
Percentage droge stof (Monster)                  92,12      %


n.a.: niet aantoonbaar                   # aantal bundels/vezels
* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest), Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.


Opmerkingen: Het volgende identificatierapport geeft de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:                                                             DOS-18-00023286-SL



Conclusies:           Concentratie asbest (mg/kgds)                                     Serpentijn asbest   Amfibool asbest   Totaal afgerond*   95% Betr.Interval
                                                                     hecht gebonden           0,0                0,0                0,0               0- 1
                                                                 niet hecht gebonden          0,0                0,0                0,0                  -
                                                                     Totaal afgerond*         0,0                0,0
                      * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
                      * De gewogen concentratie (serpentijn asbest vermeerderd met 10 maal amfibool asbest) is:                                                      < 0,8          [mg/kgds]
                                                                   95% betrouwbaarheidsinterval:        0 - 0,8                                                                     [mg/kgds]




Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de
vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat.
SGS is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de
handelsdocumenten. Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of toevoegingen aan dit document is exclusief
voorbehouden aan SGS. Elke niet door SGS toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, (elektronische) communicatie.
Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document te vernietigen.


Getekend te Heeswijk                                                  d.d.              3 september 2018                      De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.
SGS Search Laboratorium B.V.



Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium                       (Technisch Verantwoordelijk)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Analyserapport asbestonderzoek analysemonster

              
Nipa Milieutechniek B.V.
heer J. Van der Stroom
Landweerstraat-Zuid 109
5349 AK               OSS
                                                                                                                                                                                                    Origineel                       Pag. 1 van 1
Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 10166                                                                                                                       Versie:             001
Datum opdrachtverlening:    29-aug-18
Projectnr. opdrachtgever:   16977 Nistelrodenseweg 18-20 Heesch

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek:                          Bepaling van de asbestconcentratie conform:                                          AP04 & NEN5898

Locatie veldonderzoek:                   Nistelrodenseweg 18-20 Heesch
Datum veldonderzoek:                     28-aug-18
Monsterneming door:                      Opdrachtgever
                                         Indien de monsters niet door SGS Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt SGS Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid
                                         inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming
Uitvoerend veldwerker:                   Mathé Verhoeven
Soort materiaal:                         Grond
Massa veldvochtig monster:               10.670,5    gram

Locatie labonderzoek:                    Meerstraat 7 te Heeswijk
Datum labonderzoek:                      3-sep-18
Uitvoerend analist/rapporteur:           Alexander Lubbersen
Type zeving:                             Droog

Monstercode:                             MMS2
Monsternemingstraject (m-mv):
Resultaten                                                                                                                          Serpentijn asbest*                                                    Amfibool asbest*
    Zeeffractie            Massa          Onderzocht      Aantal         Gewicht            Hecht-          Aanwezigheid       concentratie        Concentratie     concentratie   Aanwezigheid      concentratie     Concentratie     concentratie
                         zeeffractie      percentage      asbest          asbest          gebonden           losse vezel          asbest         asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]  losse vezel        asbest       asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]
                           [gram]              [%]        deeltjes         [mg]         ja / nee / beide     bundels [#]         [mg/kgds]         ondergrens          bovengrens    bundels [#]      [mg/kgds]       ondergrens       bovengrens
          < 0,5 mm         6.015,1            0,38           0               0,0                                  4                 0,0                0,0                  0,0         n.a.             0,0              0,0              0,0
         0,5 - 1 mm        2.992,0            5,72           0               0,0                                  71                0,0                0,0                  0,5         n.a.             0,0              0,0              0,0
           1 - 2 mm         279,9            23,29           9             44,1               nee                n.a.               4,4                1,7                  10,2        n.a.             0,0              0,0              0,0
           2 - 4 mm         187,3            100,00         18            148,7               nee                n.a.               3,5                2,3                  5,0         n.a.             0,0              0,0              0,0
           4 - 8 mm         111,5            100,00          8            227,0               nee                n.a.               5,3                3,5                  7,0         n.a.             0,0              0,0              0,0
         8 - 20 mm          92,9             100,00          0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                  0,0         n.a.             0,0              0,0              0,0
           > 20 mm          0,0              100,00          0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                   0,0        n.a.             0,0              0,0              0,0
Totaal                    9.678,7                           35                                                                     13,0                7,5                  23,0                         <0               0,0              0,0


Netto drooggewicht:                            9.775,7     gram                         De aangeboden hoeveelheid monster voldoet niet aan de eis in de NEN5898
Percentage droge stof (Monster)                  91,61      %


n.a.: niet aantoonbaar                   # aantal bundels/vezels
* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest), Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.


Opmerkingen: Het volgende identificatierapport geeft de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:                                                             DOS-18-00023286-SL



Conclusies:           Concentratie asbest (mg/kgds)                                     Serpentijn asbest   Amfibool asbest   Totaal afgerond*   95% Betr.Interval
                                                                     hecht gebonden           0,0                0,0                0,0               0- 1
                                                                 niet hecht gebonden          13,1               0,0               13,0              8 - 22
                                                                     Totaal afgerond*         13,0               0,0
                      * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
                      * De gewogen concentratie (serpentijn asbest vermeerderd met 10 maal amfibool asbest) is:                                                      13,0           [mg/kgds]
                                                                   95% betrouwbaarheidsinterval:        7,5 - 23                                                                    [mg/kgds]




Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de
vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat.
SGS is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de
handelsdocumenten. Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of toevoegingen aan dit document is exclusief
voorbehouden aan SGS. Elke niet door SGS toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, (elektronische) communicatie.
Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document te vernietigen.


Getekend te Heeswijk                                                  d.d.              3 september 2018                      De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.
SGS Search Laboratorium B.V.



Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium                       (Technisch Verantwoordelijk)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Analyserapport asbestonderzoek analysemonster

              
Nipa Milieutechniek B.V.
heer J. Van der Stroom
Landweerstraat-Zuid 109
5349 AK               OSS
                                                                                                                                                                                                    Origineel                       Pag. 1 van 1
Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 10166                                                                                                                       Versie:           001
Datum opdrachtverlening:    29-aug-18
Projectnr. opdrachtgever:   16977 Nistelrodenseweg 18-20 Heesch

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek:                          Bepaling van de asbestconcentratie conform:                                          AP04 & NEN5898

Locatie veldonderzoek:                   Nistelrodenseweg 18-20 Heesch
Datum veldonderzoek:                     28-aug-18
Monsterneming door:                      Opdrachtgever
                                         Indien de monsters niet door SGS Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt SGS Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid
                                         inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming
Uitvoerend veldwerker:                   Mathé Verhoeven
Soort materiaal:                         Grond
Massa veldvochtig monster:               11.763,5    gram

Locatie labonderzoek:                    Meerstraat 7 te Heeswijk
Datum labonderzoek:                      3-sep-18
Uitvoerend analist/rapporteur:           Alexander Lubbersen
Type zeving:                             Droog

Monstercode:                             MMS3
Monsternemingstraject (m-mv):
Resultaten                                                                                                                          Serpentijn asbest*                                                    Amfibool asbest*
    Zeeffractie            Massa          Onderzocht      Aantal         Gewicht            Hecht-          Aanwezigheid       concentratie        Concentratie     concentratie   Aanwezigheid      concentratie     Concentratie     concentratie
                         zeeffractie      percentage      asbest          asbest          gebonden           losse vezel          asbest         asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]  losse vezel        asbest       asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]
                           [gram]              [%]        deeltjes         [mg]         ja / nee / beide     bundels [#]         [mg/kgds]         ondergrens         bovengrens    bundels [#]       [mg/kgds]       ondergrens       bovengrens
          < 0,5 mm         5.880,1            0,36           0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                0,0          n.a.              0,0              0,0              0,0
         0,5 - 1 mm        2.963,7            5,30           0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                0,3          n.a.              0,0              0,0              0,0
           1 - 2 mm         504,9            22,38           0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                0,3          n.a.              0,0              0,0              0,0
           2 - 4 mm         376,8            100,00          0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                0,4          n.a.              0,0              0,0              0,0
           4 - 8 mm         361,4            100,00          0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                0,0          n.a.              0,0              0,0              0,0
         8 - 20 mm          277,7            100,00          0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                0,0          n.a.              0,0              0,0              0,0
           > 20 mm           0,0             100,00          0               0,0                                 n.a.               0,0                0,0                0,0          n.a.              0,0              0,0              0,0
Totaal                    10.364,6                           0                                                                      <1                 0,0                1,0                            <0               0,0              0,0


Netto drooggewicht:                           10.470,3     gram
Percentage droge stof (Monster)                  89,01      %


n.a.: niet aantoonbaar                   # aantal bundels/vezels
* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest), Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.


Opmerkingen:



Conclusies:           Concentratie asbest (mg/kgds)                                     Serpentijn asbest   Amfibool asbest   Totaal afgerond*   95% Betr.Interval
                                                                     hecht gebonden           0,0                0,0                0,0               0- 1
                                                                 niet hecht gebonden          0,0                0,0                0,0                  -
                                                                     Totaal afgerond*         0,0                0,0
                      * De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
                      * De gewogen concentratie (serpentijn asbest vermeerderd met 10 maal amfibool asbest) is:                                                      <1            [mg/kgds]
                                                                   95% betrouwbaarheidsinterval:        0- 1                                                                       [mg/kgds]




Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de
vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat.
SGS is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de
handelsdocumenten. Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of toevoegingen aan dit document is exclusief
voorbehouden aan SGS. Elke niet door SGS toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, (elektronische) communicatie.
Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document te vernietigen.


Getekend te Heeswijk                                                  d.d.              3 september 2018                      De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.
SGS Search Laboratorium B.V.



Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium                       (Technisch Verantwoordelijk)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Uitleg rapportages algemeen
Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen
worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever.

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie
worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek.

Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door
SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt
aangemaakt.

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een
onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering
betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project geldende
kenmerk ingevoerd.


Belangrijke normering/toetsingskader                                                        Pagina
                                                                                            1 van 2
Boven- en ondergrens bij grond- en puinanalyse
Van iedere onderzochte zeeffractie wordt, na drogen tot constant gewicht, de massa
bepaald. De aanwezige asbestverdachte materialen worden vervolgens geïdentificeerd.
Bij de bepaling van de asbestconcentratie in een materiaal wordt een concentratierange
gerapporteerd (onder- en bovengrens), bijvoorbeeld: 30-60% CHR. De genoemde range
volgt uit een inschatting van de concentratie door de bevoegde analist. Hierbij worden de
bepalingen uit de NEN 5896 gevolgd. Het gemiddelde van deze range (in het genoemde
voorbeeld: 45%) wordt gebruikt om het totale asbestgehalte in de onderzochte grond te
bepalen. De laagste concentratie (in het genoemde voorbeeld: 30%) wordt gebruikt voor
het bepalen van de zogenoemde ‘ondergrens’ en de hoogste concentratie (in het
genoemde voorbeeld: 60%) voor het bepalen van de ‘bovengrens’. Behalve de
benadering van het asbestgehalte in een asbesthoudend materiaal, is het aantal
asbesthoudende deeltjes in de betreffende zeeffracties van invloed op de bepaling van
de boven- en ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval. Middels de Poisson-
statistiek wordt de kans dat asbestdeeltjes zijn over- of ondervertegenwoordigd in het
geanalyseerde deel van het monster gekwantificeerd. Hierbij wordt een 95%
betrouwbaarheidsinterval gehanteerd. Indien er in de onderzochte zeeffracties geen
asbest is aangetoond, wordt de bepalingsgrens berekend. Hiervoor worden omvang en
gewicht van een in de norm gedefinieerd asbestdeeltje gehanteerd.

Ter bepaling van de gewogen concentratie conform NEN5898 wordt aan amfibole
asbestsoorten een wegingsfactor 10 toegekend.
Ter bepaling van de gewogen concentratie conform CMA/2/II/C.2 of CMA/2/II/C.3 wordt
aan losgebonden asbesttoepassingen een wegingsfactor 10 toegekend.


Aanvullende uitleg analyseresultaat

Serpentijn
CHR = Chrysotiel (wit asbest)

Amfibool
ANT   = Anthofyliet (geel asbest)               CRO     = Crocidoliet (blauw asbest)
AMO = Amosiet (bruin asbest)                    TRE     = Tremoliet (grijs asbest)
ACT   = Actinoliet (groen asbest)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Analyseresultaat w/w%                                                                                                              Pagina
Met behulp van dit percentage wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid asbest                                              2 van 2

van die soort(en) in het materiaalmonsters. Conform de NEN 5896 is dit percentage een
inschatting van het gewicht aan asbestvezels ten opzichte van het gewicht van het totale
monster (w=weight=gewicht).

Hechtgebonden ja/nee
In het geval van asbest wordt aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels in het
materiaal zitten:
    x Hechtgebonden ‘ja’ betekent dat de vezels vast in het materiaal zitten
        (breukvlakken uitgezonderd).
    x Hechtgebonden ‘nee’ betekent dat de vezels los in het materiaal zitten en dat het
        risico hoog is dat er bij lichte beroering van het materiaal vezels vrijkomen.
    x Hechtgebonden ‘n.v.t’ betekent dat er geen uitspraak aangaande de
        gebondenheid nodig is.


Aanvullende uitleg analysetechnieken

Optische Microscopie
De identificatie middels optische microscopie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst
wordt bij een vergroting van ongeveer 50x onder een stereomicroscoop gezocht naar
vezels. Indien deze aangetroffen worden, wordt er met behulp van dispersievloeistof een
preparaat gemaakt. Dit preparaat wordt onder de polarisatiemicroscoop bij een vergroting
van 125x nader onderzocht. De vezels worden gekarakteriseerd op grond van
kenmerkende optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en
het gedrag in gepolariseerd licht.




Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief
bestemd voor onze opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons
als een inspanningsverplichting, van welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er onverhoopt fouten in
voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden
staat vermeld.

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search
Laboratorium B.V. SGS Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137.
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn
gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Nipa Milieutechniek B.V.
 Afd. AIG-certificaten
Landweerstraat-Zuid 109
5349 AK OSS                                                                     Rapportnummer: MO-Alexander Lubbersen-18-00022719-SL


Onderzoeksgegevens                                                                                                                                         Dossiernummer laboratorium
                                                                                                                                                                   DOS-18-00023286-SL
Type onderzoek                               Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN5896
Doel onderzoek                               Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de                              Projectnummer laboratorium
                                             concentratie asbest in asbestverdacht materiaal.                                                                      PSL-18-00001136-SL


Datum identificatie                          03-09-2018                                                                                                   Projectnummer opdrachtgever
Adres analyse                                Meerstraat 7 te Heeswijk                                                                                                           16977

Locatie bemonstering                         16977
Uitvoerend medewerker                        Opdrachtgever
Uitvoerend analist                           Alexander Lubbersen
Monster(s) genomen door                      Opdrachtgever
                                             Indien de monsters niet door SGS Search Laboratorium B.V. genomen zijn, draagt SGS Search
                                             Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede
                                             veiligheid tijdens monsterneming.
Aantal monsters                              2



Analyseresultaten
Bijzonderheden                               Geen

 Volgnr.    Monsternummer          Locatie                                        Omschrijving Materiaal                           Analyseresultaat      Hechtgebonden
         1 0479584                 MMS2                                           Restanten                                       15 - 30 w/w % CHR                  Nee
         2 0479583                 MMS1, MMS2                                     Losse bundels                                     > 60 w/w % CHR                   Nee




Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van SGS Search
Laboratorium B.V. worden opgevraagd.
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van SGS Search Laboratorium B.V.

De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.


SGS Search Laboratorium B.V.              Opgesteld door:                    Technisch verantwoordelijk:
d.d. 03-09-2018                           Alexander Lubbersen                Ir. Eric J.H.B. Markes
                                                                             Hoofd Laboratorium


                                                                                                                                                                   Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Rapport MO
Rapportage asbestidentificatie met behulp van optische microscopie NEN 5896

Uitleg rapportages algemeen
Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen
worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever.

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie
worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek.

Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door
SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt
aangemaakt.

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een
onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering
betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project geldende
kenmerk ingevoerd.

Aanvullende uitleg analyseresultaat

Serpentijn
CHR = Chrysotiel (wit asbest)

Amfibool
ANT   = Anthofyliet (geel asbest)               CRO     = Crocidoliet (blauw asbest)
AMO = Amosiet (bruin asbest)                    TRE     = Tremoliet (grijs asbest)
ACT   = Actinoliet (groen asbest)

Analyseresultaat w/w%
Met behulp van dit percentage wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid asbest
van die soort(en) in het materiaalmonsters. Conform de NEN 5896 is dit percentage een
inschatting van het gewicht aan asbestvezels ten opzichte van het gewicht van het totale
monster (w=weight=gewicht).

Analyseresultaat <0,1%
Conform de NEN 5896 betekent de waarde <0,1% dat in het monster geen asbestvezels
zijn aangetroffen.

Hechtgebonden ja/nee
In het geval van asbest wordt aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels in het
materiaal zitten:
    x Hechtgebonden ‘ja’ betekent dat de vezels vast in het materiaal zitten
        (breukvlakken uitgezonderd).
    x Hechtgebonden ‘nee’ betekent dat de vezels los in het materiaal zitten en dat het
        risico hoog is dat er bij lichte beroering van het materiaal vezels vrijkomen.
    x Hechtgebonden ‘n.v.t’ betekent dat er geen uitspraak aangaande de
        gebondenheid nodig is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Aanvullende uitleg analysetechniek

Optische Microscopie
De identificatie middels optische microscopie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst
wordt bij een vergroting van ongeveer 50x onder een stereomicroscoop gezocht naar
vezels. Indien deze aangetroffen worden, wordt er met behulp van dispersievloeistof een
preparaat gemaakt. Dit preparaat wordt onder de polarisatiemicroscoop bij een vergroting
van 125x nader onderzocht. De vezels worden gekarakteriseerd op grond van
kenmerkende optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en
het gedrag in gepolariseerd licht.


Algemene disclaimer
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten
uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt
gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en
bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document
enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de
grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel
aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een
handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en
verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten.
Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na
schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of
toevoegingen aan dit document is exclusief voorbehouden aan SGS. Elke niet door SGS
toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van
dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade,
welke dan ook, als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door,
(elektronische) communicatie.
Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport
ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document
te vernietigen.




Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief bestemd voor onze
opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van
welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere
aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden staat vermeld.

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Laboratorium B.V. SGS
Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en
werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>