<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI
ABDIJSTRAAT 31 HEESWIJK-DINTHER
APPARTEMENTEN




                                  1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01




Titel document:           Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther
Referentie:               20200540.v01
Datum:                    28 april 2020
Opdrachtgever:            Met Elkaar




Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther                             2
Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSPGAVE

1.     INLEIDING ....................................................................................................................................... 4

1.1.      Algemeen..................................................................................................................................... 4
1.2.      Ligging van het plangebied en omgeving .................................................................................... 4


2.     WETTELIJK KADER ...................................................................................................................... 6

2.1.      Geluidzones ................................................................................................................................. 6
2.2.      Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting .................................................. 6
2.3.      Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder ............................................................................. 7
2.4.      Gegevensbronnen ....................................................................................................................... 7
2.5.      Rekenmethode en gegevensbronnen ......................................................................................... 7


3.     REKENRESULTATEN .................................................................................................................. 10

3.1.    Algemeen................................................................................................................................... 10
3.2.    Gecumuleerde geluidbelastingen .............................................................................................. 10
   3.2.1.   Bouwbesluit ....................................................................................................................... 12
   3.2.2.   Woon- en leefklimaat ......................................................................................................... 12


4.     CONCLUSIE.................................................................................................................................. 13

BIJLAGE           I.     GEGEVENS ............................................................................................................... 14
BIJLAGE           II.    AFBEELDINGEN REKENMODEL............................................................................ 15
BIJLAGE           III.   INVOERGEGEVENS REKENMODEL ...................................................................... 16
BIJLAGE           IV.    REKENRESULTATEN .............................................................................................. 17




Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther                                                                                                  3
Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.            INLEIDING

1.1. Algemeen
Initiatiefnemer heeft het voornemen om ter plaatse van het perceel aan de Abdijstraat 31
(tussen 29 en 33) een gebouw met appartementen te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het
bestemmingsplan noodzakelijk. Onderdeel daarvan is een onderzoek wegverkeerslawaai.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving
De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.




Afbeelding 1. Locatie plangebied


Een tekening van de beoogde situatie is opgenomen in bijlage I.




Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther                                4
Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeer op de gewenste
woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek
toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de
conclusies opgenomen.




Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther                                 5
Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.                WETTELIJK KADER

2.1.              Geluidzones
Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het
bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren woningen. De omvang van de geluidzone
van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van
het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.


Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh.
                                                                             GELUIDZONE*
Aantal rijstroken
                                                      stedelijk gebied                        buitenstedelijk gebied
1 of 2                                                    200 meter                                  250 meter
3 of 4                                                    350 meter                                  400 meter
5 of meer                                                 350 meter                                  600 meter
* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van
een weg.


Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is
gelegen binnen een woonerf. Het plangebied ligt niet binnen de geluidszone van een
gezoneerde weg. De omliggende wegen worden wel betrokken bij het bepalen van de
cumulatieve geluidbelasting.

2.2.              Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting
staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde
bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden
voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83
Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh.

Ligging object       Situatie*                                                                                Waarde

                     voorkeursgrenswaarde                                                                      48 dB
Stedelijk gebied     nieuwe woning                                                                             63 dB
                     vervangende nieuwbouw                                                                     68 dB
                     Voorkeursgrenswaarde                                                                      48 dB
                     nieuwe woning                                                                             53 dB
Buitenstedelijk
                     agrarische bedrijfswoning                                                                 58 dB
gebied
                     vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom                                                 58 dB
                     vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg                              63 dB
* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.


Omdat het plangebied niet binnen de geluidzone van een weg ligt, zijn geen hogere waarden
nodig.


Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther                                                                     6
Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.3.         Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder
Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden
worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt
hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer
en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en
meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:
    - Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
    - Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
            o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
            o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
            o overige situaties: aftrek 2 dB.

2.4.         Gegevensbronnen
De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen
uit het regionaal verkeersmodel voor het prognosejaar 2030.

Voor de Teerlingstraat zijn geen gegevens bekend. Er is uitgegaan van de verkeersgeneratie
behorende bij 20 woningen, berekend met de kencijfers parkeren en verkeersgeneratie in de
ASVV 2012 van het kennisplatform CROW, zie bijlage I. Voor de verdelingen is aangesloten
bij de soortgelijke weg met dezelfde functie (in dit geval de Veldweg).

2.5.         Rekenmethode en gegevensbronnen
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (versie 5.21,
module RMW 2012).

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch half absorberende bodem met
bodemfactor 0,5, met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten,
wateroppervlakken etc.), welke akoestisch reflecterend zijn gemodelleerd met bodemfactor
0. Ook het eigen terrein (met parkeerplaatsen) is gemodelleerd als akoestisch reflecterend
met bodemfactor 0.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes
kunnen bevinden. Voor verblijfruimtes op de begane grond, 1e etage en 2e etage is
uitgegaan van een rekenhoogte van respectievelijk 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter boven
het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit
topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de
beschikbare bronnen via internet.

Op afbeeldingen 2, 3, 4 en 5 zijn 3D-weergaven van het rekenmodel opgenomen.




Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther                                  7
Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Afbeelding 2. Rekenmodel, 3D-weergave




Afbeelding 3. Rekenmodel, 3D-weergave




Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther   8
Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Afbeelding 4. Rekenmodel, 3D-weergave




Afbeelding 5. Rekenmodel, 3D-weergave


In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten,
verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.




Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther                             9
Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.           REKENRESULTATEN

3.1.         Algemeen
Omdat het plangebied niet is gelegen binnen de geluidzone van wegen is alleen de
cumulatieve geluidbelasting door de relevante wegen in de omgeving berekend.

De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend
geluidsniveau).

3.2.         Gecumuleerde geluidbelastingen
Voor het verkrijgen van een bouwvergunning (bij woonbestemmingen) is het noodzakelijk dat
wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels. Conform het
Bouwbesluit 2012 (artikel 3, lid 1) moet bij een woonfunctie de karakteristieke geluidwering
(GA;k) van de uitwendige scheidingsconstructie, die de scheiding vormt tussen een
verblijfsgebied en de buitenlucht tenminste gelijk zijn aan het verschil tussen de
geluidbelasting op dat geveldeel en 33 dB, met een minimumeis van 20 dB.

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit 2012 (formeel)
uitgegaan van de verleende hogere waarde zonder de aftrek conform artikel 110g van de
Wet geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 (zie
paragraaf 2.3). Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat
(binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in
een 30 km/uur zone. De cumulatieve geluidbelasting wordt berekend zonder de aftrek
conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder
2012, artikel 3.4 (zie paragraaf 2.3).

Op afbeelding 6 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een
compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther                                    10
Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter.


Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:
   - wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels, zie
       paragraaf 3.2.1.
   - sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat, zie paragraaf 3.2.2




Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther                        11
Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3.2.1.        Bouwbesluit
Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit 2012 (formeel)
uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon-
en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting,
inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en
meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. De karakteristieke geluidwering
Ga;k van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde
van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing
De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 63 dB ter plaatse van de gevels die
grenzen aan de Abdijstraat. De vereiste karakteristieke geluidwering Ga;k bedraagt dan
maximaal 63 - 33 = 30 dB. Bij de overige gevels is de vereiste karakteristieke geluidwering
Ga;k lager (op gelijke wijze te bepalen).

3.2.2.        Woon- en leefklimaat
Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de
geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 6 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting
bedraagt ten hoogste 63 dB ter plaatse van de gevels die grenzen aan de Abdijstraat.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woningen
wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij
verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in Lden) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden
                Gecumuleerd Lden                                       Classificering milieukwaliteit
                     ≤ 45                                                        Zeer goed
                    46 – 50                                                        Goed
                    51 – 55                                                       Redelijk
                    56 – 60                                                        Matig
                    61 – 65                                                        Slecht
                     > 65                                                       Zeer slecht

De hoogst berekende cumulatieve geluidbelasting in Lden bedraagt 63 dB. De geluidniveaus
ter plaatse van de woningen variëren van 36 tot 63 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over
het algemeen gekwalificeerd als ‘zeer goed’ tot ‘slecht.

Bij een voldoende geluidwering van de gevels kan gesteld worden dat de cumulatieve
geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de
weg staat.




Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther                                             12
Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.           CONCLUSIE
In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de gewenste
woningen aan de Abdijstraat 31 (tussen 29 en 33) te Heeswijk-Dinther berekend.

Hogere waarde
Omdat het plangebied niet is gelegen binnen de geluidzone van wegen zijn geen hogere
waarden nodig.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai)
De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 63 dB ter plaatse van de gevels die
grenzen aan de Abdijstraat. De vereiste karakteristieke geluidwering Ga;k bedraagt dan
maximaal 63 - 33 = 30 dB. Bij de overige gevels is de vereiste karakteristieke geluidwering
Ga;k lager (op gelijke wijze te bepalen).

Woon- en leefklimaat
De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als ‘zeer goed’ tot ‘slecht. Op basis van de toelichting
in paragraaf 3.6.1 en 3.6.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting
(wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.




Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther                                         13
Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>BIJLAGE        I.       GEGEVENS




Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther   14
Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>       3026
3024




              ARCHITECTUUR
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>             Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren Teerlingstraat
voorziening: wonen
             koop tussen/hoek


Functieprofiel
grootte        20 woningen
gemeente       Bernheze
ligging        rest bebouwde kom



Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden
autogebruik klanten/bezoekers                   n.v.t. %
autobezetting klanten/bezoekers                 n.v.t. pers/auto
autogebruik werknemers                          n.v.t. %
autobezetting werknemers                        n.v.t. pers/auto
% bezoekers maatgevende maand                       8%
% bezoekers maatgevende openingsdag                15 %
% bezoekers maatgevend uur                      n.v.t. %
verblijftijd bezoekers                          n.v.t. min



Resultaat - Verkeersgeneratie
                                                                   1
gemiddelde weekdag                               147 mvt/etmaal +/- 5%
                                                                   2
gemiddelde openingsdag                           147 mvt/etmaal +/- 5%
                                                                   3
maatgevende openingsdag (gemiddelde maand)       155 mvt/etmaal +/- 5% (gemiddelde werkdag)
                                                                   4
maatgevende openingsdag (maatgevende maand) 155 mvt/etmaal +/- 5% (gemiddelde werkdag / gemiddeld)



Resultaat - Parkeren
obv mobiliteitsprofiel, minimaal                  31 parkeerplaatsen
obv mobiliteitsprofiel, maximaal                  47 parkeerplaatsen




28-04-2020                            (c) 2013 Stichting CROW                                 blz 1 / 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>             Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren
Toelichting
1 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen maandag tot en met zondag. De weekdag(etmaal)
  of gemiddelde weekdag is (dus) een dag die overeenkomt met het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zondag. Deze
  definitie wijkt in de verkeerskunde af van de gangbare definitie, die ‘gewone dag van de week, geen zondag’ luidt. Als bij de
  uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend
  zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.
2 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen dat de voorziening in gangbare situaties geopend
  is. Voor detailhandelfuncties gaat het meestal om het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zaterdag. Voor
  voorzieningen zoals apotheken of huisartsen en dergelijke (en de `gangbare werkfuncties`) gaat het meestal om het gemiddelde
  van de dagen maandag tot en met vrijdag. Voor woonfuncties is de gemiddelde openingsdag gelijk aan de gemiddelde
  weekdag. Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie
  geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.
3 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week (voor een gemiddelde
  maand). Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
  gemiddelde werkdag. Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en
  locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.
4 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week voor een maatgevende
  maand. Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
  gemiddelde werkdag. Als voor de maatgevende maand `gemiddeld` staat vermeld betekent dit dat er geen maatgevende
  maand bekend is of de gemiddelde maand en maatgevende maand nagenoeg overeenkomen. Als bij de uitkomstem `n.v.t.`
  staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de
  combinatie niet of nauwelijks voorkomt.


Achtergrond
De kengetallen in de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ en in deze rekentool zijn een hulpmiddel om
verkeers- en vervoeraspecten op een eenvoudige wijze inzichtelijk te maken in een proces van ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens
kunnen deze tijdig in het ruimtelijke ordeningsproces geïntegreerd worden.

Hoewel de kengetallen afkomstig zijn uit praktijksituaties, uit literatuur afkomstige gegevens en/of onderbouwde bewerkingen hiervan
(het principe van ‘best practice’) blijft het een instrument/hulpmiddel in ontwikkeling. Er kan en mag van de aangegeven waarden
en/of uitkomsten worden afgeweken. Zo dient een gebruiker bijvoorbeeld altijd zelf na te gaan of er geen meer recente studies,
gegevens of bronnen te verkrijgen zijn die het afwijken van de kengetallen noodzakelijk maken. Ook bekende invloeden van lokale
omstandigheden kunnen dat noodzakelijk maken. Aan de andere kant wordt aangeraden alleen af te wijken als hiervoor een
(gedegen) onderbouwing aanwezig is.

Berekeningen worden gemaakt aan de hand van de kengetallen uit de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’. Door het bieden van keuzes voor enige aanvullende mogelijkheden in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld het
corrigeren voor een ligging in een gemeente met een bepaalde stedelijkheidsgraad of het variëren met de mate van autogebruik van
klanten/bezoekers of van werknemers van een voorziening) kunnen afwijkende uitkomsten ontstaan. Ook door het rekenen met
wel/niet afgerond achterliggend datamateriaal kunnen geringe afwijkingen optreden ten opzichte van CROW-publicatie 317.




disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van de rekentool
            verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
            niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
            bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
            u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
            Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
            rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.


28-04-2020                                          (c) 2013 Stichting CROW                                                   blz 2 / 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>BIJLAGE       II.       AFBEELDINGEN REKENMODEL




Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther   15
Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>BIJLAGE       III.       INVOERGEGEVENS REKENMODEL




 Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther   16
 Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Modeleigenschappen                                                                             De Roever Omgevingsadvies

Rapport:   Lijst van model eigenschappen
Model:     v01

Model eigenschap
Omschrijving                               v01
Verantwoordelijke                          r.keetels
Rekenmethode                               #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

Aangemaakt door                            r.keetels op 28-4-2020
Laatst ingezien door                       r.keetels op 28-4-2020
Model aangemaakt met                       Geomilieu V5.21

Dagperiode                                 07:00 - 19:00
Avondperiode                               19:00 - 23:00
Nachtperiode                               23:00 - 07:00
Samengestelde periode                      Lden
Waarde                                     Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte                   0
Rekenhoogte contouren                      4
Detailniveau toetspunt resultaten          Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids              Groepsresultaten
Zoekafstand [m]                            --
Max. reflectie afstand tot bron [m]        --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]   --
Standaard bodemfactor                      0.50
Zichthoek [grd]                            2
Maximale reflectiediepte                   1
Reflectie in woonwijkschermen              Ja
Geometrische uitbreiding                   Volledige 3D analyse
Luchtdemping                               Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]                       0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie                  Conform standaard
Waarde voor C0                             3.50




Geomilieu V5.21                                                                                       28-4-2020 17:24:55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Invoergegevens                                                                                                                                                De Roever Omgevingsadvies

Model:     v01
           Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther - Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.          Groep         ISO_H     ISO M.   Hdef.           Type     Cpl   Cpl_W   Hbron   Helling   Wegdek   V(LV(D))   V(LV(A))   V(LV(N))   V(MV(D))   V(MV(A))
ABD      Abdijstraat      woonfunctie    0.00       0.00   Relatief   Verdeling   False     1.5    0.75         0   W9a            30         30         30         30         30
VLD      Veldstraat       woonfunctie    0.00       0.00   Relatief   Verdeling   False     1.5    0.75         0   W9a            30         30         30         30         30
ZLS      Zijlstraat       woonfunctie    0.00       0.00   Relatief   Verdeling   False     1.5    0.75         0   W9a            30         30         30         30         30
TRL      Teerlingstraat   woonfunctie    0.00       0.00   Relatief   Verdeling   False     1.5    0.75         0   W9a            30         30         30         30         30




Geomilieu V5.21                                                                                                                                                      28-4-2020 17:27:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Invoergegevens                                                                                                                                                      De Roever Omgevingsadvies

Model:     v01
           Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther - Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     V(MV(N))   V(ZV(D))   V(ZV(A))   V(ZV(N))   Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %MV(D)   %MV(A)   %MV(N)   %ZV(D)   %ZV(A)   %ZV(N)
ABD            30         30         30         30         4113.75      6.89      2.94      0.70    89.95    88.65    89.38     5.33     5.29     4.30     4.72     6.06     6.32
VLD            30         30         30         30          694.75      7.10      2.70      0.50    98.84    98.90    98.45     0.89     0.78     1.01     0.27     0.32     0.54
ZLS            30         30         30         30         1981.40      7.10      2.69      0.51    95.64    95.87    94.30     3.45     3.04     3.86     0.92     1.09     1.84
TRL            30         30         30         30          200.00      7.10      2.70      0.50    98.84    98.90    98.45     0.89     0.78     1.01     0.27     0.32     0.54




Geomilieu V5.21                                                                                                                                                              28-4-2020 17:27:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Invoergegevens                                                                                                                                       De Roever Omgevingsadvies

Model:      v01
            Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther - Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.                  X              Y   Maaiveld   Hdef.      Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D   Hoogte E   Hoogte F   Gevel
TP01     Toetspunt   1    160649.05      407215.14       0.00   Relatief       1.50       4.50       7.50         --         --         --      Ja
TP02     Toetspunt   2    160649.95      407220.12       0.00   Relatief       1.50       4.50       7.50         --         --         --      Ja
TP03     Toetspunt   3    160646.88      407225.54       0.00   Relatief       1.50       4.50       7.50         --         --         --      Ja
TP04     Toetspunt   4    160635.95      407227.53       0.00   Relatief       1.50       4.50       7.50         --         --         --      Ja
TP05     Toetspunt   5    160630.26      407224.67       0.00   Relatief       1.50       4.50       7.50         --         --         --      Ja

TP06     Toetspunt 6      160629.31      407219.44       0.00   Relatief       1.50       4.50       7.50        --         --         --      Ja
TP07     Toetspunt 7      160633.53      407214.25       0.00   Relatief       1.50       4.50       7.50        --         --         --      Ja
TP08     Toetspunt 8      160644.45      407212.27       0.00   Relatief       1.50       4.50       7.50        --         --         --      Ja




Geomilieu V5.21                                                                                                                                             28-4-2020 17:27:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Invoergegevens                                                                       De Roever Omgevingsadvies

Model:     v01
           Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther - Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.                                          Bf
TER01    Terrein appartementengebouw                    0.00
         inrit/open verharding                          0.00
         inrit/open verharding                          0.00
         inrit/open verharding                          0.00
         inrit/open verharding                          0.00

         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00

         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00

         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00

         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding                        0.00
         inrit/open   verharding/betonstraatstenen      0.00

         inrit/open verharding/betonstraatstenen        0.00
         inrit/open verharding/betonstraatstenen        0.00
         inrit/open verharding/beton element            0.00
         voetpad/open verharding                        0.00
         voetpad/open verharding                        0.00

         voetpad/open   verharding                      0.00
         voetpad/open   verharding                      0.00
         voetpad/open   verharding                      0.00
         voetpad/open   verharding                      0.00
         voetpad/open   verharding                      0.00

         voetpad/open   verharding                      0.00
         voetpad/open   verharding                      0.00
         voetpad/open   verharding                      0.00
         voetpad/open   verharding                      0.00
         voetpad/open   verharding                      0.00



Geomilieu V5.21                                                                             28-4-2020 17:27:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Invoergegevens                                                                       De Roever Omgevingsadvies

Model:     v01
           Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther - Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.                                                 Bf
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00

         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00

         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00

         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00

         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00
         voetpad/open   verharding                             0.00

         voetpad/open verharding/tegels                        0.00
         voetpad/open verharding/tegels                        0.00
         voetpad/open verharding/tegels                        0.00
         voetpad/open verharding/tegels                        0.00
         rijbaan lokale weg/open verharding/verkeersdr         0.00

         rijbaan   lokale   weg/open   verharding/verkeersdr   0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding/verkeersdr   0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding/verkeersdr   0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding/verkeersdr   0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding/verkeersdr   0.00

         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00



Geomilieu V5.21                                                                             28-4-2020 17:27:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Invoergegevens                                                                       De Roever Omgevingsadvies

Model:     v01
           Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther - Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.                                                 Bf
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00

         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00

         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00

         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00

         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding              0.00

         rijbaan   lokale   weg/open   verharding/betonstraa   0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding/betonstraa   0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding/betonstraa   0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding/betonstraa   0.00
         rijbaan   lokale   weg/open   verharding/betonstraa   0.00

         rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa         0.00
         rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa         0.00
         parkeervlak/open verharding                           0.00
         parkeervlak/open verharding                           0.00
         parkeervlak/open verharding                           0.00

         parkeervlak/open     verharding                       0.00
         parkeervlak/open     verharding                       0.00
         parkeervlak/open     verharding                       0.00
         parkeervlak/open     verharding                       0.00
         parkeervlak/open     verharding                       0.00



Geomilieu V5.21                                                                             28-4-2020 17:27:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Invoergegevens                                                                       De Roever Omgevingsadvies

Model:     v01
           Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther - Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther
Groep:     (hoofdgroep)
           Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam     Omschr.                                           Bf
         parkeervlak/open   verharding                   0.00
         parkeervlak/open   verharding                   0.00
         parkeervlak/open   verharding                   0.00
         parkeervlak/open   verharding                   0.00
         parkeervlak/open   verharding                   0.00

         parkeervlak/open   verharding                   0.00
         parkeervlak/open   verharding                   0.00
         parkeervlak/open   verharding                   0.00
         parkeervlak/open   verharding                   0.00
         parkeervlak/open   verharding                   0.00

         parkeervlak/open   verharding                   0.00
         parkeervlak/open   verharding                   0.00
         parkeervlak/open   verharding                   0.00
         parkeervlak/open   verharding                   0.00
         parkeervlak/open   verharding                   0.00

         parkeervlak/open verharding                     0.00
         parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen   0.00
         parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen   0.00
         fietspad/open verharding                        0.00
         fietspad/open verharding                        0.00

         voetgangersgebied/open verharding               0.00
         voetgangersgebied/open verharding               0.00




Geomilieu V5.21                                                                             28-4-2020 17:27:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Invoergegevens                                                                                                                    De Roever Omgevingsadvies

Model:   v01
         Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther - Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam        Omschr.                                                  X-1            Y-1   Hoogte   Maaiveld   Hdef.          Cp    Refl. 63   Refl. 8k
            geen verblijfsfunctie                              160688.70      407372.24     3.03       0.00   Relatief   0   dB        0.80       0.80
            geen verblijfsfunctie                              160700.85      407385.86     1.95       0.00   Relatief   0   dB        0.80       0.80
            geen verblijfsfunctie                              160717.64      407399.02     2.49       0.00   Relatief   0   dB        0.80       0.80
            geen verblijfsfunctie                              160748.77      407339.76     7.34       0.00   Relatief   0   dB        0.80       0.80
            geen verblijfsfunctie                              160618.55      407210.15     3.84       0.00   Relatief   0   dB        0.80       0.80

            geen   verblijfsfunctie                            160683.95      407153.86     3.38       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            geen   verblijfsfunctie                            160597.49      407131.49     2.89       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            geen   verblijfsfunctie                            160621.04      407142.78     2.74       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            geen   verblijfsfunctie                            160597.49      407131.49     3.17       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            geen   verblijfsfunctie                            160773.92      407290.55     2.86       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80

            geen   verblijfsfunctie                            160607.97      407238.23     0.98       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            geen   verblijfsfunctie                            160606.12      407238.53     4.44       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            geen   verblijfsfunctie                            160634.07      407309.47     2.89       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            geen   verblijfsfunctie                            160632.14      407303.38     2.68       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            geen   verblijfsfunctie                            160627.95      407298.04     2.79       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80

            geen   verblijfsfunctie                            160628.75      407291.97     3.02       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            geen   verblijfsfunctie                            160625.92      407290.38     2.97       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            geen   verblijfsfunctie                            160587.66      407202.18    12.02       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            geen   verblijfsfunctie                            160635.64      407288.07     3.32       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            geen   verblijfsfunctie                            160642.76      407321.64     0.70       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80

            geen verblijfsfunctie                              160640.76      407315.91     3.05       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            geen verblijfsfunctie                              160584.66      407309.81     3.49       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            woonfunctie                                        160736.44      407104.64     6.35       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            woonfunctie                                        160690.19      407370.92     5.64       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            woonfunctie                                        160690.19      407370.92     5.64       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80

            woonfunctie                                        160728.64      407385.24     4.60       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            woonfunctie                                        160655.92      407348.41     4.39       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            woonfunctie                                        160688.10      407325.33     9.64       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            woonfunctie                                        160657.77      407255.76     5.16       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
ABD35       Abdijstraat 35                                     160645.79      407240.28     3.00       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80

ABD33       Abdijstraat 33                                     160645.79      407240.28     3.00       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            woonfunctie                                        160638.79      407177.59     6.44       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            woonfunctie                                        160638.79      407177.59     4.01       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            woonfunctie                                        160651.89      407204.63     6.00       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            woonfunctie                                        160603.50      407194.66     7.52       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80

            woonfunctie                                        160603.50      407194.66     7.78       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            woonfunctie                                        160767.36      407241.04     7.31       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            woonfunctie                                        160630.32      407146.69     6.34       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            woonfunctie                                        160630.91      407151.82     6.52       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80
            woonfunctie                                        160630.32      407146.69     4.45       0.00   Relatief   0   dB        0.80      0.80



Geomilieu V5.21                                                                                                                          28-4-2020 17:27:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Invoergegevens                                                                                                                                           De Roever Omgevingsadvies

Model:    v01
          Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther - Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         Omschr.                                                  X-1            Y-1   Hoogte   Maaiveld   Hdef.                                Cp    Refl. 63   Refl. 8k
             woonfunctie                                        160625.87      407123.29     6.59       0.00   Relatief                         0   dB        0.80       0.80
             woonfunctie                                        160620.52      407121.38     5.78       0.00   Relatief                         0   dB        0.80       0.80
             woonfunctie                                        160619.45      407156.57     4.88       0.00   Relatief                         0   dB        0.80       0.80
             woonfunctie                                        160660.81      407131.45     6.92       0.00   Relatief                         0   dB        0.80       0.80
             woonfunctie                                        160670.78      407126.65     6.65       0.00   Relatief                         0   dB        0.80       0.80

             woonfunctie                                        160689.06      407122.59     3.25       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160694.11      407113.44     4.63       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160711.13      407108.31     5.42       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160743.77      407100.71     6.67       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160621.60      407325.81     8.18       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80

             woonfunctie                                        160632.31      407322.13     8.06       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160630.46      407316.73     8.15       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160628.60      407311.33     8.82       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160625.48      407305.39     8.66       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160623.62      407299.98     8.36       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80

             woonfunctie                                        160595.56      407280.22     8.40       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160582.78      407271.25     7.85       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160590.20      407280.98     8.34       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160595.56      407280.22     8.11       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160603.20      407270.56     7.69       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80

             woonfunctie                                        160615.87      407271.04     7.22       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160608.00      407331.72     7.23       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160591.31      407323.67     7.12       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160584.47      407309.88     6.38       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160647.59      407316.44     8.23       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80

             woonfunctie                                        160683.39      407378.94     5.43       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160622.04      407294.45     7.23       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             woonfunctie                                        160595.97      407343.68     7.56       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
APP01-bg1e   Appartementengebouw begane grond en 1e etage       160631.03      407228.32     6.00       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
APP01-2e     Appartementengebouw 2e etage                       160630.39      407216.45     3.50       6.00   Relatief aan onderliggend item   2   dB        0.20      0.20

ABD29bg      Abdijstraat 29 begane grond                        160639.39      407201.61     3.00       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             kantoorfunctie, woonfunctie                        160712.86      407363.11     5.72       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             kantoorfunctie                                     160712.86      407363.11     7.62       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             kantoorfunctie                                     160570.28      407152.05     6.47       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80
             bijeenkomstfunctie, woonfunctie                    160659.22      407269.32     6.06       0.00   Relatief                         0   dB        0.80      0.80

             gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie           160566.04      407236.16     3.62       0.00   Relatief                         0 dB          0.80      0.80
             gezondheidszorgfunctie, winkelfunctie, woonfu      160767.36      407241.04     7.27       0.00   Relatief                         0 dB          0.80      0.80
             winkelfunctie, woonfunctie                         160692.91      407104.89     3.89       0.00   Relatief                         0 dB          0.80      0.80




Geomilieu V5.21                                                                                                                                                 28-4-2020 17:27:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Invoergegevens                                                                                                                                             De Roever Omgevingsadvies

Model:   v01
         Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther - Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam        Omschr.                           X-1            Y-1      ISO_H   ISO M.   Hdef.          Cp   Refl.L 63   Refl.L 8k   Refl.R 63   Refl.R 8k
GEV01       Gevel                       160648.31      407211.66         --     0.00   Relatief   2   dB        0.20        0.20        0.20        0.20
GEV02       Gevel                       160628.65      407215.24         --     0.00   Relatief   2   dB        0.20        0.20        0.20        0.20
GEV03       Gevel                       160631.03      407228.32         --     0.00   Relatief   2   dB        0.20        0.20        0.20        0.20
GEV04       Gevel                       160650.69      407224.74         --     0.00   Relatief   2   dB        0.20        0.20        0.20        0.20
ABD29n      Abdijstraat 29 nok          160647.90      407205.06       7.50     0.00   Relatief   2   dB        0.20        0.20        0.20        0.20

ABD29g      Abdijstraat   29 gevel      160644.22      407205.45         --     0.00   Relatief   0   dB       0.80        0.80        0.20        0.20
ABD29g      Abdijstraat   29 gevel      160650.90      407195.46         --     0.00   Relatief   0   dB       0.80        0.80        0.20        0.20
ABD33-35n   Abdijstraat   33-35 nok     160650.37      407246.11       7.50     0.00   Relatief   2   dB       0.20        0.20        0.20        0.20
ABD33-35g   Abdijstraat   33-35 gevel   160647.07      407246.65         --     0.00   Relatief   0   dB       0.80        0.80        0.20        0.20
ABD33-35g   Abdijstraat   33-35 gevel   160652.05      407232.67         --     0.00   Relatief   0   dB       0.80        0.80        0.20        0.20




Geomilieu V5.21                                                                                                                                                   28-4-2020 17:27:42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>BIJLAGE       IV.        REKENRESULTATEN




 Onderzoek wegverkeerslawaai Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther   17
 Datum: 28 april 2020 ; Referentie: 20200540.v01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Rekenresultaten cumulatief (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)                     De Roever Omgevingsadvies

Rapport:           Resultatentabel
Model:             v01
                   LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:             (hoofdgroep)
Groepsreductie:    Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving            X           Y   Hoogte    Dag   Avond   Nacht   Lden
TP01_A      Toetspunt 1     160649.05   407215.14     1.50   62.5    59.2    52.9   62.9
TP01_B      Toetspunt 1     160649.05   407215.14     4.50   62.7    59.4    53.0   63.1
TP01_C      Toetspunt 1     160649.05   407215.14     7.50   62.4    59.1    52.7   62.8
TP02_A      Toetspunt 2     160649.95   407220.12     1.50   62.6    59.3    53.0   63.1
TP02_B      Toetspunt 2     160649.95   407220.12     4.50   62.8    59.5    53.2   63.2

TP02_C      Toetspunt   2   160649.95   407220.12    7.50    62.4   59.1    52.8    62.9
TP03_A      Toetspunt   3   160646.88   407225.54    1.50    57.8   54.5    48.1    58.2
TP03_B      Toetspunt   3   160646.88   407225.54    4.50    58.2   54.9    48.6    58.6
TP03_C      Toetspunt   3   160646.88   407225.54    7.50    58.2   54.9    48.5    58.6
TP04_A      Toetspunt   4   160635.95   407227.53    1.50    52.6   49.3    43.0    53.0

TP04_B      Toetspunt   4   160635.95   407227.53    4.50    53.6   50.3    44.0    54.1
TP04_C      Toetspunt   4   160635.95   407227.53    7.50    53.5   50.2    43.8    53.9
TP05_A      Toetspunt   5   160630.26   407224.67    1.50    36.1   32.5    26.0    36.3
TP05_B      Toetspunt   5   160630.26   407224.67    4.50    38.6   35.0    28.4    38.8
TP05_C      Toetspunt   5   160630.26   407224.67    7.50    37.4   33.3    26.3    37.2

TP06_A      Toetspunt   6   160629.31   407219.44    1.50    34.8   31.2    24.7    35.0
TP06_B      Toetspunt   6   160629.31   407219.44    4.50    38.4   34.5    27.8    38.4
TP06_C      Toetspunt   6   160629.31   407219.44    7.50    38.2   34.1    27.0    38.0
TP07_A      Toetspunt   7   160633.53   407214.25    1.50    50.4   47.1    40.7    50.8
TP07_B      Toetspunt   7   160633.53   407214.25    4.50    51.7   48.4    42.1    52.2

TP07_C      Toetspunt   7   160633.53   407214.25    7.50    53.1   49.8    43.4    53.5
TP08_A      Toetspunt   8   160644.45   407212.27    1.50    56.7   53.4    47.1    57.2
TP08_B      Toetspunt   8   160644.45   407212.27    4.50    57.3   54.0    47.7    57.7
TP08_C      Toetspunt   8   160644.45   407212.27    7.50    57.0   53.7    47.4    57.5




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21                                                                                   28-4-2020 17:25:37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>