<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Projectberekening




                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                                   Van Dun Advies BV
                   Inrichtingslocatie                              Vlieterdijk 34,
                                                                   5575 AM Luyksgestel
                   Activiteit
                   Omschrijving                                    09231-030
                   Toelichting                                     Referentiesituatie 2 (2023) <-> max planologisch toegestaan incl
                                                                   wei
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                                  RqZT47qNvJCB
                   Datum berekening                                10 oktober 2023, 13:52
                   Rekenconfiguratie                               Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten
                   Totale emissie                                  Rekenjaar             Emissie NH₃            Emissie NOₓ
                   Referentiesituatie 2 - Referentie               2023                  3.161,0 kg/j           72,4 kg/j
                   Max plan (nieuw, incl landbouwgrond) - Beoogd   2023                  3.062,3 kg/j           140,4 kg/j
                   Resultaten                                      Hoogste bijdrage      Hexagon               Gebied
                   Referentiesituatie 2 - Referentie               3,92 mol/ha/j         2029786               Leenderbos, Groote
                                                                                                               Heide & De Plateaux
                   Max plan (nieuw, incl landbouwgrond) - Beoogd   3,79 mol/ha/j         2029786               Leenderbos, Groote
                                                                                                               Heide & De Plateaux
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha)                23,54 ha
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)              1.576,68 ha
                   Grootste toename                                0,03 mol/ha/j
                   Grootste afname                                 0,16 mol/ha/j




RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                                        2/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                          Projectberekening




                   Max plan (nieuw, incl landbouwgrond) (Beoogd), rekenjaar 2023

                   Emissiebronnen                                                   Emissie NH₃   Emissie NOₓ

                     1   Landbouw | Stalemissies | Stal 1                           775,9 kg/j             -
                     2   Landbouw | Stalemissies | Stal 2                           269,0 kg/j             -
                     3   Landbouw | Stalemissies | Stal 2 WW                         35,5 kg/j             -
                     4   Landbouw | Stalemissies | Stal 3                           269,0 kg/j             -
                     5   Landbouw | Stalemissies | Stal 3 WW                         35,5 kg/j             -
                     6   Landbouw | Stalemissies | Stal 4                           269,0 kg/j             -
                     7   Landbouw | Stalemissies | Stal 4 WW                         35,5 kg/j             -
                     8   Landbouw | Stalemissies | Stal 5                            45,2 kg/j             -
                     9   Landbouw | Stalemissies | Stal 6                           487,1 kg/j             -
                    10   Landbouw | Stalemissies | Stal 6 WW                         33,7 kg/j             -
                    11   Landbouw | Stalemissies | Stal 8                           716,7 kg/j             -
                    12   Landbouw | Stalemissies | Stal 8 WW                         84,8 kg/j             -
                    13   Mobiele werktuigen | Landbouw | tractoren                    52,3 g/j    108,2 kg/j
                    14   Wonen en Werken | Woningen | Bedrijfswoning                         -      3,6 kg/j
                    17   Mobiele werktuigen | Landbouw | Stilstaande vrachtwagens     1,2 kg/j     27,2 kg/j
                    18   Landbouw | Landbouwgrond | Paardenwei                        4,2 kg/j             -
                        Verkeersnetwerk                                              32,4 g/j      1,5 kg/j




RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                  3/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                          Projectberekening




                   Referentiesituatie 2 (Referentie), rekenjaar 2023

                   Emissiebronnen                                                   Emissie NH₃   Emissie NOₓ

                     1   Landbouw | Stalemissies | Stal 2 nok                       285,2 kg/j            -
                     2   Landbouw | Stalemissies | Stal 2 lengte                    361,4 kg/j            -
                     3   Landbouw | Stalemissies | Stal 2 wtw                        35,4 kg/j            -
                     4   Landbouw | Stalemissies | Stal 3 nok                       287,5 kg/j            -
                     5   Landbouw | Stalemissies | stal 3 lengte                    394,5 kg/j            -
                     6   Landbouw | Stalemissies | Stal 4 nok                       300,9 kg/j            -
                     7   Landbouw | Stalemissies | Stal 4 lengte                    381,1 kg/j            -
                     8   Landbouw | Stalemissies | Stal 6 nok                       385,1 kg/j            -
                     9   Landbouw | Stalemissies | Stal 6 lengte                    669,4 kg/j            -
                    10   Landbouw | Stalemissies | Stal 6 WW                         60,0 kg/j            -
                    11   Mobiele werktuigen | Landbouw | tractoren                    26,5 g/j    54,8 kg/j
                    12   Wonen en Werken | Woningen | Bedrijfswoning                         -     3,6 kg/j
                    15   Mobiele werktuigen | Landbouw | Stilstaande vrachtwagens     0,5 kg/j    13,1 kg/j
                        Verkeersnetwerk                                              21,7 g/j     0,9 kg/j




RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                  4/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Projectberekening




                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                   gebieden.




                            5 km

                        Habitatrichtlijn                                Grootste toename (projectberekening)
                        Vogelrichtlijn                                  Grootste afname (projectberekening)
                        Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                        Niet bepaald                                    Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                        projectberekening)
                   De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                   beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                 5/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Projectberekening




                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Max plan (nieuw,
                   incl landbouwgrond)" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                    Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste afname
                                    gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    (mol N/ha/jr)
                                                   N/ha/jr)                       N/ha/jr)
                   Totaal              1.600,22       2.763,88          23,54            0,03       1.576,68            0,16

                   Per gebied       Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste afname
                                    gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    (mol N/ha/jr)
                                                   N/ha/jr)                       N/ha/jr)
                   Strabrechtse           39,14       2.222,44          22,71            0,03          16,44            0,01
                   Heide &
                   Beuven (137)
                   Weerter- en           713,50       2.503,16           0,84            0,01        712,67             0,01
                   Budelerbergen
                   & Ringselven
                   (138)
                   Leenderbos,           782,93       2.763,88           0,00            0,00        782,93             0,16
                   Groote Heide &
                   De Plateaux
                   (136)
                   Kempenland-            64,64       2.653,77           0,00            0,00          64,64            0,01
                   West (135)




RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                                    6/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Projectberekening



                   Per eigen     Naam                                                   Coördinaat    Projectbijdrage (mol
                   rekenpunt                                                                          N/ha/jr)
                   1             Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide,           X:152317      0,17
                                 Warmbeek en Wateringen (<1 km)                         Y:364982
                   14            Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen   X:158651      -
                                 en Gruitrode (25 km)                                   Y:341867
                   12            Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen (23     X:128131      -
                                 km)                                                    Y:366105
                   10            Abeek met aangrenzende moerasgebieden (20 km)          X:164905      -
                                                                                        Y:350734
                   13            Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer (24 X:160330         -
                                 km)                                                    Y:342525
                   11            Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout X:131413       -
                                 (20 km)                                                Y:370505
                   9             Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout (15 km)      X:137069      -0,01
                                                                                        Y:369518
                   8             Militair domein en vallei van de Zwarte Beek (13 km)   X:150534      -0,02
                                                                                        Y:352568
                   7             Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en X:160617      -0,02
                                 Peer (12 km)                                           Y:357012
                   4             Ronde Put (7 km)                                       X:144594      -0,02
                                                                                        Y:367388
                   5             Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek,          X:145965      -0,02
                                 Langdonken en Goor. (11 km)                            Y:355158
                   6             Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek X:152589      -0,02
                                 en Dommel met heide en vengebieden. (11 km)            Y:353902
                   3             Hamonterheide, Hageven, Buitenheide,                   X:155768      -0,05
                                 Stamprooierbroek en Mariahof (4 km)                    Y:364131
                   2             Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden,      X:148909      -0,11
                                 moerassen en heiden (3 km)                             Y:363512
                   16            extra Hageven 2                                        X:152359,96   -0,45
                                                                                        Y:364591,62
                   15            extra Hageven 1                                        X:152344,67   -0,45
                                                                                        Y:364569,78
                   18            extra Hageven 4                                        X:152409,66   -0,51
                                                                                        Y:364625,26
                   17            extra Hageven 3                                        X:152376,67   -0,52
                                                                                        Y:364604,51




RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                               7/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Projectberekening




                   Max plan (nieuw, incl landbouwgrond), Rekenjaar 2023
                     1    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 1            Uittreedhoogte      5,2 m             NH₃                       775,9 kg/j
                   Locatie              X:151209 Y:365455 Warmteinhoud        0,000 MW
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Dierverblijven
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving                   BWL-      Aantal Stof Emissiefactor    Reductie Emissie
                                                                       code      dieren      (kg/dier/j)
                             A1.100 - overige huisvestingssystemen Overig 50                NH₃ 13            -          650,0 kg/j
                            (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan
                             2 jaar)
                             PAS2015.08-01                            -   -                 - -               5%         617,5 kg/j
                             A3.100 - overige huisvestingssystemen Overig 36                NH₃ 4,4           -          158,4 kg/j
                            (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
                     2    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 2           Uittreedhoogte       1,5 m             NH₃                       269,0 kg/j
                   Locatie              X:151209,16      Uittreeddiameter     3,0 m
                                        Y:365406,93      Temperatuur          11,85 °C
                   Wijze van ventilatie Geforceerd       Emissie
                   Temporele variatie Dierverblijven     Uittreedrichting     Horizontaal
                                                         Uittreedsnelheid     0,4 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving                BWL-code       Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
                                                                                   dieren      (kg/dier/j)
                             E5.11 - stal met luchtmengsysteem      BWL2010.13 12810 NH₃ 0,021                -          269,0 kg/j
                            voor droging strooisellaag in
                             combinatie met een
                             warmtewisselaar (Kippen;
                             vleeskuikens)
                     3    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 2 WW         Uittreedhoogte      3,8 m             NH₃                        35,5 kg/j
                   Locatie              X:151219 Y:365402 Uittreeddiameter    0,9 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur         11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting    Verticaal
                                                          Uittreedsnelheid    1,7 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving                BWL-code       Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
                                                                                   dieren      (kg/dier/j)
                             E5.11 - stal met luchtmengsysteem BWL2010.13 1690 NH₃ 0,021                      -           35,5 kg/j
                            voor droging strooisellaag in
                             combinatie met een warmtewisselaar
                             (Kippen; vleeskuikens)




RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                                         8/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Projectberekening



                     4    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 3           Uittreedhoogte      1,5 m            NH₃                       269,0 kg/j
                   Locatie              X:151229,74      Uittreeddiameter    3,0 m
                                        Y:365395,38      Temperatuur         11,85 °C
                   Wijze van ventilatie Geforceerd       Emissie
                   Temporele variatie Dierverblijven     Uittreedrichting    Horizontaal
                                                         Uittreedsnelheid    0,4 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving               BWL-code       Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
                                                                                  dieren      (kg/dier/j)
                             E5.11 - stal met luchtmengsysteem     BWL2010.13 12810 NH₃ 0,021                -         269,0 kg/j
                            voor droging strooisellaag in
                             combinatie met een
                             warmtewisselaar (Kippen;
                             vleeskuikens)
                     5    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 3 WW         Uittreedhoogte     5,4 m            NH₃                        35,5 kg/j
                   Locatie              X:151238 Y:365391 Uittreeddiameter   0,9 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur        11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting   Verticaal
                                                          Uittreedsnelheid   1,7 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving                BWL-code      Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
                                                                                  dieren      (kg/dier/j)
                             E5.11 - stal met luchtmengsysteem BWL2010.13 1690 NH₃ 0,021                     -          35,5 kg/j
                            voor droging strooisellaag in
                             combinatie met een warmtewisselaar
                             (Kippen; vleeskuikens)
                     6    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 4           Uittreedhoogte      1,5 m            NH₃                       269,0 kg/j
                   Locatie              X:151249,9       Uittreeddiameter    3,0 m
                                        Y:365382,99      Temperatuur         11,85 °C
                   Wijze van ventilatie Geforceerd       Emissie
                   Temporele variatie Dierverblijven     Uittreedrichting    Horizontaal
                                                         Uittreedsnelheid    0,4 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving               BWL-code       Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
                                                                                  dieren      (kg/dier/j)
                             E5.11 - stal met luchtmengsysteem     BWL2010.13 12810 NH₃ 0,021                -         269,0 kg/j
                            voor droging strooisellaag in
                             combinatie met een
                             warmtewisselaar (Kippen;
                             vleeskuikens)




RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                                       9/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Projectberekening



                     7    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 4 WW         Uittreedhoogte      3,8 m             NH₃                        35,5 kg/j
                   Locatie              X:151252 Y:365410 Uittreeddiameter    0,9 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur         11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting    Verticaal
                                                          Uittreedsnelheid    1,7 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving                BWL-code       Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
                                                                                   dieren      (kg/dier/j)
                             E5.11 - stal met luchtmengsysteem BWL2010.13 1690 NH₃ 0,021                      -           35,5 kg/j
                            voor droging strooisellaag in
                             combinatie met een warmtewisselaar
                             (Kippen; vleeskuikens)
                     8    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 5            Uittreedhoogte      2,3 m             NH₃                        45,2 kg/j
                   Locatie              X:151198,66       Warmteinhoud        0,000 MW
                                        Y:365429,82
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Dierverblijven
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving                   BWL-      Aantal Stof Emissiefactor    Reductie Emissie
                                                                       code      dieren      (kg/dier/j)
                             A3.100 - overige huisvestingssystemen Overig 8                 NH₃ 4,4           -           35,2 kg/j
                            (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
                             K1.100 - overige huisvestingssystemen Overig 2                 NH₃ 5             -           10,0 kg/j
                            (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
                             ouder))
                     9    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 6            Uittreedhoogte      3,9 m             NH₃                       487,1 kg/j
                   Locatie              X:151270,9        Uittreeddiameter    4,6 m
                                        Y:365378,37       Temperatuur         11,85 °C
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Emissie
                   Temporele variatie Dierverblijven      Uittreedrichting    Horizontaal
                                                          Uittreedsnelheid    0,4 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving                BWL-code       Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
                                                                                   dieren      (kg/dier/j)
                             E5.11 - stal met luchtmengsysteem      BWL2010.13 23197 NH₃ 0,021                -          487,1 kg/j
                            voor droging strooisellaag in
                             combinatie met een
                             warmtewisselaar (Kippen;
                             vleeskuikens)




RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                                         10/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Projectberekening



                    10    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 6 WW         Uittreedhoogte      3,8 m                 NH₃                          33,7 kg/j
                   Locatie              X:151287 Y:365428 Uittreeddiameter    0,8 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur         11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting    Verticaal
                                                          Uittreedsnelheid    1,6 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving                BWL-code            Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
                                                                                        dieren      (kg/dier/j)
                             E5.11 - stal met luchtmengsysteem BWL2010.13 1603 NH₃ 0,021                             -          33,7 kg/j
                            voor droging strooisellaag in
                             combinatie met een warmtewisselaar
                             (Kippen; vleeskuikens)
                    11    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 8            Uittreedhoogte      7,4 m                 NH₃                         716,7 kg/j
                   Locatie              X:151313 Y:365389 Uittreeddiameter    0,8 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur         11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting    Verticaal
                                                          Uittreedsnelheid    7,7 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving                BWL-code         Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
                                                                                     dieren      (kg/dier/j)
                             E5.11 - stal met luchtmengsysteem      BWL2010.13 34128 NH₃ 0,021                       -         716,7 kg/j
                            voor droging strooisellaag in
                             combinatie met een
                             warmtewisselaar (Kippen;
                             vleeskuikens)
                    12    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 8 WW         Uittreedhoogte      3,8 m                 NH₃                          84,8 kg/j
                   Locatie              X:151300 Y:365398 Uittreeddiameter    0,9 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur         11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting    Verticaal
                                                          Uittreedsnelheid    2,0 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving                BWL-code            Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
                                                                                        dieren      (kg/dier/j)
                             E5.11 - stal met luchtmengsysteem BWL2010.13 4040 NH₃ 0,021                             -          84,8 kg/j
                            voor droging strooisellaag in
                             combinatie met een warmtewisselaar
                             (Kippen; vleeskuikens)
                    13    Mobiele werktuigen | Landbouw
                   Naam               tractoren                                                     NOₓ                         108,2 kg/j
                   Locatie            X:151257,53                                                   NH₃                           52,3 g/j
                                      Y:365411,24
                   Oppervlakte        2,26 ha
                   Naam       Stageklasse                                    Brandstof­-        Draaiuren AdBlue         Stof Emissie
                                                                             verbruik                     verbruik
                   Tractoren Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel,       6970 l/j           720 u/j                  NOₓ       108,2
                             SCR: nee                                                                                               kg/j
                                                                                                                         NH₃     52,3 g/j

RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                                               11/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Projectberekening



                    14    Wonen en Werken | Woningen
                   Naam                 Bedrijfswoning Uittreedhoogte            7,0 m               NOₓ                            3,6 kg/j
                   Locatie              X:151228,69     Warmteinhoud             0,000 MW
                                        Y:365486,52
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
                    15    Wegverkeer | Weg
                   Naam                           Verkeersbewegingen west                                          Links Rechts NOₓ 0,7 kg/j
                   Locatie                        X:151204,37 Y:365536,56                       Type scherm        - - NO₂ 0,2 kg/j
                   Lengte                         300,47 m                                      Hoogte             - - NH₃ 16,2 g/j
                   Wegtype                        Binnen bebouwde kom (doorstromend)            Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting                    Beide richtingen
                   Tunnelfactor                   1
                   Type hoogteligging             Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld      0m
                   Verkeer                                   Max. snelheid                      Aantal voertuigbewegingen            In file
                   Licht verkeer                             Voorgeschreven factoren            1.674,0 /jaar                       0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                 Voorgeschreven factoren            0,0 /jaar                           0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                       Voorgeschreven factoren            474,0 /jaar                         0,0 %
                   Busverkeer                                Voorgeschreven factoren            0,0 /jaar                           0,0 %
                    16    Wegverkeer | Weg
                   Naam                           Verkeersbewegingen oost                                          Links Rechts NOₓ 0,7 kg/j
                   Locatie                        X:151384,14 Y:365425,66                       Type scherm        - - NO₂ 0,2 kg/j
                   Lengte                         299,64 m                                      Hoogte             - - NH₃ 16,2 g/j
                   Wegtype                        Binnen bebouwde kom (doorstromend)            Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting                    Beide richtingen
                   Tunnelfactor                   1
                   Type hoogteligging             Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld      0m
                   Verkeer                                   Max. snelheid                      Aantal voertuigbewegingen            In file
                   Licht verkeer                             Voorgeschreven factoren            1.673,0 /jaar                       0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                 Voorgeschreven factoren            0,0 /jaar                           0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                       Voorgeschreven factoren            474,0 /jaar                         0,0 %
                   Busverkeer                                Voorgeschreven factoren            0,0 /jaar                           0,0 %
                    17    Mobiele werktuigen | Landbouw
                   Naam                Stilstaande                                                   NOₓ                           27,2 kg/j
                                       vrachtwagens                                                  NH₃                            1,2 kg/j
                   Locatie             X:151257,53
                                       Y:365411,24
                   Oppervlakte         2,26 ha
                   Naam                        Stageklasse                        Brandstof­-      Draaiuren AdBlue         Stof Emissie
                                                                                  verbruik                   verbruik
                   Stilstaande                 Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,    4800 l/j         247 u/j 288 l/j          NOₓ     27,2
                   vrachtwagens                diesel, SCR: ja                                                                      kg/j
                                                                                                                            NH₃ 1,2 kg/j




RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                                                 12/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Projectberekening



                    18    Landbouw | Landbouwgrond
                   Naam                 Paardenwei        Uittreedhoogte   0,5 m      NH₃                       4,2 kg/j
                   Locatie              X:151259,47       Warmteinhoud     0,000 MW
                                        Y:365472,66       Spreiding        0m
                   Oppervlakte          0,12 ha
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Meststoffen
                                 Type                                                       Stof     Emissie
                                 Mestaanwending (dierlijke mest)                            NOₓ                0,0 kg/j
                   
                                                                                            NH₃                4,2 kg/j




RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                             13/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Projectberekening




                   Referentiesituatie 2, Rekenjaar 2023
                     1    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 2 nok        Uittreedhoogte     5,5 m                NH₃                       285,2 kg/j
                   Locatie              X:151223 Y:365430 Uittreeddiameter   0,5 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur        11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting   Verticaal
                                                          Uittreedsnelheid   2,4 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving            BWL-code      Aantal       Stof Emissiefactor   Reductie Emissie
                                                                              dieren            (kg/dier/j)
                             E5.6 - stal met mixluchtventilatie BWL2005.10 9201            NH₃ 0,031            -          285,2 kg/j
                            (Kippen; vleeskuikens)
                     2    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 2 lengte     Uittreedhoogte     1,5 m                NH₃                       361,4 kg/j
                   Locatie              X:151192 Y:365381 Uittreeddiameter   2,8 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur        11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting   Horizontaal
                                                          Uittreedsnelheid   0,4 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving            BWL-code      Aantal       Stof Emissiefactor   Reductie Emissie
                                                                              dieren            (kg/dier/j)
                             E5.6 - stal met mixluchtventilatie BWL2005.10 11658 NH₃ 0,031                      -          361,4 kg/j
                            (Kippen; vleeskuikens)
                     3    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 2 wtw        Uittreedhoogte     4,7 m                NH₃                        35,4 kg/j
                   Locatie              X:151229 Y:365419 Uittreeddiameter   0,9 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur        11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting   Verticaal
                                                          Uittreedsnelheid   1,3 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving            BWL-code      Aantal       Stof Emissiefactor   Reductie Emissie
                                                                              dieren            (kg/dier/j)
                             E5.6 - stal met mixluchtventilatie BWL2005.10 1141            NH₃ 0,031            -           35,4 kg/j
                            (Kippen; vleeskuikens)
                     4    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 3 nok        Uittreedhoogte     5,5 m                NH₃                       287,5 kg/j
                   Locatie              X:151242 Y:365418 Uittreeddiameter   0,5 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur        11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting   Verticaal
                                                          Uittreedsnelheid   2,6 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving            BWL-code      Aantal       Stof Emissiefactor   Reductie Emissie
                                                                              dieren            (kg/dier/j)
                             E5.6 - stal met mixluchtventilatie BWL2005.10 9273            NH₃ 0,031            -          287,5 kg/j
                            (Kippen; vleeskuikens)




RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                                           14/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Projectberekening



                     5    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 stal 3 lengte     Uittreedhoogte     1,5 m                NH₃                       394,5 kg/j
                   Locatie              X:151214 Y:365369 Uittreeddiameter   2,8 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur        11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting   Horizontaal
                                                          Uittreedsnelheid   0,4 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving            BWL-code      Aantal       Stof Emissiefactor   Reductie Emissie
                                                                              dieren            (kg/dier/j)
                             E5.6 - stal met mixluchtventilatie BWL2005.10 12727 NH₃ 0,031                      -          394,5 kg/j
                            (Kippen; vleeskuikens)
                     6    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 4 nok        Uittreedhoogte     5,5 m                NH₃                       300,9 kg/j
                   Locatie              X:151262 Y:365406 Uittreeddiameter   0,5 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur        11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting   Verticaal
                                                          Uittreedsnelheid   2,5 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving            BWL-code      Aantal       Stof Emissiefactor   Reductie Emissie
                                                                              dieren            (kg/dier/j)
                             E5.6 - stal met mixluchtventilatie BWL2005.10 9705            NH₃ 0,031            -          300,9 kg/j
                            (Kippen; vleeskuikens)
                     7    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 4 lengte     Uittreedhoogte     1,5 m                NH₃                       381,1 kg/j
                   Locatie              X:151233 Y:365357 Uittreeddiameter   2,8 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur        11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting   Horizontaal
                                                          Uittreedsnelheid   0,4 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving            BWL-code      Aantal       Stof Emissiefactor   Reductie Emissie
                                                                              dieren            (kg/dier/j)
                             E5.6 - stal met mixluchtventilatie BWL2005.10 12295 NH₃ 0,031                      -          381,1 kg/j
                            (Kippen; vleeskuikens)
                     8    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 6 nok        Uittreedhoogte     6,9 m                NH₃                       385,1 kg/j
                   Locatie              X:151293 Y:365413 Uittreeddiameter   0,6 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur        11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting   Verticaal
                                                          Uittreedsnelheid   4,4 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving            BWL-code      Aantal       Stof Emissiefactor   Reductie Emissie
                                                                              dieren            (kg/dier/j)
                             E5.6 - stal met mixluchtventilatie BWL2005.10 12421 NH₃ 0,031                      -          385,1 kg/j
                            (Kippen; vleeskuikens)




RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                                           15/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Projectberekening



                     9    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 6 lengte     Uittreedhoogte      3,0 m                NH₃                            669,4 kg/j
                   Locatie              X:151271 Y:365378 Uittreeddiameter    2,9 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur         11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting    Horizontaal
                                                          Uittreedsnelheid    0,4 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving            BWL-code        Aantal      Stof Emissiefactor       Reductie Emissie
                                                                                dieren           (kg/dier/j)
                             E5.6 - stal met mixluchtventilatie BWL2005.10 21595 NH₃ 0,031                           -           669,4 kg/j
                            (Kippen; vleeskuikens)
                    10    Landbouw | Stalemissies
                   Naam                 Stal 6 WW         Uittreedhoogte      4,7 m                NH₃                             60,0 kg/j
                   Locatie              X:151278 Y:365413 Uittreeddiameter    0,9 m
                   Wijze van ventilatie Geforceerd        Temperatuur         11,85 °C
                   Temporele variatie Dierverblijven Emissie
                                                          Uittreedrichting    Verticaal
                                                          Uittreedsnelheid    2,2 m/s
                   Diersoort RAV-code - Omschrijving            BWL-code        Aantal      Stof Emissiefactor       Reductie Emissie
                                                                                dieren           (kg/dier/j)
                             E5.6 - stal met mixluchtventilatie BWL2005.10 1934             NH₃ 0,031                -            60,0 kg/j
                            (Kippen; vleeskuikens)
                    11    Mobiele werktuigen | Landbouw
                   Naam               tractoren                                                    NOₓ                             54,8 kg/j
                   Locatie            X:151257,53                                                  NH₃                              26,5 g/j
                                      Y:365411,24
                   Oppervlakte        2,26 ha
                   Naam       Stageklasse                                    Brandstof­-        Draaiuren AdBlue           Stof Emissie
                                                                             verbruik                     verbruik
                   Tractoren Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel,       3533 l/j           365 u/j                    NOₓ    54,8
                             SCR: nee                                                                                             kg/j
                                                                                                                           NH₃ 26,5 g/j
                    12    Wonen en Werken | Woningen
                   Naam                 Bedrijfswoning Uittreedhoogte         7,0 m                NOₓ                              3,6 kg/j
                   Locatie              X:151228,69     Warmteinhoud          0,000 MW
                                        Y:365486,52
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie




RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                                                 16/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Projectberekening



                    13    Wegverkeer | Weg
                   Naam                           Verkeersbewegingen west                                         Links Rechts NOₓ 0,4 kg/j
                   Locatie                        X:151204,37 Y:365536,56                      Type scherm        - - NO₂ 0,1 kg/j
                   Lengte                         300,47 m                                     Hoogte             - - NH₃ 10,9 g/j
                   Wegtype                        Binnen bebouwde kom (doorstromend)           Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting                    Beide richtingen
                   Tunnelfactor                   1
                   Type hoogteligging             Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld      0m
                   Verkeer                                   Max. snelheid                     Aantal voertuigbewegingen            In file
                   Licht verkeer                             Voorgeschreven factoren           1.674,0 /jaar                       0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                 Voorgeschreven factoren           0,0 /jaar                           0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                       Voorgeschreven factoren           235,0 /jaar                         0,0 %
                   Busverkeer                                Voorgeschreven factoren           0,0 /jaar                           0,0 %
                    14    Wegverkeer | Weg
                   Naam                           Verkeersbewegingen oost                                         Links Rechts NOₓ 0,4 kg/j
                   Locatie                        X:151384,14 Y:365425,66                      Type scherm        - - NO₂ 0,1 kg/j
                   Lengte                         299,64 m                                     Hoogte             - - NH₃ 10,8 g/j
                   Wegtype                        Binnen bebouwde kom (doorstromend)           Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting                    Beide richtingen
                   Tunnelfactor                   1
                   Type hoogteligging             Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld      0m
                   Verkeer                                   Max. snelheid                     Aantal voertuigbewegingen            In file
                   Licht verkeer                             Voorgeschreven factoren           1.673,0 /jaar                       0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer                 Voorgeschreven factoren           0,0 /jaar                           0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                       Voorgeschreven factoren           235,0 /jaar                         0,0 %
                   Busverkeer                                Voorgeschreven factoren           0,0 /jaar                           0,0 %
                    15    Mobiele werktuigen | Landbouw
                   Naam                Stilstaande                                                  NOₓ                           13,1 kg/j
                                       vrachtwagens                                                 NH₃                            0,5 kg/j
                   Locatie             X:151257,53
                                       Y:365411,24
                   Oppervlakte         2,26 ha
                   Naam                        Stageklasse                       Brandstof­-      Draaiuren AdBlue         Stof Emissie
                                                                                 verbruik                   verbruik
                   Stilstaande                 Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,   2274 l/j         117 u/j 136 l/j          NOₓ     13,1
                   vrachtwagens                diesel, SCR: ja                                                                     kg/j
                                                                                                                           NH₃ 0,5 kg/j
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.



RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                                                                17/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                           Projectberekening



                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                    2023_20231004_fd8d865135
                   Database versie                  2023_fd8d865135_calculator_nl_stable
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/




RqZT47qNvJCB (10 oktober 2023)                                                                          18/18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>