<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Notitie:        Toelichting effecten stikstofdepositie

Someren,        10-10-2023

Kenmerk:        FA/09231.030/555069


In deze notitie wordt een nadere toelichting gegeven van de mogelijke effecten van stikstofdepositie
op stikstofgevoelige habitats en soorten in Natura 2000-gebieden die met het bestemmingsplan aan de
Vlieterdijk 34 te Luyksgestel kunnen plaatsvinden.
In het kader van een ruimtelijke procedure dient onderzocht te worden of, ten opzichte van de
referentiesituatie, er significante stikstofeffecten kunnen optreden binnen een Natura 2000-gebied als
gevolg van de gewenste ontwikkeling. Bij planvorming wordt de referentiesituatie beschreven als de
feitelijke, planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan. Dit betekent dat
moet worden gekeken naar de dieraantallen die feitelijk aanwezig waren en gehouden mochten worden
conform de voorliggende planologische situatie (i.c. bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2011, incl.
latere herzieningen).
In de omgeving van het plangebied is het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’
gelegen. Het gebied ligt op een afstand van ca 800 meter van het plangebied. Het betreft hier het
deelgebied Keersop, een beek die onderdeel uitmaakt van het genoemde Natura 2000-gebied.

Allereerst wordt in de notitie ingegaan op de maximale planologische ruimte die het bestemmingsplan
mogelijk maakt. Hiervoor wordt een nadere toelichting gegeven en worden de benodigde
invoergegevens toegelicht. Daarna wordt eenzelfde toelichting gegeven op de referentiesituatie.
Omdat het plan oorspronkelijk is vastgesteld op 1 oktober 2020 wordt enerzijds de referentiesituatie
voorafgaand aan deze vaststelling beschreven. Anderzijds is een meer recentere datum gehanteerd als
referentie (referentie voor vaststelling van het herstelbesluit, als gevolg van tussenuitspraak Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 12 juli 2023). Tot slot is een hoofdstuk opgenomen met
een nadere toelichting over het beweiden en bemesten van de gronden. In hoofdstuk 5 is tenslotte een
conclusie van de analyse opgenomen.

Voor het bepalen van de invoergegevens is gebruik gemaakt van de Instructie gegevensinvoer voor
AERIUS Calculator 2022 zoals deze beschikbaar is gesteld op de website van bij12
(https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2023/01/Instructie-gegevensinvoer-voor-AERIUS-
Calculator-2022.pdf)


1. Stikstofberekening maximale planologische ruimte
In de toelichting op het bestemmingsplan is beschreven wat de beoogde bedrijfsvoering is. De
bestemmingsplanprocedure is opgestart om het bouwvlak te vergroten voor de bouw van een nieuwe
pluimveestal. Er zijn in het bestemmingsplan geen afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden opgenomen.
Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is kan een bouwaanvraag worden ingediend voor de
bouw van de pluimveestal. Na realisatie van deze stal zijn er op het bedrijf 7 bedrijfsgebouwen voor
het houden van vee aanwezig. In tabel 2 behorende bij de toelichting op het bestemmingsplan zijn de
maximale dieraantallen opgenomen. Zoals te zien is in deze tabel is de totale ammoniakemissie vanuit
de stallen 3.056,928 kg NH3 zodat dit passend is binnen de regels van het bestemmingsplan.
In het bestemmingsplan is opgenomen dat de ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven niet meer
mag bedragen dan 3.057 kg NH3. Deze emissiefactor dient te worden berekend door het aantal dieren
te vermenigvuldigen met de emissiefactor zoals deze is opgenomen in bijlage 1 van de Regeling




                                                                                                 1 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>ammoniak en veehouderij. De dieraantallen zoals opgenomen in de toelichting bij het bestemmingsplan
kunnen dan ook als maximale planologische ruimte worden beschouwd.
Inherent aan de agrarische bedrijfsvoering vindt er ook stikstofemissie plaats als gevolg van andere
bronnen op het bedrijf, zoals vervoersbewegingen en stookinstallatie. Omdat deze emissies direct te
relateren zijn aan het houden van dieren, worden deze emissies ook betrokken in deze stikstofanalyse.

Er is reeds een plattegrondtekening gemaakt van de beoogde bedrijfsvoering, deze tekening is gebruikt
voor het bepalen van de invoergegevens, de tekening is als bijlage 2 bij het bestemmingsplan gevoegd
(projectnr 09231-BA021, 4-10-2023).

1.1. Invoergegevens maximale planologische ruimte
Voor het invoeren van stalemissies dient iedere bron die niet gelijkwaardig is als afzonderlijke bron te
worden ingevoerd. In de beoogde situatie is hier sprake van bij de pluimveestallen. Bij alle stallen is
immers sprake van lengteventilatie (stal 2, 3, 4, 6)/nokventilatie (stal 8) en warmtewisselaars. In
onderstaande tabel is de verdeling van de emissie weergegeven zoals beschreven op pagina 34 van de
instructie gegevens invoer.

Stal 2, 3, 4 (dieraantallen en ventilatoren identiek):
 locatie ventilatoren aantal         capaciteit totale             percentage aantal
                       ventilatoren               capaciteit       verdeling  dieren
gevel                            3       35000        105000
                                 3       13000         39000
                                                               0
                                                      144000          88%      12810

nok                                                            0
                                                               0
                                                               0       0%         0

warmtewisselaar                  1       19000         19000
                                                       19000          12%       1690

totaal stal                                           163000         100%      14500

Stal 6:
 locatie ventilatoren aantal       capaciteit    totale            percentage aantal
                      ventilatoren               capaciteit        verdeling  dieren
gevel                            6       35000       210000
                                 5       13000        65000
                                                               0
                                                     275000           94%      23197

nok                                                            0
                                                               0
                                                               0      0%         0

warmtewisselaar                  1       19000        19000
                                                      19000           6%       1603

totaal stal                                          294000          100%      24800



                                                                                                 2 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Stal 8:
 locatie ventilatoren aantal       capaciteit   totale           percentage aantal
                      ventilatoren              capaciteit       verdeling  dieren
gevel                                                        0
                                                             0
                                                             0
                                                             0      0%         0

nok                            15      21400       321000
                                                        0
                                                   321000           89%      34128

warmtewisselaar                 2      19000         38000
                                                     38000          11%      4040

totaal stal                                        359000          100%      38168

Bron 1:                 Stal 1
Emissiepunt:            Natuurlijke ventilatie (open nok)
X-coördinaat:           151 209
Y-coördinaat:           365 455
Luchtstroming:          Ongeforceerd
EP-hoogte:              5,2 meter (hoogte open nok)
E-aanvraag:             775,9 kg NH3 (zie diertabel toelichting bestemmingsplan)

Bron 2:                 Stal 2
Emissiepunt:            Mechanische ventilatie (lengteventilatie)
X-coördinaat:           151 209
Y-coördinaat:           365 407
Luchtstroming:          Geforceerd
EP-hoogte:              1,5 meter (gemiddelde hoogte ventilatoren)
EP-diameter:            2,98 meter (diameter bij totale oppervlakte ventilatoren van 6,97 m2)
                        Oppervlakte = 3 × (0,72 × π = 1,53) + 3 × (0,52 × π = 0,79) = 6,97 m2
                        Diameter = √(6,97 / π) × 2 = 2,98
Uittreedrichting:       Horizontaal geforceerd
Uittreesnelheid:        0,4 m/s (standaardwaarde bij horizontale uitstroming)
E-aanvraag:             269,01 kg NH3 (88% van stallucht (zie boven): 12810 vleeskuikens)

Bron 3:                 Stal 2 WW
Emissiepunt:            Mechanische ventilatie (Warmtewisselaar)
X-coördinaat:           151 219
Y-coördinaat:           365 402
Luchtstroming:          Geforceerd
EP-hoogte:              3,8 meter (uitstroomhoogte warmtewisselaar)
EP-diameter:            0,92 meter (diameter uitstroomopening)
Uittreedrichting:       Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:        1,7 m/s ( 1690 x 2,4 / 3600 / 0,66)
E-aanvraag:             35,5 kg NH3 (12% van stallucht (zie boven): 1690 vleeskuikens)

Bron 4:                 Stal 3
Emissiepunt:            Mechanische ventilatie (lengteventilatie)
X-coördinaat:           151 229
Y-coördinaat:           365 395



                                                                                            3 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Luchtstroming:      Geforceerd
EP-hoogte:          1,5 meter (gemiddelde hoogte ventilatoren)
EP-diameter:        2,98 meter (diameter bij totale oppervlakte ventilatoren van 6,97 m2)
                    Oppervlakte = 3 × (0,72 × π = 1,53) + 3 × (0,52 × π = 0,79) = 6,97 m2
                    Diameter = √(6,97 / π) × 2 = 2,98
Uittreedrichting:   Horizontaal geforceerd
Uittreesnelheid:    0,4 m/s (standaardwaarde bij horizontale uitstroming)
E-aanvraag:         269,01 kg NH3 (88% van stallucht (zie boven): 12810 vleeskuikens)

Bron 5:             Stal 3 WW
Emissiepunt:        Mechanische ventilatie (Warmtewisselaar)
X-coördinaat:       151 238
Y-coördinaat:       365 391
Luchtstroming:      Geforceerd
EP-hoogte:          3,8 meter (uitstroomhoogte warmtewisselaar)
EP-diameter:        0,92 meter (diameter uitstroomopening)
Uittreedrichting:   Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:    1,7 m/s ( 1690 x 2,4 / 3600 / 0,66)
E-aanvraag:         35,5 kg NH3 (12% van stallucht (zie boven): 1690 vleeskuikens)

Bron 6:             Stal 4
Emissiepunt:        Mechanische ventilatie (lengteventilatie)
X-coördinaat:       151 250
Y-coördinaat:       365 383
Luchtstroming:      Geforceerd
EP-hoogte:          1,5 meter (gemiddelde hoogte ventilatoren)
EP-diameter:        2,98 meter (diameter bij totale oppervlakte ventilatoren van 6,97 m2)
                    Oppervlakte = 3 × (0,72 × π = 1,53) + 3 × (0,52 × π = 0,79) = 6,97 m2
                    Diameter = √(6,97 / π) × 2 = 2,98
Uittreedrichting:   Horizontaal geforceerd
Uittreesnelheid:    0,4 m/s (standaardwaarde bij horizontale uitstroming)
E-aanvraag:         269,01 kg NH3 (88% van stallucht (zie boven): 12810 vleeskuikens)

Bron 7:             Stal 4 WW
Emissiepunt:        Mechanische ventilatie (Warmtewisselaar)
X-coördinaat:       151 252
Y-coördinaat:       365 410
Luchtstroming:      Geforceerd
EP-hoogte:          3,8 meter (uitstroomhoogte warmtewisselaar)
EP-diameter:        0,92 meter (diameter uitstroomopening)
Uittreedrichting:   Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:    1,7 m/s ( 1690 x 2,4 / 3600 / 0,66)
E-aanvraag:         35,5 kg NH3 (12% van stallucht (zie boven): 1690 vleeskuikens)

Bron 8:             Stal 5
Emissiepunt:        Natuurlijke ventilatie (open zijgevel)
X-coördinaat:       151 199
Y-coördinaat:       365 430
Luchtstroming:      Ongeforceerd
EP-hoogte:          2,3 meter (gemiddelde hoogte open zijgevel 4,5 m)
E-aanvraag:         45,2 kg NH3 (zie diertabel toelichting bestemmingsplan)

Bron 9:             Stal 6
Emissiepunt:        Mechanische ventilatie (centraal emissiepunt met stuwbak)
X-coördinaat:       151 271
Y-coördinaat:       365 378



                                                                                        4 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Luchtstroming:         Geforceerd
EP-hoogte:             3,9 meter (hoogte stuwbak)
EP-diameter:           4,57 meter (diameter bij oppervlakte stuwbak 16,4 m2)
Uittreedrichting:      Horizontaal geforceerd (omdat er geen verticale uitstroming kan worden
                       gegarandeerd ivm beperkte hoogte)
Uittreesnelheid:       0,4 m/s (standaardwaarde bij horizontale uitstroming)
E-aanvraag:            487,1 kg NH3 (94% van stallucht (zie boven): 23197 vleeskuikens)

Bron 10:               Stal 6 WW
Emissiepunt:           Mechanische ventilatie (Warmtewisselaar)
X-coördinaat:          151 287
Y-coördinaat:          365 428
Luchtstroming:         Geforceerd
EP-hoogte:             3,8 meter (uitstroomhoogte warmtewisselaar)
EP-diameter:           0,802 meter (diameter uitstroomopening)
Uittreedrichting:      Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:       1,6 m/s (1603 x 2,4 / 3600 / 0,66)
E-aanvraag:            33,7 kg NH3 (6% van stallucht (zie boven): 1603 vleeskuikens)

Bron 11:               Stal 8
Emissiepunt:           Mechanische ventilatie (verspreid liggende ventilatoren)
X-coördinaat:          151 313
Y-coördinaat:          365 389
Luchtstroming:         Geforceerd
EP-hoogte:             7,4 meter (uitstroomhoogte ventilatoren)
EP-diameter:           0,5 meter (diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:      Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:       7,7 m/s (34128 x 2,4 / 3600 / (15x 0,196))
E-aanvraag:            716,7 kg NH3 (89% van stallucht (zie boven): 34128 vleeskuikens)

Bron 12:               Stal 8 WW
Emissiepunt:           Mechanische ventilatie (Warmtewisselaar)
X-coördinaat:          151 300
Y-coördinaat:          365 398
Luchtstroming:         Geforceerd
EP-hoogte:             3,8 meter (uitstroomhoogte warmtewisselaar)
EP-diameter:           0,92 meter (diameter uitstroomopening)
Uittreedrichting:      Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:       2,0 m/s (4040 x 2,4 / 3600 / (2x 0,66))
E-aanvraag:            84,8 kg NH3 (11% van stallucht (zie boven): 4040 vleeskuikens)

Bron 13:               Bedrijfswoning
Emissiepunt:           Stookinstallatie bedrijfswoning
X-coördinaat:          151 229
Y-coördinaat:          365 487
EP-hoogte:             7,0 meter (schatting uitstroomhoogte)
Temporele variatie:    Continue emissie
E-aanvraag:            3,59 kg NOx

Het gasverbruik van de bedrijfswoning is meegenomen in de AERIUS-berekening. Op grond van de
emissiewaarden van AERIUS, d.d. 5 juli 2018, dient voor een oudere vrijstaande woning uit te worden
gegaan van 3,59 NOx kg per jaar (https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-
emissiefactoren/05-07-2018 ).

Bron 14:               Verkeersbewegingen west
Emissiepunt:           Lijnbron wegverkeer (westelijke richting)



                                                                                            5 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Materiaal:                          Lichte en zware motorvoertuigen
Aantal:                             1.674 lichte en 474 zware voertuigbewegingen per jaar, zie onderstaande
                                    toelichting

Bron 15:                            Verkeersbewegingen oost
Emissiepunt:                        Lijnbron wegverkeer (oostelijke richting)
Materiaal:                          Lichte en zware motorvoertuigen
Aantal:                             1.673 lichte en 474 zware voertuigbewegingen per jaar, zie onderstaande
                                    toelichting

Voor de bedrijfsvoering (en bewoning van de woning) vinden er vervoersbewegingen plaats. In de
berekeningen dienen deze vervoersbewegingen te worden opgenomen totdat ze zijn opgenomen in het
‘heersende verkeersbeeld’. Een voertuig is opgenomen in het heersende verkeersbeeld indien het deze
zich door de snelheid en rij-stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer. Hierbij dient
ook de verkeersintensiteit van de weg te worden betrokken. Gelet op het karakter van de weg
(buitenweg naar diverse bedrijven/woningen) is het aannemelijk dat wanneer de voertuigen de
toegestane snelheid hebben deze zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Om deze reden is
er een rijlijn van ca 250 meter op de openbare weg opgenomen. In deze lengte kunnen voertuigen
afremmen/optrekken. Vanaf een afstand van 250 meter kan worden aangenomen dat de
vervoersbewegingen niet meer te zijn herleiden naar het bedrijf.
In de berekening van de vervoersbewegingen zijn alle tractoren en vrachtwagens als zware
motorvoertuigen geclassificeerd. Het is immers op voorhand niet bekend of een ‘kleine’ of ‘grote’
vrachtwagen het bedrijf bezoekt. Ook is niet expliciet benoemd of tractoren middelzware of zware
motorvoertuigen zijn. Om een worst-case-situatie te hanteren zijn al deze vervoersbewegingen als
zware motorvoertuigen in de berekening opgenomen. De vervoersbewegingen zijn in beide richtingen
evenredig verdeel.

Onderstaand zijn deze vervoersbewegingen samengevat en nader toegelicht.

Overzichtstabel vervoersbewegingen
                                    Auto                    3347
                                    Tractor                   0
                                    Vrachtwagen              948
                                                                                                                                       aantal vervoers-
                                                                                                                            aantal     bewegingen per
                                                  Hoeveelheid                               Kengetal                      bewegingen         jaar
Vrachtwagen   Aanvoer voer              3136        ton/jaar              30    ton/vracht                                    2              210
Vrachtwagen   Aanvoer ruwvoer           891         ton/jaar              50    ton/vracht                                    2               36
Vrachtwagen   Aanvoer kuikens            2          vrachten/ronde         6    Ronden per jaar                               2                2
Vrachtwagen   Afvoer vleeskuikens        15         vrachten/ronde         6    Ronden per jaar                               2                6
Vrachtwagen   Afvoer slachtvee           1          vracht /maand         12    maanden per jaar                              2               24
Vrachtwagen   Afvoer mest               2681        m3/jaar               36    m3/ vracht                                    2              150
Vrachtwagen   Afvoer melk                3          leveringen per week   52    weken/jaar                                    2              312
Vrachtwagen   Afvoer kadavers            1          ophalingen per week   52    weken/jaar                                    2              104
Vrachtwagen   Afvoer diverse             1          per week              52    weken/jaar                                    2              104
Auto          Privegebruik               1          aantal woningen       8,6   verkeersgeneratie per dag per woning          1             3139
Auto          Bezoekers bedrijf          2          auto per week         52    weken/jaar                                    2              208



Onderstaand worden de gebruikte hoeveelheden nader toegelicht.

1. Voertransport
 Diercategorie                         Aantal                               Kg voer per                                Totaal
                                                                            dierplaats per jaar
 Krachtvoer
 Melk- en kalfkoeien                   50                                   1.825                                                    91,25 ton
 Vleeskuikens                          106.468                              28,6                                                   3.045,0 ton
 Totaal                                                                                                                           3136,2 ton


 Ruwvoer
 Melk- en kalfkoeien                   50                                   14.600                                                       730 ton
 Vrouwelijk jongvee                    44                                   3.650                                                      160,6 ton



                                                                                                                                             6 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> Totaal                                                                                    890,6 ton

Op jaarbasis wordt het voer zoals opgenomen in bovenstaande tabel aangevoerd naar het bedrijf. Deze
hoeveelheid is opgenomen in tabel 2.

2. Ophalen mest
In de vergunde situatie wordt op het bedrijf vaste mest en drijfmest geproduceerd. De totale
mestproductie van de vergunde situatie is weergegeven in onderstaande tabel.

 Diercategorie             Aantal                    Mestproductie       per   Totaal
                                                     dier (in m³)
 Melk- en kalfkoeien       50                        26                                     1300,0 m3
 (drijfmest)
 Vrouwelijk   jongvee      36                        6                                       216,0 m3
 (drijfmest)
 Vrouwelijk   jongvee      8                         12,5                                    100,0 m3
 (vaste mest)
 Vleeskuikens   (vaste     106.468                   0,010                                1.064,68 m3
 mest)
 Totaal                                                                                  2680,68 m3

3. Aanvoer dieren
Op het bedrijf is sprake van een all-in all-out systeem. Alle stallen staan tegelijkertijd leeg. De
vleeskuikens hebben een cyclus van 7,5 weken met een gemiddelde leegstandtijd van 1 week. Er zijn
dus 6,1 cycli per jaar. Er wordt uitgegaan dat er bij de aanvoer van vleeskuikens 90.000 kuikens per
vracht vervoerd worden. Per ronde zijn er dus 2 vrachtwagens nodig voor de aanvoer van kuikens. Op
jaarbasis zijn dit ongeveer 12 vrachten rekent met 6,1 cycli per jaar (24 voertuigbewegingen).

4. Afvoer dieren
Per ronde worden er 106.468 vleeskuikens opgezet. Rekening houdend met een uitvalspercentage van
2,5% worden er per ronde 103.806 vleeskuikens afgevoerd van het bedrijf (106.684 × 0,975). Er wordt
uitgegaan dat er bij de afvoer van vleeskuikens 7.000 kuikens per vracht vervoerd worden. Per ronde
zijn er dus 15 vrachtwagens nodig voor de afvoer van kuikens. Op jaarbasis zijn dit ongeveer 90
vrachten per jaar (180 voertuigbewegingen).

Eén keer per maand wordt slachtvee gehaald voor de slachterij. Het aantal dieren heeft geen invloed
op de verkeersbewegingen. Op jaarbasis vinden er 12 transporten plaats voor de afvoer van rundvee
(24 voertuigbewegingen).

5. Afvoer kadavers
Gemiddeld worden kadavers 1x per week aangeboden.

6. Afleveren melk
Melk wordt 1 keer in de 3 dagen opgehaald, waarbij in het worstcasescenario wordt uitgegaan van het
3 keer per week ophalen van de melk op het bedrijf. Het aantal melkkoeien heeft geen invloed op het
aantal voertuigbewegingen per jaar.

6. Diversen
Naast de specifieke vervoersbewegingen zijn er ook verschillende diverse bewegingen die enkele keren
per jaar plaatsvinden. Op het bedrijf is dit het ophalen van afval, afleveren van diesel, etc. Aangenomen
wordt dat 1x per week een vrachtwagen het bedrijf bezoekt voor een van bovenstaande handelingen.

7. Bedrijfsbezoeken (adviseur, dierenarts etc.)
Gemiddeld komen er twee erfbetreders per week naar het bedrijf (adviseur, dierenarts,
vertegenwoordiger). Dit resulteert in 2 auto’s, 4 vervoersbewegingen




                                                                                                 7 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>8. Bezoek bedrijfswoning
Conform de CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren is de verkeersgeneratie van een woning in
het buitengebied 8,6 voertuigen per dag. Op het bedrijf is één woning aanwezig.

Bron 16:                Mobiele bronnen
Emissiepunt:            Mobiele bronnen binnen inrichting
Aantal:                 tractor 80 kW

Op het bedrijf zijn twee tractoren aanwezig, één van 50 kW en één van 80 kW. Er is vanuit gegaan
dat de tractoren in totaal 2 draaiuren per dag, 365 dagen per jaar actief zijn (720 uren per jaar in
gebruik). De tractoren zijn als vlakbron ter plaatse van de inrichting ingevoerd, omdat ze zich over het
bedrijf zullen bewegen. Als worstcasescenario is in de berekening de tractor met het hoogste vermogen
ingevoerd in de berekening.

        Maximaal vermogen: 80 kW
        Bouwjaar: 2010
        Draaiuren: 720 uur
        Gemiddelde belasting: 40 % (conform bijlage 1, rapport TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML)
        Brandstofverbruik: 6970 ltr/jaar (9,68 ltr/u volgens tabel TNO-onderzoek TNO 2021 R12305
                           AUB)

Emissiepunt:              Stilstaand draaien vrachtwagens binnen inrichting
Bij het transport van- en naar het agrarische bedrijf zijn er vrachtwagens die stilstaand binnen de
inrichting draaien, zoals bij het lossen van voer en het laden van mest. Vrachtwagens die het bedrijf
bezoeken hebben een stageklasse STAGE IV en vermogen variërend tussen 75-560 kW.
Zoals eerder beschreven zijn er 106 bezoeken voor het lossen van voer, 117 bezoeken ten behoeve
van het verladen van mest en 156 bezoeken ten behoeve van het ophalen van melk.
Het lossen van voer duurt circa 1,0 uur per bezoek en het verladen van mest en ophalen van melk
duurt circa 0,5 uur per bezoek.
Voor het ophalen van de kadavers zal aan de straatzijde stikstofemissie plaatsvinden. Er is vanuit
gegaan het ophalen van de kadaver(s) 5 minuten zal duren. Het ophalen gebeurd wekelijk waardoor
de draaiuren voor deze vrachtwagen 4,35 uur bedraagt.
De totale bedrijfstijd van aanwezige vrachtwagens bedraagt 247 uur per jaar.

        Vermogen: 200 kW
        Stageklasse: STAGE IV, vermogen 75-560 kW, bouwjaar 2016
        Draaiuren: 247 uur
        Gemiddelde belasting: 35 %
        Brandstofverbruik: 4800 ltr/jaar (19,43 ltr/u volgens tabel TNO-onderzoek TNO 2021 R12305
                           AUB)
        AdBlue-verbruik: 288 ltr/jaar (In invoerinstructie is opgenomen dat AdBlue-verbruik 6% van
        het brandstofverbruik bedraagt voor Stage IV en V)


2. Stikstofberekening referentiesituatie 1
In het kader van het bestemmingsplan dient als referentiesituatie te worden gehanteerd: de huidige
feitelijk aanwezige, planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan. De start
van het opstellen van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden in 2017 (eerste beoordeling bevoegd
gezag). Sindsdien heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden met het bevoegd gezag en is het plan op
onderdelen gewijzigd danwel aangevuld. Dit heeft geleid tot een publicatie van het
voorontwerpbestemmingsplan dat vanaf 3 oktober 2019 ter inzage heeft gelegen. Nadien is op 20 mei
2020 het ontwerpbestemmingsplan bekend gemaakt en de uiteindelijke vaststelling heeft op 1 oktober
2020 plaatsgevonden.
Omdat de voorbereiding van het geruime tijd heeft geduurd is een peildatum net voor publicatie van
het voorontwerpbestemmingsplan gehanteerd als referentiesituatie.




                                                                                                 8 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Op 22 augustus 2019 zijn er op het bedrijf 97.228 vleeskuikens aangevoerd, zie onderstaande
afbeelding. Deze gegevens zijn afkomstig van Avined, een onafhankelijke stichting de databanken voor
de Nederlandse pluimveesector beheert. In deze databank dienen alle pluimveehouderijen in Nederland
hun dieraantallen te registreren.




Op dezelfde datum waren er ook rundvee op het bedrijf aanwezig. In onderstaande tabel is een
samenvatting weergegeven van de rundveestaat zoals deze in de I&R-registratie is opgenomen. In
deze databank worden alle runderen die bedrijfsmatig op bedrijven in Nederland aanwezig zijn
geregistreerd. Deze databank wordt beheerd door Rijksdienst voor ondernemend Nederland (Rvo) De
volledige uitdraai van de I&R-registratie is als bijlage opgenomen.




                                                                                             9 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                  Aanwezig op
                                  22-8-2019
    Melk- en kalfkoeien (A1)      53
    Vrouwelijk jongvee (A3)       14
    Mannelijk rundvee             1                               Dit dier behoort tot Rav-code A3.100 volgens
                                                                  website Infomil1
    Ongespeend jongvee            1                               Deze diergroep mag niet worden meegeteld
                                                                  in de berekening, zie voetnoot 1

Tot slot zijn er op het bedrijf ook enkele paarden aanwezig. Deze dieren worden hobbymatig gehouden
en zijn niet geregistreerd in een bedrijfsoverzicht. Om de berekening worst-case uit te voeren zijn deze
paarden niet meegenomen in de berekening.

De werkelijk aanwezig dieren zoals hierboven beschreven zijn passend binnen stallen die zijn
toegestaan op grond van het voorgaande bestemmingsplan. Ook zijn deze dieraantallen passend binnen
de milieu- en natuurtoestemming. Voor het houden van deze dieren is dus geen aanpassing van een
toestemming benodigd. Er is een stikstofberekening met de werkelijke dieraantallen, de dieraantallen
zijn evenredig verdeeld over de stallen. Een toelichting op de invoergegevens is hierna opgenomen.

Bij het houden van vee zijn ook overige stikstofbronnen aanwezig, zoals stookinstallaties,
vervoersbewegingen en rijbewegingen over het erf. Net als in de berekening van de maximale
planologische ruimte zijn deze opgenomen in de berekening.

2.1. Invoergegevens werkelijke dieraantallen peildatum 22-8-2019
In onderstaande tabel zijn de dieren evenredig verdeeld over de stallen zoals deze zijn opgenomen in
de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.

                                               Dieraantallen               Ammoniakemissie (kg NH3/jaar)
    Stal 1     Melk-kalfkoeien                 53                          654,55
               Vrouwelijk jongvee              12                          52,8
    Stal   2   Vleeskuikens                    20981                       650,411
    Stal   3   Vleeskuikens                    20981                       650,411
    Stal   4   Vleeskuikens                    20981                       650,411
    Stal   5   Vrouwelijk jongvee              3                           13,2
               Overig rundvee                  0                           0
    Stal 6     Vleeskuikens                    34285                       1062,835
                                                           Totaal          3734,618

Deze dieraantallen zijn ingevoerd in dezelfde emissiebronnen zoals opgenomen in de vigerende
vergunning Wet natuurbescherming. Deze toelichting is hierna opgenomen. Omdat er sprake is van
afwijkende dieraantallen dan opgenomen in de vergunning (feitelijk is lager dan vergund) is de
uittreedsnelheid aangepast.
Op de tekening behorende bij de Wnb-vergunning zijn meerdere emissiepunten per stal opgenomen
(bij stal 2, 3, 4 en 6). In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven op de verdeling van de
emissie over de emissiepunten.

Stal 2:
 locatie ventilatoren aantal       capaciteit          totale         percentage aantal
                      ventilatoren                     capaciteit     verdeling  dieren
    gevel                             4       35000         140000
                                                            140000        53%         11118



1
    https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/rav-0/vragen-antwoorden/stalsystemen/welke-rav-categorie/



                                                                                                              10 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>nok                            13       8500       110500
                                                   110500           42%      8775

warmtewisselaar                 1      13700         13700
                                                     13700          5%       1088

totaal stal                                        264200          100%      20981

Stal 3:
 locatie ventilatoren aantal       capaciteit   totale           percentage aantal
                      ventilatoren              capaciteit       verdeling  dieren
gevel                           4      35000       140000
                                                   140000           58%      12138

nok                            12       8500       102000
                                                   102000           42%      8843

warmtewisselaar                                              0
                                                             0      0%         0

totaal stal                                        242000          100%      20981

Stal 4:
 locatie ventilatoren aantal       capaciteit   totale           percentage aantal
                      ventilatoren              capaciteit       verdeling  dieren
gevel                           4      35000       140000
                                                   140000           56%      11726

nok                            13       8500       110500
                                                   110500           44%      9255

warmtewisselaar                                              0
                                                             0      0%         0

totaal stal                                        250500          100%      20981




                                                                                     11 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Stal 6:
 locatie ventilatoren aantal       capaciteit   totale       percentage aantal
                      ventilatoren              capaciteit   verdeling  dieren
gevel                           4      35000       140000
                                1      13000        13000
                                                   153000       60%      20595

nok                             8      11000         88000
                                                     88000      35%      11846

warmtewisselaar                 1      13700         13700
                                                     13700      5%       1844

totaal stal                                        254700      100%      34285

Bron 1:                 Stal 1
Emissiepunt:            Natuurlijke ventilatie (open nok)
X-coördinaat:           151 209
Y-coördinaat:           365 455
Luchtstroming:          Ongeforceerd
EP-hoogte:              5,2 meter (hoogte open nok)
E-aanvraag:             707,35 kg NH3

Bron 2:                 Stal 2 nokventilatie
Emissiepunt:            Mechanische ventilatie (verspreidliggende ventilatoren)
X-coördinaat:           151 223
Y-coördinaat:           365 430
Luchtstroming:          Geforceerd
EP-hoogte:              5,5 meter (uitstroomhoogte ventilatoren)
EP-diameter:            0,5 meter (diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:       Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:        2,29 m/s (8775 x 2,4 / 3600 / 2,55 (oppervlakte alle nokventilatoren)
E-aanvraag:             272,025 kg NH3 (8775 dieren x 0,031)

Bron 3:                 Stal 2 lengteventilatie
Emissiepunt:            Mechanische ventilatie (lengteventilatie)
X-coördinaat:           151 192
Y-coördinaat:           365 381
Luchtstroming:          Geforceerd
EP-hoogte:              1,5 meter (gemiddelde hoogte ventilatoren)
EP-diameter:            2,8 meter (totale diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:       Horizontaal geforceerd
Uittreesnelheid:        0,4 m/s (standaardwaarde bij horizontale uitstroming)
E-aanvraag:             344,658 kg NH3 (11118 dieren x 0,031)

Bron 4:                 Stal 2 warmtewisselaar
Emissiepunt:            Mechanische ventilatie (warmtewisselaar)
X-coördinaat:           151 229
Y-coördinaat:           365 419
Luchtstroming:          Geforceerd
EP-hoogte:              4,7 meter (uitstroomhoogte ventilator)
EP-diameter:            0,87 meter (diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:       Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:        1,23 m/s (1088 x 2,4 / 3600 / 0,59)



                                                                                                12 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>E-aanvraag:         33,728 kg NH3 (1088 dieren x 0,031)

Bron 5:             Stal 3 nokventilatie
Emissiepunt:        Mechanische ventilatie (verspreidliggende ventilatoren)
X-coördinaat:       151 242
Y-coördinaat:       365 418
Luchtstroming:      Geforceerd
EP-hoogte:          5,5 meter (uitstroomhoogte ventilatoren)
EP-diameter:        0,5 meter (diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:   Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:    2,50 m/s (8843 x 2,4 / 3600 / 2,36 (oppervlakte alle nokventilatoren)
E-aanvraag:         274,133 kg NH3 (8843 dieren x 0,031)

Bron 6:             Stal 3 lengteventilatie
Emissiepunt:        Mechanische ventilatie (lengteventilatie)
X-coördinaat:       151 214
Y-coördinaat:       365 369
Luchtstroming:      Geforceerd
EP-hoogte:          1,5 meter (gemiddelde hoogte ventilatoren)
EP-diameter:        2,8 meter (totale diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:   Horizontaal geforceerd
Uittreesnelheid:    0,4 m/s (standaardwaarde bij horizontale uitstroming)
E-aanvraag:         376,278 kg NH3 (12138 dieren x 0,031)

Bron 7:             Stal 4 nokventilatie
Emissiepunt:        Mechanische ventilatie (verspreidliggende ventilatoren)
X-coördinaat:       151 262
Y-coördinaat:       365 406
Luchtstroming:      Geforceerd
EP-hoogte:          5,5 meter (uitstroomhoogte ventilatoren)
EP-diameter:        0,5 meter (diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:   Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:    2,42 m/s (9255 x 2,4 / 3600 / 2,55 (oppervlakte alle nokventilatoren)
E-aanvraag:         286,905 kg NH3 (9255 dieren x 0,031)

Bron 8:             Stal 4 lengteventilatie
Emissiepunt:        Mechanische ventilatie (lengteventilatie)
X-coördinaat:       151 233
Y-coördinaat:       365 357
Luchtstroming:      Geforceerd
EP-hoogte:          1,5 meter (gemiddelde hoogte ventilatoren)
EP-diameter:        2,8 meter (totale diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:   Horizontaal geforceerd
Uittreesnelheid:    0,4 m/s (standaardwaarde bij horizontale uitstroming)
E-aanvraag:         363,506 kg NH3 (11726 dieren x 0,031)

Bron 9:             Stal 5
Emissiepunt:        Natuurlijke ventilatie (open zijgevel)
X-coördinaat:       151 199
Y-coördinaat:       365 430
Luchtstroming:      Ongeforceerd
EP-hoogte:          2,3 meter (gemiddelde hoogte open zijgevel 4,5 m)
E-aanvraag:         13,2 kg NH3

Bron 10:            Stal 6 nokventilatie
Emissiepunt:        Mechanische ventilatie (verspreidliggende ventilatoren)



                                                                                            13 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>X-coördinaat:          151 293
Y-coördinaat:          365 413
Luchtstroming:         Geforceerd
EP-hoogte:             6,9 meter (uitstroomhoogte ventilatoren)
EP-diameter:           0,55 meter (diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:      Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:       4,16 m/s (11846 x 2,4 / 3600 / 1,90 (oppervlakte alle nokventilatoren)
E-aanvraag:            367,226 kg NH3 (11846 dieren x 0,031)

Bron 11:               Stal 6 lengteventilatie
Emissiepunt:           Mechanische ventilatie (stuwbak)
X-coördinaat:          151 271
Y-coördinaat:          365 378
Luchtstroming:         Geforceerd
EP-hoogte:             3 meter (toekomstige hoogte stuwbak)
EP-diameter:           2,94 meter (totale diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:      Horizontaal geforceerd (omdat er geen verticale uitstroming kan worden
                       gegarandeerd ivm beperkte hoogte)
Uittreesnelheid:       0,4 m/s (standaardwaarde bij horizontale uitstroming)
E-aanvraag:            638,445 kg NH3 (20595 dieren x 0,031)

Bron 12:               Stal 6 warmtewisselaar
Emissiepunt:           Mechanische ventilatie (warmtewisselaar)
X-coördinaat:          151 278
Y-coördinaat:          365 413
EP-hoogte:             4,7 meter (uitstroomhoogte ventilator)
EP-diameter:           0,87 meter (diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:      Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:       2,08 m/s (1844 x 2,4 / 3600 / 0,59 (oppervlakte uitlaatopening)
E-aanvraag:            57,164 kg NH3 (1844 dieren x 0,031)

Bron 13:               Bedrijfswoning
Emissiepunt:           Stookinstallatie bedrijfswoning
X-coördinaat:          151 229
Y-coördinaat:          365 487
EP-hoogte:             7,0 meter (schatting uitstroomhoogte)
Temporele variatie:    Continue emissie
E-aanvraag:            3,59 kg NOx

Het gasverbruik van de bedrijfswoning is meegenomen in de AERIUS-berekening. Op grond van de
emissiewaarden van AERIUS, d.d. 5 juli 2018, dient voor een oudere vrijstaande woning uit te worden
gegaan van 3,59 NOx kg per jaar (https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-
emissiefactoren/05-07-2018 ).

Bron 14:               Verkeersbewegingen west
Emissiepunt:           Lijnbron wegverkeer (westelijke richting)
Materiaal:             Lichte en zware motorvoertuigen
Aantal:                1.674 lichte en 458 zware voertuigbewegingen per jaar, zie onderstaande
                       toelichting

Bron 15:               Verkeersbewegingen oost
Emissiepunt:           Lijnbron wegverkeer (oostelijke richting)
Materiaal:             Lichte en zware motorvoertuigen
Aantal:                1.673 lichte en 458 zware voertuigbewegingen per jaar, zie onderstaande
                       toelichting




                                                                                            14 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Voor de bedrijfsvoering (en bewoning van de woning) vinden er, ook in de referentiesituatie
vervoersbewegingen plaats. De emissiepunten zijn op dezelfde wijze ingevoerd als bij de maximale
planologische ruimte.

Onderstaand zijn deze vervoersbewegingen samengevat en nader toegelicht.

Overzichtstabel vervoersbewegingen
                                         Auto                    3347
                                         Tractor                  0
                                         Vrachtwagen             916
                                                                                                                                             aantal vervoers-
                                                                                                                                  aantal     bewegingen per
                                                       Hoeveelheid                                Kengetal                      bewegingen         jaar
Vrachtwagen   Aanvoer voer                    2876,8    ton/jaar                   30    ton/vracht                                 2              192
Vrachtwagen   Aanvoer ruwvoer                 834,9     ton/jaar                   50    ton/vracht                                 2               34
Vrachtwagen   Aanvoer kuikens                   2       vrachten/ronde              6    Ronden per jaar                            2                2
Vrachtwagen   Afvoer vleeskuikens               14      vrachten/ronde              6    Ronden per jaar                            2                6
Vrachtwagen   Afvoer slachtvee                  1       vracht /maand              12    maanden/jaar                               2               24
Vrachtwagen   Afvoer mest                      2474     m3/jaar                    36    m3/ vracht                                 2              138
Vrachtwagen   Afvoer melk                       3       leveringen per week        52    weken/jaar                                 2              312
Vrachtwagen   Afvoer kadavers                   1       ophalingen per week        52    weken/jaar                                 2              104
Vrachtwagen   Afvoer diverse                    1       per week                   52    weken/jaar                                 2              104
Auto          Privegebruik                      1       aantal woningen            8,6   verkeersgeneratie per dag per woning       1             3139
Auto          Bezoekers bedrijf                 2       auto per week              52    weken/jaar                                 2              208



Onderstaand worden de gebruikte hoeveelheden nader toegelicht.

1. Voertransport
 Diercategorie                      Aantal                                    Kg voer per                            Totaal
                                                                              dierplaats per jaar
 Krachtvoer
 Melk- en kalfkoeien                53                                        1.825                                                   96,725 ton
 Vleeskuikens                       97228                                     28,6                                                    2780,1 ton
 Totaal                                                                                                                              2876,8 ton


 Ruwvoer
 Melk- en kalfkoeien                53                                        14.600                                                    773,8 ton
 Vrouwelijk jongvee                 14                                        3.650                                                      51,1 ton
 Overig rundvee                     1                                         10.000                                                      10 ton
 Totaal                                                                                                                                834,9 ton

Op jaarbasis wordt het voer zoals opgenomen in bovenstaande tabel aangevoerd naar het bedrijf. Deze
hoeveelheid is opgenomen in tabel 2.

2. Ophalen mest
In de referentiesituatie wordt op het bedrijf vaste mest en drijfmest geproduceerd. De totale
mestproductie van de vergunde situatie is weergegeven in onderstaande tabel.

 Diercategorie                            Aantal                              Mestproductie                per        Totaal
                                                                              dier (in m³)
 Melk- en kalfkoeien                      53                                  26                                                             1378 m3
 (drijfmest)
 Vrouwelijk jongvee                       11                                  6                                                                66 m3
 (drijfmest)
 Vrouwelijk jongvee (vaste                3                                   12,5                                                           37,5 m3
 mest)
 Overig rundvee (vaste                    1                                   20                                                               20 m3
 mest)
 Vleeskuikens (vaste mest)                97.228                              0,010                                                     972,28 m3
 Totaal                                                                                                                                  2474 m3




                                                                                                                                                15 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>3. Aanvoer dieren
Op het bedrijf is sprake van een all-in all-out systeem. Alle stallen staan tegelijkertijd leeg. De
vleeskuikens hebben een cyclus van 7,5 weken met een gemiddelde leegstandtijd van 1 week. Er zijn
dus 6,1 cycli per jaar. Er wordt uitgegaan dat er bij de aanvoer van vleeskuikens 90.000 kuikens per
vracht vervoerd worden. Per ronde zijn er dus 2 vrachtwagens nodig voor de aanvoer van kuikens. Op
jaarbasis zijn dit ongeveer 12 vrachten rekent met 6,1 cycli per jaar (24 voertuigbewegingen).

4. Afvoer dieren
Op de referentiedatum zijn in deze ronde 97228 vleeskuikens opgezet. Rekening houdend met een
uitvalspercentage van 2,5% worden er per ronde 94797 vleeskuikens afgevoerd van het bedrijf (97.228
× 0,975).
Er wordt uitgegaan dat er bij de afvoer van vleeskuikens 7.000 kuikens per vracht vervoerd worden.
Per ronde zijn er dus 14 vrachtwagens nodig voor de afvoer van kuikens. Op jaarbasis zijn dit ongeveer
84 vrachten per jaar (168 voertuigbewegingen).

Eén keer per maand wordt slachtvee gehaald voor de slachterij. Het aantal dieren heeft geen invloed
op de verkeersbewegingen. Op jaarbasis vinden er 12 transporten plaats voor de afvoer van rundvee
(24 voertuigbewegingen).

5. Afvoer kadavers
Gemiddeld worden kadavers 1x per week aangeboden.

6. Afleveren melk
Melk wordt 1 keer in de 3 dagen opgehaald, waarbij in het worstcasescenario wordt uitgegaan van het
3 keer per week ophalen van de melk op het bedrijf. Het aantal melkkoeien heeft geen invloed op het
aantal voertuigbewegingen per jaar.

7. Diversen
Naast de specifieke vervoersbewegingen zijn er ook verschillende diverse bewegingen die enkele keren
per jaar plaatsvinden. Op het bedrijf is dit het ophalen van afval, afleveren van diesel, etc. Aangenomen
wordt dat 1x per week een vrachtwagen het bedrijf bezoekt voor een van bovenstaande handelingen.

8. Bedrijfsbezoeken (adviseur, dierenarts etc.)
Gemiddeld komen er twee erfbetreders per week naar het bedrijf (adviseur, dierenarts,
vertegenwoordiger). Dit resulteert in 2 auto’s, 4 vervoersbewegingen

9. Bezoek bedrijfswoning
Conform de CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren is de verkeersgeneratie van een woning in
het buitengebied 8,6 voertuigen per dag. Op het bedrijf is één woning aanwezig.

Bron 16:                Mobiele bronnen
Emissiepunt:            Mobiele bronnen binnen inrichting
Aantal:                 tractor 80 kW

Op het bedrijf zijn twee tractoren aanwezig, één van 50 kW en één van 80 kW. Er is vanuit gegaan
dat de tractoren in totaal 2 draaiuren per dag, 365 dagen per jaar actief zijn (720 uren per jaar in
gebruik). De tractoren zijn als vlakbron ter plaatse van de inrichting ingevoerd, omdat ze zich over het
bedrijf zullen bewegen. Als worstcasescenario is in de berekening de tractor met het hoogste vermogen
ingevoerd in de berekening.

        Maximaal vermogen: 80 kW
        Bouwjaar: 2010
        Draaiuren: 720 uur
        Gemiddelde belasting: 40 % (conform bijlage 1, rapport TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML)
        Brandstofverbruik: 6970 ltr/jaar (9,68 ltr/u volgens tabel TNO-onderzoek TNO 2021 R12305
                           AUB)



                                                                                                16 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Emissiepunt:              Stilstaand draaien vrachtwagens binnen inrichting
Bij het transport van- en naar het agrarische bedrijf zijn er vrachtwagens die stilstaand binnen de
inrichting draaien, zoals bij het lossen van voer en het laden van mest. Vrachtwagens die het bedrijf
bezoeken hebben een stageklasse STAGE IV en vermogen variërend tussen 75-560 kW.
Zoals eerder beschreven zijn er 96 bezoeken voor het lossen van voer, 70 bezoeken ten behoeve van
het verladen van mest en 156 bezoeken ten behoeve van het ophalen van melk.
Het lossen van voer duurt circa 1,0 uur per bezoek en het verladen van mest en ophalen van melk
duurt circa 0,5 uur per bezoek.
Voor het ophalen van de kadavers zal aan de straatzijde stikstofemissie plaatsvinden. Er is vanuit
gegaan het ophalen van de kadaver(s) 5 minuten zal duren. Het ophalen gebeurd wekelijk waardoor
de draaiuren voor deze vrachtwagen 4,35 uur bedraagt.
De totale bedrijfstijd van aanwezige vrachtwagens bedraagt 214 uur per jaar.

        Vermogen: 200 kW
        Stageklasse: STAGE IV, vermogen 75-560 kW, bouwjaar 2016
        Draaiuren: 214 uur
        Gemiddelde belasting: 35 %
        Brandstofverbruik: 4158 ltr/jaar (19,43 ltr/u volgens tabel TNO-onderzoek TNO 2021 R12305
                           AUB)
        AdBlue-verbruik: 250 ltr/jaar (In invoerinstructie is opgenomen dat AdBlue-verbruik 6% van
        het brandstofverbruik bedraagt voor Stage IV en V)


3. Stikstofberekening referentiesituatie 2
Zoals in de inleiding is opgenomen dient voor het bestemmingsplan een herstelbesluit te worden
genomen. De planning is dat dit herstelbesluit eind 2023 in de gemeenteraad wordt behandeld. Dit
herstelbesluit is ruim 4 jaar na de referentiesituatie zoals beschreven onder 2. Om deze reden is een
actuele peildatum gehanteerd in dit hoofdstuk.
Op 26 september 2023 zijn er op het bedrijf 102.000 vleeskuikens aangevoerd, zie onderstaande
afbeelding. Net zoals bij de eerste referentiesituatie zijn de aanwezige dieren passend binnen stallen
die zijn toegestaan op grond van het voorgaande bestemmingsplan en passend binnen de milieu- en
natuurtoestemming. Omdat er meer dieren zijn aangevoerd dan is toegestaan volgens de milieu- en
natuurtoestemming zijn de maximale dieraantallen conform de natuurtoestemming gehanteerd in de
berekening (= maximaal toegestaan). Legaal is het immers niet toegestaan om meer dan de vergunde
dieraantallen te houden.

Op deze datum was er geen rundvee aanwezig op de locatie. Rundvee is dan ook niet betrokken in de
analyse. Ook zijn er op deze datum ook enkele paarden aanwezig. Deze dieren worden hobbymatig
gehouden en zijn niet geregistreerd in een bedrijfsoverzicht. Om de berekening worst-case uit te voeren
zijn deze paarden niet meegenomen in de berekening.

Ook de overige stikstofbronnen, zoals vervoersbewegingen, die plaatsvinden als gevolg van het houden
van deze dieren zijn betrokken in de berekening.




                                                                                               17 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>3.1. Invoergegevens werkelijke dieraantallen peildatum 26-9-2023
Er is een stikstofberekening met de werkelijke dieraantallen, de dieraantallen zijn evenredig verdeeld
over de stallen. Een toelichting op de invoergegevens is hierna opgenomen. In onderstaande tabel zijn
de dieren per stal weergegeven. Zoals eerder aangegeven komen de aantallen vleeskuikens exact
overeen met de vergunde situatie zoals deze zijn opgenomen in de vergunning in het kader van de Wet
natuurbescherming.


                                       Dieraantallen           Ammoniakemissie (kg NH3/jaar)
 Stal   2   Vleeskuikens               22.000                  682,0
 Stal   3   Vleeskuikens               22.000                  682,0
 Stal   4   Vleeskuikens               22.000                  682,0
 Stal   6   Vleeskuikens               35.950                  1114,45
                                                   Totaal      3160,45



                                                                                              18 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Deze dieraantallen zijn ingevoerd in dezelfde emissiebronnen zoals opgenomen in de vigerende
vergunning Wet natuurbescherming. Deze toelichting is hierna opgenomen.
Op de tekening behorende bij de Wnb-vergunning zijn meerdere emissiepunten per stal opgenomen
(bij stal 2, 3, 4 en 6). In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven op de verdeling van de
emissie over de emissiepunten.

Stal 2:
 locatie ventilatoren aantal       capaciteit   totale           percentage aantal
                      ventilatoren              capaciteit       verdeling  dieren
gevel                           4      35000       140000
                                                   140000           53%      11658

nok                            13       8500       110500
                                                   110500           42%      9201

warmtewisselaar                 1      13700         13700
                                                     13700          5%       1141

totaal stal                                        264200          100%      22000

Stal 3:
 locatie ventilatoren aantal       capaciteit   totale           percentage aantal
                      ventilatoren              capaciteit       verdeling  dieren
gevel                           4      35000       140000
                                                   140000           58%      12727

nok                            12       8500       102000
                                                   102000           42%      9273

warmtewisselaar                                              0
                                                             0      0%         0

totaal stal                                        242000          100%      22000

Stal 4:
 locatie ventilatoren aantal       capaciteit   totale           percentage aantal
                      ventilatoren              capaciteit       verdeling  dieren
gevel                           4      35000       140000
                                                   140000           56%      12295

nok                            13       8500       110500
                                                   110500           44%      9705

warmtewisselaar                                              0
                                                             0      0%         0

totaal stal                                        250500          100%      22000

Stal 6:



                                                                                           19 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>locatie ventilatoren aantal       capaciteit   totale       percentage aantal
                     ventilatoren              capaciteit   verdeling  dieren
gevel                          4      35000       140000
                               1      13000        13000
                                                  153000       60%      21595

nok                            8      11000         88000
                                                    88000      35%      12421

warmtewisselaar                1      13700         13700
                                                    13700      5%        1934

totaal stal                                       254700      100%      35950

Bron 1:                Stal 2 nokventilatie
Emissiepunt:           Mechanische ventilatie (verspreidliggende ventilatoren)
X-coördinaat:          151 223
Y-coördinaat:          365 430
Luchtstroming:         Geforceerd
EP-hoogte:             5,5 meter (uitstroomhoogte ventilatoren)
EP-diameter:           0,5 meter (diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:      Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:       2,41 m/s (9201 x 2,4 / 3600 / 2,55 (oppervlakte alle nokventilatoren)
E-aanvraag:            285,231 kg NH3 (9201 dieren x 0,031)

Bron 2:                Stal 2 lengteventilatie
Emissiepunt:           Mechanische ventilatie (lengteventilatie)
X-coördinaat:          151 192
Y-coördinaat:          365 381
Luchtstroming:         Geforceerd
EP-hoogte:             1,5 meter (gemiddelde hoogte ventilatoren)
EP-diameter:           2,8 meter (totale diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:      Horizontaal geforceerd
Uittreesnelheid:       0,4 m/s (standaardwaarde bij horizontale uitstroming)
E-aanvraag:            361,398 kg NH3 (11658 dieren x 0,031)

Bron 4:                Stal 2 warmtewisselaar
Emissiepunt:           Mechanische ventilatie (warmtewisselaar)
X-coördinaat:          151 229
Y-coördinaat:          365 419
Luchtstroming:         Geforceerd
EP-hoogte:             4,7 meter (uitstroomhoogte ventilator)
EP-diameter:           0,87 meter (diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:      Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:       1,29 m/s (1141 x 2,4 / 3600 / 0,59)
E-aanvraag:            35,371 kg NH3 (1141 dieren x 0,031)

Bron 5:                Stal 3 nokventilatie
Emissiepunt:           Mechanische ventilatie (verspreidliggende ventilatoren)
X-coördinaat:          151 242
Y-coördinaat:          365 418
Luchtstroming:         Geforceerd
EP-hoogte:             5,5 meter (uitstroomhoogte ventilatoren)
EP-diameter:           0,5 meter (diameter ventilatoren)



                                                                                               20 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Uittreedrichting:   Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:    2,62 m/s (9273 x 2,4 / 3600 / 2,36 (oppervlakte alle nokventilatoren)
E-aanvraag:         287,463 kg NH3 (9273 dieren x 0,031)

Bron 6:             Stal 3 lengteventilatie
Emissiepunt:        Mechanische ventilatie (lengteventilatie)
X-coördinaat:       151 214
Y-coördinaat:       365 369
Luchtstroming:      Geforceerd
EP-hoogte:          1,5 meter (gemiddelde hoogte ventilatoren)
EP-diameter:        2,8 meter (totale diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:   Horizontaal geforceerd
Uittreesnelheid:    0,4 m/s (standaardwaarde bij horizontale uitstroming)
E-aanvraag:         394,537 kg NH3 (12727 dieren x 0,031)

Bron 7:             Stal 4 nokventilatie
Emissiepunt:        Mechanische ventilatie (verspreidliggende ventilatoren)
X-coördinaat:       151 262
Y-coördinaat:       365 406
Luchtstroming:      Geforceerd
EP-hoogte:          5,5 meter (uitstroomhoogte ventilatoren)
EP-diameter:        0,5 meter (diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:   Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:    2,54 m/s (9705 x 2,4 / 3600 / 2,55 (oppervlakte alle nokventilatoren)
E-aanvraag:         300,855 kg NH3 (9705 dieren x 0,031)

Bron 8:             Stal 4 lengteventilatie
Emissiepunt:        Mechanische ventilatie (lengteventilatie)
X-coördinaat:       151 233
Y-coördinaat:       365 357
Luchtstroming:      Geforceerd
EP-hoogte:          1,5 meter (gemiddelde hoogte ventilatoren)
EP-diameter:        2,8 meter (totale diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:   Horizontaal geforceerd
Uittreesnelheid:    0,4 m/s (standaardwaarde bij horizontale uitstroming)
E-aanvraag:         381,145 kg NH3 (12295 dieren x 0,031)

Bron 10:            Stal 6 nokventilatie
Emissiepunt:        Mechanische ventilatie (verspreidliggende ventilatoren)
X-coördinaat:       151 293
Y-coördinaat:       365 413
Luchtstroming:      Geforceerd
EP-hoogte:          6,9 meter (uitstroomhoogte ventilatoren)
EP-diameter:        0,55 meter (diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:   Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:    4,36 m/s (12421 x 2,4 / 3600 / 1,90 (oppervlakte alle nokventilatoren)
E-aanvraag:         385, 051 kg NH3 (12421 dieren x 0,031)

Bron 11:            Stal 6 lengteventilatie
Emissiepunt:        Mechanische ventilatie (stuwbak)
X-coördinaat:       151 271
Y-coördinaat:       365 378
Luchtstroming:      Geforceerd
EP-hoogte:          3 meter (toekomstige hoogte stuwbak)
EP-diameter:        2,94 meter (totale diameter ventilatoren)




                                                                                            21 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Uittreedrichting:                   Horizontaal geforceerd (omdat er geen verticale uitstroming kan worden
                                    gegarandeerd ivm beperkte hoogte)
Uittreesnelheid:                    0,4 m/s (standaardwaarde bij horizontale uitstroming)
E-aanvraag:                         669,445 kg NH3 (21595 dieren x 0,031)

Bron 12:                            Stal 6 warmtewisselaar
Emissiepunt:                        Mechanische ventilatie (warmtewisselaar)
X-coördinaat:                       151 278
Y-coördinaat:                       365 413
EP-hoogte:                          4,7 meter (uitstroomhoogte ventilator)
EP-diameter:                        0,87 meter (diameter ventilatoren)
Uittreedrichting:                   Verticaal geforceerd
Uittreesnelheid:                    2,19 m/s (1934 x 2,4 / 3600 / 0,59 (oppervlakte uitlaatopening)
E-aanvraag:                         59,954 kg NH3 (1934 dieren x 0,031)

Bron 13:                            Bedrijfswoning
Emissiepunt:                        Stookinstallatie bedrijfswoning
X-coördinaat:                       151 229
Y-coördinaat:                       365 487
EP-hoogte:                          7,0 meter (schatting uitstroomhoogte)
Temporele variatie:                 Continue emissie
E-aanvraag:                         3,59 kg NOx

Het gasverbruik van de bedrijfswoning is op dezelfde wijze meegenomen in de AERIUS-berekening als
bij referentiesituatie 1.

Bron 14:                            Verkeersbewegingen west
Emissiepunt:                        Lijnbron wegverkeer (westelijke richting)
Materiaal:                          Lichte en zware motorvoertuigen
Aantal:                             1.674 lichte en 235 zware voertuigbewegingen per jaar, zie onderstaande
                                    toelichting

Bron 15:                            Verkeersbewegingen oost
Emissiepunt:                        Lijnbron wegverkeer (oostelijke richting)
Materiaal:                          Lichte en zware motorvoertuigen
Aantal:                             1.673 lichte en 235 zware voertuigbewegingen per jaar, zie onderstaande
                                    toelichting

Voor de bedrijfsvoering (en bewoning van de woning) vinden er, ook in deze referentiesituatie
vervoersbewegingen plaats. De emissiepunten zijn op dezelfde wijze ingevoerd als bij de maximale
planologische ruimte.

Onderstaand zijn deze vervoersbewegingen samengevat en nader toegelicht.

Overzichtstabel vervoersbewegingen
                                    Auto                    3347
                                    Tractor                   0
                                    Vrachtwagen              470
                                                                                                                                    aantal vervoers-
                                                                                                                         aantal     bewegingen per
                                                  Hoeveelheid                               Kengetal                   bewegingen         jaar
Vrachtwagen   Aanvoer voer             2916,1       ton/jaar              30    ton/vracht                                 2              196
Vrachtwagen   Aanvoer ruwvoer            0          ton/jaar              50    ton/vracht                                 2                0
Vrachtwagen   Aanvoer kuikens            2          vrachten/ronde         6    Ronden per jaar                            2                2
Vrachtwagen   Afvoer vleeskuikens        15         vrachten/ronde         6    Ronden per jaar                            2                6
Vrachtwagen   Afvoer slachtvee           0          vracht /maand         12    maanden per jaar                           2                0
Vrachtwagen   Afvoer mest              1019,6       m3/jaar               36    m3/ vracht                                 2               58
Vrachtwagen   Afvoer melk                0          leveringen per week   52    weken/jaar                                 2                0
Vrachtwagen   Afvoer kadavers            1          ophalingen per week   52    weken/jaar                                 2              104
Vrachtwagen   Afvoer diverse             1          per week              52    weken/jaar                                 2              104
Auto          Privegebruik               1          aantal woningen       8,6   verkeersgeneratie per dag per woning       1             3139
Auto          Bezoekers bedrijf          2          auto per week         52    weken/jaar                                 2              208




                                                                                                                                        22 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Onderstaand worden de gebruikte hoeveelheden nader toegelicht.

1. Voertransport
 Diercategorie             Aantal                    Kg voer per               Totaal
                                                     dierplaats per jaar
 Krachtvoer
 Vleeskuikens              101950                    28,6                                 2.916,1 ton
 Totaal                                                                                  2.916,1 ton

Op jaarbasis wordt het voer zoals opgenomen in bovenstaande tabel aangevoerd naar het bedrijf. Deze
hoeveelheid is opgenomen in de tabel.

2. Ophalen mest
In deze referentiesituatie wordt op het bedrijf vaste mest geproduceerd. De totale mestproductie van
deze situatie is weergegeven in onderstaande tabel.

 Diercategorie                  Aantal               Mestproductie       per   Totaal
                                                     dier (in m³)
 Vleeskuikens (vaste mest)      101.960              0,010                                1.019,6 m3
 Totaal                                                                                   1019,6 m3

3. Aanvoer dieren
Op het bedrijf is sprake van een all-in all-out systeem. Alle stallen staan tegelijkertijd leeg. De
vleeskuikens hebben een cyclus van 7,5 weken met een gemiddelde leegstandtijd van 1 week. Er zijn
dus 6,1 cycli per jaar. Er wordt uitgegaan dat er bij de aanvoer van vleeskuikens 90.000 kuikens per
vracht vervoerd worden. Per ronde zijn er dus 2 vrachtwagens nodig voor de aanvoer van kuikens. Op
jaarbasis zijn dit ongeveer 12 vrachten rekent met 6,1 cycli per jaar (24 voertuigbewegingen).

4. Afvoer dieren
Per ronde worden er 101.960 vleeskuikens opgezet. Rekening houdend met een uitvalspercentage van
2,5% worden er per ronde 99.411 vleeskuikens afgevoerd van het bedrijf (101.960 × 0,975). Er wordt
uitgegaan dat er bij de afvoer van vleeskuikens 7.000 kuikens per vracht vervoerd worden. Per ronde
zijn er dus 15 vrachtwagens nodig voor de aanvoer van kuikens. Op jaarbasis zijn dit ongeveer 90
vrachten per jaar (180 voertuigbewegingen).

5. Afvoer kadavers
Gemiddeld worden kadavers 1x per week aangeboden.

7. Diversen
Naast de specifieke vervoersbewegingen zijn er ook verschillende diverse bewegingen die enkele keren
per jaar plaatsvinden. Op het bedrijf is dit het ophalen van afval, afleveren van diesel, etc. Aangenomen
wordt dat 1x per week een vrachtwagen het bedrijf bezoekt voor een van bovenstaande handelingen.

8. Bedrijfsbezoeken (adviseur, dierenarts etc.)
Gemiddeld komen er twee erfbetreders per week naar het bedrijf (adviseur, dierenarts,
vertegenwoordiger). Dit resulteert in 2 auto’s, 4 vervoersbewegingen

9. Bezoek bedrijfswoning
Conform de CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren is de verkeersgeneratie van een woning in
het buitengebied 8,6 voertuigen per dag. Op het bedrijf is één woning aanwezig.

Bron 16:                Mobiele bronnen

Emissiepunt:            Mobiele bronnen binnen inrichting
Aantal:                 tractor 80 kW



                                                                                                 23 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Op het bedrijf zijn twee tractoren aanwezig, één van 50 kW en één van 80 kW. Er is vanuit gegaan
dat de tractoren in totaal 1 uur per dag, 365 dagen per jaar actief zijn (365 uren per jaar in gebruik).
De tractoren zijn als vlakbron ter plaatse van de inrichting ingevoerd, omdat ze zich over het bedrijf
zullen bewegen. Als worstcasescenario is in de berekening de tractor met het hoogste vermogen
ingevoerd in de berekening.

        Maximaal vermogen: 80 kW
        Bouwjaar: 2010
        Draaiuren: 365 uur
        Gemiddelde belasting: 40 % (conform bijlage 1, rapport TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML)
        Brandstofverbruik: 3533 ltr/jaar (9,68 ltr/u volgens tabel TNO-onderzoek TNO 2021 R12305
                           AUB)

Emissiepunt:              Stilstaand draaien vrachtwagens binnen inrichting
Bij het transport van- en naar het agrarische bedrijf zijn er vrachtwagens die stilstaand binnen de
inrichting draaien, zoals bij het lossen van voer en het laden van mest. Vrachtwagens die het bedrijf
bezoeken hebben een stageklasse STAGE IV en vermogen variërend tussen 75-560 kW.
Zoals eerder beschreven zijn er 98 bezoeken voor het lossen van voer en 29 bezoeken ten behoeve
van het verladen van mest.
Het lossen van voer duurt circa 1,0 uur per bezoek en het verladen van mest duurt circa 0,5 uur per
bezoek.
Voor het ophalen van de kadavers zal aan de straatzijde stikstofemissie plaatsvinden. Er is vanuit
gegaan het ophalen van de kadaver(s) 5 minuten zal duren. Het ophalen gebeurd wekelijk waardoor
de draaiuren voor deze vrachtwagen 4,35 uur bedraagt.
De totale bedrijfstijd van aanwezige vrachtwagens bedraagt 117 uur per jaar.

        Vermogen: 200 kW
        Stageklasse: STAGE IV, vermogen 75-560 kW, bouwjaar 2016
        Draaiuren: 117 uur
        Gemiddelde belasting: 35 %
        Brandstofverbruik: 2273,31 ltr/jaar (19,43 ltr/u volgens tabel TNO-onderzoek TNO 2021
                           R12305 AUB)
        AdBlue-verbruik: 136,4 ltr/jaar (In invoerinstructie is opgenomen dat AdBlue-verbruik 6% van
        het brandstofverbruik bedraagt voor Stage IV en V)




                                                                                                24 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>4. Beweiden/bemesten landbouwgronden
In voorgaande hoofdstukken is de stikstofdepositie van de bronnen die aanwezig en beoogd zijn op het
bedrijf aan de Vlieterdijk 34 te Luyksgestel nader toegelicht.
Binnen het plangebied is er geen sprake van het beweiden van rundvee of bemesten van gronden. De
landbouwgronden die voor beweiding worden ingezet, voor het rundvee wat in de stallen aanwezig
was/is, zijn weliswaar grenzend aan het plangebied maar buiten het plangebied gelegen.
Binnen het plangebied is een gedeelte bestemd voor agrarisch grondgebruik dat buiten het bouwvlak
is gesitueerd (perceel ten zuidoosten van woning). Dit gedeelte heeft een oppervlakte van ca 1.200 m2.
Dit gedeelte is te klein om te worden voor het beweiden van al het vee en te klein om hier regelmatig
bemesting op uit te voeren. Dit gedeelte wordt al jarenlang enkel gebruikt als paardenwei voor de paar
paarden die hobbymatig op het bedrijf aanwezig zijn. Dit gebruik zal in de beoogde situatie ook worden
voortgezet.
Omdat er bij het beweiden van paarden ook mogelijk sprake is van enige stikstofemissie is deze emissie
wel betrokken in deze analyse.

4.1. Referentiesituatie:
Net als voor de emissies op het bedrijf dient ook voor het gebruik van de gronden gekeken te worden
naar het gebruik dat voor vaststelling van het bestemmingsplan plaatsvond. Het perceel ten zuidoosten
van de woning is in het vigerende bestemmingsplan gelegen binnen het bouwvlak van het betreffende
bedrijf binnen de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden 1’. Volgens de
regels behorende bij dit bestemmingsplan mogen ook gronden binnen het bouwvlak worden gebruikt
voor agrarische bodemexploitatie. Het gebruik van deze gronden als paardenwei is dus planologisch
toegestaan. Het gebruik van deze gronden als zodanig vindt ook al jarenlang plaats. Ter ondersteuning
hiervan zijn in de bijlage enkele luchtfoto’s toegevoegd (bron: topotijdreis.nl) waaruit blijkt dat de
gronden al sinds 2018 als zodanig in gebruik zijn.
Omdat er geen kengetallen beschikbaar zijn voor emissie bij het beweiden van paarden en onbekend
is of er bemesting op deze gronden heeft plaatsgevonden is, als worst-case-benadering, geen emissie
toegekend aan deze activiteit.

4.2. Maximale planologische ruimte
Het eerder genoemde perceel ten zuidoosten van de woning zal ook in de toekomstige situatie worden
gebruikt als paardenwei. Het gebruik van deze gronden is dus onveranderd ten opzichte van de
referentiesituatie.
In het bestemmingsplan is echter niet uitgesloten dat er geen bemesting op deze gronden mag
plaatsvinden. De emissie van het weiden van vee kan worden weggestreept tegen de afname van de
emissie van het uitrijden van de mest die daarvan het gevolg is. Om deze reden kan worden
aangenomen dat de emissie bij bemesten van de gronden een hogere emissie veroorzaakt dan enkel
het beweiden van het perceel. Voor dit perceel is, als worst-case-benadering, uitgegaan van het
bemesten van de dit perceel van 1200 m2.

4.3. Depositieberekening
Voor het bepalen van de emissie tijdens bemesten van de gronden zijn gegevens nodig over de
stikstofgebruiksnorm, vervluchtigingspercentage van de toedieningswijze en het TAN (totaal
ammoniakaal stikstof. De ammoniakemissie van bemesten van grond wordt, met bovenstaande
gegevens, als volgt berekend:
                                                           17
                                  𝑁𝐻3 = 𝐴 ∗ 𝑁 ∗ 𝑣 ∗ 𝑇𝐴𝑁 ∗ ( )
                                                           14
A = oppervlakte perceel (ha)
N = stikstofgebruiksnorm (kg/ha/jr)
V = vervluchtigingspercentage (%)
TAN = totaal ammoniakaal stikstof (%)
NH3 = emissie ammoniak (kg NH3/jaar)




                                                                                              25 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>De stikstofgebruiksnormen zijn af te leiden behorende bij het mestbeleid (tabellen van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO))2. Voor onderhavig perceel bedraagt de gebruiksnorm 250 kg
N/ha/jaar (grasland met beweiden).
Het vervluchtigingspercentage van de mestaanwending is afhankelijk van de mesttoedieningstechniek.
Op grasland wordt dierlijke mest met een zodenbemester uitgereden waarvoor een vervluchtigings-
percentage van 19% van toepassing is.
Het TAN voor uitrijden van rundveemest wordt in literatuur gesteld op 60%.

Met behulp van deze gegevens is de berekening van de ammoniakemissie:

                             0,12 * 250 * 19% * 60% * (17/14) = 4,15 kg NH3/jaar

In aanvulling op de stikstofdepositieberekeningen voor de bedrijfsvoering zijn extra berekeningen
uitgevoerd waarbij deze stikstofbron ook is betrokken. Deze berekeningen zijn als bijlage aan deze
notitie toegevoegd.

4.4. Nadere toelichting omliggende landbouwgronden
De landbouwgronden in de omgeving van het bedrijf zijn grotendeels in eigendom van het bedrijf. Zoals
eerder beschreven maken deze gronden geen onderdeel uit van het plangebied. Voor de volledigheid
wordt in deze paragraaf wel een toelichting gegeven op de emissie van ammoniak als gevolg van het
gebruik van deze gronden.
Deze gronden zijn reeds jarenlang in gebruik als landbouwgrond. In het kader van de
bestemmingsplanprocedure dient te worden geoordeeld wat het feitelijk planologische gebruik is
voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan en dient dit vergeleken te worden met het
beoogde gebruik.
Het gebruik van deze gronden wijzigt niet met de beoogde ontwikkeling binnen het plangebied. De
gronden zijn en blijven in gebruik voor landbouwkundige doeleinden zoals bijvoorbeeld het beweiden
van vee, maaien van gras of het telen van gewassen. Het vigerende bestemmingsplan staat deze
activiteiten (agrarische bodemexploitatie) ook toe.

Mochten deze gronden toch betrokken moeten worden in de analyse van de ontwikkeling binnen het
plangebied kan eenvoudigweg worden gesteld dat er geen veranderingen optreden met betrekking tot
emissies van deze gronden. Er is dan ook geen effect op de depositieberekening wanneer dit dient te
worden betrokken.




2
    https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-02/Tabel-2-Stikstof-landbouwgrond-2023.pdf



                                                                                             26 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>5. Conclusie stikstofdepositie
In het rekenmodel AERIUS zijn de bronnen ingevoerd zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken.
Er zijn vier berekeningen gemaakt:
     - Referentiesituatie 2019 -> maximale planologische mogelijkheden
     - Referentiesituatie 2023 -> maximale planologische mogelijkheden
     - Referentiesituatie 2019 -> maximale planologische mogelijkheden incl paardenwei
     - Referentiesituatie 2023 -> maximale planologische mogelijkheden incl paardenwei

De rekenresultaten van deze berekening zijn als bijlage toegevoegd. Uit de uitgevoerde berekeningen
blijkt dat er sprake is van een toename van stikstofdepositie op 2 Natura 2000-gebieden. Uit nadere
analyse blijkt echter dat, bij alle berekeningen, deze toename wordt veroorzaakt door de beperkingen
van het rekenmodel AERIUS. Het rekenmodel rekent namelijk maar de stikstofdepositie tot 25 kilometer
van de individuele bron. Dit betekent dat er hexagonen (toetspunten) zijn waarbij enkel bronnen van
de beoogde bedrijfsopzet bronnen binnen 25 kilometer liggen of juist enkel bronnen van de
referentiesituatie buiten 25 kilometer van een hexagoon. De depositie wordt hier dan ook niet berekend
van alle ingevoerde bronnen. Om dit aan te tonen is tevens een AERIUS-export (4x) bijgevoegd dat is
getoetst op alle hexagonen die binnen 25 kilometer van alle bronnen zijn gelegen (zowel referentie als
beoogd). Deze separate berekeningen geven als resultaat de depositie ter plaatse van hexagonen die
binnen 25 kilometer van alle bronnen zijn gelegen en laat zien op welke hexagonen niet alle bronnen
worden meegenomen in de berekening. Uit deze berekening blijkt dat, bij gebruik van alle bronnen, op
geen enkel punt sprake is van een toename van stikstofdepositie.

Tevens zijn in de AERIUS-berekening extra rekenpunten opgenomen ter plaatse van de buitenlandse
Natura 2000-gebieden. Op één rekenpunt, dat automatisch is geplaatst op de rand van het Natura
2000-gebied, is bij referentiesituatie 2023 naar de maximale planologische mogelijkheden sprake van
een toename van stikstofdepositie (rekenpunt 1, ter plaatse van Natura 2000-gebied ‘Hageven met
Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen’). Voor dit Natura 2000-gebied is een
nadere analyse uitgevoerd of er sprake is van aanwezigheid van stikstofgevoelige habitattypen. Op
kaarten van de Vlaamse overheid is inzichtelijk gemaakt waar de stikstofgevoelige habitats zijn
gesitueerd. Ter plaatse van het rekenpunt is er geen sprake van een stikstofgevoelige habitat. Het
dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitat is wat zuidelijker gelgen, zie onderstaande afbeelding.

Ter plaatse van dit habitattype zijn in de AERIUS-berekeningen extra rekenpunten opgenomen. Uit de
berekening op deze extra rekenpunten blijkt dat er ter plaatse van het stikstofgevoelige habitattype
geen sprake is van een toename van stikstofdepositie.




                                                                                              27 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     Groen: Natura 2000-gebied (België);
     Oranje: Habitattypen (i.c. 9120 Atlantische
     zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms
     ook Taxus in de ondergroei);
     Rood omkaderd: projectlocatie;

Bron kaartlagen: geopunt.be


Gelet op bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er met de beoogde ontwikkeling geen sprake is
van een toename van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden die binnen 25 kilometer van de
projectlocatie zijn gelegen.




                                                                                        28 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>6. Separate bijlagen:
   1.   Uitdraai stallijst I&R rundvee 22-8-2019
   2.   AERIUS-berekening referentie 1 <-> maximale planologische mogelijkheden
   3.   AERIUS-berekening referentie 1 <-> maximale planologische mogelijkheden randeffect
   4.   AERIUS-berekening referentie 2 <-> maximale planologische mogelijkheden
   5.   AERIUS-berekening referentie 2 <-> maximale planologische mogelijkheden randeffect
   6.   AERIUS-berekening referentie 1 <-> maximale planologische mogelijkheden incl wei
   7.   AERIUS-berekening referentie 1 <-> maximale planologische mogelijkheden randeffect incl wei
   8.   AERIUS-berekening referentie 2 <-> maximale planologische mogelijkheden incl wei
   9.   AERIUS-berekening referentie 2 <-> maximale planologische mogelijkheden randeffect incl wei

7. Bijlagen:

7.1. Luchtfoto’s paardenwei 2018-2022




                                                                                           29 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>30 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>31 van 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>