<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Onderzoek luchtkwaliteit




Vlieterdijk 34 te Luyksgestel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                         Van Dun Advies BV
                                                                         Dorpsstraat 54
                                                                         5113 TE Ulicoten
                                                                         T 013-519 9458

                                                                         Postel 8
                                                                         5711 ET Someren
                                                                         T 0493 745 015

                                                                         E info@vandunadvies.nl
                                                                         I www.vandunadvies.nl
                                                                         F 013-519 9727

                                                                         IBAN NL56 RABO 0152 3051 49
                                                                         BIC RABONL2U
                                                                         KvK 180 61 619
                                                                         BTW 809392720B01




Gemeente:                          Bergeijk

Plangebied:                        Vlieterdijk 34, 5575 AM Luyksgestel

Projectnummer:                     09231-013

Datum:                             16-07-2020

Opgesteld door:                    Van Dun Advies B.V.

Projectleider:                     P. Monster
Auteur:                            J.C.P.M. van de Pas




Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                    1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1.     Inleiding ................................................................................................................................ 3
2.     Algemeen .............................................................................................................................. 4
     2.1      Wet luchtkwaliteit ........................................................................................................... 4
     2.2      Regeling beoordeling luchtkwaliteit .................................................................................. 5
     2.3      Onderzochte parameters ................................................................................................. 7
3.     Berekening en resultaat .......................................................................................................... 9
     3.1      Berekeningen ................................................................................................................. 9
     3.2      Invoergegevens .............................................................................................................. 9
     3.3      Rekenresultaten ............................................................................................................. 9
4.     Conclusie ..............................................................................................................................11
Bijlagen .......................................................................................................................................12




Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                                                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Inleiding

Initiatiefnemers exploiteren aan de Vlieterdijk 34 te Luyksgestel een pluimveehouderij met daarnaast
als neventak een melkrundveehouderij. De gemeente Bergeijk heeft op 15-07-2010 een
omgevingsvergunning milieu verleend voor het houden van 125.950 vleeskuikens, 62 stuks melk- en
kalfkoeien, 44 stuks vrouwelijk jongvee, 2 volwassen paarden en 60 stuks overig rundvee.

Om deze pluimveeaantallen echter daadwerkelijk te kunnen houden diende een nieuwe pluimveestal
gebouwd te worden (nr. 6) en de bestaande pluimveestallen (nr. 2, 3 en 4) te worden verlengd. Enkel
voor deze nieuwe pluimveestal is een omgevingsvergunning bouw verleend. Deze is inmiddels
gerealiseerd. Voor de verlenging van de bestaande pluimveestallen is nooit een vergunning verleend,
omdat deze in strijd was met de regels van het bestemmingsplan en de Verordening ruimte Noord-
Brabant. Om dit ook milieukundig te formaliseren is verzocht om een gedeeltelijke intrekking van de
op 15-07-2010 verleende omgevingsvergunning milieu, waar positief op is besloten op 28-6-2018.
Sindsdien mogen er in totaal 101.950 vleeskuikens gehouden worden op het bedrijf.

Het bedrijf neemt al enige tijd deel aan het concept ‘Goed Nest Kip’. Dit concept gaat uit van een
maximale bezetting van 15 vleeskuikens per vierkante meter vloeroppervlak. Hierdoor worden er
momenteel minder dieren gehouden dan is toegestaan conform de vigerende vergunning, namelijk
14.500 vleeskuikens in stal 2, 3 en 4 en 24.800 vleeskuikens in stal 6. Initiatiefnemers hebben echter
de wens om ongeveer dezelfde dieraantallen te blijven houden als in de uitgangssituatie. Hierdoor is
de wens ontstaan om ten westen van de bestaande bebouwing een nieuwe stal voor huisvesting van
38.168 vleeskuikens te bouwen. Door de bouw van deze nieuwe stal kunnen in totaal 106.468
vleeskuikens, 62 melk- en kalfkoeien, 44 stuks vrouwelijk jongvee, 60 stuks overig rundvee en 2
volwassen paarden gehouden worden op het bedrijf.

Ten opzichte van de huidige vergunning worden de huisvestingssystemen van de bestaande
pluimveestallen gewijzigd. Stallen 2, 3 en 4 worden voorzien van een luchtmengsysteem voor droging
strooisellaag (BWL 2010.13.V6) in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2011.02.V3). Stal 6
wordt eveneens voorzien van een luchtmengsysteem voor droging strooisellaag (BWL 2010.13.V6) in
combinatie met het type warmtewisselaar BWL 2012.03.V3. Ook de beoogde nieuwe stal wordt
voorzien van een luchtmengsysteem voor droging strooisellaag (BWL 2010.13.V6) in combinatie met
het type warmtewisselaar BWL 2018.05. Hier is in de toelichting op het bestemmingsplan nader op
ingegaan. Door het wijzigen van het huisvestigingssysteem in de bestaande stallen en het emissie arm
uitvoeren van de beoogde nieuwe stal wordt de fijnstofemissie met de beoogde ontwikkeling
gereduceerd ten opzichte van de vergunde situatie.

Om de bouw van de nieuwe pluimveestal mogelijk te maken zal een bestemmingsplanprocedure
doorlopen moeten worden. Als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure dient in het kader van
de Wet luchtkwaliteit onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de uitbreiding op de
luchtkwaliteit in de omgeving. Daarnaast dient in het kader van de Verordening ruimte Noord-Brabant
voldaan te worden aan de gestelde normen voor de fijnstofconcentratie. Hier wordt in voorliggende
rapportage aan getoetst. Dit rapport maakt dan ook onderdeel uit van de toelichting van het
bestemmingsplan.

Voor alle details wordt verwezen naar de plattegrondtekening, welke als Bijlage 2 bij de toelichting
van het bestemmingsplan is bijgevoegd.




Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. Algemeen

2.1 Wet luchtkwaliteit
In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden
voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te beschermen tegen risico's van
luchtverontreiniging.

Op 15 november 2007 is de ‘Wet luchtkwaliteit’ in werking getreden. Met de 'Wet luchtkwaliteit' wordt
de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (Hoofdstuk 5 titel 2 Wm,
Stb. 2007, 414) bedoelt.

Fijnstof (PM10 en PM2,5)
Op grond van de Wet zijn grenswaarden opgenomen voor de jaargemiddelde concentraties voor
onder andere fijnstof (PM10). De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie bedraagt 40
µg/m3. Tevens geldt voor fijnstof een maximaal aantal toegestane overschrijdingsdagen. Dit betreft
het maximaal aantal toegestane dagen waarbij de (24-) uurgemiddelde concentratie overschreden
mag worden. De grenswaarde van het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde
concentratie van 50 µg/m3 bedraagt 35 overschrijdingsdagen.

Vanaf 1 januari 2015 geldt een grenswaarde voor PM2,5 waaraan door het bevoegd gezag bij
vergunningverlening moet worden getoetst. Deze grenswaarde is opgenomen in de Wet milieubeheer
en bedraagt 25 µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie.

De term PM2,5, wordt gebruikt voor zwevende deeltjes in de atmosfeer met een (aerodynamische)
diameter van 2,5 µm of kleiner. Fijnstof, PM10, zijn de deeltjes met een diameter van 10 µm of kleiner.
Hieruit volgt dat PM2,5 dus onderdeel is uit de totale fractie PM10. De fractie met een diameter vanaf
2,5 tot 10 µm draagt ook bij aan de totale massa van het PM10.
Doordat PM2,5 een fractie betreft van PM10, wordt in de praktijk het toegestane aantal overschrijdingen
van de etmaalgemiddelde grenswaarde voor PM10 vaak als eerste bereikt. In de praktijk blijkt dan ook
dat als aan de grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, ook de grenswaarde van PM2,5 wordt
nageleefd.

NO2
Voor de kortdurende blootstelling van de mens aan piekconcentraties van NO 2 geldt een grenswaarde
van 200 µg/m3 voor het uurgemiddelde van NO2 ,die niet vaker dan 18 maal per kalenderjaar mag
worden overschreden. De norm voor langdurende blootstelling van de bevolking is de grenswaarde
van 40 µg/m3 voor de jaargemiddelde NO2-concentratie.

De emissie van NOx wordt voor 95% veroorzaakt door energieverbruik, met name in het verkeer en
doorverbranding in verwarmingsketels. Bijna 62% van de nationale NOx uitstoot is afkomstig van
Verkeer en Vervoer. De landbouw veroorzaakt 4% van de totale emissie. De emissie is vooral
afkomstig van de glastuinbouw. Met betrekking tot hotspots is van de emissie vanuit de primaire
sector alleen de emissie vanuit stationaire bronnen relevant. De mobiele bronnen worden gebruikt om
het land (in brede zin, dus bouwland, grasland, kwekerijen etc.) te bewerken, waardoor deze emissie
gelijkmatig over het land verdeeld is. Aangezien de mobiele bronnen (trekkers en zelfrijdende
machines) in de landbouw en de visserij sterk verspreid zijn kan alleen de glastuinbouw in principe
een concentratie in de emissie veroorzaken. Aan de hand van tabel 5 van Rapport 79 (activiteiten aan
hotspots emissie van fijnstof en Nox) is te concluderen dat de emissie vanuit stationaire bronnen circa
2,6 % van de totale emissie NOx bedraagt, zie Tabel 1. De emissie NOx afkomstig van stationaire
bronnen in de landbouw is derhalve nihil.




Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Totale emissie van NOx (x mln kg/jaar) in Nederland (Bron: CBS/statline, 2007)




De emissie van NO2 op het bedrijf is beperkt. Op het bedrijf veroorzaken mobiele bronnen en de
verwarmingsinstallatie een zéér beperkte emissie NO 2. Gezien de beperkte emissie en de lage
achtergrondconcentratie ter plaatse zijn ten aanzien van NO 2 met zekerheid geen problemen voor de
luchtkwaliteit te verwachten.

koolmonoxide (CO), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2) en lood (Pb)
Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit zijn stikstofdioxide en fijnstof het meest kritisch. Bij deze
stoffen is de kans het grootste dat een grenswaarde wordt overschreden. Voor de overige stoffen
(koolmonoxide, zwaveldioxide, lood en benzeen) waarvoor in Bijlage 2 Wm grenswaarden zijn
opgenomen is voor zover relevant, het verschil tussen de grenswaarde en de som van de bijdrage van
activiteiten binnen de grens van de inrichting met de achtergrondconcentratie zodanig groot, dat
overschrijdingen van de grenswaarden zijn uitgesloten.

Luchtverontreiniging door zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood komt in Nederland
nauwelijks voor. Overschrijdingen van de grenswaarden van betreffende 4 stoffen vinden enkel plaats
in stedelijk gebied (ter plaatse van drukke wegen en plaatsen waar zwaardere industrie aanwezig is).
Voor onderhavige situatie geldt dat het bedrijf is gelegen in een landelijk gebied met lage
achtergrondconcentraties voor zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood. Voor deze stoffen zijn
geen overschrijdingen van grenswaarden te verwachten. Derhalve zijn de emissies van deze stoffen in
dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Onderhavig rapport beperkt zicht derhalve tot de effecten wegens de uitstoot van fijnstof (PM 10 en
PM2,5). Bij een ontwikkeling zoals onderhavig initiatief is de overschrijding van de grenswaarden van
overige stoffen immers uitgesloten.

2.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit
De ministeriële 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit ' is op 15 november 2007 in werking getreden
en bevat voorschriften over metingen en berekeningen om de concentratie en depositie van
luchtverontreinigende stoffen vast te stellen.

Op 20 november 2012 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit gepubliceerd.
Daarvan is het onderdeel voor de zeezoutaftrek op 21 november 2012 in werking getreden.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij
de berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Deze taak van Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) is vastgelegd in de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit '.
De gegevens worden jaarlijks voor 15 maart bekend gemaakt.

Verder schrijft de regeling rapportage voor van de uitkomsten van metingen en berekeningen.
De regeling vereist ook een plan met maatregelen om een goede luchtkwaliteit te bewerkstelligen in
geval van overschrijding.
Met de inwerkingtreding van de ‘Wet luchtkwaliteit’ zijn de volgende besluiten vervallen:
    - de Regeling luchtkwaliteit ozon (Stcrt. 2004, 224),
    - het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Stb. 2005, 316),
    - de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 (Stcrt. 2005, 142),
    - het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit (Strcrt. 2006, 215).



Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>zeezoutcorrectie
In de regeling staat vermeld hoeveel fijnstof van natuurlijke oorsprong (en die niet schadelijk zijn voor
de gezondheid van de mens) mag worden afgetrokken van de fijnstof-concentraties in de lucht. Dit
wordt ook wel de zeezoutcorrectie genoemd. De waarden voor zeezoutaftrek in de Regeling
beoordeling luchtkwaliteit 2007 zijn aangepast. Dit heeft consequenties voor de toetsing van
berekende concentraties fijnstof (PM10) aan de grenswaarden.
De aangepaste Regeling is op 20 november 2012 gepubliceerd. De waarden voor de correctie van de
jaargemiddelde concentraties en het aantal overschrijdingsdagen liggen hiermee structureel lager.

De correctie voor de jaargemiddelde concentratie fijnstof is aangepast van 3 tot 7 naar 1 tot 5
microgram per m3. De omvang van deze zeezoutaftrek is nog steeds afhankelijk van de te toetsen
gemeente gesteld. Daarnaast mogen nu nog slechts maximaal 2, 3 of 4 overschrijdingsdagen worden
afgetrokken, bij het toetsen aan de etmaalgemiddelde grenswaarde. Deze omvang van deze correctie
is daarbij afhankelijk gesteld van de provincie waarin wordt getoetst.




Afbeelding 1: Zeezoutcorrectie, jaargemiddelde en etmaalgemiddelde waarden (links de correctie
jaargemiddelde concentraties en rechts de correctie op het aantal overschrijdingsdagen. Bron; RIVM
rapport)

De nieuwe zeezoutcorrectie is als volgt:
    - 4 dagen in Noord-Holland en Zuid-Holland;
    - 3 dagen in Friesland, Flevoland, Utrecht en Zeeland;
    - 2 dagen in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg;

Onderhavig bedrijf is gelegen in de provincie Noord-Brabant. De zeezoutcorrectie voor het aantal
overschrijdingsdagen bedraagt dus 2 dagen. Daarnaast geldt een plaatsafhankelijke aftrek voor de
jaargemiddelde norm voor fijnstof. De aftrek varieert van 1 microgram per kubieke meter (µg/m 3) tot
5 µg/m3. In de gemeente Baarle-Nassau bedraagt de aftrek 2 microgram per kubieke meter, zoals te
zien is op Afbeelding 1. De zeezoutcorrectie is niet verdisconteerd in het gehanteerde rekenmodel en
dient dus later handmatig te worden gecorrigeerd.

Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit
In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is het ‘toepasbaarheidbeginsel’ geïmplementeerd. Dit
beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden en geeft een
toelichting op de werkingssfeer en de beoordelingssystematiek. Deze implementatie betreft een
uitwerking van bijlage III uit de nieuwe Europese Richtlijn luchtkwaliteit (2008).

Het blootstellingscriterium houdt in, dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen waar
een significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Het gaat dan om een blootstellingsperiode, die
in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur) significant is. In de

Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>toelichting van de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit wordt ingegaan op de betekenis van dit
blootstellingscriterium en het toepasbaarheidsbeginsel voor de praktijk.

Op grond van de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit vindt:
   - geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en
       waar geen bewoning is;
   - geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële
       inrichtingen en (eigen) bedrijfswoning met uitzondering van publiek toegankelijke plaatsen;
   - geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de middenberm van
       wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.

Ten aanzien van de jaargemiddelde concentratie en het 24-uurgemiddelde concentratie worden de
volgende locaties specifiek genoemd:
    - woningen;
    - bedrijfswoningen.

Voor de 24-uurgemiddelde concentratie is het denkbaar dat het verblijf op de onderstaande plaatsen
in de buitenlucht significant is:
    - tuinen bij woningen en andere voor wonen bestemde gebouwen, recreatiewoningen en
        campings;
    - sport- en recreatieterreinen, buitenzwembaden, speelplaatsen, speelweiden en speeltuinen,
        parken, pretparken en dergelijke;
    - havens voor recreatievaartuigen;
    - badinrichtingen in oppervlaktewater als bedoeld in de Wet hygiëne en veiligheid
        badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

In dit onderzoek is rekening gehouden met het toepasbaarheidsbeginsel.

2.3 Onderzochte parameters
Op landelijk niveau leveren fijnstof en stikstofdioxide knelpunten op. De overige stoffen waaraan
getoetst moet worden volgens Wet Luchtkwaliteit voldoen normaliter aan de grenswaarden en komen
bij het houden van dieren niet of nauwelijks vrij. Onderzoek hiernaar is dan ook niet nodig (zie
uitspraak ABRvS d.d. 9 februari 2005, nr. 200400323/1). Bovendien zal onderhavige ontwikkeling voor
deze stoffen geen overschrijding tot gevolg hebben.

Fijnstof PM10 en PM2,5
Fijnstof komt voornamelijk door emissie van huid-, mest, voer- en strooiseldeeltjes uit de stallen. Dit
gebeurt continu (24 uur per dag). De belangrijkste bron bij een veehouderij zijn de stallen. Het
vrijkomen van fijnstof ten gevolge van overige activiteiten op het bedrijf zijn verwaarloosbaar ten
opzichte van de emissie uit de stallen. De emissie van fijnstof afkomstig van dieren die aanwezig zijn
binnen het bedrijf zijn berekend in onderstaande tabel. Betreffende emissies zijn verwerkt in het
verspreidingsmodel voor emissie van fijnstof.




Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> referentiejaar
 De luchtkwaliteit dient inzichtelijk te worden voor het jaar van realisatie van voorgenomen plannen. Voor het onderzoek is 2018 als referentiejaar
 aangehouden. De emissie wordt bepaald op de gebieden waar conform de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit getoetst moet worden op 1,5 meter
 boven maaiveld.

 Tabel 2: Fijnstofemissie afkomstig van het bedrijf

                                                                                                                    Fijnstof PM10            Fijnstof PM2,5
                             Huisvestingssysteem                                                                        (g/jaar)                 (g/jaar)
Stal                                                                                               Aantal        g/dier       Totaal      g/dier       Totaal
nr.   Code                       Houderij/hoktype                        Dier- categorie           dieren         /jaar        gram        /jaar        gram
    1 A 1.100      overige huisvestingssystemen                     melk- en kalfkoeien
                                                                                                      62         118,00       7316            32,5     2015
                                                                    ouder dan 2 jaar
      A 3.100      overige huisvestingssystemen                     vrouwelijk jongvee tot 2
                                                                                                      36          38,00       1368            10,4      374
                                                                    jaar
   2 E 5.11 +      stal met luchtmengsysteem voor droging           Vleeskuikens
     E 7.6         strooisellaag (BWL 2010.13.V6) in combinatie                                    14.500         15,18      220110           1,6      23200
                   met een warmtewisselaar (BWL 2011.02.V3)
   3 E 5.11 +      stal met luchtmengsysteem voor droging           Vleeskuikens
     E 7.6         strooisellaag (BWL 2010.13.V6) in combinatie                                    14.500         15,18      220110           1,6      23200
                   met een warmtewisselaar (BWL 2011.02.V3)
   4 E 5.11 +      stal met luchtmengsysteem voor droging           Vleeskuikens
     E 7.6         strooisellaag (BWL 2010.13.V6) in combinatie                                    14.500         15,18      220110           1,6      23200
                   met een warmtewisselaar (BWL 2011.02.V3)
   5 K 1.100       overige huisvestingsystemen                      volwassen paarden (3
                                                                    jaar en ouder)                    2           0,00          0             0,0

      A 3.100      overige huisvestingssystemen                     vrouwelijk jongvee tot 2
                                                                    jaar                              8           38,00        304            10,4      83

      A 7.100      overige huisvestingsystemen                      fokstieren en overig
                                                                    rundvee ouder dan 2 jaar          60         170,00      10200            46,7     2802

   6 E 5.11 +      stal met luchtmengsysteem voor droging           Vleeskuikens
     E 7.7         strooisellaag (BWL 2010.13.V6) in combinatie                                    24.800         19,14      474672           1,6      39680
                   met een warmtewisselaar (BWL 2012.03.V3)
   8 E 5.11 +      stal met luchtmengsysteem voor droging           Vleeskuikens
     E 7.12        strooisellaag (BWL 2010.13.V6) in combinatie                                    38.168         11,00      419848           1,6      61069
                   met een warmtewisselaar (BWL 2018.05)
                                                                                                               totaal                   totaal
                                                                                                                            1.574.038                 114.554,6
                                                                                                               gram                     gram




 Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                                                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3. Berekening en resultaat

3.1 Berekeningen
Het onderzoek luchtkwaliteit is berekend met behulp van het rekenprogramma ISL3a, versie 2018. Dit
rekenprogramma is geschikt om de verspreidingsberekening uit te voeren met het Nieuw Nationaal
Model (NNM) voor de stoffen die bepalend zijn voor luchtkwaliteit.

De aangepaste Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit is op 21 november 2012 gepubliceerd. ISL3a
hanteert niet automatisch een correctie voor de jaargemiddelde concentratie en het aantal
overschrijdingsdagen, zoals toegelicht in paragraaf 2.2. Deze correctie dient door de gebruiker
handmatig te worden uitgevoerd op basis van de rekenresultaten.

3.2    Invoergegevens

Fijnstof (PM10 en PM2,5)
Ten behoeve van de berekening zijn de emissiefactoren van de verschillende bronnen ingevoerd op
basis van de ‘Gebruikershandleiding V-Stacks vergunning’, handleiding versie mei 2017, zoals
voorgeschreven in de gebruikshandleiding voor ISL3a. Voor de ligging en eigenschappen van de
emissiepunten is aangesloten bij de gegevens op de plattegrondtekening (bijgevoegd in bijlage 2 van
de ruimtelijke onderbouwing). De X- en Y-coördinaten van de emissiepunten en de zwaartepunten van
de gebouwen zijn nauwkeurig bepaald met het Geografisch Informatie Systeem ArcGIS. De ligging
van deze punten is weergegeven in Bijlage 1 van dit luchtkwaliteitsonderzoek.

Aangezien het in onderhavige situatie gaat om een uitbreiding van een activiteit op een veehouderij
is voor de berekeningen aangesloten bij de werkwijze van de handreiking fijnstof en veehouderij.
Deze handreiking sluit ten aanzien van de in te voeren parameters aan bij de werkwijze uit de
Gebruikershandleiding V-stacks vergunning/verspreidingsmodel bij de Wet geurhinder en veehouderij.
Deze handleiding geeft een correcte benadering van de verspreiding van emissies uit veehouderijen.
Voor de gebouwinvloeden is het middelpunt van de gebouwen bepaald en zijn de afmetingen van de
gebouwen van de plattegrondtekening aangehouden.

Ten aanzien van dit onderzoek is gerekend met de uitgangspunten zoals opgenomen in Bijlage 2.

Rekenpunten:
In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is het ‘toepasbaarheidbeginsel’ geïmplementeerd. Dit
beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden en geeft een
toelichting op de werkingssfeer en de beoordelingssystematiek.

Op de volgende locaties vindt een beoordeling van de luchtkwaliteit plaats:
   - in de directe omgeving gelegen woningen van derden;
   - in de directe nabijheid gelegen tuinen (toegankelijke plaatsen waar sprake is van een relevant
       blootstellingsrisico);

De gekozen rekenpunten zijn duidelijk weergegeven op de bijgevoegde situatietekening in Bijlage 1
van dit luchtkwaliteitsonderzoek. In Bijlage 3, Bijlage 4 en Bijlage 5 is per rekenpunt het adres
opgenomen en de X- en Y-coördinaten. Tevens is bijgevoegd of het rekenpunt is gelegen ter plaatse
van een woning (W) of tuin (T).

3.3 Rekenresultaten
De rekenresultaten afkomstig uit het rekenprogramma zijn voor PM10 bijgevoegd in Bijlage 3 en voor
PM2,5 in Bijlage 5 van het luchtkwaliteitsonderzoek.

Rekenresultaten emissie fijnstof (PM10 en PM2,5)
Voor de jaargemiddelde concentratie PM10 geldt een grenswaarde van 40 μg/m 3. De rekenresultaten
in Bijlage 3 zijn nog exclusief de zeezoutcorrectie. Gezien paragraaf 2.2 mag derhalve van de
rekenresultaten nog 2 μg/m3 worden afgetrokken. Uit de rekenresultaten volgt dat de maximale

Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>concentratie op de rekenpunten 21,99 μg/m3 bedraagt op de woning aan de Vlieterdijk 38 (19,99
μg/m3 inclusief zeezoutcorrectie). De concentratie blijft ruimschoots onder de grenswaarde voor de
jaargemiddeldeconcentratie PM10 van 40 μg/m3.

Ten aanzien van het aantal overschrijdingsdagen van het 24-uursgemiddelden vinden eveneens geen
overschrijdingen plaats. De grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen wordt op geen enkel rekenpunt
overschreden. Het hoogste aantal overschrijdingsdagen bedraagt 9,1 overschrijdingsdagen (7,1 dagen
inclusief zeezoutcorrectie). De belasting blijft ruimschoots onder de grenswaarde van 35
overschrijdingsdagen.

Voor de jaargemiddelde concentratie PM2,5 geldt een grenswaarde van 25 μg/m3. Uit de
rekenresultaten, zie Bijlage 5, volgt dat de maximale concentratie op de rekenpunten 16,87 μg/m3
bedraagt eveneens op de woning aan de Vlieterdijk 38. De concentratie blijft hiermee ruimschoots
onder de grenswaarde voor de jaargemiddeldeconcentratie PM 2,5 van 25 μg/m3.

Wat betreft het aspect fijnstof wordt derhalve voldaan aan de grenswaarden van de Wet
luchtkwaliteit.

Verordening ruimte Noord-Brabant
In de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant, aldus vastgesteld d.d. 15-07-2017, zijn bij
de uitbreiding van een veehouderij normen opgenomen voor de jaargemiddelde fijnstofconcentratie
(PM10). In de verordening is bepaalt dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage
van het initiatief, maximaal een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM 10) op gevoelige objecten van
31,2 μg/m3 veroorzaakt. Daar in de verordening gesproken wordt van ‘objecten’ geldt deze norm in
onderhavige situatie alleen voor woningen. Uit de rekenresultaten blijkt de maximale concentratie op
een woning 21,99 μg/m3 bedraagt (19,99 μg/m3 inclusief zeezoutcorrectie). Derhalve wordt voldaan
aan de norm uit de Verordening ruimte Noord-Brabant.




Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                           10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4. Conclusie

Initiatiefnemers zijn voornemens de veehouderij op de Vlieterdijk 34 te Luyksgestel uit te breiden.
Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken dient een bestemmingsplanprocedure doorlopen te
worden. Als onderdeel van deze procedure dient in het kader van de Wet Luchtkwaliteit onderzoek te
worden verricht naar de effecten van de uitbreiding op de luchtkwaliteit in de omgeving.

Dit onderzoek brengt de invloed van de uitbreiding op de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf
in kaart en toetst deze aan de Wet Luchtkwaliteit.
    - Bij het houden van dieren is voornamelijk de emissie van fijnstof bepalend voor de
         luchtkwaliteit in de omgeving. Emissies van overige stoffen, waaraan volgens de Wet
         Luchtkwaliteit getoetst moet worden, zijn verwaarloosbaar en leiden niet tot overschrijdingen
         van de grenswaarden zoals opgenomen in de Wet Luchtkwaliteit;
    - Bij onderhavige ontwikkeling zijn de emissies relevant afkomstig van het houden van dieren
         binnen de inrichting. Emissies van overige activiteiten zijn verwaarloosbaar;
    - De jaargemiddelde concentratie voldoet aan de grenswaarden (40 μg/m3) voor het
         jaargemiddelde voor fijnstof (PM10);
    - Het aantal overschrijdingsdagen voldoet aan de grenswaarde voor het maximaal aantal
         overschrijdingsdagen van het 24-uurgemiddelde voor fijnstof (PM10) (35 dagen);
    - De jaargemiddelde concentratie voldoet aan de grenswaarden (25 μg/m3) voor het
         jaargemiddelde voor fijnstof (PM2,5);
    - De beoogde bedrijfsopzet voldoet ruimschoots aan de grenswaarden zoals opgenomen in de
         Wet Luchtkwaliteit.




Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    Bijlagen

Bijlage 1: Situatieschets bedrijf en ligging rekenpunten




Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Invoergegevens onderzoek luchtkwaliteit

Bron 1:                             Stal 1
Emissiepunt:                        Natuurlijke ventilatie
Coördinaten:                        (X: 151209, Y: 365455)
Ep-hoogte:                          1,5 m                  (Standaard bij natuurlijke ventilatie)
Gem. geb. hoogte:                   3,75 m                 (Zie tekening, (2,3 + 5,2)/2)
Diameter:                           0,5 m                  (Standaard voor natuurlijke ventilatie)
Uittreedsnelheid:                   0,4 m/s                (Standaard voor natuurlijke ventilatie)
E-aanvraag PM10:                    8.684 gr/j             (62 melk – en kalfkoeien x 118 gr/dier/j
                                                           + 36 stuks jongvee x 38 gr/dier/j)
E-aanvraag PM2,5:                   2.389 gr/j             (62 melk – en kalfkoeien x 32,5 gr/dier/j
                                                           + 36 stuks jongvee x 10,4 gr/dier/j)

X-coord. zwaartepunt van gebouw:                           151209
Y-coord. zwaartepunt van gebouw:                           365455
Lengte van gebouw:                                         33,5 m
Breedte van gebouw:                                        16,6 m
Gem. hoogte van gebouw:                                    3,8 m
Oriëntatie van gebouw:                                     58,7°

Bron 2:                             Stal 2
Emissiepunt:                        Luchtmengsysteem i.c.m. warmtewisselaar
Coördinaten:                        (X: 151224, Y: 365429)
Ep-hoogte:                          5,3 m                  ((13 x 5,4 + 3,77)/14)
Gem. geb. hoogte:                   3,75 m                 (Zie tekening, (2,2 + 5,3)/2)
Diameter:                           0,54 m                 (Opp. ventilator Ø500 mm = 0,196 m2
                                                            Opp. ventilator Ø920 mm = 0,665 m2
                                                           13 x 0,196 + 1 x 0,665 = 3.213 m2
                                                           √((3.213/14)/π) = 0,27, 0,27 x 2 = 0,54 m
Uittreedsnelheid:                   4,0 m/s                (Standaard bij verspreid liggende ventilatoren)
E-aanvraag PM10:                    220.110 gr/j           (14.500 vleeskuikens x 15,18 gr/dier/j)
E-aanvraag PM2,5:                   23.200 gr/j            (14.500 vleeskuikens x 1,6 gr/dier/j)

X-coord. zwaartepunt van gebouw:                           151224
Y-coord. zwaartepunt van gebouw:                           365431
Lengte van gebouw:                                         59,4 m
Breedte van gebouw:                                        16,6 m
Gem. hoogte van gebouw:                                    3,8 m
Oriëntatie van gebouw:                                     58,7°

Bron 3:                             Stal 3
Emissiepunt:                        Luchtmengsysteem i.c.m. warmtewisselaar
Coördinaten:                        (X: 151243, Y: 365418)
Ep-hoogte:                          5,3 m                  ((13 x 5,4 + 3,77)/14)
Gem. geb. hoogte:                   3,75 m                 (Zie tekening, (2,2 + 5,3)/2)
Diameter:                           0,54 m                 (Opp. ventilator Ø500 mm = 0,196 m2
                                                            Opp. ventilator Ø920 mm = 0,665 m2
                                                           13 x 0,196 + 1 x 0,665 = 3.213 m2
                                                           √((3.213/14)/π) = 0,27, 0,27 x 2 = 0,54 m
Uittreedsnelheid:                   4,0 m/s                (Standaard bij verspreid liggende ventilatoren)
E-aanvraag PM10:                    220.110 gr/j           (14.500 vleeskuikens x 15,18 gr/dier/j)
E-aanvraag PM2,5:                   23.200 gr/j            (14.500 vleeskuikens x 1,6 gr/dier/j)

X-coord. zwaartepunt van gebouw:                           151243
Y-coord. zwaartepunt van gebouw:                           365419

Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                               13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Lengte van gebouw:                                           59,4 m
Breedte van gebouw:                                          16,6 m
Gem. hoogte van gebouw:                                      3,8 m
Oriëntatie van gebouw:                                       58,7°

Bron 4:                             Stal 4
Emissiepunt:                        Luchtmengsysteem i.c.m. warmtewisselaar
Coördinaten:                        (X: 151262, Y: 365408)
Ep-hoogte:                          5,3 m                  ((13 x 5,4 + 3,77)/14)
Gem. geb. hoogte:                   3,75 m                 (Zie tekening, (2,2 + 5,3)/2)
Diameter:                           0,54 m                 (Opp. ventilator Ø500 mm = 0,196 m2
                                                            Opp. ventilator Ø920 mm = 0,665 m2
                                                           13 x 0,196 + 1 x 0,665 = 3.213 m2
                                                           √((3.213/14)/π) = 0,27, 0,27 x 2 = 0,54 m
Uittreedsnelheid:                   4,0 m/s                (Standaard bij verspreid liggende ventilatoren)
E-aanvraag PM10:                    220.110 gr/j           (14.500 vleeskuikens x 15,18 gr/dier/j)
E-aanvraag PM2,5:                   23.200 gr/j            (14.500 vleeskuikens x 1,6 gr/dier/j)

X-coord. zwaartepunt van gebouw:                             151262
Y-coord. zwaartepunt van gebouw:                             365408
Lengte van gebouw:                                           59,4 m
Breedte van gebouw:                                          16,6 m
Gem. hoogte van gebouw:                                      3,8 m
Oriëntatie van gebouw:                                       58,7°

Bron 5:                             Stal 5
Emissiepunt:                        Natuurlijke ventilatie via open zijwand
Coördinaten:                        (X: 151192, Y: 365423)
Ep-hoogte:                          1,5 m                     (Standaard bij natuurlijke ventilatie)
Gem. geb. hoogte:                   5,65 m                    (Zie tekening, (4,5 + 6,8)/2)
Diameter:                           0,5 m                     (Standaard voor natuurlijke ventilatie)
Uittreedsnelheid:                   0,4 m/s                   (Standaard voor natuurlijke ventilatie)
E-aanvraag PM10:                    10.504 gr/j               (8 stuks jongvee x 38 gr/dier/j
                                                              + 60 overig rundvee x 170 gr/dier/j)
E-aanvraag PM2,5:                   2.885 gr/j                (8 stuks jongvee x 10,4 gr/dier/j
                                                              + 60 overig rundvee x 46,7 gr/dier/j)

X-coord. zwaartepunt van gebouw:                             151192
Y-coord. zwaartepunt van gebouw:                             365423
Lengte van gebouw:                                           20,1 m
Breedte van gebouw:                                          18,0 m
Gem. hoogte van gebouw:                                      5,7 m
Oriëntatie van gebouw:                                       148,7°

Bron 6:                             Stal 6
Emissiepunt:                        Luchtmengsysteem i.c.m. warmtewisselaar
Coördinaten:                        (X: 151285, Y: 365401)
Ep-hoogte:                          5,34 m                 ((5x3 + 2x3,77 + 8x6,8)/15)
Gem. geb. hoogte:                   4,74 m                 (Zie tekening, (2,75 + 6,735)/2)
Diameter:                           0,92 m                 (Opp. ventilator Ø550 mm = 0,238 m2
                                                            Opp. ventilator Ø1400 mm = 1,539 m2
                                                            Opp. ventilator Ø802 mm = 0,505 m2
                                                            Opp. ventilator Ø900 mm = 0,636 m2
                                                           8 x 0,238 + 4 x 1,539 + 0,636 + 0,505 =
                                                           9,201 m2
                                                           √((9,201/14)/π) = 0,46, 0,46 x 2 = 0,92m

Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Uittreedsnelheid:                   4,0 m/s                (Standaard bij verspreid liggende ventilatoren)
E-aanvraag PM10:                    474.672 gr/j           (24.800 vleeskuikens x 19,14 gr/dier/j)
E-aanvraag PM2,5:                   39.680 gr/j            (24.800 vleeskuikens x 1,6 gr/dier/j)

X-coord. zwaartepunt van gebouw:                           151291
Y-coord. zwaartepunt van gebouw:                           365411
Lengte van gebouw:                                         80,6 m
Breedte van gebouw:                                        20,4 m
Gem. hoogte van gebouw:                                    4,7 m
Oriëntatie van gebouw:                                     58,7°

Bron 7:                             Stal 8
Emissiepunt:                        Luchtmengsysteem i.c.m. warmtewisselaar
Coördinaten:                        (X: 151311, Y: 365390)
Ep-hoogte:                          7,0 m                  ((15x7,1 + 2x3,77)/17)
Gem. geb. hoogte:                   5,1 m                  (Zie tekening, (2,8 + 7,4)/2)
Diameter:                           0,8 m                  (Opp. ventilator Ø800 mm = 0,503 m2
                                                           Opp. ventilator Ø920 mm = 0,665 m2
                                                           15 x 0,503 + 2 x 0,665 = 8,875 m2
                                                           √((8,875/17)/π) = 0,41, 0,41 x 2 = 0,82m
Uittreedsnelheid:                   4,0 m/s                (Standaard bij verspreid liggende ventilatoren)
E-aanvraag PM10:                    419.848 gr/j           (38.168 vleeskuikens x 11,0 gr/dier/j)
E-aanvraag PM2,5:                   61.069 gr/j            (38.168 vleeskuikens x 1,6 gr/dier/j)

X-coord. zwaartepunt van gebouw:                           151311
Y-coord. zwaartepunt van gebouw:                           365390
Lengte van gebouw:                                         100 m
Breedte van gebouw:                                        25,0 m
Gem. hoogte van gebouw:                                    5,1 m
Oriëntatie van gebouw:                                     58,7°




Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Uitdraaibestand fijnstofberekening ISL3a PM10




Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Rekenresultaten (incl. bronbijdrage PM10)

Adres                           X              Y            Totaal      bron          GCN
Vlieterdijk 30 – W                  150573         366119       19,02          0,07         18,94
Vlieterdijk 30 – T                  150559         366103       19,02          0,07         18,94
Hondsbosserdijk 1 - W               150166         365368       20,19          0,04         20,15
Hondsbosserdijk 1 - T               150180         365374       20,19          0,04         20,15
Hondsbosserdijk 5 - W               150564         364941       19,11          0,07         19,03
Hondsbosserdijk 5 - T               150616         364958       19,11          0,08         19,03
Hondsbosserdijk 9 - W               151420         364481       18,89          0,05         18,83
Hondsbosserdijk 9 - T               151423         364515       18,89          0,05         18,83
Elsendijk 1 – W                     151753         364793       18,91          0,07         18,83
Elsendijk 1 – T                     151705         364811       18,91          0,08         18,83
Vlieterdijk 38 – W                  151395         365383       21,99          1,68          20,3
Vlieterdijk 38 – T                  151386         365384        22,2          1,89          20,3
Vlieterdijk 42 – W                  151579         365297       20,61          0,31          20,3
Vlieterdijk 42 – T                  151551         365302       20,66          0,35          20,3
Vlieterdijk 33 – W                  151720         365319       20,51          0,21          20,3
Vlieterdijk 33 – T                  151689         365313       20,53          0,22          20,3
Schatersdijk 34 – W                 151744         366028       19,41          0,15         19,26
Schatersdijk 34 – T                 151716         366028       19,42          0,15         19,26
Schatersdijk 24 – W                 151416         366449       19,34          0,08         19,26
Schatersdijk 24 – T                 151400         366425       19,35          0,08         19,26




Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                            19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Uitdraaibestand fijnstofberekening ISL3a PM2,5




Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel    20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Uitvoerbestand fijnstofberekening PM2,5 extensie .jrn


      ISL3A VERSIE 2018.1
      Release 16 april 2018
      Powered by DNV GL / Erbrink Stacks Consult
                     ** I S L 3 A
**




-PM2,5-2018
Stof-identificatie:                 PM2,5

start datum/tijd:      9:16:37
datum/tijd journaal bestand: 18-10-2018 9:24:42
BEREKENINGRESULTATEN



Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm!
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 151500 365500
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie : 1.802

GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten:      151500 365500
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.
opgegeven referentiejaar: 2018

Er is gerekend met optie (blk_nocar)

Doorgerekende (meteo)periode
 Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h
 Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h
Prognostische berekeningen met referentie jaar:             2018

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is                      : 87600

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie
                          met coordinaten: 151500 365500
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) PM2,5



Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>1 (-15- 15): 4310.0 4.9 3.1 261.70 11.9
2 ( 15- 45): 5652.0 6.5 3.3 253.55 11.9
3 ( 45- 75): 6763.0 7.7 3.8 200.85 11.9
4 ( 75-105): 4164.0 4.8 3.2 193.70 11.9
5 (105-135): 5470.0 6.2 3.0 381.10 11.9
6 (135-165): 6196.0 7.1 2.9 503.55 11.9
7 (165-195): 9268.0 10.6 3.8 911.39 11.9
8 (195-225): 14673.0 16.7 4.6 1524.95 11.9
9 (225-255): 12536.0 14.3 4.7 1626.50 11.9
10 (255-285): 8359.0 9.5 4.0 1201.05 11.9
11 (285-315): 5432.0 6.2 3.6 626.60 11.9
12 (315-345): 4777.0 5.5 3.4 408.45 11.9
gemiddeld/som: 87600.0     3.8 8093.38 11.9

lengtegraad: : 5.0
breedtegraad: : 52.0
Bodemvochtigheid-index: 1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):            0.20

Geen percentielen berekend
Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm!
Aantal receptorpunten      85
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 0.2640
Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (z0-displacement) : 0.0
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 15.27435
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 18.59217
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 363.83087
 Coordinaten (x,y):   151391, 365364
 Datum/tijd (yy,mm,dd,hh): 1996 7 13 21

Aantal bronnen            :    7

********* Brongegevens van bron : 1
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:     151209
Y-positie van de bron [m]:     365455
lange zijde gebouw [m]:      33.5
korte zijde gebouw [m]:      16.6
hoogte van het gebouw [m]:        3.8
Orientatie gebouw [graden] :    58.7
x_coordinaat van gebouw [m]: 151209

Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel               24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>y_coordinaat van gebouw [m]: 365455
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):        0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):        0.55
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 0.07520
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 0.40016
Temperatuur rookgassen (K)             : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)     0.000001819
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s)      0.000001819
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000001819

********* Brongegevens van bron : 2
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:       151224
Y-positie van de bron [m]:       365429
lange zijde gebouw [m]:        59.4
korte zijde gebouw [m]:        16.6
hoogte van het gebouw [m]:          3.8
Orientatie gebouw [graden] :      58.7
x_coordinaat van gebouw [m]: 151224
y_coordinaat van gebouw [m]: 365431
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 5.3
Inw. schoorsteendiameter (top):         0.54
Uitw. schoorsteendiameter (top):         0.59
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 0.87765
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 4.00000
Temperatuur rookgassen (K)              : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.004
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                 87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)      0.000017650
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s)       0.000017650
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000019469

********* Brongegevens van bron : 3
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:           151243
Y-positie van de bron [m]:           365418

Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel         25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>lange zijde gebouw [m]:        59.4
korte zijde gebouw [m]:        16.6
hoogte van het gebouw [m]:          3.8
Orientatie gebouw [graden] :      58.7
x_coordinaat van gebouw [m]: 151243
y_coordinaat van gebouw [m]: 365419
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 5.3
Inw. schoorsteendiameter (top):         0.54
Uitw. schoorsteendiameter (top):         0.59
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 0.87765
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 4.00000
Temperatuur rookgassen (K)              : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.004
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                 87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)      0.000017650
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s)       0.000017650
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000037120

********* Brongegevens van bron : 4
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:       151262
Y-positie van de bron [m]:       365408
lange zijde gebouw [m]:        59.4
korte zijde gebouw [m]:        16.6
hoogte van het gebouw [m]:          3.8
Orientatie gebouw [graden] :      58.7
x_coordinaat van gebouw [m]: 151262
y_coordinaat van gebouw [m]: 365408
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 5.3
Inw. schoorsteendiameter (top):         0.54
Uitw. schoorsteendiameter (top):         0.59
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 0.87765
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 4.00000
Temperatuur rookgassen (K)              : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.004
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                 87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)      0.000017650
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s)       0.000017650
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000054770


Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel         26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>********* Brongegevens van bron : 5
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:       151192
Y-positie van de bron [m]:       365423
lange zijde gebouw [m]:        20.1
korte zijde gebouw [m]:        18.0
hoogte van het gebouw [m]:          5.7
Orientatie gebouw [graden] :      148.7
x_coordinaat van gebouw [m]: 151192
y_coordinaat van gebouw [m]: 365423
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 1.5
Inw. schoorsteendiameter (top):         0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top):         0.55
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 0.07520
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 0.40016
Temperatuur rookgassen (K)              : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                 87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)      0.000002201
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s)       0.000002201
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000056971

********* Brongegevens van bron : 6
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:      151285
Y-positie van de bron [m]:      365401
lange zijde gebouw [m]:       80.6
korte zijde gebouw [m]:       20.4
hoogte van het gebouw [m]:         4.7
Orientatie gebouw [graden] :      58.7
x_coordinaat van gebouw [m]: 151291
y_coordinaat van gebouw [m]: 365411
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 5.2
Inw. schoorsteendiameter (top):        0.92
Uitw. schoorsteendiameter (top):        0.97
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 2.54688
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 4.00000
Temperatuur rookgassen (K)             : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.013
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                87600

Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel         27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)   0.000030207
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s)    0.000030207
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000087178

********* Brongegevens van bron : 7
** BRON PLUS GEBOUW **

X-positie van de bron [m]:       151311
Y-positie van de bron [m]:       365390
lange zijde gebouw [m]:       100.0
korte zijde gebouw [m]:        25.0
hoogte van het gebouw [m]:          5.1
Orientatie gebouw [graden] :      58.7
x_coordinaat van gebouw [m]: 151311
y_coordinaat van gebouw [m]: 365390
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 7.0
Inw. schoorsteendiameter (top):         0.82
Uitw. schoorsteendiameter (top):         0.87
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 2.02547
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 4.00000
Temperatuur rookgassen (K)              : 285.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.010
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:                 87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)      0.000046487
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s)       0.000046487
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000133665




Onderzoek luchtkwaliteit – Vlieterdijk 34 te Luyksgestel         28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>