<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Nummer systeem                     BWL 2018.05
Naam systeem                       Warmtewisselaar; 50% reductie fijnstof (PM10)
Diercategorie                      Additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof bij de
                                   diercategorieën E, F en G
Systeembeschrijving van            Maart 2018
Vervangt                           --


Werkingsprincipe                   De wisselaar zorgt ervoor dat er warme ventilatielucht vanuit de stal
                                   verse lucht opwarmt. De opgewarmde verse ventilatielucht wordt in de
                                   stal uitgeblazen. Voor menging van de warme lucht met de aanwezige
                                   stallucht kan per diercategorie en huisvestingsysteem een andere
                                   techniek worden toegepast.
                                   Variant A
                                   In het condensatievocht dat zich vormt op de pakketten in de
                                   wisselaar blijft stof achter. Samen met aanhechting van stof aan de
                                   wanden van de kanalen resulteert dit in een reductie van de emissie
                                   van fijnstof.
                                   Variant B
                                   De lucht uit de stal wordt gefilterd door filters met een
                                   verwijderingsrendement van 99% voor deeltjes ≥1 micrometer
                                   voordat deze door de warmtewisselaar gaat.


DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN
      Onderdeel                    Uitvoeringseis
1     Huisvestingsvorm             Afhankelijk van diercategorie en huisvestingssysteem
2     Verwarmings- en              Er moet sprake zijn van minimaal één onderhoudsvriendelijke
      luchtcirculatiesysteem       warmtewisselaar die verse lucht opwarmt. Deze lucht wordt vermengd
                                   met lucht in de stal. Bij jonge dieren dient aanvullende verwarming
                                   aanwezig te zijn om de gewenste staltemperatuur te bereiken.
3a    Warmtewisselaar              Warmtewisselaar(s) kunnen zowel buiten naast de stal zijn opgesteld,
                                   als binnen in de stal zijn geplaatst. De warmtewisselaar warmt vers
                                   binnenkomende ventilatielucht op alvorens deze in de stal komt.
                                   Het thermische rendement van de wisselaar is minimaal 70% bij
                                   warmtevraag op basis van: ( T inblaas –T buiten ) x 100%
                                   (T = temperatuur)              T afzuig – T buiten
3b    Variant A; omschrijving      De warmtewisselaar is uitgevoerd volgens het tegenstroomprincipe. In
                                   een kast van isolerend materiaal zijn kunststof kanalen geplaatst. De
                                   kanalen zijn minimaal 7 m lang. De binnenkomende (koude) lucht
                                   stroomt door de kanalen. De uitgaande (warme) stallucht stroomt
                                   langs de buitenkant van de kanalen.
3c    Variant A; debiet            De minimaal geïnstalleerde capaciteit 1 van de warmtewisselaar(s)
                                   bedraagt bij:
                                   - opfokleghennen; 0,8 m3/dier/uur
                                   - leghennen; 1,8 m3/dier/uur
                                   - opfokvleeskuikenouderdieren; 1,9 m3/dier/uur
                                   - vleeskuikenouderdieren; 2,9 m3/dier/uur
                                   - vleeskuikens; 2,0 m3/dier/uur 2
                                   - vleeskalkoenen, hennen; 5,6 m3/dier/uur
                                   - vleeskalkoenen, hanen; 11,7 m3/dier/uur
                                   - vleeseenden; 4,8 m3/dier/uur
                                   De capaciteit betreft de uitgaande luchtstroom.


1
 Bij deze capaciteiten mag de luchtsnelheid in de kanalen niet hoger worden dan bij een capaciteit die nodig is
voor het realiseren van 13% reductie op stalniveau bij de betreffende diercategorie. Zie hiervoor BLW 2012.03.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>3d    Variant B1;                   De warmtewisselaar is uitgevoerd volgens het kruisstroomprincipe. In
      omschrijving                  een geïsoleerde omkasting zijn lamellen voor warmte-uitwisseling en
                                    droge stoffilters geplaatst. Na de stoffiltering wordt de afgevoerde
                                    lucht door de warmtewisselaar geleid.
3e    Variant B2;                   De uitvoering van de warmtewisselaar is gelijk aan variant A, maar
      omschrijving                  voordat de lucht door de warmtewisselaar gaat wordt deze gereinigd in
                                    droge stoffilters.
3f    Variant B; aantal filters     Het aantal filters is afgestemd op de capaciteit die door de
                                    warmtewisselaar gaat, volgens opgave leverancier.
3g    Variant B; type filters       De droge stoffilters hebben een verwijderingsrendement (op
                                    massabasis) van minstens 99% voor stof met een diameter van ≥1
                                    micrometer. Dit verwijderingsrendement blijkt uit een bij de filters
                                    afgegeven certificaat.
3h    Variant B; reiniging          Voor het regelmatig reinigen van de droge stoffilters is een
      filters                       persluchtinstallatie aanwezig.
3i    Variant B; debiet             De minimaal geïnstalleerde capaciteit van de warmtewisselaar(s)
                                    bedraagt bij:
                                    - opfokleghennen; 0,6 m3/dier/uur
                                    - leghennen; 1,4 m3/dier/uur
                                    - opfokvleeskuikenouderdieren; 1,45 m3/dier/uur
                                    - vleeskuikenouderdieren; 2,1 m3/dier/uur
                                    - vleeskuikens; 1,45 m3/dier/uur 2
                                    - vleeskalkoenen, hennen; 4,3 m3/dier/uur
                                    - vleeskalkoenen, hanen; 9,0 m3/dier/uur
                                    - vleeseenden; 3,6 m3/dier/uur
                                    De capaciteit betreft de uitgaande luchtstroom.
4     Registratieapparatuur         De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn:
                                      -   apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de
                                          warmtewisselaar (urenteller);
                                      -   apparatuur voor het registreren van de gerealiseerde
                                          temperatuur(curve), binnen-, inblaas- en buitentemperatuur;
                                      -   apparatuur voor het registreren van het gerealiseerde
                                          ventilatiedebiet in warmtewisselaar en eventueel aanwezige
                                          filters
                                      -   apparatuur voor het registreren van de schoonmaakfrequentie
                                          van de filters (alleen variant B)


HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM
      Onderdeel                     Gebruikseis
a     Instelling capaciteit         Dieren met verwarmingsbehoefte:
      warmtewisselaar               Ingaande luchtstroom;
                                    Zolang er een warmtebehoefte is in de stal, is de ventilator
                                    ingeschakeld. Het debiet wordt aangestuurd op basis van de
                                    ventilatiebehoefte van de stal. Als er geen verwarming (meer) nodig is,
                                    mag deze ingaande luchtstroom worden uitgeschakeld.
                                    Uitgaande luchtstroom;
                                    De ventilator voor de uitgaande luchtstroom is gedurende de gehele
                                    productieperiode ingeschakeld. De capaciteit van de uitgaande


2
  Bij vleeskuikens kan een productiewijze worden toegepast waarbij kuikens in de stal uit het ei komen en
daarna opgefokt gedurende een beperkte periode in deze stal. Na de opfokperiode worden de dieren
overgeplaatst naar een vervolghuisvesting. Deze productiewijze is, met bijbehorende leeftijden voor
overplaatsen, vastgelegd in categorie E 5.9. Afhankelijk van de leeftijd van overplaatsen is de
ventilatiebehoefte in de opfokstal mogelijk lager dan de hier gevraagde minimale capaciteit. In dat geval kan de
geïnstalleerde capaciteit van de opfokstal worden berekend met de formule: y = 0,1363*e0,0908x (waarin y = te
installeren debiet en x is leeftijd van overplaatsen in dagen, e staat voor ‘exponentiele functie’ en heeft de
afgeronde waarde 2,7183).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                          luchtstroom wordt gestuurd op basis van de ventilatiebehoefte van de
                          stal. De uitgaande luchtstroom wordt in de periode dat er verwarming
                          nodig is gelijk gehouden aan die van de ingaande luchtstroom. Bij
                          toenemende ventilatiebehoefte, als er geen verwarming nodig is,
                          neemt de capaciteit van de uitgaande luchtstroom toe tot de maximale
                          capaciteit van de warmtewisselaar.

                          Dieren zonder verwarmingsbehoefte:
                          Ingaande luchtstroom;
                          De ingaande luchtstroom is afgestemd op de eisen ten aanzien van de
                          beluchting.
                          Uitgaande luchtstroom;
                          De ventilator voor de uitgaande luchtstroom is gedurende de gehele
                          productieperiode ingeschakeld. De capaciteit van de uitgaande
                          luchtstroom wordt gestuurd tot de maximale capaciteit van de
                          warmtewisselaar op basis van de ventilatiebehoefte van de stal. Het
                          debiet is minimaal gelijk aan de ingaande luchtstroom.
b   Reiniging variant A   De buitenzijde van de kunststofkanalen in de wisselaar moeten na
                          iedere ronde en minimaal één keer per twee maanden worden
                          gereinigd.
    Reiniging variant B   Bij groeiende dieren: Vanaf 10 dagen na opzetten van de dieren
                          dienen de filters minimaal 1 keer per dag automatisch worden
                          gereinigd met de persluchtinstallatie. Na 20 dagen dient dit minimaal 2
                          keer per dag plaats te vinden.
                          Bij volwassen dieren: Minimaal 2 keer per dag reinigen.

                          Na elke ronde dienen de filters met water worden gereinigd evenals de
                          ruimte onder de filters.
c   Vervanging filters    Om een goed verwijderingsrendement te garanderen worden de filters
                          na 5 jaar ieder jaar getest op het verwijderingsrendement, of de filters
                          worden iedere 5 jaar vervangen.
d   Registratie           Ten behoeve van een controle op de werking van het systeem moeten
                          de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd:
                            -   het aan staan van de warmtewisselaar en de ventilator hiervan;
                            -   de temperatuur(curve);
                            -   het aanstaan van de filterreinigingsinstallatie (alleen variant B);
                            -   datum in gebruik name van de filters;
                            -   vervangingsdatum van de filters, of
                            -   rapport waaruit na 5 jaar gebruik blijkt dat
                                verwijderingsrendement ≥99% is voor PM10.


Werkingsresultaat         Emissiereductie fijnstof (PM10) van 50% ten opzichte van de
                          emissiefactor van het stalsysteem waarmee het wordt gecombineerd.
Verwijzing meetrapport    Rapport 621; Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de
                          pluimveehouderij: validatie van een warmtewisselaar op
                          vleeskuikenbedrijven
                          Rapport 657; Emissies uit een vleeskuikenstal met strooiselbeluchting
                          en warmtewisselaar. Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Principeschets warmtewisselaar




Variant A




Variant B1




Variant B2




                                 Naam:                  Nummer:
                                 Warmtewisselaar; 50%   BWL 2018.05
                                 reductie fijnstof      Systeembeschrijving:
                                                        Maart 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>