<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Ingenieurs met een verhaal.




BOOT organiserend ingenieursburo bv   Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2016.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                           RAPPORT
                                           Riolering en waterhuishouding
                                           plan Hoge Wei te Oosterhout



                                           Definitief




OPDRACHTGEVER            KlokBouwOntwikkeling B.V.
                         Energieweg 71
                         6541 CZ NIJMEGEN
DATUM                    9 december 2016
DOCUMENTNUMMER           P09-0249-022
OPGESTELD DOOR           ing. H. Nieuwhof-Langeveld
GEAUTORISEERD            ing. H.W. Boom
PROJECTLEIDER            ing. M. Boot
GEZIEN




BOOT organiserend ingenieursburo B.V.
Plesmanstraat 5
3905 KZ VEENENDAAL
WEBSITE   http://www.buroboot.nl
E-MAIL    info@buroboot.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>         Titelpagina
         SOORT ONDERZOEK           Waterhuishoudingsplan


         ONDERZOEKSLOCATIE         Hoge Wei, Oosterhout


         OPDRACHTGEVER             KlokBouwOntwikkeling B.V.
                                   Energieweg 71
                                   6541 CZ NIJMEGEN


         CONTACTPERSOON            dhr. D. Lemmers


         UITGEVOERD DOOR           BOOT organiserend ingenieursburo B.V.
                                   Plesmanstraat 5
                                   3905 KZ VEENENDAAL


         CONTACTPERSOON            ing. M. Boot




         PROJECT             De Hoge Wei te Oosterhout
         DOCUMENTNUMMER      P09-0249-022
2 / 18   REVISIEDATUM        9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>         Inhoudsopgave


         1         INLEIDING ............................................................................................................................................. 4

             1.1           ALGEMEEN ...................................................................................................................... 4
             1.2           DOEL ............................................................................................................................. 4
             1.3           DOCUMENTEN ................................................................................................................. 5
             1.4           OPBOUW RAPPORTAGE ...................................................................................................... 5

         2         BESTAANDE SITUATIE ................................................................................................................... 6

             2.1           INRICHTING .................................................................................................................... 6
             2.2           MAAIVELDHOOGTEN EN BODEMOPBOUW............................................................................... 6
             2.3           WATERHUISHOUDING EN GEOHYDROLOGISCHE GESTELDHEID .................................................... 7
             2.4           WATERKERING ................................................................................................................. 8
             2.5           RIOLERING ...................................................................................................................... 8

         3         UITGANGSPUNTEN .......................................................................................................................... 9

             3.1           ONTWERPRICHTLIJNEN ...................................................................................................... 9
             3.2           DUURZAAMHEIDTHEMA’S .................................................................................................. 9
             3.3           OVERLEG ........................................................................................................................ 9
             3.4           RANDVOORWAARDEN T.A.V. ONTWERP WATERSYSTEEM ........................................................... 9

         4         ONTWERP WATERSYSTEEM ..................................................................................................... 12

             4.1           TOELICHTING ONTWERP .................................................................................................. 12
             4.2           AFVLOEIENDE OPPERVLAKKEN ........................................................................................... 12
             4.3           DIMENSIONERING WATERSYSTEEM ..................................................................................... 13
             4.4           BEHEER WATERGANGEN ................................................................................................... 14
             4.5           DRAINAGE .................................................................................................................... 15
             4.6           KWEL ........................................................................................................................... 16
             4.7           AANSLUITING PLANRANDEN ............................................................................................. 16
             4.8           WATERKERING ............................................................................................................... 16

         5         DIMENSIONERING DWA-STELSEL.......................................................................................... 17

             5.1           ONTWERPSYSTEEM ......................................................................................................... 17
             5.2           UITGANGSPUNTEN.......................................................................................................... 17
             5.3           DIMENSIONERING ........................................................................................................... 17
             5.4           AANSLUITING OP GEMEENTELIJK STELSEL ............................................................................. 18


         BIJLAGEN

         A                : Berekening benodigde berging

         B                : Tekening K09-0249-004, blad 01 en 02




         PROJECT                             De Hoge Wei te Oosterhout
         DOCUMENTNUMMER                      P09-0249-022
3 / 18   REVISIEDATUM                        9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  1      Inleiding

  1.1    Algemeen
         In opdracht van KlokBouwOntwikkeling B.V. is een waterhuishoudkundige rapportage
         opgesteld t.b.v. het project ‘ De Hoge Wei te Oosterhout’.


         In een eerder stadium is door Royal Haskoning de rapportage ‘Hoge Wei; Riolerings- en
         waterhuishoudkundig ontwerp’ d.d. 10 september 2010 opgesteld. Om diverse redenen,
         waaronder directe zorgen uit de omgeving, is een gewijzigd stedenbouwkundig plan
         opgesteld.


         Op basis van dit recent opgestelde stedenbouwkundig plan is de concept-rapportage
         ‘Actualisatie geohydrologische berekeningen Hoge Wei (Oosterhout)’ d.d. 1 november
         2016 door Royal HaskoningDHV opgesteld. In onderhavige rapportage wordt de water-
         huishouding nader uitgewerkt waarbij de uitgangspunten en uitkomsten, zoals genoemd
         in bovengenoemde rapportage, de basis vormen.


         Het project bestaat uit realisatie van 66 grondgebonden woningen binnen een plangebied
         met een oppervlakte van ca. 4,0 ha. Het plangebied is gelegen aan de Waaldijk en wordt
         omsloten door bestaande kavels langs de Peperstraat en Breeacker (zie figuur 1.1)

         Figuur 1.1 Situatie plangebied




                                                                                   Bron: google maps


  1.2    Doel
         Doel van het waterhuishoudingplan is bepalen op welke wijze de waterhuishouding in het
         plangebied vorm kan worden gegeven om daarmee aan te sluiten bij de ambitie voor
         duurzaam waterbeheer.




         PROJECT             De Hoge Wei te Oosterhout
         DOCUMENTNUMMER      P09-0249-022
4 / 18   REVISIEDATUM        9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>  1.3    Documenten
         Onderstaand een overzicht van de documenten die betrekking hebben op dit rapport.


           1.      Rapportage ‘Actualisatie geohydrologische berekeningen Hoge Wei (Oosterhout)’,
                   versie 03/concept d.d. 1 november 2016 door Royal HaskoningDHV;
           2.      Notitie ‘Uitgangspunten waterhuishouding’ De Hoge Wei te Oosterhout, d.d. 22 mei
                   2015 door BOOT


  1.4    Opbouw rapportage
         Allereerst wordt de huidige waterhuishoudkundige situatie van het terrein in beeld ge-
         bracht. Vervolgens worden de uitgangspunten beschreven welke enerzijds gelden vanuit
         het beleid en anderzijds zijn opgesteld naar aanleiding van overleg met betrokken partij-
         en. Op basis van deze uitgangspunten en het ontwerp is daarna de benodigde retentie van
         hemelwater en de wijze van afvoer van hemel- en vuilwater uitgewerkt.




         PROJECT               De Hoge Wei te Oosterhout
         DOCUMENTNUMMER        P09-0249-022
5 / 18   REVISIEDATUM          9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>  2      Bestaande situatie

  2.1    Inrichting
         In de huidige situatie is het plangebied in gebruik als weide of akkerland. Met uitzonde-
         ring van één agrarische schuur langs de Peperstraat is geen verhard oppervlak aanwezig
         binnen de projectgrenzen. Centraal in het plangebied, van oost naar west, is een water-
         gang aanwezig ten behoeve van de af- en ontwatering van het plangebied.


         Onderstaand is de bestaande situatie met betrekking tot de bodemopbouw, waterhuis-
         houding en geohydrologische situatie beknopt omschreven. Voor gedetailleerde informa-
         tie wordt verwezen naar de rapportage ‘Actualisatie geohydrologische berekeningen’ door
         Royal HaskoningDHV [1].


  2.2    Maaiveldhoogten en bodemopbouw
         Ter plaatse van het projectgebied is door BOOT een terreinmeting verricht. Hieruit blijkt
         dat de maaiveldhoogte varieert van circa 8,70 m +NAP tot 9,50 m +NAP. Het bestaande
         straatpeil ter plaatse van de aansluiting in de Peperstraat is gelegen op ca. 9,30 m +NAP.
         Ter plaatse van de aansluitingen in de Breeacker is het straatpeil bij noordoostelijke
         aansluiting op ca. 9,40 m +NAP en bij de zuidoostelijke aansluiting op ca. 9,70 m +NAP
         gelegen. Nabij de primaire waterkering, aan de zuidzijde van het plangebied, loopt het
         maaiveld verder op van ca. 10,00 m +NAP naar ca. 15,60 m +NAP. In figuur 2.1 is een
         overzicht van de maaiveldhoogte opgenomen op basis van de AHN2. In deze afbeelding is
         de relatief lage ligging van het plangebied ten opzichte van zijn omgeving duidelijk te
         zien.

         Figuur 2.1 Maaiveldverloop




                                              Bron: [1] rapportage ‘Actualisatie geohydrologische berekeningen’



         PROJECT            De Hoge Wei te Oosterhout
         DOCUMENTNUMMER     P09-0249-022
6 / 18   REVISIEDATUM       9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>  2.3    Waterhuishouding en geohydrologische gesteldheid
         Oppervlaktewater
         Binnen en direct grenzend aan het plangebied zijn diverse watergangen aanwezig die
         onderdeel uitmaken van het watersysteem van het waterschap. In figuur 2.2 is een uitsne-
         de van de leggerkaart van waterschap Rivierenland met daarop de status van de water-
         gangen nabij het plangebied weergegeven.


         Het plangebied is gelegen ten noorden van de Waaldijk, binnen peilvak OVB150. Conform
         het streefpeilbesluit Over-Betuwe wordt binnen dit peilvak een streefpeil van 7,80 m +NAP
         gehanteerd. De zone direct achter de dijk (ook wel kwelweide genoemd) inundeert bij een
         hoge waterstand in de Waal.

         Figuur 2.2 Legger watergangen




                                            C-status


                            A-status




                                                                Bron: website waterschap Rivierenland


         De watergangen (C-status) ten noorden en westen van de kwelweide, van oost naar west
         door het plangebied, hebben een afvoerende functie. Deze watergang voert, middels
         particuliere duikers, af naar de A-watergang langs de Peperstraat, ten westen van het
         plangebied. De overige C-watergangen staan niet in verbinding met het watersysteem en
         hebben enkel een bergende functie.




         PROJECT            De Hoge Wei te Oosterhout
         DOCUMENTNUMMER     P09-0249-022
7 / 18   REVISIEDATUM       9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>         Grondwater
         Het watersysteem rond ‘Hoge Wei’ wordt sterk gedomineerd door de waterstanden in de
         Waal. Tijdens perioden van hoogwater bereikt de waterstand op de Waal bij een T=10-
         situatie een niveau van 12,20 m +NAP. Het streefpeil in het watersysteem binnen het
         plangebied bedraagt 7,80 m +NAP, terwijl de drainagebasis in het projectgebied ‘Hoge
         Wei’ geschat is op 8,20 m +NAP. De waal heeft tijdens hoogwaterperioden een sterk
         infiltrerende werking, waarbij de kwel in het binnendijkse gebied maximaal is. Tijdens
         droge perioden keert de hydrologische situatie om en krijgt de Waal een drainerende
         werking. (afkomstig uit rapportage ‘Actualisatie geohydrologische berekeningen Hoge Wei
         (Oosterhout) door Royal HaskoningDHV)


         Bewoners van de aan het plangebied grenzende wijk Weijs ervaren grondwateroverlast. Bij
         de gemeente is, met uitzondering van lokale drainage via wegen/riolering, niets bekend
         over een actief drainagesysteem in de bebouwde omgeving van Oosterhout.

         Bodemopbouw
         Uit het regionale bodemmodel REGIS blijkt dat ter plaatse van het plangebied een Holoce-
         ne deklaag aanwezig is tot ca. 5,0 m beneden maaiveld. Onder de deklaag bevindt zich
         het eerste watervoerend pakket, bestaande uit matig fijn tot zeer grof zand, dat onderdeel
         uitmaakt van de formatie van Kreftenheye.


  2.4    Waterkering
         Het plangebied is gelegen ten noorden van de primaire waterkering Waaldijk in het dijk-
         paaltraject Doornenburg – Dodewaard. Conform de legger waterkeringen 2016 is het
         plangebied gelegen in zowel de waterkering als de buiten- en beschermingszone. De
         zonering is weergegeven op tekening in bijlage B.


  2.5    Riolering
         Binnen het plangebied is geen riolering aanwezig. In de Peperstraat, ten westen van het
         plangebied, is een gemengd riool aanwezig met een diameter van Ø300 mm. De b.o.b. ter
         plaatse van de toekomstige toegang naar het plangebied bedraagt ca. 7,35 m +NAP.
         Daarnaast is in de Breeacker, aan de zuidwestzijde van het plangebied, een gemengd riool
         aanwezig met een diameter van Ø300 mm. De b.o.b. ter plaatse van deze toekomstige
         ontsluitingsweg bedraagt ca. 7,90 m +NAP.


         Op tekening K09-0249-004, blad 01 zijn de diameters en b.o.b. hoogtes van de bestaande
         riolering rondom het plangebied weergegeven (zie bijlage B).




         PROJECT            De Hoge Wei te Oosterhout
         DOCUMENTNUMMER     P09-0249-022
8 / 18   REVISIEDATUM       9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>  3      Uitgangspunten

  3.1    Ontwerprichtlijnen
         De uitgangspunten zoals deze in dit rapport genoemd zijn, zijn afkomstig uit:

           ≈ Rijksbeleid: ‘Nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021’, ‘Waterbeleid in de 21e eeuw
               (WB21)’ en ‘Nationaal Bestuursakkoord Water’;
           ≈ Provinciaal beleid: Omgevingsvisie Gelderland;
           ≈ Waterschapsbeleid: Waterbeheerprogramma 2016-2021, Watertoetscriteria / Bereke-
               ningen (algemeen), Beleidsregels Keur 2014 , Legger Primaire Waterkering 2016;
           ≈ Gemeentelijk beleid: ‘Waterplan gemeente Overbetuwe 2008, Handboek locatie eisen
               Gemeente Overbetuwe 2010.


  3.2    Duurzaamheidthema’s
         In dit plan worden de mogelijkheden bekeken om op een duurzame wijze met het water
         om te gaan. De thema’s van duurzaam waterbeheer worden samengevat in 2 tritsen. Het
         gaat om de trits ‘schoonhouden – scheiden – zuiveren’ en de trits ‘vasthouden – bergen –
         afvoeren’.


         De algemene thema’s van duurzaam waterbeheer zijn als volgt:

           ≈ Stap 1: hemelwater niet op het rioolsysteem zetten
           ≈ Stap 2: benutten of infiltreren van hemelwater
           ≈ Stap 3: vertraagt afvoeren van hemelwater naar oppervlaktewater.
         De ambitie voor het omgaan met het hemelwater binnen het plangebied is om het hemel-
         water tijdelijk te bergen binnen het plangebied en het vervolgens vertraagd af te voeren
         naar het watersysteem van het waterschap.


  3.3    Overleg
         Met de onderstaande personen en instanties heeft overleg plaats gevonden inzake de te
         hanteren randvoorwaarden t.a.v. de waterhuishouding:

           ≈ Gemeente Overbetuwe:                         dhr. R. Jakobs
           ≈ Waterschap Rivierenland:                     dhr. F. Jongbloed
                                                          dhr. J. van de Braak
                                                          mw. J. de Graaf

         De randvoorwaarden staan in onderstaande paragraaf omschreven.


  3.4    Randvoorwaarden t.a.v. ontwerp watersysteem
         Voor de waterhuishouding van het plangebied dient te worden uitgegaan van de rand-
         voorwaarden, genoemd in tabel 3.1 en de daaronder separaat genoemde aspecten.




         PROJECT            De Hoge Wei te Oosterhout
         DOCUMENTNUMMER     P09-0249-022
9 / 18   REVISIEDATUM       9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>          Tabel 3.1: Uitgangspunten berekening waterbergingssysteem

            UITGANGSPUNTEN
            maatgevende bui (1)              Herhalingstijd:            1x per 100 jaar +10%
                                             Ontwateringseisen:         Geen inundatie (0,0 m –mv)
            maatgevende bui (2)              Herhalingstijd:            1x per 2 jaar +10% i.c.m. T=10
                                                                        Waalstand
                                             Ontwateringseisen:         * 0,70 m onder bebouwing
                                                                        * 0,40 m onder wegen
                                             Max. peilopzet in wadi:    0,30 m
                                             Ledigingstijd wadi:        Max. 24 uur

            ≈   Streven naar 100% afkoppeling van verhard oppervlak;
            ≈   Huidige C-watergang aan westzijde plangebied opwaarderen naar B-status;
            ≈   Wadi wordt als niet afvloeiend oppervlak beschouwd;
            ≈   Waterbergende funderingsconstructie uitvoeren met ‘dichte’ verharding in combina-
                tie met traditionele kolken voorzien van geperforeerde kolkaansluitinleiding;
            ≈ Aan de zuidwestzijde van het plangebied wordt een duiker en watergang gereali-
                seerd, die de afvoer vanuit het plangebied naar de A-watergang ten westen van de
                Peperstraat waarborgt;
            ≈ Toe te passen duikers in het oppervlaktewatersysteem tussen plangebied en A-
                watergang ten westen van Peperstraat hebben een minimale inwendige diameter van
                800 mm;
            ≈ Op de randen van de planophoging maatregelen treffen om bij zeer extreme om-
                standigheden grondwater af te voeren;
            ≈ De toekomstige afvoerende watergang heeft een minimale afmeting van:
                    o    Taluds: 1:1,5
                    o    Bodemhoogte: 8,0 m +NAP
                    o    Bodembreedte: 0,5 m
                    o    Onderhoudsstrook: 4,0 m breed
                    o    Schouwstrook: 1,0 m breed
            ≈ De toekomstige B-watergang langs de westzijde heeft een minimale afmeting van:
                    o    Taluds: 1:1,5
                    o    Bodemhoogte/breedte: conform huidig profiel
                    o    Onderhoudsstrook: 4,0 m breed
                    o    Schouwstrook: 1,0 m breed
            ≈ Dimensionering van de toekomstige wadi’s:
                    o    Taluds: 1:3 of flauwer
                    o    Diepte: 0,60 m


          Aanvullend op de randvoorwaarden zijn onderstaande gebiedskenmerken van toepassing
          op het plan.




          PROJECT                 De Hoge Wei te Oosterhout
          DOCUMENTNUMMER          P09-0249-022
10 / 18   REVISIEDATUM            9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>          Tabel 3.2: Gebiedskenmerken

            UITGANGSPUNTEN
            Minimale Drooglegging (t.o.v. streefpeil watergangen)           1,00 m
            Lokaal streefpeilbeheer (OVB150)    Streefpeil                  7,80 m +NAP
            Berekende stijghoogten              Noordzijde plangebied:      9,0 à 9,25 m +NAP
            grondwater*                         Centraal plangebied:        ca. 9,0 m +NAP
                                                Zuidzijde plangebied:       9,0 à 9,25 m +NAP
                                                Gemiddelde stijghoogte**:   ca. 9,10 m +NAP
            Afvoernorm (landelijk gebied)       Bij hemelwater:             max. 1,5 l/s.ha
                                                Bij kwelwater:              max. 0,3 l/s.ha
            Bestaande maaiveldhoogte:                                       8,70 à 9,50 m +NAP
            Toekomstig straatpeil:                                          min. 9,60 m +NAP
            Drainageniveau*                     Hoofddrain:                 8,30 (oost)/8,20 (west) m +NAP
                                                Randdrain:                  8,70 m +NAP
                                                Drain onder wegen:          8,90 m +NAP

            *Afkomstig uit [1] concept-rapportage ‘Actualisatie geohydrologische berekeningen Hoge Wei (Oos-
            terhout)’ door Royal HaskoningDHV
            **Door BOOT bepaald op basis van genoemde stijghoogten door Royal HaskoningDHV


            ≈ Drainageniveau greppels in huidige situatie 8,20 m +NAP;
            ≈ Huidige deklaag (klei) mag niet worden doorgraven tot het onderliggende zand;
            ≈ Door ophoging van het plangebied met zand wordt grondwater (tijdens hoogwater-
                perioden in de Waal) tijdelijk geborgen in de zandlaag;
            ≈ Geen verhoging van de grond- en oppervlaktewaterstanden in omliggende gebieden
                als gevolg van ontwikkeling plan Hoge Wei




          PROJECT              De Hoge Wei te Oosterhout
          DOCUMENTNUMMER       P09-0249-022
11 / 18   REVISIEDATUM         9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>  4       Ontwerp watersysteem

  4.1     Toelichting ontwerp
          Voor het onderhavige plangebied is getracht de thema’s van duurzaam waterbeheer aan
          te houden volgens genoemde tritsen in §3.2. Hieronder zijn de ondernomen stappen
          weergegeven.


          Gezien de bodemopbouw in relatie tot de aanwezige grondwaterstanden, wordt de onder-
          grond niet te allen tijde geschikt geacht voor infiltratie. De benodigde ruimte, om het
          afstromende hemelwater in de openbare ruimte tijdelijk te bergen, wordt gerealiseerd in
          de vorm van een tweetal wadi’s in de groenzones binnen het plangebied. Aanvullend
          hierop wordt een bergende funderingsconstructie onder de rijbanen en een deel van de
          parkeervoorzieningen gerealiseerd.


          In beide systemen wordt het hemelwater, afkomstig van zowel openbare als particuliere
          verharde oppervlakken, tijdelijk geborgen. Middels de geprojecteerde drainleiding onder
          de rijbanen voorzien van uitstroomputten ter plaatse van de wadi’s, wordt de beschikbare
          berging in het funderingspakket en de wadi’s gelijkmatig benut. Vanuit de westelijk
          gelegen wadi kan het hemelwater uiteindelijk, via een debietregulerende constructie,
          uitstromen in het watersysteem van het waterschap.


          Ter plaatse van de rijbanen is een minimale aanleghoogte van 9,60 m +NAP geprojec-
          teerd. Hierbij is gerelateerd aan de genoemde ontwateringsnorm van 0,40 m bij een
          hoogwatergolf T=10 voldoende ontwatering gewaarborgd. In aansluiting op de straatpei-
          len zijn de woningen op een minimale hoogte van 9,85 m +NAP geprojecteerd.


          Met bovenstaande omgang van het hemelwater is de trits vasthouden-bergen-afvoeren op
          doelmatige wijze ingevuld. In onderstaande paragrafen zijn de type systemen nader
          toegelicht c.q. gedimensioneerd.


  4.2     Afvloeiende oppervlakken
          Er zijn diverse oppervlakken binnen het plangebied geprojecteerd. Deze zijn weergegeven
          in tabel 4.1.

          Tabel 4.1 Overzicht diverse oppervlakken

            TYPE OPPERVLAK                                 AFVLOEIENDE OP-     ONVERHARDE         OPPER-
                                                           PERVLAKTE [M2]      OPPERVLAKTE [M2]   VLAKTE   (%)
            Bebouwing                                           4.600                  -             12
            Kavels (30 % verhard)                               3.720                8.680           31
            Rijbaan                                             4.100                  -             10
            Parkeren                                            1.650                  -              4
            Voetpaden                                           3.250                  -              8
            Groenvoorziening/wadi/bodem watergang                 -                  13.450          34
            Subtotaal                                          17.320                22.130          100
            Totaal                                                          39.450




          PROJECT              De Hoge Wei te Oosterhout
          DOCUMENTNUMMER       P09-0249-022
12 / 18   REVISIEDATUM         9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>  4.3     Dimensionering watersysteem
          In tabel 4.2 is de aanwezige berging in de geprojecteerde wadi’s weergegeven. Daarnaast
          is de beschikbare berging ter plaatse van de geprojecteerde verharding, voorzien van een
          bergende funderingsconstructie, weergegeven.


          Ter plaatse van het bergend funderingspakket, voorzien van waterdoorlatend scheidings-
          doek, is infiltratie naar de ondergrond buiten beschouwing gelaten. Theoretisch gezien
          ledigt het funderingspakket via de aanwezige HWA drainleidingen, voorzien van een
          debietregulerende constructie, naar het watersysteem van het waterschap. Echter zal, met
          uitzondering ten tijde van hoge grondwaterstanden bij een hoogwatergolf, in de praktijk
          een deel van het hemelwater infiltreren in de zandophooglaag en zorgen voor natuurlijke
          grondwateraanvulling.


          De ophooglaag dient te bestaan uit goed doorlatend zand met een beperkte capillaire
          werking. Deze benodigde eigenschappen van de ophooglaag dienen te worden opgeno-
          men in het civieltechnisch ontwerp en -bestek.


          Conform eisen van de gemeente dient een bui 8 uit de Leidraad Riolering (met een statis-
          tische herhalingskans van eens per 2 jaar) zonder water op straat te kunnen worden
          verwerkt. Tevens mag een bui 9 (met een statistische herhalingskans van eens per 5 jaar)
          niet tot schade leiden. Met het toepassen van voorgesteld HWA-systeem is bovenstaande
          gewaarborgd en niet maatgevend voor de dimensionering van het systeem.


          Ten behoeve van het bepalen van de aanwezige berging in de funderingslaag wordt uitge-
          gaan van een laagdikte van 350 mm met een porositeit van 40% (conform opgave leveran-
          cier Aquaflow).

          Tabel 4.2 Overzicht beschikbare berging

            TYPE                     OPPER-       OPPERVLAKTE          MAX.       INHOUD T=2        INHOUD
            BERGINGSMEDIUM         VLAKTE OP         BIJ MAX.        PEILOPZET     +10% I.C.M.      T=100
                                  BODEM [M
                                              2
                                              ]   PEILOPZET [M
                                                                 2
                                                                 ]     [M1]      T=10 WAAL [M3]    +10% [M3]
            Wadi                      820             940             0,20*           176               -

                                      820             1.180            0,60             -             600

            Funderingspakket         4.400            4.400           0,20*           352               -

                                     4.400            4.400           0,35**            -             616

            Totaal                                                                    528            1.216

          *Hierbij is gerekend met een stijghoogte vanaf de gemiddelde stijghoogte bij een kwelsituatie van
          9,10 m +NAP tot de maximale peilopzet van 0,30 m (9,30 m +NAP).
          **Hierbij is gerekend met een stijghoogte in het funderingspakket dat gelijk is aan de totale hoogte
          van het waterbergingssysteem.




          PROJECT              De Hoge Wei te Oosterhout
          DOCUMENTNUMMER       P09-0249-022
13 / 18   REVISIEDATUM         9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>          In bijlage A zijn de voorgenoemde parameters verwerkt. De maatgevende neerslaggebeur-
          tenissen worden bekeken: T=2+10% i.c.m. T=10 Waalstand en T=100 +10%. Om de beno-
          digde berging tijdens de maatgevende neerslaggebeurtenis (T=2+10% i.c.m. T=10 Waal-
          stand) te behalen, dienen bergingsvoorzieningen met een minimale capaciteit van 513 m3
          gerealiseerd te worden. Uit de berekening blijkt dat binnen het totale plangebied een
          berging beschikbaar is van ca. 528 m3. Hiermee wordt voldaan aan de bergingseisen zoals
          genoemd in §3.4.


  4.4     Beheer watergangen
          De watergang langs de zuidwestzijde van het plangebied heeft in de huidige situatie een
          C-status. Als gevolg van de planontwikkeling wordt deze watergang opgewaardeerd naar
          een B-status. Het beheer en onderhoud van de watergang zal in de toekomst door de
          gemeente worden uitgevoerd. Langs de toekomstige B-watergang dient aan de westzijde
          een vrije strook van minimaal 1,0 m t.b.v. schouw en langs de oostzijde (planzijde) een
          onderhoudsstrook van 4,0 m beschikbaar te zijn.


          Conform het riolering- en waterhuishoudkundig ontwerp d.d. april 2010, door Royal
          Haskoning, is voor de afvoerende watergang tussen de toekomstige B-watergang en de A-
          watergang ten westen van de Peperstraat navolgende vastgelegd.


          Gezien de zeer geringe benodigde afvoercapaciteit van de afvoerende watergang spitst
          het ontwerp zich met name toe op het beheer en onderhoud ervan. Vanuit die gedachte
          heeft het waterschap Rivierenland ingestemd met een van hun standaardeis afwijkend
          minimaal profiel. Dit aangepaste profiel is weergegeven in figuur 4.1.

          Figuur 4.1




                           Bron: riolering- en waterhuishoudkundig ontwerp d.d. april 2010, Royal Haskoning


          Vanuit Hoge Wei wordt het water afgevoerd met een nieuw te graven watergang die af-
          voert in zuidwestelijke richting. Vanaf het meest zuidelijke puntje van de perceelgrens van
          huisnummer 51 wordt de afvoer vanwege het niet in eigendom hebben van de grond
          uitgevoerd als een duiker met een afmeting van ø800 mm. Deze duiker voert af in weste-
          lijke richting. Circa 25 meter voor de Peperstraat mondt de duiker uit in een watergang
          overeenkomstig bovenstaand minimale profiel. Aan één zijde van de watergang komt een
          onderhoudsstrook te liggen met een breedte van 4,0 m. Aan de andere zijde wordt een
          beschermingszone van 1,0 m aangehouden. Voor de kruising met de Peperstraat is een
          ø800 mm leiding met een kruisingsput ter plaatse van het bestaande riool voorzien. Op
          deze wijze worden sifons voorkomen maar blijft de minimum vereiste diameter van ø800
          mm gehandhaafd.




          PROJECT            De Hoge Wei te Oosterhout
          DOCUMENTNUMMER     P09-0249-022
14 / 18   REVISIEDATUM       9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>  4.5     Drainage
          Om de afvoerende functie van de te dempen C-watergang in het plangebied te waarborgen
          wordt conform het advies van Royal HaskoningDHV een hoofddrain aangelegd. Deze drain
          zal worden aangelegd met een drainageniveau op 8,30 m +NAP in het westelijk deel van
          het plangebied en een drainageniveau van 8,20 m +NAP in het oostelijk deel van het
          plangebied (zie bijlage B).


          In aanvulling op de hoofddrain wordt een randdrain langs een deel van de planrand gerea-
          liseerd, die wordt onderbroken door de te handhaven greppel aan de noordzijde van het
          plangebied. Met aanleg van de randdrain wordt uitstraling van de planophoging naar het
          omliggende gebied voorkomen. Met het handhaven van de greppel wordt afvoer door de
          drain gewaarborgd en tevens een positief bergend effect gerealiseerd. Het drainageniveau
          van de randdrain is conform het advies van Royal HaskoningDHV geprojecteerd op 8,70 m
          +NAP.


          Conform het Handboek locatie eisen van gemeente Overbetuwe dienen drainageleidingen
          op een diepte van 2,5 m –maaiveld aangelegd te worden. Ter plaatse van het plangebied
          dient, conform de uitgangspunten van het waterschap, doorsnijding van de deklaag echter
          te worden vermeden. De diepteligging van de drainageleidingen is om deze reden in
          afwijking van het handboek hoger geprojecteerd en zal daardoor niet permanent gevuld
          zijn met water (zie bijlage B). Overigens wordt het kwelwater als weinig ijzerhoudend
          verondersteld (vanwege directe voeding door rivierwater). Hierdoor wordt dichtslibbing als
          gevolgd van roest-/vlokvorming minimaal geacht.


          Het ontwerp van het drainagesysteem is gebaseerd op de Leidraad Riolering, module
          C2300. Geadviseerd wordt om het drainagesysteem in een grindkoffer (fractie 2-5 mm)
          aan te leggen, zonder toepassing van een omhulling c.q. gronddoek. De uitvoering van de
          drainageleiding wordt voorgesteld in Strabusil (dubbelwandige drainageleiding met gladde
          binnenzijde).


          Met deze systeemeigenschappen is de kans op verstopping het kleinst en de restlevens-
          duur het grootst. Daarnaast is de diameter bepaald voor praktische uitvoering van het
          onderhoud, hierdoor is de diameter hydraulisch enigszins overgedimensioneerd (robuust).
          De leidingen zijn goed te inspecteren door de toepassing van grote inspectie- c.q. door-
          spuitputten (kunststof put ø600 mm), gepositioneerd op goed bereikbare plaatsen in de
          openbare ruimte en t.p.v. alle hoekverdraaiingen.


          De drainagesystemen hebben in de (grond-)waterhuishouding gedurende situaties met
          hoge rivierstanden een cruciale functie. Het is daarom nodig het functioneren van de
          drainage te borgen. Geadviseerd wordt de werkwijze voor onderhoud en wijze van moni-
          toring vast te leggen in een meerjarig onderhouds- en monitoringsplan. Op deze wijze
          wordt het risico op wateroverlast ten gevolge van disfunctioneren van de drainage ver-
          minderd.




          PROJECT             De Hoge Wei te Oosterhout
          DOCUMENTNUMMER      P09-0249-022
15 / 18   REVISIEDATUM        9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>  4.6     Kwel
          Voor kwelaspecten wordt verwezen naar de rapportage door Royal HaskoningDHV [1]. Uit
          dat rapport voortvloeiende maatregelen zijn opgenomen in deze rapportage.


  4.7     Aansluiting planranden
          Om het hemelwater volledig in het toekomstige systeem te kunnen bergen, wordt het
          watersysteem vlak aangelegd. De minimale hoogteligging wordt hierbij bepaald door de
          optredende grondwaterstanden als gevolg van de hoogwatergolf T=10, in combinatie met
          het toe te passen waterhuishoudkundig systeem. Het gevolg hiervan is dat langs een deel
          van de planrand een hoogteverschil ontstaat ten opzichte van de aangrenzende percelen.


          Langs de noordoostzijde van het plan wordt dit hoogteverschil opgevangen in de gepro-
          jecteerde groenzone tussen de toekomstige rijbaan en de omliggende percelen. Om het
          hemelater afkomstig van de achterpaden langs de westzijde van het plangebied, naar het
          waterbergingssysteem te kunnen leiden, dient echter een hoogteverschil van ca. 0,65 m
          op de plangrens te worden opgevangen. Dit hoogteverschil zal worden opgevangen door
          het plaatsen van een grondkerende constructie tussen het achterpad en de bestaande
          omliggende percelen.


  4.8     Waterkering
          Het plangebied is gelegen ten noorden van de Waaldijk die onderdeel uitmaakt van de
          primaire waterkering. De ontwikkelingen binnen plan Hoge Wei vallen buiten de bescher-
          mingszone en het profiel van vrije ruimte van de waterkering.


          Waterschap Rivierenland kan mogelijk in de toekomst tot dijkversterking van de primaire
          waterkering overgaan. Het waterschap hanteert, conform nationale richtlijnen en normen,
          een Profiel van Vrije Ruimte (ruimtelijke reservering) ter plaatse van de primaire waterke-
          ring. Binnen dit Profiel van Vrije Ruimte mogen geen activiteiten plaatsvinden bij toekom-
          stige ontwikkelingen. Dit Profiel van Vrije Ruimte is ook van toepassing op de primaire
          waterkering ter hoogte van planlocatie Hoge Wei. Na controle blijkt dat de ontwikkelingen
          van Hoge Wei buiten dit Profiel van Vrije ruimte zijn gesitueerd en heeft een eventuele
          toekomstige dijkversterking hierdoor geen direct gevolg voor het plangebied.


          Door ophoging van het plangebied ten opzichte van het huidige maaiveld ontstaat er
          tussen de primaire waterkering en de zuidzijde van het plangebied een ingesloten laagte
          (‘kwelweide’) zonder oppervlakkige afvoermogelijkheid. Conform de rapportage van Royal
          HaskoningDHV [1] zal tijdens een hoogwatergolf maximaal 0,20 m water op het maaiveld
          ter plaatse van de ‘kwelweide’ treden. Na een hoogwatergolf zijgt dit water weer terug in
          de bodem.


          De resterende ‘kwelweide’ is deels gelegen binnen het Profiel van Vrije Ruimte. Uit de
          rapportage van Royal HaskoningDHV [1] blijkt dat een eventuele dijkversterking in combi-
          natie met de planontwikkeling tijdens een hoogwatersituatie geen nadelig hydrologisch
          effect voor de omgeving van het plangebied tot gevolg heeft.




          PROJECT            De Hoge Wei te Oosterhout
          DOCUMENTNUMMER     P09-0249-022
16 / 18   REVISIEDATUM       9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>  5       Dimensionering DWA-stelsel

  5.1     Ontwerpsysteem
          De diepteligging (b.o.b.) van het bestaande gemengde riool (beton Ø300 mm) in de
          Breeacker, ten oosten van het plangebied is 7,90 m +NAP. De diepteligging van het be-
          staande riool (beton Ø300 mm) in de Peperstraat, ten westen van het plangebied bedraagt
          7,35 m +NAP.


          Op de bijbehorende tekening (bijlage B) is het stelsel weergegeven met de daarbij horende
          geografische informatie.


  5.2     Uitgangspunten
          De parameters in tabel 5.1 worden gehanteerd t.a.v. het ontwerp en dimensionering van
          het DWA-afvoersysteem.

          Tabel 5.1 Uitgangspunten

            ONDERDEEL                                                      PARAMETERS
            Hydraulische rekenwijze                                        Statisch
            Totaal aantal woningen                                         66 st
            Bezettingsgraad per woning                                     2,5 i.e.
            DWA-debiet                                                     12 l/uur.pers over 10 uur
            Toe te passen materiaal                  Buizen:               ≤ 250 mm PVC
                                                                           > 250 mm Beton
                                                     Putten:               Beton / PP / PE
            Putafstand maximaal                                            65 m
            Minimaal leidingverhang                  1e 150 m:             4,0 ‰
                                                     2e 150 m:             3,0 ‰
                                                     overig:               2,0 ‰
            Minimale buisdiameter hoofdriool                               250 mm
            Minimale buisdiameter in hofjes (max. 8 won.)                  200 mm
            Minimale h.o.h. afstand tot ander riool of nutsvoorzieningen   1,5 m
            Minimale afstand tot uitgeefbare grond                         2,0 m
            Minimale dekking op hoofdriolering                             1,10 m
            Minimale ruimte tussen kruisingen riolen                       150 mm
            Maximale vulling buizen:                                       50%
            Voor de bepaling van de diameter is uitgegaan van:             Energieverhang = bodemverhang


          Overige uitgangspunten:

            ≈ Riooltracé bij voorkeur boomstructuur;
            ≈ Riolering bij voorkeur onder wegverhardingen;

  5.3     Dimensionering
          Binnen het plangebied zijn totaal 66 woningen geprojecteerd. Hiervan voeren 6 woningen
          af richting het gemeentelijk rioolstelsel in de Breeacker en 60 woningen richting het
          gemeentelijk rioolstelsel in de Peperstraat.




          PROJECT              De Hoge Wei te Oosterhout
          DOCUMENTNUMMER       P09-0249-022
17 / 18   REVISIEDATUM         9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>          Uitgaande van 6 woningen in het oostelijk deel van het plan, bedraagt de hoeveelheid
          vuilwater die aangeboden wordt op het gemeentelijk rioolstelsel in de Breeacker:

            ≈ 6 x (12 l/h.pers x 2,5 pers.) = 180 l/h = 0,2 m3/h = 0,05 l/s.
          Uitgaande van 60 woningen in het overig deel van het plan, bedraagt de hoeveelheid
          vuilwater die aangeboden wordt op het gemeentelijk rioolstelsel in de Peperstraat:

            ≈ 60 x (12 l/h.pers x 2,5 pers.) = 1.800 l/h = 1,8 m3/h = 0,50 l/s.
          Het aan te leggen DWA hoofdrioolstelsel wordt uitgevoerd in een minimale praktische
          diameter van 250 mm vanwege eventuele onderhoud- en inspectiewerkzaamheden. Het
          maximale debiet (Qmax) van een PVC buis ø250mm met k=3,0 en I=0,003 (gemiddeld) bij
          50% vulling bedraagt 14,8 l/s. De minimale diameter voldoet ruim.



  5.4     Aansluiting op gemeentelijk stelsel
          De capaciteit van de bestaande leiding Ø300 mm in de Breeacker en Peperstraat bedraagt
          ca. 13,9 l/s (uitgaande van minimaal 1‰ verhang). Volgens bovenstaande gegevens is de
          toename van het debiet in de bestaande DWA-leiding marginaal en wordt geen aanpassing
          in het bestaande stelsel noodzakelijk geacht.


          De diepteligging van het bestaande riool in de Breeacker en Peperstraat is toereikend om
          het plangebied, conform de uitgangspunten zoals genoemd in tabel 5.1, onder vrij verval
          aan te kunnen sluiten.


          Op bijbehorende tekening (zie bijlage B) is het ontwerp van het DWA rioolstelsel weerge-
          geven, waarbij voorgaande uitgangspunten zijn gehanteerd.




          PROJECT            De Hoge Wei te Oosterhout
          DOCUMENTNUMMER     P09-0249-022
18 / 18   REVISIEDATUM       9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                    Bijlage A


                  Berekening benodigde berging




9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>         Berekening benodigde berging bij een bepaalde bui.                                     (Methode van Buishands en Velds)


          Opdrachtgever: Klok Druten Vastgoedontwikkeling BV                         Projectnummer: P09-0249
          Project:       De Hoge Wei te Oosterhout                                   Datum:         9 december 2016
                                               Wadi's i.c.m. waterbergende funderingsconstructie
          Herhalingstijd bui:                           1 keer per               2   jaar + 10%
          Afvoernorm (landelijk gebied):                                     1,5     l/s.ha
          Afvloeiende oppervlakte:                                          1,73     ha
          Oppervlakte wadi (kwelwaterstand 9,1 m+NAP):                      820      m2
          Oppervlakte wadi (bij max. peilopzet 9,3 m+NAP):                  940      m2
          Geaccepteerde peilopzet wadi:                                     0,20     m
          Berging in fundering (holle ruimte 40%; dikte 0,35m):            352,0     m3
          Oppervlak waterbergende funderingsconstructie:                    4400     m2
          Geaccepteerde ledigingstijd:                                       48      uur


          Infiltratiecapaciteit:                                             0,0     m3/h
          Maximaal benodigde berging:                                       513      m3
          Aanwezige berging in media:                                       528      m3
          Extra benodigde berging:                                           -15     m3                      GEEN EXTRA BERGING

                 Duur              Q   regen        Q   afvoer         Afvoernorm          Q   infiltratie     Benodigde berging
                in min.            in l/s.ha        in m 3                 in m 3              in m 3                  in m 3
                   5                249,26         129,52                   0,78                0,00                  128,74
                   15               144,76         225,65                   2,34                0,00                  223,31
                   30                91,30         284,64                   4,68                0,00                  279,96
                   45                68,53         320,47                   7,01                0,00                  313,46
                   60                54,89         342,25                   9,35                0,00                  332,90
                   90                41,25         385,80                  14,03                0,00                  371,77
                  120                33,00         411,52                  18,71                0,00                  392,82
                  180                24,42         456,79                  28,06                0,00                  428,73
                  240                19,69         491,08                  37,41                0,00                  453,67
                  300                16,61         517,83                  46,76                0,00                  471,07
                  360                14,30         534,98                  56,12                0,00                  478,86
                  480                11,44         570,65                  74,82                0,00                  495,82
                  600                9,57          596,71                  93,53                0,00                  503,18
                  720                8,25          617,28                  112,23               0,00                  505,05
                  840                7,37          643,35                  130,94               0,00                  512,41
                  960                6,60          658,44                  149,64               0,00                  508,79
                  1080               6,05          679,01                  168,35               0,00                  510,66
                  1200               5,61          699,59                  187,06               0,00                  512,53
                  1440               4,84          724,28                  224,47               0,00                  499,81
                  1680               4,40          768,18                  261,88               0,00                  506,30
                  1920               3,96          790,12                  299,29               0,00                  490,83
                  2160               3,63          814,82                  336,70               0,00                  478,12
                  2400               3,41          850,48                  374,11               0,00                  476,37
                  2640               3,19          875,17                  411,52               0,00                  463,65
                  2880               3,08          921,81                  448,93               0,00                  472,88
                  3360               2,75          960,22                  523,76               0,00                  436,46
                  3840               2,42          965,71                  598,58               0,00                  367,13
                  4320               2,31          1037,04                 673,40               0,00                  363,64
                  5040               2,09          1094,65                 785,64               0,00                  309,02
                  5760               1,87          1119,34                 897,87               0,00                  221,47
                  7200               1,65          1234,57                1122,34               0,00                  112,23
                  8640               1,54          1382,72                1346,80               0,00                   35,91
                 10080               1,32          1382,72                1571,27               0,00                  -188,55
                 11520               1,32          1580,25                1795,74               0,00                  -215,49
                 12960               1,21          1629,63                2020,20               0,00                  -390,57
                 14400               1,10          1646,09                2244,67               0,00                  -598,58




                                                           Bemmelseweg 57                                                     Tel: 0481-377165
BOOT organiserend ingenieursburo                           6662 PE Elst (Gld.)                                                Fax: 0481-377242
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>         Berekening benodigde berging bij een bepaalde bui.                                    (Methode van Buishands en Velds)


          Opdrachtgever: Klok Druten Vastgoedontwikkeling BV                        Projectnummer: P09-0249
          Project:       De Hoge Wei te Oosterhout                                  Datum:         9 december 2016
                                               Wadi's i.c.m. waterbergende funderingsconstructie
          Herhalingstijd bui:                           1 keer per          100     jaar + 10%
          Afvoernorm (landelijk gebied):                                     1,5    l/s.ha
          Afvloeiende oppervlakte:                                          1,73    ha
          Oppervlakte wadi (bodem 9,0+NAP):                                 820     m2
          Oppervlakte wadi (bij max. peilopzet 9,6+NAP):                    1180    m2
          Geaccepteerde peilopzet wadi:                                     0,60    m
          Berging in fundering (holle ruimte 40%; dikte 0,35m):            616,0    m3
          Oppervlak waterbergende funderingsconstructie:                    4400    m2
          Geaccepteerde ledigingstijd:                                       48     uur


          Infiltratiecapaciteit:                                             0,0    m3/h
          Maximaal benodigde berging:                                       1166    m3
          Aanwezige berging in media:                                       1216    m3
          Extra benodigde berging:                                           -50    m3                      GEEN EXTRA BERGING

                 Duur              Q   regen        Q   afvoer         Afvoernorm         Q   infiltratie     Benodigde berging
                in min.            in l/s.ha        in m 3                 in m 3             in m 3                  in m 3
                   5                537,13         279,09                   0,78               0,00                  278,31
                   15               328,13         511,49                   2,34               0,00                  509,15
                   30               211,53         659,47                   4,68               0,00                  654,79
                   45               155,98         729,42                   7,01               0,00                  722,41
                   60               123,86         772,29                   9,35               0,00                  762,94
                   90                88,88         831,28                  14,03               0,00                  817,25
                  120                69,19         862,83                  18,71               0,00                  844,12
                  180                50,49         944,45                  28,06               0,00                  916,39
                  240                40,04         998,63                  37,41               0,00                  961,22
                  300                33,11         1032,24                 46,76               0,00                  985,47
                  360                28,16         1053,50                 56,12               0,00                  997,38
                  480                22,22         1108,37                 74,82               0,00                  1033,55
                  600                18,48         1152,26                 93,53               0,00                  1058,74
                  720                15,73         1176,96                 112,23              0,00                  1064,72
                  840                13,97         1219,48                 130,94              0,00                  1088,54
                  960                12,54         1251,03                 149,64              0,00                  1101,39
                  1080               11,33         1271,61                 168,35              0,00                  1103,26
                  1200               10,45         1303,16                 187,06              0,00                  1116,10
                  1440               9,02          1349,80                 224,47              0,00                  1125,33
                  1680               8,03          1401,92                 261,88              0,00                  1140,04
                  1920               7,15          1426,61                 299,29              0,00                  1127,32
                  2160               6,60          1481,48                 336,70              0,00                  1144,78
                  2400               6,05          1508,92                 374,11              0,00                  1134,81
                  2640               5,72          1569,28                 411,52              0,00                  1157,75
                  2880               5,39          1613,17                 448,93              0,00                  1164,24
                  3360               4,84          1689,99                 523,76              0,00                  1166,23
                  3840               4,40          1755,83                 598,58              0,00                  1157,25
                  4320               4,07          1827,16                 673,40              0,00                  1153,76
                  5040               3,63          1901,24                 785,64              0,00                  1115,60
                  5760               3,41          2041,16                 897,87              0,00                  1143,29
                  7200               2,97          2222,23                1122,34              0,00                  1099,89
                  8640               2,64          2370,37                1346,80              0,00                  1023,57
                 10080               2,42          2534,98                1571,27              0,00                  963,71
                 11520               2,31          2765,44                1795,74              0,00                  969,70
                 12960               2,09          2814,82                2020,20              0,00                  794,61
                 14400               1,98          2962,97                2244,67              0,00                  718,30




                                                           Bemmelseweg 57                                                    Tel: 0481-377165
BOOT organiserend ingenieursburo                           6662 PE Elst (Gld.)                                               Fax: 0481-377242
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                             Bijlage B


                  Tekening K09-0249-004, blad 01 en 02




9 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   r
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              on
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             nb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        pe




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      om
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        m




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ke




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 alv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              De
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      LEGENDA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            De
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           39




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       38




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Rijbaan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  De




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aquaflow




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ha




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                43
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               lve




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 34
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Tro                                                     Parkeerplaats
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          m




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         45
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Voetpad




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 47
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bebouwing




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 14                 16                                                       Bodem wadi/watergang




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           49
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29




                                                                                                                                                                                            54
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Groen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           18              20




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kavels

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kwelzone




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       eg




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       25




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    rkw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pa




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            21




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       28                                                                                                                                                                                                                                                                                    Uitstroombak hoofd drainage, beton




                                              58




                                                                                                                                                                                                                                                                               37
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             anders aangegeven
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 24

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             HWA uit- en instroomput, beton 800x800 mm, v.v. gietijzeren roosterdeksel op +9.05 in m




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             t.o.v. NAP




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               26
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               16




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Uitstroombak rand drainage, beton




                                                                                                                                                                                                                        39




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4
                                                                                                                                                  56
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DWA-riool in PVC, b.o.b., diameter in mm, in m t.o.v. NAP




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Inspectieput DWA-riool, beton 800x800 mm




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Plaatsen kruisingsput t.b.v. DWA-riool en duiker




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      m
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tro
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Bestaand DWA-riool incl. materiaal, diameter in mm en b.o.b. in m t.o.v. NAP




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                lve
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ha
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Duiker, beton incl b.o.b., t.o.v. NAP in m, incl. diameter in mm




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8
                                                                                                                                           60




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          De
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +9




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              er
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .6   0                                                                                                         +9.85                                                                                                                                                                                                                            17




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               k
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ac
                                                                                                                                                                                                                                                                                           +9.85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +9.70          Nieuwe hoogtes in m t.o.v. NAP




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ee
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0                                                                                                                                                                                         15




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +8.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  25




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Br




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               +8.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +10.00         Toekomstig vloerpeil in m t.o.v. NAP




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    De




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            34
                                                                     Mogelijk conflict kruising kabels en leidingen




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Bestaande hoogtes in m t.o.v. NAP




                                                                                                                                                                                                          41
                                                                                                                                                                                                                                                                             +9.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      LEGENDA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +9.85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    +9.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             gemeten bebouwing




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             bestaande bebouwing (niet nauwkeurig)




                                                                                                                 62
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9                                                                                                                                                                                     plangrens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14                                                                 rasters en hekwerken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7                                                                                                                                                                  hagen
                                                                                                                                                           +7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       12                                                      kunststof paal
                                                                                                                                                                 39
                                                                                                                                                  +7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        stalen paal
                                                                                                                                                      37              +7.                                                                    +9.85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13
                                                                                                                                                           +9            39
                                                                                                                                                             .20                                                                                                                                                            +9.85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5                                                                                                                                                      lantarenpaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  15                                                                                                                                                                                                                                                                                         boom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             caikast




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +8.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             waterafsluiter
                                                                                    Aanbrengen overzetput                                                                                                  +9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              17                                                                                                                                                                                                                                                                brandkraan
                                                                                                                                                                                                             . 60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (riool)inspectieput




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +9.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             +8.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             straatkolk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         duikeringang (met b.o.b.-hoogte)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             dorpelhoogte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +9.85
                                                                        64




                                                                                                                                                                                                                                                     00
                                                                                                                                                                                                                                         +7.




                                                                                                                                                                                                                                                 +8.
                                                                                                                                                                                                                                            50




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .60
                                                                                                                                                                                                                                                          +9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               21
                                                                                                                                                                                                                                                            .60




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               +9
                                                                                                                                                                         43                                                                               +7.
                                                                                                                                                                                                                                                             50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +9.85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                G
                                                                                                                                                                                                                    D




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4
                                                                                                                                                                                                                                     +9.85

                                                                                                                                                onder de weg kruisen                                                             D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +7.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         94
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          60




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +7.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +7.88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                +7.94




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6
                                                                                                                                                                                                                                                                       +9.90




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +7.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            +9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .6   0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5
                                                                                                                       45




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +9.90




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            buiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   besch
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        e
                                                                                                            47




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +9.90                                                                                                                                                                      rmings
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               zone




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25
                                                                                        one




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7
                                                                                  mingsz




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       66
                                                                                 r




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1
                                                                               e




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   +7.
                                                                          e sch




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DP
                                                                   buitenb




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               +7.66
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                +9.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               +9.90                                6




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +8.3
                                                                                    49




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9
                                                                                                                                                                                                                                                                     +9.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 buiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  b      esche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 rmings
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        zone
                                                                               51




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         +9.90




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12
     66




                                                                                                                                                                                                              0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               f
                                                                                                                                                                                                               +8.20
                                                                                                                                                                                                            .5




                                                                                                                                                              C




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               +8.1
                                                                                                                                                                                                          +9




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      De




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Fruith
                                                                                                                                                                                                                    0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bre
                                                                                                                                                                                                                  .7




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11
                                                                                                                                                                                                               +9




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +10.00
                                                                             v.v. debietregulerende constuctie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               80                                                                  eac
                                                                                                                                                                                                                                                                                         +8.20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ker




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            82
68




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +8.1
                                                                                                                                                                                                                                                                                             +8.20




                                                                                                                                                                          1:                     P3
                                                                                                                                                                             1.                       D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  84
                                                                                                                                                                                5
                                                                                                                                                                                                 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              86




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         18
                                                                                                                                                                                                                                                                                              +7.80
                                                                                                                                                                                                                                                                                          +8.20




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +10.00




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             +8.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +7.8                                                             +9.95
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +8.3 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +8.3                                                                                                                              88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                                                                                                                                            0




                                                                                                                                                                                                 +10.00                                                                                              +9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0
                           raat




                                                                                                                                                                                                                                                                                          +7.8




                                                                                                                                                                                                                                                                                                        70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               90
                                                                                                                                                                                                                        +10.00
                      erst




                                                                                                                                                   50
                                                                                                                                                    .
                                                                                                                                                 +9




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A
                     Pep




                                                                                                                                                                                                                                                          +10.00




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    20
                                                                                                                                 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   92
                                                                                                                                    1.
                                                                                                                                       5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +9.
                                                                                                                                                                      +9.60         +8.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             60                                                                                                                                                                                                                                                                                    94
                                          F




      +7.2
                                                                                                                                                                                                                                                                                 +8.10




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          +8.3
           5
                                                                                         B                                                                                                                                                                         +8.10                                                                                                                      0                                                                                          +9.00




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +8.3     +8.0
                                                                                                            0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +8.0
                     +7.2
                                                                                                        .2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0       2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9
                                                                                                       +8




                            5




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +7.9
                                                                                                                   0




                                      +7
                                                                                                                 .5




                                        .60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +9.
                                                                                                             +9




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         70




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0
                                                                                                                        0
                                                                                                                       .6




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Aansluiten op bestaand DWA-stelsel
                                                                                                                  +9




                                                                                             1:
                                                                                                                                0




                                                                                                1.
                                                                                                                             .0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +8.3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +8.00
                                                                                                   5
                                                                                                                            +9




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                   +7
                                                      .60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          A


                                                            +7.6
                                                                0                                                B




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +8.00
                                                                        +7.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +9.60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    buiten
                                  F




                                                                             0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            besch          +8.3
                                                                                                                                                 +9.60
                                                                                                         rm             ingszone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      erming +8.3
                                                                                             buitenbesche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    +10.00




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            szone 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                besch




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    +8.0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        erming                                                                                                                                                                               +10.00




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 szone




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         +8.3
                                                                                                           szone
                                                                                               bescherming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 +9.70

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                +8.30       +8.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +10.00




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 buiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                besch
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     e     rmings
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    zone+8.40




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              besch                                                                                                                                                                                                          besch
                53




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         erming                                                                                                                                                                                                            erming
                                                                             48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                s       zone                                                                                                                                                                                                       s    zone
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kernz
           55




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     one
                                                                                                                            zone
                                                                                                            b   eschermings




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3
                                                                                                            kernzone


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              besch
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    e   rmings
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              z            one
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kernzo




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ne




                                                                              ijk
                                                                        Waald
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kernz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       one




                                                                                                                             one
                                                                                                                        kernz



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kernz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  one

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PROJECT            :   De Hoge Wei te Oosterhout
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ONDERWERP          :   Riolering en waterhuishouding


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Documentsoort :   Tekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Datum         :   09 december 2016   Ontwerp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tekenaar      :   hpa                Concept
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gecontroleerd :   hwb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Voor uitvoering
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Schaal        :   1:500              Revisie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Veenendaal                          Formaat       :   A0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tel. 0318 - 52 76 00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ruimtelijke informatie                        Elst (Gld)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ruimtelijke inrichting                 tel. 0481 - 37 71 65                   Bestand       :   K09-0249-004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ruimtelijk beheer                    http://www.buroboot.nl                   Blad          :   01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                       -Trottoirband 130/150x250mm                                                             -Trottoirband 130/150x250mm                                                                                                    -Trottoirband 130/150x250mm                                                            -Trottoirband 130/150x250mm
                                                       -Stelbeton, met steunrug                                                                -Stelbeton, met steunrug                                                                                                       -Stelbeton, met steunrug                                                               -Stelbeton, met steunrug
                                                       -Menggranulaat, ca. 250mm                                                               -Menggranulaat, ca. 250mm                                                                                                      -Menggranulaat, ca. 250mm                                                              -Menggranulaat, ca. 250mm
                         Trottoirkolk:                                                 Rijbaan:                                                               Trottoir:                                                                        WT-kolk:                                                     Rijbaan:                                                              Trottoir:
                          met aansluiting op                                           -Betonstraatstenen, keiformaat, dikte 80mm                             -Betontegels, dikte ntb                                                          met aansluiting op                                           -Betonstraatstenen, keiformaat, dikte 80mm                            -Betontegels, dikte ntb
                                                                                       -Vlijlaag gebroken hardsteen 2-8mm, dikte 40mm                         -Zand voor zandbed (ophoging)                                                    Permavoid bezinkunit                                         -Vlijlaag gebroken hardsteen 2-8mm, dikte 40mm                        -Zand voor zandbed (ophoging)
                                                                                       -Filterdoek                                                                                                                                                                                                          -Filterdoek
                                                                                       -Gebroken hardsteen 8-32mm, dikte 350mm                                                                                                                                                                              -Gebroken hardsteen 8-32mm, dikte 350mm
       Terrein:                                                                        -Scheidingsdoek                                                                               Terrein:                                Terrein:                                                                       -Scheidingsdoek                                                                               Terrein:
       ophoging                                                                        -Zand voor zandbed (ophoging)                                                                 ophoging                                ophoging                                                                       -Zand voor zandbed (ophoging)                                                                 ophoging
       met grond                                                                                                                                                                     met grond                               met grond                                                                                                                                                                    met grond
                                               +9.65                                                                                           +9.65                        +9.69                                                                                     +9.65                                                                                             +9.65                   +9.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                +9.70
                                                         +9.55                                  +9.60                                  +9.55                                                                                                                                    +9.55                                 +9.60                                  +9.55                                                                                                                                                                                          +9.60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              +9.49         +9.46                                                                                         +9.50                                  +9.50                                                                                                                       +9.50    +9.46                                                        +9.50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    +9.28                                                                                                                                                                                                                      +9.31                                          +9.27
                                     +9.10                                                                                                                                                                                                                 +9.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +9.09
 (gem. stijghoogte kwel T10)                                                                                                                                                                                           (gem. stijghoogte kwel T10)                                                                                                                                                                                                          1:1.                                                                                                                                         +9.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5




                                                                                                                                        0.25




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0.25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1:1.                                                                                                                                                                                                                                          1:1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5
                            +8.60                                                                                                                                                                                                                 +8.60
 (bestaand mv.)                                                                                                                                                                                                        (bestaand mv.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   +8.74                                                                                                                                                                                                                                          +8.74
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    +8.73                                                                                                                                                                                                                             +8.73




                                                                                                                    0.05




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0.05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +8.31                                                                                                                                                                                                                                                    +8.31
                                                                                                    +8.15                                                                                                                                                                                                                  +8.15

                                                                                                                                        geribbeld en geperforeerd                                                                                                                                                                                             geribbeld en geperforeerd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       +7.96                                                                                                                                                                                                                                              +7.96
 (onderkant kleilaag - indicatief)                                                                                                                                                                                     (onderkant kleilaag - indicatief)

                                                                                                                Indien resterende kleilaag onder de rioolsleuf                                                                                                                                                                        Indien resterende kleilaag onder de rioolsleuf
                                                                                                                kleiner is dan 1.0m, bentonietmat toepassen                                                                                                                                                                           kleiner is dan 1.0m, bentonietmat toepassen
+7.00 NAP                                                                                                                                                                                                             +7.00 NAP                                                                                                                                                                                               +7.00 NAP                                                                                                                                                                                                                +7.00 NAP


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           onderhoudspad
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  onderhoudspad
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.92                      4.00
                                                                                             5.00                                                             1.50                                                                                                                                                  5.00                                                         1.50                                                                                                                                  1.92                            4.00                               1.50
                                                         0.15                                                                                    0.15                         0.06                                                                                              0.15                                                                                      0.15                     0.06




Doorsnede A-A: optie 1                                                                                                                                                                                                Doorsnede A-A: optie 2                                                                                                                                                                                  Doorsnede B-B                                                                                                                                                                                                            Doorsnede C-C
Schaal 1:50                                                                                                                                                                                                           Schaal 1:50                                                                                                                                                                                             Schaal 1:50                                                                                                                                                                                                              Schaal 1:50




                                                                                                                                                                                                      nieuwe woning




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             nieuwe woning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    nieuwe woning
                         Aanbrengen keerwand locatie n.t.b.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       nieuwe woning
                                                                                                                                                                                              +9.85
                                                                                     +9.70              +9.71                                                                                                                                         +9.70                                +9.67                      +9.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +9.68              +9.65                                                               +9.70
                                                                                                                                                                                                                                             +9.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +9.55               +9.60                +9.55          +9.60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    +9.51                      +9.50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    +9.30                                                        +9.30          +9.35          +9.36                                                                                                                                                                                    1:2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +9.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +9.15
                                     +9.00                                                                                                                                                                                                                    +9.02                                                                                                                                                   +8.98
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            +8.90
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   +8.75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        +8.57                                                                                                                                                                                          1:1.                          5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                +8.42              +8.39                                                                                                                                                                                    5                    1:1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  +8.00




+7.00 NAP                                                                                                                                                                                                                                 +7.00 NAP                                                                                                                                                                                                           +7.00 NAP                                                                                                                                                                                                                +7.00 NAP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PROJECT        :   De Hoge Wei te Oosterhout
                                                                                         achterpad
                                                                                                                                                                                                                                                                                       voetpad
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ONDERWERP      :   Dwarsprofielen
                                                                                            1.50                                                       4.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     onderhoudspad
                                                                                                                                                                                                                                                                                         3.70                                      1.62                                                                                                                                                         1.34                                 4.00                            1.95       0.50             1.95                    1.00           1.90                                                                         3.00                     1.50                             5.00                           2.00                      1.10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0.06                 0.15                                                     0.15        0.25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Documentsoort :   Tekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Datum         :   09 december 2016   Ontwerp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tekenaar      :   hpa                Concept

Doorsnede D-D                                                                                                                                                                                                                             Doorsnede E-E                                                                                                                                                                                                       Doorsnede F-F                                                                                                                                                                                                            Doorsnede G-G                                                                                                                                                                                                     Gecontroleerd :   hwb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Voor uitvoering
Schaal 1:50                                                                                                                                                                                                                               Schaal 1:50                                                                                                                                                                                                         Schaal 1:50                                                                                                                                                                                                              Schaal 1:50                                                                                                                                                                                                       Schaal        :   1:50               Revisie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Veenendaal          Formaat       :   A0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tel. 0318 - 52 76 00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ruimtelijke informatie            Elst (Gld)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ruimtelijke inrichting     tel. 0481 - 37 71 65   Bestand       :   K09-0249-004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ruimtelijk beheer        http://www.buroboot.nl   Blad          :   02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>BOOT: ingenieurs met een verhaal


Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is                          De leefomgeving waaraan we werken is immers
het kleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat                      evenzeer van ons als van toekomstige genera-
zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventer-                       ties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT
reinen, op sportvelden en bungalowparken of                           dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespe-
gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en                          cialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimte-
groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms                         lijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in
ook in elkaar over. En een verhaal met een rode                       onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit.
draad: het verantwoord inrichten van de ruimte.




Contact
Vestiging Veenendaal                         Vestiging Elst

Plesmanstraat 5                              Bemmelseweg 57

Postbus 509                                  Postbus 154

3900 AM Veenendaal                           6660 AD Elst

T (0318) 52 76 00                            T (0481) 37 71 65



E info@buroboot.nl                           I www.buroboot.nl



Bezoek ook onze website met onder meer aansprekende voorbeelden van onze projecten.




BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>RAPPORT

Actualisatie geohydrologische
berekeningen Hoge Wei (Oosterhout)



Klant:    Klok BouwOntwikkeling BV


Referentie: WATBE3034R004WM
Versie:   04/Finale versie
Datum:    16-11-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                             Projectgerelateerd




                                                                                      HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.



                                                                                                        Jonkerbosplein 52
                                                                                                        6534 AB Nijmegen
                                                                                                              Netherlands
                                                                                                                     Water
                                                                                           Trade register number: 56515154

                                                                                                         +31 88 348 70 00 T
                                                                                                          +31 24 323 93 46 F
                                                                                                           info@rhdhv.com E
                                                                                                    royalhaskoningdhv.com W




             Titel document: Actualisatie geohydrologische berekeningen Hoge Wei (Oosterhout)

                  Ondertitel:   Actualisatie geohydrologische berekeningen Hoge Wei (Oosterhout)
                  Referentie:   WATBE3034R004WM
                      Versie:   Definitief04/Finale versie
                     Datum:     16-11-2016
               Projectnaam:     Ontwikkeling Hoge Wei te Oosterhout (Gld)
             Projectnummer:     BE3034
                   Auteur(s):   Andries Krikken, Wouter Engel


             Opgesteld door: Andries Krikken, Wouter Engel


      Gecontroleerd door: Ben van der Wal

                                16 november 2016
             Datum/Initialen:


       Goedgekeurd door: Jurg Marcusse


             Datum/Initialen: 16 november 2016




 Classificatie

 Projectgerelateerd




Disclaimer
No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by
any other means, without the prior written permission of HaskoningDHV Nederland B.V.; nor may they be used,
without such permission, for any purposes other than that for which they were produced. HaskoningDHV Nederland
B.V. accepts no responsibility or liability for these specifications/printed matter to any party other than the persons by
whom it was commissioned and as concluded under that Appointment. The quality management system of
HaskoningDHV Nederland B.V. has been certified in accordance with ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                     WATBE3034R004WM            i
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                      Projectgerelateerd




Inhoud

1            Inleiding                                                                   1
1.1          Achtergrond                                                                 1
1.2          Doel en resultaat                                                           1
1.3          Aanpak                                                                      2
1.4          Leeswijzer                                                                  3

2            Hydrologie en waterhuishouding Hoge Wei                                     4
2.1          Maaiveld                                                                    4
2.2          Waterstanden van de Waal                                                    4
2.3          Waterhuishouding Hoge Wei en omgeving                                       6
2.4          Grondwaterstanden                                                           8
2.5          Beschrijving geohydrologische opbouw                                       10
2.6          Beschrijving grondwatersysteem                                             11

3            Opbouw grondwatermodel                                                     13
3.1          Regionale geohydrologische modellen                                        13
3.2          Netwerk                                                                    13
3.3          Geohydrologische modelopbouw                                               14
3.4          Oppervlaktewater                                                           16
3.5          Onttrekking                                                                16
3.6          Grondwateraanvulling                                                       16
3.7          IJking en huidige situatie geactualiseerde grondwatermodel                 16

4            Uitgangspunten waterhuishoudkundig ontwerp                                 22
4.1          Waterhuishoudkundig ontwerp Hoge Wei                                       22
4.2          Hydrologisch relevante uitgangspunten en randvoorwaarden                   24
4.2.1        Ophoging                                                                   24
4.2.2        Drainageniveaus                                                            24

5            Resultaten geohydrologische berekeningen t10-situatie                      25
5.1          Resultaten waterhuishoudkundig ontwerp                                     25
5.2          Resultaten dijkversterking                                                 31
5.3          Resultaten inklinking klei                                                 34

6            Resumé en aanbevelingen                                                    37
6.1          Resumé                                                                     37
6.2          Ontwerpeisen en aanbevelingen                                              38

16-11-2016          ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN   WATBE3034R004WM   ii
                    HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                        Projectgerelateerd




1            Inleiding

1.1          Achtergrond
Er is de afgelopen jaren al veel advieswerk verricht voor de ontwikkeling van woningbouw aan de “Hoge
Wei” te Oosterhout (zie figuur 1.1). Royal HaskoningDHV heeft hier al meerdere malen een bijdrage aan
geleverd. Voor de inpassing van deze nieuwbouwlocatie, gelegen aan de Waalbandijk in een bestaande
woonomgeving, zijn onder meer de hydrologische berekeningen en advisering verzorgd (Royal
HaskoningDHV, Riolerings- en waterhuishoudkundig ontwerp, 7 mei 2012).




Figuur 1.1: Locatie projectgebied


Om diverse redenen, waaronder directe zorgen uit de omgeving, is door Ontwerpbureau BRO een nieuw
stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Halverwege 2015 is op basis van het nieuw stedenbouwkundig plan
door zowel BOOT als RHDHV een ‘quickscan’ uitgevoerd naar de haalbaarheid van het aangepaste
stedenbouwkundig plan voor Hoge Wei (RHDHV, 8 juni 2015). Op basis van de uitkomsten van deze
beoordeling is met een aantal voorbehouden van de gemeente Oosterhout en Waterschap Rivierenland,
‘groen licht’ gegeven voor een verdere uitwerking van het plan.



1.2          Doel en resultaat
Klok BouwOntwikkeling heeft Royal HaskoningDHV verzocht het nieuw stedenbouwkundige plan te
implementeren in een geactualiseerd hydrologisch grondwatermodel op basis waarvan een integraal
waterhuishoudkundig plan kan worden opgesteld dat gebruikt kan worden als onderbouwing voor de
verdere procedures en planuitwerking.




16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN       WATBE3034R004WM        1
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                      Projectgerelateerd




Door het nieuwe stedenbouwkundige plan in het grondwatermodel te verwerken kunnen de
geohydrologische effecten van het plan nauwgezet in beeld worden gebracht op basis waarvan de
vereiste minimale ophoging kan worden berekend en de vereiste randvoorwaarden voor het
waterhuishoudkundige ontwerp kunnen worden bepaald.

De resultaten van de hydrologische analyse zijn onderbouwde hydrologische berekeningen met
uitgangspunten die de basis vormen voor het verdere ontwerpproces en het waterhuishoudkundig plan
samen met de volgende figuren:
    Verandering grondwaterstand en stijghoogte ten opzichte van de huidige situatie;
    Verandering afvoer ten opzichte van de huidige situatie;
    Minimaal vereiste ophoging voor het gebied uitgaande van de vereiste ontwateringsdiepte.

Vanwege de toekomstige dijkversterking langs de Waaldijk tussen Wolferen en Sprok, in het kader van de
nieuwe normering waterveiligheid (http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl) is bij het uitvoeren
van de geohydrologische berekeningen aansluitend rekening gehouden met een variant van
dijkversterking.

Het bureau BOOT zorgt voor de verdere uitwerking van het waterhuishoudkundig ontwerp op basis van
het nieuw stedenbouwkundige plan. Dit is in een afzonderlijk document beschreven



1.3          Aanpak
Voor het uitvoeren van geohydrologische modelberekeningen beschikt het waterschap samen met Vitens
en de provincie Gelderland over het modelinstrumentarium MORIA. Het modelinstrumentarium MORIA
(Modellering Ondergrond Rivierenland Interactief en Actueel) omvat een regionaal grondwatermodel van
het gehele beheergebied van het Waterschap Rivierenland. Het model is operationeel en wordt continu
doorontwikkeld.

De afgelopen jaren zijn er in MORIA veel nieuwe inzichten over de laagopbouw en het
oppervlaktewatersysteem beschikbaar gekomen. Deze nieuwe inzichten zijn gebruikt om de laagbouw en
de geohydrologische karakteristieken van de ondergrond te verbeteren.

Aansluitend hebben de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen plaatsgevonden in het stedelijk gebied van
Oosterhout en Lent. Dit heeft zijn impact gehad op het watersysteem, voornamelijk op het
oppervlaktewatersysteem.

Geactualiseerd grondwatermodel voor het projectgebied
Voor het projectgebied rond Hoge Wei is een uitsnede uit het MORIA model genomen dat vervolgens is
gedetailleerd. Hiervoor zijn lokale bodemgegevens die beschikbaar zijn in het projectgebied in het model
gebracht en is op basis van recente luchtfoto’s en legger gegevens het huidige watersysteem in kaart
gebracht. Het model is vervolgens getoetst aan de hand van meetgegevens in de peilbuizen op en rond
de projectlocatie. Aan de hand van deze toetsing is het grondwatermodel aanvullend gekalibreerd. Het
resultaat van deze stap is een geactualiseerd basismodel voor het plangebied Hoge Wei en omgeving dat
kan worden gebruikt voor de diverse hydrologische berekeningen.

Vertaling waterhuishouding tot het geactualiseerd grondwatermodel
De specifieke waterhuishoudkundige onderdelen uit het waterhuishoudkundig ontwerp van BOOT zijn
beargumenteerd vertaald en opgenomen in het grondwatermodel. Dit zijn bijvoorbeeld specifieke
uitgangspunten over bergingscoëfficiënten en doorlatendheden van het aquaflowsysteem. Het resultaat


16-11-2016       ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN             WATBE3034R004WM        2
                 HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                      Projectgerelateerd




van deze stap is een geactualiseerd grondwatermodel met daarin opgenomen de waterhuishouding van
plangebied Hoge Wei.

Uitvoeren berekeningen (hoogwatergolf)
De hydrologische gemiddelde situatie is gesimuleerd met het grondwatermodel en dit is als basis gebruikt
om tijdsafhankelijk een hoogwatergolf (T = 10) te berekenen voor de uitgangssituatie. Vervolgens zijn voor
deze T10- hoogwatergolf hydrologische berekeningen uitgevoerd Het stedenbouwkundig plan is getoetst
en geoptimaliseerd op basis van deze hoogwatersituatie.

Vanwege de toekomstige dijkversterking langs de Waaldijk tussen Wolferen en Sprok, in het kader van de
nieuwe normering waterveiligheid (http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl), is rekening
gehouden met een variant van dijkversterking. Tevens is rekening gehouden met de mogelijke toename
van de hydraulische weerstand van de deklaag als gevolg van inklinking door de ophoging.

In voorliggende rapportage zijn de resultaten en uitgangspunten beschreven van de geohydrologische
modellering met uitgangspunten die de basis vormen voor het verdere ontwerpproces en het
waterhuishoudkundig plan.



1.4          Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is een toelichting gegeven op de hydrologie en waterbeheer rond het projectgebied “Hoge
Wei’. Hoofdstuk 3 beschrijft de opbouw van het grondwatermodel. In hoofdstuk 4 is het
waterhuishoudkundige ontwerp van het stedenbouwkundig plan beschreven en zijn de relevante
uitgangspunten voor de hydrologische berekeningen uiteengezet. Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van
de hydrologische berekeningen tijdens de hoogwatergolf.




16-11-2016        ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN             WATBE3034R004WM        3
                  HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                               Projectgerelateerd




2            Hydrologie en waterhuishouding Hoge Wei

2.1          Maaiveld
De hoogte van het maaiveld is afgeleid van het AHN2-bestand (Actueel Hoogtebestand Nederland). Het
maaiveld varieert in het projectgebied “Hoge Wei” tussen NAP +8 m en NAP +9 m (zie Figuur 2.1). In de
figuur is goed de relatieve laagte van het gebied ten opzichte van de omgeving te zien.




Figuur 2.1: Maaiveldniveau ter plaatse van het projectgebied “Hoge Wei” (NAP m).




2.2          Waterstanden van de Waal
De waterstanden van de Waal worden gemeten op verschillende locaties in de rivier door Rijkswaterstaat.
Bij Nijmegen Haven (circa 3,5 km Oostelijk van Oosterhout) ligt het dichtstbijzijnde meetpunt. In Figuur 2.2
zijn de gemeten waterstanden bij Nijmegen Haven weergegeven.

De gemiddelde waterstand – gecorrigeerd voor de meetfrequentie – in de periode januari 1990 tot april
2016 bij Nijmegen Haven, bedraagt NAP +7,43 m. Het eerstvolgende meetpunt stroomafwaarts is bij Tiel
en de gemiddelde waterstand bedraagt hier NAP +4,53 m. Op basis van lineaire interpolatie is een
inschatting gemaakt van de gemiddelde waterstand bij Oosterhout en deze bedraagt NAP +7,08 m.




16-11-2016           ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                    WATBE3034R004WM   4
                     HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                   Projectgerelateerd




Figuur 2.2: Gemeten waterstand Nijmegen Haven.


In het projectgebied “Hoge Wei” zijn de afgelopen jaren grondwaterstanden gemonitord gedurende een
periode van circa 3,5 jaar, namelijk van 14 juli 2009 tot en met 28 maart 2013. Gedurende deze
meetperiode bedraagt de gemiddelde waterstand bij Nijmegen haven NAP +7,10 m. De gemiddelde
waterstand bij Tiel bedraagt NAP +4,41 m over deze periode. Op basis van lineaire interpolatie is een
inschatting gemaakt van de gemiddelde waterstand bij Oosterhout in deze periode en deze bedraagt NAP
+6,78 m.

Aan de hand van opgevraagde gegevens van Rijkswaterstaat (mei 2016) is een hoogwatergolf voor de
T10-situatie afgeleid. In Figuur 2.3 zijn de hoogwatergolven voor de twee meetpunten en de inschatting
voor Oosterhout weergegeven. De maximale waterstand bij Oosterhout voor een T10-situatie bedraagt
circa NAP +12,20 m.




Figuur 2.3: Hoogwatergolf voor een T10 situatie.



16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN         WATBE3034R004WM        5
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                             Projectgerelateerd




2.3          Waterhuishouding Hoge Wei en omgeving
Op basis van aangeleverde informatie van het waterschap is de waterhuishouding van het projectgebied
in beeld gebracht. In Figuur 2.4 is een overzicht gegeven van de begrenzing van de peilgebieden en de
watergangen van de legger. Het projectgebied “Hoge Wei” maakt onderdeel uit van het peilgebied van
Oosterhout en heeft een streefpeil van NAP +7,80 m.




Figuur 2.4: Streefpeilen rondom Hoge Wei (NAP +m).


Het projectgebied beslaat een aantal weilanden tussen de kern van Oosterhout en de Waaldijk. De zone
direct achter de dijk (ook wel kwelweide genoemd) inundeert bij een hoge waterstand op de Waal. Ten
noorden van deze weide loopt een afvoerende sloot (C-watergang) van oost naar west door het
plangebied (zie figuur 2.5). Deze afvoerende sloot watert af naar een A-watergang van het waterschap
langs de Peperstraat. Deze watergang heeft een streefpeil van NAP +7,80 m.

De afvoerende sloot in het projectgebied staat in verbinding met de A-watergang door middel van
particuliere duikers. Op basis van oude legger gegevens van het Waterschap is de bodemhoogte van de
duikers bepaald. Het hoogste punt in het traject is NAP +7,94 m. Met inachtneming van enige aanslibbing
en een waterniveau van 0,2 meter is voor de afvoerende sloot uit gegaan van een drainageniveau van
NAP+8,20 m.




16-11-2016          ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN          WATBE3034R004WM        6
                    HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                Projectgerelateerd




Figuur 2.5: Huidige lokale waterhuishouding Hoge Wei.


Bewoners van de aan het plangebied grenzende wijk Weijs 1 hebben last van grondwateroverlast.
Meerdere bewoners klagen over te natte tuinen en enkele bewoners hebben vochtproblemen in de
woning tijdens hoge rivierstanden. Dit is gebleken uit een enquête over wateroverlast onder de bewoners
uit 2007 (Royal Haskoning, Water in Hoge Wei, 22 januari 2007). De resultaten van de inventarisatie van
de klachten zijn opgenomen in figuur 2.6. Er is bij de gemeente Overbetuwe niets bekend over een actief
drainagesysteem in de bebouwde kern van Oosterhout (met uitzondering van lokale drainage via
wegen/riolering).




Figuur 2.6: Resultaten inventarisatie klachten wateroverlast (Royal Haskoning, Water in Hoge Wei, 22 januari 2007).



16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                           WATBE3034R004WM            7
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                    Projectgerelateerd




2.4          Grondwaterstanden
In het projectgebied zijn een aantal jaar geleden 11 peilbuizen geplaatst (zie figuur 2.7). Van de 11
peilbuizen zijn 9 peilbuizen langere tijd bemeten (ca 3,5 jaar). Tabel 2.1 geeft de filterstellingen van
peilbuis 1 tot en met 8 weer. De filters staan aan de bovenzijde van het eerste watervoerend pakket. Van
de overige peilbuizen zijn geen filterstellingen bekend maar er is van uit gegaan dat deze ook in het eerste
watervoerend pakket staan


Tabel 2.1: Filterstellingen peilbuizen "Hoge Wei"
 Peilbuis         Bovenkant filter (m-mv)       Onderkant filter (m-mv)   Sediment

 PB 1             3                             4                         Matig fijn zand, licht siltig

 PB 2             3                             4                         Matig fijn zand, licht siltig

 PB 3             2                             3                         Grind

 PB 4             2.5                           3.5                       Matig grof zand en grind

 PB 5             3                             4                         Grind

 PB 6             3                             4                         Klei en matig fijn zand

 PB 7             3                             4                         Matig grof zand en grind

 PB 8             2.5                           3.5                       grind




Figuur 2.7: Locatie peilbuizen Hoge Wei.


De gemeten stijghoogten zijn gepresenteerd in Figuur 2.8. In de figuur is tevens het Waalpeil
weergegeven.




16-11-2016              ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                 WATBE3034R004WM        8
                        HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                              Projectgerelateerd




Figuur 2.8: Gemeten stijghoogten projectgebied "Hoge Wei".


In de stijghoogtemetingen zijn de hoogwaterperioden van de Waal goed zichtbaar. Peilbuizen 7 en 8
hebben afwijkende waarde vanaf 28 april 2011. Peilbuis 7 heeft een aantal te hoge metingen vanaf 28
april 2011. Vanaf februari 2011 zijn de metingen van peilbuis 8 te laag. Het is onbekend waar dit door
veroorzaakt is. Deze foutieve metingen zijn niet meegenomen voor het bepalen van de afgeleiden.
Tevens zijn rond het projectgebied 2 peilbuizen van Vitens aanwezig (peilbuis B40C3505 en B40C3511).
De divers in de peilbuizen van Vitens nemen elke 3 uur de stijghoogten op vanaf 29 februari 2012.

In de nabijheid van het projectgebied “Hoge Wei” zijn weinig peilbuizen uit Dinoloket beschikbaar (zie
figuur 2.9). Deze peilbuizen liggen op afstand en de beschikbare metingen (zie figuur 2.10) zijn van een
andere meetperiode waardoor ze niet gebruikt zijn voor de kalibratie van het model.




16-11-2016           ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN           WATBE3034R004WM        9
                     HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                            Projectgerelateerd




Figuur 2.9: Locatie peilbuizen Dinoloket.




Figuur 2.10: Metingen Dino Peilbuizen.


2.5          Beschrijving geohydrologische opbouw
De recente geologische ontstaansgeschiedenis van het Rivierengebied wordt gekenmerkt door de
fluviatiele afzettingen van de grote rivieren. Verder in het verleden overheersten echter ook mariene en
glaciale invloeden met bijbehorende sedimenten in het gebied. De opbouw van de ondergrond bestaat uit
verschillende geologische formaties en afhankelijk van het type sediment kunnen deze worden
onderverdeeld in watervoerende pakketten (WVP) en slecht doorlatende lagen (SDL).


16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN         WATBE3034R004WM       10
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                             Projectgerelateerd




Het dwarsprofiel in figuur 2.11 geeft de door TNO onderscheiden lagen aan. In tabel 2.2 is de
geohydrologische schematisatie samengevat. De toplaag is een Holoceen pakket, welke hoofdzakelijk uit
fluviatiele afzettingen bestaat. Het maaiveld van het Holocene pakket varieert van NAP+ 8.5 tot 9.5 m. Als
hydrologische basis is de eerste klei laag van de Formatie van Breda aangehouden. Deze bevindt zich
gemiddeld op een diepte van 120 m-mv (NAP -110 m).




Figuur 2.21: Opbouw ondergrond volgens de REGIS II.1 (TNO, 2009).


Tabel 2.2: Geohydrologische opbouw projectgebied
 Gemiddelde diepte
                       Formatie                                        Sediment
 [NAP m]

 +9.0 tot +4.3         Holocene deklaag                                Van matig tot zeer fijne zanden en klei

 +4.3 tot -12.0        WVP (Formatie van Kreftenheye)                  matig fijne tot zeer grove zanden

 -12.0 tot -16.0       SDL (Formatie van Kreftenheye)                  Klei

 -16.0 tot -19.7       WVP (Formatie van Drente)                       Matig fijn tot matig grof zand

 -19.7 tot -33.2       WVP (Formatie van Peize-Waalre)                 Matig fijn tot matig grof zand

 -33.2 tot -57.3       SDL (Formatie van Peize-Waalre)                 Klei

 -57.3 tot -76.6       WVP (Formatie van Peize-Waalre)                 Matig fijn tot matig grof zand

 -76.6 tot -109.6      Complex (Formatie van Oosterhout)               Fijn tot matig fijn zand, klei

 -109.6 tot -110.7     WVP (Formatie van Breda)                        Fijn zand

 Vanaf -110.7          SDL (Formatie van Breda)                        Klei




2.6          Beschrijving grondwatersysteem
De Waal heeft een zeer sterke invloed op de werking van het watersysteem rond de “Hoge Wei”. Dit is
bijvoorbeeld te zien in de metingen van de stijghoogten met sterke fluctuaties en de directe relatie met het
peil van de Waal (zie figuur 2.8). De stijghoogte fluctueert gemiddeld tussen de NAP +6,0 en +9,5 meter.
Deze fluctuatie heeft tot gevolg dat het gebied ’s winters zeer nat is en zomers heel droog kan worden.

16-11-2016           ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN               WATBE3034R004WM           11
                     HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                      Projectgerelateerd




Het plangebied “Hoge Wei” maakt onderdeel uit van een peilgebied met een streefpeil van NAP +7,80
meter

Gedurende een T10 hoogwatergolf op de Waal bereikt de Waal een niveau van NAP +12,20 meter. De
Waal heeft tijdens hoogwaterperioden een sterk infiltrerende werking en de kwel binnendijks is dan
maximaal. De hoge waterstand op de Waal zorgt ervoor dat de stijghoogten vlak achter de dijk sterk
toenemen. De invloed van de Waal neemt af naar mate de afstand tot de Waal toeneemt. De aanwezige
deklaag zorgt ervoor dat de grondwaterstanden aan maaiveld gedempt worden. Daarnaast zorgt de
aanwezige kwelsloot er voor dat de meeste kwel wordt afgevangen en wordt afgevoerd. Het is dan ook
gedurende de hoogwaterperiode dat de kwelsloot maximaal afvoert. Desondanks stijgen de stijghoogten
tot NAP +9,0 à +10 meter (zie figuur 2.7). Gedurende hoogwater op de Waal staat het water op maaiveld
in het plangebied en treedt wateroverlast op in de omliggende gebieden. Dit is ook gebleken uit een
enquête over wateroverlast onder de bewoners uit 2007 (Royal Haskoning, Water in Hoge Wei, 22 januari
2007). Hieruit bleek dat meerdere bewoners klagen over te natte tuinen en enkele bewoners hebben
vochtproblemen in de woning tijdens hoge rivierstanden. Er is bij de gemeente Overbetuwe nu niets
bekend over een actief drainagesysteem in de bebouwde kern van Oosterhout (met uitzondering van
lokale drainage via wegen/riolering).

Tijdens droge perioden keert de hydrologische situatie om en krijgt de Waal een drainerende werking. Dit
zorgt voor lage stijghoogten, wat niet leidt tot grote problemen in het plangebied.




16-11-2016       ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN              WATBE3034R004WM       12
                 HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                       Projectgerelateerd




3            Opbouw grondwatermodel
Voor de opbouw van het grondwatermodel is gebruik gemaakt van het MORIA 3.0 model en het eerder
opgestelde grondwatermodel (Royal Haskoning, 9V1648.A0, 8 december 2009). Het model is verfijnd
voor de locatie ”Hoge Wei” door het netwerk te verfijnen rond het projectgebied, de waterhuishouding te
actualiseren op basis van het eerder opgestelde grondwatermodel en recente luchtfoto’s, en lokaal ondiep
te verfijnen met nieuw verkregen inzichten uit de zandbanenkaart en Geotop. Een uitgebreide beschrijving
van de modelopbouw is opgenomen in paragraaf 3.3.



3.1          Regionale geohydrologische modellen
MORIA 3.0
Het modelinstrumentarium MORIA (Modellering Ondergrond Rivierenland Interactief en Actueel) omvat
een regionaal grondwatermodel van het gehele beheergebied van het Waterschap Rivierenland. Moria 3.0
is opgebouwd aan de hand van de beschrijving en hydraulische eigenschappen van de ondergrond
volgens REGIS II.1 en Geotop. Daarbij is REGIS gebruikt voor de laagopbouw van de Pleistocene
formaties en Geotop voor de laagopbouw van het Holoceen en de gestuwde eenheden. Geotop biedt voor
het Holoceen en voor de gestuwde eenheden meer detail en meer actuele informatie dan REGIS.

Geotop
Geotop is een recentelijk ontwikkeld 3D-model van TNO van de ondiepe bodem. Het wordt per regio
opgebouwd en bevat meer gedetailleerde informatie van de opbouw en eigenschappen van de bovenste
30 m van de ondergrond, met daarbij behorende fysische (inclusief hydraulische) en chemische
eigenschappen. Geotop biedt voor het Holoceen meer detail en voor de gestuwde eenheden meer actuele
informatie dan REGIS. Geotop is gebaseerd op boringen uit de DINO database aangevuld met externe
gegevensbronnen, waaronder de zandbanenkaart van de Universiteit Utrecht. Met behulp van
interpolatietechnieken zijn de boringen vertaald naar de voxels van 100 bij 100 m horizontaal en 50 cm
verticaal (TNO,2012).

REGIS
REGIS (Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem) geeft op regionale schaal een beschrijving van de
opbouw en hydraulische eigenschappen van de ondergrond, tot een diepte van circa 500 m. De meest
recente versie, REGIS II versie 2.1, is februari 2009 opgeleverd.



3.2          Netwerk
Bij het generen van het rekennetwerk (eindige elementen netwerk) is rekening gehouden met het feit dat
er een sterke verdichting is vereist in het interesse gebied (Figuur 3.1). In het projectgebied zelf is een
knooppuntsafstand van 5 meter toegepast. Bij de modelranden bedraagt de resolutie 100 meter.

In het rekennetwerk is rekening gehouden met het toekomstige waterhuishoudkundig plan in het
projectgebied “Hoge Wei”. Hiervoor is de ligging van de drains conform het meest waarschijnlijke ontwerp
aangehouden.




16-11-2016        ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN               WATBE3034R004WM        13
                  HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                         Projectgerelateerd




Figuur 3.1: Eindige elementen netwerk.




3.3          Geohydrologische modelopbouw
De basis voor de bodemopbouw van het geactualiseerde grondwatermodel is Moria 3.0 – een 19-laagse
modelschematisatie (19 watervoerende pakketten en 18 slecht doorlatende lagen). De laagopbouw van
Moria 3.0 is gebaseerd op REGIS II.1, waarbij in Moria 3.0 modellaag 1 is verfijnd op basis van Geotop.
Ter plaatse van het projectgebied “Hoge Wei” bestaat REGIS II.1, tot aan de hydrologische basis (Eerste
kleilaag Formatie van Breda), uit 5 watervoerende pakketten, 3 slecht doorlatende lagen en een Holocene
deklaag. Voor meer details over de REGIS II.1 bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 2.5
“Beschrijving geohydrologische opbouw”.

De eerste modellaag van Moria 3.0 is samengesteld uit verschillende Geotop-lagen (Royal
HaskoningDHV, 2015). In het geactualiseerde grondwatermodel is de één-laagse Geotop-schematisatie
vervangen door een twee-laagse Geotop-schematisatie. Door de twee-laagse Geotop-schematisatie te
implementeren is alle lokale Geotop informatie gebruikt en is de weerstand gesplitst in een
deklaagweerstand en een scheidende laag tussen eerste en tweede watervoerende pakket.

In de zandbanenkaart zijn de holocene afzettingen van de grote rivieren gekarteerd. De holocene
afzettingen van de grote rivieren worden onderverdeeld in stroomgordelafzettingen (bestaande uit zand en
zavel) en komafzettingen (zware klei soms met veenlagen). Daar waar de kleien (komklei) vóórkomen
ondervindt de grondwaterstroming van en naar het eerste pakket een grotere weerstand. De afwisseling
van sedimenten geeft een zeer gevarieerde samenstelling van de ondiepe ondergrond zoals te zien is in
de zandbanenkaart (Figuur 3.2) (“Zand in banen”, derde geheel herzien druk, Berendsen, 2009). De
stroomgeulen worden op de figuur aangegeven met gele en rode tinten naar gelang de diepte ten
opzichte van maaiveld. De komafzettingen worden aangegeven met de blauwe en groenen tinten.

Het zandbanenpatroon zoals dat in de zandbanenkaart voorkomt bevat op het lokale schaalniveau van dit
onderzoek gedetailleerdere informatie dan nu in Geotop zit. Daarom zal het zandbanenpatroon

16-11-2016           ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN         WATBE3034R004WM       14
                     HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                              Projectgerelateerd




overgenomen in het geactualiseerde grondwatermodel. De weerstand van de deklaag is bepaald aan de
hand van de dikte van de kleilaag, tenzij de vlakgemiddelde Geotop weerstand hoger is dan 50 dagen per
meter klei. Zo is de vlak-informatie van de zandbanenkaart gebruikt en de parameterisatie van Geotop
optimaal benut. Figuur 3.3 geeft de weerstand weer van de deklaag in het geactualiseerde model.




Figuur 3.2: De zandbanenkaart (“Zand in banen”, Berendsen, 2001).




Figuur 3.3: Weerstand deklaag (dagen).




16-11-2016           ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN        WATBE3034R004WM      15
                     HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                      Projectgerelateerd




3.4          Oppervlaktewater
Het oppervlaktewater in het grondwatermodel is gebaseerd op het grondwatermodel dat is opgesteld voor
“Hydrologische berekeningen Hoge Wei Oosterhout (Gld.) (Royal Haskoning, 9V1648.A0, 8 december
2009) Het oppervlaktewater is geactualiseerd aan de hand van de legger. Aan de lijnelementen is het peil
van de waterlopen (op basis van de peilgebieden), de breedte van de waterloop en een inschatting van de
drainage- en infiltratieweerstand toegekend (drainageweerstand A-watergang vijf dagen, B/C–watergang
twee dagen).

Aansluitend is een vlakdekkend topsysteem toegepast voor oppervlakkige afstroming. Het drainageniveau
voor dit topsysteem is afgeleid van het maaiveldniveau en het reliëf en varieert tussen NAP +8,25 m en
NAP +9,1 m. De drainageweerstand voor dit systeem bedraagt 1 dag.

De noordelijke greppel in het projectgebied van de Hoge Wei is niet aangesloten op ander
oppervlaktewater en heeft dus geen drainerende maar wel een waterbergende functie. Het
drainageniveau van de greppel is in lijn met het topsysteem voor oppervlakkige afstroming en is hier
ingeschat op NAP +9.10 m.

De Waal en de uiterwaarden zijn middels een vlakdekkend topsysteem gesimuleerd waarbij het waterpeil
middels interpolatie is toegekend aan het netwerk (drainageweerstand Waal: één dag, drainageweerstand
uiterwaarden 400 dagen). Het bebouwd gebied van de gemeente Oosterhout is eveneens gesimuleerd
met een vlakdekkend topsysteem (drainageniveau 1,5 m-mv en een drainageweerstand van 300 dagen;
Dit is een aanname voor lokale drainage via de wegen/riolering.

3.5          Onttrekking
De onttrekkingen in het grondwatermodel zijn geactualiseerd aan de hand van de in Moria 3.0 aanwezige
onttrekkingen.



3.6          Grondwateraanvulling
De grondwateraanvulling is overgenomen uit Moria 3.0, en varieert afhankelijk van het bodemtype en het
landgebruik tussen 0 m/dag in de Waal tot maximaal 0.0023 m/d. De gemiddelde grondwateraanvulling
De gemiddelde grondwateraanvulling is 0,00062 m/dag (226 mm/jaar) en tijdens de hoogwatergolf is deze
constant gehouden.



3.7          IJking en huidige situatie geactualiseerde grondwatermodel
Het grondwatermodel is allereerst stationair geijkt over de periode 2009-2013 met behulp van de
beschikbare metingen. Vervolgens is met het model tijdsafhankelijke controle uitgevoerd waarbij een
theoretische hoogwatergolf voor een T10-situatie is berekend en vergeleken met maximaal gemeten
grondwaterstanden over de perioden 2009-2013.

IJking stationaire situatie
De beschikbare metingen zijn vergeleken met de berekende stijghoogten, uitgaande van het gemiddelde
Waalpeil tussen 14 juli 2009 en 28 maart 2013. Met het model is voor deze periode stationair de
gemiddelde situatie berekend. De berekende grondwaterstand voor een hydrologisch gemiddelde situatie
is gepresenteerd in figuur 3.4 en in tabel 3.1 zijn de resultaten van de gemeten en berekende stijghoogten
voor deze gemiddelde situatie gepresenteerd.


16-11-2016        ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN              WATBE3034R004WM       16
                  HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                 Projectgerelateerd




Figuur 3.4: Berekende grondwaterstand: gemiddelde hydrologische situatie gedurende metingen Hoge Wei.


Tabel 3.1: Vergelijking gemeten en berekende stijghoogte (stationaire situatie)
 Peilbuis Hoge
                     Gemeten stijghoogten (NAP m)         Berekende stijghoogten (NAP m)      Verschil (m)
 Wei

 Peilbuis 1          7,24                                 7,25                                +0,01

 Peilbuis 2          7,17                                 7,22                                +0,05

 Peilbuis 3          7,20                                 7,21                                +0,01

 Peilbuis 4          7,17                                 7,24                                +0,06

 Peilbuis 5          7,26                                 7,28                                +0,02

 Peilbuis 6          7,26                                 7,27                                +0,01

 Peilbuis 7          7,26                                 7,23                                -0,03

 Peilbuis 8          7,21                                 7,22                                +0,01

 Peilbuis 9          7,24                                 7,20                                -0,04

 B40C3505            7,30                                 7,25                                -0,05

 B40C3511            7,30                                 7,26                                -0,04


De verschillen tussen de gemeten en berekende gemiddelde stijghoogten variëren tussen de -0,05 en
+0,06 meter. Deze verschillen tussen gemeten en berekende waarden zijn in geohydrologisch
modelopzicht gering. Mede gelet op de onzekerheden in modelparameters over de opbouw van de
ondergrond en de interactie tussen grond- en oppervlaktewater. Op basis van deze geringe verschillen in
samenhang met het gegeven dat de meest recente inzichten in modelparameters in het grondwatermodel


16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                           WATBE3034R004WM   17
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                               Projectgerelateerd




zijn verwerkt (MORIA 3.0, REGIS II.1, detaillering zandbanenkaart en GEOTOP) is geconcludeerd dat het
stationaire model een goede basis vormt voor het berekenen van een tijdsafhankelijke hoogwatergolf en
de berekening van hydrologische effecten.

Huidige hydrologische situatie bij T10 hoogwater
Vervolgens is met het model een tijdsafhankelijke berekening uitgevoerd waarbij een theoretische
hoogwatergolf voor een T10-situatie is berekend en vergeleken met maximaal gemeten
grondwaterstanden over de perioden 2009-2013. Uit een vergelijking van langjarig gemeten Waal standen
blijkt dat de Waal-stand in de maand januari 2011 een relatief hoog niveau heeft bereikt, namelijk NAP
+12,32 m bij Nijmegen Haven en dit niveau benadert een T10-Waalstand (NAP +12,73 m bij Nijmegen
Haven. Daarom zijn de gemeten stijghoogten tijdens deze periode in het plangebied een redelijke
benadering voor een T10 hoogwater. Wel is het hierbij van belang dat het grondwatermodel tijdens de
hoogwatersituatie hogere waarden laat zien dan de gemeten stijghoogten tijdens deze situatie.

De resultaten van de theoretische tijdsafhankelijke hoogwatergolf (T10) zijn ruimtelijk in beeld gebracht
met maximaal berekende grondwaterstand tijdens de hoogwatergolf (zie figuur 3.5). Met de beschikbare
metingen is vervolgens een vergelijking gemaakt tussen de maximaal berekende en gemeten stijghoogten
in de periode 2009-2013. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd in tabel 3.2.




Figuur 3.5: Berekende grondwaterstand: hoogwatergolf huidige situatie (T10).




16-11-2016           ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                WATBE3034R004WM   18
                     HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                               Projectgerelateerd




Tabel 3.2: Vergelijking gemeten en berekende stijghoogte Hoge Wei tijdens hoogwatergolf T10, huidig)
 Peilbuis Hoge       Maximaal gemeten stijghoogten      Berekende stijghoogten T10
                                                                                             Verschil
 Wei                 (NAP m) periode 2009-2013          hoogwater (NAP m)

 Peilbuis 1          9,52                               9,62                                 +0,10

 Peilbuis 2          9,77                               9,85                                 +0,08

 Peilbuis 3          9,00*                              9,83                                 Nvt

 Peilbuis 4          9,29*                              9,60                                 Nvt

 Peilbuis 5          9,17                               9,33                                 +0,16

 Peilbuis 6          9,12                               9,34                                 +0,22

 Peilbuis 7          9,32                               9,60                                 +0,27

 Peilbuis 8          8,93*                              9,65                                 Nvt

 Peilbuis 9          8,80*                              9,96                                 Nvt

 B40C3505            9,47                               9,59                                 +0,12

 B40C3511            9,03                               9,42                                 +0,39
*Bovenkant peilbuis is te laag geweest waardoor tijdens hoogwater de maximale stijghoogte niet meer kon worden gemeten.


Uit de resultaten blijkt dat de berekende waarden net iets hoger zijn dan de maximaal gemeten waarden
in de meetperioden. Bij enkele peilbuizen is niet de maximaal gemeten stijghoogte gemeten omdat de
buis te kort is geweest. Gemiddeld is de berekende stijghoogte tussen de 8 en 39 cm hoger dan maximaal
gemeten. Dit is ook conform verwachting omdat de Waalstand voor een T10-situatie net iets hoger is dan
het hoogwater tijdens de meetperiode. Op basis van deze verschillen in samenhang met het gegeven dat
de meest recente inzichten in modelparameters in het grondwatermodel zijn verwerkt (MORIA 3.0, REGIS
II.1, detaillering zandbanenkaart en GEOTOP) is geconcludeerd dat het tijdsafhankelijke model met de
T10 hoogwatergolf een goede basis vormt voor het berekenen van de hydrologische effecten van de
ontwikkeling van plangebied Hoge Wei.

Voor vier locaties in en rondom het projectgebied zijn de berekende grondwaterstanden en stijghoogten in
het eerste watervoerende pakket tijdens de hoogwatergolf gepresenteerd in een grafiek (zie figuur 3.6). Bij
locatie 2 is de drainagebasis iets hoger dan maaiveld aangehouden. Dit heeft te maken met het feit dat
locatie 2 in een laagte tussen de watergangen ligt, waardoor het water niet direct over maaiveld weg kan.
Wanneer het water boven de drainagebasis uitkomt kan het water afstromen.




16-11-2016           ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                          WATBE3034R004WM           19
                     HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                Projectgerelateerd




Figuur 3.6: Berekende grondwaterstand en stijghoogte tijdens hoogwatergolf huidige situatie (T10).


Uit de figuren blijkt dat de stijghoogten tijdens de hoogwatergolf boven het maaiveld uitkomen en hoger
worden dan de grondwaterstand. Wanneer de grondwaterstand het drainageniveau voor oppervlakkige
afstroming bereikt is er sprake van afvoer en wordt de grondwaterstand afgetopt. Bij locatie 3 (verder af
van de Waal) is het verschil tussen het stijghoogteniveau en de grondwaterstand minder groot en blijft de
stijghoogte beneden maaiveldniveau.

Dwarsdoorsnede huidige hydrologische situatie tijdens T10 hoogwater
In een dwarsprofiel is de huidige hydrologische situatie tijdens een T10 hoogwater weergegeven. De
ligging van het dwarsprofiel is weergegeven in figuur 3.7. In figuur 3.8 is de dwarsdoorsnede
gepresenteerd.




16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                           WATBE3034R004WM   20
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                              Projectgerelateerd




Figuur 3.7: Ligging dwarsdoorsnede.




Figuur 3.8: Dwarsdoorsnede plangebied Hoge Wei: huidige hydrologische situatie tijdens T10 hoogwater.


In de figuur is goed de invloed van het hoge peil in de Waal op het grondwatersysteem te zien in het
verloop van de stijghoogte en de grondwaterstand. De stijghoogte is bij de Waal maximaal en neemt
binnendijks geleidelijk weer af. Omdat de stijghoogte hoger is dan de grondwaterstand ontstaat een
kwelsituatie. Het verloop van de grondwaterstand volgt globaal het maaiveldniveau. Daar waar de
grondwaterstand boven het drainageniveau voor oppervlakkige afstroming komt is sprake van afvoer.
Daarnaast is de drainerende invloed van de kwelsloot zichtbaar.

16-11-2016           ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                         WATBE3034R004WM   21
                     HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                            Projectgerelateerd




4            Uitgangspunten waterhuishoudkundig ontwerp

4.1          Waterhuishoudkundig ontwerp Hoge Wei
Het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp is ontworpen door BRO (30 mei 2016) en gepresenteerd in
figuur 4.1.




Figuur 4.1: stedenbouwkundig ontwerp Hoge Wei 3 mei 2016.


Op basis van het stedenbouwkundig ontwerp is in samenspraak met BOOT op iteratieve wijze een
waterhuishoudkundig ontwerp uitgewerkt. Bij de uitwerking van het waterhuishoudkundig ontwerp is het
van belang dat het uitgangspunt hydrologisch neutraal bouwen wordt gehanteerd. Dit betekent dat ten
opzichte van de huidige situatie geen extra kwel mag worden aangetrokken en dat er geen nadelige
grondwaterstandsveranderingen mogen optreden. Indien wel extra kwel- of
grondwaterstandsveranderingen worden verwacht dienen deze door extra maatregelen te worden
gemitigeerd of gecompenseerd.

Bij de uitwerking van het waterhuishoudkundig ontwerp is gebruik gemaakt van het grondwatermodel, is
rekening gehouden met de gebiedskarakteristieken (kwel en zandbanen) en zijn mitigerende maatregelen
(ophogen, draineren) opgenomen om (grond)waterneutraal te bouwen.




16-11-2016          ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN         WATBE3034R004WM       22
                    HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                               Projectgerelateerd




Het uiteindelijk ontwerp is gepresenteerd in figuur 4.2 en de geohydrologische relevante aspecten bestaan
uit:
     1. Ophoging plangebied en aanleg wadi’s;
     2. Hoofddrain (ter vervanging van de huidige kwelsloot);
     3. Randdrain;
     4. Drain onder de weg.

De hoofddrain start in het noordoostelijke deel in het projectgebied en zal over de grens naar de centrale
wadi gaan. De aanwezigheid van de hoofddrain in het noordoostelijk deel is ten opzichte van de huidige
kwelsloot een uitbreiding. De hoofddrain zal vervolgens onder de weg komen te liggen en zal de weg
volgen tot de splitsing. Daar zal de hoofddrain iets in noordelijke richting gaan over het achterpad en
aansluiten op de bestaande watergang. De randdrain is een aanvullende maatregel om uitstraling van de
ophoging naar het omliggende gebied te voorkomen. Deze randdrain zal ook enig positief effect hebben
op de huidige wateroverlast. De hoofddrain en randdrain dienen vrij af te kunnen voeren naar het
oppervlaktewatersysteem. De drain onder de weg zal gebruikt worden om regenwater af te voeren naar
de wadi’s.

Het is van belang om bij het uitvoeringsontwerp te zorgen dat de drains in goed doorlatende grindkoffers
(sleuven gevuld met grind, fractie 2-5 mm) worden ingegraven en dat de met grind gevulde sleuven in
direct contact komen te staan met de ophooglaag.




Figuur 4.2: Het waterhuishoudkundig ontwerp.




16-11-2016           ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN           WATBE3034R004WM        23
                     HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                              Projectgerelateerd




4.2          Hydrologisch relevante uitgangspunten en randvoorwaarden

4.2.1        Ophoging
De minimaal vereiste ophoging is achteraf bepaald aan de hand van de berekende grondwaterstand.
Tijdens de modellering is voor een ophoging gekozen, welke hoger is dan de hoogste verwachte
grondwaterstand. Dit voorkomt dat er water aan maaiveld komt en gaat afvoeren. Er is een doorlatendheid
voor de ophooglaag van 15 m/dag toegepast. Deze waarde komt overeen met goed doorlatend matig fijn
zand tot matig grof zand.

Voor de freatische bergingscoëfficiënt is uitgegaan van een waarde van 0,08 voor de kleilaag en de
ophooglaag. Iteratief is de bergingscoëfficiënt aangepast aan het open water in de laagte Wanneer water
aan maaiveld komt is de bergingscoëfficiënt op 1 gezet. Bij het dalen van de grondwaterstand is de
bergingscoëfficiënt weer op 0.08 gezet.

4.2.2        Drainageniveaus
De drainageniveaus van het ontwerp zijn als volgt (zie figuur 4.3):
 Hoofddrain: NAP +8,3 tot NAP + 8,2 m;
 Randdrain: NAP +8,7 m;
 Drain onder de weg NAP +8,9 m.

De hoofddrain heeft voor het oostelijk deel een drainage basis van NAP +8.3 m en voor het westelijk deel
een drainage basis van NAP +8.2 m. Dit is gelijk aan het drainageniveau van de huidige kwelsloot. Het
drainageniveau van de randdrain en de drain onder de weg is op iteratieve afgeleid met het
grondwatermodel aan de hand van de berekende grondwaterstandsveranderingen.




Figuur 4.3: Drainageniveaus ontwateringsmiddelen.


16-11-2016           ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN          WATBE3034R004WM       24
                     HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                Projectgerelateerd




5            Resultaten geohydrologische berekeningen t10-situatie

5.1          Resultaten waterhuishoudkundig ontwerp
De geohydrologische effecten van het waterhuishoudkundig ontwerp zijn met het model tijdsafhankelijk
berekend (de T10 hoogwatergolf) en de veranderingen van de grondwaterstand tijdens de hoogwatergolf
zijn gepresenteerd in figuur 5.1. De verandering van de stijghoogte is gepresenteerd in figuur 5.2. De
effecten zijn eveneens in een schematisch dwarsprofiel (figuur 5.3) gepresenteerd.




Figuur 5.1: Verandering grondwaterstand tijdens hoogwater (T10) tussen huidige situatie en toekomstige situatie (conform ontwerp).




16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                           WATBE3034R004WM            25
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                Projectgerelateerd




Figuur 5.2: Verandering stijghoogte tijdens hoogwater (T10) tussen huidige situatie en toekomstige situatie (conform ontwerp).




Figuur 5.3: Schematische dwarsdoorsnede Hoge Wei huidige en toekomstige situatie.


Uit de resultaten blijkt dat de maatregelen uit het waterhuishoudkundige ontwerp (ophoging plangebied,
aanleg hoofddrain ter vervanging van de huidige kwelsloot, aanleg randdrain en aanleg drain onder de
weg) zorgt voor een opbolling van de grondwaterstand in het zuidelijk deel van het plangebied. Dit is een


16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                            WATBE3034R004WM             26
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                              Projectgerelateerd




gevolg van het feit dat de grondwaterstand, die in de huidige situatie tijdens hoogwater op maaiveld stond,
nu omhoog kan komen omdat er een zandlichaam aanwezig is. Uit de resultaten blijkt daarnaast dat de
grondwaterstand daalt ten opzichte van de huidige situatie in het noordelijk deel van het projectgebied. Dit
komt door de aanleg van de randdrain met een drainageniveau van NAP + 8,7 m. Dit drainageniveau is
lager dan het maaiveldniveau en zorgt voor een geringe daling van de grondwaterstand ten opzichte van
de huidige situatie.

Uit de figuur met de verandering van de stijghoogte (figuur 5.2) blijkt dat het dempen van de huidige
kwelsloot in combinatie met de ophoging zorgt voor een (zeer) geringe doorwerking naar het
watervoerend pakket met een beperkte verhoging van de stijghoogte. Daarnaast is ter plaatse van de
toekomstige hoofddrain in het noordoostelijk deel van het plangebied een geringe daling van de
stijghoogte te zien. Deze daling is een gevolg van het feit dat hier in de huidige situatie geen ontwatering
plaats vindt.

De maximaal berekende grondwaterstand tijdens deze toekomstige hoogwater situatie (T10) conform
ontwerp is gepresenteerd in figuur 5.4.




Figuur 5.4: De maximale berekende grondwaterstand tijdens hoogwater (T10) toekomstige situatie conform ontwerp.


Op vier locaties in en rondom het projectgebied zijn de berekende grondwaterstanden en stijghoogten in
het eerste watervoerende pakket tijdens de hoogwatergolf gepresenteerd in een grafiek (zie figuur 5.5).
De gestippelde lijn geeft de grondwaterstand en stijghoogte weer in de huidige situatie.




16-11-2016           ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                         WATBE3034R004WM           27
                     HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                 Projectgerelateerd




Figuur 5.5: Berekende grondwaterstand en stijghoogte tijdens hoogwatergolf toekomstige situatie (T10) met het bestaande
maaiveldniveau. De gestippelde lijn geeft de grondwaterstand en stijghoogte weer in de huidige situatie. Bij locatie 1,2 en 4 dient op
basis van de berekende grondwaterstand het maaiveld opgehoogd te worden om te voldoen aan de vereiste ontwateringsdiepte.


In vergelijking met de berekende grondwaterstanden en stijghoogten in de huidige situatie is de
grondwaterstand bij locatie 1 gestegen met ca 30 cm omdat er nu een ophooglaag beschikbaar is
waardoor de grondwaterstand omhoog kan komen. Op locatie 2 en 4 zijn de maximale grondwaterstanden
iets lager dan in de huidige situatie vanwege de aanleg van de drains. De grondwaterstand op locatie 3 is
gelijk gebleven met de huidige situatie.

Aan de hand van de berekende grondwaterstand tijdens een T10 hoogwatersituatie is bepaald wat de
minimaal vereiste ophoging is. Voor de minimaal vereiste ophoging dient voor de ontwateringsdiepte bij
bebouwing uitgegaan te worden van 0,7 m en bij een weg van een ontwateringsdiepte van 0,4 m
(Watertoetscriteria Waterschap Rivierenland). In figuur 5.6 is de minimaal vereiste ophoging
gepresenteerd waarbij voor het gehele plangebied, ter indicatie, is uitgegaan van een ontwateringsdiepte
van 0,4 m.




16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                              WATBE3034R004WM             28
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                 Projectgerelateerd




Figuur 5.6: De minimaal vereiste ophoging op basis van een ontwateringsdiepte van 40 cm (voor een weg) tijdens een T10
hoogwatersituatie.


De minimaal vereiste ophoging varieert tussen de 0.2 en 1.1 meter bij een ontwateringsdiepte van 40 cm.
Daar waar bebouwing gaat plaatsvinden is minimaal 30 cm meer ophoging vereist om een
ontwateringsdiepte van 70 cm te verkrijgen. De grootste ophoging is vereist in de huidige greppels en in
het zuidoostelijk deel van het plangebied. In het zuidoosten is momenteel een laagte aanwezig.

Tussen de huidige dijk en de zone die wordt opgehoogd, ontstaat na ophoging een ingesloten laagte. Dit
water kan tijdens hoogwater niet meer oppervlakkig worden afgevoerd waardoor het waterpeil zal stijgen.
Dit is in beeld gebracht in figuur 5.7 waarin tevens het maaiveldniveau is weergegeven. De waterstand in
de laagte wordt maximaal 20 cm boven maaiveld.




Figuur 5.7: Verloop grondwaterstand en stijghoogte inde ingesloten laagte (zie figuur 5.4 voor de locatie).


16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                              WATBE3034R004WM      29
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                 Projectgerelateerd




In figuur 5.8 is de berekende kwelafvoer uit het projectgebied gepresenteerd (gesommeerde kwelafvoer
vanaf maaiveld, uit de drains en watergangen) voor zowel de huidige situatie als toekomstige situatie.

De afvoer neemt als gevolg van het ontwerp iets af. Dit komt enerzijds doordat water nu in de beschikbare
ophooglaag geborgen kan worden waardoor de afvoer afneemt. Anderzijds komt dit door het gegeven dat
water dat in de huidige situatie vanuit de laagte kan afvoeren nu geborgen blijft doordat het water
ingesloten is (tijdelijk ca 20 cm open water). De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket verandert
nauwelijks als gevolg van de implementatie van het ontwerp (zie figuur 5.2).




Figuur 5.8: Berekende kwelafvoer uit het projectgebied voor zowel de huidige situatie als toekomstige situatie.




16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                             WATBE3034R004WM      30
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                Projectgerelateerd




5.2          Resultaten dijkversterking
Vanwege de toekomstige dijkversterking langs de Waaldijk tussen Wolferen en Sprok (in het kader van de
nieuwe normering waterveiligheid) is rekening gehouden met een variant van dijkversterking. Waterschap
Rivierenland heeft een inschatting gegeven over hoe de dijkversterking plaats zou kunnen vinden.
Aangegeven is dat de ingesloten laagte opgevuld zou kunnen worden met klei (ca 2 m dik). Vanuit
geohydrologisch oogpunt betekent dit een verhoging van de hydraulische weerstand en mogelijk een
toename van de kwel in de omgeving door de toegenomen spreidingslengte.

Deze variant op het waterhuishoudkundige ontwerp is tijdsafhankelijk doorgerekend met het model. In
figuur 5.9 is de verandering van de grondwaterstand tijdens de hoogwatergolf gepresenteerd. De
verandering van de stijghoogte is gepresenteerd in figuur 5.10. In figuur 5.11 zijn in een schematisch
dwarsprofiel de effecten eveneens gepresenteerd.




Figuur 5.9: Verandering grondwaterstand tijdens hoogwater (T10) tussen huidige situatie en toekomstige situatie met dijkversterking.




16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                            WATBE3034R004WM            31
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                 Projectgerelateerd




Figuur 5.10: Verandering stijghoogte tijdens hoogwater (T10) tussen huidige situatie en toekomstige situatie met dijkversterking.




Figuur 5.11: Schematische dwarsdoorsnede Hoge Wei huidige en toekomstige situatie met dijkversterking.


Als gevolg van de dijkversterking neemt de stijghoogte onder de aangebrachte kleilaag iets toe tijdens een
hoogwatersituatie. De verandering varieert tussen de 1 en 3 cm. Omdat de hoogwatergolf een beperkte
tijdsduur heeft werkt de verhoging van de stijghoogte niet door in het niveau van de grondwaterstand. Als


16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                             WATBE3034R004WM             32
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                Projectgerelateerd




gevolg van de toename van de weerstand van de klei neemt de kwelintensiteit tijdens de
hoogwatersituatie af wat ter plaatse van het aangebrachte kleilichaam zorgt voor een geringe verlaging
van de grondwaterstand. Voor het projectgebied zelf en de omgeving is er bij uitvoering van het ontwerp
een gering verschil tussen de situatie zonder en met dijkversterking. Hieruit blijkt dat de dijkversterking in
combinatie met de planontwikkeling tijdens een hoogwatersituatie geen nadelig hydrologisch effect voor
de omgeving van het plangebied tot gevolg heeft.

Aan de hand van de berekende grondwaterstand is bepaald wat de minimaal vereiste ophoging is
uitgaande van 0,4 m ontwateringsdiepte voor een weg (zie figuur 5.12).




Figuur 5.12: De minimaal vereiste ophoging op basis van een ontwateringsdiepte van 40 cm en bij uitvoering van de dijkversterking.


In figuur 5.13 is de berekende kwelafvoer voor de huidige situatie, de toekomstige situatie met en zonder
dijkverzwaring gepresenteerd. De dijkverzwaring heeft vrijwel geen invloed op de kwelafvoer vanuit het
projectgebied.




16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                           WATBE3034R004WM            33
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                 Projectgerelateerd




Figuur 5.13: Berekende kwelafvoer uit het projectgebied voor zowel de huidige situatie als toekomstige situatie met dijkversterking.




5.3          Resultaten inklinking klei
Als gevolg van de ophooglaag neemt de druk toe op de bestaande deklaag en kan deze inklinken. Dit leidt
er toe dat de weerstand in de deklaag toeneemt. De gevolgen van de toename van deze weerstand zijn
met het model in beeld gebracht. Hiervoor is uitgegaan van een verdubbeling van de huidige weerstand
(worst-case aannname). In figuur 5.14 is de verandering van de grondwaterstand gepresenteerd als
gevolg van de inklinking uitgaande van de situatie van het ontwerp voor de Hoge wei met de
dijkversterking. De verandering van de stijghoogte is gepresenteerd in figuur 5.15.




16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                             WATBE3034R004WM             34
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                 Projectgerelateerd




Figuur 5.14: Verandering grondwaterstand ten opzichte van de huidige situatie als gevolg van inklinking (ontwerp en dijkversterking).




Figuur 5.15: Verandering stijghoogte ten opzichte van de huidige situatie als gevolg van inklinking (ontwerp en dijkversterking).



16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                              WATBE3034R004WM             35
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                Projectgerelateerd




Als gevolg van de inklinking van de klei en de te verwachten toename van de weerstand neemt de
stijghoogte onder de deklaag iets toe tijdens een hoogwatersituatie. De verandering varieert tussen de 1
en 7 cm. Omdat de hoogwatergolf een beperkte tijdsduur heeft werkt de verhoging van de stijghoogte niet
door in het niveau van de grondwaterstand. Als gevolg van de toename van de weerstand van de klei
neemt de kwelflux tijdens de hoogwatersituatie af. Als gevolg hiervan komt er minder water in de
ophooglaag en hoeft er minder water te worden gedraineerd ten opzichte van de berekende situatie
zonder inklinking. Dit betekent dat een inklinking van klei (met een toename van de weerstand) als gevolg
van het aanbrengen van de ophooglaag tijdens een hoogwatersituatie geen nadelig hydrologisch effect
voor de omgeving van het plangebied tot gevolg heeft.

In figuur 5.16 is de berekende kwelafvoer voor de huidige situatie, de toekomstige situatie met
dijkverzwaring en de situatie met inklinking gepresenteerd. Zoals aangegeven neemt de kwelafvoer uit het
projectgebied af als gevolg van de toename van de weerstand van de deklaag (door de inklinking).




Figuur 5.16: Berekende kwelafvoer uit het projectgebied voor de huidige en toekomstige situatie met en zonder inklinking.




16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN                            WATBE3034R004WM            36
                      HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                             Projectgerelateerd




6         Resumé en aanbevelingen

6.1       Resumé
             Op basis van het stedenbouwkundig ontwerp is in samenspraak met BOOT op iteratieve wijze
              een waterhuishoudkundig ontwerp uitgewerkt. Bij de uitwerking van het waterhuishoudkundig
              ontwerp is het uitgangspunt hydrologisch neutraal bouwen toegepast. Dit betekent dat ten
              opzichte van de huidige situatie geen extra kwel mag worden aangetrokken en dat er geen
              nadelige grondwaterstandsveranderingen mogen optreden.

             Om te zorgen dat er geen extra kwel optreedt en dat er geen nadelige
              grondwaterstandsveranderingen zijn bij de uitwerking van het waterhuishoudkundig ontwerp
              mitigerende maatregelen opgenomen zodat (grond)waterneutraal kan worden gebouwd.

             De geohydrologische relevante mitigerende maatregelen zijn uitgewerkt in het ontwerp en
              bestaan uit:
              1. Ophoging plangebied en aanleg wadi’s
              2. Aanleg hoofddrain (ter vervanging van de huidige kwelsloot);
              3. Aanleg randdrain;
              4. Aanleg drain onder de weg.

             Uit de berekende effecten blijkt dat er een opbolling van de grondwaterstand optreedt in het
              zuidelijk deel van het plangebied. Dit is een gevolg van het feit dat de grondwaterstand, die in de
              huidige situatie tijdens hoogwater op maaiveld stond, nu omhoog kan komen omdat er een
              zandlichaam aanwezig is. Daarnaast blijkt dat de grondwaterstand daalt ten opzichte van de
              huidige situatie in het noordelijk deel van het projectgebied. Dit komt door de aanleg van de
              randdrain. Dit drainageniveau is lager dan het maaiveldniveau en zorgt voor een geringe daling
              van de grondwaterstand ten opzichte van de huidige situatie.

             Vanwege de toekomstige dijkversterking langs de Waaldijk tussen Wolferen en Sprok (in het
              kader van de nieuwe normering waterveiligheid) is rekening gehouden met een variant van
              dijkversterking. Waterschap Rivierenland heeft een inschatting gegeven over hoe de
              dijkversterking plaats zou kunnen vinden. Aangegeven is dat de ingesloten laagte opgevuld zou
              kunnen worden met klei (ca 2 m dik). Vanuit geohydrologisch oogpunt betekent dit een verhoging
              van de hydraulische weerstand.

             Als gevolg van de toename van de weerstand van de klei neemt de kwelintensiteit tijdens de
              hoogwatersituatie af wat ter plaatse van het aangebrachte kleilichaam zorgt voor een geringe
              verlaging van de grondwaterstand. Voor het projectgebied zelf en de omgeving is er bij uitvoering
              van het ontwerp een gering verschil tussen de situatie zonder en met dijkversterking. Hieruit blijkt
              dat de dijkversterking in combinatie met de planontwikkeling tijdens een hoogwatersituatie geen
              nadelig hydrologisch effect voor de omgeving van het plangebied tot gevolg heeft.

             Als gevolg van de ophooglaag neemt de druk toe op de bestaande deklaag en kan deze inklinken.
              Dit leidt er toe dat de weerstand in de deklaag toeneemt. De gevolgen van de toename van deze
              weerstand zijn eveneens met het model in beeld gebracht. Als gevolg van de inklinking van de
              klei en de te verwachten toename van de weerstand neemt de stijghoogte onder de deklaag iets
              toe tijdens een hoogwatersituatie. Omdat de hoogwatergolf een beperkte tijdsduur heeft werkt de
              verhoging van de stijghoogte niet door in het niveau van de grondwaterstand. Als gevolg van de
              toename van de weerstand van de klei neemt de kwelflux tijdens de hoogwatersituatie af. Als

 16-11-2016             ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN               WATBE3034R004WM        37
                        HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                            Projectgerelateerd




              gevolg hiervan komt er minder water in de ophooglaag en hoeft er minder water te worden
              gedraineerd ten opzichte van de berekende situatie zonder inklinking. Dit betekent dat een
              inklinking van klei (met een toename van de weerstand) als gevolg van het aanbrengen van de
              ophooglaag tijdens een hoogwatersituatie geen nadelig hydrologisch effect voor de omgeving van
              het plangebied tot gevolg heeft.

6.2       Ontwerpeisen en aanbevelingen
             Het is van belang om bij het uitvoeringsontwerp te zorgen dat de drains in goed doorlatende
              grindkoffers (sleuven gevuld met grind, fractie 2-5 mm) worden ingegraven en dat de met grind
              gevulde sleuven in direct contact komen te staan met de ophooglaag.

             De ophooglaag dient te bestaan uit goed doorlatend zand. De benodigde eigenschappen van de
              ophooglaag dienen te worden doorvertaald in het civieltechnische ontwerp en bestek.

             Aanbevolen wordt om de hydrologische monitoring in het projectgebied en in de directe omgeving
              te blijven monitoren zowel gedurende de uitvoering van het project als daarna.

             Aanbevolen wordt om de hydrologische monitoring met zowel filters in de deklaag
              (grondwaterstand) als filters in de het eerste watervoerend pakket uit te voeren.

             Het is van belang dat de hoofddrain en de randdrain vrij kunnen afvoeren op het vereiste
              drainageniveau en niet debiet gereguleerd worden. Dit drainageniveau is voor de hoofddrain NAP
              +8,2 m tot NAP +8,3 m en voor de randdrain NAP +8,7 m.




 16-11-2016            ACTUALISATIE GEOHYDROLOGISCHE BEREKENINGEN              WATBE3034R004WM      38
                       HOGE WEI (OOSTERHOUT)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                         Sweco Nederland B.V.



                                                                                         Velperweg 26
                                                                                         6824 BJ Arnhem
                                                                                         Postbus 485
                                                                                         6800 AL Arnhem
                                                                                         T +31 88 811 66 00
                                                                                         F +31 30 310 04 14
                                                                                         www.sweco.nl

Gemeente Overbetuwe
T.a.v. de heer R. Jakobs
Postbus 11
6660 AA ELST




Plaats en datum                           Referentienummer        Kenmerk
Arnhem, 22 november 2016                  SWNL0195406, R1         352534

Betreft
Second opinion Hoge Wei




Geachte heer Jakobs,

Inleiding
Sweco Nederland B.V. heeft in opdracht van gemeente Overbetuwe een second opinion
opgesteld op het door Royal HaskoningDHV uitgevoerde onderzoek (‘Actualisatie geo-
hydrologische berekeningen Hoge Wei (Oosterhout)’), Royal HaskoningDHV, referentie       Sweco Nederland B.V.
WATBE3034R001D01).                                                                       Statutair gevestigd te
                                                                                         De Bilt
De resultaten van het second opinion is beschreven in de notitie ‘Second opinion ont-    Handelsregister 30129769
werp Hoge Wei' (Sweco, kenmerk SWNL0192987, d.d. 4 oktober 2016). In de notitie is
het rapport van Royal HaskoningDHV getoetst en beoordeeld op:
• de uitgangspunten die gehanteerd zijn;
• haalbaarheid en robuustheid van het voorgestelde systeem.

Onderstaand hebben wij de conclusies van het second opinion samengevat en de
toelichting/reactie van Royal HaskoningDHV beschreven. Tot slot is er een conclusie
getrokken met betrekking tot de geactualiseerde berekeningen.

Conclusies en aanbevelingen second opinion
Toetsing uitgangspunten
In de second opinion is gekeken naar de uitgangspunten en resultaten van het grond-
watermodel, zoals:
• het neerslagoverschot;
• hoogwatersituatie in de Waal;
• berekende ophoging en doorlaatfactor ophoogmateriaal
• gehanteerde drainageniveaus binnen het plangebied.

In de second opinion is geconcludeerd dat de uitgangspunten op zich correct zijn, maar
soms nog enigszins onduidelijk gekozen zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Referentienummer                                                  Pagina
SWNL0195406                                                       2 van 3



Het grondwatermodel kan daarom worden gebruikt voor het bepalen van de ophoging
en maatregelen (toepassing drainage). Echter dient het model bij voorkeur niet-stationair
gekalibreerd te worden, waarbij rekening dient te worden gehouden met onzekerheden
ten aanzien van grondwaterfluctuaties, drainageweerstanden en doorlaatfactor van het
ophoogmateriaal.

De verwachting is, gelet op bovenstaande, dat de berekende noodzakelijke ophoging te
gering/minimaal is om wateroverlast binnen het plangebied te voorkomen.

Toetsing haalbaarheid en robuustheid
Gelet op het risico op verstopping van de drainage en de geringe overcapaciteit, wordt
het systeem nog niet voldoende robuust geacht. De verwachting is dan ook dat in de
toekomst wateroverlast binnen het plangebied kan optreden.

In het huidig ontwerp zijn minimale ophogingen berekend uitgaande van een 100% goed
werkend drainagestelsel. Hierdoor is er geen marge in eventueel optredende afwijkingen
ten aanzien van de uitgangspunten.

In het plan is opgenomen dat berging (deels) onder de weg zal worden gerealiseerd.
Kwelwater zal de weg van de minste weerstand zoeken, waardoor bij hoogwatersituaties
extra kwel onder de wegen kan komen. Hiermee is naar ons inziens geen rekening mee
gehouden.

Het dieper leggen van de drainage met voldoende capaciteit, rekening houdend met een
afname van de werking van de drainage, draagt bij aan een robuuster watersysteem.

Drainage
In de second opinion is geadviseerd om in de Breeacker drainage aan te leggen (zie
rode cirkel) om toename van de grondwaterstand te voorkomen.

Daarnaast is op basis van aanvullende berekeningen geconcludeerd dat er verder geen
verandering op de huidige kwelproblematiek optreedt en dat extra ophoging in de kwel-
zone geen gevolgen voor de grondwaterstanden in het nieuwbouwplan en bij de be-
staande woningen heeft.

Toelichting Royal HaskoningDHV
Boot/RHKDHV heeft een toelichting/reactie opgesteld, waarin een en ander verduidelijkt
is. De reactie is beschreven in de notitie met kenmerk BE3034, 11 oktober 2016. De
reactienotitie is als bijlage toegevoegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Referentienummer                                                  Pagina
SWNL0195406                                                       3 van 3



Conclusie
De opgestelde toelichting/reactie maakt veel duidelijk en geeft inzicht in de werk-
wijze/achtergrond voor de keuzes die gemaakt zijn in de rapportage ‘Actualisatie geo-
hydrologische berekeningen Hoge Wei (Oosterhout)’.

Uit informatie van Boot/RHKDHV blijkt dat door de aanleg van de ringdrainage juist een
verlaging optreedt ter plaatse van de Breeacker waardoor extra drainage hier achterwe-
gen kan blijven.

Hierop kunnen wij, uiteindelijk, concluderen dat het systeem voldoende robuust is, mits
gebruik wordt gemaakt van goed doorlatend zand in de ophooglaag en voldoende
beheer en onderhoud wordt gepleegd aan het drainagesysteem.

Geadviseerd wordt daarom om vast te leggen dat goed doorlatend materiaal moet
worden toegepast in de ophooglaag. Ook het beheer en onderhoud van de drainage.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de projectleider van dit deel-
project, de heer drs. ing. J.G. van Uden, telefoonnummer +31 88 811 54 10, e-mailadres
jeroen.vanuden@sweco.nl.

Daarnaast wordt de coördinatie van onze integrale dienstverlening aan uw organisatie
verzorgd door de heer ing. R.H. van der Velden, telefoonnummer +31 88 811 54 42,
e-mailadres roeland.vandervelden@sweco.nl.

Met vriendelijke groet,
Sweco Nederland B.V.




drs. ing. J.G. van Uden
Adviseur Water




Bijlagen:
• toelichting/reactie Boot/RHKDHV met kenmerk BE3034, 11 oktober 2016.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Notitie / Memo                                                                                                                              HaskoningDHV Nederland B.V.
                                                                                                                                                                 Water
Aan:                             Klok Bouw Ontwikkeling (Daan Lemmers, Jasper Karel)
Van:                             Erik Boom (BOOT) Andries Krikken, Ben van der Wal (RHDHV)
Datum:                           11 oktober 2016
Kopie:
Ons kenmerk:                     BE3034
Classificatie:                   Open

Onderwerp:                       Reactie second opinion Sweco “Actualisatie geohydrologische berekeningen Hoge Wei (Oosterhout)”, 10
                                 oktober 2016 (prj nr 352534)



 Nr    Pagina     Opmerkingen Sweco                                                  Reactie BOOT / Royal HaskoningDHV

 1                Modellering                                                        Modellering
                  Afgevraagd kan worden of vergelijking van de berekende             Omdat er in het verleden zeer beperkte meetgegevens beschikbaar waren hebben we gekozen
                  stijghoogten met de maximale gemeten stijghoogten een juiste       om met het model een theoretische T10-hoogwatergolf tijdsafhankelijk door te rekenen. Deze
                  methode is om de dynamiek van het grondwatersysteem te             theoretische hoogwatergolf voor een T10-situatie is vervolgens vergeleken met maximaal
                  beschrijven. De voorkeur gaat hier uit naar een niet-stationaire   gemeten grondwaterstanden over de perioden 2009-2013. Uit een vergelijking van langjarig
                  kalibratie op basis van het grondwaterstands- verloop              gemeten Waal standen blijkt dat de Waal-stand in de maand januari 2011 een relatief hoog
                  (beschikbare meetperiode circa 3,5 jaar). In deze periode zijn     niveau heeft bereikt, namelijk NAP +12,32 m bij Nijmegen Haven en dit niveau benadert een
                  een paar hoogwatergolven opgetreden. De interactie van de          T10-Waalstand (NAP +12,73 m bij Nijmegen Haven.
                  Waal op de stijghoogten (grondwaterdynamiek) kan hierdoor
                  beter bepaald worden. Ook de bergingscoëfficiënten kunnen          Uit de resultaten blijkt dat de berekende waarden net iets hoger zijn dan de maximaal gemeten
                  betrouwbaarder worden bepaald.                                     waarden in de meetperioden. Gemiddeld is de berekende stijghoogte tussen de 8 en 39 cm
                                                                                     hoger dan maximaal gemeten. Dit is ook conform verwachting omdat de Waalstand voor een
                  Als dan vervolgens een theoretische hoogwatergolf op de            T10-situatie net iets hoger is dan het hoogwater tijdens de meetperiode.
                  modelrand wordt opgelegd, wordt de dynamiek van de rivier
                  beter doorvertaald naar de verwachte                               Omdat we met het tijdsafhankelijke model met de theoretische hoogwatergolf net iets hogere
                  grondwaterstanden/stijghoogten in het plangebied.                  stijghoogten berekenen dan de niveau´s die maximaal gemeten zijn is geconcludeerd dat het
                                                                                     model met de T10 hoogwatergolf een goede basis vormt voor het berekenen van de
                                                                                     hydrologische effecten van de ontwikkeling van plangebied Hoge Wei.

 2                Grondwateraanvulling                                               Grondwateraanvulling
                  In het model is uitgegaan van een grondwateraanvulling van 0       De grondwateraanvulling is overgenomen uit Moria 3.0, en varieert afhankelijk van het
                  m/d in de Waal tot maximaal 0,0023 m/d. Niet duidelijk is of       bodemtype en het landgebruik tussen 0 m/dag in de Waal tot maximaal 0.0023 m/d. De
                  deze waarden stationair opgelegd zijn of dat er sprake is van      gemiddelde grondwateraanvulling is 0,00062 m/dag (226 mm/jaar) en tijdens de hoogwatergolf
                  variatie in de tijd. Opgemerkt wordt dat een                       is deze constant gehouden.




11 oktober 2016                                                                                                                                                    BE3034            1/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre> Nr    Pagina     Opmerkingen Sweco                                                 Reactie BOOT / Royal HaskoningDHV

                  grondwateraanvulling van 0,0023 m/d relatief hoog is, wat
                  bijdraagt aan een worstcasesituatie.

 3                Doorlaatfactor ophooglaag                                         Doorlaatfactor ophooglaag
                  De doorlaatfactor van de ophoging is gesteld op 15 m/dag          De ophooglaag zal bestaan uit goed doorlatend zand. De capillaire werking van goed
                  (overeenkomstig matig fijn tot matig grof zand). Het              doorlatend zand is beperkt. De benodigde eigenschappen van de ophooglaag worden
                  grondwatermodel rekent alleen de verzadigde zone, waarbij         doorvertaald in het civieltechnische ontwerp en bestek.
                  geen rekening wordt gehouden met capillaire werking.
                  Afhankelijk van de uiteindelijke samenstelling van de
                  ophooglaag (bijvoorbeeld klei) kan de capillaire werking
                  toenemen en zorgen voor een dikkere verzadigde bodem, hoger
                  dan met het grondwatermodel berekend. Deze capillaire
                  werking kan oplopen tot 0,5 m, afhankelijk van de bodem

 4                Drainage                                                          Drainage
                  In het plangebied zijn diverse drainagesystemen voorzien          Het ontwerp van het drainagesysteem wordt gebaseerd op de Leidraad Riolering, module
                  (hoofddrain: NAP +8,3 m tot NAP + 8,2 m, randdrain: NAP +8,7      C2300. Voorgesteld wordt om het drainagesysteem in een grindkoffer (fractie 2-5 mm) aan te
                  m en drain onder de weg NAP +8,9 m). Een grondwatermodel          leggen, zonder toepassing van een omhulling c.q. gronddoek (zoals bijv. PP-700 omhulling). De
                  gaat uit van deze (aanleg)hoogte. In de berekeningen worden       uitvoering van de drainageleiding wordt voorgesteld in Strabusiel (dubbelwandige
                  bijvoorbeeld niet de draindiameter en intreeweerstanden           drainageleiding met gladde binnenzijde).
                  meegenomen.                                                       Met deze systeemeigenschappen is de kans op verstopping het kleinst en de restlevensduur
                  Uit de concept ‘Riolering en waterhuishouding plan Hoge Wei te    het grootst. Daarnaast is de diameter bepaald voor praktische uitvoering van het onderhoud,
                  Oosterhout’ (Boot organiserend Ingenieursburo B.V.,               hierdoor is de diameter hydraulisch enigszins overgedimensioneerd (robuust). De leidingen zijn
                  documentnummer P09-0249-022, d.d. 30 september 2016) blijkt       goed te inspecteren door de toepassing van grote inspectie- c.q. doorspuitputten (kunststof put
                  dat voor de hoofddrain en de drain onder de wegen uitgegaan       ø600 mm), gepositioneerd op goed bereikbare plaatsen in de openbare ruimte en t.p.v. alle
                  wordt van een diameter van 200 mm. De ring-drainage heeft         hoekverdraaiingen.
                  een diameter van 160 mm. Uit de rapportage blijkt dat de binnen
                  onderkant buis (b.o.b.) op voorgenoemde hoogten wordt             Doordat de drainageleidingen tijdens een hoogwatergolf volledig in het grondwater liggen, wordt
                  aangelegd. In praktijk kan de grondwaterstand tot bovenkant       de inzamel- en afvoercapaciteit van de drainageleidingen optimaal benut.
                  van de drainage komen indien de grondwaterstanden in de
                  omgeving van de drain stijgen. Aangezien met minimale
                  hoogten wordt gerekend is het ontwerp niet robuust (zie ook
                  hoofdstuk 3).
                  De intreeweerstand bij drainage is meestal verwaarloosbaar om
                  dat de benodigde drukhoogte als regel minder dan 0,05 m
                  bedraagt. In praktijk kan de intreeweerstand hoog zijn door
                  verstopping van perforaties en omhulling. Hierdoor neemt de
                  werking van de drainage af en stijgen de grond-waterstanden tot
                  hogere waarden dan berekend.




11 oktober 2016                                                                                                                                                   BE3034          2/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre> Nr    Pagina     Opmerkingen Sweco                                                    Reactie BOOT / Royal HaskoningDHV

 5                Conclusie modellering Sweco                                          Conclusie modellering Sweco
                  Geconcludeerd kan worden dat het grondwatermodel gebruikt            Omdat we met het tijdsafhankelijke model met de theoretische hoogwatergolf net iets hogere
                  kan worden voor het bepalen van de effecten. Echter dient het        stijghoogten berekenen dan de niveau´s die maximaal gemeten zijn is geconcludeerd dat het
                  model niet-stationair gekalibreerd te worden, waarbij rekening       model met de T10 hoogwatergolf een goede basis vormt voor het berekenen van de
                  dient te worden gehouden met onzekerheden ten aanzien van            hydrologische effecten van de ontwikkeling van plangebied Hoge Wei.
                  grondwaterfluctuaties, drainageweerstanden en uiteindelijk
                  ophoogmateriaal. De verwachting is, gelet op bovenstaande, dat       De minimaal berekende ophoging voor een weg (40 cm ontwateringsdiepte) of bebouwing (70
                  de berekende noodzakelijke ophoging te gering is om                  cm ontwateringsdiepte) is bepaald zonder rekening te houden met extra onzekerheidsmarges.
                  wateroverlast te voorkomen.                                          Het ontwerp gaat er vanuit dat de hoofddrain en de randdrain vrij kunnen afvoeren op het
                                                                                       vereiste drainageniveau en niet debiet gereguleerd worden of belemmerd worden door
                                                                                       verstopping. Dit drainageniveau is voor de hoofddrain NAP +8,2 m tot NAP +8,3 m en voor de
                                                                                       randdrain NAP +8,7.

                                                                                       Bij het uitvoeringsontwerp is het uitgangspunt om te zorgen voor goed direct contact tussen de
                                                                                       ophooglaag en de drainagesystemen. Door toepassing van de voorgestelde dubbelwandige
                                                                                       drainageleidingen in een grindkoffer, wordt de werking van de drainagesystemen optimaal en
                                                                                       wordt het ontstaan van hoge intredeweerstanden minimaal geacht.

 6                Toetsing haalbaarheid en robuustheid van voorgesteld systeem         Toetsing haalbaarheid en robuustheid van voorgesteld systeem
                  Gelet op het risico op verstopping van de drainage en geringe        Uitgangspunt van het waterschap is dat de huidige deklaag niet mag worden doorsneden.
                  overcapaciteit, wordt het systeem nog niet voldoende robuust         Daarnaast moet het drainagesysteem het grondwater dat door de deklaag kwelt inzamelen en
                  geacht. Het dieper leggen van de drainage van voldoende              transporteren in plaats van het water in het 1e watervoerend pakket. De bodem van de
                  capaciteit, rekening houdend met een afname van de werking           watergang is hiermee als laagste drainage-aanlegniveau gedefinieerd. Het permanent onder de
                  van de drainage, draagt bij aan een robuuster watersysteem.          laagste grondwaterstand aanleggen van de drainage is hierdoor niet mogelijk.

                  In het huidig ontwerp zijn minimale ophogingen berekend              Overigens wordt het kwelwater als weinig ijzerhoudend verondersteld (vanwege directe voeding
                  uitgaande van een 100% goed wer-kend drainagestelsel.                door rivierwater), hierdoor wordt dichtslibbing als gevolg van roest-/ vlokvorming minimaal
                  Hierdoor is er geen marge in eventueel optredende afwijkingen.       geacht.
                  Aanvullend is dat er berging onder de weg zal worden
                  gerealiseerd. Kwelwater zal de weg van de minste weerstand           Het enigszins overgedimensioneerde drainagesysteem achten wij hiermee voldoende robuust
                  zoeken, waardoor bij hoogwatersituaties extra kwel onder de          ontworpen. In de waterbergende funderingsconstructie is rekening gehouden met een afname
                  wegen kan komen. Het cunnetzand is goed doorlatend                   van de bergingscapaciteit ten tijde van een T10-hoogwatergolf. Ook in deze situatie is conform
                  waardoor er een geringe weerstand aanwezig is.                       berekeningen voldoende berging beschikbaar tijdens de normbui.


 7                Aanleg drainage buiten het (nieuwbouw)plangebied                     Aanleg drainage buiten het (nieuwbouw)plangebied
                  Uit de uitgevoerde modellering blijkt dat wel enige uitstraling is   Sweco heeft de figuur en bijbehorende tekst niet goed gelezen. De groene zones geven een
                  buiten het gebied. De mate van uitstraling is afhankelijk van het    verlaging van de grondwaterstand aan en de blauwe zones een verhoging. Rondom het
                  materiaal waarmee de ophooglaag wordt gerealiseerd. Bij een          plangebied is dus als gevolg van de aanleg van de randdrain een verlaging van de
                  slecht doorlatend materiaal zal de lengte van de kwel toenemen       grondwaterstand te zien. Zo ook bij de Breeacker.




11 oktober 2016                                                                                                                                                       BE3034            3/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre> Nr    Pagina     Opmerkingen Sweco                                                 Reactie BOOT / Royal HaskoningDHV

                  en neemt de uitstraling toe te ten opzichte van de
                  oorspronkelijke berekeningen.
                  Uit de rapportage ‘Actualisatie geohydrologische berekeningen
                  Hoge Wei (Oosterhout)’ blijkt dat in de Breeacker sprake is van
                  een toename van de grondwaterstand. In figuur 3 is een
                  uitsnede opgenomen uit het rapport (figuur 5.1 uit de
                  rapportage).

                  Geadviseerd wordt om in de Breeacker drainage aan te leggen
                  (zie rode cirkel) om toename van de grondwaterstand te
                  voorkomen.

 8                Geconcludeerd kan worden dat er geen verandering op de            Tussen de huidige dijk en de zone die wordt opgehoogd, ontstaat na ophoging een ingesloten
                  huidige kwelproblematiek optreedt. Wel kan afgevraagd worden      laagte. Dit water kan tijdens hoogwater niet meer oppervlakkig worden afgevoerd waardoor het
                  of de kwel in de kwelzone weg kan stromen of dat het gebied       waterpeil zal stijgen. Dit is in beeld gebracht in figuur 5.7 waarin tevens het maaiveldniveau is
                  onder-water mag komen, omdat het min of meer opgesloten           weergegeven. De waterstand in de laagte wordt maximaal 20 cm boven maaiveld.
                  wordt door het (opgehoogde) plangebied.




11 oktober 2016                                                                                                                                                      BE3034             4/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Update quickscan natuurwaarden
Hoge Wei te Oosterhout

Datum            : 6 juni 2016
Projectnummer    : 16-0080
Opdrachtgever    : KlokBouwOntwikkeling bv
                  Postbus 40018
                  6504 AA Nijmegen
Opgesteld door   : E.J.F. Claassen




1        Inleiding

1.1      Aanleiding
Het plangebied Hoge Wei te Oosterhout, gemeente Overbetuwe, is in het kader van de ´Waalsprong´
aangewezen voor ontwikkeling tot woongebied. Het plangebied ligt dicht tegen het dorp Oosterhout en
biedt gelegenheid het dorp, aan de zijde van de Waaldijk, een passende landschappelijke afronding te
geven. KlokBouwOntwikkeling is voornemens op de locatie Hoge Wei woningen en appartementen te
realiseren.
In 2011 is door Staro Natuur en Buitengebied een quickscan natuurwaarden uitgevoerd om te bepalen
of de plannen overtreding van de Flora- en faunawet tot gevolg hebben. Gezien de gangbare
houdbaarheid van flora- en faunagegevens drie jaar bedraagt, is een update van het onderzoek
vereist. Tevens zijn de plannen enigszins aangepast. Deze notitie beschrijft de update van de
quickscan natuurwaarden.

1.2      Doel
Doel van het onderliggende onderzoek is te bepalen of de wijzigingen binnen het plangebied mogelijk
leiden tot overtreding van de Flora- en faunawet.



2        Wettelijk kader

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden in twee wetten geregeld. Soortbescherming is
geregeld in de Flora- en faunawet. Gebiedsbescherming is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet
1998 en in het beleid voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS)). Deze update van de quickscan natuurwaarden richt zich alleen op
soortbescherming. Doordat de ligging van beschermde gebieden in de omgeving van het plangebied
Hoge Wei niet is gewijzigd en de voorgenomen ontwikkeling nog steeds woningbouw betreft, is het
aannemelijk dat de effecten op beschermde gebieden niet anders zijn dan geconcludeerd bij de
quickscan in 2011. Daarnaast is door provincie Gelderland in 2012 reeds een vergunning verleend in
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de woningbouwplannen.

2.1     Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet beschermt soorten, niet individuele planten of dieren, om te voorkomen dat het
voortbestaan van de soort in gevaar komt. Doelstelling van de Flora- en faunawet is de bescherming
en het behoud van in het wild levende plant- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is het ‘Nee,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>tenzij’ principe. Dit betekent dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten,
tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan.
In de Flora- en faunawet geldt een verbod op activiteiten met een schadelijk effect op beschermde
soorten. De bescherming van soorten is geregeld middels een aantal verbodsbepalingen. In dit geval
zijn vooral artikel 8 tot en met 12 van belang.
Artikel 8: Het is verboden beschermde planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken,
te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te
verwijderen.
Artikel 9: Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of
met het oog daarop op te sporen.
Artikel 10: Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten.
Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen
van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.
Artikel 12: Het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen,
te beschadigen of te vernielen.

De Flora- en faunawet beschermt alle inheemse zoogdieren (op de huismuis, de bruine rat en de
zwarte rat na), vogels, reptielen en amfibieën. Bij de vissen, ongewervelde dieren en planten zijn
alleen die soorten beschermd die als zodanig in de wet zijn aangewezen. Alle beschermde soorten,
met uitzondering van de vogels, staan in de tabellen 1, 2 en 3 van de Flora- en faunawet.

Tabel 1: Algemene soorten
Dit betreft soorten waarvoor in het geval van bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of
ruimtelijke ontwikkelingen een algehele vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen artikel 8 tot en met
12 van de Flora- en faunawet.

Tabel 2: Overige soorten
Dit betreft zeldzame en veelal bedreigde soorten. Voor deze soorten wordt in het geval van bestendig
beheer en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling verleend voor de
verbodsbepalingen artikel 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet, mits de activiteiten uitgevoerd
worden op basis van een door de minister van Economische Zaken (EZ) goedgekeurde gedragscode.
Wanneer geen gedragscode wordt gevolgd, is bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke
ontwikkelingen een ontheffing nodig.

Tabel 3: Strikt beschermde soorten
Onder deze tabel vallen onder andere de soorten die beschermd zijn volgens de Europese
Habitatrichtlijn. In het geval van bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik wordt voor de
soorten uit tabel 3 een vrijstelling verleend van de verbodsbepalingen artikel 8 tot en met 12 van de
Flora- en faunawet, mits de activiteiten uitgevoerd worden op basis van een door de minister van EZ
goedgekeurde gedragscode. Voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor
deze soorten geen vrijstelling, hiervoor moet dus een ontheffing aangevraagd worden.

Vogels en hun nesten mogen tijdens het broeden niet worden verstoord. Daarnaast bestaat er een lijst
van het ministerie van EZ waarop de vogels zijn opgenomen waarvan het nest jaarrond beschermd is.

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht (artikel 2) opgenomen: “een ieder neemt voldoende zorg in
acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. De zorg
houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten
nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is alle maatregelen te
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of,


                                                                                                 2 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken.”
Dit artikel is altijd van toepassing, ongeacht vrijstelling of ontheffing.



3       Methode

Tijdens een veldbezoek in het kader van onderzoek naar steenuil en kerkuil in het plangebied is
vastgesteld dat de situatie in het plangebied en het gebruik hiervan sinds het uitvoeren van de
quickscan natuurwaarden in 2011 niet wezenlijk zijn gewijzigd. Daarom is bij deze update volstaan
met een bronnenonderzoek. Hiermee is een beeld gevormd van de meest recente waarnemingen van
voorkomende beschermde flora en fauna.

In het kader van deze update quickscan flora en fauna heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden
om de meest recente waarnemingen van beschermde flora en fauna in (de omgeving van) het
plangebied in beeld te brengen. Hiervoor zijn onder andere de websites Waarneming.nl en Telmee.nl
geraadpleegd en zijn de gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgevraagd.
Deze gegevens zijn een aanvulling op het rapport uit 2011.



4      Plangebied

4.1      Ligging en beschrijving plangebied
Het plangebied Hoge Wei heeft een oppervlakte van circa 3,5 hectare en ligt ten zuiden van de kern
Oosterhout in de gemeente Overbetuwe. Het gebied is gelegen tussen de Waaldijk, de Peperstraat,
de Dorpsstraat en de Woerkomstraat.
Het plangebied Hoge Wei bestaat uit enkele weilanden met twee ontwateringssloten. Aan de noord-,
oost- en westzijde wordt het gebied omsloten door voornamelijk vrijstaande woningen met grote
tuinen en opgaande hagen en enkele rijen jonge knotwilgen. Aan de zuidzijde grenst het aan de
Waaldijk. Het plangebied wordt gekenmerkt door een depressie in het weiland, de zogenaamde
dijkkwelzone of ´Hoge Wei´. Hier blijft periodiek water staan, vooral bij hoge waterstanden van de
Waal. De sloten stonden tijdens een veldbezoek op 1 april 2011 droog.
Tot het plangebied behoort tevens het perceel Peperstraat 53a. Dit betreft een agrarisch bedrijf met
een woonhuis, enkele stallen en opslag voor kuilvoer. Dit terrein is volledig verhard.
In figuur 1 op de volgende pagina is de ligging van het plangebied weergegeven. Figuur 2 geeft de
globale begrenzing van het plangebied Hoge Wei weer.

4.2     Voorgenomen plannen
De oorspronkelijke plannen bestonden uit de bouw van circa 70 woningen en 30 appartementen. Op
basis van dat planvoornemen is de quickscan natuurwaarden in 2011 uitgevoerd.
De plannen voor het gebied Hoge Wei zijn inmiddels gewijzigd. De nieuwe plannen beogen de bouw
van circa 62 – 72 woningen. Voor het perceel Peperstraat 53a bestaan de voorgenomen plannen uit
het slopen van de bestaande stal en de bouw van woningen op deze locatie. In figuur 3 is het
stedenbouwkundig plan voor de nieuwe situatie weergegeven.




                                                                                              3 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Figuur 1. Ligging plangebied (rode cirkel)




Figuur 2. Globale begrenzing van het plangebied Hoge Wei (rood omlijnd)


                                                                          4 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Figuur 3. Stedenbouwkundig plan Hoge Wei (bron: KlokBouwOntwikkeling)




5        Natuurwaarden

5.1      Flora
Uit de bevindingen van het veldbezoek in het kader van de quickscan uit 2011 is gebleken dat in het
plangebied soorten arme, bemeste weilanden en dichtgegroeide kwelsloten aanwezig zijn. Hier zijn
destijds alleen algemene plantensoorten aangetroffen. Tijdens dit veldbezoek zijn geen beschermde
plantensoorten waargenomen.
Uit gegevens van de NDFF (2016) blijkt dat op een afstand van nul tot één kilometer de beschermde
plantensoorten veldsalie en wilde marjolein (beide FFtabel 2) voorkomen. Gezien de in het plangebied
aanwezige biotopen is het redelijkerwijs uit te sluiten dat beschermde plantensoorten voorkomen in
het plangebied. De genoemde beschermde soorten komen mogelijk voor op de taluds van de
waaldijk, maar deze liggen buiten het plangebied.

5.2       Vlinders en libellen
In de quickscan natuurwaarden van 2011 is geconcludeerd dat geen beschermde soorten dagvlinders
of libellen voorkomen in het plangebied, omdat geschikte biotopen hiervoor ontbreken.
Uit het bronnenonderzoek (2016) blijkt niet dat op korte afstand van het plangebied (nul tot één
kilometer) beschermde soorten dagvlinders voorkomen. Gezien de ongewijzigde situatie in het
plangebied kan er vanuit worden gegaan dat er net als in 2011 geen geschikte biotopen voor
beschermde dagvlinders in het plangebied aanwezig zijn. Derhalve is het redelijkerwijs uit te sluiten
dat beschermde dagvlinders in het plangebied voorkomen.



                                                                                              5 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Uit het bronnenonderzoek (2016) blijkt dat op een afstand van nul tot één kilometer van het
plangebied het voorkomen bekend is van de beschermde libellensoort rivierrombout (FFtabel 3). De
rivierrombout komt voor langs rivieren en grote beken, vooral op plaatsen waar zand of slib is afgezet.
Op basis van de bevindingen van het veldbezoek uit 2011 kan worden vastgesteld dat geschikte
biotopen voor deze en andere beschermde libellensoort in het plangebied ontbreken.

Het voorkomen van beschermde soorten dagvlinders en libellen in het plangebied kan redelijkerwijs
worden uitgesloten.

5.3     Mieren en kevers
Beschermde soorten mieren en houtkevers zijn afhankelijk van bijzondere habitattypen als oude
(naald)bossen. Deze biotopen zijn niet aanwezig in het plangebied. Beschermde waterkevers zijn
afhankelijk van wateren met spaarzame vegetatie, een minimale waterdiepte van 50 cm en maximaal
matig voedselrijke grote wateren; deze zijn niet in het plangebied aanwezig. Het voorkomen van
beschermde soorten mieren en kevers is dan ook uitgesloten.

5.4     Vissen
Uit gegevens van RAVON en de NDFF (2016) blijkt dat in de omgeving van het plangebied de
aanwezigheid bekend is van de beschermde vissoorten kleine modderkruiper (FFtabel 2) en
bittervoorn (FFtabel 3). Bij de quickscan van 2011 is geconcludeerd dat door het ontbreken van
permanent oppervlaktewater het gebied ongeschikt is als leefgebied voor (beschermde) vissoorten.
deze beschermde vissoorten mogelijk voorkomen in de watervoerende sloten binnen het plangebied.
Aangezien de situatie in het plangebied niet wezenlijk is veranderd kan deze conclusie worden
gehandhaafd.

5.5      Amfibieën en reptielen
Uit het onderzoek van 2011 blijkt dat in (de omgeving van) het plangebied de volgende beschermde
soorten amfibieën kunnen voorkomen: kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker,
bastaardkikker (alle FFtabel 1), kamsalamander en poelkikker (alle FFtabel 3). Ook uit het
bronnenonderzoek van 2016 komt naar voren dat het voorkomen van deze soorten in de omgeving
van het plangebied bekend is.
Volgens de geraadpleegde bronnen komen in de omgeving van het plangebied geen beschermde
soorten reptielen voor. Op basis van de biotopen in het plangebied, voornamelijk bemeste weilanden,
kan het voorkomen van beschermde soorten reptielen worden uitgesloten.

In de sloten binnen het plangebied staat alleen water ten tijde van zeer hoge waterstanden in de
Waal. Deze sloten zijn zodoende niet geschikt als voortplantingsbiotoop voor amfibieën. Doordat er in
het plangebied verder geen oppervlaktewater aanwezig is, ontbreekt voortplantingsbiotoop voor
amfibieën.
In de quickscan uit 2011 is gesteld dat het plangebied geschikt landbiotoop vormt voor de algemene
soorten amfibieën van FFtabel 1. Aangezien het plangebied niet wezenlijk is veranderd kan er vanuit
worden gegaan dat dit nog steeds het geval is.
Kamsalamander en poelkikker komen in het rivierengebied voornamelijk voor in laagdynamische
poelen en rivierbegeleidende wateren (Creemers & Van Delft, 2009). Deze biotopen ontbreken in het
plangebied. Derhalve is het voorkomen van kamsalamander en poelkikker in het plangebied
redelijkerwijs uit te sluiten.

Het plangebied is geschikt als landhabitat voor amfibieën van FFtabel 1. Door de voorgenomen
ontwikkeling wordt dit landhabitat verkleint en deels vernietigd. Na herinrichting is het gebied weer
geschikt voor deze soorten amfibieën. Voor soorten van FFtabel 1 geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen


                                                                                                6 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Derhalve is het niet
nodig mitigerende maatregelen te nemen voor de soorten van FFtabel 1.

5.6    Vogels
Gezien de kenmerken van het plangebied is het geschikt als foerageergebied voor algemene
vogelsoorten. Deze vogelsoorten kunnen broedgelegenheid vinden in de bomen en struiken in de
omgeving van het plangebied. In de omgeving van het plangebied is voldoende geschikt broed- en
foerageergebied aanwezig. Derhalve zullen geen negatieve effecten optreden op broed- en
foerageergebied van algemene vogelsoorten. Om negatieve effecten op broedende vogels te
voorkomen, dienen bomen en struiken buiten het broedseizoen te worden verwijderd/gesnoeid. Het
broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met half juli.

Uit de quickscan natuurwaarden van 2011 en het bronnenonderzoek van 2016 blijkt dat steenuil en
kerkuil voorkomen in de omgeving van het plangebied. Het plangebied biedt geen mogelijkheden voor
verblijfplaatsen van deze uilen, maar in de directe omgeving zijn die mogelijkheden wel aanwezig. Het
plangebied is geschikt als foerageergebied voor steen- en kerkuil. Daarom is in 2012 nader onderzoek
uitgevoerd naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van uilen op het perceel Peperstraat 53a. Uit dit
nader onderzoek is geconcludeerd dat geen vaste rust- en verblijfplaatsen van uilen aanwezig is op
deze locatie. Aangezien dit onderzoek vier jaar geleden is uitgevoerd en deze gegevens maar drie
jaar “houdbaar” zijn, wordt in 2016 opnieuw onderzoek gedaan naar steenuil en kerkuil in het
plangebied. Dit onderzoek loopt en de resultaten hiervan worden in een aparte notitie beschreven.

5.7      Zoogdieren
Vleermuizen
In de quickscan natuurwaarden van 2011 staat vermeld dat de volgende soorten vleermuizen in de
omgeving voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis,
gewone grootoorvleermuis, franjestaart, baardvleermuis, meervleermuis en watervleermuis (alle
FFlijst 3). Uit het bronnenonderzoek (2016) blijken dezelfde soorten voor de omgeving van het
plangebied.
Het is aannemelijk dat er vliegactiviteit van vleermuizen zal zijn in het plangebied. Het plangebied is
geschikt als foerageergebied. In de omgeving blijft voldoende foerageergebied behouden. Daarnaast
is het plangebied ook na de herinrichting geschikt voor vleermuizen om te foerageren. Zodoende
hebben de voorgenomen plannen geen negatief effect op het foerageergebied van vleermuizen.
Op basis van de aanwezige landschapsstructuren worden geen (belangrijke) vliegroutes van
vleermuizen verwacht in het plangebied. In het plangebied zijn geen gebouwen en bomen met holtes
aanwezig waar vleermuizen een vaste rust- of verblijfplaats in zouden kunnen hebben.

Overige zoogdieren
Het plangebied kan (onderdeel van) het leefgebied vormen voor algemene soorten grondgebonden
zoogdieren van FFtabel 1, zoals mol, egel, konijn, haas, vos, bunzing, wezel en diverse algemene
muizensoorten.
Gezien de kenmerken van het plangebied en de ligging aan de rand van de bebouwde kom is het
redelijkerwijs uit te sluiten dat zwaarder beschermde soorten grondgebonden zoogdieren van FFtabel
2 en 3 in het plangebied voorkomen.
De voorgenomen ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat leefgebied van deze soorten wordt
verstoord, verkleind of vernietigd. Voor de soorten van FFtabel 1 geldt in het kader van ruimtelijke
ontwikkelingen een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Het
nemen van mitigerende maatregelen is voor deze soorten niet nodig.




                                                                                                 7 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>6         Conclusie

In het plangebied komen mogelijk beschermde soorten voor die vermeld staan in de tabellen van de
Flora- en faunawet. Tabel 1 geeft een samenvatting van de conclusies.

Het plangebied wordt mogelijk gebruikt als (onderdeel van het) leefgebied door algemeen
voorkomende soorten amfibieën en grondgebonden zoogdieren die zijn opgenomen in FFtabel 1. De
werkzaamheden hebben mogelijk negatieve effecten op deze soorten. Voor de soorten van FFtabel 1
geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen
van de Flora- en faunawet. Er hoeven zodoende voor deze soorten geen mitigerende maatregelen te
worden getroffen.

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. In de omgeving blijft
foerageergebied behouden en het plangebied is na de herinrichting ook geschikt als foerageergebied.
Het is zodoende uit te sluiten dat de voorgenomen ontwikkeling negatieve effecten tot gevolg heeft ten
aanzien van het foerageergebied van vleermuizen.
In het plangebied ontbreken landschapsstructuren die kunnen functioneren als vliegroute van
vleermuizen. In het plangebied zijn geen gebouwen en bomen met holtes aanwezig waar vleermuizen
een vaste rust- of verblijfplaats in zouden kunnen hebben.

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor algemene vogelsoorten. Deze soorten kunnen
broedgelegenheid vinden in bomen en struiken rond het plangebied. In de omgeving en binnen het
plangebied blijft voldoende broed- en foerageergebied aanwezig. Derhalve treden geen negatieve
effecten op ten aanzien van broed- en foerageergebied van algemene vogelsoorten. Om negatieve
effecten op broedende vogels te voorkomen, dienen bomen en struiken buiten het broedseizoen te
worden verwijderd/gesnoeid. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met half juli.
In de omgeving is de aanwezigheid van steenuil en kerkuil bekend. In 2016 wordt een onderzoek
uitgevoerd naar steenuil en kerkuil in het plangebied. Dit onderzoekt loopt en wordt in een aparte
notitie beschreven.


Tabel 1. Samenvatting conclusie

 Soort(groep)     Bescherming     Functie plangebied      Mogelijk effect   Ontheffing     Maatregelen
 Amfibieën        FFtabel 1       Land- en                Ja                Nee,           -
                                  voortplantingshabitat                     algehele
                                                                            vrijstelling
 Grondgebonden    FFtabel 1       Leefgebied              Ja                Nee,           -
 zoogdieren                                                                 algehele
                                                                            vrijstelling
 Vogels           Vogels          Foerageergebied         Ja                Nee, mits      Kappen van
 (niet jaarrond                                                             maatregelen    bomen en
 beschermd)                                                                 worden         struiken buiten
                                                                            gevolgd        broedseizoen
 Vleermuizen      FFtabel 3       Foerageergebied         Nee               Nee            -




                                                                                                             8 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Literatuur

   Bos F., M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff, De Vlinderstichting, 2006. De
    dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming (Lepidoptera: Hesperioidea,
    Papilionoidea). Nederlandse Fauna 7. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV
    Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.
   Creemers R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (RAVON) (redactie). 2009. De amfibieën en reptielen van
    Nederland, Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European
    Invertebrate Survey Nederland, Leiden.
   Korsten, E. en Regelink J.R. Herkennen van potentiële vleermuiswaarden: in het kader van
    quickscans en andere ecologisch vooronderzoek. Zoogdiervereniging- rapport 2010.44.
    Zoogdiervereniging, Nijmegen.
   Limpens, H., K. Mostert, W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen, onderzoek
    naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
   Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Brochure: Buiten aan het werk? Houd tijdig
    rekening met beschermde dieren en planten, 22 februari 2005.
   Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. De Nederlandse libellen (Odonata).
    Nederlandse Fauna 4. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij &
    European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.
   Staro Natuur en Buitengebied, 2011. Quickscan natuurwaarden Hoge Wei en Peperstraat 53a te
    Oosterhout. Rapportnummer 11-0040. Staro Natuur en Buitengebied, Gemert.

www.vlindernet.nl
www.waarneming.nl
www.telmee.nl
www.zoogdiervereniging.nl
www.libellennet.nl
www.eis-nederland.nl
NDFF - quickscanhulp.nl




                                                                                            9 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Resultaten onderzoek steenuil en kerkuil
Hoge Wei te Oosterhout

Datum            : 5 september 2016
Projectnummer    : 16-0080
Opdrachtgever    : KlokBouwOntwikkeling bv
                  Postbus 40018
                  6504 AA Nijmegen
Opgesteld door   : E.J.F. Claassen




Kader

Het plangebied Hoge Wei te Oosterhout, gemeente Overbetuwe, is in het kader van de ´Waalsprong´
aangewezen voor ontwikkeling tot woongebied. Het plangebied (zie figuur 1) ligt dicht tegen het dorp
Oosterhout en biedt gelegenheid het dorp, aan de zijde van de Waaldijk, een passende
landschappelijke afronding te geven. KlokBouwOntwikkeling is voornemens op de locatie Hoge Wei
woningen en appartementen te realiseren.
In 2011 is door Staro Natuur en Buitengebied een quickscan natuurwaarden uitgevoerd om te bepalen
of de plannen overtreding van de Flora- en faunawet tot gevolg hebben. In 2016 is een update van
deze quickscan uitgevoerd. Uit de quickscan en de update blijkt dat in de omgeving van het plangebied
steenuil en kerkuil voorkomen. In 2012 is reeds nader onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van
vaste rust- en verblijfplaatsen van steenuil en kerkuil in het plangebied (perceel Peperstraat 53a). Uit
dit onderzoek is geconcludeerd dat geen verblijfplaatsen van uilen aanwezig zijn op dit perceel. In de
rest van het plangebied zijn geen mogelijkheden voor verblijfplaatsen. Aangezien het onderzoek naar
uilen vier jaar geleden is uitgevoerd en deze gegevens maar drie jaar “houdbaar” zijn, is in 2016
opnieuw onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van steenuil en kerkuil in het plangebied en de
omgeving hiervan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Figuur 1. Ligging plangebied (binnen de rode lijnen)




Methode

Steenuil
Om de aanwezigheid van territoria van steenuil vast te stellen zijn drie veldbezoeken uitgevoerd. De
veldbezoeken zijn uitgevoerd in de avondschemer. In tabel 1 zijn de data van de veldbezoeken en de
weersomstandigheden weergegeven. Tijdens de veldbezoeken is op zicht en geluid geïnventariseerd.
Daarbij is geluisterd naar de roep van steenuilen in de omgeving. Tevens is met behulp van een
draagbare cd-speler de baltsroep van steenuil afgespeeld. Hiermee worden eventueel in de omgeving
aanwezige steenuilen uitgelokt om hun roep te laten horen. Op deze manier is het plangebied en de
omgeving hiervan onderzocht.
Naast het veldonderzoek is een bronnenonderzoek uitgevoerd, waarbij gezocht is naar bekende
waarnemingen van steenuil in het plangebied en de omgeving daarvan. In het kader van dit
bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van de websites waarneming.nl en telmee.nl. Daarnaast is
contact gezocht met de vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en Steenuilenoverleg Nederland (STONE).
De gehanteerde onderzoeksmethode komt overeen met de onderzoeksinspanning die wordt
voorgeschreven in de Soortenstandaard steenuil, versie 2.0 (Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland, 2014).

Kerkuil
Om de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van kerkuil vast te stellen zijn drie
veldbezoeken uitgevoerd. Deze veldbezoeken zijn uitgevoerd in de avond, verspreid in de periode

                                                                                             2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>februari tot en met augustus. In tabel 1 zijn de data van de veldbezoeken en de weersomstandigheden
weergegeven. Op basis van de habitatkenmerken waarvan de kerkuil afhankelijk is, zijn de meest
kansrijke plekken in en rond het plangebied bepaald. Op deze plekken is waar mogelijk gezocht naar
sporen van kerkuil, zoals braakballen en krijtstrepen. Aangezien de kerkuil niet reageert op het
afspelen van de baltsroep is tijdens de veldbezoeken op en nabij de kansrijke plekken op zicht
geïnventariseerd.
Naast het veldonderzoek is een bronnenonderzoek uitgevoerd, waarbij gezocht is naar bekende
waarnemingen van kerkuil in het plangebied en de omgeving daarvan. In het kader van dit
bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van de websites waarneming.nl en telmee.nl. Daarnaast is
contact gezocht met de vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en Kerkuilenwerkgroep Betuwe-Oost.
De gehanteerde onderzoeksmethode komt overeen met de onderzoeksinspanning die wordt
voorgeschreven in de Soortenstandaard kerkuil, versie 2.0 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,
2015).

Tabel 1. Overzicht veldbezoeken en weersomstandigheden.
Onderzoeker: EC = Eric Claassen; x = primair onderzochte soort; (x) = secundair onderzochte soort
datum         tijdspanne      onderzoeker steenuil           kerkuil     bewolking temp (o C) neerslag wind
   9-3-2016     18.00 - 21.00     EC           x                 x          helder     5        droog    windstil
   4-4-2016     21.00 - 22.45     EC           x                (x)         helder    13        droog   windstil
 13-4-2016     20.30 - 22.30      EC           x                (x)      half bewolkt 10        droog weinig wind
   6-6-2016     21.00 - 23.00     EC          (x)                x          helder    26        droog   windstil
 16-8-2016     20.30 - 23.00      EC         (x)                 x          helder    18        droog weinig wind



Resultaten

In figuur 2 zijn het onderzochte gebied en de resultaten weergegeven op een luchtfoto. In deze figuur
is tevens aangegeven welke plekken als kansrijk zijn beschouwd voor vaste rust- en verblijfplaatsen
van de kerkuil en op welke locaties de baltsroep van steenuil is afgespeeld.

Kerkuil
Bij het eerste veldbezoek van 9 maart 2016 is op basis van habitatkenmerken bepaald welke locaties
in de omgeving van het plangebied kansrijk zijn voor de aanwezigheid van een vaste rust- of
verblijfplaats van kerkuil. Kerkuilen broeden vooral in de hoge, donkere en tochtvrije delen van
boerenschuren, kerken, kastelen en torens. Deze moeten dan wel toegankelijk zijn voor de kerkuil. Bij
het bepalen van de kansrijke locaties in (de omgeving van) het plangebied is met name gelet op de
aanwezigheid van (toegankelijke) schuren.

Het veldonderzoek heeft geen waarnemingen opgeleverd van kerkuil. Op geen van de kansrijke
locaties zijn kerkuilen waargenomen. Voor zover de locaties te onderzoeken waren, zijn geen sporen
(braakballen, krijtstrepen) van kerkuil aangetroffen.

Via de Kerkuilenwerkgroep Betuwe-Oost is geen recente informatie beschikbaar over nestplaatsen van
kerkuil in Oosterhout. De Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen had geen gegevens van kerkuil in de
omgeving van het plangebied en verwees voor waarnemingen naar de website waarneming.nl.

Steenuil
Tijdens het veldbezoek van 9 maart is op drie locaties de roep van een steenuil waargenomen (nr. 1, 2
en 3 in figuur 2). Tijdens het veldbezoek van 4 april is eveneens vanaf locatie 1 de roep van steenuil
waargenomen. Dit was tevens de enige locatie waar de steenuil deze avond is gehoord. Bij het
veldbezoek van 13 april zijn geen steenuilen waargenomen.


                                                                                                          3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>De waargenomen roep duidt erop dat op die locatie een territorium van steenuil aanwezig is. Binnen
een territorium bevindt zich een nestplaats. De exacte nestplaatsen konden echter niet worden
vastgesteld, omdat het terrein waar de roep vandaan kwam niet toegankelijk was.
Via Steenuilenoverleg Nederland (STONE) was geen informatie te verkrijgen over nestplaatsen van
steenuil in Oosterhout en omgeving. De Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen had geen gegevens van
steenuil in de omgeving van het plangebied en verwees voor waarnemingen naar de website
waarneming.nl.




                                                       1
                                                                                                        2




                                    3




Figuur 2. Resultaten veldonderzoek. Blauwe gebied is globaal het onderzochte gebied. Het plangebied ligt binnen de rode lijnen.
De rode stippen geven de locaties aan waar de baltsroep van steenuil is afgespeeld. De groene stippen zijn de kansrijke locaties
voor nestplaatsen van kerkuil. De gele cirkels geven de locaties weer vanwaar de roep van steenuil is waargenomen.




Effectbeoordeling

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat in het plangebied en de omgeving daarvan geen nestplaatsen
van kerkuil aanwezig zijn. De voorgenomen ontwikkeling heeft zodoende geen negatief effect ten
aanzien van kerkuil.




                                                                                                                       4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Op drie locaties is een territorium van steenuil vastgesteld. Het is aannemelijk dat op deze locaties
nestplaatsen van steenuilen aanwezig zijn. In het plangebied zijn geen nestplaatsen van steenuil
aanwezig. De voorgenomen ontwikkeling leidt zodoende niet tot het vernietigen van nestplaatsen.
De afstanden tussen het plangebied en de steenuilenterritoria zijn als volgt:
 Locatie 1: circa 350 meter
 Locatie 2: circa 630 meter
 Locatie 3: circa 500 meter

De gehele omgeving van Oosterhout bestaat uit geschikt foerageergebied voor steenuil. Ook op de
locaties waar de steenuilenterritoria zich bevinden is geschikt foerageergebied aanwezig. Dat er op
relatief korte afstand drie territoria zijn aangetroffen, duidt erop dat de omgeving bijzonder geschikt is
als leefgebied voor steenuil en voldoende voedsel heeft te bieden.
Volgens de Soortenstandaard Steenuil (RVO, 2014) is in Nederland een territorium van steenuil vaak 5
tot 30 ha groot. Een territorium van 5 ha wordt vertegenwoordigd door een cirkel met een straal van
circa 126 meter. Een territorium van 30 ha betekent een cirkel met een straal van circa 309 meter.
Gezien de afstanden tussen het plangebied en de locaties waar de roep van steenuil is gehoord,
behoort het plangebied niet tot één van de drie steenuilenterritoria. Het is zodoende aannemelijk dat
het plangebied niet tot het essentiële foerageergebied van steenuil behoort. De voorgenomen plannen
hebben zodoende geen negatief effect op de functionele leefomgeving behorende bij de nestplaatsen
van steenuil.



Conclusie

In verband met de voorgenomen bouw van woningen en appartementen in het plangebied Hoge Wei
te Oosterhout is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van steenuil en kerkuil.

Uit het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat in het plangebied en de omgeving
daarvan geen nestplaatsen van kerkuil aanwezig zijn. De voorgenomen plannen hebben zodoende
geen negatieve effecten ten aanzien van kerkuil.

Op drie locaties in de omgeving van het plangebied zijn territoria van steenuil vastgesteld. Gezien de
afstand tussen het plangebied en de vastgestelde territoria kan worden geconcludeerd dat het
plangebied niet tot een van deze steenuilenterritoria behoort. Daarom is het aannemelijk dat het
plangebied niet tot het essentiële foerageergebied van steenuil behoort. De voorgenomen plannen
hebben zodoende geen negatief effect op de functionele leefomgeving behorende bij de nestplaatsen
van steenuil.

Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen plannen binnen het plangebied Hoge Wei te
Oosterhout geen negatieve effecten tot gevolg zullen hebben ten aanzien van kerkuil en nestplaatsen
van steenuilen, alsmede de functionele leefomgeving van deze nestplaatsen. Verdere procedures ten
aanzien van de Flora- en faunawet zijn zodoende niet aan de orde.




                                                                                                  5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>          KlokBouwOntwikkeling BV
          T.a.v. dhr D. Lemmers
          Postbus 40018
          6504AA Nijmegen


          Kenmerk: 2016-BB-41
          Rotterdam, 1 september 2016
          Betreft: Oosterhout, Overbetuwe, Hoge Wei 1 en 2


          Geachte heer Lemmers,

          Naar aanleiding van uw vraag betreffende de kans op het aantreffen van niet gesprongen explosieven (NGE)
          in de projectgebieden Hoge Wei 1 en 2 vindt u onderstaande projectleiders samenvatting.

          Met dit document wordt inzichtelijk gemaakt dat er in voornoemde projectgebieden kans bestaat op het
          treffen van explosieven achtergebleven als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Hierbij wordt aangegeven
          als gevolg van welke oorlogshandelingen explosieven in de grond achtergebleven kunnen zijn, om welke
          typen het gaat en tot welke dieptes ze zich kunnen bevinden. Dit wordt ondersteund door historisch
          kaartmateriaal en luchtfoto’s. Ook wordt uit de verschillende explosieven die in Overbetuwe gevonden
          kunnen worden weergegeven welke specifiek in uw projectgebieden aangetroffen kunnen worden.

          Om het risico van detonaties en de daaruit volgende schade aan mensen en/of materieel weg te nemen
          adviseren wij u een voor WSCS-OCE deelgebieden A en B gecertificeerd bedrijf in te schakelen. Dergelijke
          bedrijven zijn in Nederland bevoegd in projectgebieden naar explosieven te zoeken en ze te identificeren,
          ten einde ze door de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie te laten ruimen.

          Met vriendelijke groet,




          Frank Barink
          OCE adviseur
          Senior OCE deskundige
          Directeur BeoBOM




OCE advies; projectbegeleiding; directievoering; aanvragen van suppletie uit het gemeentefonds; opstellen van procedures en opzetten van een OCE
opsporingsbeleid; controleren en opstellen van vooronderzoeken; controleren en opstellen van projectgebonden probleemanalyses (PRA); controleren
van meetdata; uitwerken van meetdata; opstellen van second-opinions ; opzetten van een volledig opsporingsproject; opstellen calamiteitenplannen in
de what-if sfeer; crisis beheersing geïmproviseerde explosieven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>   SAMENVATTING PROJECTLEIDER

   Datum:          1-9-2016
   Kenmerk:        2016-BB-41
   Aan:            D. Lemmers
   Van:            R.F.M. Veul
   Betreft:        Projectlocaties Hoge Wei I & II

   Refertes:
   doc.nr.08786-T KAARTENBOEK PEPERSTRAAT MODEL 1 ‘OUD & HERZIEN’ OOSTERHOUT 05 feb 2016
   209x00695_VKP_160609 DO Hoge Wei I Definitief stedenbouwkundig ontwerp



   Inleiding

   Naar aanleiding van uw verzoek op 6 juli 2016 j.l. naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen
   explosieven (hierna: NGE) op de projectlocaties Hoge Wei I en Peperstraat/Hoge Wei II te Oosterhout is
   beoordeeld of deze in het bij dit project behorende projectgebied aanwezig kunnen zijn. Voor voorliggende
   Projectleiderssamenvatting niet-gesprongen explosieven (PLS-NGE) wordt de risicokaart NGE van de
   gemeente zoals weergegeven in het Blind Guide TM systeem en de gemeentelijke informatiesystemen
   geraadpleegd. Aanleiding voor de samenstelling van deze PLS zijn de voorgenomen bodemroerende
   werkzaamheden op deze locatie.

   Op basis van de door u aangeleverde gegevens is het projectgebied begrensd. In voorliggende rapportage
   vindt u een weergave van de verschillende kaartlagen uit de gemeentelijke risicokaart en de geconstateerde
   indicaties voor de aanwezigheid van NGE. Bovendien is een overzicht opgenomen van de te nemen
   maatregelen indien werkzaamheden plaats zullen vinden binnen de vastgestelde verdachte gebieden.




2016-BB-41               Projectleiderssamenvatting NGE Oosterhout, Overbetuwe, Hoge Wei 1 & 2                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>   Figuur 1. De projectgebieden Hoge Wei I en II

   Uit de projectie van de projectlocatie op de risicokaart is gebleken dat zich hier binnen de Tweede
   Wereldoorlog diverse oorlogshandelingen hebben afgespeeld waarbij mogelijk NGE in de bodem zijn
   achtergebleven. Zo is sprake van de aanwezigheid van:

    ☐         Schuttersput(ten)                          ☒          Geschutopstelling(en)

    ☒         Granaatinslag(en)                          ☒          Munitieopslagplaats(en)

    ☐         Bominslag(en)                              ☐          Vernielingslading(en)

    ☐         Raketinslag(en)                            ☐          Massaexplosie(s)

    ☒         Munitievondst(en)                          ☐          Dumplocatie(s)

    ☒         EODD melding(en)                           ☒          Troepenbeweging(en)

    ☐         Loopgraaf/loopgraven                       ☒          V-1 inslag(en)

    ☒        Beschadigde bebouwing                       ☐          Mijnenveld(en)

    ☒        Veldgraf/veldgraven                         ☐          Vliegtuigcrash(es)

    ☐        Bombardement(en)                            ☐          Raketbeschieting(en)

    ☐        Bunker(s)




2016-BB-41               Projectleiderssamenvatting NGE Oosterhout, Overbetuwe, Hoge Wei 1 & 2           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>   Uit de luchtfotoanalyse voor de risicokaart is tevens gebleken dat het hele grondgebied van de gemeenten
   Overbetuwe en Lingewaard kan worden beschouwd als getroffen door artillerie- en/of mortierbeschietingen.

   Zie onderstaande afbeeldingen voor een overzicht van alle in de risicokaart vastgestelde indicaties en
   verdachte gebieden binnen en in de directe nabijheid van het projectgebied.




   Figuur 2. indicaties als weergegeven op de risicokaart. (legenda: zie volgende pagina)




2016-BB-41                 Projectleiderssamenvatting NGE Oosterhout, Overbetuwe, Hoge Wei 1 & 2              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>   Legenda

    Symbool Omschrijving                         Toelichting

                                                 Generiek symbool voor troepenbewegingen, zowel voor geallieerde als
             Troepenbeweging                     Duitse troepenbewegingen. Dit symbool is ook gebruikt voor het aanduiden
                                                 van op luchtfotomateriaal waargenomen voertuigen.


                                                 Schuttersput of mangat gebruikt als schuttersput, voor één of meerdere
             Schuttersput
                                                 manschappen



             V1-inslag                           Inslag van een V1-vliegende bom.



                                                 Vondst van CE door een partij/instantie anders dan de EODD. Hieronder
             Munitievondst
                                                 worden begrepen particulieren, de MMOD, Hulpverleningsdienst, etc.


                                                 Melding van de ruiming of vondst van CE door de Explosieven
             Melding EODD
                                                 Opruimingsdienst Defensie



             Veldgraf                            (Veld)graf van tijdens de gevechtshandelingen omgekomen militair(en)




                                                 Bebouwing, beschadigd of geheel vernield als gevolg van
             Beschadigde bebouwing
                                                 gevechtshandelingen, september 1944-april 1945




             Gebied getroffen door beschieting   Gebied getroffen door artillerie- en/of mortierbeschieting




2016-BB-41               Projectleiderssamenvatting NGE Oosterhout, Overbetuwe, Hoge Wei 1 & 2                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>   Figuur 3. Weergave van het verdacht gebied. Uit de bodembelastingkaart, waarbij rood verdacht gebied
   aangeeft, en lichtblauw de na--oorlogse grondroeringen tbv het aanleggen van gebouwen. In geel het
   eerder door de firma Saricon uitgevoerde vooronderzoek, waarin eveneens werd vastgesteld dat de
   projectlocatie Hogewei als verdacht kan worden beschouwd.



   In de directe nabijheid van het projectgebied werden sinds 1971 door de Explosieven
   Opruimingsdienst Defensie onderstaande NGE aangetroffen.

    MORA             Ligplaats                       Benaming                                   Nationaliteit

    19731083         Fam. Derksen Dorpstraat 1,      1x handgranaat                             Onbekend
                     Oosterhout b.g.g. Dorpstraat
                     6

    19731701         Bouwterrein bij schaftkeet te   1x hgr Mills 36                            Brits
                     Oosterhout




2016-BB-41              Projectleiderssamenvatting NGE Oosterhout, Overbetuwe, Hoge Wei 1 & 2                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>    MORA              Ligplaats                      Benaming                                     Nationaliteit

    19811447          Oosterhoutsestraat 34          1x Bg van 3 inch mortier met/ontsteker no    Brits
                      Oosterhout                     152 of 162

    19831401          Waaldijk perceel 48            1x Springrookgranaat v. 3" mr m/sb nr        Brits
                      Oosterhout                     152/162

    19833783          Peperstraat 54                 1x Bg v. 2 cm m/sb, 2x KKm                   Diverse


    19890873          Peperstraat 39 Oosterhout      1x Bg ptn 2 cm m/afgeb. ost.                 Duits
                      Gelderland

    19910433          Weiland aan de                 1x Brisantgranaat van 75 mm m/sb pt 48       Amerikaans
                      Oosterhoutsestr Oosterhout     verschoten

    19930889          Perceel Dijkstraat 7           1x Bgptn v. 75 mm m/sb M48 (AM), 3x Bgptn    Amerikaans
                      Oosterhout (gld)               v. 75 mm m/bb M66

    19941050          Krakenburgsestraat             100x KKM div.                                Diverse
                      Oosterhout

    19952369          Waaldijk Lent                  Diversen                                     Diverse


    19972165          Aan de Oosterhoutsestraat 53   1x Stst van 4.2" mgr                         Brits




   Bovendien is uit de literatuur- en archiefgegevens gebleken dat Elst en wijde omgeving zijn getroffen door
   artillerie- en mortierbeschietingen met diverse soorten en kalibers geschutmunitie, waarvan het grootste
   kaliber 15 cm bedraagt. Het gehele projectgebied kan derhalve worden beschouwd als verdacht op de
   aanwezigheid van verschoten geschutmunitie met een maximum van 15 cm, Duits, tot een diepte van circa
   6,70m+NAP (circa 2,00m-MV). Bovendien is sprake van een gebied verdacht op klein-kalibermunitie, hand- en
   geweergranaten en munitie voor granaatwerpers. Dergelijke NGE kunnen worden verwacht tot een diepte
   van 2,50m-MV (bodem stelling/loopgraaf) ofwel maximaal [6,20m+NAP].

   Binnen de gemeente Overbetuwe hebben sinds de Tweede Wereldoorlog diverse ontwikkelingen
   plaatsgevonden die van invloed zijn geweest op de bodem. Op locaties waar bodemroerende
   werkzaamheden zijn uitgevoerd kan worden aangenomen dat (tot op zekere diepte) eventuele aanwezige
   NGE reeds opgemerkt en verwijderd zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de naoorlogs gerealiseerde bebouwing.

   De beoogde bebouwing zal echter aangelegd worden in tot zover ongeroerde grond. Hier zijn maatregelen
   nodig om de detonatie van eventueel aanwezige NGE tegen te gaan. Om het projectgebied vrij te geven dient
   detectie plaats te vinden. Daarmee kunnen gedetecteerde objecten benaderd worden en indien het
   explosieven blijken te zijn, geïdentificeerd worden, teneinde de EODD in te schakelen.




2016-BB-41                Projectleiderssamenvatting NGE Oosterhout, Overbetuwe, Hoge Wei 1 & 2                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>   Figuur 5. Het projectgebied (lichtgroen omlijnd) geprojecteerd op een stafkaart met daarop de situatie van 1944
   waarop zichtbaar is dat de 21e SS artillerie batterij (rood) een verdedigende opstelling had betrokken, alvorens
   het 7e bataljon van de Somerset Light Infantry (blauw) hen op 22-9-1944 frontaal aanviel en versloeg.

   Op basis van de beschikbare archiefgegevens, literatuur en luchtfotomateriaal kan worden gesteld dat
   binnen het projectgebied de volgende (sub)soorten NGE kunnen zijn achtergebleven:

          Geschutmunitie, met een maximaal kaliber van 15 cm, met schokbuis, tot een diepte van maximaal
           circa 6,70m+NAP (circa 2m-MV).
          Klein-kalibermunitie, hand- en geweergranaten en munitie voor granaatwerpers tot een diepte van
           6,2m+NAP (circa 2,5m-MV)




2016-BB-41                Projectleiderssamenvatting NGE Oosterhout, Overbetuwe, Hoge Wei 1 & 2                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>   Om de risico’s met betrekking op NGE te minimaliseren wordt hieronder per taak een maatregel voorgesteld.
   In het schema staan alleen de werkzaamheden waarvan opdrachtgever tot nu toe melding heeft gemaakt.
   Verder is een korte analyse opgenomen van de uit te voeren werkzaamheden en de relatie hiervan met de
   verdachte gebieden (risico).

    Taaknummer Taak                                     Risico                    Maatregel

    1                Realisatie nieuwe                  Stoten/bewegen van NGE    Oppervlaktedetectie
                     infrastructuur in niet-naoorlogs
                     geroerde bodem, Hoge Wei 1
                     (Waaldijk)

    2                Realisatie nieuwe                  Stoten/beweging van NGE   Oppervlaktedetectie
                     infrastructuur in niet-naoorlogs
                     geroerde bodem, Hoge Wei 2
                     (Peperstraat)




   Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt geadviseerd bovenstaande maatregelen te nemen.
   Alvorens oppervlaktedetectie kan worden uitgevoerd dienen alle verstorende elementen uit het
   projectgebied te worden verwijderd.

   Voorafgaand aan deze werkzaamheden dient er een projectplan OCE opgesteld te worden dat goedgekeurd
   dient te worden door het bevoegd gezag, te weten de burgemeester van de gemeente Overbetuwe als
   eindverantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid. Het gehele proces dient te worden uitgevoerd
   conform het WSCS-OCE als herzien/vastgesteld in 2016.

   Voor een overzicht van de voorgenomen werkzaamheden zie tekeningen waarnaar wordt verwezen in de
   refertes.

   Het advies is om met de uitvraag aan WSCS-OCE gecertificeerde bedrijven een inschatting te laten doen van
   de kosten en doorlooptijd.




2016-BB-41               Projectleiderssamenvatting NGE Oosterhout, Overbetuwe, Hoge Wei 1 & 2                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>                                                 Wíl!
                                                                         provincie
                                                                   GELDERLAND
                                                              Bezoekadres                            Postadres
                                                              Gebouw     Marktstate                  Postbus 9090
                                                              Eusebiusplein  1a                      6800 GX Arnhem
                                                              6811 HE Arnhem

                                                              telefoonnummer    (026) 359 91 11
                                                              telefaxnummer   (026) 359 94 80
 Gemeente Overbetuwe                                          e-malladres     post@gelderland.nl
 T.a.v. het college                                           internetsite   www.gelderland.nl
 Postbus 11
 6660 AA E L S T G L D


                                                                                 G e m e e n t e Ov                   iWe
                                                                           ! n
                                                                                 3 -
                                                                                  e k
                                                                                              1 3 NOV, 2016
 datum                                  zaaknummer
                                                                           Inschrijfnr. I b                      í QSì         ^
 17 november 2016                       2016-012851
 onderwerp
                                                                           Gescand:                 2.
Voorontwerpbestemmingsplan Oosterhout, Hoge Wei                            Zaak: ^ O Ò ì
                                                                          Afdeling:

                                                                                                                      'a/nee
Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening ontving ik
op 28 september 2016 het voorontwerp van het bestemmingsplan Oosterhout, Hoge Wei.

Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid is vastgelegd in de Omgevingsvisie Gelderland en de bijbehorende
Omgevingsverordening Gelderland. De Omgevingsvisie en -verordening, vastgesteld in 2014, worden
tweemaal per jaar geactualiseerd.

Planbeschrijving
Het plan voorziet in de bouw van maximaal 66 woningen en bijbehorende infrastructuur.
Het plangebied ligt ten zuidwesten van de kern Oosterhout, tussen de kern en de Waaldijk.

Provinciaal belang
Het voorontwerp geeft de provinciale afdelingen aanleiding om te adviseren ten aanzien van het
onderstaande provinciale belang.

Ladder voor duurzame verstedelijking
Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) herzien. Met die herziening is de Ladder
voor duurzame verstedelijking (hierna: ladder) opgenomen in artikel 3.1.6, tweede lid. Dit artikellid
bevat een motiveringseis. Het doel van deze motiveringseis is een goede ruimtelijke ordening in de
vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. De ladder kent drie treden die
achtereenvolgens moeten worden doorlopen.

Het plan voldoet aan het vorengenoemde beleid, maar wij willen u de overweging meegeven nog eens
goed te kijken naar de maximale mogelijkheden per woningtype in het plan. Er wordt ruimte gegeven
voor een invulling die zou kunnen bestaan uit alleen twee-onder-een-kapwoningen. Onduidelijk is het
effect van een dergelijke invulling op andere plannen in de regio. U zou kunnen denken aan een nader
gespecificeerde verdeling in verschillende typen woningen, waardoor eenvormigheid wordt
voorkomen.




inlichtingen bij   mw. N.Z. Tolan                       telefoonnummer (026)       359   97    07

e-maiiadres        post@gelderland.nl                   BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824
                                                        IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824
                                                        BIC-code van de B N G : B N G H N L 2 G

                                                        btw-nummer: NL001825100.B03
                                                        KvK-nummer: 51468751
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>                                                               provincie
                                                            GELDERLAND



Advies
De afdelingen adviseren vorenstaande opmerkingen te verwerken in het plan. Gelet op het provinciale
belang dient u de terinzagelegging van het ontwerp opnieuw aan de provincie kenbaar te maken. Dit
kan door het invullen van het E-formulier op de website www.gelderland.nl.

Hoogachtend,
namens de Algemeen Directeur
van de provincie Gelderland,



                -




mw. Mr. S. Sprokkereef




                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>