<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30or
 NOTITIE
     PROJECT                             Hoge Wei, Oosterhout
     PROJECTNUMMER                       P09-0249



     ONDERWERP                          Samenvatting waterhuishoudkundige rapportage



     DATUM                              22 december 201 6
     OPGESTELD DOOR                      H.W. Boom




          Inleiding
          In o p d r a c h t van K l o k B o u w O n t w i k k e l i n g B.V. is d o o r BOOT een w a t e r h u i s h o u d k u n d i g e rap-
          portage o p g e s t e l d t.b.v. het p r o j e c t 'De Hoge Wei te O o s t e r h o u t ' . Deze n o t i t i e v o o r z i e t in
          een s a m e n v a t t i n g van d i t r a p p o r t , 'Riolering en w a t e r h u i s h o u d i n g p l a n Hoge Wei te Ooster-
          hout' d.d. 9 december 2016.


          Het p r o j e c t bestaat u i t de realisatie van 66 g r o n d g e b o n d e n w o n i n g e n binnen een plange-
          bied m e t een o p p e r v l a k t e van ca. 4,0 ha. Het p l a n g e b i e d is gelegen aan de W a a l d i j k en
          w o r d t o m s l o t e n d o o r bestaande kavels langs de Peperstraat en Breeacker.


          Bestaande situatie
          In de h u i d i g e situatie is het p l a n g e b i e d in g e b r u i k als weide o f a k k e r l a n d . Centraal in het
          p l a n g e b i e d , van oost naar west, is een w a t e r g a n g aanwezig ten behoeve van de af- en ont-
          w a t e r i n g van het p l a n g e b i e d . Het p l a n g e b i e d is relatief laag gelegen ten o p z i c h t e van z i j n
          o m g e v i n g . Het plangebied is gelegen ten n o o r d e n van de Waaldijk, d i r e c t achter de pri¬
          maire w a t e r k e r i n g . In de zone direct achter de d i j k (ook wel kwelweide g e n o e m d ) t r e e d t
          water op maaiveld b i j een hoge w a t e r s t a n d in de Waal.


          Ontwerp kwelbergingssysteem
          Het waterschap g e e f t als u i t g a n g s p u n t mee, dat de h u i d i g e a f v o e r van zowel kwel- als he¬
          m e l w a t e r b i n n e n het plangebied niet mag t o e n e m e n . Daarnaast mag het grondwaterre¬
          gime in de o m g e v i n g niet nadelig w o r d e n b e ï n v l o e d . Middels een g r o n d w a t e r m o d e l b e r e -
          k e n i n g h e e f t Royal H a s k o n i n g D H V de bestaande k w e l s i t u a t i e bij een h o o g w a t e r g o l f in de
          Waal (hoge w a t e r s t a n d van de Waal) n a g e b o o t s t en g e i j k t op basis van g e m e t e n grondwa¬
          t e r s t a n d e n . Hiermee is de huidige situatie in beeld gebracht.


          Bij een h o o g w a t e r g o l f kan het g r o n d w a t e r b i n n e n het plangebied in de h u i d i g e situatie t o t
          boven het maaiveld s t i j g e n . In de t o e k o m s t i g e situatie is v o l d o e n d e o n t w a t e r i n g (de af-
          stand tussen de g r o n d w a t e r s t a n d en het straat- o f w o n i n g p e i l ) n o o d z a k e l i j k . Door het ter-
          rein op te hogen m e t g o e d d o o r l a t e n d zand, kan t i j d e n s een h o o g w a t e r g o l f het grondwa¬
          ter d o o r s t i j g e n en t i j d e l i j k w o r d e n g e b o r g e n in die o p h o o g l a a g . Hiermee w o r d t de h u i d i g e
          k w e l b e r g i n g op het maaiveld g e c o m p e n s e e r d .      Het g r o n d w a t e r p e i l b l i j f t daarmee onder het
          niveau van het maaiveld, er staat geen water op straat.




          PROJECT                      Hoge Wei, Oosterhout
          DOCUMENTNUMMER                P09-0249
 Z   3
          REVISIEDATUM                 22 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30or
  Om de a f v o e r e n d e f u n c t i e van de centraal in het p l a n g e b i e d gelegen te d e m p e n w a t e r g a n g
  te w a a r b o r g e n , w o r d t c o n f o r m het advies van Royal H a s k o n i n g D H V een h o o f d d r a i n aange-
  legd. In a a n v u l l i n g op de h o o f d d r a i n w o r d t een r a n d d r a i n langs een g r o o t deel van de
  p l a n r a n d gerealiseerd. Deze r a n d d r a i n v o o r k o m t dat g r o n d w a t e r u i t de o p h o o g l a a g (het
  p l a n g e b i e d Hoge Wei) w e g s t r o o m t naar het o m l i g g e n d e bestaande w o o n g e b i e d . De hui-
  dige g r e p p e l aan de n o o r d z i j d e van het p l a n g e b i e d w o r d t o p g e n o m e n in d i t randsysteem
  en k r i j g t daarmee twee b e l a n g r i j k e f u n c t i e s : de a f v o e r van het o v e r t o l l i g g r o n d w a t e r en
  t i j d e l i j k e b e r g i n g van a f s t r o m e n d h e m e l w a t e r van bestaand a a n l i g g e n d t e r r e i n . Een p r o f i e l
  over het plangebied is schematisch weergegeven in o n d e r s t a a n d e f i g u u r .


               16.0    ļ
               ļļO                                           A                                                                                                  WjĮtóļĮiuWFl




               110          1
                                           v .   J
                                                         f       l                                                                        vanWDertomKfsaţ.

                12,0                       B^^į\ \                              I               '""j^ĩ-ta '^įt i V o        ^



       f -                            w
                                          "'         ľ           -\           -A                              -        „        Ļ               l
       ī       190
                                               J                         N
                                                                             =Sï V—^~\P
                                                                                    ^
                                                                                        y
                                                                                                                           ^ŕo^                            '^CľY"
                                                                             1
                                                                             111
                \h
                                                                                 V
   X            8,0




                3,0 !
                                                                                               frŕįtanţ! (meter)
                                                             0                              100               JOCH                             300                400
  Middels het voorgestelde systeem w o r d e n nadelige e f f e c t e n naar de o m g e v i n g v o o r k o ­
                                                                                                     frŕįtanţ! (meter)
  m e n . De b e r e k e n i n g e n van RoyalHaskoningDHV laten een p o s i t i e f e f f e c t van de r a n d d r a i n
  zien op het h u i d i g e g r o n d w a t e r peil b i j de bestaande w o n i n g e n . Het g r o n d w a t e r n i v e a u
  daalt op die plaatsen. Dit is weergegeven in onderstaaande f i g u u r .




           Legenda                                                              Z       "S^J^^*^­­­./                                      :S»jļ '
           |     | Fr oje cl gebied   1
                                                                                                      ^^tMt^jMļlHKP^b               ^j'




           mm**--™ \ •t»ĩt^——­                                                 —                                            «"y.

   -                 -cns-Dos                            —           ~                      '       " -. --            w— 1 L       ——^—       .     --   *"«




                     ™                               Kr~^Lì                  - ^ hIİIIİI'ĩ              ľ ľ              \\ĩ    ì


  De w a t e r g a n g langs de z u i d w e s t z i j d e van het plangebied h e e f t in de h u i d i g e situatie een
  C­status. Als g e v o l g van de p l a n o n t w i k k e l i n g w o r d t deze w a t e r g a n g o p g e w a a r d e e r d naar
  een B­status, w a a r d o o r het waterschap de j a a r l i j k s e schouw op deze w a t e r g a n g u i t v o e r t .
  Het beheer en o n d e r h o u d van de w a t e r g a n g berust in de t o e k o m s t bij de gemeente.


                                                         Hoge W ei, Oosterhout
                                                         P09­0249
                                                         22 december 201 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30or
                 Ontwerp hemelwatersysteem
                 Voor het o n t w e r p van het watersysteem is d u u r z a a m waterbeheer als u i t g a n g s p u n t geno­
                 m e n . Gezien de b o d e m o p b o u w (klei t o t circa 5,0 m o n d e r maaiveld) in relatie t o t de aan­
                 wezige g r o n d w a t e r s t a n d e n , w o r d t de o n d e r g r o n d niet te allen t i j d e g e s c h i k t geacht voor
                 i n f i l t r a t i e van hemelwater. In de g r o e n z o n e s van het p l a n g e b i e d z i j n twee wadi's o p g e n o ­
                 m e n . De wadi's z i j n b e d o e l d o m het a f s t r o m e n d h e m e l w a t e r in de openbare r u i m t e t i j d e ­
                 lijk te bergen. A a n v u l l e n d h i e r o p w o r d t een bergende f u n d e r i n g s c o n s t r u c t i e o n d e r de r i j ­
                 banen en een deel van de p a r k e e r v o o r z i e n i n g e n gerealiseerd. Een o v e r z i c h t hiervan is
                 weergegeven in o n d e r s t a a n d e f i g u u r .




                                               -í     Ä^įi-^^P8BC--ŵ/' » Waterberging in fundering
                                                    J^fc^^jr*|t- -    Z, parkeervoorzieningen
                                                                         onder rijbanen en deel




                                 Tweetal maaiveldverlagingen (wadi's) in groenzones

                 In beide systemen w o r d t het hemelwater, a f k o m s t i g van z o w e l openbare als particuliere
                 verharde o p p e r v l a k k e n , t i j d e l i j k v a s t g e h o u d e n . O n d e r de r i j b a n e n is een d r a i n l e i d i n g voor¬
                 zien die in v e r b i n d i n g staat m e t de w a d i ' s . Door m i d d e l van deze d r a i n l e i d i n g w o r d t de
                 b e s c h i k b a r e b e r g i n g in het f u n d e r i n g s p a k k e t en de wadi's g e l i j k m a t i g benut. Vanuit de
                 w e s t e l i j k gelegen w a d i kan het hemelwater u i t e i n d e l i j k u i t s t r o m e n in het watersysteem
                 van het waterschap.


                 Het o n t w o r p e n systeem h e e f t v o l d o e n d e capaciteit o m een theoretische w i n t e r b u i T = 2 in
                 c o m b i n a t i e met een m a a t g e v e n d hoge Waalstand T = 10 te v e r w e r k e n , z o n d e r dat er wa¬
                 ter­op­straat ontstaat. O o k h e e f t het systeem v o l d o e n d e capaciteit o m een theoretische
                 bui T = 100 te v e r w e r k e n z o n d e r dat er water op het maaiveld k o m t te staan. Hiermee vol¬
                 d o e t het systeem aan de d o o r het waterschap gestelde eisen.


                 Ontwerp DWA­stelsel
                 Voor het a f v o e r e n van het a f v a l w a t e r is een DWA­stelsel o n t w o r p e n dat o n d e r vrij verval
                 w o r d t aangesloten o p de g e m e e n t e l i j k e r i o l e r i n g .


                 Controle door derden
                 Zowel het o n t w e r p van het k w e l b e h e e r s i n g s s y s t e e m als het o n t w e r p van het hemelwater­
                 systeem z i j n getoetst d o o r Waterschap Rivierenland en Sweco als o n a f h a n k e l i j k e p a r t i j e n .
                 Beide p a r t i j e n k o m e n t o t de conclusie dat de o n t w o r p e n systemen v o l d o e n aan de ge¬
                 stelde eisen.



                 PROJECT                        Hoge Wei, Oosterhout
     ­           DOCUMEN
                 T NUMMER                       P09­0249
 3       Z   3
                 REVISIEDA
                     T UM                       22 december 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>