<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Potentie Railterminal Gelderland
Eindrapportage voor Provincie Gelderland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Wouter van der Geest; Ivo Hindriks; Bastiaan van Berne; Tom Grijspaardt


Zoetermeer , 11 december 21019


De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of
teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits
de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm
ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke
toestemming van Panteia. Panteia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of
andere onvolkomenheden.




The responsibility for the contents of this report lies with Panteia. Quoting numbers or text
in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No
part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or
stored in a retrieval system, without the prior written permission of Panteia. Panteia does
not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Inhoudsopgave                                                             3


Inleiding                                                                 5
Aanleiding                                                                 5
Doel rapportage                                                            6
Structuur rapportage                                                       7


1.     Eerdere studies en de ontwikkeling van RTG Valburg                 9
1.1    Eindrapport Railterminal Gelderland (2013)                          9
1.2    Potentie multimodale continentale ladingstromen voor de Goederencorridors – RTG
       nationaal beschouwd (2016)                                         10
1.3    Review of a business case on Rail terminal Gelderland (2017)       16


2.     Bepaling van de modal shift-potentie                              17
2.1    Actualisatie van de input en aannamen                             17
2.2    Actualisatie van de resultaten                                    19
2.3    Vergelijking met Tiel, Kleefse Waard en Emplacement Arnhem        26
2.4    Potentie en doorkijk naar 2030                                    26


3.     CO 2 -besparing door Rail Terminal Gelderland                     29
Rekenkundig voorbeeld van de realistische besparing                      29


4.     Bepaling van de routes                                            31
4.1    Methodologie                                                      31
4.2    Resultaten                                                        33


Bijlagen                                                                 35
Bijlage 1    Modelbeschrijving                                           35
Bijlage 3    Bronnenlijst                                                39




                                                                                         3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inleiding

Aanleiding
Samen met het bedrijfsleven werkt de Provincie Gelderland aan verschillende projecten en
programma’s om de economie van de provincie te versterken. Een cruciaal onderdeel daarvan is de
Nederlandse Goederencorridor Oost, waartoe ook de Betuweroute voor spoorvervoer vanuit
Rotterdam richting het Duitse achterland behoort. Deze loopt dwars door het zuiden van Gelderland,
maar er bestaat vooralsnog geen mogelijkheid voor goederentreinen om stops te maken en dus
lading aan of af te voeren. Ook de A15 en de Waal spelen een belangrijke rol in de Goederencorridor
Oost, dus idealiter zouden die multimodaal aan de Betuweroute verbonden kunnen worden 1. Om
een totaal transportbeleid te creëren zet de Provincie Gelderland in op het goed benutten van de
Betuweroute, de A15 en de Waal. Zie onderstaande figuur voor een visuele weergave.

Figuur 0.1. Schematisch overzicht van het Gelderse deel van de Goederencorridor Oost




Bron: Regio Rivierenland - Organisatie van het Regionaal Ambitiedocument en de Provinciale Gebiedsopgaven: ‘Samen
optrekken’


Voor het beter benutten van de Betuweroute richt de Provincie Gelderland zich op de ontwikkeling
van de Railterminal Gelderland (RTG) bij Valburg. Met de railterminal wordt een overslagpunt
gerealiseerd voor het overslaan van laadeenheden (containers, maar bijvoorbeeld ook
wissellaadbakken of (hijsbare) trailers) van weg naar spoor en vice versa. Gelegen tussen Randstad
en Ruhrgebied en aansluitend op de transportassen Waal, Betuweroute en A15, zal de RTG e en
schakelfunctie vervullen, met positieve effecten op vestigingsklimaat en werkgelegenheid.
Daarnaast zal de RTG bijdragen aan klimaatdoelstellingen, door het creëren van een transfer van
weg naar rail. Spoorvervoer heeft per tonkilometer een aanzienlijk lagere broeikasgassenuitstoot
dan wegvervoer.

Nederland kent anno 2019 een aantal binnenlandse spoorterminals. Deze richten zich primair op
maritieme lading van en naar de Rotterdamse haven. Slechts enkele terminals bieden (ook)
continentale verbindingen aan. De Railterminal Gelderland zal zich hoofdzakelijk richten op het
bijladen van continentale lading op de (bestaande) dagelijkse shuttletreinen tussen Rotterdam en
het Europese achterland. Directe verbindingen met de mainports en met belangrijke

1
    In het geval van de Waal, zou het hierbij om een oplossing gaan waarbij lading uitgewisseld wordt tussen BCTN en de RTG.


                                                                                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>spoorknooppunten zoals Duisburg bieden bovendien de mogelijkheid om extra bestemmingen te
bedienen en extra volume aan te trekken. Provincie Gelderland w il de regio ontwikkelen tot
logistieke hotspot voor verladers en logistieke dienstverleners. Via weg en binnenvaartterminals is
het gebied al goed ontsloten. Een goede spoorontsluiting ontbreekt nog, ondanks de aanwezigheid
van de Betuweroute.

De RTG kent een lang voortraject van studies, overleg en planning – een overzicht is te vinden in
de bijlage. In maart 2019 publiceerde de Provincie Gelderland het ontwerp Inpassingsplan
Railterminal Gelderland, waarin het benodigde juridisch-planologisch kader werd geschetst voor de
start van de realisatie van de RTG bij Valburg.

Het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019 en de beperkte depositie
van stikstof in Natura2000 gebieden als gevolg van het realiseren van de RTG, maakt dat er een
passende beoordeling moet worden opgesteld en een milieueffectrapportage doorlopen moet
worden. Het ontwerp inpassingsplan zal met het MER opnieuw ter inzage worden gelegd.

Ten tijden van het ontwerp inpassingsplan was de PAS nog van kracht. De PAS beoogde een
gebiedsgerichte aanpak van de gevolgen van stikstofdepositie, waarbij (beperkte) ruimte werd
geboden voor nieuwe economische activiteiten met stikstofuitstoot in de buurt van Natura 2000.
Voor deze ontwikkelingen was een grenswaarde opgenomen. De grenswaarde was in principe 1 mol
N/ha/j en activiteiten met een stikstofdepositie tussen 0,05 en 1 mol N/ha/j ko nden gebruik maken
van de meldingsruimte. Als de meldingsruimte binnen een gebied bijna op was, werd de
grenswaarde verlaagd naar 0,05 mol N/ha/j. In het ontwerp inpassingsplan (d.d. maart 2019) was
er sprake van een kleine depositiewaarde boven de drempelwaarde die in de PAS was vastgelegd.
Door verdere elektrificatie van de RTG zou de depositie worden beperkt, waardoor de verwachting
was dat de RTG onder de drempelwaarde zou komen. Door het vervallen van het PAS, vanwege de
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 2019, is er geen drempelwaarde meer.
De Rijksoverheid werkt momenteel aan nieuwe stikstofmethodieken voor huidige (stilgelegde) en
toekomstige projecten. Vanwege de ongeldigverklaring van de PAS, moet ook de stikstofdepositie
van de railterminal opnieuw worden bepaald. Hiervoor zijn de toekomstige vrachtwagenroutes van
en naar de railterminal inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten hiervan worden in dit rapport beknopt
weergegeven. De achterliggende data zijn separaat beschikbaar gesteld zodat de provincie hiermee
de stikstofdepositie kan (laten) uitrekenen.

De Provincie Gelderland heeft aan Panteia gevraagd om eerdere rapporten over de potentie van de
Railterminal te actualiseren en aanvullend routestromen van deze potentiële lading u it te werken.
Panteia is ook gevraagd een integraal eindrapport over de RTG te schrijven. Daartoe zullen eerdere
rapporten, voornamelijk van Panteia maar ook van andere partijen, worden geïntegreerd in
prozavorm, en zullen meerdere cijfers en modelberekeningen uit eerdere studies worden
geactualiseerd.

Doel rapportage
Het hoofddoel van deze rapportage is het actualiseren van de kwantitatieve en kwalitatieve potentie
van de terminal en het in beeld van brengen van de (wegvervoer)routes van en naar de RTG Valburg.
Daartoe zal eerst de ladingpotentie worden geactualiseerd, welke eerder is berekend in december
2016. Het gaat hierbij om ladingpotentie in zowel binnen en buiteland, i.e. export - en importlading,
uitgesplitst naar goederentype. Deze was in 2016 berekend op de beschikbare brondata uit 2014-
2015, met aannamen in de vervoersmodellen op basis van transport in die periode en ook
kostenmodellen (zie paragraaf 2.2). De inputdata, aannamen en eventueel kostenmodellen worden
in dit rapport geactualiseerd naar 2018 en 2019. Wanneer de potentie opnieuw bepaald is, worden
ook de routes opnieuw berekend. De resultaten hiervan kunnen worden benut voor bepaling van de
stikstofdepositie.

Deze studie is de actualisatie van een drietal eerdere rapportages die in deze studie worden
geactualiseerd en geïntegreerd tot een actuele beoordeling van de potentie van de terminal en
vervoersstromen. Het gaat hierbij om:
      Eindrapport Railterminal Gelderland (2013);
      Potentie multimodale continentale ladingstromen voor de Goederenvervoercorridors (2016);


 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>           Potentie multimodale continentale ladingstromen voor de Goederenvervoercorridors – RTG
            nationaal beschouwd (2016);



Bovendien wordt ook het rapport van STC-Nestra 2, dat een kritische reactie op de MKBA van
RoyalHaskoningDHV 3 betrof, behandeld. In opdracht van Binnenvaart Container Terminals
Nederland (BCTN) deed STC-Nestra een review van de MKBA, maar ook van verschillende eerdere
studies rondom de RTG. Hierbij werden discrepanties en onduidelijkheden geconstateerd in de
genoemde studies. Deze zullen in dit rapport aan bod komen en worden opgehelderd.

Structuur rapportage
Dit eindrapport is ingedeeld in vier hoofdstukken. Ten eerste worden eerdere Panteia-studies kort
samengevat en geactualiseerd.In het tweede hoofdstuk volgt de actualisatie en herberekening van
de uitkomsten uit december 2016, ter bepaling van de lading- en modal shift-potentie. Dit hoofdstuk
wordt afgesloten met een vergelijking tussen de andere potentiële locaties die zijn ingebracht voor
de realisatie van de RTG, namelijk Tiel, het Emplacement Arnhem en de Kleefse Waard.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de effecten van de Rail Terminal Gelderland op de CO 2 -emissies.
In hoofdstuk 4 worden de prognoses van de bezetting van de toekomstige wegvervoerroutes van
en naar RTG Valburg opnieuw bepaald. De conclusies zijn naar voren gehaald, en zullen na deze
inleiding aan bod komen.




2
    STC-Nestra, Review of a business case on Rail terminal Gelderland (2017).
3
    MKBA Railterminal Gelderland: Maatschappelijke kosten-baten analyse en Business Case van Railterminal Gelderland (2016).


                                                                                                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1. Eerdere studies                     en      de      ontwikkeling                  van       RTG
    Valburg

  Panteia heeft voorafgaand aan deze rapportage een tweetal eerdere studies gedaan om het
  potentieel van de RTG (Valburg) in kaart te brengen. Dit zijn het Eindrapport Railterminal Gelderland
  uit 2013 en het onderzoek Potentie multimodale continentale ladingstromen voor de
  Goederencorridors – RTG nationaal beschouwd uit 2016. De methoden en resultaten van deze
  studies zullen in dit hoofdstuk worden samengevat. Zoals gesteld in de inleiding deed STC -Nestra,
  in opdracht van BCTN, een review van eerdere MKBA’s en potentieprognoses. Deze werd in 2017
  gepubliceerd, en is ook in onderstaande samenvatting opgenomen.

  1.1 Eindrapport Railterminal Gelderland (2013)
  In het Eindrapport Railterminal Gelderland (2013) werd inzichtelijk gemaakt of een railterminal in
  Gelderland bedrijfseconomisch haalbaar was op basis van de ladingpotentie. De methode om deze
  ladingpotentie te bepalen bestond uit twee stappen. Als eerst werd een quick scan van de regio
  uitgevoerd, welke werd ondersteund met modelberekeningen. Vervolgens is een grootschaliger
  marktconsultatie uitgevoerd op basis van interviews. Vooral op basis van de tweede stap zijn
  uiteindelijk de conclusies getrokken.

  Quick scan
  Op het terminalnetwerk van Gelderland zijn geen nationale spoordiensten aangesloten en er zijn
  ook geen spoorshuttles naar Duitsland. Alleen vanuit Venlo en Oss bestaan spoorshuttles naar
  respectievelijk Italië en Hongarije. Ook vervoer naar het zuiden (België, Frankrijk, Spanje,
  Luxemburg) komt vanwege het ontbreken van goede spoorgoederenverbindingen niet in
  aanmerking. In Gelderland bestaan dus beperkte opties voor spoorvervoer. Daarentegen bestaat in
  de provincie wel een goede binnenvaartverbinding met de haven van Rotterdam.

  De modelberekeningen toonden aan dat er significante ladingstromen over de weg waren die
  omgerekend in volume uitkwamen op ongeveer 1 trein per dag naar Italië en 3 treinen per week
  naar Zwitserland. Dit vormde de maximale potentie, maar hierbij moet rekening worden gehouden
  dat lang niet alle lading (e.g. tijdkritische lading of lading met specifieke wensen van een verlader)
  voor een modal shift van weg naar spoor in aanmerking komt. De verwachting was dat de relevante
  vervoersstromen in 2030 met ongeveer een derde zouden toenemen. Tabel 1.1 (volgende pagina)
  toont de uitkomsten van de modelberekeningen, evenals uitkomsten van de consultatie.

  Marktconsultatie
  Om dieper inzicht in de marktpotentie voor een railterminal in Gelderland te krijgen, werden in dit
  onderzoek ruim 50 marktpartijen benaderd. Van deze partijen wilden er 39 meewerken aan het
  onderzoek door middel van diepte- of telefonische interviews. De lijst van marktpartijen was
  samengesteld door de begeleidingsgroep en de Provincie Gelderland en vertegenwoordigde de
  grootste vervoerders en verladers in Gelderland. Voor het realiseren van een railterminal en het
  opzetten van diensten bleek clustering van bedrijvigheid op geringe afstand van potentiële locaties
  wenselijk, evenals gebruik maken van de Betuweroute. Het Knooppunt Arnhem -Nijmegen (KAN-
  regio) en Rivierenland kwamen op basis van de criteria in aanmerking voor eventuele vestiging van
  een railterminal. Bedrijven gevestigd in de KAN-regio kozen massaal voor Valburg als ideale locatie
  voor een railterminal in Gelderland. Bedrijven gevestigd in Rivierenland kozen voor Medel.

  Uit de resultaten bleek dat er voldoende maritieme lading naar Gelderland: voor Valburg –
  Rotterdam was dat 26.650 TEU import en export en voor Medel – Rotterdam was dat 38.500 TEU
  import. Echter, het probleem hier is dat de helft van die lading al via binnenvaart werd vervoerd.
  Zeker in Medel zou een grote onbalans tussen import- en exportstromenkunnen ontstaan. Het
  (continentaal) ladingpotentieel voor spoorvervoer op de vervoersrelatie Gelderland – Italië (6.450
  TEU) en Gelderland – Midden-Europa (6.720 TEU) was beperkt. Bovendien werd een aanzienlijk deel
  van die lading al per spoor vervoerd, veelal via Duitse terminals.




                                                                                                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Tabel 1.1. Modal shift-potentie voor twee potentiële terminallocaties in Gelderland (2013)


  Vervoersrelatie                          Lading-           Import             Export       Huidig vervoer: % al via
                                           volume                                            spoor of binnenvaart
                                           (TEU)
  Valburg – Rotterdam                      26.650            14.750             11.900       45% via binnenvaart
  Medel – Rotterdam                        38.500            38.500             0            52% via binnenvaart
  Gelderland – Italië                      6.450             4.200              2.250        65% via spoor
  Gelderland – Midden-Europa               6.720             5.120              1.600        0%
  Totale   maximale     potentie           78.320            62.570             16.750       36.205 TEU via spoor en
  voor beide locaties cumulatief                                                             binnenvaart

Veel bedrijven stelden een tweetal belangrijke voorwaarden aan het realiseren van het
ladingspotentieel uit de tabel hierboven. Veel wilden enkel gebruik maken wanneer er een dagelijkse
dienst zou ontstaan en wanneer de kosten lager waren dan bij gebruik van andere modaliteiten.
Zodoende werd er een kostenvergelijking uitgevoerd. Op basis van kostprijzen tussen Rotterdam –
Valburg en Rotterdam – Medel werd geconcludeerd dat intermodaal spoorvervoer op deze trajecten
niet rendabel is ten opzichte van wegvervoer en binnenvaart. Spoorvervoer was niet concurrerend
op dit traject op afstanden van minder dan 300km vanwege de kosten van overslag en de beperkte
frequentie.

Conclusies
Uit de studie volgden een aantal redenen waarom een railterminal niet haalbaar was:
        De continentale lading is te beperkt, waardoor de vereiste dagelijkse frequentie niet kan worden
         gehaald;
        Het spoorvervoer kan qua kosten niet concurreren met de binnenvaart en het wegvervoer voor
         vervoer van lading van en naar Rotterdam;
        De binnenvaart biedt een goedkoop en flexibel alternatief;
        Er bestaat stevige concurrentie van de nabij Gelderland gelegen Duitse spoorterminals met een
         groot dienstenaanbod en goedkope diensten;
        Het bedrijfsleven gelooft er nauwelijks in. Bedrijven die er wel van gebruik zouden willen maken
         genereren te weinig volume, terwijl dit volume ook nog verdeeld zou moeten worden over twee
         locaties (Valburg en Medel).

Wel werd duidelijk dat een railterminal in Gelderland wel interessant kan worden onder bepaalde
voorwaarden:
      Als de railterminal een ‘extended gate’-functie van de Rotterdamse haven krijgt om zo de haven
       te ontlasten. Hiervoor moet het initiatief komen van de Rotterdamse terminalexploitanten, maar
       dat ontbrak;
      Als de exploitatielasten voor spoorvervoer worden aangepast (bijvoorbeeld door subsidies
      Als de economie sterk aantrekt en daardoor het wegvervoer minder aantrekkelijk wordt, vanwege
       langere doorlooptijd (congestie) en/of hogere kosten;
      Als de provincie Gelderland, om haar logistieke hotspot verder vorm te geven, alle modaliteiten
       wil aanbieden aan potentiële investeerders in distributiecentra.

1.2 Potentie  multimodale    continentale   ladingstromen                                               voor       de
    Goederencorridors – RTG nationaal beschouwd (2016)
Waar modelberekeningen in het Eindrapport Railterminal Gelderland (2013) een kleinere rol
speelden, waren deze in de studie Potentie multimodale continentale ladingstromen voor de
Goederencorridors - RTG nationaal beschouwd (2016) de bepalende methode. De
modelberekeningen waren dus als zodanig aanzienlijk uitgebreider en gedetailleerder dan in de
studie uit 2013. Zo zijn goederensoorten op een gedetailleerder niveau meegenomen in de analyse
en is breder aandacht besteed aan geografische relaties van en naar het buitenland. Bovendien was
de scope in 2016 in twee opzichten een stuk breder. Ten eerste werden de berekeningen in 2013
slechts gebaseerd op de COROP-regio Arnhem-Nijmegen, en specifieke bestaande maritieme
stromen tussen Rotterdam – Gelderland. In 2016 zijn alle knooppunten (terminals) en COROP-
regio’s van Nederland in beschouwing genomen, waardoor een aanzienlijk groter lading - en modal
shift-potentieel kon worden gekwantificeerd. Kortom: de potentie in 2013 gaf een indicatie van


10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>directe stromen van en naar de RTG en de potentie van 2016 gaf een beeld van de potentie wanneer
de RTG wordt ingepast in het landelijke en internationale terminalnetwerk. Daarbij is dan ook
rekening gehouden met optimalisatie door bundeling van stromen. Het tweede opzicht van de
bredere scope in 2016 is de focus op modal shift naar zowel spoor als binnenvaart, waar in 2013
enkel naar spoor werd gekeken. De reden hiervoor wordt in de volgende paragraaf beschreven.
Beide factoren samen leiden tot een andersoortige analyses met andere aannames. Voorbeelden
zijn de potentie voor multimodaliteit en de minimale afstand waarbinnen modal shift mogelijk wordt
voor maritieme stromen. In 2013 werd hiervoor 300km aangehouden, iets dat voor spoorvervoer
plausibel is, in 2016 was dat 150km; de afstand waarop binnenvaart al concurrerend is met het
wegvervoer.

In het onderzoek van 2016 is wederom de maximale modal shift-potentie berekend; in de praktijk
blijkt vaak dat hiervan slechts een kwart tot een derde zal worden gerealiseerd. Het Railservice
Centrum in Rotterdam realiseerde in het jaar 2016 ongeveer 28% van haar berekende potentie. Het
verschil tussen de maximale en realistische potentie is vooral gebaseerd op welk aandeel van de
containers ook beladen terug kan worden vervoerd. Er zijn nog meer belemmeringen, zoals
tijdkritische lading, het aandeel goederen dat in 20-voets of 40-voets containers kan worden
vervoerd, bundeling van goederen, de mindset bij verladers etc.

Een brede en een specifieke studie
Het brede onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
namelijk: Potentie multimodale continentale ladingstromen voor de Goederencorridors (september
2016). Dit was een MIRT-studie. Dit onderzoek concentreerde zich op de goederenvervoercorridors
van Nederland: de corridor Oost (Rotterdam – Arnhem/Nijmegen – Duitsland) en de corridor
Zuidoost (Rotterdam – Noord-Brabant/Limburg – Duitsland). Er werd een antwoord gezocht op de
volgende onderzoeksvragen:
      Waar bevinden zich de mogelijkheden voor multimodaliteit en om een modal shift te realiseren
       van weg naar spoor en of binnenvaart?
      Waar kunnen ladingstromen worden gecombineerd en kan waarde worden toegevoegd?

Om deze vragen te beantwoorden was een diepte-analyse nodig van de ladingsstromen die per
wegvervoer werden afgewikkeld en in aanmerking kwamen voor vervoer per spoor en/of
binnenvaart. De analyse is op het fijnste geografische niveau uitgevoerd. De analyse had betrekking
op de gebieden waarbinnen een aantal terminals (knooppunten) waren gelegen; een van de
gehanteerde knooppunten was de railterminal Gelderland. Zie tabel 1.2 voor een volledig overzicht
van de knooppunten. Naast de herkomstgebieden werd ook ingegaan op de bestemmingsregio’s,
waarbij is gekeken naar de mogelijkheden voor retourstromen.

Tabel 1.2. Onderzochte knooppunten op de Nederlandse corridors (NB: hierbij horen ook de aansluitende Duitse terminals)


 Trimodale knooppunten                    Railterminals                             Binnenvaartterminals
 Sittard-Geleen en Stein/Born             Coevorden                                 Tiel
 Moerdijk                                 Bad Bentheim                              Gorinchem*
 Venlo                                    Nijmegen (incl. RTG Valburg)              Alblasserdam*
 Tilburg**                                Keulen*
                                          Rail Service Centre Rotterdam*
                                          Duisburg*

* In randvoorwaardelijke sfeer opgenomen in de analyse
** Binnenvaartmogelijkheden vanuit Tilburg zijn niet meegenomen vanwege de beperkte capaciteit van het vaarwater


Naar aanleiding van dit onderzoek is later een specifieke studie uitgevoerd, namelijk: Potentie
multimodale continentale ladingstromen voor de Goederencorridors – RTG nationaal beschouwd
(december 2016). De beide studies delen de methode, inputdata en nationale en internationale
terminalselectie (hoofdstukken 1-3). De bredere studie presenteert vervolgens modal shift-
resultaten voor alle Nederlandse terminals, terwijl de specifieke studie detailresultaten presenteert
voor de RTG.Resultaten




                                                                                                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>De modelberekeningen zijn gedaan
door middel van het Panteia terminal     Figuur 1.1. Potentie voor continentale lading per knooppunt in de studie 2016
model – zie hoofdstuk 2.1 voor een
beschrijving.

Uit de modelberekeningen kwam een
totaal potentieel van 457.437 TEU
voor de RTG Valburg. In het
studiegebied van het onderzoek van
2013 kan 27% van de exportlading
gevonden worden (60.355 TEU) en
31% van de importlading (69.938
TEU). Dat betekent dat er in de rest
van Nederland nog een           grote
hoeveelheid lading te vinden is.
Opvallend     is    dat    het   RTG
voornamelijk kansen biedt op gebied
van     export.   Dit    komt    door
concurrerende binnen-vaartdiensten
die,    bijvoorbeeld,   naar    BCTN
Nijmegen         kunnen        varen.
Binnenvaartterminals kunnen door
de stroomrichting van de Waal met
name in stroomafwaartse (import)
richting    een   betere    propositie
bieden; zowel in snelheid als qua
kosten.

Figuur        1.2        toont       de
herkomstgemeenten van exportlading         Figuur 1.2. Herkomstgemeenten van exportlading in de studie 2016
die via het knooppunt Nijmegen – RTG
naar overige Europese bestemmingen
vervoerd kunnen worden. In totaal
ging het om een potentieel van
260.257      TEU.     De     gemeente
Amsterdam kende een met 9,571 een
groot potentieel. De belangrijkste
goederensoorten waren hier "Overige
goederen (incl. stukgoed)” met 2,455
TEU en “Staven- en profielstaal, draad
van ijzer of staal en rails en” met
2,408 TEU. Daarnaast was er met
8,709 TEU ook veel potentie voor
continentale    exportlading   in   de
gemeente Nijmegen. Het potentieel
(2.822 TEU) omvat vooral lading uit de
goederengroep "Vlees, vis, vlees- en
viswaren, melk en -producten, eieren
en spijsvetten“. De gemeente Arnhem
kende een potentieel van 7,567 TEU.
De belangrijkste exportlading viel
onder de goederengroep "Overige
goederen (incl. stukgoed)”. Het ging
hierbij om 3.305 TEU. Ook vindt er
veel     export    plaats    van    de
goederengroep "Andere fabricaten en
halffabrikaten ” met 2.334 TEU.




12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Figuur 1.3 toont de bestemmingen van
importlading die via de RTG Valburg aangevoerd Figuur 1.3. Bestemming van importlading in Nederland in de studie 2016
kunnen worden. In totaal ging het om een
potentieel van 197,180 TEU. De meeste potentie
is te vinden in de gemeente Uden. De relevante
importpotentie     bedroeg    11,163     TEU.    De
belangrijkste    importlading   viel   onder     de
goederengroep       "Overige    goederen      (incl.
stukgoed)”. Daarnaast was er met 11,194 TEU ook
veel potentie voor importlading naar de gemeente
Oss. Andere relevante importlading valt onder de
goederengroep      "Genotmiddelen     en   bereide
voedingsmiddelen n.a.g.”. Dit potentieel bedroeg
2,345 TEU. De gemeente Apeldoorn kent een
potentieel van 9,002 TEU. De belangrijkste
importlading    (5,205   TEU)    valt   onder    de
goederengroep       "Overige    goederen      (incl.
stukgoed)”. Naar de gemeente Wijchen kan een
potentieel gerealiseerd worden van 7,935 TEU. Tot
slot is er met 6,946 TEU veel potentie voor
continentale importlading te vinden in de
gemeente Zwolle.




Figuren 1.4 en 1.5 tonen de potentie van RTG
Valburg op Europees niveau. Figuur 1.4 toont de Figuur 1.4. Europese herkomstregio's van potentieel aan importlading in de studie
Europese bestemmingsregio’s van het potentieel aan
exportlading dat in Nijmegen – RTG geladen kan
worden. Des te feller de rode kleur, des te groter het
potentieel.    Figuur    1.5    toont    de    Europese
herkomstsregio’s van het potentieel aan importlading
dat in Nijmegen – RTG geladen kan worden. Des te
feller de rode kleur, des te groter het potentieel.

De     belangrijkste     bestemmingsregio’s     voor
exportlading waren:
   Barcelona (Spanje) met een potentieel van 9.818
    TEU.
   Berlijn (Duitsland) met een potentieel van 8.960
    TEU.
   Lübeck, Kreisfreie Stadt (Duitsland) met een
    potentieel van 7.155 TEU.
   Poznanski (Polen) met een potentieel van 6.520
    TEU.
   Sydjylland (Denemarken) met een potentieel van
    6.135 TEU.

De belangrijkste herkomstregio’s voor importlading
waren:
  Berlijn (Duitsland) met een potentieel van 11.327
   TEU.
  Poznanski (Polen) met een potentieel van 6.172
   TEU.
  Zielonogórski (Polen) met een potentieel van
   6.130 TEU.
  Stockholms län (Zweden) met een potentieel van
   5.773 TEU.


                                                                                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Figuur 1.5. Europese bestemmingsregio's van potentieel aan exportlading in de studie 2016




14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Ten slotte warden ook tien goederensoorten onderscheiden op basis van NST/R hoofdgroepniveau,
om de analyse extra diepte te geven. Dit is een zeer gedetailleerde indeling van verschillende typen
goederen naar een nomenclatuur, ten behoeve van statistische analyses. Onderstaand volgt een
tabel met voorbeeldgoederen per hoofdniveau van de NST/R goederengroepindeling:

 Hoofdgroep                                               Voorbeeld
 Landbouwprodukten en levende dieren                      Granen, aardappelen, suikerbieten, etc.
 Andere       voedingsprodukten       en                  Suiker, Dranken, veevoeders, etc.
 veevoeder
 Vaste minerale brandstoffen                              Steenkool, bruinkool, turf en cokes
 Aardoliën en aardolieprodukten                           Ruwe aardolie, benzine, diesel, kerosine, LPG
 Ertsen, metaalafval. geroost ijzerkies                   IJzererts, schroot, piekijzer
 Ijzer, staal en non-ferrometalen (incl.                  Ruwijzer, halffabrikaten van staal, plaat-                    en
 halffabrikaten)                                          bandstaal, pijpen, etc.
 Ruwe      mineralen   en    fabrikaten;                  Zand, grind, klei, zout, cement, kalk, gips
 bouwmaterialen
 Meststoffen                                              Natuurlijke mest, kunstmest
 Chemische produkten                                      Chemische     basisproducten,      aluminiumoxyde,
                                                          petrochemische producten, cellulose en oud papier
 Voertuigen,  machines   en   overige                     Voertuigen, elektronica, glas, kleding, etc.
 goederen (w.o. stukgoederen)

Figuur 1.6 toont de verdeling van het exportladingpotentieel en het importladingpotentieel van de
RTG Valburg.



Figuur 1.6. Exportladingpotentieel (links) en importladingpotentieel (rechts) naar goederensoort (NST/R hoofdgroepniveau) in
                                                                de studie 2016




                                                                                                                          15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>1.3 Review of a business case on Rail terminal Gelderland (2017)
In 2017 ontving de Commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur van de Provincie
Gelderland een bericht van de BCTN (Binnenlandse Containerterminal Nijmegen). BCTN stelde
kritische vragen over de plannen voor de bouw van de RTG Valburg. BCTN gaf aan dat de RTG
Valburg niet rendabel zou kunnen opereren, en had twee voornaamste zorgen. Ten eerste trok BCTN
het potentiële volume voor de RTG in twijfel omdat zij de herkomst van dit volume niet konden
plaatsen. 4 Ten tweede gaf BCTN aan dat de business case voor RTG niet gunstig is – zelfs niet
wanneer de Provincie de eerste zes jaar subsidie zou verschaffen. Volgens BCTN zou RTG een
handling fee van € 100 per TEU moeten hanteren om de € 35 miljoen investeringskosten van de
Provincie binnen 30 jaar terug te verdienen. BCTN opereert zelf een binnenvaartterminal, en
hanteert daar slechts € 45 aan handling fee – RTG zou daarmee niet kunnen concurreren. Slechts
bij volumes 200.000+ TEU voor 30 jaar zou RTG een concurrerende handling fee kunnen hanteren.

Business case review
Bijgaand bij bovenstaand bericht was een onderzoek van STC-Nestra, getiteld: Review of a business
case on Rail terminal Gelderland (2017). Hierin werden de eerdere rapporten rondom RTG,
waaronder de hierboven beschreven Panteia studies uit 2013 en 2016 (beide uit dat jaar), kritisch
beschouwd. De voornaamste kritiek in deze review was gericht tegen de MKBA van
RoyalHaskoningDHV. Wij beschouwen hierbij de kritiek op de studies van Panteia uit 2013 en 2016,
en geven daar onze inzichten op:
      Enige vorm van onderbouwing ten aanzien van reëel marktvolume voor de RTG ontbreekt .
       De genoemde 70.000 tot 90.000 TEU door de beoogde exploitant worden niet gedragen door
       een marktconsultatie, en ook intentieverklaringen die deze volumes ondersteunen zijn niet
       te herleiden. De studie van Panteia uit 2013, ondersteund door lading dat vanuit de provincie
       Gelderland over de weg wordt vervoerd, wijst op een maximale potentie van 40.000 TEU.
      Welk deel van de potentiële lading daadwerkelijk kan ‘shiften’ van weg naar rail is
       onduidelijk. Geen van de ondervraagde verladers in de regio heeft continentale volumes die
       leiden tot voldoende aanbod van spoordiensten, het volume beperkt zich tot enkele
       containers in de week. Er is vooralsnog geen enkele onderbouwing van de verwachting dat
       dit de komende jaren zal veranderen. Navraag bij bestaande rail operators van de Betuwelijn
       leert dat het zeer onwaarschijnlijk is dat bestaande diensten bij de RTG zullen stoppen voor
       het bijladen van containers. De optie van bijladen is complex, onder andere vanwege
       slottijden op het spoor, en ook leidt een stop bij de RTG tot extra kosten. De terminal
       exploitant zal dus hoogstwaarschijnlijk moeten investeren in eigen diensten en dus een
       hoger basisvolume per herkomst/bestemming moeten genereren om operationele
       transportkosten te dekken.
      Ook ervaring bij andere railterminals, Venlo en Tilburg, leert dat rail gebonden lading wat
       aangetrokken wordt uit omliggende bedrijventerreinen zich beperkt tot ca. 200 TEU/ha. Dit
       zou impliceren dat de RTG ondersteund zou moeten worden door 450 ha aan omringende
       logistieke ontwikkelingen om de boogde 90.000 TEU te genereren.

De review van STC-Nestra gaat op twee punten in op de hierboven benoemde rapporten van Panteia.
In annex II.A wordt ingegaan op de Panteia studie van 2013, en geconcludeerd dat de resultaten
van dat onderzoek stand blijven houden. Uit dat onderzoek bleek dat de RTG niet economisch
haalbaar was op basis van cijfers uit 2007, en STC-Nestra concludeert dat dat ook zo is wanneer
wordt gerekend met cijfers uit 2015. Hierbij gaat STC-Nestra ten onrechte uit van een
verzorgingsgebied van 25 tot 30 kilometer rondom de terminal. Uit figuren 1.2 en 1.3 blijkt dat de
25-30 km naar het zuiden wel stand te houden (immers door concurrentie van andere inland
terminals, zoals de binnenvaartterminal te Nijmegen en de railterminal bij Venlo), maar in het
noorden van Nederland ontbreken railterminals. De diensten die worden aangeboden op Bad -
Bentheim en Coevorden zijn zeer beperkt.




4
 Dit volume komt uit de studie MKBA Railterminal Gelderland (2016) die RoyalHaskoningDHV uitvoerde voor de Provincie
Gelderland. 90.000 TEU wordt in deze studie aangenomen als base case voor de MKBA.


16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2. Bepaling van de modal shift-potentie

  In dit hoofdstuk worden de fysieke en realistische modal shift-potentie voor de RTG Valburg opnieuw
  berekend. Hierbij is de gehanteerde aanpak methodologisch in lijn met de aanpak die Panteia in 2016
  heeft toegepast. Deze methodiek wordt beschreven in 2.1en de actualisatie van de inputgegevens voor de
  modelberekeningen worden toegelicht. Vervolgens worden in 2.3 de resultaten van het onderzoek van
  2016 geactualiseerd, op basis van de nieuwe input. Ten slotte worden ook de resultaten van
  modelberekeningen voor Kleefse Waard, Emplacement Arnhem en een theoretische locatie in Tiel
  gepresenteerd in 2.3. De potentie van die locaties wordt vergeleken met die van de RTG. Daarnaast geven
  we in 2.4 een korte doorkijk naar 2030.



  2.1 Actualisatie van de input en aannamen
  In bijlage 1 is de methodiek van het terminal model toegelicht, zoals deze is gebruikt voor dit
  onderzoek. Zoals gesteld is deze methodiek grotendeels in lijn met de methodiek die voor de studie
  van 2016 is benut. Omwille van de transparantie worden in dit hoofdstuk alle aanpassingen en
  actualisaties van inputdata en aannames benoemd. Zo blijft inzichtelijk waar en waarom de methode
  en uitkomsten verschillen van die van eerdere studies.

  Actualisatie locaties en trajecten
  Alle knooppunten (terminals) binnen Nederland, die zijn meegenomen in de berekeningen van het
  vorige onderzoek, zijn ook in dit onderzoek meegenomen. Ook zijn er een aantal locaties
  toegevoegd, te weten de spoorterminal Oss (Osse Overslag Centrale), binnenvaartterminal Utrecht
  en de hypothetische spoorterminals Tiel (bij bedrijvenpark Medel aan de Betuweroute), Kleefse
  Waard (Arnhem) en Emplacement Arnhem. Spoorterminal Oss is toegevoegd omdat deze nog in
  aanbouw was tijdens het vorige onderzoek (2016), en inmiddels al voltooid is.

  De hypothetische spoorterminallocaties te Tiel en Arnhem (2 stuks) zijn meegenomen om een
  locatievergelijking te kunnen maken met de locatie Valburg (zie paragraaf 2.4). Onderstaande tabel
  toont de geactualiseerde locaties waar vanuit Nederlandse lading (import of export) haar weg kan
  vinden door Europa met intermodaal vervoer. Een vergelijking met de mogelijke railterminal te
  Barneveld is niet gemaakt, omdat dit geen reëel alternatief is voor de locatie te Valburg. De locaties
  Emmerich 5 en Eindhoven 6 zijn vanwege het gebrek aan intermodale diensten niet meegenomen in
  de analyse.

  Tabel 2.1. Onderzochte knooppunten in Nederland en Duitsland (behorend tot de twee Nederlandse goederencorridors)

      Trimodale knooppunten               Railterminals                            Binnenvaartterminals
      Sittard-Geleen en Stein/Born        Coevorden                                Tiel
      Moerdijk                            Bad Bentheim                             Utrecht
      Venlo                               Rail Terminal Gelderland                 Gorinchem
      Tilburg*                            Oss                                      Alblasserdam
                                          Duisburg
                                          Keulen
                                          Rail Service Centre Rotterdam
                                          Emplacement Arnhem**
                                          Kleefse Waard**
                                          Tiel **
  * Binnenvaartmogelijkheden vanuit Tilburg zijn niet meegenomen vanwege de beperkte capaciteit van het vaarwater
  ** De bijbehorende railservices in het model voor deze locaties zijn hypothetisch en opgenomen als substituut voor de
  RTG. Op deze manier is het mogelijk om een goede locatieafweging te maken.


  Voor de binnenvaart is de aanname dat alle terminals in het Rijnstroomgebied in ieder geval worden
  bediend door de onderzochte binnenvaartterminals in Nederland. Omdat dit een lange continue
  vaarroute is, is aangenomen dat binnenvaartschepen de mogelijkheid hebben en benutten om

  5
   Emmerich wordt vooral gebruikt om tijdens laagwaterperioden Rijngebonden lading te verplaatsen van het water naar het spoor.
  6
   De terminal te Eindhoven wordt enkel bediend vanuit Rotterdam. De regio Eindhoven valt ook binnen de verzorgingsgebieden
  van de terminals te Oss en Tilburg.


                                                                                                                            17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>kortstondig bij direct aan de Rijn gelegen terminals te stoppen om extra containers op te pikken of
af te zetten. Voor overige terminals is aangenomen dat er geen reguliere lijndienst bestaat tussen
de Nederlandse binnenvaartterminals en dat deze bij voldoende vraag opgezet kan worden.

Er zijn tien railterminallocaties onderzocht. Dit zijn spoorterminals die aan minimaal één van de
volgende voorwaarden voldoen:
       De terminal heeft minimaal één connectie met een Europese zeehaven.
       De terminal heeft minimaal één connectie met een Europese logistieke draaischijf.
       De terminal wordt vanuit een Nederlandse spoorterminal aangedaan.

Anders dan bij binnenvaart, is bij de railterminals verondersteld dat containertreinen niet stoppen
bij terminals die zij onderweg passeren om extra lading op te pikken. De RTG Valburg vormt, gezien
de locatie langs de Betuweroute tussen Rotterdam en Duitsland, een uitzondering op deze regel 7.
Omdat de RTG dezelfde bestemmingen heeft als de haven van Rotterdam, zullen treinen richting
het Duitse, Poolse of Italiaanse achterland kunnen stoppen bij het RTG om extra containers met
continentale lading te laden. Vanwege deze uitzonderlijke ligging in vergelijking met de overige
knooppunten is in deze analyse breder gekeken naar de nationale potentie van het RTG. Vanuit een van
de geselecteerde terminals kunnen buitenlandse terminals, behoudens de terminals waarmee al een
lijndienst wordt onderhouden, slechts bereikt worden als er een mogelijkheid bestaat om een
kostenefficiënte intermodale dienst op te zetten.

Er bestaan daarnaast nog talloze andere plaatsen waar op (on)regelmatige frequentie
containertreinen langs kunnen komen. Deze zijn in het model buiten beschouwing gelaten. De kracht
van het netwerk kan benut worden, als de Nederlandse terminals in verbinding staan met Europese
logistieke draaischijven voor het spoorvervoer, zoals deze gevonden kunnen worden in Duisburg,
Keulen en Bonneuil-sur-Marne (Parijs).

Actualisatie van transportstromen
Voor kwantificeren van spoortransportstromen baseren wij ons op de bestaande containerservices
in 2019. Deze zijn verkregen via de website railway.tools.com?, waar alle intermodale verbindingen
per trein te vinden zijn. Op basis van deze verbindingen is een netwerk van intermodale diensten
opgesteld. Aangenomen is dat vanuit de RTG dezelfde terminals in Midden- en (Zuid)Oost-Europa
bediend kunnen worden als vanuit Rotterdam. Voor het kwantificeren van wegvervoerstromen is
gebruik gemaakt van de publicatiebestanden omtrent wegvervoer en verk eersontwikkeling van het
CBS. In het vorige onderzoek is het publicatiebestand van 2014 gebruikt. In deze studie is dat
geactualiseerd naar 2017. Hierin worden de goederensoorten geclassificeerd conform de NST/R
1967 indeling op het 2e digit niveau 8. Dit geeft een redelijk detailniveau dat goed te hangen is aan
regio-specifieke bedrijfskenmerken op basis van de SBI-indeling. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld
specifieke transporten worden onderscheiden en gekoppeld worden aan regionale bedrijven. De
publicatiebestanden duiden ook de inzet van het voertuig (containerwagen, droge of natte bulk,
geconditioneerd vervoer) en de afstand die het voertuig moet afleggen, zowel in Nederland als
daarbuiten.

Actualisatie van kostenniveau
Voor het bepalen van de kosten van spoorvervoer wordt in deze studie het Panteia
Spoorkostenmodel gebruikt. In de vorige studie (2016) werd de Kostenbarometer van
Rijkswaterstaat benut, maar nu beschikken wij over een meer gedetailleerd kostenmodel. Aan de
hand van het Spoorkostenmodel zijn de kosten berekend voor verschillende trajecten. De
spoorkosten bestaan uit:
      Vaste kosten, inclusief vaste kosten materieel met leasebedragen;
      Variabele kosten, inclusief energie;
      Personeelskosten;
      Specifieke vervoerskosten, inclusief de rangeerkosten en gebruikersvergoeding;
      Overige kosten, zoals administratie, communicatie en overhead.


7
 Ook voor de hypothetische locatie te Tiel is dit uitgangspunt aangehouden.
8
  Dit betreft een uniforme Europese standaard voor statistiek over het vervoer van goederen. Zie voor de indeling van de
goederenklassen                                                onderstaande                                        uitleg:
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NSTR_1967


18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>De bovenstaande kosten worden per type spoorvervoer bepaald (Containers, Bulk, Wagonlading).
Door omleidingen nemen de reistijd en het aantal kilometers toe. Dit heeft zijn weerslag op alle
typen kosten. De spoorkosten worden vergeleken met de reizen die gemaakt worden per binnenschip
en wegvervoer.

Voor het kostenniveau van de binnenvaart is gebruik gemaakt van dezelfde bron als in 2016,
namelijk het Panteia rapport Kostenkengetallen Binnenvaart 2014. In de vorige studie (2016) werd
het kostenniveau van 2015 gebruikt. Voor de huidige studie is dat geactualiseerd naar 2018. ,Voor
het bepalen van de kosten van het wegvervoer maken wij gebruik van de Panteia rapportage
‘Kostenontwikkelingen Goederenwegvervoer 2018’. Hieruit zijn de reële kostencijfers uit 2018
benut. In de studie van 2016 is hetzelfde rapport uit 2016 benut, en zodoende het reële
kostenniveau van 2016.

2.2 Actualisatie van de resultaten
In deze paragraaf komen de geactualiseerde resultaten uit 2016 aan bod, op basis van de hierboven
benoemde geactualiseerde modellen, input en aannamen.

De maximale shiftpotentie
Op basis van het model, de cijfers en de aannamen van 2018-2019 bedraagt de totale maximale
potentie (op kosten) 518.000 TEU per jaar. Wanneer wordt gekeken naar bundelingseffecten 9 blijft
daar van 340.000 TEU over. Daarmee ligt de potentie beperkt hoger dan in het rapport van 2016
(op basis van model, cijfers en aannames uit 2014-2015). Dat de potentie nu hoger uitkomt is
voornamelijk toe te schijven aan economische groei in de afgelopen jaren. Uit de analyse blijkt ook
dat de markt voor spoorgoederenvervoer een andere is dan de binnenvaartmarkt. Het spoorvervoer
bedient vooral het oosten van Duitsland, Italië en Polen, terwijl de modal shift naar de binnenvaart
zich juist concentreert op de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen en
Baden-Württemberg, Noordoost-Frankrijk en Zwitserland. Zie hiervoor ook figuren 2.2 en 2.4.

    Wekwijze bij het bundelen.
    Hierbij identificeren we stromen die mogelijk gecombineerd kunnen worden.

    Hierbij gebruiken we de volgende stappen:
         1.   Bepalen van trajecten. Het uitgangspunt is het resultaat van stap 1. Daarbij wordt nu geconcentreerd op de omvang
              van de stromen die kunnen shiften. Daarbij wordt voor elk van de mogelijk te shiften stromen gekeken naar het
              traject tussen de terminals. Dit traject kan zowel spoor zijn als binnenvaart.
         2.   Duiden van bundelingsmogelijkheden. In deze stap dienen per stroom een aantal vragen beantwoord te worden.
              Afhankelijk van de omvang van de stroom en de al bestaande aanwezige diensten:
                  Kan een stroom meeliften op al bestaande (maritieme) diensten?
                  Kan een stroom bij voldoende omvang geschikt zijn voor de opzet van een nieuwe, continentale dienst?
                  Kan een stroom bij op zichzelf genomen onvoldoende omvang gecombineerd worden met een andere stroom
                   zodat voldoende omvang gegenereerd wordt voor een nieuwe dienst, al dan niet via een hub-en-spoke
                   systeem? Bijvoorbeeld: uit de analyse blijkt dat er vanuit Tilburg voldoende volume is om een halve trein te
                   vullen naar Spanje, een halve trein naar Frankrijk en een halve trein naar Italië. Deze stromen zouden
                   gecombineerd kunnen worden tot een frequente verbinding naar Parijsom aldaar herverdeeld te worden op al
                   bestaande treinen vanuit Parijs richting genoemde bestemmingen.
                  Kan een stroom ondanks potentie (dat wil zeggen: vastgesteld als kostentechnisch haalbaar) onvoldoende
                   gebundeld worden qua volume voor de opzet van een nieuwe intermodale dienst? Bijvoorbeeld: uit de analyse
                   blijkt dat er vanuit Tilburg voldoende volume is om een halve trein te vullen naar Polen, een halve trein naar
                   Slowakije en een halve trein naar Italië. Er zijn elders op het netwerk echter geen mogelijkheden om, inclusief
                   eventueel overladen elders, voldoende kostenvoordelen te bieden om een dienst te bieden op een logistiek
                   draaipunt in het achterland.
         3.   Duiden van retourlading-mogelijkheden. Voor nieuwe en bestaande diensten wordt tevens bekeken of deze
              gecombineerd kunnen worden met retourlading, daarbij rekening houdend met uitwisselbaarheid van
              goederensoorten (droge bulk vs. natte bulk, zwaargoed vs. lichtgoed) om op deze wijze de benutting verder op te
              voeren en de kansen voor intermodaliteit en modal shift verder te vergroten en waarmee waarde kan worden
              toegevoegd.
         4.   Compileren. Wij verzamelen de totale set aan stromen die door combinatie kunnen shiften.




9
  In eerste instantie is gerekend met een enkele reis, dus bijvoorbeeld vanuit RTG naar de regio Poznan. Als de kosten voor
intermodaal vervoer op dit traject lager uitvallen dan de kosten voor wegvervoer, wordt dit gezien als potentieel. Bij
bundelingseffecten wordt ook gekeken naar retourvracht: is er voldoende lading vanuit Poznan beschikbaar om ook een trein
naar RTG te kunnen exploiteren?


                                                                                                                                19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>De realistische shiftpotentie
Op basis van kengetallen die zijn afgeleid uit de berekende potenties van het Railservice Centrum
te Rotterdam en de railterminals van Venlo, en de daadwerkelijke overslag van continentale
containers op deze locaties, kan ingeschat worden dat Railterminal Gelderland beschikt over een
realistische potentie voor 105.000 TEU per jaar aan overslag. Dit komt overeen met ongeveer
60.000 laadeenheden 10.Wordt gecorrigeerd voor het vervoer van lege laadeenheden, doorgaans
ongeveer 20% van het volume op een trein, dan gaat het om 75.000 laadeenheden 11.

Hierna volgen meer gedetailleerde uitkomsten van de berekeningen.

Exportlading naar Nederlandse gemeente
Figuur 2.1 toont de herkomstgemeenten van exportlading die via het RTG naar overige Europese
bestemmingen vervoerd kunnen worden.

                                     Figuur 2.1 Herkomstgemeenten van exportlading




10
  Hierbij is gerekend met een TEU/container factor van 1.7. Dat betekent dat elke container overeenkomt met gemiddeld 1.7
TEU.
11




20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Hierbij valt het volgende op:
   De meeste potentie is te vinden in de gemeente Zevenaar. De exportpotentie bedraagt 13.561 TEU
    (2016: 6.986 TEU). De belangrijkste exportlading valt onder de goederengroep "Andere
    voedingsproducten en veevoeder”. Het gaat hierbij om 7,590 TEU. Ook vindt er veel export (4.773
    TEU) plaats van de goederengroep "Voertuigen, machines en overige goederen (w.o. stukgoederen)”.
   De gemeente Zwolle kent een met 11.766 TEU (2016: 10.284 TEU) een groot potentieel. De
    belangrijkste goederensoorten zijn hierbij "Voertuigen, machines en overige goederen (w.o.
    stukgoederen)” met 5.463 TEU en "Andere voedingsproducten en veevoeder” met 4.987 TEU.
   Daarnaast is er met 11.161 TEU (2016: 7.202 TEU) ook veel potentie voor continentale exportlading
    in de gemeente Arnhem. Het potentieel (9.290 TEU) omvat vooral lading uit de goederengroep
    "Voertuigen, machines en overige goederen (w.o. stukgoederen)”.

Exportlading naar buitenlandse bestemming
Figuur 2.2 toont de Europese bestemmingsregio’s van het potentieel aan exportlading dat op het RTG
geladen kan worden. Des te feller de rode kleur, des te groter het potentieel.

                                             Figuur 2.1. Europese bestemmingsregio's van potentieel aan exportlading


De volgende belangrijke bestemmingen
kunnen worden onderscheiden:
 De belangrijkste bestemming voor
   exportlading is de Zweedse provincie
   “Stockholms län”. Het potentieel
   bedraagt 12.792 TEU (2016: 13.747
   TEU). De belangrijkste ladingstroom
   naar deze regio bevat lading uit de
   goederengroep ‘Voertuigen, machines
   en     overige     goederen      (w.o.
   stukgoederen)'. Het gaat hierbij om
   5.947 TEU.
 Daarnaast is ook de Poolse regio
   'Warszawski-zachodni' een belangrijke
   bestemming. Het potentieel bedraagt
   6.191 TEU (2016: 6.870 TEU). Men kan
   via het knooppunt goederen verladen
   behorende tot de goederengroep
   ‘Andere      voedingsproducten       en
   veevoeder’. Het gaat hierbij om 3.524
   TEU. Er vindt vanuit deze regio ook
   export (2.667 TEU) plaats van
   goederen uit de groep ‘Voertuigen,
   machines en overige goederen (w.o.
   stukgoederen)'.
 Ook ligt er een aanzienlijk potentieel
   voor export naar de Poolse regio
   ‘Leszczyński’. Het potentieel bedraagt
   6.162 TEU (2016: 4.110 TEU). Het
   potentieel omvat vooral goederen uit de
   goederengroep 'Landbouwproducten en
   levende dieren'. Het gaat hierbij om
   3.645    TEU.   Naast    deze   groep,
   exporteert men ook 2.517 TEU uit de
   groep ‘Voertuigen, machines en overige
   goederen (w.o. stukgoederen)' naar
   deze regio toe.




                                                                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>In het rapport van 2016, werd ook nog gesproken over de best emmingslocaties ‘Barcelona’, en
‘Berlijn’ Doordat er vanuit Rotterdam inmiddels een treindienst opgezet is naar Spanje, zijn deze
stromen niet meer opportuun voor de RTG 12.De treindienst vanuit Rotterdam naar Berlijn is
inmiddels gestaakt. Daardoor is het vanuit de Rail Terminal Valburg niet mogelijk om aan te haken
bij een directe spoorverbinding.

Exportlading naar goederensoort
Figuur 2.3 toont hoe het potentieel van het RTG Valburg, verdeeld is over de goederensoorten
(hoofdgroepniveau NST/R).

                                   Figuur 2.2. Potentiële exportlading naar goederensoort




Het volgende valt op:
   De meest prominente goederengroep bij de potentiële exportlading bij de RTG betreft de
    goederengroep “Voertuigen, machines en overige goederen (w.o. stukgoederen)”13. De exportpotentie
    van deze goederensoort bedraagt 132,821 TEU. De belangrijkste herkomstgebieden van deze
    goederengroep zijn: Arnhem (9,290 TEU), Rijssen-Holten (7,574 TEU) en Deventer (6,155 TEU).
   Ook wordt er veel lading behorend tot de goederengroep “Andere voedingsproducten en veevoeder”
    geëxporteerd14. Wij identificeren op een potentie van 66,597 TEU per jaar. De potentie bevindt zich
    in: Zevenaar (7,590 TEU), Nijmegen (5,237 TEU) en Zwolle (4,987 TEU).
    Een andere goederengroep met veel potentie is de goederengroep “Landbouwproducten”. De potentie
     bedraagt 34,925 TEU. Deze lading is vooral afkomstig uit: Lingewaard (4,160 TEU), Noordoostpolder
     (3,545 TEU) en Tubbergen (3,181 TEU).


12
           https://www.ttm.nl/transport/multimodaal/treinverbinding-koelversproducten-valencia-rotterdam-bespaart-miljoenen-
wegkilometers/116322/
13
   Hierbij gaat het veelal om consumentenproducten: auto’s (incl. onderdelen), landbouwmachines, elektrische machines, gerede
metaalproducten, glas, kleding, etc.
14
   Hierbij gaat het bijvoorbeeld om dranken (bier), suiker(producten), bereide voedingsmiddelen, zuivel, etc.


22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Importlading naar herkomst uit het buitenland
Figuur 2.4 toont de Europese herkomst regio’s van het potentieel aan importlading dat op de RTG geladen
kan worden. Des te feller de rode kleur, des te groter het potentieel.

                                     Figuur 2.3. Europese herkomstregio's van potentieel aan importlading


De     volgende         belangrijke
herkomstlocaties             kunnen
worden onderscheiden:
   De                belangrijkste
    herkomstregio               voor
    importlading is de Poolse
    regio “Zielonogórski”. Het
    potentieel bedraagt 8.222
    TEU (2016: 8.089). De
    belangrijkste     ladingstroom
    vanuit deze regio bevat
    lading uit de goederengroep
    “Voertuigen, machines en
    overige     goederen       (w.o.
    stukgoederen)”. Het gaat
    hierbij om 3.959 TEU. Ook
    wordt er een aanzienlijke
    stroom lading (3.092 TEU) uit
    de                         groep
    “Landbouwproducten            en
    levende dieren” vanuit deze
    regio vervoerd.
   Daarnaast is ook de Zweedse
    provincie “Stockholms län”
    een                  belangrijke
    herkomstregio.               Het
    potentieel bedraagt 7.749
    TEU (2016: 5.773 TEU). Men
    kan via het knooppunt met
    name goederen verladen
    behorende          tot        de
    goederengroep “Voertuigen,
    machines        en       overige
    goederen                   (w.o.
    stukgoederen)”.        Het gaat
    hierbij om 5.802 TEU.
   Ook ligt er een aanzienlijk
    potentieel voor import vanuit
    de       Duitse       stadsregio
    “Bremen, Kreisfreie Stadt”.
    Het     potentieel      bedraagt
    6.710 TEU (2016: 2.949
    TEU). Het potentieel omvat vooral goederen uit de goederengroep “Voertuigen, machines en overige
    goederen (w.o. stukgoederen)”. Het gaat hierbij om 6.327 TEU. Naast deze groep, importeert men
    ook 1.066 TEU uit de groep “Andere voedingsproducten en veevoeder” vanuit deze regio.

In de studie uit 2016 zagen we ook nog veel import uit de regio’s Berlijn en Poznan. Berlijn is niet
meer gunstig om te bereiken vanuit Valburg, doordat de rechtstreekse spoorverbinding vanuit
Rotterdam naar Berlijn (en vice versa) is opgeheven. Het vervoer vanuit Poznan (2016: 6.172 TEU)
is inmiddels teruggelopen naar 4.940 TEU.




                                                                                                            23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Importlading naar bestemming in Nederland
Figuur 2.5 toont de bestemmingen van importlading die via de RTG aangevoerd kunnen worden. In
totaal gaat het om een potentieel van 247.842 TEU.

                             Figuur 2.4. Bestemming van importlading in Nederland




Het volgende valt op:
   De meeste potentie is te vinden in de gemeente Apeldoorn. De relevante importpotentie bedraagt
    13.452 TEU (2016: 9.002 TEU). De belangrijkste importlading valt onder de goederengroep
    "Voertuigen, machines en overige goederen (w.o. stukgoederen)”. Het gaat hierbij om 6.298 TEU. Ook
    vindt er veel (5.135 TEU) import plaats van de goederengroep "Andere voedingsproducten en
    veevoeder”.
   Daarnaast is er met 12.639 TEU (2016: 7.935 TEU) ook veel potentie voor importlading naar de
    gemeente Arnhem. Het potentieel omvat vooral lading uit de goederengroep "Voertuigen, machines
    en overige goederen (w.o. stukgoederen)”. Het gaat hierbij om 6.448 TEU. Andere relevante
    importlading valt onder de goederengroep "Andere voedingsproducten en veevoeder”. Dit potentieel
    bedraagt 1.100 TEU.




24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>   De gemeente Barneveld kent een potentieel van 11.668 TEU (2016: 5.375 TEU). De belangrijkste
    importlading (7.646 TEU) valt eveneens onder de goederengroep "Voertuigen, machines en overige
    goederen (w.o. stukgoederen)”. Ook vindt er veel import plaats van de goederengroep "Andere
    voedingsproducten en veevoeder” met 3.517 TEU.

Importlading naar goederensoort
Figuur 2.6 toont de verdeling van het potentieel dat via de RTG benut kan worden op het NST/R
goederenhoofdstukniveau.

                            Figuur 2.5. De potentiële importlading naar goederensoort




Het volgende valt op:
   De meest prominente goederengroep betreft “Voertuigen, machines en overige goederen (w.o.
    stukgoederen)”. De potentie bedraagt 137.758 TEU per jaar. De belangrijkste bestemmingsgebieden
    zijn: Barneveld (7.646 TEU), Arnhem (6.448 TEU) en Apeldoorn (6.298 TEU).
   Ook wordt er veel lading behorend tot de goederengroep “Andere voedingsproducten en veevoeder”
    geïmporteerd. Wij identificeren een potentie van 41.460 TEU. Het natransport zal plaatsvinden naar:
    Apeldoorn (5.135 TEU), Barneveld (3.517 TEU) en Bunschoten (2.346 TEU).
   Een andere goederengroep met veel potentie is de goederengroep “Chemische producten”. De
    jaarlijkse potentie voor import bedraagt circa 25.100 TEU. Deze lading is bestemd voor: Zevenaar
    (3.571 TEU), Arnhem (2.709 TEU) en Duiven (2.343 TEU).




                                                                                                    25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>2.3 Vergelijking met Tiel, Kleefse Waard en Emplacement Arnhem

L o ca t i es t e A rnh e m
In het terminal model zijn voor deze studie ook de hypothetische locaties Kleefse Waard en het
Emplacement Arnhem opgenomen. Zodoende kan een inschatting gegeven worden van het
uiteindelijke potentieel dat via deze mogelijke terminals zou kunnen verlopen. Het gaat om een
potentie van 44.000 TEU per jaar. Dit potentieel is aanzienlijk lager da n voor Valburg. Dit komt
hoofdzakelijk doordat het vanuit zowel Kleefse Waard als het Emplacement Arnhem niet opportuun
is om nieuwe raildiensten op te zetten naar bestemmingen in Europa. Zo is bijladen niet mogelijk,
doordat er geen containertreinen passeren op de spoorlijn tussen Utrecht en Arnhem. Er zouden
dan dus zelfstandige diensten moeten worden opgezet. Het volume hiervoor is echter in vrijwel alle
gevallen te klein. Het zou eventueel kunnen volstaan om treinen naar de Europese draaischijven
Duisburg en Keulen te laten rijden en daar extra over te slaan, maar de ext ra kosten die dit met
zich meebrengt reduceert het potentieel enorm. In Valburg is dit niet nodig, want containertreinen
passeren het aangelegen spoortraject al via de Betuweroute. Dit maakt bijladen relatief gemakkelijk
en dus kosteneffectief. Hierdoor is de potentie van de RTG bij Valburg aanzienlijk hoger. Al met al
blijkt Valburg dus een gunstiger locatie.


L o ca t i e te T i e l (M ed e l)
Ook is een hypothetische locatie bij Tiel doorgerekend. Het gaat hierbij om een locatie op het
bedrijvenpark Medel, aan de Betuweroute en in de directe nabijheid van de A15. Deze locatie kent
daarmee dezelfde voordelen als de voorgestelde locatie van de RTG. Er is echter één verschil: de
locatie ligt aanzienlijk westelijker. Daarmee ligt de locatie dichter op het Rail Service Ce ntrum (RSC)
te Rotterdam en verder weg van de intermodale opties te Duisburg. Hierdoor is het voor stromen
die vanuit de regio Utrecht komen, mogelijk voordeliger om via Tiel afgewikkeld te worden dan via
Rotterdam. Andersom beredeneerd, kan voor stromen vanuit Noord(oost)-Nederland de extra
afstand over de weg ten opzichte van Valburg betekenen dat juist Duisburg aantrekkelijker wordt.

De berekeningen wijzen uit dat het potentieel voor een terminal te Tiel 343.000 TEU bedraagt
(Valburg: 518.000 TEU). Rekening houdend met retourvracht en eventuele bundeling, blijkt de
maximale shift potentieel 230.000 TEU (Valburg: 340.000 TEU) te bedragen. Als vervolgens
rekening gehouden wordt met kencijfers van bestaande intermodale terminals voor continentale
lading, dan bedraagt het realistische potentieel 65.714 TEU (Valburg: 105.000 TEU) oftewel 45.000
laadeenheden.

2.4 Potentie en doorkijk naar 2030
In deze paragraaf wordt een doorkijk gegeven naar het jaar 2030, de prognoses worden toepast op
de volumes in het basisjaar 2018. Verondersteld wordt dat een gemiddelde groei van 9% op de
ladingeenheden plaatsvindt, gebaseerd op het gemiddelde van het hoge en het lage scenario volgens
CPB. In onderstaande tabel is de totale maximale potentie (op kosten) van 518 ,000 TEU per jaar in
2018 naar 570,000 in 2030 gegroeid. Wanneer wordt gekeken naar bundelingseffecten (zie 2.3)
blijft daar van 373,000 TEU over. Daarmee ligt de potentie beperkt hoger dan in 201 9, dat de
potentie toeneemt, is voornamelijk toe te schijven aan de voorspe lde economische groei.

Op basis van kengetallen afgeleid uit de potentie van het Railservice Centrum te Rotterdam en de
terminals te Venlo, en de daadwerkelijke overslag van continentale containers op de terminals
aldaar, kan ingeschat worden dat de RTG in 2030 beschikt over een potentie voor 115.000 TEU per
jaar aan overslag. Dit komt overeen met ongeveer 66.000 laadeenheden.

Tabel 2.2. Shiftpotentie prognose voor 2030


                                                                             2019                 2030
 Maximale potentie in TEU (beladen)                                       518.000              570.000
 Bundelingseffecten in TEU (beladen)                                      342.000              373.000
 Realistische shiftpotentie in TEU (beladen)                              100.000              115.000
 Realistische shiftpotentie in laadeenheden (beladen)                      60.000               66.000
 Realistische shiftpotentie in laadeenheden (beladen + leeg)               75.000               82.500



26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>In het spoorgoederenvervoer is ongeveer 20% van de vervoerde containers leeg. Dat betekent dat
we voor elke vier beladen containers, een lege container vervoeren. Er is dus een opslagfactor van
25% nodig voor het leegvervoer. Houden we rekening met het vervoer van lege eenheden, dan ligt
het aantal overgeslagen laadeenheden in 2018 op 75.000 laadeenheden en in 2030 op 82.500
laadeenheden.




                                                                                                27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>3. CO 2 -besparing door Rail Terminal Gelderland

  Intermodaal vervoer is vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk. Niet alleen bespaart het
  voertuigbewegingen over de weg en kan daarmee de impact van congestie vermindert worden; ook
  is het spoorvervoer een stuk duurzamer dan een vrachtauto.
      Een zware vrachtauto verbruikt gemiddeld 1 liter brandstof (diesel) per 3,2 km. Dat komt overeen met
       3,1 kWh per km en 1,0 kg CO2 per km.
      Een trein heeft daarentegen een vervoerscapaciteit van vijftig containers. Om deze vijftig containers
       over een afstand van één kilometer te verplaatsen, heeft een trein in totaal 27 kWh aan elektrische
       energie nodig (oftewel 0,5 kWh per container).
      Hieruit blijkt dat het energieverbruik van een trein een factor zes lager ligt dan de vrachtauto. Als er
       vanuit wordt gegaan dat alle opgewekte energie CO2 uitstoot oplevert, komt dit neer op een 0,17 kg
       CO2 per km.
      Bovendien is het rendement bij de opwekking van elektrische energie via het net (via elektrische
       locomotieven) aanzienlijk groter dan het rendement van een verbrandingsmotor in het vrachtauto.
       Daar komt nog eens bij dat het aandeel hernieuwbare energie in de elektrische energiemix hoger ligt.
       Al met al, resulteert dit in Nederland in een factor elf lagere CO2-emissie per TEUkm.


  R e k e nk un d ig v oo r be e ld va n d e r ea l ist i sc he b esp a r i ng
  De bovengenoemde factor elf, wordt in praktijk natuurlijk niet gehaald. Voordat een container op
  de trein geladen kan worden, en voordat hij bij de klant arriveert, moet (doorgaans) nog een grote
  afstand over de weg afgelegd worden, met een (diesel)vrachtauto. De trein is per kilometer dan wel
  een factor elf schoner (alhoewel dit door ongunstigere energiemixen en minder efficiënte opwekking
  van elektrische energie in andere EU-landen lager uitvalt), het aantal kilometers per vrachtauto
  wordt niet naar nul terug gebracht. En voor die resterende kilometers, blijft CO 2-emissie staan. Wel
  geldt hierbij dat de stap naar zero-emissie voor- en natransport veel sneller gemaakt kan worden.


  We rekenen met een voorbeeld waarbij één container (TEU) vervoerd moet worden tussen Zwolle
  en Poznan (Polen).
     Een vrachtauto die met één container vanuit Zwolle naar Poznan rijdt, zal 805 kilometer over de weg
      afleggen. Daarbij verstookt de auto 250 liter brandstof en zal ongeveer 800 kg CO2 uitgestoten worden.
      Bovendien moet ook nog een stuk leeg gereden (20%)worden, waardoor wij uitgaan van 960 kg CO2
      voor deze vrachtauto.
     Een trein vanuit de Rail Terminal Gelderland naar Poznan rijdt, gaat voor 24 km over Nederlands
      grondgebied, voor 580 km over Duits grondgebied en voor 168 km over Pools grondgebied. Hierbij
      wordt voor deze trip, per container 97 kg CO2 uitgestoten.
     Echter, een vrachtauto moet deze container gaan ophalen en brengen. Hierbij gaat het om de afstand
      tussen Zwolle en de Rail Terminal Gelderland (92 km, 125 kg CO2) en de afstand tussen de terminal
      nabij Poznan (Schwarzezd) en Poznan (15 km, 21kg CO2).
     Hieruit blijkt dat het railvervoer in totaal een CO2-emissie kent van 243 kg CO2, tegen 960 kg CO2
      voor een volledige vrachtautorit. Het railvervoer bespaart op deze casus in totaal 74,7% van de
      emissies.


  Panteia heeft voor een groot aantal herkomst/bestemmingscombinaties ingeschat wat de besparing
  kan zijn op CO 2 . Naar landen zoals Italië en Polen worden dergelijkepercentages van ongeveer 75%
  gehaald; dichterbij Nederland (Duitsland, Frankrijk) bedraagt de besparing eerder 50%. Bovendien
  worden er ook lege containers per spoor vervoerd. Wij zijn uitgegaan van een gemiddelde besparing
  van 67% op de CO 2 -emissie die nu met het verkeer over de weg gemoeid gaat. Bij het verplaatsen
  van 60.000 (beladen) laadeenheden (75.000 incl. leeg) per jaar van de weg naar het spoor over
  gemiddeld 510 kilometers, verwachten wij een CO2-reductie van 40 kton per jaar. Als de terminal
  doorgroeit naar haar maximale capaciteit van 90.000 laadeenheden, verwachten wij een reductie
  van 50 kton per jaar.


  Binnen Nederland is de CO2-reductie beperkter. Dat komt doordat het verzorgingsgebied van de
  Rail Terminal Gelderland met name Oost-Nederland omvat. In de uitgangssituatie zonder Rail


                                                                                                            29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Terminal Gelderland, zullen vrachtwagenritten dan ook spoedig de grens over gaan. Daardoor
worden maar weinig kilometers op Nederlands grondgebied bespaard, en neemt in sommige gevallen
door het voortransport de afstand door Nederland zelfs toe (voorbeeld: Zwolle – Poznan: 805 km,
waarvan 80 km in Nederland. Via RTG: 95 km). Binnen Nederland gaat het om een CO2-reductie
van 144 ton (0,14 kton)


De reductie van 40 tot 50 kiloton CO 2 per jaar is substantieel te noemen. Het totale goederenvervoer
over de weg in Gelderland is goed voor 929 kiloton 15. In totaal kan met de Rail Terminal dus 5%
van CO 2 -emissie van het goederenwegvervoer in Gelderland bespaard worden.




15
     Zie: https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive?workspace_guid=c747c8ab-ee75-4462-b14d-0bc1f5a3e982


30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>4. Bepaling van de routes

  In dit hoofdstuk worden de verkeersroutes in beeld gebracht die veranderen wanneer de RTG bij
  Valburg wordt gerealiseerd. Het gaat hier om de intensiteit van vrachtautoverplaatsingen op
  snelwegtrajecten, gemeten in het aantal verplaatsingen per dag. Deze data is berekend op basis
  van de geactualiseerde input, modellen en resultaten uit hoofdstuk 2.

  4.1 Methodologie
  Voor het bepalen van de routes is gebruik maakt van de goederenstromen die momenteel worden
  afgewikkeld via het wegverkeer. Op basis van de identificatie van deze vervoersstromen kan er een
  lijst met herkomsten en bestemmingen worden samengesteld. Bij locaties binnen Nederland zijn
  herkomsten en bestemmingen aangeduid op gemeenteniveau, bij herkomsten of bestemmingen in
  het buitenland is er gekeken naar de grensovergangspunten behorend bij de desbetreffende HB -
  relatie. Met behulp van GIS-software zijn alle herkomsten en bestemmingen gekoppeld aan het
  netwerk van het LMS (landelijk model systeem). Op basis van deze koppeling zijn de routes voor
  alle herkomst-bestemming-relaties op Nederlands grondgebied bepaald. Daarbij is gebruik gemaakt
  van een kortste-pad-functie op basis van reistijd. 16

  Om van laadeenheden, naar het aantal vrachtwagens terug te rekenen, wordt weer teruggevallen
  op de oorspronkelijke data. Daarin wordt per herkomst/bestemmingsrelatie met de vrachtwagen,
  het aantal voertuigbewegingen en het aantal vervoerde tonnen gegeven. Het aantal
  voertuigbewegingen in de oorspronkelijke situatie is hierbij maatgevend: door intermodaal vervoer
  zal het aantal bewegingen per truck niet minder worden – enkel de route en de afstand wijzigt).
  Eén vrachtauto met bulklading die nu vanuit Zwolle naar Poznan rijdt, zal volgens het model nu één
  container gaan vervoeren (en afhankelijk van het type goed, één 20-ft of één 45-ft container), van
  Zwolle naar de RTG.
  Wel bijzonder is het vervoer van lege containers. Daar waar bij het goederenvervo er per spoor
  gerekend is met een kencijfer van 20% lege containers die vervoerd worden (om onbalans tussen
  regio’s op te lossen), ligt dit percentage in het intermodale vervoer op de weg een stuk hoger.
  Daarbij zijn wij uitgegaan van een opslag van 40%. De redeneerlijn hierachter is als volgt:
  Containers worden over het spoor veelal beladen vervoerd. In het geval van een beladen
  importcontainer, zal deze container vanuit Valburg beladen vervoerd worden naar de ontvanger.
  Hier wordt de container geleegd. Dan resteren er twee opties: hij wordt leeg teruggebracht naar
  Valburg, of rechtstreeks gebracht naar een andere verlader die de lege container weer kan vullen
  met exportlading.
     In onze berekeningen zijn wij uitgegaan van het maximale aantal vergunde vrachtwagenbewegingen
      (340 per dag)17. Daarmee komt de geschetste situatie overeen met een verkeerssituatie per 2030.
      Het aantal vrachtwagenbewegingen is als volgt berekend:
     Vanuit de bestaande vrachtwagenstromen, zien wij een reële kans om 58.760 beladen
      vrachtwagenritten over te hevelen naar intermodaal vervoer.
     Op de terminal worden niet alleen beladen containers behandeld. Er zijn ook lege containers die aan-
      en afgevoerd worden. Hiervoor is een opslag gehanteerd van 40%18. In veel gevallen wordt de lege
      container namelijk verplaatst tussen twee klanten; zie onderstaande figuur. Dit principe heet
      hergebruik van containers.
     Een 40% opslag, betekent in dit geval dat op elke 7 containers die aan-/afgevoerd worden naar de
      Rail Terminal Gelderland, er twee verplaatsingen zijn met lege containers. Voor die containers is op
      dat moment geen hergebruik mogelijk. Zie onderstaande figuur.
     Deze opslag zorgt in totaal voor 82.264 vrachtwagenbewegingen in relatie tot de Rail Terminal
      Gelderland.

  16
     Het gaat hierbij om reistijd zonder congestie, er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele vertraging veroorzaakt door
  congestie of andere externe factoren.
  17
                 Zie:               https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/05Verkeer-en-vervoer/2019%20-
  %20Q1/Toelichting%20ontwerp%20inpassingsplan%20Railterminal%20Gelderland.pdf
  18
     In deze opslag zit ook het effect van meerdere containers op een vrachtwagen meegenomen. Door problermen met het
  maximaal toelaatbaar gewicht, kan veelal slechts een beladen container vervoerd worden. Bij lege containers kunnen vaak wel
  meerdere containers tegelijkertijd verplaatst worden.


                                                                                                                              31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>               Lege container




     Klant B                         Klant A




          Rail terminal Gelderland




32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>4.2 Resultaten
De resultaten van de routebepaling zijn te zien in figuren 3.1 en 3.2. De eerste figuur biedt een
overzicht van de veranderingen in vrachtautoactiviteit op trajecten door heel Nederland. De tweede
figuur is ingezoomd op de regio Arnhem-Nijmegen, en bevat meer gedetailleerde cijfers.

          Figuur 4.1. Toename in landelijk vrachtverkeer per traject bij realisatie van de RTG bij Valburg (2018)




   We zien een toename in vrachtverkeersintensiteit over de weg rondom Valburg en de bredere
   regio Arnhem Nijmegen. De specifieke wegen die een toename in intensiteit zien zijn de A15,
   de A325 en de A348. Het gaat om een toename van gemiddeld 120-140 bewegingen per dag.
   Dit is niet verrassend, lading uit de directe omgeving zal worden aangevoerd naar de RTG. De
   toename in vrachtverkeer neemt af naarmate de afstand tot RTG Valburg ook afneemt. Er is
   hierbij geen rekening gehouden met de doortrekking van de A15 (ViA15); het is ook niet zo dat
   die weg (als oost-west verbinding) wel verkeer zal gaan absorberen. Enkel het verkeer in relatie
   tot de achterhoek zal naar waarschijnlijkheid profijt hebben van deze nieuwe verbinding.

   Op trajecten buiten de regio Arnhem-Nijmegen is er op verschillende plaatsen sprake van een
   afname van vrachtverkeer. Reden is dat de RTG Valburg lading weg zal trekken van andere
   terminals en knooppunten, waardoor de stromen richting die punten zullen afnemen. De afname
   in vrachtverkeer is meer verspreid dan de geconcentreerde toename, omdat de huidige


                                                                                                                    33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     herkomsten en bestemmingen verspreid over Nederland liggen. De afname in vrachtverkeer
     concentreert zich wel enigszins richting de grenspunten, voornamelijk in de buurt van Enschede
     en Venlo. Dit heeft te maken met het feit dat dit de meest gebruikte uitvalwegen zijn voor
     vervoer naar het buitenland.

     Figuur 4.2. Verkeerssituatie rondom Arnhem en Nijmegen als gevolg van de realisatie van de RTG bij Valburg (2018)




Op deze tweede kaart zijn de transportstromenmutaties zeer specifiek te onderscheiden. De grootste
toenamen zien we op de trajecten:
   A15: knooppunt Ressen richting knooppunt Valburg;
   A325: aansluiting N325 richting knooppunt Ressen;
   N325: knooppunt Velperbroek richting aansluiting A325.

Ook in tegenovergestelde richting vindt er op deze trajecten een stijging plaats, zij het een minder
grote. Dit is vanwege de terugritten van het vrachtverkeer in kwestie. De overige wegen rondom de
te realiseren RTG Valburg geven een wisselend beeld voor de verandering in vrachtverkeer. Dit
heeft te maken met het feit dat, naast de toename in vrachtverkeer door de komst van de terminal,
hier in de huidige situatie routes lopen die (deels) wegvallen bij de komst van de RTG.




34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>            Bijlagen

Bijlage 1   Modelbeschrijving

            Als een gedetailleerd en flexibel model, heeft het uitgebreide beleids- en scenario evaluatie
            mogelijkheden. Het model is toegepast in diverse studies:
                  Macromodel voor de inschatting van de potentie van continentaal containertransport onder
                   PLATINA 2;
                  Studie voor de Haven van Rotterdam over duurzame logistieke ketens en de rol van de zeehavens;
                  Diverse studies met betrekking tot de relatie tussen zeehavens en inland terminals.
                  MKBA studies voor de aanleg van inland terminals, zoals o.a. bij de Inland Terminal in de regio
                   Midden-Holland

            Met het terminal model kan worden bepaald wat de vervoerskosten zijn vanuit een bepaalde plaats
            in het studiegebied (we streven naar toedeling op gemeenteniveau) naar een willekeurig ander
            gebied in Europa (NUTS-3 niveau). Voor de toepassing binnen het kader van deze studie is het
            noodzakelijk een aantal specifieke aanpassingen en/of toevoegingen aan te brengen in het model.

            Door terminals in de vervoerketen te integreren, ontstaat de mogelijkheid om lading van de ene op
            de andere modaliteit over te slaan. Doorgaans gaat het hier om overslag op binnenvaart of
            spoorvervoer van en naar het wegvervoer. Binnenvaart en spoor zijn per kilometer goedkopere
            modaliteiten dan het wegvervoer. Daar staan echter de overslagkosten tegenover en langer voor-
            en natransport tegenover, als de terminals zich op grotere afstand van de herkomst en/of de
            bestemming bevinden. Hoe langer echter de vervoersafstanden, hoe groter daarmee het
            kostenvoordeel kan worden ten opzichte van een directe verbinding over de weg. Het gebruik van
            het Panteia terminal model wordt hieronder nader toegelicht.

            Het terminalmodel van Panteia heeft een grote voorspellende waarde. Bij het maritieme vervoer,
            kan afhankelijk van de afstand tot de zeehaven, uit de potentie circa 70% tot 80% van het
            uiteindelijke overslagvolume van een terminal voorspeld worden. Bij continentale ladingstromen,
            gaat het om circa 25 tot 30% van het uiteindelijke volume. Het model wordt gebruikt door overheden
            en terminal operators om businesscases te onderbouwen en MKBA-studies mee uit te voeren.

            Fase 1: Identificatie van de modal shift-potentie
            In deze fase vinden de modelberekeningen plaats om stromen te identificeren die mogelijk van
            wegvervoer naar spoor- of binnenvaartvervoer geshift kunnen worden. Dit is een modelmatige
            exercitie waarbij gerekend wordt met intermodale diensten conform een standaard bezettingsgraad.
            Fase 1 bestaat uit zeven stappen:
                1. Identificatie van wegvervoerstromen. Het uitgangspunt zijn de goederenstromen die momenteel
                    afgewikkeld worden via het wegverkeer. In deze studie worden de continentale stromen
                    geïdentificeerd die potentie hebben voor multimodaliteit en/of modal shift. Om deze te filteren uit
                    de totale stromen (waar ook de maritieme stromen zijn begrepen) wordt gebruik gemaakt van
                    een correctiefactor.
                2. Duiden van stromen per locatie. Bij locaties binnen Nederland zijn herkomsten en bestemmingen
                    aangeduid op gemeenteniveau, bij herkomsten of bestemmingen in het buitenland op NUTS-3
                    niveau (met buitenland wordt hier geheel Europa bedoeld).
                3. Kostenvergelijking tussen modaliteiten. Voor elk van de herkomst-bestemmingscombinaties van
                    deze stromen (en daaronder weer de verschillende goederencategorieën) wordt nagegaan of
                    transport via spoor en/of water goedkoper is. Dit gebeurt aan de hand van een algoritme, waarin
                    uit alle mogelijke vervoersopties gezocht wordt naar de optie met de laagste vervoerskosten,
                    zowel voor de situatie met alleen wegvervoer als de situatie met intermodaal vervoer. Voor het
                    bepalen van de transportkosten wordt gebruik gemaakt van de kostenmodellen van Panteia.
                4. Bepalen last mile- en handlingkosten. Transport via weg en/of water vereist doorgaans ook
                    voor/natransport via de weg (last mile). Daarnaast spelen handling costs op terminals hier een
                    rol. De last mile transportkosten worden meegenomen in de multimodale en/of modal shift-
                    oplossingen aan de hand van Panteia kostenmodellen en afstanden die bepaald worden aan de



                                                                                                                    35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>          hand van het wegennetwerk in het NRM, dan wel ETISplus. Voor de handling costs wordt
          aangesloten bij recent werk.
     5.   Duiden model shift-potentie. Als er bij een bepaalde combinatie minimaal één knooppunt uitkomt
          waar vervoer via water en/of rail goedkoper is, wordt geconcludeerd dat hier een potentiële
          shiftmogelijkheid is.
     6.   Duiden van modal shift-mogelijkheden. Alle combinaties worden door het model berekend. We
          verzamelen de totale set van mogelijkheden voor een overzicht van het totaal aan shift-
          mogelijkheden.
     7.   Kwantificeren van totale modal shift-potentie. Uiteindelijk levert dit twee terminal – terminal
          matrices op, waarbij voor elke combinatie en richting het aantal goederen per richting geduid
          worden.

Bij gebruik van het Panteia terminal model in dit onderzoek worden een aantal uitgangspunten
gehanteerd:

Ten aanzien van binnenvaartschepen:
       Dimensies van vaarwegen en toelaatbare dimensies op vaarwegen worden gebaseerd op PC
        Navigo, evenals het aantal sluizen.
       Er wordt uitgegaan van de kostenstructuur van Nederlandse binnenvaartschepen. Hierbij wordt
        aangesloten bij de Kostenkengetallen Binnenvaart 2019 en geïndexeerd op basis van de CBRB-
        kostenrapportages.
       Er wordt verondersteld dat schepen tot 75% van hun vervoerscapaciteit met containers geladen
        zijn. Daarnaast wordt verondersteld dat 2/3 van de containers geladen is, de anderen zijn leeg en
        worden vervoerd om ze te repositioneren.
Ten aanzien van treinen:
       Voor treinen maken wij gebruik van het Panteia Spoorkostenmodel.
       Voor de maximaal beschikbare lengte van treinen wordt uitgegaan van de gegevensverzamelingen
        in ETISplus en TENtec.
       Om de route van treinen te bepalen maken we gebruik van de bestaande Europese treinservices
        voor containertransport.
       Infrastructuurheffingen en loonkosten worden gedifferentieerd naar de hoeveelheid kilometers die
        één trein in een desbetreffend land moet rijden.
       Bij treinen veronderstellen we een beladingsgraad van 90% en een beladingsgraad van opgeladen
        containers van 2/3e.
Algemeen intermodaal:
       Huurkosten per container worden ook meegenomen in de analyse. Hierbij wordt een differentiatie
        gemaakt naar het aantal dagen dat een container gehuurd moet worden en naar de kosten per
        containertype (20-voets, 40-voets, 45-voets of 30-voets tankcontainer of reefers).
Vergelijking met het wegvervoer:
       De vergelijking met het directe wegvervoer vindt plaats op basis van het ingezette voertuigtype.
        Dit is ongespecialiseerd vervoer voor stukgoed, een bulkwagen voor droge bulk, een tankwagen
        voor natte bulk of een koelvrieswagen voor geconditioneerd vervoer. De vrachtwagens worden
        verondersteld internationaal te rijden; de loonkosten van de chauffeur worden verondersteld gelijk
        te zijn aan de loonkosten van een Bulgaarse chauffeur19.
       In het geval van Duitsland en Frankrijk wordt rekening gehouden met de vereisten aangaande
        minimumloon voor ritten in deze landen.
       Er wordt eveneens rekening gehouden met tolkosten in diverse Europese landen, waaronder
        Duitsland, België en Frankrijk.

Ten slotte moet de gevoeligheid van de uitkomsten worden getest voor verschillende waarden voor
efficiency van het wegvervoer. Dit wordt gedaan door middel van s cenario’s:
        Scenario lage efficiency: vrachtauto’s rijden 50% van de kilometers leeg, alvorens retourlading te
         vinden.
        Scenario medium efficiency: vrachtauto’s rijden 25% van de kilometers leeg, alvorens retourlading
         te vinden.


19
  Bij het internationale vervoer, staat het de vervoerder vrij om een vrachtwagen en chauffeur in te zetten naar keuze. Doorgaans
valt de keuze hierbij op chauffeurs uit landen waarin het loonkostenniveau het laagst ligt: in het verleden Polen, tegenwoordig
vooral Roemenen en Bulgaren. In het nationaal vervoer is men gebonden aan cabotage-regelgeving en cao’s.


36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>       Scenario hoge efficiency: vrachtauto’s rijden 10% van de kilometers leeg, alvorens retourlading
        te vinden.

De uiteindelijke output van fase 1 is een lijst van goederenstromen tussen terminals die op basis
van potentieel kostenvoordeel geshift zouden kunnen worden. Deze lijsten zijn u itgesplitst naar
verschillende goederentypen.

Fase 2: Fysieke combinatie van ladingstromen
In deze tweede stap wordt in wezen een secundaire optimalisatieslag uitgevoerd op basis van de
output van fase 1. Er wordt in detail gekeken naar de aanvullende karakteristieken en specifieke
eisen aan het vervoer van de ladingsstromen en voeren we een secundaire optimalisatieslag uit.
Hierbij identificeren we stromen die mogelijk gecombineerd kunnen worden.

Fase 2 wordt bestaat uit de volgende stappen:
    5. Bepalen van trajecten. Het uitgangspunt is het resultaat van stap 1. Daarbij wordt nu
       geconcentreerd op de omvang van de stromen die kunnen shiften. Daarbij wordt voor elk van de
       mogelijk te shiften stromen gekeken naar het traject tussen de terminals. Dit traject kan zowel
       spoor zijn als binnenvaart.
    6. Duiden van bundelingsmogelijkheden. In deze stap dienen per stroom een aantal vragen
       beantwoord te worden. Afhankelijk van de omvang van de stroom en de al bestaande aanwezige
       diensten:
          Kan een stroom meeliften op al bestaande (maritieme) diensten?
          Kan een stroom bij voldoende omvang geschikt zijn voor de opzet van een nieuwe,
           continentale dienst?
          Kan een stroom bij op zichzelf genomen onvoldoende omvang gecombineerd worden met een
           andere stroom zodat voldoende omvang gegenereerd wordt voor een nieuwe dienst, al dan
           niet via een hub-en-spoke systeem? Bijvoorbeeld: uit de analyse blijkt dat er vanuit Tilburg
           voldoende volume is om een halve trein te vullen naar Spanje, een halve trein naar Frankrijk
           en een halve trein naar Italië. Deze stromen zouden gecombineerd kunnen worden tot een
           frequente verbinding naar Parijsom aldaar herverdeeld te worden op al bestaande treinen
           vanuit Parijs richting genoemde bestemmingen.
          Kan een stroom ondanks potentie (dat wil zeggen: vastgesteld als kostentechnisch haalbaar)
           onvoldoende gebundeld worden qua volume voor de opzet van een nieuwe intermodale dienst?
           Bijvoorbeeld: uit de analyse blijkt dat er vanuit Tilburg voldoende volume is om een halve
           trein te vullen naar Polen, een halve trein naar Slowakije en een halve trein naar Italië. Er zijn
           elders op het netwerk echter geen mogelijkheden om, inclusief eventueel overladen elders,
           voldoende kostenvoordelen te bieden om een dienst te bieden op een logistiek draaipunt in
           het achterland.
    7. Duiden van retourlading-mogelijkheden. Voor nieuwe en bestaande diensten wordt tevens
       bekeken of deze gecombineerd kunnen worden met retourlading, daarbij rekening houdend met
       uitwisselbaarheid van goederensoorten (droge bulk vs. natte bulk, zwaargoed vs. lichtgoed) om
       op deze wijze de benutting verder op te voeren en de kansen voor intermodaliteit en modal shift
       verder te vergroten en waarmee waarde kan worden toegevoegd.
    8. Compileren. Wij verzamelen de totale set aan stromen die door combinatie kunnen shiften.
    9. Eindberekening. Wij berekenen voor het totaal aan geshifte stromen de besparing op de
       vervoerskosten en sommeren deze.

Het resultaat van stap 2 is het aantal laadeenheden potentieel in de huidige situatie en in de
toekomst (2030), in de vorm van een lijst van goederenstromen tussen terminals die fysiek kunnen
shiften. Daarbij worden verschillende categorieën goederen in containers onderscheiden. Tevens
wordt de omvang van de kostenbesparing berekend die met shift gepaard zou gaan. Zoals eerder
vermeld (zie 1.1 en 1.2) zal niet alle potentieel gerealiseerd worden. Op basis van potentie en
realisatie bij andere railterminals zullen we inschatten hoeveel laadeenheden er via de RTG
afgewikkeld kunnen worden. Deze secundaire optimalisatieslag levert dan de meer concrete
zoekrichtingen voor business cases voor verschuivingen van stromen naar spoor en binnenvaart.




                                                                                                          37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Bijlage 2   Bronnenlijst

            Gerefereerde RTG studies:
                  Panteia, Eindrapport Railterminal Gelderland (2013)
                  Panteia,     Potentie   multimodale     continentale   ladingstromen    voor  de
                   Goederenvervoercorridors: Onderzoek voor het Ministerie van Infrastructuur en
                   Milieu i.h.k.v. MIRT onderzoek Goederencorridors (september 2016)
                  Panteia,     Potentie   multimodale     continentale   ladingstromen    voor  de
                   Goederenvervoercorridors – RTG nationaal beschouwd: Onderzoek voor het Ministerie
                   van Infrastructuur en Milieu i.h.k.v. MIRT onderzoek Goederencorridors (december
                   2016)
                  STC-Nestra, Review of a business case on Rail terminal Gelderland (2017)

            Andere studies en documenten rondom RTG:
                 Buck Consultants International, Quickscan Maatschappelijk-Economische Effecten
                  (SCBA) ROP Valburg (2013)
                 Fugro NL Land B.V., Rail Terminal Gelderland zettingen kabels/leidingen (2018)
                 Gemeente Overbetuwe, projectleidersamenvatting Conventionele Explosieven
                  Railterminal Valburg (2018)
                 Goudappel Coffeng, Railterminal Gelderland Ladder voor Duurzame Verstedelijking
                  (2018)
                 Knegtmans Advocaten & Mediators, Zienswijze ontwerp inpassingsplan Railterminal
                  Gelderland en Zienswijze ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder (2019)
                 Lichtidee, lichtontwerp Rail Terminal Gelderland (2019)
                 Logitech Adviseurs & Ingenieurs, Railterminal Gelderland (RTG) Valburg:
                  Actualisering en aanvulling varianten Zuidvariant, Middenbundel en Noordvariant
                  (2017)
                 Natuurbalans, eerste beoordeling nest- en roestplaatsen Ransuil en winterverblijven
                  vleermuizen RTG (2019)
                 Omgevingsdienst Regio Arnhem, Railterminal Gelderland (2018)
                 Pouderoyen Compagnons, Landschapsplan Railterminal Gelderland (2019)
                 ProRail, Railterminal Gelderland Initieel Behoefte Document: Baseline 1 (2017)
                 Provincie Gelderland, Bijlage ‘Notitie Railterminal Gelderland en Gebiedsvisie Knoop
                  38’ bij Statenbrief (2017)
                 Provincie Gelderland (ambtelijk projectteam) en gemeenten Nijmegen en Over-
                  betuwe i.s.m. Royal HaskoningDHV, Rapportage préverkenning gemeentelijke
                  hoofdwegennet Knoop 38 (2017)
                 Provincie Gelderland, Toelichting inpassingsplan Railterminal Gelderland (2019)
                 RailwaySafe B.V., Railterminal Gelderland EMC-verkenning (2019)
                 RailwaySafe B.V., Railterminal Gelderland EMC-verkenning (2019)
                 Rijksoverheid (Spoorgoederentafel), Masterplan Spoorgoederenvervoer 2018 (2018)
                 Royal HaskoningDHV, Verkenning ROP Valburg – haalbaarheidsonderzoek (2014)
                 RoyalHaskoningDHV, MKBA Railterminal Gelderland: Maatschappelijke kosten-baten
                  analyse en Business Case van Railterminal Gelderland (2016)
                 RoyalHaskoningDHV, Milieueffectenstudie Railterminal Gelderland – Bijlagerapport
                  Externe Veiligheid (2017)
                 RoyalHaskoningDHV, M.e.r.-beoordeling Railterminal Gelderland (2018)
                 RoyalHaskoningDHV, Vooronderzoek bodem RTG (2019)
                 RoyalHaskoningDHV, akoestisch onderzoek RTG (2019)
                 RoyalHaskoningDHV, PIP Railterminal Gelderland - Ecologisch onderzoek (2019)
                 RoyalHaskoningDHV, PIP Railterminal Gelderland onderzoek externe veiligheid
                  (2019)
                 Royal HaskoningDHV, luchtkwaliteit PIP Railterminal Gelderland (2019)
                 Royal HaskoningDHV, stikstofdepositie Railterminal Gelderland (2019)
                 Royal HaskoningDHV, Watertoets - RTG-terrein Valburg inclusief ontsluitingsweg
                  (2019)



                                                                                                         39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>           Royal HaskoningDHV, plankaart ontwerp ontsluiting (2019)
           R. Van den Berg, Review Rail Terminal Gelderland (2016)
           Vestigia, Archeologisch vooronderzoek in voorbereiding op het Provinciaal In-
            passingsplan (PIP) voor de realisatie van de Railterminal Gelderland (RTG) te Valburg,
            gemeente Overbetuwe, rapportnummer V1613 (2019)

     Achtergrondstudies:
          CPB en PBL, Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving Nederland in 2030 en
           2050: twee referentiescenario’s (2015)
          Ministerie IenM, MIRT onderzoek goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost: The
           Dutch Logistics Corridors (2017)

     Webpagina’s:
         Ministerie       LNV,        Programma        Aanpak       Stikstof       (PAS):
          https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=pas&de
          el=0
         Ministerie       LNV,       Natura       2000-gebieden      per       provincie:
          https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&gr
          oep=0
         Provincie Gelderland, RTG: https://www.gelderland.nl/RTG
         Rijksoverheid, Aanpak stikstof:
         Ruimtelijke plannen, RTG: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-
          stikstof
          https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9925.RailterminalGLD-
          on01/cs/184313.44290624076/434463.2283155302/26681.879991431888




40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>