<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Datum 19 juli 2021
Contactpersoon Christel Morawek
T 06-27658302
E christel.morawek@knzb.nl
Gemeente Overbetuwe
Sandra Geerts
                                                                                    T
                                                                                    E
Onderwerp            Advies n.a.v. toets PvE Elst aan de sporttechnische eisen KNZB
Status: definitief
Geachte mevrouw Geerts,
De KNZB heeft het programma van eisen van Sportcentrum Elst, versie 3 juni 2021 ontvangen
en getoetst aan de sporttechnische eisen van de KNZB, inclusief het Handboek Zwembaden.
Ons pre-advies is besproken met u en Andreas de Heij van het bureau Synarchis, vragen en
onduidelijkheden zijn daarbij afdoende toegelicht. Onderstaand geven wij u ons eindadvies op
basis van dit Programma van Eisen.
Toets inzake synchroonzwemmen en schoonspringen:
Er is geen duik- of springinstallatie voorzien. Synchroonzwemmen is in beperkte mate mogelijk
vanwege de waterdiepte van maximaal 2 meter. 2,50 is gewenst voor synchroonzwemmen.
Hier wordt verder in dit advies geen aandacht aan besteed omdat deze sporten niet als
toepasselijk zijn opgenomen. Voor de niet KNZB-sporten duiken en onderwaterhockey is de
diepte van 2 meter eveneens een streep door serieuze sportbeoefening. Een variant met een
deels dieper bassin helpt hen en houdt synchroonzwemmen in de toekomst open als optie.
Toets inzake (wedstrijd)zwemmen en waterpolo:
Alle afmetingen van het bassin, perrons en tribune voldoen aan de sporttechnische eisen van
de KNZB. De lengte van de banen dient te zijner tijd te worden gemeten, zowel met als zonder
tijdwaarnemingsplaten. De nieuwste FINA eisen kennen een tolerantie van 1 centimeter in
plaats van 3 centimeter. Het bad dient derhalve tussen 25.000 t/m 25.010 lang te zijn.
Vanwege de toepassing van etw platen wordt dit vanzelfsprekend 25.010.
IBAN NL40INGB0687528704        KvK 40477530
BIC INGBNL2A                   BTW NL002609988B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Datum 19 juli 2021
Pagina 2 van 3
Het zwembad wordt geschikt voor lokale en regionale wedstrijden zwemmen en waterpolo.
Gezien de in de gemeenteraad uitgesproken wens of opdracht voor een regiofunctie
(Nijmegen Noord, Zetten) lijkt 6 banen een bescheiden omvang. Met 8 banen (21 x 25 meter)
of het vergroten van het doelgroepen bad (10 x 15 meter naar 10 x 25 meter) neemt de
flexibiliteit in exploitatie door het combineren van doelgroepen fors toe. Als het zwembad in
Zetten gehandhaafd blijft en zwembadbezoek conform scenario 2 afdoende onder is te
brengen in 6 banen is dit een begrijpelijke keuze.
Algemeen
Het PvE ziet er volledig en doordacht uit, waarbij ook bijzondere aandacht is besteed aan
toegang voor mindervalide sporters. Het verdient aanbeveling om al in een vroeg stadium te
starten met detaillering van de demarcatielijst. Denk aan perrondoorvoeren voor opslag van
lijnen, stroeve tegels start keerpunt zijden in het zwembad enz.
Adviezen
Houd met de positionering rekening met lichtinval in het zwembad? Het heeft de voorkeur om
(alleen) aan de noordzijde de ramen te hebben.
Is het vanwege sociale veiligheid en personele inzet wenselijk en mogelijk om een
verenigingsingang te creëren? Denk met name aan trainingen in de ochtend, waarbij het
personeel van het zwembad nog niet aanwezig hoeft te zijn, en de trainer een sleutel heeft. In
het verlengde hiervan kan ook worden nagedacht over veilige toegang en met name uitgang
van de horecavoorziening na sluitingstijd van de zwemvoorziening.
De watertemperatuur in het wedstrijdbad kan worden verhoogd tot maximaal 30 graden
Celsius. Wij brengen u onder de aandacht bij wedstrijden het maximum 28,0 graden is. Bij
trainingen is dit ook sterk aanbevolen als maximum.
Aanbevelingen
Er is geen Elektronische Tijdwaarneming opgenomen in het PvE, het is wel genoemd als wens
het te kunnen huren. Advies is dan ook om met de maatvoering van het zwembad (25,01) wel
rekening te houden met mogelijk gebruik middels aanschaf of huur van ETW in de toekomst.
Stem inzake bergruimtes en materialenhokken niet alleen de maatvoering maar ook de
inrichting af met de verenigingen.
Houd rekening met de bereikbaarheid van het complex middels openbaar vervoer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Datum 19 juli 2021
Pagina 3 van 3
Overwegingen
Wij geven u in overweging om een beweegbare bodem aan te leggen, en wel in lengterichting
van het wedstrijdbassin. Dit maakt het mogelijk om simultaan banen te zwemmen en in het
ondiep gedeelte instructie of andere doelgroepen activiteiten te verzorgen, m.a.w. het komt
de exploitatie ten goede.
Wij geven u in overweging om de horeca- en multifunctionele ruimtes te kunnen scheiden dan
wel samen te voegen met een flexibele wand. Dit vergroot de gebruiksmogelijkheden
aanzienlijk.
Disclaimer
De KNZB beperkt zich hoofdzakelijk tot sporttechnische aanbevelingen en is niet deskundig op
het gebied van bijvoorbeeld luchtbeheersing, brandveiligheid en corrosiebestendigheid.
Vanzelfsprekend zijn de sporthallen en andere zalen niet beoordeeld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>