<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>ROTONDE EMMASTRAAT - ZWARTENDIJK
                           bestemmingsplan
      NL.IMRO.1783.OINN211enN465pbp-ON01
                                   ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bijlagen bij de toelichting




                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave


Bijlagen bij de toelichting                      3
Bijlage 1    Ruimtelijke-functionele structuur    6
Bijlage 2    Geluid                               36
Bijlage 3    Luchtkwaliteit                       79
Bijlage 4    Stikstofdepositie                    102
Bijlage 5    Externe veiligheid - 1              117
Bijlage 6    Externe veiligheid - 2              124
Bijlage 7    Water                               128
Bijlage 8    Bodem - 1                           130
Bijlage 9    Bodem - 2                           217
Bijlage 10   Ecologie -1                         230
Bijlage 11   Ecologie - 2                        252
Bijlage 12   Cultuurhistorische aspecten         270
Bijlage 13   Nota van beantwoording              289




                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Ruimtelijke-functionele structuur




                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Deventer                 Den Haag                  Eindhoven
Snipperlingsdijk A       Verheeskade 197           Flight Forum 92-94                                            adviseurs
7417 BJ Deventer         2521 DD Den Haag          5657 DC Eindhoven                                             mobiliteit
T +31 (0)570 666 222
F +31 (0)570 666 888     Leeuwarden                Amsterdam                                                Goudappel
Postbus 161
7400 AO Deventer
                         F, HaverSchmidtwei 2
                         8914 BC Leeuwarden
                                                   De Ruyterkade 143
                                                   1011 AC Amsterdam                                            Coffeng
                         Provincie Zuid-Holland
                         Ta.v. de heer de jong
                         Postbus 90602
                         2509 LP DEN HAAG                                  Provincie Zuid-Holland

                                                                               1 4 NUtr 2014
                                                                                Datum Ontvanost




Dalum                    13 maart 2014
Onderwerp                eindrapportage 'Afwikkelingsstudie kruispunt N211 - N465'
Kenmerk                  CGT076/Bsm/0312.01
Pagina                   1/1

                         Geachte heer DeJong, beste Michel,

                         Hierbij ontvangt u de definitieve versie van onze eindrapportage 'Afwikkelingsstudie
                         kruispunt N211 - N46S' (kenmerk CGT076/Bsm/0311 d.d. 13 maart 2014).

                         We beschouwen deze opdracht hiermee als afgerond.

                         Bedankt voor de prettige samenwerking en hopelijk tot een volgende keer.

                         Met vriendelijke groet,

                         Goudappel Coffeng BV




                         Mark van den Bos
                         Adviseur Verkeersmanagement




www.goudappel.nl
goudappel@goudappel.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                           Goudappel Coffeng BV
Rabobank 38 4519 938                       KvK 38017479
BTW-nr IMI 007? 11.879 ROI                 isuyoul gecertificeerd




(jniid<ipppl lofteng Bv heeft als levtülngsvuuiwddiüen Oe
liNwauis T;sn7ij andm mpi rie o|HliH(liiyfvei Is uveieeiigekuiiitfii.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                           Provincie Zuid-Holland




Afwikkelingsstudie
kruispunt N211 - N465




Omdat we ons verplaatsen

                                                        adviseurs
                                                        mobiliteit
                                                    Goudappel
                                                      Co/Zeng
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                        adviseurs
                                                        nfiobiliteit
                                                    Goudappel
                                                     Coffeng
                         Provincie Zuid-Holland




                         Afwikkelingsstudie kruispunt
                         N211 - N465




Datum                    13 maart 2014
Kenmerk                  CGT076/Bsm/0311.01
Eerste versie




wwwgoudappel.nl
90uddppel@goudappel.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                         mhoud                                          Pagina


                   1     Inleiding                                          1

                   2     Uitgangspunten                                     2
                   2.1   Studiegebied                                       2
                   2.2   Verkeersaanbod                                     2
                   2.3   Ontwerpvarianten                                   4
                   2.4   Toetsing                                           4

                   3     Resultaten verkeersafwikkeling                     5
                   3.1   Simulatiemodel                                     5
                   3.2   Simulatieresultaten met hoge prognosecijfers       6
                   3.3   Aangepaste prognosecijfers                         8
                   3.4   Vergelijking ontwerpvarianten                     14

                   4     Toetsing ontwerp                                  15
                   4.1   Algemeen                                          15
                   4.2   Geadviseerde aanpassingen                         15
                   4.3   Gewenste aanpassingen                             16

                   5     Conclusies en aanbevelingen                       18

                         Bijlagen
                   1     Intensiteiten
                   2     Toetsing ontwerp




www.goudappel.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                  Inleiding




                  De provincie Zuid-Holland is voornemens het kruispunt N211 - N465 in Monster (zie figuur
                  1.1) te reconstrueren tot rotonde. Het huidige kruispunt is in de huidige situatie voorzien
                  van een verkeersregelinstallatie (VRI).




                                               \

                  Figuur 1. V. Kruispunt Poeidijkseweg - Zwartendijk (N211 - N465), kaartbron: Google Maps



                  Goudappel Coffeng BV heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland het ontwerp
                  getoetst ten aanzien van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. De resultaten van dit
                  onderzoek dienen enerzijds als laatste toetsing en anderzijds als juridische onderbouwing
                  van het ontwerp. Dit rapport beschrijft de resultaten van de toetsing van het rotonde-
                  ontwerp.




wwwgoudappel.nl   Afwikkelinqssludie kruispunt N2n - N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                   Uitgangspunten




                   In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor de studie toegelicht.



                   2.1         Studiegebied

                   Het studiegebied bestaat uit het kruispunt Poeldijkseweg - Zwartendijk - Emmastraat -
                   Molenweg (N211 - N465) in Monster. Het nieuwe ontwerp voorziet in een ei-rotonde met
                   bypass (zie figuur 2.1).




                   Figuur 2.1: Ontwerp rotonde Poeldijkseweg - Zwartendijk (NZII - N465)



                   2.2         Verkeersaanbod

                   Deze afwikkelingsstudie heeft als prognosejaar 2030. De prognose-intensiteiten zijn
                   bepaald op basis van recente telcijfers (2008 en 2013) en de statische verkeersmodellen
                   van de regio Haaglanden, de gemeente Westland en de gemeente Den Haag (momen-
                   teel in ontwikkeling).




www.goudappel.nl   Afwikkelinqsstudie kruispunt N211 - N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                   Aanvankelijk is per afslagbeweging het groeipercentage voor het prognosejaar 2030
                   bepaald uit het onlangs geactualiseerde verkeersmodel Haaglanden-Periferie (basisjaar
                   2011 en planjaar 2030, referentiesituatie conform het GE-scenario met MIRT Haaglanden
                   en Blankenburgtunnel zonder tolheffing, Roadmapvariant 1). Door voor iedere afslag-
                   beweging een groeipercentage te bepalen tussen 2011 en 2030 en vervolgens deze
                   groeipercentages toe te passen op de representatieve set aan huidige kruispuntstromen
                   is een prognose voor de kruispuntstromen in 2030 opgesteld. Voor de huidige situatie
                   2013 is ervan uitgegaan dat het basisjaar 2011 nog representatief is voor 2013.

                   Na simulatie van deze prognoses is geconcludeerd dat de groei door het statische ver-
                   keersmodel te hoog wordt ingeschat. Ook de verkeersmodellen van de gemeente West-
                   land en de gemeente Den Haag laten een sterke groei zien, het model van de gemeente
                   Den Haag weliswaar minder dan het model van de regio. In overleg met de opdracht-
                   gever is gekozen om in het vervolg uit te gaan van een minder sterke groei dan dat de
                   verkeersmodellen vanuit gaan, omdat verwacht mag worden dat het verkeer al elders in
                   het netwerk capaciteitsproblemen zal ondervinden. Er is uitgegaan van de volgende
                   groeipercentages van 2013 tot 2030:
                   • Emmastraat (N211):        10%;
                   • Molenweg:                 30%;
                   • Poeldijkseweg (N211): 10%;
                   • Zwartendijk (N465):       20%.

                   Uit de verkeersmodellen blijkt, dat de groei van het verkeersaanbod vanuit de Molenweg
                   het grootst is vanwege woningbouwplannen in het gebied rondom de Madeweg/Haag-
                   weg. Dit verkeer maakt deels gebruik van de Zwartendijk. Het verkeersaanbod op de
                   N211 neemt het minst toe.

                   Verder is geconstateerd dat de telcijfers van 2013 niet voor alle richtingen op het kruis-
                   punt representatief zijn. Daarom is ervoor gekozen om de groeipercentages per afslag-
                   beweging toe te passen op het maximum van de telcijfers van 2008 en 2013.

                   Verder is uitgegaan van een vlak spitsverloop voor het personenauto- en vrachtverkeer
                   gedurende het maatgevende spitsuur

                   Voor het fietsverkeer is uitgegaan van de tekijfers van 2013, vermenigvuldigd met het
                   gemiddelde groeipercentage van 2011 naar 2030. Voor het spitsverloop is uitgegaan van
                   het spitsverloop uit de telcijfers.

                   Het aantal voetgangers op het kruispunt is verwaarloosbaar klein. Daarom is in deze
                   studie ervan uitgegaan dat er geen voetgangers op de rotonde aanwezig zijn.

                   Een overzicht van de intensiteiten is te vinden in bijlage 1.




www.goudappel.nl   Afwikkelinqssludie kruispunt N211 - N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                   2.3          Ontwerpvarianten

                   Aanvankelijk is er één ontwerpvariant onderzocht. Naar aanleiding van de simulatieresul-
                   taten zijn er twee varianten aan de studie toegevoegd. De drie varianten zijn:
                   1.      basisvariant (zie figuur 2.1);
                   2.      basisvariant zonder bypass;
                   3.      optimalisatievariant.

                   In variant 2 ontbreekt de bypass in de noord-oosthoek van de rotonde. In de optimalisatie-
                   variant is de bypass vervangen door een tweede opstelstrook op de Poeldijkseweg.
                   Tevens is een tweede strook toegepast op de Molenweg (zie figuur 2.2).




                   Figuur 2.2: Optimalisatievariant



                   2.4          Toetsing

                   Het basisontwerp is getoetst op verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Voor de
                   toetsing op verkeersafwikkeling is gebruik gemaakt van het microdynamische verkeers-
                   model VISSIM. De toetsing op verkeersveiligheid is uitgevoerd door één van onze onlwerp-
                   deskundigen.




www.goudappel.nl   Afwikkelinqssludie kruispunt N211 - N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                  Resultaten verkeers
                  afwikkeling




                  3.1        Simulatiemodel

                  Voor deze studie is gebruik gemaakt van het verkeerssimulatiemodel VISSIM. VISSIM is een
                  mkrosimulatiemodel, waarmee op voertuigniveau de verkeersafwikkeling in stedelijk en
                  buitenstedelijk gebied kan worden onderzocht. Het vissiM-netwerk is opgebouwd op basis
                  van de door de provincie aangeleverde digitale ondergrond (zie figuur 3.1).




                  Figuur 3.1: VISSIM-netwerk



                  De simulaties zijn uitgevoerd voor de ochtend- en avondspits van 2030. Per spitsperiode
                  zijn tien simulatieruns uitgevoerd. Hierdoor krijgen we inzicht in de spreiding van uitkom-
                  sten. Zodoende wordt een betrouwbaar beeld verkregen van de verkeersafwikkeling,
                  waarbij de variatie in uitkomsten bij verschillende modelruns worden uitgemiddeld, en
                  tevens een indruk wordt verkregen hoe vaak uitersten zich voordoen.




wwwgoudappel.nl   Afwikkelinqsstudie kruispunt N211 - N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                   3.2           Simulatieresultaten met hoge prognosecijfers

                   De simulaties van de basisvariant voor de ochtend- en avondspits zijn gedraaid op basis
                   van de hoge groeiprognoses uit het Haaglandenmodel. Hieruit blijkt, dat in de ochtend-
                   spits de Molenweg overbelast is (zie figuur 3.2). De avondspitssimulaties laten overbelas-
                   ting zien op de Molenweg en de Zwartendijk (zie figuur 3.3). Ook de Emmastraat wordt
                   redelijk zwaar belast.




                   Figuur 3.2: Momentopname simulatie ochtendspits 2030 o.b. v. hoge prognosecijfers




                   Figuur 3.3: Momentopname simulatie avondspits 2030 o.b. v. hoge prognosecijfers




www goudappel nl   Afwikkelinqssludie kruispunt N2n - N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                   In de figuren 3.4 en 3.5 zijn per tak het verloop van de wachtrijlengtes weergegeven voor
                   de ochtend- en avondspits. In de grafieken geeft de donkerblauwe lijn de gemiddelde
                   maximale wachtrijlengte weer, de lichtblauwe contouren geven de bandbreedte rondom
                   het gemiddelde aan. De grafieken zijn gebaseerd op 10 simulaties per spitsperiode.

                                    Emmastraat (N211)                                Molenweg

                            500

                   I        400
                   achtri




                            300

                   ü 200
                   r.
                   E ICO

                   1-         0
                                                8:00
                                               Tijd



                                   Poeldijkseweg {N211)                           Zwartendijk (N465)

                                                                        500
                                                                    E. 400

                            300                                         300

                            200                                     O   200
                                                                    n
                                                                    E ICO
                            100
                                                                    2    0
                                               8O0                                          8:00
                                               Tijd                                         Tijd




                   Figuur3.4: Verloop van de maximale wachtrijlengtes (ochtendspits 2030 o.b. v. hoge
                             prognosecijfers)




www.goudappel.nl   Afwikkelinqsstudie kruispunt N211 - N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                      Emmastraat (N211)                                  Molenweg




                    •fi 300

                     •   200

                    1 100


                                                 17O0
                                                Tljd


                                    Poeldijkseweg (N211)                             Zwartendijk (N465)




                   Figuur 3.5: Verloop van de maximale wachtrijlengtes (avondspits 2030 o.b. v. hoge
                             prognosecijfers)



                   3.3           Aangepaste prognosecijfers

                   Naar aanleiding van de resultaten uit de vorige paragraaf is besloten om de prognose-
                   cijfers naar beneden bij te stellen en een vlak spitsverloop toe te passen (zie paragraaf
                   2.2). Met dit verkeersaanbod zijn de drie ontwerpvarianten gesimuleerd. In deze para-
                   graaf worden de resultalen van de afzonderlijke varianten toegelicht. In paragraaf 3.4
                   wordt een vergelijking gemaakt lussen de varianten.

                   3.3.1       Resultaten basisontwerp (variant 1)
                   In de ochtendspilssimulatie van het basisontwerp ontstaan structurele wachtrijen op de
                   Molenweg (zie figuur 3.6). Gemiddeld ligt de maximale wachtrijlengte tussen de 100 tol
                   200 meier, maar de wachtrij kan ook nog langer worden. De grens van 350 meter in de
                   grafiek is de rand van hel vissiM-nelwerk. De wachtrij kan dus nog langer worden dan 350
                   meter.




www.goudappel.nl   Afwikkelinqsstudie kruispunt N211 - N46S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                     Emmastraat (N211)                                Molenweg




                                   Poeldijkseweg (N211)                           Zwartendijk (N465)




                    •ft 300

                     e 200
                    "5

                    «

                                                 Tljd




                   Figuur 3.6: Verloop van de maximale wachtrijlengtes basisontwerp (ochtendspits 2030)



                   In de avondspitssimulaties is er structurele wachtrijvorming op zowel de Molenweg als de
                   Zwartendijk. Er is sprake van overbelasting, aangezien de wachtrijlengte gedurende de
                   simulatie enkel toeneemt. Op de Poeldijkseweg onlslaan ook incidentele wachtrijen (zie
                   figuur 3.7) van gemiddeld maximaal 100 meter en pieken van 300 tol 400 meter. De
                   wachtrijen lossen echter snel weer op. Hier is dus sprake van een zwaar belaste situatie.
                   Ook op de Zwartendijk ontslaan incidentele wachtrijen, maar die blijven beperkl in lengte
                   en lossen snel weer op.




www.goudappel nl   Afwikkelinqsstudie kruispunt N211 - N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                         Emmastraat (N211)                             Molenweg

                            EOS
                      (m




                            J
                      •Ij




                     l      303


                      c     2C3

                      E     ICJ
                      S
                                0

                                16:30    16:45     17:00       17:15
                                                  Tljd


                                        Poeldijkseweg (N211)                        Zwartendijk (N465)




                   Figuur 3.Z: Verloop van de maximale wachtrijlengtes basisontwerp (avondspits 2030)



                   3.3.2        Resultaten basisontwerp zonder bypass (variant 2)
                   Omdat uit de tekijfers blijkt, dat hel verkeersaanbod op de bypass beperkl is, zijn de
                   simulaties gedraaid met het basisontwerp zonder bypass. Uit de ochtendspitssimulaties
                   blijkt, dat de wachtrijlengtes nagenoeg overeenkomen met de situatie met bypass. Enkel
                   op de Poeldijkseweg nemen de maximale wachtrijlengtes licht toe (zie figuur 3.8).

                   In de avondspits is wel een duidelijk effect le zien van het ontbreken van de bypass. Op
                   de Poeldijkseweg ontstaat een overbelaste situatie met een continu groeiende wachlrij
                   (zie figuur 3.9).




www.goudappel.nl   Afwikkelinqsstudie kruispunt N211 • N465                                               10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                       •
                                    Emmastraat (N211)                             Molenweg




                       •   200                                  •   200
                                                                a
                   I       100
                   '         0
                                                 8fl0                       745        8O0

                                                Tijd                                   Tljd


                                   Poeldijkseweg (N211)                     Zwartendijk (N465)




                   • | 300

                       •   200

                   •1 100


                                                 8:00

                                                Tijd




                  Figuur 3.8: Verloop van de maximale wachtrijlengtes basisontwerp zonder bypass
                             (ochtendspits 2030)




wwwgoudappel.nl   Afwikkelinqssludie kruispunt N2ll - N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                      Emmastraat (N211)                                 Molenweg

                          500

                     ^400

                     I 300
                      •   200

                     I    100


                                                  17:00

                                                  Ti|d



                                     Poeldijkseweg (N211)                           Zwartendijk (N465)




                   Figuur 3.9: Verloop van de maximale wachtrijlengtes basisontwerp zonder bypass
                               (avondspits 2030)
                   3.3.3        Resultaten optimalisatievariant (variant 3)
                   Uit de ochtendspitssimulaties van de optimalisatievariant blijkt, dat de wachtrijlengtes
                   sterk afnemen (zie figuur 3.10). Op de Molenweg is er nauwelijks meer wachtrijvorming
                   aanwezig. Op de Emmastraat zijn de pieken in de wachtrijen echter iets hoger dan in
                   variant 1 en 2. Doordat het verkeer vanaf de Molenweg in deze variant goed afwikkelt,
                   is de oprijcapaciteit op de Emmastraat wat afgenomen. De wachtrijen zijn echter kort-
                   durend en blijven binnen acceptabele grenzen.

                   Ook in de avondspits is de filevorming op de Molenweg verdwenen (zie figuur 3.11). Op
                   de Poeldijkseweg ontstaan incidentele wachtrijen die vergelijkbaar zijn met de basisvari-
                   ant (1). De wachtrijen lossen echter snel weer op. Hier is dus sprake van een zwaar
                   belaste situatie. Ook op de Zwartendijk ontstaan incidentele wachtrijen, maar die blijven
                   beperkt in lengte en lossen snel weer op.




www.goudappel nl   Afwikkelinqsstudie kruispunt N211 - N46S                                                   1.'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                      Emmastraat {N211)                                        Molenweg



                                                                      — 400




                                                                      •5
                                                                      E    1 f\n



                                                                                 7:30   7:45        i( o:i   8:15        830
                                                                                                    ri|<i




                                     PoeWIjkseweg (N211)                                Zwartendijk (N465)



                        400

                        300

                        200

                         IOC



                                                   B.fl0      8:15

                                                  Tljd




                   Fguur3.10: Verloop van de maximale wachtrijlengtes optimalisatie variant (ochtendspits
                             2030)


                                      Emmastraat (N211)                                        Molenweg



                      r -«oo




                                       16:45      1700        17:15

                                                  Tijd



                                     Poeldijkseweg (N211)                               Zwartendijk (N465)

                                                                           500




                   Figuur 3.11: Verloop van de maximale wachtrijlengtes optimalisatievariant (avondspits
                              2030)




www.goudappel.nl   Afwikkelinqsstudie kruispunt N211 - N465                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                   3.4         Vergelijking ontwerpvarianten

                   In figuur 3.12 zijn de gemiddelde netwerksnelheden van alle voertuigen gedurende de
                   simulatieperiode per variant weergegeven.

                   Uit de grafiek is te herleiden dal de avondspils maatgevend is. De gemiddelde snelheden
                   liggen lager omdat het verkeersaanbod groter is. Verder blijkt dat het ontbreken van de
                   bypass met name in de avondspits een negatief effect heeft. De oplimalisalievariant
                   daarentegen geeft in beide spitsperioden een aanzienlijke verbetering.


                                           Gemiddelde netwerksnelheid




                                                                   • 1. Referentie OS
                                                                   • 2. Ref OS zonder bypass
                                                                   • 3. Opbrneisate OS
                                                                   • 1. Referentie AS
                                                                   • 2. Ref AS zonder bypass
                                                                   • 3. OptiTBisale AS




                   Figuur 3.12: Gemiddelde netwerksnelheden van alle varianten




www.goudappel nl   Ahwikkelinqsstudie kruispunt N211 - N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                   Toetsing ontwerp




                   4.1           Algemeen

                   Het aangeleverde oniwerp van de ei-rotonde met bypass is beoordeeld op verkeers-
                   technische- (maalvoering) en duurzaam veiligheid aspecten (o.a. herkenbaarheid en
                   vergevingsgezindheid). De gehanteerde randvoorwaarden en uitgangspunten voor het
                   gemaakte ontwerp zijn niet bekend, waardoor bepaalde voorslellen voor verbetering
                   niet of moeilijk uitvoerbaar kunnen zijn. De overall maatvoering van de rotonde is con-
                   form de rkhtlijnen uit CROW publicatie 257. Er zijn echter een aantal knelpunten die aan-
                   passing vereisen en ook een aantal die het comfort van de weggebruiker zullen verho-
                   gen.

                   In één overzichtstekening met opmerkingen zijn de aandachtspunten in kaart gebracht
                   met waar nodig een korte toeikhting. Deze overzichtstekening is te vinden in bijlage 2.



                   4.2        Geadviseerde aanpassingen

                   4.2.1        Maatvoering bochten
                   Een tweetal krap uitziende bochten is gecontroleerd met een cuRsiM-simulatie van een
                   trekker-oplegger, waarbij geconstateerd is dal deze niet voldoende ruim zijn vormge-
                   geven. Ervan uitgaande dat een trekker-oplegger het maatgevende voeriuig is en niet
                   een LZV vereisen deze loch enige aanpassing. De aansluiting van de bypass op de Molen-
                   weg komt door de gekozen vormgeving wel mooi haaks aan, maar zorgt ervoor dat er
                   extra ruimle nodig is voor de benodigde beweging. De lengte van duiker lijkt hierbij een
                   randvoorwaarde geweest. Mochl deze toch langer uitgevoerd kunnen worden is een
                   ruimere straal mogelijk door het fietspad verder uit te buigen. Ook is er nog enige ruimte
                   aanwezig in hel middeneiland, omdat deze niet over de volledige lengte zo breed hoeft
                   le zijn. Een ander oplie is om de bypass over een langere lengte haaks te laten aan-
                   komen, waardoor de bocht voor een trekker-oplegger makkelijker zou moeten zijn.




www goudappel nl   Afwikkelinqsstudie kruispunt N211 - N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                   De plekken waarbij een turborotonde met twee stroken is vormgegeven dienl een ram-
                   melstrook aanwezig te zijn, zodat vrachtverkeer hier de banden niel kapot rijden. Deze
                   lijken niet op tekening te staan, maar zijn wel noodzakelijk. Met een extra straal voor de
                   oprijdende strook van 15 meter en eentje van 20 meter voor de afrijdende strook is deze
                   beweging voor vrachtverkeer wel mogelijk. De cuRsiM-simulatie laat ook zien dat een
                   aanpassing van het middeneiland in de Zwartendijk nodig is. Door deze korter en even-
                   tueel iets smaller uil te voeren zal er voldoende ruimte ontstaan om de beweging wel
                   mogelijk te maken.

                   Om er zeker van de zijn dat de aanpassingen wel voldoen kan dil met CURSIM nogmaals
                   getoetst worden.

                   4.2.2        Fietsoversteek bypass
                   De keuze voor de bypass betekent dat fielsers hier ook zullen moeten oversteken. De
                   gekozen vorm voor de fietsoversteek past hier prima binnen, maar geeft overstekende
                   fietsers met een maal van 3 meter niet veel tijd om de situatie goed te overzien. Ook
                   zullen fietsers achterom moeten kijken om aankomende auto's le kunnen zien. Door de
                   maal tussen fietspad en rijbaan le vergroten naar minimaal 5 meter geeft fielsers, maar
                   ook het autoverkeer meer tijd om op elkaar te anticiperen. Dil vergroot de verkeers-
                   veiligheid op deze plek en zijn snelheidsremmende maatregelen mogelijk niet nodig.
                   Deze verhogen echter wel de zichtbaarheid op de overstekende fietsers en verlagen wel
                   de snelheid van het autoverkeer. Hierbij is ervan uilgegaan dat er bewust niel gekozen is
                   voor deze extra maatregel en deze eventueel later nog toegevoegd kan worden, mochl
                   dit nodig zijn.

                   Overige opvallende zaken
                   Verder valt het ontbreken van scheidingsbanden tussen linksafslaand- en rechtdoorgaand-
                   verkeer vanuil de Emmastraat op. Geadviseerd wordt, om deze wel aan le brengen om le
                   voorkomen dal er conflicten kunnen ontstaat doordat twee auto's rechtdoor helzelfde gat
                   in willen rijden. In- en uilvoegmogelijkheden behoren niet op een turborotonde, maar op
                   de aansluilende takken.
                   Verder ontbreken de haaientanden voor het linksafslaande verkeer vanuit de Emma-
                   straat.



                   4.3           Gewenste aanpassingen

                   4.3.1        Verloop kant weg
                   Op een aantal plekken verloopt de kanl weg erg onregelmatig waar een vloeiende over-
                   gang wel mogelijk is met een kleine aanpassing. Door een rechte lijn te trekken tussen
                   twee bochten ontstaat een ontwerp dat minder stuurbewegingen van de weggebruikers
                   vraagt. Hierdoor is minder aandacht nodig voor het sturen en is er dus meer aandacht
                   voor de overige rijtaken.




www.goudappel.nl   Afwikkelinqssludie kruispunt N211 - N465                                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                   4.3.2       Aanpassing fietspaden
                   Fietsers moeten in hel huidige ontwerp verder omrijden dan in de huidige situatie, om-
                   dal er gekozen is voor een ei-rotonde met bypass met fietsers uit de voorrang. Illegaal
                   oversteken en tegen de richting inrijden zal dan ook zeker gebeuren en is bijna niet te
                   voorkomen. Fietspaden die strak zijn vormgegeven en een veilige oversteek garanderen
                   vergrolen echter wel het gewenste gebruik. Het doorvoeren van een paar kleine wijzi-
                   gingen zorgl al voor een grotere gebruiksvriendelijkheid. De slukken fietspad die met de
                   straal van de rotonde meelopen hebben hier niet echt een functie en zorgen er alleen
                   voor dat fietsers extra stuurbewegingen moeten maken. In de vorm met fietsers uil de
                   voorrang is het ook mogelijk om deze recht te maken. Bij deze aanpassing kan ook
                   meteen de vrijgekomen ruimle beter benut worden voor fietsers die willen oversteken
                   over de takken van de rotonde. Door meer opstelruimte te maken tussen de afrijdende
                   rijbaan en hel doorgaande fielspad is er beter zicht en meer tijd voor fietsers en auto-
                   verkeer om op elkaar te anticiperen.




www.goudappel nl   Afwikkelinqsstudie kruispunt N211 - N465                                               17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                   Conclusies en
                   aanbevelingen




                   Goudappel Coffeng heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland het rotonde-ontwerp
                   van het kruispunt N211 - N465 in Monster getoetst ten aanzien van verkeersafwikkeling
                   en verkeersveiligheid.

                   Als eerste is geconcludeerd dat de bypass in het ontwerp relatief weinig verkeer te ver-
                   werken krijgt. Gezien het ruimtebeslag van de bypass dient overwogen te worden of de
                   bypass niet achterwege gelaten kan worden. Uit de simulaties blijkl echter, dat het ont-
                   breken van de bypass in de avondspits wel degelijk een negatief effect heeft op de
                   verkeersafwikkeling. Ons advies is dan ook om op de Poeldijkseweg in ieder geval twee
                   opstelstroken in het ontwerp op te nemen.

                   Verder is ten aanzien van de verkeersafwikkeling geconcludeerd dat de verwachte ver-
                   keersgroei op de Molenweg niet afgewikkeld kan worden met het basisontwerp. Geadvi-
                   seerd wordt om ook op de Molenweg twee opstelstroken toe te passen.

                   Het basisontwerp is ook getoetst op verkeersveiligheid. De belangrijkste adviezen zijn:
                   • zorg voor voldoende ruimte in de bochten voor trekker-opleggercombinaties;
                   • pas in iedere bocht een rammelstrook toe;
                   • vergroot ter plaatse van de bypass de maat tussen het fietspad en de rijbaan naar
                      minimaal 5 meter;
                   • pas scheidingsbanden toe tussen het linksafslaande en rechtdoorgaande verkeer
                     vanuit de Emmastraat naar de Poeldijkseweg.

                   Naar aanleiding van de simulatieresultaten en de ontwerptoets heeft de provincie het
                   rotonde ontwerp aangepasl. Dit ontwerp geeft een aanzienlijk verbeterde verkeers-
                   afwikkeling.
                   Naar verwachting is de verkeersafwikkeling nog verder te verbeteren door een tweede
                   afleidende rijstrook vanaf de rotonde richting de Emmastraat toe te passen. Hierdoor
                   wordt de linker rijstrook vanaf de Poeldijksestraat beter benut, waardoor de kans op
                   wachtrijvorming op de Poeldijkseweg wordt beperkt. Deze tweede rijstrook kan na de
                   rotonde weer samenvoegen naar één rijstrook. Aandachtspunt hierbij is de fietsoversteek
                   over de Emmastraat.




www.goudappel.nl   Afwikkelinqssludie kruispunt N211 - N465                                                  18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                  Bijlage 1

                  Intensiteiten




                                                   Molenweg 2)




                  Emmastraat (1)                                                     Poeldijkseweg (3)




                                                              Zwartendijk (4)



                  Ochtendspits 2030

                  Personenauto's per uur

                       zone              1              2        3          4
                         1               0             209       356       134
                         2              168             0        118       269
                         3              331             •13      0          21
                         4              98             149       12         0



                  Vrachtwagens per uur

                       zone              1               2        3             4
                         1               0               13       22            8
                         2               10              0        7             17
                         3              20               3        0             1
                         4               6               9        1             0




wwwqoudappel.nl   Afwikkelinqsstudie kruispunt N211 - N465                                               Bl-1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                   Fielsers per uur


                        zone              1               2     3          4

                          1               0               12    12      12
                          2               12              0     12      117
                          3              35               12       Ü       12
                          4              12                     12         0




                   Avondspits 2030

                   Personenauto's per uur

                        zone              1              2     3       4

                          1               0             208    399     130
                          2              237              0            235
                          3              419             86     0      23
                          4              147            280    15      0




                   Vrachtwagens per uur

                        zone              1               2     3       4

                          1               0               7     14      4
                          2               8               0     2       8
                          3              14               3     0       1
                          4               5              10     0       0




                   Fietsers per uur

                        zone              1               2     3          4

                          1               0               12    12      12
                          2              12               0     12      30
                          3              30               30    0       12
                          4              30               59    12         0




www goudappel nl   Afwikkelinqsstudie kruispunt N211 - N465                     Bl-2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                   Bijlage 2

                   Toetsing ontwerp




www.goudappel.nl   Afwikkelinqsstudie kruispunt N211 - N465   B2-1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Vestiging Deventer
Snipperlingsdijk 4
7417 Bj Devcntef
T *31 (0570) 666 222
F +31 (0570) 666 888
Postbus 161
7400 AD Oeventef




                          adviseurs
                          mobiliteit
                       Goudappel
                        Coffeng
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                   adviseurs    Port Betaald
                                   mobiliteit     Port Payé

                                Goudappel          Paijs-Bas

www.goudappel.nl
Postbus 161, 7400 AD Deventer    Coffeng
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Geluid




                   36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                     Rapport M.2013.0261.04.R001
                     Aanleg rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster


                     Akoestisch onderzoek reconstructie


                     Status: DEFINITIEF




Van Pallandtstraat 9-11   Casuariestraat 5        Lavendelheide 2         Geerweg 11              info@dgmr.nl
Postbus 153               Postbus 370             Postbus 671             Postbus 640             www.dgmr.nl
6800 AD Arnhem            2501 C J Den Haag       9200 AR Drachten        6130 AP Sittard
T +31 (0)26 351 21 41     T +31 (0)70 350 39 99   T +31 (0)512 52 23 24   T +31 (0)46 411 39 30




Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.04.R001
Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster




Colofon
 Rapportnummer:                      M.2013.0261.04.R001

 Plaats en datum:                    Den Haag, 3 februari 2016

 Versie:                             002                                   Status: DEFINITIEF


 Opdrachtgever:                      Van der Waal en Partners
                                     Postbus 373
                                     2670 AK NAALDWIJK



 Contactpersoon:                     de heer W. Boekholt
 Telefoon:                           0174 627 791
 Fax:                                -
 E-mail:                             wb@vanderwaal-partners.nl


 Uitgevoerd door:                    DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
 Informatie:                         dr. A.Y. (Arnaud) Kok
 E-mail:                             ko@dgmr.nl
 Telefoon:                           088 346 75 00
 Fax:                                026 443 58 36


 Auteur(s):                          dr. A.Y. (Arnaud) Kok
                                     ing. D. (Diego) Jansen



 Eindverantwoordelijke:              ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren
 Voor deze:                          ir. M.H.J. (Mark) Bakermans




 Verwerkt door:                      KO|BRA|OZU

©DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.       Alle rechten voorbehouden. Wilt u (delen van) dit rapport kopiëren of
vermenigvuldigen, vraagt u dan schriftelijk toestemming daarvoor bij DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.




l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.04.R001
Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster




Inhoudsopgave                                                                                                                  Pagina


1.      INLEIDING................................................................................................................... 4

2.      SITUATIE .................................................................................................................... 5

3.      TOETSINGSKADER ....................................................................................................... 8

     3.1       Wet geluidhinder .................................................................................................. 8
     3.2       Hogere waarden beleid gemeente Westland ......................................................... 11

4.      UITGANGSPUNTEN..................................................................................................... 12

     4.1       Rekenmethode ................................................................................................... 12
     4.2       Omgevingsmodel ................................................................................................ 12
     4.3       Bronmodel.......................................................................................................... 12
     4.4       Hogere waarden ................................................................................................. 12

5.      RESULTATEN – TOETSING WET GELUIDHINDER ......................................................... 13

     5.1       Toekomstige situatie zonder maatregelen ............................................................. 13
     5.2       Maatregelen N211............................................................................................... 14
     5.3       Vervangende nieuwbouw .................................................................................... 15

6.      BESCHOUWING TOTALE GELUIDSNIVEAU OP DE WONINGEN PER SITUATIE ................ 17

     6.1       Situatie na sloop huidige bebouwing .................................................................... 17
     6.2       Tijdelijke situatie na sloop huidige bebouwing met 2 meter hoog scherm ............... 17
     6.3       Tijdelijke situatie na sloop huidige bebouwing met 3 meter hoog scherm ............... 17
            Toekomstige situatie na aanleg rotonde met stil asfalt en scherm van 4 m hoog ........ 18
     6.4 ................................................................................................................................ 18

7.      CONCLUSIE ............................................................................................................... 19


Bijlage 1: weergave berekeningsmodel en rekenpunten
Bijlage 2: verkeersgegevens
Bijlage 3: rekenresultaten – toetsing Wgh
Bijlage 4: rekenresultaten beschouwing totale geluidsbelasting




l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                                                                         3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     M.2013.0261.04.R001
     Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster




1.   Inleiding


     In opdracht van Van der Waal en Partners heeft DGMR een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar
     de kruising van de N211 en N465. Aanleiding voor onderliggend akoestisch onderzoek is een
     reconstructie van de kruising van de N211 en de N465 in de gemeente Westland. Ten behoeve van
     deze reconstructie zullen enkele woningen geamoveerd worden en wordt voor één locatie
     vervangende nieuwbouw voorzien. Dit onderzoek is een actualisatie van een onderzoek uitgevoerd
     in 2013. De reden voor deze actualisatie is dat het ontwerp van de rotonde gewijzigd is. Ook zijn er
     nieuwe verkeerscijfers bekend.


     In het kader van een goede ruimtelijke ordening en voor de wijziging van het bestemmingsplan zijn
     er vragen die in onderliggend onderzoek beantwoord moeten worden. Deze vragen luiden:


             In hoeverre is er ten gevolge van de fysieke wijziging van de weg sprake van reconstructie
              in het kader van de Wet geluidhinder?
             Wat is hierbij het gevolg voor de geluidsbelasting op de omliggende geluidsgevoelige
              objecten (woningen)?
             Zijn er aanvullende maatregelen of procedures noodzakelijk?
             Is vervangende nieuwbouw mogelijk binnen de voorziene kavel?


     Het volledige onderzoek is uitgevoerd conform Standaard rekenmethode 2 uit bijlage 3 van het
     Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, waarbij de geluidsbelastingen op omliggende relevante
     geluidsgevoelige objecten (woningen) zijn getoetst aan de vigerende regelgeving conform de
     Wet geluidhinder.


     Er wordt in dit rapport enerzijds een wettelijk voorgeschreven reconstructietoets uitgevoerd.
     Bij deze toets worden de wegen afzonderlijk beoordeeld. Anderzijds wordt er een beschouwing van
     het totale geluidsniveau gedaan. Hierin worden verschillende situaties met elkaar vergeleken op
     basis van het totale geluidsniveau van alle wegen tezamen. Dit is echter geen wettelijk
     voorgeschreven toets, maar geeft wel aan hoe de beleving voor de bewoners zal zijn.


     In onderliggend rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de situatie, in hoofdstuk 3 wordt het
     akoestisch wettelijk kader beschreven, de uitgangspunten voor het onderzoek worden beschreven
     in hoofdstuk 4. De berekeningsresultaten en het maatregelonderzoek voor de reconstructie zijn
     opgenomen in hoofdstuk 5, hier wordt ook aangeven of en waar vervangende nieuwbouw mogelijk
     is. De beschouwing over het totale geluidsniveau in de verschillende situaties wordt beschreven in
     hoofdstuk 6. En ten slotte zijn de conclusies op de onderzoeksvragen geformuleerd in hoofdstuk 7.




     l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     M.2013.0261.04.R001
     Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster




2.   Situatie


     Het onderzoek is gericht op de reconstructie van de kruising N211 met de Molenweg en Zwartendijk,
     gelegen aan de rand van Monster, in de gemeente Westland. De provinciale weg N211 bestaat ter
     plaatse uit twee rijstroken, één rijstrook per rijrichting. De wettelijke geluidszone waarbinnen dit
     onderzoek plaatsvindt is derhalve 250 meter.


     In figuur 1 wordt middels een luchtfoto het onderzoeksgebied in beeld gebracht, waarbij de te
     reconstrueren kruising rood omcirkeld is.




     Figuur 1: luchtfoto van het onderzoeksgebied


     De geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone betreffen vrijstaande woningen,
     voornamelijk bestaande uit twee bouwlagen. Er zijn verder geen overige geluidsgevoelige
     bestemmingen aanwezig.




     l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.04.R001
Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster



De bestaande geregelde kruising wordt vervangen door een rotonde. In onderstaande figuur wordt
de nieuwe situatie weergegeven. Het te gebruiken oppervlak wordt door de aanleg van de rotonde
een stuk groter.




Figuur 2: ontwerp van de nieuwe situatie


De fysieke wijziging van de weg vindt plaats over een lengte van circa 400 meter. Door de toename
van het ruimtegebruik dienen er vier woningen te worden geamoveerd, namelijk: Poeldijkseweg 2,
Emmastraat 1, 2 en 4. Tevens de kas behorende bij de Poeldijkseweg 2 zal worden gesloopt om
ruimte te maken voor de rotonde. De overige vrijgekomen ruimte ten noordwesten van de rotonde
wordt een groenvoorziening.


In navolgende figuren is de wettelijke geluidszone (onderzoeksgebied) vanwege de reconstructie
weergegeven.




l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.04.R001
Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster




Figuur 3: ontwerpsituatie turborotonde inclusief geluidszone Wgh N211 (blauw) die het onderzoeksgebied definieert.




Figuur 4: ontwerpsituatie turborotonde inclusief geluidszone Wgh Molenweg/Zwartendijk (blauw) die het onderzoeksgebied
definieert.




l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                                               7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>        M.2013.0261.04.R001
        Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster




3.      Toetsingskader


3.1     Wet geluidhinder

3.1.1   Algemeen
        De Wet geluidhinder biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidsbelasting vanwege een
        weg bij geluidsgevoelige bestemmingen, waaronder woningen. In zijn algemeenheid stelt de
        Wet geluidhinder (Wgh) eisen aan de maximaal toegestane geluidsbelasting ten gevolge van een
        weg.


        Bij nieuwbouw van woningen aan een bestaande weg, bij een wijziging aan een bestaande weg of
        bij de aanleg van een nieuwe weg, moet een akoestisch onderzoek worden verricht om de
        geluidsbelasting te bepalen (artikel 80 juncto artikel 77 Wgh).


        Het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 stelt regels aan het bepalen van de geluidsbelasting.
        Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidsbelasting is hierbij het zogenoemde
        maatgevende jaar. In beginsel is dit tien jaar na realisatie van de plannen.


        De geluidsbelasting (Lden) wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de volgende
        geluidsniveaus:
           Het equivalente geluidsniveau (Leq) over de dagperiode (07.00-19.00 uur).
           Het equivalente geluidsniveau (L eq) over de avondperiode (19.00-23.00 uur), verhoogd
            met 5 dB.
           Het equivalente geluidsniveau (Leq) over de nachtperiode (23.00-07.00 uur), verhoogd
            met 10 dB.

3.1.2   Aftrek op de berekende resultaten
        Voor zover er geen sprake is van specifieke omstandigheden wordt de berekende geluidsbelasting
        verminderd met de aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder, alvorens toetsing aan de
        grenswaarden plaatsvindt. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het
        Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, en bedraagt:
           2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
            70 km/uur of meer bedraagt.
           5 dB voor de overige wegen.
           0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.


        Er is hier geen sprake van specifieke omstandigheden die een afwijking van het bovenstaande
        vereisen (het betreft een normale weg met een bijbehorend verkeersbeeld). In het huidige
        onderzoek is daarom een aftrek van 2 dB of 5 dB op de rekenresultaten toegepast.




        l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>        M.2013.0261.04.R001
        Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster



3.1.3   Omvang geluidszones
        De Wet geluidhinder is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidsgevoelige
        bestemmingen binnen de geluidszone van een weg. Binnen deze zone wordt de geluidsbelasting
        berekend.


        In artikel 74 van de Wet geluidhinder zijn de geluidszones gedefinieerd. De geluidszones zijn te
        beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.


                                                             Tabel 1
                                                         Zonebreedten
                                                             breedte van de geluidszone

                              aantal rijstroken    buitenstedelijk gebied      stedelijk gebied
                                  5 of meer                  600 m                        350 m
                                     3 of 4                  400 m                        350 m
                                     1 of 2                  250 m                        200 m




        In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en
        buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:
         Buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het
           gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.
         Binnenstedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen
           de zone van een autoweg of autosnelweg.


        Wegen die geen zone hebben, en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, zijn:
         wegen, die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
         wegen, waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

3.1.4   Grenswaarden
        In tabel 2 zijn de grenswaarden uit de Wgh opgenomen met betrekking tot een bestaande of reeds
        in aanbouw zijnde geluidsgevoelige bestemming langs een nieuw geprojecteerde of gewijzigde weg.

                                                             Tabel 2
                    Grenswaarden bij bestaande woningen langs nieuwe of gewijzigde weg (in dB)
                                                         voorkeursgrens-                   maximale
                                                          waarde in dB                    ontheffing dB
             situatie                                                            stedelijk         buitenstedelijk
             eerder hogere waarde vastgesteld op grond
                                                                  48                  63                   58
             van art. 83 Wgh of art. 84 Wgh
                                                           (art 100.1 Wgh)   (art. 100a.1b Wgh)   (art. 100a.1b Wgh)
             (voor 1 september 1991)
                                                                 48
             niet eerder hogere waarde vastgesteld en                                 63                   58
             heersende geluidsbelasting ≤53 dB             (art 100.1 Wgh)   (art. 100a.1b Wgh)   (art. 100a.1b Wgh)

             eerder hogere waarde vastgesteld in het              48                  68                  68
             kader van de sanering (art. 90 Wgh)           (art 100.1 Wgh)    (art. 100a.2 Wgh)   (art. 100a.2 Wgh)
             niet eerder hogere waarde vastgesteld en             48                  68                  68
             heersende geluidsbelasting > 53 dB            (art 100.1 Wgh)    (art. 100a.2 Wgh)   (art. 100a.2 Wgh)




        l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>        M.2013.0261.04.R001
        Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster



        Met betrekking tot het onderzochte gebied is er sprake van zowel binnen- als buitenstedelijk gebied.
        Voor alle woningen is de voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 100.1 Wgh). De bijbehorende maximale
        ontheffingswaarde is 63 dB dan wel 58 dB (art. 100a.1b Wgh). Tenzij de woning in de heersende
        situatie een geluidsbelasting van meer dan 53 dB heeft. Dan is de maximale ontheffingswaarde 68
        dB, voor zowel binnenstedelijke als buitenstedelijk situaties.


        In het onderzoeksgebied wordt ook een aantal woningen geamoveerd om ruimte te maken voor de
        aanleg van de rotonde. Op de vrijgekomen ruimte wil men vervangende nieuwbouw realiseren.
        In de onderstaande tabel zijn de waarden opgenomen waaraan getoetst wordt.


                                                             Tabel 3
                 Grenswaarden bij vervangende nieuwbouw langs nieuwe of gewijzigde weg (in dB)
                                                      voorkeursgrens-                     maximale
                                                       waarde in dB                     ontheffing dB
                situatie                                                       stedelijk         buitenstedelijk
                                                              48                   68                    58
                vervangende nieuwbouw
                                                        (art 82.1 Wgh)      (art. 83.5 Wgh)       (art. 83.7 Wgh)



3.1.5   Reconstructie (artikel 99 Wgh)
        In de Wet geluidhinder is de reconstructie gedefinieerd als een wijziging op of aan een bestaande
        weg waarbij de geluidsbelasting met (afgerond) 2 dB of meer toeneemt ten opzichte van de
        toetswaarde als gevolg van deze wijziging.


        Bij de toetsing of er sprake is van een reconstructie van een weg, mag voor de toekomstige situatie
        geen rekening worden gehouden met het treffen van maatregelen, zoals het aanleggen van een
        geluidsreducerende verharding of het plaatsen van een geluidsscherm.


        De feitelijk heersende geluidsbelasting op een gevel van een geluidsgevoelige bestemming één jaar
        vóór de wijziging van de weg wordt als toetswaarde genomen om te bepalen of er sprake is van
        een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Indien de heersende geluidsbelasting minder
        bedraagt dan 48 dB (Lden), wordt de toename bepaald ten opzichte van 48 dB. Als in het verleden
        een hogere waarde is verleend, geldt de laagste waarde van de heersende geluidsbelasting en de
        verleende hogere waarde als toetswaarde.


        Een toename van de geluidsbelasting ten gevolge van een reconstructie mag maximaal 5 dB
        bedragen, behoudens enkele uitzonderingsgevallen.

3.1.6   Maatregelen bij reconstructie
        Indien er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder moet onderzocht worden
        of er maatregelen getroffen kunnen worden om de toename van de geluidsbelasting tot aan het
        maatgevende jaar weg te nemen. Dit houdt in dat moet worden getracht de toename van de
        geluidsbelasting terug te brengen tot de geluidsbelasting die heerste vóór de verkeerskundige
        reconstructie, met een ondergrens van 48 dB. Hiervoor kunnen maatregelen worden getroffen aan
        de weg (bronmaatregelen) of langs de weg (overdrachtsmaatregelen).



        l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>      M.2013.0261.04.R001
      Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster



      Bij de afweging van maatregelen is niet alleen van belang of het technisch mogelijk is om dergelijke
      maatregelen te treffen, ook het kostenaspect is van belang. Er wordt daarom ook beoordeeld of
      maatregelen als stil asfalt of geluidsschermen per woning waar sprake is van een overschrijding van
      de grenswaarde, niet te duur zouden worden. Naast het kostenaspect kunnen tenslotte nog
      bezwaren van verkeerskundige, stedenbouwkundige of landschappelijke aard bestaan tegen het
      realiseren van bepaalde geluidsmaatregelen.


      Wanneer er geen of onvoldoende doelmatige maatregelen kunnen worden getroffen om de
      geluidsbelastingen in de toekomstige situatie terug te brengen tot de grenswaarde, kan de
      gemeente Westland een hogere waarde voor de maximale toekomstige geluidsbelasting vaststellen.
      Dit met dien verstande dat deze de maximaal toelaatbare waarde van de Wet geluidhinder niet te
      boven mag gaan.


3.2   Hogere waarden beleid gemeente Westland
      Bij een overschrijding van de grenswaarde moet, naast toetsing aan de Wet geluidhinder, tevens
      getoetst worden aan het hogere waarden beleid van de gemeente Westland. Dit toetsingskader
      bepaalt het speelveld waarbinnen zoveel mogelijk nieuwbouw op de meer geluidsbelaste locaties
      mogelijk wordt, maar waarbij tevens de toekomstige bewoners worden beschermd tegen een te
      hoge geluidsbelasting. Dat houdt in dat, naast de beoordeling (effect en kosten) van maatregelen
      aan de bron, overdracht of ontvanger, er rekening gehouden moet worden met een geluidsluwe
      zijde en zoveel mogelijk verblijfsruimten aan de geluidsluwe zijde.




      l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>      M.2013.0261.04.R001
      Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster




4.    Uitgangspunten


4.1   Rekenmethode
      Het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode 2
      van bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG2012). De berekeningen zijn
      uitgevoerd met het computerprogramma GeoMilieu (versie 2.40), dat ontwikkeld is door DGMR
      Software BV.


      In de berekeningen is rekening gehouden met alle factoren die van belang zijn, zoals
      afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping en wegdekcorrectiefactoren.
      Er is gerekend met maximaal één reflectie per overdrachtspad en een sectorhoek van twee graden.


4.2   Omgevingsmodel
      Voor het omgevingsmodel is de ligging van de gebouwen gebaseerd op de gegevens zoals die zijn
      opgenomen in het BAG. De bebouwing en de omgeving zijn door DGMR gecontroleerd, waarbij een
      inventarisatie van het voor de daadwerkelijke hoogte van de gebouwen en de bestemming ervan is
      uitgevoerd. Om de geluidsimmissie bij de woningen te bepalen, zijn per bouwlaag/verdieping
      berekeningspunten ingevoerd, respectievelijk op 1.5, 4.5 en 7.5 meter hoogte.


      De bodem van het berekeningsmodel is als akoestisch hard (reflecterend) beschouwd, met
      uitzondering van zachte (absorberende) bodemvlakken. In bijlage 1 is een uitgeprint overzicht van
      het computersimulatiemodel inclusief de ligging van de berekeningspunten weergegeven.


4.3   Bronmodel
      De verkeersgegevens, die voor dit onderzoek zijn gebruikt, zijn verkregen van de provincie
      Zuid-Holland en vanuit het prognosemodel van de gemeente Westland. Van de provincie
      Zuid-Holland zijn verkeerscijfers voor de N211 ontvangen. Voor de Molenweg en Zwartendijk is
      uitgegaan van een combinatie van gegevens van de gemeente Westland en de Provincie Zuid
      Holland. Van de gemeente Westland zijn verouderde gegevens bekend voor de N211, Molenweg en
      Zwartendijk. Uit deze gegevens is de verhouding van de hoeveelheid verkeer op de N211 en de
      Molenweg en Zwartendijk bepaald. Met de recente intensiteiten van de N211 zijn op basis van deze
      verhouding de intensiteiten op de Molenweg en Zwartendijk vastgesteld.


      Voor de N211 zijn gegevens bekend van 2011, 2015 en 2020. Op basis van een autonone groei van
      1.5% per jaar zijn de cijfers van 2015 verhoogd naar 2016 (jaar voor start werkzaamheden) en die van
      2020 opgehoogd naar 2028 (10 jaar na gereed komen werkzaamheden). In bijlage 2 zijn de
      verkeerscijfers opgenomen.


4.4   Hogere waarden
      Er zijn binnen het onderzoeksgebied ten gevolge van respectievelijk de N211, Molenweg en
      Zwartendijk géén woningen gelegen waarvoor eerder een hogere waarde is verleend.




      l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                            12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>        M.2013.0261.04.R001
        Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster




5.      Resultaten – toetsing Wet geluidhinder


5.1     Toekomstige situatie zonder maatregelen
        Voor ieder berekeningspunt is de geluidsbelasting (invallend geluidsniveau) berekend ten gevolge
        van het wegverkeer op de N211, Molenweg en Zwartendijk. Ieder berekeningspunt is representatief
        voor één woning. Voor de reconstructietoets wordt de geluidsbelasting voor elke weg afzonderlijk
        beschouwd. Er zijn woningen gelegen binnen de zone van een weg, waarvan op voorhand
        uitgesloten kan worden dat er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Deze
        woningen zijn niet apart meegenomen in het onderzoek. In bijlage 3 is de 48 dB contour van de
        situatie zonder maatregelen op 7.5 meter hoogte (worstcase hoogte) weergegeven. Daarin is te
        zien dat woningen net buiten deze contour nog wel zijn meegenomen, maar woningen nog verder
        weg niet meer.

5.1.1   Geluidsbelasting N211
        Voor één woning binnen de geluidszone vindt ten gevolge van de aanleg van de rotonde en daarmee
        gepaard gaande fysieke wijziging van de N211 en gewijzigde verkeersstromen, een reconstructie
        plaats in de zin van de Wet geluidhinder. In Tabel 4 is voor de woning waar sprake is van een
        reconstructie in de zin van de Wgh, de maximale geluidsbelasting ten gevolge van de N211, één
        jaar vóór en tien jaar na aanleg van de turborotonde, na aftrek van artikel 110g conform de Wgh,
        weergegeven. Tevens is de maximale toename weergegeven. Deze toename hoeft niet per se van
        toepassing te zijn op de hoogste geluidsbelastingen. Hierdoor ontstaan er verschillen tussen de
        weergegeven geluidsbelastingen en de op basis van deze twee waarden verwachte toename.
        De onafgeronde resultaten voor alle binnen het onderzoeksgebied gelegen woningen zijn
        opgenomen in bijlage 3.

                                                             Tabel 4
              Maatgevende geluidsbelasting voor de reconstructie woningen ten gevolge van de N211
                                                           2016           2028             maximale
                         woning adres                   [Lden in dB]  [Lden in dB]      toename [dB]*
                         Sweelinck 36                        50             51                 2
                        * Hier is de maximale geluidsbelasting en de maximale toename weergegeven.
                           Aangezien er per woning meerdere rekenpunten zijn ingevoerd, komt de maximale
                           toename in dit geval niet overeen met het verschil tussen de twee maximale
                           geluidsbelastingen


        Uit Tabel 4 blijkt dat ten gevolge van de N211 de maximale ontheffingswaarde van 68 dB niet wordt
        overschreden.


        Door de provincie is aangegeven dat er maatregelen getroffen zullen worden om de toename in
        geluidsbelasting te verminderen en de geluidssituatie zelfs te verbeteren. Het resultaat van de
        maatregelen is weergegeven in paragraaf 5.2.




        l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>        M.2013.0261.04.R001
        Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster



5.1.2   Reconstructietoets Molenweg en Zwartendijk
        De maximale toename ten gevolge van de Molenweg en van de Zwartendijk bedraagt niet meer dan
        2 dB. Er is voor de Molenweg dus geen sprake van een reconstructie in de zin van de
        Wet geluidhinder. Er hoeft voor de woningen binnen de zone van deze wegen geen ontheffing te
        worden aangevraagd.

5.2     Maatregelen N211
        Gebleken is dat ten gevolge van de aanleg van de rotonde voor een woning sprake is van een
        reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder vanwege de toegenomen geluidsbelasting ten
        gevolge van de N211. Voor een aantal andere woningen is er geen sprake van een reconstructie
        maar wel van een toename in geluidsbelasting. Voor deze woningen is het effect van een
        bronmaatregel onderzocht, waarbij gekeken is naar toepassing van geluidsreducerend asfalt op
        zowel de westelijke als de oostelijke aansluiting op de rotonde, en naar een stiller type asfalt op de
        rotonde zelf. Naast de bronmaatregel wordt er tevens een scherm van 4 meter hoog gerealiseerd.
        In bijlage 3 zijn de rekenresultaten per toetspunt opgenomen.


        In de onderstaande figuren is weergegeven waar er stil asfalt in de vorm van een dunne deklaag
        type A wordt toegepast. Op de rotonde zelf wordt een SMA-NL08 toegepast, dit wegdek is iets stiller
        dan standaard dicht asfalt beton (DAB).




        Figuur 5: ligging stil asfalt


        Naast de bronmaatregelen wordt ook een geluidsscherm van grotendeels 4 meter hoog gerealiseerd.
        De lengte van het scherm bedraagt 110 meter. In de onderstaande figuur zijn de positie en hoogte
        van het scherm weergegeven.




        l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                              14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>      M.2013.0261.04.R001
      Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster




      Figuur 6: ligging en hoogte scherm


      Door het treffen van de bronmaatregel in combinatie met het scherm is geen sprake meer van een
      toename van de geluidsbelasting bij Sweelink 36. Bij het treffen van maatregelen is er derhalve
      geen sprake va benodigde hogere waarden. Voor alle woningen met een geluidsbelasting boven de
      voorkeursgrenswaarde is zelfs sprake van een afname of gelijkblijvende geluidsbelasting.


5.3   Vervangende nieuwbouw
      Mogelijk zal een te amoveren woning vervangen (Poeldijkseweg 2) worden door een andere woning,
      hierbij is er sprake van vervangende nieuwbouw. De maximale ontheffingswaarde voor vervangende
      nieuwbouw in buitenstedelijke situaties bedraagt 58 dB en de voorkeursgrenswaarde is 48 dB. Er is
      onderzocht of, na het treffen van de maatregelen aan de N211 er kan worden voldaan aan de
      voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.


      Hiertoe is op 4.5 meter hoogte de 58 dB contour berekend, de 48 dB contour valt niet binnen het
      zoekgebied. In onderstaande figuur is deze contour weergegeven.




      l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.04.R001
Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster




Figuur 7: ligging 58 dB (rood > 58 dB, groen <= 58dB) contour in mogelijke bouwkavel (naast Poeldijkseweg nr 4)


In de figuur is te zien dat bij een klein deel van de mogelijke bouwkavel de maximale
ontheffingswaarde wordt overschreden. Vanaf 32 meter uit het hart van de N211 wordt wel voldaan
aan de maximale ontheffingswaarde. Wel zal een hogere waarde van 58 dB noodzakelijk zijn indien
het gehele groene gebied een woonbestemming krijgt.




l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                                            16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>      M.2013.0261.04.R001
      Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster




6.    Beschouwing totale geluidsniveau op de woningen per situatie


      Voor de beleving van de bewoners is voornamelijk het totale geluidsniveau interessant. De wettelijke
      toets volgens de Wet geluidhinder gaat hier echter niet op in. In dit hoofdstuk wordt voor een aantal
      situaties de totale geluidsbelasting van alle wegen tezamen beschouwd, zodat er beter een
      inschatting kan worden gemaakt wat deze aanleg van de rotonde gaat betekenen voor de bewoners.


      In eerste instantie is de huidige situatie beschouwd. In deze situatie is de reeds aanwezige
      bebouwing nog aanwezig. Daarna is de tijdelijke situatie, waarin de bebouwing wordt gesloopt
      weergegeven. Door het slopen van de bebouwing neemt logischerwijs de geluidsbelasting toe,
      omdat de afschermende werking van deze bebouwing wordt opgeheven. Om ervoor te zorgen dat
      de eventuele overlast beperkt wordt, is er voor de tijdelijke situatie een aantal tijdelijke schermen
      onderzocht. Deze moeten er voor zorgen dat de geluidsbelasting aanvaardbaar blijft totdat het
      definitieve ontwerp is uitgevoerd.


      Ook is de toekomstige geluidsbelasting beschouwd na het uitvoeren van de bronmaatregelen (het
      stille asfalt) en de schermmaatregelen (het 4 meter hoge scherm). Als aanvulling hierop is ook nog
      onderzocht wat het effect is van een stiller type wegdek op de Molenweg. Uit het
      reconstructieonderzoek is gebleken dat er voor de Molenweg geen sprake is van een relevante
      toename voor de toets aan de Wet geluidhinder. Maar door de toename van het verkeer in de
      toekomst neemt de geluidsbelasting langs de Molenweg wel toe. Om deze toename te reduceren is
      er dus een stiller type asfalt onderzocht. In bijlage 4 wordt per variant weergegeven wat het effect
      van deze maatregelen is.

6.1   Situatie na sloop huidige bebouwing
      Door het slopen van de bestaande bebouwing neemt de geluidsbelasting met maximaal 3.8 dB toe.
      Deze geluidsbelasting treedt op direct achter de te slopen bebouwing.


6.2   Tijdelijke situatie na sloop huidige bebouwing met 2 meter hoog scherm
      Indien er op de plaats van de te slopen woningen een scherm met een hoogte van 2 meter wordt
      geplaatst bedraagt de toename nog maximaal 1.5 dB. Deze toename treedt echter niet op nabij de
      woningen achter het scherm. De woningen achter het scherm hebben op slechts enkele rekenpunten
      nog een zeer beperkte toename. Op de meeste locaties neemt de geluidsbelasting dan ook af ten
      opzichte van de huidige situatie. Deze afname is op de onderste bouwlagen het sterkst.


6.3   Tijdelijke situatie na sloop huidige bebouwing met 3 meter hoog scherm
      Indien er op de plaats van de te slopen woningen een scherm met een hoogte van 3 meter wordt
      geplaatst is de resterende toename nog maximaal 1.1 dB. Deze toename treedt echter niet op nabij
      de woningen achter het scherm.
      De woningen achter het scherm hebben op alle rekenpunten een afname. Op de meeste locaties
      neemt de geluidsbelasting dan ook flink af ten opzichte van de huidige situatie. Deze afname is op
      de onderste bouwlagen het sterkst.



      l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                             17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>      M.2013.0261.04.R001
      Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster



      De geluidsbelastingen bij de woningen achter het scherm zijn met dit 3 meter hoge scherm, ten
      opzichte van de situatie met het 2 meter hoge scherm (hoofdstuk 6.2), maximaal 2 dB lager.

6.4   Toekomstige situatie na aanleg rotonde met stil asfalt en scherm van 4 m hoog
      Na aanleg van de rotonde en het toepassen van de maatregelen nemen voor bijna alle woningen
      de geluidbelasting af. Er zijn enkele woningen die in de huidige situatie een lage geluidsbelasting
      hebben waarbij er wel een toename is. Van alle woningen die een toekomstige geluidsbelasting
      (exclusief aftrek 110g) van 53 dB hebben (komt overeen met de voorkeursgrenswaarde voor één
      weg) is de toename maximaal 0.5 dB. Voor de woningen in de noordwesthoek zijn wel afnames in
      geluidsbelasting die op kunnen lopen tot 5 dB. Voor de meest woningen zal de afname rond de 2 dB
      zijn.




      l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                           18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>     M.2013.0261.04.R001
     Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster




7.   Conclusie


     Uit dit akoestisch onderzoek blijkt dat, als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen bij
     de aanleg van de rotonde N211 Molenweg/Zwartendijk er vanwege de N211 een reconstructie in de
     zin van de Wet geluidhinder plaatsvindt. De belangrijkste oorzaak hiervan is het amoveren van
     enkele woningen langs de N211. In de huidige situatie werken deze woningen afschermend voor de
     achterliggende woningen.


     Om de geluidsbelasting te reduceren zullen maatregelen getroffen worden. Hierbij is aangesloten
     met het Voorlopig Ontwerp. Wanneer er maatregelen in de vorm van een dunne deklaag type A
     worden getroffen en een scherm van 4 meter hoog over een lengte van circa 110 meter wordt
     geplaatst is er geen reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Voor de meeste woningen zal
     er zelfs een verbetering plaatsvinden ten opzichte van de huidige situatie.


     Voor een eventuele nieuwbouwkavel geldt dat de maximale ontheffingswaarde voor een hele kleine
     strook wordt overschreden. Voor het overgrote deel wordt deze niet overschreden, wel wordt voor
     de gehele kavel de voorkeursgrenswaarde overschreden. Voor de bouw van een woning is derhalve
     een hogere waarde noodzakelijk.

     Den Haag, 3 februari 2016
     DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.




     l:\doc\m\2013\026104\m2013026104r001-2.docx 03-02-2016                                         19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.04.R001
Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster



                                                                                  Bijlage 1




                                             Overzicht rekenmodel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.00                           Bijlage 1
van der Waal - reconstructie N211/N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.00                           Bijlage 1
van der Waal - reconstructie N211/N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.00                           Bijlage 1
van der Waal - reconstructie N211/N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.00                           Bijlage 1
van der Waal - reconstructie N211/N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.04.R001
Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster



                                                                                  Bijlage 2




                                               Verkeersgegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>M.2013.0261                                                                                                                                                                                                                                               Bijlage 2
Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster



                                                                                                          model                   categoriepercentages (etmaal)                 periodeverdeling (MVT)                      spitsen MVT (1 uur)
Wegnummer    telpunt       omschrijving (wegvak, van - naar)              2008     2009    2010    2011            2015    2020   licht            middel       zwaar           dag            avond        nacht           os            as
N 211           211103251 Rotonde (Groote Noort) - N 465 (Zwartendijk)   14081    13938   13881   13824           12887   12282           89.96%        8.47%           1.57%         79.29%       12.42%           8.29%         6.22%           8.52%
             211103251.H heen                                             7621     7588    6986    6384            7016    6686           94.04%        4.98%           0.98%         78.13%       12.89%           8.98%         5.54%           8.11%
             211103251.T   terug                                          6460     6350    6895    7440            5871    5596           85.89%       11.95%           2.16%         80.45%       11.95%           7.60%         6.90%           8.93%


N 211           211120550 N 465 (Zwartendijk) - Rotonde (De Poel)        11377    11335   11239   11142           10729    9115           88.01%        9.80%           2.18%         78.36%       12.88%           8.75%         6.50%           8.41%
             211120550.H heen                                             5893     5954    5836    5718            5636    4788           87.72%       10.13%           2.15%         78.76%       12.25%           8.99%         7.32%           8.29%
             211120550.T   terug                                          5484     5381    5403    5424            5093    4327           88.30%        9.48%           2.22%         77.96%       13.52%           8.51%         5.68%           8.53%


N 211           211126251 Rotonde (De Poel) - N 213 (Nieuweweg)          12963    12615   12765   12914           11942   10147           88.91%        9.20%           1.89%         78.77%       12.49%           8.73%         6.81%           8.82%
             211126251.H heen                                             6663     6606    6602    6598            6254    5314           90.17%        8.13%           1.70%         79.68%       11.67%           8.65%         8.00%           8.50%
             211126251.T   terug                                          6300     6009    6163    6316            5688    4833           87.66%       10.26%           2.08%         77.86%       13.32%           8.82%         5.63%           9.15%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.04.R001                                                        Bijlage 2
Akoestisch onderzoek recontructie N211 - Molenweg/Zwartendijk te Monster




Verkeerinsitensiteiten 2008 en 2018 verkeersmodel gemeente Westland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>M.2013.0261                                                                                             Bijlage 2
van der Waal - reconstructie N211/N465

Gehanteerde verkeersgegevens




2016                             Etmaal intensiteit daguur %
                                                           avonduurnachtuur
                                                                   %        %   lmv %    mzw %   zw %
Emmastraat                           13080            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Poeldijkseweg                        10890            6.56    3.16    1.06       88.99    9.14   1.88
Molenweg                              8786            6.56    3.16    1.06       88.99    9.14   1.88
Zwartendijk                          10293            6.56    3.16    1.06       88.99    9.14   1.88


2028 met rotonde                 Etmaal intensiteit daguur %
                                                           avonduurnachtuur
                                                                   %        %   lmv %    mzw %   zw %
Emmastraat                           13904            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Emmastraat-Molenweg                   1298            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Emmastraat-Poeldijkseweg              3782            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Emmastraat-Zwartendijk                1624            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Molenweg                              9340            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Molenweg-Emmastraat                    777            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Molenweg-Poeldijkseweg                1680            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Molenweg-Zwartendijk                  2544            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Poeldijkseweg                        10319            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Poeldijkseweg-Emmastraat              4014            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Poeldijkseweg-Molenweg                1040            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Poeldijkseweg-Zwartendijk               61            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Zwartendijk                           8392            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Zwartendijk-Emmastraat                2166            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Zwartendijk-Molenweg                  1938            6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
Zwartendijk-Poeldijkseweg              55             6.57    3.16    1.07       88.99    9.14   1.88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.04.R001
Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster



                                                                                  Bijlage 3




                                   Resultaten – toetsing Wet geluidhinder
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>M.2013.0261                                                                                                           Bijlage 3
van der Waal - reconstructie N211/N465




Resultaten N211
Alle geluidsbelastingen zijn Lden en na aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh

                                                                            Geluids-belasting
                                  Geluids- Geluids-                         2028                            Hogere
                           Hoogte belasting belasting             Recon- met DDA/Scherm                     grens-
ID      Adres              (m)    2016      2028          Toename structie? 4m                  toename     waarde?
001_A   Poeldijkseweg 1      1.5    60.22      57.86        -2.36    nee           57.49            -2.73       nee
001_B   Poeldijkseweg 1      4.5    61.10      58.61        -2.49    nee           58.24            -2.86       nee
002_A   Poeldijkseweg 1      1.5    54.83      53.37        -1.46    nee           53.40            -1.43       nee
002_B   Poeldijkseweg 1      4.5    56.16      54.37        -1.79    nee           54.39            -1.77       nee
003_A   Poeldijkseweg 3      1.5    61.54      60.16        -1.38    nee           58.86            -2.68       nee
003_B   Poeldijkseweg 3      4.5    62.25      60.56        -1.69    nee           59.34            -2.91       nee
004_A   Poeldijkseweg 3      1.5    58.16      57.13        -1.03    nee           56.10            -2.06       nee
004_B   Poeldijkseweg 3      4.5    58.93      57.52        -1.41    nee           56.51            -2.42       nee
005_A   Poeldijkseweg 3      1.5    57.08      56.00        -1.08    nee           55.09            -1.99       nee
005_B   Poeldijkseweg 3      4.5    58.12      56.77        -1.35    nee           55.94            -2.18       nee
006_A   Poeldijkseweg 7      1.5    62.32      62.56         0.24    nee           62.10            -0.22       nee
006_B   Poeldijkseweg 7      4.5    62.80      62.84         0.04    nee           62.37            -0.43       nee
007_A   Poeldijkseweg 7      1.5    57.76      57.35        -0.41    nee           56.82            -0.94       nee
007_B   Poeldijkseweg 7      4.5    58.64      57.83        -0.81    nee           57.28            -1.36       nee
008_A   Poeldijkseweg 7      1.5    51.43      51.73         0.30    nee           51.21            -0.22       nee
008_B   Poeldijkseweg 7      4.5    55.38      55.45         0.07    nee           54.99            -0.39       nee
009_A   Poeldijkseweg 4      1.5    61.27      60.73        -0.54    nee           60.21            -1.06       nee
010_A   Poeldijkseweg 4      1.5    56.92      57.31         0.39    nee           56.75            -0.17       nee
011_A   Poeldijkseweg 4      1.5    57.86      57.14        -0.72    nee           56.66            -1.20       nee
012_A   Poeldijkseweg 6      1.5    63.47      62.47        -1.00    nee           62.02            -1.45       nee
012_B   Poeldijkseweg 6      4.5    63.75      62.88        -0.87    nee           62.43            -1.32       nee
013_A   Poeldijkseweg 6      1.5    58.78      58.13        -0.65    nee           57.65            -1.13       nee
013_B   Poeldijkseweg 6      4.5    59.52      58.90        -0.62    nee           58.40            -1.12       nee
014_A   Poeldijkseweg 6      1.5    59.91      58.95        -0.96    nee           58.52            -1.39       nee
014_B   Poeldijkseweg 6      4.5    60.16      59.38        -0.78    nee           58.94            -1.22       nee
026_A   Poeldijkseweg 9      1.5    61.69      62.20         0.51    nee           61.76            0.07        nee
026_B   Poeldijkseweg 9      4.5    62.24      62.61         0.37    nee           62.17            -0.07       nee
027_A   Poeldijkseweg 9      1.5    58.67      59.10         0.43    nee           58.66            -0.01       nee
027_B   Poeldijkseweg 9      4.5    59.45      59.73         0.28    nee           59.30            -0.15       nee
028_A   Poeldijkseweg 9      1.5    57.33      57.83         0.50    nee           57.39            0.06        nee
028_B   Poeldijkseweg 9      4.5    57.71      57.79         0.08    nee           57.32            -0.39       nee
035_A   Emmastraat 4         1.5    63.45      62.84        -0.61    nee           62.18            -1.27       nee
035_B   Emmastraat 4         4.5    63.64      63.02        -0.62    nee           62.33            -1.31       nee
035_C   Emmastraat 4         7.5    63.30      62.70        -0.60    nee           62.01            -1.29       nee
036_A   Emmastraat 4         1.5    58.79      58.16        -0.63    nee           55.31            -3.48       nee
036_B   Emmastraat 4         4.5    59.22      58.59        -0.63    nee           56.05            -3.17       nee
037_A   Emmastraat 4         1.5    60.03      59.34        -0.69    nee           57.97            -2.06       nee
037_B   Emmastraat 4         4.5    60.26      59.69        -0.57    nee           58.37            -1.89       nee
038_A   Emmastraat 6         1.5    63.45      62.89        -0.56    nee           61.52            -1.93       nee
038_B   Emmastraat 6         4.5    63.61      63.13        -0.48    nee           61.87            -1.74       nee
039_A   Emmastraat 6         1.5    60.44      59.76        -0.68    nee           58.63            -1.81       nee
039_B   Emmastraat 6         4.5    60.70      60.12        -0.58    nee           59.06            -1.64       nee
040_A   Emmastraat 6         1.5    59.74      59.36        -0.38    nee           58.01            -1.73       nee
040_B   Emmastraat 6         4.5    60.35      60.08        -0.27    nee           58.86            -1.49       nee
041_A   Emmastraat 8         1.5    58.93      58.53        -0.40    nee           56.88            -2.05       nee
041_B   Emmastraat 8         4.5    58.99      58.69        -0.30    nee           57.17            -1.82       nee
042_A   Emmastraat 8         1.5    63.38      63.24        -0.14    nee           62.29            -1.09       nee
043_A   Emmastraat 8         1.5    59.03      59.14         0.11    nee           58.76            -0.27       nee
043_B   Emmastraat 8         4.5    59.54      59.65         0.11    nee           59.28            -0.26       nee
047_A   Emmastraat 9         1.5    62.63      62.92         0.29    nee           61.88            -0.75       nee
047_B   Emmastraat 9         4.5    62.95      63.20         0.25    nee           62.20            -0.75       nee
060_A   Zwartendijk 1        1.5    50.60      48.51        -2.09    nee           47.88            -2.72       nee
061_A   Zwartendijk 3        1.5    39.32      38.29        -9.71    nee           37.99            -1.33       nee
061_B   Zwartendijk 3        4.5    48.47      47.15        -1.32    nee           46.49            -1.98       nee
062_A   Zwartendijk 3        1.5    43.68      42.35        -5.65    nee           41.99            -1.69       nee
062_B   Zwartendijk 3        4.5    47.49      45.99        -2.01    nee           45.45            -2.04       nee
063_A   Zwartendijk 3        1.5    41.99      41.03        -6.97    nee           40.65            -1.34       nee
063_B   Zwartendijk 3        4.5    45.83      44.81        -3.19    nee           44.27            -1.56       nee
064_A   Zwartendijk 5        1.5    37.24      36.34       -11.66    nee           36.04            -1.20       nee
064_B   Zwartendijk 5        4.5    42.42      41.96        -6.04    nee           41.48            -0.94       nee
065_A   Zwartendijk 5        1.5    38.65      38.37        -9.63    nee           38.00            -0.65       nee
066_A   Emmastraat 5         1.5    62.12      61.99        -0.13    nee           61.81            -0.31       nee
066_B   Emmastraat 5         4.5    62.47      62.24        -0.23    nee           62.16            -0.31       nee
067_A   Emmastraat 5         1.5    58.61      58.75         0.14    nee           58.27            -0.34       nee
067_B   Emmastraat 5         4.5    59.16      59.28         0.12    nee           58.71            -0.45       nee
068_A   Emmastraat 5         1.5    56.47      55.49        -0.98    nee           55.81            -0.66       nee
068_B   Emmastraat 5         4.5    57.28      56.26        -1.02    nee           56.76            -0.52       nee
069_A   Sweelinck 36         1.5    41.35      46.99        -1.01    nee           43.93            2.58        nee
069_B   Sweelinck 36         4.5    44.15      47.61        -0.39    nee           45.56            1.41        nee
069_C   Sweelinck 36         7.5    44.74      48.20         0.20    nee           46.71            1.97        nee
070_A   Sweelinck 36         1.5    46.62      49.33         1.33    nee           44.64            -1.98       nee
070_B   Sweelinck 36         4.5    48.49      50.40         1.91     ja           46.62            -1.87       nee
070_C   Sweelinck 36         7.5    49.96      51.29         1.33    nee           48.06            -1.90       nee
071_A   Sweelinck 36         1.5    45.92      47.90        -0.10    nee           42.18            -3.74       nee
071_B   Sweelinck 36         4.5    47.25      49.12         1.12    nee           43.73            -3.52       nee
071_C   Sweelinck 36         7.5    47.90      49.53         1.53     ja           45.89            -2.01       nee
072_A   Sweelinck 34         1.5      42       46.05        -1.95    nee           43.21            0.99        nee
072_B   Sweelinck 34         4.5    43.76      47.37        -0.63    nee           45.62            1.86        nee
072_C   Sweelinck 34         7.5    44.63      48.13         0.13    nee           46.82            2.19        nee
073_A   Sweelinck 34         1.5    45.35      46.96        -1.04    nee           42.31            -3.04       nee
073_B   Sweelinck 34         4.5    46.36      47.88        -0.12    nee           43.54            -2.82       nee
074_A   Sweelinck 32         1.5    39.33      43.72        -4.28    nee           40.21            0.88        nee
074_B   Sweelinck 32         4.5    43.11      46.83        -1.17    nee           45.13            2.02        nee
075_A   Sweelinck 32         1.5    43.45      44.29        -3.71    nee           40.12            -3.33       nee
075_B   Sweelinck 32         4.5    44.70      45.38        -2.62    nee           41.70            -3.00       nee
076_A   Sweelinck 32         1.5      39       43.56        -4.44    nee           41.47            2.56        nee
076_B   Sweelinck 32         4.5    43.01      46.68        -1.32    nee           45.33            2.32        nee
077_A   Sweelinck 32         1.5    43.77      45.70        -2.30    nee           38.48            -5.29       nee
077_B   Sweelinck 32         4.5    45.03      46.84        -1.16    nee           40.72            -4.31       nee
077_C   Sweelinck 32         7.5    46.77      48.56         0.56    nee           43.92            -2.85       nee
078_A   Sweelinck 30         1.5    38.20      41.64        -6.36    nee           39.71            1.51        nee
078_B   Sweelinck 30         4.5    42.72      46.61        -1.39    nee           45.28            2.56        nee
079_A   Sweelinck 30         1.5    43.87      45.43        -2.57    nee           38.38            -5.49       nee
079_B   Sweelinck 30         4.5    44.98      46.65        -1.35    nee           40.54            -4.44       nee
080_A   Sweelinck 30         1.5    37.95      43.39        -4.61    nee           41.89            3.94        nee
080_B   Sweelinck 30         4.5    42.74      46.48        -1.52    nee           45.27            2.53        nee
080_C   Sweelinck 30         7.5    43.43      47.10        -0.90    nee           45.97            2.54        nee
081_A   Sweelinck 30         1.5    43.42      44.64        -3.36    nee           38.99            -4.43       nee
081_B   Sweelinck 30         4.5    44.31      45.58        -2.42    nee           40.86            -3.45       nee
081_C   Sweelinck 30         7.5    45.86      47.08        -0.92    nee           43.01            -2.85       nee
082_A   Sweelinck 24         1.5    44.62      46.69        -1.31    nee           40.92            -3.70       nee
082_B   Sweelinck 24         4.5    46.30      47.80        -0.20    nee           43.39            -2.91       nee
082_C   Sweelinck 24         7.5    47.86      49.34         1.34    nee           45.94            -1.92       nee
083_A   Sweelinck 22         1.5      45       47.58        -0.42    nee           42.26            -3.06       nee
083_B   Sweelinck 22         4.5    47.12      48.69         0.69    nee           44.61            -2.51       nee
083_C   Sweelinck 22         7.5    48.64      49.99         1.35    nee           46.58            -2.06       nee
084_A   Sweelinck 22         1.5    45.29      46.56        -1.44    nee           38.14            -7.15       nee
084_B   Sweelinck 22         4.5    47.01      47.73        -0.27    nee           41.90            -5.11       nee
084_C   Sweelinck 22         7.5    48.54      49.19         0.65    nee           44.94            -3.60       nee
085_A   Sweelinck 20         1.5    42.00      46.47        -1.53    nee           40.47            -1.53       nee
085_B   Sweelinck 20         4.5    44.15      47.09        -0.91    nee           43.97            -0.18       nee
085_C   Sweelinck 20         7.5    44.92      47.90        -0.10    nee           45.89            0.97        nee
086_A   Sweelinck 20         1.5    47.57      48.42         0.42    nee           40.45            -7.12       nee
086_B   Sweelinck 20         4.5    49.43      49.89         0.46    nee           44.89            -4.54       nee
086_C   Sweelinck 20         7.5    50.61      51.16         0.55    nee           47.08            -3.53       nee
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>M.2013.0261                                                                                                           Bijlage 3
van der Waal - reconstructie N211/N465




Resultaten N211
Alle geluidsbelastingen zijn Lden en na aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh

                                                                            Geluids-belasting
                                  Geluids- Geluids-                         2028                            Hogere
                           Hoogte belasting belasting             Recon- met DDA/Scherm                     grens-
ID      Adres              (m)    2016      2028          Toename structie? 4m                  toename     waarde?
087_A   Sweelinck 18         1.5    47.53     48.16          0.16    nee           40.75            -6.78       nee
087_B   Sweelinck 18         4.5    49.46     49.77          0.31    nee           45.37            -4.09       nee
087_C   Sweelinck 18         7.5    51.06     51.39          0.33    nee           47.92            -3.14       nee
088_A   Sweelinck 18         1.5      46      46.98         -1.02    nee           39.36            -6.30       nee
088_B   Sweelinck 18         4.5    47.44     48.39          0.39    nee           43.62            -3.82       nee
088_C   Sweelinck 18         7.5    49.75     50.20          0.45    nee           46.82            -2.93       nee
089_A   Sweelinck 16         1.5    47.63     48.41          0.41    nee           38.66            -8.97       nee
089_B   Sweelinck 16         4.5    48.94     48.20         -0.74    nee           42.86            -6.08       nee
089_C   Sweelinck 16         7.5    50.07     49.29         -0.78    nee           45.18            -4.89       nee
090_A   Sweelinck 16         1.5    49.32     49.75          0.43    nee           46.08            -3.24       nee
090_B   Sweelinck 16         4.5    51.39     51.59          0.20    nee           49.16            -2.23       nee
090_C   Sweelinck 16         7.5    52.94     53.06          0.12    nee           51.18            -1.76       nee
091_A   Sweelinck 14         1.5    49.59     50.14          0.55    nee           47.62            -1.97       nee
091_B   Sweelinck 14         4.5    51.70     52.04          0.34    nee           50.32            -1.38       nee
091_C   Sweelinck 14         7.5    53.55     53.73          0.18    nee           52.32            -1.23       nee
092_A   Sweelinck 14         1.5    47.25     47.78         -0.22    nee           46.81            -0.44       nee
092_B   Sweelinck 14         4.5    49.17     49.59          0.42    nee           48.59            -0.58       nee
092_C   Sweelinck 14         7.5    51.35     51.70          0.35    nee           50.75            -0.60       nee
093_A   Sweelinck 12         1.5    48.70     49.32          0.62    nee           47.90            -0.80       nee
093_B   Sweelinck 12         4.5    50.84     51.28          0.44    nee           49.92            -0.92       nee
093_C   Sweelinck 12         7.5    52.88     53.18          0.30    nee           51.95            -0.93       nee
094_A   Sweelinck 12         1.5    44.69     44.63         -3.37    nee           43.74            -0.95       nee
094_B   Sweelinck 12         4.5    47.24     47.40         -0.60    nee           46.28            -0.96       nee
094_C   Sweelinck 12         7.5    50.07     50.22          0.15    nee           49.04            -1.03       nee
095_A   Sweelinck 10         1.5    49.57     49.82          0.25    nee           49.13            -0.44       nee
095_B   Sweelinck 10         4.5    51.43     51.74          0.31    nee           50.95            -0.48       nee
095_C   Sweelinck 10         7.5    52.90     53.18          0.28    nee           52.30            -0.60       nee
096_A   Sweelinck 10         1.5    46.02     46.30         -1.70    nee           45.91            -0.11       nee
096_B   Sweelinck 10         4.5    46.95     47.23         -0.77    nee           46.84            -0.11       nee
096_C   Sweelinck 10         7.5    48.42     48.80          0.38    nee           48.39            -0.03       nee
104_A   Molenweg 2           1.5    42.19     43.96         -4.04    nee           42.75            0.56        nee
104_B   Molenweg 2           4.5    43.62     46.74         -1.26    nee           45.85            2.23        nee
105_A   Molenweg 2           1.5    43.21     45.84         -2.16    nee           43.64            0.43        nee
105_B   Molenweg 2           4.5    44.89     48.60          0.60    nee           46.99            2.10        nee
107_A   Sweelinck 31         1.5    37.75     41.94         -6.06    nee           38.74            0.99        nee
107_B   Sweelinck 31         4.5    39.02     43.71         -4.29    nee           41.09            2.07        nee
107_C   Sweelinck 31         7.5    40.93     44.84         -3.16    nee           42.29            1.36        nee
108_A   Sweelinck 33         1.5    37.28     41.07         -6.93    nee           37.39            0.11        nee
108_B   Sweelinck 33         4.5      38      43.30         -4.70    nee           40.60            2.30        nee
108_C   Sweelinck 33         7.5    40.14     44.50         -3.50    nee           41.90            1.76        nee
109_A   Sweelinck 25         1.5      41      43.41         -4.59    nee           41.57            1.07        nee
109_B   Sweelinck 25         4.5    41.76     44.55         -3.45    nee           42.96            1.20        nee
110_A   Sweelinck 23         1.5    40.02     42.86         -5.14    nee           41.75            1.73        nee
110_B   Sweelinck 23         4.5    41.68     44.25         -3.75    nee           43.31            1.63        nee
111_A   Sweelinck 21         1.5    40.98     42.41         -5.59    nee           40.25            -0.73       nee
111_B   Sweelinck 21         4.5    42.72     44.52         -3.48    nee           42.88            0.16        nee
112_A   Sweelinck 19         1.5    41.48     42.86         -5.14    nee           40.03            -1.45       nee
112_B   Sweelinck 19         4.5    42.43     44.96         -3.04    nee           42.75            0.32        nee
113_A   Sweelinck 17         1.5    40.21     42.43         -5.57    nee           37.71            -2.50       nee
113_B   Sweelinck 17         4.5    41.52     44.33         -3.67    nee           41.03            -0.49       nee
114_A   Sweelinck 15         1.5    40.45     42.79         -5.21    nee           38.32            -2.13       nee
114_B   Sweelinck 15         4.5    41.84     44.25         -3.75    nee           41.06            -0.78       nee
115_A   Sweelinck 13         1.5    39.45     42.39         -5.61    nee           38.59            -0.86       nee
115_B   Sweelinck 13         4.5    40.65     43.45         -4.55    nee           40.75            0.10        nee
116_A   Sweelinck 11         1.5    39.00     39.60         -8.40    nee           36.79            -2.21       nee
116_B   Sweelinck 11         4.5    40.60     41.18         -6.82    nee           39.36            -1.24       nee
117_A   Sweelinck 9          1.5    39.62     40.07         -7.93    nee           37.39            -2.23       nee
117_B   Sweelinck 9          4.5    41.40     41.91         -6.09    nee           40.16            -1.24       nee
118_A   Sweelinck 7          1.5    37.35     38.96         -9.04    nee           38.25            0.90        nee
118_B   Sweelinck 7          4.5    40.45     42.02         -5.98    nee           40.85            0.40        nee
119_A   Sweelinck 5          1.5    37.65     39.98         -8.02    nee           37.62            -0.03       nee
119_B   Sweelinck 5          4.5    40.71     42.22         -5.78    nee           40.16            -0.55       nee
120_A   Sweelinck 3          1.5    37.14     39.46         -8.54    nee           36.10            -1.04       nee
120_B   Sweelinck 3          4.5    40.95     42.72         -5.28    nee           39.58            -1.37       nee
121_A   Sweelinck 1          1.5    37.92     39.86         -8.14    nee           36.12            -1.80       nee
121_B   Sweelinck 1          4.5    41.04     42.25         -5.75    nee           39.51            -1.53       nee
122_A   Molenweg 3B          1.5    38.19     39.23         -8.77    nee           38.97            0.78        nee
123_A   Molenweg 3C          1.5    38.22     39.71         -8.29    nee           39.37            1.15        nee
123_B   Molenweg 3C          4.5    41.82     45.89         -2.11    nee           45.12            3.30        nee
124_A   Molenweg 3           1.5    35.82     36.36        -11.64    nee           36.06            0.24        nee
124_B   Molenweg 3           4.5    39.40     45.42         -2.58    nee           44.65            5.25        nee
125_A   Molenweg 3           1.5    33.33     33.06        -14.94    nee           32.90            -0.43       nee
125_B   Molenweg 3           4.5    43.83     46.94         -1.06    nee           46.25            2.42        nee
126_A   Molenweg 5           1.5    35.14     35.93        -12.07    nee           35.61            0.47        nee
126_B   Molenweg 5           4.5    40.12     43.16         -4.84    nee           42.00            1.88        nee
127_A   Molenweg 5           1.5    36.68     38.14         -9.86    nee           37.82            1.14        nee
127_B   Molenweg 5           4.5    40.99     44.88         -3.12    nee           43.97            2.98        nee
128_A   Sweelinck 31         1.5    39.39     43.17         -4.83    nee           39.66            0.27        nee
128_B   Sweelinck 31         4.5    40.97     45.62         -2.38    nee           43.53            2.56        nee
129_A   Sweelinck 31         1.5    38.12     41.27         -6.73    nee           39.45            1.33        nee
129_B   Sweelinck 31         4.5    39.80     44.29         -3.71    nee           43.26            3.46        nee
129_C   Sweelinck 31         7.5    40.08     44.78         -3.22    nee           44.16            4.08        nee
130_A   Molenweg 5A          1.5    37.93     38.88         -9.12    nee           37.67            -0.26       nee
130_B   Molenweg 5A          4.5    40.85     44.20         -3.80    nee           43.33            2.48        nee
131_A   Sweelinck 29         1.5    41.30     43.54         -4.46    nee           41.60            0.30        nee
131_B   Sweelinck 29         4.5    42.72     44.90         -3.10    nee           43.31            0.59        nee
132_A   Molenweg 5A          1.5    38.85     40.06         -7.94    nee           39.06            0.21        nee
132_B   Molenweg 5A          4.5    38.70     40.65         -7.35    nee           39.82            1.12        nee
133_A   Sweelinck 27         1.5    40.47     43.31         -4.69    nee           41.43            0.96        nee
133_B   Sweelinck 27         4.5    42.20     44.68         -3.32    nee           42.92            0.72        nee
135_A   Sweelinck 33         1.5    38.21     41.23         -6.77    nee           39.21            1.00        nee
135_B   Sweelinck 33         4.5    40.05     44.10         -3.90    nee           42.96            2.91        nee
135_C   Sweelinck 33         7.5    39.38     44.22         -3.78    nee           43.57            4.19        nee
136_A   Sweelinck 35         1.5    37.31     41.16         -6.84    nee           39.13            1.82        nee
136_B   Sweelinck 35         4.5    39.79     44.12         -3.88    nee           42.86            3.07        nee
136_C   Sweelinck 35         7.5    38.14     43.54         -4.46    nee           42.85            4.71        nee
137_A   Sweelinck 35         1.5    37.67     41.05         -6.95    nee           37.46            -0.21       nee
137_B   Sweelinck 35         4.5    38.57     43.41         -4.59    nee           40.82            2.25        nee
137_C   Sweelinck 35         7.5    39.90     44.35         -3.65    nee           41.72            1.82        nee
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>M.2013.0261                                                                             Bijlage 3
van der Waal - reconstructie N211/N465

Resultaten Molenweg
Alle geluidsbelastingen zijn Lden en na aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh

                                         Geluids- Geluids-
                           Hoogte        belasting belasting
ID       Adres             (m)           2016      2028        Toename Reconstructie?
 009_A   Poeldijkseweg 4       1.5         26.95     34.22        7.27      nee
 010_A   Poeldijkseweg 4       1.5         30.30     40.70       10.40      nee
 011_A   Poeldijkseweg 4       1.5         28.82     31.18        2.36      nee
 012_A   Poeldijkseweg 6       1.5         28.80     32.41        3.61      nee
 012_B   Poeldijkseweg 6       4.5         32.40     34.50        2.10      nee
 013_A   Poeldijkseweg 6       1.5         32.30     35.63        3.33      nee
 013_B   Poeldijkseweg 6       4.5         35.26     39.62        4.36      nee
 014_A   Poeldijkseweg 6       1.5         26.87     28.09        1.22      nee
 014_B   Poeldijkseweg 6       4.5         23.44     28.35        4.91      nee
 069_A   Sweelinck 36          1.5         51.85     51.52       -0.33      nee
 069_B   Sweelinck 36          4.5         54.34     54.00       -0.34      nee
069_C    Sweelinck 36          7.5         54.97     54.41       -0.56      nee
 070_A   Sweelinck 36          1.5         49.92     49.71       -0.21      nee
 070_B   Sweelinck 36          4.5         51.93     51.61       -0.32      nee
070_C    Sweelinck 36          7.5         52.67     51.91       -0.76      nee
 071_A   Sweelinck 36          1.5         36.15     39.12        2.97      nee
 071_B   Sweelinck 36          4.5         37.06     40.10        3.04      nee
071_C    Sweelinck 36          7.5         38.97     41.20        2.23      nee
 072_A   Sweelinck 34          1.5         50.17     49.88       -0.29      nee
 072_B   Sweelinck 34          4.5         53.98     53.75       -0.23      nee
072_C    Sweelinck 34          7.5         54.76     54.30       -0.46      nee
 073_A   Sweelinck 34          1.5         34.10     38.38        4.28      nee
 073_B   Sweelinck 34          4.5         35.59     39.44        3.85      nee
 074_A   Sweelinck 32          1.5         50.65     50.72        0.07      nee
 074_B   Sweelinck 32          4.5         53.78     53.57       -0.21      nee
 075_A   Sweelinck 32          1.5         29.68     35.62        5.94      nee
 075_B   Sweelinck 32          4.5         31.40     36.59        5.19      nee
 076_A   Sweelinck 32          1.5         48.55     48.40       -0.15      nee
 076_B   Sweelinck 32          4.5         53.20     53.05       -0.15      nee
 077_A   Sweelinck 32          1.5         29.66     34.52        4.86      nee
 077_B   Sweelinck 32          4.5         31.43     35.88        4.45      nee
077_C    Sweelinck 32          7.5         34.96     37.08        2.12      nee
 078_A   Sweelinck 30          1.5         48.20     48.22        0.02      nee
 078_B   Sweelinck 30          4.5         52.87     52.68       -0.19      nee
 079_A   Sweelinck 30          1.5         29.63     34.15        4.52      nee
 079_B   Sweelinck 30          4.5         31.33     35.13        3.80      nee
 080_A   Sweelinck 30          1.5         48.05     48.03       -0.02      nee
 080_B   Sweelinck 30          4.5         52.44     52.40       -0.04      nee
080_C    Sweelinck 30          7.5         53.48     53.29       -0.19      nee
 081_A   Sweelinck 30          1.5         29.20     33.79        4.59      nee
 081_B   Sweelinck 30          4.5         30.88     34.64        3.76      nee
081_C    Sweelinck 30          7.5         34.34     35.88        1.54      nee
 082_A   Sweelinck 24          1.5         41.23     41.32        0.09      nee
 082_B   Sweelinck 24          4.5         43.16     42.94       -0.22      nee
082_C    Sweelinck 24          7.5         44.94     44.97        0.03      nee
 083_A   Sweelinck 22          1.5         42.63     42.35       -0.28      nee
 083_B   Sweelinck 22          4.5         44.35     43.91       -0.44      nee
083_C    Sweelinck 22          7.5         45.98     45.64       -0.34      nee
 084_A   Sweelinck 22          1.5         39.42     40.74        1.32      nee
 084_B   Sweelinck 22          4.5         41.05     41.95        0.90      nee
084_C    Sweelinck 22          7.5         42.67     43.23        0.56      nee
 085_A   Sweelinck 20          1.5         42.95     44.49        1.54      nee
 085_B   Sweelinck 20          4.5         44.58     45.89        1.31      nee
085_C    Sweelinck 20          7.5         46.33     47.29        0.96      nee
 086_A   Sweelinck 20          1.5         43.87     44.36        0.49      nee
 086_B   Sweelinck 20          4.5         45.33     45.70        0.37      nee
086_C    Sweelinck 20          7.5         46.84     46.90        0.06      nee
 087_A   Sweelinck 18          1.5         40.93     42.06        1.13      nee
 087_B   Sweelinck 18          4.5         42.40     43.35        0.95      nee
087_C    Sweelinck 18          7.5         44.60     44.97        0.37      nee
 088_A   Sweelinck 18          1.5         34.04     38.69        4.65      nee
 088_B   Sweelinck 18          4.5         35.57     37.89        2.32      nee
088_C    Sweelinck 18          7.5         38.34     39.86        1.52      nee
 089_A   Sweelinck 16          1.5         41.70     42.92        1.22      nee
 089_B   Sweelinck 16          4.5         43.06     44.01        0.95      nee
089_C    Sweelinck 16          7.5         44.59     45.35        0.76      nee
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>M.2013.0261                                                                             Bijlage 3
van der Waal - reconstructie N211/N465

Resultaten Molenweg
Alle geluidsbelastingen zijn Lden en na aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh

                                         Geluids- Geluids-
                           Hoogte        belasting belasting
ID       Adres             (m)           2016      2028        Toename Reconstructie?
 090_A   Sweelinck 16          1.5         39.92     41.45        1.53      nee
 090_B   Sweelinck 16          4.5         41.23     42.59        1.36      nee
090_C    Sweelinck 16          7.5         42.65     43.62        0.97      nee
 091_A   Sweelinck 14          1.5         37.75     40.41        2.66      nee
 091_B   Sweelinck 14          4.5         39.52     41.49        1.97      nee
091_C    Sweelinck 14          7.5         41.16     42.43        1.27      nee
 092_A   Sweelinck 14          1.5         23.82     28.46        4.64      nee
 092_B   Sweelinck 14          4.5         26.02     29.82        3.80      nee
092_C    Sweelinck 14          7.5         30.87     32.99        2.12      nee
 093_A   Sweelinck 12          1.5         33.58     36.53        2.95      nee
 093_B   Sweelinck 12          4.5         33.52     36.57        3.05      nee
093_C    Sweelinck 12          7.5         35.33     38.11        2.78      nee
 094_A   Sweelinck 12          1.5         30.81     30.72       -0.09      nee
 094_B   Sweelinck 12          4.5         35.40     35.26       -0.14      nee
094_C    Sweelinck 12          7.5         39.09     38.93       -0.16      nee
 095_A   Sweelinck 10          1.5         33.10     35.18        2.08      nee
 095_B   Sweelinck 10          4.5         32.83     36.05        3.22      nee
095_C    Sweelinck 10          7.5         33.89     37.09        3.20      nee
 096_A   Sweelinck 10          1.5         22.24     22.44        0.20      nee
 096_B   Sweelinck 10          4.5         24.09     24.22        0.13      nee
096_C    Sweelinck 10          7.5         27.84     28.72        0.88      nee
 097_A   Sweelinck 8           1.5         27.97     27.91       -0.06      nee
 097_B   Sweelinck 8           4.5         31.35     31.64        0.29      nee
097_C    Sweelinck 8           7.5         35.52     35.68        0.16      nee
 098_A   Sweelinck 8           1.5         27.52     26.98       -0.54      nee
 098_B   Sweelinck 8           4.5         29.68     30.67        0.99      nee
098_C    Sweelinck 8           7.5         29.89     31.03        1.14      nee
 099_A   Sweelinck 6           1.5         26.15     26.51        0.36      nee
 099_B   Sweelinck 6           4.5         30.12     30.72        0.60      nee
099_C    Sweelinck 6           7.5         29.89     30.58        0.69      nee
 100_A   Sweelinck 6           1.5         24.77     24.75       -0.02      nee
 100_B   Sweelinck 6           4.5         26.62     26.74        0.12      nee
100_C    Sweelinck 6           7.5         30.51     31.09        0.58      nee
 101_A   Sweelinck 4           1.5         24.67     24.67        0.00      nee
 101_B   Sweelinck 4           4.5         26.23     27.07        0.84      nee
101_C    Sweelinck 4           7.5         32.61     32.64        0.03      nee
 102_A   Sweelinck 4           1.5         21.63     22.09        0.46      nee
 102_B   Sweelinck 4           4.5         22.49     23.02        0.53      nee
102_C    Sweelinck 4           7.5         23.33     24.38        1.05      nee
 103_A   Sweelinck 2           1.5         24.29     23.59       -0.70      nee
 103_B   Sweelinck 2           4.5         25.13     24.35       -0.78      nee
103_C    Sweelinck 2           7.5         13.20     13.32        0.12      nee
 104_A   Molenweg 2            1.5         62.43     62.42       -0.01      nee
 104_B   Molenweg 2            4.5         62.70     62.70        0.00      nee
 105_A   Molenweg 2            1.5         59.21     59.25        0.04      nee
 105_B   Molenweg 2            4.5         59.61     59.64        0.03      nee
 116_A   Sweelinck 11          1.5         42.41     42.58        0.17      nee
 116_B   Sweelinck 11          4.5         43.68     43.85        0.17      nee
 117_A   Sweelinck 9           1.5         41.66     42.14        0.48      nee
 117_B   Sweelinck 9           4.5         42.97     43.42        0.45      nee
 118_A   Sweelinck 7           1.5         41.34     41.57        0.23      nee
 118_B   Sweelinck 7           4.5         42.66     42.93        0.27      nee
 119_A   Sweelinck 5           1.5         40.79     41.27        0.48      nee
 119_B   Sweelinck 5           4.5         42.00     42.55        0.55      nee
 120_A   Sweelinck 3           1.5         40.53     41.10        0.57      nee
 120_B   Sweelinck 3           4.5         41.97     42.22        0.25      nee
 121_A   Sweelinck 1           1.5         39.38     39.76        0.38      nee
 121_B   Sweelinck 1           4.5         40.97     41.36        0.39      nee
 122_A   Molenweg 3B           1.5         32.73     31.94       -0.79      nee
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>M.2013.0261                                                                               Bijlage 3
van der Waal - reconstructie N211/N465
Resultaten Zwartendijk
Alle geluidsbelastingen zijn Lden en na aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh

                                         Geluids-    Geluids-
                            Hoogte       belasting   belasting
ID       Adres              (m)          2016        2028        Toename Reconstructie?
001_A    Poeldijkseweg 1        1.5         53.33      48.49       -4.84      nee
001_B    Poeldijkseweg 1        4.5         54.24      49.49       -4.75      nee
002_A    Poeldijkseweg 1        1.5         62.15      58.80       -3.35      nee
002_B    Poeldijkseweg 1        4.5         62.30      58.95       -3.35      nee
003_A    Poeldijkseweg 3        1.5         40.83      38.54       -2.29      nee
003_B    Poeldijkseweg 3        4.5         41.75      38.56       -3.19      nee
004_A    Poeldijkseweg 3        1.5         46.53      44.49       -2.04      nee
004_B    Poeldijkseweg 3        4.5         47.54      45.32       -2.22      nee
005_A    Poeldijkseweg 3        1.5         30.09      30.37        0.28      nee
005_B    Poeldijkseweg 3        4.5         31.03      31.05        0.02      nee
006_A    Poeldijkseweg 7        1.5         38.75      36.35       -2.40      nee
006_B    Poeldijkseweg 7        4.5         38.92      36.35       -2.57      nee
007_A    Poeldijkseweg 7        1.5         39.74      38.15       -1.59      nee
007_B    Poeldijkseweg 7        4.5         40.55      39.05       -1.50      nee
008_A    Poeldijkseweg 7        1.5         30.64      31.28        0.64      nee
008_B    Poeldijkseweg 7        4.5         32.24      31.24       -1.00      nee
047_A    Emmastraat 9           1.5         34.85      34.57       -0.28      nee
047_B    Emmastraat 9           4.5         34.91      35.01        0.10      nee
048_A    Emmastraat 11          1.5         34.12      34.33       0.21       nee
048_B    Emmastraat 11          4.5         33.91      35.58       1.67       nee
049_A    Emmastraat 11          1.5         27.22      29.14       1.92       nee
049_B    Emmastraat 11          4.5         30.61      30.96       0.35       nee
066_A    Emmastraat 5           1.5         39.71      39.24       -0.47      nee
066_B    Emmastraat 5           4.5         41.39      40.91       -0.48      nee
067_A    Emmastraat 5           1.5         29.56      32.71        3.15      nee
067_B    Emmastraat 5           4.5         32.55      29.28       -3.27      nee
068_A    Emmastraat 5           1.5         43.09      42.46       -0.63      nee
068_B    Emmastraat 5           4.5         44.94      44.40       -0.54      nee
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.04.R001
Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster



                                                                                  Bijlage 4




                                    Resultaten na amoveren bebouwing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>M.2013.0261                                                                                                                                                                        Bijlage 4
van der Waal - reconstructie N211/N465


Geluidsbelastingen en toename onafgerond, gecumuleerd, zonder aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder


                                 Geluidsbelasting Geluidsbelasting                      Geluidsbelasting               Geluidsbelasting               Geluidsbelasting
                                 2016 huidige     2016 na sloop        Toename          2016 met 2 meter Toename       2016 met 3 meter Toename       2028 met         Toename
ID      Adres             Hoogte situatie         gebouwen             na sloop         scherm           met 2 meter   scherm           met 3 meter   maatregelen
044_A   Emmastraat 10       1.5         68.81           68.81                 0.00            68.81           0.00            68.8          -0.01          68.53           -0.28
044_B   Emmastraat 10       4.5         69.01           69.01                 0.00            69.01           0.00           69.01           0.00          68.72           -0.29
045_A   Emmastraat 10       1.5         63.64           63.66                 0.02            63.66           0.02           63.66           0.02          63.24           -0.40
045_B   Emmastraat 10       4.5         64.36           64.38                 0.02            64.37           0.01           64.37           0.01          63.87           -0.49
045_C   Emmastraat 10       7.5         64.37            64.4                 0.03            64.38           0.01           64.37           0.00          63.81           -0.56
046_A   Emmastraat 10       1.5         65.23           65.24                 0.01            65.24           0.01           65.24           0.01          65.06           -0.17
046_B   Emmastraat 10       4.5         65.86           65.86                 0.00            65.86           0.00           65.86           0.00          65.69           -0.17
046_C   Emmastraat 10       7.5         65.68           65.69                 0.01            65.68           0.00           65.68           0.00          65.57           -0.11
048_A   Emmastraat 11       1.5         67.49            67.5                 0.01            67.54           0.05           67.53           0.04          67.23           -0.26
048_B   Emmastraat 11       4.5          67.8           67.81                 0.01            67.85           0.05           67.85           0.05          67.51           -0.29
049_A   Emmastraat 11       1.5         62.53           62.54                 0.01            62.53           0.00           62.53           0.00          62.44           -0.09
049_B   Emmastraat 11       4.5          63.2           63.21                 0.01             63.2           0.00            63.2           0.00          63.07           -0.13
050_A   Emmastraat 13       1.5         67.63           67.64                 0.01            67.66           0.03           67.66           0.03           67.5           -0.13
050_B   Emmastraat 13       4.5         67.95           67.96                 0.01            67.98           0.03           67.98           0.03          67.82           -0.13
051_A   Emmastraat 13       1.5         63.58           63.61                 0.03            63.66           0.08           63.65           0.07          63.42           -0.16
051_B   Emmastraat 13       4.5           64            64.03                 0.03            64.06           0.06           64.06           0.06          63.75           -0.25
052_A   Emmastraat 15       1.5         67.62           67.63                 0.01            67.65           0.03           67.65           0.03          67.51           -0.11
052_B   Emmastraat 15       4.5         67.96           67.97                 0.01            67.98           0.02           67.98           0.02          67.84           -0.12
053_A   Emmastraat 15       1.5         60.31           60.31                 0.00            60.31           0.00           60.31           0.00          60.27           -0.04
053_B   Emmastraat 15       4.5         60.42           60.42                 0.00            60.42           0.00           60.42           0.00          60.38           -0.04
054_A   Emmastraat 17       1.5         62.19           62.19                 0.00            62.19           0.00           62.19           0.00          62.16           -0.03
054_B   Emmastraat 17       4.5         62.34           62.34                 0.00            62.34           0.00           62.34           0.00          62.29           -0.05
055_A   Emmastraat 17       1.5          67.5            67.5                 0.00            67.53           0.03           67.53           0.03          67.41           -0.09
055_B   Emmastraat 17       4.5         67.86           67.87                 0.01            67.88           0.02           67.89           0.03          67.76           -0.10
056_A   Emmastraat 19       1.5         67.59           67.59                 0.00            67.61           0.02           67.61           0.02           67.5           -0.09
056_B   Emmastraat 19       4.5         67.95           67.95                 0.00            67.97           0.02           67.97           0.02          67.86           -0.09
057_A   Emmastraat 21       1.5         67.65           67.65                 0.00            67.67           0.02           67.67           0.02          67.57           -0.08
057_B   Emmastraat 21       4.5           68              68                  0.00            68.02           0.02           68.02           0.02          67.91           -0.09
058_A   Emmastraat 23       1.5         67.71           67.71                 0.00            67.72           0.01           67.72           0.01          67.62           -0.09
058_B   Emmastraat 23       4.5         68.03           68.04                 0.01            68.04           0.01           68.04           0.01          67.95           -0.08
059_A   Emmastraat 25       1.5         67.72           67.73                 0.01            67.73           0.01           67.73           0.01          67.65           -0.07
059_B   Emmastraat 25       4.5         68.04           68.05                 0.01            68.05           0.01           68.05           0.01          67.97           -0.07
059_C   Emmastraat 25       7.5         67.83           67.83                 0.00            67.83           0.00           67.83           0.00          67.73           -0.10
035_A   Emmastraat 4        1.5         68.47            68.5                0.03             67.89          -0.58           67.81          -0.66          67.22           -1.25
035_B   Emmastraat 4        4.5         68.67            68.7                0.03             68.61          -0.06           68.25          -0.42          67.38           -1.29
035_C   Emmastraat 4        7.5         68.35           68.39                 0.04            68.38           0.03           68.37           0.02          67.09           -1.26
036_A   Emmastraat 4        1.5         63.96           64.15                 0.19            60.38          -3.58           59.63          -4.33          60.58           -3.38
036_B   Emmastraat 4        4.5         64.46           64.65                 0.19            63.17          -1.29           61.08          -3.38          61.43           -3.03
037_A   Emmastraat 4        1.5         65.04           65.04                 0.00            65.03          -0.01           65.03          -0.01          62.98           -2.06
037_B   Emmastraat 4        4.5         65.29           65.29                 0.00            65.28          -0.01           65.28          -0.01           63.4           -1.89
066_A   Emmastraat 5        1.5          67.2           67.19                -0.01            67.86           0.66           67.84           0.64          66.94           -0.26
066_B   Emmastraat 5        4.5         67.57           67.54                -0.03            68.33           0.76           68.34           0.77          67.33           -0.24
067_A   Emmastraat 5        1.5         63.65           63.65                 0.00            63.78           0.13           63.78           0.13           63.3           -0.35
067_B   Emmastraat 5        4.5         64.17           64.18                 0.01            64.34           0.17           64.34           0.17          63.72           -0.45
068_A   Emmastraat 5        1.5         61.83           61.91                 0.08            62.87           1.04            62.8           0.97          61.31           -0.52
068_B   Emmastraat 5        4.5         62.73           62.73                 0.00            63.85           1.12           63.88           1.15          62.39           -0.34
038_A   Emmastraat 6        1.5         68.47           68.49                 0.02            68.44          -0.03           68.41          -0.06          66.55           -1.92
038_B   Emmastraat 6        4.5         68.64           68.66                 0.02            68.64           0.00           68.62          -0.02          66.91           -1.73
039_A   Emmastraat 6        1.5          65.5           65.53                0.03             65.39          -0.11           65.34          -0.16          63.72           -1.78
039_B   Emmastraat 6        4.5         65.79           65.81                 0.02            65.73          -0.06           65.69          -0.10          64.17           -1.62
040_A   Emmastraat 6        1.5         64.77           64.78                 0.01            64.76          -0.01           64.74          -0.03          63.03           -1.74
040_B   Emmastraat 6        4.5         65.36           65.37                 0.01            65.37           0.01           65.36           0.00          63.87           -1.49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>M.2013.0261                                                                                                                                                                       Bijlage 4
van der Waal - reconstructie N211/N465


Geluidsbelastingen en toename onafgerond, gecumuleerd, zonder aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder


                                  Geluidsbelasting Geluidsbelasting                     Geluidsbelasting               Geluidsbelasting               Geluidsbelasting
                                  2016 huidige     2016 na sloop       Toename          2016 met 2 meter Toename       2016 met 3 meter Toename       2028 met         Toename
ID      Adres              Hoogte situatie         gebouwen            na sloop         scherm           met 2 meter   scherm           met 3 meter   maatregelen
041_A   Emmastraat 8         1.5         63.95           63.98                0.03            63.97           0.02          63.97            0.02          61.92          -2.03
041_B   Emmastraat 8         4.5         64.03           64.08                0.05            64.04           0.01          64.04            0.01          62.23          -1.80
042_A   Emmastraat 8         1.5          68.4           68.41                0.01             68.4           0.00          68.38           -0.02          67.32          -1.08
043_A   Emmastraat 8         1.5         64.06           64.08                0.02            64.07           0.01          64.07            0.01          63.79          -0.27
043_B   Emmastraat 8         4.5         64.57           64.58                0.01            64.57           0.00          64.57            0.00           64.3          -0.27
047_A   Emmastraat 9         1.5         67.65           67.67                0.02            67.72           0.07          67.72            0.07           66.9          -0.75
047_B   Emmastraat 9         4.5         67.97           67.99                0.02            68.05           0.08          68.05            0.08          67.22          -0.75
104_A   Molenweg 2           1.5         67.52           67.55               0.03             67.53           0.01          67.53           0.01           67.16          -0.36
104_B   Molenweg 2           4.5         67.81           67.83               0.02             67.82           0.01          67.81           0.00           67.48          -0.33
105_A   Molenweg 2           1.5         64.42           64.56               0.14             64.45           0.03          64.45           0.03           64.08          -0.34
105_B   Molenweg 2           4.5         64.85           64.99               0.14             64.87           0.02          64.86           0.01           64.59          -0.26
124_A   Molenweg 3           1.5         43.43           43.39               -0.04            43.66           0.23          43.66            0.23          43.35          -0.08
124_B   Molenweg 3           4.5         46.67           47.16               0.49             47.12           0.45          47.12           0.45           50.61          3.94
125_A   Molenweg 3           1.5         40.55           40.49               -0.06            40.65           0.10          40.65            0.10          40.12          -0.43
125_B   Molenweg 3           4.5         49.74           50.08               0.34             50.12           0.38          50.13           0.39           51.96          2.22
122_A   Molenweg 3B          1.5         45.05           44.96               -0.09            45.18           0.13          45.19            0.14          45.32          0.27
123_A   Molenweg 3C          1.5         45.69           45.65               -0.04            45.86           0.17          45.81            0.12          46.09          0.40
123_B   Molenweg 3C          4.5          49.1           49.35               0.25             49.25           0.15          49.19           0.09           51.46          2.36
126_A   Molenweg 5           1.5         47.83           47.82               -0.01            47.88           0.05          47.88            0.05           47.7          -0.13
126_B   Molenweg 5           4.5         51.75           51.91               0.16             51.89           0.14          51.85           0.10           51.86          0.11
127_A   Molenweg 5           1.5         45.03           45.14               0.11             45.27           0.24          45.22           0.19           45.27          0.24
127_B   Molenweg 5           4.5         48.88           49.52               0.64             49.28           0.40          49.17           0.29           50.52          1.64
130_A   Molenweg 5A          1.5         62.66           62.68                0.02            62.65          -0.01          62.65           -0.01          62.58          -0.08
130_B   Molenweg 5A          4.5         63.29           63.32                0.03             63.3           0.01           63.3            0.01          63.26          -0.03
132_A   Molenweg 5A          1.5         66.43           66.46                0.03            66.44           0.01          66.44            0.01          66.28          -0.15
132_B   Molenweg 5A          4.5         66.67           66.69                0.02            66.69           0.02          66.69            0.02          66.55          -0.12
001_A   Poeldijkseweg 1      1.5         66.24           66.21               -0.03            66.43           0.19          66.43            0.19          63.39          -2.85
001_B   Poeldijkseweg 1      4.5         67.19           67.16               -0.03            67.34           0.15          67.39            0.20          64.25          -2.94
002_A   Poeldijkseweg 1      1.5         68.03           67.93               -0.10            68.09           0.06          68.09            0.06          64.87          -3.16
002_B   Poeldijkseweg 1      4.5         68.47            68.3               -0.17            68.47           0.00          68.47            0.00          65.33          -3.14
018_A   Poeldijkseweg 10     1.5         62.25           62.25                0.00            62.25           0.00          62.25            0.00          61.11          -1.14
018_B   Poeldijkseweg 10     4.5         63.07           63.08                0.01            63.08           0.01          63.08            0.01          62.12          -0.95
019_A   Poeldijkseweg 10     1.5         66.39           66.39                0.00            66.39           0.00          66.39            0.00          65.04          -1.35
020_A   Poeldijkseweg 10     1.5         62.99           62.99                0.00            62.99           0.00          62.99            0.00          61.49          -1.50
020_B   Poeldijkseweg 10     4.5         63.75           63.75                0.00            63.75           0.00          63.75            0.00          62.56          -1.19
021_A   Poeldijkseweg 11     1.5          68.4            68.4                0.00             68.4           0.00           68.4            0.00          68.65          0.25
021_B   Poeldijkseweg 11     4.5         68.58           68.58                0.00            68.58           0.00          68.58            0.00          68.69           0.11
022_A   Poeldijkseweg 13     1.5         68.87           68.87                0.00            68.87           0.00          68.87            0.00          69.48           0.61
022_B   Poeldijkseweg 13     4.5         68.96           68.96                0.00            68.96           0.00          68.96            0.00          69.37           0.41
003_A   Poeldijkseweg 3      1.5          66.6            66.6                0.00            66.61           0.01          66.61            0.01            64           -2.60
003_B   Poeldijkseweg 3      4.5         67.31           67.31                0.00            67.32           0.01          67.32            0.01          64.47          -2.84
004_A   Poeldijkseweg 3      1.5         63.51           63.52                0.01            63.57           0.06          63.57            0.06          61.61          -1.90
004_B   Poeldijkseweg 3      4.5         64.29           64.31                0.02            64.34           0.05          64.34            0.05          61.99          -2.30
005_A   Poeldijkseweg 3      1.5         62.09           62.09                0.00            62.09           0.00          62.09            0.00          60.12          -1.97
005_B   Poeldijkseweg 3      4.5         63.13           63.14                0.01            63.14           0.01          63.14            0.01          60.98          -2.15
009_A   Poeldijkseweg 4      1.5         66.28           66.28                0.00            66.28           0.00          66.28            0.00          65.25          -1.03
010_A   Poeldijkseweg 4      1.5         61.94           61.94                0.00            61.94           0.00          61.94            0.00          61.94           0.00
011_A   Poeldijkseweg 4      1.5         62.88           62.88                0.00            62.88           0.00          62.88            0.00          61.69          -1.19
012_A   Poeldijkseweg 6      1.5         68.48           68.48                0.00            68.48           0.00          68.48            0.00          67.04          -1.44
012_B   Poeldijkseweg 6      4.5         68.76           68.76                0.00            68.76           0.00          68.76            0.00          67.44          -1.32
013_A   Poeldijkseweg 6      1.5          63.8            63.8                0.00             63.8           0.00           63.8            0.00           62.7          -1.10
013_B   Poeldijkseweg 6      4.5         64.57           64.57                0.00            64.57           0.00          64.57            0.00          63.49          -1.08
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>M.2013.0261                                                                                                                                                                       Bijlage 4
van der Waal - reconstructie N211/N465


Geluidsbelastingen en toename onafgerond, gecumuleerd, zonder aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder


                                  Geluidsbelasting Geluidsbelasting                     Geluidsbelasting               Geluidsbelasting               Geluidsbelasting
                                  2016 huidige     2016 na sloop       Toename          2016 met 2 meter Toename       2016 met 3 meter Toename       2028 met         Toename
ID      Adres              Hoogte situatie         gebouwen            na sloop         scherm           met 2 meter   scherm           met 3 meter   maatregelen
014_A   Poeldijkseweg 6      1.5         64.92           64.92               0.00             64.92           0.00          64.92            0.00          63.53          -1.39
014_B   Poeldijkseweg 6      4.5         65.16           65.16               0.00             65.16           0.00          65.16            0.00          63.95          -1.21
006_A   Poeldijkseweg 7      1.5         67.34           67.34               0.00             67.34           0.00          67.34            0.00          67.13          -0.21
006_B   Poeldijkseweg 7      4.5         67.83           67.83               0.00             67.83           0.00          67.83            0.00           67.4          -0.43
007_A   Poeldijkseweg 7      1.5         62.85           62.85               0.00             62.88           0.03          62.88            0.03          61.95          -0.90
007_B   Poeldijkseweg 7      4.5         63.73           63.73               0.00             63.76           0.03          63.75            0.02          62.42          -1.31
008_A   Poeldijkseweg 7      1.5         56.51           56.51               0.00             56.51           0.00          56.51            0.00          56.32          -0.19
008_B   Poeldijkseweg 7      4.5         60.41           60.41               0.00             60.41           0.00          60.41            0.00          60.02          -0.39
015_A   Poeldijkseweg 8      1.5         62.37           62.37               0.00             62.37           0.00          62.37            0.00          61.21          -1.16
015_B   Poeldijkseweg 8      4.5         63.32           63.33               0.01             63.33           0.01          63.33            0.01          62.36          -0.96
016_A   Poeldijkseweg 8      1.5         67.07           67.08               0.01             67.08           0.01          67.08            0.01          65.73          -1.34
017_A   Poeldijkseweg 8      1.5         62.83           62.83               0.00             62.83           0.00          62.83            0.00          61.55          -1.28
017_B   Poeldijkseweg 8      4.5          63.5            63.5                0.00             63.5           0.00           63.5            0.00          62.47          -1.03
026_A   Poeldijkseweg 9      1.5          66.7           66.71               0.01             66.71           0.01           66.7            0.00          66.78           0.08
026_B   Poeldijkseweg 9      4.5         67.26           67.26               0.00             67.26           0.00          67.26            0.00          67.19          -0.07
027_A   Poeldijkseweg 9      1.5         63.67           63.67               0.00             63.67           0.00          63.67            0.00          63.68           0.01
027_B   Poeldijkseweg 9      4.5         64.46           64.46               0.00             64.46           0.00          64.46            0.00          64.31          -0.15
028_A   Poeldijkseweg 9      1.5         62.36           62.36               0.00             62.36           0.00          62.36            0.00          62.41           0.05
028_B   Poeldijkseweg 9      4.5         62.77           62.79               0.02             62.79           0.02          62.79            0.02           62.4          -0.37
023_A   Poeldijkseweg 9a     1.5          67.1            67.1                0.00             67.1           0.00           67.1            0.00          67.18          0.08
023_B   Poeldijkseweg 9a     4.5         67.51           67.51                0.00            67.51           0.00          67.51            0.00          67.49          -0.02
024_A   Poeldijkseweg 9a     1.5         62.48           62.48                0.00            62.48           0.00          62.48            0.00           62.5           0.02
024_B   Poeldijkseweg 9a     4.5         63.24           63.24                0.00            63.24           0.00          63.24            0.00           63.1          -0.14
025_A   Poeldijkseweg 9a     1.5         62.62           62.62                0.00            62.62           0.00          62.62            0.00          62.64           0.02
025_B   Poeldijkseweg 9a     4.5         63.31           63.31                0.00            63.31           0.00          63.31            0.00          63.16          -0.15
121_A   Sweelinck 1          1.5         47.07           49.24               2.17             48.18           1.11          47.63            0.56          46.67          -0.40
121_B   Sweelinck 1          4.5         49.75           51.82               2.07             50.63           0.88            50             0.25          49.04          -0.71
095_A   Sweelinck 10         1.5         54.73           55.29               0.56             54.81           0.08          54.62           -0.11          54.42          -0.31
095_B   Sweelinck 10         4.5         56.56           56.99               0.43             56.68           0.12          56.56            0.00          56.22          -0.34
095_C   Sweelinck 10         7.5         58.06           58.46               0.40             58.25           0.19          58.09            0.03          57.53          -0.53
096_A   Sweelinck 10         1.5         51.12           51.12               0.00             51.12           0.00          51.12            0.00            51           -0.12
096_B   Sweelinck 10         4.5         52.07           52.08               0.01             52.08           0.01          52.07            0.00          51.94          -0.13
096_C   Sweelinck 10         7.5         53.56           53.68               0.12             53.67           0.11          53.64            0.08          53.53          -0.03
116_A   Sweelinck 11         1.5         49.21           51.48               2.27             50.06           0.85          49.18           -0.03           48.4          -0.81
116_B   Sweelinck 11         4.5          50.6           52.27               1.67             51.35           0.75          50.88            0.28          50.32          -0.28
093_A   Sweelinck 12         1.5         53.91           55.53               1.62             54.23           0.32          53.66           -0.25          53.29          -0.62
093_B   Sweelinck 12         4.5         56.01           56.99               0.98             56.14           0.13          55.82           -0.19          55.32          -0.69
093_C   Sweelinck 12         7.5         58.07           58.81               0.74             58.32           0.25          57.94           -0.13          57.31          -0.76
094_A   Sweelinck 12         1.5           50            49.98               -0.02            49.69          -0.31          49.62           -0.38          49.08          -0.92
094_B   Sweelinck 12         4.5         52.64           52.62               -0.02            52.26          -0.38          52.23           -0.41          51.72          -0.92
094_C   Sweelinck 12         7.5         55.57           55.69               0.12             55.46          -0.11          55.38           -0.19          54.6           -0.97
115_A   Sweelinck 13         1.5          49.5           52.14               2.64             51.04           1.54          50.36            0.86          49.16          -0.34
115_B   Sweelinck 13         4.5          50.8           52.91               2.11             51.86           1.06          51.87            1.07          51.22           0.42
091_A   Sweelinck 14         1.5         55.03           56.59               1.56             54.78          -0.25          54.09           -0.94          52.96          -2.07
091_B   Sweelinck 14         4.5         57.09            58.1               1.01             56.84          -0.25          56.54           -0.55          55.68          -1.41
091_C   Sweelinck 14         7.5         58.94           59.63               0.69             58.87          -0.07          58.4            -0.54           57.7          -1.24
092_A   Sweelinck 14         1.5         52.32           53.37               1.05             52.63           0.31          52.42            0.10          51.89          -0.43
092_B   Sweelinck 14         4.5         54.24           54.91               0.67             54.48           0.24          54.35            0.11          53.69          -0.55
092_C   Sweelinck 14         7.5         56.43           56.94               0.51             56.73           0.30          56.55            0.12           55.9          -0.53
114_A   Sweelinck 15         1.5         50.59           51.64               1.05             50.74           0.15          50.48           -0.11           49.7          -0.89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>M.2013.0261                                                                                                                                                                       Bijlage 4
van der Waal - reconstructie N211/N465


Geluidsbelastingen en toename onafgerond, gecumuleerd, zonder aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder


                                 Geluidsbelasting Geluidsbelasting                      Geluidsbelasting               Geluidsbelasting               Geluidsbelasting
                                 2016 huidige     2016 na sloop        Toename          2016 met 2 meter Toename       2016 met 3 meter Toename       2028 met         Toename
ID      Adres             Hoogte situatie         gebouwen             na sloop         scherm           met 2 meter   scherm           met 3 meter   maatregelen
114_B   Sweelinck 15        4.5         52.08           53.09                1.01             52.03          -0.05          52.1            0.02            51.7          -0.38
089_A   Sweelinck 16        1.5         53.77           56.48                2.71             52.59          -1.18          50.8            -2.97          47.84          -5.93
089_B   Sweelinck 16        4.5         55.12           57.32                2.20              53.6          -1.52          52.64           -2.48          50.93          -4.19
089_C   Sweelinck 16        7.5         56.45           58.31                1.86              55.5          -0.95          54.08           -2.37          53.18          -3.27
090_A   Sweelinck 16        1.5         54.98           56.71                1.73             54.51          -0.47          53.65           -1.33          51.73          -3.25
090_B   Sweelinck 16        4.5         56.94           58.15                1.21             56.45          -0.49          56.04           -0.90          54.82          -2.12
090_C   Sweelinck 16        7.5         58.49           59.39                0.90             58.29          -0.20          57.65           -0.84          56.83          -1.66
113_A   Sweelinck 17        1.5          50.9            51.9                1.00             50.99           0.09          50.77           -0.13          50.42          -0.48
113_B   Sweelinck 17        4.5          52.6           53.46                0.86             52.48          -0.12          52.51           -0.09          52.55          -0.05
087_A   Sweelinck 18        1.5         53.67           56.08                2.41              53.1          -0.57          51.62           -2.05          47.78          -5.89
087_B   Sweelinck 18        4.5         55.48           57.19                1.71             53.92          -1.56          53.12           -2.36          52.06          -3.42
087_C   Sweelinck 18        7.5         57.25           58.65                1.40             56.46          -0.79          55.56           -1.69          54.61          -2.64
088_A   Sweelinck 18        1.5         51.15           53.66                2.51              49.6          -1.55          47.97           -3.18          45.53          -5.62
088_B   Sweelinck 18        4.5          52.9           54.85                1.95             51.13          -1.77          50.34           -2.56          49.47          -3.43
088_C   Sweelinck 18        7.5         55.33           56.76                1.43             54.51          -0.82          53.67           -1.66          52.78          -2.55
112_A   Sweelinck 19        1.5         51.85           52.31                0.46             51.45          -0.40          51.37           -0.48          51.42          -0.43
112_B   Sweelinck 19        4.5         53.45           53.87                0.42             53.12          -0.33          53.07           -0.38          53.42          -0.03
103_A   Sweelinck 2         1.5         50.82           50.82                0.00             50.82           0.00          50.82            0.00          50.72          -0.10
103_B   Sweelinck 2         4.5         52.01           52.01                0.00             52.01           0.00          52.01            0.00          51.89          -0.12
103_C   Sweelinck 2         7.5          53.2            53.2                0.00              53.2           0.00           53.2            0.00          53.09          -0.11
085_A   Sweelinck 20        1.5          51.3            54.8                3.50             51.55           0.25           49.8           -1.50          48.59          -2.71
085_B   Sweelinck 20        4.5         52.98           55.66                2.68             53.14           0.16          51.95           -1.03          51.62          -1.36
085_C   Sweelinck 20        7.5         54.26           56.62                2.36             55.02           0.76          53.82           -0.44          53.76          -0.50
086_A   Sweelinck 20        1.5         54.59           56.59                2.00              53.3          -1.29          51.71           -2.88          49.36          -5.23
086_B   Sweelinck 20        4.5         56.24           57.73                1.49             54.78          -1.46            54            -2.24          52.84          -3.40
086_C   Sweelinck 20        7.5         57.59            58.9                1.31             56.71          -0.88          55.83           -1.76          54.83          -2.76
111_A   Sweelinck 21        1.5         52.25           52.45                0.20             51.97          -0.28          51.9            -0.35          51.93          -0.32
111_B   Sweelinck 21        4.5         54.23           54.35                0.12             53.93          -0.30          53.84           -0.39          53.9           -0.33
083_A   Sweelinck 22        1.5          52.3           55.53                3.23             52.38           0.08          50.84           -1.46          49.21          -3.09
083_B   Sweelinck 22        4.5         54.08           56.52                2.44             53.67          -0.41          52.99           -1.09          52.06          -2.02
083_C   Sweelinck 22        7.5         55.69           57.64                1.95              55.5          -0.19          54.62           -1.07          54.03          -1.66
084_A   Sweelinck 22        1.5         51.95             55                 3.05             51.74          -0.21          49.92           -2.03          46.45          -5.50
084_B   Sweelinck 22        4.5         53.51           55.89                2.38             52.74          -0.77          52.09           -1.42          50.31          -3.20
084_C   Sweelinck 22        7.5         55.13           57.11                1.98             54.74          -0.39          53.77           -1.36          52.59          -2.54
110_A   Sweelinck 23        1.5         53.04           53.33                0.29             53.13           0.09          53.04            0.00          52.89          -0.15
110_B   Sweelinck 23        4.5         55.13            55.4                0.27              55.2           0.07          54.96           -0.17          54.74          -0.39
082_A   Sweelinck 24        1.5         51.02           55.23                4.21             52.31           1.29          50.87           -0.15          47.95          -3.07
082_B   Sweelinck 24        4.5         52.87           56.15                3.28             53.44           0.57          52.79           -0.08          51.29          -1.58
082_C   Sweelinck 24        7.5         54.82           57.22                2.40             55.13           0.31          54.23           -0.59          53.53          -1.29
109_A   Sweelinck 25        1.5         54.41           55.31                0.90             54.68           0.27           54.2           -0.21          53.43          -0.98
109_B   Sweelinck 25        4.5         56.09           56.58                0.49             56.19           0.10          56.03           -0.06          55.36          -0.73
133_A   Sweelinck 27        1.5         54.61           55.56                0.95             54.95           0.34          54.38           -0.23          54.07          -0.54
133_B   Sweelinck 27        4.5         56.34           56.88                0.54             56.42           0.08          56.22           -0.12          55.75          -0.59
131_A   Sweelinck 29        1.5         54.67           55.22                0.55             54.63          -0.04          53.95           -0.72          53.49          -1.18
131_B   Sweelinck 29        4.5         56.69           56.92                0.23             56.48          -0.21          56.39           -0.30          55.92          -0.77
120_A   Sweelinck 3         1.5         47.49           48.25                0.76             47.95           0.46          47.76            0.27          47.32          -0.17
120_B   Sweelinck 3         4.5         49.82           51.39                1.57             50.39           0.57          50.47            0.65          49.93           0.11
078_A   Sweelinck 28        1.5         54.23           54.98                0.75             54.59           0.36          54.16           -0.07          53.64          -0.59
078_B   Sweelinck 28        4.5         58.82           59.29                0.47             58.94           0.12          58.71           -0.11          58.27          -0.55
079_A   Sweelinck 28        1.5         49.17           51.41                2.24             46.49          -2.68          45.74           -3.43          44.37          -4.80
079_B   Sweelinck 28        4.5         50.34            52.6                2.26             48.09          -2.25          47.37           -2.97          46.79          -3.55
080_A   Sweelinck 26        1.5         54.11           54.99                0.88              54.5           0.39          54.03           -0.08          53.85          -0.26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>M.2013.0261                                                                                                                                                                       Bijlage 4
van der Waal - reconstructie N211/N465


Geluidsbelastingen en toename onafgerond, gecumuleerd, zonder aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder


                                 Geluidsbelasting Geluidsbelasting                      Geluidsbelasting               Geluidsbelasting               Geluidsbelasting
                                 2016 huidige     2016 na sloop        Toename          2016 met 2 meter Toename       2016 met 3 meter Toename       2028 met         Toename
ID      Adres             Hoogte situatie         gebouwen             na sloop         scherm           met 2 meter   scherm           met 3 meter   maatregelen
080_B   Sweelinck 26        4.5         58.47           58.92                0.45              58.6           0.13          58.35           -0.12          58.11          -0.36
080_C   Sweelinck 26        7.5         59.49            59.8                0.31             59.48          -0.01          59.28           -0.21          58.99          -0.50
081_A   Sweelinck 26        1.5         48.72           50.62                1.90             46.53          -2.19          45.86           -2.86          44.8           -3.92
081_B   Sweelinck 26        4.5         49.71           51.56                1.85             47.99          -1.72          47.43           -2.28          46.99          -2.72
081_C   Sweelinck 26        7.5         51.33           53.03                1.70             50.14          -1.19          49.54           -1.79          49.12          -2.21
107_A   Sweelinck 31        1.5         47.37           49.75                2.38             48.02           0.65          47.66            0.29          47.41          0.04
107_B   Sweelinck 31        4.5         48.93            50.9                1.97             49.28           0.35          49.03            0.10          49.63           0.70
107_C   Sweelinck 31        7.5         51.01           52.29                1.28             50.97          -0.04          50.61           -0.40          51.2            0.19
128_A   Sweelinck 31        1.5         60.11           60.25                0.14             60.11           0.00          60.09           -0.02          59.86          -0.25
128_B   Sweelinck 31        4.5         61.24           61.35                0.11             61.23          -0.01          61.22           -0.02          61.13          -0.11
129_A   Sweelinck 31        1.5         64.38           64.41                0.03             64.38           0.00          64.38            0.00          64.17          -0.21
129_B   Sweelinck 31        4.5         65.17           65.19                0.02             65.17           0.00          65.17            0.00          65.02          -0.15
129_C   Sweelinck 31        7.5         65.21           65.21                0.00             65.21           0.00          65.21            0.00          65.04          -0.17
074_A   Sweelinck 32        1.5         56.36            57.9                1.54             57.05           0.69           56.4            0.04          55.78          -0.58
074_B   Sweelinck 32        4.5         59.55           60.23                0.68              59.7           0.15          59.43           -0.12          58.88          -0.67
075_A   Sweelinck 32        1.5         48.82           52.05                3.23             48.72          -0.10          47.56           -1.26            46           -2.82
075_B   Sweelinck 32        4.5         50.11           52.74                2.63             50.08          -0.03          49.23           -0.88          48.14          -1.97
076_A   Sweelinck 30        1.5         54.71           56.36                1.65             55.61           0.90          54.82            0.11            54           -0.71
076_B   Sweelinck 30        4.5          59.1           59.67                0.57             59.26           0.16          59.02           -0.08          58.56          -0.54
077_A   Sweelinck 30        1.5         49.12            52.9                3.78             48.46          -0.66          46.76           -2.36          44.84          -4.28
077_B   Sweelinck 30        4.5         50.44           53.76                3.32             49.96          -0.48            49            -1.44          47.91          -2.53
077_C   Sweelinck 30        7.5         52.31           54.98                2.67             51.83          -0.48            51            -1.31          50.58          -1.73
108_A   Sweelinck 33        1.5         45.92           48.74                2.82             46.93           1.01          46.46            0.54          46.52          0.60
108_B   Sweelinck 33        4.5         47.96           50.23                2.27             48.46           0.50          48.18            0.22          49.43          1.47
108_C   Sweelinck 33        7.5         49.99            51.6                1.61             50.08           0.09           49.6           -0.39          50.65           0.66
135_A   Sweelinck 33        1.5         64.72           64.75                0.03             64.72           0.00          64.71           -0.01          64.53          -0.19
135_B   Sweelinck 33        4.5         65.48            65.5                0.02             65.48           0.00          65.48            0.00          65.34          -0.14
135_C   Sweelinck 33        7.5         65.49           65.49                0.00             65.49           0.00          65.49            0.00          65.35          -0.14
072_A   Sweelinck 34        1.5          56.2            57.9                1.70             56.42           0.22          55.43           -0.77          54.98          -1.22
072_B   Sweelinck 34        4.5         59.73           60.45                0.72             59.83           0.10          59.48           -0.25          59.01          -0.72
072_C   Sweelinck 34        7.5         60.66           61.07                0.41             60.69           0.03           60.4           -0.26           59.9          -0.76
073_A   Sweelinck 34        1.5         50.75           53.78                3.03             49.91          -0.84          48.72           -2.03          48.04          -2.71
073_B   Sweelinck 34        4.5         51.81           54.54                2.73             51.17          -0.64          50.19           -1.62          49.78          -2.03
136_A   Sweelinck 35        1.5          64.4           64.43                0.03              64.4           0.00          64.39           -0.01          64.23          -0.17
136_B   Sweelinck 35        4.5         65.22           65.24                0.02             65.22           0.00          65.22            0.00          65.11          -0.11
136_C   Sweelinck 35        7.5         65.22           65.22                0.00             65.22           0.00          65.22            0.00          65.11          -0.11
137_A   Sweelinck 35        1.5         44.98           48.16                3.18             45.98           1.00          45.42            0.44          46.01          1.03
137_B   Sweelinck 35        4.5         47.67           49.98                2.31             48.17           0.50          47.91            0.24          49.28          1.61
137_C   Sweelinck 35        7.5          49.6           51.23                1.63             49.71           0.11          49.31           -0.29          50.33          0.73
069_A   Sweelinck 36        1.5         57.46           58.91                1.45             57.59           0.13          56.87           -0.59          56.27          -1.19
069_B   Sweelinck 36        4.5           60             60.8                0.80             60.14           0.14          59.77           -0.23          59.14          -0.86
069_C   Sweelinck 36        7.5         60.77           61.31                0.54             60.92           0.15          60.59           -0.18          59.93          -0.84
070_A   Sweelinck 36        1.5         56.64           58.83                2.19              56.7           0.06          55.72           -0.92          54.56          -2.08
070_B   Sweelinck 36        4.5         58.61            60.2                1.59             58.64           0.03          58.02           -0.59          57.09          -1.52
070_C   Sweelinck 36        7.5         59.66           60.87                1.21             59.65          -0.01          59.06           -0.60          58.15          -1.51
071_A   Sweelinck 36        1.5          51.4           53.95                2.55             49.48          -1.92          48.55           -2.85          47.74          -3.66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>M.2013.0261                                                                                                                                                                       Bijlage 4
van der Waal - reconstructie N211/N465


Geluidsbelastingen en toename onafgerond, gecumuleerd, zonder aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder


                                 Geluidsbelasting Geluidsbelasting                      Geluidsbelasting               Geluidsbelasting               Geluidsbelasting
                                 2016 huidige     2016 na sloop        Toename          2016 met 2 meter Toename       2016 met 3 meter Toename       2028 met         Toename
ID      Adres             Hoogte situatie         gebouwen             na sloop         scherm           met 2 meter   scherm           met 3 meter   maatregelen
071_B   Sweelinck 36        4.5         52.69           55.12                 2.43            50.86          -1.83          49.94           -2.75          49.64          -3.05
071_C   Sweelinck 36        7.5         53.47            55.4                 1.93            52.54          -0.93          51.69           -1.78          51.73          -1.74
101_A   Sweelinck 4         1.5         51.07           51.06                -0.01            51.06          -0.01          51.06           -0.01          50.88          -0.19
101_B   Sweelinck 4         4.5         52.48           52.47                -0.01            52.48           0.00          52.48            0.00          52.29          -0.19
101_C   Sweelinck 4         7.5         54.41           54.47                 0.06            54.47           0.06          54.48            0.07          54.21          -0.20
102_A   Sweelinck 4         1.5         50.99           50.99                 0.00            50.99           0.00          50.99            0.00          50.86          -0.13
102_B   Sweelinck 4         4.5         52.28           52.28                 0.00            52.28           0.00          52.28            0.00          52.13          -0.15
102_C   Sweelinck 4         7.5         53.65           53.65                 0.00            53.65           0.00          53.65            0.00          53.48          -0.17
119_A   Sweelinck 5         1.5         47.72            47.9                 0.18            47.45          -0.27          47.34           -0.38          47.53          -0.19
119_B   Sweelinck 5         4.5         49.64           50.03                 0.39            49.08          -0.56           49.2           -0.44          49.26          -0.38
099_A   Sweelinck 6         1.5         52.09            52.1                 0.01             52.1           0.01          52.09            0.00          51.93          -0.16
099_B   Sweelinck 6         4.5         53.64           53.66                 0.02            53.65           0.01          53.65            0.01          53.47          -0.17
099_C   Sweelinck 6         7.5         55.19           55.21                 0.02             55.2           0.01           55.2            0.01          54.92          -0.27
100_A   Sweelinck 6         1.5         47.57           47.57                 0.00            47.57           0.00          47.57            0.00          47.56          -0.01
100_B   Sweelinck 6         4.5         48.84           48.86                 0.02            48.86           0.02          48.86            0.02          48.82          -0.02
100_C   Sweelinck 6         7.5         50.52           50.69                 0.17            50.69           0.17          50.68            0.16          50.59           0.07
118_A   Sweelinck 7         1.5         47.98           47.97                -0.01            47.92          -0.06          47.87           -0.11          48.01           0.03
118_B   Sweelinck 7         4.5         49.91           49.92                 0.01            49.47          -0.44          49.46           -0.45          49.79          -0.12
097_A   Sweelinck 8         1.5         53.36           53.35                -0.01            53.36           0.00          53.36            0.00          53.27          -0.09
097_B   Sweelinck 8         4.5         54.98           54.98                 0.00            54.97          -0.01          54.97           -0.01          54.85          -0.13
097_C   Sweelinck 8         7.5         56.54            56.6                 0.06            56.59           0.05          56.59            0.05          56.22          -0.32
098_A   Sweelinck 8         1.5         52.93           52.93                 0.00            52.93           0.00          52.93            0.00          52.69          -0.24
098_B   Sweelinck 8         4.5         54.49           54.51                 0.02             54.5           0.01           54.5            0.01          54.27          -0.22
098_C   Sweelinck 8         7.5         55.96           55.98                 0.02            55.97           0.01          55.96            0.00          55.63          -0.33
117_A   Sweelinck 9         1.5         48.91           49.59                 0.68             48.7          -0.21          48.38           -0.53          48.02          -0.89
117_B   Sweelinck 9         4.5         50.45           50.87                 0.42            50.22          -0.23          50.03           -0.42          49.76          -0.69
060_A   Zwartendijk 1       1.5         69.64           69.63                -0.01            69.65          0.01           69.65           0.01           67.74          -1.90
061_A   Zwartendijk 3       1.5         65.97           65.97                0.00             65.97          0.00           65.97           0.00           64.56          -1.41
061_B   Zwartendijk 3       4.5         66.82           66.82                0.00             66.84          0.02           66.84           0.02           65.29          -1.53
062_A   Zwartendijk 3       1.5         69.17           69.17                0.00             69.17          0.00           69.17           0.00           67.76          -1.41
062_B   Zwartendijk 3       4.5         69.53           69.53                0.00             69.54          0.01           69.54           0.01           68.06          -1.47
063_A   Zwartendijk 3       1.5         70.58           70.58                0.00             70.59          0.01           70.58           0.00           69.34          -1.24
063_B   Zwartendijk 3       4.5         70.71           70.71                0.00             70.72          0.01           70.72           0.01           69.41          -1.30
064_A   Zwartendijk 5       1.5         63.42           63.42                0.00             63.42          0.00           63.42           0.00           62.19          -1.23
064_B   Zwartendijk 5       4.5         63.98           63.98                0.00             63.98          0.00           63.98           0.00            62.7          -1.28
065_A   Zwartendijk 5       1.5         68.79           68.79                0.00             68.79          0.00           68.79           0.00           67.54          -1.25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Luchtkwaliteit




                           79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.01.R002
Akoestisch onderzoek reconstructie rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster



De bestaande geregelde kruising wordt vervangen door een rotonde. In de onderstaande figuur
wordt de nieuwe situatie weergegeven. Het te gebruiken oppervlak wordt door de aanleg van de
rotonde een stuk groter.




De fysieke wijziging van de weg vindt plaats over een lengte van circa 400 meter. Door de toename
van het ruimtegebruik dienen er 4 woningen te worden geamoveerd, namelijk: Poeldijkseweg 2,
Emmastraat 2, 4 en 4a. Ook de kas behorende bij de Poeldijkseweg 2 zal worden gesloopt om
ruimte te maken.




l:\doc\m\2013\026101\m2013026101r002.docx 08-05-2015                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Model:   luchtkwaliteit
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam   Omschr.                     Wegtype    V   Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %MV(D)
       Emmastraat                  Normaal   50        20857.62      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90    86.90     4.30
1      Molenweg                    Normaal   50        14011.08      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90    86.90     4.30
3      Poeldijkseweg               Normaal   50        16413.04      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90    86.90     4.30
3      Poeldijkseweg-Molenweg      Normaal   20         1653.60      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90    86.90     4.30
3      Poeldijkseweg-Molenweg      Normaal   20         1653.60      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90    86.90     4.30

       Poeldijkseweg-Zwartendijk   Normaal   20          97.52      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
1      Poeldijkseweg-Emmastraat    Normaal   20        6385.44      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
2      Molenweg-Zwartendijk        Normaal   20        3817.06      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
3      Molenweg-Poeldijkseweg      Normaal   20        2520.68      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
4      Zwartendijk-Emmastraat      Normaal   20        3248.90      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30

5      Zwartendijk-Poeldijkseweg   Normaal   20          82.68      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
6      Zwartendijk-Molenweg        Normaal   20        2906.52      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
7      Emmastraat-Zwartendijk      Normaal   20        2436.94      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
8      Emmastraat-Poeldijkseweg    Normaal   20        5673.12      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
9      Emmastraat-Molenweg         Normaal   20        1947.22      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30

10     Molenweg-Emmastraat         Normaal   20        1166.00      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
2      zwartendijk                 Normaal   50       12589.62      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
7      Emmastraat-Zwartendijk      Normaal   50        2436.94      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
9      Emmastraat-Molenweg         Normaal   20        1947.22      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
8      Emmastraat-Poeldijkseweg    Normaal   50        5673.12      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30

7      Emmastraat-Zwartendijk      Normaal   50        2436.94      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
2      Molenweg-Zwartendijk        Normaal   50        3817.06      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
       Poeldijkseweg-Zwartendijk   Normaal   50          97.52      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
4      Zwartendijk-Emmastraat      Normaal   20        3248.90      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
6      Zwartendijk-Molenweg        Normaal   20        2906.52      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30

5      Zwartendijk-Poeldijkseweg   Normaal   50          82.68      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
4      Zwartendijk-Emmastraat      Normaal   50        3248.90      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
10     Molenweg-Emmastraat         Normaal   50        1166.00      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
1      Poeldijkseweg-Emmastraat    Normaal   50        6385.44      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
2      Molenweg-Zwartendijk        Normaal   20        3817.06      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30

10     Molenweg-Emmastraat         Normaal   20        1166.00      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
3      Molenweg-Poeldijkseweg      Normaal   20        2520.68      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
6      Zwartendijk-Molenweg        Normaal   50        2906.52      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
9      Emmastraat-Molenweg         Normaal   50        1947.22      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
       Poeldijkseweg-Zwartendijk   Normaal   20          97.52      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30

1      Poeldijkseweg-Emmastraat    Normaal   20        6385.44      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
8      Emmastraat-Poeldijkseweg    Normaal   50        5673.12      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
3      Molenweg-Poeldijkseweg      Normaal   50        2520.68      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
5      Zwartendijk-Poeldijkseweg   Normaal   50          82.68      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
1      Poeldijkseweg-Emmastraat    Normaal   50        6385.44      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30

10     Molenweg-Emmastraat         Normaal   50        1166.00      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
4      Zwartendijk-Emmastraat      Normaal   50        3248.90      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
8      Emmastraat-Poeldijkseweg    Normaal   50        5673.12      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
3      Molenweg-Poeldijkseweg      Normaal   50        2520.68      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
5      Zwartendijk-Poeldijkseweg   Normaal   50          82.68      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30

4      Zwartendijk-Emmastraat      Normaal   20        3248.90      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
3      Molenweg-Poeldijkseweg      Normaal   50        2520.68      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
       Poeldijkseweg-Zwartendijk   Normaal   20          97.52      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
9      Emmastraat-Molenweg         Normaal   20        1947.22      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30
1      Molenweg                    Normaal   50       14011.08      6.45      3.22      1.21    91.30    93.90     86.90     4.30




Geomilieu V2.21                                                                                           20-6-2013 14:01:03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Model:   luchtkwaliteit
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam   %MV(A)   %MV(N)   %ZV(D)   %ZV(A)   %ZV(N)
         2.30     5.30     4.50     3.70     7.80
1        2.30     5.30     4.50     3.70     7.80
3        2.30     5.30     4.50     3.70     7.80
3        2.30     5.30     4.50     3.70     7.80
3        2.30     5.30     4.50     3.70     7.80

         2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
1        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
2        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
3        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
4        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80

5        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
6        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
7        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
8        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
9        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80

10       2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
2        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
7        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
9        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
8        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80

7        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
2        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
         2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
4        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
6        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80

5        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
4        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
10       2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
1        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
2        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80

10       2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
3        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
6        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
9        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
         2.30    5.30     4.50      3.70     7.80

1        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
8        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
3        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
5        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
1        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80

10       2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
4        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
8        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
3        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
5        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80

4        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
3        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
         2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
9        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80
1        2.30    5.30     4.50      3.70     7.80




Geomilieu V2.21                                                       20-6-2013 14:01:03
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.00                           Bijlage 1
van der Waal - reconstructie N211/N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.00                           Bijlage 1
van der Waal - reconstructie N211/N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.00                           Bijlage 1
van der Waal - reconstructie N211/N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.00                           Bijlage 1
van der Waal - reconstructie N211/N465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Stikstofdepositie




                              102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie reconstructie N211/N465


datum             12 januari 2016                 project           Reconstructie N211/N465
vestiging         Den Haag                        betreft           Onderzoek stikstofdepositie
uw kenmerk        -                               versie            001
ons kenmerk       M.2013.0261.05.N001             contactpersoon    ing. D. (Diego) Jansen
verwerkt door     KO/BRA                          e-mail/telefoon   dja@dgmr.nl/088 346 78 51




1. Inleiding

In opdracht van Van der Waal en Partners heeft DGMR een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de
wijziging van de N465/N211 te Zuid Holland (rapport M2013026100R004 van maart 2015). Aanleiding
hiervoor is de wijziging van een kruising in een rotonde. De aanleiding van de aanpassing is om de
doorstroming van het verkeer te verbeteren. Door de provincie is aanvullend gevraagd om het effect
van depositie op natuurgebieden in beeld te brengen.

In dit onderzoek is het effect op de depositie van stikstof ten gevolge van de aanpassing van de wegen
in Natura2000 gebieden bepaald.

2. Situatie

Het onderzoek is gericht op de reconstructie van de kruising N211 met de Molenweg en Zwartendijk,
gelegen aan de rand van Monster, in de gemeente Westland. De provinciale weg N211 bestaat ter
plaatse uit twee rijstroken, één rijstrook per rijrichting. De wettelijke geluidszone waarbinnen dit
onderzoek plaatsvindt is derhalve 250 meter.

In figuur 1 wordt middels een luchtfoto het onderzoeksgebied in beeld gebracht, waarbij de te
reconstrueren kruising rood omcirkeld is.




   figuur 1: luchtfoto van het onderzoeksgebied
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                                       Onderzoek stikstofdepositie reconstructie N211/N465




                                                       De geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone betreffen vrijstaande woningen, voornamelijk
                                                       bestaande uit twee bouwlagen. Er zijn verder geen andere geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig.

                                                       De bestaande geregelde kruising wordt vervangen door een rotonde. In onderstaande figuur wordt de
                                                       nieuwe situatie weergegeven. Het te gebruiken oppervlak wordt door de aanleg van de rotonde een stuk
                                                       groter.




                                                          figuur 2: ontwerp van de nieuwe situatie



                                                       Met de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie op 1 juli 2015 is verplicht dat
                                                       bij een aanpassing van de weg, het effect hiervan op de stikstofdepositie wordt bepaald. Bij een
                                                       toename van meer dan 1 mol/ha/jaar is een vergunning noodzakelijk. Bij een toename tussen 0.05 en
                                                       1 mol/ha/jaar is een melding noodzakelijk. Indien de toename onder de 0.05 mol/ha/jaar is dan kan
                                                       het project zonder melding of vergunning doorgang vinden. Hierbij dient de autonome situatie
                                                       vergeleken te worden met de toekomstige situatie.

                                                       3. Uitgangspunten

                                                       Voor de berekening van de stikstofdepositie in de Natura2000 gebieden zijn dezelfde uitgangspunten
                                                       voor de verkeersintensiteiten gehanteerd als in de rapportage voor het akoestisch onderzoek. Het hier
                                                       gehanteerde toetsjaar betreft echter de situatie 2016. Hiertoe zijn de gehanteerde
l:\doc\m\2013\026105\m2013026105n001.docx 12-01-2016




                                                       verkeersintensiteiten uit het akoestisch onderzoek voor de autonome situatie verhoogd naar 2016 (1.5%
                                                       per jaar) en die voor de toekomstige wegligging aangepast naar 2016 zodat deze op de doorsnede
                                                       overeenkomt met de autonome situatie. De totale verkeersintensiteit voor de autonome situatie en
                                                       plansituatie is gelijk. Het enige verschil is de andere wegstructuur. Hierdoor is de totale emissie in de
                                                       toekomstsituatie iets hoger vanwege de iets langere weg die afgelegd moet worden.

                                                       De modellering van de wegeigenschappen is overgenomen uit de NSL monitoringstool.




                                                                                                                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                                       Onderzoek stikstofdepositie reconstructie N211/N465




                                                       De stikstofdepositie is bepaald volgens de voorgeschreven rekenmethode Aerius. Dit rekenpakket
                                                       bepaalt binnen een afstand van 5 kilometer de stikstofdepositie van de ingevoerde
                                                       wegverkeersbronnen.

                                                       4. Resultaten en conclusie

                                                       Uit de resultaten uit Aerius blijkt dat de maximale toename van stikstofdepositie op een gevoelige
                                                       habitat 0.01 mol/Ha/jaar bedraagt. Dit is ruim onder de meldingsgrenswaarde van 0.05 mol/Ha/jaar.
                                                       Dit project kan derhalve zonder melding doorgang vinden. In bijlage 1 is een uitdraai van de Aerius
                                                       berekening .




                                                       ir. M.H.J. (Mark) Bakermans
                                                       DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
l:\doc\m\2013\026105\m2013026105n001.docx 12-01-2016




                                                                                                                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                                                       Onderzoek stikstofdepositie reconstructie N211/N465




                                                       Bijlage 1

                                                        Titel                               Uitdraai Aerius resultaten berekening
l:\doc\m\2013\026105\m2013026105n001.docx 12-01-2016




                                                                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                             Dit document bevat resultaten van een
                             stikstofdepositieberekening met AERIUS
                             Calculator. U kan dit document gebruiken
                             voor de onderbouwing van depositie onder de
                             drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
                             van de Natuurbeschermingswet 1998,
                             afhankelijk van de door u gekozen
                             rekeninstellingen.

                             De berekening op basis van stikstofemissies
                             gaat uit van de componenten ammoniak
                             (NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
                             Hiermee is de depositie van de activiteit
                             berekend en uitgewerkt. Op basis van de
                             gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
                             Natura 2000-gebieden, als wel voor overige
                             natuurgebieden inzichtelijk gemaakt.

                             Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                             Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
                             meer toelichting verwijzen we u naar de
                             websites www.aerius.nl pas.natura2000.nl.




Berekening autonoom
  Kenmerken
  Emissie
  Depositie natuurgebieden
  Depositie habitattypen




                             Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                             bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                             documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

                                                             RdDE6bFCi3NQ (12 januari 2016)
                                                                                pagina 1/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Berekening voor
                                                                                                                    eigen gebruik




         Contact           Rechtspersoon                       Inrichtingslocatie


                           Provincie Zuid Holland              Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag


       Activiteit          Omschrijving


                           Reconstructie N465/N211


                           Datum berekening                    Rekenjaar


                           12 januari 2016, 11:38              2016


                           Rekeninstellingen


                           Berekend voor Nb-wet.


Totale emissie                                 Situatie 1                   Situatie 2                 Verschil


                           NOx                 4.300,19 kg/j                4.391,83 kg/j              91,64 kg/j


                           NH3                 127,79 kg/j                  130,06 kg/j                2,27 kg/j



     Depositie             Natuurgebied                                                        Provincie

      Hectare met
  hoogste project-         Solleveld & Kapittelduinen                                          Zuid-Holland
 verschil (mol/ha/j)

                           Situatie 1                          Situatie 2                      Verschil


                           0,43                                0,44                            + 0,01


    Toelichting           Effect reconstructie N265/N211




  Berekening voor eigen   autonoom                                                                          RdDE6bFCi3NQ (12 januari 2016)
               gebruik    plan                                                                                                 pagina 2/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                                                                    Berekening voor
                                                                      eigen gebruik


       Locatie
       autonoom




     Emissie                       Naam            hudig_verkeer_aang_2016.csv
   (per bron)                      Locatie (X,Y)   72568, 448930
       autonoom
                                   NOx             4.300,19 kg/j
                                   NH3             127,79 kg/j




Berekening voor eigen   autonoom                                 RdDE6bFCi3NQ (12 januari 2016)
             gebruik    plan                                                        pagina 3/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                                                                      Berekening voor
                                                                        eigen gebruik


       Locatie
               plan




     Emissie                       Naam            plan_2016.csv
   (per bron)                      Locatie (X,Y)   72497, 448930
               plan
                                   NOx             4.391,83 kg/j
                                   NH3             130,06 kg/j




Berekening voor eigen   autonoom                                   RdDE6bFCi3NQ (12 januari 2016)
             gebruik    plan                                                          pagina 4/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Berekening voor
                                                                                                                       eigen gebruik

    Depositie
     natuur-
    gebieden




                           Hoogste projectverschil (Solleveld   Hoogste projectverschil per   Habitatrichtlijn
                           & Kapittelduinen)                    natuurgebied
                                                                                              Vogelrichtlijn
                                                                                              Beschermd natuurgebied
                                                                                              Habitatrichtlijn,
                                                                                              Vogelrichtlijn
                                                                                              Habitatrichtlijn, Beschermd
                                                                                              natuurgebied
                                                                                              Vogelrichtlijn, Beschermd
                                                                                              natuurgebied
                                                                                              Habitatrichtlijn,
                                                                                              Vogelrichtlijn, Beschermd
                                                                                              natuurgebied




Berekening voor eigen   autonoom                                                                                  RdDE6bFCi3NQ (12 januari 2016)
             gebruik    plan                                                                                                         pagina 5/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            Berekening voor
                                                                                                                              eigen gebruik

Depositie PAS-            Natuurgebied                               Hectare met hoogste projectverschil    Hoogste       Overschrij- Ontwikkelings-
    gebieden                                                         (mol/ha/j)                             depositie
                                                                                                            Situatie 2
                                                                                                                          ding KDW ruimte
                                                                                                                                      beschikbaar
                                                                     Situatie 1     Situatie 2   Verschil   (mol/ha/j)



                          Solleveld & Kapittelduinen                 0,43          0,44          + 0,01     0,44



                              Geen overschrijding
                              Wel overschrijding*
                              Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
                              Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

                          *  Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
                             de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
                             waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
                          ** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
                             wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
                             of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.




  Berekening voor eigen   autonoom                                                                                       RdDE6bFCi3NQ (12 januari 2016)
               gebruik    plan                                                                                                              pagina 6/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Berekening voor
                                                                                                                             eigen gebruik

Depositie per Solleveld & Kapittelduinen
 habitattype
                         Habitattype                                              Hectare met hoogste projectverschil    Overschrij- Ontwikkelings-
                                                                                  (mol/ha/j)                             ding KDW ruimte
                                                                                                                                     beschikbaar
                                                                                   Situatie 1   Situatie 2   Verschil



                         H2130B Grijze duinen (kalkarm)                           0,43          0,44         + 0,01


                         H2160 Duindoornstruwelen                                 0,39          0,40         + 0,01


                         H2130A Grijze duinen (kalkrijk)                          0,39          0,40         + 0,01


                         H2120 Witte duinen                                       0,32          0,32         + 0,01


                         H2180Ao Duinbossen (droog), overig                       0,27          0,28         + 0,01


                         Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de               0,28          0,29         + 0,01
                         duinen


                         H2180C Duinbossen (binnenduinrand)                       0,23          0,24         + 0,00


                         H2180Abe Duinbossen (droog), berken-                     0,22          0,22         + 0,00
                         eikenbos



                             Geen overschrijding
                             Wel overschrijding*
                             Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
                             Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

                         *  Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
                            de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
                            waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
                         ** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
                            wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
                            of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.




 Berekening voor eigen   autonoom                                                                                       RdDE6bFCi3NQ (12 januari 2016)
              gebruik    plan                                                                                                              pagina 7/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Berekening voor
                                                                                                                          eigen gebruik

   Depositie            Natuurgebied                             Hectare met hoogste projectverschil    Hoogste       Overschrij- Ontwikkelings-
  resterende                                                     (mol/ha/j)                             depositie
                                                                                                        Situatie 2
                                                                                                                      ding KDW ruimte
                                                                                                                                  beschikbaar
    gebieden                                                      Situatie 1    Situatie 2   Verschil   (mol/ha/j)



                        Spanjaards Duin                          0,10           0,11         + 0,00     0,11



                            Geen overschrijding
                            Wel overschrijding*

                        *   Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
                            de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
                            waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.




Berekening voor eigen   autonoom                                                                                     RdDE6bFCi3NQ (12 januari 2016)
             gebruik    plan                                                                                                            pagina 8/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Berekening voor
                                                                                                          eigen gebruik

Depositie per Spanjaards Duin
 habitattype

                             Geen overschrijding
                             Wel overschrijding*

                         *   Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
                             de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
                             waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.




 Berekening voor eigen   autonoom                                                                    RdDE6bFCi3NQ (12 januari 2016)
              gebruik    plan                                                                                           pagina 9/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Berekening voor
                                                                                                                           eigen gebruik

  Disclaimer            Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                        verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                        informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                        geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



 Rekenbasis             Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                        AERIUS         versie 2015_20151211_3dec74e7e2
                        Database       versie 2015_20151211_3dec74e7e2
                        Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                        https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2014-handboek




Berekening voor eigen   autonoom                                                                                      RdDE6bFCi3NQ (12 januari 2016)
             gebruik    plan                                                                                                            pagina 10/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Externe veiligheid - 1




                                   117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>     Notitie
     Project             Aanleg rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster
     Betreft             ruimtelijke onderbouwing externe veiligheid buisleiding
     Ons kenmerk         M.2013.0261.02.N001                               Versie            001
     Datum               20 september 2013                                 Verwerkt door     RKC|OZU
     Contactpersoon      ing. R.W. (Raymond) Kockx                         E-mail            rkc@dgmr.nl



1.   Inleiding
     In opdracht van Van der Waal en Partners heeft DGMR onderzocht of het thema externe veiligheid
     een belemmering vormt voor de aanleg van een nieuwe rotonde op de kruising van de N211 en
     N465. Het resultaat kan als onderbouwing worden opgenomen in de toelichting bij het
     bestemmingsplan dat de nieuwe rotonde en vervangende nieuwbouw toelaat.


     De onderbouwing is op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen nodig vanwege de
     ligging van een leiding van de NAM onder het kruispunt. De onderbouwing geeft antwoord op de
     vraag:


      Zijn de ontwikkelingen die het bestemmingsplan toelaat vanuit het perspectief van externe
      veiligheid vanwege de NAM-buisleiding aanvaardbaar?


     In overleg met de gemeente is vastgesteld dat een kwalitatieve onderbouwing vanwege de aard
     en ligging van de betreffende leiding voldoende is. Voor wat betreft de ligging en beschrijving van
     het      plan   wordt    kortheidshalve     verwezen     naar    DGMR-rapport     ‘Aanleg     rotonde
     N211-Molenweg/Zwartendijk        te   Monster:     akoestisch   onderzoek   reconstructie   (kenmerk
     M.2013.0261.00.R003 van 6 september 2013)’.


     In het volgende hoofdstuk staat de tekst die aansluit bij voorgaande vraag en uitgangspunten.
     Deze tekst kan integraal worden overgenomen in de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan.
     Voorts moet de betreffende leiding op de verbeelding en in de regels worden opgenomen (zoals
     ook in het ontwerpbestemmingsplan Kern Monster van 26 oktober 2012 is gedaan).


     Voor de volledigheid is een onderbouwing voor het gehele thema externe veiligheid opgenomen.
     Uit de risicokaart blijkt dat ook andere risicobronnen niet relevant zijn voor het plan. De gegeven
     waardeoordelen zijn keuzes van de gemeente. DGMR is uitsluitend verantwoordelijk voor de
     feitelijke onderbouwing. Over deze aspecten uit de verantwoordingsplicht groepsrisico moet
     formeel advies gevraagd worden aan de Veiligheidsregio Haaglanden, dit kan de gemeente doen
     op basis van het ontwerpbestemmingsplan.




     l:\doc\m\2013\026102\m2013026102n001.docx 20-09-2013                                             1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>        M.2013.0261.02.N001
        Aanleg rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster; ruimtelijke onderbouwing externe veiligheid buisleiding


2.      Tekst toelichting bestemmingsplan externe veiligheid

2.1     Beoordelingskader
        Externe veiligheid gaat over het beperken van de blootstelling van mensen aan een verhoogd
        gevaar als gevolg van activiteiten met gevaarlijke stoffen. De aan de productie, het behandelen of
        het vervoer van gevaarlijke stoffen verbonden risico’s moeten volgens het beleid externe veiligheid
        aanvaardbaar blijven. De wet- en regelgeving voor externe veiligheid is dan ook gestoeld op een
        risicobenadering.


        Het gaat in de eerste plaats om de kans op een groep dodelijke slachtoffers door een ongeval met
        een gevaarlijke stof, ofwel het groepsrisico (GR). Dit risico drukt de kans uit op een ramp van
        bepaalde omvang in doden. In de tweede plaats gaat het over de persoonlijke veiligheid van de
        individuele burger, ofwel het plaatsgebonden risico (PR). Dit is de overlijdenskans die een persoon
        loopt, door op een bepaalde afstand van een inrichting of een transportroute permanent aanwezig
        te zijn.


        De regels vastgelegd in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS), het
        Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).
        De besluiten hanteren dezelfde risicobenadering. Voor het plaatsgebonden risico geldt een grens-
        en een richtwaarde. De beoordeling van het groepsrisico vindt niet plaats door toetsing aan een
        vaste norm maar door middel van het afleggen van een verantwoording. Het bevoegd gezag
        beoordeelt hierbij de aanvaardbaarheid van het groepsrisico in het bestemmingsplan. Voor wat
        betreft buisleidingen kan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico worden volstaan
        als:
               Het een plangebied betreft buiten het gebied behorende bij de afstand waar nog 100% van
               de aanwezigen kan komen te overlijden, of bij toxische stoffen het plangebied buiten de grens
               valt waarbij het PR 10-8 per jaar is, of;
               De waarde van het GR voor aardgastransportleidingen en aardolieleidingen niet hoger is dan
               0.1 maal (10% van) de oriëntatiewaarde en het GR minder dan 10% toeneemt, voor zover de
               oriëntatiewaarde niet wordt overschreden.


        In verband met de bescherming en het beheer van de leiding is een belemmeringenstrook
        bestemd. Binnen deze afstand is in beginsel geen bebouwing toegestaan.

2.2     Planbeoordeling

2.2.1   Beschouwing risico
        De aanleg van de rotonde houdt tegelijkertijd een wijziging van de omgeving in. Vanwege het
        grotere ruimtebeslag van de rotonde verdwijnen een aantal woningen en wordt een woning
        verplaatst.


        Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van twee risicobronnen. Dit zijn:
               Emmastraat/Poeldijkseweg (N211).
               Aardolietransportleiding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (412041-001).




        l:\doc\m\2013\026102\m2013026102n001.docx 20-09-2013                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>M.2013.0261.02.N001
Aanleg rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster; ruimtelijke onderbouwing externe veiligheid buisleiding




Figuur 1: ligging risicobronnen (risicokaart.nl, 02-08-2013)



Emmastraat/Poeldijkseweg (N211)
De 10-6 per jaar contour voor het plaatsgebonden risico ligt niet buiten de wegas. Het plan voldoet
aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico.


Het invloedsgebied voor het groepsrisico is 300 meter. In de huidige situatie is het groepsrisico
kleiner dan 0.1 maal de oriëntatiewaarde. Het plan maakt geen nieuwe verblijfsfuncties mogelijk.
De vervangende nieuwbouw komt ook niet dichter bij de weg. Gezien de geringe wijziging heeft
het plan geen invloed op de hoogte van het groepsrisico. De verantwoordingsplicht groepsrisico is
van toepassing.


Aardolietransportleiding (412041-001)
De leiding heeft een druk van 95 bar en een uitwendige diameter van 3 inch. De 10-6 per jaar
contour voor het plaatsgebonden risico ligt op 7 meter van de leiding. Binnen deze contour zijn in
het plangebied geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig of geprojecteerd.
Het plan voldoet aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico.


Het invloedsgebied voor het groepsrisico is 16 meter. Rondom de leiding zijn woningen met een
lage dichtheid aanwezig. De woningen betreffen voornamelijk vrijstaande en rijtjeswoningen met
een beperkt aantal bouwlagen. Daarom kan worden aangenomen dat het groepsrisico in de
huidige situatie ruim onder de oriëntatiewaarde ligt. Het plan maakt geen nieuwe verblijfsfuncties
mogelijk. De vervangende nieuwbouw komt ook niet dichter bij de leiding. Gezien de geringe
wijziging heeft het plan geen invloed op de hoogte van het groepsrisico. De verantwoordingsplicht
groepsrisico is van toepassing.




l:\doc\m\2013\026102\m2013026102n001.docx 20-09-2013                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>        M.2013.0261.02.N001
        Aanleg rotonde N211-Molenweg/Zwartendijk te Monster; ruimtelijke onderbouwing externe veiligheid buisleiding


        Voor deze leiding geldt een belemmeringenstrook van 5 meter. Binnen de belemmeringenstrook is
        een bouwverbod behoudens ontheffing opgenomen in dit bestemmingsplan. Onderdeel van deze
        regeling is een aanlegvergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden die
        van invloed kunnen zijn op de ongestoorde ligging van de leiding. Overigens zijn de
        werkzaamheden aan de weg volgens opgaaf van de NAM geen risico voor de leiding vanwege de
        diepe ligging van deze leiding (meer dan 8 meter).

2.2.2   Verantwoordingsplicht groepsrisico
        Het plangebied ligt in het invloedsgebied van de N211 en gedeeltelijk in het invloedsgebied van
        een aardolietransportleiding. Uit           het voorgaande blijkt dat het groepsrisico van deze
        transportassen laag is en dat de vaststelling van dit bestemmingsplan geen invloed heeft op de
        hoogte van het groepsrisico. Daarom kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van
        het groepsrisico, waarin aandacht wordt besteed aan de aspecten bestrijdbaarheid en
        zelfredzaamheid. De invulling van de verantwoordingsplicht is hierna gegeven.


        De mogelijkheid tot voorbereiding op en bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of
        zwaar ongeval.
        Het plangebied bestaat uit de N211 en N465 en enkele omliggende percelen. Het plangebied
        wordt dan ook ontsloten. Met de aanleg van de rotonde wijzigt deze situatie niet.
        De bereikbaarheid van de woningen en bedrijven rondom en in het plangebied is en blijft goed en
        wijzigt niet als gevolg van het plan. De beschikbaarheid van materieel en blusmiddelen wijzigt
        evenmin.


        De mogelijkheden van personen om zichzelf in veiligheid te brengen.
        De mentale en fysieke mogelijkheden van personen in het invloedsgebied van de risicobronnen
        verandert niet. De infrastructurele mogelijkheden blijven met de aanleg van de rotonde gelijk.
        De aanwezigen in het plangebied hebben voldoende wegen ter beschikking om bij een calamiteit
        van de ongevallocatie af te vluchten.




        l:\doc\m\2013\026102\m2013026102n001.docx 20-09-2013                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Externe veiligheid - 2




                                   124
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>                                          Veiligheidsregio Haaglanden


                 ļV'     B R A N D W E E R                         G H O R           jfļt      M K A




                                                                                            Bezoekadres
              College van burgemeester en wethouders                                        Dedemsvaartweg 1
              van de gemeente Westland                                                      2545 AP Den Haag
              t.a.v. Afdeling ROV, team STB,                                                T: 088 886 8000
              mw. Den Hollander                                                             F: 088 886 8001
              Postbus 150
              2670 AD NAAL DWIJK
                                                                                            Correspondentieadres
                                                                                            VRH
                                                                                            Postbus 52155
                                                                                            2505 CD Den Haag

         Datum 23 december 2015                 Telefoon     06 - 10 28 62 59
Onze referentie P15.002636/SL                                                                   Gemeente Westland
                                                   E-mail    adviseringev@vrh.nl
                                                                                               INGEKOMEN - DIV - Naaldwijk
  Uw referentie -                                  Team      Risicomanagement
Uw verzoek van 4 december 2015                    Cluster    Risicobeheersing
    Onderwerp Advies externe veiligheid                                                            2 ĥ D E C 2015
                VOBP rotonde Emmastraat Zwartendijk
                Monster
     Bijlage(n) -



             Geacht College,

             U heeft de Veiligheidsregio Ha a gla nden (VRH) op 4 december 2015 verzocht om a dvies uit te
             brengen over de externe veiligheid omtrent het voorontwerp bestemmingspla n rotonde Emma ­
             straat Zwa rtendijk Monster, te Westla nd. Na a r a a nleiding va n dit verzoek ka n ik het volgende
             mededelen.

            Het bestemmingspla n betreft de transformatie va n het besta a nde kruispunt Emma stra a t (N211)
            I Zwa rtendijk na a r een rotonde. Binnen het pla ngebied ligt a lleen een verkeersbestemming en
            een groenbestemming. Het verblijf va n personen is in dit gebied van ondergeschikt bela ng.

             Risicobronnen

                  1. Transport gevaarlijke stoffen
             Op het bestemmingspla n is het Besluit externe veiligheid tra nsport va n toepassing va nwege het
             transport va n geva a rlijke stoffen over de Emma stra a t (N211). Aangezien binnen het pla ngebied
             alleen een verkeersbestemming en een groenbestemming a a nwezig is, kent dit bestemmingspla n
             op het gebied van externe veiligheid geen knelpunten. Wel wordt met betrekking tot het transport
             van geva a rlijke stoffen het volgende a dvies gegeven, a a ngezien er bij een incident met het
             transport geva a rlijke stoffen effecten zijn voor de omgeving.
                A. Gea dviseerd wordt om bij de werkzaamheden ten behoeve va n de rea lisa tie va n de ro­
                     tonde, ervoor te zorgen da t het tra nsport va n geva a rlijke stoffen over de Emma stra a t
                     (N211) veilig doorga ng ka n vinden. Wa nneer dit niet mogelijk is dan ka n ervoor worden
                     gekozen om een tijdelijke omleiding in te stellen. Dit dient ook tijdig te worden gecom­
                     municeerd naar a lle betrokkenen.

                 2. Buisleiding
             Door het pla ngebied loopt een aardgascondensaatleiding. Deze leiding heeft een druk van
             maximaal 93,8 ba r en een invloedsgebied va n 16 meter. Als gevolg van deze leiding is het Besluit
             externe veiligheid buisleidingen va n toepassing op dit bestemmingspla n.

             De aanwezigheid va n de a a rdga scondensa a tleiding binnen het pla ngebied ma a kt da t bij grond­
             en gra a fwerkza a mheden de ka ns besta a t da t de leiding bescha digd ra a kt. Afha nkelijk va n de
             beschadiging geldt een kleine lekka ge a ls het meest wa a rschijnlijke scena rio en een totaal fa len
             van de leiding a ls het ergst denkba re scena rio. De ka ns da t de leiding bescha digd ra a kt is het
                                                                                                                  I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>meest aanwezig tijdens de bouwfase van de rotonde. Deze kans kan door het nemen van maat­
regelen worden verkleind.
   B. Geadviseerd wordt geen graaf­ en grondwerkzaamheden uit te voeren zonder dat de
       beheerder van de leiding (NAM) hiervan op de hoogte is.

De aardgascondensaatleiding wordt niet weergegeven op de plankaart en wordt ook niet genoemd
in de toelichting en regels van het bestemmingsplan.
   C. Geadviseerd wordt om de aardgascondensaatleiding inclusief belemmeringenstrook op te
        nemen op de plankaart, in de toelichting en de regels.

Maatregel t.b.v. de hulpverlening
Zowel voor de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid van 'dagelijkse incidenten', zoals brand of wa­
teroverlast, als voor calamiteiten op het gebied van externe veiligheid, is het van belang dat de
                                                                                             1
bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswatervoorzieningen voldoende zijn.

Het plangebied ligt op ongeveer 200 meter afstand van de brandweerkazerne Monster. De Em­
mastraat (N211) wordt vaak als aanrijroute gebruikt door de hulpdiensten en dient ten allen tijden
voor de hulpdiensten als route beschikbaar te blijven.
  D. Geadviseerd wordt om contact op te nemen met de heer J.A. van Polen (joop.van.po­
       len@vrh.nl of 06 ­ 53 48 03 97). Met de heer Van Polen kunnen de werkzaamheden en
       de eventuele gevolgen m.b.t. bereikbaarheid worden besproken.

Tot slot
Ik verwacht dat dit advies voldoende informatie bevat om maatregelen te kunnen treffen. Als er
vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de heer S.J.T.
Lepelaar (06 ­ 10 28 62 59) of sander.lepelaar@vrh.nl.

Met vriendelijke groet,


        L


Teamhoofd R isicomanagement
Mw. ir. Ī.L R ijnhart




1
  Voor de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de bluswatervoorzieningen is door Brandweer Nederland de 'Handrei­
king Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid' ontwikkeld (november 2012).
                                                                                                              II
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>              Veiligheidsregio Haaglanden                        PostNL
                                                            Port Betaald
tįįjį)   BRANDWEER        ^     GHOR          jįļţ    MKA     Port Paye
                                                               Pays-Bas


                           Postbus 52155 2505 CD Den Haag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Bijlage 7 Water




                  128
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Projectgegevens

   Opdrachtgever      Provincie Zuid-Holland
      Projectnaam     Rotonde N211-N465
   Projectnummer      10756
    Memonummer        Me03WB10756
        Onderwerp     Waterparagraaf
            Auteur    W. Boekholt
            Status    Definitief
            Datum     21-04-2015
Wijzigingsnummer      0

Waterparagraaf

Door de aanleg van de rotonde N211-N465 wordt het huidige kruispunt en de omgeving anders
ingedeeld en veranderd de verhouding tussen verharding en groen. Op tekening W15-10756-VO-05 is
de verandering aangeven. Hierbij wordt uitgegaan van een minimale onteigening.

In deze situatie wordt de indeling:
  Oppervlakte                                       Hoeveelheid
  Te vervallen verharding                             1.691 m2
  Nieuwe verharding                                   1.357 m2
  Te dempen water                                        15 m2
  Te ontgraven water                                     82 m2

Het gebied wordt in totaal minder verhard met 334m2 en krijgt 67m2 meer oppervlakte water. Beide
aspecten hebben een positief effect op de waterhuishouding.

De Provincie heeft aangeboden om meer water (ca. 500m2) te graven achter het geluidsscherm ter
plaatste van de groenbestemming. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven hier geen gebruik van
te willen maken.

Alternatieve ontwikkeling

Eventuele vervangende nieuwbouw naast de Poeldijkseweg 4 is voor de waterhuishouding geen
probleem omdat de huidige locatie bestaat uit tuinbouwkassen. Een indeling met een huis en tuin
levert in dit geval altijd een reductie op van het verhard oppervlak.

Ook bij een eventuele volledige onteigening komt er alleen een extra areaal met tuinbouwkassen vrij.
Alle nieuwe ontwikkelingen op dit areaal zullen kunnen voldoen aan het standstill-beginsel van het
Hoogheemraadschap.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Bijlage 8 Bodem - 1




                      130
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever    :   Waalpartners civil engineering B.V.
                     T.a.v. dhr. W. Boekholt
                     Postbus 373
                     2670 AK NAALDWIJK

Rapportnummer    :   NEN.2015.0152

Datum            :   28 juli 2015




                             Verkennend bodemonderzoek
                             Emmastraat 1 en 2-4
                             Monster
                             Gemeente Westland




                             BMA Milieu B.V. l Zuidweg 75 l 2671 MP Naaldwijk
                    Tel. (0174) 63 07 43 l E-mail: info@bma-milieu.nl l www.bma-milieu.nl
                Rabobank: 34.29.79.736 l IBAN: NL97 RABO 0342 9797 36 l BIC: RABONL2U
                                 BTW nr. 805523868B01 l KvK nr. 272.40.966
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>                                                                          BMA Milieu B.V.



Inhoudsopgave                                                                    blz.

1.   Inleiding en doel van het onderzoek                                                1
     1.1    Algemeen                                                                    1
     1.2    Aanleiding en doelstelling                                                  1
     1.3    Referentiekader                                                             1
     1.4    Opbouw van het rapport                                                      1
2.   Vooronderzoek, onderzoekshypothese en onderzoeksopzet                              2
     2.1   Vooronderzoek                                                                2
     2.2   Onderzoekshypothese                                                          5
     2.3   Onderzoeksopzet                                                              5
3.   Veldwerkzaamheden                                                                  6
     3.1   Uitgevoerde werkzaamheden                                                    6
     3.2   Samenstelling van de bodem                                                   6
     3.3   Zintuiglijke waarnemingen                                                    6
     3.4   Grondwater                                                                   7
     3.5   Afwijkingen BRL 2000, protocol 2001/2002                                     7
4.   Laboratoriumonderzoek                                                             8
     4.1   Uitgevoerde analyses                                                        8
     4.2   Toetsingscriteria grond en grondwater                                       8
     4.3   Interpretatie van de analyseresultaten grond en grondwater                  9
     4.4   Bespreking resultaten                                                       9
     4.5   Veiligheidsklasse                                                          10
5.   Evaluatie                                                                        11
     5.1   Algemeen                                                                   11
     5.2   Conclusies en aanbevelingen                                                11
Literatuurlijst                                                                       12


Tabellen
Tabel 1      Informatiebronnen                                                          2
Tabel 2      Onderzoeksopzet                                                            5
Tabel 3      Uitgevoerde werkzaamheden                                                  6
Tabel 4      Zintuiglijke waarnemingen                                                  6
Tabel 5      Metingen grondwater                                                        7
Tabel 6      Samenstelling monsters en uitgevoerde analyses                             8
Tabel 7      Overzicht gemeten verontreinigingen in grond en grondwater                 9


Bijlagen
Bijlage 1    Regionale situatie
Bijlage 2    Locatie en boringen
Bijlage 3    Toetsing analyseresultaten
Bijlage 4    Analysecertificaten
Bijlage 5    Bodemprofielen
Bijlage 6    Fotoblad
Bijlage 7    Historische informatie
Bijlage 8    Veiligheidsklasse
Bijlage 9    Procescertificaat protocol 2001, 2002, 2003 en 2018
Bijlage 10   Verklarende tekst toetsingscriteria en parameters
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>                                                                                        BMA Milieu B.V.



1.       Inleiding en doel van het onderzoek

1.1 Algemeen
De heer W. Boekholt van Waalpartners civil engineering B.V. verzocht aan milieuadviesbureau BMA
Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 te verrichten op een locatie gelegen
aan de Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland. Een regionaal overzicht van de on-
derzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.


1.2 Aanleiding en doelstelling
Aanleiding tot het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de wijziging van de bestemming
in verband met de aanleg van een rotonde. Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen
van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.


1.3 Referentiekader
BMA Milieu B.V. is ISO-9001: 2008 gecertificeerd voor bodemonderzoek en milieuadviezen.

Het managementsysteem van BMA Milieu B.V. is door Eerland Certification geëvalueerd en goedge-
keurd volgens de Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bo-
demonderzoek BRL SIKB 2000 (protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018). Onder de activiteiten van
deze procescertificaten vallen het plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrij-
vingen, nemen van grondmonsters en waterpassen (2001), het nemen van grondwatermonsters (2002)
en veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek (2003), de locatie-inspectie en monsterne-
ming van asbest in bodem (2018) en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. Het procescertificaat is opge-
nomen in bijlage 9.

Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig bodemonderzoek, zoals ieder milieukundig
bodemonderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd. Dit betekent dat het onderzoek gebaseerd is op het
verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters voor onder-
zoek in het laboratorium. Het is niet uitgesloten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen,
welke op de plaats van de uitgevoerde boringen niet zijn waargenomen. Het uitgevoerde bodemonder-
zoek heeft geen betrekking op onderzoek naar asbest conform de NEN 5707.

Tevens dient opgemerkt te worden dat het bodemonderzoek een momentopname is en derhalve een
bepaalde tijd geldig is (afhankelijk van het onderzoek en het bevoegd gezag). Met name op plaatsen
waar tijdens bedrijfsactiviteiten verontreinigende stoffen worden gebruikt, gevormd of opgeslagen,
kan de bodemkwaliteit worden beïnvloed.

Als onafhankelijk adviesbureau is BMA Milieu B.V. op geen enkele juridische, financiële of andere
wijze verbonden met de onderzoekslocatie.


1.4 Opbouw van het rapport
De resultaten van het vooronderzoek, de onderzoekshypothese en de onderzoeksopzet zijn beschreven
in hoofdstuk 2. De veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek worden beschreven in hoofd-
stukken 3 en 4. De evaluatie, alsmede toetsing van de hypothese, is opgenomen in hoofdstuk 5.




NEN.2015.0152
Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland
28 juli 2015
                                                                                                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>                                                                                                           BMA Milieu B.V.



2.       Vooronderzoek, onderzoekshypothese en onderzoeksopzet

2.1 Vooronderzoek
Voor de opzet van het vooronderzoek is de NEN 5725 als uitgangspunt gehanteerd. Voor het verkrij-
gen van benodigde informatie zijn de in tabel 1 vermelde informatiebronnen geraadpleegd. De in de
tabel genoemde bronnen zijn niet altijd volledig. BMA Milieu B.V. is wel afhankelijk van deze infor-
matiebronnen. Hoewel het vooronderzoek naar beste eer en geweten is uitgevoerd, kan geen garantie
worden gegeven over de juistheid en volledigheid van de gegevens. De informatie, verkregen tijdens
het vooronderzoek, wordt door ons als voldoende beschouwd voor het doel van het onderzoek.

Tabel 1             Informatiebronnen
     informatiebronnen        datum                                       toelichting
opdrachtgever               01-07-2015 dhr. W. Boekholt van Waalpartners civil engineering B.V.
Omgevingsdienst Haaglanden 02-07-2015 uitvoeringsdienst milieutaken voor o.a. gemeente Westland (bodem-, tank- en
                                          vergunningenarchief)
locatie-inspectie           08-07-2015 door BMA Milieu B.V.
bodemloket                  bodeminformatiepunt
bodembeheersnota            bodembeheersnota Gemeente Westland (kenmerk: 12.0022795, d.d. 11- 2012)
bodemkwaliteitskaart        bodemkwaliteitskaart gemeente Westland (d.d. 2006)
archeologische kaart        archeologische beleidsadvieskaart Gemeente Westland
explosievenkaart            explosievenkaart Gemeente Westland
luchtfoto’s                 1961, 1971, 1976, 1981, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013
historisch kaartmateriaal   -    Grote Historische Atlas van Nederland, deel 1 West-Nederland, 1839-1859;
                            -    Topografische Atlas Zuid-Holland, 2004;
                            -    Topografische militaire kaarten 1830-1850, 1850, 1876, 1892, 1904, 1910, 1916, 1924,
                                 1934;
                            -    Topografische kaarten 1939, 1958, 1963, 1968, 1973, 1981, 1986, 1990, 1995, 2012.
eerder verricht bodemonder- onderzoekslocatie
zoek                        -    indicatief bodemonderzoek kruispunt Molenweg, kenmerk: 1818829, d.d. 16 oktober
                                 1996, uitgevoerd door BIOCHEM;
                            -    verkennend (eindsituatie) bodemonderzoek Emmastraat 2, kenmerk: 16203, d.d. de-
                                 cember 2014, uitgevoerd door Ingenieursbureau Mol.

                                  directe omgeving
                                  -    verkennend waterbodemonderzoek Zwartendijk 1, kenmerk: 94.630, d.d. 12 december
                                       1994, uitgevoerd door Ingenieursbureau Mol;
                                  -    nulsituatie bodemonderzoek Zwartendijk 1, kenmerk: NUL.98231, d.d. 17 december
                                       1998, uitgevoerd door BMA Milieu;
                                  -    oriënterend bodemonderzoek Zwartendijk 1, kenmerk: EIND.20040139, d.d. 25 juni
                                       2004, uitgevoerd door BMA Milieu;
                                  -    nader bodemonderzoek Zwartendijk 1, kenmerk: BRF.20040139.01, d.d. 14 december
                                       2004, uitgevoerd door BMA Milieu;
                                  -    indicatief bodemonderzoek Zwartendijk 1-31, kenmerk: IO.2012.0208, d.d. 14 januari
                                       2014, uitgevoerd door BMA Milieu;
                                  -    nul-/eindsituatie bodemonderzoek Poeldijkseweg 2, kenmerk: 406442, d.d. 30 juli
                                       1999, uitgevoerd door Blgg;
                                  -    indicatief bodemonderzoek Zwartenhoek, kenmerk: 880712, d.d. 12 april 1988, uitge-
                                       voerd door Iwaco.

Onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie bestaat uit twee deellocaties, namelijk Emmastraat 1 (hoek Em-
mastraat/Zwartendijk) en Emmastraat 2-4 (hoek Emmastraat/Molenweg). De deellocaties maken ge-
deeltelijk deel uit van de toekomstige rotonde N211-N465.

De deellocatie Emmastraat 1 heeft een oppervlakte van maximaal 1.500 m2 en is bebouwd met een
woning en een schuur.



NEN.2015.0152
Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland
28 juli 2015
                                                                                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>                                                                                             BMA Milieu B.V.



De deellocatie Emmastraat 2-4 heeft een oppervlakte van maximaal 3.000 m2 en is braakliggend. Re-
cent zijn de opstallen (woningen en garages) gesloopt, verhardingen verwijderd en is een ondergrond-
se olietank gesaneerd (verwijderd).

Voormalig bodemgebruik
Uit het (historisch) kaartmateriaal blijkt dat de onderzoeksdeellocaties (Emmastraat 1 en Emmastraat
2-4), in het verleden, als woonpercelen zijn ingericht. Het historisch kaartmateriaal is opgenomen in
bijlage 7.

De directe omgeving is ingericht (geweest) met woningbouw (ten oosten en noorden van Emmastraat
2-4 en ten zuidoosten van Emmastraat 1), glastuinbouw (ten zuiden en westen van Emmastraat 1) en
infrastructuur (Emmastraat, Zwartendijk, Molenweg en Poeldijkseweg).

Ter plaatse van de Emmastraat 2 was (tot aan de sloop) een ondergrondse 3 m3 (3.000 liter) huis-
brandolietank gesitueerd. De tank is op 10 februari 2015 verwijderd door Adico Milieutechtniek. Het
tanksaneringscertificaat is bijgevoegd in bijlage 7.

Onderhavige onderzoekslocatie wordt, op basis van de explosievenkaart van gemeente Westland, als
niet verdacht beschouwd voor niet gesprongen explosieven.

Er zijn vanuit het verleden (tot aan heden) geen handelingen met grond en verhardingsmaterialen en
activiteiten zoals bedrijfsmatig gebruik van asbest, toepassing van bouwstoffen, stortingen van afval
en/of calamiteiten bekend. Er zijn, met uitzondering van bovengenoemde olietank, geen voormalige en
huidige potentieel bodembelastende bedrijfsactiviteiten op de locatie bekend.

Er zijn geen voormalige en mogelijk nog in de grond aanwezige kelders, funderingen, kabels en lei-
dingen, slootdempingen en/of stortplekken bekend.

Uit informatie afkomstig van de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Westland blijkt
dat de onderzoekslocatie in archeologisch onderzoeksgebied B (middelhoge archeologische verwach-
ting) valt.

Huidig bodemgebruik
Het huidige bodemgebruik op de locatie is wonen met siertuin (Emmastraat 1) en braakliggend (Em-
mastraat 2-4). De directe omgeving is met name in gebruik als woongebied. De deellocaties zijn niet
op een bedrijventerrein gesitueerd. Enkele foto’s van de locatie zijn opgenomen in bijlage 6.

Er zijn geen kelders en andere ondergrondse kunstwerken bekend.

Er wordt vooralsnog geen aanwezigheid van asbest in en op de bodem verwacht.

Er zijn op de locatie geen tanks, kabels en leidingen en overige bodembedreigende activiteiten bekend.

Toekomstig bodemgebruik
Onderhavige onderzoeks(deel)locaties worden betrokken bij de aanleg van een rotonde

Geologie en hydrologie
Er is geen informatie over de opbouw en kwaliteit van de antropogene (veroorzaakt door menselijk
handelen) ophooglaag bekend.

Het freatisch grondwater had ten tijde van het onderzoek een stijghoogte van circa 1,0 meter minus
maaiveld (m-mv). Volgens informatie van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO heeft de dek-
laag een dikte van circa 22 meter en bestaat uit veen, klei en middel fijn tot uiterst fijn zand met klei
laagjes. Onder de deklaag wordt het eerste watervoerend pakket aangetroffen met een dikte van circa

NEN.2015.0152
Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland
28 juli 2015
                                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>                                                                                          BMA Milieu B.V.



29 meter. Het eerste watervoerend pakket bestaat uit grindig uiterst grof tot en met matig fijn zand met
plantenresten en stenen en de stromingsrichting van het grondwater is globaal oostelijk gericht. Onder
het eerste watervoerend pakket wordt op een diepte van 22 tot 50 meter minus NAP een slecht doorla-
tende laag aangetroffen. Onder deze laag wordt een tweede watervoerend pakket aangetroffen. Naar de
stromingsrichting van het freatisch grondwater is geen onderzoek gedaan. Naar verwachting wordt
deze beïnvloed door lokale factoren zoals sloten, drainages en (lekke) rioleringen. Het onderzoeksge-
bied bevindt zich buiten de 25-jaarbeschermingszone van een waterwingebied.

Onderhavige onderzoekslocatie ligt op circa 2,5 kilometer ten zuiden van het milieubeschermingsge-
bied voor grondwater.

Ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie kan sprake van kwel (opwaartse grondwaterstroming)
en/of inzijging (neerwaartse grondwaterstroming).

Eerder verricht bodemonderzoek
Onderzoekslocatie
De conclusie van het indicatief bodemonderzoek kruispunt Molenweg (kenmerk: 1818829, d.d. 16
oktober 1996, uitgevoerd door BIOCHEM) is dat de locatie voldoende is onderzocht.

Uit het verkennend (eindsituatie) bodemonderzoek Emmastraat 2 (kenmerk: 16203, d.d. december
2014, uitgevoerd door Ingenieursbureau Mol) blijkt dat er geen verontreiniging is aangetoond. Op
basis van dit onderzoek is de ondergrondsetank en leidingwerk gereinigd en verwijderd.

Directe omgeving
De in tabel 1 genoemde rapporten uit de directe omgeving hebben geen betrekking op onderhavige
onderzoekslocatie. Volledigheidshalve verwijzen we naar de betreffende rapportages.

Bodembeheersnota en bodemkwaliteitskaart gemeente Westland
Uit de bodembeheersnota van gemeente Westland blijkt dat onderhavige onderzoekslocatie in bodem-
functieklasse wonen valt. De boven- en ondergrond van de locatie staat over het algemeen bekend als
bodemfunctieklasse wonen.

Op basis van de (voormalige) bodemkwaliteitskaart van gemeente Westland blijkt dat de boven- en
ondergrond van de locatie in de zone 20 (Lintbebouwing en oude kern) valt. In deze zone zijn ver-
hoogde waardes van lood, zink en PAK bekend.

Informatie afkomstig van Omgevingsdienst Haaglanden / Bodemloket
Bij de geraadpleegde bronnen is, buiten de reeds hiervoor verwerkte informatie, geen informatie aan-
getroffen welke relevant is voor het onderhavige bodemonderzoek. De adviesbrief welke is verkregen
van Omgevingsdienst Haaglanden is opgenomen in bijlage 7.

(financieel-) Juridische aspecten:
De deellocatie Emmastraat 1 staat kadastraal bekend als gemeente Monster, sectie G, nummer 7771.

De deellocatie Emmastraat 2-4 staat kadastraal bekend als gemeente Monster, sectie G, nummers
7416, 7812, 8146 en 8147.

Er is geen calamiteit of overtreding van voorschriften in het kader van de Wet Milieu en/of de Wet
bodembescherming en/of andere milieuregelgeving bekend. Er is ter plaatse van onderhavige locatie
geen bodemverontreiniging bekend.

De regionale ligging en een overzicht van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in respectievelijk
bijlage 1 en 2.


NEN.2015.0152
Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland
28 juli 2015
                                                                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     BMA Milieu B.V.




2.2 Onderzoekshypothese
Volgens de strategie van de NEN 5740 (Nederlandse norm 5740) dient voorafgaand aan de uitvoering
van het veld- en laboratoriumonderzoek op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden
opgesteld. Het betreft een aanname omtrent het al dan niet aanwezig zijn van bodemverontreiniging op
de te onderzoeken locatie.

Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie, gezien de zonering op
(voormalige) bodemkwaliteitskaart (lintbebouwing en oude kern), als ‘verdacht’ beschouwd voor
zware metalen en PAK in de bovengrond. Als onderzoeksstrategie wordt echter de strategie voor een
‘onverdachte locatie’ (ONV) gebruikt. Deze onderzoeksstrategie wordt in eerste instantie als voldoen-
de beschouwd om een eventuele bodemverontreiniging met zware metalen en PAK te constateren.


2.3 Onderzoeksopzet
In tabel 2 wordt een systematische beschrijving weergegeven van de uit te voeren veldwerkzaamheden
en de te verrichten analyses.

Tabel 2             Onderzoeksopzet
          deellocatie                              veldwerk                                             analyses
                                  boring tot     boring tot      boring met                  grond                   grondwater
                                  0,5 m-mv       2,0 m-mv         peilbuis
  Emmastraat 1*                       6              1                1             2x basispakket                1x basispakket
  Emmastraat 2-4**                    9              2                1             3x basispakket                1x basispakket
basispakket grond         barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, som PAK, som PCB’s, minerale olie,
                          lutum en organisch stofgehalte
basispakket grondwater    barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige aromatische en gehalogeneerde
                          koolwaterstoffen en minerale olie
*                         onderzoeksstrategie ONV uit de NEN 5740, oppervlakte 1.000 - 1.500 m2
**                        onderzoeksstrategie ONV uit de NEN 5740, oppervlakte 2.000 - 3.000 m2


Tijdens de uitvoering van het veldwerk zal de veldwerkploeg alert zijn op ‘asbestverdachte’ materia-
len.




NEN.2015.0152
Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland
28 juli 2015
                                                                                                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>                                                                                            BMA Milieu B.V.



3.        Veldwerkzaamheden

3.1 Uitgevoerde werkzaamheden
Het veldwerk is op 8 juli 2015 door gecertificeerde medewerkers van BMA Milieu (dhr. R. Barend-
recht en dhr. J. de Zeeuw) uitgevoerd. Ter plaatse zijn twintig boringen uitgevoerd, waarvan twee
boringen zijn afgewerkt als peilbuis. In tabel 3 staan de uitgevoerde boringen vermeld. Voor nadere
gegevens over de plaats van de boringen en de peilbuizen wordt verwezen naar bijlage 2.

Tabel 3         Uitgevoerde werkzaamheden
           deellocatie                  boringnummers               peilbuisnummers   filterstelling
                                                                                          m-mv
 Emmastraat 1                           13 t/m 20                      Pb 14           1,50 - 2,50
 Emmastraat 2-4                         1 t/m 12                       Pb 7            2,00 - 3,00
       bovenkant filter is 0,5 meter minus grondwaterspiegel geplaatst

Locatie inspectie
Ter plaatse van de Emmastraat 1 is een schuur met stenenwanden en een asbestverdacht golfplaten dak
gesitueerd. Het zichtbare deel van het dak (zonder goot) is in goede staat. Het dak is overwoekerd door
een klimop. Op het (begroeide) maaiveld zijn geen asbestverdachte plaatmaterialen aangetroffen.


3.2 Samenstelling van de bodem
Voor een indruk van de samenstelling van de bodemopbouw ter plaatse wordt verwezen naar de boor-
beschrijvingen (bijlage 5). Over het algemeen wordt in de bovengrond zand aangetroffen. In de onder-
grond wordt zand en klei aangetroffen.


3.3 Zintuiglijke waarnemingen
De waargenomen afwijkingen aan het bodemmateriaal staan vermeld in tabel 4. Bij de niet in de tabel
vermelde boringen zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Tabel 4             Zintuiglijke waarnemingen
  boring        traject                                  waargenomen bijzonderheden
               ( m-mv)
     04       0,00 - 0,50   zwak puinhoudend
     07       0,00 - 0,50   matig puinhoudend
     11       0,00 - 0,50   zwak puinhoudend
     12       0,00 - 0,50   zwak puinhoudend
     13       0,00 - 0,05   tegel
              0,05 - 0,50   matig puinhoudend, zwak koolashoudend
     14       0,00 - 0,50   matig puinhoudend
     18       0,00 - 0,50   zwak puinhoudend
     19       0,00 - 0,50   zwak puinhoudend

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen ‘asbestverdachte’ materialen waargenomen.




NEN.2015.0152
Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland
28 juli 2015
                                                                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>                                                                                          BMA Milieu B.V.



3.4 Grondwater
De grondwatermonsters zijn op 15 juli 2015 door een gecertificeerde medewerker van BMA Milieu
(dhr. J. de Zeeuw) genomen. Om representatieve grondwatermonsters te verkrijgen is na het plaatsen
van de peilbuizen en voor de monstername een hoeveelheid water afgepompt gelijk aan minimaal
vijfmaal de inhoud van het filterdeel van de peilbuis. Tevens wordt hierbij gestreefd naar een stabiel
geleidingsvermogen. De grondwatermonsters zijn in voorbehandelde flessen opgeslagen. Van het
grondwater is de grondwaterstand (m-mv), de zuurgraad (pH), het geleidingsvermogen (EC) en de
troebelheid (NTU) bepaald (tabel 5).

Tabel 5             Metingen grondwater
  peilbuisnummer         grondwaterstand                 pH     EC        troebelheid     pompdebiet
                              m–mv                             µs/cm         NTU            ml/min
        Pb 7                   0,85                      6,8    940          45,92           200
        Pb 14                  1,30                      6,4   2.600         19,89           200

Bij voorkeur dient de troebelheid < 10 NTU te bedragen. In onderhavig geval is hier echter van afge-
weken. Er is ruimschoots vijfmaal de inhoud van het filterdeel van de peilbuis (circa 3,1 liter) afge-
pompt (4 liter).


3.5 Afwijkingen BRL 2000, protocol 2001/2002
Ten aanzien van de monsterneming zijn geen afwijkingen ten opzichte van BRL 2000, protocol 2001
en/of 2002, te vermelden.




NEN.2015.0152
Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland
28 juli 2015
                                                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     BMA Milieu B.V.



4.       Laboratoriumonderzoek

4.1 Uitgevoerde analyses
Ten behoeve van de analyses zijn de monsters bij het laboratorium van Omegam B.V. te Amsterdam
aangeleverd. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie conform ISO/IEC
17025:2005 onder nr. L 086. De monsters zijn conform AS3000 voorbehandeld en geanalyseerd. Het
mengen van de monsters heeft plaatsgevonden in het laboratorium. De samenstelling van de
(meng)monsters en de uitgevoerde analyses staan vermeld in tabel 6.

Tabel 6             Samenstelling monsters en uitgevoerde analyses
   analysemonsters                                       deelmonster(s)                                            analyse
 Emmastraat 1
 bovengrond
 MM1                        13 (0,05 - 0,50), 14, 18, 19 (0,00 - 0,50)                                 basispakket
 ondergrond
 MM2                        13, 14 (0,50 - 1,00)                                                       basispakket
 grondwater
 Pb 14                      -                                                                          basispakket
 Emmastraat 2-4
 bovengrond
 MM3                        04, 07, 11, 12 (0,00 - 0,50)                                               basispakket
 MM4                        01, 02, 03, 05, 08, 09 (0,00 - 0,50)                                       basispakket
 ondergrond
 MM5                        04, 07 (0,50 - 1,00), 12 (0,50 - 0,80)                                     basispakket
 grondwater
 Pb 7                       -                                                                          basispakket
basispakket grond         barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, som PAK, som PCB’s, minerale olie,
                          lutum en organisch stofgehalte
basispakket grondwater    barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige aromatische en gehalogeneerde
                          koolwaterstoffen en minerale olie


De analysemonsters zijn samengesteld op basis van de zintuiglijke waarnemingen. Op basis van deze
waarnemingen zijn de meest verdachte monsters geselecteerd en geanalyseerd.

In het kader van integriteit en transparantie bieden wij u de mogelijkheid de juistheid en authenticiteit
van de analysecertificaten, die in het kader van dit project zijn uitgevoerd, te controleren. U kunt dit
doen door met de opdrachtverificatiecode, links onder op het analysecertificaat van Omegam Labora-
toria, via de website www.omegam.nl een verificatie uit te voeren.


4.2 Toetsingscriteria grond en grondwater
De analyseresultaten zijn getoetst aan de Circulaire bodemsanering en Besluit Bodemkwaliteit. Om de
mate van verontreiniging weer te geven wordt in dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt:
- Niet verontreinigd: De gemiddelde gehalten van de gemeten stoffen overschrijden niet de bijbe-
   horende achtergrondwaarde voor grond of streefwaarde voor grondwater.
- Lichte verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde gehalten van één of meer
   stoffen de bijbehorende achtergrondwaarde voor grond of streefwaarde voor grondwater over-
   schrijden.
- Matige verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde gehalten van één of
   meer stoffen de bijbehorende tussenwaarde overschrijden.
- De tussenwaarde is de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde voor
   grond of de helft van de som van de streefwaarde en de interventiewaarde voor grondwater. Over-
   schrijding van de tussenwaarde is het criterium voor het uitvoeren van nader onderzoek.
- Sterke verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde gehalten van één of meer
   stoffen de bijbehorende interventiewaarde overschrijden.

NEN.2015.0152
Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland
28 juli 2015
                                                                                                                                     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>                                                                                                 BMA Milieu B.V.



-      De achtergrond-, streef-, en interventiewaarden zijn opgenomen in Bijlage B van de Regeling
       bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering.
-      Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien meer dan 25 m3 grond
       en/of het grondwater in een bodemvolume van meer dan 100 m3 gemiddeld boven de interventie-
       waarde is verontreinigd. In enkele specifieke situaties, bij gevoelige functies, kan bij gehalten on-
       der de interventiewaarde ook sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging.


4.3 Interpretatie van de analyseresultaten grond en grondwater
De analyseresultaten van de grond(meng)monsters zijn vergeleken met de berekende bodemspecifieke
toetsingswaarden. Voor de gehanteerde lutum- en organische stof percentages wordt verwezen naar de
volledige toetsing welke is opgenomen in bijlage 3. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage
4. Een overzicht van de gemeten verontreinigingen is weergegeven in tabel 7.

Tabel 7               Overzicht gemeten verontreinigingen in grond en grondwater
    analysemonsters       ³ achtergrondwaarde (AW2000) grond     ³ tussenwaarde (T)     ³ interventiewaarde (I)
                              ³ streefwaarde (S) grondwater     (matig verontreinigd)    (sterk verontreinigd)
    Emmastraat 1
    bovengrond
    MM1                koper, kwik, lood, molybdeen, zink       -                       -
    ondergrond
    MM2                -                                        -                       -
    grondwater
    Pb 14              barium                                   -                       nikkel
    Emmastraat 2-4
    bovengrond
    MM3                kwik, lood                               -                       -
    MM4                lood                                     -                       -
    ondergrond
    MM5                -                                        -                       -
    grondwater
    Pb 7               -                                        -                       -
           - : analytisch geen verontreiniging aangetoond



4.4 Bespreking resultaten
Emmastraat 1
Bovengrond
Ter plaatse is de bovengrond ten hoogste licht verontreinigd met de geanalyseerde parameters.

Ondergrond
Ter plaatse is de ondergrond analytisch niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters.

Grondwater
Het grondwater is analytisch licht verontreinigd met barium en sterk verontreinigd met nikkel.

Emmastraat 2-4
Bovengrond
Ter plaatse is de bovengrond ten hoogste licht verontreinigd met de geanalyseerde parameters.

Ondergrond
Ter plaatse is de ondergrond analytisch niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters.

Grondwater
Het grondwater is analytisch niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters.


NEN.2015.0152
Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland
28 juli 2015
                                                                                                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>                                                                                          BMA Milieu B.V.




4.5 Veiligheidsklasse
Op basis van de analyseresultaten van de grond en het grondwater is de veiligheidsklasse bepaald.

Voor het bepalen van de veiligheidsklasse is gebruik gemaakt van de rekentool (T&F klasse 4.0) van
de CROW.

Gelet op de aard van de verontreinigingen is er sprake van blootstellings- en/of explosierisico's. Bij
aanvang van de werkzaamheden dient voor de Emmastraat 1 de veiligheidsklasse 1T (o.b.v. nikkel),
0F te worden gehandhaafd. Voor de Emmastraat 2-4 geldt geen T-klasse en geen F-klasse. Aanbevo-
len wordt, vooraf aan de uitvoering van werkzaamheden ter plaatse van de Emmastraat 1, overleg te
voeren met een veiligheidskundige. De T- en F-klasse berekeningen zijn bijgevoegd in bijlage 8.




NEN.2015.0152
Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland
28 juli 2015
                                                                                                         10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>                                                                                         BMA Milieu B.V.



5.       Evaluatie

5.1 Algemeen
De heer W. Boekholt van Waalpartners civil engineering B.V. verzocht aan milieuadviesbureau BMA
Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek te verrichten op de locatie aan de Emmastraat 1 en 2-4
te Monster in de gemeente Westland. De regionale ligging en een overzicht van de onderzoekslocatie
zijn weergegeven in respectievelijk bijlage 1 en 2.

Aanleiding tot het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de wijziging van de bestemming
in verband met de aanleg van een rotonde. Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen
van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.

De werkzaamheden uit onderhavig onderzoek zijn door BMA Milieu B.V. uitgevoerd onder het pro-
cescertificaat ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ BRL SIKB 2000 en bijbehorend pro-
tocol 2001 ‘het plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
grondmonsters en waterpassen’ en protocol 2002 ‘het nemen van grondwatermonsters’.


5.2 Conclusies en aanbevelingen
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de opgestelde hypothese ‘verdacht’
juist is. Ter plaatse zijn in de grond en in het grondwater overschrijdingen van de achtergrond- en
streefwaarde vastgesteld. Voor lichte verontreinigingen behoeft echter geen nader onderzoek te wor-
den aanbevolen.

Nikkel in het grondwater
Uit de Nota vergunnningverlening, toezicht en handhaving 2014-2017 (kenmerk: 246876, d.d. 17
december 2013) blijkt dat in gebieden waar gehalten aan arseen, nikkel, zink, lood en/of barium de
interventiewaarde voor grondwater overschrijden, nader onderzoek naar de grondwaterverontreiniging
niet is vereist wanneer er geen specifieke bron voor deze verontreiniging aanwijsbaar is. Dit geldt
alleen als de gehalten in de vaste bodem lager zijn dan de landelijke achtergrondwaarden of specifieke
achtergrondwaarden. Aangezien in onderhavig bodemonderzoek de ondergrond niet is verontreinigd
met nikkel, behoeft geen nader onderzoek te worden aanbevolen.

Algemeen
Ons inziens vormen de resultaten van dit onderzoek milieuhygiënisch gezien geen belemmering voor
de wijziging van de bestemming (aanleg van een rotonde).

Aanbevolen wordt onderhavige rapportage af te stemmen met Omgevingsdienst Haaglanden (ODH,
uitvoeringsdienst milieutaken voor o.a. gemeente Westland).

De mogelijk bij bouwactiviteiten vrijkomende of aan te voeren grond is voor hergebruik onderhevig
aan wettelijke bepalingen (Besluit Bodemkwaliteit). De gemeente waar de grond wordt toegepast is in
dergelijke gevallen het bevoegd gezag.




NEN.2015.0152
Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland
28 juli 2015
                                                                                                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>                                                                                                   BMA Milieu B.V.



Literatuurlijst

1.   NEN 5725, Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Nederland
     Normalisatie-instituut, januari 2009.

2.   NEN 5740, Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygi-
     ënische kwaliteit van bodem en grond, Nederland Normalisatie-instituut, januari 2009.

3.   NEN 5707, Protocol voor onderzoek naar asbest in bodem, Nederland Normalisatie-instituut, mei 2003.

4.   Besluit bodemkwaliteit (Bbk), 22 november 2007.

5.   Regeling bodemkwaliteit (Rkb), 9 april 2009 (inclusief wijzigingen van 1 januari en 1 juli 2013 en 1 januari
     2014).

6.   Circulaire bodemsanering; 1 juli 2013.

7.   Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat), Directoraat-Generaal Milieu (ministerie van
     VROM), kenmerk: BWL/2004000321.

8.   NTA 5755, Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van
     bodemverontreiniging, Nederland Normalisatie-instituut, juli 2010.

9.   Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014-2017, 2013.

10. Provinciale milieuverordening Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland, 2007.

11. SIKB BRL 2000: Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, versie 5, 12 december
    2013.

12. Protocol 2001, 'Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
    grondmonsters en waterpassen', versie 3.2, 12 december 2013.

13. Protocol 2002, 'Het nemen van grondwatermonsters', versie 4, 12 december 2013.

14. Protocol 2018, 'Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem', versie 3.1, 12 december 2013.

15. Wet houdende regelen inzake bescherming van de bodem (Wet bodembescherming – Wbb), 3 juli 1986 en
    Wet houdende wijziging van de Wet bodembescherming en enkele andere wetten in verband met wijzigin-
    gen in het beleid inzake bodemsaneringen, 15 december 2005.




NEN.2015.0152
Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland
28 juli 2015
                                                                                                                12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>                     BMA Milieu B.V.



Bijlage 1

Regionale situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>                              locatie




BMA Milieu B.V.   Projectnummer : 2015.0152       Regionale situatie

                  Opdrachtgever : Waalpartners civil engineering B.V.

                  Project        : Emmastraat 1 en 2-4 te Monster

                  Schaal         : 1:25.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>                      BMA Milieu B.V.



Bijlage 2

Locatie en boringen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>                             BMA Milieu B.V.



Bijlage 3

Toetsing analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>Project             2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Certificaten        544637
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 2.0.0                                                                       Toetsdatum: 17 juli 2015 11:28


Monsterreferentie                   2856588
Monsteromschrijving                 MM1 13 (5-50) 14 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.    Gestand.Res. Toetsoordeel     AW          T              I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             2.8            10
Lutum                               % (m/m ds)             6.6            25

Droogrest
droogrest                           %                     93.6           93.6         @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds                76           190          @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds              0.25           0.39          -         0.6      6.8             13
kobalt (Co)                         mg/kg ds               4.4            10           -         15     102.5            190
koper (Cu)                          mg/kg ds                28            49      1.2 AW(WO)     40       115            190
kwik (Hg) FIAS/Fims                 mg/kg ds              0.12           0.16     1.1 AW(WO)    0.15   18.075             36
lood (Pb)                           mg/kg ds               130           190      3.7 AW(WO)     50       290            530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds               1.6            1.6     1.1 AW(WO)     1.5    95.75            190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds                15            32           -         35      67.5            100
zink (Zn)                           mg/kg ds               210           400      2.8 AW(IND)   140       430            720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds                36           130           -        190      2595           5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds              0.14           0.14
anthraceen                          mg/kg ds              0.08           0.08
fluoranteen                         mg/kg ds              0.31           0.31
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds              0.13           0.13
chryseen                            mg/kg ds              0.22           0.22
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds              0.12           0.12
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds              0.14           0.14
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds               0.1            0.1
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds              0.08           0.08

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds               1.4            1.4          -         1.5    20.75             40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds           < 0.001      < 0.0025
PCB - 52                            mg/kg ds           < 0.001      < 0.0025
PCB - 101                           mg/kg ds           < 0.001      < 0.0025
PCB - 118                           mg/kg ds           < 0.001      < 0.0025
PCB - 138                           mg/kg ds             0.001        0.0036
PCB - 153                           mg/kg ds           < 0.001      < 0.0025
PCB - 180                           mg/kg ds           < 0.001      < 0.0025

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds             0.005         0.019           -        0.02     0.51              1

Monsterreferentie                   2856589
Monsteromschrijving                 MM2 13 (50-100) 14 (50-100)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.    Gestand.Res. Toetsoordeel     AW          T              I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             1.7            10
Lutum                               % (m/m ds)            11.4            25

Droogrest
droogrest                           %                     85.8           85.8         @




Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 4

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds                25            45          @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             < 0.2        < 0.21          -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds               4.1            7.1         -         15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds               9.8            15          -         40      115     190
kwik (Hg) FIAS/Fims                 mg/kg ds              0.07          0.09          -        0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds                27            36          -         50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds             < 1.5         < 1.0          -         1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds                11            18          -         35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds                53            85          -        140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              < 35         < 120          -        190     2595    5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
anthraceen                          mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
fluoranteen                         mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
chryseen                            mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds            < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds              0.35        < 0.35          -         1.5    20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds           < 0.001     < 0.0035
PCB - 52                            mg/kg ds           < 0.001     < 0.0035
PCB - 101                           mg/kg ds           < 0.001     < 0.0035
PCB - 118                           mg/kg ds           < 0.001     < 0.0035
PCB - 138                           mg/kg ds           < 0.001     < 0.0035
PCB - 153                           mg/kg ds           < 0.001     < 0.0035
PCB - 180                           mg/kg ds           < 0.001     < 0.0035

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds             0.005       < 0.024          -        0.02     0.51      1

Monsterreferentie                   2856590
Monsteromschrijving                 MM3 04 (0-50) 07 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel     AW         T       I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             2.4            10
Lutum                               % (m/m ds)             4.2            25

Droogrest
droogrest                           %                     90.1          90.1          @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds                32            97          @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             < 0.2        < 0.23          -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds               3.3            9.4         -         15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds                11            21          -         40      115     190
kwik (Hg) FIAS/Fims                 mg/kg ds              0.11          0.15      1.0 AW(WO)   0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds                37            56      1.1 AW(WO)    50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds             < 1.5         < 1.0          -         1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds                 8            20          -         35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds                63           130          -        140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              < 35         < 100          -        190     2595    5000




Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 4

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds              0.07           0.07
anthraceen                          mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
fluoranteen                         mg/kg ds              0.13           0.13
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds              0.07           0.07
chryseen                            mg/kg ds               0.1            0.1
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds              0.06           0.06
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds              0.08           0.08
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds              0.07           0.07
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds              0.05           0.05

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds               0.7            0.7         -                1.5    20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds           < 0.001      < 0.0029
PCB - 52                            mg/kg ds           < 0.001      < 0.0029
PCB - 101                           mg/kg ds           < 0.001      < 0.0029
PCB - 118                           mg/kg ds           < 0.001      < 0.0029
PCB - 138                           mg/kg ds           < 0.001      < 0.0029
PCB - 153                           mg/kg ds           < 0.001      < 0.0029
PCB - 180                           mg/kg ds           < 0.001      < 0.0029

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds             0.005       < 0.020          -               0.02     0.51      1

Monsterreferentie                   2856591
Monsteromschrijving                 MM4 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel            AW         T       I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             1.9             10
Lutum                               % (m/m ds)             6.6             25

Droogrest
droogrest                           %                     92.6           92.6         @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds                23             57         @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             < 0.2        < 0.23          -                0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds               <3           < 4.9         -                15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds                 9             16         -                40      115     190
kwik (Hg) FIAS/Fims                 mg/kg ds              0.08           0.11         -               0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds                40             58    1.2 AW(WO)            50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds             < 1.5          < 1.0         -                1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds                 7             15         -                35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds                51             98         -               140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              < 35         < 120          -               190     2595    5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
anthraceen                          mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
fluoranteen                         mg/kg ds              0.07           0.07
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
chryseen                            mg/kg ds              0.06           0.06
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds            < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds            < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds              0.41           0.41         -                1.5    20.75     40




Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 4

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 52                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 101                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 118                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 138                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 153                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 180                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds            0.005       < 0.024         -        0.02     0.51      1

Monsterreferentie                   2856592
Monsteromschrijving                 MM5 04 (50-100) 07 (50-100) 12 (50-80)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T       I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             0.6           10
Lutum                               % (m/m ds)             6.3           25

Droogrest
droogrest                           %                    83.4           83.4        @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds             < 20          < 35         @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds            < 0.2         < 0.23        -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds              <3           < 5.0        -         15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds              <5           < 6.3        -         40      115     190
kwik (Hg) FIAS/Fims                 mg/kg ds           < 0.05         < 0.05        -        0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds             < 10          < 10         -         50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds            < 1.5          < 1.0        -         1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds                4                9      -         35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds             < 20          < 27         -        140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds             < 35         < 120         -        190     2595    5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
anthraceen                          mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
fluoranteen                         mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
chryseen                            mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds           < 0.05       < 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds           < 0.05       < 0.035

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds             0.35         < 0.35        -         1.5    20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 52                            mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 101                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 118                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 138                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 153                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035
PCB - 180                           mg/kg ds          < 0.001      < 0.0035

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds            0.005       < 0.024         -        0.02     0.51      1

Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
x AW(IND)         x maal Achtergrondwaarde (Industrie)
x AW(WO)          x maal Achtergrondwaarde (Wonen)
-                 <= Achtergrondwaarde




Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Project             2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Certificaten        545677
Toetsing            T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 1.1.0                                                                  Toetsdatum: 20 juli 2015 16:26


Monsterreferentie                   2956874
Monsteromschrijving                 07
Analyse                                  Eenheid   Analyseres.          Toetsoordeel         S         T              I

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)                         µg/l                   20                 -             50      337.5           625
cadmium (Cd)                        µg/l                < 0.2                 -             0.4       3.2             6
kobalt (Co)                         µg/l                  <2                  -             20        60            100
koper (Cu)                          µg/l                  <2                  -             15        45             75
Kwik (Hg) niet vluchtig             µg/l               < 0.05                 -           0.05      0.175           0.3
lood (Pb)                           µg/l                  <2                  -             15        45             75
molybdeen (Mo)                      µg/l                   2.4                -              5      152.5           300
nikkel (Ni)                         µg/l                  <3                  -             15        45             75
zink (Zn)                           µg/l                   20                 -             65      432.5           800

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   µg/l                 < 50                 -             50       325            600

Vluchtige aromaten
benzeen                             µg/l                < 0.2                 -             0.2      15.1            30
ethylbenzeen                        µg/l                < 0.2                 -              4        77            150
naftaleen                           µg/l               < 0.02                 -           0.01     35.005            70
styreen                             µg/l                < 0.2                 -              6       153            300
tolueen                             µg/l                < 0.2                 -              7      503.5          1000
xyleen (ortho)                      µg/l                < 0.1
xyleen (som m+p)                    µg/l                < 0.2

Sommaties aromaten
som xylenen                         µg/l                   0.2                -             0.2      35.1            70

Vluchtige chlooralifaten
dichloormethaan                     µg/l                < 0.2                 -           0.01    500.005          1000
1,1-dichloorethaan                  µg/l                < 0.2                 -              7      453.5           900
1,2-dichloorethaan                  µg/l                < 0.2                 -              7      203.5           400
1,2-dichlooretheen (trans)          µg/l                < 0.1
1,1-dichlooretheen                  µg/l                < 0.1                 -           0.01      5.005            10
1,2-dichlooretheen (cis)            µg/l                < 0.1
1,1-dichloorpropaan                 µg/l                < 0.2
1,2-dichloorpropaan                 µg/l                < 0.2
1,3-dichloorpropaan                 µg/l                < 0.2
trichloormethaan                    µg/l                < 0.2                 -              6       203            400
tetrachloormethaan                  µg/l                < 0.1                 -           0.01      5.005            10
1,1,1-trichloorethaan               µg/l                < 0.1                 -           0.01    150.005           300
1,1,2-trichloorethaan               µg/l                < 0.1                 -           0.01     65.005           130
trichlooretheen                     µg/l                < 0.2                 -             24       262            500
tetrachlooretheen                   µg/l                < 0.1                 -           0.01     20.005            40
vinylchloride                       µg/l                < 0.2                 -           0.01      2.505             5

Sommaties
som C+T dichlooretheen              µg/l                   0.1                -           0.01     10.005            20
som dichloorpropanen                µg/l                   0.4                -             0.8      40.4            80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan                     µg/l                < 0.2                 @                                     630

Toetsoordeel monster 2956874:                                         Voldoet aan Streefwaarde


Monsterreferentie                   2956875
Monsteromschrijving                 14
Analyse                                  Eenheid   Analyseres.          Toetsoordeel         S         T              I




Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 2

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)                         µg/l          120         2.4 S             50            337.5    625
cadmium (Cd)                        µg/l         < 0.2          -              0.4              3.2      6
kobalt (Co)                         µg/l          <2            -               20              60     100
koper (Cu)                          µg/l          <2            -               15              45      75
Kwik (Hg) niet vluchtig             µg/l        < 0.05          -             0.05            0.175    0.3
lood (Pb)                           µg/l          <2            -               15              45      75
molybdeen (Mo)                      µg/l          <2            -                5            152.5    300
nikkel (Ni)                         µg/l          140         1.9 I             15              45      75
zink (Zn)                           µg/l           40           -               65            432.5    800

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   µg/l         < 50           -               50             325     600

Vluchtige aromaten
benzeen                             µg/l         < 0.2          -              0.2             15.1     30
ethylbenzeen                        µg/l         < 0.2          -                4              77     150
naftaleen                           µg/l        < 0.02          -             0.01           35.005     70
styreen                             µg/l         < 0.2          -                6             153     300
tolueen                             µg/l         < 0.2          -                7            503.5   1000
xyleen (ortho)                      µg/l         < 0.1
xyleen (som m+p)                    µg/l         < 0.2

Sommaties aromaten
som xylenen                         µg/l           0.2          -              0.2             35.1     70

Vluchtige chlooralifaten
dichloormethaan                     µg/l         < 0.2          -             0.01          500.005   1000
1,1-dichloorethaan                  µg/l         < 0.2          -                7            453.5    900
1,2-dichloorethaan                  µg/l         < 0.2          -                7            203.5    400
1,2-dichlooretheen (trans)          µg/l         < 0.1
1,1-dichlooretheen                  µg/l         < 0.1          -             0.01            5.005     10
1,2-dichlooretheen (cis)            µg/l         < 0.1
1,1-dichloorpropaan                 µg/l         < 0.2
1,2-dichloorpropaan                 µg/l         < 0.2
1,3-dichloorpropaan                 µg/l         < 0.2
trichloormethaan                    µg/l         < 0.2          -                6             203     400
tetrachloormethaan                  µg/l         < 0.1          -             0.01            5.005     10
1,1,1-trichloorethaan               µg/l         < 0.1          -             0.01          150.005    300
1,1,2-trichloorethaan               µg/l         < 0.1          -             0.01           65.005    130
trichlooretheen                     µg/l         < 0.2          -               24             262     500
tetrachlooretheen                   µg/l         < 0.1          -             0.01           20.005     40
vinylchloride                       µg/l         < 0.2          -             0.01            2.505      5

Sommaties
som C+T dichlooretheen              µg/l           0.1          -             0.01           10.005     20
som dichloorpropanen                µg/l           0.4          -              0.8             40.4     80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan                     µg/l         < 0.2         @                                       630

Toetsoordeel monster 2956875:                            Overschrijding Interventiewaarde


Legenda
@                  Geen toetsoordeel mogelijk
xI                 x maal Interventiewaarde
-                  <= Streefwaarde
xS                 x maal Streefwaarde




Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>                      BMA Milieu B.V.



Bijlage 4

Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>BMA Milieu
T.a.v. de heer J.J.C. Luiten
Zuidweg 75
2671 MP NAALDWIJK




Uw kenmerk              :   2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Ons kenmerk             :   Project 544637
Validatieref.           :   544637_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   TKBD-BXMH-GGEB-BPRY
Bijlage(n)              :   3 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)



                                                                                                              Amsterdam, 16 juli 2015


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckbachweg 120                       F +31-(0)20-597 66 89                    BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             klantenservice@omegam.nl                 BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.omegam.nl                            KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 544637
Project omschrijving                            : 2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Opdrachtgever                                   : BMA Milieu
Monsterreferenties
2856588 = MM1 13 (5-50) 14 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50)
2856589 = MM2 13 (50-100) 14 (50-100)
2856590 = MM3 04 (0-50) 07 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        08/07/2015                     08/07/2015                     08/07/2015
Ontvangstdatum opdracht                         :                        09/07/2015                     09/07/2015                     09/07/2015
Startdatum                                      :                        09/07/2015                     09/07/2015                     09/07/2015
Monstercode                                     :                        2856588                        2856589                        2856590
Matrix                                          :                        Grond                          Grond                          Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                       <1                            <1                                <1
S soort artefact                                                        nvt                           nvt                               nvt
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest                         %                                        93,6                          85,8                           90,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                2,8                           1,7                            2,4
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                                6,6                          11,4                            4,2
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                    76                             25                             32
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                     0,25                         < 0,20                         < 0,20
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                     4,4                            4,1                            3,3
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                    28                              9,8                           11
S kwik (Hg) FIAS/Fims           mg/kg ds                                     0,12                           0,07                           0,11
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                   130                             27                             37
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                     1,6                          < 1,5                          < 1,5
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                    15                             11                              8
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                   210                             53                             63

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                                 36                          < 35                           < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05                         < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                     0,14                        < 0,05                           0,07
S anthraceen                     mg/kg ds                                     0,08                        < 0,05                         < 0,05
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     0,31                        < 0,05                           0,13
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                     0,13                        < 0,05                           0,07
S chryseen                       mg/kg ds                                     0,22                        < 0,05                           0,10
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                     0,12                        < 0,05                           0,06
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     0,14                        < 0,05                           0,08
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                     0,10                        < 0,05                           0,07
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                     0,08                        < 0,05                           0,05
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     1,4                           0,35                           0,70

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                        < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                        < 0,001
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                        < 0,001
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                        < 0,001
S PCB -138                      mg/kg ds                                      0,001                       < 0,001                        < 0,001
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                        < 0,001
S PCB -180                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001                        < 0,001
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,005                         0,005                          0,005



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: TKBD-BXMH-GGEB-BPRY                                                                                       Ref.: 544637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 544637
Project omschrijving                            : 2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Opdrachtgever                                   : BMA Milieu
Monsterreferenties
2856591 = MM4 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50)
2856592 = MM5 04 (50-100) 07 (50-100) 12 (50-80)


Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        08/07/2015                     08/07/2015
Ontvangstdatum opdracht                         :                        09/07/2015                     09/07/2015
Startdatum                                      :                        09/07/2015                     09/07/2015
Monstercode                                     :                        2856591                        2856592
Matrix                                          :                        Grond                          Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                       <1                            <1
S soort artefact                                                        nvt                           nvt
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest                         %                                        92,6                          83,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                1,9                           0,6
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                                6,6                           6,3
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                     23                          < 20
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                    < 0,20                        < 0,20
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                    < 3,0                         < 3,0
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                      9,0                         < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims           mg/kg ds                                      0,08                        < 0,05
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                     40                          < 10
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                    < 1,5                         < 1,5
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                      7                             4
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                     51                          < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                              < 35                           < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05
S anthraceen                     mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     0,07                        < 0,05
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05
S chryseen                       mg/kg ds                                     0,06                        < 0,05
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                   < 0,05                        < 0,05
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                     0,41                          0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -138                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -180                      mg/kg ds                                    < 0,001                       < 0,001
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,005                         0,005



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: TKBD-BXMH-GGEB-BPRY                                                                                     Ref.: 544637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 3 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 544637
Project omschrijving                            : 2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Opdrachtgever                                   : BMA Milieu


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TKBD-BXMH-GGEB-BPRY                                                                                     Ref.: 544637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 1 van 5


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                :   2856588
Project omschrijving       :   2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Uw referentie              :   MM1 13 (5-50) 14 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50)
Methode                    :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19                8%
2)   fractie C19 - C29                 47 %
3)   fractie C29 - C35                 38 %
4)   fractie C35 -< C40                 6%

minerale olie gehalte: 36 mg/kg ds




ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                 :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                            :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                      :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up          : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TKBD-BXMH-GGEB-BPRY                                                                                     Ref.: 544637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 2 van 5


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode               :   2856589
Project omschrijving      :   2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Uw referentie             :   MM2 13 (50-100) 14 (50-100)
Methode                   :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds




ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                 :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                            :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                      :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up          : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TKBD-BXMH-GGEB-BPRY                                                                                     Ref.: 544637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 3 van 5


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode               :   2856590
Project omschrijving      :   2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Uw referentie             :   MM3 04 (0-50) 07 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)
Methode                   :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds




ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                 :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                            :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                      :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up          : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TKBD-BXMH-GGEB-BPRY                                                                                     Ref.: 544637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 4 van 5


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode               :   2856591
Project omschrijving      :   2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Uw referentie             :   MM4 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50)
Methode                   :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds




ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                 :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                            :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                      :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up          : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TKBD-BXMH-GGEB-BPRY                                                                                     Ref.: 544637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Oliechromatogram 5 van 5


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode               :   2856592
Project omschrijving      :   2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Uw referentie             :   MM5 04 (50-100) 07 (50-100) 12 (50-80)
Methode                   :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds




ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                 :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                            :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                      :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up          : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TKBD-BXMH-GGEB-BPRY                                                                                     Ref.: 544637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 1

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 544637
Project omschrijving                            : 2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Opdrachtgever                                   : BMA Milieu


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.


Samplemate                                           :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode)                          :   Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN
                                                         6961
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 8




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TKBD-BXMH-GGEB-BPRY                                                                                     Ref.: 544637_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>BMA Milieu
T.a.v. de heer J.J.C. Luiten
Zuidweg 75
2671 MP NAALDWIJK




Uw kenmerk              :   2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Ons kenmerk             :   Project 545677
Validatieref.           :   545677_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   KCFG-QOXZ-BCZV-NEYG
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)



                                                                                                              Amsterdam, 20 juli 2015


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckbachweg 120                       F +31-(0)20-597 66 89                    BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             klantenservice@omegam.nl                 BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.omegam.nl                            KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 545677
Project omschrijving                            : 2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Opdrachtgever                                   : BMA Milieu
Monsterreferenties
2956874 = 07
2956875 = 14


Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        15/07/2015                     15/07/2015
Ontvangstdatum opdracht                         :                        16/07/2015                     16/07/2015
Startdatum                                      :                        16/07/2015                     16/07/2015
Monstercode                                     :                        2956874                        2956875
Matrix                                          :                        Grondwater                     Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)                   µg/l                                         20                           120
S cadmium (Cd)                  µg/l                                        < 0,2                         < 0,2
S kobalt (Co)                   µg/l                                        <2                            <2
S koper (Cu)                    µg/l                                        <2                            <2
S Kwik (Hg) niet vluchtig       µg/l                                        < 0,05                        < 0,05
S lood (Pb)                     µg/l                                        <2                            <2
S molybdeen (Mo)                µg/l                                          2,4                         <2
S nikkel (Ni)                   µg/l                                        <3                            140
S zink (Zn)                     µg/l                                         20                            40

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l                                  < 50                           < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S ethylbenzeen                   µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S naftaleen                      µg/l                                       < 0,02                        < 0,02
S styreen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S tolueen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S xyleen (ortho)                 µg/l                                       < 0,1                         < 0,1
S xyleen (som m+p)               µg/l                                       < 0,2                         < 0,2
S som xylenen                    µg/l                                         0,2                           0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan                     µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,1-dichloorethaan                  µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,2-dichloorethaan                  µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,2-dichlooretheen (trans)          µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1-dichlooretheen                  µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis)            µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S trichloormethaan                    µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S tetrachloormethaan                  µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan               µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan               µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S trichlooretheen                     µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S tetrachlooretheen                   µg/l                                  < 0,1                         < 0,1
S vinylchloride                       µg/l                                  < 0,2                         < 0,2
S som C+T dichlooretheen              µg/l                                    0,1                           0,1
S som dichloorpropanen                µg/l                                    0,4                           0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan                     µg/l                                  < 0,2                         < 0,2



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KCFG-QOXZ-BCZV-NEYG                                                                                     Ref.: 545677_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 545677
Project omschrijving                            : 2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Opdrachtgever                                   : BMA Milieu


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KCFG-QOXZ-BCZV-NEYG                                                                                     Ref.: 545677_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 1 van 2


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode               :   2956874
Project omschrijving      :   2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Uw referentie             :   07
Methode                   :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <50 µg/l




ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                 :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                            :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                      :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up          : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KCFG-QOXZ-BCZV-NEYG                                                                                     Ref.: 545677_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Oliechromatogram 2 van 2


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode               :   2956875
Project omschrijving      :   2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Uw referentie             :   14
Methode                   :   minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <50 µg/l




ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond                :   Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04                 :   Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water                :   Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse                            :   Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie                      :   Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up          : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KCFG-QOXZ-BCZV-NEYG                                                                                     Ref.: 545677_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 1

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 545677
Project omschrijving                            : 2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Opdrachtgever                                   : BMA Milieu


                                Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.


Barium (Ba)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig                              :   Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)                                    :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen                                              :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten                                       :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride                                        :   Conform AS3130 prestatieblad 1




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KCFG-QOXZ-BCZV-NEYG                                                                                     Ref.: 545677_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>                 BMA Milieu B.V.



Bijlage 5

Bodemprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                    klei                               geur
                 Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                   zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                   sterke geur
                                                                                   uiterste geur
                 Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                            olie
                 Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                                   geen olie-water reactie
                                                                                   zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                   sterke olie-water reactie
                                                     Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                 Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                   >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                   >1
                                                                                   >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                   >100
                                         leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster



                                         overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                     zwak humeus
veen
                 Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                                   bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                   grondwaterstand
                                                                                   Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig

                                                                                                 slib
                 Veen, zwak zandig                   matig grindig

                                                                                                 water
                 Veen, sterk zandig                  sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand


        bentoniet afdichting




        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Projectcode: 2015.0152
Boring:        01                                                        Boring:        02
Datum:         08-07-2015                                                Datum:         08-07-2015

Boormeester:   R. Barendrecht                                            Boormeester:   R. Barendrecht
                                0                                                                        0
     0                                                                        0
                                      Zand, matig grof, matig humeus,                                           Zand, matig grof, matig humeus,
                                      zwak kleiïg, donkerbruin,                                                 zwak kleiïg, donkerbruin,
                    A                 Edelmanboor                                            A                  Edelmanboor
                                -50                                                                      -50
    50                                                                       50




Boring:        03                                                        Boring:        04
Datum:         08-07-2015                                                Datum:         08-07-2015

Boormeester:   J.D. de Zeeuw                                             Boormeester:   R. Barendrecht
                                0                                                                        0
     0                                                                        0
                                      Zand, matig grof, matig humeus,                                           Zand, matig grof, matig humeus,
                                      matig kleiïg, donker grijsbruin,                                          zwak puinhoudend, donkerbruin,
                    A                 Edelmanboor                                            A                  Edelmanboor
                                -50                                                                      -50
    50                                                                       50
                                                                                                                Zand, matig grof, zwak siltig, licht
                                                                                                                cremebruin, Edelmanboor
                                                                                             B

                                                                            100

                                                                                             C

                                                                            150

                                                                                             D

                                                                                                         -200
                                                                            200




Boring:        05                                                        Boring:        06
Datum:         08-07-2015                                                Datum:         08-07-2015

Boormeester:   R. Barendrecht                                            Boormeester:   R. Barendrecht
                                0                                                                        0
     0                                                                        0
                                      Zand, matig grof, matig humeus,                                           Zand, matig grof, matig humeus,
                                      zwak kleiïg, donkerbruin,                                                 zwak kleiïg, donkerbruin,
                    A                 Edelmanboor                                            A                  Edelmanboor
                                -50                                                                      -50
    50                                                                       50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Projectcode: 2015.0152
Boring:        07                                                           Boring:        08
Datum:         08-07-2015                                                   Datum:         08-07-2015

Boormeester:   J.D. de Zeeuw                                                Boormeester:   R. Barendrecht
                               0                                                                            0
     0                                                                           0
                                      Zand, matig grof, matig kleiïg,                                              Zand, matig grof, matig humeus,
                                      matig humeus, matig                                                          zwak kleiïg, donkerbruin,
                    A                 puinhoudend, donkerbruin,                                 A                  Edelmanboor
                               -50
                                      Edelmanboor                                                           -50
    50                                                                          50
                                      Zand, matig grof, zwak
                                      gleyhoudend, licht grijsbruin,
                    B                 Edelmanboor
                               -100
   100
                                      Zand, matig grof, licht grijsbruin,
                                      Edelmanboor
                    C

   150

                    D

                               -200
   200
                                      Zand, matig grof, neutraalgrijs,
                                      Edelmanboor
                    E

                               -250
   250




Boring:        09                                                           Boring:        10
Datum:         08-07-2015                                                   Datum:         08-07-2015

Boormeester:   J.D. de Zeeuw                                                Boormeester:   J.D. de Zeeuw
                               0                                                                            0
     0                                                                           0
                                      Zand, matig grof, matig humeus,                                              Zand, matig grof, zwak humeus,
                                      matig kleiïg, donkerbruin,                                                   matig kleiïg, neutraal grijsbruin,
                    A                 Edelmanboor                                               A                  Edelmanboor
                               -50                                                                          -50
    50                                                                          50




Boring:        11                                                           Boring:        12
Datum:         08-07-2015                                                   Datum:         08-07-2015

Boormeester:   J.D. de Zeeuw                                                Boormeester:   R. Barendrecht
                               0                                                                            0
     0                                                                           0
                                      Zand, matig grof, zwak humeus,                                               Zand, matig grof, matig humeus,
                                      matig kleiïg, zwak puinhoudend,                                              zwak puinhoudend, neutraalbruin,
                    A                 neutraalbruin, Edelmanboor                                A                  Edelmanboor
                               -50                                                                          -50
    50                                                                          50
                                                                                                                   Zand, matig grof, sterk kleiïg,
                                                                                                B                  matig gleyhoudend, neutraalbruin,
                                                                                                            -80
                                                                                                                   Edelmanboor
                                                                                                                   Zand, matig grof, neutraalgrijs,
                                                                               100              C                  Edelmanboor



                                                                               150
                                                                                                D



                                                                                                            -200
                                                                               200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Projectcode: 2015.0152
Boring:        13                                                        Boring:        14
Datum:         08-07-2015                                                Datum:         08-07-2015

Boormeester:   R. Barendrecht                                            Boormeester:   J.D. de Zeeuw
                                0                                                                        0
     0                          -5                                            0
                                       Tegel                                                                    Zand, matig grof, matig humeus,
                                                                                                                matig kleiïg, matig puinhoudend,
                    A                  Zand, matig grof, matig kleiïg,                       A                  donkerbruin, Edelmanboor
                                       zwak humeus, matig puinhoudend,
    50
                                -50    zwak koolashoudend,                   50
                                                                                                         -50
                                       neutraalbruin, Edelmanboor                                               Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                       Klei, zwak siltig, matig                                                 neutraalbruin, Edelmanboor
                    B                                                                        B
                                       gleyhoudend, lichtbruin,
                                       Edelmanboor
   100                                                                      100

                    C                                                                        C
                                -140                                                                     -140

   150                                 Zand, matig grof, zwak siltig,       150                                 Klei, matig siltig, matig zandig,
                                       neutraalgrijs, Edelmanboor                            D                  neutraalgrijs, Edelmanboor
                    D
                                                                                                         -180

                                                                                                                Zand, matig grof, neutraal
                                -200
   200                                                                      200                                 grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                             E



                                                                                                         -250
                                                                            250
                                                                                                                Zand, matig grof, neutraalgrijs,
                                                                                                                Edelmanboor
                                                                                             F

                                                                                                         -300
                                                                            300



Boring:        15                                                        Boring:        16
Datum:         08-07-2015                                                Datum:         08-07-2015

Boormeester:   R. Barendrecht                                            Boormeester:   J.D. de Zeeuw
                                0                                                                        0
     0                                                                        0
                                       Zand, matig grof, zwak kleiïg,                                           Zand, matig grof, matig humeus,
                                       matig humeus, donkerbruin,                                               matig kleiïg, donkerbruin,
                    A                  Edelmanboor                                           A                  Edelmanboor
                                -50                                                                      -50
    50                                                                       50




Boring:        17                                                        Boring:        18
Datum:         08-07-2015                                                Datum:         08-07-2015

Boormeester:   J.D. de Zeeuw                                             Boormeester:   R. Barendrecht
                                0                                                                        0
     0                                                                        0
                                       Zand, matig grof, matig humeus,                                          Zand, matig grof, zwak kleiïg,
                                       matig kleiïg, donkerbruin,                                               matig humeus, zwak puinhoudend,
                    A                  Edelmanboor                                           A                  donkerbruin, Edelmanboor
                                -50                                                                      -50
    50                                                                       50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Projectcode: 2015.0152
Boring:        19                                                       Boring:        20
Datum:         08-07-2015                                               Datum:         08-07-2015

Boormeester:   R. Barendrecht                                           Boormeester:   R. Barendrecht
                                0                                                                       0
     0                                                                       0
                                      Zand, matig grof, zwak kleiïg,                                          Zand, matig grof, zwak kleiïg,
                                      matig humeus, zwak puinhoudend,                                         matig humeus, donkerbruin,
                    A                 donkerbruin, Edelmanboor                              A                 Edelmanboor
                                -50                                                                     -50
    50                                                                      50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>            BMA Milieu B.V.



Bijlage 6

Fotoblad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>                                                                        BMA Milieu B.V.


                                                         Emmastraat 1




2015.0152
Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>                                                                          BMA Milieu B.V.


                                                         Emmastraat 2-4




2015.0152
Emmastraat 1 en 2-4 te Monster in de gemeente Westland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>                         BMA Milieu B.V.



Bijlage 7

Historische informatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>1995




1990




1986




1981




1973
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>1968




1963




1958




1939




1934
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>1924




1916




1910




1904




1892
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>1876




1850
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>.:   RDICO Milieutochniek b.v.


       Tanksaneri           n   gscertificaat                                                                                           RegistÍatienummer
       BRL-K902                                                                                                                          150200184.02




       Opdrachtgever                                                                            Tanksaneringsbedrijf
       Victon 2 B.V.                                                                             Adico Milieutechniek B.V.
       rs.0022/8032                                                                              vlietskade 1513
       Zijlweg 5                                                                                 4241 WH ARKEL
       2678 LC de Lier
                                                                                                 contact: 0183-563359


       PIaats van inrichting                                                                     Datum melding                          Datum uiwoeÍing
       Tanksanering                                                                              2-2-20t5                               10-02-2015
       ts.0022/4032
                                                                                                Validatie                               UiWoerder
       2681 RN Monster                                                                          Herk, A. van                            Besten. A den
                                                                           ,. -..    l
       Tankgegevens!
       Tank (nr)              Product             Inhoud (m3)              Gereini!d            Afvullen              Afgevoerd         Opmerking
       1                      Huisbrandoliê       3m3                      Ja                   nee                   la                geen


       Irladere omschrijving en eigenschappen van de installatie
       Tanksituatie                                     : Ondergronds
       Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd              : Ja, doot'ï:
                                                               oooï:                                                    Mol Ingenieursbureau projectnummer 16203
                                                                                                                        d.d. december 2014
     -- Bodemv€Fontrêinlglng                                           :--Nee
       Tank afgevoerd/overgedragen                                     :   Ja, aan       :                             Voeght B.V.
       Leidingwerk                                           -         :   Gereinigd en verwijderd
       Atualstoffen                                                    :   Afgevoerd naar:                             Adico Milieutechniek B.V.

       Opmerkingen:




       Verklaring van Kiwa Nederland B.V.
       Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde
       tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecíficeerd zijn op dit certificaat, geacht te
       voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL,K90Z.



      Verklaring van het tanksaneringsbedrijf
       Het tanksaneringsbedrijf verklaaft dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de
       voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beóodelingsrichtlijn BRL-K902.




      Wenken voor de afnemer                                                                                                            Kiwa Nederland E.V,
      Bij het onwangst van het tanksanerlngscertificaat controleren of dit volledig is                                                 Sir Winston Churchlll-laan 273
      ingevuld ên voozien van eên registratienummer.                                                                                   Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
                                                                                                                                       Telefoon 07O 4L 44 4OO
      Indien de tanksanering of het certificaat nlet ln orde wordt bêvonden, dient u                                                   Telefax 07O 47 44 42O
      contact op te nemen met:                                                                                                         Internet www.kiwa.nl
      1. Het tanksaneringsbedrijf ;
      2. Kiwa Nederland B.V.
                                                                                              Een exemplaar van dit cedificaat is bestemd voor:
                                                                                              Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa


                                                                                                                                       ::íl:0Í1s4.*?


                                                                                                                                                                        e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>                    BMA Milieu B.V.



Bijlage 8

Veiligheidsklasse
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>Resultaten van de meting grond/grondwater:
T-klasse: 1T
F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse


Projectgegevens:
Locatie                                Emmastraat 1 te Monster
Werkgever
Monsternummer
Veiligheidskundige

Omgevingsdata:
Buitentemperatuur (°C)                                              20
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen?                 Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte                     Nee
ventilatiemogelijkheid?
Wordt er gewerkt met open vuur?                                     Nee

Eindresultaat
Toxiteitklasse T                                                    1T
Bepalende stof(fen)                                                 Nikkel
Brandbaarheidklasse F                                               Geen brandbaarheidsklasse


Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de
CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.




Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene
druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier
opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n
geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.

                                                                                28-07-2015 12:18, 1/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>Stoffen en concentraties:
Organische stof                        2.80
Lutum                                  6.60
Stof                              Concentratie grond (mg/kg ds)    Concentratie grondwater (ug/l)
Cadmium                                                      0.25                               0.2
Kobalt                                                         4.4                              2.0
Koper                                                        28.0                               2.0
Kwik (organisch)                                             0.12                             0.05
Lood                                                        130.0                               2.0
Molybdeen                                                      1.6                              2.0
Nikkel                                                       15.0                            140.0
Zink                                                        210.0                             40.0
Barium                                                       76.0                            120.0
Benzeen                                                        0.0                              0.2
Ethylbenzeen                                                   0.0                              0.2
Tolueen                                                        0.0                              0.2
Xylenen                                                        0.0                              0.2
Styreen                                                        0.0                              0.2
PAK (som 10)                                                   1.4                              0.0
Dichloormethaan                                                0.0                              0.2
1,1-dichloorethaan                                             0.0                              0.2
1,2-dichloorethaan                                             0.0                              0.2
1,1-dichlooretheen                                             0.0                              0.1
1,2-dichlooretheen (cis en trans)                              0.0                              0.1
Trichloormethaan (Chloroform)                                  0.0                              0.2
1,1,1-trichloorethaan                                          0.0                              0.1
1,1,2-trichloorethaan                                          0.0                              0.1
Trichlooretheen (Tri)                                          0.0                              0.2
PCB (som7)                                                  0.005                               0.0
Minerale olie                                                36.0                             50.0




                                                                                  28-07-2015 12:18, 2/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden
Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.

Stof                                              Cadmium
Concentratie grond                                0.25
Interventiewaarde grond                           13.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond             8.3631
Maximale waarde wonen (grond)                     1.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)       0.772
Concentratie grondwater                           0.2
Interventiewaarde grondwater                      6.0
T&F klasse van toepassing                         Nee

Stof                                              Kobalt
Concentratie grond                                4.4
Interventiewaarde grond                           190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond             81.2356
Maximale waarde wonen (grond)                     35.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)       14.9644
Concentratie grondwater                           2.0
Interventiewaarde grondwater                      100.0
T&F klasse van toepassing                         Nee

Stof                                              Koper
Concentratie grond                                28.0
Interventiewaarde grond                           190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond             108.9333
Maximale waarde wonen (grond)                     54.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)       30.96
Concentratie grondwater                           2.0
Interventiewaarde grondwater                      75.0
T&F klasse van toepassing                         Nee

Stof                                              Kwik (organisch)
Concentratie grond                                0.12
Interventiewaarde grond                           4.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond             3.0093
Maximale waarde wonen (grond)                     0.83
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)       0.6244
Concentratie grondwater                           0.05
Interventiewaarde grondwater                      Geen interventiewaarde vastgesteld
T&F klasse van toepassing                         Nee

Stof                                              Lood
Concentratie grond                                130.0
Interventiewaarde grond                           530.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond             370.3765
Maximale waarde wonen (grond)                     210.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)       146.7529


                                                                                  28-07-2015 12:18, 3/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>Concentratie grondwater                       2.0
Interventiewaarde grondwater                  75.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Molybdeen
Concentratie grond                            1.6
Interventiewaarde grond                       190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         190.0
Maximale waarde wonen (grond)                 88.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   88.0
Concentratie grondwater                       2.0
Interventiewaarde grondwater                  300.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Nikkel
Concentratie grond                            15.0
Interventiewaarde grond                       100.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         47.4286
Maximale waarde wonen (grond)                 39.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   18.4971
Concentratie grondwater                       140.0
Interventiewaarde grondwater                  75.0
T&F klasse van toepassing                     Ja

Stof                                          Zink
Concentratie grond                            210.0
Interventiewaarde grond                       720.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         380.5714
Maximale waarde wonen (grond)                 200.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   105.7143
Concentratie grondwater                       40.0
Interventiewaarde grondwater                  800.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Barium
Concentratie grond                            76.0
Interventiewaarde grond                       920.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         373.9355
Maximale waarde wonen (grond)                 550.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   223.5484
Concentratie grondwater                       120.0
Interventiewaarde grondwater                  625.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Benzeen
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       1.1
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         0.308
Maximale waarde wonen (grond)                 0.2


                                                          28-07-2015 12:18, 4/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.056
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  30.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Ethylbenzeen
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       110.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         30.8
Maximale waarde wonen (grond)                 0.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.056
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  150.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Tolueen
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       32.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         8.96
Maximale waarde wonen (grond)                 0.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.056
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  1000.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Xylenen
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       17.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         4.76
Maximale waarde wonen (grond)                 0.45
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.126
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  70.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Styreen
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       86.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         24.08
Maximale waarde wonen (grond)                 0.25
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.07
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  300.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          PAK (som 10)
Concentratie grond                            1.4
Interventiewaarde grond                       40.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         40.0


                                                             28-07-2015 12:18, 5/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>Maximale waarde wonen (grond)                 6.8
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   6.8
Concentratie grondwater                       0.0
Interventiewaarde grondwater                  0.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Dichloormethaan
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       3.9
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         1.092
Maximale waarde wonen (grond)                 0.1
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.028
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  1000.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          1,1-dichloorethaan
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       15.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         4.2
Maximale waarde wonen (grond)                 0.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.056
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  900.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          1,2-dichloorethaan
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       6.4
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         1.792
Maximale waarde wonen (grond)                 0.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.056
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  400.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          1,1-dichlooretheen
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       0.3
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         0.084
Maximale waarde wonen (grond)                 0.3
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.084
Concentratie grondwater                       0.1
Interventiewaarde grondwater                  10.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          1,2-dichlooretheen (cis en trans)
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       1.0


                                                                                  28-07-2015 12:18, 6/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>Gecorrigeerde interventiewaarde grond         0.28
Maximale waarde wonen (grond)                 0.3
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.084
Concentratie grondwater                       0.1
Interventiewaarde grondwater                  20.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Trichloormethaan (Chloroform)
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       5.6
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         1.568
Maximale waarde wonen (grond)                 0.25
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.07
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  400.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          1,1,1-trichloorethaan
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       15.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         4.2
Maximale waarde wonen (grond)                 0.25
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.07
Concentratie grondwater                       0.1
Interventiewaarde grondwater                  300.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          1,1,2-trichloorethaan
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       10.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         2.8
Maximale waarde wonen (grond)                 0.3
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.084
Concentratie grondwater                       0.1
Interventiewaarde grondwater                  130.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Trichlooretheen (Tri)
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       2.5
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         0.7
Maximale waarde wonen (grond)                 0.25
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.07
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  500.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          PCB (som7)
Concentratie grond                            0.005


                                                                              28-07-2015 12:18, 7/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>Interventiewaarde grond                       1.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         0.28
Maximale waarde wonen (grond)                 0.04
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.0112
Concentratie grondwater                       0.0
Interventiewaarde grondwater                  0.01
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Minerale olie
Concentratie grond                            36.0
Interventiewaarde grond                       5000.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         1400.0
Maximale waarde wonen (grond)                 190.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   53.2
Concentratie grondwater                       50.0
Interventiewaarde grondwater                  600.0
T&F klasse van toepassing                     Nee




                                                              28-07-2015 12:18, 8/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>Berekening veiligheidsklasse T:
Stof                                     Nikkel
Voorlopige veiligheidsklasse T           1
Veiligheidsklasse T                      1T

Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Nikkel




                                                                          28-07-2015 12:18, 9/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>Voorwaarden voor gebruik

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform
de CROW-Publicatie 132.

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen
gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks
kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.
CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,
iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten
berusten bij CROW.




                                                                               28-07-2015 12:18, 10/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>Resultaten van de meting grond/grondwater:
T-klasse: Geen toxiteitsklasse
F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse


Projectgegevens:
Locatie                                Emmastraat 2-4 te Monster
Werkgever
Monsternummer
Veiligheidskundige

Omgevingsdata:
Buitentemperatuur (°C)                                              20
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen?                 Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte                     Nee
ventilatiemogelijkheid?
Wordt er gewerkt met open vuur?                                     Nee

Eindresultaat
Toxiteitklasse T                                                    Geen toxiteitsklasse
Brandbaarheidklasse F                                               Geen brandbaarheidsklasse


Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de
CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.




Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene
druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier
opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n
geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.

                                                                                28-07-2015 12:24, 1/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>Stoffen en concentraties:
Organische stof                        2.40
Lutum                                  4.20
Stof                              Concentratie grond (mg/kg ds)    Concentratie grondwater (ug/l)
Cadmium                                                        0.2                              0.2
Kobalt                                                         3.3                              2.0
Koper                                                        11.0                               2.0
Kwik (organisch)                                             0.11                             0.05
Lood                                                         40.0                               2.0
Molybdeen                                                      1.5                              2.4
Nikkel                                                         8.0                              3.0
Zink                                                         63.0                             20.0
Barium                                                       32.0                             20.0
Benzeen                                                        0.0                              0.2
Ethylbenzeen                                                   0.0                              0.2
Tolueen                                                        0.0                              0.2
Xylenen                                                        0.0                              0.2
Styreen                                                        0.0                              0.2
PAK (som 10)                                                   0.7                              0.0
Dichloormethaan                                                0.0                              0.2
1,1-dichloorethaan                                             0.0                              0.2
1,2-dichloorethaan                                             0.0                              0.2
1,1-dichlooretheen                                             0.0                              0.1
1,2-dichlooretheen (cis en trans)                              0.0                              0.1
Trichloormethaan (Chloroform)                                  0.0                              0.2
1,1,1-trichloorethaan                                          0.0                              0.1
1,1,2-trichloorethaan                                          0.0                              0.1
Trichlooretheen (Tri)                                          0.0                              0.2
PCB (som7)                                                  0.005                               0.0
Minerale olie                                                35.0                             50.0




                                                                                  28-07-2015 12:24, 2/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden
Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.

Stof                                              Cadmium
Concentratie grond                                0.2
Interventiewaarde grond                           13.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond             7.9457
Maximale waarde wonen (grond)                     1.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)       0.7335
Concentratie grondwater                           0.2
Interventiewaarde grondwater                      6.0
T&F klasse van toepassing                         Nee

Stof                                              Kobalt
Concentratie grond                                3.3
Interventiewaarde grond                           190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond             67.0489
Maximale waarde wonen (grond)                     35.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)       12.3511
Concentratie grondwater                           2.0
Interventiewaarde grondwater                      100.0
T&F klasse van toepassing                         Nee

Stof                                              Koper
Concentratie grond                                11.0
Interventiewaarde grond                           190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond             100.0667
Maximale waarde wonen (grond)                     54.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)       28.44
Concentratie grondwater                           2.0
Interventiewaarde grondwater                      75.0
T&F klasse van toepassing                         Nee

Stof                                              Kwik (organisch)
Concentratie grond                                0.11
Interventiewaarde grond                           4.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond             2.8922
Maximale waarde wonen (grond)                     0.83
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)       0.6001
Concentratie grondwater                           0.05
Interventiewaarde grondwater                      Geen interventiewaarde vastgesteld
T&F klasse van toepassing                         Nee

Stof                                              Lood
Concentratie grond                                40.0
Interventiewaarde grond                           530.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond             352.9176
Maximale waarde wonen (grond)                     210.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)       139.8353


                                                                                  28-07-2015 12:24, 3/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>Concentratie grondwater                       2.0
Interventiewaarde grondwater                  75.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Molybdeen
Concentratie grond                            1.5
Interventiewaarde grond                       190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         190.0
Maximale waarde wonen (grond)                 88.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   88.0
Concentratie grondwater                       2.4
Interventiewaarde grondwater                  300.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Nikkel
Concentratie grond                            8.0
Interventiewaarde grond                       100.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         40.5714
Maximale waarde wonen (grond)                 39.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   15.8229
Concentratie grondwater                       3.0
Interventiewaarde grondwater                  75.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Zink
Concentratie grond                            63.0
Interventiewaarde grond                       720.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         340.4571
Maximale waarde wonen (grond)                 200.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   94.5714
Concentratie grondwater                       20.0
Interventiewaarde grondwater                  800.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Barium
Concentratie grond                            32.0
Interventiewaarde grond                       920.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         302.7097
Maximale waarde wonen (grond)                 550.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   180.9677
Concentratie grondwater                       20.0
Interventiewaarde grondwater                  625.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Benzeen
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       1.1
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         0.264
Maximale waarde wonen (grond)                 0.2


                                                          28-07-2015 12:24, 4/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.048
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  30.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Ethylbenzeen
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       110.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         26.4
Maximale waarde wonen (grond)                 0.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.048
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  150.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Tolueen
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       32.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         7.68
Maximale waarde wonen (grond)                 0.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.048
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  1000.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Xylenen
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       17.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         4.08
Maximale waarde wonen (grond)                 0.45
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.108
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  70.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Styreen
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       86.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         20.64
Maximale waarde wonen (grond)                 0.25
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.06
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  300.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          PAK (som 10)
Concentratie grond                            0.7
Interventiewaarde grond                       40.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         40.0


                                                             28-07-2015 12:24, 5/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>Maximale waarde wonen (grond)                 6.8
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   6.8
Concentratie grondwater                       0.0
Interventiewaarde grondwater                  0.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Dichloormethaan
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       3.9
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         0.936
Maximale waarde wonen (grond)                 0.1
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.024
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  1000.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          1,1-dichloorethaan
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       15.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         3.6
Maximale waarde wonen (grond)                 0.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.048
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  900.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          1,2-dichloorethaan
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       6.4
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         1.536
Maximale waarde wonen (grond)                 0.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.048
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  400.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          1,1-dichlooretheen
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       0.3
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         0.072
Maximale waarde wonen (grond)                 0.3
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.072
Concentratie grondwater                       0.1
Interventiewaarde grondwater                  10.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          1,2-dichlooretheen (cis en trans)
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       1.0


                                                                                  28-07-2015 12:24, 6/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>Gecorrigeerde interventiewaarde grond         0.24
Maximale waarde wonen (grond)                 0.3
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.072
Concentratie grondwater                       0.1
Interventiewaarde grondwater                  20.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Trichloormethaan (Chloroform)
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       5.6
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         1.344
Maximale waarde wonen (grond)                 0.25
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.06
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  400.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          1,1,1-trichloorethaan
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       15.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         3.6
Maximale waarde wonen (grond)                 0.25
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.06
Concentratie grondwater                       0.1
Interventiewaarde grondwater                  300.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          1,1,2-trichloorethaan
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       10.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         2.4
Maximale waarde wonen (grond)                 0.3
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.072
Concentratie grondwater                       0.1
Interventiewaarde grondwater                  130.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Trichlooretheen (Tri)
Concentratie grond                            0.0
Interventiewaarde grond                       2.5
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         0.6
Maximale waarde wonen (grond)                 0.25
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.06
Concentratie grondwater                       0.2
Interventiewaarde grondwater                  500.0
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          PCB (som7)
Concentratie grond                            0.005


                                                                              28-07-2015 12:24, 7/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>Interventiewaarde grond                       1.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         0.24
Maximale waarde wonen (grond)                 0.04
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   0.0096
Concentratie grondwater                       0.0
Interventiewaarde grondwater                  0.01
T&F klasse van toepassing                     Nee

Stof                                          Minerale olie
Concentratie grond                            35.0
Interventiewaarde grond                       5000.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond         1200.0
Maximale waarde wonen (grond)                 190.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)   45.6
Concentratie grondwater                       50.0
Interventiewaarde grondwater                  600.0
T&F klasse van toepassing                     Nee




                                                              28-07-2015 12:24, 8/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>Voorwaarden voor gebruik

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform
de CROW-Publicatie 132.

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen
gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks
kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.
CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,
iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten
berusten bij CROW.




                                                                                28-07-2015 12:24, 9/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>                                                      BMA Milieu B.V.



Bijlage 9

Procescertificaat protocol 2001, 2002, 2003 en 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>BMA Milieu B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>BMA Milieu B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>                                                    BMA Milieu B.V.



Bijlage 10

Verklarende tekst toetsingscriteria en parameters
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>                                                                                                  BMA Milieu B.V.



Toetsingscriteria


Achtergrondwaarden:
De achtergrondwaarden zijn bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor
een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbron-
nen. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde [AW2000] is sprake van een lichte verontreiniging in de
grond.

Streefwaarden:
De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit betekent dat de
streefwaarden het niveau aangeven waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de functionele eigenschappen die de
bodem voor mens, dier en plant heeft. Bij overschrijding van de streefwaarden [S] is sprake van een lichte ver-
ontreiniging in het grondwater.

Tussenwaarde
Wanneer deze waarde overschreden wordt voor een of meerdere stoffen gaat men er vanuit dat zich een risico
van blootstelling aan mens of milieu zou kunnen voordoen met mogelijk schadelijke gevolgen. Dit houdt in dat
een nader onderzoek in principe noodzakelijk is. Bij overschrijding van de 1/2 som achtergrond- en interventie-
waarden is er sprake van een matige verontreiniging in de grond. In het grondwater is sprake van een matige
verontreiniging bij overschrijding van de 1/2 som streef- en interventiewaarden. De 1/2 som achtergrond-/streef-
en interventiewaarde wordt ook wel de tussenwaarde [T] genoemd.

Interventiewaarden:
Bij overschrijding van de interventiewaarden [I] is het wenselijk een saneringsonderzoek met daaropvolgend een
sanering uit te voeren. Immers de interventiewaarden bodemsanering geven het concentratieniveau voor grond
en grondwater aan waarboven ernstige vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem
heeft voor mens, plant of dier. Bij overschrijding van de interventiewaarden is er sprake van een sterke veront-
reiniging. Volgens het beleid is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging wanneer in minimaal
25 m3 grond of 100 m3 grondwater voor ten minste één stof de gemiddelde concentratie hoger is dan de interven-
tiewaarde.

De streef- en interventiewaarden in grond/sediment variëren met het bodemtype. Veel verontreinigende stoffen
worden namelijk gebonden aan bodembestanddelen. Binding treedt met name op aan lutum [fractie < 2 m] en
organisch stof [gloeiverlies als percentage van het totale drooggewicht]. De streef- en interventiewaarden in
grond/sediment zijn afhankelijk gesteld van beide genoemde bodemparameters. Voor het op de onderhavige
locatie aanwezige bodemtype zijn de toetsingswaarden berekend volgens de in bovengenoemde circulaire opge-
nomen formules. De toetsingswaarden voor grondwater zijn onafhankelijk gesteld van het bodemtype.

Toelichting streefwaarden
Bij het vaststellen van de streefwaarden is voor een aantal stoffen uitgegaan van achtergrondgehalten die van
nature aanwezig zijn of die zijn veroorzaakt door diffuse verontreiniging via de atmosfeer. Hierbij zijn boven-
grenzen genomen van achtergrondgehalten die in natuurgebieden zijn gevonden. Voor andere stoffen zijn de
streefwaarden berekend uitgaande van een verwaarloosbaar risico. Daarbij is rekening gehouden met milieuhy-
giënische randvoorwaarden vanuit andere beleidsterreinen [zoals drinkwater- en warenwetnormen]. De streef-
waarden zijn met name bij curatieve [bodemsanerende] en preventieve [bodembeschermende] maatregelen van
belang. Voor deze beide soorten maatregelen geven de streefwaarden respectievelijk het uiteindelijk te bereiken
en het te handhaven kwaliteitsniveau aan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>                                                                                                    BMA Milieu B.V.



Toelichting interventiewaarden
De interventiewaarden zijn gebaseerd op een uitgebreide RIVM-studie naar zowel humaantoxicologische [risico
voor de mens] als ecotoxicologische risico's [risico voor planten- en dierenleven] van bodemverontreinigende
stoffen. Deze waarden geven het concentratieniveau voor verontreinigingen aan, waarboven ernstige verminde-
ring dreigt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier.

Blootstelling aan een verontreiniging kan via een groot aantal routes in verschillende mate plaatsvinden. Dit is
afhankelijk van lokale factoren [bijv. het voorkomen van verhardingen] en bij de mens van het gedrag [bijv.
consumptie van vis uit oppervlaktewater met verontreinigde waterbodem]. Voor de afleiding van de algemeen
geldende interventiewaarden is uitgegaan van een "standaard" gedragspatroon, waarbij alle blootstellingsroutes
een rol spelen.

Gezien het bovenstaande is het mogelijk dat uit de toetsing blijkt dat er sprake is van een ernstig geval van bo-
demverontreiniging, zonder dat er bij het huidige gebruik een ontoelaatbaar risico aanwezig is. Dit is het geval
als de blootstellingsroutes die tot dit risico aanleiding geven momenteel niet van toepassing zijn. Na de toetsing
aan de interventiewaarden kan dan ook alleen worden aangegeven of er een saneringsnoodzaak is. De sane-
ringsurgentie is afhankelijk van de actuele risico's.


Parameters

Zware metalen; komen van nature in geringe hoeveelheden in de bodem voor, vrijwel altijd als verbinding.
Verhoogde gehaltes aan zware metalen in grond en grondwater kunnen worden veroorzaakt door een groot scala
aan activiteiten. Over het algemeen zijn zware metalen slecht uitloogbaar.

Aromaten; worden veel gebruikt als oplosmiddel, het zijn meestal vrij vluchtige stoffen die vetten en vetachtige
stoffen goed oplossen. Door de redelijke oplosbaarheid van vluchtige aromaten in water worden deze stoffen
zowel in grond als grondwater aangetroffen. Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xylenen komen voor in benzi-
ne en diesel.

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; PAK omvatten een groot aantal verbindingen die met name in
teerprodukten worden aangetroffen, of bij verbranding van bijv. steenkool ontstaan.

Alifatische chloorkoolwaterstoffen; worden veelal toegepast als oplosmiddel en als ontvettingsmiddel. Bekende
voorbeelden hiervan zijn trichlooretheen (Tri) en tetrachlooretheen (Per).

PCB’s; werden veelal toegepast als isolatie vloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische
vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel en weekmaker in kunststoffen en verder in verf, inkt, lak, kit en lijm.

Minerale olie; de schadelijkheid van minerale olie is op zich niet groot, maar indien olie in grote hoeveelhe den
in de bodem aanwezig is, is een normaal bodemleven of plantengroei door zuurstofgebrek niet mogelijk. De
eventuele toxiciteit wordt voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van toxische nevenbestanddelen (aroma-
ten, fenolen en lood). Als gevolg van permeatie door kunststof waterleidingbuizen van polyethyleen kan minera-
le olie aanleiding geven tot verontreiniging van het drinkwater.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>Bijlage 9 Bodem - 2




                      217
</pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>Waalpartners civil engineering B.V.
T.a.v. dhr. W. Boekholt
Postbus 373
2670 AK NAALDWIJK

                                                                                    Naaldwijk, 29 januari 2016

Referentie : BRF.2015.0152.01
Betreft    : Aanvullend bodemonderzoek Emmastraat 1 en 2-4 te Monster
             in de gemeente Westland


Geachte heer Boekholt,

Op 16 december 2015 is het verkennend bodemonderzoek Emmastraat 1 en 2-4 te Monster (kenmerk:
NEN.2015.0152, d.d. 28 juli 2015, uitgevoerd door BMA Milieu) beoordeeld door Omgevingsdienst
Haaglanden. Uit de beoordelingsbrief (met kenmerk: ODH-2015-00743718, zaaknummer: 00440348) blijkt
dat de grond rond de grondwaterstand ter plaatse van peilbuis Pb 14 aanvullend onderzocht dient te worden
op nikkel. Dit in verband met de interventiewaarde-overschrijding van nikkel in het grondwater.

Op 21 januari jl. is door een gecertificeerde medewerker van BMA Milieu (dhr. R. Barendrecht) en
aanvullende boring verricht ter plaatse van de eerder geplaatste peilbuis Pb 14. Van deze boring is de grond
rond de grondwaterstand (1,3 m-mv) bemonsterd en geanalyseerd op nikkel.

De grond rond de grondwaterstand (monster 101 (1,10 – 1,60)) is analytisch niet verontreinigd met nikkel.

Ons inziens vormen de resultaten van bovengenoemd verkennend bodemonderzoek, samen met onderhavig
aanvullend bodemonderzoek, milieuhygiënisch gezien geen belemmering voor de wijziging van de
bestemming (aanleg van een rotonde).

Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig bodemonderzoek, zoals ieder milieukundig
bodemonderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd. Dit betekent dat het onderzoek gebaseerd is op het
verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters voor onderzoek in
het laboratorium. Het is niet uitgesloten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen, welke op de
plaats van de uitgevoerde boringen niet zijn waargenomen

Aanbevolen wordt onderhavige rapportage af te stemmen met Omgevingsdienst Haaglanden (ODH,
uitvoeringsdienst milieutaken voor o.a. gemeente Westland).

In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
BMA Milieu B.V.



A. Snijders                                                                       Behandeld door: ing. J.J.C. Luiten

Bijlage: situatieschets, toetsing analyseresultaten, analysecertificaat, boorbeschrijving en beoordelingsbrief.



                                       BMA Milieu B.V. l Zuidweg 75 l 2671 MP Naaldwijk
                              Tel. (0174) 63 07 43 l E-mail: info@bma-milieu.nl l www.bma-milieu.nl
                          Rabobank: 34.29.79.736 l IBAN: NL97 RABO 0342 9797 36 l BIC: RABONL2U
                                           BTW nr. 805523868B01 l KvK nr. 272.40.966
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>Project             2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Certificaten        571689
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 2.0.0                                                              Toetsdatum: 29 januari 2016 08:46


Monsterreferentie              0367409
Monsteromschrijving            101A 101 (110-160)
Analyse                            Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW        T              I

Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)             0.8           10
Lutum                           % (m/m ds)           21.6            25

Droogrest
droogrest                       %                    76.8           76.8        @

Metalen ICP-AES
nikkel (Ni)                     mg/kg ds               18            20         -        35     67.5           100

Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
-                 <= Achtergrondwaarde




Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>BMA Milieu
T.a.v. de heer J.J.C. Luiten
Zuidweg 75
2671 MP NAALDWIJK




Uw kenmerk              :   2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Ons kenmerk             :   Project 571689
Validatieref.           :   571689_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   CQQE-SPCP-GBXH-QKLG
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 1 bijlage(n)



                                                                                                        Amsterdam, 28 januari 2016


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckbachweg 120                       F +31-(0)20-597 66 89                    BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             klantenservice@omegam.nl                 BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.omegam.nl                            KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 571689
Project omschrijving                            : 2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Opdrachtgever                                   : BMA Milieu
Monsterreferenties
0367409 = 101A 101 (110-160)



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        21/01/2016
Ontvangstdatum opdracht                         :                        21/01/2016
Startdatum                                      :                        21/01/2016
Monstercode                                     :                        0367409
Matrix                                          :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                       <1
S soort artefact                                                        nvt
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest                         %                                        76,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                0,8
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                               21,6
Anorganische parameters - metalen
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                     18




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: CQQE-SPCP-GBXH-QKLG                                                                                     Ref.: 571689_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 571689
Project omschrijving                            : 2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Opdrachtgever                                   : BMA Milieu


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CQQE-SPCP-GBXH-QKLG                                                                                     Ref.: 571689_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 1

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 571689
Project omschrijving                            : 2015.0152-Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Opdrachtgever                                   : BMA Milieu


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate                                           :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                          :   Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CQQE-SPCP-GBXH-QKLG                                                                                     Ref.: 571689_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Emmastraat 1 en 2-4 Monster
Projectcode: 2015.0152
Boring:        101
Datum:         21-01-2016

Boormeester:   R. Barendrecht
                                0
     0
                                       Zand, matig grof, matig humeus,
                                       matig kleiïg, matig puinhoudend,
                                       donkerbruin, Edelmanboor




                                -50
    50
                                       Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                       neutraalbruin, Edelmanboor




                                -100
   100
                                       Klei, matig siltig, matig zandig,
                                       neutraal bruingrijs, Edelmanboor



                   A

   150
                                -160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre>Bijlage 10   Ecologie -1




                           230
</pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre>                                                                                   Milieu consultancy
                                                                                   Watermanagement
                                                                                   Ruimtelijke ordening




                                                                                      Aqua-Terra Nova BV

                                                                                      Zuidweg 79
                                       Eco-effectscan                                 2671 MP Naaldwijk
                                    Kruising N465 - N211                              telefoon 0174 – 625246
                                         te Monster                                   fax 0174 – 629744
                                                                                      www.aquaterranova.nl




                                      Opdrachtgever
                                Van der Waal & Partners BV
                                       te Naaldwijk




Rabobank rekeningnr. 36.81.19.955         BTW: NL-8105.67878.B01      K.v.K. nr. 27240696
</pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre>                                                                                         Milieu consultancy
                                                                                         Watermanagement
                                                                                         Ruimtelijke ordening




                                                                                            Aqua-Terra Nova BV

                                                                                            Zuidweg 79
                                                                                            2671 MP Naaldwijk
                                                                                            telefoon 0174 – 625246
                                             Eco-effectscan                                 fax 0174 – 629744
                                          Kruising N465 - N211                              www.aquaterranova.nl
                                               te Monster




                                           Opdrachtgever
                                     Van der Waal & Partners BV
                                            te Naaldwijk




Datum:           13 maart 2013
Rapportnr:       212230/AQT301 FF/TG
Status:          definitieve rapportage



      Rabobank rekeningnr. 36.81.19.955         BTW: NL-8105.67878.B01      K.v.K. nr. 27240696
</pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>      INHOUDSOPGAVE
1     INLEIDING ......................................................................................................... 2
      1.1      Aanleiding ................................................................................................................ 2
      1.2      Doelstelling .............................................................................................................. 2
      1.3      Leeswijzer ................................................................................................................ 2
      1.4      Verantwoording ........................................................................................................ 2
2     METHODE............................................................................................................ 3
      2.1      Inleiding .................................................................................................................. 3
      2.2      Projectbeschrijving .................................................................................................... 3
      2.3      Beoordeling beschermde natuurgebieden ..................................................................... 3
      2.4      Wettelijk kader Flora- en Faunawet ............................................................................. 3
      2.5      Aanwezigheid beschermde planten en dieren ................................................................ 3
      2.6      Effectbeoordeling en toetsing ...................................................................................... 4
3     PROJECTGEBIED ................................................................................................. 6
      3.1      Ligging .................................................................................................................... 6
      3.2      Bestaande situatie ..................................................................................................... 6
      3.3      Beoogde situatie en activiteiten .................................................................................. 6
4     RESULTATEN ....................................................................................................... 7
      4.1      Beschermde natuurgebieden....................................................................................... 7
      4.2      Wilde planten ........................................................................................................... 7
      4.3      Vogels ..................................................................................................................... 7
      4.4      Grondgebonden zoogdieren ........................................................................................ 8
      4.5      Vleermuizen ............................................................................................................. 8
      4.6      Amfibieën en reptielen ............................................................................................... 9
      4.7      Vissen...................................................................................................................... 9
      4.8      Overige beschermde soorten ...................................................................................... 9
5     CONCLUSIE EN MAATREGELEN ......................................................................... 10
      5.1      Beschermde natuurgebieden..................................................................................... 10
      5.2      Beschermde soorten ................................................................................................ 10
      5.3      Maatregelen ........................................................................................................... 10
6   REFERENTIES ................................................................................................... 12
BIJLAGE 1  WETTELIJK KADER .............................................................................. 13
BIJLAGE 2  PROJECTGEBIED .................................................................................. 15
BIJLAGE 3  BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN ........................................................ 16
BIJLAGE 4  WAARNEMINGEN ................................................................................. 17
BIJLAGE 5  FOTO’S PROJECTGEBIED ..................................................................... 18




      212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                                  1
      definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre>1     INLEIDING

1.1   Aanleiding
      Provincie Zuid-Holland beoogt een rotonde en een waterberging te realiseren op en nabij de
      kruising N465 – N211. Voor dit project dienen onder andere de gevolgen van de ruimtelijke
      ingrepen op de aanwezige flora en fauna te worden weergegeven. In dit kader is de onderhavige
      Eco-effectscan uitgevoerd door Aqua-Terra Nova BV in opdracht van Van der Waal & Partners BV.

1.2   Doelstelling
      De Eco-effectscan heeft als doel te inventariseren of het project in strijd zou kunnen zijn met de
      Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet of de Ecologische Hoofdstructuur in de Wet
      ruimtelijke ordening. Hiertoe worden de effecten van de activiteiten op beschermde gebieden en
      soorten inzichtelijk gemaakt en wordt geadviseerd hoe te handelen in het kader van de
      natuurwetgeving. Voor de vigerende wetgeving zie Bijlage 1.

1.3   Leeswijzer
      In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethode en het toetsingskader van de Eco-effectscan
      beschreven. In hoofdstuk 3 worden het project en het projectgebied beschreven. De resultaten
      van de inventarisatie en de te verwachten effecten worden in hoofdstuk 4 beschreven. In
      hoofdstuk 5 volgen de conclusies en worden de maatregelen geadviseerd. Bronvermeldingen zijn
      in de tekst met een nummer aangegeven, wat naar het desbetreffende nummer in de
      referentielijst verwijst.

      In de bijlagen wordt de natuurwetgeving toegelicht, zijn kaarten van het projectgebied
      opgenomen en is een inventarisatielijst opgenomen met de resultaten van het locatiebezoek en
      de literatuurstudie.

1.4   Verantwoording
      Dit onderzoek geeft een zo volledig mogelijk beeld van aangetroffen aanwezige soorten en de
      effecten die het project op deze soorten kan hebben. Dit dient bezien te worden vanuit het
      perspectief dat het onderzoek gebaseerd is op een momentopname. De waarnemingen en
      conclusies sluiten niet uit dat de ecologie zich op het projectgebied onvoorspelbaar ontwikkeld.
      Indien dit het geval is dient de initiatiefnemer hiertoe adequate maatregelen te treffen.




      212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                  2
      definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre>2     METHODE

2.1   Inleiding
      In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de resultaten van de voorliggende rapportage tot stand
      zijn gekomen. Dit hoofdstuk dient tevens als onderbouwing van de conclusies. In het kort wordt
      weergegeven hoe de Flora- en Faunawetgeving in het project wordt geborgd.

2.2   Projectbeschrijving
      Het project wordt beschreven aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie.
      Hiertoe wordt de omvang en ligging van het projectgebied beschreven in relatie tot
      groenstructuren in de omgeving, wordt de bestaande situatie geschetst en worden de beoogde
      activiteiten omschreven.

2.3   Beoordeling beschermde natuurgebieden
      Op basis van provinciale en lokale kaartendatabases wordt de ligging van natuurgebieden in de
      omgeving van het projectgebied inzichtelijk gemaakt. Het betreft gebieden in de
      Natuurbeschermingswet en in de Ecologische Hoofdstructuur. Indien dergelijke beschermde
      natuurgebieden binnen een straal van 3 km van het projectgebied gelegen zijn, wordt de
      wettelijke status beschreven en wordt beoordeeld of negatieve effecten op de gebieden
      uitgesloten kunnen worden.

2.4   Wettelijk kader Flora- en Faunawet
      Voor een uitgebreide omschrijving van de wet- en regelgeving zie Bijlage 1. In de Flora- en
      faunawet zijn beschermde soorten aangewezen. Hierbij zijn soorten ingedeeld in 3
      beschermingscategorieën (tabel 1, 2 en 3) en vormen vogels een aparte categorie. Aanvullend
      zijn de nesten van enkele vogels jaarrond beschermd.

      De bescherming van soorten is met name gericht op populaties en verblijfplaatsen van
      individuen. Hierbij wordt het ‘nee, tenzij’-principe gehanteerd. Handelingen in strijd met de
      verbodsbepalingen zijn per definitie verboden. Uitzonderingen voor overtreding van de
      verbodsbepalingen kunnen worden verleend middels vrijstellingen en ontheffingen. Tevens is de
      zorgplicht te allen tijde van kracht voor alle planten en dieren. Zie box 1 voor de relevante
      verbodsbepalingen bij ruimtelijke inrichting en ontwikkelingen.

      Box 1. Relevante verbodsbepalingen bij ruimtelijke inrichting en ontwikkelingen
      Art 2 (zorgplicht); verplichting om schadelijke handelingen achterwege te laten, zoveel als
      redelijkerwijs gevergd kan worden;
      Art. 8: verbod op het beschadigen etc. van groeiplaatsen van beschermde planten;
      Art. 9: verbod op het doden, verwonden, vangen, opsporen etc. van beschermde dieren;
      Art. 11: verbod op het beschadigen, verstoren etc. van verblijfplaatsen van beschermde dieren;
      Art. 12: verbod op het beschadigen, vernielen en uitnemen van eieren van beschermde dieren.

2.5   Aanwezigheid beschermde planten en dieren
      Aan de hand van verspreidingsatlassen, overige naslagwerken en lokale waarnemingen uit o.a.
      www.waarneming.nl wordt een lijst samengesteld van tabel 1, 2 en 3-soorten en vogels met
      jaarrond beschermde nesten welke in de omgeving van het projectgebied zijn waargenomen. De
      lijst met beschermde soorten is een momentopname, is niet limitatief en kan aangevuld worden
      met beschermde soorten waarvan de aanwezigheid aannemelijk is. De inventarisatielijst wordt
      opgenomen in Bijlage 2 en dient als onderbouwing van de effectbeoordeling voor (potentieel)
      voorkomende soorten.

      Voor deze soorten wordt op basis van het verkennend locatiebezoek de geschiktheid van biotopen
      in het projectgebied beoordeeld. In tabel 1 is een niet-limitatieve lijst van te beoordelen
      biotoopkenmerken weergegeven. Tijdens het locatiebezoek waargenomen beschermde soorten
      worden eveneens genoteerd.




      212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                 3
      definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre>      Tabel 1. Beoordeling geschiktheid biotoop per soortgroep (niet                 limitatief)
      Soortgroep        Biotoopkenmerken                                              Relevante biotoopfunctie
      Planten           Vegetatiestructuur, bodemtype, vochtigheid,                   Standplaats
                        voedselrijkheid, begroeiing watergang, etc.
      Vogels            Vegetatiestructuur, boomholten, holten onder                  Vaste verblijfplaats of
                        dakpannen of in gebouwen, etc.                                voortplantingslocatie c.q. nest
      Reptielen en      Droge biotoop: vegetatiestructuur, bodemtype,                 Vaste verblijfplaats
      grondgebonden     vochtigheid, beschutting, etc.
      zoogdieren
      Vleermuizen       Vegetatiestructuur, holten in bomen of in                     Vaste verblijfplaats, vliegroute,
                        gebouwen, lijnvormige elementen, etc.                         foerageergebied
      Amfibieën         Vegetatiestructuur, begroeiing, doorzicht en                  Vaste verblijfplaats, migratieroute
                        uitklimbaarheid watergang, beschutting, etc.
      Vissen            Vegetatiestructuur watergang en oevers,                       Vaste verblijfplaats
                        sliblaag, doorzicht, etc.
      Overige soorten   Alle bovenstaande kenmerken, etc.                             Vaste verblijfplaats

      De beoordeling van de aanwezigheid van beschermde planten en dieren in het projectgebied
      resulteert in de vaststelling:
      -   Niet aanwezig c.q. afwezig; de soort is niet in de omgeving waargenomen of het
          projectgebied vormt geen geschikt biotoop voor soort welke in de omgeving waargenomen is;
          de beoordeling van de afwezigheid wordt uitsluitend in uitzonderingen behandeld; soorten
          welke op de inventarisatielijst zijn opgenomen en niet worden behandeld, worden per definitie
          beoordeeld als niet aanwezig c.q. afwezig;
      -   niet uit te sluiten; de soort is in de omgeving waargenomen of kan op basis van betrouwbare
          bronnen* verwacht worden en het projectgebied vormt geschikt biotoop voor verblijfplaatsen
          of andere functionele onderdelen van de leefomgeving van de soort;
      -   aanwezig: de soort is tijdens het locatiebezoek waargenomen of de soort is in het
          projectgebied waargenomen op basis van betrouwbare bronnen*.
      *Betrouwbare bronnen zijn minder dan 3 jaar oude gegevens van overige ter zake kundigen en de NDFF.

2.6   Effectbeoordeling en toetsing
      Voor de aanwezige beschermde soorten of beschermde soorten waarvan de aanwezigheid niet
      uitgesloten kan worden, worden de effecten van de voorgenomen handelingen beoordeeld en
      getoetst aan de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet en de zorgplicht.

      De toetsing is gericht op aantasting en verstoring van individuen en hun functionele
      leefomgeving. De toetsing is afhankelijk van de kwetsbare periode waarin handelingen een effect
      kunnen hebben. Vervolgens wordt beoordeeld of aantasting van individuen en hun functionele
      leefomgeving een effect heeft op de gunstige staat van instandhouding van de regionale of
      landelijke populatie. Zie tabel 2 voor een niet-limitatief toetsingskader per soortgroep.

      Tabel 2. Toetsing handelingen per soortgroep (indicatief en niet limitatief)
                                  Verwijderen
                                  Bovengrond


                                   Vergraven/




                                                            Bebouwing
                                                Watergang




                                                            Renoveren
                                                Vergraven
                                    Klepelen/




                                                 Dempen/




                                                                        Kappen/
                                                              Slopen/


                                                                         Snoeien
                                                                          Bomen




      Soortgroep                                                                   Toetsing gericht op
      Planten                         X            X           X                   Verlies standplaats
      Vogels                          X            X           X           X       Verlies of verstoring nest
      Grondgebonden                   X                                    X       Verlies of verstoring verblijfplaats
      zoogdieren
      Vleermuizen                     X            X           X           X
                                                                        Verlies of verstoring            verblijfplaats, vliegroute
                                                                        of foerageergebied
      Amfibieën                    X          X                         Verlies of verstoring            verblijfplaats
      Reptielen                    X                                    Verlies of verstoring            verblijfplaats
      Vissen                                  X                         Verlies of verstoring            verblijfplaats
      Overige soorten              X          X                         Verlies of verstoring            verblijfplaats
      X = toetsing van de handeling op overtreding van verbodsbepaling of de zorgplicht




      212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                              4
      definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 238 ======================================================================

<pre>Per soortgroep worden de handelingen getoetst aan de verbodsbepalingen en de zorgplicht. Per
beschermingscategorie worden hierbij verschillende toetsingskaders gehanteerd (zie tabel 3).

Tabel 3. Toetsingskader per beschermingscategorie
Categorie             Toetsingskader
Tabel 1               Voor handelingen in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling geldt een
(Algemene soorten)    vrijstelling voor overtreding van de verbodsbepalingen.
Tabel 2               Voor handelingen in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling geldt een
(Overige soorten      vrijstelling voor overtreding van de verbodsbepalingen, mits de handelingen uitgevoerd
                      worden conform een goedgekeurde gedragscode. Indien het niet mogelijk is om conform
                      een gedragscode te werken, dan dient ontheffing aangevraagd te worden.
Tabel 3               Effecten dienen te allen tijde voorkomen te worden. Indien effecten op soorten uit tabel 3
(Soorten bijlage IV   niet uitgesloten kunnen worden, dient de omvang van de mogelijke effecten inzichtelijk
HR/bijlage 1 AMvB)    gemaakt te worden middels vervolgonderzoek.
Vogels                Verstoring of verwijdering van in gebruik zijnde nesten dient te allen tijde voorkomen te
                      worden. Van ca. 15 vogelsoorten zijn de nesten jaarrond beschermd. Voor het
                      verwijderen van dergelijke nesten is een ontheffing van de Flora- en Faunawet
                      noodzakelijk.
Alle planten en       In het kader van de zorgplicht dienen schadelijke effecten zoveel als redelijkerwijs
dieren                verwacht kan worden voorkomen te worden, beperkt te worden of ongedaan gemaakt te
                      worden.




212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                     5
definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 238 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 239 ======================================================================

<pre>3     PROJECTGEBIED

3.1   Ligging
      Het projectgebied is gelegen rondom de kruising van de N465 (Zwartendijk/Molenweg) en N211
      (Emmastraat/Poeldijkseweg) in Monster te Zuid-Holland. Zie figuur 1 voor de ligging en bijlage 2
      voor de begrenzing van het projectgebied.




      Figuur 1. Ligging projectgebied

3.2   Bestaande situatie
      Een weergave van de bestaande situatie is opgenomen in Bijlage 2. Het projectgebied heeft een
      oppervlakte van ca. 1,85 ha. De huidige situatie in het projectgebied bestaat uit de volgende
      onderdelen (zie bijlage 5 voor foto’s):
3.2.1 Verharding
      De verharding in het projectgebied bestaat uit 3 woningen met bijbehorende 4 opstallen, 2
      kassen, wegen en overige verharding. De woningen (Emmastraat 2, Emmastraat 4 en
      Poeldijkseweg 2) bestaan uit 2 bouwlagen met een nokhoogte tot ca. 8 meter. De gevel van de
      woning aan de Emmastraat 2 is begroeid met klimop. Onder het pannendak en in schoorstenen
      zijn enkele gaten en kieren aanwezig. Bijbehorende opstallen bestaan uit een enkele bouwlaag
      met pannendak of golfplaten dak en een nokhoogte van ca. 3 tot ca. 7 meter. Gaten en kieren
      zijn niet aanwezig in bijbehorende opstallen, schuren of kassen.
3.2.2 Groen en overige onverharde delen
      Het groen bestaat uit sierbeplanting in de tuinen van de Emmastraat 1, 2 en 4 en Poeldijkseweg
      2, bermen en een rij coniferen langs de Molenweg. De sierbeplanting bestaat uit perkgoed,
      struweel en bomen. In de coniferen en overige bomen zijn geen gaten of holten aanwezig en zijn
      geen vogelnesten waargenomen. Naast de woning aan de Emmastraat 3 is een braakliggend
      terrein gelegen met algemeen voorkomende plantensoorten.
3.2.3 Water
      Aangrenzend aan de achtertuinen van de woningen aan de Emmastraat en aan de achterzijde van
      de kas behorende bij de woning aan de Poeldijkseweg is een aaneengesloten watergang gelegen.
      Het betreft een beschoeide watergang in de polder Zwartenhoek. Achter de woningen is de
      watergang ca. 17 m breed. Achter de kas is de watergang ca. 2 m breed. De watergangen zijn
      verbonden via een duiker onder de Molenweg.

3.3   Beoogde situatie en activiteiten
      De activiteitenomschrijving is opgesteld aan de hand van plattegronden, ontwerptekeningen en
      de mondeling door de opdrachtgever verstrekte informatie.

      Ten behoeve van de rotonde en de waterberging zullen de woningen met bijbehorende schuren,
      opstallen en kassen worden gesloopt, zullen de bomen en het overige groen worden verwijderd
      en zal het gehele projectgebied, inclusief watergangen, worden vergraven. Vervolgens zullen de
      rotonde en de waterberging gerealiseerd worden.

      Deze activiteiten vormen de basis van de Eco-effectscan.




      212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                6
      definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 239 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 240 ======================================================================

<pre>4     RESULTATEN

4.1   Beschermde natuurgebieden
4.1.1 Natuurbeschermingswet
      Vanaf ca. 1,3 km van het projectgebied is het Natura 2000-gebied ‘Solleveld en Kapittelduinen’
      gelegen. Voor het beschermde natuurgebied zijn instandhoudingsdoelstellingen opgenomen voor
      o.a. witte duinen, grijze duinen, duinheiden, duindoornstruwelen, duinbossen en duinvalleien.
      Wijzigingen met betrekking tot de verkeersdrukte als gevolg van de realisatie van de rotonde
      worden niet verwacht. Effecten op Solleveld en Kapittelduinen worden derhalve uitgesloten,
      vanwege de beperkte reikwijdte van het projectgebied en de voorgenomen activiteiten.
4.1.2 Ecologische hoofdstructuur
      Vanaf ca. 1 km van het projectgebied is de ecologische verbindingszone ‘Poelzone’ gelegen. In de
      Poelzone zullen natuurvriendelijke oevers en een vispaaiplaats worden gerealiseerd (19). Effecten
      op Poelzone worden uitgesloten, vanwege de beperkte reikwijdte van het projectgebied en de
      voorgenomen activiteiten.

      Vanaf ca. 1,3 km van het projectgebied is bestaande natuur in de EHS gelegen overeenkomend
      met het Natura 2000-gebied ‘Solleveld en Kapittelduinen’. Doelstellingen voor de EHS komen
      overeen met de instandhoudingsdoelstellingen van Solleveld en Kapittelduinen. Effecten op de
      EHS worden uitgesloten, vanwege de beperkte reikwijdte van het projectgebied en de
      voorgenomen activiteiten.

4.1.3 Toetsing
      Het project ligt buiten de invloedssfeer van beschermde natuurgebieden of de ecologische
      hoofdstructuur. Een nadere toetsing aan de Natuurbeschermingswet of de Ecologische
      Hoofdstructuur is niet nodig.

4.2   Wilde planten
4.2.1 Aanwezige soorten
      In de omgeving van het projectgebied is grote kaardenbol waargenomen. Tevens is zwanenbloem
      redelijk algemeen in de omgeving. De biotoop in de oevers van het projectgebied is geschikt voor
      zwanenbloem en de soort kan niet worden uitgesloten. De biotoop op het braakliggende terrein is
      geschikt voor grote kaardenbol. Sporen zijn niet waargenomen en grote kaardenbol wordt niet
      verwacht.

      Overige beschermde planten worden niet verwacht.
4.2.2 Toetsing
      Met het vergraven van de oevers kunnen standplaatsen van zwanebloem verdwijnen. Voor
      aantasting van standplaatsen van zwanebloem geldt een vrijstelling in het kader van de Flora- en
      faunawet. De Zorgplicht blijft echter wel van toepassing.

4.3   Vogels
4.3.1 Aanwezige soorten
      In het projectgebied zijn algemeen voorkomende vogels aanwezig. De aanwezigheid van nesten
      kan tijdens het broedseizoen niet uitgesloten worden in bomen en in struweel in het
      projectgebied.

      Jaarrond beschermde nesten worden niet verwacht, vanwege het ontbreken van geschikte
      nestlocaties in bomen (o.a. eksternesten) of in gebouwen. De gaten en kieren in de woningen zijn
      van onvoldoende omvang om te kunnen dienen als nestlocatie voor gierzwaluw en huismus.
4.3.2 Toetsing
      Met het uitvoeren van werkzaamheden in het projectgebied tijdens de broedperiode (maart – juli)
      kunnen nesten van vogels verstoord worden of verloren gaan. Alle nesten van vogels zijn
      beschermd tijdens het broeden en mogen tijdens de broedperiode niet verstoord of verwijderd
      worden.




      212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                 7
      definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 240 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 241 ======================================================================

<pre>4.4   Grondgebonden zoogdieren
4.4.1 Aanwezige soorten
      In het projectgebied kan de aanwezigheid van algemeen voorkomende grondgebonden
      zoogdieren niet uitgesloten worden, vanwege het algemene voorkomen van kleine zoogdieren in
      onverharde delen. Het betreft hoofdzakelijk algemeen voorkomende muizen zoals huisspitsmuis.
4.4.2 Toetsing
      Met het verwijderen van het aanwezige groen en het vergraven van grond kunnen
      verblijfplaatsen van algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren verloren gaan en kunnen
      dieren gedood worden. Voor het verwijderen van verblijfplaatsen en het verwonden van
      algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren geldt een vrijstelling in het kader van de
      Flora- en faunawet. De zorgplicht blijft echter wel van toepassing.

4.5   Vleermuizen
4.5.1 Aanwezige soorten
      In de omgeving van het projectgebied zijn vleermuizen waargenomen. Het betreft de
      gebouwbewonende gewone en ruige dwergvleermuis en laatvlieger en de boombewonende
      watervleermuis. De gaten en kieren in de woningen zijn geschikt als invliegopeningen van
      verblijven voor de gebouwbewonende vleermuizen (zie foto 1). Het betreft de schoorstenen, de
      dakbekleding en het pannendak boven een hoogte van 3 meter. In de bomen, opstallen, schuren
      en de kassen zijn geen geschikte invliegopeningen en potentiële verblijfplaatsen waargenomen.




      Foto 1. Pannendak met losliggende pannen en spouwgat in de schoorsteen van de woning aan de Emmastraat 4

      De watergang kan functioneren als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen. Vanwege de
      centrale ligging van de watergang tussen het centrum van Monster richting potentiële
      foerageergebieden in de omliggende polder en het ontbreken van geschikte alternatieven kan de
      aanwezigheid van een essentiële vliegroute voor alle genoemde soorten niet uitgesloten worden.




      212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                   8
      definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 241 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 242 ======================================================================

<pre>4.5.2 Toetsing
      Met het verwijderen van de bebouwing kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan.
      Met het uitvoeren van werkzaamheden in het projectgebied tijdens in de periode maart t/m
      oktober tijdens het donker kunnen vleermuizen op vliegroute verstoord worden. Verblijfplaatsen
      en essentiële vliegroutes van vleermuizen zijn strikt beschermd en mogen niet verstoord of
      verwijderd worden.

4.6   Amfibieën en reptielen
4.6.1 Aanwezige soorten
      In het projectgebied kan de aanwezigheid van algemeen voorkomende amfibieën niet uitgesloten
      worden, vanwege het algemene voorkomen in onverharde gronden en in watergangen. Het
      betreft hoofdzakelijk groene kikker en gewone pad.

      Vanaf ca. 1,75 km van het projectgebied zijn rugstreeppad en (door derden) zandhagedis
      waargenomen. De biotoop tussen de waarnemingen en het projectgebied is niet geschikt als
      migratieroute. Zandhagedis wordt derhalve niet verwacht. Rugstreeppad kan zich ondanks
      ongeschikt migratiegebied tot ca. 3 km vanaf voortplantingslocaties verspreiden. De biotoop in
      het projectgebied is niet geschikt voor rugstreeppad, vanwege het ontbreken van visvrije of
      tijdelijke en geïsoleerde waterpartijen en losse (zand)gronden. Rugstreeppad wordt derhalve niet
      verwacht in het projectgebied.
4.6.2 Toetsing
      Met het verwijderen van onverharde delen kunnen verblijfplaatsen van algemeen voorkomende
      amfibieën verloren gaan en kunnen dieren gedood worden. Voor het verwijderen van
      verblijfplaatsen van algemeen voorkomende amfibieën en het verwonden van algemeen
      voorkomende amfibieën is geen ontheffing van de Flora- en faunawet nodig, maar de Zorgplicht
      is wel van toepassing.

4.7   Vissen
4.7.1 Aanwezige soorten
      In de watergangen in het projectgebied kan de aanwezigheid van kleine modderkruiper en
      bittervoorn niet uitgesloten worden, vanwege het algemene voorkomen van de soorten in de
      omgeving. Overige beschermde vissoorten worden niet verwacht.
4.7.2 Toetsing
      Met het vergraven van oevers en de watergang kunnen verblijfplaatsen van kleine modderkruiper
      verloren gaan en kunnen exemplaren gedood worden. Met het vergraven van oevers met
      oevervegetatie en de watergang nabij oevervegetatie kunnen verblijfplaatsen van bittervoorn
      verloren gaan en kunnen exemplaren gedood worden. Verblijfplaatsen en exemplaren van kleine
      modderkruiper en bittervoorn zijn strikt beschermd en mogen niet verstoord, verwijderd of
      gedood worden.

4.8   Overige beschermde soorten
      De aanwezigheid van overige beschermde soorten wordt uitgesloten, vanwege het ontbreken van
      geschikt biotoop. Een nadere toetsing is derhalve niet van toepassing voor overige beschermde
      soorten.




      212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                9
      definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 242 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 243 ======================================================================

<pre>5     CONCLUSIE EN MAATREGELEN

5.1   Beschermde natuurgebieden
      Het project ligt buiten de invloedssfeer van beschermde natuurgebieden of ecologische
      verbindingszones. Een nadere toetsing aan de Natuurbeschermingswet of de Ecologische
      Hoofdstructuur is niet nodig.

5.2   Beschermde soorten
      Op basis van een locatiebezoek en een literatuurstudie is geïnventariseerd welke beschermde
      soorten er in het projectgebied aanwezig kunnen zijn. Aan de hand van de projectbeschrijving is
      getoetst of het project in strijd is met de Flora- en faunawet. De conclusie van de toetsing worden
      hieronder weergegeven.

      De onderstaande tabel geeft een beknopte weergave van de effecten van het project op
      beschermde soorten volgens de Flora- en faunawet of Habitatrichtlijn.

      Tabel 4. Resultaten beschermde soorten
       Soort                       Wet*                    Aanwezig        Effecten op functionaliteit
       Wilde planten
       Zwanenbloem                            FF1          Potentieel     Mogelijk verlies standplaatsen
       Vogels
       Algemene inheemse vogels               FF (cat 5)   Aanwezig       Mogelijk verlies en verstoring broedlocaties
       Zoogdieren
       Algemene grondgebonden                 FF1          Potentieel     Mogelijk verlies en verstoring verblijfplaatsen
       zoogdieren
       Vleermuizen                            FF3, HRIV    Potentieel     Mogelijk verlies en verstoring verblijfplaatsen
       Amfibieën
       Algemene amfibieën                     FF1          Potentieel     Mogelijk verlies en verstoring verblijfplaatsen
       Vissen
       Kleine modderkruiper                   FF2          Potentieel     Mogelijk verlies en verstoring verblijfplaatsen
       Bittervoorn                            FF3          Potentieel     Mogelijk verlies en verstoring verblijfplaatsen
       Overige soorten
       Niet aanwezig                          n.v.t.      n.v.t.          n.v.t.
      * FF = Flora- en faunawet, tabel       1 t/m 3, categorie 1 t/m 5, HR = Habitatrichtlijn, Bijlage IV

5.3   Maatregelen
      Per (potentieel) aanwezige beschermde soortgroep wordt de vervolgprocedure aangegeven.
5.3.1 Vleermuizen
      Met het verwijderen van de woningen kunnen verblijfplaatsen van gewone en ruige
      dwergvleermuizen en laatvliegers verloren gaan. Om de gebouwen te kunnen verwijderen is het
      noodzakelijk om de aanwezigheid van verblijfplaatsen inzichtelijk te maken.

      Met het uitvoeren van werkzaamheden nabij de watergang kan een essentiële vliegroute
      verstoord worden. Om de aanwezigheid van een essentiële vliegroute inzichtelijk te maken is een
      vleermuisinventarisatie nodig of dienen de volgende maatregelen getroffen te worden om een
      vliegroute te allen tijde te behouden:
      -   de werkzaamheden aan en nabij de watergang worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en
          zonsondergang.

      De vleermuisinventarisatie dient uitgevoerd te worden met locatiebezoeken in de periode half mei
      t/m juli èn in de periode augustus t/m september.
5.3.2 Vissen
      Verblijfplaatsen van bittervoorn en kleine modderkuiper zijn strikt beschermd in de Flora- en
      faunawet. Bij ruimtelijke ingrepen dient voor de kleine modderkuiper gewerkt te worden volgens
      een goedgekeurde gedragscode(17). Voor de bittervoorn zal een ontheffing nodig zijn, tenzij
      voldoende mitigerende maatregelen getroffen kunnen worden, opdat de functionaliteit van het
      leefgebied te allen tijde veiliggesteld kan worden.

      Een ontheffing voor beschermde vissen wordt niet nodig geacht, mits de werkzaamheden
      uitgevoerd worden conform de Soortenstandaard Bittervoorn(21):
      -    Werkzaamheden onder de waterlijn worden in de periode september t/m februari uitgevoerd,



      212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                             10
      definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 243 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 244 ======================================================================

<pre>      -    Werkzaamheden onder de waterlijn worden vanaf een doodlopend eind richting
           aangrenzende watergangen (= vluchtgebied) uitgevoerd.
      -    Indien er bij werkzaamheden onder de waterlijn (levende) zoetwater mosselen van >5 cm
           lengte worden opgevist, worden deze in het water teruggezet.
      -    De maatregelen worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol.
      -    Er wordt aantoonbaar gewerkt volgens het ecologisch werkprotocol.
5.3.3 Vogels
      De nesten van vogels in het projectgebied zijn beschermd tijdens het broeden. Om verstoring van
      broedvogels te voorkomen, wordt geadviseerd de werkzaamheden buiten het broedseizoen
      (grofweg van 15 maart t/m 15 juli) uit te voeren. Indien de werkzaamheden in de periode
      februari t/m augustus worden uitgevoerd, dient de aanwezigheid van vogelnesten voorafgaand
      aan de werkzaamheden gecontroleerd te worden. Indien vogelnesten aangetroffen worden,
      dienen de werkzaamheden nabij het nest uitgesteld te worden totdat de jongen uitgevlogen zijn
      of dient een niet-verstoringszone rond het nest opgesteld te worden. Ter voorkoming van
      broedgevallen in het projectgebied, wordt geadviseerd het aanwezige groen in het projectgebied
      buiten het broedseizoen te verwijderen.
5.3.4 Wilde planten
      Voor het verwijderen van standplaatsen van de potentieel aanwezige zwanenbloem geldt een
      vrijstelling. Om aan de Zorgplicht te voldoen, wordt geadviseerd om tijdens de werkzaamheden
      waargenomen exemplaren uit te steken en in de omgeving terug te plaatsen in vergelijkbaar
      biotoop.
5.3.5 Algemeen voorkomende dieren
      Voor het verwijderen van verblijfplaatsen en het verwonden van de potentieel aanwezige
      algemeen voorkomende zoogdieren en amfibieën geldt een vrijstelling. Vanwege de beperkte
      omvang van de activiteiten en de beperkte geschiktheid van het projectgebied wordt het niet
      noodzakelijk geacht om gerichte maatregelen voor grondgebonden zoogdieren en amfibieën te
      treffen in het kader van de Zorgplicht.




      212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG               11
      definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 244 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 245 ======================================================================

<pre>6   REFERENTIES

    Algemene natuur- en beleidsinformatie
    1.  ‘Flora- en faunawet’, Ministerie van LNV, Den Haag, 2002.
    2.  ‘Wijziging Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet’,
        Staatscourant, Den Haag, 2 februari 2005.
    3.  ‘Natuurbeschermingswet 1998’, Ministerie van LNV, 1 oktober 2005.
    4.  ‘Handreiking Flora- en faunawet’, W.R.M. van Heusden & S.J. Vreugdenhil, Dienst landelijk
        gebied, oktober 2008.
    5.  ‘Algemene handreiking Natuurbeschermingswet 1998’, ministerie van LNV, www.minlnv.nl.
    6.  ‘Handreiking Bestemmingsplan en Natuurwetgeving’, Directie Natuur, Ministerie van LNV,
        www.minlnv.nl.
    7.  ‘Aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet’, Dienst
        Regelingen, Ministerie van LNV, augustus 2009.
    8.  ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke
        ingreep’, Dienst Regelingen, Den Haag, september 2009.


    Algemene verspreidingsgegevens en verspreidingsatlassen
    9.  ‘Protocol vleermuizen’, Vakberaad vleermuizen, Netwerk Groene Bureaus, 24 januari 2012.
    10. www.waarneming.nl
    11. www.ravon.nl
    12. ’Werkatlas verspreiding zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008’, K. Mostert en J. Willemsen,
        Stichting Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland, Delft, december 2008.
    13. www.zoogdiervereniging.nl
    14. www.sovon.nl
    15. www.anemoon.nl


    Locatie specifieke informatie en internetpagina’s
    16. Waarneming Aqua-Terra Nova tijdens het locatiebezoek ten behoeve van deze Eco-
        effectscan.
    17. ´Gedragscode Flora- en Faunawet, Ruimtelijke ontwikkeling & inrichting’, Stadswerk,
        augustus 2010.
    18. www.pzh.nl: informatie over de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
    19. Bestemmingsplan Poelzone. Ontwerp d.d. 12 juni 2012. Gemeente Westland. Toelichting en
        regels behorende bij NL.IMRO.1783.obp00000014-ont1.




    212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG               12
    definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 245 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 246 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 WETTELIJK KADER
Natuurbeschermingswet 1998
De natuurbeschermingswet 1998 heeft als doel het beschermen en in stand houden van
bijzondere gebieden in Nederland. Hierin kan onderscheid worden gemaakt in Beschermde
Natuurmonumenten en Natura2000-gebieden (zie box). Beschermde Natuurmonumenten
omvatten zowel particuliere als staatseigendommen.

Handelingen binnen de beschermde gebieden worden slechts onder strikte voorwaarden
toegestaan. Handelingen of activiteiten binnen én buiten beschermde natuurgebieden die
schadelijk kunnen zijn voor de doelstellingen van het gebied zijn verboden, tenzij de minister van
EL&I of de provincie een vergunning heeft verleend. Hierbij wordt het ‘Nee, tenzij’ principe
gebruikt en dient rekening gehouden te worden met invloeden van buiten het beschermde
natuurgebied, de zogeheten ‘externe werking’. Aanvullend dient rekening gehouden te worden
met de cumulatie van effecten in relatie tot andere projecten of plannen.
Ecologische Hoofdstructuur
In de EHS worden natuurgebieden onderling tot een samenhangend netwerk verbonden, o.a. via
ecologische verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit:
- bestaande natuurgebieden, reservaten en natuurontwikkelingsgebieden;
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer;
- robuuste verbindingen en grote wateren.

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is in het Natuurbeleidsplan geïntroduceerd en het beleid is
in de Nota Ruimte overgenomen. De juridische doorwerking van het rijksbeleid van de EHS wordt
in de AMvB Ruimte, als onderdeel van de Wet Ruimtelijke Ordening, geborgd. De Provincie is
verantwoordelijk voor de aanwijzing, begrenzing en de doelstelling van de EHS-gebieden in een
verordening, in veel gevallen een natuurbeheerplan. De provinciale verordening bevat tevens
regels voor bestemmingsplannen in de EHS. Dit betreft, conform de Spelregels EHS, een regeling
over compensatie die er ten minste voor moet zorgen dat er geen netto verlies aan oppervlakte,
samenhang of kwaliteit van de Ecologische Hoofdstructuur optreedt en dat compensatie op de
juiste wijze plaatsvindt. Tot slot zorgt de provinciale verordening ervoor dat de gemeente dit in
de toelichting van het bestemmingsplan verantwoordt.

Voor de EHS geldt het ‘nee, tenzij’-principe: nieuwe activiteiten die de wezenlijke kenmerken en
waarden van de ecologische hoofdstructuur significant aantasten zijn verboden, tenzij sprake is
van groot openbaar belang, er geen andere mogelijkheden voor realisatie zijn en de negatieve
gevolgen beperkt en gecompenseerd worden.”
Flora- en faunawet
Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden en beschermen van in het wild
voorkomende planten- en dierensoorten. Ingevolge het 'nee, tenzij principe' zijn handelingen in
strijd met de Flora- en Faunawet per definitie verboden. De verboden handelingen zijn
opgenomen in de verbodsbepalingen:

Art. 8:    verbod op het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen,
           ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen van
           beschermde inheemse planten.
Art. 9:    verbod op het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daartoe
           opsporen van beschermde inheemse dieren.
Art. 10:   verbod op het opzettelijk verontrusten van beschermde dieren.
Art. 11:   verbod op het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten,
           holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde
           inheemse dieren.
Art. 12:   verbod op het beschadigen, vernielen en uitnemen van eieren van beschermde dieren.
Art. 13:   verbod op planten of dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, te
           vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, of onder zich te hebben.

Aanvullend is in de Flora- en faunawet een zorgplicht opgenomen (artikel 2 Flora- en Faunawet).
Uit de zorgplicht volgt dat een ieder die redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of
nalaten nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk
handelingen achterwege te laten, dan wel alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem
gevergd kunnen worden om de gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.




212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                 13
definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 246 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 247 ======================================================================

<pre>Ontheffing Flora- en faunawet (artikel 75)
Voor overtreding van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet kan ontheffing aangevraagd
worden. Voorwaarde voor het verkrijgen van een ontheffing is dat het project geen negatief effect
heeft op de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten én mits het project een
bij wet genoemd belang dient. Voor soorten die aangewezen zijn in de Vogel- of Habitatrichtlijnen
dient het project aanvullende belangen te dienen. De beschermde soorten zijn in drie tabellen
met verschillende beschermingsniveaus opgenomen. Vogels vallen buiten deze indeling en
worden in de volgende paragraaf besproken. Voor algemeen voorkomende soorten (tabel 1) geldt
o.a. voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling, waardoor een ontheffing niet nodig is. Voor
schaarse soorten (tabel 2) is een ontheffing niet nodig, mits gebruik gemaakt wordt van een
gedragscode. Voor strikt beschermde soorten (tabel 3) zal bij ruimtelijke ontwikkelingen een
ontheffing nodig zijn. Voor alle inheemse soorten geldt daarnaast de algemene Zorgplicht, waarin
gesteld wordt dat schade aan alle planten en dieren, zoveel als redelijkerwijs verwacht kan
worden, voorkomen dient te worden.
Vogels
Van alle inheemse vogelsoorten zijn de nesten gedurende het broeden beschermd. De meeste
vogels broeden in de periode 15 maart t/m 15 juli. Voor het verstoren van broedende vogels
wordt in principe geen ontheffing verleend, omdat de verstoring eenvoudig voorkomen kan
worden door de activiteiten buiten het broedseizoen uit te voeren. Van ca. 15 vogelsoorten zijn
de nesten jaarrond beschermd. Deze vogelsoorten zijn in vier categorieën ingedeeld(8):
Cat 1 betreft vogelsoorten die het nest jaarrond gebruiken als vaste verblijfplaats,
Cat 2 betreft koloniebroeders die elk broedseizoen terugkeren naar dezelfde nestlocatie en die
        daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop,
Cat 3 betreft overige vogelsoorten die elk broedseizoen terugkeren naar dezelfde nestlocatie en
        die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop,
Cat 4 betreft vogelsoorten die elk broedseizoen terugkeren naar dezelfde nestlocatie en die zelf
        niet of nauwelijks in staat zijn om een nest te bouwen.

Tot slot zijn de nesten van enkele vogelsoorten (uit Cat 5) alleen jaarrond beschermd indien
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen, bijvoorbeeld als in de
omgeving van een projectgebied geen of onvoldoende alternatieve geschikte nestplaatsen
aangeboden worden.

Voor beschadiging of vernietiging van jaarrond beschermde vogelnesten (art. 11) kan alleen
ontheffing worden verleend, indien het project een belang uit de Vogelrichtlijn dient.
Gedragscode
In een gedragscode is beschreven hoe tijdens de uitvoering van werkzaamheden de schade aan
beschermde dieren en planten wordt voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. De
gedragscode moet aangeven hoe er in de praktijk "zorgvuldig wordt gehandeld". De gedragscode
kan zelf worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van EL&I.
Indien men aantoonbaar werkt volgens een goedgekeurde gedragscode, geldt voor bepaalde
activiteiten in het leefgebied van soorten van tabel 2 een vrijstelling. Voor bestendig beheer en
onderhoudswerkzaamheden in natuurbeheer, landbouw of bosbouw geldt de gedragscode ook
voor soorten uit tabel 3, met uitzondering van de soorten die ook onder Bijlage IV van de
Habitatrichtlijn vallen.




212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                14
definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 247 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 248 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2 PROJECTGEBIED
Bron: Google-maps
Bestaande situatie




         = projectgebied




212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG       15
definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 248 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 249 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3 BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN
Kaarten van http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket




         = projectgebied indicatief




212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                   16
definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 249 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 250 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4 WAARNEMINGEN
Locatiebezoek: 11 maart 2013
Waarnemer:        M.H.M. Groenewegen
Weer:             bewolkt, droog, 3.5˚C, wind 3-4 Bft
 Vogels met jaarrond
 beschermde nesten                Wet*           Bron**          Locatie
 Huismus                          FF cat 2       ATN'12          Inventarisatiegegevens binnen 3 km
 Gierzwaluw                       FF cat 2       Wrn'11-'13      Monster
 Buizerd                          FF cat 4       Wrn'11-'13      Monster
 Sperwer                          FF cat 4       Wrn'11-'13      Monster
 Blauwe reiger                    FF cat 5       Wrn'11-'13      Monster - Het Westerhonk e.o.
 Boerenzwaluw                     FF cat 5       Wrn'11-'13      Monster - Tuinveld
 Boomkruiper                      FF cat 5       Wrn'11-'13      Monster
 Ekster                           FF cat 5       Wrn'11-'13      Monster - Het Westerhonk e.o.
 Koolmees                         FF cat 5       ATN'13          Projectgebied
 Pimpelmees                       FF cat 5       ATN'13          Projectgebied
 Spreeuw                          FF cat 5       Wrn'11-'13      Monster
 Torenvalk                        FF cat 5       Wrn'11-'13      Monster - Het Westerhonk e.o.
 Zwarte kraai                     FF cat 5       Wrn'11-'13      Monster
 Zwarte roodstaart                FF cat 5       Wrn'11-'13      Monster
 Zoogdieren                       Wet*           Bron**          Locatie
 Konijn                           FF1            Wrn'11-'13      Monster - Het Westerhonk e.o.
 Gewone dwergvleermuis            FF3, HR IV     ATN'12          Inventarisatiegegevens binnen 3 km
 Laatvlieger                      FF3, HR IV     ATN'12          Inventarisatiegegevens binnen 3 km
 Ruige dwergvleermuis             FF3, HR IV     ATN'12          Inventarisatiegegevens binnen 3 km
 Watervleermuis                   FF3, HR IV     ATN'12          Inventarisatiegegevens binnen 3 km
 Amfibieën en Reptielen           Wet*           Bron**          Locatie
 Rugstreeppad                     FF3, HR IV     ATN'12          Inventarisatiegegevens binnen 3 km
 Zandhagedis                      FF3, HR IV     Wrn'11-'13      Monster
 Planten                          Wet*           Bron**          Locatie
 Grote kaardenbol                 FF1            ATN'12          Inventarisatiegegevens binnen 3 km
 Vissen                           Wet*           Bron**          Locatie
 Kleine modderkruiper             FF2            ATN'12          Inventarisatiegegevens binnen 3 km
 Bittervoorn                      FF3            ATN'12          Inventarisatiegegevens binnen 3 km
 Ongewervelden                    Wet*           Bron**          Locatie
 Geen soorten waargenomen         n.v.t.         Wrn'11-'13      Monster
*FF = Flora- en faunawet tabel 1, 2 or 3 of vogels categorie 1 t/m 4, HR IV = Habitatrichtlijn bijlage IV

**Bron       Omschrijving

ATN          Tijdens het locatiebezoek aangetroffen of in voorgaand onderzoek waargenomen

Wrn          Waarneming door derden van www.waarneming.nl




212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                        17
definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 250 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 251 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5 FOTO’S PROJECTGEBIED




Foto 1: Kruispunt N465 – N211                       Foto 2: Emmastraat 4




Foto 3: Emmastraat 2                                Foto 4: Opstallen Emmastraat 2




Foto 5: Bomenrij voor Emmastraat 1                  Foto 6: Poeldijkseweg 2




Foto 7: Watergang achter kas Poeldijkseweg 2        Foto 8: Watergang achter Emmastraat 2 & 4




212230/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG               18
definitieve rapportage 13 maart 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 251 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 252 ======================================================================

<pre>Bijlage 11   Ecologie - 2




                            252
</pre>

====================================================================== Einde pagina 252 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 253 ======================================================================

<pre>       AVbois^oöo
                                                                                                     Milieu consultancy
                                                                           AQUA-TERRA                Watermanagement
                                                                                                     Ruimtelijke ordening


Provincie Zuid-Holland                                                                               Aqua -Terra Nova BV
Directie Concern Zaken                                                                               Zuid«cg79
Afdeling Ontwikkelings-Grondzaken
                                                                                                     2671 MP Naaktwljk
t.a.v. Mw. D.M.J.C. Van der Hoff-Brussee
Postbus 90602                                                                                        telefoon 0174-625246
2509 LP Den Haag                                                 Provincie ZukJ - Holtand            fax 0174 - 629744
                                                                                                     wwwaqiiaiEnanova.nl
                                                                     2 3 OKT, 2flH
                                                                       Datum Ontvaocwt




Datum          : 21 oktober 2014
Kenmerk        : 213214/AQT201/ML
Onderwerp      : Vieermuisonderzoek
                 Emmastraat te Monster



Geachte mevrouw Van der Hoff-Brussee,


Bijgaand treft u de eindrapportage van vieermuisonderzoek ten behoeve van het slopen van de
bebouwing aan de Emmastraat 1, 2 en 4 en Poeidijkseweg 2 te Monster. Het betreft:


       Vieermuisonderzoek Emmastraat te Monster, kenmerk 213214/AQT301FF/TG d.d. 16
       oktober 2014.


Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest en altijd bereid tot nadere toelichting.




Met vriendelijke groeten,

Aqua-Terra Nova BV




Ing. M. Langstraat
Deskundige Ecologie




                      Rabobank rekeningnt 36.81.19955 • K.KK. nc 27240696 • B.T.V nt NL8105.67mB01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 253 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 254 ======================================================================

<pre>      mmmmm

                                                         rt-•^:j'=^rr^:^ -•< <1- <..?'

I iSi^f                                            fr't.vsi.-'-;.




                            Milieu consu tancy          • Ol'f
              AOU^-TERRA    watermanagement
k                  INOVAy   Ruimtelijke ordening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 254 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 255 ======================================================================

<pre>        AVoo I 5 Q O O O
                                                                                                 Milieu consultancy
                                                                       AOUATERRA                 Watermanagement
                                                                                     !NOVA/      Ruimtelijke ordening


                                                                                                 Aqua -TCTra Ncwa BV
                                                                                                 ZLud«eg79
                                                                                                 2671 MP Naaldwijk

                                    Vleermuisonderzoek                                           t^oon 0174-625246
                                                                                                 £ax 0174 - 629744
                                   Emmastraat te Monster
                                                                                                 ««w.aqualeTTaimva.nl




                                      Opdrachtgever
                                   Provincie Zuid-Holland




Datum:       16 oktober 2014
Rapportnr:   213214/AQT 301 FF/TG
Status:      definitieve rapportage




                  Rabobank rd(eningiu36.8I.19.955 • K.vX lu 27240696 • B.T.VnrNL81O5.67.87aB0l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 255 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 256 ======================================================================

<pre>COLOFON

Titet                         Vleermuisonderzoek Emmsstraat te Monster


Opdrachtgever                 Provincie Zuid-Holland




Projectteam
Projectmanager                 Ing. A.P. Wubben
Auteur                         M.H.M. Groenewegen MSc
Veldwerk                       M.H.M. Groenewegen MSc, W.R.C. van Esch (Eco-Niche)

Kwaliteitsborging              M. Langstraat BSc

Projectnummer                  213214




          NGB
Aqua-Terra Nova is lid van het Netwerk Groene Bureaus, de branche organisatie voor
kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van groene adviesbureaus.




Datum vrilqave             Status      Goedkeuwint) oroiectmanaoer                Goedkeurlno kwallteitsboraer

16 oktober 2014          Definitief
                                               é<                             j
© 2014 Aqua-Terra Nova B.V.
Alle rechten voort>ehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 256 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 257 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE                                                1
1   INLEIDING                                             ...2
1.1   Aanleiding                                             2
1.2   Doelstelling                                           2
1.3   Leeswijzer                                             2
1.4   Verantwoording                                         2
2   WERKWIJZE                                                3
2.1   Inleiding                                              3
2.2   Projectbeschrijving                                    3
2.3   Wettelijk kader Flora- en Faunawet                     3
2.4   Inventarisatie vleermuizen                             3
2.5   Effectbeoordeling en toetsing                          3
3   PROJECT                                                  4
3.1   Ligging projectgebied                                  4
3.2   Bestaande situatie                                     4
3.3   Beoogde situatie en activiteiten                       4
4   RESULTATEN                                               5
4.1   Veldwerk                                               5
4.2   Waarnemingen                                           5
4.3   Beoordeling functionaliteit projectgebied              6
4.4   Effectbeoordeling                                      6
5   CONCLUSIES                                               7
5.1   Aanwezigheid beschermde functies voor vleermuizen      7
5.2   Toetsing                                               7
5.3   Aanbevelingen                                          7
6   BRONVERMELDING                                           8
BIJLAGE 1 VIGERENDE WETGEVING                                9
BIJLAGE 2      WAARNEMINGEN VLEERMUIZEN                    10




213214/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG
Definitieve rapportage 16 oktober 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 257 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 258 ======================================================================

<pre>      INLEIDING

1.1   Aanleiding
      Provincie Zuid-Holland beoogt de percelen aan de Emmastraat 1, 2 en 4 en Poeldijkseweg 2 te
      Monster bouwrijp te maken en een rotonde te realiseren. Uit voorgaand ecologisch onderzoek^^*'
      is gebleken dat effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen in het projectgebled niet uitgesloten
      kunnen worden. In dit onderzoek wordt de aanwezigheid van vleermuizen in het projectgebled
      onderzocht door Aqua-Terra Nova BV in opdracht van de Provincie Zuid-Holland.

1.2   Doelstelling
      Het onderzoek heeft ten doel om vast te stellen;
      1. of vleermuizen in het projectgebled aanwezig zijn;
      2. wat de functionaliteit van het projectgebled en omgeving is voor de aanwezige beschermde
          soorten;
      3. welke effecten het project heeft op de functionele leefomgeving van de aanwezige
          beschermde soorten.

      Vervolgens wordt aangegeven of mogelijke negatieve effecten van het project te vermijden,
      mitigeren, en/of te compenseren zijn en welke vervolgprocedure benodigd is.

1.3   Leeswijzer
      In de Inleiding worden de aanleiding en de doelstelling van het onderzoek beschreven. Hierna
      volgt hoofdstuk 2 met de werkwijze. In hoofdstuk 3 komen de resultaten van de inventarisatie
      aan de orde. Dit leidt in hoofdstuk 4 tot een conclusie over het voorkomen van beschermde
      soorten en de te nemen maatregelen. Hierna volgen de bronvermeldingen en de bijlagen met o.a.
      Inventarisatiegegevens.

1.4   Verantwoording
      Ecologisch medewerkers van Aqua-Terra Nova BV hebben ruime veldervaring in onderzoek naar
      vleermuizen en hebben daartoe gerichte cursussen gevolgd.

      Dit onderzoek geeft een zo volledig mogelijk beeld van aangetroffen aanwezige soorten en de
      effecten die het project op deze soorten kan hebben. Dit dient bezien te worden vanuit het
      perspectief dat het onderzoek gebaseerd is op een momentopname. De waarnemingen en
      conclusies sluiten niet uit dat de ecologie zich op het projectgebled onvoorspelbaar ontwikkeld.
      Indien dit het geval is dient de initiatiefnemer hiertoe adequate maatregelen te treffen.




      213214/Aqua-TerTa Nova 301 FF/TG
      Definitieve rapportage 16 oktober 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 258 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 259 ======================================================================

<pre>2     WERKWIJZE

2.1   Inleiding
      In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de resultaten van de voorliggende rapportage tot stand
      zijn gekomen. Dit hoofdstuk dient tevens als onderbouwing van de conclusies. In het kort wordt
      weergegeven hoe de Flora- en Faunawetgeving in het project wordt geborgd.

2.2   Projectbeschrijving
      Het project wordt beschreven aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte Informatie.
      Hiertoe wordt de omvang en ligging van het projectgebied beschreven in relatie tot
      groenstructuren in de omgeving, wordt de bestaande situatie geschetst en worden de beoogde
      activiteiten omschreven.

2.3   Wettelijk kader Flora- en Faunawet
      In de Flora- en faunawet zijn beschermde soorten aangewezen. Hierbij zijn soorten ingedeeld In 3
      beschermingscategorieën (tabel 1, 2 en 3) en vormen vogels een aparte categorie. Aanvullend
      zijn de nesten van enkele vogels jaarrond beschermd.

      De bescherming van soorten is met name gericht op populaties en verblijfplaatsen van
      Individuen. Hierbij wordt het 'nee, tenzij'-principe gehanteerd. Handelingen in strijd met de
      verbodsbepalingen zijn per definitie verboden. Uitzonderingen voor overtreding van de
      verbodsbepalingen kunnen worden verleend middels vrijstellingen en ontheffingen. Tevens is de
      zorgplicht te allen tijde van kracht voor alle planten en dieren. Zie box 1 voor de relevante
      verbodsbepalingen bij ruimtelijke inrichting en ontwikkelingen.

      Box 1. Relevante verbodsbepalingen bij ruimtelijke Inrichting en ontwikkelingen
      Art 2 (zorgplicht); verplichting om schadelijke handelingen achterwege te laten, zoveel als
      redelijkerwijs gevergd kan worden;
      Art. 8: verbod op het beschadigen etc. van groeiplaatsen van beschermde planten;
      Art. 9: verbod op het doden, verwonden, vangen, opsporen etc. van beschermde dieren;
      Art. 11: verbod op het beschadigen, verstoren etc. van verblijfplaatsen van beschermde dieren;
      Art. 12: verbod op het beschadigen, vernielen en uitnemen van eieren van beschermde dieren.

2.4   Inventarisatie vleermuizen
      De vleermuizeninventarlsatie is uitgevoerd conform het VleermuizenprotocoK^) gp de
      Soortenstandaards voor vleermuizen^''®^ In het protocol en de soortenstandaards is de minimale
      Inspanning omschreven om de aan- of afwezigheid van beschermde soorten te onderzoeken.
      Afwijkingen van het vleermuisprotocol en soortenstandaards worden onderbouwd bij de
      resultaten.

      De inventarisaties zijn uitgevoerd in de geschikte periode door één a twee ervaren veldwerkers
      met batdetector (Pettersson D240x) en opnameapparatuur. Tijdens de inventarisaties zijn
      waarnemingen (soort, tijdstip, locatie, gedrag etc.) en de weersomstandigheden genoteerd en
      zijn geluidsopnamen van vleermuizen gemaakt. Geluidsopnamen zijn met Batsound
      geanalyseerd. De resultaten van de inventarisaties zijn weergegeven op kaarten. Aan de hand
      van de resultaten is de functionaliteit van het projectgebied voor beschermde soorten beschreven
      en zo nodig met foto's verduidelijkt.

      Omdat de activiteit van vleermuizen afhankelijk is van de weersomstandigheden en vleermuizen
      regelmatig verhuizen tussen verschillende verblijfplaatsen, is het noodzakelijk meerdere malen bij
      gunstige weersomstandigheden te inventariseren. Gunstige weersomstandigheden zijn nachten
      met een temperatuur van >10^0 en zonder harde wind of regen.

2.5   Effectbeoordeling en toetsing
      Voor de aanwezige beschermde soorten worden de effecten van de voorgenomen handelingen
      beoordeeld en getoetst aan de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet en de zorgplicht.

      De toetsing is gericht op aantasting en verstoring van individuen, voortplantingsplaatsen en
      overige vaste rust- en verblijfplaatsen en overige van essentieel belang zijnde onderdelen van de
      functionele leefomgeving. De toetsing is afhankelijk van de kwetsbare periode waarin handelingen
      een effect kunnen hebben. Vervolgens wordt beoordeeld of aantasting van individuen,
      verblijfplaatsen en hun functionele leefomgeving een effect heeft op de gunstige staat van
      instandhouding van de regionale of landelijke populatie.

      213214/Aqua-TeiTa Nova 301 FF/TG
      Definitieve rapportage 16 oktober 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 259 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 260 ======================================================================

<pre>      PROJECT

3.1   Ligging projectgebied
      Het projectgebied is gelegen rond de kruising van de N465 (Zwartendijk/Molenweg) en N211
      (Emmastraat/Poeldijkseweg) in Monster te Zuid-Holland. Zie figuur 1 voor de ligging en bijlage 2
      voor de begrenzing van het projectgebied.




      Figuur 1. Ligging projectgebied

3.2   Bestaande situatie
      Een weergave van de bestaande situatie is opgenomen in bijlage 2. Het projectgebied is voor
      ongeveer de helft verhard en betreft woonpercelen met bebouwing en bijbehorend groen. De
      bebouwing ten noorden van de N211 is vergeiijkbaar opgebouwd en bestaat uit laagbouw met 2
      tot 3 bouwlagen en een pannendak. Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen aanwezig zijn In
      gebouwen of bomen, In open holten achter invliegopeningen groter dan 1 a 2 cm. Dergelijke
      locaties zijn waargenomen achter en onder losliggende dakpannen, open stootvoegen en achter
      boeiborden. Het groen ten noorden van de N211 bestaat uit enkele vrijstaande bomen, siertuinen
      en een deels verwilderde ondergroei. Geschikte holten voor vleermuizen zijn niet aangetroffen in
      bomen. De bebouwing ten zuiden van de N211 bestaat uit een enkele woning met 3 bouwlagen
      en een panelendak (geen dakpannen). Tussen de panelen zijn geen open ruimten aanwezig.
      Open ruimten zijn wel aangetroffen achter een gat in het boeibord. Het groen ten zuiden van de
      N211 bestaat uit een bosschage van o.a. hoogopgaande populieren en dennen en een siertuin
      met o.a. struiken. Invliegopeningen in bomen zijn niet aangetroffen. Voor foto's van het
      projectgebied wordt verwezen naar de Eco-Effectscan'^^^

3.3   Beoogde situatie en activiteiten
      De activiteitenomschrijving is opgesteld aan de hand van plattegronden, ontwerptekeningen en
      de mondeling door de opdrachtgever verstrekte informatie.

      De opdrachtgever beoogt de woonpercelen bouwrijp te maken ten behoeve van een nieuw aan te
      leggen rotonde. Hierbij zal de bebouwing worden gesloopt, bomen worden gekapt, overig groen
      worden verwijderd en het gehele projectgebied worden vergraven. Vervolgens zal de nieuwe
      situatie worden ingericht.

      Deze activiteiten vormen de basis van de toetsing aan de Flora- en faunawet.




      213214/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG
      Definitieve rapportage 16 oktober 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 260 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 261 ======================================================================

<pre>      RESULTATEN

4.1   Veldwerk
      In totaal zijn 4 locatiebezoeken uitgevoerd. Zie tabel 2 voor de data en weersomstandigheden
      tijdens de locatiebezoeken. Afwijkingen van het vleermuisprotocol zijn niet geconstateerd.

      Tabel 2. Logboek locatiebezoeken
       Datum                   Tijd                 vVeersoiTistandigliedcn
       22 mei 2014             21.30 - 23.30 uur    Droog, 22°C, windstil
       22 juni 2014            03.30 - 05.30 uur    Droog, 14®C, wind 2 Bft
       3 september 2014        22.00 - 00.00 uur    Droog, 19®C, wind 2 Bft
       18 september 2014       00.30 - 02.30 uur    Droog, 21®C, wind 2 Bft


4.2   Waarnemingen
      De waarnemingen zijn in bijlage 2 op kaarten weergegeven. Zie tabel 3 voor een beknopt
      resultatenoverzicht.

      Tabel 3. Waarnemingen vleermuizen in het prolectqebied en de direct omgeving
       Soort                         Gedrag         Locatie                                        Aantal
       Gewone dwergvleermuis         Foeragerend    Emmastraat 4                                     2
                                                    Emmastraat 2                                     1
                                                    Emmastraat 1                                     2
                                                    Wafer en oroenzone ten noorden projectgebied    2-5
                                     Overvliegend   Emmastraat 1 - Emmastraat 4                     2- 3
                                                    Over de Molenweg tussen de watergangen           2
                                     Baltsend       Emmastraat 3                                     1
                                                    Wafer en groenzone ten noorden proiectgebied     1
       Ruige dwergvleermuis          Foeragerend    Poeidiikseweq 2                                  1
                                                    Watergana ten noorden projectgebied              J
       Watervleermuis                Foeraaerend    Watergang ten noorden projectgebied              1
       Laatvlieger                   Foeragerend    Emmastraat 1                                     1
                                                    Emmastraat 4                                     2
                                                    We*de tussen Emmastraat 1 en 2                   1
      Er wordt onderscheid gemaakt In waarnemingen binnen of buiten het projectgebied.
      Waarnemingen buiten, maar In de direct omgeving van het projectgebied worden in grijs & schuin
      weergegeven.

      In het projectgebied zijn foeragerende individuen van gewone dwergvleermuis, ruige
      dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis aangetroffen.

      Gedurende de kraamperiode zijn in het projectgebied ca. 3 tot 4 foeragerende of passerende
      gewone dwergvieermuizen en 1 tot 2 laatvliegers waargenomen. De gewone dwergvleermuizen
      foerageerden rond de hoogopgaande beplanting aan de Emmastraat 1 en 4. In de kraamperiode
      zijn 2 passerende gewone dwergvleermuizen waargenomen vanaf de bomenrij langs de
      Emmastraat 1 richting de Emmastraat 4 en de wijk ten noordwesten van het projectgebied. De
      foeragerende laatvliegers is waargenomen enige tijd voor of na uitvliegen en foerageerden boven
      de hoogopgaande beplanting aan de Emmastraat 1 en 4. Tijdens de ochtendronde zijn geen
      zwermende of in- of uitvliegende vleermuizen waargenomen. Alle vleermuizen vertrokken ruim
      voor zonsopkomst uit het projectgebied.

      Gedurende de paarperiode zijn in het projectgebied ca. 7 foeragerende of passerende gewone
      dwergvleermuizen en 1 foeragerende ruige dwergvleermuis waargenomen. De foeragerende
      vleermuizen waren aanwezig rond de Emmastraat 1, 2 en 4 en de Poeldijkseweg 2. Ongeveer 3
      passerende gewone dwergvleermuizen zijn waargenomen over de Emmastraat tussen de
      Emmastraat 1 en 4. De waargenomen dieren vertoonden zeer beperkt foerageergedrag. In- of
      uitvliegende vleermuizen, sociale roep of zwermgedrag is niet waargenomen binnen het
      projectgebied.

      In de omgeving van het projectgebied zijn gedurende de gehele onderzoeksperiode foeragerende
      gewone- en ruige dwergvleermuizen waargenomen. De meeste vleermuizen zijn waargenomen
      boven de watergang en de groenzone ten noorden van het projectgebied. Eenmaal is hier ook
      een watervleermuls waargenomen. In de paarperiode vertoonde 1 van de gewone
      dwergvleermuizen boven de watergang buiten het projectgebied baltsgedrag.
      213214/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG
      OeRnitieve rapportage 16 oktober 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 261 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 262 ======================================================================

<pre>      Overige baltsgedrag is waargenomen nabij de woning aan de Emmastraat 3 en in de wijk ten
      noorden van het projectgebied. Nabij de Emmastraat 3 betrof het een enkele waarneming van
      minder dan 10 seconden. In een deel van de wijk ten noorden van het projectgebied zijn ca. 3
      baltsende gewone dwergvleermuizen aangetroffen. Tussen de watergangen ten noorden van het
      projectgebied en over de Molenweg zijn gedurende de hele onderzoeksperiode meerdere
      passerende gewone dwergvleermuizen waargenomen.

4.3   Beoordeling functionaliteit projectgebied
      Door de waargenomen lage aantallen gewone- en ruige dwergvleermuizen, watervleermuis en
      laatvlieger in het projectgebied wordt verwacht dat het projectgebied een onderdeel uitmaakt van
      het foerageergebied van enkele vleermuizen. Omdat in de omgeving van het projectgebied
      voldoende alternatieve geschikte foerageergebleden aanwezig zijn, wordt uitgesloten dat het
      projectgebied van essentieel belang is als foerageergebied voor de waargenomen vleermuizen.

      Vanwege het ontbreken van in- of uitvliegende vleermuizen, zwermgedrag of overige
      verbtijfplaatsindicerende waarnemingen zoals vleermuizenkeutels of baltsgedrag nabij bebouwing
      wordt uitgesloten dat verblijfplaatsen van vleermuizen in de bebouwing of in bomen in het
      projectgebied aanwezig zijn.

      Vanwege de herhaaldelijk waargenomen langstrekkende gewone dwergvleermuizen op twee
      locaties wordt de aanwezigheid van twee vliegroutes in en nabij het projectgebied verwacht. Het
      betreft in beide gevallen een hopover over de weg. De vliegroute tussen de Emmastraat 1 en 4
      volgt weinig lijnvormige elementen en vormt vermoedelijk de kortste route tussen twee
      voedselrijke jachtgebieden boven de watergang ten noorden van de Emmastraat 4 en het groen
      van de Emmastraat 1 (en verder weg gelegen Prtnsenbos en Plas van Alle Winden). Op basis van
      het onderzoek wordt beoordeeld dat deze vliegroute niet essentieel is voor het voorbestaan van
      verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen in de omgeving van het projectgebied. In de
      omgeving zijn voldoende vergelijkbare geschikte hopoverlocaties aanwezig. De vliegroute over de
      Molenweg ten noorden van het projectgebied volgt de watergangen ter plaatse en verbindt
      mogelijke verblijfplaatsen in Monster met jachtgebieden boven watergangen, braakliggende
      terreinen en groenzones langs de Poeldijkseweg. Het is niet bekend hoeveel vleermuizen gebruik
      maken van de vliegroute. Aangezien er in de omgeving van het projectgebied meerdere geschikte
      hopovers over de Molenweg aanwezig zijn, is de vliegroute niet van essentieel belang is voor het
      voortbestaan van mogelijk aanwezige verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen in Monster.

      Buiten het projectgebied vormt de watergang ten noorden van het projectgebied een belangrijk
      foerageergebied voor gewone dwergvleermuizen. Vanwege de hogere dichtheden van
      foeragerende gewone dwergvleermuizen boven de watergang wordt beoordeeld dat de watergang
      ter plaatse van essentieel belang is voor de lokale populatie gewone dwergvleermuizen. Vanwege
      de diverse baltsterritoria van gewone dwergvleermuizen in de wijk ten noorden van het
      projectgebied wordt een kraamverblijfplaats en diverse zomer- en paarverblljven van gewone
      dwergvleermuizen in de wijk verwacht. Overige belangrijke functies voor overige soorten
      vleermuizen worden niet verwacht in de omgeving van het projectgebied, vanwege de lage
      dichtheden waargenomen ruige dwergvleermuizen, watervleermuizen en laatvliegers.

4.4   Effectbeoordeling
      Aangezien ten noorden van het projectgebied een essentieel foerageergebied voor gewone
      dwergvleermuizen aanwezig is, kan een aantasting van het functionele leefgebied van de lokale
      populatie gewone dwergvleermuizen niet uitgesloten worden. Het betreft een verstoring door
      verlichting tijdens de uitvoering van het project tussen zonsondergang en zonsopkomst in de
      periode maart t/m oktober. Aanvullend kan de verlichting in de nieuwe situatie een permanente
      verstoring vormen van het foerageergebied. Door de verstoring kunnen vleermuizen het
      foerageergebied gaan mijden met verminderde overlevingskansen als gevolg. Vanwege de
      beperkte aantallen waargenomen gewone dwergvleermuizen wordt uitgesloten dat het project
      een mogelijk effect heeft op de gunstige staat van instandhouding van de landelijke populatie
      gewone dwergvleermutzen.

      Vanwege het ontbreken van verblijfplaatsen of overige functies van essentieel belang voor
      vleermuizen in het projectgebied worden overige negatieve effecten op vleermuizen uitgesloten.




      213214/Aqua-TerTa Nova 301 FF^G
      Definitieve rapportage 16 oktober 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 262 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 263 ======================================================================

<pre>5     CONCLUSIES

5.1   Aanwezigheid beschermde functies voor vleermuizen
      In het projectgebied worden verblijfplaatsen en overige functies van essentieel belang voor
      vleermuizen uitgesloten. Wel zijn enkele gewone- en ruige dwergvleermuizen en laatvliegers
      foeragerend aanwezig, vooral nabij het groen aan de Emmastraat 1 en 4. In de omgeving Is
      echter voldoende alternatief aanwezig.

      Direct naast het projectgebied, boven de watergang ten noorden van de Emmastraat 2 en 4, is
      een essentieel foerageergebled van gewone dwergvleermuizen aanwezig.

5.2   Toetsing
      Het project voorziet in het volledig verwijderen van de bestaande situatie en het realiseren van
      een rotende. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tussen zonsondergang en
      zonsopkomst in periode maart ^m oktober kunnen de aanwezige vleermuizen verstoord worden.
      Het betreft hoofdzakelijk de vleermuizen rond het groen aan de Emmastraat 1 en ten noorden
      van de Emmastraat 2 en 4. Het verstoren van essentiële leefgebieden van vleermuizen is in strijd
      met de Flora- en faunawet. Het verstoren van de gewone dwergvleermuizen boven de
      watergangen ten noorden van het projectgebied is een aantasting van het leefgebied van de
      populatie gewone dwergvleermuizen in Monsteren is in strijd met de Flora- en faunawet. De
      mogelijke verstoring van vleermuizen op overige locaties (die niet essentieel zijn voor
      vleermuizen) heeft geen negatief effect op vleermuizen. Vanwege het ontbreken van
      verblijfplaatsen of overige functies van essentieel belang voor vleermuizen in het projectgebied
      worden overige negatieve effecten op vleermuizen uitgesloten.

5.3   Aanbevelingen
      Om verstoring van gewone dwergvleermuizen te voorkomen dient uitstraling van verlichting
      gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in de periode maart t/m oktober richting de
      watergangen ten noorden van het projectgebied voorkomen te worden. Aanvullend dient bij het
      verllchtingsplan In de nieuwe situatie rekening te worden gehouden met het foerageergebied van
      vleermuizen boven de watergang, zodat verstoring van vleermuizen voorkomen kan worden.
      Hiertoe kunnen bijvoorbeeld vleermuisvriendelijke lampen of afgeschermde armaturen gebruikt
      worden.

      Indien deze maatregelen niet worden getroffen, Is een ontheffing van de Flora- en faunawet
      nodig. Voor het verstoren van vleermuizen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan geen
      ontheffing worden verleend, aangezien verstoring met eenvoudige maatregelen voorkomen kan
      worden.




      213214/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG
      Deflnitleve rapportage 16 oktober 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 263 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 264 ======================================================================

<pre>BRONVERMELDING


1. 'Flora- en faunawet', Ministerie van LNV, Den Haag, 2002.
2. 'Wijziging Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet',
    Staatscourant, Den Haag, 2 februari 2005.
3. 'Handreiking Flora- en faunawet. W.R.M. van Heusden & S.J. Vreugdenhil, Dienst landelijk
    gebied. Oktober 2008.
4. 'Aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet, Dienst
    Regelingen, Ministerie van LNV, augustus 2009.
5. 'Vleermuizenprotocol'. GAN & Netwerk Groene Bureaus. 27 maart 2013.
6. 'Soortenstandaard Gewone dwergvleermuis'. Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van EL&I.
    December 2011.
7. 'Soortenstandaard Ruige dwergvleermuis'. Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van EL8iI.
    December 2011.
8. www.zoogdjervereniging.nl
9. www.vleermuis.net
10. www.vleermuizentndestad.nl
11. www.minlnv.ni
12. 'Werkatlas verspreiding zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008'. K. Mostert en 3. Willemsen,
    Stichting Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland, Delft. December 2008.
13. 'Vleermuizen'. C. Dietz et al.. Tirlon Natuur. Utrecht, 2011.
14. 'Eco-effectscan Kruising N465 - N211 te Monster. Aqua-Terra Nova BV. 13 maart 2013.
    212230/AQT301FF/TG.




213214/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG
Definitieve rapportage 16 oktober 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 264 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 265 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 VIGERENDE WETGEVING

Flora- en faunawet
In 2002 is de nieuwe Flora- en faunawet in werking getreden. Het doel van de Flora- en feunawet
is het in stand houden en beschermen van in het wild voorkomende planten- en dierensoorten.
De Flora- en faunawet geldt voor de aangewezen beschermde soorten In heel Nederland, dus ook
bulten beschermde natuurgebieden. Bij het in stand houden en beschermen van in het wild
voorkomende planten- en dierensoorten wordt het 'nee, tenzij principe' gehanteerd. Dit betekent
dat potentieel schadelijke handelingen per definitie verboden zijn. De schadelijke handelingen zijn
opgenomen In de onderstaande verbodsbepalingen;
Art. 8: verbod op het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen,
          ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen van
          beschermde inheemse planten.
Art. 9: verbod op het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daartoe
          opsporen van beschermde inheemse dieren.
Art. 10: verbod op het opzettelijk verontrusten van beschermde dieren.
Art. 11: verbod op het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten,
          holen of andere voortplantings- of vaste njst- of verblijfplaatsen van beschermde
          Inheemse dieren.
Art. 12: verbod op het beschadigen, vernielen en uitnemen van eieren van beschermde dieren.
Art. 13: verbod op planten of dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, te
          vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, of onder zich te hebben.

Alleen onder strikte voorwaarden zijn afwijkingen van de verbodsbepalingen mogelijk. Hiertoe zal
een ontheffing ex. Artikel 75 moeten worden aangevraagd. De doelstelling van de wet is om van
de beschermde soorten in Nederland duurzame populaties In stand te houden. Hiertoe dient de
'gunstige staat van instandhouding' van de soort gewaarborgd te worden. Indien het behoud van
de functionaliteit van het leefgebied van beschermde soorten gegarandeerd is, zo nodig door het
 treffen van mitigerende maatregelen, is er geen sprake van overtreding van de
verbodsbepalingen. Indien hiertoe mitigerende maatregelen nodig zijn, dient aantoonbaar volgens
een ecologisch werkprotocol of een goedgekeurde gedragscode gewerkt te worden. Een
ontheffing zal dan niet nodig zijn.
Ontheffing Flora- en faunawet (artikel 75)
Voor overtreding van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet kan ontheffing aangevraagd
worden. Voorwaarde voor het verkrijgen van een ontheffing Is dat het project geen negatief effect
heeft op de gunstige staat van Instandhouding van beschermde soorten én mits het project een
bij wet genoemd belang dient. Voor soorten die aangewezen zijn In de Vogel- of Habitatrichtlijnen
dient het project aanvullende belangen te dienen. De beschermde soorten zijn in drie tabellen
met verschillende beschermingsniveaus opgenomen. Vogels vallen bulten deze indeling en
worden In de volgende paragraaf besproken. Voor algemeen voorkomende soorten (tabel 1) geldt
o.a. voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling, waardoor een ontheffing niet nodig is. Voor
schaarse soorten (tabel 2) Is een ontheffing niet nodig, mits gebruik gemaakt wordt van een
gedragscode. Voor strikt beschermde soorten (tabel 3) zal bij ruimtelijke ontwikkelingen een
ontheffing nodig zijn. Voor alle Inheemse soorten geldt daarnaast de algemene Zorgplicht, waarin
gesteld wordt dat schade aan alle planten en dieren, zoveel als redelijkerwijs verwacht kan
worden, voorkomen dient te worden.
Zorgplicht
Bij elk project, op elke locatie en bij elke handeling of activiteit geldt naast de verbodsbepalingen
van de Flora- en faunawet bovendien de 'zorgplicht'. Een ieder (van de projectontwikkelaar die
achter zijn bureau werkt aan de opzet van een nieuw project tot aan de uitvoerende mensen op
de bouwlocatie) dient zó te handelen, of juist handelingen na te laten, dat de in het wild
voorkomende dieren- en plantensoorten geen of zo min mogelijk hinder ondervinden.




213214/Aqua-TerTa Nova 301 FF/TG
Definitieve rapportage 16 oktober 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 265 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 266 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2 WAARNEMINGEN VLEERMUIZEN
         A. Geclusterde waarnemingen kraamperiode (22 mei en 22 juni)




         = Projectgebied                              = Verblijfplaats

    ^ = Gewone dwergvleermuis                         = Vliegroute

    ^ = Ruige dwergvleermuis                     ^ = Sociale roep / baltsroep

    ^ = Laatvlleger




213214/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                                                10
Definitieve rapportage 16 oktober 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 266 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 267 ======================================================================

<pre>         B. Geclusterde waarnemingen paarperiode (3 september en 18 september)




 LJ = Projectgebied                                   = Verblijfplaats

    ^ = Gewone dwergvleermuis                         = Vliegroute

     ^ = Ruige dwergvleermuis                    9 = Sociale roep / baltsroep

    % = Watervleermuis




213214/Aqua-Terra Nova 301 FF/TG                                                 11
Definitieve rapportage 16 oldober 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 267 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 268 ======================================================================

<pre>êclt-A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 268 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 269 ======================================================================

<pre>AQua-Terra Nova B.V«                                                                                                   i
  Advies- en onderzoeksbureau
 Zuldweg79,267lMP Naaldwijlc                                                         Mtlioi consuhjnev         PostNL                                     f 1,68
                                                            Adwnm                    filcnnanageraBil          Afz.U7ÖAK373
Tel: 0174-625246 Fax: 0174-629744                                                    Ruunieliilu onkntnt
                                                                                                                                                       NEDERLAND
                                                                                                               rv-'i, ryrX*--                            21 10.14
        www.aquaterTanova.nl
                                                                                                                                                  NeCSetFH9ft32[2




                                    f ^ Herstel/R«toor
                                        Return to sender
                                    a Hent«4lcn aan gcadicsMcrda
                                    RMen retour - "cnson return
                                    ~ Geen/voltebrieventNS No/funma<lbOx
                                    _ Vertrokken - Moved
                                                                                              ZloAiCI ilSïSf
                                    C Onvoltedig^Toutlef adres/postcode-irKorrectaddreH
                                    ~ Cwwigerd/niet aJgehaaM - Relused/unclaimed             NederianclteP<mcode.oft*ii5ieTNi(Diiteni«N])   Dtk^. iQPostbutnr. •Mwoontr.
                                                                                             Plak deze sticker rechts onderin over de indexcode



                                     peest («e^rtoiu)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 269 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 270 ======================================================================

<pre>Bijlage 12   Cultuurhistorische aspecten




                                           270
</pre>

====================================================================== Einde pagina 270 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 271 ======================================================================

<pre>Kruising N211 en N465
te Monster
  rapport 3925
</pre>

====================================================================== Einde pagina 271 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 272 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 272 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 273 ======================================================================

<pre>Kruising N211 en N465 te Monster (gemeente Westland)

Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek




  J. Huizer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 273 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 274 ======================================================================

<pre>                                                                                           2



Colofon


ADC Rapport 3925


Kruising N211 en N465 te Monster (gemeente Westland)
Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek


Auteur: J. Huizer


In opdracht van: ArcheoWest B.V.


© ADC ArcheoProjecten, Amersfoort, 27 augustus 2015
Foto’s en tekeningen: ADC ArcheoProjecten, tenzij anders vermeld


Status onderzoek: definitief


Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.
ADC ArcheoProjecten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend
uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.




Autorisatie:
C.Y. Burnier



ISSN 1875-1067



ADC ArcheoProjecten
Postbus 1513
3800 BM Amersfoort
Tel 033-299 81 81
Fax 033-299 81 80
Email info@archeologie.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 274 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 275 ======================================================================

<pre>                                                                 3



Inhoudsopgave


Samenvatting                                                 5
1        Inleiding en administratieve gegevens               7
2        Bureauonderzoek                                     8
3        Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)               9
     3.1 Plan van Aanpak                                     9
     3.2 Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)   10
     3.3 Conclusies                                         11
4        Aanbeveling                                        11
Literatuur                                                  11
Lijst van afbeeldingen en tabellen                          11
Bijlage 1 Boorgegevens                                      15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 275 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 276 ======================================================================

<pre>4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 276 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 277 ======================================================================

<pre>                                                                                                    5



Samenvatting

In opdracht van ArcheoWest B.V. heeft ADC ArcheoProjecten in juli 2015 een Inventariserend
veldonderzoek uitgevoerd op de locatie kruising N211-N465 te Monster, gemeente Westland.
Aanleiding is de voorgenomen realisatie van een rotonde.

Op basis van het bureauonderzoek werd de aanwezigheid van de Gantel Laag met daarop
oeverafzettingen en een eventuele archeologische laag met resten uit perioden vanaf de IJzertijd
verwacht.

Teneinde deze verwachting te toetsen en aan te vullen werd in het plangebied een karterend
booronderzoek uitgevoerd.

Op basis van dit booronderzoek bleek dat de oeverafzettingen in drie van de vijf boringen in het
geheel niet aanwezig waren en dat deze in de resterende twee boringen kalkrijk waren, hetgeen
leidde tot de conclusie dat het plangebied grotendeels is omgewerkt en afgetopt. Archeologische
indicatoren zijn dan ook niet aangetroffen.

ADC ArcheoProjecten adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling,
omdat er in het plangebied geen archeologische resten worden verwacht. Het is echter niet volledig
uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten voorkomen. Het
verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht
archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van
de Monumentenwet.

Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 277 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 278 ======================================================================

<pre>                                                                                                               6



Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.

Periode                                   Afkorting   Tijd in jaren

Nieuwe tijd                               NT          1500 - heden
Middeleeuwen:                             XME         450 – 1500 na Chr.
Late Middeleeuwen                         LME                                      1050 - 1500 na Chr.
Vroege Middeleeuwen                       VME                                      450 - 1050 na Chr.
Romeinse tijd:                            ROM         12 voor Chr. – 450 na Chr.
Laat-Romeinse tijd                        ROML                                     270 - 450 na Chr.
Midden-Romeinse tijd                      ROMM                                     70 - 270 na Chr.
Vroeg-Romeinse tijd                       ROMV                                     12 voor Chr. - 70 na Chr.
IJzertijd:                                IJZ         800 – 12 voor Chr.
Late IJzertijd                            IJZL                                     250 - 12 voor Chr.
Midden-IJzertijd                          IJZM                                     500 - 250 voor Chr.
Vroege IJzertijd                          IJZV                                     800 - 500 voor Chr.
Bronstijd:                                BRONS       2000 - 800 voor Chr.
Late Bronstijd                            BRONSL                                   1100 - 800 voor Chr.
Midden-Bronstijd                          BRONSM                                   1800 - 1100 voor Chr.
Vroege Bronstijd                          BRONSV                                   2000 - 1800 voor Chr.
Neolithicum (Jonge Steentijd):            NEO         5300 – 2000 voor Chr.
Laat-Neolithicum                          NEOL                                     2850 - 2000 voor Chr.
Midden-Neolithicum                        NEOM                                     4200 - 2850 voor Chr.
Vroeg-Neolithicum                         NEOV                                     5300 - 4200 voor Chr.
Mesolithicum (Midden-Steentijd):          MESO        8800 – 4900 voor Chr.
Laat-Mesolithicum                         MESOL                                    6450 - 4900 voor Chr.
Midden-Mesolithicum                       MESOM                                    7100 - 6450 voor Chr.
Vroeg-Mesolithicum                        MESOV                                    8800 - 7100 voor Chr.
Paleolithicum (Oude Steentijd):           PALEO       tot 8800 voor Chr.
Laat-Paleolithicum                        PALEOL                                   35.000 - 8800 voor Chr.
Midden-Paleolithicum                      PALEOM                                   300.000 – 35.000 voor Chr.
Vroeg-Paleolithicum                       PALEOV                                   tot 300.000 voor Chr.
Bron: Archeologisch Basis Register 1992
</pre>

====================================================================== Einde pagina 278 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 279 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      7



1   Inleiding en administratieve gegevens

    In opdracht van ArcheoWest B.V. heeft ADC ArcheoProjecten in juli 2015 een Inventariserend
    veldonderzoek uitgevoerd op de locatie kruising N211-N465 te Monster, gemeente Westland (afb. 1
    en 2). Aanleiding is de voorgenomen realisatie van een rotonde.
    Het plangebied ligt in een gebied waar een gemeentelijk archeologisch beleid is vastgesteld. Op
    grond van dit beleid valt het plangebied in de zone ‘verwachtingszone III’ (middelhoge verwachting
    voor IJzertijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd).1 Om in deze zone bij bodemingrepen met
    een oppervlakte groter dan 500 m2 en dieper dan 50 cm –mv een omgevingsvergunning te kunnen
    verkrijgen, dient de initiatiefnemer een rapport te overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde
    overheid de archeologische waarde van het plangebied voldoende is vastgesteld. De
    omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan (Kern Monster en
    Glastuinbouwgebied Westland). In het kader van dit proces heeft het in dit rapport beschreven
    onderzoek plaatsgevonden.
    In 2013 is reeds een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied, waarin werd geadviseerd om
    een karterend Inventariserend Veldonderzoek te laten uitvoeren.2
    In Nederland dient het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied te gebeuren op
    grond van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3.3 Gemeenten kunnen hierop
    aanvullende uitvoeringskaders vaststellen. De gemeente Westland heeft voor zover bekend echter
    geen aanvullende uitvoeringskaders vastgesteld voor het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek,
    noch zijn deze voor dit project afzonderlijk opgesteld. Dit onderzoek is dus gebaseerd op de
    algemene criteria die in de KNA staan geformuleerd.

    De volgende administratieve gegevens zijn van toepassing:

    Opdrachtgever:                                      ArcheoWest BV
                                                        Zuidweg 75
                                                        Postbus 16
                                                        2670 AA Naaldwijk
                                                        Tel. 06-22652538
                                                        E-mail: info@archeowest.nl
    Fase AMZ-cyclus:                                    Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een karterend
                                                        booronderzoek
    Aanleiding:                                         Aanleg rotonde
    Locatie:                                            Kruising N211/N465
    Plaats:                                             Monster
    Gemeente:                                           Westland
    Provincie:                                          Zuid-Holland
    Kaartblad:                                          37B
    Oppervlakte plangebied                              Ca. 0,5 ha
    Coördinaten:                                        72460/449010; 72718/448915; 72508/448821; 72350/448850
    Bevoegde overheid met contactgegevens:              Gemeente Westland
                                                        Postbus 150
                                                        2670 AD Naaldwijk
    Deskundige namens de bevoegde overheid met          Mevr. Drs. J.M. Blom
    contactgegevens:                                    E-mail: JMBlom@GemeenteWestland.nl
    ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer (CIS-code):         3292401100
    ADC-projectcode:                                    4170492
    Auteur:                                             J. Huizer
    Autorisatie:                                        C.Y. Burnier
    Periode van uitvoering:                             Juli 2015
    Beheer en plaats documentatie:                      ADC ArcheoProjecten bv, Amersfoort
    Beheer en plaats digitale documentatie (e-depot):   http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-cmig-7a

    1
        Kerkhof 2012.
    2
        Blom 2013.
    3
        SIKB 2010.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 279 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 280 ======================================================================

<pre>                                                                                                     8



2   Bureauonderzoek

    In 2013 is een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied.4 De volgende gespecificeerde
    verwachting werd opgesteld:

    In het Neolithicum en mogelijk ook een deel van de Bronstijd maakte de planlocatie deel uit van
    een getijdengebied met wadden en/of kwelders en was het onaantrekkelijk voor bewoning.
    In de periode hierna was in de regio sprake van veengroei. De top van dit veenpakket is op een
    gegeven moment door de mens in gebruik genomen. In het hele plangebied moet daarom in of aan
    de top van het aanwezige veenpakket rekening gehouden worden met de mogelijke aanwezigheid
    van archeologische waarden uit de periode van de Bronstijd tot en met de IJzertijd. Naar
    verwachting ligt de top van het veen, op basis van geologische boringen in en rond het plangebied,
    op een diepte vanaf ca. 2,5 m –mv. Aangezien de voorgenomen verstoring in principe niet dieper
    zal reiken als 2 m –mv zal dit niveau tijdens de ontwikkeling niet aangesneden worden.
    Vanaf de Maasmonding sneden geulen het achterland in. Een belangrijke geulsysteem daarbij
    betrof dat van de Gantel, die van ca. 300 tot 100 v. Chr. actief was. Afzettingen van dit systeem
    worden gerekend tot het Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk). In de Romeinse tijd
    werden de oevers van het toen inmiddels drooggevallen systeem intensief gebruikt voor bewoning.
    Ongeveer 500 m ten noorden van het plangebied bevind zich in de ondergrond een nevengeul van
    dit Gantelsysteem. Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Westland bestaat binnen
    het plangebied ook een hoge kans op het aantreffen van archeologische waarden uit de IJzertijd en
    Romeinse tijd. De waarden manifesteren zich daarbij vermoedelijk als een vondstlaag onder een
    humeuze laag. Deze bestaat uit een vermenging van onder meer kleine fragmenten aardewerk,
    houtskool en bot met het oorspronkelijke substraat. De meeste typen archeologische resten (bot,
    houtskool, aardwerk, metaal) zijn door de natte en zuurstofloze condities goed geconserveerd.
    In de Middeleeuwen vonden vanuit de Maasmonding op grote schaal overstromingen plaats. Deze
    mariene afzettingen bedekken een groot deel van de gemeente Westland en worden eveneens
    gerekend tot het Laagpakket van Walcheren. In of aan de top van deze afzettingen kan sprake zijn
    van de aanwezigheid van archeologische waarden uit de Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd.
    Op basis van de geraadpleegde historische kaarten lijkt binnen het plangebied evenwel alleen
    rekening gehouden te moeten worden met vroeg 20e-eeuwse bewoningsresten. Deze resten
    bevinden zich in dat geval direct aan en onder het huidig maaiveld. De kans moet groot geacht
    worden dat deze derhalve verstoord zijn door (sub)recente bouwactiviteiten en de aanleg van
    wegen en sleuven voor kabels en leidingen. Verder geldt dat organische resten en bot behorend bij
    dit archeologisch niveau door de boven het hoogste grondwaterpeil (120 cm -mv) gelegen positie
    en daarbij heersende relatief droge bodemomstandigheden slecht geconserveerd zijn. Andere type
    indicatoren (aardewerk) zijn waarschijnlijk matig goed geconserveerd.

    De volgende aanbeveling met betrekking tot vervolgonderzoek werd gedaan:

    Op basis van de uitkomsten van het bureauonderzoek adviseert ADC ArcheoProjecten om een
    Inventariserend Veldonderzoek uit te voeren door middel van een karterend booronderzoek,
    teneinde de opgestelde archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen. Ter plaatse van de
    geplande waterberging (ca. 1 ha) dienen in een regelmatig verspringend grid tien boringen gezet te
    worden, waarvan negen tot op een diepte van minimaal 200 cm –mv en een tot 4 m -mv. Op de
    locatie van de nieuwe rotonde, waarvan de exacte invulling van de bouwplannen nog niet bekend
    is, dienen op de huidige onbebouwde delen van het terrein boringen geplaatst te worden in een
    zodanig dicht grid dat vindplaatsen met een archeologische laag daterend uit de periode vanaf de
    IJzertijd kunnen worden gekarteerd. Ook hier geldt een minimale diepte van 200 cm –mv en op
    elke tien boringen een tot 4 m –mv. De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden
    afgestemd op de definitieve invulling van de bouwplannen en te worden vastgelegd in een Plan van
    Aanpak (PvA).




    4
        Blom 2013.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 280 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 281 ======================================================================

<pre>                                                                                                                9



3   Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)

    3.1         Plan van Aanpak

    3.1.1 Inleiding
    Het doel van het inventariserende veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van de op basis van
    het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting, zoals deze is geformuleerd in par.
    2.4.
    Op 30 juni 2015 werd een Plan van Aanpak opgesteld, waarin de werkwijze van het onderzoek
    werd vastgelegd.

    In lijn met de conclusie naar aanleiding van de gespecificeerde verwachting5 is gekozen voor een
    karterend booronderzoek.

    Het karterende booronderzoek heeft als doel het plangebied systematisch te onderzoeken op het
    voorkomen van één of meerdere typen archeologische vindplaatsen. Het leidt tot beantwoording
    van de volgende onderzoeksvragen:
        •    Zijn er indicatoren aangetroffen die verband houden met het verwachte type
             archeologische vindplaatsen?
                  Zo ja:
                  -     Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze
                        archeologische indicatoren aangetroffen?
                  -     Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
                  -     Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
        •    Alhoewel niet het doel van dit type kartering, zijn er bij toeval indicatoren aangetroffen die
             verband houden met andere typen vindplaatsen?
                  Zo ja:
                  -     Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze
                        archeologische indicatoren aangetroffen?
                  -     Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
                  -     Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
        •    In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting
             worden bijgesteld?
        •    In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door
             toekomstige planontwikkeling?
        •    Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
             onderzoek kan worden geadviseerd?

    3.1.2 Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden
    Voor het beantwoorden van de in par. 3.1.1 genoemde onderzoeksvragen is de volgende
    onderzoeksmethode toegepast:

        Aantal boringen:   5
        Boorgrid:          Voor zover mogelijk in raai(en) met onderlinge boorafstand van 35m, afstand tussen
                           de raaien is 30m
        Diepte boringen:   Vier tot 2 m –mv, één tot 4 m -mv
        Boormethode:       Edelman met diameter 7cm / guts met diameter 3cm / zuigerboor met diameter 5
                           cm (handmatig)
        Bemonstering:      Versnijden en/of verbrokkelen


    Deze methode is gebaseerd op de Leidraad inventariserend veldonderzoek, deel karterend
    booronderzoek van de SIKB, en heeft een betrouwbaarheid van 100% voor het opsporen van
    vindplaatsen met een archeologische laag. Vindplaatsen met een lage vondstdichtheid, een



    5
        Ibid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 281 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 282 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            10



kleinere omvang, alsmede lineaire vindplaatsen en puntelementen kunnen hiermee niet worden
gekarteerd.6

De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens SBB 5.1 van het
NITG-TNO waarin ondermeer de standaard classificatie van bodemmonsters volgens NEN5104
wordt gehanteerd.7 De X- en Y-coördinaten worden bepaald aan de hand van de lokale topografie
en ingemeten met behulp van een meetlint. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de
boringen is bepaald aan de hand van AHN-beelden.

3.1.3 Monsternameplan
Relevante archeologische indicatoren zullen worden bemonsterd en indien mogelijk globaal worden
gedetermineerd.

3.2        Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)
Er zijn vijf boringen verricht, waarbij de bereikte diepte maximaal 3,50 m –mv bedroeg, omdat het
materiaal uit met water verzadigd zand bestond, dat snel uit de boor liep.
Op basis van de verrichte boringen bleek de bodemopbouw globaal in vier pakketten te kunnen
worden onderverdeeld (zie ook afb. 3):

    Pakket       Diepte (cm –mv)                Omschrijving                                     Interpretatie
    1            0-40/75                        Heterogeen pakket zand met puinresten,           Recentelijk
                                                plastic en vlekken                               omgewerkt/opgebracht
    2            70/75-110/140                  Sterk zandige (licht)bruingrijze kalkrijke       Gantel Laag,
                                                klei (alleen boringen 4 en 5)                    oeverafzettingen
    3            110/165-130/200                Zwak tot sterk zandige, zwak tot sterk           Gantel Laag,
                                                humeuze kalkrijke klei (alleen boringen 2        restgeulafzettingen
                                                en 4)
    4            40/130-165/einddiepte          Zwak siltig matig grof kalkrijk zand met         Gantel Laag,
                                                schelpmateriaal                                  kreekafzettingen


Pakket 4 is in alle boringen aangetroffen. Met uitzondering van boring 2 bevond dit pakket zich tot
de einddiepte van de boringen. Dit zandige pakket is geïnterpreteerd als kreek(bedding)afzettingen
van de Gantel Laag.
Onder in boring 2 is een pakket humeuze klei aangetroffen, die geïnterpreteerd is als
restgeulafzetting, ontstaan onder invloed van zwak stromend water in een inactieve kreek. Ook in
boring 4 is een humeuze restgeulafzetting aangetroffen (pakket 3).
Aangezien de restgeulafzettingen worden bedekt door nieuwe kreekafzettingen (in boring 2), is er
blijkbaar sprake van een reactivatie van de kreek.
In boringen 4 en 5 worden de kreekafzettingen bedekt door sterk zandige klei, die is
geïnterpreteerd als oeverafzettingen van het krekensysteem. De oeverafzettingen zijn kalkrijk:
ontkalking heeft hier of niet plaatsgevonden òf een in het verleden aanwezige ontkalkte top is door
latere grondbewerking verdwenen. Deze laatste verklaring is aannemelijk, aangezien in boringen 1,
2 en 3 geen oeverafzettingen zijn aangetroffen en deze waarschijnlijk ook door dezelfde oorzaak
zijn verdwenen of opgenomen in het omgewerkte pakket.
Tijdens het booronderzoek zijn dan ook geen indicatoren aangetroffen die wijzen op archeologische
resten in de bodem.




6
    Versie 1.0 van deze leidraad is op 30 maart 2006 vastgesteld door het CCvD Archeologie. De geactualiseerde versie is op 4
    december 2012 door Tol et al. 2012 gepubliceerd.
7
    Bosch 2005; Normalisatie-Instituut 1989.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 282 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 283 ======================================================================

<pre>                                                                                                          11



    3.3    Conclusies
    De in paragraaf 3.1.1 gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als
    volgt worden beantwoord:
         •   Zijn er indicatoren aangetroffen die verband houden met het verwachte type
             archeologische vindplaatsen?
             Nee
         •   Alhoewel niet het doel van dit type kartering, zijn er bij toeval indicatoren aangetroffen die
             verband houden met andere typen vindplaatsen?
             Nee
         •   In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting
             worden bijgesteld?
             Voor het plangebied geldt, dat de ondergrond dermate is verstoord, dat het verwachte
             archeologische niveau hier niet (meer) aanwezig is.
         •   In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door
             toekomstige planontwikkeling?
             Aangezien het archeologische niveau niet (meer) aanwezig is, is er geen sprake van
             bedreiging voor archeologische waarden.
         •   Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
             onderzoek kan worden geadviseerd?
             Het plangebied is voldoende onderzocht.



4   Aanbeveling

    ADC ArcheoProjecten adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling,
    omdat er in het plangebied geen archeologische resten worden verwacht. Het is echter niet volledig
    uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten voorkomen. Het
    verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht
    archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van
    de Monumentenwet.

    Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De
    mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies.



    Literatuur

    Blom, J.M., 2013: Kruising N211 en N465 te Monster (gemeente Westland). Een Bureauonderzoek
       Amersfoort (ADC Rapport 3399).
    Bosch, J.H.A., 2005: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode, Versie 5.2. Utrecht
       (TNO-rapport NITG 05-043-A).
    Kerkhof, M., 2012: Toelichting bij de archeologische beleidskaart van de gemeente Westland.
       (Delftse Archeologische Notities 20).
    Normalisatie-Instituut, Nederlands, 1989: Geotechniek, classificatie van onverharde grondmonsters
       NEN 5104. Delft.
    SIKB, 2010: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Landbodems. Gouda.



    Lijst van afbeeldingen en tabellen

    Afb. 1 Locatie van het plangebied
    Afb. 2 Boorpuntenkaart
    Afb. 3 Lithostratigrafisch dwarsprofiel door de boringen

    Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 283 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 284 ======================================================================

<pre>                              12




Afb. 1 Locatie van het plangebied
</pre>

====================================================================== Einde pagina 284 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 285 ======================================================================

<pre>                   13




Afb. 2 Boorpuntenkaart
</pre>

====================================================================== Einde pagina 285 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 286 ======================================================================

<pre>                                                     14




Afb. 3 Lithostratigrafisch dwarsprofiel door de boringen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 286 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 287 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Boorgegevens




nummer
         x coördinaat (m)
                            y coördinaat (m)
                                               maaiveldhoogte
                                               (cm) NAP
                                                                bovengrens (cm
                                                                onder mv)
                                                                                 ondergrens (cm
                                                                                 onder mv)
                                                                                                  grondsoort
                                                                                                               bijmenging
                                                                                                                               zandmediaan
                                                                                                                                             kleur
                                                                                                                                                                 kalkgehalte
                                                                                                                                                                               nieuwvormingen
                                                                                                                                                                                                    antropogene
                                                                                                                                                                                                    bijmengingen
                                                                                                                                                                                                                   overig
                                                                                                                                                                                                                                                                    lithostratigrafie




1        72401.4 448893.5 70.0
                                                                0                35               zand matig siltig; matig fijn              grijs-bruin        kalkrijk                            spoor          matig grote spreiding;omgewerkte grond;plastic
                                                                                                       zwak humeus                                                                                  puinresten
                                                                35               40               zand zwak siltig             matig fijn    donker-bruin-grijs kalkrijk                                           matig grote spreiding;spoor kleibrokjes;
                                                                                                                                                                                                                   omgewerkte grond
                                                                40               200              zand zwak siltig             matig grof licht-grijs            kalkrijk      spoor roestvlekken                  matig grote spreiding;spoor schelpmateriaal
2        72431.1 448893.5 65.0
                                                                0                40               zand zwak siltig; matig fijn               grijs-bruin        kalkloos                            weinig         matig grote spreiding;omgewerkte grond
                                                                                                       zwak humeus                                                                                  puinresten
                                                                40               110              zand zwak siltig             matig grof grijs                  kalkloos spoor roestvlekken                       matig grote spreiding
                                                                110              165              zand zwak siltig             matig grof grijs                 kalkrijk                                           matig grote spreiding;weinig schelpmateriaal
                                                                165              200              klei         sterk zandig;                 bruin-grijs         kalkrijk                                          spoor schelpmateriaal
                                                                                                               zwak humeus
3        72456.0 448891.1 70.0
                                                                0                40               zand zwak siltig; matig grof grijs-bruin                       kalkrijk                           spoor          matig grote spreiding;omgewerkte grond
                                                                                                       zwak hume us                                                                                 puinresten
                                                                40               60               zand zwak siltig             matig grof zwart-grijs            kalkrijk                           spoor          matig grote spreiding;omgewerkte grond
                                                                                                                                                                                                    puinresten
                                                                60               90               zand zwak siltig             matig grof blauw-grijs           kalkrijk                                           matig grote spreiding
                                                                90               300              zand zwak siltig             matig grof grijs                  kalkrijk      spoor roestvlekken                  matig grote spreiding;weinig schelpmateriaal
4        72448.1 448914.1 60.0
                                                                0                15               zand zwak siltig; matig fijn               grijs-bruin        kalkloos                                           matig grote spreiding
                                                                                                       zwak humeus
                                                                15               70               klei         matig zandig;                 grijs-bruin         kalkloos                           spoor
                                                                                                               zwak humeus                                                                          puinresten
                                                                70               110              klei         sterk zandig                  bruin-grijs         kalkrijk
                                                                110              130              klei         zwak zandig;                  donker-grijs-bruin kalkrijk
                                                                                                               sterk humeus
                                                                130              200              zand zwak siltig             matig grof bruin-grijs            kalkrijk                                          matig grote spreiding;spoor schelpmateriaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 287 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 288 ======================================================================

<pre>nummer
         x coördinaat (m)
                            y coördinaat (m)
                                               maaiveldhoogte
                                               (cm) NAP
                                                                bovengrens (cm
                                                                onder mv)
                                                                                 ondergrens (cm
                                                                                 onder mv)
                                                                                                  grondsoort
                                                                                                               bijmenging
                                                                                                                               zandmediaan
                                                                                                                                             kleur
                                                                                                                                                                 kalkgehalte
                                                                                                                                                                               nieuwvormingen
                                                                                                                                                                                                    antropogene
                                                                                                                                                                                                    bijmengingen
                                                                                                                                                                                                                   overig
                                                                                                                                                                                                                                           lithostratigrafie




5        72473.6 448858.3 70.0
                                                                0                75               klei         sterk zandig;                 grijs-bruin         kalkrijk                           spoor
                                                                                                               zwak humeus                                                                          puinresten
                                                                75               140              klei         sterk zandig                  licht-bruin-grijs   kalkrijk      spoor roestvlekken
                                                                140              350              zand zwak siltig             matig grof grijs                  kalkrijk                                          matig grote spreiding

.
                                                                                                                                                                                                                                                               16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 288 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 289 ======================================================================

<pre>Bijlage 13   Nota van beantwoording




                                      289
</pre>

====================================================================== Einde pagina 289 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 290 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 290 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 291 ======================================================================

<pre>NOTA VAN BEANTWOORDING REACTIES 3.1.1 BRO OVERLEG BESTEMMINGSPLAN " Rotonde Emmastraat-Zwartendijk"


     Instantie                                                  Reactie                                                                                 Beantwoording


1.   R i j k s wa t e r s t a a t W e s t - N e d e r l a n d   Geen opmerkingen.                                                                       D e ze r e a c t i e i s vo o r k e n n i s g e vi n g a a n g e n o m e n .
     Zuid
2.   E vi d e s W a t e r b e d r i j f                         H e t vo o r o n t w e r p b e va t d i ve r s e o p e n g e l a t e n                  H e t o n t w e r p i s a a n g e vu l d e n a a n g e p a s t .
                                                                stukken en ‘PM onderdelen’.
                                                                E vi d e s h e e f t o p d e k r u i s i n g E m m a s t r a a t -                      D e ze r e a c t i e i s vo o r k e n n i s g e vi n g a a n g e n o m e n .
                                                                Z wa r t e n d i j k - Mo l e n w e g t e Mo n s t e r d i ve r s e b e l a n g e n .
                                                                V e r zo c h t wo r d t o m t i j d i g b e n a d e r d t e w o r d e n o m
                                                                r a a k vl a k k e n , k n e l p u n t e n e n o p l o s s i n g e n t e
                                                                bespreken.
3.   W es t l a n d I n f r a                                   G e e n b e z wa a r t e g e n h e t p l a n , m i t s r e k e n i n g w o r d t        D e ze r e a c t i e i s vo o r k e n n i s g e vi n g a a n g e n o m e n .
                                                                g e h o u d e n m e t e n e r o v e r l e g i s o v e r h e t e ve n t u e e l
                                                                ve r l e g g e n va n d e i n h e t o n t we r p a a n w e zi g e k a b e l s
                                                                e n l e i d i n g e n e n ve i l i g h e i d s a f s t a n d e n va n d e o n z e
                                                                bedrijfsmiddelen.
                                                                H e t e ve n t u e e l ve r l e g g e n o f a a n p a s s e n va n d e                  D e ze r e a c t i e i s vo o r k e n n i s g e vi n g a a n g e n o m e n .
                                                                kabel- en/of leidingtracés dient in een door de
                                                                Gemeente W estland aangeboden tracé met schoon
                                                                grond geschieden.
4.   H o o g h e e m r a a d s c h a p va n                     A a n d e t e k s t d i e n t t o e g e vo e g d t e wo r d e n d a t h e t             Het ontwerp is aangepast.
     Delfland                                                   p l a n g e b i e d i n h e t b o e ze m g e b i e d l i g t wa a r e e n
                                                                w a t e r p e i l va n N A P - 0 , 4 3 m a a n we zi g i s .
                                                                D e H a n d r e i k i n g wa t e r t o e t s va n 2 0 0 7 i s i n 2 0 1 2               Het ontwerp is aangepast.
                                                                ve r n i e u w d . V e r zo c h t w o r d t o m n a a r d e m e e s t e
                                                                r e c e n t e ve r s i e t e ve r wi j z e n .
                                                                E r i s e e n w a t e r ve r g u n n i n g n o d i g .                                  D e ze r e a c t i e i s vo o r k e n n i s g e vi n g a a n g e n o m e n . E n
                                                                                                                                                        za l m e e g e n o m e n w o r d e n vo o r b i j d e u i t vo e r i n g .
5.   Nederlandse Aardolie                                       Onder de kruising Emmastraat -Zwartendijk te                                            Het ontwerp is aangepast (dubbelbestemming is
     Ma a t s c h a p p i j B . V .                             Mo n s t e r l i g t e e n a a r d g a s c o n d e n s a a t l e i d i n g . D e        opgenomen).
                                                                leiding is een leiding vallend onder het Besluit
                                                                E xt e r n e V e i l i g h e i d B u i s l e i d i n g e n e n d i e n t a l s
                                                                zo d a n i g b e s t e m d t e zi j n i n e e n b e s t e m m i n g s p l a n
</pre>

====================================================================== Einde pagina 291 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 292 ======================================================================

<pre>                                   (dubbelbestemming).
6.   Gasunie                       H e t p l a n g e b i e d va l t b u i t e n d e 1 % l e t a l i t e i t s g r e n s     D e ze r e a c t i e i s vo o r k e n n i s g e vi n g a a n g e n o m e n .
                                   va n o n ze d i c h t s t b i j g e l e g e n
                                   aardgastransportleiding. Daarmee s taat vast dan
                                   d e ze l e i d i n g g e e n i n vl o e d h e e f t o p d e ve r d e r e
                                   p l a n o n t wi k k e l i n g .
7.   Veiligheidsregio Haaglanden   O m r i s i c o ’ s t e ve r m i n d e r e n wo r d e n a d vi e ze n                    D e ze r e a c t i e i s vo o r k e n n i s g e vi n g a a n g e n o m e n . E n
                                   g e g e ve n .                                                                           za l m e e g e n o m e n w o r d e n vo o r b i j d e u i t vo e r i n g .
                                   G e a d vi s e e r d w o r d t o m d e a a r d g a s c o n d e n s a a t l e i d i n g   Het ontwerp is aangepast.
                                   inclusief belemmeringsstrook op te nemen op de
                                   plankaart, in de toelichting en de regels.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 292 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 293 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 293 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 294 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 294 =================================================================

<br><br>