<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                              isolerende hsb wand

                                                                                                                                                                                                                                              sandwich paneel met
                                                                                                                                                                                                                                              houten bekleding
Renvooi Bouwbesluit 2012                                                                                                                                                                                                                      binnenwand

Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit 2012. Indien op de tekeningen en/of bestek waarden worden vermeld welke het                                                                                        rookmelder
niveau van het Bouwbesluit overstijgt dan dient waarden als vermeld op de tekening en/of bestek te worden aangehouden.                                                                                                          rm
                                                                                                                                                                                                                                              hemel water afvoer
                                                                                                                                                                                                                               hwa
1) De algemene sterkte van de bouwconstructie volgens afdeling 2.1. "Algemene sterkte van de bouwconstructie" en de bijbehorende NEN-normen.
2) De energiezuinigheid m.b.t. thermische isolatie en de energieprestatie volgens afdeling 5.1. "Energiezuinigheid", NEN 7120 en NEN 1068. De warmte-isolatiewaarde                                                                           vluchtroute
buitenwanden, vloer, dak en glas t.p.v. uitwendige scheidingsconstructies volgens afdeling 5.1 tenzij EPN hogere waarde aangeeft, dan EPN aanhouden. De
energiezuinigheid m.b.t. beperking luchtdoorlatendheid volgens afdeling 5.1 en NEN 2686.
3) Kozijnaansluitingen en draaiende delen voorzien van dubbele kierdichting.
4) Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in het bouwwerk toe te passen materialen wordt beperkt volgens afdeling 5.2 "Milieu".                                                                            opstelplaats
5) Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN                                                                             kooktoestel
5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.
Aanvullend: Het hang - en sluitwerk dient te voldoen aan "Politie Keurmerk Veilig Wonen".
6) Indien woongebouw, dan heeft het zodanige voorzieningen dat veel voorkomende criminaliteit wordt voorkomen volgens afdeling 6.11.                                                                                             kk
                                                                                                                                                                                                                                              opstelplaats koelkast
7) Geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies grenzend aan verblijfsgebied volgens afdeling 3.1 en NEN 5077.
8) Geluidwering tussen ruimten volgens afdeling 3.4. "Geluidwering tussen ruimten" en Artikel 3.17a. Verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie en NEN 5077.
9) Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van installaties volgens afdeling 3.2 en NEN 5077.                                                                                                                                   meterkast
10) Wateropname in sanitaire ruimten volgens afdeling 3.5 "Wering van vocht" en NEN 2778. Lucht - en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen volgens
afdeling 3.5 "Wering vocht van buiten" en NEN 2778
11) Luchtverversing en spuivoorziening van het bouwwerk volgens afdeling 3.6 respectievelijk afdeling 3.7 en NEN 1087 en NPR1088                                                                                                              toilet
12) Bescherming tegen ratten en muizen volgens afdeling 3.10.
13) Daglichttoetreding volgens afdeling 3.11 en NEN 2057.                                                                                                                                                                                     wastafel
14) Gasvoorziening volgens GAVO (gas voorschriften) en afdeling 6.2 en NEN 1078, NEN-EN 15001-1, NEN 8078, NEN 2078 en artikel 3.32 "Luchtverversing overige
ruimten" en afdeling 3.8. Elektravoorziening volgens afdeling 6.2 en NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1,   NEN-EN 50522 en V 1041 en afdeling 7.2. Watervoorziening volgens
                                                                                             Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                             Uw referentie: 2375561
afdeling 6.3 "Watervoorziening en NEN 1006 en afdeling 4.7.                                                                                                                                                                                   douche
15) Riolering en hemelwaterafvoeren volgens afdeling 6.4. Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en NEN 3215.
16) Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten volgens afdeling 4.4. "Bereikbaarheid en toegankelijkheid"
17) Noodverlichting volgens afdeling 6.1 en noodstroomvoorziening volgens afdeling 6.2.
                                                                                               1166
                                                                                                                    1181                                                                                                                      opstelplaats
                                                                                                                                                                                                                               cv             cv toestel
18) Vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen volgens afdeling 6.6 "Vluchten bij brand", afdeling 6.7 "Bestrijding van brand" en afdeling 6.8 "Bereikbaarheid voor
hulpverleningsdiensten".                                                                                                                                                                                                                      nooduitgang
19) Brand- en rookcompartimentering volgens afdeling 2.10 "Beperking van uitbreiding van brand" en afdeling 2.11 "Verdere beperking van uitbreiding van brand en
beperking van verspreiding van rook"                                                                                     1196
20) Brandveiligheid en rookproductie volgens afdeling 2.08 "Beperking van het ontstaat van een brandgevaarlijke situatie", afdeling 2.09 "Beperking van het
ontwikkelen van brand en rook".
21) Toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rook uitvoeren volgens afdeling 3.8. "Toevoer van verbrandingslucht
                                                                                                            3                 en afvoer van rookgas" en berekend
                                                                                                                                                                                                                              maatvoering in het werk
volgens NEN 1087 resp. NEN 2757.                                                                                                                                                                        1352                  controleren

                                                                                                 1
                                                                                                                                                                                                                              constructie is volgens opgave
                                                                                                                                                                                                                              aannemer
                                                                                                              1197
Materiaalstaat Boerenbont en theeschenkerij

                                                                                          1195
Gevels                           verticale houten delen          onbehandeld                                                                                                                                                  project:
                                                                                                                 Kadastrale gemeente: MAASLAND                                                                                      13039 bed and breakfast,
Plint                            baksteen                        donker grijs                                    Sectie: 1                                                                                                          boerenbont & theeschenkerij
Dakbedekking                     aluminium geprofileerd          donkergrijs                                     Perceel: 1150
                                                                                                                                                                                                                              opdrachtgever:
Kozijnen                         hout                            houtkleur                                                                                                                                                          familie Van den Berg

Draaiende delen                  hout                            houtkleur                                                                                                                                         1361       fase:
                                                                                                                     N                                                                                                              Vooroverleg
Deuren                           hout                            houtkleur                                                                                   1150
                                                                                                                                                                                                                              architect:
Dakranden                        aluminium                       mat
                                                                                                     15a                                                                                                                            derksen|windt architecten

                                                                                                                                                                                                                              tekening:
Materiaalstaat vakantiehuisjes                                                                                                                          16                                                                          renvooi
                                                                                                                                                                                                                              schaal:
                                                                                                                                                                                                                                    -
Gevels                           verticale houten delen          licht gebeitst
                                                                                                      1172
                                                                                                                                                                                                                              formaat:
Plint                            baksteen                        donker grijs
                                                                                                                                                                                                                                    A3
Dakbedekking                     groen dak
                                                                                                                                                                                                                              blad:
                                                                                                                                                                                              1348
Kozijnen                         hout                            houtkleur                             1101                                                                                                                         A.00.01
Draaiende delen                  hout                            houtkleur                                                                                                       16d                                          datum
                                                                 houtkleur                                                                                                                                                    (meest recente vervangt oudere):
Deuren                           hout                                                                                                                                      16b
                                                                                                                                                 1362                                  1130                                         11-06-2014
Dakranden                        aluminium                       mat                                                                                                 16c


                                                                                                                                                                16a 1131
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>               11
                  72
                                                                                                                                                                                                                                          isolerende hsb wand

                                                                                                                                                                                                                                          sandwich paneel met
                                                                                                                                                                                                                                          houten bekleding
     11                                                                                                                                                                                                                                    13
                                                                                                                                                                                                                                          binnenwand
        01                                                                                                                                                 waterpeil = o
                                                                                                                                                                                                                                             52
                                                                                                                                                                                                                                          rookmelder
                                                                                                                                                                                                                            rm
                                                                                                                                                                                                                                          hemel water afvoer
                                                                                                                                                                                                                           hwa
                                                                                                                                                         11
                                                                                                                                                              50                                                                          vluchtroute

                                                                                                                                                      bestaande hal
                                                                                                                                                      wordt gesloopt
                                                                                                                                  16                                                                                                      opstelplaats
                                                                                                                                                                                                                                          kooktoestel
                                                                                                                                              2m +waterpeil                 1,5m +waterpeil   0,5m +waterpeil


                                                                                                                                                                                                                             kk
                                                                                                                                                                                                                                          opstelplaats koelkast


                                                                                                                                                                                                                                          meterkast


                                                                                                                                                                                                                                          toilet


                                                                                                                                                                                                                                          wastafel

       bestaande situatie 1:1000
                                                                                  13                                                                                                                            13                        douche
                                                                                       62                                                                                                                            61
                                                                                                                                                                                                                                          opstelplaats
                                                                                                                                                                                                                           cv             cv toestel

                                                                                                                                                                                                                                          nooduitgang
                                       bestaande bomen windsingel aan weerskanten erf handhaven




                                                                                                                                           16
10                                                                                                                        16      16          d                        13                                                 maatvoering in het werk
  94                                                                                                        16                c     b                                     4                                               controleren
                                                                                                              a   11                                                          8
                                                                                                                                                                                                                          constructie is volgens opgave
                                                                                                                     31
                               Parkeerplaatsen                                           11                                               11
                                                                                                                                             3    0
                                                                                                                                                                                                                          aannemer

                                  bezoekers
                                                                                           50
                                                                    boerenbont & theeschenkerij
                                                                                        Ko




                                                                                                                                                                                                                          project:
                                                                                                                                        bed and breakfast huisjes
                                                                                            rte




                                                                                                        Parkeerplaatsen bed
                                                                                                           and breakfast                                                                                                        13039 bed and breakfast,
                                                                                                                                                                                                                                boerenbont & theeschenkerij
                                                                                               bu
                                                                                                   ur




                                                                                                                                                                                                                          opdrachtgever:
                                                                                                     t




                               16                                                                                                                                                                                         fase:
                                                                                                                                                                                                                                familie Van den Berg

                                                                                                        lage beukenhaag
                                                                                                                                                                                                                                Vooroverleg
0m
                                                                                                                                                                                                                          architect:
                                                                                                                                                                                                                                derksen|windt architecten
       20
          m                                                                                                                                                                                                               tekening:
                                                                                                                                                                                                                                locatie
                                                                                                                                                                       11                                                 schaal:
                                                                                                                                                                            07                                                  -

                                                                                                                                                                                                                          formaat:
                                                                                                                                                                                                                                A3

                                                                                                                                                                                                                          blad:
                         Sc                                                                                                                                                                   N                                 A..00.02
                               ha
                                  al                         10
                                                 bestaande bomen windsingel aan weerskanten erf handhaven
                                                               0m
                                                                                                                                                                                                                          datum
                K
       nieuwe situatie 1:500         1    :20                                                                                                                                                                             (meest recente vervangt oudere):

               Se adas                       00                                                                                                                                                                                 11-06-2014

              Pe ctie tra
                          l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                    isolerende hsb wand

                                                                                                                                                                                                                                                    sandwich paneel met
                                                                                                                                                                                                           Gebruiksfunctie:                         houten bekleding
Oppervalktes en maten
                                                                                                                                                                                                           bouwwerk geen gebouw                     binnenwand
Bruto Vloer Oppervlak:                                                                                                                                                                                     zijnde
                                                                                                                                                                                                                                                    rookmelder
239 m2                                                                                                                                                                                                                                rm
                                                                                                                                                                                                                                                    hemel water afvoer
Bruto Inhoud:                                                                                                                                                                                                                        hwa
730 m3
                                                                                                                                          rm                                                                                                        vluchtroute
                                           Gebruiksfunctie:                        daklicht        daklicht                                      daklicht             daklicht

Verhouding GO en VG:
                                           winkelfunctie                                                                                                         rm



                                           GO 138 m2
Eis: voor de gebruiksfunctie moet
                                                                                              rm                                     rm                                                                                                             opstelplaats
minimaal 55% van het gebruiksoppervlak
                                                                                                                                                                                                                                                    kooktoestel
(GO) zijn aangemerkt als verblijfsgebied
(VG).

Gebruiksfunctie: winkelfunctie                                                                                                                              rm                                   rm                                    kk
                                                                                                                                                                                 opstelplaats
                                                                                                                                                                                  installaties                                                      opstelplaats koelkast
GO: 138 m2                                                                                                    theehuis afsluitbaar

VG: 138 m2                                                                                                    van winkel

                                                                                                                                                                                                                                                    meterkast
                                           Gebruiksfunctie:
138/ 138 x 100 % = 100%
                                           bijeenkomstfunctie                                                                                                                                    Gebruiksfunctie:
100 % > 55 %
                                           GO 75 m2                                                                                                                                              overige gebruiksfunctie                            toilet
Voldoet aan eis bouwbesluit
                                                                                                                                                                                                 voor het stallen van
Gebruiksfunctie: bijeenkomstfunctie                                                                                                                              rm                              motorvoertuigen
                                                                                                                                                                                                 GO 26,3 m2                                         wastafel
GO: 75 m2
VG: 62,5 m2
                                                                                                                                                                                                                                                    douche
62,5 / 75 x 100 % = 83.3%
83,3 % > 55 %
                                                                                                                                                                                                                                                    opstelplaats
Voldoet aan eis bouwbesluit                                                                                                                                                                                                          cv             cv toestel
Gebruiksfunctie: overige gebruiksfunctie
                                                                                                                                                                                                                                                    nooduitgang
voor het stallen van motorvoertuigen
                                                                                        Verblijfsruimte 2                                      Verblijfsruimte 3
GO: 26,3 m2                                                                             10,6 m2                                                43,9 m2
VG: 16,2 m2

16,2 / 26,3 x 100 % = 61.6 %                                                                                                                                                                                                        maatvoering in het werk
61,6 % > 55 %                                                                                                                                                                                                                       controleren
Voldoet aan eis bouwbesluit
                                                                                                                                          rm                                                                                        constructie is volgens opgave
                                                                                   daklicht        daklicht                                      daklicht             daklicht
                                                                                                                                                                                                                                    aannemer
                                                          Verblijfsgebied 1                                                                                      rm


                                                          winkelfunctie
                                                          137,4 m2
                                                                                                                                                                                                          Verblijfsgebied 1
                                                                                              rm                                     rm


                                                          Verblijfsruimte 1                                                                                                                               overige gebruiksfunctie
                                                          winkelfunctie                                                                                                                                                             project:
                                                                                                                                                                                                          26,3 m2
                                                                                                                                                                                                                                          13039 bed and breakfast,
                                                                                                                                                            rm                                   rm
                                                                                                                                                                                                          Verblijfsruimte 1               boerenbont & theeschenkerij
                                                                                                                                                                                 opstelplaats
                                                                                                                                                                                  installaties            overige gebruiksfunctie
                                                                                                                                                                                                                                    opdrachtgever:
                                                                                                              theehuis afsluitbaar
                                                                                                              van winkel
                                                                                                                                                                                                                                          familie Van den Berg

                                                                                                                                                                                                                                    fase:
                                                                                                                                                                                                                                          Vooroverleg

                                                                      Verblijfsgebied 1                                                                                                                                             architect:
                                                                      bijeenkomstfunctie                                                                                                                                                  derksen|windt architecten
                                                                      62,5 m2                                                                                    rm


                                                                                                                                                                                                                                    tekening:
                                                                      Verblijfsruimte 1
                                                                      bijeenkomstfunctie                                                                                                                                                  GO/VG
                                                                                                                                                                                                                                    schaal:
                                                                                                                                                                                                                                          -

                                                                                                                                                                                                                                    formaat:
                                                                                                                                                                                                                                          A3

                                                                                                                                                                                                                                    blad:
                                                                                                                                                                                                                                          A.00.03

                                                                                                                                                                                                                                    datum
                                                                                                                                                                                                                                    (meest recente vervangt oudere):
                                                                                                                                                                                                                                          11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                      isolerende hsb wand

                                                                                                                                                                      sandwich paneel met
                                                                                                                                                                      houten bekleding
Oppervalktes en maten
                                                                                                                                                                      binnenwand
Bruto Vloer Oppervlak:
                                                                                                                                                                      rookmelder
                                                                   Gebruiksfunctie:                                                                     rm
3 x 2 persoons huisjes van 41m2                                    bouwwerk geen gebouw zijnde                                                                        hemel water afvoer
1 x 4 persoons huisje van 51m2                                                                                                                   rm
                                                                                                                                                       hwa
                                                                   Gebruiksfunctie:
                                                                   overige logiesfunctie
Bruto Inhoud:
                                                                   GO 40,9 m2                                                                                         vluchtroute
3 x 2 persoons huisjes van 116m3
1 x 4 persoons huisje van 137,7m3                                                                                                 cv




                                                                                                                                                                      opstelplaats
Verhouding GO en VG:
                                                                                                                                                                      kooktoestel
Eis: voor de gebruiksfunctie moet                                                                                                           rm


minimaal 55% van het gebruiksoppervlak
(GO) zijn aangemerkt als verblijfsgebied                                                                                                                 kk
                                                                                                                                                                      opstelplaats koelkast
(VG).
                                                                                                                             cv




Gebruiksfunctie: overige logiesfunctie
                                                                                                                                                                      meterkast
2 persoons huisjes:
                                                                                                                                       rm
                                                                                                                                                                      toilet
GO: 41 m2                                  Gebruiksfunctie:                                                        cv



VG: 38m2                                   bouwwerk geen gebouw zijnde
                                           Gebruiksfunctie:                                                                                                           wastafel
38 / 41 x 100 % = 92,7%                    overige logiesfunctie
92,7 % > 55 %
                                           GO 51 m2
Voldoet aan eis bouwbesluit
                                                                                           cv
                                                                                                                                                                      douche
4 persoons huisjes:                                                                                                     rm




GO: 51 m2                                                                                                                                                             opstelplaats
                                                                                                                                                       cv




                                                                                                   0
                                                                                                  203
VG: 48 m2
                                                                                                         416
                                                                                                            0                                                         cv toestel

48 / 51 x 100 % = 94,1%                                                                                                                                               nooduitgang
94,1 % > 55 %
Voldoet aan eis bouwbesluit



                                                                                                                                                      maatvoering in het werk
                                                                         Verblijfsgebied
                                                                                                                                                      controleren
                                                                         overige logiesfuncties
                                                                         GO 38 m2
                                                                                                                                                 rm


                                                                                                                                                      constructie is volgens opgave
                                                                         Verblijfsruimte 1                                                            aannemer
                                                                         GO 38 m2

                                                                                                                                  cv




                                                                                                                                                      project:
                                                                                                                                                            13039 bed and breakfast,
                                                                                                                                            rm              boerenbont & theeschenkerij
                                                                                                                                                      opdrachtgever:
                                                                                                                             cv
                                                                                                                                                            familie Van den Berg

                                                                                                                                                      fase:
                                                                                                                                                            Vooroverleg

                                                                                                                                                      architect:
                                                                                                                                       rm                   derksen|windt architecten
                                                    Verblijfsgebied                                                cv



                                                    overige logiesfuncties                                                                            tekening:
                                                    GO 38 m2                                                                                                GO/VG
                                                    Verblijfsruimte 1
                                                    GO 38 m2                                                                                          schaal:
                                                                                                                                                            -
                                                                                           cv




                                                                                                                        rm                            formaat:
                                                    Verblijfsruimte 2                                                                                       A3
                                                    GO 10 m2
                                                                                                     0
                                                                                                  203




                                                                                                         416
                                                                                                               0
                                                                                                                                                      blad:
                                                                                                                                                            A.00.04

                                                                                                                                                      datum
                                                                                                                                                      (meest recente vervangt oudere):
                                                                                                                                                            11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               isolerende hsb wand

                                                                                                                                               sandwich paneel met
Ventilatieberekening Hal en theeschenkerij: mechanische ventilatie                                                                             houten bekleding
                                                                                                                                               binnenwand

De benodigde mechanische ventilatie voorzieningen wordt voor een bijeenkomstfuncite en winkelfunctie                                           rookmelder
berekend in dm3/s per persoon                                                                                                    rm
                                                                                                                                               hemel water afvoer
                                                                                                                                hwa
qv (luchtvolumestroom door de balansventilatie in dm3 /s)
                eis verblijfsruimte ten minste                                                        4    dm3/s per persoon                   vluchtroute


Bijeenkomstfunctie
Aantal personen per m2 per VG volgens bouwbesluit 0,125 x 62,5                                    7,8125   personen                            opstelplaats
                                                                                                                                               kooktoestel
Winkelfunctie
Bouwbesluit zegt niet van toepassing; aangenomen wordt                                               10    personen
                                                                                                                                  kk
                                                                                                                                               opstelplaats koelkast
Capaciteit mechanische ventilatie Winkel- en bijeenkomstfunctie                                     320    dm3/s

                                                                                                                                               meterkast
Badruimte en garage (overige gebruiksfunctie) wordt mechanisch afgezogen.


                                                                                                                                               toilet
Ventilatieberekening Vakantiehuisjes: natuurlijke ventilatie
                                                                                                                                               wastafel
De benodigde natuurlijke ventilatie voorzieningen wordt voor een logiesfunctie berekend in dm3/s per persoon

                                                                                                                                               douche
qv (luchtvolumestroom door de balansventilatie in dm3 /s)
                eis verblijfsruimte ten minste                                                       12    dm3/s per persoon
                                                                                                                                               opstelplaats
                                                                                                                                cv             cv toestel
4 persoonshuisje                                                                                      4

                                                                                                                                               nooduitgang
benodigde qv                                                                                         48    dm3/s


Toegepast wor
Toegepast    dt ven
          wordt    tilatie roos
                ventilatie     ter ""D
                           rooster     ucoTon 10'ZR'"
                                     DucoTon  10'ZR'" me
                                                      mett een qv van                                10      m3/s per me
                                                                                                           dm3/s
                                                                                                           d             ter
                                                                                                                      meter


Voldoen aan eis balansventilatie?
                                                                                                                               maatvoering in het werk
                                                                                                                               controleren
                totaal aanwezige capacitieit is              aanwezig is                           5,725   m rooster
                                                             capaciteit (m * dm3/s)                57,25   dm3/s               constructie is volgens opgave
                                                                                                                               aannemer
                                                                                                   57,25   dm3/s


                                                             57,25 > 48 VOLDOET aan bouwbesluit
                                                                                                                               project:
                                                                                                                                     13039 bed and breakfast,
2 persoonshuisje                                                                                      2
                                                                                                                                     boerenbont & theeschenkerij
                                                                                                                               opdrachtgever:
benodigde qv                                                                                         24    dm3/s
                                                                                                                                     familie Van den Berg

Toegepast wordt ventilatie rooster "DucoTon 10 'ZR'" met een qv van                                  10    dm3/s per meter     fase:
                                                                                                                                     Vooroverleg
Voldoen aan eis balansventilatie?                                                                                              architect:
                totaal aanwezige capacitieit is              aanwezig is                            4,58   m rooster                 derksen|windt architecten
                                                             capaciteit (m * dm3/s)                45,80   dm3/s
                                                                                                                               tekening:
                                                                                                                                     GO/VG
                                                                                                                                     ventilatieberekening
                                                                                                   45,80   dm3/s
                                                                                                                               schaal:
                                                                                                                                     -
                                                             45,8 > 24 VOLDOET aan bouwbesluit
                                                                                                                               formaat:
Badruimte wordt mechanisch afgezogen.                                                                                                A3

                                                                                                                               blad:
                                                                                                                                     A.00.04
                                                                                                                                     A.00.05

                                                                                                                               datum
                                                                                                                               (meest recente vervangt oudere):
                                                                                                                                     11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                      isolerende hsb wand

                                                                                                                                                                                      sandwich paneel met
                                                                                                                                                                                      houten bekleding
                                                                                                                                                                                      binnenwand




                                                                                                                      aanvoer water en elektriciteit
                                                                                                                                                                                      rookmelder
                                                                                                                                                                        rm
              afvoer naar put - riool
                                                                                                                                                                                      hemel water afvoer
                                                                                                                                                                       hwa
                                                                      20811                                                                                    5110

                                        5100        5100                                 5100                                                          5100   5100                    vluchtroute



                                                                                                                                                                                      opstelplaats
                                                                                                                                                                                      kooktoestel



                                                                                                                                                                         kk
                                                                                                                                                                                      opstelplaats koelkast


                                                                                                                                                                                      meterkast


                                               fundering en constructie volgens opgave constructeur
                                                                                                                                                                                      toilet


                                                                                                                                                                                      wastafel
       9000
9756




                                                                                                                                                                                      douche
                                                                                                      toilet 110 mm

                                                                                                                                                                                      opstelplaats
                                                                                                                                                                       cv             cv toestel

                                                                                                                                                                                      nooduitgang
                                                                              spoelbak 50 mm
                                                                                                               wastafel 50 mm


                                                                                                                                                                      maatvoering in het werk
                                                                                                                                                                      controleren

                                                                                                                                                                      constructie is volgens opgave
                                                                                                                                                                      aannemer
       5100
5402




                                                                                                                                                                      project:
                                                                                                                                                                            13039 bed and breakfast,
                                                                                                                                                                            boerenbont & theeschenkerij
                                                                                                                                                                      opdrachtgever:
                                                                                                                                                                            familie Van den Berg

                                                                                                                                                                      fase:
                                                                                                                                                                            Vooroverleg

                                                                                                                                                                      architect:
                                                                                                                                                                            derksen|windt architecten

                                                                                                                                                                      tekening:
                                                                                                                                                                            fundering hal
                                                                                                                                                                      schaal:
                                                                                                                                                                            1:100

                                                                                                                                                                      formaat:
                                                                                                                                                                            A3

                                                                                                                                                                      blad:
                                                                                                                                                                            A.03.00

                                                                                                                                                                      datum
                                                                                                                                                                      (meest recente vervangt oudere):
                                                                                                                                                                            11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                               isolerende hsb wand

                                                                                                                                                                                                                                                                                               sandwich paneel met
                                                                                                                                                                                                                                                                                               houten bekleding
                                                                                                                                                                                                                                                                                               binnenwand

                                                                                                                                                                                                                                                                                               rookmelder
                                                                                                                                                                                                                                                                                 rm
                                                                                                                                                                                                                                                                                               hemel water afvoer
                                                                                                                                                                                                                                                                                hwa
                                                                                                                              20811                                                                                                                        5110

                                       5100                                                                 5100                                        5100                                          5100                                                5100                                 vluchtroute

                     1551              2400                                          3459                           2400         1950                   2400                    2700                  2400                1551

                                                                                                                                                                                                                                                                                               opstelplaats
                                                                                                                                                                                                                                                                                               kooktoestel




                                                                                                                                                                                                                                                                        678
              1803




                                                                                                               opslagruimte                                                            opslagruimte                                                                               kk
                                                                                                                   11m2                                                                    44m2                                                                                                opstelplaats koelkast




                                                                                                                                                                                                                                                                        2400
              750




                                                                                                                       rm
                                                                                                                                                                                                                                                                                               meterkast
                            daklicht          daklicht                                                                                  daklicht                daklicht




                                                                                                                                                                                                                                                                        600
                                                                                                                                                          rm
                                                                                                                                                                                                                                                                                               toilet
              2625




                                                                                                                                                                                         garage                                                      overdekte ruimte                          wastafel
9756


       9000




                                                                                                                                                                                                                                                                        2400
                                         rm                                                                    rm                                                                         26m2                                                             50m2
              600




                                                                                                                                                                                                    MV ten minste
                                                                                                                                                                                                                                                                                               douche
                                                                                                                                                                                                    3 dm³/s per m2
              900




                                                                                                                                                                                                                                                                        600
                                   winkelruimte
                                                                                                                                                                                                                                 ventilatierooster
                                      80m2                                                                                        kk
                                                                                                                                                                                                                                                                                               opstelplaats
              600




                                                                                                                                                                                                                                                                                cv             cv toestel
              600




                                                                                                                                                   MV




                                                                                                                                                                                                                                                                        2400
                                                                                                                                                   rm                                                                rm                                                                        nooduitgang
              600




                                                                                 m                                                                                                          MV ten minste
                                                                           .   25
                                                                       m
                                                                        ax                                                                                             toiletruimte         14 dm³/s
                                                                   e
                                                               ro
                                                                 ut
                                                                                                                                             11m2                          10m2
                                                         c   ht                                                                                                                                        opstelplaats
                                                     vlu
              1278




                                                                                                                                                                                                        installaties




                                                                                                                                                                                                                                                                        678
                                                                                     theehuis afsluitbaar                                                                                                                                                                      maatvoering in het werk
              300




                                                                                     van winkel
                                                                                                                                                                                                                                                                               controleren

                                                                                                                                                                                                                                                                               constructie is volgens opgave




                                                                                                                                                                                                                                                                        2551
                                                                                                                                                                                                                                                                               aannemer
       5100




                                                                                                                                                    47m2
5402




                                                                                                                                                                                                                                                                               project:
                                                                                                                                                                                                                                                                                     13039 bed and breakfast,
                                                                                                                                                                                                                                                                                     boerenbont & theeschenkerij




                                                                                                                                                                                                                                                                        2851
                                                                                                                                                                                                                                                                               opdrachtgever:
                                                                                                                                                           rm
                                                                                                                                                                                                                                                                                     familie Van den Berg

                                                                                                                                                                                                                                                                               fase:
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vooroverleg

                                                                                                                                                                                                                                                                               architect:
                                                                                                                                                                                                                                                                                     derksen|windt architecten

                                                                                                                                                                                                                                                                               tekening:
                                                                                                                                                                                                                                                                                     plattegrond hal
                                                                                                                                                                                                                                                                               schaal:
                                                                                                                                                                                                                                                                                     1:100

                                                                                                                                                                                                                                                                               formaat:
                                                                                                                                                                                                                                                                                     A3

                                                                                                                                                                                                                                                                               blad:
                                                                                                                                                                                                                                                                                     A.03.01

                                                                                                                                                                                                                                                                               datum
                                                                                                                                                                                                                                                                               (meest recente vervangt oudere):
                                                                                                                                                                                                                                                                                     11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          isolerende hsb wand

                                                                                                                                                          sandwich paneel met
                                                                                                                                                          houten bekleding
                                                                                                                                                          binnenwand

                                                                                                                                                          rookmelder
                                                                                                                                            rm
                                                                                                                                                          hemel water afvoer
                                                                                                                                           hwa
                                                             20811                                                                 5110

              5100                         5100                               5100                                5100            5100                    vluchtroute



                                                                                                                                                          opstelplaats
                                                                                                                                                          kooktoestel



                                                                                                                                             kk
                                                                                                                                                          opstelplaats koelkast

                     alle dakramen velux
                     tuimel raam,                                                                                                                         meterkast
                     venti-plus

                                                                                                                                                          toilet


                                                                                                                                                          wastafel
       9000
9756




                                                                                                                                                          douche
                                                  mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen / collectoren

                                                                                                                                                          opstelplaats
                                                                                                                                           cv             cv toestel
                                                                              dakdoorvoer                         verzamel
                                                                                                                  dakdoorvoeren                           nooduitgang




                                                                                                                                          maatvoering in het werk
                                                                                                                                          controleren

                                                                                                                                          constructie is volgens opgave
                                                                                                                                          aannemer
       5100
5402




                                                                                                                                          project:
                                                                                                                                                13039 bed and breakfast,
                                                                                                                                                boerenbont & theeschenkerij
                                                                                                                                          opdrachtgever:
                                                                                                                                                familie Van den Berg

                                                                                                                                          fase:
                                                                                                                                                Vooroverleg

                                                                                                                                          architect:
                                                                                                                                                derksen|windt architecten

                                                                                                                                          tekening:
                                                                                                                                                dakaanzicht hal
                                                                                                                                          schaal:
                                                                                                                                                1:100

                                                                                                                                          formaat:
                                                                                                                                                A3

                                                                                                                                          blad:
                                                                                                                                                A.03.02

                                                                                                                                          datum
                                                                                                                                          (meest recente vervangt oudere):
                                                                                                                                                11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                         isolerende hsb wand

                                                                         sandwich paneel met
                                                                         houten bekleding
                                                                         binnenwand

                                                                         rookmelder
                                                           rm
                                                                         hemel water afvoer
                                                          hwa

                                                                         vluchtroute



                                                                         opstelplaats
                                                                         kooktoestel



                                                            kk
                                                                         opstelplaats koelkast

4500+
                                                                         meterkast


3750+                                                                    toilet


                                                                         wastafel
3000+
                                                                         douche
2600+
            2600+                 2600+          2600+

                                                                         opstelplaats
                                                          cv             cv toestel

                                                                         nooduitgang




                                                         maatvoering in het werk
                                                         controleren

                                                         constructie is volgens opgave
peil = 0                                                 aannemer


maaiveld
2m boven
waterpeil                                                project:
                                                               13039 bed and breakfast,
                                                               boerenbont & theeschenkerij
                    4500   4500           5100
                                                         opdrachtgever:
                                                               familie Van den Berg

                                                         fase:
                                                               Vooroverleg

                                                         architect:
                                                               derksen|windt architecten

                                                         tekening:
                                                               doorsnede hal
                                                         schaal:
                                                               1:50

                                                         formaat:
                                                               A3

                                                         blad:
                                                               A.04.01

                                                         datum
                                                         (meest recente vervangt oudere):
                                                               11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                   isolerende hsb wand

                                   sandwich paneel met
                                   houten bekleding
                                   binnenwand

                                   rookmelder
                     rm
                                   hemel water afvoer
                    hwa

                                   vluchtroute



                                   opstelplaats
        4500+                      kooktoestel


        3750+
                      kk
                                   opstelplaats koelkast
        3000+

                                   meterkast


                                   toilet



        maaiveld                   wastafel


                                   douche
westgevel

                                   opstelplaats
                    cv             cv toestel

                                   nooduitgang




                   maatvoering in het werk
                   controleren

                   constructie is volgens opgave
                   aannemer



4500+
                   project:
3750+
                         13039 bed and breakfast,
                         boerenbont & theeschenkerij
3000+
                   opdrachtgever:
                         familie Van den Berg

                   fase:
                         Vooroverleg

                   architect:
                         derksen|windt architecten
maaiveld
                   tekening:
                         gevels hal
                   schaal:
noordgevel               1:100

                   formaat:
                         A3

                   blad:
                         A.05.01

                   datum
                   (meest recente vervangt oudere):
                         11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                             isolerende hsb wand

                                                             sandwich paneel met
                                                             houten bekleding
                                                             binnenwand

                                                             rookmelder
                                               rm
                                                             hemel water afvoer
                                              hwa

                                                             vluchtroute



                                                             opstelplaats
             4500+                                           kooktoestel


             3750+
                                                kk
                                                             opstelplaats koelkast
             3000+

                                                             meterkast


                                                             toilet



             maaiveld                                        wastafel


                                                             douche
oostgevel

                                                             opstelplaats
                                              cv             cv toestel

                                                             nooduitgang




                                             maatvoering in het werk
                                             controleren

                                             constructie is volgens opgave
                                             aannemer



  4500+

                               V.05          project:
  3750+
                                                   13039 bed and breakfast,
                                      V.04         boerenbont & theeschenkerij
  3000+
                                             opdrachtgever:
                                                   familie Van den Berg

                                             fase:
                                                   Vooroverleg
                                      V.03
                                             architect:
                                                   derksen|windt architecten
  maaiveld
                                             tekening:
                        V.01          V.02         gevels hal
                                             schaal:
zuidgevel                                          1:100

                                             formaat:
                                                   A3

                                             blad:
                                                   A.05.02

                                             datum
                                             (meest recente vervangt oudere):
                                                   11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                       153
                                                                                                                                                         isolerende hsb wand

                                                                                                                                                         sandwich paneel met
Kingspan Benchmark sandwich paneel Rc= 3,5                                                                                                               houten bekleding
                                  luchtspouw                                                                                                             binnenwand
          Benchmark houten stijl en regelwerk
                     houten gevelbekleding                                                                                                               rookmelder
                                                                                                                                             rm
               houten balken tbv bevestiging
                                                                                                                                                         hemel water afvoer
                           sandwich paneel                                                                                                  hwa
                     2000+p
                     b.k. kozijn                                                                                                                         vluchtroute



                                                                                                                                                         opstelplaats
                                                                                                                                                         kooktoestel


                                                      103
                                                                                                                                              kk
                                                                                                                                                         opstelplaats koelkast


                                                                                                                                                         meterkast
           houten kozijn met HR ++ beglazing

                                                                                                                                                         toilet


                     1000+p                                                                                                                              wastafel
                     o.k. kozijn
               houten balken tbv bevestiging
                           sandwich paneel                                                                                                               douche


                                                                                                                                                         opstelplaats
                                                                                                                                            cv           cv toestel
  V.03

                                                                                                                                                         nooduitgang




                  MetsaWood houten spanten
                                                                                                                                           maatvoering in het werk
     constructie volgens opgave constructeur
                                                                                                                                           controleren

               houten balken tbv bevestiging                                                                                               constructie is volgens opgave
                           sandwich paneel                                                                                                 aannemer



                                                                              houten deur met HR ++ beglazing
Kingspan Benchmark sandwich paneel Rc= 3,5
                                  luchtspouw                 betonnen vloer                                               betonnen vloer   project:
          Benchmark houten stijl en regelwerk                volgens opgave                                               volgens opgave         13039 bed and breakfast,
                     houten gevelbekleding                   constructeur                                                 constructeur           boerenbont & theeschenkerij
                                                                                                                                           opdrachtgever:
                                                                                                                                                 familie Van den Berg

                                                                                                                                           fase:
                                                                                         peil = 0
                     peil = 0                                                                                                                    Vooroverleg
                                                o.s

                                                                                         maaiveld                                          architect:
                                                                                                                    o.s                          derksen|windt architecten
                     maaiveld
                                                                                                                                           tekening:
                                                                                                                                                 details hal

                                   metselwerk                                                         metselwerk                           schaal:
                                                                                                                                                 1:10
                              b.k. fundering                                                       b.k. fundering
                volgens opgave constructeur     o.s                                  volgens opgave constructeur    o.s                    formaat:
                                                                                                                                                 A3

                                                                                                                                           blad:
                          fundering volgens                                                   fundering volgens                                  A.dt.V.01
                        opgave constructeur                                                 opgave constructeur
                                                                                                                                           datum
  V.02                                                                        V.01                                                         (meest recente vervangt oudere):
                                                                                                                                                 11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          isolerende hsb wand

                                                                                                                                          sandwich paneel met
                                                                                                                                          houten bekleding
                                                                                                                                          binnenwand

                                                                                                                                          rookmelder
                                                                                                                              rm
                                                                                                                                          hemel water afvoer
                                                                                                                             hwa

                                                                                                                                          vluchtroute


                       3000+p
                                                                                                                                          opstelplaats
                                 aluminium trim                                                                                           kooktoestel

         Kingspan Topdek geisoleerd dak Rc= 3,5
                                                                                                                               kk
   Kingspan Benchmark Karrier panel Rc= 3,5                                                                                               opstelplaats koelkast
                                 luchtspouw
         Benchmark houten stijl en regelwerk
                    houten gevelbekleding                                                                                                 meterkast


                                                                                                                                          toilet

                  MetsaWood houten spanten
     constructie volgens opgave constructeur                                                                                              wastafel


                                                                                                                                          douche


                                                                                                                                          opstelplaats
                                                                                                                             cv           cv toestel

                 houten balken tbv bevestiging                                                                                            nooduitgang
                             sandwich paneel


  V.04
                                                  85     68
                                                                                                                            maatvoering in het werk
                                                   153                                                                      controleren
                                                                                                  aluminium trim
                                                                                                                            constructie is volgens opgave
                                                                                                                   3750+p
                                                                                                                            aannemer
Kingspan Benchmark sandwich paneel Rc= 3,5
                                  luchtspouw
          Benchmark houten stijl en regelwerk
                     houten gevelbekleding
                                                                                                                            project:
                                                                                                                                  13039 bed and breakfast,
                                                                                                                                  boerenbont & theeschenkerij
                                                                                                                            opdrachtgever:
                                                                                                                                  familie Van den Berg
                                                                         geisoleerd dak Rc= 3,5
                                                                                                                            fase:
                                                                                                                                  Vooroverleg

                                                                                                                            architect:
                                                                                                                                  derksen|windt architecten

                                                                                                                            tekening:
                                                                MetsaWood houten spanten
                                                   constructie volgens opgave constructeur                                        details hal
                                                                                                                            schaal:
                                                                                                                                  1:10
                                                              houten kozijn met HR ++ beglazing                             formaat:
                                                                                                                                  A3

                                                                                                                            blad:
                                                                                                                                  A.dt.V.02

                                                                                                                            datum
                                                       V.05                                                                 (meest recente vervangt oudere):
                                                                                                                                  11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                       isolerende hsb wand

                                                                                                                                                                                                                                       sandwich paneel met
                                                                                                                                                                                                                                       houten bekleding
                                                                                                                                                                                                                                       binnenwand

                                                                                                                                                                                                                                       rookmelder
                                                                                                                                                                                                                         rm
                                                                                                                                                                                                                                       hemel water afvoer
                                                                                                                                                                                                                        hwa

                                                                                                                                                                                                                                       vluchtroute


                                                                                                                                                                                                            0 mm
                                                                                                                                                                                                   douche 11
                                                                                                                                                                                          toilet /                                     opstelplaats
                                                                                                                                                                                                                                       kooktoestel
                                                                                                                                                                                                                   m
                                                                                                                                                                                                         ak 50 m
                                                                                                                                                                                                 spoelb
                                                                                                                                                                                                                          kk
                                                                                                                                                                                                                                       opstelplaats koelkast

                                                                                                  ool
                                                                                   naar   put - ri
                                                                            afvoer                                                                                                                                                     meterkast


                                                                                                        iteit
                                                                                      r en   elektric                                                                                                                                  toilet
                                                                              er wate
                                                                        aanvo

                                                                                                                                                                                                                                       wastafel



                                                                                                                                                                           toilet / douche 110 mm                                      douche
                                                         afvoer naar put - riool
                                                                                                                                                                                                                                       opstelplaats
                                                                                                                                                                                spoelbak 50 mm                          cv             cv toestel
                                            aanvoer water en elektriciteit
                                                                                                                                                                                                                                       nooduitgang




                     afvoer
                              naar p
                                     u   t - rioo
                                                    l                                                                                                                                                                  maatvoering in het werk
                                                                                                                                                                                                                       controleren
             aanvo
                  er wate
                              r en ele                                                                                                                                                                                 constructie is volgens opgave
                                      ktricite
                                                    it                                                                                                                                                                 aannemer
                                                                                                                                              toilet /
                                                                                                                                                         douch
                                                                                                                                                              e 110
                                                                                                                                                                      mm
r pu
       t-r
          ioo                                                                                                                                     spoelb
             l                                                                                                                                             ak 50 m
                                                                                                                                                                  m                                                    project:
                                                                                                                                                                                                                             13039 bed and breakfast,
lekt                                                                                                                                                                                                                         boerenbont & theeschenkerij
    ricit
         eit
                                                                                                                                                                                                                       opdrachtgever:
                                                                                                                                                                                                                             familie Van den Berg

                                                                                                                                                                                                                       fase:
                                                                                                                                                                                                                             Vooroverleg
                                                                                                                toile                                                                                                  architect:
                                                                                                                     t/d
                                                                                                                          ouc
                                                                                                                              he                                                                                             derksen|windt architecten
                                                                                                                                   110
                                                                                                                                         mm
                                                                                                                                                                                                                       tekening:
                                                                                                                  spo
                                                                                                                      e lba                                                                                                  fundering huisjes
                                                                                                                           k 50
                                                                                                                                  mm                                                                                   schaal:
                                                                                                                                                                                                                             1:100

                                                                                                                                                                                                                       formaat:
                                                                                                                                                                                                                             A3

                                                                                                                                                                                                                       blad:
                                                                                                                                                                                                                             B.03.00

                                                                                                                                                                                                                       datum
                                                                                                                                                                                                                       (meest recente vervangt oudere):
                                                                                                                                                                                                                             11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                             isolerende hsb wand

                                                                                                                                                                                             sandwich paneel met
                                                                                                                                                                                             houten bekleding
                                                                                                                                                                                             binnenwand

                                                                                                                                                                                             rookmelder
                                                                                                                                                                               rm
                                                                                                                                                                                             hemel water afvoer
                                                                                                                                                                              hwa


                                                                                                                                                          vakantiewoning 1                   vluchtroute
                                                                                                                                                  te
                                                                                                                                         leefruim              41 m2

                                                                                                                                pantry        rm
                                                                                                                                                                                             opstelplaats
                                                                                                      imte                                                                                   kooktoestel
                                                                                              slaapru



                                                                                                                                                                                kk
                                                                                                                                                                                             opstelplaats koelkast



                                                                                      cv
                                                                                                                                                                                             meterkast




                                                                                                                  2108
                                                                                                                                                                                             toilet

                                                       1662                2750                   2400                   2750

                                                                                                                                                          vakantiewoning 2                   wastafel
                                                                                                                                                               41m2




                                                                                                                                                   6147
                                                                                                                         leefruimte


                                          4376                             slaapruimte
                                                                                                         pantry
                                                                                                                                                                                             douche




                                                                                                                  2400
                                                                                                                            rm


                                                                                                                                                                                             opstelplaats
                                                                                                                                                                              cv             cv toestel




                                                                                                                  900
                                                                 cv                                                                                                                          nooduitgang




                                                                                                                                                                             maatvoering in het werk
                                                                                                                                                                             controleren
                                                 slaapru
                                                        imte
                                                                                           leefruim
                                                                                                                                                                             constructie is volgens opgave
                                                                             pantry                te                                                                        aannemer

                                                                                             rm

                                 cv


                                                                                                                                                                             project:
                                                                                                                                                                                   13039 bed and breakfast,
                                                                                                                                                                                   boerenbont & theeschenkerij
                                                                                                                                                          vakantiewoning 3   opdrachtgever:
                                                                                                                                                               41 m2               familie Van den Berg
           slaa
               pru
                   im                                                                                                                                                        fase:
                            te
                                                                                                                                                                                   Vooroverleg

cv
                                      pan
                                         try               lee
                                                                fruim                                                                                                        architect:
                                                                      te
                                                                                                                                                                                   derksen|windt architecten
                                                           rm                                                                                                                tekening:
                                                                                                                                                                                   plattegrond huisjes
                                                                                                                                                                             schaal:
      0




                                                                                                                                                                                   1:100
     203




                  416
                        0
                                                                                                                                                                             formaat:
                                                                                                                                                                                   A3
                                                                                                                                                          vakantiewoning 4
                                                                                                                                                               51 m2         blad:
                                                                                                                                                                                   B.03.01

                                                                                                                                                                             datum
                                                                                                                                                                             (meest recente vervangt oudere):
                                                                                                                                                                                   11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     isolerende hsb wand

                                                                                                                                                                     sandwich paneel met
                                                                                                                                                                     houten bekleding
                                                                                                                                                                     binnenwand
                                                                                                                                           r   aam
                                                                                                                                        dak
                                                                                                                                                                     rookmelder
                                                                                                                      raa
                                                                                                                          m                            rm
                                                                                                                   dak                                               hemel water afvoer
                                                                                                                                                      hwa
                                                                                                      m
                                                                                                   raa
                                                                                             dak
                                                                                                                                                                     vluchtroute


                                                                                                                                         orvoer
                                                                                                                                    dakdo
                                                                                                                  groendak
                                                                                                                                                                     opstelplaats
                                                                                                                                                                     kooktoestel



                                                                                                                                                        kk
                                                                                                                                                                     opstelplaats koelkast

                                                                                            o rvoer
                                                                                      dakdo                                     m
                                                                                                                          dakraa                                     meterkast
                                                                                                             m
                                                                                                      dakraa
                                                                                  m
                                                                           dakraa                                                                                    toilet


                                                                                                                                                                     wastafel

                                                                                                   groendak
                                                                                                                 dakdoorvoer
                                                                                                                                                                     douche


                                                                                                                                                                     opstelplaats
                                                                                                                                                      cv             cv toestel
                                                             dakdoorvoer
                                                                                                                                                                     nooduitgang

                                                   dakraam              dakraam                     dakraam




                                                                                                                                                     maatvoering in het werk
                                                                                                                                                     controleren
                                                                  groendak
                                                                                                                                                     constructie is volgens opgave
                                                                                  dakdo
                                                                                          orvoer
                                                                                                                                                     aannemer


                            dakdo
                                    orvoer

                dakraa
                       m                                                                                                                             project:
                                       dakraa
                                             m
                                                                                                                                                           13039 bed and breakfast,
                                                              dakraa                                                                                       boerenbont & theeschenkerij
                                                                    m
                                                                                                                                                     opdrachtgever:
                                                                                                                                                           familie Van den Berg

                                                                                                                                                     fase:
                           groendak                                                                                                                        Vooroverleg
dak                                          dak                                                                                                     architect:
   doo                                           doo
      rvo                                            rvo
         er                                             er                                                                                                 derksen|windt architecten

                                                                                                                                                     tekening:
                                                                                                                                                           dakaanzicht huisjes
                                                                                                                                                     schaal:
                                                                                                                                                           1:100
              groendak
                                                                                                                                                     formaat:
                                                                                                                                                           A3

                                                                                                                                                     blad:
                                                                                                                                                           B.03.02

                                                                                                                                                     datum
                                                                                                                                                     (meest recente vervangt oudere):
                                                                                                                                                           11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                  isolerende hsb wand

                                                  sandwich paneel met
                                                  houten bekleding
                                                  binnenwand

                                                  rookmelder
                                    rm
                                                  hemel water afvoer
                                   hwa

                                                  vluchtroute



                                                  opstelplaats
                                                  kooktoestel



                                     kk
                                                  opstelplaats koelkast


                                                  meterkast


                                                  toilet
3750+
                                                  wastafel
3350+

                           V.04                   douche


2500+                                             opstelplaats
2350+                              cv             cv toestel
2100+
                    V.02                          nooduitgang
             V.03




                                  maatvoering in het werk
                                  controleren

                                  constructie is volgens opgave
                                  aannemer
peil = 0


maaiveld
1,5m boven          V.01          project:
waterpeil                               13039 bed and breakfast,
                                        boerenbont & theeschenkerij
                                  opdrachtgever:
                                        familie Van den Berg

                                  fase:
                                        Vooroverleg

                                  architect:
                                        derksen|windt architecten

                                  tekening:
                                        doorsnede huisjes
                                  schaal:
                                        1:50

                                  formaat:
                                        A3

                                  blad:
                                        B.04.01

                                  datum
                                  (meest recente vervangt oudere):
                                        11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                            isolerende hsb wand

                                            sandwich paneel met
                                            houten bekleding
                                            binnenwand

                                            rookmelder
                              rm
                                            hemel water afvoer
                             hwa

                                            vluchtroute



                                            opstelplaats
                                            kooktoestel



                               kk
                                            opstelplaats koelkast
  3750+
  3350+
                                            meterkast
  2700+
  2500+
  2400+                                     toilet
              V.02

                                            wastafel


  peil = 0
                                            douche
              V.05   V.01
  westgevel
                                            opstelplaats
                             cv             cv toestel

                                            nooduitgang




                            maatvoering in het werk
                            controleren

                            constructie is volgens opgave
                            aannemer




                            project:
 3750+                            13039 bed and breakfast,
 3350+                            boerenbont & theeschenkerij
                            opdrachtgever:
 2700+
 2500+                            familie Van den Berg
 2400+
                            fase:
                                  Vooroverleg

                            architect:
                                  derksen|windt architecten
 peil = 0                   tekening:
                                  gevels huisjes

noordgevel                  schaal:
                                  1:100

                            formaat:
                                  A3

                            blad:
                                  B.05.01

                            datum
                            (meest recente vervangt oudere):
                                  11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                     isolerende hsb wand

                                     sandwich paneel met
                                     houten bekleding
                                     binnenwand

                                     rookmelder
                       rm
                                     hemel water afvoer
                      hwa

                                     vluchtroute



                                     opstelplaats
                                     kooktoestel



                        kk
                                     opstelplaats koelkast
   3750+
   3350+
                                     meterkast
   2700+      V.04
   2500+
   2400+                             toilet


                                     wastafel


   peil = 0
                                     douche

oostgevel
                                     opstelplaats
                      cv             cv toestel

                                     nooduitgang




                     maatvoering in het werk
                     controleren

                     constructie is volgens opgave
                     aannemer




                     project:
 3750+                     13039 bed and breakfast,
 3350+                     boerenbont & theeschenkerij
                     opdrachtgever:
 2700+
 2500+                     familie Van den Berg
 2400+
                     fase:
                           Vooroverleg

                     architect:
                           derksen|windt architecten
 peil = 0            tekening:
                           gevels huisjes

zuidgevel            schaal:
                           1:100

                     formaat:
                           A3

                     blad:
                           B.05.02

                     datum
                     (meest recente vervangt oudere):
                           11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             isolerende hsb wand

                                                                                                                                             sandwich paneel met
                                                                                                                                             houten bekleding
                                                                                                                                             binnenwand

                                                                                                                                             rookmelder
                                                                                                                                 rm
                                                                                            HSB dak Rc= 3,5                                  hemel water afvoer
                                                                                                                                hwa
                                                                                            met groendak

                                                                                                                                             vluchtroute


                                   groendak
                                                                                                                                             opstelplaats
                                                                                                                                             kooktoestel



       2500+p                                                                                                                     kk
                                                                                                                                             opstelplaats koelkast
                  aluminium trim

                                                                                                                                             meterkast

           houten gevelbekleding
                                                                                                                                             toilet


                                                                                                                                             wastafel


       2100+p                                                                                                                                douche


                                                                                                                                             opstelplaats
                                                                                                                                cv           cv toestel
                                                                HSB wand Rc= 3,5
                                                                        luchtspouw
                                                          houten stijl en regelwerk                                                          nooduitgang
                                                           houten gevelbekleding


V.03                                          V.02

                                                                                                                               maatvoering in het werk
                                                                                                                               controleren

                                                                                                                               constructie is volgens opgave
                                                                                                                               aannemer



                                                                HSB wand Rc= 3,5
                                                                        luchtspouw                                             project:
                                                          houten stijl en regelwerk                           betonnen vloer
                                                                                                              volgens opgave         13039 bed and breakfast,
                                                           houten gevelbekleding                                                     boerenbont & theeschenkerij
                                                                                                              constructeur
                                                                                                                               opdrachtgever:
                                                                                                                                     familie Van den Berg

                                                                                                                               fase:
                                                                                      o.s
                                                         peil = 0                                                                    Vooroverleg

                                                         maaiveld                                                              architect:
                                                                                                                                     derksen|windt architecten

                                                                                                                               tekening:
                                                                                                                                     details huisjes
                                                                       metselwerk
                                                                                                                               schaal:
                                                                   b.k. fundering                                                    1:10
                                                     volgens opgave constructeur      o.s
                                                                                                                               formaat:
                                                                                                                                     A3

                                                                                                                               blad:
                                                                                                                                     B.dt.v.01
                                                              fundering volgens
                                                            opgave constructeur                                                datum
                                              V.01                                                                             (meest recente vervangt oudere):
                                                                                                                                     11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 isolerende hsb wand

                                                                                                                 sandwich paneel met
                                                                                                                 houten bekleding
                                                                                                                 binnenwand

                                                                                                                 rookmelder
                                                                                                     rm
                                                                                                                 hemel water afvoer
                                                                                                    hwa

                                                                                                                 vluchtroute
                                                   HSB dak Rc= 3,5
                                                   met groendak

                                                                                          3750+p                 opstelplaats
                                                                                                                 kooktoestel
                                                                         aluminium trim

                                                                                                      kk
                                                                                                                 opstelplaats koelkast
                                                                         houten gevelbekleding

                                                                                                                 meterkast


                                                                                                                 toilet
                                                                                          3350+p
                                                                                                                 wastafel


                                                                                                                 douche

                                                                     houten kozijn met HR++ glas
                                                                                                                 opstelplaats
                                                                                                    cv           cv toestel

                                                                                                                 nooduitgang
                           V.04




                                                                                                   maatvoering in het werk
                                                                                                   controleren

                                                                                                   constructie is volgens opgave
                                                                                                   aannemer

                                  betonnen vloer
                                  volgens opgave
       houten deur
                                  constructeur                                                     project:
                                                                                                         13039 bed and breakfast,
                                                                                                         boerenbont & theeschenkerij
                                                                                                   opdrachtgever:
       peil = 0                                                                                          familie Van den Berg

       maaiveld                                                                                    fase:
                     o.s                                                                                 Vooroverleg

                                                                                                   architect:
                                                                                                         derksen|windt architecten

                                                                                                   tekening:
                                                                                                         details huisjes
                     o.s
                                                                                                   schaal:
                                                                                                         1:10

                                                                                                   formaat:
                                                                                                         A3

                                                                                                   blad:
                                                                                                         B.dt.V.02
V.05
                                                                                                   datum
                                                                                                   (meest recente vervangt oudere):
                                                                                                         11-06-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>