<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                              De Lierseweg 2
                                                              2291 PD Wateringen
                                                              Telefoon 0174 67 15 15
                                                              bodem@ibmol.nl
                                                              www.ibmol.nl




Verkennend bodemonderzoek
Oostgaag 25a
Maasland

Projectnummer: A8770




   Opdrachtgever:                         Boerderij Landlust
                                          T.a.v. de heer R. van Buuren
                                          Oostgaag 25a
                                          3155 CE Maasland

   Status rapport:                        Definitief

   Rapportage opgesteld: 21 juni 2023     Gecontroleerd: 21 juni 2023




   Mevrouw M. de Groot                    De heer O. Eversteijn




K.v.K. nummer 27169976
ABN AMRO IBAN nummer NL25ABNA0429674414
Rabobank IBAN nummer NL75RABO0373200579
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                           INHOUDSOPGAVE
1      INLEIDING .................................................................................................................................3
2      VOORONDERZOEK .................................................................................................................4
    2.1       LOCATIEGEGEVENS ...............................................................................................................4
    2.2       KAARTMATERIAAL..................................................................................................................5
    2.3       ARCHIEVEN OMGEVINGSDIENST HAAGLANDEN ......................................................................6
    2.4       BODEMLOKET .......................................................................................................................7
    2.5       ASBEST ................................................................................................................................7
    2.6       FINANCIEEL – JURIDISCHE ASPECTEN ....................................................................................8
    2.7       CONCLUSIES EN ONDERZOEKSHYPOTHESE............................................................................8
3      ONDERZOEKSSTRATEGIE ....................................................................................................9
4      RESULTATEN ......................................................................................................................... 11
    4.1    VELDWERK ......................................................................................................................... 11
    4.2    LABORATORIUMONDERZOEK ............................................................................................... 13
      4.2.1    Grond........................................................................................................................ 13
      4.2.2 Asbest Quickscan ........................................................................................................ 13
      4.2.3 Grondwater .................................................................................................................. 13
    4.3    OVERWEGING RESULTATEN ................................................................................................ 14
    4.4    AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE NORM......................................................................... 14
5      CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ................................................................................. 15
    5.1       CONCLUSIES...................................................................................................................... 15
    5.2       AANBEVELINGEN ................................................................................................................ 15
6      ALGEMENE OPMERKINGEN .............................................................................................. 16
7      REFERENTIES ...................................................................................................................... 17



BIJLAGEN
A.          Ligging onderzoekslocatie en kadastrale gegevens
B.          Overzichtstekening onderzoekslocatie
C.          Toetsingsresultaten
D.          Analysecertificaten
E.          Boorstaten
F.          Foto-overzicht
G.          Verantwoording veldwerkzaamheden
H.          Historische informatie




       _______________________________________________________________________________________________                                              _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1    INLEIDING

In opdracht van Boerderij Landlust is door Ingenieursbureau Mol op de locatie Oostgaag 25a te
Maasland een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN
5740:2009/A1:2016.

De heer R. van Buuren is de contactpersoon namens de opdrachtgever. Namens
Ingenieursbureau Mol zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer P.C. Quak. De
rapportage is opgesteld door mevrouw W. Zonneveld en M. de Groot.

De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de aanvraag van een
omgevingsvergunning.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is vast te stellen of de concentraties van de
vermoede verontreinigende stof in de grond en het freatische grondwater boven respectievelijk de
achtergrondwaarde en de streefwaarde worden aangetroffen.

Ingenieursbureau Mol heeft als onafhankelijk BRL SIKB 2000 gecertificeerd adviesbureau geen
duurzame rechtsbetrekking met de eigenaar van de onderzoekslocatie, zodat onafhankelijkheid
van het uitgevoerde onderzoek is gewaarborgd.

In dit rapport is de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven en worden de resultaten van het
veldwerk en laboratoriumonderzoek behandeld. De resultaten zijn getoetst aan de wettelijke
kaders. De rapportage wordt afgesloten met de conclusies van het onderzoek.

In de rapportage wordt gebruik gemaakt van (norm)documenten. Deze worden genoemd in
hoofdstuk 7.




     _______________________________________________________________________________________________   _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2     VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725-strategie A. Het doel van het vooronderzoek is
inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie.
Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke
verontreinigingen. Op basis hiervan wordt een hypothese opgesteld over de milieuhygiënische
bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek.

Op 22 mei 2023 heeft een terreininspectie plaatsgevonden en op 5 mei 2023 is informatie
opgevraagd bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Daarbij zijn het milieuarchief, het tankarchief en
het bodemarchief geraadpleegd.

2.1     Locatiegegevens

In de onderstaande tabel zijn de algemene locatiegegevens weergegeven.

Tabel 1. Algemene locatiegegevens
 Ligging en afbakening onderzoekslocatie
 Adres                            Oostgaag 25a te Maasland
 Kadaster                         Gemeente Maasland, sectie I, nummer 2030
 Afbakening onderzoekslocatie     De contour van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage B.
 Coordinaten middenpunt           X= 79.245 en Y= 441.232
 Oppervlakte                      100 m2
 Locatiebeschrijving
 Huidig gebruik                   De huidige locatie maakt deel uit van de bedrijfslocatie van de
                                  boerderij waar koeien, kippen en schapen worden gehouden. De
                                  onderzoekslocatie is in gebruik als opslagplaats van diverse
                                  materialen.
 Toekomstig gebruik               Op de locatie is de bouw van een zorgwoning gepland.
 Omgeving                         De locatie bevindt zich binnen het landbouwgebied van Maasland.
 Terreininspectie                 Op de onderzoekslocatie staat een oud waterbassin waar ongeveer
                                  1 meter slurry aanwezig is. Rondom het bassin is deels een
                                  tegelverharding en deels beton aanwezig. Het overige deel is
                                  onverhard.

                                        Tijdens de locatie-inspectie op 22 mei 2023 zijn geen verzakkingen,
                                        ophogingen, verkleuringen, brandplekken en/of asbestverdacht
                                        materiaal op de bodem aangetroffen. Ook zijn geen activiteiten en/of
                                        bronnen     aangetroffen      die   vanuit   het    oogpunt     van
                                        bodemverontreiniging als verdacht worden aangemerkt. Wel word
                                        aangemerkt dat er veel puin aanwezig is op de locatie.
Informatie opdrachtgever                Volgens mondeling verstrekte informatie van de opdrachtgever zijn,
                                        voor zover bekend, geen gedempte sloten, koolaspaden en/of
                                        andere verdachte deellocaties aanwezig.




      _______________________________________________________________________________________________      _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.2       Kaartmateriaal

In de onderstaande tabel is informatie weergegeven van divers kaartmateriaal.

Tabel 2. Kaartmateriaal
 Informatie op basis van kaartmateriaal
 Bodemkwaliteitskaart1              De gemeente heeft ervoor gekozen geen gebied specifiek beleid op
                                    te stellen en volgt dus het generieke landelijke kader. Dit betekent
                                    dat geen bodemkwaliteitskaart aanwezig is die een indicatie geeft
                                    van de te verwachten bodemkwaliteit in een bepaald gebied.

                                           In het Milieubeleidsplan van de gemeente Midden Delfland staat dat
                                           vanwege het van oorsprong agrarische karakter (grasland) van de
                                           gemeente, de bodem in het buitengebied van de gemeente Midden-
                                           Delfland relatief schoon is. De bodem ter plaatse van de oude
                                           kassen in de gemeente (ten westen van Den Hoorn en verspreid
                                           over de gemeente tussen Maasland en Schipluiden) is meer
                                           verontreinigd (lood, zink en PAK). De bodem ter plaatse van de oude
                                           kassen kan als asbestverdacht worden beschouwd. Ook ter plaatse
                                           van de lintbebouwingen en oude kernen is de bodem heterogeen
                                           verontreinigd (lood, zink, PAK).
    Archeologie2                           De onderzoekslocatie valt binnen een zone met een middelhoge
                                           archeologische verwachting.
    Explosievenkaart3                      Over het voorkomen van conventionele, niet gesprongen explo-
                                           sieven is geen informatie bekend.
    Topotijdreis 4 en Google Earth         Op basis van historische kaarten blijkt dat de onderzoekslocatie altijd
                                           een agrarische bestemming gehad (vermoedelijk weiland). De
                                           boerderij is pas vanaf 1963 zichtbaar op kaartmateriaal.
    BAG viewer 5                           Op de onderzoekslocatie is geen bebouwing aanwezig.
    Antropogene lagen                      Op de locatie zijn geen ophogingen, dempingen en bodemvreemde
                                           lagen bekend.




1
  Bron: Bodemfunctieklassekaart Midden-Delfland, gemeente Midden-Delfland, projectnummer 361766, d.d. 08-08-2018
2
  Bron: Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart Midden-Delfland, Erfgoed Delft e.o./Archeologie, 2e druk, cis-
code 37879, d.d. juni 2010
3
  Bron: VEO | Bommenkaart (explosievenopsporing.nl)
4
  Bron: www.topotijdreis.nl
5
  Bron: www.bagviewer.kadaster.nl
        _______________________________________________________________________________________________                _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Vervolg tabel 2. Kaartmateriaal
 Geohydrologie (Dinoloket BRO REGIS II v2.2 6, t.o.v. maaiveld)

                                          Hydrologie (van boven naar beneden):
                                           ▪ Grijs: divers, antropogeen, bij onderliggende eenheid
                                               ingedeeld;
                                           ▪ Groen: complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van
                                               zandige klei, midden en fijn zand, klei en veen en een weinig
                                               grof zand.


                                          Lithologie




    Informatie op basis van kaartmateriaal
    Lokale bodemopbouw                    Klei, zand en veen
    Grondwaterstand freatisch             Circa 0,8 m-mv
    Stromingsrichting freatisch           Vermoedelijk zuid-westelijk gericht
    Stromingsrichting                     Vermoedelijk noord-oostelijk gericht
    1e watervoerende pakket
    Grondwatersysteem                     Kwel
    Grondwateronttrekkingen               Niet afwezig
    Grondwaterbeschermingsgebied          Nee


2.3       Archieven Omgevingsdienst Haaglanden

Op 5 mei 2023 zijn de archieven van de Omgevingsdienst Haaglanden geraadpleegd, zie bijlage
H.

Bodemarchief
Op de onderzoekslocatie zelf is voor zover bekend geen bodemonderzoek uitgevoerd. In de
directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn in het verleden een aantal bodemonderzoeken
uitgevoerd. Een opsomming van de meest relevante onderzoeken is onderstaand weergegeven.

      Verkennend (asbest)bodemonderzoek Oostgaag 27 te Maasland (VanderHelm Milieubeheer
       B.V., projectcode 20190843, d.d. juli 2019). De grond en het grondwater zijn maximaal licht
       verontreinigd met de parameters uit het standaard analysepakket. De verontreiniging met
       asbest ter plaatse van proefgat 3 in de noordoostelijke hoek van de onderzoekslocatie wordt
       elders op de onderzoekslocatie niet aangetroffen en betreft derhalve een lokale puntbron.
       Onder huidige omstandigheden is er geen risico op verspreiding van deze verontreiniging.

      Nader milieukundig asbestbodemonderzoek Oostgaag 27 te Maasland (VanderHelm
       Milieubeheer B.V., projectcode 20191199 0, d.d. oktober 2019). Geconcludeerd wordt dat de
       totaal gewogen asbestconcentratie plaatselijk de interventiewaarde overschrijdt. De omvang

6
    www.dinoloket.nl
        _______________________________________________________________________________________________    _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>      wordt geschat op circa 5 m3. Om de locatie geschikt te maken voor het beoogde gebruik,
      wonen met tuin, dient de asbestverontreiniging gesaneerd te worden.

     Evaluatie Sanering asbest Oostgaag 27 te Maasland ( van der Helm, projectcode 20191199
      december 2019) Saneringsaanpak was het aanbrengen van duurzaam aaneengesloten
      afdeklaag 10 m2 klinkers/tegels.

Milieuarchief
In het milieuarchief is geen informatie terug te vinden over de onderzoekslocatie.

Tankarchief
Ter plaatse en in de directe omgeving zijn voor zover bekend geen ondergrondse tanks aanwezig
(geweest).

2.4     Bodemloket

Naast de archieven van de gemeente is eveneens de website Bodemloket geraadpleegd. Op
basis van deze website blijkt dat van de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen
informatie aanwezig is.

2.5     Asbest

In tabel 3 is de kans op het aantreffen van asbest in relatie tot leeftijd van het materiaal weer-
gegeven.

Tabel 3. Kans op het aantreffen van asbest bij bebouwing
Bouwperiode          Kans op aantreffen     Soort asbest                Indicatief gehalte   Asbestverdacht?
                     asbest                                             (mg/kg)
Voor 1945            Gering                 Hechtgebonden               < 10                 Nee
1945 – 1980          Groot                  Hecht en niet-              > 100                Ja
                                            hechtgebonden
1980 – 1993/1995     Tamelijk groot         Meestal hechtgebonden      10 – 100             Ja
1993/1995 – 1998     Gering                 Meestal hechtgebonden      Vaak < 10            Ja
                                                                       Incidenteel > 100
 1998 – 2005        Incidenteel          Hechtgebonden                 < 10                 Nee
 Na 2005            Nihil                Hechtgebonden                 <<10                 nee
(bron: NEN 5725; Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek)

In algemene zin wordt gesteld dat puinlagen en/of grondlagen waarin bijmenging van puin en/of
ander sloopafval voorkomt, worden verdacht voor aanwezigheid van (en in potentie) veront-
reiniging met, asbest, tenzij de betreffende lagen zijn toegepast voordat grootschalig met asbest
werd gewerkt (en dit aantoonbaar kan worden gemaakt) en/of het tegendeel is bewezen. Dit
laatste is alleen mogelijk door middel van asbestonderzoek conform NEN 5707 (grond) en/of NEN
5897 (puin).




      _______________________________________________________________________________________________          _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.6     Financieel – juridische aspecten

In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning een verkennend bodemonderzoek
te worden aangeleverd om na te gaan of de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik.
Onderhavige onderzoek is in het kader van deze aanvraag uitgevoerd. De kadastrale gegevens
zijn opgenomen in bijlage A.

Op de locatie is nimmer sprake geweest van een calamiteit of overtreding van voorschriften in het
kader van de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en/of andere milieuwetgeving.

2.7     Conclusies en onderzoekshypothese

Op basis van de het gebruik en de historie van de onderzoekslocatie wordt vooralsnog de gehele
onderzoekslocatie als verdacht aangemerkt op het voorkomen van bodemverontreiniging. Dit
vanwege het aantreffen van puin op de onderzoekslocatie. Voor de onderzoekslocatie wordt de
hypothese verdacht ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging gehanteerd. De
onderzoeksstrategie staat verder beschreven in hoofdstuk 3.




      _______________________________________________________________________________________________   _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3       ONDERZOEKSSTRATEGIE

Teneinde de hypothese te toetsen, zal het onderzoek worden gebaseerd op de NEN
5740:2009/A1:2016 waarbij de strategie verdacht (VED-HE-NL) wordt gehanteerd. Aangezien
de strategie VED-HE-NL zich alleen richt op de verdachte laag, vermoedelijk de puinhoudende
bovengrond, is als aanvulling op de strategie één extra bovengrondanalyse opgenomen. De te
plaatsen boringen en uit te voeren chemische analyses zijn in de tabel hieronder weergegeven.
Alle veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de BRL 2000.

Tabel 4. Onderzoeksstrategie
    Oppervlakte               Veldwerkzaamheden
     verdachte                boringen en peilbuis                               Chemische analyses
      locatie
                       tot 50
                                   en tot 200 (cm-                       NEN              NEN             NEN
    circa 100 m²   (cm-verdachte                     en peilbuis
                                         mv)                       (verdachte laag)   (ondergrond)    (grondwater)
                       laag)

     100 ≤ 500
                        3                1               1           2 + OCB’s         1 + OCB’s      1 + arseen
        m²

Van het opgeboorde materiaal worden per grondsoort monsters genomen tot een maximaal traject
van 50 cm per monster. De vrijkomende grond wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en het
voorkomen van bijzonderheden.

Tijdens het veldwerk wordt gelet op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op
of in de bodem.

Van de verkregen monsters van boven- en ondergrond worden op het laboratorium meng-
monsters samengesteld of zijn individuele monsters geselecteerd. De grond(meng)monsters en
grondwatermonsters worden, indien geen afwijkingen optreden, vervolgens geanalyseerd op de
parameters zoals omschreven in de opzet.

Het grondwater wordt minimaal zeven dagen na het plaatsen van de peilbuis bemonsterd en
geanalyseerd. Tijdens het plaatsen van de peilbuis en het bemonsteren van het grondwater is de
grondwaterstand, troebelheid, temperatuur, elektrische geleidbaarheid en zuurgraad gemeten.

De chemische analyses van de grond en het grondwater worden uitgevoerd door Eurofins
Analytico Laboratories B.V. te Barneveld. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad voor
Accreditatie en staat geregistreerd onder nummer L010. Bij de chemische analyses wordt gebruik
gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings- en analysemethoden zoals beschreven in
diverse, geldende NEN-normen.




       _______________________________________________________________________________________________               _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>De analyse-pakketten zijn als volgt samengesteld:

   NEN pakket grond:
    organisch stof, lutum, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink,
    som PCB, som PAK en minerale olie;

   met aanvulling op:
    OCB grond (OrganoChloorBifenylen)

   NEN pakket grondwater:
    barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige
    aromatisch koolwaterstoffen en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.

   met aanvulling op:
    arseen

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem, worden de gemeten gehalten omgerekend naar
de waarden voor standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum). Deze omgerekende
waarden kunnen vervolgens worden vergeleken met in bijlage I van de Circulaire Bodemsanering
2013 opgenomen waarden.




     _______________________________________________________________________________________________    _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4     RESULTATEN

4.1     Veldwerk

Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL 2000 en de daarbij horende protocollen
2001 en 2002. Voor de verantwoording van de veldwerkzaamheden wordt verwezen naar bijlage
G.

Tabel 5. Veldwerkzaamheden
 Veldwerkzaamheden
 Monsterneming datum grond                               30 mei 2023
 Gecertificeerde monsternemer(s)                         De heer P.J.J Rikaart
 Monsterneming datum grondwater                          6 juni 2023
 Gecertificeerd monsternemer(s)                          De heer E.J.N. Duijnisveld
 Monsternemer in opleiding                               -
 Aantal boringen                                         5
 Boornummers                                             01 t/m 05
 Peilbuisnummer                                          01
 Inmeten vast punt en boringen                           Via vast punt
 Bodemopbouw
 0-50 cm-mv                                              Matig siltig, zwak humeus, matig kleihoudend zand
 50-300cm-mv                                             Matig siltig, matig zandige klei

De heren Rikaart en Duijnisveld zijn erkende monsternemers welke worden geaudit door Normec
Certification te Geldermalsen. De plaats van de boringen en peilbuis staat weergegeven in bijlage
B. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage E. In tabel 6 zijn de zintuiglijk waargenomen
bodemvreemde bijmengingen en/of verhardingen weergegeven.

Tabel 6. Bodemvreemde bijmengingen en/of verhardingen
Boring            Diepte boring     Traject           Grondsoort       Waargenomen bijzonderheden
                  (m -mv)           (m -mv)
01                3,00              0,07 - 0,50       Zand             zwak puinhoudend

Tijdens de veldwerkzaamheden is asbestverdacht materiaal op (de bodem) of in de grond
waargenomen, namelijk puin. In verband met aantreffen van bodemvreemde bijmengingen met
puin wordt de bovengrond, hoewel hier visueel niets is waargenomen, als verdacht beschouwd
ten aanzien van het voorkomen van asbest.

Op basis van de uitspraak van de Raad van State d.d. 16 november, kenmerk 2016
201508764/1/A1, zijn wij verplicht om bij het aantreffen van puin in de bodem of een depot een
onderzoek conform de NEN 5707 (asbest) te starten.

Als gevolg van het aantreffen van de bodemvreemde bijmengingen met puin en koolas, dienen
zoals gesteld in de NEN 5740, de hypothese en onderzoekstrategie te worden aangepast. Gelet
op het voornoemde werd verwacht dat als gevolg van de bodemvreemde bijmengingen de grond
sterk tot licht verontreinigd is met zware metalen, PAK en/of minerale olie. Derhalve wordt de
hypothese verdacht ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging gehanteerd. De
onderzoekstrategie is aangepast naar een strategie voor een verdachte locatie, diffuse
bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging.

Ter plaatse van boring/peilbuis 01 is een tegelverharding aanwezig en weinig ruimte door opslag
van tegels ter plaatse.

Conform de NEN5707+C2 kunnen in uitzonderingsgevallen enkelvoudige boringen worden
gebruikt met een minimale middellijn van 12 cm of ten minste driemaal zo groot als de maximale
deeltjesgrootte (D100) van de asbestverdachte stukjes op een locatie. Dit geldt specifiek voor
dieper gelegen verdachte lagen en bodemlagen afgedekt door een duurzame verhardingslaag
(beton, asfalt enz.). De boringen geven alleen uitsluitsel over de mogelijke aanwezigheid van
      _______________________________________________________________________________________________        _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>asbest en een indicatieve gehaltebepaling is niet mogelijk. Indien asbest wordt aangetroffen
moeten alsnog gaten of sleuven worden gegraven voor een gehaltebepaling. Indien geen asbest
wordt aangetroffen, dan is de bodem onverdacht en is nader onderzoek niet noodzakelijk.

Derhalve is geen asbestonderzoek volgens de NEN5707+C2 uitgevoerd. Volstaan is met een
boring waarvan de bovengrond geanalyseerd is met een Asbest Quickscan (kwantitatief), zie
paragraaf 4.2.2.

In tabel 7 staan de zintuiglijke waarnemingen tijdens de monstername en de resultaten van de
veldmetingen weergegeven zoals deze zijn gemeten bij het bemonsteren van het grondwater. Het
betreft de grondwaterstand (GWS) ten opzichte van het maaiveld, de troebelheid (NTU), de
elektrische geleidbaarheid (EC) en de zuurgraad (pH).

Tabel 7. Veldmetingen bij bemonsteren grondwater
Peilbuis   Filterstelling   GWS             GWS bij        Troebelheid EC         pH        Opmerking
           (cm -mv)         bij plaatsing   bemonstering   (NTU)       (µS/cm)
                            (cm-mv)         (cm-mv)
01         200 - 300        150             84             332          6580      7,30      -

De gemeten pH en EC zijn normale waarden voor een natuurlijke situatie in deze omgeving.

In het genomen grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing
(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet (≤0,1 l/min)
afgepompt voorafgaand aan bemonstering, zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts
gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is
geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de gemeten waarden
voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende stoffen als lutum of silt in het
grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het grondwater als
gevolg van matrix-storingen bij de analyse en ab- en adsorptie van organische verbindingen en
zware metalen aan deze zwevende delen.




     _______________________________________________________________________________________________     _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.2      Laboratoriumonderzoek

Het laboratoriumonderzoek is niet uitgevoerd conform de voorgestelde opzet. In verband met het
aantreffen van puin word deze grond aanvullend geanalyseerd op een asbest quickscan.

In het laboratorium zijn 2 grond(meng)monsters samengesteld. Bij de samenstelling van
mengmonsters is rekening gehouden met de diepte van het bemonsteringstraject, de aangetroffen
bodemsoort en de zintuiglijke waarnemingen.

Tabel 8. Monsterselectie
Analyse-        Deelmonsters & traject (m-mv)           Analysepakket
monster
M1              01 (0,07 - 0,50)                        Standaardpakket grond (nw) incl. LUOS en OCB
MM2             01 (0,50 - 1,00)                        Standaardpakket grond (nw) incl. LUOS en OCB
                02 (0,30 - 0,80)

De getoetste analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage C. De analysecertificaten zijn
opgenomen in bijlage D.

4.2.1 Grond

De voor analyse geselecteerde grond(meng)monsters alsmede de resultaten van de toetsing zijn
samengevat in de volgende tabel.

Tabel 9. Overschrijdingen t.o.v. toetsingswaarden in de grond
Analyse-          Deelmonsters & > AW (+index)                              > I (+index)
monster           traject (m-mv)
M1                7 - 50         Zink (0,12)                                -
                                 Kwik (-)
                                 Lood (0,09)
MM2               30 - 100       Molybdeen (-)                              -
                                 Lood (-)
 > AW     :> Achtergrondwaarde
 >I       :> Interventiewaarde
 Index    :(GSSD - AW) / (I - AW)

opmerking            :   Indien de bodemindex hoger is dan 0,50 overschrijdt deze de 0,5-index, dit wordt door overheden
                         vaak gebruikt als triggerwaarde om over te gaan tot nader onderzoek.


4.2.2 Asbest Quickscan

Ter plaatse van boring 01 is de bovengrond met een zwakke puinbijmenging geanalyseerd op een
asbest quickscan. Uit de resultaten blijkt dat in de puinhoudende bovengrond geen asbest is
aangetoond.

4.2.3 Grondwater

De analyseresultaten van het grondwater zijn samengevat in de volgende tabel.

Tabel 10. Overschrijdingen t.o.v. toetsingswaarden in het grondwater
Watermonster      Filterdiepte      > S (+index)                            > I (+index)
                  (cm -mv)
01-1-1            200 - 300         Zink (0,03)                             -
                                    Barium (0,26)
                                    Xylenen (som) (-)
 >S       :> Streefwaarde
 >I       :> Interventiewaarde
 Index    :(GSSD - AW) / (I - AW)


      _______________________________________________________________________________________________              _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4.3     Overweging resultaten

Uit het verkennend onderzoek blijkt dat in de bovengrond de gehalten zink, kwik en lood verhoogd
ten opzichte van de achtergrondwaarden zijn aangetroffen. In de ondergrond zijn de gehalten
molybdeen en lood verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden aangetroffen. In het
grondwater zijn de gehalten zink, barium en xylenen verhoogd ten opzichte van de streefwaarden
aangetoond. Uit de resultaten van de puinhoudende bovengrond is gebleken dat er geen asbest
is aangetoond.

Hoewel in de de NEN 5740/A1 geen eisen worden gesteld aan het al of niet overgaan tot uit-
voering van nader onderzoek, wordt dit vaak bij een overschrijding van de interventiewaarde
gedaan. Daarnaast verlangt het bevoegd gezag Wet bodembescherming vaak al bij een
overschrijding van de 0,5 index een nader onderzoek. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk
geacht.

4.4     Afwijkingen ten opzichte van de norm

Onderhavig onderzoek is gebaseerd op de NEN 5740:2009/A1:2016. In onderstaande tabel
worden eventuele afwijkingen ten opzichte van de genoemde norm weergegeven:

Tabel 10. Afwijkingen
Deel van het onderzoek:           Opmerking:
Onderzoeksstrategie               Gebaseerd op de norm.

Veldwerk                          Ter plaatse van het waterbassin was ongeveer 1 meter slurry aanwezig, waardoor
                                  hier geen boringen zijn verricht. Dit wordt beschouwd als een kritische afwijking,
                                  waardoor geen SIKB-keurmerk wordt gevoerd op deze rapportage.
                                  Tijdens het veldwerk is er puin aangetroffen. Onderzoek naar asbest volgens de
                                  norm is niet mogelijk door locatieomstandigheden. Volstaan met Asbest Quickscan
                                  is indicatief. Dit wordt beschouwd als en kritische afwijking, waardoor geen SIKB-
                                  keurmerk wordt gevoerd op deze rapportage.
Grondanalyses                     Geen afwijkingen.
Grondwaterbemonstering            Geen afwijkingen.
Grondwateranalyses                Geen afwijkingen.




      _______________________________________________________________________________________________              _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                              14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van Boerderij Landlust is door Ingenieursbureau Mol op de locatie Oostgaag 25a te
Maasland een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5740/A1.

De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de aanvraag van een
omgevingsvergunning.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is vast te stellen of de concentraties van de
vermoede verontreinigende stof in de grond en het freatische grondwater boven respectievelijk de
achtergrondwaarde en de streefwaarde worden aangetroffen.

5.1       Conclusies

Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:

          De bovengrond is licht verontreinigd met zink, kwik en lood;
          De ondergrond is licht verontreinigd met molybdeen en lood;
          Het grondwater is licht verontreinigd met zink, barium en xylenen;
          In de puinhoudende bovengrond is geen asbest aangetroffen(Quickscan).

De hypothese verdacht voor bodemverontreiniging dient te worden bevestigd, aangezien in de
grond en het grondwater licht verhoogde gehalten van enkele stoffen zijn aangetoond. Echter de
onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het instellen van verder onderzoek. De resultaten
benaderen geenszins de toetswaarde voor nader onderzoek.

5.2       Aanbevelingen

Geadviseerd wordt om onderhavige rapportage in het kader van de aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor te leggen aan het bevoegd gezag met het verzoek of ingestemd kan
worden met de resultaten en conclusies.




      _______________________________________________________________________________________________    _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>6    ALGEMENE OPMERKINGEN

Geadviseerd wordt om bij werkzaamheden in de bodem alert te blijven op waarneembare
bijzonderheden die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen.

Het onderhavige onderzoek beschrijft de huidige kwaliteit van de bodem. Wij wijzen u erop dat
het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit kan
alsnog plaatsvinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate de periode tussen de uitvoering
van dit onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, kan dit van invloed zijn op de
representativiteit van dit document.

Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met het feit
dat analyses uitgevoerd kunnen zijn op basis van mengmonsters. Het is derhalve niet uit te sluiten
dat lokaal hogere concentraties aan verontreinigingen voorkomen.

Tevens is het niet onmogelijk dat plaatselijk verontreinigingen voorkomen die niet gedetecteerd
zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een beperkt aantal monsters, genomen op een
beperkt aantal plaatsen.

Afvoer en hergebruik van grond (en bouwstoffen) naar elders is onderhevig aan de geldende
wettelijke bepalingen.




     _______________________________________________________________________________________________    _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>7    REFERENTIES

1.     Nederlandse Norm NEN 5740:2009/A1:2016; Bodem – Landbodem – Strategie voor het
       uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische
       kwaliteit van bodem en grond, Nederlands Normalisatie Instituut, januari 2009/februari
       2016;
2.     Nederlandse Norm NEN 5725; Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van
       milieuhygiënisch vooronderzoek, Nederlands Normalisatie Instituut, oktober 2017;
3.     BRL SIKB 2000, “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, Stichting Infrastructuur
       Kwaliteitsborging Bodembeheer, versie 6.0, d.d. 1 februari 2018;
4.     Circulaire Bodemsanering 2009, zoals geldend per 1 juli 2013, Staatscourant nr. 16675;
5.     Regeling besluit bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 246, 10 juli 2008;
6.     Protocol 2001, “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen,
       nemen van grondmonsters en waterpassen”, Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging
       Bodembeheer, versie 6.0, d.d. 1 februari 2018;
7.     Protocol    2002,    “Het    nemen     van    grondwatermonsters”,        Stichting    Infrastructuur
       Kwaliteitsborging Bodembeheer, versie 6.0, d.d. 1 februari 2018;
8.     Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid provincie Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland en de
       gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam, versie 13 (definitief),
       d.d. 15 augustus 2012.




     _______________________________________________________________________________________________       _
Verkennend bodemonderzoek Oostgaag 25a te Maasland
Projectnummer: A8770                                                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                        Bijlage A:
                     Ligging onderzoekslocatie en kadastrale gegevens




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                  Bijlage B:
                     Overzichtstekening onderzoekslocatie




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                 Uw referentie: A8770




                    Deze kaart is noordgericht              Schaal 1: 1000
        12345       Perceelnummer
              25    Huisnummer
                                                            Kadastrale gemeente             Maasland
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                            Sectie                          I
                    Voorlopige kadastrale grens
                    Administratieve kadastrale grens
                                                            Perceel                         2029
                    Bebouwing
                                                            Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 mei 2023   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers    eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Opdrachtgever: Boederij Landlust
Projectnummer: A8770
Locatie:Oostgaag 25a Maasland
Getekend:WZO
Formaat: A4
Schaal: 1:250
Schaal situatie: 1:5.000
Datum: 30 mei 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                          Bijlage C:
                     Toetsingsresultaten




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                  Toetsingscriteria
             Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de toetsingswaarden zoals
             gehanteerd in het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de grond wordt
             onderscheid gemaakt in achtergrond- en interventiewaarden. Voor grondwater wordt gesproken over
             streef- en interventiewaarden. Deze waarden, zoals opgenomen in eerder genoemde documenten, zijn
             richtwaarden voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in de
             bodem.

             Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus:

                achtergrond- (AW) en of streefwaarde (S-waarde)
             De achtergrondwaarde betreft landelijk vastgestelde generieke waarden voor een goede bodemkwaliteit.
             De streefwaarde geldt als de concentratie aan stoffen in het grondwater die op grond van natuurlijk
             voorkomen is te verwachten.

                 tussenwaarde / 0,5 index
             De tussenwaarde werd in het verleden als triggerwaarde gehanteerd voor een vermoeden van een geval
             van ernstige bodemverontreiniging. Het aantonen van een dergelijke verhoogde waarde geeft statistisch
             een kans op het voorkomen van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Met het vervallen van de
             term tussenwaarde, is deze kans niet gewijzigd. In plaats van de tussenwaarde wordt nu een bodem-
             index van 0,50 gehanteerd.

                 interventiewaarde (I-waarde)
             De interventiewaarde is te beschouwen als de grens waarboven het noodzakelijk is om op korte termijn
             tot een saneringsonderzoek en een beslissing omtrent het in voorbereiding nemen van sanerende
             maatregelen te komen. Ook de interventiewaarden zijn afhankelijk gesteld van het bodemtype.

             De toetsingswaarden kunnen voor sommige verontreinigingen afhankelijk zijn van de grondsoort,
             aangezien in bepaalde grondsoorten van nature hogere concentraties kunnen voorkomen. De
             toetsingswaarden zijn dan afhankelijk van het lutum- (kleimineralen) en/of humusgehalte (organische
             stof) van de bodem.
             Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt bij de evaluatie van de resultaten onderstaande
             terminologie gebruikt:

                niet verontreinigd:
             concentratie van de geanalyseerde stoffen is lager dan of gelijk aan de AW- of streefwaarde.

                licht verontreinigd:
             concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de AW- of streefwaarde maar lager dan of gelijk
             aan de 0,5-index.

                matig verontreinigd:
             concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de 0,5 index maar lager dan of gelijk aan de I-
             waarde.

                sterk verontreinigd:
             concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de I-waarde.




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                           M1                                     MM2                                    01-7
Grondsoort                             Zand                                   Klei                                   Zand
Zintuiglijke bijmengingen              zwak puinhoudend                                                              zwak puinhoudend
Certificaatcode                        2023079309                             2023079309                             2023079310
Boring(en)                             01                                     01, 02                                 01
Traject (m -mv)                        0,07 - 0,50                            0,30 - 1,00                            0,07 - 0,50
Humus                       % ds       8,00                                   5,00                                   10,00
Lutum                       % ds       16,70                                  30,4                                   25,0
Datum van toetsing                     7-6-2023                               7-6-2023                               7-6-2023
Monsterconclusie                       Overschrijding Achtergrondwaarde       Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                       Meetw         GSSD         Index       Meetw        GSSD          Index       Meetw        GSSD   Index

METALEN
Cadmium                     mg/kg ds      0,46           0,53         -0,01      0,30           0,33         -0,02
Kobalt                      mg/kg ds      8,2           11,1          -0,02      9,5            8,1          -0,04
Koper                       mg/kg ds     33             40               -0     23             23            -0,11
Lood                        mg/kg ds     83             94             0,09     51             51                0
Molybdeen                   mg/kg ds      1,5            1,5              0      2,1            2,1              0
Nikkel                      mg/kg ds     21             28            -0,11     25             22            -0,21
Zink                        mg/kg ds    170            212             0,12    100             94            -0,08
Kwik                        mg/kg ds      0,15           0,17             0      0,095          0,092           -0
Barium                      mg/kg ds     62             85 (6)                  58             49 (6)

PAK
Naftaleen                   mg/kg ds      <0,050        <0,035                   <0,050        <0,035
Anthraceen                  mg/kg ds      <0,050        <0,035                   <0,050        <0,035
Fenanthreen                 mg/kg ds       0,087         0,087                   <0,050        <0,035
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds       0,099         0,099                   <0,050        <0,035
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds       0,057         0,057                   <0,050        <0,035
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds       0,063         0,063                   <0,050        <0,035
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds       0,079         0,079                   <0,050        <0,035
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                     0,88         -0,02                     0,41         -0,03
Fluorantheen                mg/kg ds       0,19          0,19                     0,098         0,098
Chryseen                    mg/kg ds       0,15          0,15                    <0,050        <0,035
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds       0,085         0,085                   <0,050        <0,035

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Hexachloorbenzeen (HCB)     mg/kg ds      <0,0010       <0,0009    -0            <0,0010       <0,0014    -0
PCB 28                      mg/kg ds      <0,0010       <0,0009                  <0,0010       <0,0014
PCB 52                      mg/kg ds      <0,0010       <0,0009                  <0,0010       <0,0014
PCB 101                     mg/kg ds      <0,0010       <0,0009                  <0,0010       <0,0014
PCB 118                     mg/kg ds      <0,0010       <0,0009                  <0,0010       <0,0014
PCB 138                     mg/kg ds       0,0010        0,0013                  <0,0010       <0,0014
PCB 153                     mg/kg ds      <0,0010       <0,0009                  <0,0010       <0,0014
PCB 180                     mg/kg ds      <0,0010       <0,0009                  <0,0010       <0,0014
PCB (som 7)                 mg/kg ds                     0,0065 -0,01                          <0,0098 -0,01

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som,    mg/kg ds       0,0014                                 0,0014
0.7 factor
OCB (0,7 som,               mg/kg ds       0,025                                  0,018
waterbodem)
DDT (som, 0.7 factor)       mg/kg ds       0,0039                                 0,0014
DDD (som, 0.7 factor)       mg/kg ds       0,0030                                 0,0014
DDE (som, 0.7 factor)       mg/kg ds       0,0056                                 0,0029
Drins                       mg/kg ds                     0,0030          -0                    <0,0042          -0
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
alfa-HCH                    mg/kg ds      <0,0010       <0,0009          -0      <0,0010       <0,0014           0
beta-HCH                    mg/kg ds      <0,0010       <0,0009          -0      <0,0010       <0,0014          -0
gamma-HCH                   mg/kg ds      <0,0010       <0,0009          -0      <0,0010       <0,0014          -0
delta-HCH                   mg/kg ds      <0,0010       <0,0009 (6)              <0,0010       <0,0014 (6)
Hexachloorbutadieen         mg/kg ds      <0,0010                                <0,0010
Isodrin                     mg/kg ds      <0,0010       <0,0009                  <0,0010       <0,0014




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Grondmonster                               M1                                      MM2                                    01-7
Grondsoort                                 Zand                                    Klei                                   Zand
Zintuiglijke bijmengingen                  zwak puinhoudend                                                               zwak puinhoudend
Certificaatcode                            2023079309                              2023079309                             2023079310
Boring(en)                                 01                                      01, 02                                 01
Traject (m -mv)                            0,07 - 0,50                             0,30 - 1,00                            0,07 - 0,50
Humus                          % ds        8,00                                    5,00                                   10,00
Lutum                          % ds        16,70                                   30,4                                   25,0
Datum van toetsing                         7-6-2023                                7-6-2023                               7-6-2023
Monsterconclusie                           Overschrijding Achtergrondwaarde        Voldoet aan Achtergrondwaarde
Telodrin                       mg/kg ds       <0,0010        <0,0009                  <0,0010        <0,0014
Heptachloor                    mg/kg ds       <0,0010        <0,0009       0          <0,0010        <0,0014      0
Heptachloorepoxide             mg/kg ds                      <0,0018      -0                         <0,0028      0
Aldrin                         mg/kg ds       <0,0010        <0,0009                  <0,0010        <0,0014
Dieldrin                       mg/kg ds         0,0010         0,0013                 <0,0010        <0,0014
Endrin                         mg/kg ds       <0,0010        <0,0009                  <0,0010        <0,0014
DDE (som)                      mg/kg ds                        0,0070 -0,04                           0,0058 -0,04
2,4-DDE (ortho, para-DDE)      mg/kg ds       <0,0010        <0,0009                  <0,0010        <0,0014
4,4-DDE (para, para-DDE)       mg/kg ds         0,0049         0,0061                   0,0022        0,0044
DDD (som)                      mg/kg ds                        0,0038     -0                         <0,0028     -0
2,4-DDD (ortho, para-DDD)      mg/kg ds       <0,0010        <0,0009                  <0,0010        <0,0014
4,4-DDD (para, para-DDD)       mg/kg ds         0,0023         0,0029                 <0,0010        <0,0014
DDT (som)                      mg/kg ds                        0,0049 -0,13                          <0,0028 -0,13
2,4-DDT (ortho, para-DDT)      mg/kg ds       <0,0010        <0,0009                  <0,0010        <0,0014
4,4-DDT (para, para-DDT)       mg/kg ds         0,0032         0,0040                 <0,0010        <0,0014
alfa-Endosulfan                mg/kg ds       <0,0010        <0,0009      -0          <0,0010        <0,0014      0
beta-Endosulfan                mg/kg ds       <0,0010          0,0009 (6)             <0,0010         0,0014 (6)
Chloordaan (cis + trans)       mg/kg ds                      <0,0018      -0                         <0,0028      0
cis-Chloordaan                 mg/kg ds       <0,0010        <0,0009                  <0,0010        <0,0014
trans-Chloordaan               mg/kg ds       <0,0010        <0,0009                  <0,0010        <0,0014
OCB (som, 0.7 factor)          mg/kg ds         0,023                                   0,016
DDT,DDE,DDD (som, 0.7          mg/kg ds         0,012                                   0,0057
factor)
HCH (som, 0.7 factor)          mg/kg ds        0,0021                                  0,0021
trans-Heptachloorepoxide       mg/kg ds       <0,0010        <0,0009                  <0,0010       <0,0014
Endosulfansulfaat              mg/kg ds       <0,0020        <0,0018 (6)              <0,0020       <0,0028 (6)
Som 21 Organochloorhoud.       mg/kg ds                       0,029                                  0,032
bestrijdingsm

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C16 - C21        mg/kg ds       <5,0            4,4 (6)                 <5,0           7,0 (6)
Minerale olie C21 - C30        mg/kg ds       21             26 (6)                   17            34 (6)
Minerale olie C30 - C35        mg/kg ds       17             21 (6)                   11            22 (6)
Minerale olie C35 - C40        mg/kg ds       <6,0            5,3 (6)                 <6,0           8,4 (6)
Minerale olie C10 - C12        mg/kg ds       <3,0            2,6 (6)                 <3,0           4,2 (6)
Minerale olie C10 - C40        mg/kg ds       46             58            -0,03      36            72            -0,02
Minerale olie C12 - C16        mg/kg ds       <5,0            4,4 (6)                 <5,0           7,0 (6)

OVERIG
cis-Heptachloorepoxide         mg/kg ds       <0,0010        <0,0009                  <0,0010       <0,0014
Droge stof                     % m/m          68,1           68,1                     69,1          69,1
Lutum                          %              16,7                                    30,4
Organische stof (humus)        %               8,0                                     5,0
Asbest (wit, chrysotiel)       % m/m                                                                                        <0,1
Asbest (bruin, amosiet)        % m/m                                                                                        <0,1
Asbest (blauw, crocidoliet)    % m/m                                                                                        <0,1
Anthophylliet                  % m/m                                                                                        <0,1
Tremoliet                      % m/m                                                                                        <0,1
Actinoliet                     % m/m                                                                                        <0,1
Gloeirest                      % (m/m)        91                                      93
                               ds




----------   : Geen toetsnorm aanwezig
<            : kleiner dan de detectielimiet
8,88         : <= Achtergrondwaarde
<=T          : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde



Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>8,88        : <= Interventiewaarde
8,88        : > Interventiewaarde
6           : Heeft geen normwaarde
#           : verhoogde rapportagegrens
GSSD        : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index       : (GSSD - AW) / (I - AW)

             - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -




Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                AW         WO         IND         I

METALEN
Cadmium                                      mg/kg ds             0,6        1,2        4,3     13
Kobalt                                       mg/kg ds            15         35        190      190
Koper                                        mg/kg ds            40         54        190      190
Lood                                         mg/kg ds            50        210        530      530
Molybdeen                                    mg/kg ds             1,5       88        190      190
Nikkel                                       mg/kg ds            35         39        100      100
Zink                                         mg/kg ds           140        200        720      720
Kwik                                         mg/kg ds             0,15       0,83       4,8     36

PAK
PAK 10 VROM                                  mg/kg ds             1,5        6,8       40       40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Hexachloorbenzeen (HCB)                      mg/kg ds             0,0085     0,027      1,4      2
PCB (som 7)                                  mg/kg ds             0,02       0,04       0,5      1

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)               mg/kg ds             0,015      0,04       0,14     4
alfa-HCH                                     mg/kg ds             0,001      0,001      0,5     17
beta-HCH                                     mg/kg ds             0,002      0,002      0,5      1,6
gamma-HCH                                    mg/kg ds             0,003      0,04       0,5      1,2
Hexachloorbutadieen                          mg/kg ds             0,003
Heptachloor                                  mg/kg ds             0,0007     0,0007     0,1      4
Heptachloorepoxide                           mg/kg ds             0,002      0,002      0,1      4
Aldrin                                       mg/kg ds                                            0,32
DDE (som)                                    mg/kg ds             0,1        0,13       1,3      2,3
DDD (som)                                    mg/kg ds             0,02       0,84      34       34
DDT (som)                                    mg/kg ds             0,2        0,2        1        1,7
alfa-Endosulfan                              mg/kg ds             0,0009     0,0009     0,1      4
Chloordaan (cis + trans)                     mg/kg ds             0,002      0,002      0,1      4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm       mg/kg ds             0,4

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                      mg/kg ds           190        190        500      5000




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster                      01-1-1
Datum                             6-6-2023
Filterdiepte (m -mv)              2,00 - 3,00
Datum van toetsing                9-6-2023
Monsterconclusie                  Overschrijding Streefwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                  Meetw         GSSD              Index

METALEN
Cadmium                    µg/l      <0,20          <0,14         -0,05
Kobalt                     µg/l       4,4            4,4           -0,2
Koper                      µg/l       5,0            5,0          -0,17
Lood                       µg/l      <2,0           <1,4          -0,23
Molybdeen                  µg/l       2,3            2,3          -0,01
Nikkel                     µg/l       7,1            7,1          -0,13
Zink                       µg/l      89             89             0,03
Kwik                       µg/l      <0,050         <0,035        -0,06
Arseen                     µg/l       6,9            6,9          -0,06
Barium                     µg/l     200            200             0,26

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen                    µg/l      <0,20          <0,14            -0
Ethylbenzeen               µg/l      <0,20          <0,14         -0,03
Tolueen                    µg/l      <0,20          <0,14         -0,01
Xylenen (som)              µg/l                      0,32             0
meta-/para-Xyleen (som)    µg/l       0,21           0,21
ortho-Xyleen               µg/l       0,11           0,11
Styreen (Vinylbenzeen)     µg/l      <0,20          <0,14         -0,02
BTEX (som)                 µg/l      <0,90
Som 16 Aromatische         µg/l                      0,88(2,14)
oplosmiddelen

PAK
Naftaleen                  µg/l      <0,020         <0,014           0
PAK 10 VROM                -                        <0,00020(11)

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloorpropanen (0,7      µg/l       0,42
som, 1,1+1,2+1,3)
Dichloormethaan            µg/l      <0,20          <0,14             0
Trichloormethaan           µg/l      <0,20          <0,14         -0,01
(Chloroform)
Tribroommethaan            µg/l      <0,20          <0,14(14)
(bromoform)
Tetrachloormethaan         µg/l      <0,10          <0,07          0,01
(Tetra)
1,1-Dichloorethaan         µg/l      <0,20          <0,14         -0,01
1,2-Dichloorethaan         µg/l      <0,20          <0,14         -0,02
1,2-Dichloorpropaan        µg/l      <0,20          <0,14
1,1,1-Trichloorethaan      µg/l      <0,10          <0,07             0
1,1,2-Trichloorethaan      µg/l      <0,10          <0,07             0
Trichlooretheen (Tri)      µg/l      <0,20          <0,14         -0,05
Tetrachlooretheen (Per)    µg/l      <0,10          <0,07             0
cis + trans-1,2-           µg/l                     <0,14          0,01
Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen         µg/l      <0,10          <0,07          0,01
cis-1,2-Dichlooretheen     µg/l      <0,10          <0,07
trans-1,2-Dichlooretheen   µg/l      <0,10          <0,07
Vinylchloride              µg/l      <0,10          <0,07          0,01
CKW (som)                  µg/l      <1,6
1,3-Dichloorpropaan        µg/l      <0,20          <0,14
1,1-Dichloorpropaan        µg/l      <0,20          <0,14
Dichloorpropaan            µg/l                     <0,42            -0




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Watermonster                              01-1-1
Datum                                     6-6-2023
Filterdiepte (m -mv)                      2,00 - 3,00
Datum van toetsing                        9-6-2023
Monsterconclusie                          Overschrijding Streefwaarde

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C16 - C21       µg/l          <10               7(6)
Minerale olie C21 - C30       µg/l          <15              11(6)
Minerale olie C30 - C35       µg/l          <10               7(6)
Minerale olie C35 - C40       µg/l          <10               7(6)
Minerale olie C10 - C12       µg/l          <10               7(6)
Minerale olie C10 - C40       µg/l          <50             <35             -0,03
Minerale olie C12 - C16       µg/l          <10               7(6)




----------   : Geen toetsnorm aanwezig
<            : kleiner dan de detectielimiet
8,88         : <= Streefwaarde
8,88         : > Streefwaarde
8,88         : > Interventiewaarde
>T           : Groter dan Tussenwaarde
11           : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14           : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2            : Enkele parameters ontbreken in de som
6            : Heeft geen normwaarde
#            : verhoogde rapportagegrens
GSSD         : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index        : (GSSD - S) / (I - S)

              - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -




Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                     S        S Diep         Indicatief      I

METALEN
Cadmium                                       µg/l                0,4                 0,06                  6
Kobalt                                        µg/l               20                   0,7                 100
Koper                                         µg/l               15                   1,3                  75
Lood                                          µg/l               15                   1,7                  75
Molybdeen                                     µg/l                5                   3,6                 300
Nikkel                                        µg/l               15                   2,1                  75
Zink                                          µg/l               65                  24                   800
Kwik                                          µg/l                0,05                0,01                  0,3
Arseen                                        µg/l               10                   7,2                  60
Barium                                        µg/l               50                 200                   625

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                                       µg/l                   0,2                                    30
Ethylbenzeen                                  µg/l                   4                                     150
Tolueen                                       µg/l                   7                                    1000
Xylenen (som)                                 µg/l                   0,2                                    70
Styreen (Vinylbenzeen)                        µg/l                   6                                     300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen              µg/l                                                150

PAK
Naftaleen                                     µg/l                   0,01                                  70

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloormethaan                               µg/l                   0,01                                 1000
Trichloormethaan (Chloroform)                 µg/l                   6                                     400
Tribroommethaan (bromoform)                   µg/l                                                         630




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                         S      S Diep   Indicatief     I
Tetrachloormethaan (Tetra)       µg/l    0,01                          10
1,1-Dichloorethaan               µg/l    7                            900
1,2-Dichloorethaan               µg/l    7                            400
1,1,1-Trichloorethaan            µg/l    0,01                         300
1,1,2-Trichloorethaan            µg/l    0,01                         130
Trichlooretheen (Tri)            µg/l   24                            500
Tetrachlooretheen (Per)          µg/l    0,01                          40
cis + trans-1,2-Dichlooretheen   µg/l    0,01                          20
1,1-Dichlooretheen               µg/l    0,01                          10
Vinylchloride                    µg/l    0,01                           5
Dichloorpropaan                  µg/l    0,8                           80

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40          µg/l   50                            600




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                         Bijlage D:
                     Analysecertificaten




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Ingenieursbureau Mol
     T.a.v. Marina de Groot
     De Lierseweg 2
     2291 PD WATERINGEN




     Analysecertificaat
     Datum: 09-Jun-2023




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2023083136/1
     Uw project/verslagnummer                      A8770
     Uw projectnaam                                Oostgaag 25a Maasland
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               07-Jun-2023

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                A8770                                                         Certificaatnummer/Versie             2023083136/1
     Uw   projectnaam                          Oostgaag 25a Maasland                                         Startdatum analyse                   07-Jun-2023
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                  09-Jun-2023
     Uw   monsternemer                         Edwin Duijnisveld                                             Rapportagedatum                      09-Jun-2023/11:24
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1

     Metalen
S    Arseen (As)                                                     µg/L                 6.9
S    Barium (Ba)                                                     µg/L                200
S    Cadmium (Cd)                                                    µg/L             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                     µg/L                 4.4
S    Koper (Cu)                                                      µg/L                 5.0
S    Kwik (Hg)                                                       µg/L          <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                  µg/L                 2.3
S    Nikkel (Ni)                                                     µg/L                 7.1
S    Lood (Pb)                                                       µg/L               <2.0
S    Zink (Zn)                                                       µg/L                   89

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                         µg/L             <0.20
S    Tolueen                                                         µg/L             <0.20
S    Ethylbenzeen                                                    µg/L             <0.20
S    o-Xyleen                                                        µg/L               0.11
S    m,p-Xyleen                                                      µg/L               0.21
S    Xylenen (som) factor 0,7                                        µg/L               0.33
     BTEX (som)                                                      µg/L             <0.90
S    Naftaleen                                                       µg/L          <0.020
S    Styreen                                                         µg/L             <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                 µg/L             <0.20
S    Trichloormethaan                                                µg/L             <0.20
S    Tetrachloormethaan                                              µg/L             <0.10
S    Trichlooretheen                                                 µg/L             <0.20
S    Tetrachlooretheen                                               µg/L             <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    01(01-1-1)                                                                                                              Water (AS3000)                13677260




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                      RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                A8770                                                       Certificaatnummer/Versie             2023083136/1
     Uw   projectnaam                          Oostgaag 25a Maasland                                       Startdatum analyse                   07-Jun-2023
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                  09-Jun-2023
     Uw   monsternemer                         Edwin Duijnisveld                                           Rapportagedatum                      09-Jun-2023/11:24
                                                                                                           Bijlage                              A,B,C
                                                                                                           Pagina                               2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1

S    cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L          <0.10
S    trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                        µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                  µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10
                                                                                                 1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L             <50




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    01(01-1-1)                                                                                                            Water (AS3000)                13677260




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                           Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                         Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                           VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                         TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                    RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023083136/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       13677260                      01(01-1-1)
       0801064954               01                 200       300        06-Jun-2023                         1

       0680667843               01                 200       300        06-Jun-2023                         2

       0680659349               01                 200       300        06-Jun-2023                         3




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023083136/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023083136/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Metalen

     Arseen (As)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3150-1/2 & NEN-EN-ISO 17294-2

     Barium (Ba)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Xylenen som AS3000                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                 W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Styreen                                          W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                        W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                      W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vinylchloride                                    W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                          W0215            GC-FID                            pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Ingenieursbureau Mol
     T.a.v. Marina de Groot
     De Lierseweg 2
     2291 PD WATERINGEN




     Analysecertificaat
     Datum: 09-Jun-2023




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2023083136/1
     Uw project/verslagnummer                      A8770
     Uw projectnaam                                Oostgaag 25a Maasland
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               07-Jun-2023

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                A8770                                                         Certificaatnummer/Versie             2023083136/1
     Uw   projectnaam                          Oostgaag 25a Maasland                                         Startdatum analyse                   07-Jun-2023
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                  09-Jun-2023
     Uw   monsternemer                         Edwin Duijnisveld                                             Rapportagedatum                      09-Jun-2023/11:24
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1

     Metalen
S    Arseen (As)                                                     µg/L                 6.9
S    Barium (Ba)                                                     µg/L                200
S    Cadmium (Cd)                                                    µg/L             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                     µg/L                 4.4
S    Koper (Cu)                                                      µg/L                 5.0
S    Kwik (Hg)                                                       µg/L          <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                  µg/L                 2.3
S    Nikkel (Ni)                                                     µg/L                 7.1
S    Lood (Pb)                                                       µg/L               <2.0
S    Zink (Zn)                                                       µg/L                   89

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                         µg/L             <0.20
S    Tolueen                                                         µg/L             <0.20
S    Ethylbenzeen                                                    µg/L             <0.20
S    o-Xyleen                                                        µg/L               0.11
S    m,p-Xyleen                                                      µg/L               0.21
S    Xylenen (som) factor 0,7                                        µg/L               0.33
     BTEX (som)                                                      µg/L             <0.90
S    Naftaleen                                                       µg/L          <0.020
S    Styreen                                                         µg/L             <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                 µg/L             <0.20
S    Trichloormethaan                                                µg/L             <0.20
S    Tetrachloormethaan                                              µg/L             <0.10
S    Trichlooretheen                                                 µg/L             <0.20
S    Tetrachlooretheen                                               µg/L             <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    01(01-1-1)                                                                                                              Water (AS3000)                13677260




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                      RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                A8770                                                       Certificaatnummer/Versie             2023083136/1
     Uw   projectnaam                          Oostgaag 25a Maasland                                       Startdatum analyse                   07-Jun-2023
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                  09-Jun-2023
     Uw   monsternemer                         Edwin Duijnisveld                                           Rapportagedatum                      09-Jun-2023/11:24
                                                                                                           Bijlage                              A,B,C
                                                                                                           Pagina                               2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1

S    cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L          <0.10
S    trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                        µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                  µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10
                                                                                                 1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L             <50




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix       Monster nr.
1    01(01-1-1)                                                                                                            Water (AS3000)                13677260




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                           Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                         Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                           VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                         TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                    RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023083136/1
                                                                                                                                                         Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       13677260                      01(01-1-1)
       0801064954               01                 200       300        06-Jun-2023                         1

       0680667843               01                 200       300        06-Jun-2023                         2

       0680659349               01                 200       300        06-Jun-2023                         3




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023083136/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023083136/1
                                                                                                                                                   Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Metalen

     Arseen (As)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3150-1/2 & NEN-EN-ISO 17294-2

     Barium (Ba)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Xylenen som AS3000                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                 W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Styreen                                          W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                        W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                      W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vinylchloride                                    W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                          W0215            GC-FID                            pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                      Bijlage E:
                     Boorstaten




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>       Legenda (conform NEN 5104)
       grind                                        klei                               geur
                        Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                              zwakke geur
                        Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                              sterke geur
                                                                                              uiterste geur
                        Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                       olie
                        Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                              geen olie-water reactie
                                                                                              zwakke olie-water reactie
                        Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                              sterke olie-water reactie
                                                                Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



       zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                              >0
                        Zand, kleiïg
                                                                                              >1
                                                                                              >10
                        Zand, zwak siltig
                                                                                              >100
                                                    leem                                      >1000
                        Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                        Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                        Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster



                                                    overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                                zwak humeus
                                                                                          volumering
       veen
                        Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                              bijzonder bestanddeel

                        Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                              grondwaterstand
                                                                                              Gemiddeld laagste grondwaterstand
                        Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                            slib
                        Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                            water
                        Veen, sterk zandig                      sterk grindig




       peilbuis


               blinde buis



               casing


               hoogste grondwaterstand
               gemiddelde grondwaterstand
               laagste grondwaterstand

               zand afdichting


               bentoniet/mikoliet/klei afdichting


               grind afdichting


               filter




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Oostgaag 25a Maasland
Projectcode: A8770

Boring:        01                                                              Boring:          02


Boorrmeester   Patrick Rikaart                                                 Boorrmeester     Patrick Rikaart
Datum:         30-5-2023                                                       Datum:           30-5-2023
GWS:           150                                                             GWS:             100
                                  0      tegel                                                                    0      tegel
      0                                                                              0
                                  -7     Volledig tegel, Schep                                                    -7     Volledig tegel, Schep
                                         Zand matig fijn, matig siltig, zwak                     0536033292              Zand matig fijn, matig siltig, zwak
                                         humeus, zwak puinhoudend, matig                                                 kleihoudend, neutraal grijsbruin,
                0536033291 0536033293                                                                             -30
                                         kleihoudend, neutraal grijsbruin,                                               Edelmanboor
                                         Edelmanboor
                                                                                                                         Klei, matig zandig, neutraal
                                  -50                                                                                    blauwgrijs, Edelmanboor
    -50                                                                            -50
                                         Klei, matig zandig, neutraal                            0536033290
                                         blauwgrijs, Edelmanboor

                0536033285 0536033295                                                                             -80

                                                                                                                         Klei, matig siltig, neutraal
                                                                                                                         blauwgrijs, Edelmanboor
   -100                                                                           -100
                                                                                                 0536033289


                0536033284 0536033288


                                  -150
   -150                                                                           -150
                                         Klei, matig zandig, neutraal                            0536033278
                                         bruingrijs, Edelmanboor

                0536033273

                                                                                                 0536033287
                                                                                                                  -200
   -200                                                                           -200



                0536033296



   -250



                0536033294



                                  -300
   -300




Boring:        03                                                              Boring:          04


Boorrmeester   Patrick Rikaart                                                 Boorrmeester     Patrick Rikaart
Datum:         30-5-2023                                                       Datum:           30-5-2023
GWS:           0                                                               GWS:             0
                                  0      tegel                                                                    0      gras
      0                                                                              0
                                  -7     Volledig tegel, Schep                                                           Klei, matig zandig, zwak humeus,
                0536033281                                                                                               zwak wortelhoudend, neutraal
                                  -20    Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                         grijsbruin, Edelmanboor
                                         kleihoudend, neutraal grijsbruin,                       0536033282
                                         Edelmanboor
                0536033283
                                         Klei, matig zandig, neutraal
                                         blauwgrijs, Edelmanboor                                                  -50
    -50                                                                            -50
                                  -57




                                                                               Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Projectnaam: Oostgaag 25a Maasland
Projectcode: A8770

Boring:        05


Boorrmeester   Patrick Rikaart
Datum:         30-5-2023
GWS:           0
                                 0     tegel
      0
                                 -7    Volledig tegel, Schep
                                       Zand matig fijn, matig siltig, matig
                                       kleihoudend, neutraal grijsbruin,
                0536033286             Edelmanboor


    -50
                                 -57




                                                                              Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                        Bijlage F:
                     Foto-overzicht




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>   Foto 1            Foto 2




   Foto 3




                              Projectnummer: A8770



                                 Foto-overzicht




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                 Bijlage G:
                     Verantwoording veldwerkzaamheden




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                           Bijlage H:
                     Historische informatie




Projectcode: A8770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Rapport Bodemloket


 Datum: 5-5-2023




 Legenda

 Locatie

 Voortgang onderzoek




 Mijnsteengebieden




                       Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bodemloket Rapport



     Rapport
     Inhoud

     1   Algemeen


     2   Disclaimer


      1 Algemeen

          Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering.
          Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

      2 Disclaimer

          De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen
          gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen
          historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te
          krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
          De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de
          informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie
          van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de
          gegevensbeheerder staat hierboven.
          Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
          Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze
          helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.




                                                                                                           Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>