<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Onderzoek stikstofdepositie

Ruurlo, De Meene


Gemeente Berkelland




Datum: 1 mei 2023
Projectnummer: 230141
Versie: 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      INHOUD


1     Inleiding                                    3
1.1   Situering en huidige situatie                 3
1.2   Toekomstige situatie                          4


2     Wettelijk kader en berekeningsmethodiek      5
2.1   Natura 2000-gebieden                          5
2.2   Berekeningsmethodiek                          6


3     Onderzoeksgegevens                           9
3.1   Huidige situatie                              9
3.2   Aanlegfase                                    9
3.3   Toekomstige situatie, gebruiksfase           10


4     Onderzoeksresultaten                         12
4.1   Aanlegfase – Wnb registratieset              12
4.2   Aanlegfase – eigen rekenpunten               13
4.3   Gebruiksfase – Wnb registratieset            14
4.4   Gebruiksfase – eigen rekenpunten             15


5     Conclusie                                    16
5.1   Aanlegfase                                   16
5.2   Gebruiksfase                                 16
5.3   Eindadvies                                   16


      Bijlage 1: Aerius pdf-bestand aanlegfase1

      Bijlage 2: Aerius pdf-bestand gebruiksfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> 1    Inleiding
      De gemeente Berkelland is voornemens een nieuwe sporthal te realiseren, omdat de
      huidige sporthal erg verouderd is. Naar aanleiding van eerder uitgevoerde locatiestu-
      dies wenst de gemeente meer inzicht in de ruimtelijke inpassing van de sporthal (en
      bijbehorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen) te krijgen. Het op te stellen ruimte-
      lijk kader maakt duidelijk hoe de sporthal ruimtelijk inpasbaar is. Enerzijds geeft dit in-
      zicht aan de gemeenteraad, wanneer zij moet besluiten of de ontwikkeling uiteindelijk
      gewenst is en anderzijds kan dit document een vertrekpunt vormen voor de eventuele
      volgende fases, zoals een aanbesteding én wijziging van het bestemmingsplan. In het
      kader van de Wet natuurbescherming is het noodzakelijk de mogelijke stikstofuitstoot
      door de beoogde ontwikkeling inzichtelijk te maken. Het voorliggende rapport voorziet
      in dit onderzoek.


1.1   Situering en huidige situatie

      Het voorliggende plan voorziet in de realisatie van een sporthal aan de Loolaan 92 te
      Ruurlo. Belangrijk uitgangspunt is dat de sporthal ten zuidoosten van het zwembad
      wordt gesitueerd. De directe omgeving wordt gekenmerkt door onder andere woning-
      bouw, bedrijvigheid, natuur en land- en tuinbouw. Navolgende figuren geven de lig-
      ging van de ontwikkellocatie ten opzichte van de nabije omgeving en een luchtfoto van
      de ontwikkellocatie weer.




      Topografische kaart met globale aanduiding ontwikkellocatie (in rood) Bron: ESRI Nederland




                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>      Luchtfoto van de ontwikkellocatie (in rood) Bron: PDOK Viewer



1.2   Toekomstige situatie

      De beoogde ontwikkeling voorziet in de realisatie van een sporthal waarin vier gymza-
      len zijn beoogd. Op het moment van schrijven bestaat er geen ontwerp. Dit stikstofon-
      derzoek zal het bevoegd gezag helpen om nauwkeurigere beslissingen te nemen.




                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> 2    Wettelijk kader en berekeningsmethodiek

2.1   Natura 2000-gebieden

      Ingevolge artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming zijn er Natura 2000-gebieden
      aangewezen ter uitvoering van Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn. Dit impliceert dat
      eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor deze gebieden en dat negatieve
      gevolgen zo veel mogelijk beperkt dienen te worden. Voor de habitattypen en leefge-
      bieden waarvoor instandhoudingsdoelstellingen gelden in Natura 2000-gebieden zijn
      kritische depositiewaarden (KDW) voor stikstofdepositie vastgesteld. Met de KDW
      wordt bedoeld: de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat
      significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed
      van atmosferische stikstofdepositie.

      Plannen zoals het in dit rapport genoemde project kunnen door stikstofemissie effect
      hebben op habitattypen binnen omliggende Natura 2000-gebieden en gelet op de in-
      standhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke
      habitats en de habitats van soort verslechteren. Gezien het gegeven dat stikstofemis-
      sie, in de vorm van stikstofoxiden (NOx) of ammoniak (NH3), kan plaatsvinden bij on-
      der andere landbouw, gemotoriseerd verkeer, industrie en ook bij de verwarming van
      huizen, is het wettelijk vereist deze emissie in beeld te brengen. Het voorliggende rap-
      port voldoet aan deze vereiste.

      Onderstaande figuur geeft de locaties van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden
      weer.




      Situering ontwikkellocatie ten opzichte van Natura 2000-gebieden




                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>      Het betreft de volgende dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden met de bijbehorende
      afstanden tot de ontwikkellocatie:
              - Stelkampsveld                                 circa 3,6 kilometer
              - Rijntakken                                    circa 15,1 kilometer
              - Korenburgerveen                               circa 17,3 kilometer
              - Duitste Natura-2000 gebieden ‘Zwillbrocker Venn und Ellewicker’ en
                   ‘Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes’ circa 17,4 kilometer

      Er zijn willeurige rekenpunten (automatisch bepaald door Aerius) geplaatst op de
      dichtstbijzijnde Duitse Natura-2000 gebieden.

      Overige Natura 2000-gebieden zijn op grotere afstand van het plangebied gelegen.
      De opgesomde en grafisch weergegeven Natura 2000-gebieden zijn niet per definitie
      gelijk aan de Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitattypen maar geven
      slechts een overzicht van de ligging van het plan ten opzichte van nabijgelegen Na-
      tura 2000-gebieden. In voorgaande figuur wordt de locatie van het plan inzichtelijk ge-
      maakt en tevens worden de mogelijk aanwezige stikstofgevoelige habitattypen weer-
      gegeven, van zeer gevoelig (donker paars), gevoelig (licht paars) tot minder/niet
      gevoelig (licht groen). De meest actuele kaart van alle Natura 2000-gebieden is via de
      website van de provincie te raadplegen en niet per definitie opgenomen in het pro-
      gramma Aerius Calculator 20221.


2.2   Berekeningsmethodiek

      De berekeningen naar de stikstofdepositiebijdrage vanwege de aanlegfase en ge-
      bruiksfase van het plan/project worden uitgevoerd met het programma Aerius Calcula-
      tor 2022. De gehanteerde ‘grenswaarde’ voor de stikstofdepositie bedraagt
      0,00 mol/hal/j. In het kader van een stikstofonderzoek kunnen significant negatieve ef-
      fecten met deze waarde worden uitgesloten, waardoor het uitvoeren van vervolgon-
      derzoeken niet aan de orde is en het aspect stikstofdepositie geen belemmering vormt
      voor de realisatie van een plan of project 2.

      Een hogere waarde wordt beschouwd als overschrijding zodat er op verzoek van het
      bevoegd gezag een nadere beschouwing conform wettelijke kaders dient plaats te vin-
      den. Blijkens jurisprudentie kan daarbij nader onderzoek achterwege blijven wanneer
      stikstofdepositie plaatsvindt op hexagonen die niet overbelast of naderend overbelast
      zijn3. Immers, op deze hexagonen leidt een stikstofdepositie niet tot een overschrijding
      of naderende overschrijding van de kritische depositiewaarde 4. Dit betekent per defini-
      tie dat stikstofdepositie daar geen probleem vormt voor de gunstige staat van


      1   Aerius Calculator 2022.1, release op 26 januari 2023, versie 6 april 2023.
      2   Met deze versie van de Aerius Calculator 2022 kan tot maximaal 25 kilometer rondom de
          emissiebronnen gerekend worden. In Nederland zijn over het algemeen binnen 25 kilometer
          Natura 2000-gebieden aanwezig. In gebieden waar mogelijk op meer dan 25 kilometer af-
          stand van emissiebronnen overschrijdingen mogelijk zijn, zijn in de relevante windrichtingen
          rekenpunten gelegd om overschrijdingen uit te sluiten.
      3   Raad van State, ECLI:NL:RVS:2012:BY7360
      4   Raad van State, ECLI:NL:RVS:2016:497


                                                     6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>instandhouding van de aanwezige habitats en dat significante gevolgen in zoverre zijn
uitgesloten5.

In geval de depositie de grens van de KDW overschrijdt noemen we dit overbelast. In
de praktijk wordt een veiligheidsmarge van 70 mol/ha/jaar aangehouden voor het ge-
bruik van berekeningen voor toestemmingsverlening van initiatieven. Hexagonen noe-
men we naderend overbelast als de depositie hoger is dan de KDW minus deze veilig-
heidsmarge. Hexagonen met een depositie lager dan deze waarde zijn gedefinieerd
als niet overbelast. Uit het navolgende hoofdstuk zal moeten blijken of op basis van de
rekenresultaten een overschrijding op overbelaste hexagonen wordt geconstateerd.

Bij de berekening van stikstofemissies door mobiele werktuigen, bijvoorbeeld in de
aanlegfase, maakt het programma Aerius Calculator 2022 gebruik van een nadere
specificatie van Stage klasse, brandstofverbruik, draaiuren en – indien van toepassing
– AdBlue verbruik. Daarmee geeft het programma Aerius Calculator 2022 een range
waarbinnen invoer en berekening van gegevens en brandstofverbruik voor materieel
mogelijk is. Hierbij worden nieuwere machines geclassificeerd als schoner en hebben
derhalve ook een lager brandstofverbruik.

Voor stikstofemissie is niet voor elk materieel bedrijfsspecifieke informatie beschik-
baar, vandaar dat als controlemechanisme de berekeningsmethodiek uit onderzoek
van TNO6 ‘Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktui-
gen, binnenvaart en zeevaart’ (d.d. 8 oktober 2020) kan worden gehanteerd. Daarbij
wordt de berekening in twee stappen uitgevoerd.

Stap 1: brandstofverbruik (liters) bij draaiuren
        0,245 x arbeid [kWh]

Stap 2: aanvullend brandstofverbruik (liters) bij stationair draaien
        + (0,52 + 0,0034 x maximaal vermogen [kW]) x draaiuren [h]

In combinatie met de door TNO7,8 vastgestelde gemiddelde motorlast van 60% (bij uit-
sluiting stationair gebruik) en een gemiddelde belasting van circa 65% (bij uitsluiting
stationair gebruik) betreft de totale gemiddelde motorlast (inclusief stationair) onge-
veer 39%. Uitgaande van deze berekening en vergelijkbare projecten hanteert SAB,
tenzij anders door de opdrachtgever c.q. aannemer vermeld, het gemiddelde ver-
mogen van materieel. Op basis van de TNO-formule zou het brandstofverbruik der-
halve gemiddeld conform de kenmerken in onderstaande tabel moeten zijn, de door
SAB gehanteerde ervaringscijfers sluiten hierbij aan.




5   Raad van State, ECLI:NL:RVS:2021:1969
6   TNO rapport 2020 R11528
7   TNO rapport 2020 R11528
8   TNO emissiefactoren 2020 voor AERIUS 2020


                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Gemiddeld brandstofverbruik
          Aerius indeling vermogen       Gemiddeld brandstofverbruik
                 18 <= kW < 37                    3 liter/uur
                 37 <= kW < 56                    5 liter/uur
                 56 <= kW < 75                    7 liter/uur
                75 <= kW < 130                   11 liter/uur
               130 <= kW < 300                   22 liter/uur
               300 <= kW < 560                   43 liter/uur
              560 <= kW < 1000                   78 liter/uur




                                     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>   3    Onderzoeksgegevens

 3.1    Huidige situatie

        De ontwikkellocatie betreft een momenteel deels bebouwd perceel met een gedeelte
        van het bestaande zwembad (kleedkamers en kantine). In het kader van een worst-
        case scenario wordt in het navolgende onderzoek aangenomen dat er in de huidige
        situatie geen relevante stikstofemissie naar de lucht plaatsvindt. Om nieuwbouw mo-
        gelijk te maken zullen sloopactiviteiten plaatsvinden, deze worden als onderdeel van
        de aanlegfase inzichtelijk gemaakt.


 3.2    Aanlegfase

        Het plan voorziet in de realisatie van een sporthal met vier gymzalen. Bij dit onderzoek
        is uitgegaan van de normering van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Op-
        voeding (KVLO)9. De minimale grootte is 22 meter lengte en 14 meter breedte, oftewel
        308 m2, afgerond op 310 m2 per gymzaal. De start van de aanlegfase zal in 2024
        plaatsvinden. Daarom is in dit onderzoek uitgegaan van rekenjaar 2024. Ten behoeve
        van de aanlegfase voor het plangebied vinden een aantal relevante stikstofemissies
        naar de lucht plaats. Deze stikstofemissies worden veroorzaakt door mobiele werktui-
        gen en bouwverkeer ten behoeve van het project en worden in onderstaande paragra-
        fen beschreven. In bijlage 1 is de Aerius export van de aanlegfase bijgevoegd.

3.2.1   Mobiele werktuigen

        Voor de aanleg zal gebruik worden gemaakt van mobiele werktuigen. De bestaande
        bebouwing zal gesloopt worden. Daarna worden er grondwerkzaamheden verricht.
        Het voornemen is om een van de gymzalen van een bouwhoogte van 12 meter te
        voorzien. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een boor-/heistelling. De mobiele kraan
        en de betonpomp zijn noodzakkelijk voor de afbouw. Een walmachine wordt tevens
        gebruikt voor de aanleg van een nieuw parkeerterrein van maximaal 1.000 m2. Er is
        een inschatting gemaakt van het gebruik van mobiele werktuigen op basis van cijfers
        uit vergelijkbare projecten. De effectieve sloop- en bouwtijd duurt in totaal 1 jaar. On-
        derstaande tabel geeft een overzicht van het groot materieel en het te verwachten die-
        selverbruik en minimale AdBlue-gebruik in deze periode.

        Overzicht inzet groot materieel
                           Vermogen in               Bedrijfsduur   Brandstofverbruik   AdBlue verbruik
         Voertuig              kW         Leeftijd    (uren/jaar)      (liters/jaar)      (liters/jaar)
         Sloopkraan         130 - 300     stage IV       ca. 25           ca. 500             ca. 30
         Shovel              75 - 130     stage IV       ca. 50           ca. 500             ca. 30
         Graafmachine        75 - 130     stage IV      ca. 150          ca. 1.500            ca. 90
         Boor-/Heistelling  300 - 560     stage IV       ca. 15           ca. 600             ca. 36
         Mobiele kraan      130 - 300     stage IV      ca. 220          ca. 4.400           ca. 264
         Betonpomp          130 - 300     stage IV       ca. 25           ca. 500             ca. 30
         Walsmachine         75 - 130     stage IV       ca. 20           ca. 220             ca. 14



        9   KVLO is een vakvereniging van leerkrachten en docenten en een kenniscentrum op het ge-
        bied van bewegen en sport.


                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3.2.2   Bouwverkeer

        Ten behoeve van de aan- en afvoer van bouwmaterialen en het personeel ter plaatse
        vindt van en naar de ontwikkellocatie werkverkeer plaats. Gemiddeld per jaar komen
        er 7 busjes (lichtverkeer) en 2 vrachtwagen per dag naar het plangebied, dat zijn res-
        pectievelijk circa 14 en 4 bewegingen. Het bouwverkeer is gemodelleerd vanuit de
        ontwikkellocatie tot aan het kruispunt Loolaan/Wiersseweg. Hierna is het aan- en afrij-
        dende verkeer door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer te
        onderscheiden van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt en der-
        halve opgenomen in het heersende verkeersbeeld. 10


 3.3    Toekomstige situatie, gebruiksfase

        Het plan voorziet in de realisatie van een sporthal met vier gymzalen. De voor stikstof-
        depositie relevante bronnen voor dit plan in de gebruiksfase betreffen de stookinstalla-
        ties van de te realiseren nieuwbouw en de aantrekkende verkeersbewegingen ten ge-
        volge van het plan. Deze worden in onderstaande paragraven beschreven. In bijlage 2
        is de Aerius export van de gebruiksfase bijgevoegd. De nieuwbouw is op zijn vroegst
        in 2024 gereed. Daarom is in dit onderzoek uitgegaan van rekenjaar 2024 voor de ge-
        bruiksfase.

3.3.1   Stookinstallaties

        De nieuwbouw krijgt geen aansluiting op het gastransportnet (Wet voortgang energie-
        transitie, 01-07-2018) en is haardloos verwarmd. Er vindt derhalve geen stikstofdepo-
        sitie naar de lucht plaats ten gevolge van stikstof emitterende stookinstallaties. De
        stikstofdepositie voor de gebruiksfase betreft voor dit plan enkel de stikstofdepositie
        door de verkeersgeneratie.

3.3.2   Verkeer

        Aan de hand van CROW, ASVV 2021, d.d. oktober 2021, is de verkeersgeneratie be-
        paald. Op basis van de omgevingsadressendichtheid (CBS, 2020) wordt de stedelijk-
        heidsgraad van een gemeente vastgesteld. De gemeente Berkelland wordt geclassifi-
        ceerd als ‘weinig stedelijk’. Onderhavige locatie wordt beschouwd als ‘rest bebouwde
        kom’. Navolgende tabel geeft de verkeersgeneratie weer van de beoogde nieuwbouw
        waarbij het getal naar boven is afgerond. Een aanname is gemaakt dat er 1500 m2
        aan gymzaal aanwezig zal zijn ((310*4) + 200 m2 aan kleedkamers afgerond naar bo-
        ven) met 150 m2 aan nevenhorecafuncties. De verkeersgeneratie van het cafeta-
        ria/café kan niet worden bepaald aan de hand van de CROW-cijfers, omdat de functie
        afhankelijk is van het aantal zitplaatsen en van het autogebruik van de bezoekers. Bij
        deze berekening is uitgegaan dat 10% van de bezoekers geen gebruik maken van de
        sportieve faciliteiten. Deze 10% is bovenop de verkeersgeneratie van de sporthal be-
        rekend. Zo is de worst-case situatie bepaald.




        10   Raad van State, ECLI:NL:RVS:2001:AB2320


                                                  10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Berekening verkeersgeneratie per etmaal
 kenmerk                aantal       kencijfer           per    verkeersgeneratie gemiddeld
 Sporthal                 15            10,1           100 m2              1010
 horeca                     10% verkeersgeneratie sporthal                  101
 totaal afgerond                                                           1.120


Bovenop de hierboven beschreven verkeersgeneratie wordt gerekend met een aan-
trekkende werking voor middelzwaar vrachtverkeer van 1% van de totale verkeersge-
neratie. In dit geval betreft dit, naar boven afgerond, gemiddeld per jaar 12 middel-
zware vrachtverkeerbewegingen per etmaal.

Het verkeer is gemodelleerd vanaf de nieuwbouw tot aan het kruispunt Loolaan/Wiers-
seweg. Hierna is het aan- en afrijdende verkeer door zijn snelheid en rij- en stopge-
drag nog niet dan wel niet meer te onderscheiden van het overige verkeer dat zich op
de betrokken weg bevindt en derhalve opgenomen in het heersende verkeersbeeld. 11




11   Raad van State, ECLI:NL:RVS:2001:AB2320


                                               11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> 4    Onderzoeksresultaten

4.1   Aanlegfase – Wnb registratieset

      Onderstaande figuur geeft een uitsnede van de Aerius-berekening van de aanlegfase
      weer.




      Resultaatblad Aerius aanlegfase – Wnb registratieset


      Met de gehanteerde parameters blijkt dat uit de uitgevoerde berekeningen van de
      aanlegfase er geen resultaten zijn voor de projectberekening en situatieberekening
      onder het Wnb registratieset. Daarmee kunnen significant negatieve effecten op Na-
      tura 2000-gebieden worden uitgesloten.




                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4.2   Aanlegfase – eigen rekenpunten

      Onderstaande figuur geeft een uitsnede van de Aerius-berekening van de aanlegfase
      weer.




      Resultaatblad Aerius aanlegfase – rekenpunten


      Met de gehanteerde parameters blijkt dat uit de uitgevoerde berekeningen van de
      aanlegfase er geen resultaten zijn voor de projectberekening en situatieberekening op
      de geplaatste rekenpunten. Daarmee kunnen significant negatieve effecten op Natura
      2000-gebieden worden uitgesloten.




                                                 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.3   Gebruiksfase – Wnb registratieset

      Onderstaande figuur geeft een uitsnede van de Aerius-berekening van de gebruiks-
      fase weer.




      Resultaatblad Aerius gebruiksfase – Wnb registratieset


      Uit de uitgevoerde berekeningen van de gebruiksfase blijkt dat er geen rekenresulta-
      ten hoger zijn dan 0,00 mol stikstof/ha/j op de stikstofgevoelige onder het Wnb regi-
      stratieset. Er zijn daardoor geen nadelige milieueffecten te verwachten op de omlig-
      gende Natura 2000-gebieden.




                                                   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>4.4   Gebruiksfase – eigen rekenpunten

      Onderstaande figuur geeft een uitsnede van de Aerius-berekening van de gebruiks-
      fase weer.




      Resultaatblad Aerius aanlegfase – rekenpunten


      Uit de uitgevoerde berekeningen van de gebruiksfase blijkt dat er geen rekenresulta-
      ten hoger zijn dan 0,00 mol stikstof/ha/j op de stikstofgevoelige op de geplaatste re-
      kenpunten. Er zijn daardoor geen nadelige milieueffecten te verwachten op de omlig-
      gende Natura 2000-gebieden.




                                                 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> 5    Conclusie
      In Ruurlo bestaat het voornemen om een nieuwe sporthal te realiseren. In het kader
      van de Wet natuurbescherming is de stikstofuitstoot door de beoogde ontwikkeling in-
      zichtelijk gemaakt.


5.1   Aanlegfase

      Met de gehanteerde parameters blijkt dat uit de uitgevoerde berekeningen van de
      aanlegfase er geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol stikstof/ha/j op de stikstof-
      gevoelige habitattypen in de omliggende Natura 2000-gebieden. Er zijn daardoor geen
      nadelige milieueffecten te verwachten op de omliggende Natura 2000-gebieden.


5.2   Gebruiksfase

      Uit de uitgevoerde berekeningen van de gebruiksfase blijkt dat er geen rekenresulta-
      ten hoger zijn dan 0,00 mol stikstof/ha/j op de stikstofgevoelige habitattypen in de om-
      liggende Natura 2000-gebieden. Er zijn daardoor geen nadelige milieueffecten te ver-
      wachten op de omliggende Natura 2000-gebieden.


5.3   Eindadvies

      Geconcludeerd wordt dat aan de hand van de gehanteerde parameters significant ne-
      gatieve effecten derhalve worden uitgesloten. Er is geen vergunning ten behoeve van
      de Wet natuurbescherming benodigd.




                                                16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Aerius pdf-bestand aanlegfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening




                     Contactgegevens
                     Rechtspersoon                           SAB
                     Inrichtingslocatie                      Loolaan,
                                                             7261 HV Ruurlo
                     Activiteit
                     Omschrijving                            Ruurlo - De Meene
                     Toelichting                             Aanlegfase 2024
                     Berekening
                     AERIUS kenmerk                          Rk5pAc8trV1S
                     Datum berekening                        26 april 2023, 09:24
                     Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten
                     Totale emissie                          Rekenjaar           Emissie NH₃         Emissie NOₓ
                     Aanlegfase - Beoogd                     2024                2,0 kg/j            48,5 kg/j
                     Resultaten                              Hoogste bijdrage    Hexagon             Gebied
                     Aanlegfase - Beoogd                     -
                     Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                     Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                     Grootste toename                        -
                     Grootste afname                         -




Rk5pAc8trV1S (26 april 2023)                                                                                        2/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Projectberekening




                     Aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2024

                     Emissiebronnen                                                           Emissie NH₃   Emissie NOₓ

                      1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Sloop-     2,0 kg/j    46,5 kg/j
                           en bouwplaats
                      Verkeersnetwerk                                                          57,9 g/j     2,0 kg/j




Rk5pAc8trV1S (26 april 2023)                                                                                              3/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Projectberekening




                     Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                     gebieden.




                                     500 m

                          Habitatrichtlijn                                Grootste toename (projectberekening)
                          Vogelrichtlijn                                  Grootste afname (projectberekening)
                          Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                          Niet bepaald                                    Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                          projectberekening)
                     De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                     beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
Rk5pAc8trV1S (26 april 2023)                                                                                      4/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Projectberekening




                     Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase"
                     (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                                gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                               N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                     Totaal                -             -              -               -              -              -




Rk5pAc8trV1S (26 april 2023)                                                                                              5/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Projectberekening



                     Per eigen Naam                                                                    Coördinaat Projectbijdrage
                     rekenpunt                                                                                    (mol N/ha/jr)
                     1         Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld & Vogelschutzgebiet 'Moore und     X:244238    -
                               Heiden des westlichen Münsterlandes' (17 km)                            Y:451937
                     2         Witte Venn, Krosewicker Grenzwald (19 km)                               X:245997    -
                                                                                                       Y:454680
                     3         Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn (23 km)                            X:249885    -
                                                                                                       Y:459844
                     4         Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bach (24   X:224754    -
                               km)                                                                     Y:431688




Rk5pAc8trV1S (26 april 2023)                                                                                                        6/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Projectberekening




                     Aanlegfase, Rekenjaar 2024
                       1       Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                     Naam                 Sloop- en                                                 NOₓ                          46,5 kg/j
                                          bouwplaats                                                NH₃                           2,0 kg/j
                     Locatie              X:227115,45
                                          Y:455734,7
                     Oppervlakte          0,60 ha
                     Naam                 Stageklasse                              Brandstof­-      Draaiuren AdBlue       Stof Emissie
                                                                                   verbruik                   verbruik
                     Sloopkraan           Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 500 l/j           25 u/j    30 l/j       NOₓ       2,8
                                          SCR: ja                                                                                   kg/j
                                                                                                                           NH₃       0,1
                                                                                                                                    kg/j
                     Shovel               Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 500 l/j           50 u/j    30 l/j       NOₓ       3,0
                                          SCR: ja                                                                                   kg/j
                                                                                                                           NH₃       0,1
                                                                                                                                    kg/j
                     Graafmachine         Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 1500 l/j          150 u/j 90 l/j         NOₓ       8,9
                                          SCR: ja                                                                                   kg/j
                                                                                                                           NH₃       0,4
                                                                                                                                    kg/j
                     Boor-/Heistelling Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 600 l/j              15 u/j    36 l/j       NOₓ       3,3
                                       SCR: ja                                                                                      kg/j
                                                                                                                           NH₃       0,1
                                                                                                                                    kg/j
                     Mobiele kraan        Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 4400 l/j          220 u/j 264 l/j        NOₓ      24,9
                                          SCR: ja                                                                                   kg/j
                                                                                                                           NH₃       1,1
                                                                                                                                    kg/j
                     Betonpomp            Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 500 l/j           25 u/j    30 l/j       NOₓ       2,8
                                          SCR: ja                                                                                   kg/j
                                                                                                                           NH₃       0,1
                                                                                                                                    kg/j
                     Walsmachine          Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, 220 l/j           20 u/j    14 l/j       NOₓ       0,9
                                          SCR: ja                                                                                   kg/j
                                                                                                                           NH₃      52,8
                                                                                                                                     g/j
                       2       Wegverkeer | Weg
                     Naam                   Bouwverkeer                                                         Links Rechts NOₓ 2,0 kg/j
                     Locatie                X:227211,66 Y:455860,57                          Type scherm        - -          NO₂ 0,6 kg/j
                     Lengte                 310,15 m                                         Hoogte             - -          NH₃ 57,9 g/j
                     Wegtype                Binnen bebouwde kom (doorstromend)               Afstand tot de weg - -
                     Rijrichting            Beide richtingen
                     Tunnelfactor           1
                     Type hoogteligging     Normaal
                     Weghoogte              0m
                     Verkeer                                   Max. snelheid                        Voertuigbewegingen            In file
                     Licht verkeer                             Voorgeschreven factoren              14,0 p/etmaal                 0,0 %
                     Middelzwaar vrachtverkeer                 Voorgeschreven factoren              0,0 p/etmaal                  0,0 %
                     Zwaar vrachtverkeer                       Voorgeschreven factoren              4,0 p/etmaal                  0,0 %
                     Busverkeer                                Voorgeschreven factoren              0,0 p/etmaal                  0,0 %

Rk5pAc8trV1S (26 april 2023)                                                                                                                 7/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Projectberekening



                     Disclaimer
                     Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                     kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                     aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                     Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                     is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                     verleend, zijn voorbehouden.
                     Rekenbasis
                     Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                     AERIUS versie                     2022.1_20230405_989cfb3815
                     Database versie                   2022.1_989cfb3815
                     Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                     https://www.aerius.nl/




Rk5pAc8trV1S (26 april 2023)                                                                                         8/8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Aerius pdf-bestand gebruiksfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Projectberekening




                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                           SAB
                   Inrichtingslocatie                      Loolaan,
                                                           7261 HV Ruurlo
                   Activiteit
                   Omschrijving                            Ruurlo - De Meene
                   Toelichting                             Gebruiksfase 2025
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                          RVpNsxdNkWcj
                   Datum berekening                        01 mei 2023, 11:28
                   Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten
                   Totale emissie                          Rekenjaar           Emissie NH₃         Emissie NOₓ
                   Gebruiksfase - Beoogd                   2025                2,0 kg/j            34,0 kg/j
                   Resultaten                              Hoogste bijdrage    Hexagon             Gebied
                   Gebruiksfase - Beoogd                   -
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                   Grootste toename                        -
                   Grootste afname                         -




RVpNsxdNkWcj (01 mei 2023)                                                                                        2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                         Projectberekening




                   Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2025

                   Emissiebronnen                          Emissie NH₃          Emissie NOₓ

                        Verkeersnetwerk                     2,0 kg/j           34,0 kg/j




RVpNsxdNkWcj (01 mei 2023)                                                                    3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Projectberekening




                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                   gebieden.




                                   500 m

                        Habitatrichtlijn                                Grootste toename (projectberekening)
                        Vogelrichtlijn                                  Grootste afname (projectberekening)
                        Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                        Niet bepaald                                    Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                        projectberekening)
                   De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                   beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
RVpNsxdNkWcj (01 mei 2023)                                                                                      4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Projectberekening




                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase"
                   (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                              Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste
                              gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    afname (mol
                                             N/ha/jr)                       N/ha/jr)                      N/ha/jr)
                   Totaal                -             -              -               -              -              -




RVpNsxdNkWcj (01 mei 2023)                                                                                              5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Projectberekening



                   Per eigen Naam                                                                    Coördinaat Projectbijdrage
                   rekenpunt                                                                                    (mol N/ha/jr)
                   1         Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld & Vogelschutzgebiet 'Moore und     X:244238    -
                             Heiden des westlichen Münsterlandes' (17 km)                            Y:451937
                   2         Witte Venn, Krosewicker Grenzwald (19 km)                               X:245997    -
                                                                                                     Y:454680
                   3         Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn (23 km)                            X:249885    -
                                                                                                     Y:459844
                   4         Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bach (24   X:224754    -
                             km)                                                                     Y:431688




RVpNsxdNkWcj (01 mei 2023)                                                                                                        6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Projectberekening




                   Gebruiksfase, Rekenjaar 2025
                     1       Wegverkeer | Weg
                   Naam                 Planverkeer                                                   Links Rechts NOₓ 34,0 kg/j
                   Locatie              X:227198,6 Y:455848,55                     Type scherm        - -          NO₂ 7,7 kg/j
                   Lengte               345,64 m                                   Hoogte             - -          NH₃ 2,0 kg/j
                   Wegtype              Binnen bebouwde kom (doorstromend)         Afstand tot de weg - -
                   Rijrichting          Beide richtingen
                   Tunnelfactor         1
                   Type hoogteligging   Normaal
                   Weghoogte            0m
                   Verkeer                               Max. snelheid                     Voertuigbewegingen            In file
                   Licht verkeer                         Voorgeschreven factoren           1.120,0 p/etmaal              0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer             Voorgeschreven factoren           12,0 p/etmaal                 0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                   Voorgeschreven factoren           0,0 p/etmaal                  0,0 %
                   Busverkeer                            Voorgeschreven factoren           0,0 p/etmaal                  0,0 %
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                     2022.1_20230405_989cfb3815
                   Database versie                   2022.1_989cfb3815
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/




RVpNsxdNkWcj (01 mei 2023)                                                                                                         7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>