<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>5




                                                          Lid NLingenieurs

Rapport                                                   ISO-9001 gecertificeerd




Invloed bouwplan De Hoop op windvang Wittebrinkse Molen
te Zelhem.




Rapportnummer O 15332-1-RA-003 d.d. 31 juli 2014




                                                          Peutz bv
                                                          Paletsingel 2, Postbus 696
                                                          2700 AR Zoetermeer
                                                          Tel. (079) 347 03 47
                                                          Fax (079) 361 49 85
                                                          info@zoetermeer.peutz.nl

                                                          Lindenlaan 41, Molenhoek
                                                          Postbus 66, 6585 ZH Mook
                                                          Tel. (024) 357 07 07
                                                          Fax (024) 358 51 50
                                                          info@mook.peutz.nl

                                                          Oosterweg 127, Haren (Gn)
                                                          Postbus 7, 9700 AA Groningen
                                                          Tel. (050) 520 44 88
                                                          Fax (050) 526 31 78
                                                          info@groningen.peutz.nl

                                                          Montageweg 5
                                                          6045 JA Roermond
                                                          Tel. (0475) 324 333
                                                          info@roermond.peutz.nl

                                                          www.peutz.nl

                                                          Peutz GmbH
                                                          Düsseldorf, Dortmund, Berlijn
                                                          info@peutz.de
                                                          www.peutz.de

                                                          Peutz SARL
                                                          Paris, Lyon
                                                          Info@peutz.fr
                                                          www.peutz.fr

                                                          Peutz bv
                                                          London
                                                          info@peutz.co.uk
                                                          www.peutz.co.uk

                                                          Daidalos Peutz bvba
                                                          Leuven
Figuur 1: De Wittebrinkse Molen te Zelhem.                Info@daidalospeutz.be
                                                          www.daidalospeutz.be

                                                          Peutz
                                                          Sevilla
                                                          info@peutz.es
                                                          www.peutz.es

Opdrachtgever:       De Hoop Mengvoeders bv               Köhler Peutz Geveltechniek bv
                                                          Zoetermeer
                                                          Info@gevel.com
Rapportnummer:       O 15332-1-RA-003                     www.gevel.com

                                                          Opdrachten worden aanvaard
Datum:               31 juli 2014                         en uitgevoerd volgens De
                                                          Nieuwe Regeling 2011
Ref.:                AA/OO/KS/O 15332-1-RA-003
                                                          BTW identificatienummer
                                                          NL004933837B01
                                                          KvK: 12028033
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud                                                                        pagina


1. INLEIDING                                                                       3


2. MOLENBIOTOOP                                                                    5


3. WINDVANG VAN DE MOLEN                                                           6
   3.1. Windklimaat op de locatie                                                  6
   3.2. Beoordeling nieuwbouw op basis van wind aan- en afvoer van de molen        7


4. SAMENVATTING EN CONCLUSIE                                                       9




O 15332-1-RA                                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING

In opdracht van De Hoop Mengvoeders bv is een indicatieve studie verricht met
betrekking tot de invloed van diverse geplande uitbreidingen van de bestaande
bebouwing van Mengvoederfabriek De Hoop op de windvang van de op circa 200 meter
afstand van de beoogde bouwlocatie gelegen Wittebrinkse Molen aan de Hummeloseweg
76, in het buitengebied van Zelhem. De molen, weergegeven aan de voorzijde van het
rapport (figuur 1), heeft de status van Rijksmonument.

Teneinde een indruk te krijgen van de situering van de bouwlocatie ten opzichte van de
molen is in figuur 2 een luchtfoto weergegeven met de contouren van de nieuwbouw.




Figuur 2: Luchtfoto met bouwlocatie (bron luchtfoto Google Earth Pro).

De geplande wijzigingen betreffen een uitbreiding voor het laden/lossen, het plaatsen van
een extra silo (5e Evonik) en het plaatsen van een dakopbouw. Een overzicht van de
geplande situatie is weergegeven in onderstaande figuur 3. Gezien de diverse wijzigingen
verspreid over het bestaande gebouw wordt in het onderzoek eenvoudigweg de gehele
contour van de bestaande bebouwing als bouwlocatie beschouwd, waarbij
zekerheidshalve uitgegaan is van de maximaal toegestane bouwhoogte (inclusief 10%
ontheffing is dit ruim 31 meter) op basis van het vigerende bestemmingsplan
“Buitengebied Zelhem 2011”. Dit zorgt ervoor dat de onderzoeksresultaten gelden voor
zowel de huidige bouwplannen als voor een eventuele wijziging of een verdere
uitbreiding van de bebouwing binnen de contour van de bestaande bebouwing.




O 15332-1-RA                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Figuur 3: Model bestaande bebouwing, inclusief de geplande uitbreiding.

In dit rapport wordt kort ingegaan op de molenbiotoop volgens het vigerende
bestemmingsplan. Vervolgens wordt nader ingegaan op het windklimaat bij de
betreffende molen en wordt een beoordeling gegeven van het bouwplan in relatie tot de
wind aan- en afvoer van de molen.




O 15332-1-RA                                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. MOLENBIOTOOP

In het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem 2011' is met betrekking tot de
maximaal toegestane obstakelhoogte in de omgeving van een molen het volgende
beschreven.


Tot in ieder geval 100 meter afstand van de molen dienen obstakels niet hoger te zijn dan
de hoogte van de onderste punt van de verticaal staande wiek. Op een afstand van 100
tot 400 meter geldt een hoogtebeperking van 1/100 e van de afstand tussen het bouwwerk
en de molen, gerekend van de onderste punt van de verticaal staande wiek.


Met een minimale afstand tussen de bouwlocatie en de molen van circa 200 meter en
een hoogte van 2,3 meter van de onderste punt van de verticaal staande wiek bedraagt
de maximale bouwhoogte volgens de formule 200/100 + 2,3 = 4,3 meter. Hierbij wordt
uitgegaan van een gelijk maaiveldniveau op de bouwlocatie en bij de molen. In figuur 4 is
de hoogtebeperking door de molenbiotoop in de doorsnede van de bestaande
bebouwingssituatie grafisch weergegeven.




Figuur 4: Grafische weergave molenbiotoop in bestaande situatie.


Uit deze gegevens blijkt dat de bestaande bebouwing van De Hoop alsmede vrijwel alle
bebouwing en begroeiing in de directe omgeving de maximaal toegestane bouwhoogte
reeds overschrijdt.


Om een inschatting te maken van wat de overschrijding van de maximale bouwhoogte
door de bebouwing binnen het kader van de bestaande bebouwing voor invloed zal
hebben op de draaimogelijkheden van de molen wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan op
het lokale windklimaat bij de molen en de mogelijke invloed van de nieuwbouw hierop.




O 15332-1-RA                                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3. WINDVANG VAN DE MOLEN


3.1. Windklimaat op de locatie

Voor beschouwingen van het windklimaat op de locatie van de molen wordt gebruik
gemaakt van een windstatistiek. Hiervoor wordt uitgegaan van de NPR 6097:2006
Toepassing van de statistiek van de uurgemiddelde windsnelheden voor Nederland. Met
behulp van de bijbehorende applicatie wordt voor de specifieke locatie een windstatistiek
berekend op basis van meteogegevens van een groot aantal meteostations en gegevens
omtrent terreinruwheden tot 6 km afstand van de molen. De terreinruwheden van het
omliggende gebied worden per categorie weergegeven in figuur 5. De kleur geeft de
terreinruwheid aan. Rood staat bijvoorbeeld voor stedelijk bebouwd gebied, met een
zogeheten ruwheidslengte z0 van 1,6 meter.




                                                    bouw-
                                                    locatie




Figuur 5: Terreinruwheid tot 6 km afstand.   Figuur 6: Windroos locatie molen.

In figuur 6 wordt de windroos, gebaseerd op de middels de NPR          6097 berekende
windstatistiek, op 60 meter hoogte boven de molen, weergegeven         in relatie tot de
bouwlocatie ten noordwesten van de molen. In de windroos wordt         de kans op het
voorkomen van wind uit een bepaalde richting weergegeven alsmede       de verdeling van
windsnelheden binnen de betreffende richtingen.

Uit de windroos en onderstaande windstatistiek (tabel 1) blijkt dat bij de molen met name
bij wind uit het zuiden tot noordwesten en het noordoosten de hoogste windsnelheden
optreden en dat de wind uit het zuidwesten het meest, circa 15% van de tijd per sector
van 30°, voorkomt. Wind uit de richting van de bouwlocatie (noordwest) komt minder
frequent voor, circa 7% van de tijd per sector van 30°.




O 15332-1-RA                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Windstatistiek op de locatie van de molen volgens NPR 6097 (60 m hoogte).




3.2. Beoordeling nieuwbouw op basis van wind aan- en afvoer van de molen

Aan de hand van de windstatistiek zoals bepaald met de NPR 6097 is het potentiële
windaanbod bij de molen berekend voor de sector corresponderend met de bouwlocatie.
Hiermee kan inzicht worden gegeven in de mogelijke invloed van de nieuwbouw op het
functioneren van de molen. Het betreft een beschouwing van de aanstromende wind bij
de molen. Gezien de afstand tussen de molen en de bouwlocatie van circa 200 meter
mag invloed op de windafvoer (bij tegenovergestelde windrichting) als verwaarloosbaar
beschouwd worden.

Doordat de windstatistiek geldt voor 60 meter hoogte boven de molen, wordt rekening
gehouden met het windsnelheidsverloop met de hoogte. Het verloop wordt afhankelijk
van de terreinruwheid berekend met de zogenaamde logwet. De terreinruwheid is op
basis van gegevens zoals weergegeven in figuur 5 voor de sector overeenkomend met
de nieuwbouw ingeschat op een zogeheten ruwheidslengte van 0,30 meter.

De algemene grenzen waarbinnen molenbedrijf mogelijk is, van 5 tot 15 m/s op ashoogte
van de molen (bron: vereniging De Hollandsche Molen), komen door het
windsnelheidsverloop met de hoogte in deze sector overeen met een
windsnelheidsbereik van 7,0 tot 21,0 m/s op 60 meter hoogte.




O 15332-1-RA                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Figuur 7: Belemmerende sector bestaande bebouwingscontour De Hoop.

De mogelijke belemmering van de aanstromende wind bij de molen ten gevolge van de
geplande nieuwbouw beslaat als wordt uitgegaan van de volledige contour van de
bestaande bebouwing, tussen de windrichtingen 283° en 306°, een sector van 23° (zie
figuur 7). Uitgaande van de windstatistiek bedraagt het windaanbod uit deze sector 5,6%
van het totale windaanbod. Dit komt overeen met 487 uren per jaar. Circa een derde van
de optredende windsnelheden bij deze windrichting valt binnen bovenstaande
grenswaarden van de molen. Het gaat om 167 uren per jaar, dit komt overeen met 1,9%
van de tijd. De nieuwbouw heeft in absolute zin ten opzichte van de onbelemmerde
situatie maximaal 1,9% van de tijd invloed op de draaimogelijkheden van de molen.
De bestaande situatie is bij deze windrichting echter verre van onbelemmerd. Door de
aanwezige aanzienlijke belemmering als gevolg van de hoge begroeiing op korte afstand
van de molen, alsmede de bestaande bebouwing, waaronder de bestaande bebouwing
van De Hoop zijn de draaimogelijkheden van de molen bij deze windrichting in de huidige
situatie zeer beperkt. De werkelijke invloed zal derhalve maar een fractie van de
vermelde 1,9% zijn.

Gelet op de uitkomst van deze theoretische inschatting wordt een meer gedetailleerd
onderzoek aan een schaalmodel in de windtunnel onnodig geacht.




O 15332-1-RA                                                                         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4. SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In opdracht van De Hoop Mengvoeders bv is een indicatieve studie verricht met
betrekking tot de invloed van diverse geplande uitbreidingen van de bestaande
bebouwing van Mengvoederfabriek De Hoop op de windvang van de op circa 200 meter
afstand van de beoogde bouwlocatie gelegen Wittebrinkse Molen aan de Hummeloseweg
76 in het buitengebied van Zelhem. De molen heeft de status van Rijksmonument.

De geplande wijzigingen betreffen een uitbreiding voor het laden/lossen, het plaatsen van
een extra silo (5e Evonik) en het plaatsen van een dakopbouw. Gezien de diverse
wijzigingen verspreid over het bestaande gebouw wordt in het onderzoek eenvoudigweg
de gehele contour van de bestaande bebouwing als bouwlocatie beschouwd, waarbij
zekerheidshalve uitgegaan is van de maximaal toegestane bouwhoogte (inclusief 10%
ontheffing is dit ruim 31 meter) op basis van het vigerende bestemmingsplan
“Buitengebied Zelhem 2011”. Dit zorgt ervoor dat de onderzoeksresultaten gelden voor
zowel de huidige bouwplannen als voor een eventuele wijziging of een verdere
uitbreiding van de bebouwing binnen de contour van de bestaande bebouwing.

Tot 400 meter rondom de molen geldt volgens het vigerende bestemmingsplan
'Buitengebied Zelhem 2011' een beperking van de bouwhoogte volgens de zogeheten
molenbiotoop. Uit het onderzoek blijkt dat de maximaal toegestane hoogte volgens de
molenbiotoop in de bestaande bebouwingssituatie door vrijwel alle aanwezige bebouwing
alsmede door bomen aan de zijde van de bouwlocatie wordt overschreden. Op de
bouwlocatie op 200 meter van de molen is een bouwhoogte toegestaan van 4,3 meter
hoogte. Het hoogste punt van de bestaande bebouwing is 31 meter.

Om een inschatting te maken van het effect van overschrijding van de maximale
bouwhoogte is een beschouwing gegeven van het lokale windklimaat bij de molen
waarna de mogelijke invloed van de betreffende nieuwbouw op de windvang van de
molen is bepaald. Bij de beoordeling van de situatie speelt de aanwezige bebouwing en
begroeiing een grote rol.


Het heersende windklimaat bij de molen is vastgesteld conform de NPR 6097. Met de
bijbehorende door het KNMI ontwikkelde applicatie wordt rekening gehouden met de
aanwezigheid van alle omliggende bebouwing en begroeiing tot 6 km afstand van de
molen. Uit de vastgestelde windstatistiek en windroos blijkt dat het voor molenbedrijf
bruikbare windaanbod bij de molen uit de richting corresponderend met de nieuwbouw
gezien de oriëntatie van de nieuwbouw ten opzichte van de molen beperkt is. Rekening
houdende met de windsnelheidsgrenzen waarbij de molen kan functioneren blijkt dat de
molen maximaal 1,9% van de tijd zou kunnen draaien als de wind uit de richting van de
bouwlocatie komt als er geen directe belemmering aanwezig is. De nieuwbouw heeft ten
opzichte van een onbelemmerde situatie derhalve maximaal 1,9% van de tijd invloed op




O 15332-1-RA                                                                           9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>de windvang van de molen. De bestaande situatie is bij deze windrichting echter verre
van onbelemmerd. Door de aanwezige aanzienlijke belemmering als gevolg van de hoge
begroeiing op korte afstand van de molen, alsmede de bestaande bebouwing, waaronder
de bestaande bebouwing van De Hoop zijn de draaimogelijkheden van de molen bij deze
windrichting in de huidige situatie zeer beperkt. De werkelijke invloed zal derhalve maar
een fractie van de vermelde 1,9% zijn.


Concluderend kan worden gesteld dat ondanks een overschrijding van de toegestane
bouwhoogte volgens de molenbiotoop de daadwerkelijke invloed van het bouwplan op
het functioneren van de molen minimaal zal zijn.




                                                                                   Mook,




Dit rapport bestaat uit:
10 pagina's




O 15332-1-RA                                                                          10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>