<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                              RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU VOOR BODEM EN MILIEU
Opdrachtgever: Kantoor Vierkant



VERKENNEND BODEMONDERZOEK
'IRENELAAN 3A' TE KAAG



Rapportage

T.20.10789                        Mei 2020




                                    TERRASCAN B.V.

                                    Afdeling bodemonderzoek
                                    Postbus 102
                                    1170 AC Badhoevedorp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON:



TERRASCAN B.V.


Afdeling bodemonderzoek
Postbus 102, 1170 AC Badhoevedorp
Hoofdweg 204, 1175 LD Lijnden
Telefoon:   023 5551456
E-mail:     terrascan@terrascan.nl
Website:    www.terrascan.nl

Projectnummer:                T.20.10789
Projecttitel:                 Verkennend bodemonderzoek ‘Irenelaan 3A’ te Kaag
Opdrachtgever:                Kantoor Vierkant te Nieuw-Vennep
Contactpersoon:               mevrouw C. Roubos

Auteur:                                                  M. Hoegen
Projectleider:                                           ing. M.A. Gussinklo
Monsternemer protocol 2001:                              L. van Ham
Monsternemer protocol 2002:                              L. van Ham
Rapportdatum:                                            1 mei 2020

Verantwoording:
•   Terrascan B.V. is ISO 9001:2015, VCA**, BRL SIKB 1000 (protocol 1001), BRL SIKB 2000 (protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018) en BRL
    SIKB 6000 (protocol 6001) gecertificeerd.
•   Terrascan B.V. streeft de door de branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus opgestelde gedragscode na. De ten
    behoeve van de onafhankelijkheid in de beoordelingsrichtlijnen (BRL) verplicht gestelde functiescheiding tussen Terrascan B.V.
    (opdrachtnemer) en de opdrachtgever en/of de eigenaar van de partij, de grond en/of het terrein is middels deze gedragscode gewaarborgd.
•   De monsternemers hebben verklaard dat de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van BRL
    SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geautomatiseerde
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

1.   INLEIDING ................................................................................................................... 4

2.   ACHTERGRONDINFORMATIE ................................................................................... 5
     2.1 Ligging en gebruik van de locatie ........................................................................ 5
     2.2 Dossieronderzoek................................................................................................ 5
     2.3 Regionale bodemsamenstelling en geohydrologie ............................................... 6

3.   DOEL VAN HET ONDERZOEK EN STRATEGIE......................................................... 7
     3.1 Doel ..................................................................................................................... 7
     3.2 Strategie .............................................................................................................. 7

4.   VELDONDERZOEK ..................................................................................................... 8
     4.1 Uitvoering veldonderzoek .................................................................................... 8
     4.2 Resultaten veldonderzoek ................................................................................... 8

5.   LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSINGSKADER ......................................... 10
     5.1 Laboratoriumonderzoek ..................................................................................... 10
     5.2 Toetsingskader .................................................................................................. 11

6.   INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN ................................................................ 14
     6.1 Verontreinigingssituatie ..................................................................................... 14
     6.2 Hergebruiksmogelijkheden grond ...................................................................... 14
     6.3 Conclusie en advies .......................................................................................... 15

7.   SAMENVATTING ....................................................................................................... 16


TABELLEN

1.   Analyseresultaten en toetsing grond
2.   Analyseresultaten en toetsing grondwater

FIGUREN

1.   Regionale tekening met ligging onderzochte locatie
2.   Situatietekening

BIJLAGEN

1.   Kadastrale informatie
2.   Locatiefoto’s
3.   Samenvatting resultaten vooronderzoek NEN 5725
4.   Bodemrapportage Omgevingsdienst West-Holland
5.   Boorprofielen
6.   Analysecertificaten
7.   Toetsingswaarden Circulaire bodemsanering / Regeling bodemkwaliteit
8.   Toetsingswaarden landbodem Regeling bodemkwaliteit



 T.20.10789 / V.O. ‘Irenelaan 3A’ te Kaag                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.   INLEIDING


     In opdracht van Kantoor Vierkant te Nieuw-Vennep heeft Terrascan B.V. in april 2020
     een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Irenelaan 3A te Kaag.
     De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in figuur 1.

     Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een
     bestemmingsplanwijziging om op het perceel woningen te bouwen en een park te
     realiseren.

     Het doel van het onderzoek is het geven van een representatieve indicatie van de
     eventuele aanwezigheid van milieuschadelijke stoffen in de boven- en ondergrond en het
     ondiepe grondwater van het terrein, in samenhang met eventuele vroegere en huidige
     activiteiten op en rond het terrein.

     Terrascan heeft het bodemonderzoek uitgevoerd in april 2020. Bij de uitvoering van het
     onderzoek is gewerkt conform de richtlijn NEN 5740+A1:2016 ‘Strategie voor het
     uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische
     kwaliteit van bodem en grond’. Het veldwerk is uitgevoerd onder procescertificaat van de
     BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij
     milieuhygiënisch bodemonderzoek). Terrascan B.V. is gecertificeerd volgens het
     procescertificaat veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. Eventuele
     afwijkingen ten opzichte van deze BRL zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

     In de onderhavige rapportage wordt in hoofdstuk 2 de relevante achtergrondinformatie van
     de locatie behandeld met de resultaten van het vooronderzoek. In hoofdstuk 3 worden het
     doel en de gekozen strategie van het onderzoek beschreven. De uitvoering en de
     resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek worden behandeld in de hoofdstukken
     4 en 5. In hoofdstuk 6 worden alle gegevens geïnterpreteerd en getoetst aan de hand
     van de Circulaire bodemsanering en de Regeling bodemkwaliteit voor het vaststellen van
     de verontreinigingssituatie en de hergebruiksmogelijkheden van de grond. Hier worden
     tevens een conclusie en advies aan verbonden. Voor de samenvatting wordt verwezen
     naar hoofdstuk 7.




 T.20.10789 / V.O. ‘Irenelaan 3A’ te Kaag                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.   ACHTERGRONDINFORMATIE


     Er is vooronderzoek uitgevoerd conform NEN 5725:2017. Voorafgaand aan de uitvoering
     van de veldwerkzaamheden is een terreininspectie uitgevoerd. Een samenvatting van de
     resultaten van het vooronderzoek is opgenomen in bijlage 3.



2.1 Ligging en gebruik van de locatie


     De projectlocatie ‘Irenelaan 3A’ is gelegen in een woongebied op het kaageiland in de
     gemeente Kaag en Braassem (zie figuur 1). De coördinaten van de locatie zijn:

         X           = 098,460              ± 100 m
         Y           = 469,780              ± 50 m

         Z           = NAP 1,8 m            ± 0,5 m


     De projectlocatie ‘Irenelaan 3A’ was voorheen in gebruik als camping. Het terrein is
     bekend bij het kadaster als gemeente Alkemade, sectie A, nummer 1828 en heeft een
     oppervlakte van ca. 16.000 m2 (zie bijlage 1). Op de onderzoekslocatie bevindt zich thans
     een leegstaand woonhuis en enkele funderingen van voormalige (sanitaire)
     voorzieningen van de voormalige camping (zie figuur 2 en locatiefoto’s in bijlage 2). De
     bodem van de onderzoekslocatie is grotendeels onverhard en begroeid met gras en er
     zijn enkele paden aanwezig die verhard zijn met klinkers.

     Het terrein wordt aan de noord-, west- en zuidzijde omringd door woonhuizen gelegen
     aan openbare wegen. Aan de noordzijde bevindt zich de Prins Willem Alexanderlaan.
     Ten westen van het terrein is de Beatrixlaan gelegen en ten zuiden de Irenelaan. Aan de
     oostzijde grenst het terrein aan agrarische velden.



2.2 Dossieronderzoek


     Ten behoeve van het vooronderzoek zijn het bodeminformatiesysteem van de
     Omgevingsdienst West-Holland en de site van Bodemloket geraadpleegd.

     Uit de informatie van de Omgevingsdienst (zie bijlage 4) blijkt dat er geen relevante
     informatie beschikbaar is over de onderzoekslocatie.

     Op de site van Bodemloket (www.bodemloket.nl) is geen informatie over de onderzoeks-
     locatie beschikbaar.

     Uit historisch kaartmateriaal afkomstig van de website Topotijdreis.nl blijkt dat de
     onderzoekslocatie voorheen in gebruik was als agrarische velden en dat het terrein
     onbebouwd was.




 T.20.10789 / V.O. ‘Irenelaan 3A’ te Kaag                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    Volgens de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Kaag en Braassem bevindt de
    onderzoekslocatie zich in een zone met de functieklasse ‘wonen’. In de ontgravingskaart
    is de grond ingedeeld in de klasse ‘wonen (toemaakdek)’.

     Er heeft in het verleden, voor zover bekend, op de onderzoekslocatie geen (ondergrondse)
     opslag van bodembedreigende (vloei)stoffen plaatsgevonden. Tevens hebben zich, voor
     zover bekend, geen milieucalamiteiten voorgedaan.



2.3 Regionale bodemsamenstelling en geohydrologie


     De regionale bodemopbouw is weergegeven in onderstaand model. De gegevens zijn
     ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland (TNO Bouw en Ondergrond, REGIS II
     Kartering). Het model geeft informatie over de geologische en bodemkundige opbouw.
     Deze informatie is beschikbaar gesteld op basis van geïnterpreteerde gegevens die
     verkregen zijn door onder andere booronderzoeken en / of grondwateronderzoeken.

     De schematische weergaven van de regionale bodemopbouw en geohydrologie zijn
     opgenomen in onderstaand model en tabel.




Diepte t.o.v. NAP in meters    Geohydrologie                     Lithologie (samenstelling)
                                                                 Afwisseling van zandige, kleiige en
-2 tot -12                     Holocene afzetting (hlc)
                                                                 organogene afzettingen
-12 tot < -17                  Formatie van Boxtel (bxz4)        Zandige eenheden, overwegend bestaande
                                                                 uit zand (fijn tot en met grof zand), grind en /
-17 tot < -20                  Formatie van Kreftenheye (krz3)   of schelpen




     De gemiddelde maaiveldhoogte ter plaatse van de locatie
     komt overeen met NAP - 1,8 m. De gemiddelde stijghoogte
     van het grondwater in het eerste watervoerende pakket
     bedraagt ca. NAP 0,0 m. Regionaal beschouwd heeft het
     grondwater een noordwestelijke stromingsrichting. De
     locatie is niet gelegen in een waterwingebied of
     grondwaterbeschermingsgebied.




T.20.10789 / V.O. ‘Irenelaan 3A’ te Kaag                                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3.   DOEL VAN HET ONDERZOEK EN STRATEGIE



3.1 Doel


     Het doel van het onderzoek is het geven van een representatieve indicatie van de
     eventuele aanwezigheid van milieuschadelijke stoffen in de boven- en ondergrond en het
     ondiepe grondwater van het terrein, in samenhang met eventuele vroegere en huidige
     activiteiten op en rond het terrein.



3.2 Strategie


     Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de volgende hypothese gesteld:

         De bodem van de onderzoekslocatie is onverdacht op het voorkomen van significante
         bodemverontreiniging.


     Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijn NEN 5740+A1:2016 ‘Strategie voor het
     uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische
     kwaliteit van bodem en grond’, § 5.1 ‘Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-
     lijnvormige locatie (ONV-NL)’.

     De posities van de boringen zijn zodanig gekozen, dat een zo representatief mogelijk
     beeld van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is verkregen. De posities van
     de boorpunten zijn aangegeven in figuur 2.




 T.20.10789 / V.O. ‘Irenelaan 3A’ te Kaag                                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4.   VELDONDERZOEK



4.1 Uitvoering veldonderzoek


     Werkwijze
     De veldwerkzaamheden zijn op 6 april 2020 uitgevoerd door een conform het Besluit
     bodemkwaliteit erkende medewerker van Terrascan B.V. conform protocol 2001 (zie
     colofon). Ten behoeve van de grondbemonstering zijn de volgende boringen verricht (zie
     figuur 2):

          •    10 boringen tot ca. 0,5 m - mv. (boringen 04, 08, 10, 11, 12, 14, 16, 23, 25 en 26)
          •    8 boringen tot ca. 1,0 m - mv. (boringen 01, 03, 07, 18, 20, 21, 22 en 24)
          •    5 boringen tot ca. 2,0 m - mv. (boringen 02, 06, 09, 13 en 17)
          •    3 boringen tot ca. 2,0 m - mv. met peilbuis (boringen 05, 15 en 19)


     Het grondwater is op 15 april 2020 (een week na plaatsing van de peilbuizen) bemonsterd
     door een conform het Besluit bodemkwaliteit erkende medewerker van Terrascan B.V.
     conform protocol 2002 en NEN 5744:2011 (zie colofon). Van het bemonsterde
     grondwater zijn de pH (zuurgraad), EGV (geleidbaarheid) en troebelheid gemeten.


     Boorbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen
     Het opgeboorde materiaal is beschreven aan de hand van textuur (korrel-
     grootteverdeling), kleur, geur en eventuele bijzondere eigenschappen*. Hierbij is de
     mogelijke aanwezigheid van een verontreiniging onderzocht aan de hand van de
     volgende waarnemingen:

         - kleur:                 het zien van opvallende of bodemvreemde kleuren.
         - geur:                  het waarnemen van opvallende of bodemvreemde geuren.
         - olie:                  door middel van onderdompeling van een verdacht stukje
                                  bodemmateriaal in water kan aanwezigheid van olie worden
                                  geconstateerd door het ontstaan van een dun filmlaagje op het
                                  water.
         - bodemvreemd            het aantreffen van bodemvreemd materiaal zoals puin, sintels,
           materiaal:             slakken, asbest, e.d.

         * Het opgeboorde materiaal is zintuiglijk beoordeeld ten behoeve van het milieuhygiënisch onderzoek. De
           waarnemingen zijn niet zonder meer geschikt voor civieltechnische doeleinden.




4.2 Resultaten veldonderzoek


     De bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in de boorprofielen in
     bijlage 5. Hierin is tevens een legenda opgenomen met een verklaring van de gebruikte
     symbolen en arceringen.




 T.20.10789 / V.O. ‘Irenelaan 3A’ te Kaag                                                                    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    In de bodem is afwisselend sterk zandige klei en zwak kleiig veen aangetroffen. Ter
    plaatse van boring 13 is in de bovengrond sterk siltig zand aanwezig. Op verschillende
    locaties bevinden zich in de grond bijmengingen met baksteen (boringen 01, 02, 07, 18,
    20, 21, 22 en 24).

    Tijdens het veldwerk is geen specifiek onderzoek gedaan naar asbest. Als tijdens het
    veldwerk asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, wordt hier echter wel melding van
    gemaakt. Bij een globale visuele inspectie tijdens het veldwerk van het onderhavige
    bodemonderzoek is in of op de bodem van de onderzoekslocatie geen asbestverdacht
    materiaal aangetroffen. De aangetroffen bijmengingen met baksteen maken de grond
    conform de NEN 5725 niet asbestverdacht.

    De grondwaterstand, pH, EGV en troebelheid zijn bepaald. De resultaten zijn in
    onderstaand overzicht weergegeven:

                      Filterstelling        Grondwater-      pH      EGV        Troebelheid
        Peilbuis
                        (m - mv.)          stand (m - mv.)   (-)   (µS/cm)         (NTU)
           05            1,20 - 2,20            0,40         6,2    2.400           10

           15            1,00 - 2,00            0,20         6,3    1.500           40

           19            1,00 - 2,00            0,30         6,1    1.500           8,0




T.20.10789 / V.O. ‘Irenelaan 3A’ te Kaag                                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5.   LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSINGSKADER



5.1 Laboratoriumonderzoek


     Op basis van zintuiglijke waarnemingen (bodemsoort en bodemvreemde bijmengingen)
     en geografische ligging zijn monsters geselecteerd en mengmonsters samengesteld ten
     behoeve van de laboratoriumanalyses. De monsters zijn in het laboratorium
     geanalyseerd op de parameters zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

       Matrix                Monstercode              Boornummer           Onderzochte parameters
                             (opmerking)              (traject in m-mv.)
       Grond                 MM01                     03 (0,00-0,30)       NEN 5740 grond
                             (bovengrond,             04 (0,00-0,50)
                             zandige klei)            05 (0,00-0,50)
                                                      06 (0,00-0,50)
                                                      08 (0,00-0,50)
                                                      09 (0,00-0,50)
                                                      10 (0,00-0,50)
                                                      11 (0,00-0,50)
                                                      12 (0,00-0,50)

                             MM02                     13 (0,00-0,50)       NEN 5740 grond
                             (bovengrond,             14 (0,00-0,50)
                             zandige klei)            15 (0,00-0,50)
                                                      16 (0,00-0,50)
                                                      17 (0,00-0,50)
                                                      19 (0,00-0,50)
                                                      23 (0,00-0,50)
                                                      25 (0,00-0,50)
                                                      26 (0,00-0,50)

                             MM03                     18 (0,00-0,50)       NEN 5740 grond
                             (bovengrond,             20 (0,00-0,50)
                             baksteenhoudende klei)   21 (0,00-0,50)
                                                      22 (0,00-0,50)
                                                      24 (0,00-0,50)

                             MM04                     01 (0,00-0,50)       NEN 5740 grond
                             (bovengrond,             02 (0,00-0,50)
                             baksteenhoudende klei)   07 (0,00-0,50)

                             MM05                     01 (0,70-1,20)       NEN 5740 grond
                             (ondergrond,             03 (0,30-0,80)
                             kleiig veen)             05 (0,70-1,20)
                                                      06 (0,50-1,00)
                                                      09 (0,50-1,00)
                                                      13 (0,50-1,00)
                                                      15 (0,50-1,00)
                                                      17 (0,50-1,00)
                                                      18 (0,50-1,00)
                                                      20 (0,50-1,00)

                             MM06                     02 (1,00-1,50)       NEN 5740 grond
                             (ondergrond,             05 (1,20-1,70)
                             kleiig veen)             06 (1,50-2,00)
                                                      09 (1,00-1,50)
                                                      09 (1,50-2,00)
                                                      13 (1,00-1,50)
                                                      15 (1,00-1,50)
                                                      17 (1,00-1,50)


 T.20.10789 / V.O. ‘Irenelaan 3A’ te Kaag                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>      Matrix                Monstercode                      Boornummer                 Onderzochte parameters
                            (opmerking)                      (traject in m-mv.)
                                                             19 (1,00-1,50)
                                                             19 (1,50-2,00)


                            MM07                             05 (1,90-2,20)             NEN 5740 grond
                            (ondergrond,                     07 (0,50-1,00)
                            zandige klei)                    15 (1,50-2,00)
                                                             17 (1,50-2,00)
                                                             24 (0,50-1,00)
      Grondwater            Peilbuis 05                      05 (1,20-2,20)             NEN 5740 grondwater

                            Peilbuis 15                      15 (1,00-2,00)             NEN 5740 grondwater

                            Peilbuis 19                      19 (1,00-2,00)             NEN 5740 grondwater

    MM = mengmonster

    NEN 5740 grond:              metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK
                                 (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), PCB (polychloorbifenylen), minerale olie,
                                 droge stof-, lutum- en organische stofgehalte.
    NEN 5740 grondwater:         metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), VAK
                                 (vluchtige aromatische koolwaterstoffen), naftaleen, VOCl (vluchtige gechloreerde
                                 koolwaterstoffen), tribroommethaan, minerale olie.



    De chemische analyses zijn uitgevoerd volgens NEN-normen of -richtlijnen door een
    laboratorium dat is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie (RvA)
    gestelde criteria voor testlaboratoria conform ISO/IEC 17025:2005. Daar waar deze
    normen of richtlijnen ontbreken, zijn door het laboratorium eigen methodes toegepast. In
    bijlage 6 zijn de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters opgenomen.



5.2 Toetsingskader


    De uit de chemische analyse verkregen waarden zijn getoetst aan de Circulaire
    bodemsanering en de Regeling bodemkwaliteit (zie bijlagen 7 en 8).


    Toetsing ten behoeve van vaststelling verontreinigingsgraad
    Voor het toetsen ten behoeve van het vaststellen van de verontreinigingsgraad van grond
    en / of grondwater is de volgende terminologie gehanteerd:

         •     Achtergrondwaarden (A) voor grond: Landelijk geldende waarden voor een
               multifunctionele bodemkwaliteit die de grens vormen aan wat in het dagelijks
               gebruik ‘schone grond’ wordt genoemd. De achtergrondwaarden zijn vastgesteld
               op basis van gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de (onverdachte)
               bodem van natuur- en landbouwgronden.
         •     Streefwaarden (S) voor grondwater: Landelijk geldende waarden die aangeven
               tot welke concentraties er sprake is van verwaarloosbare effecten op het milieu.
         •     Interventiewaarden (I): Landelijk geldende waarden die aangeven dat bij
               overschrijding sprake is van potentiële ernstige vermindering van de functionele
               eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier, als bedoeld in de
               Wet bodembescherming. Er is sprake van een geval van ernstige
               bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten


T.20.10789 / V.O. ‘Irenelaan 3A’ te Kaag                                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>              concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater (poriënverzadigd
              bodemvolume) hoger is dan de interventiewaarde.


    De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. De
    streefwaarden voor grondwater en de interventiewaarden voor grond en grondwater zijn
    opgenomen in de Circulaire bodemsanering. Bij de toetsing en interpretatie van de
    analyseresultaten zijn de volgende aanduidingen gehanteerd:

              -       : kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde voor grond of de streefwaarde
                        voor grondwater (= niet verontreinigd);
              +       : groter dan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en
                        kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (= licht verontreinigd);
              ++      : groter dan interventiewaarde (= sterk verontreinigd).


    In de onderhavige rapportage wordt gesproken van verontreinigingen indien de
    aangetoonde concentraties in de grond de achtergrondwaarden uit de Regeling
    bodemkwaliteit of in het grondwater de streefwaarden uit de Circulaire bodemsanering
    overschrijden.


    Toetsing ten behoeve van toepassing grond en / of baggerspecie
    Voor het toetsen ten behoeve van de toepassing van grond en / of baggerspecie op of in
    de bodem of in oppervlaktewater is de volgende terminologie gehanteerd:

         •    Achtergrondwaarden (A): Landelijk geldende waarden voor een multifunctionele
              bodemkwaliteit die de grens vormen aan wat in het dagelijks gebruik ‘schone
              grond of bagger’ wordt genoemd. De achtergrondwaarden zijn vastgesteld op
              basis van gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de (onverdachte) bodem
              van natuur- en landbouwgronden.
         •    Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen (MW) en industrie (MI): Landelijk
              vastgestelde generieke waarden voor de bodemkwaliteit die voor een groep van
              bodemfuncties in algemene zin de bovengrens aangeeft van wat als een
              duurzaam geschikte toestand wordt beschouwd.
         •    Maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen (MW) en industrie (MI):
              Landelijk vastgestelde generieke waarden voor klassen waarin de actuele
              bodemkwaliteit kan worden ingedeeld. De bovengrens van deze klassen die de
              actuele bodemkwaliteit weergeven komt overeen met de overeenkomstige
              bodemfunctieklassen die de gewenste kwaliteit weergeven.
         •    Maximale waarden kwaliteitsklasse A (MA) en B (MB): Bij toepassing van grond
              of baggerspecie op de waterbodem worden de kwaliteitsklassen A en B
              gehanteerd.
         •    Interventiewaarden (I): Landelijk geldende waarden die aangeven dat bij
              overschrijding sprake is van potentiële ernstige vermindering van de functionele
              eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier, als bedoeld in de
              Wet bodembescherming (zie ook ‘Toetsing ten behoeve van vaststelling
              verontreinigingsgraad’).
         •    Lokale maximale waarden: Lokaal vastgestelde waarden voor de bodemkwaliteit
              waaraan de toe te passen grond en baggerspecie moet voldoen. Bij het
              vaststellen van deze waarden is door het bevoegd gezag rekening gehouden met
              de actuele bodemkwaliteit en de risico’s voor de bodemfunctie ter plaatse.
              Aangezien de hergebruikslocatie van de grond bij het opstellen van de
              onderhavige rapportage niet bij ons bekend was, is hier geen rekening mee


T.20.10789 / V.O. ‘Irenelaan 3A’ te Kaag                                                     12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>              gehouden. Derhalve zijn de analyseresultaten uitsluitend getoetst aan de
              generieke (landelijke) maximale waarden. Mogelijk zijn in het bodembeheerplan
              en de bodemkwaliteitskaart van de gemeente waar de grond zal worden
              toegepast afwijkende maximale hergebruikswaarden opgenomen.
         •    Emissietoetswaarden grootschalige toepassingen: Landelijk vastgestelde
              generieke maximale waarden voor de toepassing van grond of baggerspecie in
              grootschalige toepassingen op of in de bodem zoals bedoeld in artikel 63 van het
              Besluit bodemkwaliteit.


    De landelijke generieke toetsingswaarden voor grond en baggerspecie (achtergrond-
    waarden en maximale waarden) zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Bij de
    toetsing en interpretatie van de analyseresultaten zijn de volgende aanduidingen
    gehanteerd:

              -   : kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (klasse landbouw / natuur);
              ●   : groter dan de achtergrondwaarde en kleiner of gelijk aan de maximale
                    waarde bodemfunctieklasse of bodemkwaliteitsklasse wonen (klasse
                    wonen);
              ●● : groter dan de maximale waarde bodemfunctieklasse of bodemkwaliteits-
                    klasse wonen en kleiner of gelijk aan de maximale waarde bodemfunctie-
                    klassen of bodemkwaliteitsklasse industrie (klasse industrie);
              ●●● : groter dan de maximale waarde bodemfunctieklasse of bodemkwaliteits-
                    klasse industrie (klasse niet toepasbaar).


    De klassenindeling van de grond is indicatief, aangezien niet conform het protocol uit de
    Regeling bodemkwaliteit voor het uitvoeren van een partijkeuring is bemonsterd en
    geanalyseerd.



    Bodemtypecorrectie
    De toetsingswaarden voor grond en baggerspecie zijn bodemtype-afhankelijk en
    gebaseerd op een standaardbodem met een organische stofgehalte van 10 gew.% en
    een lutumgehalte van 25 gew.%. Bij de toetsing van de analyseresultaten van grond en
    baggerspecie dienen derhalve de gemeten concentraties middels een bodemtype-
    correctie te worden omgerekend naar standaardbodem.

    De resultaten van de analyses en toetsingen zijn samengevat weergegeven in tabel 1
    en 2. De generieke toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 7 en 8.




T.20.10789 / V.O. ‘Irenelaan 3A’ te Kaag                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>6.   INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN



6.1 Verontreinigingssituatie


     Bovengrond (zie tabel 1)
     In de zintuiglijk schone kleiige bovengrond zijn lichte verontreinigingen met kwik, lood
     (MM01 en MM02) en molybdeen (MM01) aangetoond. In de baksteenhoudende kleiige
     bovengrond (MM03) op het zuidoostelijke deel               van het terrein zijn lichte
     verontreinigingen met kwik, lood en PAK aangetoond. In de baksteenhoudende kleiige
     bovengrond op het noordwestelijke deel van het terrein (MM04) zijn lichte
     verontreinigingen met kwik, lood en PAK gebleken.


     Ondergrond (zie tabel 1)
     In het zintuiglijk schone kleiige veen (MM06) in de ondergrond is een lichte
     verontreiniging met molybdeen gebleken. Tevens is in de zandige kleiige ondergrond
     (MM07) een lichte verontreiniging met molybdeen aangetoond. In het zintuiglijk schone
     kleiige veen in de ondergrond van MM05 zijn geen verontreinigingen aangetoond.

     Daar waar bodemvreemde bijmengingen met baksteen zijn aangetroffen, worden de
     aangetoonde verontreinigingen met PAK gerelateerd aan de baksteenfragmenten.

     Voor de in de overige grond aangetoonde verontreinigingen is vooralsnog geen directe
     verklaring gevonden. Mogelijk houden deze verontreinigingen verband met de natuurlijk
     verhoogde metalenaccumulatie in veengronden.


     Grondwater (zie tabel 2)
     In het grondwater van peilbuis 19 is een lichte verontreiniging met naftaleen aangetoond.
     In het grondwater ter plaatse van peilbuis 05 en 15 heeft geen van de onderzochte
     milieuschadelijke stoffen de streefwaarde overschreden.

     Voor de gedetailleerde resultaten en toetsing van de waarden wordt verwezen naar de
     tabellen 1 en 2 en de bijlagen 6 t/m 8.



6.2 Hergebruiksmogelijkheden grond


     Indien de grond elders zal worden toegepast dient de grond in verband met een recente
     wetswijziging van het beleid vanuit de landelijke overheid aanvullend onderzocht te
     worden op PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen). Op basis van de resultaten (exclusief
     PFAS) wordt de boven- en ondergrond op het terrein indicatief ingedeeld in de
     bodemkwaliteitsklasse ‘landbouw / natuur’ of ‘wonen’ en komt bij eventuele afvoer
     mogelijk in aanmerking voor hergebruik.




 T.20.10789 / V.O. ‘Irenelaan 3A’ te Kaag                                                  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>6.3 Conclusie en advies


    In de bovengrond zijn lichte verontreinigingen met kwik, lood, molybdeen en PAK
    aangetoond. In de ondergrond is een lichte verontreiniging met molybdeen aangetoond.
    In het grondwater heeft de aangetoonde concentratie naftaleen ter plaatse van peilbuis
    19 de streefwaarde overschreden.

    Tijdens het veldwerk is geen specifiek onderzoek gedaan naar asbest. Als tijdens het
    veldwerk asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, wordt hier echter wel melding van
    gemaakt. Bij een globale visuele inspectie tijdens het veldwerk van het onderhavige
    bodemonderzoek is in of op de bodem van de onderzoekslocatie geen asbestverdacht
    materiaal aangetroffen. De aangetroffen bijmengingen met baksteen maken de grond
    conform de NEN 5725 niet asbestverdacht.

    Op basis van de resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek bestaan er, binnen het
    kader van het doel van het onderzoek, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, volgens onze
    interpretatie geen belemmeringen voor de geplande bestemmingsplanwijziging.




T.20.10789 / V.O. ‘Irenelaan 3A’ te Kaag                                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>7.   SAMENVATTING


     In opdracht van Kantoor Vierkant te Nieuw-Vennep heeft Terrascan B.V. in april 2020
     een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Irenelaan 3A te Kaag.

     Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een
     bestemmingsplanwijziging om op het perceel woningen te bouwen en een park te
     realiseren.

     Het doel van het onderzoek is het geven van een representatieve indicatie van de
     eventuele aanwezigheid van milieuschadelijke stoffen in de boven- en ondergrond en het
     ondiepe grondwater van het terrein, in samenhang met eventuele vroegere en huidige
     activiteiten op en rond het terrein.

     De projectlocatie ‘Irenelaan 3A’ was voorheen in gebruik als camping. Het terrein is
     bekend bij het kadaster als gemeente Alkemade, sectie A, nummer 1828 en heeft een
     oppervlakte van ca. 16.000 m2. Op de onderzoekslocatie bevindt zich thans een
     leegstaand woonhuis en enkele funderingen van voormalige (sanitaire) voorzieningen
     van de voormalige camping. De bodem van de onderzoekslocatie is grotendeels
     onverhard en begroeid met gras en er zijn enkele paden aanwezig die verhard zijn met
     klinkers.

     De resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek worden als volgt samengevat:

          •    In de bodem is afwisselend sterk zandige klei en zwak kleiig veen aangetroffen.
               Op verschillende locaties zijn bijmengingen met baksteen aangetroffen.
          •    De bovengrond is maximaal licht verontreinigd met kwik, lood, molybdeen en/of
               PAK.
          •    In de ondergrond is een lichte verontreiniging met molybdeen aangetoond.
          •    Het grondwater is lokaal licht verontreinigd met naftaleen.


     Tijdens het veldwerk is geen specifiek onderzoek gedaan naar asbest. Als tijdens het
     veldwerk asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, wordt hier echter wel melding van
     gemaakt. Bij een globale visuele inspectie tijdens het veldwerk van het onderhavige
     bodemonderzoek is in of op de bodem van de onderzoekslocatie geen asbestverdacht
     materiaal aangetroffen. De aangetroffen bijmengingen met baksteen maken de grond
     conform de NEN 5725 niet asbestverdacht.

     Op basis van de resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek bestaan er, binnen het
     kader van het doel van het onderzoek, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, volgens onze
     interpretatie geen belemmeringen voor de geplande bestemmingsplanwijziging.




 T.20.10789 / V.O. ‘Irenelaan 3A’ te Kaag                                                  16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>TABEL 1.

Analyseresultaten en toetsing grond


TABEL 2.

Analyseresultaten en toetsing grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond
T.20.10789 'Irenelaan 3A te Kaag'

Mengmonster                          MM01                                           MM02                                                MM03
(opmerking)                          bovengrond                                     bovengrond                                          bovengrond
                                     zandige klei                                   zandige klei                                        baksteenhoudende klei
Monstersamenstelling                 03 (0,00-0,30)       09 (0,00-0,50)            13 (0,00-0,50)       19 (0,00-0,50)                 18 (0,00-0,50)       zz
(traject in m - mv.)                 04 (0,00-0,50)       10 (0,00-0,50)            14 (0,00-0,50)       23 (0,00-0,50)                 20 (0,00-0,50)       zz
                                     05 (0,00-0,50)       11 (0,00-0,50)            15 (0,00-0,50)       25 (0,00-0,50)                 21 (0,00-0,50)       zz
                                     06 (0,00-0,50)       12 (0,00-0,50)            16 (0,00-0,50)       26 (0,00-0,50)                 22 (0,00-0,50)       zz
                                     08 (0,00-0,50)       zz                        17 (0,00-0,50)       zz                             24 (0,00-0,50)       zz

                                         gemeten          gecorrigeerde                 gemeten          gecorrigeerde                      gemeten          gecorrigeerde
                                          waarde           waarde (1)                    waarde           waarde (1)                         waarde           waarde (1)
Droge stof (gew.%)                        53,6             n.v.t.                        56,7             n.v.t.                              61,6            n.v.t.
Organische stof (gew.%ds)                 20,7               10                          17,6               10                                14,3              10
Lutum (gew.%ds)                            16                25                           11                25                                 8,5              25
Metalen (mg/kgds)
Barium                                      58              81,7                           77               140                               100              214
Cadmium                                   0,39             0,323    -      -             0,60             0,556     -     -                   0,45           0,465       -   -
Kobalt                                     4,6              6,39    -      -              5,1              9,04     -     -                    3,7            7,60       -   -
Koper                                       24              23,3    -      -               29              32,5     -     -                     27            33,9       -   -
Kwik                                      0,28             0,292    +      ●             0,26             0,294     +     ●                   0,46           0,549       +   ●
Lood                                        62              60,8    +      ●               71              76,8     +     ●                     73            85,2       +   ●
Molybdeen                                  1,9              1,90    +      ●              1,4              1,40     -     -                    1,2            1,20       -   -
Nikkel                                      19              25,6    -      -               21              35,0     -     -                     14            26,5       -   -
Zink                                        80              86,8    -      -               92               118     -     -                     95             137       -   -
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (mg/kgds)
Naftaleen                   < 0,01        <     rg                                  <    0,01        <       rg                         <     0,01       <      rg
Antraceen                       0,01         0,005                                       0,05             0,028                               0,10           0,070
Fenantreen                      0,04         0,019                                       0,15             0,085                               0,24           0,168
Fluoranteen                     0,11         0,053                                       0,46             0,261                                1,0           0,699
Benzo(a)antraceen               0,05         0,024                                       0,26             0,148                               0,60           0,420
Chryseen                        0,05         0,024                                       0,23             0,131                               0,62           0,434
Benzo(a)pyreen                  0,05         0,024                                       0,22             0,125                               0,54           0,378
Benzo(ghi)peryleen              0,04         0,019                                       0,14             0,080                               0,38           0,266
Benzo(k)fluoranteen             0,04         0,019                                       0,17             0,097                               0,32           0,224
Indeno(1,2,3-cd)pyreen          0,04         0,019                                       0,16             0,091                               0,41           0,287
PAK 10 van VROM                 0,44         0,211 -     -                                1,8              1,05     -     -                    4,2            2,95       +   ●
Polychloorbifenylen (PCB) (µg/kgds)
PCB 28                       <    1,0                 <        rg                   <     1,0        <       rg                         <      1,0       <          rg
PCB 52                       <    1,0                 <        rg                   <     1,0        <       rg                         <      1,0       <          rg
PCB 101                      <    1,0                 <        rg                   <     1,0        <       rg                         <      1,0       <          rg
PCB 118                      <    1,0                 <        rg                   <     1,0        <       rg                         <      1,0       <          rg
PCB 138                      <    1,0                 <        rg                         1,3             0,739                                2,0                1,40
PCB 153                      <    1,0                 <        rg                         2,2              1,25                                2,3                1,61
PCB 180                      <    1,0                 <        rg                         1,4             0,795                                1,9                1,33
PCB som 7                    <    7,0                 <        rg   -      -              7,7              4,38     -     -                    9,0                6,29   -   -
Minerale olie (mg/kgds)
Fractie C10 - C12                    <     5,0        <       rg                    <     5,0        <       rg                         <      5,0       <          rg
Fractie C12 - C22                          8,0              3,86                          7,0              3,98                                8,0                5,59
Fractie C22 - C30                          7,0              3,38                          9,0              5,11                                11                 7,69
Fractie C30 - C40                          10               4,83                          9,0              5,11                                9,0                6,29
Totaal olie C10 - C40                      30               14,5    -      -              30               17,0     -     -                    30                 21,0   -   -

Klassenindeling Bbk (2)                               wonen                                  landbouw / natuur                                           wonen


Toetsing Circulaire bodemsanering:
   -        kleiner dan achtergrondwaarde
   +        groter dan achtergrondwaarde, kleiner dan of gelijk aan interventiewaarde
  ++        groter dan interventiewaarde
Toetsing Besluit bodemkwaliteit:                                                                                                 --         niet geanalyseerd
    -       kleiner dan achtergrondwaarde                                                                                     m - mv.       meter beneden maaiveld
    ●       groter dan achtergrondwaarde, kleiner dan of gelijk aan maximale waarde wonen                                       rg          voorgeschreven rapportagegrens
   ●●       groter dan maximale waarde wonen, kleiner dan of gelijk aan maximale waarde industrie
  ●●●       groter dan maximale waarde industrie


   (1)       Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).
   (2)       Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond (excl. PFAS).




RF 811 Toetsing grond R39 07-04-20


_______________________________________________________________________________________
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond
T.20.10789 'Irenelaan 3A te Kaag'

Mengmonster                          MM04                                           MM05                                                MM06
(opmerking)                          bovengrond                                     ondergrond                                          ondergrond
                                     baksteenhoudende klei                          kleiig veen                                         kleiig veen
Monstersamenstelling                 01 (0,00-0,50)       zz                        01 (0,70-1,20)       13 (0,50-1,00)                 02 (1,00-1,50)       13 (1,00-1,50)
(traject in m - mv.)                 02 (0,00-0,50)       zz                        03 (0,30-0,80)       15 (0,50-1,00)                 05 (1,20-1,70)       15 (1,00-1,50)
                                     07 (0,00-0,50)       zz                        05 (0,70-1,20)       17 (0,50-1,00)                 06 (1,50-2,00)       17 (1,00-1,50)
                                     zz                   zz                        06 (0,50-1,00)       18 (0,50-1,00)                 09 (1,00-1,50)       19 (1,00-1,50)
                                     zz                   zz                        09 (0,50-1,00)       20 (0,50-1,00)                 09 (1,50-2,00)       19 (1,50-2,00)

                                         gemeten          gecorrigeerde                 gemeten          gecorrigeerde                      gemeten          gecorrigeerde
                                          waarde           waarde (1)                    waarde           waarde (1)                         waarde           waarde (1)
Droge stof (gew.%)                        68,4             n.v.t.                        27,3             n.v.t.                              11,7            n.v.t.
Organische stof (gew.%ds)                  9,9               10                          51,6               10                                90,7              10
Lutum (gew.%ds)                            8,6               25                           4,6               25                                 4,3              25
Metalen (mg/kgds)
Barium                                    170               361                            22           64,3                                    26             78,3
Cadmium                                   0,34            0,399       -   -         <    0,20        <    rg        -     -             <     0,20       <       rg    -      -
Kobalt                                     3,7             7,55       -   -               2,0           5,47        -     -             <      1,5       <       rg    -      -
Koper                                       20             27,6       -   -               9,1           6,72        -     -             <      5,0       <       rg    -      -
Kwik                                      0,17            0,209       +   ●              0,05          0,050        -     -             <     0,05       <       rg    -      -
Lood                                        50             62,0       +   ●                14           11,2        -     -             <       10       <       rg    -      -
Molybdeen                                 0,95            0,950       -   -               1,3           1,30        -     -                    1,6             1,60    +      ●
Nikkel                                      15             28,2       -   -               7,3           17,5        -     -                    4,5             11,0    -      -
Zink                                        68              105       -   -         <      20        <    rg        -     -                     21             14,8    -      -
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (mg/kgds)
Naftaleen                       0,03         0,030                                  <    0,02        <       rg                         <     0,04       <       rg
Antraceen                       0,23         0,230                                  <    0,01        <       rg                         <     0,03       <       rg
Fenantreen                      0,97         0,970                                       0,04             0,013                               0,03            0,010
Fluoranteen                      1,6          1,60                                       0,09             0,030                               0,06            0,020
Benzo(a)antraceen               0,83         0,830                                       0,04             0,013                         <     0,05       <       rg
Chryseen                        0,62         0,620                                       0,04             0,013                         <     0,04       <       rg
Benzo(a)pyreen                  0,63         0,630                                       0,03             0,010                         <     0,04       <       rg
Benzo(ghi)peryleen              0,39         0,390                                       0,02             0,007                         <     0,03       <       rg
Benzo(k)fluoranteen             0,39         0,390                                       0,03             0,010                         <     0,04       <       rg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen          0,41         0,410                                       0,02             0,007                         <     0,04       <       rg
PAK 10 van VROM                  6,1          6,10 +    ●                                0,33             0,110     -     -                   0,31            0,102    -      -
Polychloorbifenylen (PCB) (µg/kgds)
PCB 28                       <    1,0                 <          rg                 <     1,2          0,280                            <      2,6            0,607
PCB 52                       <    1,0                 <          rg                 <     1,3          0,303                            <      3,0            0,700
PCB 101                      <    1,0                 <          rg                 <     1,1          0,257                                   9,5             3,17
PCB 118                      <    1,0                 <          rg                 <     1,3          0,303                                   13              4,33
PCB 138                      <    1,0                 <          rg                 <     1,2          0,280                            <      2,6            0,607
PCB 153                      <    1,0                 <          rg                 <     1,0        <    rg                            <      1,8            0,420
PCB 180                      <    1,0                 <          rg                 <     1,2          0,280                            <      2,6            0,607
PCB som 7                    <    7,0                 <          rg   -   -         <     8,3        <    rg        -     -                    31              10,4    -      -
Minerale olie (mg/kgds)
Fractie C10 - C12                    <     5,0        <          rg                 <     5,0        <       rg                                5,0             1,67
Fractie C12 - C22                    <     5,0        <          rg                       11               3,67                                28              9,33
Fractie C22 - C30                          9,0                 9,09                       12               4,00                                22              7,33
Fractie C30 - C40                          10                  10,1                       12               4,00                                31              10,3
Totaal olie C10 - C40                <     20         <          rg   -   -               30               10,0     -     -                    90              30,0    -      -

Klassenindeling Bbk (2)                               wonen                                  landbouw / natuur                                    landbouw / natuur


Toetsing Circulaire bodemsanering:
   -        kleiner dan achtergrondwaarde
   +        groter dan achtergrondwaarde, kleiner dan of gelijk aan interventiewaarde
  ++        groter dan interventiewaarde
Toetsing Besluit bodemkwaliteit:                                                                                                 --         niet geanalyseerd
    -       kleiner dan achtergrondwaarde                                                                                     m - mv.       meter beneden maaiveld
    ●       groter dan achtergrondwaarde, kleiner dan of gelijk aan maximale waarde wonen                                       rg          voorgeschreven rapportagegrens
   ●●       groter dan maximale waarde wonen, kleiner dan of gelijk aan maximale waarde industrie
  ●●●       groter dan maximale waarde industrie


   (1)       Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).
   (2)       Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond (exlc. PFAS).




RF 811 Toetsing grond R39 07-04-20


_______________________________________________________________________________________
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond
T.20.10789 'Irenelaan 3A te Kaag'

Mengmonster                          MM07
(opmerking)                          ondergrond                                     0                                             0
                                     zandige klei                                   0                                             0
Monstersamenstelling                 05 (1,90-2,20)       zz                        zz                 zz                         zz                  zz
(traject in m - mv.)                 07 (0,50-1,00)       zz                        zz                 zz                         zz                  zz
                                     15 (1,50-2,00)       zz                        zz                 zz                         zz                  zz
                                     17 (1,50-2,00)       zz                        zz                 zz                         zz                  zz
                                     24 (0,50-1,00)       zz                        zz                 zz                         zz                  zz

                                         gemeten          gecorrigeerde                  gemeten        gecorrigeerde                  gemeten         gecorrigeerde
                                          waarde           waarde (1)                     waarde         waarde (1)                     waarde          waarde (1)
Droge stof (gew.%)                        26,9             n.v.t.                          0,0           n.v.t.                           0,0           n.v.t.
Organische stof (gew.%ds)                 34,4               10                              --            10                               --            10
Lutum (gew.%ds)                            18                25                              --            25                               --            25
Metalen (mg/kgds)
Barium                                    160               207                              --              --                             --              --
Cadmium                                   0,34            0,214       -   -                  --              --                             --              --
Kobalt                                     6,2             7,93       -   -                  --              --                             --              --
Koper                                       23             17,8       -   -                  --              --                             --              --
Kwik                                      0,13            0,123       -   -                  --              --                             --              --
Lood                                        47             39,0       -   -                  --              --                             --              --
Molybdeen                                  2,8             2,80       +   ●                  --              --                             --              --
Nikkel                                      24             30,0       -   -                  --              --                             --              --
Zink                                        84             75,6       -   -                  --              --                             --              --
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (mg/kgds)
Naftaleen                   < 0,02        <     rg                                           --              --                             --              --
Antraceen                       0,02         0,007                                           --              --                             --              --
Fenantreen                      0,05         0,017                                           --              --                             --              --
Fluoranteen                     0,20         0,067                                           --              --                             --              --
Benzo(a)antraceen               0,09         0,030                                           --              --                             --              --
Chryseen                        0,09         0,030                                           --              --                             --              --
Benzo(a)pyreen                  0,07         0,023                                           --              --                             --              --
Benzo(ghi)peryleen              0,06         0,020                                           --              --                             --              --
Benzo(k)fluoranteen             0,07         0,023                                           --              --                             --              --
Indeno(1,2,3-cd)pyreen          0,06         0,020                                           --              --                             --              --
PAK 10 van VROM                 0,72         0,241 -     -                                   --              --                             --              --
Polychloorbifenylen (PCB) (µg/kgds)
PCB 28                       <    1,3                   0,303                                --              --                             --              --
PCB 52                       <    1,4                   0,327                                --              --                             --              --
PCB 101                      <    1,2                   0,280                                --              --                             --              --
PCB 118                      <    1,4                   0,327                                --              --                             --              --
PCB 138                      <    1,3                   0,303                                --              --                             --              --
PCB 153                      <    1,0                 <    rg                                --              --                             --              --
PCB 180                      <    1,3                   0,303                                --              --                             --              --
PCB som 7                    <    8,9                 <    rg         -   -                  --              --                             --              --
Minerale olie (mg/kgds)
Fractie C10 - C12                    <     5,0        <          rg                          --              --                             --              --
Fractie C12 - C22                          13                  4,33                          --              --                             --              --
Fractie C22 - C30                          23                  7,67                          --              --                             --              --
Fractie C30 - C40                          17                  5,67                          --              --                             --              --
Totaal olie C10 - C40                      50                  16,7   -   -                  --              --                             --              --

Klassenindeling Bbk (2)                          landbouw / natuur                         geen indeling mogelijk                          geen indeling mogelijk


Toetsing Circulaire bodemsanering:
   -        kleiner dan achtergrondwaarde
   +        groter dan achtergrondwaarde, kleiner dan of gelijk aan interventiewaarde
  ++        groter dan interventiewaarde
Toetsing Besluit bodemkwaliteit:                                                                                           --          niet geanalyseerd
    -       kleiner dan achtergrondwaarde                                                                               m - mv.        meter beneden maaiveld
    ●       groter dan achtergrondwaarde, kleiner dan of gelijk aan maximale waarde wonen                                 rg           voorgeschreven rapportagegrens
   ●●       groter dan maximale waarde wonen, kleiner dan of gelijk aan maximale waarde industrie
  ●●●       groter dan maximale waarde industrie


   (1)       Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).
   (2)       Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond (excl. PFAS).




RF 811 Toetsing grond R39 07-04-20

_______________________________________________________________________________________
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Tabel 2. Analyseresultaten en toetsing grondwater
T.20.10789 'Irenelaan 3A te Kaag'


Peilbuis                                             05                     15                19            0          0          0
Datum bemonstering                              15.04.2020              15.04.2020       15.04.2020      00-01-00   00-01-00   00-01-00
Filterstelling (m - mv.)                         1,20-2,20               1,00-2,00        1,00-2,00         0          0          0
Grondwaterstand (m - mv.)                           0,40                    0,20             0,30          0,00       0,00       0,00

pH (-)                                               6,2                    6,3               6,1          0,0        0,0        0,0
Geleidbaarheid (µS/cm)                              2.400                  1.500             1.500          0          0          0
Temperatuur (ºC)                                    11,5                   12,0              11,0          0,0        0,0        0,0
Troebelheid (NTU)                                    10                     40                8,0           0          0          0
Metalen (µg/l)
Barium                                              28      -          <   15        -       26      -      --         --         --
Cadmium                                         < 0,20      -          < 0,20        -   < 0,20      -      --         --         --
Kobalt                                          < 2,0       -          < 2,0         -   < 2,0       -      --         --         --
Koper                                           < 2,0       -          < 2,0         -   < 2,0       -      --         --         --
Kwik                                            < 0,05      -          < 0,05        -   < 0,05      -      --         --         --
Lood                                            < 2,0       -          < 2,0         -   < 2,0       -      --         --         --
Molybdeen                                       < 2,0       -          < 2,0         -   < 2,0       -      --         --         --
Nikkel                                          < 3,0       -          < 3,0         -   < 3,0       -      --         --         --
Zink                                            <   10      -          <   10        -   <   10      -      --         --         --
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (µg/l)
Benzeen                             < 0,20                  -          <   0,20      -   <   0,20    -      --         --         --
Ethylbenzeen                        < 0,20                  -          <   0,20      -   <   0,20    -      --         --         --
Tolueen                             < 0,20                  -          <   0,20      -   <   0,20    -      --         --         --
o-Xyleen                            < 0,10                             <   0,10          <   0,10           --         --         --
p- en m-Xyleen                      < 0,20                             <   0,20          <   0,20           --         --         --
Xylenen                             < 0,30                  -          <   0,30      -   <   0,30    -      --         --         --
Styreen (vinylbenzeen)              < 0,20                  -          <   0,20      -   <   0,20    -      --         --         --
Totaal BTEX                         < 0,90                             <   0,90          <   0,90           --         --         --
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (µg/l)
Naftaleen                           < 0,02 -                           < 0,02        -       0,03    +      --         --         --
Gechloreerde koolwaterstoffen (µg/l)
Monochlooretheen (vinylchloride)                <   0,20    -          <   0,20      -   <   0,20    -      --         --         --
Dichloormethaan                                 <   0,20    -          <   0,20      -   <   0,20    -      --         --         --
1,1-Dichloorethaan                              <   0,20    -          <   0,20      -   <   0,20    -      --         --         --
1,2-Dichloorethaan                              <   0,20    -          <   0,20      -   <   0,20    -      --         --         --
Dichloorethanen (som)                           <   0,40               <   0,40          <   0,40           --         --         --
1,1-Dichlooretheen                              <   0,10    -          <   0,10      -   <   0,10    -      --         --         --
Cis-1,2-dichlooretheen                          <   0,10               <   0,10          <   0,10           --         --         --
Trans-1,2-dichlooretheen                        <   0,10               <   0,10          <   0,10           --         --         --
1,2-Dichlooretheen (som)                        <   0,20    -          <   0,20      -   <   0,20    -      --         --         --
1,1-Dichloorpropaan                             <   0,20               <   0,20          <   0,20           --         --         --
1,2-Dichloorpropaan                             <   0,20               <   0,20          <   0,20           --         --         --
1,3-Dichloorpropaan                             <   0,20               <   0,20          <   0,20           --         --         --
Dichloorpropanen                                <   0,60    -          <   0,60      -   <   0,60    -      --         --         --
Trichloormethaan (chloroform)                   <   0,20    -          <   0,20      -   <   0,20    -      --         --         --
1,1,1-Trichloorethaan                           <   0,10    -          <   0,10      -   <   0,10    -      --         --         --
1,1,2-Trichloorethaan                           <   0,10    -          <   0,10      -   <   0,10    -      --         --         --
Trichloorethanen (som)                          <   0,20               <   0,20          <   0,20           --         --         --
Trichlooretheen (tri)                           <   0,20    -          <   0,20      -   <   0,20    -      --         --         --
Tetrachloormethaan (tetra)                      <   0,10    -          <   0,10      -   <   0,10    -      --         --         --
Tetrachlooretheen (per)                         <   0,10    -          <   0,10      -   <   0,10    -      --         --         --
Tribroommethaan                                 <   0,20    -          <   0,20      -   <   0,20    -      --         --         --
Minerale olie (µg/l)
Fractie C10 - C12                               <    25                <     25          <    25            --         --         --
Fractie C12 - C22                               <    25                <     25          <    25            --         --         --
Fractie C22 - C30                               <    25                <     25          <    25            --         --         --
Fractie C30 - C40                               <    25                <     25          <    25            --         --         --
Totaal olie C10 - C40                           <    50     -          <     50      -   <    50     -      --         --         --

Verklaring:
    -         kleiner dan streefwaarde (interventiewaarde voor tribroommethaan)
    +         groter dan streefwaarde, kleiner dan of gelijk aan interventiewaarde
   ++         groter dan interventiewaarde
--            niet geanalyseerd
m - mv.       meter beneden maaiveld




RF 813 Toetsing grondwater R23 18-02-20



________________________________________________________________________________________
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>FIGUUR 1.

Regionale tekening met ligging onderzochte locatie


FIGUUR 2.

Situatietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>    Opdrachtgever:   Kantoor Vierkant te Nieuw-Vennep


    Projecttitel:    ‘Irenelaan 3A’ te Kaag

N
    Omschrijving:    Regionale tekening met ligging onderzochte locatie

    Projectnummer: T.20.10789     Schaal:     1: 25.000        Figuur 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>   LEGENDA:
            onderzoekslocatie
            boring tot ca. 0,5 m - mv.
            boring tot ca. 1,0 / 2,0 m - mv.
            boring met peilbuis
           foto
           foto




Opdrachtgever: Kantoor Vierkant te Nieuw-Vennep


Projecttitel:     'Irenelaan 3A' te Kaag


Omschrijving:     Situatietekening

Projectnummer: T.20.10789            Schaal: 1: 800 (A3)   DEFINITIEF
Datum: 01.05.2020                    Versie: 1             Figuur 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1.

Kadastrale informatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                               BETREFT
                                                                                               Alkemade A 1828 A1
                                                                                               UW REFERENTIE
                                                                                               T.20.10799
                                                                                               GELEVERD OP                 PRODUCTIEORDERNUMMER
                                                                                               16-04-2020 - 15:12          S11060598360
                                                                                               VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M   VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M
                                                                                               16-04-2020 - 13:10          16-04-2020 - 13:10
                                                                                               BLAD
                                                                                               1 van 1




Eigendomsinformatie


ALGEMEEN

        Kadastrale aanduiding Alkemade A 1828 A1
                                     Kadastrale objectidentificatie : 021590182810001
                                     Voor in de splitsing betrokken rechten raadpleeg 'ontstaan uit'

                        Locatie IRENELN 3 A
                                     2159 LL KAAG
                 Omschrijving Wonen (recreatie)
     Vereniging van eigenaren Vereniging Van Eigenaars Recreatieterrein Kagereilanden (Irene- Laan 3a)
                  Ontstaan uit Alkemade A 1822



AANTEKENINGEN

   Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
     Basisregistratie Kadaster


   Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
        Landelijke Voorziening



RECHTEN

                                 1 Eigendom (recht van)
         Afkomstig uit stukken Hyp4 18373/34 Zoetermeer                                                  Ingeschreven op 24-07-2002
                                     Hyp4 18216/23 Zoetermeer                                            Ingeschreven op 24-05-2002
     Vereniging van eigenaren Vereniging Van Eigenaars Ondersplitsing Recreatieterrein Kagereiland (Irenelaan 3a) I
                          Adres Zuidweg 11 C
                                     2375 AR RIJPWETERING
               Statutaire zetel ALKEMADE




                        Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
                  De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
                        zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
                                        Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                    Uw referentie: T.20.10799




                     Deze kaart is noordgericht                Schaal 1: 2000
        12345        Perceelnummer
              25     Huisnummer
                                                               Kadastrale gemeente             Alkemade
                     Vastgestelde kadastrale grens
                                                               Sectie                          A
                     Voorlopige kadastrale grens
                     Administratieve kadastrale grens
                                                               Perceel                         1822
                     Bebouwing
                                                               Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 16 april 2020   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers       eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2.

Locatiefoto’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Foto 1: Zicht vanuit oostzijde op onderzoekslocatie.




Foto 2: Zicht vanuit westzijde op onderzoekslocatie.




Foto 3: Zicht vanuit noordzijde op onderzoekslocatie.




                             Opdrachtgever:   Kantoor Vierkant te Nieuw-Vennep


                             Projecttitel:    ‘Irenelaan 3A’ te Kaag


                             Omschrijving:    Locatiefoto’s

                             Projectnummer: T.20.10789                           Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Foto 4: Zicht vanuit oostzijde op onderzoekslocatie.




Foto 5: Zicht vanuit oostzijde op onderzoekslocatie.




Foto 6: Zicht vanuit westzijde op onderzoekslocatie.




                             Opdrachtgever:   Kantoor Vierkant te Nieuw-Vennep


                             Projecttitel:    ‘Irenelaan 3A’ te Kaag


                             Omschrijving:    Locatiefoto’s

                             Projectnummer: T.20.10789                           Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3.

Samenvatting resultaten vooronderzoek NEN 5725
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Vooronderzoek NEN 5725:2017
Aanleiding A: opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek

Projectnummer:             T.20.10789
Projectlocatie:            Irenelaan 3A te Kaag

  Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende?
      De afbakening van de onderzoekslocatie is aangegeven door de opdrachtgever. Het betreft een perceel
      dat bekend is bij het Kadaster als gemeente Alkemade, sectie A, nummer 1828 en heeft een oppervlakte
      van ca. 16.000 m2.
  Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden als het heden?
  Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen, waar liggen ze en wat zijn verdachte parameters?
      Er is geen sprake van potentiele bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden als het
      heden.
  Is de bodem asbestverdacht?
      De bodem op het terrein wordt niet als asbestverdacht beschouwd.
  Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij
  onderscheiden?
      Volgens de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Kaag en Braassem bevindt de
      onderzoekslocatie zich in een zone met de functieklasse wonen. In de ontgravingskaart is de grond
      ingedeeld in de klasse ‘wonen (toemaakdek)’.
  Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het onderzoeksgebied sprake van verschillende
  fysische kwaliteiten en / of bodemvreemde lagen?
  Zo ja, welke fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er waar bevinden deze zich?
      Zie § 2.3 voor een beschrijving van de regionale bodemopbouw en geohydrologie.
  Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving op de bodemkwaliteit? Zo ja, welke beïnvloeding en waar?
      Er is geen sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving op de bodemkwaliteit.
  Wordt op de locatie (al dan niet een geval van ernstige) bodemverontreiniging vermoed? Zo ja, waar bevindt
  deze zich?
      Op de locatie worden geen significante bodemverontreinigingen vermoed.
  Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem voldoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk?
      De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is onvoldoende bekend. Derhalve is het noodzakelijk om
      een bodemonderzoek uit te voeren.
  Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van het onderzoek (incl. indeling in
  deellocaties)?
      Hypothese: De bodem van de onderzoekslocatie is onverdacht op het voorkomen van significante
      bodemverontreiniging.
      Strategie: Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijn NEN 5740+A1:2016 ‘Strategie voor het
      uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem
      en grond’, § 5.1. ‘Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)’
  Welke bronnen zijn geraadpleegd voor het vooronderzoek?
      - bodeminformatiesysteem Omgevingsdienst West-Holland
      - Bodemloket
      - opdrachtgever / adviseur
      - historische luchtfoto’s en kaarten




 RF 803a Tabel vooronderzoek NEN 5725 aanleiding A R1 13-02-19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4.
Bodemrapportage
Omgevingsdienst West-Holland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>            T.20.10789
          Omgevingsrapportage




Pagina 1 van 46    -    03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Beatrixlaan 20
Beatrixlaan 16
Irenelaan 19
Irenelaan 17
Irenelaan 11
Beatrixlaan 23
Beatrixlaan 15
Irenelaan 9
Irenelaan 5
Beatrixlaan 14
Beatrixlaan 9
Beatrixlaan 11
Irenelaan 13
HBB: LOOGMAN P J; Prins Willem Alexanderln 7
HBB: KORIDON J G; Beatrixlaan 19
Beatrixlaan 18
Beatrixlaan 4-6
Irenelaan 7
prins alexanderlaan 9-39
Kaarten
Disclaimer
Toelichting




         Pagina 2 van 46       -     03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Voor U ligt een rapportage van de Omgevingsdienst West-Holland met de beschikbare informatie over de milieu-hygiënische
kwaliteit van grond van het door U opgevraagde perceel.



Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst
West-Holland. Het bodeminformatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige,
gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele
bodembedreigende activiteiten.



Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van het bodeminformatiesysteem van de
Omgevingsdienst West-Holland aanwezige gegevens. Voor nadere informatie over de in deze rapportage genoemde
rapporten dienen de betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Rapporten kunt u aanvragen bij ODWH via bip@odwh.nl.
Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de
Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen.



Dit rapport bestaat uit vier delen:

   1. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
   2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van de
      Omgevingsdienst West-Holland aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied
      bevinden.
   3. Disclaimer
   4. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.



Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
West-Holland via email

bip@odwh.nl




                                      Pagina 3 van 46       -     03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Locatie: Beatrixlaan 20
Locatie
Adres                     Beatrixlaan 20 2159LJ KAAG

Locatiecode               AA188400100

Locatienaam               Beatrixlaan 20

Plaats                    Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                          ZH188400882
gezag WBB


Status
Vervolg WBB               Uitvoeren OO                           Beoordeling                Pot. verontreinigd

Status rapporten          BOOT                                   Beschikking
Status besluiten                                                  Status asbest
Is van voor 1987          Nee



Uitgevoerde onderzoeken
Datum              Type     Naam                   Auteur        Referentie       Archief           Conclusie overheid
  14-11-2000       BOOT     Beatrixlaan 20                                        DIV MDWH


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                  Start   Einde    Vervallen   Benoemd        Verontreinigd       Spoed    Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)       9999   2000     Nee            Ja          Onbekend            Nee                  Nee


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                     Pagina 4 van 46             -     03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Pagina 5 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Locatie: Beatrixlaan 16
Locatie
Adres                   Beatrixlaan 16 2159LJ KAAG

Locatiecode             AA188400102

Locatienaam             Beatrixlaan 16

Plaats                  Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                        ZH188400884
gezag WBB


Status
Vervolg WBB             Uitvoeren aanvullend OO           Beoordeling             Potentieel Ernstig

Status rapporten        BOOT                              Beschikking
Status besluiten                                          Status asbest
Is van voor 1987        Nee



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type   Naam          Auteur Referentie Archief     Conclusie overheid
                     Beatrixlaan                     DIV         Tank is verwijderd conform BOOT Verontreiniging
13-03-2001 BOOT
                     16                              MDWH        aangetroffen.


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit              Start Einde Vervallen Benoemd        Verontreinigd            Spoed Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds) 9999 2001 Ja            Per definitie Onvoldoende onderzocht Nee                Nee


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                   Pagina 6 van 46       -      03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Pagina 7 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Locatie: Irenelaan 19
Locatie
Adres                  Irenelaan 19 2159LL KAAG

Locatiecode            AA188400198

Locatienaam            Irenelaan 19

Plaats                 Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                       ZH188400976
gezag WBB


Status
Vervolg WBB            Uitvoeren historisch onderzoek   Beoordeling             Pot. verontreinigd
Status rapporten                                        Beschikking
Status besluiten                                        Status asbest
Is van voor 1987       Nee



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit    Start   Einde   Vervallen      Benoemd    Verontreinigd     Spoed      Voldoende onderzocht
onbekend      9999     9999   Nee            Ja         Onbekend          Nee                        Nee


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                  Pagina 8 van 46       -    03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Pagina 9 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Locatie: Irenelaan 17
Locatie
Adres                     Irenelaan 17 2159LL KAAG

Locatiecode               AA188400199

Locatienaam               Irenelaan 17

Plaats                    Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                          ZH188400977
gezag WBB


Status
Vervolg WBB               Uitvoeren historisch onderzoek     Beoordeling               Potentieel Ernstig

Status rapporten          BOOT                               Beschikking
Status besluiten                                             Status asbest
Is van voor 1987          Nee



Uitgevoerde onderzoeken
Datum              Type      Naam                Auteur    Referentie        Archief         Conclusie overheid
  20-07-1993       BOOT      Irenelaan 17                                    DIV MDWH


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd                     Spoed Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)    9999   1993 Nee           Ja          Onvoldoende onderzocht    Nee               Nee


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                     Pagina 10 van 46       -       03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Pagina 11 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Locatie: Irenelaan 11
Locatie
Adres                  Irenelaan 11 2159LL KAAG

Locatiecode            AA188400200

Locatienaam            Irenelaan 11

Plaats                 Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                       ZH188400978
gezag WBB


Status
Vervolg WBB            Uitvoeren historisch onderzoek   Beoordeling             Pot. verontreinigd
Status rapporten                                        Beschikking
Status besluiten                                        Status asbest
Is van voor 1987       Nee



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit    Start   Einde   Vervallen      Benoemd    Verontreinigd     Spoed      Voldoende onderzocht
onbekend      9999     1994   Nee            Ja         Onbekend          Nee                        Nee


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                  Pagina 12 van 46      -    03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Pagina 13 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Locatie: Beatrixlaan 23
Locatie
Adres                  Beatrixlaan 23 2159LH KAAG

Locatiecode            AA188400208

Locatienaam            Beatrixlaan 23

Plaats                 Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                       ZH188400986
gezag WBB


Status
Vervolg WBB            Uitvoeren historisch onderzoek   Beoordeling             Pot. verontreinigd
Status rapporten                                        Beschikking
Status besluiten                                        Status asbest
Is van voor 1987



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit    Start   Einde   Vervallen      Benoemd    Verontreinigd     Spoed      Voldoende onderzocht
onbekend      9999     9999   Nee                       Onbekend          Nee                        Nee


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                  Pagina 14 van 46      -    03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Pagina 15 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Locatie: Beatrixlaan 15
Locatie
Adres                    Beatrixlaan 15 2159LH KAAG

Locatiecode              AA188400210

Locatienaam              Beatrixlaan 15

Plaats                   Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                         ZH188400988
gezag WBB


Status
Vervolg WBB              Uitvoeren historisch onderzoek      Beoordeling             Pot. verontreinigd
Status rapporten                                             Beschikking
Status besluiten                                             Status asbest
Is van voor 1987         Nee



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                 Start   Einde   Vervallen      Benoemd    Verontreinigd   Spoed    Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)      9999    1996   Nee                       Onbekend        Nee                  Nee


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                    Pagina 16 van 46         -      03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Pagina 17 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Locatie: Irenelaan 9
Locatie
Adres                    Irenelaan 9 2159LL KAAG

Locatiecode              AA188400244

Locatienaam              Irenelaan 9

Plaats                   Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                         ZH188401021
gezag WBB


Status
Vervolg WBB              Voldoende onderzocht                Beoordeling             Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten                                             Beschikking
Status besluiten                                             Status asbest
Is van voor 1987         Nee



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                 Start   Einde     Vervallen    Benoemd    Verontreinigd   Spoed   Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)      9999   1998      Nee                     Onbekend        Nee                 Ja


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                       Pagina 18 van 46      -      03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Pagina 19 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Locatie: Irenelaan 5
Locatie
Adres                    Irenelaan 5 2159LL KAAG

Locatiecode              AA188400245

Locatienaam              Irenelaan 5

Plaats                   Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                         ZH188401022
gezag WBB


Status
Vervolg WBB              Voldoende onderzocht                Beoordeling             Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten                                             Beschikking
Status besluiten                                             Status asbest
Is van voor 1987         Nee



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                 Start   Einde     Vervallen    Benoemd    Verontreinigd   Spoed   Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)      9999   1998      Nee                     Onbekend        Nee                 Ja


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                       Pagina 20 van 46      -      03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Pagina 21 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Locatie: Beatrixlaan 14
Locatie
Adres                    Beatrixlaan 14 2159LJ KAAG

Locatiecode              AA188400248

Locatienaam              Beatrixlaan 14

Plaats                   Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                         ZH188401025
gezag WBB


Status
Vervolg WBB              Voldoende onderzocht             Beoordeling             Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten                                          Beschikking
Status besluiten                                          Status asbest
Is van voor 1987         Nee



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                 Start   Einde   Vervallen   Benoemd    Verontreinigd   Spoed   Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)      9999   1998    Nee                    Onbekend        Nee                 Ja


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                    Pagina 22 van 46      -      03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Pagina 23 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Locatie: Beatrixlaan 9
Locatie
Adres                    Beatrixlaan 9 2159LH KAAG

Locatiecode              AA188400249

Locatienaam              Beatrixlaan 9

Plaats                   Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                         ZH188401026
gezag WBB


Status
                                                                                             Niet ernstig, licht tot matig
Vervolg WBB              Voldoende onderzocht                    Beoordeling
                                                                                             verontreinigd

Status rapporten         BOOT                                    Beschikking
Status besluiten                                                  Status asbest              Niet onderzocht

Is van voor 1987         Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type                   Naam          Auteur Referentie          Archief   Conclusie overheid
           Verkennend                                                                   tank 3 m3 met een kleine
                                     Beatrixlaan                              DIV
16-12-2011 onderzoek NEN                           Adico     KD/12/253                  verontreiniging. 4 juli 2012 wordt deze
                                     9                                        MDWH
           5740                                                                         gesaneerd
                                     Beatrixlaan                              DIV
17-10-2012 BOOT                                    Adico     2012014987
                                     9                                        MDWH


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                 Start     Einde   Vervallen     Benoemd           Verontreinigd    Spoed    Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)        9999   2012    Nee           Per definitie     >S               Nee                   Ja
onbekend                      9999   9999    Nee           Per definitie     Onbekend         Nee               Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar




                                      Pagina 24 van 46           -         03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                            Pagina 25 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Locatie: Beatrixlaan 11
Locatie
Adres                    Beatrixlaan 11 2159LH KAAG

Locatiecode              AA188400251

Locatienaam              Beatrixlaan 11

Plaats                   Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                         ZH188401028
gezag WBB


Status
Vervolg WBB              Voldoende onderzocht             Beoordeling             Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten                                          Beschikking
Status besluiten                                          Status asbest
Is van voor 1987         Nee



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                 Start   Einde   Vervallen   Benoemd    Verontreinigd   Spoed   Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)      9999   1998    Nee                    Onbekend        Nee                 Ja


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                    Pagina 26 van 46      -      03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Pagina 27 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Locatie: Irenelaan 13
Locatie
Adres                 Irenelaan 13 2159LL KAAG

Locatiecode           AA048300482

Locatienaam           Irenelaan 13

Plaats                Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                      ZH188400414
gezag WBB


Status
Vervolg WBB           Voldoende onderzocht                Beoordeling             Niet ernstig

Status rapporten      Verkennend onderzoek NEN 5740       Beschikking
Status besluiten                                          Status asbest
Is van voor 1987      Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type          Naam        Auteur Referentie Archief    Conclusie overheid
                                                                     bg: Hg, Pb, PAK > S og: geen S overschrijdingen
           Verkennend
                            Irenelaan                         DIV    gw: geen S overschrijdingen In de bovengrond
06-12-2006 onderzoek NEN                IDDS   2006/294
                            13                                MDWH   slechts streefwaarde overschrijdingen van
           5740
                                                                     bovengenoemde parameters.


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar



                                 Pagina 28 van 46         -     03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Pagina 29 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Locatie: HBB: LOOGMAN P J; Prins Willem Alexanderln 7
Locatie
Adres                   Prins Willem Alexanderln 7 2159LK KAAG

Locatiecode             AA188400726

Locatienaam             HBB: LOOGMAN P J; Prins Willem Alexanderln 7

Plaats                  Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
gezag WBB


Status
Vervolg WBB             Voldoende onderzocht             Beoordeling            Pot. verontreinigd
Status rapporten                                         Beschikking
Status besluiten                                         Status asbest
Is van voor 1987        Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
                                                                                              Voldoende
Activiteit                              Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
                                                                                              onderzocht
jachtwerf (nieuwbouw- en reparatie na
                                        1969 1990 Nee        Nee         Onbekend                    Onbekend
1945)
schildersbedrijf                        1969 1990 Nee        Nee         Onbekend                    Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar



                                   Pagina 30 van 46     -        03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Pagina 31 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Locatie: HBB: KORIDON J G; Beatrixlaan 19
Locatie
Adres                     Beatrixlaan 19 2159LH KAAG

Locatiecode               AA188400788

Locatienaam               HBB: KORIDON J G; Beatrixlaan 19

Plaats                    Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
gezag WBB


Status
Vervolg WBB               Voldoende onderzocht               Beoordeling               Pot. verontreinigd
Status rapporten                                             Beschikking
Status besluiten                                             Status asbest
Is van voor 1987          Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                             Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht
burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf   1971   1975 Nee           Nee        Onbekend                        Onbekend
grondwerken bedrijf                    1971   1975 Nee           Nee        Onbekend                        Onbekend
waterwerken bedrijf                    1971   1975 Nee           Nee        Onbekend                        Onbekend
wegenbouwbedrijf                       1971   1975 Nee           Nee        Onbekend                        Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar




                                       Pagina 32 van 46      -         03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                            Pagina 33 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Locatie: Beatrixlaan 18
Locatie
Adres                     Beatrixlaan 18 2159LJ KAAG

Locatiecode               AA048300068

Locatienaam               Beatrixlaan 18

Plaats                    Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                          ZH188400076
gezag WBB


Status
Vervolg WBB               Voldoende onderzocht                Beoordeling              Niet ernstig

Status rapporten          Sanerings evaluatie                 Beschikking
Status besluiten                                              Status asbest
Is van voor 1987          Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type        Naam          Auteur    Referentie Archief Conclusie overheid
                                                                      Grond rond ondergr. HBO-tank >25m3 verontr. met
                           Beatrixlaan                         DIV    min. olie. Ca. 20 m3 grond+grondw. > I Advies:
01-03-1999 BOOT                        Lexmond
                           18                                  MDWH   opstellen werkplan en verontr. grond af laten
                                                                      graven, tegelijk met verwijderen HBO-tank.
                                                                      62 ton verontr. grond afgegraven.
                                                                      Controlem.:verontr. grond nagenoeg volledig
              Sanerings    Beatrixlaan                         DIV    verwijderd. Onder woonhuis geringe hvh. min. olie
01-12-2000                             IDDS
              evaluatie    18                                  MDWH   verontr. grond achtergebleven (civiel-techn.
                                                                      redenen). Grondw. verontr. verwijderd. Afdoende
                                                                      gesaneerd.


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                Start Einde Vervallen            Benoemd          Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds) 9999 2000 Niet van toepassing Per definitie >T                      Nee          Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Matrix               Overschr.                   m²      m³        Van           Tot        Opmerking
Grond                I                                        20


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar




                                     Pagina 34 van 46      -       03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Datum      Gerealiseerd bovengrond               Gerealiseerd ondergrond   Medium



Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                              Pagina 35 van 46   -     03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Locatie: Beatrixlaan 4-6
Locatie
Adres                 Beatrixlaan 4 2159LJ KAAG

Locatiecode           AA048300072

Locatienaam           Beatrixlaan 4-6

Plaats                Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                      ZH188400078
gezag WBB


Status
Vervolg WBB           Voldoende onderzocht              Beoordeling             Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten      Verkennend onderzoek NVN 5740     Beschikking
Status besluiten                                        Status asbest
Is van voor 1987      Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type         Naam          Auteur Referentie Archief Conclusie overheid
                                                                   Bg: lichte verontreinigingen min. olie en enkele
           Verkennend                                              metalen. Og: Hg >S betreft een uitzondering die
                         Beatrixlaan                        DIV
01-04-1995 onderzoek NVN                 Tauw                      niet eenduidig is te verklaren. Gw: licht
                         4-6                                MDWH
           5740                                                    verontreinigd met enkele metalen. NO niet
                                                                   noodzakelijk.


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar




                                  Pagina 36 van 46      -     03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                            Pagina 37 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Locatie: Irenelaan 7
Locatie
Adres                   Irenelaan 7 2159LL KAAG

Locatiecode             AA048300081

Locatienaam             Irenelaan 7

Plaats                  Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                        ZH188400085
gezag WBB


Status
Vervolg WBB             Voldoende onderzocht               Beoordeling              Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten        Verkennend onderzoek NEN 5740      Beschikking
Status besluiten                                           Status asbest
Is van voor 1987        Nee



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type            Naam       Auteur Referentie Archief Conclusie overheid
                                                                    Grond licht verontr met minerale olie. Grondw. licht
           Verkennend                                               verontr. met naftaleen. Er is geen aanleiding te
                              Irenelaan                   DIV
15-06-1999 onderzoek                    Tukkers                     veronderstellen dat na verwijdering van de tank
                              7                           MDWH
           NEN 5740                                                 een olieverontreiniging is achtergebleven. Nader
                                                                    onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit              Start Einde Vervallen             Benoemd        Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds) 9999 1993 Niet van toepassing Per definitie >T                  Nee             Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar




                                      Pagina 38 van 46    -     03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                            Pagina 39 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Locatie: prins alexanderlaan 9-39
Locatie
Adres                      Prins Willem-Alexanderlaan 9 2159LK KAAG

Locatiecode                AA048300097

Locatienaam                prins alexanderlaan 9-39

Plaats                     Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                           ZH188400099
gezag WBB


Status
Vervolg WBB                Uitvoeren NO                        Beoordeling             Potentieel Ernstig

Status rapporten           Verkennend onderzoek NEN 5740       Beschikking
Status besluiten                                               Status asbest
Is van voor 1987           Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type              Naam            Auteur     Referentie Archief Conclusie overheid
                                                                               Ter plaatste boring 1 bevindt zich laag
                                                                               slakken van 0.5 m. dikte (30x10m). in grond
                                prins
              Indicatief                                             DIV       zijn Cr (tussen B en C waarde) en Pb (iets
01-06-1987                      alexanderlaan   Heidemij
              onderzoek                                              MDWH      onder B waarde) verhoogd, agv voorkomen
                                9-39
                                                                               slakken.Geen uitloging naar gw, gw geen
                                                                               overschr.
           Verkennend           prins
                                                                     DIV       bg: Pb >S (licht) og: geen overschrijdingen
10-06-2006 onderzoek            alexanderlaan   Hoste
                                                                     MDWH      gw: Pb, As >S
           NEN 5740             9-39


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                  Start Einde Vervallen              Benoemd       Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht
erfverharding met slakken 1978 8888 Niet van toepassing Per definitie Nee                  Nee              Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar




                                       Pagina 40 van 46       -     03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                            Pagina 41 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Pagina 42 van 46   -   03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van de aanvragen aanwezige gegevens
in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst West-Holland. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de
regel door derden aangeleverd.



Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de
Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het
moment van aanvragen aanvullende gegevens door de Omgevingsdienst West-Holland worden verkregen, of dat recent
verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te worden gezien als
een momentopname.



Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de
verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens
mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en/of interpretatiefouten zijn gemaakt.



De Omgevingsdienst West-Holland is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele
of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In dit geval van
koop/verkoop adviseert de Omgevingsdienst om bij twijfel representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog
bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren.



Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een
bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapporten kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is
afhankelijk van de onderzoekeisen vanuit de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende
onderzoek.



Aan de totstandkoming van deze omgeving is uiterste zorg besteed. Desondanks is het gezien de aard van het gebruikte
materiaal mogelijk dat kleine fouten in de exacte ligging van objecten voorkomen of dat de kaarten anderszins foutieve
informatie afbeelden. De Omgevingsdienst West-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het
gebruik van de informatie. Wel stelt de Omgevingsdienst West-Holland het op prijs dat onjuistheden aan haar worden
gemeld. Dit kan door een e-mail te sturen naar bip@odwh.nl




                                       Pagina 43 van 46          -      03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van
bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor
het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld
gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de
score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel
beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het
bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen
werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.



Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet
meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de
locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een
verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rappor
twordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):



Wbb traject starten

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen
(historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.



Bodemonderzoek uitvoeren

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van
verkennend of nader onderzoek.



Saneringsonderzoek uitvoeren

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie
van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering



Saneringsplan opstellen

Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan
wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen
aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde
saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.



Sanering en/of evaluatie uitvoeren

Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de
sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of
een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van
de provincie.




                                     Pagina 44 van 46        -      03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Zorgmaatregelen uitvoeren

Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze
maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of verspreiding
van de restverontreiniging.



Gesaneerd

Indien een sanering is uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een
beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet
meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van
een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.



Geen werkvoorraad (meer)

De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of gesaneerd.



Toelichting op de gerapporteerde informatie



Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft
op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet
worden/zijn).



Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis
daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een
beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd
(beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.



Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de
verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier
vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering
bepaald.



Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging
beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten
vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.



(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden
vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft
plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd.
Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.



                                       Pagina 45 van 46         -      03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate
overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op
welke diepte deze zit.



Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de
spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de
uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.



Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven
welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.



Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven, zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd
gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.




                                    Pagina 46 van 46        -      03-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5.

Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                       >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster



                                             overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
                                                                                   volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                                                                                       Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                        Grondsoort,                                                                                          Grondsoort,
      Meetpunt      01                  bijz. bestanddelen, geur, kleur                             Meetpunt             02                  bijz. bestanddelen, geur, kleur


       Datum        Monstercode                                                                      Datum               Monstercode
       6-4-2020                                                                                      6-4-2020


                                  0                                                                                                    0
 0                                                                                             0
                                             Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk                                                                Veen, sterk kleiïg, spikkels baksteen,
                                             humeus, sterk grindhoudend, sporen                                                                   donker zwartbruin
                                             baksteen, donker zwartbruin
                  Y8321014A                                                                                            Y8320983O


                                                                                                                                       50
 50                                                                                            50
                  Y8320997T                                                                                                                       Veen, mineraalarm, donker zwartbruin
                                  70

                                             Veen, sterk kleiïg, donker grijsbruin                                     Y8320992O

                  Y8320894P
100                                                                                           100

                                  120
                                                                                                                       Y8321019F


                                                                                              150


                                                                                                                       Y83210139


                                                                                                                                       200
                                                                                              200




                                        Grondsoort,                                                                                          Grondsoort,
      Meetpunt      03                  bijz. bestanddelen, geur, kleur                             Meetpunt             04                  bijz. bestanddelen, geur, kleur



       Datum        Monstercode                                                                      Datum               Monstercode
       6-4-2020                                                                                      6-4-2020


                                  0                                                                                                    0
 0                                                                                             0
                                             Klei, sterk zandig, sterk humeus                                                                     Klei, sterk zandig, sterk humeus,
                  Y8320891M                                                                                                                       donker zwartbruin
                                  30                                                                                   Y8320901E
                                             Veen, sterk kleiïg, donker zwartbruin
                                                                                                                                       50
 50                                                                                            50
                  Y8320895Q


                                  80




                                                                                     Opdrachtgever:             Kantoor Vierkant te Nieuw-Vennep


                                                                                     Projecttitel:              Irenelaan 3A te Kaag


                                                                                     Omschrijving:              Boorprofielen (conform NEN 5104)

                                                                                     Projectnummer:             T.20.10789                                                  Blad 1 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                        Grondsoort,                                                                                           Grondsoort,
      Meetpunt      05                  bijz. bestanddelen, geur, kleur                              Meetpunt             06                  bijz. bestanddelen, geur, kleur


       Datum        Monstercode                                                                       Datum               Monstercode
       6-4-2020                                                                                       6-4-2020


                                  0                                                                                                     0
 0                                                                                              0
                                             Klei, sterk zandig, sterk humeus,                                                                     Klei, sterk zandig, sterk humeus,
                                             donker zwartbruin                                                                                     neutraalzwart
                  Y8320897S                                                                                             Y8040832G


                                                                                                                                        50
 50                                                                                             50
                  Y8320898T                                                                                                                        Veen, sterk kleiïg, bruinzwart
                                  70

                                             Veen, sterk kleiïg, donker zwartbruin                                      Y8040818K

                  Y8321015B
100                                                                                            100

                                  120

                                             Veen, mineraalarm, donkerbruin                                             Y8040826J

                  Y8321016C                                                                                                             150
150                                                                                            150
                                                                                                                                                   Veen, zwak kleiïg, neutraalbruin

                                                                                                                        Y8040833H
                  Y8321017D
                                  190


200                                          Klei, sterk zandig, sterk veenhoudend,            200
                                                                                                                                        200

                  Y8320887R                  donker bruingrijs
                                  220




                                        Grondsoort,                                                                                           Grondsoort,
      Meetpunt      07                  bijz. bestanddelen, geur, kleur                              Meetpunt             08                  bijz. bestanddelen, geur, kleur



       Datum        Monstercode                                                                       Datum               Monstercode
       6-4-2020                                                                                       6-4-2020


                                  0                                                                                                     0
 0                                                                                              0
                                             Klei, sterk zandig, sterk humeus,                                                                     Klei, sterk zandig, sterk humeus,
                                             sporen grind, spikkels baksteen,                                                                      neutraalzwart
                                             donker zwartbruin
                  Y8320971L                                                                                             Y8040831F


                                  50                                                                                                    50
 50                                                                                             50
                                             Klei, sterk zandig, sterk humeus,
                                             donker zwartbruin
                  Y8040048F


                                  100
100




                                                                                      Opdrachtgever:             Kantoor Vierkant te Nieuw-Vennep


                                                                                      Projecttitel:              Irenelaan 3A te Kaag


                                                                                      Omschrijving:              Boorprofielen (conform NEN 5104)

                                                                                      Projectnummer:             T.20.10789                                                  Blad 2 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                        Grondsoort,                                                                                     Grondsoort,
      Meetpunt      09                  bijz. bestanddelen, geur, kleur                         Meetpunt             10                 bijz. bestanddelen, geur, kleur


       Datum        Monstercode                                                                  Datum               Monstercode
       6-4-2020                                                                                  6-4-2020


                                  0                                                                                                0
 0                                                                                         0
                                             Klei, sterk zandig, sterk humeus,                                                               Klei, sterk zandig, sterk humeus,
                                             neutraalzwart                                                                                   spikkels zand, neutraalzwart
                  Y8040795O                                                                                        Y8040046


                                  50                                                                                               50
 50                                                                                        50
                                             Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

                  Y8040839


100


                  Y8040796


150


                  Y8040840


                                  200
200




                                        Grondsoort,                                                                                     Grondsoort,
      Meetpunt      11                  bijz. bestanddelen, geur, kleur                         Meetpunt             12                 bijz. bestanddelen, geur, kleur



       Datum        Monstercode                                                                  Datum               Monstercode
       6-4-2020                                                                                  6-4-2020


                                  0                                                                                                0
 0                                                                                         0
                                             Klei, sterk zandig, sterk humeus,                                                               Klei, sterk zandig, sterk humeus,
                                             neutraalzwart                                                                                   neutraalzwart
                  Y8040391                                                                                         Y8040827K


                                  50                                                                                               50
 50                                                                                        50




                                                                                 Opdrachtgever:             Kantoor Vierkant te Nieuw-Vennep


                                                                                 Projecttitel:              Irenelaan 3A te Kaag


                                                                                 Omschrijving:              Boorprofielen (conform NEN 5104)

                                                                                 Projectnummer:             T.20.10789                                                 Blad 3 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                        Grondsoort,                                                                                         Grondsoort,
      Meetpunt      13                  bijz. bestanddelen, geur, kleur                             Meetpunt             14                 bijz. bestanddelen, geur, kleur


       Datum        Monstercode                                                                      Datum               Monstercode
       6-4-2020                                                                                      6-4-2020


                                  0                                                                                                    0
 0                                                                                             0
                                             Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk                                                               Klei, sterk zandig, sterk humeus,
                                             humeus, donker witgrijs                                                                             donker zwartbruin
                  Y8040674K                                                                                            Y8040083E


                                  50                                                                                                   50
 50                                                                                            50
                                             Veen, zwak kleiïg, donker zwartbruin

                  Y8040228F


                                  100
100
                                             Veen, mineraalarm, donker zwartbruin

                  Y83204019


150


                  Y8320404C


                                  200
200




                                        Grondsoort,                                                                                         Grondsoort,
      Meetpunt      15                  bijz. bestanddelen, geur, kleur                             Meetpunt             16                 bijz. bestanddelen, geur, kleur



       Datum        Monstercode                                                                      Datum               Monstercode
       6-4-2020                                                                                      6-4-2020


                                  0                                                                                                    0
 0                                                                                             0
                                             Klei, sterk zandig, sterk humeus,                                                                   Klei, sterk zandig, sterk humeus,
                                             neutraalzwart                                                                                       donker zwartbruin
                  Y8320946                                                                                             Y8320405D


                                  50                                                                                                   50
 50                                                                                            50
                                             Veen, sterk kleiïg, zwartbruin

                  Y8320919


                                  100
100
                                             Veen, zwak kleiïg, neutraal

                  Y8320949Q


                                  150
150
                                             Klei, matig zandig, matig
                                             veenhoudend, bruingrijs
                  Y8320936M


                                  200
200




                                                                                     Opdrachtgever:             Kantoor Vierkant te Nieuw-Vennep


                                                                                     Projecttitel:              Irenelaan 3A te Kaag


                                                                                     Omschrijving:              Boorprofielen (conform NEN 5104)

                                                                                     Projectnummer:             T.20.10789                                                 Blad 4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                        Grondsoort,                                                                                           Grondsoort,
      Meetpunt       17                 bijz. bestanddelen, geur, kleur                              Meetpunt              18                 bijz. bestanddelen, geur, kleur


       Datum        Monstercode                                                                       Datum               Monstercode
       6-4-2020                                                                                       6-4-2020


                                  0                                                                                                     0
 0                                                                                              0
                                             Klei, sterk zandig, sterk humeus,                                                                     Klei, sterk zandig, sterk humeus,
                                             neutraalzwart                                                                                         zwak baksteenhoudend, donker
                                                                                                                                                   zwartbruin
                  Y8320670                                                                                              Y8040856M


                                  50                                                                                                    50
 50                                                                                             50
                                             Veen, sterk kleiïg, bruinzwart                                                                        Veen, zwak kleiïg, donker zwartbruin

                  Y8320686                                                                                              Y8040843I


                                  100                                                                                                   100
100                                                                                            100
                                             Veen, zwak kleiïg, neutraalbruin

                  Y8042042


                                  150
150
                                             Klei, sterk zandig, matig veenhoudend,
                                             bruingrijs
                  Y8042289


                                  200
200




                                        Grondsoort,                                                                                           Grondsoort,
      Meetpunt       19                 bijz. bestanddelen, geur, kleur                              Meetpunt              20                 bijz. bestanddelen, geur, kleur



       Datum        Monstercode                                                                       Datum               Monstercode
       6-4-2020                                                                                       6-4-2020


                                  0                                                                                                     0
 0                                                                                              0
                                             Klei, sterk zandig, sterk humeus,                                                                     Klei, sterk zandig, sterk humeus,
                                             donker zwartbruin                                                                                     spikkels baksteen, donker zwartbruin
                  Y8320600A                                                                                             Y8320608I


                                  50                                                                                                    50
 50                                                                                             50
                                             Veen, mineraalarm, donker zwartbruin                                                                  Veen, sterk kleiïg, donker zwartbruin

                  Y8320602C                                                                                             Y8320771J


                                                                                                                                        100
100                                                                                            100


                  Y8320671I


150


                  Y8320611C


                                  200
200




                                                                                      Opdrachtgever:             Kantoor Vierkant te Nieuw-Vennep


                                                                                      Projecttitel:              Irenelaan 3A te Kaag


                                                                                      Omschrijving:              Boorprofielen (conform NEN 5104)

                                                                                      Projectnummer:             T.20.10789                                                 Blad 5 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                        Grondsoort,                                                                                        Grondsoort,
      Meetpunt      21                  bijz. bestanddelen, geur, kleur                           Meetpunt             22                  bijz. bestanddelen, geur, kleur


       Datum        Monstercode                                                                    Datum               Monstercode
       6-4-2020                                                                                    6-4-2020


                                  0                                                                                                  0
 0                                                                                           0
                                             Klei, sterk zandig, sterk humeus,                                                                  Klei, sterk zandig, sterk humeus,
                                             zwak baksteenhoudend, neutraalzwart                                                                spikkels baksteen, donker zwartbruin
                  Y8320701                                                                                           Y8040851H


                                  50                                                                                                 50
 50                                                                                          50
                                             Veen, sterk kleiïg, bruinzwart                                                                     Veen, sterk kleiïg, donker zwartbruin

                  Y8320685                                                                                           Y8040798R


                                  100                                                                                                100
100                                                                                         100




                                        Grondsoort,                                                                                        Grondsoort,
      Meetpunt      23                  bijz. bestanddelen, geur, kleur                           Meetpunt             24                  bijz. bestanddelen, geur, kleur



       Datum        Monstercode                                                                    Datum               Monstercode
       6-4-2020                                                                                    6-4-2020


                                  0                                                                                                  0
 0                                                                                           0
                                             Klei, sterk zandig, matig humeus,                                                                  Klei, sterk zandig, sterk humeus,
                                             laagjes zand                                                                                       spikkels baksteen, neutraalzwart
                  Y8320664                                                                                           Y8320940


                                  50                                                                                                 50
 50                                                                                          50
                                                                                                                                                Klei, sterk zandig, sterk veenhoudend,
                                                                                                                                                bruinzwart
                                                                                                                     Y8320933


                                                                                                                                     100
                                                                                            100




                                                                                   Opdrachtgever:             Kantoor Vierkant te Nieuw-Vennep


                                                                                   Projecttitel:              Irenelaan 3A te Kaag


                                                                                   Omschrijving:              Boorprofielen (conform NEN 5104)

                                                                                   Projectnummer:             T.20.10789                                                 Blad 6 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                      Grondsoort,                                                                                     Grondsoort,
     Meetpunt      25                 bijz. bestanddelen, geur, kleur                         Meetpunt             26                 bijz. bestanddelen, geur, kleur


      Datum        Monstercode                                                                 Datum               Monstercode
      6-4-2020                                                                                 6-4-2020


                                 0                                                                                               0
0                                                                                        0
                                           Klei, sterk zandig, sterk humeus,                                                               Klei, sterk zandig, sterk humeus,
                                           neutraalzwart                                                                                   neutraalzwart
                 Y8042018                                                                                        Y8320926


                                 50                                                                                              50
50                                                                                       50




                                                                               Opdrachtgever:             Kantoor Vierkant te Nieuw-Vennep


                                                                               Projecttitel:              Irenelaan 3A te Kaag


                                                                               Omschrijving:              Boorprofielen (conform NEN 5104)

                                                                               Projectnummer:             T.20.10789                                                 Blad 7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6.

Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 TERRASCAN
 Marije Hoegen
 Postbus 102
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 17
 1170 AC BADHOEVEDORP




Uw projectnaam                                        : Irenelaan 3A te Kaag
Uw projectnummer                                      : T.20.10789
SYNLAB rapportnummer                                  : 13229950, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                             : HVI3ESJZ

Rotterdam, 16-04-2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
T.20.10789. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 17 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                   Blad 2 van 17
Marije Hoegen                                                           Analyserapport

Projectnaam                     Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer                   T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer                   13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MM01 MM01 03 (0-30) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)
002           Grond (AS3000)                    MM02 MM02 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 19 (0-50) 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50)
003           Grond (AS3000)                    MM03 MM03 18 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 24 (0-50)
004           Grond (AS3000)                    MM04 MM04 01 (0-50) 02 (0-50) 07 (0-50)
005           Grond (AS3000)                    MM05 MM05 01 (70-120) 03 (30-80) 05 (70-120) 06 (50-100) 09 (50-100) 13 (50-100) 15 (50-100) 17
                                                (50-100) 18 (50-100) 20 (50-100)


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002                            003                            004                 005



monster voorbehandeling                                 S                        Ja                             Ja                             Ja                             Ja                     Ja
droge stof                            gew.-%            S                      53.6                           56.7                           61.6                           68.4                   27.3
gewicht artefacten                    g                 S                       <1                             <1                             <1                             <1                     <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen                           geen                           geen                           geen                   geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                      20.7                           17.6                           14.3                             9.9                  51.6


KORRELGROOTTEVERDELING
                                                                                                                                                                                                          3)
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        16                             11                             8.5                            8.6                   4.6


METALEN
barium                                mg/kgds           S                        58                             77                           100                            170                      22
cadmium                               mg/kgds           S                      0.39                           0.60                           0.45                           0.34                   <0.2
kobalt                                mg/kgds           S                       4.6                            5.1                            3.7                            3.7                    2.0
koper                                 mg/kgds           S                        24                             29                             27                             20                    9.1
kwik                                  mg/kgds           S                      0.28                           0.26                           0.46                           0.17                   0.05
lood                                  mg/kgds           S                        62                             71                             73                             50                     14
molybdeen                             mg/kgds           S                       1.9                            1.4                            1.2                           0.95                    1.3
nikkel                                mg/kgds           S                        19                             21                             14                             15                    7.3
zink                                  mg/kgds           S                        80                             92                             95                             68                   <20


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
                                                                                                                                                                                                          4)
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                             <0.01                          <0.01                            0.03                  <0.02
fenantreen               mg/kgds S         0.04                                                              0.15                           0.24                            0.97                   0.04
antraceen                mg/kgds S         0.01                                                              0.05                           0.10                            0.23                  <0.01
fluoranteen              mg/kgds S         0.11                                                              0.46                             1.0                            1.6                   0.09
benzo(a)antraceen        mg/kgds S         0.05                                                              0.26                           0.60                            0.83                   0.04
chryseen                 mg/kgds S         0.05                                                              0.23                           0.62                            0.62                   0.04
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S         0.04                                                              0.17                           0.32                            0.39                   0.03
benzo(a)pyreen           mg/kgds S         0.05                                                              0.22                           0.54                            0.63                   0.03
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S         0.04                                                              0.14                           0.38                            0.39                   0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S         0.04                                                              0.16                           0.41                            0.41                   0.02
                                                                                      1)                              1)                             1)                             1)                    1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S        0.437                                                             1.847                          4.217                             6.1                  0.331
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
                                                                                                                                                                                                          4)
PCB 28                 µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                   <1.2
                                                                                                                                                                                                          4)
PCB 52                 µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                   <1.3
                                                                                                                                                                                                          4)
PCB 101                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                   <1.1
                                                                                                                                                                                                          4)
PCB 118                µg/kgds                          S                        <1                             <1                             <1                             <1                   <1.3
                                                                                                                                                                                                          4)
PCB 138                µg/kgds                          S                        <1                             1.3                            2.0                            <1                   <1.2



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                   Blad 3 van 17
Marije Hoegen                                                           Analyserapport

Projectnaam                     Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer                   T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer                   13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                    MM01 MM01 03 (0-30) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)
002           Grond (AS3000)                    MM02 MM02 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 19 (0-50) 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50)
003           Grond (AS3000)                    MM03 MM03 18 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 24 (0-50)
004           Grond (AS3000)                    MM04 MM04 01 (0-50) 02 (0-50) 07 (0-50)
005           Grond (AS3000)                    MM05 MM05 01 (70-120) 03 (30-80) 05 (70-120) 06 (50-100) 09 (50-100) 13 (50-100) 15 (50-100) 17
                                                (50-100) 18 (50-100) 20 (50-100)


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002                            003                            004                005

                                                                                                                                                     2)
PCB 153                               µg/kgds           S                        <1                             2.2                            2.3                            <1                    <1
                                                                                                                                                     2)                                                  4)
PCB 180                               µg/kgds           S                        <1                             1.4                            1.9                            <1                  <1.2
                                                                                       1)                             1)                             1)                             1)                   1)
som PCB (7) (0.7 factor)              µg/kgds           S                        4.9                            7.7                              9                            4.9                 5.81


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       mg/kgds                                    <5                             <5                             <5                             <5                   <5
fractie C12-C22                       mg/kgds                                     8                              7                              8                             <5                   11
fractie C22-C30                       mg/kgds                                     7                              9                             11                              9                   12
fractie C30-C40                       mg/kgds                                    10                              9                              9                             10                   12
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds           S                        30                             30                             30                            <20                   30




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                 Blad 4 van 17
Marije Hoegen                                                         Analyserapport

Projectnaam                   Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer                 T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer                 13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2                             Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
                              resultaat vergroot.
3                             In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
4                             De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het lage gehalte aan droge stof.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                   Blad 5 van 17
Marije Hoegen                                                           Analyserapport

Projectnaam                     Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer                   T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer                   13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020

Nummer         Monstersoort                     Monsterspecificatie


006           Grond (AS3000)                    MM06 MM06 02 (100-150) 05 (120-170) 06 (150-200) 09 (100-150) 09 (150-200) 13 (100-150) 15 (100-150)
                                                17 (100-150) 19 (100-150) 19 (150-200)
007           Grond (AS3000)                    MM07 MM07 05 (190-220) 07 (50-100) 15 (150-200) 17 (150-200) 24 (50-100)


Analyse                               Eenheid           Q                         006                            007



monster voorbehandeling                                 S                        Ja                             Ja
droge stof                            gew.-%            S                      11.7                           26.9
gewicht artefacten                    g                 S                       <1                             <1
aard van de artefacten                -                 S                     geen                           geen


organische stof (gloeiverlies)        % vd DS           S                      90.7                           34.4


KORRELGROOTTEVERDELING
                                                                                       3)                            3)
lutum (bodem)        % vd DS                            S                        4.3                            18


METALEN
barium                                mg/kgds           S                       26                            160
cadmium                               mg/kgds           S                     <0.2                            0.34
kobalt                                mg/kgds           S                     <1.5                             6.2
koper                                 mg/kgds           S                       <5                              23
kwik                                  mg/kgds           S                    <0.05                            0.13
lood                                  mg/kgds           S                     <10                               47
molybdeen                             mg/kgds           S                      1.6                             2.8
nikkel                                mg/kgds           S                      4.5                              24
zink                                  mg/kgds           S                       21                              84


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
                                                                                       4)                            4)
naftaleen                mg/kgds S        <0.04                                                             <0.02
fenantreen               mg/kgds S         0.03                                                              0.05
                                                                                       4)
antraceen                mg/kgds S        <0.03                                                              0.02
fluoranteen              mg/kgds S         0.06                                                              0.20
                                                                                       4)
benzo(a)antraceen        mg/kgds S        <0.05                                                              0.09
                                                                                       4)
chryseen                 mg/kgds S        <0.04                                                              0.09
                                                                                       4)
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S        <0.04                                                              0.07
                                                                                       4)
benzo(a)pyreen           mg/kgds S        <0.04                                                              0.07
                                                                                       4)
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S        <0.03                                                              0.06
                                                                                       4)
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S        <0.04                                                              0.06
                                                                                       1)                            1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S        0.307                                                             0.724
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
                                                                                       4)                            4)
PCB 28                   µg/kgds                        S                     <2.6                            <1.3
                                                                                       4)                            4)
PCB 52                   µg/kgds                        S                     <3.0                            <1.4
                                                                                                                     4)
PCB 101                  µg/kgds                        S                      9.5                            <1.2
                                                                                                                     4)
PCB 118                  µg/kgds                        S                       13                            <1.4
                                                                                       4)                            4)
PCB 138                  µg/kgds                        S                     <2.6                            <1.3
                                                                                       4)
PCB 153                  µg/kgds                        S                     <1.8                              <1
                                                                                       4)                            4)
PCB 180                  µg/kgds                        S                     <2.6                            <1.3
                                                                                       1)                            1)
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds                        S                    31.32                            6.23



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                   Blad 6 van 17
Marije Hoegen                                                           Analyserapport

Projectnaam                     Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer                   T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer                   13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


006           Grond (AS3000)                    MM06 MM06 02 (100-150) 05 (120-170) 06 (150-200) 09 (100-150) 09 (150-200) 13 (100-150) 15 (100-150)
                                                17 (100-150) 19 (100-150) 19 (150-200)
007           Grond (AS3000)                    MM07 MM07 05 (190-220) 07 (50-100) 15 (150-200) 17 (150-200) 24 (50-100)


Analyse                               Eenheid           Q                         006                            007



MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       mg/kgds                                     5                             <5
fractie C12-C22                       mg/kgds                                    28                             13
fractie C22-C30                       mg/kgds                                    22                             23
fractie C30-C40                       mg/kgds                                    31                             17
totaal olie C10 - C40                 mg/kgds           S                        90                             50




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                 Blad 7 van 17
Marije Hoegen                                                         Analyserapport

Projectnaam                   Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer                 T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer                 13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020



Monster beschrijvingen



006                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3                             In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
4                             De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het lage gehalte aan droge stof.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                   Blad 8 van 17
Marije Hoegen                                                           Analyserapport

Projectnaam                     Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer                   T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer                   13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020



Analyse                                         Monstersoort                                                  Relatie tot norm


monster voorbehandeling                         Grond (AS3000)                                               Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000
                                                                                                             en conform NEN-EN 16179
droge stof                                      Grond (AS3000)                                               Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
                                                                                                             15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
                                                                                                             NEN-EN 15934
gewicht artefacten                              Grond (AS3000)                                               Conform AS3000
aard van de artefacten                          Grond (AS3000)                                               Idem
organische stof (gloeiverlies)                  Grond (AS3000)                                               Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                             AS3010-3
lutum (bodem)                                   Grond (AS3000)                                               Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
                                                                                                             6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium                                         Grond (AS3000)                                               Idem
kobalt                                          Grond (AS3000)                                               Idem
koper                                           Grond (AS3000)                                               Idem
kwik                                            Grond (AS3000)                                               Idem
lood                                            Grond (AS3000)                                               Idem
molybdeen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
nikkel                                          Grond (AS3000)                                               Idem
zink                                            Grond (AS3000)                                               Idem
naftaleen                                       Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-6
fenantreen                                      Grond (AS3000)                                               Idem
antraceen                                       Grond (AS3000)                                               Idem
fluoranteen                                     Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)antraceen                               Grond (AS3000)                                               Idem
chryseen                                        Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(k)fluoranteen                             Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(a)pyreen                                  Grond (AS3000)                                               Idem
benzo(ghi)peryleen                              Grond (AS3000)                                               Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                          Grond (AS3000)                                               Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                   Grond (AS3000)                                               Idem
factor)
PCB 28                                          Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-8
PCB 52                                          Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 101                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 118                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 138                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 153                                         Grond (AS3000)                                               Idem
PCB 180                                         Grond (AS3000)                                               Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                        Grond (AS3000)                                               Idem
totaal olie C10 - C40                           Grond (AS3000)                                               Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster       Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001           Y8040827                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
001           Y8320901                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
001           Y8040046                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201




                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                               Blad 9 van 17
Marije Hoegen                                                       Analyserapport

Projectnaam                 Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer               T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer               13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020



Monster   Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001       Y8040831                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
001       Y8320891                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
001       Y8040832                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
001       Y8040391                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
001       Y8320897                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
001       Y8040795                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
002       Y8320664                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
002       Y8042018                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
002       Y8320600                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
002       Y8320670                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
002       Y8320946                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
002       Y8320405                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
002       Y8040083                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
002       Y8040674                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
002       Y8320926                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
003       Y8040851                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
003       Y8040856                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
003       Y8320608                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
003       Y8320701                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
003       Y8320940                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
004       Y8321014                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
004       Y8320971                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
004       Y8320983                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
005       Y8320771                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
005       Y8320919                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
005       Y8040843                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
005       Y8040228                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
005       Y8320895                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
005       Y8320894                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
005       Y8321015                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
005       Y8040818                                          08-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
005       Y8040839                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
005       Y8320686                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
006       Y8320401                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
006       Y8040833                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
006       Y8040840                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
006       Y8320949                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
006       Y8321019                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
006       Y8040796                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
006       Y8321016                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
006       Y8320611                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
006       Y8042042                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
006       Y8320671                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
007       Y8040048                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
007       Y8042289                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
007       Y8320933                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201




                                                                                                                                                                     Paraaf :
          SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



          AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
          HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                               Blad 10 van 17
Marije Hoegen                                                       Analyserapport

Projectnaam                 Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer               T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer               13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020



Monster   Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


007       Y8320936                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201
007       Y8320887                                          06-04-2020                        06-04-2020                         ALC201




                                                                                                                                                                     Paraaf :
          SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



          AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
          HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                 Blad 11 van 17
Marije Hoegen                                                         Analyserapport

Projectnaam                   Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer                 T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer                 13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020


Monsternummer:                                                  001
Monster beschrijvingen                                          MM01MM01 03 (0-30) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12
                                                                (0-50)


Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                       C9-C14
kerosine en petroleum                         C10-C16
diesel en gasolie                             C10-C28
motorolie                                     C20-C36
stookolie                                     C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                 Blad 12 van 17
Marije Hoegen                                                         Analyserapport

Projectnaam                   Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer                 T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer                 13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020


Monsternummer:                                                  002
Monster beschrijvingen                                          MM02MM02 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 19 (0-50) 23 (0-50) 25 (0-50) 26
                                                                (0-50)


Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                       C9-C14
kerosine en petroleum                         C10-C16
diesel en gasolie                             C10-C28
motorolie                                     C20-C36
stookolie                                     C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                 Blad 13 van 17
Marije Hoegen                                                         Analyserapport

Projectnaam                   Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer                 T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer                 13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020


Monsternummer:                                                  003
Monster beschrijvingen                                          MM03MM03 18 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 24 (0-50)



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                       C9-C14
kerosine en petroleum                         C10-C16
diesel en gasolie                             C10-C28
motorolie                                     C20-C36
stookolie                                     C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                 Blad 14 van 17
Marije Hoegen                                                         Analyserapport

Projectnaam                   Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer                 T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer                 13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020


Monsternummer:                                                  004
Monster beschrijvingen                                          MM04MM04 01 (0-50) 02 (0-50) 07 (0-50)



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                       C9-C14
kerosine en petroleum                         C10-C16
diesel en gasolie                             C10-C28
motorolie                                     C20-C36
stookolie                                     C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                 Blad 15 van 17
Marije Hoegen                                                         Analyserapport

Projectnaam                   Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer                 T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer                 13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020


Monsternummer:                                                  005
Monster beschrijvingen                                          MM05MM05 01 (70-120) 03 (30-80) 05 (70-120) 06 (50-100) 09 (50-100) 13 (50-100) 15
                                                                (50-100) 17 (50-100) 18 (50-100) 20 (50-100)


Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                       C9-C14
kerosine en petroleum                         C10-C16
diesel en gasolie                             C10-C28
motorolie                                     C20-C36
stookolie                                     C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                 Blad 16 van 17
Marije Hoegen                                                         Analyserapport

Projectnaam                   Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer                 T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer                 13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020


Monsternummer:                                                  006
Monster beschrijvingen                                          MM06MM06 02 (100-150) 05 (120-170) 06 (150-200) 09 (100-150) 09 (150-200) 13 (100-150)
                                                                15 (100-150) 17 (100-150) 19 (100-150) 19 (150-200)


Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                       C9-C14
kerosine en petroleum                         C10-C16
diesel en gasolie                             C10-C28
motorolie                                     C20-C36
stookolie                                     C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                 Blad 17 van 17
Marije Hoegen                                                         Analyserapport

Projectnaam                   Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      08-04-2020
Projectnummer                 T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      08-04-2020
Rapportnummer                 13229950           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 16-04-2020


Monsternummer:                                                  007
Monster beschrijvingen                                          MM07MM07 05 (190-220) 07 (50-100) 15 (150-200) 17 (150-200) 24 (50-100)



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                       C9-C14
kerosine en petroleum                         C10-C16
diesel en gasolie                             C10-C28
motorolie                                     C20-C36
stookolie                                     C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    SYNLAB Analytics & Services B.V.
                                                                                                                    Correspondentieadres
                                                                                                                    Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                    Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                    www.synlab.nl
                                                                     Analyserapport


 TERRASCAN
 Marije Hoegen
 Postbus 102
                                                                                                                                                                  Blad 1 van 6
 1170 AC BADHOEVEDORP




Uw projectnaam                                        : Irenelaan 3A te Kaag
Uw projectnummer                                      : T.20.10789
SYNLAB rapportnummer                                  : 13232818, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer                             : 6GWC1PJH

Rotterdam, 21-04-2020


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
T.20.10789. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director




           SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



           AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
           HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                  Blad 2 van 6
Marije Hoegen                                                          Analyserapport

Projectnaam                    Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      15-04-2020
Projectnummer                  T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      15-04-2020
Rapportnummer                  13232818           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 21-04-2020

Nummer       Monstersoort                      Monsterspecificatie


001          Grondwater                        05-1-1 05-1-1 05 (120-220)
             (AS3000)
002          Grondwater                        15-1-1 15-1-1 15 (100-200)
             (AS3000)
003          Grondwater                        19-1-1 19-1-1 19 (100-200)
             (AS3000)


Analyse                              Eenheid           Q                         001                            002                            003



METALEN
barium                               µg/l              S                       28                           <15                              26
cadmium                              µg/l              S                    <0.20                          <0.20                          <0.20
kobalt                               µg/l              S                       <2                             <2                             <2
koper                                µg/l              S                     <2.0                           <2.0                           <2.0
kwik                                 µg/l              S                    <0.05                          <0.05                          <0.05
lood                                 µg/l              S                     <2.0                           <2.0                           <2.0
molybdeen                            µg/l              S                       <2                             <2                             <2
nikkel                               µg/l              S                       <3                             <3                             <3
zink                                 µg/l              S                     <10                            <10                            <10


VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                              µg/l              S                      <0.2                           <0.2                           <0.2
tolueen                              µg/l              S                      <0.2                           <0.2                           <0.2
ethylbenzeen                         µg/l              S                      <0.2                           <0.2                           <0.2
o-xyleen                             µg/l              S                      <0.1                           <0.1                           <0.1
p- en m-xyleen                       µg/l              S                      <0.2                           <0.2                           <0.2
                                                                                     1)                             1)                             1)
xylenen (0.7 factor)                 µg/l              S                      0.21                           0.21                           0.21
styreen                              µg/l              S                      <0.2                           <0.2                           <0.2


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen              µg/l    S          <0.02                                                            <0.02                            0.03


GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           µg/l S                                           <0.2                           <0.2                           <0.2
1,2-dichloorethaan           µg/l S                                           <0.2                           <0.2                           <0.2
1,1-dichlooretheen           µg/l S                                           <0.1                           <0.1                           <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       µg/l S                                           <0.1                           <0.1                           <0.1
trans-1,2-dichlooretheen     µg/l S                                           <0.1                           <0.1                           <0.1
                                                                                     1)                             1)                             1)
som (cis,trans) 1,2-         µg/l S                                           0.14                           0.14                           0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan              µg/l S                                           <0.2                           <0.2                           <0.2
1,1-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2                           <0.2                           <0.2
1,2-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2                           <0.2                           <0.2
1,3-dichloorpropaan          µg/l S                                           <0.2                           <0.2                           <0.2
                                                                                     1)                             1)                             1)
som dichloorpropanen (0.7    µg/l S                                           0.42                           0.42                           0.42
factor)
tetrachlooretheen            µg/l S                                           <0.1                           <0.1                           <0.1
tetrachloormethaan           µg/l S                                           <0.1                           <0.1                           <0.1
1,1,1-trichloorethaan        µg/l S                                           <0.1                           <0.1                           <0.1
1,1,2-trichloorethaan        µg/l S                                           <0.1                           <0.1                           <0.1
trichlooretheen              µg/l S                                           <0.2                           <0.2                           <0.2


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                        Paraaf :
             SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



             AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
             HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                   Blad 3 van 6
Marije Hoegen                                                           Analyserapport

Projectnaam                     Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      15-04-2020
Projectnummer                   T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      15-04-2020
Rapportnummer                   13232818           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 21-04-2020

Nummer        Monstersoort                      Monsterspecificatie


001           Grondwater                        05-1-1 05-1-1 05 (120-220)
              (AS3000)
002           Grondwater                        15-1-1 15-1-1 15 (100-200)
              (AS3000)
003           Grondwater                        19-1-1 19-1-1 19 (100-200)
              (AS3000)


Analyse                               Eenheid           Q                         001                            002                            003

chloroform                            µg/l              S                      <0.2                           <0.2                           <0.2
vinylchloride                         µg/l              S                      <0.2                           <0.2                           <0.2
tribroommethaan                       µg/l              S                      <0.2                           <0.2                           <0.2


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                       µg/l                                      <25                            <25                            <25
fractie C12-C22                       µg/l                                      <25                            <25                            <25
fractie C22-C30                       µg/l                                      <25                            <25                            <25
fractie C30-C40                       µg/l                                      <25                            <25                            <25
totaal olie C10 - C40                 µg/l              S                       <50                            <50                            <50




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                         Paraaf :
              SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



              AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
              HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                 Blad 4 van 6
Marije Hoegen                                                         Analyserapport

Projectnaam                   Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      15-04-2020
Projectnummer                 T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      15-04-2020
Rapportnummer                 13232818           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 21-04-2020



Monster beschrijvingen



001                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                           *        De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                       voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                             De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                       Paraaf :
            SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



            AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
            HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                                     Blad 5 van 6
Marije Hoegen                                                             Analyserapport

Projectnaam                       Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      15-04-2020
Projectnummer                     T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      15-04-2020
Rapportnummer                     13232818           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 21-04-2020



Analyse                                           Monstersoort                                                  Relatie tot norm


barium                                            Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
kobalt                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
koper                                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
kwik                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood                                              Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen                                         Grondwater (AS3000)                                          Idem
nikkel                                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
zink                                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
benzeen                                           Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3130-1
tolueen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
ethylbenzeen                                      Grondwater (AS3000)                                          Idem
o-xyleen                                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
p- en m-xyleen                                    Grondwater (AS3000)                                          Idem
xylenen (0.7 factor)                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
styreen                                           Grondwater (AS3000)                                          Idem
naftaleen                                         Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichlooretheen                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
cis-1,2-dichlooretheen                            Grondwater (AS3000)                                          Idem
trans-1,2-dichlooretheen                          Grondwater (AS3000)                                          Idem
som (cis,trans) 1,2-                              Grondwater (AS3000)                                          Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,2-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,3-dichloorpropaan                               Grondwater (AS3000)                                          Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachlooretheen                                 Grondwater (AS3000)                                          Idem
tetrachloormethaan                                Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,1-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
1,1,2-trichloorethaan                             Grondwater (AS3000)                                          Idem
trichlooretheen                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
chloroform                                        Grondwater (AS3000)                                          Idem
vinylchloride                                     Grondwater (AS3000)                                          Idem
tribroommethaan                                   Grondwater (AS3000)                                          Idem
totaal olie C10 - C40                             Grondwater (AS3000)                                          Conform AS3110-5

Monster         Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


001             B1910392                                          15-04-2020                        15-04-2020                         ALC204
001             G6729539                                          15-04-2020                        15-04-2020                         ALC236
002             G6729537                                          15-04-2020                        15-04-2020                         ALC236
002             B1910398                                          15-04-2020                        15-04-2020                         ALC204
003             G6729536                                          15-04-2020                        15-04-2020                         ALC236




                                                                                                                                                                           Paraaf :
                SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



                AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
                HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>TERRASCAN                                                                                                                                               Blad 6 van 6
Marije Hoegen                                                       Analyserapport

Projectnaam                 Irenelaan 3A te Kaag                                                                                                        Orderdatum      15-04-2020
Projectnummer               T.20.10789                                                                                                                  Startdatum      15-04-2020
Rapportnummer               13232818           - 1                                                                                                      Rapportagedatum 21-04-2020



Monster   Barcode                                           Aanlevering                       Monstername                        Verpakking


003       B1910391                                          15-04-2020                        15-04-2020                         ALC204




                                                                                                                                                                     Paraaf :
          SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028



          AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
          HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 7.

Toetsingswaarden Circulaire bodemsanering /
Regeling bodemkwaliteit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Achtergrond- en interventiewaarden grond voor een standaardbodem
en streef- en interventiewaarden ondiep grondwater

                                                  Grond                    Grondwater
                                          Achter-  Interventie-       Streef-    Interventie-
                                       grondwaarde   waarde           waarde       waarde
 Stof (1)                                mg/kgds      mg/kgds           µg/l         µg/l

 1. Metalen
 Antimoon (Sb)                             4,0*             22                        20
 Arseen (As)                                20              76          10            60
                                           (11)
 Barium (Ba)                                              920 (11)      50           625
 Beryllium (Be)                                            30 (6)                   15 (6)
 Cadmium (Cd)                              0,60             13          0,40          6,0
 Chroom (Cr)                                55             180           1,0          30
 Kobalt (Co)                                15             190           20          100
 Koper (Cu)                                 40             190           15           75
 Kwik (Hg)                                 0,15             36          0,05         0,30
 Lood (Pb)                                  50             530           15           75
 Molybdeen (Mo)                            1,5*            190           5,0         300
 Nikkel (Ni)                                35             100           15           75
 Seleen (Se)                                              100 (6)                   160 (6)
 Tellurium (Te)                                           600 (6)                   70 (6)
 Thallium (Tl)                                             15 (6)                   7,0 (6)
 Tin (Sn)                                  6,5            900 (6)                   50 (6)
 Vanadium (V)                              80             250 (6)                   70 (6)
 Zilver (Ag)                                               15 (6)                   40 (6)
 Zink (Zn)                                 140             720          65           800


 2. Overige anorganische stoffen
 Chloride                                                            100 mg/l
 Cyanide (vrij) (2)                        3,0              20         5,0          1500
 Cyanide (complex) (2)                     5,5              50         10           1500
 Thiocyanaten                              6,0              20                      1500


 3. Aromatische stoffen
 Benzeen                                  0,20*             1,1         0,20         30
 Ethylbenzeen                             0,20*             110          4,0         150
 Tolueen                                  0,20*             32           7,0        1000
 Xylenen (som)                            0,45*             17          0,20         70
 Styreen (vinylbenzeen)                   0,25*             86           6,0         300
 Fenol                                    0,25              14          0,20        2000
 Cresolen (som)                           0,30*             13          0,20         200
 Dodecylbenzeen                           0,35*           1000 (6)                 0,02 (6)
 Aromatische oplosmiddelen (som) (3)       2,5*            200 (6)                 150 (6)
 Dihydroxybenzenen (som) (13)                              8,0 (6)
 Catechol (o-dihydroxybenzeen)                                          0,20       1.250 (6)
 Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)                                        0,20        600 (6)
 Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)                                       0,20        800 (6)


 4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
 Naftaleen                                                              0,01          70
 Fenantreen                                                           0,003#          5,0
 Antraceen                                                            0,0007#         5,0
 Fluorantheen                                                          0,003          1,0
 Chryseen                                                             0,003#         0,20
 Benzo(a)antraceen                                                    0,0001#        0,50
 Benzo(a)pyreen                                                       0,0005#        0,05
 Benzo(k)fluorantheen                                                 0,0004#        0,05
 Indeno(1,2,3cd)pyreen                                                0,0004#        0,05
 Benzo(ghi)peryleen                                                   0,0003         0,05
 PAK totaal (som 10) (12)              1,5           40                                 (4)




 5. Gechloreerde koolwaterstoffen
 a. (Vluchtige) chloorkoolwaterstoffen
 Monochlooretheen (vinylchloride) (5)  0,10*               0,10         0,01         5,0
 Dichloormethaan                       0,10                 3,9         0,01        1000
 1,1-Dichloorethaan                    0,20*                15            7          900




Circulaire bodemsanering 2013 / Regeling bodemkwaliteit (wijziging 01.02.17)                    1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                                                  Grond                    Grondwater
                                        Achter-  Interventie-         Streef-      Interventie-
                                     grondwaarde   waarde             waarde         waarde
 Stof (1)                               mg/kgds       mg/kgds           µg/l           µg/l

 1,2-Dichloorethaan                       0,20*             6,4           7            400
 1,1-Dichlooretheen (5)                   0,30*            0,30         0,01           10
 1,2-Dichlooretheen (som) (12)            0,30*             1,0         0,01           20
 Dichloorpropanen (som) (12)              0,80*             2,0         0,80           80
 Trichloormethaan (chloroform)            0,25*             5,6           6            400
 1,1,1-Trichloorethaan                    0,25*             15          0,01           300
 1,1,2-Trichloorethaan                    0,30*             10          0,01           130
 Trichlooretheen (tri)                    0,25*             2,5          24            500
 Tetrachloormethaan (tetra)               0,30*            0,70         0,01           10
 Tetrachlooretheen (per)                  0,15              8,8         0,01           40

 b. Chloorbenzenen
 Monochloorbenzeen                        0,20*             15          7,0            180
 Dichloorbenzenen (som)                    2,0*             19          3,0            50
 Trichloorbenzenen (som)                 0,015*             11         0,01            10
 Tetrachloorbenzenen (som)               0,009*             2,2        0,01            2,5
 Pentachloorbenzeen                      0,0025             6,7        0,003           1,0
 Hexachloorbenzeen                       0,0085             2,0      0,00009#          0,5
                                                                                        (4)
 Chloorbenzenen (som)

 c. Chloorfenolen
 Monochloorfenolen (som)                 0,045              5,4         0,3            100
 Dichloorfenolen (som)                   0,20*              22          0,2            30
 Trichloorfenolen (som)                  0,003*             22         0,03#           10
 Tetrachloorfenolen (som)                0,015*             21         0,01#           10
 Pentachloorfenol                        0,003*             12         0,04#           3,0
                                                                                        (4)
 Chloorfenolen (som)

 d. Polychloorbifenylen (PCB)
 PCB 28
 PCB 52
 PCB 101
 PCB 118
 PCB 138
 PCB 153
 PCB 180
 PCB (som 7) (12)                         0,02              1,0        0,01#           0,01

 e. Overige gechloreerde koolwaterstoffen
 Monochlooranilinen (som)              0,20*                 50                        30
 Dichlooranilinen                                           50 (6)                    100 (6)
 Trichlooranilinen                                          10 (6)                    10 (6)
 Tetrachlooranilinen                                        30 (6)                    10 (6)
 Pentachlooraniline                    0,15*                10 (6)                    1,0 (6)
 Dioxine (som I-TEQ)                0,000055*             0,00018                  0,001 ng/l( 9)
 Chloornaftaleen (som)                 0,07*                 23                        6,0
 4-Chloormethylfenolen                                      15 (6)                    350 (6)


 6. Bestrijdingsmiddelen
 a. Organochloorbestrijdingsmiddelen
 Chloordaan (som)                        0,002              4,0      0,02 ng/l#        0,20
 DDT (som)                               0,20               1,7
 DDE (som)                               0,10               2,3
 DDD (som)                               0,02               34
 DDT/DDE/DDD (som)                                                   0,004 ng/l#       0,01
 Aldrin                                                    0,32      0,009 ng/l#
 Dieldrin                                                             0,10 ng/l#
 Endrin                                                               0,04 ng/l#
 Isodrin
 Telodrin
 Drins (som)                             0,015              4,0                        0,10
 Endosulfansulfaat
                                                                               #
 α-Endosulfan                            0,0009             4,0       0,2 ng/l          5,0
 α-HCH                                    0,001             17         33 ng/l
 β-HCH                                    0,002             1,6         8 ng/l
 γ-HCH (lindaan)                          0,003             1,2         9 ng/l




Circulaire bodemsanering 2013 / Regeling bodemkwaliteit (wijziging 01.02.17)                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>                                                    Grond                     Grondwater
                                          Achter-  Interventie-          Streef-       Interventie-
                                       grondwaarde   waarde              waarde          waarde
  Stof (1)                               mg/kgds        mg/kgds            µg/l            µg/l

  HCH-verbindingen (som)                                                   0,05            1,0
  Heptachloor                             0,0007              4,0       0,005 ng/l#       0,30
  Heptachloorepoxide (som)                 0,002              4,0       0,005 ng/l#        3,0
  Hexachloorbutadieen                     0,003*
  Organochloorhoudende bestrij-            0,40
  dingsmiddelen (som landbodem)

  b. Organofosforpesticiden
  Azinfosmethyl                           0,0075*           2,0 (6)      0,1 ng/l#        2,0 (6)

  c. Organotinbestrijdingsmiddelen
  Organotinverbindingen (som) (7)          0,15               2,5      0,05#-16 ng/l       0,7
  Tributyltin (TBT) (7)                    0,065

  d. Chloorfenoxy-azijnzuurherbiciden
  MCPA                                     0,55*              4,0          0,02            50

  e. Overige bestrijdingsmiddelen
  Atrazine                                0,035*            0,71          29 ng/l          150
  Carbaryl                                0,15*             0,45          2 ng/l#          50
  Carbofuran (5)                          0,017*            0,017          9 ng/l          100
  4-Chloormethylfenolen (som)             0,60*
  Maneb                                                      22 (6)     0,05 ng/l#       0,10 (6)
  Niet-chloorhoudende bestrij-             0,09*
  dingsmiddelen (som)


  7. Overige stoffen
  Asbest (8)                                                 100
  Cyclohexanon                             2,0*              150           0,50          15000
  Dimethylftalaat (9)                     0,045*             82
  Diethylftalaat (9)                      0,045*             53
  Di-isobutylftalaat (9)                  0,045*             17
  Dibutylftalaat (9)                      0,07*              36
  Butylbenzylftalaat (9)                  0,07*              48
  Dihexylftalaat (9)                      0,07*              220
  Di(2-ethylhexyl)ftalaat (9)             0,045*             60
  Ftalaten (som)                                                           0,50           5,0
  Minerale olie (10)                        190              5000           50            600
  Pyridine                                 0,15*              11           0,50           30
  Tetrahydrofuran                          0,45               7,0          0,50           300
  Tetrahydrothiofeen                        1,5*              8,8           0,5          5000
  Tribroommethaan (bromoform)              0,20*              75                          630
  Ethyleenglycol                            5,0             100 (6)                     5500 (6)
  Diethyleenglycol                          8,0             270 (6)                     13000 (6)
  Acrylonitril                             0,10*            0,10 (6)       0,80          5,0 (6)
  Formaldehyde                             0,10*            0,10 (6)                     50 (6)
  Isopropanol (2-propanol)                 0,75             220 (6)                     31000 (6)
  Methanol                                  3,0              30 (6)                     24000 (6)
  Butanol (1-butanol)                       2,0*             30 (6)                     5600 (6)
  1,2-Butylacetaat                          2,0*            200 (6)                     6300 (6)
  Ethylacetaat                              2,0*             75 (6)                     15000 (6)
  Methyl-tert-butylether (MTBE)            0,20*            100 (6)                     9400 (6)
  Methylethylketon                          2,0*             35 (6)                     6000 (6)


Verklaring:
(1)
      Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. Bij het
      berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens
      AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat <
      vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van de grond of het
      grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor één of meer individuele componenten één of
      meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing
      zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens.




Circulaire bodemsanering 2013 / Regeling bodemkwaliteit (wijziging 01.02.17)                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>(2)
       Bij gehalten die de achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van
       uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de
       achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare
       Concentratie in Lucht).
(2)
       Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN
       6655. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte
       cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten).
(3)
       De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die
       tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N van de Regeling Bodemkwaliteit). De hoogte van de
       achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten
       zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde van de individueel genormeerde
       componenten niet worden overschreden. Voor componenten die niet individueel zijn genormeerd geldt per component een
       maximumgehalte van 0,45 mg/kgds voor de achtergrondwaarde.
(4)
       Voor grondwater zijn effecten van PAK, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele
       interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x
       interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding
       van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep
       stoffen indien ∑ (Ci/Ii) > 1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een betreffende groep en Ii =
       interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.
(5)
       De interventiewaarden van deze stoffen zijn gelijk aan of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium
       reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van
       vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht.
(6)
       Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging.
(7)
       De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kgds.
(8)
       Gewogen norm (concentratie serpentijnasbest + 10 x concentratie amfiboolasbest).
(9)
       Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of
       sprake is van een knelpunt.
(10)
       De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met
       mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en /
       of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om praktische redenen
       volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.
(11)
       De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte
       dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke
       achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige
       interventiewaarde voor barium van 920 mg/kgds. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd
       als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte
       van 190 mg/kgds.
(12)
       Bij de berekening van de som worden voor de individuele parameters die de rapportagegrenzen niet overschrijden deze
       rapportagegrenzen vermenigvuldigd met 0,7 en opgeteld bij de overige parameters. Voor de toetsing van de somwaarde
       worden de parameters die de rapportagegrenzen niet overschrijden gelijk gesteld aan 0, mits de rapportagegrenzen
       voldoen aan de in de AS3000 voorgeschreven rapportagegrenzen. Indien de rapportagegrenzen verhoogd zijn ten opzichte
       van de eis uit de AS3000 worden deze rapportagegrenzen voor de toetsing vermenigvuldigd met 0,7.
(13)
       Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan de som van catechol, resorcinol, hydrochinon.



*      Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data
       beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.
#
       Getalswaarden beneden de bepalingsgrens.




Circulaire bodemsanering 2013 / Regeling bodemkwaliteit (wijziging 01.02.17)                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Bodemtypecorrectie (zie bijlage G van de Regeling Bodemkwaliteit)

De normwaarden voor grond en baggerspecie zijn bodemtype-afhankelijk en zijn gebaseerd op een standaardbodem met een
lutumpercentage van 25% en een organische stofpercentage van 10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond of
baggerspecie worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar een standaardbodem. De
omrekening naar standaardbodem vindt plaats op basis van individuele meetwaarden, alvorens andere berekeningen (bepalen
gemiddelden of P95) worden uitgevoerd. Bij het standaardiseren wordt gebruik gemaakt van de gemeten percentages
organische stof en lutum. De gestandaardiseerde gehalten worden, met inachtneming van de toetsingsregels, getoetst aan de
normwaarden zoals die zijn opgenomen in de bovenstaande tabel. Hierbij is het percentage organische stof bepaald volgens
NEN 5754 en s het percentage lutum het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 µm
betrokken op het drooggewicht.

De omrekening van de gemeten gehalten in grond of baggerspecie naar een standaardbodem verloopt via de onderstaande
formule:

                      ( A  B * 25)  (C *10)
Gs  Gm *
              A  ( B * %lutum)  (C * %org .stof )
waarin:    Gs             = Gestandaardiseerd gehalte.
           Gm             = Gemeten gehalte.
           A, B, C        = Stofafhankelijke constanten voor metalen (zie onderstaande tabel).
           %lutum         = Percentage lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2
                            µm betrokken op het totale drooggewicht van de grond of baggerspecie. Voor thermisch
                            gereinigde grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering: indien het lutumpercentage
                            lager is dan 10% wordt bij de omrekening van de gemeten gehalten aan barium met een
                            lutumpercentage van 10% gerekend. Voor het percentage lutum is een minimumwaarde
                            gedefinieerd (zie onderstaande tabel).
           %org.stof      = Gemeten percentage organisch stof betrokken op het drooggewicht. Het percentage organisch
                            koolstof kan voor zoute baggerspecie ook berekend worden uit het percentage organisch
                            koolstof x 1,724. Voor het percentage organische stof zijn minimum- en maximumwaarden
                            gedefinieerd (zie onderstaande tabel).


Stofafhankelijke constanten voor metalen en organische verbindingen:

                   Stof                               A           B               C
                   Antimoon                           1           0               0
                   Arseen                             15          0,4             0,4
                   Barium                             30          5               0
                   Beryllium                          8           0,9             0
                   Cadmium                            0,4         0,007           0,021
                   Chroom                             50          2               0
                   Kobalt                             2           0,28            0
                   Koper                              15          0,6             0,6
                   Kwik                               0,2         0,0034          0,0017
                   Lood                               50          1               1
                   Molybdeen                          1           0               0
                   Nikkel                             10          1               0
                   Thallium                           1           0               0
                   Tin                                4           0,6             0
                   Vanadium                           12          1,2             0
                   Zink                               50          3               1,5
                   Organische verbindingen            0           0               1
                   Overige verbindingen               1           0               0


Minimum- en maximumwaarden voor het organische stof- en lutumpercentage:


                   Stofgroep                          Organische stof                 Lutum
                                                       Min. (%)        Max. (%)        Min. (%)     Max. (%)
                   Anorganische parameters                   2            -                2            -
                   Organische parameters                     2           30                -            -
                   PAK                                      10           30                -            -




Circulaire bodemsanering 2013 / Regeling bodemkwaliteit (wijziging 01.02.17)                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 8.

Toetsingswaarden landbodem
Regeling bodemkwaliteit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, voor de bodem waarop grond of bagger
wordt toegepast en voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel (voor standaardbodem)

                                         Achter-       Maximale    Maximale    Maximale          Maximale waarde
                                         grond-      waarde voor     waarde      waarde            grootschalige
                                         waarde      verspreiden bodemfunc- bodemfunc-        toepassingen op of in de
                                                     van bagger-    tieklasse   tieklasse             bodem
                                                      specie over     wonen     industrie
                                                     aangrenzend
                                                       perceel (2) Maximale    Maximale       Maximale        Emissie-
                                                                     waarde      waarde       emissie-      toetswaarde
                                                                   kwaliteits- kwaliteits-     waarde
                                                                      klasse      klasse
                                                                      wonen     industrie
 Stof (1)                               mg/kgds       mg/kgds      mg/kgds      mg/kgds      mg/kg L/S 10    mg/kgds

 1. Metalen
 Antimoon (Sb)                                4,0*        X           15           22           0,070           9,0
 Arseen (As)                                   20         X           27           76           0,61            42
 Barium (Ba) (14)                                         X
 Cadmium (Cd)                             0,60         X en 7,5       1,2         4,3           0,051          4,3
 Chroom (Cr)                               55             X           62          180           0,17           180
 Kobalt (Co)                               15             X           35          190           0,24           130
 Koper (Cu)                                40             X           54          190            1,0           113
 Kwik (Hg)                                0,15            X          0,83         4,8           0,49           4,8
 Lood (Pb)                                 50             X          210          530            15            308
 Molybdeen (Mo)                           1,5*            X           88          190           0,48           105
 Nikkel (Ni)                               35             X           39          100           0,21           100
 Tin (Sn)                                  6,5            X          180          900           0,093          450
 Vanadium (V)                              80             X           97          250            1,9           146
 Zink (Zn)                                140             X          200          720            2,1           430


 2. Overige anorganische stoffen
 Chloride (3)                                                                                     -
 Cyanide (vrij) (4)                           3,0                     3,0          20           n.v.t.         n.v.t.
 Cyanide (complex) (5)                        5,5                     5,5          50           n.v.t.         n.v.t.
 Thiocyanaten                                 6,0                     6,0          20           n.v.t.         n.v.t.


 3. Aromatische stoffen
 Benzeen                                  0,20*                      0,20          1,0          n.v.t.         n.v.t.
 Ethylbenzeen                             0,20*                      0,20         1,25          n.v.t.         n.v.t.
 Tolueen                                  0,20*                      0,20         1,25          n.v.t.         n.v.t.
 Xylenen (som)                            0,45*                      0,45         1,25          n.v.t.         n.v.t.
 Styreen (vinylbenzeen)                   0,25*                      0,25          2,5          n.v.t.         n.v.t.
 Fenol                                    0,25                       0,25         1,25          n.v.t.         n.v.t.
 Cresolen (som)                           0,30*                      0,30          5,0          n.v.t.         n.v.t.
 Dodecylbenzeen                           0,35*                      0,35         0,35          n.v.t.         n.v.t.
 Aromatische oplosmiddelen (som) (6)       2,5*                       2,5          2,5          n.v.t.         n.v.t.


 4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
 Naftaleen                                                X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Fenantreen                                               X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Antraceen                                                X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Fluorantheen                                             X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Chryseen                                                 X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Benzo(a)antraceen                                        X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Benzo(a)pyreen                                           X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Benzo(k)fluorantheen                                     X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Indeno(1,2,3cd)pyreen                                    X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Benzo(ghi)peryleen                                       X                                     n.v.t.         n.v.t.
 PAK totaal (som 10)                   1,5                            6,8          40           n.v.t.         n.v.t.


 5. Gechloreerde koolwaterstoffen
 a. (Vluchtige) chloorkoolwaterstoffen
 Monochlooretheen (vinylchloride) (7)     0,10*                      0,10         0,10          n.v.t.         n.v.t.
 Dichloormethaan                          0,10                       0,10          3,9          n.v.t.         n.v.t.
 1,1-Dichloorethaan                       0,20*                      0,20         0,20          n.v.t.         n.v.t.
 1,2-Dichloorethaan                       0,20*                      0,20          4,0          n.v.t.         n.v.t.
 1,1-Dichlooretheen (7)                   0,30*                      0,30         0,30          n.v.t.         n.v.t.




Regeling bodemkwaliteit, wijziging 30.11.18                                                                             1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>                                         Achter-     Maximale    Maximale    Maximale          Maximale waarde
                                         grond-    waarde voor     waarde      waarde            grootschalige
                                         waarde    verspreiden bodemfunc- bodemfunc-        toepassingen op of in de
                                                   van bagger-    tieklasse   tieklasse             bodem
                                                    specie over     wonen     industrie
                                                   aangrenzend
                                                     perceel (2) Maximale    Maximale       Maximale        Emissie-
                                                                   waarde      waarde       emissie-      toetswaarde
                                                                 kwaliteits- kwaliteits-     waarde
                                                                    klasse      klasse
                                                                    wonen     industrie
 Stof (1)                               mg/kgds     mg/kgds      mg/kgds      mg/kgds      mg/kg L/S 10    mg/kgds

 1,2-Dichlooretheen (som)                 0,30*                    0,30         0,30          n.v.t.         n.v.t.
 Dichloorpropanen (som)                   0,80*                    0,80         0,80          n.v.t.         n.v.t.
 Trichloormethaan (chloroform)            0,25*                    0,25          3,0          n.v.t.         n.v.t.
 1,1,1-Trichloorethaan                    0,25*                    0,25         0,25          n.v.t.         n.v.t.
 1,1,2-Trichloorethaan                    0,30*                    0,30         0,30          n.v.t.         n.v.t.
 Trichlooretheen (tri)                    0,25*                    0,25          2,5          n.v.t.         n.v.t.
 Tetrachloormethaan (tetra)               0,30*                    0,30         0,70          n.v.t.         n.v.t.
 Tetrachlooretheen (per)                  0,15                     0,15          4,0          n.v.t.         n.v.t.

 b. Chloorbenzenen
 Monochloorbenzeen                        0,20*                    0,20          5,0          n.v.t.         n.v.t.
 Dichloorbenzenen (som)                    2,0*                     2,0          5,0          n.v.t.         n.v.t.
 Trichloorbenzenen (som)                  0,015*                   0,015         5,0          n.v.t.         n.v.t.
 Tetrachloorbenzenen (som)               0,0090*                  0,0090         2,2          n.v.t.         n.v.t.
 Pentachloorbenzeen                      0,0025         X         0,0025         5,0          n.v.t.         n.v.t.
 Hexachloorbenzeen                       0,0085         X          0,027         1,4          n.v.t.         n.v.t.
 Chloorbenzenen (som)

 c. Chloorfenolen
 Monochloorfenolen (som)                  0,045                    0,045         5,4          n.v.t.         n.v.t.
 Dichloorfenolen (som)                    0,20*                    0,20          6,0          n.v.t.         n.v.t.
 Trichloorfenolen (som)                  0,0030*                  0,0030         6,0          n.v.t.         n.v.t.
 Tetrachloorfenolen (som)                 0,015*                    1,0          6,0          n.v.t.         n.v.t.
 Pentachloorfenol                        0,0030*        X           1,4          5,0          n.v.t.         n.v.t.
 Chloorfenolen (som)

 d. Polychloorbifenylen (PCB)
 PCB 28                                                 X                                     n.v.t.         n.v.t.
 PCB 52                                                 X                                     n.v.t.         n.v.t.
 PCB 101                                                X                                     n.v.t.         n.v.t.
 PCB 118                                                X                                     n.v.t.         n.v.t.
 PCB 138                                                X                                     n.v.t.         n.v.t.
 PCB 153                                                X                                     n.v.t.         n.v.t.
 PCB 180                                                X                                     n.v.t.         n.v.t.
 PCB (som 7)                              0,020                    0,040        0,50          n.v.t.         n.v.t.

 e. Overige gechloreerde koolwaterstoffen
 Monochlooranilinen (som)              0,20*                       0,20         0,20          n.v.t.         n.v.t.
 Pentachlooraniline                    0,15*                       0,15         0,15          n.v.t.         n.v.t.
 Dioxine (som I-TEQ)                0,000055*                    0,000055     0,000055        n.v.t.         n.v.t.
 Chloornaftaleen (som)                0,070*                       0,070         10           n.v.t.         n.v.t.


 6. Bestrijdingsmiddelen
 a. Organochloorbestrijdingsmiddelen
 Chloordaan (som)                    0,0020             X         0,0020        0,10          n.v.t.         n.v.t.
 DDT (som)                             0,20             X          0,20          1,0          n.v.t.         n.v.t.
 DDE (som)                             0,10             X          0,13          1,3          n.v.t.         n.v.t.
 DDD (som)                            0,020             X          0,84          34           n.v.t.         n.v.t.
 DDT/DDE/DDD (som)                                                                            n.v.t.         n.v.t.
 Aldrin                                                 X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Dieldrin                                               X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Endrin                                                 X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Isodrin                                                X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Telodrin                                               X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Drins (som)                          0,015                        0,04         0,14          n.v.t.         n.v.t.
 Endosulfansulfaat                                      X                                     n.v.t.         n.v.t.
 α-Endosulfan                        0,00090            X         0,00090       0,10          n.v.t.         n.v.t.
 α-HCH                               0,0010             X         0,0010        0,50          n.v.t.         n.v.t.
 β-HCH                               0,0020             X         0,0020        0,50          n.v.t.         n.v.t.




Regeling bodemkwaliteit, wijziging 30.11.18                                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>                                         Achter-     Maximale    Maximale    Maximale          Maximale waarde
                                         grond-    waarde voor     waarde      waarde            grootschalige
                                         waarde    verspreiden bodemfunc- bodemfunc-        toepassingen op of in de
                                                   van bagger-    tieklasse   tieklasse             bodem
                                                    specie over     wonen     industrie
                                                   aangrenzend
                                                     perceel (2) Maximale    Maximale       Maximale        Emissie-
                                                                   waarde      waarde       emissie-      toetswaarde
                                                                 kwaliteits- kwaliteits-     waarde
                                                                    klasse      klasse
                                                                    wonen     industrie
 Stof (1)                               mg/kgds     mg/kgds      mg/kgds      mg/kgds      mg/kg L/S 10    mg/kgds

 γ-HCH (lindaan)                         0,0030         X          0,04         0,50          n.v.t.         n.v.t.
 δ-HCH                                                  X                                     n.v.t.         n.v.t.
 HCH-verbindingen (som)                                                                       n.v.t.         n.v.t.
 Heptachloor                             0,00070        X         0,00070       0,10          n.v.t.         n.v.t.
 Heptachloorepoxide (som)                0,0020         X         0,0020        0,10          n.v.t.         n.v.t.
 Hexachloorbutadieen                      0,003*        X                                     n.v.t.         n.v.t.
 Organochloorhoudende bestrij-             0,40                                               n.v.t.         n.v.t.
 dingsmiddelen (som landbodem)

 b. Organofosforpesticiden
 Azinfosmethyl                           0,0075*                  0,0075       0,0075         n.v.t.         n.v.t.

 c. Organotinbestrijdingsmiddelen
 Organotinverbindingen (som) (8)          0,15                     0,50         2,5 (9)       n.v.t.         n.v.t.
 Tributyltin (TBT) (8)                    0,065                    0,065        0,065         n.v.t.         n.v.t.

 d. Chloorfenoxy-azijnzuurherbiciden
 MCPA                                     0,55*                    0,55         0,55          n.v.t.         n.v.t.

 e. Overige bestrijdingsmiddelen
 Atrazine                                0,035*                    0,035        0,50          n.v.t.         n.v.t.
 Carbaryl                                0,15*                     0,15         0,45          n.v.t.         n.v.t.
 Carbofuran (7)                          0,017*                    0,017        0,017         n.v.t.         n.v.t.
 4-Chloormethylfenolen (som)             0,60*                     0,60         0,60          n.v.t.         n.v.t.
 Niet-chloorhoudende bestrij-            0,090*                    0,090        0,50          n.v.t.         n.v.t.
 dingsmiddelen (som)


 7. Overige stoffen
 Asbest (10)                                -           -          100          100           n.v.t.         n.v.t.
 Cyclohexanon                             2,0*                      2,0         150           n.v.t.         n.v.t.
 Dimethylftalaat (11)                    0,045*                     9,2          60           n.v.t.         n.v.t.
 Diethylftalaat (11)                     0,045*                     5,3          53           n.v.t.         n.v.t.
 Di-isobutylftalaat (11)                 0,045*                     1,3          17           n.v.t.         n.v.t.
 Dibutylftalaat (11)                     0,070*                     5,0          36           n.v.t.         n.v.t.
 Butylbenzylftalaat (11)                 0,070*                     2,6          48           n.v.t.         n.v.t.
 Dihexylftalaat (11)                     0,070*                     18           60           n.v.t.         n.v.t.
 Di(2-ethylhexyl)ftalaat (11)            0,045*                     8,3          60           n.v.t.         n.v.t.
 Minerale olie (12) (13)                  190         3000         190          500           n.v.t.         n.v.t.
 Pyridine                                0,15*                     0,15          1,0          n.v.t.         n.v.t.
 Tetrahydrofuran                          0,45                     0,45          2,0          n.v.t.         n.v.t.
 Tetrahydrothiofeen                       1,5*                      1,5          8,8          n.v.t.         n.v.t.
 Tribroommethaan (bromoform)             0,20*                     0,20         0,20          n.v.t.         n.v.t.
 Ethyleenglycol                            5,0                      5,0          5,0          n.v.t.         n.v.t.
 Diethyleenglycol                          8,0                      8,0          8,0          n.v.t.         n.v.t.
 Acrylonitril                             0,10                     0,10         0,10          n.v.t.         n.v.t.
 Formaldehyde                             0,10                     0,10         0,10          n.v.t.         n.v.t.
 Isopropanol (2-propanol)                 0,75                     0,75         0,75          n.v.t.         n.v.t.
 Methanol                                  3,0                      3,0          3,0          n.v.t.         n.v.t.
 Butanol (1-butanol)                      2,0*                      2,0          2,0          n.v.t.         n.v.t.
 Butylacetaat                             2,0*                      2,0          2,0          n.v.t.         n.v.t.
 Ethylacetaat                             2,0*                      2,0          2,0          n.v.t.         n.v.t.
 Methyl-tert-butylether (MTBE)           0,20*                     0,20         0,20          n.v.t.         n.v.t.
 Methylethylketon                         2,0*                      2,0          2,0          n.v.t.         n.v.t.




Regeling bodemkwaliteit, wijziging 30.11.18                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Verklaring:
(1)
       Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. De definitie van
       sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld
       welke van de twee definities gehanteerd moet worden.
(2)
       De msPAF wordt berekend voor de met X aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de
       stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 0,7 * bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De
       baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel indien:
             De gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem of oever van
              een oppervlaktewaterlichaam, en
             Voor organische stoffen: msPAF < 20%, en
             Voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximumgehalte geldt.
       Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v.
       somparameters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening; deze uitzondering geldt
       niet voor dioxine (som TEQ) waarvan PCB118 onderdeel uitmaakt). Minerale olie maakt geen deel uit van de msPAF-
       berekening. In plaats van de achtergrondwaarde geldt voor deze stof de waarde die vermeld is in de kolom ‘Maximale
       waarde voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel’. Voor toetsing aan de achtergrondwaarden worden
       de toetsingsregels van de achtergrondwaarden toegepast.
       Uit artikel 36 van het Besluit bodemkwaliteit vloeit voort dat naast de msPAF-toetsing ook een toets moet plaatsvinden aan
       de interventiewaarden bodem. Voor metalen waarvoor geen interventiewaarden bodem zijn vastgesteld, dienen de
       maximale waarden voor de bodemfunctieklasse industrie te worden gehanteerd.
(3)
       Voor het toepassen van zeezand geldt de norm van 200 mg/kgds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een
       direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloridegehalte van meer dan
       5.000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde.
(4)
       Bij gehalten die de achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van
       uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de
       achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare
       Concentratie in Lucht).
(5)
       Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-
       EN-ISO 14403-1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-EN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht,
       mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte
       cyanide-totaal te worden gemeten).
(6)
       De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die
       tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N van de Regeling Bodemkwaliteit). De hoogte van de
       achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten
       zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde van de individueel genormeerde
       componenten niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de maximale waarde wonen en de maximale waarde
       industrie. Voor componenten die niet individueel zijn genormeerd geldt per component een maximumgehalte van 0,45
       mg/kgds, zowel voor de achtergrondwaarde als de maximale waarden wonen en industrie.
(7)
       De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden
       bodemsanering en zijn gelijk aan of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof
       wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen
       moet tevens het grondwater worden onderzocht.
(8)
       De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kgds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 9.
(9)
       De eenheid van de maximale waarde industrie voor organotinverbindingen (som) is organotin in mg/kgds.
(10)
       Gewogen norm (concentratie serpentijnasbest + 10x concentratie amfiboolasbest). Deze eis bedraagt 0 mg/kgds indien
       niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.
(11)
       Het is onzeker of de achtergrondwaarden en maximale waarden wonen voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige
       ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een knelpunt.
(12)
       Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging
       door minerale olie wordt aangetoond in grond / baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het
       gehalte aan aromatische en / of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden.
(13)
       Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van
       2.000 mg/kgds.
(14)
       Voor barium gelden tot nader order geen toetsingswaarden.



*      Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data
       beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.




Regeling bodemkwaliteit, wijziging 30.11.18                                                                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Bodemtypecorrectie (zie bijlage G van de Regeling Bodemkwaliteit)

De normwaarden voor grond en baggerspecie zijn bodemtype-afhankelijk en zijn gebaseerd op een standaardbodem met een
lutumpercentage van 25% en een organische stofpercentage van 10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem,
bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam of toe te passen grond of baggerspecie op of in de bodem of in een
oppervlaktewaterlichaam worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem.
Bij de beoordeling aan de maximale waarde verspreiden in zoute oppervlaktewaterlichamen wordt geen bodemtypecorrectie
toegepast. Toetsing vindt dan plaats met de werkelijk gemeten gehalten.

De omrekening naar standaardbodem vindt plaats op basis van individuele meetwaarden, alvorens andere berekeningen
(bepalen gemiddelden of P95) worden uitgevoerd. Bij het standaardiseren wordt gebruik gemaakt van de gemeten percentages
organische stof en lutum. De gestandaardiseerde gehalten worden, met inachtneming van de toetsingsregels, getoetst aan de
normwaarden zoals die zijn opgenomen in de bovenstaande tabel. Hierbij is het percentage organische stof bepaald volgens
NEN 5754 en is het percentage lutum het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 µm
betrokken op het drooggewicht.

De omrekening van de gemeten gehalten in grond of baggerspecie naar een standaardbodem verloopt via de onderstaande
formule:
                      ( A  B * 25)  (C *10)
Gs  Gm *
              A  ( B * %lutum)  (C * %org .stof )
waarin:    Gs             = Gestandaardiseerd gehalte.
           Gm             = Gemeten gehalte.
           A, B, C        = Stofafhankelijke constanten voor metalen (zie onderstaande tabel).
           %lutum         = Percentage lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2
                            µm betrokken op het totale drooggewicht van de grond of baggerspecie. Voor thermisch
                            gereinigde grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering: indien het lutumpercentage
                            lager is dan 10% wordt bij de omrekening van de gemeten gehalten aan barium met een
                            lutumpercentage van 10% gerekend. Voor het percentage lutum is een minimumwaarde
                            gedefinieerd (zie onderstaande tabel).
           %org.stof      = Gemeten percentage organisch stof betrokken op het drooggewicht. Het percentage organisch
                            koolstof kan voor zoute baggerspecie ook berekend worden uit het percentage organisch
                            koolstof x 1,724. Voor het percentage organische stof zijn minimum- en maximumwaarden
                            gedefinieerd (zie onderstaande tabel).


Stofafhankelijke constanten voor metalen en organische verbindingen:

                   Stof                               A           B               C
                   Arseen                             15          0,4             0,4
                   Barium                             30          5               0
                   Cadmium                            0,4         0,007           0,021
                   Chroom                             50          2               0
                   Kobalt                             2           0,28            0
                   Koper                              15          0,6             0,6
                   Kwik                               0,2         0,0034          0,0017
                   Lood                               50          1               1
                   Molybdeen                          1           0               0
                   Nikkel                             10          1               0
                   Tin                                4           0,6             0
                   Vanadium                           12          1,2             0
                   Zink                               50          3               1,5
                   Organische verbindingen            0           0               1
                   Overige verbindingen               1           0               0

Voor antimoon, molybdeen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie toegepast.

Minimum- en maximumwaarden voor het organische stof- en lutumpercentage:

                   Stofgroep                          Organische stof                 Lutum
                                                       Min. (%)        Max. (%)        Min. (%)     Max. (%)
                   Anorganische parameters                   2            -                2            -
                   Organische parameters                     2           30                -            -
                   PAK                                      10           30                -            -

De berekening van de meersoorten Potentieel Aangetast Fractie (msPAF) als aparte normwaarde bij het beoordelen van de
kwaliteit van baggerspecie die conform artikel 35, onderdeel f van het Besluit bodemkwaliteit wordt verspreid op het
aangrenzend perceel heeft een aparte vorm van standaardisatie. De minimum- en maximumwaarden zoals weergegeven in de
bovenstaande tabel worden niet gehanteerd bij het berekenen van de msPAF, met uitzondering van de minimumwaarde voor
de organische parameters genoemd in deze tabel.



Regeling bodemkwaliteit, wijziging 30.11.18                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>