<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Strijkviertel 30                                                                                        IBAN: NL26 RABO 0156884186
3454 PM De Meern                                                                                                    BIC: RABO NL 2U
030 - 666 1746                                                                                                 KvK Utrecht: 30128364
info@vandijktech.nl                                                                                       BTW nr: NL 803.844.451.B01


          Datum:                              27-10-2022; versie 1 (definitief)




          Opdrachtnummer:                     153562




                                                                                  VERKENNEND BODEMONDERZOEK

           Project:                                                               nieuwbouw woning,
                                                                                  Noordkade 21 te Roelofarendsveen




          Opdrachtgever:                      fam. Knelange
                                              Westerdijk 34
                                              2451 VC Leimuiden




          Architect:                          Denoldervleugels Architecten & Associates
                                              Gelderopseweg 172A
                                              5643 TP Eindhoven




          Uitgevoerd:
          Grondonderzoek:                     14-09-2022 (dhr. R. Bouma)
          Grondwaterbemonstering:             21-09-2022 (dhr. R. Bouma)
                                                                                                                        Protocollen
          Projectleider:                      dhr. ing. R.I. Satinover                                                  2001 - 2002




                                                            www.vandijktech.nl

  Voor al onze werkzaamheden geldende V.O.T.B. Voorwaarden zoals vermeld op onze website en gedeponeerd bij de KvK Utrecht ondernr. 40476246.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                 -
                                                                                                                                            GEO EN MILIEUTECHNIEK b v     ..



INHOUDSOPGAVE

0.      SAMENVATTING ....................................................................................................................................... 3
1.      INLEIDING................................................................................................................................................... 5
2.      VOORONDERZOEK ................................................................................................................................... 5
     2.1 Algemeen .................................................................................................................................................. 5
     2.2 Huidige situatie ......................................................................................................................................... 5
     2.3 Historische situatie.................................................................................................................................... 6
     2.4 Toekomstige situatie ................................................................................................................................. 6
     2.5 Bodemopbouw en geohydrologie ............................................................................................................. 6
     2.6 Conclusie .................................................................................................................................................. 7
3.      VELDONDERZOEK .................................................................................................................................... 7
     3.1 Algemeen .................................................................................................................................................. 7
     3.2 Veldwerkzaamheden ................................................................................................................................. 7
     3.3 Bodemopbouw .......................................................................................................................................... 7
     3.4 Zintuiglijke waarnemingen ....................................................................................................................... 7
     3.5 Monstername en veldmetingen ................................................................................................................. 8
4.      ANALYTISCH-CHEMISCH ONDERZOEK .............................................................................................. 8
     4.1 Mengmonsters........................................................................................................................................... 8
     4.2 Analysepakket........................................................................................................................................... 9
     4.3 Analyse-uitkomsten .................................................................................................................................. 9
     4.4 Bespreking analyse-uitkomsten .............................................................................................................. 12
5.      CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ................................................................................................... 12
6.      SLOTOPMERKINGEN .............................................................................................................................. 13




BIJLAGEN

1.1          Regionale situatie
1.2          Situatietekening (1:500; A4)
1.3          Foto-overzicht
2            Historische informatie
3            Boorbeschrijvingen
4            Onafhankelijkheidsverklaring veldonderzoek
5            Analyserapport grond
6            Analyserapport grondwater
7            Verklaring der tekens en verklarende woordenlijst



27-10-2022                                                Verkennend bodemonderzoek                                           153562
Versie 1 (definitief)                           nieuwbouw woning, Noordkade 21 te Roelofarendsveen                            Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                   -                   ..
                                                                                                GEO EN MILIEUTECHNIEK b v




0.         SAMENVATTING

Locatie:                            Noordkade 21 te Roelofarendsveen

Kadastrale aanduiding:              gemeente Alkemade, sectie K, nr. 3118

Oppervlakte perceel:                2.930 m2

Aanleiding:                         na sloop van de bestaande bebouwing is nieuwbouw van een woning
                                    voorzien

Oppervlakte onderzoekslocatie:      300 m2

Huidige situatie:                   deels bebouwd met een bungalow en een schuur; overige deel betreft
                                    verharde en onverharde tuindelen; het perceel is direct gelegen aan het
                                    Braassemermeer

Historische gegevens:               onderhavige perceel maakte voorheen onderdeel uit van het
                                    Braassermermeer als eiland en is vanaf de jaren ’50 herontwikkeld, waarna
                                    omstreeks 1959 de huidige bebouwing is gerealiseerd

                                    op het oostelijk aangelegen perceel Noordkade 23 zijn in de periode 2018-
                                    2019 meerdere bodemonderzoek uitgevoerd, hieruit blijkt dat de top- en
                                    onderlaag van de bodem over het algemeen licht verontreinigd is met
                                    meerdere zware metalen; het grondwater is licht verontreinigd met barium
                                    en minerale olie (natuurlijke verbindingen); plaatselijk (één sleuf) is asbest
                                    vastgesteld met een concentratie van 9,58 mg/kg.ds

Soort onderzoek:                    vooronderzoek: NEN 5725
                                    bodemonderzoek: NEN 5740, onverdacht

Aantal boringen:                    2x circa 0,5 m-mv
                                    1x 2,0 m-mv
                                    1x 1,7 m-mv + peilfilter (NPR)

Bodemopbouw:                        vanaf maaiveld tot de geboorde diepte voornamelijk veen

Zintuiglijke waarnemingen:          geen bijzonderheden

Aantal onderzochte monsters:        1x venige toplaag (NEN-pakket)
                                    uitsplitsing grondmengmonsters venige toplaag (3x koper)
                                    1x zandige toplaag (NEN-pakket)
                                    1x onderlaag (NEN-pakket)
                                    1x grondwater (NEN-pakket)




27-10-2022                               Verkennend bodemonderzoek                   153562
Versie 1 (definitief)          nieuwbouw woning, Noordkade 21 te Roelofarendsveen    Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                              -                   ..
                                                                                                           GEO EN MILIEUTECHNIEK b v




Verontreiniging grond:                       toplaag (zand): licht met PCB*
                                             top- en onderlaag (veen): licht met meerdere zware metalen en/of PAK

Verontreiniging grondwater:                  licht met barium, naftaleen, som xylenen* en som dichlooretheen*

Oorzaak verontreiniging(en):                 grond: van oudsher gebruik van het terrein
                                             grondwater: natuurlijke ophoping

Conclusies en aanbevelingen:                 milieuhygiënisch gezien geen bezwaar tegen voorziene nieuwbouw van
                                             een woning




* n.a.v. AS3000-correctie, voor nadere toelichting wordt verwezen naar pag. 12, paragraaf 4.4




 27-10-2022                                      Verkennend bodemonderzoek                      153562
 Versie 1 (definitief)                 nieuwbouw woning, Noordkade 21 te Roelofarendsveen       Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                   -                   ..
                                                                                                GEO EN MILIEUTECHNIEK b v




1.        INLEIDING

          In opdracht van Denoldervleugels Architecten & Associates (d.d. 19-08-2022), namens de familie
          Knelange, is door van Dijk geotechniek en milieu b.v. een verkennend bodemonderzoek (conform NEN
          5740) uitgevoerd op het perceel Noordkade 21 te Roelofarendsveen. Het onderzoek is in combinatie
          uitgevoerd met een asbestinventarisatie en een geotechnisch onderzoek         (opdrachtnr. 119931)
          waarvan de gegevens separaat worden gerapporteerd.

          Aanleiding voor het bodemonderzoek betreft de voorgenomen sloop van de huidige bebouwing, waarna
          een nieuwe woning zal worden gerealiseerd. Ten behoeve van de voorziene aanvraag omgevings-
          vergunning dient de milieuhygiënische situatie van de bodem (grond en grondwater) te worden
          vastgelegd.

          Inzake het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is tussen van Dijk geotechniek en milieu b.v. en de
          opdrachtgever op geen enkele juridische, financiële, personele of andere wijze een relatie die de
          onafhankelijkheid van het resultaat heeft kunnen beïnvloeden.



2.        VOORONDERZOEK

2.1       Algemeen
          Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2017 'Strategie voor het uitvoeren van
          vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek'. Onderstaand is een beschrijving van de historische,
          de huidige en de toekomstige situatie weergegeven.

          Het gebied waarbinnen het vooronderzoek is uitgevoerd betreft de onderhavige onderzoekslocatie
          (geografisch besluitvormingsgebied) en het gedeelte van de aangrenzende percelen binnen 50 m vanaf
          de grens van de onderzoekslocatie.

          Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende informatiebronnen geraadpleegd (de relevante
          schriftelijke informatie is als Bijlage 2 opgenomen):
          - opdrachtgever;
          - Omgevingsdienst West Holland (omgevingsrapportage; bodemrapportages);
          - www.bodemloket.nl (verwijzing naar omgevingsdienst West Holland);
          - www.topotijdreis.nl (historisch kaartmateriaal 2021 – 1900);
          - www.bagviewer.kadaster.nl (bouwjaar 1959);
          - grondwaterkaart van Nederland van de dienst Grondwaterverkenning TNO;
          - geo- en milieutechnisch archief van Dijk geotechniek en milieu b.v.;
          Voorts is ter plaatse een veldinspectie uitgevoerd.

2.2       Huidige situatie
          De regionale ligging van de onderzoekslocatie is globaal aangeduid op een topografische kaart, die is
          opgenomen als Bijlage 1.1.




27-10-2022                                Verkennend bodemonderzoek                  153562
Versie 1 (definitief)           nieuwbouw woning, Noordkade 21 te Roelofarendsveen   Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                      -                   ..
                                                                                                   GEO EN MILIEUTECHNIEK b v




          Het onderhavige perceel (gemeente Alkemade, sectie K, nr. 3118), met een oppervlakte van circa
          2.930 m2, is gelegen aan de noordkust van het westelijke deel van het Braassemermeer te
          Roelofarendsveen. Het perceel is deels bebouwd met een bungalow en een schuur. Het overige deel
          betreft verharde en onverharde tuindelen. Het zuidelijk deel van het kadastrale perceel betreft
          waterbodem. Aan de noordzijde van het perceel is een asbestverdachte beschoeiing vastgesteld. De
          situatietekening van de onderzoekslocatie is opgenomen als Bijlage 1.2; een foto-overzicht als Bijlage
          1.3. Tijdens de op het perceel uitgevoerde veldinspectie is aan de noordoever een asbestverdachte
          beschoeiing aangetroffen.

          Uitgezonderd de asbestverdachte beschoeiing zijn geen bijzonderheden op of aan de bodem en de
          aanwezige begroeiing waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van een bodem-
          verontreiniging. Hierbij is met name gelet op verzakkingen of ophogingen, verkleuringen als gevolg van
          brand of lozingen, halfverhardingen met puin, sintels, slakken e.d. en de aanwezigheid van voor asbest
          verdacht materiaal op het maaiveld of aanwezig als dakbedekking.

2.3       Historische situatie
          Algemeen
          Het onderhavige perceel maakte tot de jaren ’50 onderdeel uit van het Braassermermeer als eiland.
          Vanaf de jaren ’50 is het gebied herontwikkeld, waarna omstreeks 1959 de huidige bebouwing is
          gerealiseerd. Voorts zijn over de locatie zijn geen bijzonderheden (brandstoftanks, asbest, calamiteiten
          e.d.) naar voren gekomen die kunnen wijzen op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.

          Bodemonderzoek(en)
          Op het onderhavige perceel zijn voor zover bekend geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

          Op het oostelijk aangelegen perceel Noordkade 23 zijn in de periode 2018-2019 door Almade Eco b.v.
          een verkennend bodemonderzoek (kenmerk 180617, 23-07-2018), een verkennend onderzoek asbest in
          grond (kenmerk 190214, 28-03-2013) en een nader onderzoek asbest in grond (kenmerk 190420, 25-09-
          2019) uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de top- en onderlaag van de bodem over het algemeen
          licht verontreinigd is met meerdere zware metalen. Het grondwater is licht verontreinigd met barium en
          minerale olie (natuurlijke verbindingen). Plaatselijk (sleuf 6) is asbest vastgesteld. Het gehalte bedraagt
          9,58 mg/kg.ds. Derhalve is geen sprake van een verontreiniging met asbest in de grond.

2.4       Toekomstige situatie
          Op het onderhavige perceel is na sloop van de bestaande bungalow de nieuwbouw van een woning
          voorzien. De nieuwbouwlocatie heeft een oppervlakte van circa 300 m2 en staat aangegeven op de
          situatietekening (zie Bijlage 1.2). De voor het perceel geldende bestemming zal niet worden gewijzigd.

2.5       Bodemopbouw en geohydrologie
          Voor het bepalen van de te verwachten bodemopbouw en grondwaterstromingsrichting is de
          grondwaterkaart van Nederland van de dienst Grondwaterverkenning TNO, kaartblad Utrecht 31 oost,
          32 west, 38 oost, 39 west (ten noorden van Lek en Nederrijn), uitgave 1978, gehanteerd. Voorts is
          gebruikt gemaakt van de voorgaande bodemonderzoeken op het belendende perceel Noordkade 23.




27-10-2022                                  Verkennend bodemonderzoek                   153562
Versie 1 (definitief)             nieuwbouw woning, Noordkade 21 te Roelofarendsveen    Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                      -                   ..
                                                                                                   GEO EN MILIEUTECHNIEK b v




          Globaal blijkt globaal dat er zich vanaf maaiveld tot circa 8,0 m-mv een veenpakket bevindt. Onder het
          veenpakket ligt een zandpakket (eerste watervoerend pakket) dat zich tot meer dan 20,0 m-mv uitstrekt.
          Lokale afwijkingen hiervan zijn niet uit te sluiten.

          Uit de isohypsenkaart met de stijghoogten in het eerste watervoerende pakket blijkt dat de grondwater-
          stromingsrichting westelijk is. De freatische grondwaterstand bevindt zich rond 0,5 m-mv.

2.6       Conclusie
          Op basis van de voorhanden gegevens is het onderzoek opgezet conform de NEN 5740:2009/A1:2016
          'onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)'.



3.        VELDONDERZOEK

3.1       Algemeen
          Het veldwerk is verricht door van Dijk geotechniek en milieu b.v. vestiging De Meern conform BRL
          SIKB 2000 en de geldende NEN-voorschriften van het Nederlands Normalisatie Instituut.

          De veldwerkzaamheden zijn op 14-09-2022 uitgevoerd, waarna het grondwater op 21-09-2022 is
          bemonsterd; beide door dhr. R. Bouma. De veldwerkzaamheden zijn onafhankelijk van de
          opdrachtgever uitgevoerd; de onafhankelijkheidsverklaring is als Bijlage 4 opgenomen.

3.2       Veldwerkzaamheden
          Verspreid over de onderzoekslocatie zijn in totaal vier boringen (nrs. 1 t/m 4) uitgevoerd. Boring 1 is tot
          een diepte van 1,7 m-mv verricht en afgewerkt met een peilfilter voor de bemonstering van het ondiepe
          grondwater. Boring 2 is tot een diepte van 2,0 m-mv uitgevoerd; boringen 3 en 4 tot circa 0,5 m-mv. De
          boorlocaties zijn op schaal ingetekend op de situatietekening (zie Bijlage 1.2).

          Alle boringen zijn uitgevoerd met de edelmanboor. Na monstername zijn de boorgaten afgevuld met de
          uitkomende grond, waarbij de grond zoveel mogelijk in de oorspronkelijke volgorde is teruggeplaatst.

3.3       Bodemopbouw
          De bodemopbouw, beschreven aan de hand van de uitgevoerde boringen, is verwerkt in de
          boorbeschrijvingen die zijn opgenomen in Bijlage 3.

          De bodem ter plaatse bestaat vanaf maaiveld tot de geboorde diepte van 2,0 m-mv voornamelijk uit
          veen. Ten zuiden van de bungalow bestaat de toplaag (tot 0,5 m-mv) plaatselijk uit zand. Ten tijde van
          de uitvoering van de grondboringen is de grondwaterstand vastgesteld rond 0,2 m-mv.

3.4       Zintuiglijke waarnemingen
          Tijdens de uitvoering van het veldwerk is het opgeboorde bodemmateriaal op basis van zintuiglijke
          waarnemingen en velddetectiemethoden beoordeeld op afwijkingen zoals de aanwezigheid van
          aardolieproducten en bodemvreemd materiaal (puin, asbest, kooldelen e.d.). Hierbij zijn geen
          bijzonderheden waargenomen.




27-10-2022                                  Verkennend bodemonderzoek                   153562
Versie 1 (definitief)             nieuwbouw woning, Noordkade 21 te Roelofarendsveen    Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                      -                   ..
                                                                                                   GEO EN MILIEUTECHNIEK b v




          Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn eveneens geen aanwijzingen voor de eventuele
          aanwezigheid van verontreinigingen (geur, oliefilm, drijf- en of zaklaag) waargenomen.

3.5       Monstername en veldmetingen
          De bodem is per in het veld te onderscheiden bodemlaag bemonsterd, waarbij een bemonsteringstraject
          is aangehouden van ten hoogste 0,5 meter. De per boring verkregen grondmonsters zijn aangegeven in
          de boorbeschrijvingen (zie Bijlage 3).

          Grondwatermonstername is uitgevoerd ter plaatse van het aangebrachte peilfilter. Het afpompen en de
          bemonstering van het grondwater is uitgevoerd conform NEN 5744:2011. Het betreft hier een goed
          (verlaging waterstand > 50 cm) toelopend filter, waarbij het filterdeel nog volledig vol met water staat.
          Derhalve heeft geen beluchting van het te bemonsteren water plaatsgevonden. In totaal is voorafgaand
          aan de bemonstering > 4,5 liter water afgepompt. Het monster heeft als code het nummer van de
          betreffende boring, aangevuld met de letter A (freatisch grondwater).

          In het veld, zijn voorafgaand aan de bemonstering, de zuurgraad (pH), de geleidbaarheid (EC),
          temperatuur en de troebelheid (NTU), van het bemonsterde grondwater bepaald. In tabel 1 is voor het
          peilfilter naast de voornoemde parameters tevens de grondwaterstand voor afpompen weergegeven.

          Tabel 1. Grondwaterstand, pH, EC, temperatuur en troebelheid
              peilfilter    filterstelling grondwaterstand    pH         EC               T (°C)          troebelheid
                               (m-mv)          (m-mv)                  (mS/cm)                               (NTU)
                   1            0,7-1,7          0,2          6,6        1,5                18,0              11,4

          De gemeten zuurgraad (pH) en elektrische geleidbaarheid (EC) zijn voor grondwater als normaal te
          beschouwen. In het bemonsterde grondwater is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) vastgesteld. Een
          verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalte aan
          organische parameters in het grondwater.



4.        ANALYTISCH-CHEMISCH ONDERZOEK

          Het analytisch–chemisch onderzoek is d.d. 26-09-2022, en 28-09-2022 en 10-10-2022 gerapporteerd
          door SGS Environmental Analytics b.v. te Rotterdam geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie
          conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017 onder nr. L028. De monstervoorbehandeling is conform
          AS3000 uitgevoerd.

4.1       Mengmonsters
          In het laboratorium is uit de afzonderlijke monsters van de toplaag (tot 0,6 m-mv) van alle uitgevoerde
          boringen een grondmengmonster (code MM.1) samengesteld. Van de diepere laag zijn de
          grondmonsters uit de bodemlaag van 0,5 m-mv tot 1,5 m-mv van de boringen 1 en 2 samengevoegd
          (code MM.2). Het mengschema is opgenomen in tabel 2.




27-10-2022                                 Verkennend bodemonderzoek                   153562
Versie 1 (definitief)            nieuwbouw woning, Noordkade 21 te Roelofarendsveen    Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                      -                   ..
                                                                                                   GEO EN MILIEUTECHNIEK b v




          Tabel 2: mengschema grond(meng)monsters
           monster- diepte      samengesteld uit de monsters            grondslag
           code       (m-mv)
           MM.1       0,0-0,6   2.1 + 3.1 + 4.1                         veen (zandig)
           MM.2       0,5-1,5   1.2 + 1.3 + 2.2 + 2.3                   veen


4.2       Analysepakket
          De twee grondmengmonsters zijn geanalyseerd op:
          - (zware) metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink,
          - polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK),
          - polychloorbifenylen (PCB),
          - minerale olie.
          Daarnaast is van de mengmonsters het gehalte aan droge stof, organisch stof en lutum bepaald.

          Grondmonster 1.1 is, in verband met de afwijkende grondslag (zand), individueel geanalyseerd op de
          bovenstaande parameters.

          Het grondwatermonster 1A is geanalyseerd op:
          - (zware) metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink,
          - vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX, inclusief naftaleen en styreen),
          - vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen,
          - minerale olie.

          In aanvulling op de voornoemde analyses zijn, naar aanleiding van het vaststellen van een verhoogd
          gehalte aan koper in grondmengmonster MM.1, de deelmonsters (2.1, 3.1 en 4.1) van het mengmonster
          individueel onderzocht op koper. Voorts is het gehalte aan droge stof, organische stof en lutum bepaald.

4.3       Analyse-uitkomsten
          De uitkomsten van de analyses zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden grond (A- en I-
          waarde) en streef- en interventiewaarden grondwater (S- en I-waarde) zoals opgenomen in de Circulaire
          bodemsanering 2013 zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 16675, d.d. 27-06-2013. Monsters
          waarvan de gehalten tussen de A- en I-waarde grond en S- en I-waarde grondwater vallen worden
          tevens getoetst aan een tussenwaarde (T-waarde, criteriumwaarde ten behoeve van nader onderzoek) die
          wordt gedefinieerd als de halve som van de achtergrond- of streefwaarde en interventiewaarde.

          In onderstaande tabellen (3.1 t/m 3.5) worden per grondmengmonster en grondwatermonster de
          analyseresultaten en de eventuele overschrijdingen van de toetsingswaarden weergegeven. De
          analyserapporten zijn als Bijlage 5 (grond) en Bijlage 6 (grondwater) opgenomen.




27-10-2022                                 Verkennend bodemonderzoek                    153562
Versie 1 (definitief)            nieuwbouw woning, Noordkade 21 te Roelofarendsveen     Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                -
                                                                                                          GEO EN MILIEUTECHNIEK b v  ..



          Tabel 3.1: analyseresultaten grondmonster 1.1
                                 geanalyseerd    gestandaardiseerd A-waarde             T-waarde   I-waarde         overschrijding
                               gehalte (mg/kgds) gehalte (mg/kgds)
           organische stof (%)             <0,5                10
           lutum (%)                         <2                25

           barium+                           <20                 54,2                                     920
           cadmium                           <0,2               0,241          0,6           6,8           13             -
           kobalt                            <1,5                3,69           15           102          190             -
           koper                               <5                7,24           40           115          190             -
           kwik                             <0,05              0,0503         0,15        18,075           36             -
           lood                              <10                   11           50           290          530             -
           molybdeen                         <0,5                0,35          1,5         95,75          190             -
           nikkel                             5,1                14,9           35          67,5          100             -
           zink                              <20                 33,2         140            430          720             -

           PAK-totaal                       0,07                 0,07          1,5         20,75            40            -
           som PCB                        0,0049               0,0245         0,02          0,51             1            *
           minerale olie                     <20                   70         190          2595           5000            -


          Tabel 3.2: analyseresultaten grondmengmonster MM.1
                                 geanalyseerd    gestandaardiseerd A-waarde             T-waarde   I-waarde         overschrijding
                               gehalte (mg/kgds) gehalte (mg/kgds)
           organische stof (%)             11,7                10
           lutum (%)                        7,4                25

           barium+                             55                  127                                    920
           cadmium                           0,37                0,416         0,6           6,8           13             -
           kobalt                             3,7                 8,18          15           102          190             -
           koper                             110                   150          40           115          190            **
           kwik                              0,21                0,259        0,15        18,075           36            *
           lood                                68                 83,6          50           290          530            *
           molybdeen                         0,78                 0,78         1,5         95,75          190             -
           nikkel                              12                 24,1          35          67,5          100             -
           zink                              110                   172        140            430          720            *

           PAK-totaal                      6,977                  5,96         1,5         20,75            40            *
           som PCB                        0,0094              0,00803         0,02          0,51             1            -
           minerale olie                      60                  51,3        190          2595           5000            -


          Tabel 3.3: analyseresultaten uitsplitsing grondmengmonster MM.1 op koper
                 deelmonster      geanalyseerd    gestandaardiseerd A-waarde            T-waarde   I-waarde         overschrijding
                                gehalte (mg/kgds) gehalte (mg/kgds)
           2.1                                19               21,2       40                 115          190             -
           3.1                                12               19,4       40                 115          190             -
           4.1                                22               18,5       40                 115          190             -



          Legenda:
          -        = geen overschrijding
          *        = overschrijding achtergrond- of streefwaarde
          **       = overschrijding tussenwaarde
          ***      = overschrijding interventiewaarde
          +        = de interventiewaarde voor barium geldt enkel als duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging




27-10-2022                                   Verkennend bodemonderzoek                        153562
Versie 1 (definitief)              nieuwbouw woning, Noordkade 21 te Roelofarendsveen         Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                                -
                                                                                                            GEO EN MILIEUTECHNIEK b v..



          Tabel 3.4: analyseresultaten grondmengmonster MM.2
                                 geanalyseerd    gestandaardiseerd A-waarde            T-waarde      I-waarde       overschrijding
                               gehalte (mg/kgds) gehalte (mg/kgds)
           organische stof (%)             32,3                10
           lutum (%)                        3,1                25

           barium+                           75                  255                                        920
           cadmium                         0,28                  0,2          0,6           6,8              13           -
           kobalt                           5,0                 15,7           15           102             190           *
           koper                             19                 18,9           40           115             190           -
           kwik                            0,14                0,159         0,15        18,075              36           *
           lood                              66                 65,7           50           290             530           *
           molybdeen                        1,2                  1,2          1,5         95,75             190           -
           nikkel                            18                 48,1           35          67,5             100           *
           zink                            120                   156         140            430             720           *

           PAK-totaal                     2,544                0,848          1,5         20,75               40          -
           som PCB                       0,0055              0,00184         0,02          0,51                1          -
           minerale olie                     80                  26,7        190          2595              5000          -


          Tabel 3.5: analyseresultaten grondwatermonster 1A
                                      geanalyseerd     S-waarde     T-waarde        I-waarde    overschrijding
                                      gehalte (µg/l)
           barium                               130           50           338           625           *
           cadmium                             <0,2          0,4           3,2              6          -
           kobalt                                <2           20            60           100           -
           koper                                 <2           15            45            75           -
           kwik                              <0,05          0,05         0,175            0,3          -
           lood                                  <2           15            45            75           -
           molybdeen                             <2            5           152           300           -
           nikkel                                <3           15            45            75           -
           zink                                <10            65           432           800           -

           benzeen                             <0,2          0,2          15,1            30           -
           tolueen                             <0,2            7           504          1000           -
           ethylbenzeen                        <0,2            4            77           150           -
           som xylenen                         0,21          0,2          35,1            70           *
           styreen                             <0,2            6           153           300           -
           naftaleen                           0,02         0,01        35,005            70           *

           1,1-dichloorethaan                  <0,2            7           454           900           -
           1,2-dichloorethaan                  <0,2            7           204           400           -
           1,1-dichlooretheen                  <0,1         0,01         5,005            10           -
           som 1,2- dichloorethenen            0,14         0,01        10,005            20           *
           dichloormethaan                     <0,2         0,01           500          1000           -
           som dichloorpropanen                0,42          0,8          40,4            80           -
           tetrachlooretheen                   <0,1         0,01        20,005            40           -
           tetrachloormethaan                  <0,1         0,01         5,005            10           -
           1,1,1-trichloorethaan               <0,1         0,01           150           300           -
           1,1,2-trichloorethaan               <0,1         0,01        65,005           130           -
           trichlooretheen                     <0,2           24           262           500           -
           chloroform                          <0,2            6           203           400           -
           vinylchloride                       <0,2         0,01         2,505             5           -
           tribroommethaan                     <0,2                                      630           -

           minerale olie                       <50            50          325            600           -




27-10-2022                                  Verkennend bodemonderzoek                           153562
Versie 1 (definitief)             nieuwbouw woning, Noordkade 21 te Roelofarendsveen            Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                       -                   ..
                                                                                                    GEO EN MILIEUTECHNIEK b v




4.4       Bespreking analyse-uitkomsten
          Aan de hand van de bovengenoemde tabellen kunnen met betrekking tot de uitkomsten de volgende
          opmerkingen worden gemaakt.

          In grondmengmonster MM.1 is een verhoogd gehalte aan koper vastgesteld. Uit individuele analyse van
          de betrokken deelmonsters blijkt dat het eerder vastgestelde verhoogde gehalte niet meer is aangetoond.
          Het verhoogde gehalte is vermoedelijk het gevolg van een incidenteel metallisch deeltje.

          Uit de analyseresultaten van het grondwatermonster blijkt dat de verhoogde troebelheid mogelijk
          invloed heeft gehad op de analyseresultaten van de organische parameters. Gezien het licht verhoogde
          gehalte van naftaleen wordt het herbemonsteren van het grondwater niet noodzakelijk geacht.

          Voor de somparameter PCB in grond (grondmonster 1.1) en de somparameters xylenen en dichloor-
          etheen in grondwater kan worden opgemerkt dat sprake is van een achtergrond-/streefwaarde
          overschrijding. Dit is het gevolg van het feit dat de concentratie van de afzonderlijke verbindingen
          onder de detectielimiet liggen; conform de richtlijnen van de AS3000 dient hiertoe na sommatie van de
          afzonderlijke verbindingen het gehalte gecorrigeerd te worden met een factor 0,7 (zie AS3000, versie 2,
          paragraaf 2.5). Dit betreft dus een worst-case scenario; in de praktijk is er waarschijnlijk sprake van een
          lagere concentratie (< A- of S-waarde).



5.        CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

          Uit de analyseresultaten blijkt dat de toplaag van de bodem ter plaatse van de voorziene nieuwbouw-
          locatie over het algemeen licht verontreinigd is met meerdere zware metalen en/of PAK. De onderlaag
          is licht verontreinigd met meerdere zware metalen. Uitzondering hierop betreft plaatselijk (ten zuiden
          van de bungalow) aangetroffen zandlaag, welke enkel als gevolg van de AS3000-correctie licht
          verontreinigd is met PCB. Voor een nadere toelichting inzake het licht verhoogde gehalten wordt
          verwezen naar paragraaf 4.4. De vastgestelde gehaltes aan zware metalen en/of PAK worden vaker
          vastgesteld in van oudsher bewoonde gebieden en kunnen derhalve gezien worden als verhoogd
          achtergrondgehalte.

          Het grondwater ter plaatse is licht verontreinigd met barium en naftaleen. Dergelijke licht verhoogde
          gehalten worden vaker in het grondwater vastgesteld en worden doorgaans veroorzaakt door natuurlijke
          ophoping. Daarnaast is het grondwater als gevolg van de AS3000-correctie licht verontreinigd met som
          xylenen en som dichlooretheen. Voor een nadere toelichting inzake het licht verhoogde gehalte wordt
          verwezen naar paragraaf 4.4.

          Met betrekking tot de vastgestelde milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse kan worden
          geconcludeerd dat er, gezien de geringe mate aan verontreiniging, milieuhygiënisch gezien geen
          bezwaar is tegen de toekomstige nieuwbouw van een woning. De beslissing of op deze locatie gebouwd
          mag worden ligt uiteindelijk bij de gemeente (bouwverordening).




27-10-2022                                  Verkennend bodemonderzoek                   153562
Versie 1 (definitief)             nieuwbouw woning, Noordkade 21 te Roelofarendsveen    Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                          -                   ..
                                                                                                       GEO EN MILIEUTECHNIEK b v




6.        SLOTOPMERKINGEN

          Ondanks dat er gestreefd is naar het verkrijgen van representatieve bodemmonsters kan niet worden
          uitgesloten dat er lokale afwijkingen in de bodem voorkomen en/of dat aanwezige verontreinigingen
          niet als zodanig zijn herkend.

          Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek verkennend en een
          momentopname is, waardoor, naast het verkrijgen van een globaal inzicht omtrent de kwaliteit van de
          bodem, de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheidsduur hebben.

          In vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

          hoogachtend,
          van Dijk geotechniek en milieu b.v.




          dhr. drs. M.R. Hanraads                                                     dhr. ing. R.I. Satinover
          (directeur)                                                                 (projectleider)




27-10-2022                                 Verkennend bodemonderzoek                       153562
Versie 1 (definitief)            nieuwbouw woning, Noordkade 21 te Roelofarendsveen        Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>   Bijlage 1



1.1 Regionale situatie

1.2 Situatietekening

1.3 Foto-overzicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>REGIONALE SITUATIE




                                  Deze kaart is noordelijk georiënteerd




                                                                  Adviesbureau voor geotechniek en milieu   Tel.   : 030 - 666 1746
Legenda                                                           Strijkviertel 30                          E-mail : teken@vandijktech.nl
                                                                  3454 PM De Meern

                                                                  Project:    sloop en nieuwbouw woning,
              onderzoekslocatie                                               Noordkade 21
                                                                  Plaats:            Roelofarendsveen
                                                                  Opdrachtnr.:       153562
                                                                  Schaal:            niet op schaal
Bijlage 1.1                                                       Datum:             oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                           1
                                  e
                          Noordkad
       asbestverdachte
            beschoeiing
                                                                                     25a
                                                   23
                      3+4                      4
                                      21
                            2
                                           1
                                                                                  25
                                       3
19 c
                                               2
                                                        0           5           10          15        20           25            30
                                                        Adviesbureau voor geotechniek en milieu   Tel. : 030 - 666 17 46
        Legenda:                                        Strijkviertel 30,
                                                        3454 PM DE MEERN
                                                                                                  E-mail : info@vandijktech.nl
              onderzoekslocatie                         Project: nieuwbouw woning,
                                                                 Noordkade 21 te Roelofarendsveen
              foto                                                                    Gewijzigd: 04-10-2022 AD
                                                        Opdrachtnr.: 153562
                                                        Schaal:      1:500 (A4)       Gewijzigd:
                                                        Datum:       23-08-2022       Gewijzigd:
                                                        Getek.:      A.Demir          Controle:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>FOTOREPORTAGE
     Foto 1     Foto 2




    Foto 3      Foto 4




                         Adviesbureau voor geotechniek en milieu   Tel.   : 030 - 666 17 46
                         Strijkviertel 30                          Fax    : 030 - 666 48 54
                         3454 PM DE MEERN                          E-mail : teken@vandijktech.nl

                         Project:    sloop en nieuwbouw woning,
                                     Noordkade 21
                         Plaats:            Roelofarendsveen
                         Opdrachtnr.:       153562
                         Datum:             oktober 2022
Bijlage 1.3              Volgnummer:        1/1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>    Bijlage 2




Historische gegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Rapport Bodemloket

Geen locatiecode Noordkade 23 Roelofarendsveen

 Datum: 23-8-2022




 Legenda

 Locatie

 Voortgang onderzoek




 Mijnsteengebieden




                                                 Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bodemloket Rapport Geen locatiecode Noordkade 23 Roelofarendsveen



     RapportGeen locatiecode Noordkade 23 Roelofarendsveen
     Inhoud

     1     Algemeen


     1.1    Administratieve gegevens
     1.2    Statusinformatie
     1.3    Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
     1.4    Onderzoeksrapporten
     1.5    Besluiten
     1.6    Saneringsinformatie
     1.7    Contactgegevens


     2     Disclaimer


      1 Algemeen


            Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl.




      1.1 Administratieve gegevens

              Locatienaam:                                                    Noordkade 23 Roelofarendsveen
              Identificatiecode volgens bevoegd gezag:
              Locatiecode gemeentelijk BIS:                                   AA188402189
              Adres:                                                          Noordkade 23 2371EA Roelofarendsveen
              Gegevensbeheerder:                                              Omgevingsdienst West-Holland
              Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie
              onder valt meer informatie beschikbaar zijn.



      1.2 Statusinformatie

              Vervolg:
              Omschrijving:



      1.3 Verontreinigende (onderzochte)
          activiteiten

                Omschrijving      Start   Eind




      1.4 Onderzoeksrapporten

                Type                                Auteur          Nummer   Datum

                Nader en Asbestonderzoek            Almad           190420   2019-09-25
                                                    Eco

                ASB - asbest onderzoek NEN          Almad           190214   2019-03-28
                5707                                Eco

                Verkennend onderzoek NEN 5740       Almad           180617   2018-07-23
                                                    Eco

                                                                                                              Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bodemloket Rapport Geen locatiecode Noordkade 23 Roelofarendsveen




      1.5 Besluiten

              Type    Kenmerk     Datum




      1.6 Saneringsinformatie

              Bovengronds      Ondergronds       Start   Eind




      1.7 Contact

            Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen
            bij
            Omgevingsdienst West-Holland
            Bodem Informatie Punt (BIP
            Telefoonnummer: 071-4083100
            E-mail: BIP@odwh.nl
            Bodeminformatiemodule ODWH


      2 Disclaimer

          De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen
          gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen
          historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te
          krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
          De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de
          informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie
          van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de
          gegevensbeheerder staat hierboven.
          Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
          Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze
          helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.




                                                                                                           Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>         Noordkade 23
          Omgevingsrapportage




Pagina 1 van 17    -    23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Noorderhemweg naast 42
Braassemerland fase 4 en 5 Roelofarendsveen
HBB: his_code: A31AZ013131
Noordkade 23 Roelofarendsveen
Kaarten
Disclaimer
Toelichting




         Pagina 2 van 17       -     23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Voor U ligt een rapportage van de Omgevingsdienst West-Holland met de beschikbare informatie over de milieu-hygiënische
kwaliteit van grond van het door U opgevraagde perceel.



Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst
West-Holland. Het bodeminformatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige,
gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele
bodembedreigende activiteiten.



Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van het bodeminformatiesysteem van de
Omgevingsdienst West-Holland aanwezige gegevens. Voor nadere informatie over de in deze rapportage genoemde
rapporten dienen de betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Rapporten kunt u aanvragen bij ODWH via bip@odwh.nl.
Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de
Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen.



Dit rapport bestaat uit vier delen:

   1. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
   2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van de
      Omgevingsdienst West-Holland aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied
      bevinden.
   3. Disclaimer
   4. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.



Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
West-Holland via email

bip@odwh.nl




                                      Pagina 3 van 17       -     23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Locatie: Noorderhemweg naast 42
Locatie
Adres                    Noorderhemweg 42 2371EC ROELOFARENDSVEEN

Locatiecode              AA188400342

Locatienaam              Noorderhemweg naast 42

Plaats                   Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                         ZH188401108
gezag WBB


Status
                                                                                    niet ernstig, licht tot matig
Vervolg WBB              voldoende onderzocht               Beoordeling
                                                                                    verontreinigd

Status rapporten         Verkennend onderzoek NEN 5740      Beschikking
Status besluiten                                            Status asbest           Niet onderzocht

Is van voor 1987         Ja



Uitgevoerde onderzoeken
                                                                                                        Conclusie
Datum         Type                       Naam                   Auteur Opdrachtnummer Archief
                                                                                                        overheid
              Verkennend onderzoek       Noorderhemweg naast                               DIV
09-06-2009                                                   Hoste      RV/10/183
              NEN 5740                   42                                                MDWH


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit               Start Einde Vervallen             Benoemd      Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit   9999   9999 Niet van toepassing   Per definitie >A            Nee                  Ja


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar




                                     Pagina 4 van 17        -     23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                            Pagina 5 van 17   -   23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Locatie: Braassemerland fase 4 en 5 Roelofarendsveen
Locatie
Adres                 Roelofarendsveen

Locatiecode           AA188402640

Locatienaam           Braassemerland fase 4 en 5 Roelofarendsveen

Plaats                Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
gezag WBB


Status
Vervolg WBB                                             Beoordeling
Status rapporten      Verkennend onderzoek NEN 5740     Beschikking
Status besluiten                                        Status asbest
Is van voor 1987



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type     Naam              Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid
                                                                          ? Op het perceel zijn asbestverdachte
                                                                          opstallen en asbestverdachte
                                                                          plaatmaterialen waargenomen. De
                                                                          bodem ter plaatse van deze
                                                                          asbestverdachte locaties is niet
                                                                          onderzocht op de aanwezigheid van
                                                                          asbest. Er zijn geen asbestverdachte
                                                                          beschoeiingen waargenomen; ? De
                                                                          baksteenhoudende bovengrond is niet
                                                                          tot matig verontreinigd met zink en niet
                                                                          tot licht verontreinigd met de overige
                                                                          onderzochte stoffen; ? In de
                                                                          baksteenhoudende bovengrond is
                                                                          asbest aangetroffen in een
           Verkennend                    Aveco                            concentratie van maximaal 17
                      Noordeinde
15-12-2015 onderzoek                     de       D2022-035241            mg/kg.ds. Aanvullend onderzoek naar
                      perceel K 597
           NEN 5740                      Bondt                            asbest is hier niet nodig; ? De
                                                                          ondergrond is niet tot licht
                                                                          verontreinigd met de onderzochte
                                                                          stoffen; ? Het grondwater is niet tot
                                                                          matig verontreinigd met barium en niet
                                                                          tot licht verontreinigd met de overige
                                                                          onderzochte stoffen; ? Het slib (dikte
                                                                          0,25-0,5 meter) uit de watergangen ten
                                                                          westen en zuiden van deelgebied 6 is
                                                                          sterk verontreinigd met zink. Op basis
                                                                          van dit verhoogde gehalte zink is het
                                                                          slib nooit verspreidbaar op
                                                                          aangrenzend perceel en niet
                                                                          toepasbaar op landbodem. De vaste
                                                                          waterbodem is niet onderzocht.
                      Verkennend                                          Deelgebied B en c niet beoordeeld
           Verkennend                    Aveco
                      bodemonderzoek                                      Deelgebied A (Perceel 596): ? Tijdens
19-07-2019 onderzoek                     de       D2022-034401
                      Aan de Braassem                                     de veldwerkzaamheden zijn geen
           NEN 5740                      Bondt



                                Pagina 6 van 17        -     23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                 asbestverdachte materialen en/of puin
                                                                 in de bodemmonsters waargenomen; ?
                                                                 De bovengrond, de ondergrond en het
                                                                 grondwater zijn niet tot licht
                                                                 verontreinigd met de onderzochte
                                                                 stoffen; ? Ter plaatse van de watergang
                                                                 ten noorden van deelgebied 5 blijkt
                                                                 het volgende: o De beschoeiing van
                     - Deelgebied A
                                                                 deze watergang is asbesthoudend; o
                                                                 Het slib bevat geen asbest; o Het slib
                                                                 heeft de kwaliteitsklasse ‘industrie’ en is
                                                                 niet verspreidbaar op aangrenzend
                                                                 perceel; o De waterbodem is sterk
                                                                 verontreinigd met zink. De omvang van
                                                                 deze verontreiniging is nog niet
                                                                 voldoende vastgesteld.


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                              Pagina 7 van 17   -   23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Locatie: HBB: his_code: A31AZ013131
Locatie
Adres
Locatiecode           AA188401671

Locatienaam           HBB: his_code: A31AZ013131

Plaats                Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
gezag WBB


Status
Vervolg WBB           Uitvoeren historisch onderzoek   Beoordeling            Potentieel Ernstig
Status rapporten                                       Beschikking
Status besluiten                                       Status asbest
Is van voor 1987      Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
                                                                                            Voldoende
Activiteit                            Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
                                                                                            onderzocht
demping met puin en/of bouw- en
                                      9999 9999 Nee        Nee         Onbekend                    Onbekend
sloopafval


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                  Pagina 8 van 17      -    23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Pagina 9 van 17   -   23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Locatie: Noordkade 23 Roelofarendsveen
Locatie
Adres                 Noordkade 23 2371EA Roelofarendsveen

Locatiecode           AA188402189

Locatienaam           Noordkade 23 Roelofarendsveen

Plaats                Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
gezag WBB


Status
Vervolg WBB                                           Beoordeling
Status rapporten      Nader en Asbestonderzoek        Beschikking
Status besluiten                                      Status asbest
Is van voor 1987



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type         Naam              Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid
                                                                           Het aangeleverde
                                                                           bodemonderzoek voldoet niet
                                                                           helemaal aan de NEN5740: - Op
                                                                           de onderzoekslocatie zijn een
                                                                           brandplaats en asbestverdachte
                                                                           beschoeiing aanwezig. Een
                                                                           brandplaats is verdacht op de
                                                                           aanwezigheid van PAK. De
                                                                           bodem bij de asbestverdachte
                                                                           beschoeiing is verdacht op de
                                                                           aanwezigheid van asbest. Uit het
                                                                           onderzoek blijkt niet waar deze
                                                                           brandplaats en asbestbeschoeiing
                                                                           aanwezig zijn. De bodem is bij
                                                                           beide verdachte locatie niet (of
                                                                           onvoldoende) onderzocht.
           Verkennend                                                      Aanvullend onderzoek naar de
                           Noordkade 23     Almad                          brandplaats en de
23-07-2018 onderzoek NEN                          2019028206
                           Roelofarendsveen Eco                            asbestbeschoeiing is alleen nodig
           5740
                                                                           als de nieuwbouw ter plaatse van
                                                                           deze verdachte locaties is
                                                                           gepland; - Uit het vooronderzoek
                                                                           blijkt niet of aan de buitenzijde
                                                                           van het huidige pand verweerde
                                                                           asbesthoudende materialen
                                                                           aanwezig zijn. Omdat het
                                                                           bouwjaar van de bebouwing van
                                                                           voor 1994 is (1957) is de
                                                                           bebouwing verdacht op de
                                                                           aanwezigheid van asbest. De
                                                                           bodem rondom de bebouwing is
                                                                           daarmee verdacht op de
                                                                           aanwezigheid van asbest. Uit het
                                                                           onderzoek blijkt het volgende: -
                                                                           Het onderzoeksbureau heeft geen



                                Pagina 10 van 17      -      23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                       asbestverdachte materialen in en
                                                                       op de bodem waargenomen. Wel
                                                                       is op het perceel asbestverdachte
                                                                       beschoeiing waargenomen. De
                                                                       bodem is hiermee verdacht op de
                                                                       aanwezigheid van asbest en niet
                                                                       onderzocht op de aanwezigheid
                                                                       van asbest; - De licht
                                                                       puinhoudende boven- en
                                                                       ondergrond zijn licht verontreinigd
                                                                       met kwik, lood en zink. Omdat de
                                                                       herkomst van het puin onbekend
                                                                       is, is het puin verdacht op de
                                                                       aanwezigheid van asbest. De
                                                                       boven- en de ondergrond zijn niet
                                                                       onderzocht op asbest; - Het
                                                                       grondwater is licht verontreinigd
                                                                       met barium en minerale olie.
                                                                       - In de fijne fractie uit het
                                                                       mengmonster van alle
                                                                       asbestgaten is asbest aangetroffen
                                                                       in een gehalte van 25 mg/kg.ds.
                                                                       Dit gehalte ligt beneden het
                                                                       gehalte waarbij nader onderzoek
                                                                       moet worden uitgevoerd; - In
           ASB - asbest                                                graafgat 1 is asbesthoudend
                            Noordkade 23     Almad
28-03-2019 onderzoek NEN                           2019062845          materiaal waargenomen. Het
                            Roelofarendsveen Eco
           5707                                                        berekende gehalte (grove en fijne
                                                                       fractie tezamen) is hiermee 241
                                                                       mg/kg.ds. Omdat dit gehalte
                                                                       boven het gehalte voor het
                                                                       uitvoeren van nader onderzoek ligt
                                                                       is het nodig ter plaatse van
                                                                       graafgat 1 een nader onderzoek
                                                                       naar asbest uit te voeren
                                                                       - In graafgat 1 is asbesthoudend
                                                                       materiaal waargenomen. Het
                                                                       berekende gehalte (grove en fijne
                                                                       fractie tezamen) is 241 mg/kg.ds.
                                                                       Ter plaatse graafgat 1 is
                                                                       aanvullend een proefsleuf
                                                                       gegraven (proefsleuf 6). In deze
                                                                       proefsleuf is asbest aangetroffen in
                                                                       zowel de grove als de fijne fractie
                                                                       maar het gewogen gehalte asbest
                                                                       binnen de ruimtelijke eenheid
             Nader en        Noordkade 23     Almad                    bedraagt 9,58 mg/kg.ds.
25-09-2019                                          2019191457         Vermoedelijk is sprake van een
             Asbestonderzoek Roelofarendsveen Eco
                                                                       toevaltreffer ter plaatse van
                                                                       graafgat 1; - In de fijne fractie uit
                                                                       het mengmonster van alle overige
                                                                       asbestgaten is asbest aangetroffen
                                                                       in een gehalte van 25 mg/kg.ds.
                                                                       Dit gehalte ligt beneden het
                                                                       gehalte waarbij nader onderzoek
                                                                       moet worden uitgevoerd. - Ter
                                                                       plaatse van de overige
                                                                       proefsleuven is zowel zintuiglijk
                                                                       als analytisch geen asbest



                                Pagina 11 van 17     -    23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                waargenomen; - De licht
                                                                puinhoudende boven- en
                                                                ondergrond zijn licht verontreinigd
                                                                met kwik, lood en zink; - Het
                                                                grondwater is licht verontreinigd
                                                                met barium en minerale olie.


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                            Pagina 12 van 17   -   23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Pagina 13 van 17   -   23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van de aanvragen aanwezige gegevens
in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst West-Holland. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de
regel door derden aangeleverd.



Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de
Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het
moment van aanvragen aanvullende gegevens door de Omgevingsdienst West-Holland worden verkregen, of dat recent
verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te worden gezien als
een momentopname.



Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de
verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens
mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en/of interpretatiefouten zijn gemaakt.



De Omgevingsdienst West-Holland is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele
of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In dit geval van
koop/verkoop adviseert de Omgevingsdienst om bij twijfel representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog
bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren.



Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een
bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapporten kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is
afhankelijk van de onderzoekeisen vanuit de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende
onderzoek.



Aan de totstandkoming van deze omgeving is uiterste zorg besteed. Desondanks is het gezien de aard van het gebruikte
materiaal mogelijk dat kleine fouten in de exacte ligging van objecten voorkomen of dat de kaarten anderszins foutieve
informatie afbeelden. De Omgevingsdienst West-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het
gebruik van de informatie. Wel stelt de Omgevingsdienst West-Holland het op prijs dat onjuistheden aan haar worden
gemeld. Dit kan door een e-mail te sturen naar bip@odwh.nl




                                       Pagina 14 van 17          -      23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van
bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor
het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld
gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de
score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel
beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het
bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen
werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.



Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet
meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de
locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een
verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rappor
twordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):



Wbb traject starten

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen
(historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.



Bodemonderzoek uitvoeren

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van
verkennend of nader onderzoek.



Saneringsonderzoek uitvoeren

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie
van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering



Saneringsplan opstellen

Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan
wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen
aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde
saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.



Sanering en/of evaluatie uitvoeren

Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de
sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of
een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van
de provincie.




                                     Pagina 15 van 17        -      23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Zorgmaatregelen uitvoeren

Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze
maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of verspreiding
van de restverontreiniging.



Gesaneerd

Indien een sanering is uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een
beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet
meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van
een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.



Geen werkvoorraad (meer)

De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of gesaneerd.



Toelichting op de gerapporteerde informatie



Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft
op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet
worden/zijn).



Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis
daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een
beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd
(beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.



Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de
verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier
vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering
bepaald.



Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging
beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten
vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.



(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden
vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft
plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd.
Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.



                                       Pagina 16 van 17         -      23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate
overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op
welke diepte deze zit.



Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de
spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de
uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.



Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven
welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.



Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven, zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd
gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.




                                    Pagina 17 van 17        -      23-08-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>OPDRACHTGEVER
De heer M. Akerboom
Zoutershof 5
2371 BK ROELOFARENDSVEEN
RAPPORTNUMMER
190420
DATUM
25 september 2019




OMSCHRIJVING ONDERZOEK NEN 5707: 2015




            NADER ONDERZOEK NAAR ASBEST


            Noordkade 23
            Roelofarendsveen


ONDERZOEKSBUREAU
Almad Eco B.V.
Maatschapslaan 31
2404 CL ALPHEN AAN DEN RIJN
tel. 0172 – 24 00 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                            Almad Eco B.V.


5.       Conclusies

5.1 Inleiding
De heer M. Akerboom heeft opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een nader bodemonderzoek
naar asbest op een locatie gelegen aan de Noordkade 23 te Roelofarendsveen. Het te onderzoeken ter-
rein maakt deel uit van een locatie die kadastraal bekend staat als gemeente Alkemade, sectie K, num-
mer 3119.

Aanleiding tot het uitvoeren van het nader bodemonderzoek is de conclusie uit verkennend onderzoek
naar asbest van Almad Eco B.V (rapport 190214 d.d. 28 maart 2019). Hieruit blijkt dat er sprake is
van een gewogen gehalte asbest groter dan 50 mg/kgds op de locatie, hetgeen een reden is om nader
onderzoek uit te voeren.

Het doel van het nader onderzoek naar asbest is, bij de aanwezigheid van asbest, het vaststellen van de
gemiddelde concentratie asbest per ruimtelijke eenheid op basis van een systematisch uitgevoerde vi-
suele inspectie in combinatie met een steekproefsgewijze monsterneming. Op basis van de onder-
zoeksresultaten moet kunnen worden vastgesteld of vervolgacties noodzakelijk zijn.

Een nader onderzoek naar asbest dient uitsluitsel te geven of sprake is van een geval van ernstige bodem-
verontreiniging met asbest.

5.2 Bespreking onderzoeksresultaten
Op basis van de resultaten van de veldwaarnemingen en analyses wordt het uitgevoerde asbestonder-
zoek besproken.

Maaiveldinspectie
Tijdens de maaiveldinspectie is geen asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen.

RE
Het totale gehalte asbest ter plaatse van sleuf 6 is 11,78 mg/kgds. De norm van 100 mg/kgds wordt
niet overschreden. In het overig deel van de RE wordt geen asbest aangetroffen.




190420 Nader onderzoek naar asbest
Noordkade 23 te Roelofarendsveen
                                                                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                   Uw referentie: 180617




             de
    N oord ka


                                                                                                                 25a

                                                                        23



                           21




                                                                                                               25




                3118                                                  3119


                                                                                                                    3120




                                                            0m   5m                          25 m



              Deze kaart is noordgericht                                 Schaal 1:500
   12345      Perceelnummer
         25 Huisnummer
              Vastgestelde kadastrale grens                              Kadastrale gemeente                 ALKEM ADE
              Voorlopige kadastrale grens                                Sectie                              K
              Administratieve kadastrale grens                           Perceel                             3119
              Bebouwing
              Overige topografie                                         Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 26 juni 2018                De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                  eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>             Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Noordkade 21 Roelofarendsveen




Pand
ID                              1884100000023937
Status                          Pand in gebruik
Bouwjaar                        1959
Geconstateerd                   Nee
Begindatum                      09-09-2014
Documentdatum                   09-09-2014
Documentnummer                  14.30213
Mutatiedatum                    09-09-2014
Verblijfsobject
ID                              1884010000025679
Status                          Verblijfsobject in gebruik
Gebruiksdoel                    woonfunctie
Oppervlakte                     73 m2
Geconstateerd                   Nee
Begindatum                      27-01-2022
Documentdatum                   27-01-2022
Documentnummer                  420705
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Mutatiedatum                  27-01-2022
Gerelateerd hoofdadres        1884200000335748
Gerelateerd pand              1884100000023937
Locatie                       x:103636.680, y:467764.473
Nummeraanduiding
ID                            1884200000335748
Postcode                      2371EA
Huisnummer                    21
Huisletter
Huisnummer toev.
Status                        Naamgeving uitgegeven
Type adresseerbaar object     Verblijfsobject
Geconstateerd                 Nee
Begindatum                    27-08-2014
Documentdatum                 27-08-2014
Documentnummer                14.28536
Mutatiedatum                  27-08-2014
Gerelateerde openbareruimte   1884300000000257
Openbare Ruimte
ID                            1884300000000257
Naam                          Noordkade
Status                        Naamgeving uitgegeven
Geconstateerd                 Nee
Begindatum                    26-10-2010
Documentdatum                 26-10-2010
Documentnummer                10.15985
Mutatiedatum                  28-12-2010
Gerelateerde woonplaats       3042
Woonplaats
ID                            3042
Naam                          Roelofarendsveen
Status                        Woonplaats aangewezen
Geconstateerd                 Nee
Begindatum                    08-06-2009
Documentdatum                 08-06-2009
Documentnummer                09.06717
Mutatiedatum                  28-12-2010
Bronhouder
ID                            1884
Naam                          Kaag en Braassem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Topografische kaart 2021




Topografische kaart 2000




Topografische kaart 1980




       = onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Topografische kaart 1960




Topografische kaart 1940




Topografische kaart 1920




       = onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Topografische kaart 1900




       = onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Datum                   :   18 september 2019




Opdrachtnummer          :   117963




Project                 :   nieuwbouw woning
                            Noordkade 23
Plaats                  :   ROELOFARENDSVEEN




Opdrachtgever           :   Van der Geest Oud Ade BV
                            t.a.v. dhr. J. van der Geest
                            Leidseweg 22
                            2374 AN Oude Ade




Inhoud
Fotoreportage           :   1
Situatie                :   1
Sonderingen             :   2
Boringen                :   1
Inmeting                :   1
Elektrisch sonderen     :   1
Verklaring der tekens   :   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Boring:           B1
Datum:            5-9-2019
Maaiveldhoogte:   -0,44     t.o.v. N.A.P.
GWS:              -0,9      t.o.v. N.A.P.
                          -44
  0
                                   Veen, sterk zandig, resten wortels,
                                   donker bruinzwart




 50
                          -104
                                   Zand, matig fijn, matig siltig,
                                   donkergrijs




100



                          -169
                                   Veen, resten planten, brokken hout,
                                   donkerbruin


150




                          -244
200
                                   Veen, resten planten, bruin




250




                          -344
300




                                 Grondwaterstand in het boor- / sondeergat is eenmalig bepaald
                                 en dient als indicatief te worden beschouwd.
                                 Project: nieuwbouw woning, Noordkade 23                         Opdracht nr.: 117963
                                 Lokatienaam: ROELOFARENDSVEEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>   Bijlage 3




Boorbeschrijvingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      -
                                                                                                                GEO EN MILIEUTECHNIEK b v     ..

Boring:   1                                                        Boring:     2
     0                                                                  0
                  Tegel                                                                    Gras, Veen, stevig, resten planten, donkerbruin,
                                                                                           Edelmanboor
     25           Zand, middelgrof 200-300, zwak siltig,                25           1
              1
                  neutraalgrijs, Edelmanboor

     50                                                                 50
                  Veen, resten planten, donkerbruin, Edelmanboor

     75       2                                                         75           2


    100                                                                100


    125       3                                                        125           3


    150                                                                150
              4

                                                                       175           4


                                                                       200




Boring:   3                                                        Boring:     4
     0                                                                  0
                  Gras, Veen, stevig, sterk zandig, donker                                 Tegel
                  grijsbruin, Edelmanboor
     25       1                                                         25                 Zand, middelgrof 200-300, zwak siltig,
                                                                                           neutraalgrijs, Edelmanboor
                                                                                     1
                                                                                           Veen, stevig, resten planten, donkerbruin,
     50                                                                 50
                                                                                           Edelmanboor




                                                                             Projectnaam: Noordkade 21, Roelofarendsveen
                                                                             Projectcode: 153562
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>        Bijlage 4




Onafhankelijkheidsverklaring
      veldonderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>    Bijlage 5




Analyserapport grond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           SGS Environmental Analytics
                                                                                                                                           Correspondentieadres
                                                                                                                                           Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                                           Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                                           www.sgs.com/analytics-nl
                                                                                  Analyserapport


 Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
 Ruben Satinover
 Postbus 29
                                                                                                                                                                                                    Blad 1 van 9
 3454 ZG DE MEERN




Uw projectnaam                                                 : Noordkade 21, Roelofarendsveen
Uw projectnummer                                               : 153562
SGS rapportnummer                                              : 13735254, versienummer: 1.

Rotterdam, 26-09-2022


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 153562.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director


           SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



           SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
           de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 2 van 9
                                                                                     Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                      Orderdatum      14-09-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                              Startdatum      14-09-2022
Rapportnummer           13735254 - 1                                                                                                                                                        Rapportagedatum 26-09-2022

Nummer         Monstersoort                             Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                            1.1 1 (5-50)
002           Grond (AS3000)                            MM.1 2 (0-50) 3 (0-50) 4 (10-60)
003           Grond (AS3000)                            MM.2 1 (50-100) 1 (100-150) 2 (50-100) 2 (100-150)


Analyse                                     Eenheid              Q                               001                                   002                                   003



monster voorbehandeling                                          S                             Ja                                    Ja                                    Ja
droge stof                                  gew.-%               S                           80.2                                  59.1                                  30.1
gewicht artefacten                          g                    S                            <1                                    <1                                    <1
aard van de artefacten                      -                    S                          geen                                  geen                                  geen


organische stof (gloeiverlies)              % vd DS              S                           <0.5                                  11.7                                  32.3


KORRELGROOTTEVERDELING
                                                                                                                                                                                  2)
lutum (bodem)        % vd DS                                     S                              <2                                   7.4                                   3.1


METALEN
barium                                      mg/kgds              S                          <20                                      55                                    75
cadmium                                     mg/kgds              S                          <0.2                                   0.37                                  0.28
kobalt                                      mg/kgds              S                          <1.5                                    3.7                                   5.0
koper                                       mg/kgds              S                            <5                                   110                                     19
kwik                                        mg/kgds              S                         <0.05                                   0.21                                  0.14
lood                                        mg/kgds              S                          <10                                      68                                    66
molybdeen                                   mg/kgds              S                          <0.5                                   0.78                                   1.2
nikkel                                      mg/kgds              S                           5.1                                     12                                    18
zink                                        mg/kgds              S                          <20                                    110                                   120


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
                                                                                                                                                                                  3)
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                 <0.02
fenantreen               mg/kgds S        <0.01                                                                                     2.0                                 0.24
antraceen                mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.24                                  0.08
fluoranteen              mg/kgds S        <0.01                                                                                     1.5                                 0.69
benzo(a)antraceen        mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.83                                  0.32
chryseen                 mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.66                                  0.27
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.33                                  0.19
benzo(a)pyreen           mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.59                                  0.28
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.42                                  0.23
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.40                                  0.23
                                                                                                      1)                                    1)                                    1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S         0.07                                                                                  6.977                                 2.544
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
                                                                                                                                                                                  3)
PCB 28                   µg/kgds                                 S                             <1                                    <1                                  <1.1
                                                                                                                                                                                  3)
PCB 52                   µg/kgds                                 S                             <1                                    <1                                  <1.3
                                                                                                                                                                                  3)
PCB 101                  µg/kgds                                 S                             <1                                    <1                                  <1.1
                                                                                                                                                                                  3)
PCB 118                  µg/kgds                                 S                             <1                                    <1                                  <1.2
                                                                                                                                                                                  3)
PCB 138                  µg/kgds                                 S                             <1                                    1.8                                 <1.1
PCB 153                  µg/kgds                                 S                             <1                                    2.9                                   <1
                                                                                                                                                                                  3)
PCB 180                  µg/kgds                                 S                             <1                                    1.9                                 <1.1
                                                                                                      1)                                    1)                                    1)
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds                                 S                             4.9                                   9.4                                 5.53



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 3 van 9
                                                                                     Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                      Orderdatum      14-09-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                              Startdatum      14-09-2022
Rapportnummer           13735254 - 1                                                                                                                                                        Rapportagedatum 26-09-2022

Nummer        Monstersoort                              Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                            1.1 1 (5-50)
002           Grond (AS3000)                            MM.1 2 (0-50) 3 (0-50) 4 (10-60)
003           Grond (AS3000)                            MM.2 1 (50-100) 1 (100-150) 2 (50-100) 2 (100-150)


Analyse                                     Eenheid              Q                               001                                   002                                   003



MINERALE OLIE
fractie C10-C12                             mg/kgds                                            <5                                     <5                                    <5
fractie C12-C22                             mg/kgds                                            <5                                      7                                    15
fractie C22-C30                             mg/kgds                                             6                                     26                                    32
fractie C30-C40                             mg/kgds                                             7                                     23                                    30
totaal olie C10 - C40                       mg/kgds              S                            <20                                     60                                    80




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 4 van 9
                                                                                   Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                    Orderdatum      14-09-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                            Startdatum      14-09-2022
Rapportnummer           13735254 - 1                                                                                                                                                      Rapportagedatum 26-09-2022


Monster beschrijvingen



001                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                                 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2                                 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
3                                 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het lage gehalte aan droge stof.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 5 van 9
                                                                                     Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                      Orderdatum      14-09-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                              Startdatum      14-09-2022
Rapportnummer           13735254 - 1                                                                                                                                                        Rapportagedatum 26-09-2022


Analyse                                                Monstersoort                                                                Relatie tot norm


monster voorbehandeling                                Grond (AS3000)                                                             Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof                                             Grond (AS3000)                                                             Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN
                                                                                                                                  15934
gewicht artefacten                                     Grond (AS3000)                                                             Conform AS3000
aard van de artefacten                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
organische stof (gloeiverlies)                         Grond (AS3000)                                                             Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
                                                                                                                                  AS3010-3
lutum (bodem)                                          Grond (AS3000)                                                             Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium                                                 Grond (AS3000)                                                             AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
kobalt                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
koper                                                  Grond (AS3000)                                                             Idem
kwik                                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
lood                                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
molybdeen                                              Grond (AS3000)                                                             Idem
nikkel                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
zink                                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
naftaleen                                              Grond (AS3000)                                                             AS3010-6
fenantreen                                             Grond (AS3000)                                                             Idem
antraceen                                              Grond (AS3000)                                                             Idem
fluoranteen                                            Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(a)antraceen                                      Grond (AS3000)                                                             Idem
chryseen                                               Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(k)fluoranteen                                    Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(a)pyreen                                         Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(ghi)peryleen                                     Grond (AS3000)                                                             Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                          Grond (AS3000)                                                             Idem
factor)
PCB 28                                                 Grond (AS3000)                                                             AS3010-8
PCB 52                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 101                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 118                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 138                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 153                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 180                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                               Grond (AS3000)                                                             Idem
totaal olie C10 - C40                                  Grond (AS3000)                                                             AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster       Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


001           Y9677932                                                      14-09-2022                              14-09-2022                                 ALC201
002           Y9677948                                                      14-09-2022                              14-09-2022                                 ALC201
002           Y9677942                                                      14-09-2022                              14-09-2022                                 ALC201
002           Y9677947                                                      14-09-2022                              14-09-2022                                 ALC201
003           Y9677921                                                      14-09-2022                              14-09-2022                                 ALC201
003           Y9677925                                                      14-09-2022                              14-09-2022                                 ALC201



                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                        Blad 6 van 9
                                                                                  Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                   Orderdatum      14-09-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                           Startdatum      14-09-2022
Rapportnummer           13735254 - 1                                                                                                                                                     Rapportagedatum 26-09-2022


Monster    Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


003        Y9677944                                                      14-09-2022                              14-09-2022                                 ALC201
003        Y9677945                                                      14-09-2022                              14-09-2022                                 ALC201




                                                                                                                                                                                                       Paraaf :
           SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



           SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
           de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 7 van 9
                                                                                   Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                    Orderdatum      14-09-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                            Startdatum      14-09-2022
Rapportnummer           13735254 - 1                                                                                                                                                      Rapportagedatum 26-09-2022

Monsternummer:                                                              001
Monster beschrijvingen                                                      1.1 1 (5-50)



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                              C9-C14
kerosine en petroleum                                C10-C16
diesel en gasolie                                    C10-C28
motorolie                                            C20-C36
stookolie                                            C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 8 van 9
                                                                                   Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                    Orderdatum      14-09-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                            Startdatum      14-09-2022
Rapportnummer           13735254 - 1                                                                                                                                                      Rapportagedatum 26-09-2022

Monsternummer:                                                              002
Monster beschrijvingen                                                      MM.1 2 (0-50) 3 (0-50) 4 (10-60)



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                              C9-C14
kerosine en petroleum                                C10-C16
diesel en gasolie                                    C10-C28
motorolie                                            C20-C36
stookolie                                            C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 9 van 9
                                                                                   Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                    Orderdatum      14-09-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                            Startdatum      14-09-2022
Rapportnummer           13735254 - 1                                                                                                                                                      Rapportagedatum 26-09-2022

Monsternummer:                                                              003
Monster beschrijvingen                                                      MM.2 1 (50-100) 1 (100-150) 2 (50-100) 2 (100-150)



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                              C9-C14
kerosine en petroleum                                C10-C16
diesel en gasolie                                    C10-C28
motorolie                                            C20-C36
stookolie                                            C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           SGS Environmental Analytics
                                                                                                                                           Correspondentieadres
                                                                                                                                           Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                                           Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                                           www.sgs.com/analytics-nl
                                                                                  Analyserapport


 Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
 Ruben Satinover
 Postbus 29
                                                                                                                                                                                                    Blad 1 van 4
 3454 ZG DE MEERN




Uw projectnaam                                                 : Noordkade 21, Roelofarendsveen
Uw projectnummer                                               : 153562
SGS rapportnummer                                              : 13745780, versienummer: 1.

Rotterdam, 10-10-2022


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 153562.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director


           SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



           SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
           de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 2 van 4
                                                                                     Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                      Orderdatum      03-10-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                              Startdatum      03-10-2022
Rapportnummer           13745780 - 1                                                                                                                                                        Rapportagedatum 10-10-2022

Nummer         Monstersoort                             Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                            2.1 2 (0-50)
002           Grond (AS3000)                            3.1 3 (0-50)
003           Grond (AS3000)                            4.1 4 (10-60)


Analyse                                     Eenheid              Q                               001                                   002                                   003



monster voorbehandeling                                          S                             Ja                                    Ja                                    Ja
droge stof                                  gew.-%               S                           41.9                                  61.2                                  39.3
gewicht artefacten                          g                    S                            <1                                    <1                                    <1
aard van de artefacten                      -                    S                          geen                                  geen                                  geen


organische stof (gloeiverlies)              % vd DS              S                           24.5                                  10.1                                  32.5


KORRELGROOTTEVERDELING
                                                                                                                                                                                  1)
lutum (bodem)        % vd DS                                     S                             4.4                                    <2                                    14


METALEN
koper                                       mg/kgds              S                              19                                    12                                    22




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 3 van 4
                                                                                   Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                    Orderdatum      03-10-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                            Startdatum      03-10-2022
Rapportnummer           13745780 - 1                                                                                                                                                      Rapportagedatum 10-10-2022


Monster beschrijvingen



001                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



002                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



003                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
                                  *           Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
                                              organisch stof, lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
                                              vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
                                              parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1                                 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 4 van 4
                                                                                     Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                      Orderdatum      03-10-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                              Startdatum      03-10-2022
Rapportnummer           13745780 - 1                                                                                                                                                        Rapportagedatum 10-10-2022


Analyse                                                Monstersoort                                                                Relatie tot norm


monster voorbehandeling                                Grond (AS3000)                                                             Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof                                             Grond (AS3000)                                                             Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN
                                                                                                                                  15934
gewicht artefacten                                     Grond (AS3000)                                                             AS3000
aard van de artefacten                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
organische stof (gloeiverlies)                         Grond (AS3000)                                                             AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem)                                          Grond (AS3000)                                                             Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
koper                                                  Grond (AS3000)                                                             AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)

Monster       Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


001           Y9677947                                                      14-09-2022                              14-09-2022                                 ALC201
002           Y9677948                                                      14-09-2022                              14-09-2022                                 ALC201
003           Y9677942                                                      14-09-2022                              14-09-2022                                 ALC201




                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>       Bijlage 6




Analyserapport grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           SGS Environmental Analytics
                                                                                                                                           Correspondentieadres
                                                                                                                                           Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                                           Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                                           www.sgs.com/analytics-nl
                                                                                  Analyserapport


 Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
 Ruben Satinover
 Postbus 29
                                                                                                                                                                                                    Blad 1 van 5
 3454 ZG DE MEERN




Uw projectnaam                                                 : Noordkade 21, Roelofarendsveen
Uw projectnummer                                               : 153562
SGS rapportnummer                                              : 13739271, versienummer: 1.

Rotterdam, 28-09-2022


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 153562.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 Jaap-Willem Hutter
 Technical Director


           SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



           SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
           de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          Blad 2 van 5
                                                                                    Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                     Orderdatum      21-09-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                             Startdatum      21-09-2022
Rapportnummer           13739271 - 1                                                                                                                                                       Rapportagedatum 28-09-2022

Nummer       Monstersoort                              Monsterspecificatie


001          Grondwater                                1 (70-170)
             (AS3000)


Analyse                                    Eenheid              Q                               001



METALEN
barium                                     µg/l                 S                           130
cadmium                                    µg/l                 S                          <0.2
kobalt                                     µg/l                 S                            <2
koper                                      µg/l                 S                            <2
kwik                                       µg/l                 S                         <0.05
lood                                       µg/l                 S                            <2
molybdeen                                  µg/l                 S                            <2
nikkel                                     µg/l                 S                            <3
zink                                       µg/l                 S                          <10


VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                    µg/l                 S                           <0.2
tolueen                                    µg/l                 S                           <0.2
ethylbenzeen                               µg/l                 S                           <0.2
o-xyleen                                   µg/l                 S                           <0.1
p- en m-xyleen                             µg/l                 S                           <0.2
                                                                                                     1)
xylenen (0.7 factor)                       µg/l                 S                           0.21
styreen                                    µg/l                 S                           <0.2
naftaleen                                  µg/l                 S                           0.02


GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           µg/l S                                                         <0.2
1,2-dichloorethaan           µg/l S                                                         <0.2
1,1-dichlooretheen           µg/l S                                                         <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       µg/l S                                                         <0.1
trans-1,2-dichlooretheen     µg/l S                                                         <0.1
                                                                                                     1)
som (cis,trans) 1,2-         µg/l S                                                         0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan              µg/l S                                                         <0.2
1,1-dichloorpropaan          µg/l S                                                         <0.2
1,2-dichloorpropaan          µg/l S                                                         <0.2
1,3-dichloorpropaan          µg/l S                                                         <0.2
                                                                                                     1)
som dichloorpropanen (0.7    µg/l S                                                         0.42
factor)
tetrachlooretheen            µg/l S                                                         <0.1
tetrachloormethaan           µg/l S                                                         <0.1
1,1,1-trichloorethaan        µg/l S                                                         <0.1
1,1,2-trichloorethaan        µg/l S                                                         <0.1
trichlooretheen              µg/l S                                                         <0.2
chloroform                   µg/l S                                                         <0.2
vinylchloride                µg/l S                                                         <0.2
tribroommethaan              µg/l S                                                         <0.2


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                            µg/l                                              <25


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                         Paraaf :
             SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



             SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
             de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 3 van 5
                                                                                     Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                      Orderdatum      21-09-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                              Startdatum      21-09-2022
Rapportnummer           13739271 - 1                                                                                                                                                        Rapportagedatum 28-09-2022

Nummer        Monstersoort                              Monsterspecificatie


001           Grondwater                                1 (70-170)
              (AS3000)


Analyse                                     Eenheid              Q                               001

fractie C12-C22                             µg/l                                              <25
fractie C22-C30                             µg/l                                              <25
fractie C30-C40                             µg/l                                              <25
totaal olie C10 - C40                       µg/l                 S                            <50




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 4 van 5
                                                                                   Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                    Orderdatum      21-09-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                            Startdatum      21-09-2022
Rapportnummer           13739271 - 1                                                                                                                                                      Rapportagedatum 28-09-2022


Monster beschrijvingen



001                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                                 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                             Blad 5 van 5
                                                                                       Analyserapport
Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV
Ruben Satinover
Projectnaam             Noordkade 21, Roelofarendsveen                                                                                                                                        Orderdatum      21-09-2022
Projectnummer           153562                                                                                                                                                                Startdatum      21-09-2022
Rapportnummer           13739271 - 1                                                                                                                                                          Rapportagedatum 28-09-2022


Analyse                                                  Monstersoort                                                                Relatie tot norm


barium                                                   Grondwater (AS3000)                                                        AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium                                                  Grondwater (AS3000)                                                        Idem
kobalt                                                   Grondwater (AS3000)                                                        Idem
koper                                                    Grondwater (AS3000)                                                        Idem
kwik                                                     Grondwater (AS3000)                                                        AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852
lood                                                     Grondwater (AS3000)                                                        AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen                                                Grondwater (AS3000)                                                        Idem
nikkel                                                   Grondwater (AS3000)                                                        Idem
zink                                                     Grondwater (AS3000)                                                        Idem
benzeen                                                  Grondwater (AS3000)                                                        AS3130-1
tolueen                                                  Grondwater (AS3000)                                                        Idem
ethylbenzeen                                             Grondwater (AS3000)                                                        Idem
o-xyleen                                                 Grondwater (AS3000)                                                        Idem
p- en m-xyleen                                           Grondwater (AS3000)                                                        Idem
xylenen (0.7 factor)                                     Grondwater (AS3000)                                                        Idem
styreen                                                  Grondwater (AS3000)                                                        Idem
naftaleen                                                Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,1-dichloorethaan                                       Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,2-dichloorethaan                                       Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,1-dichlooretheen                                       Grondwater (AS3000)                                                        Idem
cis-1,2-dichlooretheen                                   Grondwater (AS3000)                                                        Idem
trans-1,2-dichlooretheen                                 Grondwater (AS3000)                                                        Idem
som (cis,trans) 1,2-                                     Grondwater (AS3000)                                                        Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                          Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,1-dichloorpropaan                                      Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,2-dichloorpropaan                                      Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,3-dichloorpropaan                                      Grondwater (AS3000)                                                        Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                        Grondwater (AS3000)                                                        Idem
tetrachlooretheen                                        Grondwater (AS3000)                                                        Idem
tetrachloormethaan                                       Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,1,1-trichloorethaan                                    Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,1,2-trichloorethaan                                    Grondwater (AS3000)                                                        Idem
trichlooretheen                                          Grondwater (AS3000)                                                        Idem
chloroform                                               Grondwater (AS3000)                                                        Idem
vinylchloride                                            Grondwater (AS3000)                                                        Idem
tribroommethaan                                          Grondwater (AS3000)                                                        Idem
totaal olie C10 - C40                                    Grondwater (AS3000)                                                        AS3110-5

Monster         Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


001             B2056234                                                      21-09-2022                              21-09-2022                                 ALC204
001             G7063313                                                      21-09-2022                              21-09-2022                                 ALC236




                                                                                                                                                                                                            Paraaf :
                SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



                SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
                de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>      Bijlage 7




Verklaring der tekens en
verklarende woordenlijst
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                          VERKLARENDE WOORDENLIJST


achtergrondwaarde            het milieukwaliteitsniveau van grond waarbij als nadelig te waarderen
                             effecten voor de functionele eigenschappen van de bodem
                             verwaarloosbaar worden geacht

achtergrondwaarde grond      grond die multifunctioneel toepasbaar is

Accreditatieschema 3000      voorbehandelingsmethode voor analyses om de homogeniteit van
                             analysemonsters te verbeteren

AP04-keuring                 keuring van een partij grond / baggerspecie conform het Besluit
                             bodemkwaliteit. Door het uitvoeren van de keuring kunnen de
                             hergebruiksmogelijkheden van de partij worden bepaald

bron                         de oorzaak van de bodemverontreiniging

Bbk                          Besluit bodemkwaliteit

BTEXN                        benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, naftaleen

EC                           elektrisch geleidingsvermogen in mS/cm

freatisch grondwater         grondwater met een vrije grondwaterspiegel

GWS                          grondwaterstand

industriegrond               grond die een overschrijding van de maximale waarden voor de
                             kwaliteitsklasse wonen heeft maar geen overschrijding van de
                             maximale waarden voor de kwaliteitsklasse industrie

interventiewaarde            waarde waarmee voor verontreinigde stoffen in grond en grondwater
                             het concentratieniveau wordt aangegeven waarboven sprake is van
                             ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele
                             eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier

isohypsenkaart               kaart die de stijghoogte van het water in het eerste watervoerende
                             pakket aangeeft; aan de hand van de stijghoogte kan de
                             grondwaterstromingsrichting van deze laag worden bepaald

kg                           kilogram; duizend gram

l                            liter

m                            meter

m2                           vierkante meter

m3                           kubieke meter

mg                           milligram; één duizendste gram

mS/cm                        milliSiemens per centimeter (maat voor elektrische geleiding)

m-mv                         diepte in meters minus maaiveld

NAP                          Normaal Amsterdams Peil (hoogtemaat)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>NEN 5707                    beschrijft een methode voor de bepaling van het gehalte aan asbest in
                            de bodem en partijen grond. Alle facetten van het onderzoek worden
                            in deze norm behandeld, zoals het vooronderzoek asbest, het
                            veldonderzoek bestaande uit inspectie en monsterneming en de
                            analyse in het laboratorium

NEN 5740                    beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie
                            bij verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid
                            van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de
                            milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem

NEN 5720                    beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie
                            bij verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigende
                            stoffen in de waterbodem en de werkwijze voor het bepalen van de
                            milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en eventueel daaruit
                            vrijkomende baggerspecie

NEN 5725                    beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar
                            de kwaliteit van de bodem, voorafgaand aan het feitelijke veld- en
                            laboratoriumonderzoek

OCB                         Organochloor-bestrijdingsmiddelen

oliechromatogram            een grafiek waarin de hoeveelheid van verschillende koolwaterstoffen
                            zichtbaar is. Met behulp van deze grafiek kan worden bepaald waaruit
                            de minerale olie bestaat

PAK                         Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

PCB                         polychloorbifenylen

pH                          zuurgraad

streefwaarde                het milieukwaliteitsniveau van grondwater waarbij als nadelig te
                            waarderen    effecten    voor   de   functionele  eigenschappen
                            verwaarloosbaar worden geacht

tussenwaarde                (streefwaarde + interventiewaarde)/2. Overschrijding van deze waarde
                            geeft aan dat er mogelijk een aanvullend/nader onderzoek nodig is

μg                          microgram; één miljoenste gram

woongrond                   grond die een overschrijding heeft van de achtergrondwaarden maar
                            geen overschrijding heeft van de maximale waarden voor de
                            kwaliteitsklasse wonen

zintuiglijke waarnemingen   het op basis van zintuiglijke waarnemingen en velddetectiemethoden
                            beoordelen van bodem op afwijkingen zoals de aanwezigheid van
                            aardolieproducten en bodemvreemd materiaal (puin, asbest, kooldelen
                            e.d.), waarbij de volgende percentages worden gehanteerd:

                            aardolie e.d.: zwak <25%, matig 25-50%, sterk 50-75%, uiterst 75-100%

                            bodemvreemd materiaal: zwak <5%, matig 5-15%, sterk 15-50%;
                            bij > 50% betreft het bodemvreemde materiaal het hoofdbestanddeel

>                           groter dan

<                           kleiner dan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>