<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek
Achterdijk 2
Rijpwetering
23-2202-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON
Opdrachtgever                    Buro SRO
                                 ’t Goylaan 11
                                 3525 AA Utrecht
Locatie                          Achterdijk 2 te Rijpwetering
Type onderzoek                   Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Rapportnummer                    23-2202-R01AvH
Datum rapport                    20 oktober 2023
Auteur                           Dhr. A.J. van Houwelingen
                                 Projectleider Bodem
Kwaliteitscontrole               Mevr. M. Penders
                                 Projectleider Bodem
Inventerra
Nijverheidsweg 34
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 682 24 55
info@inventerra.nl
Verkennend bodemonderzoek Achterdijk 2 te Rijpwetering
23-2202-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
1.   INLEIDING ............................................................................................................................... 1
2.   MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725 .................................................................... 2
   2.1   Algemeen ............................................................................................................................ 2
   2.2   Verzamelde informatie vooronderzoek ..................................................................................... 2
   2.3   Hypothese ........................................................................................................................... 4
3.   OPZET, UITVOERING EN RESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 ................. 5
   3.1   Onderzoeksopzet .................................................................................................................. 5
   3.2   Uitvoering veldwerk .............................................................................................................. 5
   3.3   Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek ............................................................................... 6
4.   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ............................................................................................ 8
BIJLAGEN
1.       Weergave onderzoekslocatie
         1.1   Omgevingskaart en kadastrale gegevens
         1.2   Situatietekening(en)
         1.3   Foto’s
2.       Boorprofielen
3.       Analysecertificaten
4.       Toetsingskader
5.       Resultaten vooronderzoek
6.       Kwaliteitsaspecten van het onderzoek
Verkennend bodemonderzoek Achterdijk 2 te Rijpwetering
23-2202-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING
In opdracht van Buro SRO heeft Inventerra in september-oktober 2023 een verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740 verricht op de locatie aan de Achterdijk 2 te Rijpwetering.
De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging en aanvraag van een
Omgevingsvergunning in verband met de geplande nieuwbouw van woningen en verbouwing van de schuur
tot woning. Het doel is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen
belemmering vormt voor het huidige en toekomstige gebruik.
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de werkwijze volgens de NEN 5725:2017 (Strategie voor het
uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek) en de NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van een
verkennend bodemonderzoek).
Kwaliteit
Inventerra is door Normec Certification gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 2018
(certificaatnummer EC-SIK-20241) en de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6002 (certificaatnummer EC-
SIK-60009) en is tevens door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO
9001.
De genoemde beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor het gehele
proces van veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek, inclusief alle secundaire processen, dat begint bij de
acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief de
daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever.
Op dit bodemonderzoek zijn de volgende protocollen, behorende bij de BRL SIKB 2000, van toepassing:
☒      2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
               grondmonsters en waterpassen.
☒      2002 – Het nemen van watermonsters.
☐      2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.
De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op:
 •   de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel;
 •   de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en
     veldwerkresultaten en advies;
 •   veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle
     veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van peilbuizen;
 •   de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de
opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten
zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).
 Verkennend bodemonderzoek Achterdijk 2 te Rijpwetering                                        pag. 1 van 8
 23-2202-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725
2.1      Algemeen
Om inzicht te krijgen over de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen wordt relevante informatie
over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld,
geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel
van het vooronderzoek. De aanleiding voor het navolgend beschreven vooronderzoek is het opstellen van
een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A
uit de NEN 5725:2017).
Ten behoeve hiervan dient in ieder geval informatie te worden verzameld over:
 •   Bodemopbouw en geohydrologie, inclusief informatie over de verwachte aan- of afwezigheid van
     antropogene lagen in de bodem;
 •   Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart, reeds uitgevoerde
     bodemonderzoeken en of mogelijk sprake kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
 •   Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situaties, asbest, activiteiten en/of ongewone
     voorvallen, op basis van het voormalige en huidige gebruik.
Voor het verzamelen van de benodigde informatie kunnen meerdere informatiebronnen worden
geraadpleegd, zoals:
 •   Informatie/interview(s) eigenaar en/of opdrachtgever
 •   Archieven gemeente, omgevingsdienst en/of provincie
 •   Online-bronnen zoals bodemloket.nl en topotijdreis.nl
 •   Bodemkwaliteitskaarten
 •   Topografische kaarten
 •   Geohydrologische kaarten
Verder dient een terreinverkenning te worden uitgevoerd. Deze kan eventueel meteen voorafgaand aan de
uitvoering van het veldwerk worden uitgevoerd.
Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek wordt
beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter beschikking
staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de onderzoekslocatie
geconstateerde situatie.
2.2      Verzamelde informatie vooronderzoek
In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven.
Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek
  Gegevens onderzoekslocatie
  Adres                        Achterdijk 2 te Rijpwetering
  Kadaster                     Alkemade, sectie D, nr. 4115 en 4116 (beiden ged.)
  XY-coördinaten               X: 100.000     Y: 467.763
  Begrenzing                   De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.
  onderzoekslocatie            De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt ca. 1.400 m².
  Huidig gebruik               Schuur, grindverharding en gras/gazon
  Toekomstig gebruik           Gepland is de nieuwbouw van twee woningen en verbouwing van de schuur tot woning.
  Omgeving                     Noord: watergang en woning
                               Oost: watergang
                               Zuid: bestaande bebouwing Achterdijk 2
                               West: openbare weg
 Verkennend bodemonderzoek Achterdijk 2 te Rijpwetering                                               pag. 2 van 8
 23-2202-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Vervolg tabel 1   Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek
  Overige informatie vooronderzoek
  Informatie eigenaar           Al in 1615 was op het terrein bebouwing aanwezig. Op het noordelijke deel van het
                                terrein werd in het verleden bomen gekweekt voor de productie van hout voor de
                                houtkachels. Voor het overige geen bijzonderheden.
  Terreinverkenning              •    Het noordelijke deel van de locatie betreft gazon met een klein kasje. In de schuur
                                      ligt een betonvloer. Tussen de schuur en het gazon is een grindverharding
                                      aanwezig.
                                 •    Bij de terreininspectie is aandacht besteed aan het voorkomen van verdachte
                                      punten, zoals brandplaatsen, terreinophogingen of verzakkingen, aanwezigheid
                                      van puin op de bodem en de aanwezigheid van asbestverdachte bouw- en/of
                                      verhardingsmaterialen. Voornoemde aspecten zijn niet waargenomen. Ook is gelet
                                      op de aanwezigheid van invasieve exoten zoals de ‘Japanse Duizendknoop’. Deze
                                      zijn op de onderzoekslocatie niet waargenomen.
  Kaartmateriaal                 •    BAG-viewer: De schuur dateert uit de 18e eeuw.
                                 •    Topotijdreis: De locatie ligt buitendijks van de Achterdijk. Al voor de 2e
                                      wereldoorlog was er bebouwing op de locatie aanwezig. De bebouwingssituatie
                                      varieert in de loop der jaren. Voor zover te herleiden zijn er geen kassen,
                                      boomgaarden of sloten aanwezig geweest op de onderzoekslocatie.
                                 •    Grondwaterbeschermingsgebied: De locatie is niet gelegen in een grondwater-
                                      beschermingsgebied (Provinciale Milieuverordening provincie Zuid-Holland)
  Omgevingsdienst West-          •    Bodeminformatie onderzoekslocatie: Bij de Omgevingsdienst is geen informatie
  Holland                             beschikbaar over de aanwezigheid van (voormalige) ondergrondse tanks. Op het
                                      terrein Achterdijk 2 zijn eerder 2 bodemonderzoeken uitgevoerd. Dit betreft een
                                      verkennend onderzoek door Van Dijk (opdrachtnummer 5117.05, rapportdatum
                                      17 mei 2005) en een verkennend onderzoek door Witteveen en Bos (rapport
                                      RIJP2-1/akkr/003, d.d. 18 februari 2008). Bij deze onderzoeken (oostelijk en
                                      westelijk van de onderhavige onderzoekslocatie, waar inmiddels bebouwing is
                                      gerealiseerd) zijn in de bodem bijmengingen met puin geconstateerd
                                      respectievelijk een puinverharding. De grond bleek matig verontreinigd met enkele
                                      zware metalen en licht met overige stoffen.
                                 •    Bodeminformatie aangrenzende percelen: Aan de Achterdijk 6/6a is een
                                      voormalige jachtwerf geregistreerd. Bij uitgevoerde onderzoeken zijn matige
                                      verontreinigingen met zware metalen in de grond aangetoond en voor het overige
                                      ten hoogste lichte verontreinigingen.
  Bodemloket.nl                 Geen aanvullende informatie
  Bodemkwaliteitskaart          De locatie is niet gelegen in een gebied waar toemaakdek voorkomt. Voor zover bekend
                                zijn voor het gebied waar de locatie is gelegen geen ontgravingsklassen vastgesteld.
  Geohydrologie                 Holocene deklaag, bestaande uit voornamelijk klei en veen: tot ca. 9 m-mv
  (DinoLoket en                 Eerste watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formaties van
  Grondwaterkaarten TNO)        Boxtel, Kreftenheye, Urk en Sterksel: dikte circa 30 meter
                                Stromingsrichting van het freatisch grondwater: beïnvloed door lokale factoren
                                Stromingsrichting grondwater in eerste watervoerend pakket: zuidoostelijk
In bijlage 1 zijn de kadastrale informatie, foto’s, gemaakt tijdens de terreininspectie, en de situatietekening
bijgevoegd. In bijlage 5 zijn relevante gegevens van het vooronderzoek opgenomen.
 Verkennend bodemonderzoek Achterdijk 2 te Rijpwetering                                                        pag. 3 van 8
 23-2202-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.3     Hypothese
Ten behoeve van het opstellen van de onderzoekshypothese(s) dienen de volgende onderzoeksvragen te
worden beantwoord:
Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie?
De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de situatietekening in bijlage 1.
Is sprake van bodemvreemde lagen en waar bevinden deze zich?
Op grond van de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken valt niet uit te sluiten dat sprake kan zijn van
puinbijmengingen of puinverhardingen op de locatie.
Is de bodem asbestverdacht?
Indien ook bij onderhavig onderzoek puin wordt aangetroffen is dit verdacht voor asbest. Indien geen puin
wordt aangetroffen is de bodem onverdacht voor asbest.
Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen
zijn daarbij te onderscheiden?
De locatie is niet gelegen in een gebied waar toemaakdek voorkomt. Voor zover bekend zijn voor het gebied
waar de locatie is gelegen geen ontgravingsklassen vastgesteld.
Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het
grondwater?
Er wordt niet verwacht dat eventuele activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het
onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed.
Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek
noodzakelijk?
Er is op de locatie nog geen bodemonderzoek uitgevoerd; daarom is de uitvoering van bodemonderzoek
nodig.
Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn
verdachte parameters?
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen potentiële (punt)bronnen van bodemverontreiniging
bekend.
Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging
vermoed?
Op grond van de resultaten van de eerdere onderzoeken op het terrein wordt rekening gehouden met lichte
tot matige verontreinigingen met voornamelijk zware metalen en PAK in de grond.
Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek?
Voor wat betreft de algemene bodemkwaliteit wordt ervan uitgegaan dat sprake is van een diffuse
bodembelasting en is de onderzoeksstrategie voor een ‘diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een
heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming’ (VED-HE-NL, NEN 5740) van
toepassing.
Indien puinbijmengingen in de bodem worden aangetroffen zal het onderzoek worden uitgebreid met een
verkennend asbestonderzoek volgens NEN 5707.
 Verkennend bodemonderzoek Achterdijk 2 te Rijpwetering                                        pag. 4 van 8
 23-2202-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3. OPZET, UITVOERING EN RESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740
3.1       Onderzoeksopzet
Op basis van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde hypothese en onderzoeksstrategie is de minimaal
benodigde onderzoeksinspanning bepaald. In onderstaande tabel is aangegeven welke werkzaamheden en
analyses volgens de NEN 5740 worden verricht.
Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses
  Locatie              Strategie                      Veldwerk                                   Analyses
                                         boringen           peilbuizen          bg/vd          og               gw
  Oppervlakte          VED-HE-NL         7x 0,5 m-vd        1x                  3x NENG        1x NENG          1x NENW
  ca. 1.400 m2                           1x 2,0 m-mv
Verklaring tabel:
m-mv: meter-maaiveld         bg: bovengrond    vd: verdachte laag          og: ondergrond    gw: grondwater
NENG :      standaardpakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium,
            kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM),
            polychloorbifenylen (PCB), minerale olie)
NENW :      standaardpakket grondwater (9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en
            zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen),
            vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl, 11 stuks), minerale olie)
Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in en op de bodem beperkt zich tot het doen van
waarnemingen tijdens de terreininspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief. Specifiek
onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond en/of puin, conform de NEN 5707, maakt vooralsnog
geen onderdeel uit van dit bodemonderzoek.
3.2       Uitvoering veldwerk
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001
en 2002. De uitvoerend veldmedewerker, dhr. P. van Achterberg, is in dit kader geregistreerd bij
Rijkswaterstaat Leefomgeving.
Op 25 september 2023 zijn in totaal 9 boringen (boringen 101 t/m 109) geplaatst, in diepte variërend van
1,0 – 2,2 m-mv. Boring 103, in de grindverharding centraal op het terrein, is afgewerkt met een peilbuis
ten behoeve van het grondwateronderzoek. De situering van de boringen en de peilbuis en enkele
overzichtsfoto’s zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3.
Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is
geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur,
bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. Bij
iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen.
De bodem op de locatie bestaat over het algemeen uit een 0,5 tot 1,0 meter dikke humeuze zandlaag met
daaronder een veenpakket tot de maximale boordiepte. Plaatselijk wordt een kleilaag aangetroffen. Bij
boring 107 komt onder een dunne kleilaag zand voor tot de maximale boordiepte van 2 meter. Het
grondwater bevond zich tijdens het veldwerk op een diepte van circa 0,7 m-mv.
In de navolgende tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden tijdens het plaatsen van de
boringen weergegeven.
 Verkennend bodemonderzoek Achterdijk 2 te Rijpwetering                                                           pag. 5 van 8
 23-2202-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Tabel 3 Visuele waarnemingen tijdens plaatsing boringen
 Boring              Diepte boring      Traject             Grondsoort        Waargenomen bijzonderheden
                     (m -mv)            (m -mv)
  101                 2,00               0,40 - 0,50         Zand              sterk baksteenhoudend
                                                                               sterk slakhoudend, sporen baksteen, geen
  102                 1,00               0,05 - 0,10
                                                                               bodem
  103                 2,20               0,05 - 0,20                           brokken baksteen, brokken beton, geen bodem
  107                 2,00               0,50 - 1,00         Zand              matig baksteenhoudend
  109                 1,00               0,15 - 0,40         Zand              brokken baksteen
                                         0,40 - 0,50                           tegel
In en op de bodem is geen asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen; onder asbestverdacht
(plaat)materiaal wordt materiaal verstaan dat op basis van voorkennis en/of een visuele beoordeling een
hoeveelheid asbest zou kunnen bevatten.
Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 103 is op 2 oktober 2023 door dhr. P. van Achterberg zorgvuldig
afgepompt en bemonsterd. De resultaten van de veldmetingen en eventuele bijzonderheden zijn
weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 4 Resultaten veldmetingen en waarnemingen tijdens monstername grondwater
              Filterstelling      Grondwaterstand                           EGV            Troebelheid
 Peilbuis                                                     pH                                            Bijzonderheden
                 (m-mv)               (m-mv)                              (µS/cm)            (NTU)*
 103           1,20 - 2,20               0,55                 6,1           1737                82                  -
Verklaring tabel: pH: zuurgraad        EGV: elektrisch geleidend vermogen
*: Bij een NTU >10 dient het grondwater als troebel te worden beschouwd
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen
opgetreden.
3.3       Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters
en de uitgevoerde analyses. De analyseresultaten zijn getoetst aan het vigerende bodembeleid en zijn
eveneens weergegeven in de tabel. Daarbij zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn ten
opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarde(n). De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3. In
bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader beschreven en is de uitgebreide toetsing van de analyseresultaten
bijgevoegd.
Tabel 5 Overzicht grond- en grondwatermonsters en analyseresultaten
                 Boring met traject
 Grond                                     Analyse    Toelichting            > AW              > T             > I
                 (m-mv)
                 101 (0,40 - 0,50)
                                                                             Kwik (-)
 MM1             107 (0,50 - 1,00)         NENG       Zand met baksteen                        -               -
                                                                             Lood (0,04)
                 109 (0,15 - 0,40)
                                                                             Zink (0,1)
                 106 (0,00 - 0,50)                    Kleiige bovengrond,
 MM2                                       NENG                              Cadmium (0,02)    -               -
                 107 (0,05 - 0,50)                    visueel on verdacht
                                                                             Lood (0,09)
                 102 (0,10 - 0,50)
                 103 (0,20 - 0,35)                    Zandige bovengrond,
 MM3                                       NENG                              Lood (0,01)       -               -
                 105 (0,00 - 0,50)                    visueel on verdacht
                 108 (0,00 - 0,50)
                 101 (0,70 - 1,20)
                 103 (1,00 - 1,50)                    Venige ondergrond,
 MM4                                       NENG                              Molybdeen (-)     -               -
                 104 (0,50 - 1,00)                    visueel on verdacht
                 108 (0,70 - 1,00)
 Grondwater      Filterstelling ( m-mv)    Analyse    Toelichting            > S               > T             > I
                                                                             Barium (0,09)
 103-1-1         1,20 - 2,20               NEN W      -                                        -               -
                                                                             Naftaleen (-)
 Verkennend bodemonderzoek Achterdijk 2 te Rijpwetering                                                            pag. 6 van 8
 23-2202-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Verklaring tabel:
NENG : 9 zware metalen, PAK, PCB, minerale olie, droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte
NENW : 9 zware metalen, vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie
> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n)
> S     : overschrijding streefwaarde(n)
> T     : overschrijding voormalige tussenwaarde(n)
>I      : overschrijding interventiewaarde(n)
-       : geen overschrijding
(getal) : verontreinigingsfactor t.o.v. de interventiewaarde (interventiewaarde is factor 1)
(-)     : verontreinigingsfactor is kleiner dan 0,01
 Verkennend bodemonderzoek Achterdijk 2 te Rijpwetering                                             pag. 7 van 8
 23-2202-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In opdracht van Buro SRO heeft Inventerra in september-oktober 2023 een verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740 verricht op de locatie aan de Achterdijk 2 te Rijpwetering. Op de onderzoekslocatie,
met een oppervlakte van 1.400 m2, is een schuur en een grindverharding aanwezig. Tevens is sprake van
gras/gazon.
De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging en aanvraag van een
Omgevingsvergunning in verband met de geplande nieuwbouw van woningen en verbouwing van de schuur
tot woning. Het doel is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen
belemmering vormt voor het huidige en toekomstige gebruik.
Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een mogelijke
verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk verdacht voor een diffuse bodemverontreiniging met
voornamelijk zware metalen en PAK.
Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd:
 •   In het baksteenhoudende zand (MM1) zijn lichte verontreinigingen met kwik en lood aangetoond.
 •   De zintuiglijk onverdachte kleiige bovengrond op de locatie (MM2) is licht verontreinigd met zink,
     cadmium en lood.
 •   De zintuiglijk onverdachte zandig bovengrond op de locatie (MM3) is licht verontreinigd met lood.
 •   De zintuiglijk onverdachte venige ondergrond op de locatie (MM4) is licht verontreinigd met
     molybdeen.
 •   In het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 103) zijn licht verhoogde concentraties aan barium
     en naftaleen aangetoond. De licht verhoogde concentratie barium in het grondwater wordt beschouwd
     als een natuurlijk verhoogde achtergrondconcentratie. De verhoging van de naftaleenconcentratie
     wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door venige componenten.
Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is de hypothese ‘verdacht voor verontreiniging’ bevestigd,
vanwege de aangetoonde licht verhoogde gehalten in de grond en/of in het grondwater. De aangetoonde
gehalten zijn echter zodanig licht verhoogd dat aanvullend onderzoek (eventueel op basis van een
aangepaste onderzoeksstrategie) of nadere maatregelen onzes inziens niet noodzakelijk worden geacht.
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt wordt het terrein geschikt geacht voor de huidige en de toekomstige
bestemming.
Dit onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. Het betreft
echter géén partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake zijn
van beperkingen in de hergebruiksmogelijkheden en/of van verwerkingskosten. Ook kan door derden,
ongeacht de resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden
en/of een onderzoek naar PFAS. Bij graafwerkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden
met eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 400. Voor verdere informatie
hierover kunt u zich tot Inventerra wenden.
Het bodemonderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van 2 tot 5 jaar.
 Verkennend bodemonderzoek Achterdijk 2 te Rijpwetering                                          pag. 8 van 8
 23-2202-R01AvH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN
Bijlage 1     Weergave onderzoekslocatie
  Bijlage 1.1 Omgevingskaart en kadastrale gegevens
  Bijlage 1.2 Situatietekening(en)
  Bijlage 1.3 Foto’s
Bijlage 2     Boorprofielen
Bijlage 3     Analysecertificaten
Bijlage 4     Toetsingskader en toetsingswaarden
Bijlage 5     Resultaten vooronderzoek
Bijlage 6     Kwaliteitsaspecten van het onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Weergave onderzoekslocatie</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.1 Omgevingskaart en kadastrale gegevens</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart
 Deze kaart is noordgericht.
    Hier bevindt zich de onderzoekslocatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                   Uw referentie: 23-2202 Rijpwetering
                    Deze kaart is noordgericht                  Schaal 1: 1000
        12345       Perceelnummer
             25     Huisnummer
                                                                Kadastrale gemeente             Alkemade
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                                Sectie                          D
                    Voorlopige kadastrale grens
                    Administratieve kadastrale grens
                                                                Perceel                         4116
                    Bebouwing
                                                                Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 24 augustus 2023 De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers        eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.2 Situatietekening(en)</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                       4
                                                                                                                    6
                                                                   3
                                                                                                                                       4
                                                                                                              107
                                                             108                                                                                         tegelpad op dijkje
                                                                                                                                               3
                                                                   gazon
                                                                                                                                     106
                                                                                                                        5
                                                             8
                                                                                             D 4115
                                                             kas                                      gazon
                                                                                               6
                                                                                                                                 105
                                                                       104
                                                                                                           109
                                                                                stacaravan
                                                                                                                                                                         De Rijpwe
                                                                                                          103
                                                                                                      grind
                                                                                                              102                                                             tering
                                        Achterdijk
                                                                 2b
                                                                                                      beton
                                                                                grind                 2
                                                                                                              101                2                                    tegelpad op dijkje
                                                                                                      1
                   2e
                     2d
                                                                             klinkers
                                                                                                                        D 4116
  0                                                  25m
 LEGENDA                                                                                                                               TITEL
       geplaatste boring                                                                                                               Positie boringen en peilbuis
       geplaatste peilbuis                                                                                                             PROJECT
       grens onderzoekslocatie                                                                                                         Verkennend bodemonderzoek
       contour bestaande bebouwing                                                                                                     Achterdijk 2 te Rijpwetering
       perceelgrens                                                                                                                    PROJECTNR.   23-2202            DATUM           04-10-2023
  4116 perceelnummer
     1 fotostandpunt
                                                                                                                                                                       SCHAAL               1:500
                                                                                                                                                                       FORMAAT                A4
       slootdemping
                                                                                                                                                                       BIJLAGE                1.2
Let op: door scannen en kopiëren kan de schaal veranderen!
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Boorprofielen</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen
worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd:
•   Sporen <1%
•   Zwak <5%
•   Matig 5 – 15%
•   Sterk 15 – 50%
•   Uiterst 50 – 80%
•   Volledig >80%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23-2202
Projectnaam: Rijpwetering
       Boring:            101                                                        Boring:            102
       Datum plaatsing:   25-9-2023                                                  Datum plaatsing:   25-9-2023
       Boormeester:       Peter Achterberg                                           Boormeester:       Peter Achterberg
       GWS (cm-mv):       70                                                         GWS (cm-mv):       70
                                          0   beton                                                                     0   grind
      0                                                                             0                                   5
                                          10  Kernboor                                                                  10
                                                                                                                            Sterk slakhoudend, zwak
                        1                     Zand matig fijn, zwak siltig, matig                                           zandhoudend, sporen baksteen,
                                              humeus, matig kleihoudend,                              1                     Edelmanboor, Geen bodem
                                          40
                                              donkerbruin, Edelmanboor
                        2                 50                                                                            50  Zand matig fijn, zwak siltig, matig
     50                                                                            50
                                              Zand matig fijn, zwak siltig, matig                                           humeus, donkerbruin, Edelmanboor
                        3                                                                             2
                                          70  humeus, sterk baksteenhoudend,                                            70
                                                                                                                            Zand matig fijn, zwak siltig, matig
                                              neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                                                                            humeus, donkerbruin, Edelmanboor
                                              Zand matig fijn, zwak siltig, zwak                      3
                        4                                                                                                   Veen, sterk zandig, donkerbruin,
    100                                       humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor  100
                                                                                                                        100
                                                                                                                            Edelmanboor
                                              Veen, zwak zandig, donkerbruin,
                                              Edelmanboor
                        5
                                          150
    150
                                              Veen, donkerbruin, Edelmanboor
                        6
                                          200
    200
       Boring:            103                                                        Boring:            104
       Datum plaatsing:   25-9-2023                                                  Datum plaatsing:   25-9-2023
       Boormeester:       Peter Achterberg                                           Boormeester:       Peter Achterberg
       GWS (cm-mv):       70                                                         GWS (cm-mv):       70
                                          0   grind                                                                     0   gras
      0                                   5                                         0
                                                                                                                            Zand matig fijn, zwak siltig, sterk
                                              Brokken baksteen, brokken beton,
                                          20                                                                                humeus, donkerbruin, Edelmanboor
                                              zwak koolhoudend, zwak                                  1
                        1                 35  zandhoudend, Edelmanboor, Geen
                        2                     bodem
                                          50                                                                            50
     50                                                                            50
                                              Zand matig fijn, zwak siltig, sterk                                           Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,
                        3                     humeus, zwak kleihoudend,                                                     Edelmanboor
                                          80  donkerbruin, Edelmanboor                                2
                        4                     Zand matig fijn, zwak siltig, sterk
    100
                                          100 humeus, zwak kleihoudend, matig     100
                                                                                                                        100
                                              veenhoudend, donkerbruin,
                                              Edelmanboor
                        5
                                              Zand matig fijn, zwak siltig, matig
                                              humeus, matig kleihoudend,
    150                                       neutraalbruin, Edelmanboor
                                              Klei, matig siltig, matig humeus,
                        6                     neutraalbruin, Edelmanboor
                                              Veen, donkerbruin, Edelmanboor
    200
                                          220
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23-2202
Projectnaam: Rijpwetering
       Boring:            105                                                        Boring:            106
       Datum plaatsing:   25-9-2023                                                  Datum plaatsing:   25-9-2023
       Boormeester:       Peter Achterberg                                           Boormeester:       Peter Achterberg
       GWS (cm-mv):       70
                                                                                     Opmerking:         Dijk
                                          0   gras                                                                      0   gras
      0                                                                             0
                                              Zand matig fijn, zwak siltig, matig                                           Klei, zwak zandig, matig humeus,
                                              humeus, neutraal grijsbruin,                                                  neutraalbruin, Edelmanboor
                        1                     Edelmanboor                                             1
                                          50                                                                            50
     50                                                                            50
                                              Zand matig fijn, zwak siltig, sterk                                           Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                              humeus, matig kleihoudend, zwak                                               lichtbruin, Edelmanboor
                        2                     veenhoudend, donkerbruin,                               2
                                              Edelmanboor
                                          100                                                                           100
    100                                                                           100
       Boring:            107                                                        Boring:            108
       Datum plaatsing:   25-9-2023                                                  Datum plaatsing:   25-9-2023
       Boormeester:       Peter Achterberg                                           Boormeester:       Peter Achterberg
       GWS (cm-mv):       110                                                        GWS (cm-mv):       70
                                          0   tegel                                                                     0   gras
      0                                   5                                         0
                                                                                                                            Zand matig fijn, zwak siltig, sterk
                                              Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                                                                                                            humeus, donkerbruin, Edelmanboor
                                              lichtbruin, Edelmanboor                                 1
                        1
                                          50                                                                            50
     50                                                                            50
                                              Zand matig fijn, zwak siltig, matig                     2                     Klei, matig siltig, matig humeus,
                                              humeus, matig baksteenhoudend,                                            70  neutraalbruin, Edelmanboor
                        2                     neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                                                      3                     Veen, donkerbruin, Edelmanboor
                                          100                                                                           100
    100                                                                           100
                                              Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                              humeus, matig kleihoudend, licht
                        3                     grijsbruin, Edelmanboor
                                          150
    150
                                              Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                              humeus, licht grijsbruin,
                        4                     Edelmanboor
                                          200
    200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 23-2202
Projectnaam: Rijpwetering
       Boring:            109
       Datum plaatsing:   25-9-2023
       Boormeester:       Peter Achterberg
       GWS (cm-mv):       70
                                          0   gras
      0
                        1                 15
                                              Zand matig fijn, zwak siltig, sterk
                                              humeus, donkerbruin, Edelmanboor
                        2
                                              Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
                                          40
                                              humeus, brokken baksteen, resten
                                          50
     50                                       hout, neutraal bruingrijs,
                                              Edelmanboor
                        3                     Tegel
                                              Zand matig fijn, zwak siltig, sterk
    100
                                          100 humeus, zwak veenhoudend, matig
                                              kleihoudend, donkerbruin,
                                              Edelmanboor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Analysecertificaten</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Arjo van Houwelingen
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT
     Analysecertificaat
     Datum: 29-Sep-2023
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
     Certificaatnummer/Versie                   2023137115/1
     Uw project/verslagnummer                   23-2202
     Uw projectnaam                             Rijpwetering
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)            26-Sep-2023
     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                 Naam:                              Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5             BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth         IBAN: NL71BNPA0227924525     TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59      BIC: BNPANL2A                Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be  KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be         BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer             23-2202                                                      Certificaatnummer/Versie                 2023137115/1
      Uw   projectnaam                       Rijpwetering                                                 Startdatum analyse                       26-Sep-2023
      Uw   ordernummer                                                                                    Datum einde analyse                      29-Sep-2023
      Uw   monsternemer                      Peter Achterberg                                             Rapportagedatum                          29-Sep-2023/17:57
                                                                                                          Bijlage                                  A,B,C
                                                                                                          Pagina                                   1/2
      Analyse                                                  Eenheid                      1                       2                    3             4
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd               Uitgevoerd      Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                               % (m/m)               81.7                    79.4                   76.0
S     Droge stof                                               % (m/m)                                                                            47.1
S     Organische stof                                      % (m/m) ds                  2.5                      2.7                   7.3         21.7
      Gloeirest                                            % (m/m) ds                    97                      96                    92            77
S     Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                         % (m/m) ds                  3.2                   24.3                     5.0         13.8
     Metalen
S     Barium (Ba)                                             mg/kg ds                   21                      95                    28            35
S     Cadmium (Cd)                                            mg/kg ds             <0.20                     0.70                  <0.20         <0.20
S     Kobalt (Co)                                             mg/kg ds               <3.0                        14                   3.2           3.5
S     Koper (Cu)                                              mg/kg ds                   11                      21                    13            11
S     Kwik (Hg)                                               mg/kg ds               0.18                    0.11                  0.061         0.081
S     Molybdeen (Mo)                                          mg/kg ds               <1.5                    <1.5                   <1.5            1.6
S     Nikkel (Ni)                                             mg/kg ds                 6.9                       32                   9.5            13
S     Lood (Pb)                                               mg/kg ds                   45                      86                    39            33
S     Zink (Zn)                                               mg/kg ds                   38                    180                     52            31
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                 mg/kg ds               <3.0                    <3.0                   <3.0          <3.0
      Minerale olie (C12-C16)                                 mg/kg ds               <5.0                    <5.0                   <5.0          <5.0
      Minerale olie (C16-C21)                                 mg/kg ds               <5.0                       5.6                 <5.0          <5.0
      Minerale olie (C21-C30)                                 mg/kg ds                <11                      <11                     14            28
      Minerale olie (C30-C35)                                 mg/kg ds               <5.0                    <5.0                      14            32
      Minerale olie (C35-C40)                                 mg/kg ds               <6.0                    <6.0                   <6.0            6.3
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                          mg/kg ds                <35                      <35                     35            71
      Chromatogram olie (GC)                                                                                                     Zie bijl.     Zie bijl.
     Polychloorbifenylen, PCB
S     PCB 28                                                  mg/kg ds        <0.0010                   <0.0010                 <0.0010       <0.0010
S     PCB 52                                                  mg/kg ds        <0.0010                   <0.0010                 <0.0010       <0.0010
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                             Opgegeven monstermatrix             Monster nr.
1     MM1 (15-100)                                                                                                     Grond (AS3000)                       13858355
2     MM2 (0-50)                                                                                                       Grond (AS3000)                       13858356
3     MM3 (0-50)                                                                                                       Grond (AS3000)                       13858357
4     MM4 (50-150)                                                                                                     Grond (AS3000)                       13858358
                                                                               Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                               A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                               S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                               V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                        W: Waals Gewest erkende verrichting
                                                                               Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                            TESTEN
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                         RvA L010
www.eurofins.nl         www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer             23-2202                                                      Certificaatnummer/Versie              2023137115/1
      Uw   projectnaam                       Rijpwetering                                                 Startdatum analyse                    26-Sep-2023
      Uw   ordernummer                                                                                    Datum einde analyse                   29-Sep-2023
      Uw   monsternemer                      Peter Achterberg                                             Rapportagedatum                       29-Sep-2023/17:57
                                                                                                          Bijlage                               A,B,C
                                                                                                          Pagina                                2/2
      Analyse                                                  Eenheid                      1                       2                 3              4
S     PCB 101                                                 mg/kg ds        <0.0010                   <0.0010                 <0.0010    <0.0010
S     PCB 118                                                 mg/kg ds        <0.0010                   <0.0010                 <0.0010    <0.0010
S     PCB 138                                                 mg/kg ds        <0.0010                   <0.0010                 <0.0010    <0.0010
S     PCB 153                                                 mg/kg ds        <0.0010                   <0.0010                 <0.0010    <0.0010
S     PCB 180                                                 mg/kg ds        <0.0010                   <0.0010                 <0.0010    <0.0010
                                                                                              1)                       1)               1)             1)
S     PCB (som 7) (factor 0,7)                                mg/kg ds          0.0049                    0.0049                 0.0049     0.0049
     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S     Naftaleen                                               mg/kg ds          <0.050                    <0.050                 <0.050     <0.050
S     Fenanthreen                                             mg/kg ds          <0.050                    <0.050                 <0.050     <0.050
S     Anthraceen                                              mg/kg ds          <0.050                    <0.050                 <0.050     <0.050
S     Fluorantheen                                            mg/kg ds             0.070                    0.093                  0.12     <0.050
S     Benzo(a)anthraceen                                      mg/kg ds          <0.050                      0.075                <0.050     <0.050
S     Chryseen                                                mg/kg ds          <0.050                      0.090                 0.073     <0.050
S     Benzo(k)fluorantheen                                    mg/kg ds          <0.050                    <0.050                 <0.050     <0.050
S     Benzo(a)pyreen                                          mg/kg ds          <0.050                      0.080                <0.050     <0.050
S     Benzo(ghi)peryleen                                      mg/kg ds          <0.050                      0.051                <0.050     <0.050
S     Indeno(123-cd)pyreen                                    mg/kg ds          <0.050                      0.057                <0.050     <0.050
                                                                                                                                                       1)
S     PAK VROM (10) (factor 0,7)                              mg/kg ds               0.38                    0.58                  0.47        0.35
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                             Opgegeven monstermatrix            Monster nr.
1     MM1 (15-100)                                                                                                     Grond (AS3000)                      13858355
2     MM2 (0-50)                                                                                                       Grond (AS3000)                      13858356
3     MM3 (0-50)                                                                                                       Grond (AS3000)                      13858357
4     MM4 (50-150)                                                                                                     Grond (AS3000)                      13858358
                                                                               Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                               A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                               S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                            Pr.coörd.
                                                                               V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                        W: Waals Gewest erkende verrichting                                               VA
                                                                               Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                          TESTEN
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                        RvA L010
www.eurofins.nl         www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023137115/1
                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                 Uw monsteromschrijving
       Barcode                 Boornr          Van    Tot          Uw datum monstername             Monsteromsch./Monstername ID
       13858355                   MM1 (15-100)
        0536222433             101              40      50         25-Sep-2023                      2
        0536222629             107              50      100        25-Sep-2023                      2
        0536296810             109              15      40         25-Sep-2023                      2
       13858356                   MM2 (0-50)
        0536296795             106              0       50         25-Sep-2023                      1
        0536296818             107              5       50         25-Sep-2023                      1
       13858357                   MM3 (0-50)
        0536222352             102              10      50         25-Sep-2023                      1
        0536222360             103              20      35         25-Sep-2023                      1
        0536296816             105              0       50         25-Sep-2023                      1
        0536296809             108              0       50         25-Sep-2023                      1
       13858358                   MM4 (50-150)
        0536222262             101              70      120        25-Sep-2023                      4
        0536222357             103              100     150        25-Sep-2023                      5
        0536296824             104              50      100        25-Sep-2023                      2
        0536296814             108              70      100        25-Sep-2023                      3
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5                BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth            IBAN: NL71BNPA0227924525     TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59         BIC: BNPANL2A                Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be     KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be            BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023137115/1
                                                                                                                                           Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5            BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth        IBAN: NL71BNPA0227924525     TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59     BIC: BNPANL2A                Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be        BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023137115/1
                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Analyse                                      Methode          Techniek                          Methode referentie
      Voorbehandeling
      Cryogeen malen                               W0106            Voorbehandeling                   AS3000
      Bodemkundige analyses
      Droge Stof                                   W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934
      Droge stof                                   W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934
      Organische stof (gloeiverlies)               W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754
      Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                 W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753
      Metalen
      Barium (Ba)                                  W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                 W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kobalt (Co)                                  W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                    W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                               W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                  W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                    W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                    W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Minerale olie
      Minerale Olie (C10-C40)                      W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
      Chromatogram MO (GC)                         W0202            GC-FID                            NEN-EN-ISO 16703
      Polychloorbifenylen, PCB
      PCB (7)                                      W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980
      Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
      PAK (10) (VROM)                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
      PAK som AS3000/AP04                          W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5            BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth        IBAN: NL71BNPA0227924525       TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59     BIC: BNPANL2A                  Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be        BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                         Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:                              13858357
Certificate no.:                         2023137115
Sample description.:
V
      x10 4
        0.9
        0.8
        0.7
        0.6
 pA
        0.5
        0.4
        0.3
                               C10
                                                                                                         C21-C30          C30-C35         C35-C40
                                                                                 C16-C21
                                              C10-C12     C12-C16
        0.2
        0.1
                                                                                 C21                                                                C40
        0.0
               0.4       0.5           0.6        0.7                0.8   0.9   1.0          1.1             1.2   1.3             1.4             1.5   1.6   1.7   1.8
                                                                                           Time [min]
       1100
       1000                      C10
        900
        800
        700
        600
 pA
        500
        400
                                                                                                         C21-C30          C30-C35         C35-C40
                                                                                 C16-C21
                                               C10-C12     C12-C16
        300
        200
        100
                                                                                 C21                                                                C40
          0
               0.4       0.5           0.6         0.7               0.8   0.9   1.0          1.1             1.2   1.3             1.4             1.5   1.6   1.7   1.8
                                                                                           Time [min]
       220
       200                      C10
       180
       160
       140
       120
 pA    100
                                                                                                        C21-C30           C30-C35
        80
                                                                                                                                          C35-C40
                                                                                 C16-C21
                                             C10-C12     C12-C16
        60
        40
        20                                                                        C21                                                               C40
         0
       -20
              0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
                                                                                  Time [min]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                     Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:                          13858358
Certificate no.:                     2023137115
Sample description.:
V
      x10 4
        0.9
        0.8
        0.7
        0.6
 pA
        0.5
        0.4              C10
        0.3
                                         C10-C12                                              C21-C30               C30-C35         C35-C40
                                                                           C16-C21
                                                    C12-C16
        0.2
        0.1
                                                                           C21                                                                 C40
        0.0
               0.4       0.5       0.6               0.7       0.8   0.9       1.0      1.1             1.2   1.3             1.4             1.5     1.6   1.7   1.8
                                                                                     Time [min]
       1100
       1000                C10
        900
        800
        700
        600
 pA
        500
        400
                                                                                              C21-C30               C30-C35         C35-C40
                                                                           C16-C21
                                         C10-C12
        300
                                                     C12-C16
        200
        100
                                                                           C21                                                                  C40
          0
               0.4       0.5       0.6               0.7       0.8   0.9       1.0      1.1             1.2   1.3             1.4             1.5     1.6   1.7   1.8
                                                                                     Time [min]
       220
       200                C10
       180
       160
       140
       120
 pA    100
                                                                                             C21-C30                C30-C35
        80
                                                                                                                                    C35-C40
                                                                           C16-C21
                                     C10-C12       C12-C16
        60
        40
        20                                                                 C21                                                                 C40
         0
       -20
              0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
                                                                                  Time [min]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Arjo van Houwelingen
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT
     Analysecertificaat
     Datum: 05-Oct-2023
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
     Certificaatnummer/Versie                   2023140584/1
     Uw project/verslagnummer                   23-2202
     Uw projectnaam                             Rijpwetering
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)            02-Oct-2023
     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                 Naam:                              Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5             BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth         IBAN: NL71BNPA0227924525     TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59      BIC: BNPANL2A                Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be  KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be         BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer             23-2202                                                      Certificaatnummer/Versie              2023140584/1
      Uw   projectnaam                       Rijpwetering                                                 Startdatum analyse                    02-Oct-2023
      Uw   ordernummer                                                                                    Datum einde analyse                   05-Oct-2023
      Uw   monsternemer                      Peter van Achterberg                                         Rapportagedatum                       05-Oct-2023/13:47
                                                                                                          Bijlage                               A,B,C
                                                                                                          Pagina                                1/2
      Analyse                                                  Eenheid                      1
     Metalen
S     Barium (Ba)                                                   µg/L              100
S     Cadmium (Cd)                                                  µg/L           <0.20
S     Kobalt (Co)                                                   µg/L             <2.0
S     Koper (Cu)                                                    µg/L             <2.0
S     Kwik (Hg)                                                     µg/L        <0.050
S     Molybdeen (Mo)                                                µg/L             <2.0
S     Nikkel (Ni)                                                   µg/L             <3.0
S     Lood (Pb)                                                     µg/L             <2.0
S     Zink (Zn)                                                     µg/L                 14
     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S     Benzeen                                                       µg/L           <0.20
S     Tolueen                                                       µg/L           <0.20
S     Ethylbenzeen                                                  µg/L           <0.20
S     o-Xyleen                                                      µg/L           <0.10
S     m,p-Xyleen                                                    µg/L           <0.20
                                                                                              1)
S     Xylenen (som) factor 0,7                                      µg/L             0.21
      BTEX (som)                                                    µg/L           <0.90
S     Styreen                                                       µg/L           <0.20
S     Naftaleen                                                     µg/L           0.046
     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S     Dichloormethaan                                               µg/L           <0.20
S     Trichloormethaan                                              µg/L           <0.20
S     Tetrachloormethaan                                            µg/L           <0.10
S     Trichlooretheen                                               µg/L           <0.20
S     Tetrachlooretheen                                             µg/L           <0.10
S     1,1-Dichloorethaan                                            µg/L           <0.20
S     1,2-Dichloorethaan                                            µg/L           <0.20
S     1,1,1-Trichloorethaan                                         µg/L           <0.10
S     1,1,2-Trichloorethaan                                         µg/L           <0.10
S     cis 1,2-Dichlooretheen                                        µg/L           <0.10
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                             Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     103-1-1 (120-220)                                                                                                Water (AS3000)                     13870203
                                                                               Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                               A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                               S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                               V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                        W: Waals Gewest erkende verrichting
                                                                               Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                         TESTEN
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                       RvA L010
www.eurofins.nl         www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>      Analysecertificaat
      Uw   project/verslagnummer             23-2202                                                      Certificaatnummer/Versie              2023140584/1
      Uw   projectnaam                       Rijpwetering                                                 Startdatum analyse                    02-Oct-2023
      Uw   ordernummer                                                                                    Datum einde analyse                   05-Oct-2023
      Uw   monsternemer                      Peter van Achterberg                                         Rapportagedatum                       05-Oct-2023/13:47
                                                                                                          Bijlage                               A,B,C
                                                                                                          Pagina                                2/2
      Analyse                                                  Eenheid                      1
S     trans 1,2-Dichlooretheen                                      µg/L           <0.10
      CKW (som)                                                     µg/L             <1.6
S     Tribroommethaan                                               µg/L           <0.20
S     Vinylchloride                                                 µg/L           <0.10
S     1,1-Dichlooretheen                                            µg/L           <0.10
                                                                                              1)
S     1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                          µg/L             0.14
S     1,1-Dichloorpropaan                                           µg/L           <0.20
S     1,2-Dichloorpropaan                                           µg/L           <0.20
S     1,3-Dichloorpropaan                                           µg/L           <0.20
S     Dichloorpropanen som factor 0.7                               µg/L             0.42
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                       µg/L              <10
      Minerale olie (C12-C16)                                       µg/L              <10
      Minerale olie (C16-C21)                                       µg/L              <10
      Minerale olie (C21-C30)                                       µg/L              <15
      Minerale olie (C30-C35)                                       µg/L              <10
      Minerale olie (C35-C40)                                       µg/L              <10
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                                µg/L              <50
Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                             Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1     103-1-1 (120-220)                                                                                                Water (AS3000)                     13870203
                                                                               Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                            Akkoord
                                                                               A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                               S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                               V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                        W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                               Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
                                                                                                                                                         TESTEN
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                                                                                       RvA L010
www.eurofins.nl         www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023140584/1
                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                 Uw monsteromschrijving
       Barcode                 Boornr          Van    Tot          Uw datum monstername             Monsteromsch./Monstername ID
       13870203                   103-1-1 (120-220)
        0692285375             103              120     220        02-Oct-2023                      1
        0801112927             103              120     220        02-Oct-2023                      2
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5                BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth            IBAN: NL71BNPA0227924525     TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59         BIC: BNPANL2A                Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be     KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be            BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023140584/1
                                                                                                                                           Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5            BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth        IBAN: NL71BNPA0227924525     TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59     BIC: BNPANL2A                Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be        BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                    .
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023140584/1
                                                                                                                                            Pagina 1/1
      Analyse                                      Methode          Techniek                         Methode referentie
      Metalen
      Barium (Ba)                                  W0421            ICP-MS                           pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Cadmium (Cd)                                 W0421            ICP-MS                           pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kobalt (Co)                                  W0421            ICP-MS                           pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Koper (Cu)                                   W0421            ICP-MS                           pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Kwik (Hg)                                    W0421            ICP-MS                           pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Molybdeen (Mo)                               W0421            ICP-MS                           pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Nikkel (Ni)                                  W0421            ICP-MS                           pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Lood (Pb)                                    W0421            ICP-MS                           pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Zink (Zn)                                    W0421            ICP-MS                           pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
      Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
      Xylenen som AS3000                           W0254            HS-GC-MS                         pb 3130-1
      Aromaten (BTEX)                              W0254            HS-GC-MS                         pb 3130-1
      Styreen                                      W0254            HS-GC-MS                         pb 3130-1
      Aromaat : Naftaleen                          W0254            HS-GC-MS                         pb 3130-1
      Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
      VOCl (11)                                    W0254            HS-GC-MS                         pb 3130-1
      Tribroommethaan (Bromoform)                  W0254            HS-GC-MS                         pb 3130-1
      Vinylchloride                                W0254            HS-GC-MS                         pb 3130-1
      1,1-Dichlooretheen                           W0254            HS-GC-MS                         pb 3130-1
      DiClEtheen som AS3000                        W0254            HS-GC-MS                         pb 3130-1
      1,1-Dichloorpropaan                          W0254            HS-GC-MS                         pb 3130-1
      1,2-Dichloorpropaan                          W0254            HS-GC-MS                         pb 3130-1
      1,3-Dichloorpropaan                          W0254            HS-GC-MS                         pb 3130-1
      DiChlprop. som AS3000                        W0254            HS-GC-MS                         pb 3130-1
      Minerale olie
      Minerale olie (C10-C40)                      W0215            GC-FID                           pb 3110-5
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Venecoweg 5            BNP Paribas S.A. 227 9245 25  Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
NL-3771NB Barneveld     B-9810 Nazareth        IBAN: NL71BNPA0227924525      TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
+31 (0)34 242 63 00     +32 (0)9 222 77 59     BIC: BNPANL2A                 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
Info-env@eurofins.nl    belgie-env@eurofins.be KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl         www.eurofins.be        BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Toetsingskader en toetsingswaarden</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Wettelijk toetsingskader
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde
achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden
voor grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en
interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering.
Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q.
streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van
artikel S.5 van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond-
c.q. streefwaarde voldoet.
Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van
gegevens uit het hele land van nature in dermate verhoogsde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt
overschreden. De norm geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron.
Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater
Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit.
Bij dit niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief
onbelaste gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij
overschrijding van de achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.
Interventiewaarde
De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn
of dreigen te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de
mens per dag in het lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden
gebaseerd op de concentraties waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve
effecten kunnen ondervinden. De interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is
van ernstige bodemverontreiniging als de interventiewaarde niet wordt overschreden.
Tussenwaarde
De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van
bodemkwaliteit aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de
tussenwaarde door veel bevoegde gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek.
Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)?
Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987, voor asbest geldt: ontstaan vanaf 1993) dienen
conform de zorgplicht in de Wet Bodembescherming te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in
principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of spoedeisendheid. Nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen
dienen zo goed als mogelijk ongedaan gemaakt te worden.
Bij zogeheten historische gevallen (veroorzaakt vóór 1987) dienen in principe alleen ernstige gevallen van bodemverontreiniging
op termijn te worden gesaneerd, waarbij een verontreiniging functiegericht gesaneerd kan worden. Bij een historische
verontreiniging is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³
grondwater verontreinigd is in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor
asbest geldt dat sprake is van een geval van ernstige verontreiniging zodra het asbestgehalte binnen een in het
asbestbodemonderzoek onderscheiden ruimtelijke eenheid (RE) de interventiewaarde (100 mg/kgds) overschrijdt; het
volumecriterium is niet van toepassing. Het tijdstip van sanering (van een historische verontreiniging) wordt bepaald door de
saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de actuele risico’s die aanwezig zijn voor mens en ecosysteem alsmede de
verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het gebruik van de verontreinigde locatie, bodemopbouw en geohydrologie
(locatie-specifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak tot bodemsanering ontstaan bij een functiewijziging, bijvoorbeeld
bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of een verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.
In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige
bodemverontreiniging bij concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico)
bij concentraties beneden de I-waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in
kruipruimten en ingestie op speelplaats voor de kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk
van het Provinciaal beleid worden momenteel nog voor bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of
hogere waarden aangehouden als saneringscriteria.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Uw Project                   Rijpwetering (23-2202)
Certificaat                  2023137115
Toetsing                     BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie                       2.0.24
Toetsingsdatum               10 October 2023 16:51
Analyse                                                     Eenheid                                 MM3 (0-50)                                 RG  AW     T    I
                                                                                    G.W.              G.S.S.D         Index    Oordeel
Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm                                                                       5.0
Organische stof volgens gloeiverlies methode                                         7.3
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                   Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                  % (m/m)                  76.0                 76                      @
Organische stof                                             % (m/m) ds               7.3                 7.3
Gloeirest                                                   % (m/m) ds                92
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               5.0                  5
Metalen
Barium (Ba)                                                 mg/kg DS                  28                 78.9                     @            20  190  555  920
Cadmium (Cd)                                                mg/kg DS               <0.20                0.187                      -           0.2  0.6  6.8  13
Kobalt (Co)                                                 mg/kg DS                 3.2                 8.47                      -            3   15  102  190
Koper (Cu)                                                  mg/kg DS                  13                 20.9                      -            5   40  115  190
Kwik (Hg)                                                   mg/kg DS                0.061              0.0803                      -          0.05 0.15 18.1  36
Molybdeen (Mo)                                              mg/kg DS                <1.5                 1.05                      -           1.5  1.5 95.8 190
Nikkel (Ni)                                                 mg/kg DS                 9.5                 22.2                      -            4   35  67.5 100
Lood (Pb)                                                   mg/kg DS                  39                 53.2          0.01      > AW          10   50  290  530
Zink (Zn)                                                   mg/kg DS                  52                 95.9                      -           20  140  430  720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                     mg/kg DS                <3.0                 2.88                     @
Minerale olie (C12-C16)                                     mg/kg DS                <5.0                 4.79                     @
Minerale olie (C16-C21)                                     mg/kg DS                <5.0                 4.79                     @
Minerale olie (C21-C30)                                     mg/kg DS                  14                 19.2                     @
Minerale olie (C30-C35)                                     mg/kg DS                  14                 19.2                     @
Minerale olie (C35-C40)                                     mg/kg DS                <6.0                 5.75                     @
Minerale olie totaal (C10-C40)                              mg/kg DS                  35                 47.9                      -           35  190  2600 5000
Chromatogram olie (GC)                                                             Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                      mg/kg DS              <0.0010            0.000959
PCB 52                                                      mg/kg DS              <0.0010            0.000959
PCB 101                                                     mg/kg DS              <0.0010            0.000959
PCB 118                                                     mg/kg DS              <0.0010            0.000959
PCB 138                                                     mg/kg DS              <0.0010            0.000959
PCB 153                                                     mg/kg DS              <0.0010            0.000959
PCB 180                                                     mg/kg DS              <0.0010            0.000959
PCB (som 7) (factor 0,7)                                    mg/kg DS               0.0049             0.00671                      -         0.007 0.02 0.51  1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                   mg/kg DS               <0.050               0.035
Fenanthreen                                                 mg/kg DS               <0.050               0.035
Anthraceen                                                  mg/kg DS               <0.050               0.035
Fluorantheen                                                mg/kg DS                 0.12                0.12
Benzo(a)anthraceen                                          mg/kg DS               <0.050               0.035
Chryseen                                                    mg/kg DS                0.073               0.073
Benzo(k)fluorantheen                                        mg/kg DS               <0.050               0.035
Benzo(a)pyreen                                              mg/kg DS               <0.050               0.035
Benzo(ghi)peryleen                                          mg/kg DS               <0.050               0.035
Indeno(123-cd)pyreen                                        mg/kg DS               <0.050               0.035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                  mg/kg DS                 0.47               0.473                      -          0.35  1.5 20.8  40
Eurofins Nr.                       Monsteromschrijving              Datum Monstername               Eindoordeel
M2M-202300200476                   MM3 (0-50)                       25-09-2023                      Voldoet aan Achtergrondwaarde
Legenda
#                            Aangenomen waarde
G.W.                         Gemeten waarde
G.S.S.D.                     Gestandaardiseerde meetwaarde
RG                           Rapportagegrens
AW                           Streefwaarde of Achtergrondwaarde
T                            Tussenwaarde
I                            Interventiewaarde
@                            Geen toetsoordeel mogelijk
-                            <= Achtergrondwaarde
> AW                         > achtergrondwaarde
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com
                                                                                              Page 1 of 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Uw Project                  Rijpwetering (23-2202)
Certificaat                 2023137115
Toetsing                    BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie                      2.0.24
Toetsingsdatum              10 October 2023 16:51
Analyse                                                    Eenheid                                MM2 (0-50)                                RG  AW     T     I
                                                                                  G.W.              G.S.S.D          Index    Oordeel
Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm                                                                     24.3
Organische stof volgens gloeiverlies methode                                        2.7
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                 % (m/m)                 79.4                79.4                      @
Organische stof                                            % (m/m) ds               2.7                 2.7
Gloeirest                                                  % (m/m) ds               96
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                               % (m/m) ds              24.3                24.3
Metalen
Barium (Ba)                                                mg/kg DS                 95                 97.2                      @          20  190   555  920
Cadmium (Cd)                                               mg/kg DS                0.70               0.877           0.02      > AW        0.2  0.6  6.8   13
Kobalt (Co)                                                mg/kg DS                 14                 14.3                       -          3   15   102  190
Koper (Cu)                                                 mg/kg DS                 21                 24.2                       -          5   40   115  190
Kwik (Hg)                                                  mg/kg DS                0.11               0.116                       -        0.05 0.15 18.1   36
Molybdeen (Mo)                                             mg/kg DS               <1.5                 1.05                       -         1.5  1.5 95.8  190
Nikkel (Ni)                                                mg/kg DS                 32                 32.7                       -          4   35  67.5  100
Lood (Pb)                                                  mg/kg DS                 86                 94.9           0.09      > AW        10   50   290  530
Zink (Zn)                                                  mg/kg DS                180                 199            0.10      > AW        20  140   430  720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                    mg/kg DS               <3.0                 7.78                      @
Minerale olie (C12-C16)                                    mg/kg DS               <5.0                  13                       @
Minerale olie (C16-C21)                                    mg/kg DS                 5.6                20.7                      @
Minerale olie (C21-C30)                                    mg/kg DS                <11                 28.5                      @
Minerale olie (C30-C35)                                    mg/kg DS               <5.0                  13                       @
Minerale olie (C35-C40)                                    mg/kg DS               <6.0                 15.6                      @
Minerale olie totaal (C10-C40)                             mg/kg DS                <35                 90.7                       -         35  190  2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                     mg/kg DS             <0.0010             0.00259
PCB 52                                                     mg/kg DS             <0.0010             0.00259
PCB 101                                                    mg/kg DS             <0.0010             0.00259
PCB 118                                                    mg/kg DS             <0.0010             0.00259
PCB 138                                                    mg/kg DS             <0.0010             0.00259
PCB 153                                                    mg/kg DS             <0.0010             0.00259
PCB 180                                                    mg/kg DS             <0.0010             0.00259
PCB (som 7) (factor 0,7)                                   mg/kg DS              0.0049              0.0181                       -       0.007 0.02 0.51    1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                  mg/kg DS              <0.050               0.035
Fenanthreen                                                mg/kg DS              <0.050               0.035
Anthraceen                                                 mg/kg DS              <0.050               0.035
Fluorantheen                                               mg/kg DS               0.093               0.093
Benzo(a)anthraceen                                         mg/kg DS               0.075               0.075
Chryseen                                                   mg/kg DS               0.090                0.09
Benzo(k)fluorantheen                                       mg/kg DS              <0.050               0.035
Benzo(a)pyreen                                             mg/kg DS               0.080                0.08
Benzo(ghi)peryleen                                         mg/kg DS               0.051               0.051
Indeno(123-cd)pyreen                                       mg/kg DS               0.057               0.057
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                 mg/kg DS                0.58               0.586                       -        0.35  1.5 20.8   40
Eurofins Nr.                      Monsteromschrijving              Datum Monstername              Eindoordeel
M2M-202300200475                  MM2 (0-50)                       25-09-2023                     Overschrijding Achtergrondwaarde
Legenda
#                           Aangenomen waarde
G.W.                        Gemeten waarde
G.S.S.D.                    Gestandaardiseerde meetwaarde
RG                          Rapportagegrens
AW                          Streefwaarde of Achtergrondwaarde
T                           Tussenwaarde
I                           Interventiewaarde
@                           Geen toetsoordeel mogelijk
-                           <= Achtergrondwaarde
> AW                        > achtergrondwaarde
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com
                                                                                           Page 2 of 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Uw Project                   Rijpwetering (23-2202)
Certificaat                  2023137115
Toetsing                     BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie                       2.0.24
Toetsingsdatum               10 October 2023 16:51
Analyse                                                     Eenheid                                MM4 (50-150)                                RG  AW     T    I
                                                                                    G.W.              G.S.S.D         Index    Oordeel
Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm                                                                       13.8
Organische stof volgens gloeiverlies methode                                         21.7
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                   Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                  % (m/m)                  47.1                47.1                     @
Organische stof                                             % (m/m) ds               21.7                21.7
Gloeirest                                                   % (m/m) ds                77
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               13.8                13.8
Metalen
Barium (Ba)                                                 mg/kg DS                  35                 54.8                     @            20  190  555  920
Cadmium (Cd)                                                mg/kg DS               <0.20                0.115                      -           0.2  0.6  6.8  13
Kobalt (Co)                                                 mg/kg DS                 3.5                 5.37                      -            3   15  102  190
Koper (Cu)                                                  mg/kg DS                  11                 10.9                      -            5   40  115  190
Kwik (Hg)                                                   mg/kg DS                0.081              0.0862                      -          0.05 0.15 18.1  36
Molybdeen (Mo)                                              mg/kg DS                 1.6                 1.6                     > AW          1.5  1.5 95.8 190
Nikkel (Ni)                                                 mg/kg DS                  13                 19.1                      -            4   35  67.5 100
Lood (Pb)                                                   mg/kg DS                  33                 32.8                      -           10   50  290  530
Zink (Zn)                                                   mg/kg DS                  31                  35                       -           20  140  430  720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                     mg/kg DS                <3.0                0.968                     @
Minerale olie (C12-C16)                                     mg/kg DS                <5.0                 1.61                     @
Minerale olie (C16-C21)                                     mg/kg DS                <5.0                 1.61                     @
Minerale olie (C21-C30)                                     mg/kg DS                  28                 12.9                     @
Minerale olie (C30-C35)                                     mg/kg DS                  32                 14.7                     @
Minerale olie (C35-C40)                                     mg/kg DS                 6.3                 2.9                      @
Minerale olie totaal (C10-C40)                              mg/kg DS                  71                 32.7                      -           35  190  2600 5000
Chromatogram olie (GC)                                                             Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                      mg/kg DS              <0.0010            0.000323
PCB 52                                                      mg/kg DS              <0.0010            0.000323
PCB 101                                                     mg/kg DS              <0.0010            0.000323
PCB 118                                                     mg/kg DS              <0.0010            0.000323
PCB 138                                                     mg/kg DS              <0.0010            0.000323
PCB 153                                                     mg/kg DS              <0.0010            0.000323
PCB 180                                                     mg/kg DS              <0.0010            0.000323
PCB (som 7) (factor 0,7)                                    mg/kg DS               0.0049             0.00226                      -         0.007 0.02 0.51  1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                   mg/kg DS               <0.050              0.0161
Fenanthreen                                                 mg/kg DS               <0.050              0.0161
Anthraceen                                                  mg/kg DS               <0.050              0.0161
Fluorantheen                                                mg/kg DS               <0.050              0.0161
Benzo(a)anthraceen                                          mg/kg DS               <0.050              0.0161
Chryseen                                                    mg/kg DS               <0.050              0.0161
Benzo(k)fluorantheen                                        mg/kg DS               <0.050              0.0161
Benzo(a)pyreen                                              mg/kg DS               <0.050              0.0161
Benzo(ghi)peryleen                                          mg/kg DS               <0.050              0.0161
Indeno(123-cd)pyreen                                        mg/kg DS               <0.050              0.0161
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                  mg/kg DS                 0.35               0.161                      -          0.35  1.5 20.8  40
Eurofins Nr.                       Monsteromschrijving              Datum Monstername               Eindoordeel
M2M-202300200477                   MM4 (50-150)                     25-09-2023                      Voldoet aan Achtergrondwaarde
Legenda
#                            Aangenomen waarde
G.W.                         Gemeten waarde
G.S.S.D.                     Gestandaardiseerde meetwaarde
RG                           Rapportagegrens
AW                           Streefwaarde of Achtergrondwaarde
T                            Tussenwaarde
I                            Interventiewaarde
@                            Geen toetsoordeel mogelijk
-                            <= Achtergrondwaarde
> AW                         > achtergrondwaarde
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com
                                                                                              Page 3 of 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Uw Project                  Rijpwetering (23-2202)
Certificaat                 2023137115
Toetsing                    BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie                      2.0.24
Toetsingsdatum              10 October 2023 16:51
Analyse                                                    Eenheid                               MM1 (15-100)                               RG  AW     T     I
                                                                                  G.W.              G.S.S.D         Index    Oordeel
Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm                                                                      3.2
Organische stof volgens gloeiverlies methode                                        2.5
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                 % (m/m)                 81.7                81.7                     @
Organische stof                                            % (m/m) ds               2.5                 2.5
Gloeirest                                                  % (m/m) ds               97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                               % (m/m) ds               3.2                 3.2
Metalen
Barium (Ba)                                                mg/kg DS                 21                 70.8                     @           20  190   555  920
Cadmium (Cd)                                               mg/kg DS               <0.20               0.231                      -          0.2  0.6  6.8   13
Kobalt (Co)                                                mg/kg DS               <3.0                 6.53                      -           3   15   102  190
Koper (Cu)                                                 mg/kg DS                 11                 21.5                      -           5   40   115  190
Kwik (Hg)                                                  mg/kg DS                0.18               0.253                    > AW        0.05 0.15 18.1   36
Molybdeen (Mo)                                             mg/kg DS               <1.5                 1.05                      -          1.5  1.5 95.8  190
Nikkel (Ni)                                                mg/kg DS                 6.9                18.3                      -           4   35  67.5  100
Lood (Pb)                                                  mg/kg DS                 45                 68.7          0.04      > AW         10   50   290  530
Zink (Zn)                                                  mg/kg DS                 38                  84                       -          20  140   430  720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                    mg/kg DS               <3.0                  8.4                     @
Minerale olie (C12-C16)                                    mg/kg DS               <5.0                  14                      @
Minerale olie (C16-C21)                                    mg/kg DS               <5.0                  14                      @
Minerale olie (C21-C30)                                    mg/kg DS                <11                 30.8                     @
Minerale olie (C30-C35)                                    mg/kg DS               <5.0                  14                      @
Minerale olie (C35-C40)                                    mg/kg DS               <6.0                 16.8                     @
Minerale olie totaal (C10-C40)                             mg/kg DS                <35                  98                       -          35  190  2600 5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                     mg/kg DS             <0.0010              0.0028
PCB 52                                                     mg/kg DS             <0.0010              0.0028
PCB 101                                                    mg/kg DS             <0.0010              0.0028
PCB 118                                                    mg/kg DS             <0.0010              0.0028
PCB 138                                                    mg/kg DS             <0.0010              0.0028
PCB 153                                                    mg/kg DS             <0.0010              0.0028
PCB 180                                                    mg/kg DS             <0.0010              0.0028
PCB (som 7) (factor 0,7)                                   mg/kg DS              0.0049              0.0196                      -        0.007 0.02 0.51    1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                                  mg/kg DS              <0.050               0.035
Fenanthreen                                                mg/kg DS              <0.050               0.035
Anthraceen                                                 mg/kg DS              <0.050               0.035
Fluorantheen                                               mg/kg DS               0.070                0.07
Benzo(a)anthraceen                                         mg/kg DS              <0.050               0.035
Chryseen                                                   mg/kg DS              <0.050               0.035
Benzo(k)fluorantheen                                       mg/kg DS              <0.050               0.035
Benzo(a)pyreen                                             mg/kg DS              <0.050               0.035
Benzo(ghi)peryleen                                         mg/kg DS              <0.050               0.035
Indeno(123-cd)pyreen                                       mg/kg DS              <0.050               0.035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                                 mg/kg DS                0.38               0.385                      -         0.35 1.5  20.8   40
Eurofins Nr.                      Monsteromschrijving              Datum Monstername              Eindoordeel
M2M-202300200474                  MM1 (15-100)                     25-09-2023                     Voldoet aan Achtergrondwaarde
Legenda
#                           Aangenomen waarde
G.W.                        Gemeten waarde
G.S.S.D.                    Gestandaardiseerde meetwaarde
RG                          Rapportagegrens
AW                          Streefwaarde of Achtergrondwaarde
T                           Tussenwaarde
I                           Interventiewaarde
@                           Geen toetsoordeel mogelijk
-                           <= Achtergrondwaarde
> AW                        > achtergrondwaarde
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com
                                                                                           Page 4 of 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Uw Project                  Rijpwetering (23-2202)
Certificaat                 2023140584
Toetsing                    BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)
Versie                      2.0.24
Toetsingsdatum              10 October 2023 16:51
Is Diep grondwater          Nee
Analyse                                                   Eenheid                               103-1-1 (120-220)                             RG   S      T    I
                                                                                   G.W.               G.S.S.D         Index    Oordeel
Metalen
Barium (Ba)                                               µg/l                      100                 100            0.09     > SW          20   50   338   625
Cadmium (Cd)                                              µg/l                     <0.20                0.14                      -          0.2  0.4   3.2    6
Kobalt (Co)                                               µg/l                     <2.0                  1.4                      -            2   20    60   100
Koper (Cu)                                                µg/l                     <2.0                  1.4                      -            2   15    45   75
Kwik (Hg)                                                 µg/l                    <0.050               0.035                      -          0.05 0.05 0.175  0.3
Molybdeen (Mo)                                            µg/l                     <2.0                  1.4                      -            2    5   152   300
Nikkel (Ni)                                               µg/l                     <3.0                  2.1                      -            3   15    45   75
Lood (Pb)                                                 µg/l                     <2.0                  1.4                      -            2   15    45   75
Zink (Zn)                                                 µg/l                       14                  14                       -           10   65   432   800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                   µg/l                     <0.20                0.14                      -          0.2  0.2   15.1  30
Tolueen                                                   µg/l                     <0.20                0.14                      -          0.2    7   503  1000
Ethylbenzeen                                              µg/l                     <0.20                0.14                      -          0.2    4    77   150
o-Xyleen                                                  µg/l                     <0.10                0.07
m,p-Xyleen                                                µg/l                     <0.20                0.14
Xylenen (som) factor 0,7                                  µg/l                     0.21                 0.21                      -          0.2  0.2   35.1  70
BTEX (som)                                                µg/l                     <0.90
Styreen                                                   µg/l                     <0.20                0.14                      -          0.2    6   153   300
Naftaleen                                                 µg/l                     0.046               0.046                    > SW         0.02 0.01   35   70
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                           µg/l                     <0.20                0.14                      -          0.2  0.01  500  1000
Trichloormethaan                                          µg/l                     <0.20                0.14                      -          0.2    6   203   400
Tetrachloormethaan                                        µg/l                     <0.10                0.07           0.01       -          0.1  0.01    5   10
Trichlooretheen                                           µg/l                     <0.20                0.14                      -          0.2   24   262   500
Tetrachlooretheen                                         µg/l                     <0.10                0.07                      -          0.1  0.01   20   40
1,1-Dichloorethaan                                        µg/l                     <0.20                0.14                      -          0.2    7   454   900
1,2-Dichloorethaan                                        µg/l                     <0.20                0.14                      -          0.2    7   204   400
1,1,1-Trichloorethaan                                     µg/l                     <0.10                0.07                      -          0.1  0.01  150   300
1,1,2-Trichloorethaan                                     µg/l                     <0.10                0.07                      -          0.1  0.01   65   130
cis 1,2-Dichlooretheen                                    µg/l                     <0.10                0.07
trans 1,2-Dichlooretheen                                  µg/l                     <0.10                0.07
CKW (som)                                                 µg/l                     <1.6
Tribroommethaan                                           µg/l                     <0.20                0.14                     @                            630
Vinylchloride                                             µg/l                     <0.10                0.07           0.01       -          0.2  0.01  2.5    5
1,1-Dichlooretheen                                        µg/l                     <0.10                0.07           0.01       -          0.1  0.01    5   10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                      µg/l                     0.14                 0.14           0.01       -          0.2  0.01   10   20
1,1-Dichloorpropaan                                       µg/l                     <0.20                0.14
1,2-Dichloorpropaan                                       µg/l                     <0.20                0.14
1,3-Dichloorpropaan                                       µg/l                     <0.20                0.14
Dichloorpropanen som factor 0.7                           µg/l                     0.42                 0.42                      -          0.6  0.8   40.4  80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                   µg/l                      <10                   7                      @
Minerale olie (C12-C16)                                   µg/l                      <10                   7                      @
Minerale olie (C16-C21)                                   µg/l                      <10                   7                      @
Minerale olie (C21-C30)                                   µg/l                      <15                 10.5                     @
Minerale olie (C30-C35)                                   µg/l                      <10                   7                      @
Minerale olie (C35-C40)                                   µg/l                      <10                   7                      @
Minerale olie totaal (C10-C40)                            µg/l                      <50                  35                       -           50   50   325   600
Extra parameters
PAK Totaal VROM (10)                                                                                 0.000657
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)          µg/l                                          0.77                     @
Eurofins Nr.                      Monsteromschrijving             Datum Monstername                Eindoordeel
M2M-202300203178                  103-1-1 (120-220)               02-10-2023                       Overschrijding Streefwaarde
Legenda
#                           Aangenomen waarde
G.W.                        Gemeten waarde
G.S.S.D.                    Gestandaardiseerde meetwaarde
RG                          < streefwaarde/aw2000 of RG
S                           Streefwaarde/aw2000
T                           Tussenwaarde (T)
I                           > Interventiewaarde (I)
-                           <= Streefwaarde
@                           Geen toetsoordeel mogelijk
> SW                        > Streefwaarde
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com
                                                                                               Page 1 of 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Resultaten vooronderzoek</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Topotijdreis.nl
Tot 1949:       1950-1958:
1959-1968:      1969-1987:
1988-1991:      1992-heden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Informatie overheid en/of opdrachtgever</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>   23-2202 Rijpwetering
           Omgevingsrapportage
Pagina 1 van 16     -    24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
 Voorblad
 Inhoudsopgave
 Inleiding
 Achterdijk 2
 HBB: JANSEN C.M.; Achterdijk 6
 Achterdijk 6A
 Achterdijk tegenover 2
 Kaarten
 Disclaimer
 Toelichting
             Pagina 2 van 16    - 24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Voor U ligt een rapportage van de Omgevingsdienst West-Holland met de beschikbare informatie over de milieu-hygiënische
kwaliteit van grond van het door U opgevraagde perceel.
Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst
West-Holland. Het bodeminformatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige,
gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele
bodembedreigende activiteiten.
Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van het bodeminformatiesysteem van de
Omgevingsdienst West-Holland aanwezige gegevens. Voor nadere informatie over de in deze rapportage genoemde
rapporten dienen de betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Rapporten kunt u aanvragen bij ODWH via bip@odwh.nl.
Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de
Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen.
Dit rapport bestaat uit vier delen:
    1. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
    2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van de
       Omgevingsdienst West-Holland aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied
       bevinden.
    3. Disclaimer
    4. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.
Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
West-Holland via email
bip@odwh.nl
                                       Pagina 3 van 16          -     24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Locatie: Achterdijk 2
Locatie
Adres                  Achterdijk 2 2375XJ RIJPWETERING
Locatiecode            AA048300413
Locatienaam            Achterdijk 2
Plaats                 Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                       ZH188400349
gezag WBB
Status
Vervolg WBB                                               Beoordeling
Status rapporten       Verkennend onderzoek NEN 5740      Beschikking
Status besluiten                                          Status asbest
Is van voor 1987
Uitgevoerde onderzoeken
Datum       Type          Naam        Auteur      Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid
                                                                          Grond niet verontreinigd. Puinlaag
                                                                          aanwezig op één plaats = matig
            Verkennend                                                    verontreinigd met Zn, licht met Cd, Cu,
                           Achterdijk                              DIV
17-05-2005 onderzoek                  Van Dijk                            PAK en overschrijding trigger waarde
                           2                                       MDWH
            NEN 5740                                                      EOX. Grondwater: licht verontr. met As
                                                                          en Ni. As is natuurlijke herkomst, Ni is
                                                                          gevolg van bemest
                                                                          zandige bg matig verhoogd ZN licht
                                                                          verhoogd CD en min. olie. zandige og
            Verkennend                                                    geen overschrijding van streefwaarden.
                           Achterdijk Witteveen                    DIV
18-02-2008 onderzoek                              2008/046                de gemeten verhoging komen
                           2          en Bos                       MDWH
            NEN 5740                                                      waarschijnlijk door puin in bodem. gw
                                                                          licht verhoogd AS natuurlijke oorsprong.
                                                                          . goed gekeurd
Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar
Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
                                   Pagina 4 van 16       -     24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Sanering
Geen gegevens beschikbaar
Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
                          Pagina 5 van 16 - 24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Locatie: HBB: JANSEN C.M.; Achterdijk 6
Locatie
Adres                   Achterdijk 6 2375XJ RIJPWETERING
Locatiecode             AA188400717
Locatienaam            HBB: JANSEN C.M.; Achterdijk 6
Plaats                  Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
gezag WBB
Status
Vervolg WBB            Uitvoeren historisch onderzoek     Beoordeling          Potentieel Ernstig
Status rapporten                                          Beschikking
Status besluiten                                          Status asbest
Is van voor 1987       Ja
Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar
Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
Verontreinigende activiteiten
                                                                                             Voldoende
Activiteit                              Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
                                                                                             onderzocht
jachtwerf (nieuwbouw- en reparatie na
                                        1981 1991 Nee         Nee       Onbekend                  Onbekend
1945)
timmerfabriek                           1992 1994 Nee         Nee       Onbekend                  Onbekend
timmerwerkplaats                        1981 1991 Nee         Nee       Onbekend                  Onbekend
Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
Sanering
Geen gegevens beschikbaar
Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
                                    Pagina 6 van 16      -     24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
                          Pagina 7 van 16 - 24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Locatie: Achterdijk 6A
Locatie
Adres                    Achterdijk 6 2375XJ RIJPWETERING
Locatiecode              AA048300145
Locatienaam              Achterdijk 6A
Plaats                   Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                         ZH188400132
gezag WBB
Status
Vervolg WBB              uitvoeren NO                         Beoordeling            Potentieel Ernstig
Status rapporten         Verkennend onderzoek NEN 5740        Beschikking
Status besluiten                                              Status asbest
Is van voor 1987         Ja
Uitgevoerde onderzoeken
Datum        Type            Naam       Auteur    Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid
              Verkennend
                             Achterdijk                               DIV     zn,cu,ni,pb > S. zink > T (plaatselijk). De
01-02-1995 onderzoek                    Geologic
                             6A                                       MDWH    verontr. zijn waarschijnlijk puingerelateerd.
              NVN 5740
                                                                              Het opgehoode (puin) gedeelte matig
                                                                              verontr. met Cu, PAK en EOX. Bij
              Verkennend                                                      gedempte sloot: div. metalen, PAK, EOX
                             Achterdijk                               DIV
11-05-2007 onderzoek                    Wiha      2006/173                    en Min.olie > S waarde. Na overleg met
                             6A                                       MDWH
              NEN 5740                                                        vd Geest (bev. gezag) wordt nader
                                                                              onderzoek niet nodig geacht. Geen
                                                                              beperkingen tav bouwplan
Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
Verontreinigende activiteiten
                                                                                                         Voldoende
Activiteit                           Start Einde Vervallen         Benoemd     Verontreinigd Spoed
                                                                                                         onderzocht
jachtwerf (nieuwbouw- en reparatie
                                     1981 1991 Nee                 Nee         Nee             Nee           Onbekend
na 1945)
ophooglaag met puin en/of bouw-                   Niet van         Per
                                     1970 8888                                 Nee             Nee           Onbekend
en sloopafval                                     toepassing       definitie
timmerfabriek                        1992 1994 Nee                 Nee         Nee             Nee           Onbekend
timmerwerkplaats                     1981 1991 Nee                 Ja          Nee             Nee           Onbekend
Geconstateerde verontreinigingen
Matrix              Overschr.                    m²       m³        Van         Tot         Opmerking
Grond               T
                                     Pagina 8 van 16         -     24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
Sanering
Geen gegevens beschikbaar
Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
                          Pagina 9 van 16 - 24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Locatie: Achterdijk tegenover 2
Locatie
Adres                   Achterdijk 2 2375XJ RIJPWETERING
Locatiecode             AA188400068
Locatienaam             Achterdijk tegenover 2
Plaats                  Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                        ZH188400008
gezag WBB
Status
Vervolg WBB            registratie restverontreiniging         Beoordeling               ernstig, geen risico's bepaald
                        Meldingsformulier BUS
Status rapporten                                               Beschikking               Ernstig, geen risico's bepaald
                        evaluatieverslag
                                                                                         Onderzocht conform NEN 5707 en
Status besluiten        Ernstig, geen risico's bepaald         Status asbest
                                                                                         >= 100 mg/kg;
Is van voor 1987       Ja
Uitgevoerde onderzoeken
                                                                                                             Conclusie
Datum       Type                               Naam                Auteur    Opdrachtnummer Archief
                                                                                                             overheid
                                               Achterdijk          Van                           DIV
06-12-2008 Nader onderzoek                                                   2015101719
                                               tegenover 2         Dijk                           MDWH
            ASB - asbest onderzoek NEN         Achterdijk          Van                           DIV
17-08-2009                                                                   2013129466
            5707                               tegenover 2         Dijk                           MDWH
            Meldingsformulier BUS              Achterdijk          Van                           DIV
21-08-2009                                                                   2013129465
            saneringsplan                      tegenover 2         Dijk                           MDWH
            Meldingsformulier BUS              Achterdijk
11-07-2011                                                                   2013129647           bodem
            evaluatieverslag                   tegenover 2
Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
Verontreinigende activiteiten
                                                                                                            Voldoende
Activiteit                           Start Einde Vervallen           Benoemd      Verontreinigd Spoed
                                                                                                            onderzocht
ophooglaag met puin en/of bouw-                    Niet van          Per
                                     9999 2009                                    >I               Nee              Ja
en sloopafval                                      toepassing        definitie
                                                   Niet van          Per
timmerwerkplaats                     9999 2009                                    >I               Nee              Ja
                                                   toepassing        definitie
Geconstateerde verontreinigingen
Matrix            Overschr.                     m²          m³          Van          Tot        Opmerking
Grond             I                                820          820
                                    Pagina 10 van 16          -      24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
Besluiten
Datum               Besluit                                                  Kenmerk             Status
    11-09-2009      BUS-melding correct aangeleverd                          2013129501          Definitief
    26-07-2011      beschikking BUS saneringsevaluatie                       2011016849          Definitief
Sanering
Type sanering           Zorgstatus       Uiterste start    Werkelijke start       Werkelijke einddatum
Volledig (locatie)      Registratie                               20-05-2010                26-07-2011
Saneringscontouren
Datum              Gerealiseerd bovengrond                   Gerealiseerd ondergrond                Medium
   26-07-2011      Aanbrengen schone leeflaag                Niet van toepassing
Zorgmaatregelen
Maatregel start             Duur      Eind      Matrix     Overschrijding             Type maatregel
26-07-2011                     999                 Grond   I                          Wbb
                                   Pagina 11 van 16      -    24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Pagina 12 van 16 - 24-08-2023</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van de aanvragen aanwezige gegevens
in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst West-Holland. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de
regel door derden aangeleverd.
Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de
Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het
moment van aanvragen aanvullende gegevens door de Omgevingsdienst West-Holland worden verkregen, of dat recent
verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te worden gezien als
een momentopname.
Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de
verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens
mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en/of interpretatiefouten zijn gemaakt.
De Omgevingsdienst West-Holland is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele
of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In dit geval van
koop/verkoop adviseert de Omgevingsdienst om bij twijfel representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog
bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren.
Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een
bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapporten kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is
afhankelijk van de onderzoekeisen vanuit de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende
onderzoek.
Aan de totstandkoming van deze omgeving is uiterste zorg besteed. Desondanks is het gezien de aard van het gebruikte
materiaal mogelijk dat kleine fouten in de exacte ligging van objecten voorkomen of dat de kaarten anderszins foutieve
informatie afbeelden. De Omgevingsdienst West-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het
gebruik van de informatie. Wel stelt de Omgevingsdienst West-Holland het op prijs dat onjuistheden aan haar worden
gemeld. Dit kan door een e-mail te sturen naar bip@odwh.nl
                                        Pagina 13 van 16          -      24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)
Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van
bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor
het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld
gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de
score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel
beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het
bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen
werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.
Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet
meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de
locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een
verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rappor
twordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):
Wbb traject starten
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen
(historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.
Bodemonderzoek uitvoeren
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van
verkennend of nader onderzoek.
Saneringsonderzoek uitvoeren
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie
van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering
Saneringsplan opstellen
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan
wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen
aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde
saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.
Sanering en/of evaluatie uitvoeren
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de
sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of
een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van
de provincie.
                                       Pagina 14 van 16          -       24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Zorgmaatregelen uitvoeren
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze
maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of verspreiding
van de restverontreiniging.
Gesaneerd
Indien een sanering is uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een
beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet
meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van
een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.
Geen werkvoorraad (meer)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of gesaneerd.
Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft
op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet
worden/zijn).
Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis
daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een
beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd
(beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.
Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de
verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier
vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering
bepaald.
Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging
beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten
vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.
(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden
vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft
plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd.
Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.
                                       Pagina 15 van 16          -      24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate
overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op
welke diepte deze zit.
Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de
spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de
uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.
Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven
welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.
Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven, zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd
gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
                                      Pagina 16 van 16          -     24-08-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Waarborging kwaliteit / Certificering
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit richt
zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.
Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers
onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de
zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële)
opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.
Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het
bodemonderzoek.
Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000,
protocollen 2001, 2002 en 2018. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).
De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium.
Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten
een hoge betrouwbaarheid hebben.
Betrouwbaarheid / garanties
Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo
groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in
het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt
aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan
mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde
worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken
bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten.
Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en
volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>