<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                               PROJECT 37838
                               VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK
                               PASTOOR VAN DER PLAATSTRAAT (NAAST) 34
Vestiging Kamerik
Nijverheidsweg 7
3471 GZ Kamerik
t 0348 402103
Vestiging Heerhugowaard
Galileistraat 69
1704 SE Heerhugowaard
t 072 5729457
Vestiging Steenwijk
Oevers 16
8331 VC Steenwijk
t 0521 521924
www.grondslag.nl
bodemonderzoek | saneringsbegeleiding | partijkeuringen | waterbodemonderzoek | arbo/veiligheid | wegenbouwadvies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Project 37838
Titel                                  Verkennend en nader bodemonderzoek
                                       Pastoor van der Plaatstraat (naast) 34
Projectleider                          Mw. I.B.A. Bongers
Adviseur                               Dhr. J.R. van der Marck
Datum rapport                          15 mei 2023
Opdrachtgever                          Buro SRO
                                       ’t Goylaan 11
                                       3525 AA Utrecht
Contactpersoon                         Dhr. T. Oostrom
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000. Grondslag is
door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze
BRL. Grondslag BV is als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie
als bedoeld in paragraaf 3.2.7 van de BRL SIKB 2000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                          Project 37838
INHOUDSOPGAVE
1   INLEIDING EN DOEL                                              1
2   TERREINGEGEVENS                                                2
    2.1 Afbakening onderzoekslocatie                               2
    2.2 Huidige situatie                                           2
    2.3 Historie tot op heden                                      2
    2.4 Voorgaand onderzoek                                        3
    2.5 Toekomstige situatie                                       3
    2.6 Hypothese en onderzoeksopzet verkennend onderzoek          4
    2.7 Hypothese en onderzoeksopzet nader onderzoek               4
3   VELDWERK                                                       6
    3.1 Uitvoering                                                 6
    3.2 Resultaten                                                 6
         3.2.1 Grond                                               6
         3.2.2 Grondwater                                          8
4   CHEMISCHE ANALYSES                                             9
    4.1 Analyses grond                                             9
    4.2 Analyses grondwater                                        11
5   ASBESTANALYSES                                                 12
6   VERONTREINIGINGSSITUATIE                                       13
7   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN                                    14
BIJLAGEN
BIJLAGE I     : Kaartmateriaal
BIJLAGE II    : Boorbeschrijvingen
BIJLAGE III   : Toetsingstabellen
BIJLAGE IV    : Analysecertificaten
BIJLAGE V     : Toetsingskader & Verklarende woordenlijst
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                1                                   Project 37838
1 INLEIDING EN DOEL
  Door Buro SRO is aan Grondslag opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend
  en nader bodemonderzoek inclusief verkennend asbestonderzoek op het perceel naast Pastoor
  van der Plaatstraat 34 te Rijpwetering.
  De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen de aanvraag van een
  omgevingsvergunning (bouw). Men is voornemens om ter plaatse twee woningen te realiseren.
  Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en het
  beoordelen of de bodem geschikt is voor de beoogde bestemming.
  De aanleiding voor het nader onderzoek wordt gevormd door de resultaten van het verkennend
  onderzoek, waarbij een sterke verontreiniging met meerdere zware metalen is aangetoond ter
  plaatse van een slootdemping.
  Het doel van het nader onderzoek is:
      - bepalen van de omvang in horizontale en verticale richting in grond;
      - vaststellen of er sprake is van ‘een ernstig geval van bodemverontreiniging’ in het
          kader van de Wet Bodembescherming (Wbb);
      - vaststellen van een eventuele spoedeisendheid van sanering.
  Het doel van het verkennend asbestonderzoek is om met een relatief geringe
  onderzoeksinspanning te bepalen of de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie
  verontreinigd is met asbest. Met het verkennend onderzoek wordt een indicatief asbestgehalte
  bepaald, aan de hand waarvan kan worden bepaald of nader onderzoek noodzakelijk is.
  Het bodemonderzoek is verricht volgens de vigerende richtlijnen uit de NEN 5740 (Strategie
  voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de NEN 5707 (Inspectie,
  monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond) en de onderliggende norm
  NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek).
  De opzet en uitvoering van het nader onderzoek is gebaseerd op de NTA 5755 (‘strategie voor
  het uitvoeren van nader onderzoek – onderzoek naar de aard en omvang van
  bodemverontreiniging’).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                    2                                   Project 37838
2   TERREINGEGEVENS
    Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform NEN 5725 verricht. De
    resultaten van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich
    tevens op de direct aangrenzende percelen.
2.1 Afbakening onderzoekslocatie
    De locatie is kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie F, nummer 1080 en bevindt
    zich ten noorden van nummer 1077 (Pastoor van der Plaatstraat 34). De x- en y-coordinaten
    van het perceel zijn 100,2 en 466,9. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 410
    m² en betreft het noordoostelijke deel van het perceel. De begrenzing van de onderzoekslocatie
    is weergegeven op de tekening in bijlage I.
2.2 Huidige situatie
    Op het terrein is een braakliggend grasveld aanwezig. Het grasveld bevindt zich tussen de
    adressen Pastoor van der Plaatstraat 32 ten noorden en Pastoor van der Plaatstraat 34 ten
    zuiden. Ten westen is een boerderijschuur of stal aanwezig welke grenst aan een weiland. Ten
    noorden van deze schuur is een watergang aanwezig, deze loopt versmald door op de
    perceelsgrens richting de watergang de Rijpwetering ten oosten van de locatie. De regionale
    ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I.
2.3 Historie tot op heden
    Voor de gegevens zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
        - Omgevingsdienst West Holland (ODWH)
        - oud kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl)
        - www.bodemloket.nl
        - BAG-viewer
        - terreininspectie (plaatsgevonden ten tijde van het veldwerk op 7 maart 2023)
    De locatie bevindt zich binnen de lintbebouwing van Rijpwetering. De lintbebouwing dateert
    van voor 1850. Vermoedelijk betroffen dit boerenerven, en was de omgeving in gebruik voor
    agrarische doeleinden (weiland). De bebouwing nabij de onderzoekslocatie dateert volgens
    historisch kaartmateriaal en BAG-viewer uit 1950 of later. Op de locatie is een sloot gedempt
    op de noordelijke perceelsgrens. Uit kaartmateriaal valt te herleiden dat de demping heeft
    plaatsgevonden voor 1920.
    Bij de ODWH zijn geen historische vergunningen in het kader van de Hinderwet of de Wet
    Milieubeheer aanwezig. Ook in het register van de KvK zijn geen vermeldingen bekend van
    potentiele bodemverontreinigende bedrijven. Er zijn bij de Omgevingsdienst geen boven- of
    ondergrondse brandstoftanks bekend.
    Er zijn op het perceel, voor            zover     bekend,   geen  bestrijdingsmiddelen     en/of
    ontsmettingsmiddelen gebruikt.
    Voor zover bekend zijn er op de locatie in het verleden geen bedrijven aanwezig geweest die
    asbesthoudende producten, apparaten of voorwerpen vervaardigden en/of verwerkten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                   3                                   Project 37838
    Zover bekend zijn is er niet structureel afval gestort of verbrand en is het maaiveld niet
    opgehoogd. Voor zover bekend zijn er geen (grote) obstakels, zijnde puin, funderingsresten,
    slakken, sintels en/of asfalt in de bodem aanwezig.
    Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen
    calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn ontstaan.
    Bij de ODWH is geen informatie aangaande de onderzoekslocatie bekend. Er is echter wel
    bodemonderzoek uitgevoerd op de adressen Pastoor van der Plaatstraat 32 en 36. Op nummer
    36 heeft tevens een sanering plaatsgevonden. Deze onderzoeken zijn beschreven in paragraaf
    2.4.
    Er is een bodemfunctieklassenkaart aanwezig voor de gemeente Kaag en Braassem (Grontmij,
    d.d. 18 november 2011). Volgens deze kaart valt de locatie binnen de zone ‘Wonen’. De zone
    ‘Toemaakdek’ grenst ten westen aan de onderzoekslocatie. Bij het aantreffen van veen met
    bodemvreemde bijmengingen kan er uit worden gegaan van de aanwezigheid van toemaakdek
    en verhogingen met zware metalen en PAK.
2.4 Voorgaand onderzoek
    Op het perceel Pastoor van der Plaatstraat 32 is een bodemonderzoek uitgevoerd naar
    aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning (Verkennend bodemonderzoek,
    IDDS BV, kenmerk: 08029791/GGE/rap1, d.d. 25 maart 2008). In de zandige bovengrond zijn
    bijmengingen aan baksteen aangetroffen, en lichte verhogingen aan zware metalen, PAK en
    minerale olie aangetoond. De verhogingen zijn te relateren aan de bijmengingen. De venige
    ondergrond is licht verontreinigd met kwik, en het grondwater is niet verontreinigd. Op de
    zuidelijke helft van het perceel, nabij de huidige onderzoekslocatie is asbesthoudend
    plaatmateriaal aangetroffen op het maaiveld bestaande uit hechtgebonden chrysotiel. In de
    bodem ter plaatse is echter geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. De stukjes
    asbestverdacht materiaal zijn verwijderd van het perceel.
    Op het perceel Pastoor van der Plaatstraat 36 is een verkennend en nader bodemonderzoek, en
    een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de aanvraag van een
    omgevingsvergunning (Verkennend en nader bodemonderzoek, Lankelma Geotechniek Zuid
    BV, project: 1802689.001 rev 1, d.d. 2 juli 2019). In met name de zandige bovengrond zijn
    diverse bodemvreemde bijmenging aangetroffen. In de bovengrond zijn sterke verhogingen
    aan zink, koper en lood aangetoond, naast diverse lichte verhogingen. In de ondergrond en het
    grondwater zijn geen verhogingen aangetoond. Naar aanleiding van het aantreffen van
    asbestverdacht materiaal op het maaiveld en een asbestverdachte dakbedekking zonder goot is
    de bodem geanalyseerd op asbest. In de puinhoudende bovengrond is asbest onder de
    grenswaarde voor nader onderzoek aangetoond.
    Naar aanleiding van de sterke verhogingen is er in 2022 een BUS melding ingediend voor het
    tijdelijk uitplaatsen van sterk verontreinigde grond bij werkzaamheden aan kabels op de
    locatie. Op moment van schrijven was een evaluatie verslag van de sanering niet voorhanden.
    Ook is er nog geen beschikking afgegeven door het bevoegd gezag op de saneringsevaluatie.
2.5 Toekomstige situatie
    De locatie wordt ontwikkeld voor woningbouw. De bestemming wordt ‘wonen’.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                    4                                    Project 37838
2.6 Hypothese en onderzoeksopzet verkennend onderzoek
    Chemisch bodemonderzoek
    Gezien de resultaten van voorgaand onderzoek kunnen verhogingen aan zware metalen en
    PAK worden verwacht. De locatie wordt derhalve aangemerkt als verdacht voor het
    voorkomen van deze parameters. Voor het voorkomen van andere verontreinigingen wordt de
    onderzoekslocatie aangemerkt als onverdacht. Het onderzoek volgt de "Onderzoeksstrategie
    voor een niet-lijnvormige heterogeen verdachte locatie (VED-HE-NL)" van de NEN 5740.
    Ter plaatse van de aanwezige slootdemping (zie bijlage I) kunnen verhogingen aan zware
    metalen, olie en/of PAK worden verwacht. Ter plaatse zal een boorraai worden verricht om de
    demping te lokaliseren.
    Asbestonderzoek
    Op basis van voorgaand onderzoek kan een bodemverontreiniging met asbest niet worden
    uitgesloten. Het chemisch bodemonderzoek wordt gecombineerd uitgevoerd met een
    verkennend asbestonderzoek conform NEN 5707. Het onderzoek volgt de strategie voor een
    verdachte locatie met een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging van de NEN 5707.
    Algemeen
    Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een
    steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te
    worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in
    bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van
    een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn.
2.7 Hypothese en onderzoeksopzet nader onderzoek
    In verband met de aangetoonde onderzoeksresultaten is na afloop van het verkennend
    onderzoek een nader onderzoek opgestart. De opzet en uitvoering van het nader onderzoek is
    gebaseerd op de NTA 5755 (‘strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - onderzoek
    naar de aard en omvang van bodemverontreiniging’). De bepaling van de spoedeisendheid van
    sanering vindt plaats op basis van de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’ en het
    computerprogramma Sanscrit.
    Voorafgaand aan het nader onderzoek is conform de NTA 5755 een conceptueel model
    opgesteld. Het doel van het conceptueel model is om voorafgaand aan het nader onderzoek,
    aan de hand van een aantal onderzoeksvragen en een schematische weergave, een beter inzicht
    te krijgen in de te verwachten verontreinigingssituatie. Het conceptueel model kan worden
    beschouwd als een aanvulling op de hypothesestelling in een verkennend onderzoek.
    In de kleiige ondergrond ter plaatse van boring R01-1, waar zwakke bijmengingen aan
    baksteen en beton aanwezig zijn, is een sterke verhoging aan meerdere zware metalen
    aangetoond op een diepte van 1,10-1,50 m-mv. De verontreiniging is aangetoond ter plaatse
    van een slootdemping en is vermoedelijk te relateren aan de aanwezige bijmengingen in het
    dempingsmateriaal (baksteen, beton). In de bovenliggende bodemlaag van 0,70-1,10 m-mv
    zijn maximaal lichte verhogingen aangetoond. Een onderzoeksvraag is of de verontreiniging
    in de heeft geleid tot uitloging in de onderliggende bodemlaag. Daarnaast dient onderzocht te
    worden of de verontreiniging zich in de gehele demping bevindt, of dat er sprake is van een
    plaatselijke verontreiniging.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                               5                                   Project 37838
De verwachting is dat de verontreiniging diffuus en heterogeen van aard is, waarbij mogelijk
een zone met hogere gehalten dan de omgeving aanwezig is. Er is mogelijk sprake van een
geval van ernstige bodemverontreiniging.
De onderzoeksopzet van het nader onderzoek richt zich op de slootdemping. Deze is aanwezig
langs de noordelijke perceelsgrens en bevindt zich vermoedelijk op een diepte vanaf circa 1,10
m-mv. Ter plaatse van boring R01-1 wordt een boring tot 3,0 m-mv verricht ten behoeve van
de verticale afperking. In het verlengde van de demping en dwars op de demping zullen in
totaal drie boringen worden verricht tot 3,0 m-mv ten behoeve van de horizontale afperking.
In het verkennend onderzoek is aangetoond dat de verontreiniging zich niet bevindt in het
grondwater. Een grondwateronderzoek wordt daarom niet verricht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                              6                           Project 37838
3     VELDWERK
3.1   Uitvoering
      De verrichtingen zijn uitgewerkt in onderstaande tabel:
      Tabel 3.1: Uitgevoerde werkzaamheden
       Verrichting                                Datum         Persoon                    Geldend
                                                                                           protocol
       Verrichten boringen en plaatsen peilbuizen 7 maart 2023  dhr. A. Ameziane           2001
       Maaiveldinspectie en inspectiegaten asbest 7 maart 2023  dhr. A. Ameziane           2018
       Grondwatermonstername                      15 maart 2023 dhr. A. Ameziane           2002
       Verrichten boringen (nader onderzoek)      24 april 2023 Dhr. I. Hasselt            2001
      Verkennend onderzoek
      Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn vier boringen (nrs. 01 t/m 04) en een boorraai (R01)
      verricht. De boorraai is ter plaatse van de slootdemping geplaatst. De overige boringen zijn
      verspreid over de onderzoekslocatie verricht.
      Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,9 m-mv. De boringen R01 en 03
      zijn doorgezet tot een diepte van circa 2,0 m-mv.
      Voor het asbestonderzoek is het maaiveld van de locatie visueel geïnspecteerd. Vervolgens
      zijn vier inspectiegaten gegraven (01 t/m 04). De uitkomende grond is visueel geïnspecteerd
      op asbestverdachte materialen. De gaten zijn circa 0,3 x 0,3 meter breed en tot 0,5 m-mv
      gegraven. In alle inspectiegaten zijn de boringen doorgezet tot 0,5 m in de onverdachte
      ondergrond.
      De ligging van de boringen, de peilbuis en de inspectiegaten is weergegeven in bijlage I.
      Nader onderzoek
      Voor het nader onderzoek zijn er vier extra boringen verricht (nrs. 101 t/m 104). Boring 101
      is ter plaatse van de (vermoedelijke) kern van de verontreiniging verricht (boring R01-1) tot
      een diepte van 3,0 m-mv. De boringen 102 en 103 zijn in de lengte van de slootdemping
      verricht, en boring 104 is in zuidelijke richting van de demping verricht.
      De boring 102 is op een diepte van 0,11 m-mv gestuit op een handmatig ondoordringbare laag.
      Boringen 103 en 103A zijn op een diepte van respectievelijk 1,01 en 0,71 m-mv gestuit. Boring
      103B is vervolgens verricht tot een diepte van 3,0 m-mv.
3.2   Resultaten
3.2.1 Grond
      Bodemopbouw
      Vanaf het maaiveld tot een variërende diepte bestaat de bodem hoofdzakelijk uit klei.
      Hieronder bestaat de bodem tot de maximale boordiepte uit veen. Ter plaatse van de demping
      valt geen eenduidige bodemopbouw te herleiden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                      7                                       Project 37838
Aan de westkant van de demping is een puinlaag aangetroffen vanaf 0,11 m-mv. Vermoedelijk
betreft dit extra dempingmateriaal.
De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II.
NB: Opgemerkt wordt dat voor dit milieuhygiënisch onderzoek de profielbeschrijvingen gebaseerd zijn
op zintuiglijke beoordeling en ‘puntwaarnemingen’ betreffen. In een geroerde bodem kan het profiel
soms sterk verschillen in het horizontale en verticale vlak. De profielbeschrijving heeft plaatsgevonden
conform de NEN-EN-ISO 14688. Dit kan in sommige situaties een andere classificatie opleveren dan
volgens de standaard RAW-bepalingen. Er gelden bijvoorbeeld verschillende definities voor o.a. zand
en klei. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het opstellen van bestekken en andere
voorbereiding van civieltechnische werkzaamheden. Geadviseerd wordt om zo nodig aanvullend
onderzoek te doen conform de standaard RAW-bepalingen, bijvoorbeeld door middel van aanvullende
zeefproeven.
Zintuiglijke waarnemingen
In tabel 3.2. zijn de zintuigelijke waarnemingen aan grond weergegeven.
Tabel 3.2: Zintuigelijke waarnemingen
 Boring     Traject (m-mv)  Grondsoort      Waarneming
 01         0,00 - 0,40     Klei            Baksteen+++
                                            Beton+
 02         0,00 - 0,40     Klei            Baksteen+++
                                            Beton+
 03         0,00 - 0,70     Klei            Baksteen+++
                                            Aardewerk+
 04         0,00 - 0,70     Klei            Baksteen+
                                            Beton+
                                            Aardewerk+
 R01-1      0,00 - 0,70     Klei            Baksteen+
            0,70 - 1,10     Klei            Slib+
            1,10 - 1,50     Klei            Baksteen+
                                            Beton+
 R01-2      0,00 - 1,40     Veen            Baksteen+
 R01-3      0,00 - 0,70     Klei            Baksteen+
 101        0,40 - 0,70     Klei            Baksteen+
            0,70 - 1,00     Klei            Slib+
 102        0,10 - 0,11                     4x gestuit op puinlaag
 103        0,00 - 1,00     Zand            Baksteen+
            1,00 - 1,01                     Gestuit op puin
 103a       0,00 - 0,70     Zand            Baksteen+
            0,70 - 0,71                     Gestuit op puin
 103b       0,00 - 1,00     Zand            Baksteen+
            1,00 - 2,70     Zand            Baksteen+
 104        0,30 - 0,80     Zand            Baksteen+
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                     8                                 Project 37838
3.2.2 Grondwater
      In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld die zijn verzameld tijdens de monstername
      van het grondwater.
      Tabel 3.3: Veldwerkgegevens grondwater
       Peilbuis       Filterstelling Grondwaterstand   pH          EC            Troebelheid
                      (m-mv)         (m-mv)                        (µS/cm)       (NTU)
       R01-2          1,10-2,10      0,20              6,72        1260          2
      Tijdens het veldwerk is de grondwaterstand lager ingeschat dan deze daadwerkelijk is
      gemeten. Hierdoor staat de bovenzijde van het filter van de peilbuis meer dan de
      voorgeschreven 0,5 m onder het grondwater.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                9                                                        Project 37838
4   CHEMISCHE ANALYSES
    De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. De
    analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1
    juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Het toetsingskader is bijgevoegd
    in bijlage V.
4.1 Analyses grond
    De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in
    bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.
    Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond
     Code        Boringen met           Waarnemingen                   Analyse-            Overschrijding
                 diepte (m-mv)                                         parameters
                                                                                           >AW                  >T                   >I
     Verkennend bodemonderzoek
     M01         R01-2 (0,00-0,50)      Baksteen+                      NEN-g               Hg, Pb, Zn, PAK      -                    -
     (klei)
     M02         01 (0,00-0,40)         Baksteen++                     NEN-g               Ba@. Cu, Hg, Pb,     -                    -
     (klei)      02 (0,00-0,40)         Beton+                                             Zn, PAK
                 03 (0,00-0,50)         Aardewerk+
     M03         R01-3 (0,70-1,20)      -                              NEN-g               Co, Mo, Ni           -                    -
     (veen)      02 (0,40-0,90)
                 03 (1,10-1,60)
                 04 (0,70-1,00)
     M04         R01-1 (0,70-1,10)     Slib+                           NEN-g              Co, Ni                -                    -
     (klei)
     M05         R01-1 (1,10-1,50)     Baksteen+                       NEN-g               Cd, Co, Hg, Mo,      -                    Ba@ (5,4*I), Cu (1,5*I),
     (klei)                             Beton+                                             Ni, PAK                                   Pb (5,9*I), Zn (8.2*I)
     Nader bodemonderzoek
     Verticale afperking
     M06         R01-1 (1,50-2,00)     -                               9-metalen          Cd, Cu, Hg, Mo        -                    Ba@ (2,1*I), Pb (2,7*I),
     (zand)                                                                                                                          Zn (3,6*I)
     M07         101 (2,20-2,70)       -                               9-metalen           Mo                   -                    -
     (veen)
     Horizontale afperking
     M08         R01-2 (1,40-1,90)     -                               9-metalen          Cd, Co, Hg, Mo        Cu                   Ba@ (3,75*I), Pb (2,2*I),
     (veen)                                                                                                                          Ni (2,7*I), Zn (1,5*I)
     M09         103B (1,50-2,00)       Baksteen+                      9-metalen           Mo                   -                    -
     (zand)
     M10         104 (1,30-1,80)       -                               9-metalen           Mo                   -                    -
     (veen)
     M11         R01-3 (1,20-1,70)     -                               9-metalen          Mo                    -                    -
     (veen)
    waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst)
    Ba@         : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920)
    Verkennend onderzoek
    (Meng)monsters van de boven- en ondergrond zijn geanalyseerd op het standaard NEN-
    pakket. Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit
    van de grond.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                               10                                Project 37838
        In de kleiige bovengrond met puinbijmengingen (M01 en M02) zijn lichte
        verhogingen aan zware metalen en PAK aangetoond. In de zintuigelijk schone venige
        ondergrond (M03) zijn lichte verhogingen aan zware metalen aangetoond.
        Ter plaatse van de slootdemping (boring R01-1) zijn in de kleiige ondergrond, met
        bijmengingen aan baksteen en beton (M04), sterke verhogingen aan barium, koper,
        lood en zink aangetoond. Overige zware metalen en PAK zijn licht verhoogd
        aangetoond. In de bovenliggende laag klei met een bijmenging aan slib (M03) zijn
        hooguit lichte verhogingen aan zware metalen aangetoond.
Nader onderzoek metalen
Verticale afperking
Ten behoeve van de verticale afperking zijn de bodemlagen onder de reeds bekende
verontreiniging (1,10-1,50 m-mv) geanalyseerd op zware metalen.
        In de zintuiglijk schone zandlaag onder de reeds aangetoonde verontreiniging (M06)
        zijn op een diepte van 1,50-2,00 m-mv sterke verhogingen aangetoond aan barium,
        lood en zink aangetoond. Overige zware metalen zijn licht verhoogd aangetoond.
        In de onderliggende zintuiglijk schone kleilaag van 2,20-2,70 m-mv (M07) is
        maximaal een lichte verhoging aan molybdeen aangetoond.
Horizontale afperking
Ten behoeve van de horizontale afperking zijn er vier monsters geanalyseerd op zware
metalen.
        Ten zuiden van de reeds bekende verontreiniging (M08, boring R01-2) zijn op een
        diepte van 1,40-1,90 m-mv sterke verhogingen aangetoond aan barium, lood, nikkel
        en zink. Overige zware metalen zijn licht verhoogd aangetoond.
        Ter plaatse van de boringen ten oosten (M09, boring 103B), verder ten zuiden (M11,
        R01-3), en ten zuidoosten (M10, boring 104) van de reeds bekende verontreiniging
        zijn maximaal lichte verhogingen aan molybdeen aangetoond. Ten westen van de
        verontreiniging is een puinlaag aanwezig vanaf 0,11 m-mv. Hiermee is de
        verontreiniging in horizontale richting afgeperkt.
In verband met de afperking hebben enkele analyses niet plaatsgevonden binnen de
voorgeschreven conserveringstermijn. Dit betreft een afwijking op SIKB-protocol 3001. Zie
bijlage V voor een toelichting en de consequenties
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                      11                              Project 37838
4.2 Analyses grondwater
    De analyseresultaten van het grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten
    zijn opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.
    Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grondwater
     Peilbuis   Filtertraject  Analyse-      Overschrijding
                (m-mv)         parameters
                                             >S              >T               >I
     R01-2      1,10-2,10      NEN-gw        Mo              -                -
    Het grondwater is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Op deze wijze wordt een breed
    beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit.
          In het grondwater is een lichte verhoging aan molybdeen gemeten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                    12                                                    Project 37838
5 ASBESTANALYSES
  De analyses zijn uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd laboratorium. Het toetsingskader
  is opgenomen in de bijlage.
  Grove fractie (>2 cm)
  Op het maaiveld en in de opgegraven grond is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
  Fijne fractie (<2 cm)
  Voor het onderzoek van de fijne fractie is een mengmonster samengesteld:
            ASB01: gat 01/02/03/04                                     mengmonster met bijmengingen
  Het mengmonster is geanalyseerd op asbest. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage
  IV. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.1.
  Totaalresultaat
  Voor het totaalresultaat dienen de resultaten van de grove fractie en de fijne fractie te worden
  opgeteld. In tabel 5.1 zijn de voor de toetsing relevante analyseresultaten weergegeven,
  alsmede het totaalgehalte.
    Tabel 5.1: resultaten verkennend asbestonderzoek, bepaling indicatief gehalte (mg/kg ds)
    Code             Monsterpunten                   Gewogen gehalte               Gewogen gehalte                Toetswaarde
                     (m-mv)                            grove fractie1)                fijne fractie2)
                                                            (>2 cm)                       (<2 cm)
                     01 (0,00-0,40)
                     02 (0,00-0,40
    ASB01                                                      0                             0                            0
                     03 (0,00-0,50)
                     04 (0,00-0,50)
  -         geen asbest (AVM) in grove fractie aangetroffen
  1)
            gewogen gehalte grove fractie = serpentijn + 10 x amfibool
  2)
            gewogen gehalte fijne fractie = serpentijn + 10 x amfibool, vermenigvuldigd met een correctiefactor (grof/fijn) waarmee
              het gehalte in de uitgezeefde fractie wordt teruggerekend naar het totale monster
  Zowel visueel (grove fractie) als analytisch (fijne fractie) is geen asbest aangetoond.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                 13                                  Project 37838
6 VERONTREINIGINGSSITUATIE
  In de grond is een verontreiniging met meerdere zware metalen (barium, koper, lood, zink en
  nikkel) aangetoond. In verband met de aangetroffen verontreiniging is direct aansluitend aan
  het verkennend onderzoek een nader onderzoek uitgevoerd. Het nader onderzoek heeft tot doel
  de verontreiniging horizontaal en verticaal te begrenzen, het bepalen van de omvang en ernst,
  en het vaststellen van een eventuele spoedeisendheid van de sanering.
  Middels onderhavig nader onderzoek is de ernst en omvang van de verontreiniging in beeld
  gebracht. De verontreinigingssituatie is weergegeven in bijlage I.
  Verontreiniging in grond
  De verontreiniging met zware metalen is te relateren aan het dempingsmateriaal en bevindt
  zich in de ondergrond, in het traject van 1,10-2,00 m-mv. De verontreiniging is aanwezig bij
  de boringen R01-1 en R01-2. Met een oppervlakte van circa 23 m2, wordt de omvang van de
  sterke verontreiniging met zware metalen geschat op circa 21 m3.
  Ernst van de verontreiniging en gevalsdefinitie
  Aangezien de omvang van de sterke verontreiniging in grond kleiner is dan 25 m3, is er geen
  sprake van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ in het kader van de Wet
  bodembescherming.
  De verontreinigingen zijn ontstaan voor 1987, waardoor er geen sprake is van een ‘nieuw
  geval van bodemverontreiniging’. De zorgplicht is daarom van niet van toepassing.
  Conceptueel model
  Voorafgaand aan het nader onderzoek is een conceptueel model opgesteld (zie paragraaf 2.8).
  De resultaten die zijn verkregen tijdens de uitvoer van het nader onderzoek hebben niet geleid
  tot aanpassing of een wijziging van het model, of een aanvulling van de onderzoeksopzet. De
  onderzoeksvragen zijn middels het uitgevoerde onderzoek voldoende beantwoord.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                14                                   Project 37838
7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
  De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie Pastoor
  van der Plaatstraat (naast) 34 is vastgelegd. Behalve de chemische kwaliteit is tevens de
  aanwezigheid van asbest in de bodem onderzocht. De aanleiding van het onderzoek werd
  gevormd door de aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw) voor de realisatie van twee
  woningen. In verband met een aangetroffen verontreiniging met meerdere zware metalen, is
  direct aansluitend een nader onderzoek uitgevoerd.
  Chemische kwaliteit
  De omvang van de verontreiniging met zware metalen is in kaart gebracht. De omvang van de
  verontreiniging is ingeschat op circa 21 m3. Er is geen sprake van een ‘geval van ernstige
  bodemverontreiniging’. De verontreiniging is aanwezig op het noordwestelijk deel van de
  locatie, ter plaatse van de slootdemping.
  De verontreiniging is te relateren aan de slootdemping en het dempingsmateriaal. De
  verontreiniging is ontstaan voor 1987, waardoor er geen sprake is van een ‘nieuw geval van
  bodemverontreiniging’.
  Op het overig deel van de locatie zijn maximaal lichte verhogingen aan zware metalen en PAK
  aangetoond.
  Asbestonderzoek
  De gestelde hypothese dat de bovengrond verdacht is op het voorkomen van asbest, is niet
  bevestigd. In de bovengrond is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetroffen.
  Algemeen
  Aangezien geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt er formeel
  gezien geen saneringsplicht. Indien de bouwwerkzaamheden zijn gepland ter plaatse van de
  gedempte sloot, dient er echter wel een sanering uitgevoerd te worden. Hiervoor zal een plan
  van aanpak moeten worden ingediend bij het bevoegd gezag, de gemeente Kaag en Braassem.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>BIJLAGE I</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                  -3   2c
                              32a
                                                                                                              N                                         D 2963
               F 1465
                                                                                                                                                 D 2964
                                                                                                        109             Overzichtskaart
                                                                                                                                                         D 2965                           D 2966
                                                                                                          111
                                   F 1466
                                                                                    Pas
                                                                                     toor
                                                                                       van
                                                                                              P
                                                                                          der                                                                                                   D 4132
                                                                                             laat
                                                                                              sstr
                                                                                                  aat     D 2243
                                               103A
                                             103B   103                                                                                  115
                              r01-1
                               101
                                r01-2                  04
                        102
                                                 104
                                 r01-3
                                                                          03
F 1076                                      01                                                                                                                     117
                                                                     02
                                                                                                                   BOORPUNTENKAART
         32b
                                                                                                                   Legenda
                                                                                                                        - boorpunt met peilbuis
                                                                                                                        - boorpunt
                                                                                                                        - inspectiegat
                                                                                                                        - gedempte sloot
                                                                                                                        - contour sterke verontreiniging
                                                                                                                        - onderzoekslocatie
                                                                                                                        - perceelsgrens
                                                                                                                   K 773- kadastraal nummer
                                                                                                                                                                    Schaal 1:250         Formaat : A3
                                                                               34                                   0        2.5        5         7.5       10 m
                                                                                                                   Opdrachtgever:
                                                                                                                                        Buro SRO
                                                                                                                   Project : Pastoor van der Plaatstraat (naast) 34 te Rijpwetering
                                                            F 1077                                                 Project nummer: 37838                           Naam : 37838tek.dwg
                                                                                                                                                                             119
                                                                                                                   Initialen : PH                                  Datum : 2-5-2023
                                                                                                                             Kamerik                    Heerhugowaard               Steenwijk
                                                                                                                                   0348-402103             072-5729457                0521-521924
                                                                                                                   P:\30000-39999\37800-37899\37838\4 kaartmateriaal\37838tek.dwg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>BIJLAGE II</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Meetpunt: 01                                               Datum:       7-3-2023          Meetpunt: 02                                      Datum:      7-3-2023
  Type:      boring                                                                         Type: boring
                              0     berm                                                                         0   berm
  0                                                                                         0
                                    Klei, sterk zandig, sterk humeus, matig                                          Klei, sterk zandig, sterk humeus, matig
                    1 Mm1           baksteenhoudend, sporen beton, donkerbruin,                            1 3       baksteenhoudend, sporen beton, donkerbruin,
                              40    31*32*50 gienspecteerd 3% gf 0avm                                            40  31*32*50 gienspecteerd 3% gf 0avm
 50                                 Veen, bruinrood                                        50                        Veen, bruinrood
                    2                                                                                      2
                              90                                                                                 90
Meetpunt: 03                                               Datum:       7-3-2023          Meetpunt: 04                                      Datum:      7-3-2023
  Type:      boring                                                                         Type: boring
                              0     berm                                                                         0   berm
  0                                                                                         0
                                    Klei, sterk zandig, sterk humeus, matig                                          Klei, sterk zandig, sterk humeus, sporen baksteen,
                    1 Mm1           baksteenhoudend, sporen aardewerk, donkerbruin,                        1 Mm1     sporen beton, sporen aardewerk, donkerbruin
                                    31*32*50 gienspecteerd 3% gf 0avm
 50                                                                                        50
                    5                                                                                      2
                              70                                                                                 70
                                    Zand matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs                                         Veen, neutraalbruin
                                                                                                           3
                    4
                                                                                                                 100
100                                                                                       100
                              110
                                    Veen, bruinrood
                    6
150
                    7
                              200
200
Meetpunt: R01-1                                            Datum:       7-3-2023          Meetpunt: R01-2                                   Datum:      7-3-2023
  Type:      boring                                                                         Type: peilbuis
                              0     berm                                                                         0   berm
  0                                                                                         0
                                    Klei, sterk zandig, sterk humeus, sporen grind,                                  Veen, zwak kleiïg, matig zandig, sporen grind,
                    1               sporen baksteen, donkerbruin                                           1         sporen baksteen, donkerbruin
                              50
 50                                                                                        50
                    2               Klei, zwak siltig, sporen baksteen, donker grijsbruin
                              70
                                                                                                           2
                                    Klei, matig siltig, zwak slibhoudend, neutraalgrijs
                    3
100                                                                                       100
                              110
                                    Klei, sterk zandig, sporen grind, zwak                                 3
                    4               baksteenhoudend, sporen beton, neutraalgrijs                                 140
                              150
150                                                                                       150                        Veen, roodbruin
                                    Zand matig fijn, sporen grind, lichtgrijs
                                                                                                           4
                    5
                              200
200                                                                                       200              5
                                                                                                                 210
    Projectnaam: Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering                                                                              Projectnummer:           37838
                                                                                                                                        getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Meetpunt: R01-3                                            Datum:      7-3-2023      Meetpunt: 101                               Datum:       24-4-2023
  Type:      boring                                                                    Type: boring
                              0     berm                                                              0   gras
  0                                                                                    0
                                    Klei, sterk zandig, sterk humeus, sporen grind,                       Klei, sterk zandig, sterk humeus, sporen wortels,
                                    sporen baksteen, donkerbruin                                    1     donkerbruin
                    1
                                                                                                      40
 50                                                                                   50                  Klei, matig zandig, zwak baksteenhoudend,
                                                                                                    2
                    2                                                                                     grijsbruin
                              70                                                                      70
                                    Veen, bruinrood                                                       Klei, matig siltig, zwak slibhoudend, donkergrijs
                                                                                                    3
                    3                                                                                 100
100                                                                                  100
                                                                                                          Veen, matig zandig, donkerbruin
                                                                                                    4
                                                                                                      140
                    4                                                                                     Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak
150                                                                                  150
                                                                                                    5     wortelhoudend, grijsbruin
                    5
                              200
200                                                                                  200
                                                                                                    6
                                                                                                      220
                                                                                                          Veen, matig zandig, bruinrood
                                                                                                    7
                                                                                     250
                                                                                                    8
                                                                                                      300
                                                                                     300
Meetpunt: 102                                              Datum:      24-4-2023     Meetpunt: 103                               Datum:       24-4-2023
  Type:      boring                                                                    Type: boring
                              0     gras                                                              0   gras
  0                                                                                    0
                              10
                              11    Klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruin                         Zand matig fijn, sterk humeus, zwak kleiïg, zwak
                                                                                                          wortelhoudend, sporen baksteen, donkerbruin
                                    4*gestuit op puinlaag
                                                                                      50
                                                                                                      100
                                                                                                      101
                                                                                     100
                                                                                                          Gestuit op puin
Meetpunt: 103a                                             Datum:      24-4-2023     Meetpunt: 103b                              Datum:       24-4-2023
  Type:      boring                                                                    Type: boring
                              0     gras                                                              0   gras
  0                                                                                    0
                                    Zand matig fijn, sterk humeus, zwak kleiïg, zwak                      Zand matig fijn, sterk humeus, zwak kleiïg, zwak
                                    wortelhoudend, sporen baksteen, donkerbruin                     1     wortelhoudend, sporen baksteen, donkerbruin
 50                                                                                   50
                              70
                              71
                                                                                                    2
                                    Gestuit op puin
                                                                                                      100
                                                                                     100
                                                                                                          Zand matig fijn, zwak humeus, zwak siltig, sporen
                                                                                                    3     baksteen, grijsbruin
                                                                                     150
                                                                                                    4
                                                                                     200
                                                                                                    5
                                                                                     250
                                                                                                    6
                                                                                                      270
                                                                                                          Veen, matig zandig, bruinrood
                                                                                                    7
                                                                                                      300
                                                                                     300
    Projectnaam: Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering                                                                   Projectnummer:           37838
                                                                                                                              getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Meetpunt: 104                                              Datum:      24-4-2023
  Type:      boring
                              0     gras
  0
                                    Zand matig fijn, sterk humeus, zwak kleiïg, sporen
                    1
                              30    wortels, donkerbruin
                                    Zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen
 50                 2               baksteen, sporen schelpen, bruingrijs
                              80
                                    Veen, bruinrood
100
                    3
150
                    4
200
                    5
250
                    6
                    7
                              300
300
    Projectnaam: Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering                            Projectnummer:        37838
                                                                                       getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                 klei                              geur
                Grind, siltig                      Klei, zwak siltig         geen geur
                                                                             zwakke geur
                Grind, zwak zandig                 Klei, matig siltig        matige geur
                                                                             sterke geur
                                                                             uiterste geur
                Grind, matig zandig                Klei, sterk siltig
                                                                        olie
                Grind, sterk zandig                Klei, uiterst siltig
                                                                             geen olie-water reactie
                                                                             zwakke olie-water reactie
                Grind, uiterst zandig              Klei, zwak zandig         matige olie-water reactie
                                                                             sterke olie-water reactie
                                                   Klei, matig zandig        uiterste olie-water reactie
                                                   Klei, sterk zandig   p.i.d.-waarde
zand
                                                                             >0
                Zand, kleiïg
                                                                             >1
                                                                             >10
                Zand, zwak siltig
                                                                             >100
                                      leem                                   >1000
                Zand, matig siltig                 Leem, zwak zandig         >10000
                Zand, sterk siltig                 Leem, sterk zandig   monsters
                Zand, uiterst siltig                                        geroerd monster
                                      overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                   zwak humeus
veen
                Veen, mineraalarm                  matig humeus         overig
                                                                             bijzonder bestanddeel
                Veen, zwak kleiïg                  sterk humeus              Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                             grondwaterstand
                                                                             Gemiddeld laagste grondwaterstand
                Veen, sterk kleiïg                 zwak grindig
                                                                                           slib
                Veen, zwak zandig                  matig grindig
                                                                                           water
                Veen, sterk zandig                 sterk grindig
peilbuis
       blinde buis
       casing
       hoogste grondwaterstand
       gemiddelde grondwaterstand
       laagste grondwaterstand
       bentoniet afdichting
       filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>BIJLAGE III</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> Project            37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
 Certificaten       1507337
 Toetsing           T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
 Toetsversie        BoToVa 3.1.0                                                              Toetsdatum: 16 maart 2023 13:53
 Monsterreferentie                7610240
 Monsteromschrijving              M01 R01-2 (0-50)
 Analyse                            Eenheid      Analyseres.  Gestand.Res. Toetsoordeel   AW        T             I
Lutum/Humus
Organische stof                    % (m/m ds)           10.8             10
Lutum                              % (m/m ds)            4.0             25
Droogrest
droge stof                         %                    59.7           59.7         @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                        mg/kg ds               57            180         @     190    555           920
cadmium (Cd)                       mg/kg ds             0.34           0.41         -     0.6     6.8           13
kobalt (Co)                        mg/kg ds              3.3            9.5         -      15  102.5           190
koper (Cu)                         mg/kg ds               25             38         -      40    115           190
kwik (Hg) (niet vluchtig)          mg/kg ds             0.19           0.25      1.6 AW  0.15 18.075            36
lood (Pb)                          mg/kg ds               58             76      1.5 AW    50    290           530
molybdeen (Mo)                     mg/kg ds            < 1.5          < 1.0         -     1.5  95.75           190
nikkel (Ni)                        mg/kg ds               10             25         -      35   67.5           100
zink (Zn)                          mg/kg ds              120            210      1.5 AW   140    430           720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds              110            100         -     190   2595          5000
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                          mg/kg ds           < 0.05       < 0.032
fenantreen                         mg/kg ds             0.09         0.083
anthraceen                         mg/kg ds             0.19           0.18
fluoranteen                        mg/kg ds             0.65           0.60
benzo(a)antraceen                  mg/kg ds             0.32           0.30
chryseen                           mg/kg ds             0.43           0.40
benzo(k)fluoranteen                mg/kg ds             0.25           0.23
benzo(a)pyreen                     mg/kg ds             0.38           0.35
benzo(ghi)peryleen                 mg/kg ds             0.31           0.29
indeno(1,2,3-cd)pyreen             mg/kg ds             0.27           0.25
Sommaties
som PAK (10)                       mg/kg ds              2.9            2.7      1.8 AW   1.5  20.75            40
Polychloorbifenylen
PCB - 28                           mg/kg ds          < 0.001    < 0.00065
PCB - 52                           mg/kg ds          < 0.001    < 0.00065
PCB - 101                          mg/kg ds          < 0.001    < 0.00065
PCB - 118                          mg/kg ds          < 0.001    < 0.00065
PCB - 138                          mg/kg ds            0.002        0.0019
PCB - 153                          mg/kg ds            0.001      0.00093
PCB - 180                          mg/kg ds          < 0.001    < 0.00065
Sommaties
som PCBs (7)                       mg/kg ds            0.006        0.0060          -    0.02   0.51             1
 Monsterreferentie                7610242
 Monsteromschrijving              M03 02 (40-90) 03 (110-170) 04 (70-100) R01-3 (70-120)
 Analyse                            Eenheid      Analyseres.  Gestand.Res. Toetsoordeel   AW        T             I
Lutum/Humus
Organische stof                    % (m/m ds)           50.8             10
Lutum                              % (m/m ds)            1.1             25
Droogrest
droge stof                         %                    21.6           21.6         @
Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 4
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                        mg/kg ds               33         130        @       190    555  920
cadmium (Cd)                       mg/kg ds            < 0.2      < 0.07        -       0.6    6.8   13
kobalt (Co)                        mg/kg ds              4.3          15     1.0 AW      15  102.5  190
koper (Cu)                         mg/kg ds               21          16        -        40    115  190
kwik (Hg) (niet vluchtig)          mg/kg ds             0.09        0.09        -      0.15 18.075   36
lood (Pb)                          mg/kg ds               23          19        -        50    290  530
molybdeen (Mo)                     mg/kg ds              3.5         3.5     2.3 AW     1.5  95.75  190
nikkel (Ni)                        mg/kg ds               15          44     1.3 AW      35   67.5  100
zink (Zn)                          mg/kg ds               38          40        -       140    430  720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds              110          37        -       190   2595 5000
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                          mg/kg ds          < 0.11        0.026
fenantreen                         mg/kg ds          < 0.11        0.026
anthraceen                         mg/kg ds          < 0.11        0.026
fluoranteen                        mg/kg ds             0.15        0.05
benzo(a)antraceen                  mg/kg ds          < 0.11        0.026
chryseen                           mg/kg ds          < 0.11        0.026
benzo(k)fluoranteen                mg/kg ds          < 0.11        0.026
benzo(a)pyreen                     mg/kg ds          < 0.11        0.026
benzo(ghi)peryleen                 mg/kg ds          < 0.11        0.026
indeno(1,2,3-cd)pyreen             mg/kg ds          < 0.11        0.026
Sommaties
som PAK (10)                       mg/kg ds             0.84        0.28        -       1.5  20.75   40
Polychloorbifenylen
PCB - 28                           mg/kg ds         < 0.003     0.00070
PCB - 52                           mg/kg ds         < 0.003     0.00070
PCB - 101                          mg/kg ds         < 0.003     0.00070
PCB - 118                          mg/kg ds         < 0.003     0.00070
PCB - 138                          mg/kg ds         < 0.003     0.00070
PCB - 153                          mg/kg ds         < 0.003     0.00070
PCB - 180                          mg/kg ds         < 0.003     0.00070
Sommaties
som PCBs (7)                       mg/kg ds           0.015      0.0049         -      0.02   0.51    1
 Monsterreferentie                7610243
 Monsteromschrijving              M04 R01-1 (70-110)
 Analyse                            Eenheid      Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel  AW       T    I
Lutum/Humus
Organische stof                    % (m/m ds)            4.6          10
Lutum                              % (m/m ds)            9.4          25
Droogrest
droge stof                         %                    66.3        66.3        @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                        mg/kg ds               51         100        @       190    555  920
cadmium (Cd)                       mg/kg ds            < 0.2      < 0.20        -       0.6    6.8   13
kobalt (Co)                        mg/kg ds                8          16     1.0 AW      15  102.5  190
koper (Cu)                         mg/kg ds               10          15        -        40    115  190
kwik (Hg) (niet vluchtig)          mg/kg ds             0.06        0.08        -      0.15 18.075   36
lood (Pb)                          mg/kg ds               23          31        -        50    290  530
molybdeen (Mo)                     mg/kg ds            < 1.5       < 1.0        -       1.5  95.75  190
nikkel (Ni)                        mg/kg ds               21          38     1.1 AW      35   67.5  100
zink (Zn)                          mg/kg ds               62         100        -       140    430  720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds            < 35         < 53        -       190   2595 5000
Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 4
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                          mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
fenantreen                         mg/kg ds             0.07        0.07
anthraceen                         mg/kg ds          < 0.05      < 0.035
fluoranteen                        mg/kg ds             0.26        0.26
benzo(a)antraceen                  mg/kg ds             0.11        0.11
chryseen                           mg/kg ds             0.13        0.13
benzo(k)fluoranteen                mg/kg ds             0.07        0.07
benzo(a)pyreen                     mg/kg ds             0.11        0.11
benzo(ghi)peryleen                 mg/kg ds             0.07        0.07
indeno(1,2,3-cd)pyreen             mg/kg ds             0.07        0.07
Sommaties
som PAK (10)                       mg/kg ds             0.96        0.96        -       1.5  20.75   40
Polychloorbifenylen
PCB - 28                           mg/kg ds         < 0.001    < 0.0015
PCB - 52                           mg/kg ds         < 0.001    < 0.0015
PCB - 101                          mg/kg ds         < 0.001    < 0.0015
PCB - 118                          mg/kg ds         < 0.001    < 0.0015
PCB - 138                          mg/kg ds         < 0.001    < 0.0015
PCB - 153                          mg/kg ds         < 0.001    < 0.0015
PCB - 180                          mg/kg ds         < 0.001    < 0.0015
Sommaties
som PCBs (7)                       mg/kg ds           0.005      < 0.011        -      0.02   0.51    1
 Monsterreferentie                7610244
 Monsteromschrijving              M05 R01-1 (110-150)
 Analyse                            Eenheid      Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel  AW       T    I
Lutum/Humus
Organische stof                    % (m/m ds)            8.3          10
Lutum                              % (m/m ds)            1.5          25
Droogrest
droge stof                         %                    65.3        65.3        @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                        mg/kg ds            1300         5000        @       190    555  920
cadmium (Cd)                       mg/kg ds             0.75         1.0     1.7 AW     0.6    6.8   13
kobalt (Co)                        mg/kg ds                9          32     2.1 AW      15  102.5  190
koper (Cu)                         mg/kg ds              170         290      1.5 I      40    115  190
kwik (Hg) (niet vluchtig)          mg/kg ds              0.3        0.41     2.7 AW    0.15 18.075   36
lood (Pb)                          mg/kg ds            2200         3100      5.9 I      50    290  530
molybdeen (Mo)                     mg/kg ds                3           3     2.0 AW     1.5  95.75  190
nikkel (Ni)                        mg/kg ds               21          61     1.8 AW      35   67.5  100
zink (Zn)                          mg/kg ds            2900         5900      8.2 I     140    430  720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds              150         180        -       190   2595 5000
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                          mg/kg ds             0.07        0.07
fenantreen                         mg/kg ds              1.5         1.5
anthraceen                         mg/kg ds              0.4         0.4
fluoranteen                        mg/kg ds              5.2         5.2
benzo(a)antraceen                  mg/kg ds              1.8         1.8
chryseen                           mg/kg ds                2           2
benzo(k)fluoranteen                mg/kg ds              1.2         1.2
benzo(a)pyreen                     mg/kg ds              1.8         1.8
benzo(ghi)peryleen                 mg/kg ds             0.96        0.96
indeno(1,2,3-cd)pyreen             mg/kg ds              1.2         1.2
Sommaties
som PAK (10)                       mg/kg ds               16          16     11 AW      1.5  20.75   40
Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 4
Polychloorbifenylen
PCB - 28                           mg/kg ds          < 0.001     < 0.00084
PCB - 52                           mg/kg ds          < 0.001     < 0.00084
PCB - 101                          mg/kg ds          < 0.001     < 0.00084
PCB - 118                          mg/kg ds          < 0.001     < 0.00084
PCB - 138                          mg/kg ds            0.001         0.0012
PCB - 153                          mg/kg ds          < 0.001     < 0.00084
PCB - 180                          mg/kg ds          < 0.001     < 0.00084
Sommaties
som PCBs (7)                       mg/kg ds            0.005         0.0063          -             0.02    0.51    1
 Monsterreferentie                7613230
 Monsteromschrijving              M02 01 (0-40) 02 (0-40) 03 (0-50)
 Analyse                            Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel             AW       T    I
Lutum/Humus
Organische stof                    % (m/m ds)            8.0              10
Lutum                              % (m/m ds)            1.1              25
Droogrest
droge stof                         %                    61.6            61.6         @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                        mg/kg ds               57             220         @              190     555  920
cadmium (Cd)                       mg/kg ds             0.33            0.45         -               0.6    6.8   13
kobalt (Co)                        mg/kg ds                3              11         -                15  102.5  190
koper (Cu)                         mg/kg ds               25              43      1.1 AW              40    115  190
kwik (Hg) (niet vluchtig)          mg/kg ds             0.77             1.1      7.0 AW           0.15  18.075   36
lood (Pb)                          mg/kg ds              120             170      3.4 AW              50    290  530
molybdeen (Mo)                     mg/kg ds            < 1.5           < 1.0         -               1.5  95.75  190
nikkel (Ni)                        mg/kg ds                9              26         -                35   67.5  100
zink (Zn)                          mg/kg ds              120             250      1.8 AW            140     430  720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  mg/kg ds             < 35           < 31          -              190    2595 5000
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                          mg/kg ds           < 0.05        < 0.035
fenantreen                         mg/kg ds             0.27            0.27
anthraceen                         mg/kg ds             0.35            0.35
fluoranteen                        mg/kg ds              1.3             1.3
benzo(a)antraceen                  mg/kg ds              0.5             0.5
chryseen                           mg/kg ds             0.78            0.78
benzo(k)fluoranteen                mg/kg ds             0.57            0.57
benzo(a)pyreen                     mg/kg ds              0.5             0.5
benzo(ghi)peryleen                 mg/kg ds             0.49            0.49
indeno(1,2,3-cd)pyreen             mg/kg ds             0.46            0.46
Sommaties
som PAK (10)                       mg/kg ds              5.3             5.3      3.5 AW             1.5  20.75   40
Polychloorbifenylen
PCB - 28                           mg/kg ds          < 0.001     < 0.00088
PCB - 52                           mg/kg ds          < 0.001     < 0.00088
PCB - 101                          mg/kg ds          < 0.001     < 0.00088
PCB - 118                          mg/kg ds          < 0.001     < 0.00088
PCB - 138                          mg/kg ds            0.001         0.0012
PCB - 153                          mg/kg ds          < 0.001     < 0.00088
PCB - 180                          mg/kg ds          < 0.001     < 0.00088
Sommaties
som PCBs (7)                       mg/kg ds            0.005         0.0065          -             0.02    0.51    1
 Legenda
 @                 Geen toetsoordeel mogelijk
 xI                > Interventiewaarde
 x AW              x maal Achtergrondwaarde
 -                 <= Achtergrondwaarde
 N.B.              De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre> Project           37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
 Certificaten      1513702
 Toetsing          T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
 Toetsversie       BoToVa 3.1.0                                                                         Toetsdatum: 24 maart 2023 10:02
 Monsterreferentie              7629725
 Monsteromschrijving            M06 R01-1 (150-200)
 Analyse                          Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel              AW        T             I
Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)            5.4            10
Lutum                            % (m/m ds)            1.0            25
Droogrest
droge stof                       %                    71.9          71.9            @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                      mg/kg ds              500         1900             @              190     555           920
cadmium (Cd)                     mg/kg ds             0.46          0.68         1.1 AW             0.6     6.8           13
kobalt (Co)                      mg/kg ds              4.1            14            -                15  102.5           190
koper (Cu)                       mg/kg ds               50            93         2.3 AW              40    115           190
kwik (Hg) (niet vluchtig)        mg/kg ds             0.14          0.20         1.3 AW           0.15  18.075            36
lood (Pb)                        mg/kg ds              980         1500           2.7 I              50    290           530
molybdeen (Mo)                   mg/kg ds              3.4           3.4         2.3 AW             1.5  95.75           190
nikkel (Ni)                      mg/kg ds               10            29            -                35   67.5           100
zink (Zn)                        mg/kg ds             1200         2600           3.6 I            140     430           720
 Legenda
 @                Geen toetsoordeel mogelijk
 xI               > Interventiewaarde
 x AW             x maal Achtergrondwaarde
 -                <= Achtergrondwaarde
 N.B.             De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre> Project           37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
 Certificaten      1537098
 Toetsing          T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
 Toetsversie       BoToVa 3.1.0                                                           Toetsdatum: 4 mei 2023 07:47
 Monsterreferentie             7695670
 Monsteromschrijving           M07 101 (220-270)
 Analyse                         Eenheid      Analyseres.  Gestand.Res. Toetsoordeel  AW        T             I
Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)           58.0           10
Lutum                           % (m/m ds)            1.8           25
Droogrest
droge stof                      %                    14.8         14.8        @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                     mg/kg ds               26          100        @       190    555            920
cadmium (Cd)                    mg/kg ds            < 0.2       < 0.07        -       0.6     6.8            13
kobalt (Co)                     mg/kg ds              <3         < 7.4        -        15  102.5            190
koper (Cu)                      mg/kg ds              <5         < 2.5        -        40    115            190
kwik (Hg) (niet vluchtig)       mg/kg ds           < 0.05       < 0.03        -      0.15 18.075             36
lood (Pb)                       mg/kg ds             < 10          <5         -        50    290            530
molybdeen (Mo)                  mg/kg ds              2.2          2.2     1.5 AW     1.5  95.75            190
nikkel (Ni)                     mg/kg ds              <4           <8         -        35   67.5            100
zink (Zn)                       mg/kg ds             < 20         < 14        -       140    430            720
 Monsterreferentie             7695671
 Monsteromschrijving           M08 R01-2 (140-190)
 Analyse                         Eenheid      Analyseres.  Gestand.Res. Toetsoordeel  AW        T             I
Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)           43.6           10
Lutum                           % (m/m ds)            1.8           25
Droogrest
droge stof                      %                    15.8         15.8        @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                     mg/kg ds              320        1200         @       190    555            920
cadmium (Cd)                    mg/kg ds              2.3          1.4     2.3 AW     0.6     6.8            13
kobalt (Co)                     mg/kg ds               17           60     4.0 AW      15  102.5            190
koper (Cu)                      mg/kg ds              160          140      1.2 T      40    115            190
kwik (Hg) (niet vluchtig)       mg/kg ds             0.53         0.57     3.8 AW    0.15 18.075             36
lood (Pb)                       mg/kg ds            1300         1200       2.2 I      50    290            530
molybdeen (Mo)                  mg/kg ds              8.1          8.1     5.4 AW     1.5  95.75            190
nikkel (Ni)                     mg/kg ds               91          270      2.7 I      35   67.5            100
zink (Zn)                       mg/kg ds              930        1100       1.5 I     140    430            720
 Monsterreferentie             7695672
 Monsteromschrijving           M09 103b (150-200)
 Analyse                         Eenheid      Analyseres.  Gestand.Res. Toetsoordeel  AW        T             I
Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)            4.5           10
Lutum                           % (m/m ds)            1.0           25
Droogrest
droge stof                      %                    75.9         75.9        @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                     mg/kg ds             < 20         < 54        @       190    555            920
cadmium (Cd)                    mg/kg ds            < 0.2       < 0.22        -       0.6     6.8            13
kobalt (Co)                     mg/kg ds              <3         < 7.4        -        15  102.5            190
koper (Cu)                      mg/kg ds              7.8           15        -        40    115            190
kwik (Hg) (niet vluchtig)       mg/kg ds           < 0.05       < 0.05        -      0.15 18.075             36
lood (Pb)                       mg/kg ds               20           30        -        50    290            530
molybdeen (Mo)                  mg/kg ds              1.8          1.8     1.2 AW     1.5  95.75            190
nikkel (Ni)                     mg/kg ds                4           12        -        35   67.5            100
zink (Zn)                       mg/kg ds               31           69        -       140    430            720
 Monsterreferentie             7695673
Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Pagina   2 van 2
 Monsterreferentie              7695673
 Monsteromschrijving            M10 104 (130-180)
 Analyse                          Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel              AW       T   I
Lutum/Humus
Organische stof                  % (m/m ds)           64.8            10
Lutum                            % (m/m ds)            1.6            25
Droogrest
droge stof                       %                    13.7          13.7            @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                      mg/kg ds               47           180            @              190     555 920
cadmium (Cd)                     mg/kg ds            < 0.2        < 0.06            -               0.6    6.8  13
kobalt (Co)                      mg/kg ds              <3          < 7.4            -                15  102.5 190
koper (Cu)                       mg/kg ds              <5          < 2.3            -                40    115 190
kwik (Hg) (niet vluchtig)        mg/kg ds           < 0.05        < 0.03            -             0.15  18.075  36
lood (Pb)                        mg/kg ds             < 10           <5             -                50    290 530
molybdeen (Mo)                   mg/kg ds                2              2        1.3 AW             1.5  95.75 190
nikkel (Ni)                      mg/kg ds                5            15            -                35   67.5 100
zink (Zn)                        mg/kg ds             < 20          < 13            -              140     430 720
 Legenda
 @                Geen toetsoordeel mogelijk
 xI               > Interventiewaarde
 x AW             x maal Achtergrondwaarde
 xT               x maal Tussenwaarde
 -                <= Achtergrondwaarde
 N.B.             De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre> Project           37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
 Certificaten      1541848
 Toetsing          T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
 Toetsversie       BoToVa 3.1.0                                                                         Toetsdatum: 11 mei 2023 09:26
 Monsterreferentie             7708540
 Monsteromschrijving           M11 R01-3 (120-170)
 Analyse                          Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel              AW        T             I
Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)            82.4            10
Lutum                           % (m/m ds)             1.0            25
Droogrest
droge stof                      %                     13.9          13.9            @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                     mg/kg ds                27           100            @              190     555           920
cadmium (Cd)                    mg/kg ds             < 0.2        < 0.05            -               0.6     6.8            13
kobalt (Co)                     mg/kg ds               <3          < 7.4            -                15  102.5           190
koper (Cu)                      mg/kg ds               <5          < 1.9            -                40    115           190
kwik (Hg) (niet vluchtig)       mg/kg ds            < 0.05        < 0.03            -             0.15  18.075             36
lood (Pb)                       mg/kg ds              < 10           <4             -                50    290           530
molybdeen (Mo)                  mg/kg ds               1.9           1.9         1.3 AW             1.5  95.75           190
nikkel (Ni)                     mg/kg ds                 8            23            -                35   67.5           100
zink (Zn)                       mg/kg ds              < 20          < 11            -              140     430           720
 Legenda
 @                Geen toetsoordeel mogelijk
 -                <= Achtergrondwaarde
 x AW             x maal Achtergrondwaarde
 N.B.             De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre> Project            37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
 Certificaten       1512123
 Toetsing           T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
 Toetsversie        BoToVa 2.1.0                                                                          Toetsdatum: 17 maart 2023 14:02
 Monsterreferentie                7624683
 Monsteromschrijving              R01-2-1-1 (110-210)
 Analyse                            Eenheid      Analyseres.                  Toetsoordeel             S        T             I
Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)                        µg/l                   21                         -                50   337.5           625
cadmium (Cd)                       µg/l                < 0.2                         -               0.4      3.2            6
kobalt (Co)                        µg/l                    4                         -                20       60          100
koper (Cu)                         µg/l                  <2                          -                15       45           75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)          µg/l               < 0.05                         -             0.05    0.175           0.3
lood (Pb)                          µg/l                  <2                          -                15       45           75
molybdeen (Mo)                     µg/l                   13                       2.6 S               5   152.5           300
nikkel (Ni)                        µg/l                  4.7                         -                15       45           75
zink (Zn)                          µg/l                   16                         -                65   432.5           800
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)  µg/l                 < 50                         -                50     325           600
Vluchtige aromaten
benzeen                            µg/l                < 0.2                         -               0.2    15.1            30
ethylbenzeen                       µg/l                < 0.2                         -                 4       77          150
naftaleen                          µg/l               < 0.02                         -             0.01   35.005            70
o-xyleen                           µg/l                < 0.1
styreen                            µg/l                < 0.2                         -                 6     153           300
tolueen                            µg/l                < 0.2                         -                 7   503.5          1000
xyleen (som m+p)                   µg/l                < 0.2
Sommaties aromaten
som xylenen                        µg/l                  0.2                         -               0.2    35.1            70
Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan              µg/l                < 0.1                         -             0.01  150.005           300
1,1,2-trichloorethaan              µg/l                < 0.1                         -             0.01   65.005           130
1,1-dichloorethaan                 µg/l                < 0.2                         -                 7   453.5           900
1,1-dichlooretheen                 µg/l                < 0.1                         -             0.01    5.005            10
1,1-dichloorpropaan                µg/l                < 0.2
1,2-dichloorethaan                 µg/l                < 0.2                         -                 7   203.5           400
1,2-dichloorpropaan                µg/l                < 0.2
1,3-dichloorpropaan                µg/l                < 0.2
cis-1,2-dichlooretheen             µg/l                < 0.1
dichloormethaan                    µg/l                < 0.2                         -             0.01  500.005          1000
monochlooretheen (vinylchlori      µg/l                < 0.2                         -             0.01    2.505             5
tetrachlooretheen                  µg/l                < 0.1                         -             0.01   20.005            40
tetrachloormethaan                 µg/l                < 0.1                         -             0.01    5.005            10
trans-1,2-dichlooretheen           µg/l                < 0.1
trichlooretheen                    µg/l                < 0.2                         -                24     262           500
trichloormethaan                   µg/l                < 0.2                         -                 6     203           400
Sommaties
som C+T dichlooretheen             µg/l                  0.1                         -             0.01   10.005            20
som dichloorpropanen               µg/l                  0.4                         -               0.8    40.4            80
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform         µg/l                < 0.2                         @                                     630
 Toetsoordeel monster 7624683:                                              Overschrijding Streefwaarde
 Legenda
 @                 Geen toetsoordeel mogelijk
 -                 <= Streefwaarde
 xS                x maal Streefwaarde
 N.B.              De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BIJLAGE IV</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer Jesse van der Marck
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK
Uw kenmerk              : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Ons kenmerk             : Project 1507337
Validatieref.           : 1507337_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JIWQ-PWLX-VFWA-LPPH
Bijlage(n)              : 4 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)
                                                                                                         Amsterdam, 16 maart 2023
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,
Ing. J. Tukker
Manager productie
                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
     Eurofins Omegam B.V.                           T +31-(0)20-597 66 80                   IBAN NL 16 BNPA 0227667980
     H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
     NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht              CSOmegam@eurofins.com                   BTW nr. NL8139.67.132.B01
     Nederland                                      www.eurofins.nl                         KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 4
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1507337
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7610240 = M01 R01-2 (0-50)
7610242 = M03 02 (40-90) 03 (110-170) 04 (70-100) R01-3 (70-120)
7610243 = M04 R01-1 (70-110)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        07/03/2023                     07/03/2023                  07/03/2023
Ontvangstdatum opdracht                            :                        08/03/2023                     08/03/2023                  08/03/2023
Startdatum                                         :                        09/03/2023                     09/03/2023                  09/03/2023
Monstercode                                        :                        7610240                        7610242                     7610243
Uw Matrix                                          :                        Grond                          Grond                       Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                              uitgevoerd                    uitgevoerd                  uitgevoerd
S gewicht artefact                                 g                        n.v.t.                        n.v.t.                       n.v.t.
S soort artefact                                                             n.v.t.                        n.v.t.                       n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                               uitgevoerd                    uitgevoerd                  uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                       %                            59,7                          21,6                        66,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                  10,8                          50,8                         4,6
S lutumgehalte (pipetmethode)                      % (m/m ds)                    4,0                           1,1                         9,4
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                                      mg/kg ds                     57                            33                          51
S cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                      0,34                        < 0,20                      < 0,20
S kobalt (Co)                                      mg/kg ds                      3,3                           4,3                         8,0
S koper (Cu)                                       mg/kg ds                     25                            21                          10
S kwik (Hg) (niet vluchtig)                        mg/kg ds                      0,19                          0,09                        0,06
S lood (Pb)                                        mg/kg ds                     58                            23                          23
S molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                    < 1,5                           3,5                       < 1,5
S nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                     10                            15                          21
S zink (Zn)                                        mg/kg ds                   120                             38                          62
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)                mg/kg ds                   110                           110                         < 35
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                                        mg/kg ds                    < 0,05                        < 0,11                      < 0,05
S fenantreen                                       mg/kg ds                      0,09                        < 0,11                        0,07
S anthraceen                                       mg/kg ds                      0,19                        < 0,11                      < 0,05
S fluoranteen                                      mg/kg ds                      0,65                          0,15                        0,26
S benzo(a)antraceen                                mg/kg ds                      0,32                        < 0,11                        0,11
S chryseen                                         mg/kg ds                      0,43                        < 0,11                        0,13
S benzo(k)fluoranteen                              mg/kg ds                      0,25                        < 0,11                        0,07
S benzo(a)pyreen                                   mg/kg ds                      0,38                        < 0,11                        0,11
S benzo(ghi)peryleen                               mg/kg ds                      0,31                        < 0,11                        0,07
S indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg ds                      0,27                        < 0,11                        0,07
S som PAK (10)                                     mg/kg ds                      2,9                           0,84                        0,96
Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                                          mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,003                     < 0,001
S PCB -52                                          mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,003                     < 0,001
S PCB -101                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,003                     < 0,001
S PCB -118                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,003                     < 0,001
S PCB -138                                         mg/kg ds                      0,002                       < 0,003                     < 0,001
S PCB -153                                         mg/kg ds                      0,001                       < 0,003                     < 0,001
S PCB -180                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,003                     < 0,001
S som PCBs (7)                                     mg/kg ds                      0,006                         0,015                       0,005
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JIWQ-PWLX-VFWA-LPPH                                                                                     Ref.: 1507337_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 2 van 4
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1507337
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7610244 = M05 R01-1 (110-150)
7613230 = M02 01 (0-40) 02 (0-40) 03 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        07/03/2023                     07/03/2023
Ontvangstdatum opdracht                            :                        08/03/2023                     08/03/2023
Startdatum                                         :                        09/03/2023                     09/03/2023
Monstercode                                        :                        7610244                        7613230
Uw Matrix                                          :                        Grond                          Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                              uitgevoerd                    uitgevoerd
S gewicht artefact                                 g                        n.v.t.                        n.v.t.
S soort artefact                                                             n.v.t.                        n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                               uitgevoerd                    uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                       %                            65,3                          61,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                   8,3                           8,0
S lutumgehalte (pipetmethode)                      % (m/m ds)                    1,5                           1,1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                                      mg/kg ds                 1300                              57
S cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                      0,75                          0,33
S kobalt (Co)                                      mg/kg ds                      9,0                           3,0
S koper (Cu)                                       mg/kg ds                   170                             25
S kwik (Hg) (niet vluchtig)                        mg/kg ds                      0,30                          0,77
S lood (Pb)                                        mg/kg ds                 2200                            120
S molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                      3,0                         < 1,5
S nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                     21                             9
S zink (Zn)                                        mg/kg ds                 2900                            120
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)                mg/kg ds                   150                          < 35
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                                        mg/kg ds                      0,07                        < 0,05
S fenantreen                                       mg/kg ds                      1,5                           0,27
S anthraceen                                       mg/kg ds                      0,40                          0,35
S fluoranteen                                      mg/kg ds                      5,2                           1,3
S benzo(a)antraceen                                mg/kg ds                      1,8                           0,50
S chryseen                                         mg/kg ds                      2,0                           0,78
S benzo(k)fluoranteen                              mg/kg ds                      1,2                           0,57
S benzo(a)pyreen                                   mg/kg ds                      1,8                           0,50
S benzo(ghi)peryleen                               mg/kg ds                      0,96                          0,49
S indeno(1,2,3-cd)pyreen                           mg/kg ds                      1,2                           0,46
S som PAK (10)                                     mg/kg ds                     16                             5,3
Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                                          mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -52                                          mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -101                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -118                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -138                                         mg/kg ds                      0,001                         0,001
S PCB -153                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001
S PCB -180                                         mg/kg ds                    < 0,001                       < 0,001
S som PCBs (7)                                     mg/kg ds                      0,005                         0,005
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JIWQ-PWLX-VFWA-LPPH                                                                                   Ref.: 1507337_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 3 van 4
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1507337
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                  Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.
Uw referentie                             :    M01 R01-2 (0-50)
Monstercode                               :    7610240
Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138:                                 -    Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.
Uw referentie                             :    M03 02 (40-90) 03 (110-170) 04 (70-100) R01-3 (70-120)
Monstercode                               :    7610242
Opmerking bij het monster:                -    Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
                                               elementanalyse beïnvloed hebben.
Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen:                                -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
fenantreen:                               -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
anthraceen:                               -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(a)antraceen:                        -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chryseen:                                 -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(k)fluoranteen:                      -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(a)pyreen:                           -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(ghi)peryleen:                       -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
indeno(1,2,3-cd)pyreen:                   -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -28:                                  -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -52:                                  -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -101:                                 -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -118:                                 -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -138:                                 -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -153:                                 -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -180:                                 -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PCBs (7):                             -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10):                             -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
Uw referentie                             :    M04 R01-1 (70-110)
Monstercode                               :    7610243
Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138:                                 -    Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: JIWQ-PWLX-VFWA-LPPH                                                                                   Ref.: 1507337_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 4 van 4
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1507337
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
Uw referentie                             :    M05 R01-1 (110-150)
Monstercode                               :    7610244
Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138:                                 -    Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.
Uw referentie                             :    M02 01 (0-40) 02 (0-40) 03 (0-50)
Monstercode                               :    7613230
Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138:                                 -    Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: JIWQ-PWLX-VFWA-LPPH                                                                                   Ref.: 1507337_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 1 van 3
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode                  : 7610240
Uw project                   : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
omschrijving
Uw referentie                : M01 R01-2 (0-50)
Methode                      : minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
                                                                                                     ➝
                                                                                  oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)   fractie > C10 - C19                 11 %
2)   fractie C19 - C29                   53 %
3)   fractie C29 - C35                   30 %
4)   fractie C35 -< C40                    7%
minerale olie gehalte: 110 mg/kg ds
Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: JIWQ-PWLX-VFWA-LPPH                                                                                   Ref.: 1507337_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 2 van 3
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode                  : 7610242
Uw project                   : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
omschrijving
Uw referentie                : M03 02 (40-90) 03 (110-170) 04 (70-100) R01-3 (70-120)
Methode                      : minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
                                                                                                     ➝
                                                                                  oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)   fractie > C10 - C19                   9%
2)   fractie C19 - C29                   39 %
3)   fractie C29 - C35                   44 %
4)   fractie C35 -< C40                    7%
minerale olie gehalte: 110 mg/kg ds
Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: JIWQ-PWLX-VFWA-LPPH                                                                                   Ref.: 1507337_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Oliechromatogram 3 van 3
OLIE-ONDERZOEK
Monstercode                  : 7610244
Uw project                   : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
omschrijving
Uw referentie                : M05 R01-1 (110-150)
Methode                      : minerale olie (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
                                                                                                     ➝
                                                                                  oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)   fractie > C10 - C19                   5%
2)   fractie C19 - C29                   39 %
3)   fractie C29 - C35                   38 %
4)   fractie C35 -< C40                  19 %
minerale olie gehalte: 150 mg/kg ds
Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: JIWQ-PWLX-VFWA-LPPH                                                                                   Ref.: 1507337_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1507337
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                              Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        uw monsterref.          uw diepte       uw barcode
7610240             M01 R01-2 (0-50)                                                             R01-2                   0-0.5           4412869AA
7610242             M03 02 (40-90) 03 (110-170) 04 (70-100) R01-3                                R01-3                   0.7-1.2         4412873AA
                    (70-120)                                                                     02                      0.4-0.9         4412484AA
                                                                                                 03                      1.1-1.7         4340674AA
                                                                                                 04                      0.7-1           4341394AA
7610243             M04 R01-1 (70-110)                                                           R01-1                   0.7-1.1         4412877AA
7610244             M05 R01-1 (110-150)                                                          R01-1                   1.1-1.5         4412872AA
7613230             M02 01 (0-40) 02 (0-40) 03 (0-50)                                            01                                      4356983AA
                                                                                                 02                                      4412493AA
                                                                                                 03                                      4341367AA
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: JIWQ-PWLX-VFWA-LPPH                                                                                   Ref.: 1507337_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1507337
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                            Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000                                   :  Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                             :  Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                      :  Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                            :  Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                           :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Koper (Cu)                                             :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Lood (Pb)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                         :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Zink (Zn)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)                      :  Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs                                                   :  Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs                                                   :  Conform AS3010 prestatieblad 8
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: JIWQ-PWLX-VFWA-LPPH                                                                                   Ref.: 1507337_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer Jesse van der Marck
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK
Uw kenmerk              : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Ons kenmerk             : Project 1513702
Validatieref.           : 1513702_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RGHS-VYQB-ZZAM-PUWQ
Bijlage(n)              : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)
                                                                                                         Amsterdam, 23 maart 2023
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,
Ing. J. Tukker
Manager productie
                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
     Eurofins Omegam B.V.                           T +31-(0)20-597 66 80                   IBAN NL 16 BNPA 0227667980
     H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
     NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht              CSOmegam@eurofins.com                   BTW nr. NL8139.67.132.B01
     Nederland                                      www.eurofins.nl                         KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1513702
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7629725 = M06 R01-1 (150-200)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        07/03/2023
Ontvangstdatum opdracht                            :                        17/03/2023
Startdatum                                         :                        17/03/2023
Monstercode                                        :                        7629725
Uw Matrix                                          :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                              uitgevoerd
S gewicht artefact                                 g                        n.v.t.
S soort artefact                                                             n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                               uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                       %                            71,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                   5,4
S lutumgehalte (pipetmethode)                      % (m/m ds)                  <1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                                      mg/kg ds                   500
S cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                      0,46
S kobalt (Co)                                      mg/kg ds                      4,1
S koper (Cu)                                       mg/kg ds                     50
S kwik (Hg) (niet vluchtig)                        mg/kg ds                      0,14
S lood (Pb)                                        mg/kg ds                   980
S molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                      3,4
S nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                     10
S zink (Zn)                                        mg/kg ds                 1200
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RGHS-VYQB-ZZAM-PUWQ                                                                                   Ref.: 1513702_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1513702
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                 Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: RGHS-VYQB-ZZAM-PUWQ                                                                                   Ref.: 1513702_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1513702
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                              Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        uw monsterref.          uw diepte       uw barcode
7629725             M06 R01-1 (150-200)                                                          R01-1                   1.5-2           4412883AA
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: RGHS-VYQB-ZZAM-PUWQ                                                                                   Ref.: 1513702_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1513702
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                            Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000                                   :  Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                             :  Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                      :  Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                            :  Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                           :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Koper (Cu)                                             :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Lood (Pb)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                         :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Zink (Zn)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: RGHS-VYQB-ZZAM-PUWQ                                                                                   Ref.: 1513702_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer Jesse van der Marck
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK
Uw kenmerk              : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Ons kenmerk             : Project 1537098
Validatieref.           : 1537098_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MSCM-QVPL-ELZQ-FRHH
Bijlage(n)              : 3 tabel(len) + 3 bijlage(n)
                                                                                                              Amsterdam, 4 mei 2023
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,
Ing. J. Tukker
Manager productie
                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
     Eurofins Omegam B.V.                           T +31-(0)20-597 66 80                   IBAN NL 16 BNPA 0227667980
     H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
     NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht              CSOmegam@eurofins.com                   BTW nr. NL8139.67.132.B01
     Nederland                                      www.eurofins.nl                         KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1537098
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7695670 = M07 101 (220-270)
7695671 = M08 R01-2 (140-190)
7695672 = M09 103b (150-200)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        24/04/2023                     07/03/2023                  24/04/2023
Ontvangstdatum opdracht                            :                        26/04/2023                     26/04/2023                  26/04/2023
Startdatum                                         :                        26/04/2023                     26/04/2023                  26/04/2023
Monstercode                                        :                        7695670                        7695671                     7695672
Uw Matrix                                          :                        Grond                          Grond                       Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                              uitgevoerd                    uitgevoerd                  uitgevoerd
S gewicht artefact                                 g                        n.v.t.                        n.v.t.                       n.v.t.
S soort artefact                                                             n.v.t.                        n.v.t.                       n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                               uitgevoerd                    uitgevoerd                  uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                       %                            14,8                         15,8                         75,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                  58,0                         43,6                          4,5
S lutumgehalte (pipetmethode)                      % (m/m ds)                    1,8                           1,8                       <1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                                      mg/kg ds                     26                          320                         < 20
S cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                    < 0,20                          2,3                       < 0,20
S kobalt (Co)                                      mg/kg ds                    < 3,0                         17                          < 3,0
S koper (Cu)                                       mg/kg ds                    < 5,0                        160                            7,8
S kwik (Hg) (niet vluchtig)                        mg/kg ds                    < 0,05                          0,53                      < 0,05
S lood (Pb)                                        mg/kg ds                  < 10                         1300                            20
S molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                      2,2                           8,1                         1,8
S nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                    <4                            91                            4
S zink (Zn)                                        mg/kg ds                  < 20                           930                           31
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MSCM-QVPL-ELZQ-FRHH                                                                                     Ref.: 1537098_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 2 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1537098
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7695673 = M10 104 (130-180)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        24/04/2023
Ontvangstdatum opdracht                            :                        26/04/2023
Startdatum                                         :                        26/04/2023
Monstercode                                        :                        7695673
Uw Matrix                                          :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                              uitgevoerd
S gewicht artefact                                 g                        n.v.t.
S soort artefact                                                             n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                               uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                       %                            13,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                  64,8
S lutumgehalte (pipetmethode)                      % (m/m ds)                    1,6
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                                      mg/kg ds                     47
S cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                    < 0,20
S kobalt (Co)                                      mg/kg ds                    < 3,0
S koper (Cu)                                       mg/kg ds                    < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig)                        mg/kg ds                    < 0,05
S lood (Pb)                                        mg/kg ds                  < 10
S molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                      2,0
S nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                      5
S zink (Zn)                                        mg/kg ds                  < 20
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MSCM-QVPL-ELZQ-FRHH                                                                                   Ref.: 1537098_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 3 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1537098
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                 Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: MSCM-QVPL-ELZQ-FRHH                                                                                   Ref.: 1537098_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 1 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1537098
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                 Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen
De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.
Uw referentie                             : M08 R01-2 (140-190)
Monstercode                               : 7695671
Opmerking(en) by analyse(s):
Organische stof (gec. voor                - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
lutum):                                     afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: MSCM-QVPL-ELZQ-FRHH                                                                                   Ref.: 1537098_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 2 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1537098
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                              Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        uw monsterref.          uw diepte       uw barcode
7695670             M07 101 (220-270)                                                            101                     2.2-2.7         4427915AA
7695671             M08 R01-2 (140-190)                                                          R01-2                   1.4-1.9         4412862AA
7695672             M09 103b (150-200)                                                           103b                    1.5-2           4428906AA
7695673             M10 104 (130-180)                                                            104                     1.3-1.8         4427918AA
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: MSCM-QVPL-ELZQ-FRHH                                                                                   Ref.: 1537098_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 3 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1537098
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                            Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000                                   :  Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                             :  Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                      :  Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                            :  Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                           :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Koper (Cu)                                             :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Lood (Pb)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                         :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Zink (Zn)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: MSCM-QVPL-ELZQ-FRHH                                                                                   Ref.: 1537098_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer Jesse van der Marck
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK
Uw kenmerk              : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Ons kenmerk             : Project 1541848
Validatieref.           : 1541848_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PHKN-BKDT-ODNA-PMQA
Bijlage(n)              : 2 tabel(len) + 3 bijlage(n)
                                                                                                            Amsterdam, 11 mei 2023
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,
Ing. J. Tukker
Manager productie
                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
     Eurofins Omegam B.V.                           T +31-(0)20-597 66 80                   IBAN NL 16 BNPA 0227667980
     H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
     NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht              CSOmegam@eurofins.com                   BTW nr. NL8139.67.132.B01
     Nederland                                      www.eurofins.nl                         KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1541848
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7708540 = M11 R01-3 (120-170)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        07/03/2023
Ontvangstdatum opdracht                            :                        05/05/2023
Startdatum                                         :                        05/05/2023
Monstercode                                        :                        7708540
Uw Matrix                                          :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                              uitgevoerd
S gewicht artefact                                 g                        n.v.t.
S soort artefact                                                             n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                               uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                       %                            13,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                  82,4
S lutumgehalte (pipetmethode)                      % (m/m ds)                  <1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                                      mg/kg ds                     27
S cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                    < 0,20
S kobalt (Co)                                      mg/kg ds                    < 3,0
S koper (Cu)                                       mg/kg ds                    < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig)                        mg/kg ds                    < 0,05
S lood (Pb)                                        mg/kg ds                  < 10
S molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                      1,9
S nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                      8
S zink (Zn)                                        mg/kg ds                  < 20
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PHKN-BKDT-ODNA-PMQA                                                                                   Ref.: 1541848_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1541848
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                 Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Uw referentie                             :    M11 R01-3 (120-170)
Monstercode                               :    7708540
Opmerking bij het monster:                -    Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
                                               elementanalyse beïnvloed hebben.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PHKN-BKDT-ODNA-PMQA                                                                                   Ref.: 1541848_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 1 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1541848
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                 Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen
De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.
Uw referentie                             : M11 R01-3 (120-170)
Monstercode                               : 7708540
Opmerking(en) by analyse(s):
Organische stof (gec. voor                - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
lutum):                                     afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PHKN-BKDT-ODNA-PMQA                                                                                   Ref.: 1541848_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 2 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1541848
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                              Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        uw monsterref.          uw diepte       uw barcode
7708540             M11 R01-3 (120-170)                                                          R01-3                   1.2-1.7         4412854AA
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PHKN-BKDT-ODNA-PMQA                                                                                   Ref.: 1541848_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 3 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1541848
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                            Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000                                   :  Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                             :  Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                      :  Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                            :  Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                           :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Koper (Cu)                                             :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Lood (Pb)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                         :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Zink (Zn)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PHKN-BKDT-ODNA-PMQA                                                                                   Ref.: 1541848_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer Jesse van der Marck
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK
Uw kenmerk              : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Ons kenmerk             : Project 1512123
Validatieref.           : 1512123_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WOGM-CTAV-XUEX-SWHC
Bijlage(n)              : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)
                                                                                                         Amsterdam, 17 maart 2023
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,
Ing. J. Tukker
Manager productie
                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
     Eurofins Omegam B.V.                           T +31-(0)20-597 66 80                   IBAN NL 16 BNPA 0227667980
     H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
     NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht              CSOmegam@eurofins.com                   BTW nr. NL8139.67.132.B01
     Nederland                                      www.eurofins.nl                         KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1512123
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7624683 = R01-2-1-1 (110-210)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        15/03/2023
Ontvangstdatum opdracht                            :                        15/03/2023
Startdatum                                         :                        15/03/2023
Monstercode                                        :                        7624683
Uw Matrix                                          :                        Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)                                      µg/l                         21
S cadmium (Cd)                                     µg/l                        < 0,2
S kobalt (Co)                                      µg/l                          4,0
S koper (Cu)                                       µg/l                        <2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)                        µg/l                        < 0,05
S lood (Pb)                                        µg/l                        <2
S molybdeen (Mo)                                   µg/l                         13
S nikkel (Ni)                                      µg/l                          4,7
S zink (Zn)                                        µg/l                         16
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)                µg/l                      < 50
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen                                          µg/l                        < 0,2
S ethylbenzeen                                     µg/l                        < 0,2
S naftaleen                                        µg/l                        < 0,02
S o-xyleen                                         µg/l                        < 0,1
S styreen                                          µg/l                        < 0,2
S tolueen                                          µg/l                        < 0,2
S xyleen (som m+p)                                 µg/l                        < 0,2
S som xylenen                                      µg/l                          0,2
Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan                            µg/l                        < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan                            µg/l                        < 0,1
S 1,1-dichloorethaan                               µg/l                        < 0,2
S 1,1-dichlooretheen                               µg/l                        < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan                              µg/l                        < 0,2
S 1,2-dichloorethaan                               µg/l                        < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan                              µg/l                        < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan                              µg/l                        < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen                           µg/l                        < 0,1
S dichloormethaan                                  µg/l                        < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l                                        < 0,2
S tetrachlooretheen                                µg/l                        < 0,1
S tetrachloormethaan                               µg/l                        < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen                         µg/l                        < 0,1
S trichlooretheen                                  µg/l                        < 0,2
S trichloormethaan                                 µg/l                        < 0,2
S som C+T dichlooretheen                           µg/l                          0,1
S som dichloorpropanen                             µg/l                          0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)                      µg/l                        < 0,2
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WOGM-CTAV-XUEX-SWHC                                                                                   Ref.: 1512123_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1512123
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                 Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: WOGM-CTAV-XUEX-SWHC                                                                                   Ref.: 1512123_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1512123
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                              Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        uw monsterref.          uw diepte       uw barcode
7624683             R01-2-1-1 (110-210)                                                          R01-2                   1.1-2.1         0442782YA
                                                                                                 R01-2                   1.1-2.1         0375930MM
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: WOGM-CTAV-XUEX-SWHC                                                                                   Ref.: 1512123_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1512123
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                      Analysemethoden Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Barium (Ba)                                            :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)                                           :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)                                            :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)                                             :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                              :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)                                              :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)                                         :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)                                            :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)                                              :  Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)                      :  Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)                                      :  Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen                                                :  Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten                                         :  Conform AS3130 prestatieblad 1
monochlooretheen (vinylchloride)                       :  Conform AS3130 prestatieblad 1
1,1-Dichlooretheen                                     :  Conform AS3130 prestatieblad 1
Tribroommethaan                                        :  Conform AS3130 prestatieblad 1
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: WOGM-CTAV-XUEX-SWHC                                                                                   Ref.: 1512123_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer Jesse van der Marck
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK
Uw kenmerk              : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Ons kenmerk             : Project 1507338
Validatieref.           : 1507338_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : LGGK-UUEA-QIWA-CXAI
Bijlage(n)              : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)
                                                                                                         Amsterdam, 22 maart 2023
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,
Ing. J. Tukker
Manager productie
                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
     Eurofins Omegam B.V.                           T +31-(0)20-597 66 80                   IBAN NL 16 BNPA 0227667980
     H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
     NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht              CSOmegam@eurofins.com                   BTW nr. NL8139.67.132.B01
     Nederland                                      www.eurofins.nl                         KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            Tabel 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1507338
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
Monstercode                                        : 7610245
Uw referentie                                      : ASB1 01 (0-40) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 07/03/2023
                                                               Asbestonderzoek
Initialen analist                             : O.O.
Analysedatum                                  : 22-03-2023
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster                    :  15450    g
Droge massa aangeleverde monster              :  10521    g
Percentage droogrest                          :  68,1     m/m %
Type zeving                                   :  nat
   zeeffractie       massa           percentage         massa         percentage         aantal             massa
      (mm)         zeeffractie        zeeffractie     onderzocht onderzocht              asbest        asbest-houdend
                     (gram)            (m/m %)          (gram)          (m/m %)        (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm               9283,2                   89,7          13,7            0,15            n.v.t.                 n.v.t.
 0,5-1 mm                121,4                   1,2          29,4          24,22                 0                    0,0
 1-2 mm                  262,0                   2,5          76,8          29,31                 0                    0,0
 2-4 mm                  195,8                   1,9        195,8          100,00                 0                    0,0
 4-8 mm                  250,3                   2,4        250,3          100,00                 0                    0,0
 8-20 mm                 231,7                   2,2        231,7          100,00                 0                    0,0
 >20 mm                     0,0                  0,0           0,0         100,00                 0                    0,0
 Totaal              10344,4                  100,0         797,7                                 0                    0,0
                                    asbest totaal                                serpentijn asbest                             amfibool asbest
   zeeffractie        gehalte        ondergrens bovengrens             gehalte      ondergrens bovengrens           gehalte      ondergrens bovengrens
      (mm)            asbest         (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)           asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                       (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)
 <0,5 mm                         -
 0,5-1 mm                     0,0             0,0             0,2             0,0            0,0            0,1             0,0            0,0            0,1
 1-2 mm                       0,0             0,0             0,9             0,0            0,0            0,4             0,0            0,0            0,4
 2-4 mm                       0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                       0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                      0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                       0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                     <0,6              0,0             1,1           <0,6             0,0            0,6             0,0            0,0            0,6
Aangetroffen type asbest                      : Geen
Bijzonderheden waargenomen                    : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
      Gebondenheid              Serpentijn asbest      Amfibool asbest          totaal afgerond
           hecht                        0,0                    0,0                     0,0
         niet hecht                     0,0                    0,0                     0,0
      totaal afgerond                   0,0                    0,0
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LGGK-UUEA-QIWA-CXAI                                                                                      Ref.: 1507338_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1507338
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                 Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.
Opmerking bij project:                    - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                            de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                            analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                            Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                            staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                            nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                            verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                            tijdens de monsterneming.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LGGK-UUEA-QIWA-CXAI                                                                                   Ref.: 1507338_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1507338
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                              Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        uw monsterref.          uw diepte       uw barcode
7610245             ASB1 01 (0-40) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50)                                 01                      0-0.4           1833894MG
                                                                                                 02                      0-0.4           1833894MG
                                                                                                 03                      0-0.5           1833894MG
                                                                                                 04                      0-0.5           1833894MG
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LGGK-UUEA-QIWA-CXAI                                                                                   Ref.: 1507338_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1507338
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                            Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Asbestonderzoek                                        : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LGGK-UUEA-QIWA-CXAI                                                                                   Ref.: 1507338_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>BIJLAGE V</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Toetsingskader bodem
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’ en Bijlage
B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en
interventiewaarden (grond en grondwater) gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de
achtergrond-/ streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen worden
geïnterpreteerd als een:
     lichte verhoging:         gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater)
     matige verhoging:         gehalte > T-waarde (tussenwaarde)
     sterke verhoging:         gehalte > interventiewaarde
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze
gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem
Toets- en Validatieservice).
De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium
lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg
zijn van een antropogene bron (menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de
voormalige normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.
Conform de Wet bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan een
omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, dient voor ten minste één
stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ bodemvolume grondwater de
interventiewaarde te worden overschreden. Ook moet de verontreiniging zijn ontstaan vóór 1987.
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt formeel een saneringsplicht. In de praktijk wordt een
sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging
(bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een
historische verontreiniging (ontstaan voor 1987) geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd.
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van een ‘nieuw geval van
bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet bodembescherming dient een nieuw geval van
bodemverontreiniging, ongeacht de mate en omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden
verwijderd.
Besluit bodemkwaliteit
De analyseresultaten van de grond kunnen bij een verkennend onderzoek (indicatief) worden getoetst aan het
Besluit bodemkwaliteit. Voor een definitief oordeel is echter een AP04 partijkeuring nodig. In het generieke kader
wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: Altijd Toepasbaar, Wonen en Industrie. Bij
hogere gehalten dan de maximale waarde Industrie, is er sprake van Niet Toepasbare grond.
Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd Toepasbaar’ indien de gehalten de Achtergrondwaarden niet
overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de
Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de maximale waarde Wonen
niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding
toegestaan voor maximaal twee parameters.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Toetsingskader asbest
Voor asbest in grond en puin geldt een interventiewaarde respectievelijk gewogen grenswaarde van 100 mg/kg ds.
Gewogen betekent dat de toetswaarde op de volgende manier wordt berekend:
          toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc)
Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden, dient conform de Wet
bodembescherming een uitspraak te worden gedaan over de risico’s van de verontreiniging bij het huidig en
toekomstig gebruik, op basis van een milieuhygiënisch saneringscriterium. Voor asbest geldt hiervoor het ‘Protocol
Asbest’, opgenomen als bijlage in de hierboven genoemde circulaire.
Verhardingslagen waarin asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan de grenswaarde worden beschouwd
als een ‘asbestweg’ en vallen daarmee onder het Besluit asbestwegen Wms. Het bevoegd gezag is in dat geval de
Inspectie van Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens dit besluit dient
een asbestweg te worden afgedekt of te worden verwijderd om het risico van blootstelling aan asbest te voorkomen.
Voor asbest in grond en puin geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde voor asbest ligt op het niveau
van verwaarloosbaar risico. Grond en puin met een asbestgehalte kleiner dan de interventiewaarde kan worden
beschouwd als niet asbestverontreinigd.
Toetsing verkennend onderzoek
Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de bodem met
asbest, waarbij een indicatief gehalte wordt bepaald.
Met een verkennend onderzoek wordt het asbestgehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met een
factor 2. De toetswaarde voor nader onderzoek bedraagt hiermee 50 mg/kg ds. Indien het asbestgehalte uit het
verkennend onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg ds geldt er geen noodzaak tot nader onderzoek. Bij een asbestgehalte
groter dan 50 mg/kg ds dient er wel nader onderzoek te worden uitgevoerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Verklarende woordenlijst
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen
om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren.
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.
Standaard NEN analysepakket grond en grondwater
                                                                                    Boven- en ondergrond               Grondwater
   Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink)    *                                  *
   Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)                                 *
   Polychloorbifenylen (PCB)                                                        *
   Minerale olie                                                                    *                                  *
   Vluchtige aromaten (BTEXSN)                                                                                         *
   Vluchtige chlooralifaten (VOCl)                                                                                     *
m-mv: diepte in meter minus maaiveld
pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen
NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt.
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen.
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd.
INEV: Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging, voor stoffen waarvoor geen interventiewaarde is opgesteld.
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk
aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een
aanvullend/nader onderzoek nodig is.
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’.
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’.
Gebruikte afkortingen van stoffen:
   Ba               Barium                                                     Olie             Minerale olie
   Cd               Cadmium                                                    VAK              Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
   Co               Kobalt                                                     B                Benzeen
   Cu               Koper                                                      T                Tolueen
   Hg               Kwik                                                       E                Ethylbenzeen
   Pb               Lood                                                       X                Xylenen
   Mo               Molybdeen                                                  S                Styreen
   Ni               Nikkel                                                     Naft.            Naftaleen
   Zn               Zink                                                       VOCl             Vluchtige Organochloorverbindingen
   PAK              Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen                 PCB              Polychloorbifenylen
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf.
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand.
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Conserveringstermijnen
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaatsvinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn.
Ook voor dit onderzoek heeft een overschrijding van de conserveringstermijn plaatsgevonden in verband met het
uitsplitsen van een mengmonster en/of het inzetten van aanvullende analyses. Dit leidt tot een opmerking in de
bijlagen bij een analysecertificaat. Het betreft een afwijking op het SIKB-protocol 3001. De maximale
conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden (aromaten) geldt een termijn van 4 dagen.
Voor droge stof bedraagt de termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een langere conserveringstermijn (PAK 14
dagen, organische stof 28 dagen). Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (2-10-2014). De
conserveringstermijn is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat niet
meer dan 2,5 of 5 % bedraagt (afhankelijk van het monstertype).
Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt
derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek
verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en
gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt
over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien
de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat
een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan
afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment van monstername.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>