<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>               Buro SRO
               Dhr. T. Oostrom
               ’t Goylaan 11
               3525 AA Utrecht
               Kamerik, 10 november 2023
               project:       37838, Pastoor van der Plaatstraat (naast) 34 te Rijpwetering
               betreft:       aanvullend bodemonderzoek t.p.v. gedempte sloot
               Geachte heer Oostrom,
               Bij deze verstrekken wij u de bevindingen van het aanvullend bodemonderzoek, uitgevoerd bij een
               gedempte sloot op het perceel Pastoor van der Plaatstraat (naast) 34 te Rijpwetering.
               Situatie
               Op het perceel is eerder in 2023 een verkennend- en nader bodemonderzoek uitgevoerd in verband met
               de voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning met tuin
               (Verkennend en nader bodemonderzoek Pastoor van der Plaatstraat (naast) 34 te Rijpwetering,
               Grondslag BV, 37838, d.d. 15 mei 2023). Voor een uitgebreid overzicht van de (historische) gegevens
               wordt verwezen naar deze rapportage welke in zijn geheel is toegevoegd in bijlage VI. Ten tijde van het
               verkennend onderzoek is ter plaatse van het westelijke gedeelte van de gedempte sloot een sterke
               verhoging met zware metalen aangetoond in de ondergrond. Middels nader onderzoek is de omvang van
               de verontreiniging in kaart gebracht. De sterke verontreiniging aan zware metalen bevindt zich van 1,1-
               2,0 m-mv en is te relateren aan het dempingsmateriaal. De omvang is geschat op circa 21 m3, waardoor
               is gesteld dat er geen sprake is van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’. Op de rest van de
               onderzoekslocatie zijn maximaal lichte verhogingen aan zware metalen en PAK aangetoond. Gesteld is
               dat de resultaten geen belemmering vormen voor de beoogde bouwplannen.
               De Omgevingsdienst West-Holland heeft het bodemonderzoek beoordeeld (mailcontact dhr. T.
               Oostrom, d.d. 20 september 2023). De Omgevingsdienst stelt dat de gedempte sloot maar voor een
               gedeelte is onderzocht waardoor onbekend is of en welk dempingsmateriaal aanwezig is in het oostelijke
               deel van de demping (ten oosten van boring 103). Omdat het oostelijke deel van de demping niet is
               onderzocht wordt de conclusie dat er geen sprake is van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’
               niet gedeeld. Gezien de toekomstige gevoelige bestemming van dit perceelsgedeelte (tuin) is aanvullend
               onderzoek vereist.
               Het onderzoek is uitgevoerd ter beoordeling of er verontreiniging van de bodem is opgetreden als gevolg
               van de demping. Het onderzoek is een aanvulling op de onderzoeksopzet uit het verkennend- en nader
               onderzoek (NEN 5740, strategie VED-HE-NL).
                                         Kamerik Nijverheidsweg 7, 3471 GZ Kamerik (Gemeente Woerden) Telefoon: (0348) 40 21 03
                                              Heerhugowaard Galileistraat 69, 1704 SE Heerhugowaard Telefoon: (072) 572 94 57
                                                        Steenwijk Oevers 16, 8331 VC Steenwijk Telefoon: (0521) 52 19 24
                              Internet: www.grondslag.nl IBAN: NL30RABO 015.83.14.670 KvK Utrecht: 30.10.10.55 BTW: NL8027.70.484.B01
Grondslag BV Gecertificeerde professionals: Kwaliteitssysteem ISO 9001 | Besluit Bodemkwaliteit BRL SIKB 1000 | Veldwerk BRL SIKB 2000 | Milieukundige begeleiding BRL SIKB 6000 | VCA**
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Veldwerk
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000.
Grondslag is door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek” conform deze BRL. Grondslag BV is als opdrachtnemer onafhankelijk van de
opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie als bedoeld in paragraaf 3.2.7 van de BRL SIKB 2000.
Op 1 november 2023 is door dhr. I. Hasselt in het oostelijke deel van de demping één boring verricht
(201) tot een diepte van 2,5 m-mv (0,5 m onder reeds bekende verontreiniging). Ter plaatse is tot 1,5
m-mv zand aangetroffen met sporen baksteen. Vanaf 1,5 tot 2,5 m-mv bestaat de bodem uit zintuigelijk
schoon veen.
Analyse afperking demping
Eén grondmonster van de ondergrond (op dezelfde diepte als de reeds bekende verontreiniging uit het
verkennend en nader onderzoek) is geanalyseerd op zware metalen. De analyseresultaten zijn
weergegeven in tabel 1.
Tabel 1: Overschrijdingstabel grond
 Code       Boringen met diepte       Waarnemingen                     Analyse-            Overschrijding
            (m-mv)                                                     parameters
                                                                                           >AW            >T                  >I
 M12        201 (1,50-2,00)           -                                9-metalen           Mo             -                   -
 (Veen)
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst)
Analyse PFAS
In verband met de mogelijke afvoer is de sterk verontreinigde grond (tpv. boring 101) aanvullend
geanalyseerd op PFAS. Als er geen lokaal beleid ten aanzien van PFAS-houdende grond is opgesteld
zijn de normen uit het landelijk handelingskader PFAS van toepassing. Lokale beleidsnormen gaan dus
vóór de normen uit het handelingskader. De normen uit het handelingskader zijn opgenomen in bijlage
V. In onderstaande tabel is de toetsing weergegeven.
Het gehalte organische stof is al bepaald ten tijde van het nader bodemonderzoek (M06; 8,3%).
Aangezien het gehalte organisch stof kleiner is dan 10%, vindt er geen bodemtypecorrectie plaats.
Tabel 2: Toetsing PFAS aan Handelingskader
 Ref      Boringen met             Waarneming               Organisch    Indicatief toetsoordeel op       Indicatief toetsoordeel
          diepte (m-mv)                                       stof (%)   landbodem                        In oppervlaktewater
 PFAS     101 (1,40-1,90)          -                             8,3     Achtergrondwaarde                Toepasbaar in regionale en
                                                                                                          rijkswateren
NB: Opgemerkt wordt dat voor een definitief oordeel omtrent hergebruik een partijkeuring conform het
Besluit bodemkwaliteit nodig is waarbij onder andere op PFAS wordt onderzocht, tenzij met verkennend
onderzoek voor alle PFAS-verbindingen <bepalingsgrens is gemeten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Conclusie
Ter plaatse van een slootdemping op de Pastoor van der Plaatstraat (naast) 34 te Rijpwetering is
aanvullend onderzoek uitgevoerd. In het oostelijke deel van de slootdemping is sprake van een demping
met zand. Met het verkennend en nader onderzoek is reeds aangetoond dat in deze zandlaag maximaal
lichte verhogingen aanwezig zijn. In de bodemlaag waar in het verkennend onderzoek sterke
verhogingen aan metalen zijn aangetoond (veen laag van 1,50-2,0 m-mv) is met het aanvullend
onderzoek maximaal een lichte verhoging met molybdeen aangetoond.
Op basis van de onderhavige resultaten en de resultaten van het verkennend en nader bodemonderzoek,
kan worden geconcludeerd dat de verontreiniging zich beperkt tot het westelijke deel van de demping.
De omvang van de sterke verontreiniging is ingeschat op 21 m3. Derhalve is er geen sprake van een
‘geval van ernstige bodemverontreiniging’.
De resultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een omgevingsvergunning
en de toekomstige bestemming. De afgifte van de omgevingsvergunning blijft echter een beleidsmatige
afweging van de gemeente zelf.
Aangezien geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt er formeel gezien geen
saneringsplicht. Indien de graafwerkzaamheden worden verricht ter plaatse van het westelijke deel van
de gedempte sloot, dient er wel rekening mee gehouden te worden dat sprake is van sterk verontreinigde
grond. Hiervoor zal onder andere een plan van aanpak moeten worden ingediend bij het bevoegd gezag,
de gemeente Kaag en Braassem.
Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Grondslag BV
Imke Bongers
Projectleider
Jesse van der Marck
Adviseur
BIJLAGE I       : Boorpuntenkaart
BIJLAGE II      : Boorbeschrijvingen
BIJLAGE III     : Toetsingstabellen
BIJLAGE IV      : Analysecertificaten
BIJLAGE V       : Toetsingskader & verklarende woordenlijst
BIJLAGE VI      : Verkennend en nader bodemonderzoek Pastoor van der Plaatstraat (naast) 34 te
                Rijpwetering, Grondslag BV, 37838, d.d. 15 mei 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>BIJLAGE I</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                  -3   2c
                              32a
                                                                                                               N                                         D 2963
               F 1465
                                                                                                                                                  D 2964
                                                                                                         109             Overzichtskaart
                                                                                                                                                          D 2965                           D 2966
                                                                                                           111
                                   F 1466
                                                                                     Pas
                                                                                      toor
                                                                                        van
                                                                                               P
                                                                                           der                                                                                                   D 4132
                                                                                              laat
                                                                                               sstr
                                                                                                   aat     D 2243
                                               103A                  201
                                             103B   103                                                                                   115
                              r01-1
                               101
                                r01-2                  04
                        102
                                                 104
                                 r01-3
                                                                           03
F 1076                                      01                                                                                                                      117
                                                                      02
                                                                                                                    BOORPUNTENKAART
         32b
                                                                                                                    Legenda
                                                                                                                         - boorpunt met peilbuis
                                                                                                                         - boorpunt
                                                                                                                         - inspectiegat
                                                                                                                         - gedempte sloot
                                                                                                                         - contour sterke verontreiniging
                                                                                                                         - onderzoekslocatie
                                                                                                                         - perceelsgrens
                                                                                                                    K 773- kadastraal nummer
                                                                                                                                                                     Schaal 1:250         Formaat : A3
                                                                                34                                   0        2.5        5         7.5       10 m
                                                                                                                    Opdrachtgever:
                                                                                                                                         Buro SRO
                                                                                                                    Project : Pastoor van der Plaatstraat (naast) 34 te Rijpwetering
                                                            F 1077                                                  Project nummer: 37838                           Naam : 37838tek.dwg
                                                                                                                                                                              119
                                                                                                                    Initialen : PH                                  Datum : 3-11-2023
                                                                                                                              Kamerik                    Heerhugowaard               Steenwijk
                                                                                                                                    0348-402103             072-5729457                0521-521924
                                                                                                                    P:\30000-39999\37800-37899\37838\4 kaartmateriaal\37838tek.dwg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>BIJLAGE II</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                 klei                              geur
                Grind, siltig                      Klei, zwak siltig         geen geur
                                                                             zwakke geur
                Grind, zwak zandig                 Klei, matig siltig        matige geur
                                                                             sterke geur
                                                                             uiterste geur
                Grind, matig zandig                Klei, sterk siltig
                                                                        olie
                Grind, sterk zandig                Klei, uiterst siltig
                                                                             geen olie-water reactie
                                                                             zwakke olie-water reactie
                Grind, uiterst zandig              Klei, zwak zandig         matige olie-water reactie
                                                                             sterke olie-water reactie
                                                   Klei, matig zandig        uiterste olie-water reactie
                                                   Klei, sterk zandig   p.i.d.-waarde
zand
                                                                             >0
                Zand, kleiïg
                                                                             >1
                                                                             >10
                Zand, zwak siltig
                                                                             >100
                                      leem                                   >1000
                Zand, matig siltig                 Leem, zwak zandig         >10000
                Zand, sterk siltig                 Leem, sterk zandig   monsters
                Zand, uiterst siltig                                        geroerd monster
                                      overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                   zwak humeus
veen
                Veen, mineraalarm                  matig humeus         overig
                                                                             bijzonder bestanddeel
                Veen, zwak kleiïg                  sterk humeus              Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                             grondwaterstand
                                                                             Gemiddeld laagste grondwaterstand
                Veen, sterk kleiïg                 zwak grindig
                                                                                           slib
                Veen, zwak zandig                  matig grindig
                                                                                           water
                Veen, sterk zandig                 sterk grindig
peilbuis
       blinde buis
       casing
       hoogste grondwaterstand
       gemiddelde grondwaterstand
       laagste grondwaterstand
       bentoniet afdichting
       filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Meetpunt: 201                                             Datum:      1-11-2023
  Type:      boring
                              0     gras
  0
                                    Zand matig fijn, matig humeus, sporen baksteen,
                    1               matig wortelhoudend, grijsbruin
 50
                    2
100
                    3
                              150
150
                                    Veen, matig zandig, zwak kleiïg, donkerbruin
                    4
                              200
200
                                    Veen, bruinrood
                    5
                              250
250
    Projectnaam: Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering                         Projectnummer:        37838
                                                                                    getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>BIJLAGE III</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> Project           37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
 Certificaten      1640315
 Toetsing          T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
 Toetsversie       BoToVa 3.1.0                                                                          Toetsdatum: 10 november 2023 08:15
 Monsterreferentie             7971104
 Monsteromschrijving           M12 201 (150-200)
 Analyse                          Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel              AW         T            I
Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)            73.5            10
Lutum                           % (m/m ds)            47.8            25
Droogrest
droge stof                      %                     16.2          16.2            @
Metalen ICP-AES
barium (Ba)                     mg/kg ds                43            25            @              190      555           920
cadmium (Cd)                    mg/kg ds             < 0.2        < 0.05            -               0.6      6.8           13
kobalt (Co)                     mg/kg ds               5.4           3.2            -                15   102.5           190
koper (Cu)                      mg/kg ds                38            16            -                40     115           190
kwik (Hg) (niet vluchtig)       mg/kg ds              0.16          0.10            -             0.15   18.075            36
lood (Pb)                       mg/kg ds                65            32            -                50     290           530
molybdeen (Mo)                  mg/kg ds               2.1           2.1         1.4 AW             1.5   95.75           190
nikkel (Ni)                     mg/kg ds                15              9           -                35    67.5           100
zink (Zn)                       mg/kg ds                59            27            -              140      430           720
 Toetsoordeel monster 7971104:                                             Voldoet aan Achtergrondwaarde
 Legenda
 @                Geen toetsoordeel mogelijk
 x AW             x maal Achtergrondwaarde
 -                <= Achtergrondwaarde
 N.B.             De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>BIJLAGE IV</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer Jesse van der Marck
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK
Uw kenmerk              : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Ons kenmerk             : Project 1640315
Validatieref.           : 1640315_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : AFAF-DPUJ-GCUQ-RYXN
Bijlage(n)              : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)
                                                                                                   Amsterdam, 10 november 2023
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn
Lab onder "Info en Docs".
Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,
Ing. J. Tukker
Manager productie
                                     Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
     Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                   IBAN NL 16 BNPA 0227667980
     H.J.E. Wenckebachweg 120                                                              BIC BNPANL2A
     NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                   BTW nr. NL8139.67.132.B01
     Nederland                                     www.eurofins.nl                         KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1640315
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7971104 = M12 201 (150-200)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        01/11/2023
Ontvangstdatum opdracht                            :                        03/11/2023
Startdatum                                         :                        03/11/2023
Monstercode                                        :                        7971104
Uw Matrix                                          :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                              uitgevoerd
S gewicht artefact                                 g                        n.v.t.
S soort artefact                                                             n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                               uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                       %                            16,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                  73,5
S lutumgehalte (pipetmethode)                      % (m/m ds)                   47,8
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                                      mg/kg ds                     43
S cadmium (Cd)                                     mg/kg ds                    < 0,20
S kobalt (Co)                                      mg/kg ds                      5,4
S koper (Cu)                                       mg/kg ds                     38
S kwik (Hg) (niet vluchtig)                        mg/kg ds                      0,16
S lood (Pb)                                        mg/kg ds                     65
S molybdeen (Mo)                                   mg/kg ds                      2,1
S nikkel (Ni)                                      mg/kg ds                     15
S zink (Zn)                                        mg/kg ds                     59
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AFAF-DPUJ-GCUQ-RYXN                                                                                   Ref.: 1640315_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1640315
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                 Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Uw referentie                             :    M12 201 (150-200)
Monstercode                               :    7971104
Opmerking bij het monster:                -    Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
                                               elementanalyse beïnvloed hebben.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: AFAF-DPUJ-GCUQ-RYXN                                                                                   Ref.: 1640315_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1640315
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                              Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        uw monsterref.          uw diepte       uw barcode
7971104             M12 201 (150-200)                                                            201                     1.5-2           4499832AA
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: AFAF-DPUJ-GCUQ-RYXN                                                                                   Ref.: 1640315_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1640315
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                            Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000                                   :  Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                             :  Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                      :  Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                            :  Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                           :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Koper (Cu)                                             :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Lood (Pb)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                         :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                            :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Zink (Zn)                                              :  Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                          conform NEN 6961
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: AFAF-DPUJ-GCUQ-RYXN                                                                                   Ref.: 1640315_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw I. Bongers
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK
Uw kenmerk              : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Ons kenmerk             : Project 1547335
Validatieref.           : 1547335_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : TIDV-PJYR-FDPA-APNO
Bijlage(n)              : 3 tabel(len) + 3 bijlage(n)
                                                                                                            Amsterdam, 22 mei 2023
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,
Ing. J. Tukker
Manager productie
                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
     Eurofins Omegam B.V.                           T +31-(0)20-597 66 80                   IBAN NL 16 BNPA 0227667980
     H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
     NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht              CSOmegam@eurofins.com                   BTW nr. NL8139.67.132.B01
     Nederland                                      www.eurofins.nl                         KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1547335
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7723070 = PFAS 101 (140-190)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        24/04/2023
Ontvangstdatum opdracht                            :                        15/05/2023
Startdatum                                         :                        15/05/2023
Monstercode                                        :                        7723070
Uw Matrix                                          :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                              uitgevoerd
S voorbewerking AS3000                                               uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                                       %                            75,7
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TIDV-PJYR-FDPA-APNO                                                                                   Ref.: 1547335_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 2 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1547335
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7723070 = PFAS 101 (140-190)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       :                        24/04/2023
Ontvangstdatum opdracht                            :                        15/05/2023
Startdatum                                         :                        15/05/2023
Monstercode                                        :                        7723070
Uw Matrix                                          :                        Grond
Organische parameters - per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)
Perfluorcarbonzuren:
Q PFBA                                             µg/kg ds                      0,3
Q PFPeA                                            µg/kg ds                    < 0,1
Q PFHxA                                            µg/kg ds                    < 0,1
Q PFHpA                                            µg/kg ds                    < 0,1
Q PFOA lineair                                     µg/kg ds                    < 0,1
Q PFOA vertakt                                     µg/kg ds                    < 0,1
Q PFNA                                             µg/kg ds                    < 0,1
Q PFDA                                             µg/kg ds                    < 0,1
Q PFUnDA                                           µg/kg ds                    < 0,1
Q PFDoDA                                           µg/kg ds                    < 0,1
Q PFTrDA                                           µg/kg ds                    < 0,1
Q PFTeDA                                           µg/kg ds                    < 0,1
Q PFHxDA                                           µg/kg ds                    < 0,1
Q PFODA                                            µg/kg ds                    < 0,1
Perfluorsulfonzuren:
Q PFBS                                             µg/kg ds                    < 0,2
Q PFPeS                                            µg/kg ds                    < 0,1
Q PFHxS                                            µg/kg ds                    < 0,1
Q PFHpS                                            µg/kg ds                    < 0,1
Q PFOS lineair                                     µg/kg ds                    < 0,1
Q PFOS vertakt                                     µg/kg ds                    < 0,1
Q PFDS                                             µg/kg ds                    < 0,1
Perfluorverbindingen - precursors:
Q 4:2 FTS                                          µg/kg ds                    < 0,1
Q 6:2 FTS                                          µg/kg ds                    < 0,1
Q 8:2 FTS                                          µg/kg ds                    < 0,1
Q 10:2 FTS                                         µg/kg ds                    < 0,1
Perfluorverbindingen - overig:
Q MeFOSAA                                          µg/kg ds                    < 0,1
Q MeFOSA                                           µg/kg ds                    < 0,1
Q EtFOSAA                                          µg/kg ds                    < 0,1
Q PFOSA                                            µg/kg ds                    < 0,1
Q 8:2 DiPAP                                        µg/kg ds                    < 0,1
     som PFOA                                      µg/kg ds                      0,1
     som PFOS                                      µg/kg ds                      0,1
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TIDV-PJYR-FDPA-APNO                                                                                   Ref.: 1547335_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 3 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1547335
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                 Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AP04-A paragraaf A 1.9 Rapportage (versie 8).
Uw referentie                             :    PFAS 101 (140-190)
Monstercode                               :    7723070
Opmerking(en) bij resultaten:
perfluorbutaansulfonzuur                  -    verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
(PFBS):
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: TIDV-PJYR-FDPA-APNO                                                                                   Ref.: 1547335_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 1 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1547335
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                              Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        uw monsterref.          uw diepte       uw barcode
7723070             PFAS 101 (140-190)                                                           101                     1.4-1.9         4428902AA
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: TIDV-PJYR-FDPA-APNO                                                                                   Ref.: 1547335_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 2 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1547335
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                                 Bijlage Omschrijvingen PFAS
PFAS component                         Volledige naam PFAS component
10:2 FTS                               10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)
4:2 FTS                                4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
6:2 FTS                                6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
8:2 DiPAP                              8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)
8:2 FTS                                8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
EtFOSAA                                EtFOSAA (n-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
MeFOSA                                 MeFOSA (n-methylperfluoroctaansulfonamide)
MeFOSAA                                MeFOSAA (n-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
PFBA                                   PFBA (perfluorbutaanzuur)
PFBS                                   PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
PFDA                                   PFDA (perfluordecaanzuur)
PFDoDA                                 PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
PFDS                                   PFDS (perfluordecaansulfonzuur)
PFHpA                                  PFHpA (perfluor-n-heptaanzuur)
PFHpS                                  PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)
PFHxA                                  PFHxA (perfluorhexaanzuur)
PFHxDA                                 PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
PFHxS                                  PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
PFNA                                   PFNA (perfluornonaanzuur)
PFOA lineair                           PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt                           PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
PFODA                                  PFODA (perfluoroctadecaanzuur)
PFOS lineair                           PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt                           PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOSA                                  PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)
PFPeA                                  PFPeA (perfluorpentaanzuur)
PFPeS                                  PFPeS (perfluor-n-pentaansulfonzuur)
PFTeDA                                 PFTeDA (perfluor-n-tetradecaanzuur)
PFTrDA                                 PFTrDA (perfluortridecaanzuur)
PFUnDA                                 PFUnDA (perfluorundecaanzuur)
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: TIDV-PJYR-FDPA-APNO                                                                                   Ref.: 1547335_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Bijlage 3 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                        : 1547335
Uw project omschrijving                            : 37838-Pastoor van der Plaatstraat 34 Rijpwetering
Opdrachtgever                                      : Grondslag Kamerik
                                            Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000                                   : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                             : Conform AS3010 prestatieblad 2
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.
PFAS                                                   : Eigen methode
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: TIDV-PJYR-FDPA-APNO                                                                                   Ref.: 1547335_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>BIJLAGE V</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Toetsingskader bodem
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’ en Bijlage
B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en
interventiewaarden (grond en grondwater) gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de
achtergrond-/ streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen worden
geïnterpreteerd als een:
     lichte verhoging:         gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater)
     matige verhoging:         gehalte > T-waarde (tussenwaarde)
     sterke verhoging:         gehalte > interventiewaarde
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze
gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem
Toets- en Validatieservice).
De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium
lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg
zijn van een antropogene bron (menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de
voormalige normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.
Conform de Wet bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan een
omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, dient voor ten minste één
stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ bodemvolume grondwater de
interventiewaarde te worden overschreden. Ook moet de verontreiniging zijn ontstaan vóór 1987.
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt formeel een saneringsplicht. In de praktijk wordt een
sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging
(bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een
historische verontreiniging (ontstaan voor 1987) geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd.
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van een ‘nieuw geval van
bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet bodembescherming dient een nieuw geval van
bodemverontreiniging, ongeacht de mate en omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden
verwijderd.
Besluit bodemkwaliteit
De analyseresultaten van de grond kunnen bij een verkennend onderzoek (indicatief) worden getoetst aan het
Besluit bodemkwaliteit. Voor een definitief oordeel is echter een AP04 partijkeuring nodig. In het generieke kader
wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: Altijd Toepasbaar, Wonen en Industrie. Bij
hogere gehalten dan de maximale waarde Industrie, is er sprake van Niet Toepasbare grond.
Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd Toepasbaar’ indien de gehalten de Achtergrondwaarden niet
overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de
Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de maximale waarde Wonen
niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding
toegestaan voor maximaal twee parameters.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Toetsingskader PFAS – hergebruikscriteria en interventiewaarden
PFAS (Poly- en perFluor Alkyl Stoffen) betreft een groep stoffen die sinds de jaren ’60 zijn toegepast in diverse
industriële en huishoudelijke producten. De meest voorkomende stoffen zijn PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS
(perfluoroctaansulfonaat). PFOA was een hulpstof bij de productie van teflon en is toegepast in tal van andere
producten omdat het bijdraagt aan een goede olie- en waterwerende werking. PFOS werd tot voor kort toegepast
in bijvoorbeeld brandblusschuim. De stoffen zijn persistent, bioaccumulatief en toxisch.
Landelijk beleid
Op 13 december 2021 is het gewijzigde handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie gepubliceerd (landelijk geldend). Hierin zijn achtergrondwaarden en maximale waarden voor PFAS
opgenomen.
Door het RIVM zijn risicogrenzen afgeleid ter onderbouwing van interventiewaarden in grond en grondwater. Deze
zijn uitgewerkt in het document “Risicogrenzen ten behoeve van de vaststelling van Interventiewaarden voor PFOS,
PFOA en GenX, door RIVM, 20 juli 2021”. Op 2 mei 2022 is per kamerbrief bepaald dat deze risicogrenzen als
indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging (INEV) gebruikt kunnen worden. Bij overschrijding van de INEV
kan, afhankelijk van de locatiespecifieke omstandigheden, sprake zijn van onaanvaardbare risico’s voor mens of
milieu.
Lokaal beleid
De analyseresultaten moeten worden getoetst aan de eisen uit de beleidsnormen van de gemeente/regio waar de
grond of baggerspecie wordt toegepast. Als er geen lokaal beleid is opgesteld zijn de normen uit het landelijk
handelingskader van toepassing. Lokale beleidsnormen gaan vóór de normen uit het handelingskader.
Toetsing
In het handelingskader zijn onder andere de volgende toepassingsnormen opgenomen. Voor een totaaloverzicht
wordt verwezen naar het handelingskader zelf.
Op basis van het handelingskader vindt er geen bodemcorrectie plaats bij een gehalte aan organische stof tot 10%.
Bij lokale beleidsnormen kan ook bij een lager gehalte organisch stof een bodemtypecorrectie zijn voorgeschreven.
Toepassingsnormen en interventiewaarden PFAS grond en baggerspecie (μg/kg ds) en grondwater (µg/l)
                                                                                                                               overige PFAS
  Toepassingsmogelijkheden en INEV-waarden                                                      PFOS             PFOA
                                                                                                                                (individueel)
  Grond en baggerspecie toepassen op de bodem:
      Niet verontreinigd                                                                         0,1               0,1               0,1
      Achtergrondwaarde*1                                                                        1,4               1,9               1,4
      Klasse Wonen/Industrie*   2
                                                                                                 3,0               7,0               3,0
  Grond en baggerspecie toepassen in oppervlaktewater (uitgezonderd de diepe plas):
      Toepassen in een rijkswater                                                                3,7               0,8               0,8
      Toepassen in een ander water                                                               1,1               0,8               0,8
      Verspreiden of toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam, aansluitende
      (sediment delende) stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichaam en                               toetsen op uitschieters
      waterbouwkundige constructies
  Grond en baggerspecie toepassen in diepe plassen:
      Toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open verbinding staan met een
                                                                                                 3,7               0,8               0,8
      rijkswater*3
      Toepassen in vrijliggende diepe plassen en niet-vrijliggende plassen aan niet-
                                                                                                 1,1               0,8               0,8
      rijkswater*3,4
  Baggerspecie verspreiden over een aangrenzend perceel:
      Verspreidbaar op aangrenzend perceel                                                       3,0               7,0               3,0
  Interventiewaarden op basis van INEV (indicatief niveau ernstige verontreiniging)
      INEV voor grond                                                                             59                60                -
      INEV voor grondwater (µg/l)                                                                2,7               8,6                -
PFOS = som PFOS (lineair+vertakt), PFOA = som PFOA (lineair+vertakt)
Bij de norm 0,1 μg/kg moeten PFOS lineair en vertakt apart getoetst worden. Som-PFOS is hier niet van toepassing. Idem voor PFOA.
*1 Voldoet aan achtergrondwaarden:
          - Altijd toepasbaar, m.u.v. toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden (daarvoor geldt als norm 0,1 of de gebiedskwaliteit)
*2 Voldoet aan maximale waarden:
          - Toepasbaar in een zone met toepassingsklasse Wonen of Industrie (bodemkwaliteitsklasse én functieklasse Wonen of Industrie)
          - Toepasbaar in een GBT
*3 Mits geen kwetsbaar object in de nabijheid van de diepe plas
*4 Niet van toepassing op plassen die nog niet zijn verondiept
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Verklarende woordenlijst
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen
om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren.
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.
Standaard NEN analysepakket grond en grondwater
                                                                                     Boven- en ondergrond               Grondwater
   Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink)     *                                  *
   Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)                                  *
   Polychloorbifenylen (PCB)                                                         *
   Minerale olie                                                                     *                                  *
   Vluchtige aromaten (BTEXSN)                                                                                          *
   Vluchtige chlooralifaten (VOCl)                                                                                      *
m-mv: diepte in meter minus maaiveld
pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen
NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt.
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen.
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd.
INEV: Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging, voor stoffen waarvoor geen interventiewaarde is opgesteld.
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk
aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een
aanvullend/nader onderzoek nodig is.
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’.
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’.
Gebruikte afkortingen van stoffen:
   Ba               Barium                                                     Olie              Minerale olie
   Cd               Cadmium                                                    VAK               Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
   Co               Kobalt                                                     B                 Benzeen
   Cu               Koper                                                      T                 Tolueen
   Hg               Kwik                                                       E                 Ethylbenzeen
   Pb               Lood                                                       X                 Xylenen
   Mo               Molybdeen                                                  S                 Styreen
   Ni               Nikkel                                                     Naft.             Naftaleen
   Zn               Zink                                                       VOCl              Vluchtige Organochloorverbindingen
   PAK              Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen                 PCB               Polychloorbifenylen
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf.
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand.
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>