<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend (asbest)bodemonderzoek
Noordeinde 89
Roelofarendsveen

22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON




Opdrachtgever                    Buro SRO
                                 ’t Goylaan 11
                                 3525 AA Utrecht

Locatie                          Noordeinde 89 te Roelofarendsveen

Type onderzoek                   Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
                                 Verkennend asbestonderzoek NEN 5707 en 5897


Rapportnummer                    22-2133-R01ML

Datum rapport                    6 september 2022

Auteur                           Mevr. M. Lawende
                                 Assistent projectleider Bodem



Kwaliteitscontrole               Dhr. A.J. van Houwelingen
                                 Projectleider Bodem




Inventerra
Nijverheidsweg 34
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

(078) 682 24 55
info@inventerra.nl


Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE




1.     INLEIDING .......................................................................................................................... 1

2.     MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725 .............................................................. 2

     2.1     Algemeen ....................................................................................................................... 2
     2.2     Verzamelde informatie vooronderzoek ............................................................................... 2
     2.3     Hypothese ...................................................................................................................... 4

3.     ONDERZOEKSSTRATEGIE .................................................................................................... 6

     3.1     Onderzoeksstrategie verkennend bodemonderzoek NEN 5740 .............................................. 6
     3.2     Onderzoeksstrategie verkennend asbestonderzoek NEN 5707/5897 ....................................... 6

4.     UITVOERING EN RESULTATEN VERKENNEND ONDERZOEK NEN 5740 ................................. 7

     4.1     Uitvoering veldwerk ......................................................................................................... 7
     4.2     Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek ......................................................................... 8

5.     UITVOERING EN RESULTATEN ASBESTONDERZOEK NEN 5707/5897 ................................ 10

6.     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .................................................................................... 12




BIJLAGEN

1.         Weergave onderzoekslocatie
           1.1   Omgevingskaart en kadastrale gegevens
           1.2   Situatietekening(en)
           1.3   Foto’s
2.         Boorprofielen
3.         Analysecertificaten
4.         Toetsingskader
5.         Resultaten vooronderzoek
6.         Kwaliteitsaspecten van het onderzoek




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING



In opdracht van Buro SRO heeft Inventerra in juni 2022 een verkennend bodemonderzoek conform de NEN
5740 en een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707/5897 verricht op de locatie aan het
Noordeinde 89 te Roelofarendsveen.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de geplande nieuwbouw van twee vrijstaande woningen en de
bestaande bebouwing om te bouwen naar appartementen. Het doel is het vaststellen van de huidige
bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de geplande nieuwbouw.

Kwaliteit
Inventerra is door Normec Certification gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 2018
(certificaatnummer EC-SIK-20241) en de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6002 (certificaatnummer EC-
SIK-60009) en is tevens door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO
9001.

De genoemde beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor het gehele
proces van veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek, inclusief alle secundaire processen, dat begint bij de
acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief de
daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever.

Op dit bodemonderzoek zijn de volgende protocollen, behorende bij de BRL SIKB 2000, van toepassing:
☒       2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
              grondmonsters en waterpassen.
☒      2002 – Het nemen van watermonsters.
☒      2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op:
   de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel;
   de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en
    veldwerkresultaten en advies;
   veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle
    veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van peilbuizen;
   de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de
opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten
zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen                           pag. 1 van 13
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725



2.1      Algemeen

Om inzicht te krijgen over de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen wordt relevante informatie
over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld,
geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel
van het vooronderzoek. De aanleiding voor het navolgend beschreven vooronderzoek is het opstellen van
een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A
uit de NEN 5725:2017).

Ten behoeve hiervan dient in ieder geval informatie te worden verzameld over:
   Bodemopbouw en geohydrologie, inclusief informatie over de verwachte aan- of afwezigheid van
    antropogene lagen in de bodem;
   Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart, reeds uitgevoerde
    bodemonderzoeken en of mogelijk sprake kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
   Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situaties, asbest, activiteiten en/of ongewone
    voorvallen, op basis van het voormalige en huidige gebruik.

Voor het verzamelen van de benodigde informatie kunnen meerdere informatiebronnen worden
geraadpleegd, zoals:
   Informatie/interview(s) eigenaar en/of opdrachtgever
   Archieven gemeente, omgevingsdienst en/of provincie
   Online bronnen zoals Bodemloket.nl en Topotijdreis.nl
   Bodemkwaliteitskaarten
   Topografische kaarten
   Geohydrologische kaarten

Verder dient een terreinverkenning te worden uitgevoerd. Deze kan eventueel meteen voorafgaand aan de
uitvoering van het veldwerk worden uitgevoerd.

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek wordt
beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter beschikking
staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de onderzoekslocatie
geconstateerde situatie.

2.2      Verzamelde informatie vooronderzoek

In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven.

Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek
 Gegevens onderzoekslocatie
 Adres                        Noordeinde 89 te Roelofarendsveen
 Kadaster                     Alkemade, sectie K, nr. 1005
 XY-coördinaten               X: 103.312     Y: 468.141
 Begrenzing                   De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.
 onderzoekslocatie            De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt 1.575 m².
 Huidig gebruik               Loods met een bovenwoning
 Toekomstig gebruik           Gepland is de nieuwbouw van twee vrijstaande woningen en het bestaande pand om te
                              bouwen naar appartementen. Tevens wordt een noordelijke watergang gedempt om
                              een ontsluitingsweg te realiseren en ten zuiden van het perceel wordt een watergang
                              gerealiseerd.
 Omgeving                     De locatie wordt omringd door woningen met (bedrijf)loodsen en watergangen.
                              Westelijk bevindt zich de openbare weg.


Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen                                  pag. 2 van 13
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Vervolg tabel 1   Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek
 Overige informatie vooronderzoek
 Informatie eigenaar /         De achterste loods en de nodige verhardingen zijn in mei 2022 gesloopt en verwijderd,
 opdrachtgever                 met uitzondering van de toegangsweg van ca. 4 meter breed.
                               Gepland is om de vrijkomende grond van het te graven oppervlaktewater te gebruiken
                               om de bestaande watergang (toekomstige toegangsweg) te dempen (gesloten
                               grondbalans).
 Terreinverkenning                 Op het achterste terreindeel is de vrijstaande loods reeds gesloopt en is het asfalt
                                    en de stabilisatielaag verwijderd. Op het maaiveld is asbestverdacht materiaal
                                    (AVM) aangetroffen. Tevens is geconstateerd dat de bovengrond, op het
                                    terreindeel waar het asfalt verwijderd is, bijmengingen van puin bevat. Rondom
                                    de bestaande woning met inpandige loods zijn klinkers en asfalt aanwezig.
                                   Bij de terreininspectie is aandacht besteed aan het voorkomen van overige
                                    verdachte punten, zoals brandplaatsen, terreinophogingen of verzakkingen,
                                    aanwezigheid van puin op de bodem en de aanwezigheid van asbestverdachte
                                    bouw-    en/of    verhardingsmaterialen.     Voornoemde     aspecten     zijn  niet
                                    waargenomen. Ook is gelet op de aanwezigheid van invasieve exoten zoals de
                                    ‘Japanse Duizendknoop’. Deze zijn op de onderzoekslocatie niet waargenomen.
 Kaartmateriaal                    BAG-viewer: De woning/loods en de voormalige loods dateren uit 1960.
                                   Topotijdreis: Tot eind jaren ’40 van de vorige eeuw was het oostelijk terreindeel
                                    vrij smal en de zuidelijke watergang breder. Voor zover te herleiden zijn er geen
                                    kassen of boomgaarden aanwezig geweest op de onderzoekslocatie.
                                   Explosieven: Volgens de bommenkaart van Beobom zijn in de omgeving van de
                                    onderzoekslocatie geen mijnenvelden, ruimingen of luchtaanvallen geweest. De
                                    locatie is vooralsnog onverdacht voor de aanwezigheid van niet-gesprongen
                                    conventionele explosieven.
                                   Grondwaterbeschermingsgebied: De locatie is niet gelegen in een grondwater-
                                    beschermingsgebied.
 Omgevingsdienst                   Bodeminformatie onderzoekslocatie: Bij de Omgevingsdienst is geen informatie
 West-Holland                       beschikbaar over de aanwezigheid van (voormalige) ondergrondse tanks. Ook is
                                    er geen informatie over eerder uitgevoerde bodemonderzoeken of de
                                    aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Op de locatie was een burgerlijk- en
                                    utiliteitsbouwbedrijf gevestigd (aannemingsbedrijf).
                                   Bodeminformatie aangrenzende percelen volgens de Omgevingsrapportage: Op de
                                    locatie Noordeinde 91-93 zijn een verkennend- en nader bodemonderzoeken
                                    uitgevoerd met daarop volgend in 2021 een sanering vanwege het aantreffen van
                                    een sterke verontreiniging met zink en PAK in de grond. Tevens is er tijdens de
                                    uitvoering van het laatst uitgevoerde nader bodemonderzoek een minerale olie en
                                    carbolineumgeur waargenomen. Ter plaatse van de tuin van nr. 91 is de grond
                                    geschikt gemaakt door middel van het aanbrengen van een leeflaag met een dikte
                                    van minimaal 0,5 m, maar grotendeels 0,9 m. Onder de leeflaag is een
                                    signaleringsdoek aangebracht. Hieronder blijft een restverontreiniging achter met
                                    zink en PAK. De restverontreiniging bevindt zich direct naast de zuidwestelijke
                                    perceelsgrens met onderhavige locatie. Er is 52 m³ verontreinigde grond
                                    ontgraven en afgevoerd. Voor de leeflaag is 68 m³ gebiedseigen grond herschikt
                                    en 34 m³ schoon zand (<AW2000) aangevoerd (locatiecode AA188402309 en
                                    AA048300202).
                                    Ter plaatse van nr. 93 heeft in 2000 een verkennend bodemonderzoek
                                    plaatsgevonden. Conclusie: Verhoogde waardes voor olie >streefwaarde en EOX
                                    > tussenwaarde gevonden; verder geen verhogingen. Eindconclusie: oriënterend
                                    onderzoek noodzakelijk (locatiecode AA048300203).

                                    Noordeinde 81-83: In 2018 is door Inventerra (kenmerk 18-2178-R01AvH) een
                                    verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Er zijn lichte verontreinigingen met
                                    zware metalen en PAK in de bovengrond aangetoond.
                                   Grootschalige mobiele gevallen van ernstige bodemverontreiniging: In de
                                    nabijheid van en op de onderzoekslocatie zijn geen grootschalige mobiele gevallen
                                    van ernstige bodemverontreiniging bekend.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen                                        pag. 3 van 13
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Vervolg tabel 1   Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek
 Overige informatie vooronderzoek
 Bodemloket.nl                 Geen aanvullende informatie
 Bodemkwaliteitskaart          De locatie is gelegen in een zone met ontgravingsklasse ‘Wonen’ voor zowel de boven-
                               als ondergrond.
 Geohydrologie                 Holocene deklaag, bestaande uit voornamelijk klei en veen: tot ca. 11 m-mv
 (DinoLoket en                 Eerste watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formaties van
 Grondwaterkaarten TNO)        Boxtel, Kreftenheye, Urk en Sterksel: dikte circa 40 meter
                               Stromingsrichting van het freatisch grondwater: beïnvloed door lokale factoren
                               Stromingsrichting grondwater in eerste watervoerend pakket: zuidoostelijk


In bijlage 1 zijn de foto’s, gemaakt tijdens de terreininspectie, en de situatietekening(en) bijgevoegd. In
bijlage 5 zijn relevante gegevens van het vooronderzoek opgenomen.

2.3      Hypothese

Ten behoeve van het opstellen van de onderzoekshypothese(s) dienen de volgende onderzoeksvragen te
worden beantwoord:

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie?
De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de situatietekening in bijlage 1.

Is sprake van bodemvreemde lagen en waar bevinden deze zich?
Onder het nog aanwezige asfalt wordt een stabilisatielaag (puinfundering) verwacht. De bovengrond ter
plaatse van het terreindeel waar het asfalt verwijderd is, bevat bijmengingen van puin.

Is de bodem asbestverdacht?
Vanwege de (mogelijke) aanwezigheid van een stabilisatielaag (puinfundering) onder het asfalt is deze
verdacht voor asbest. Ook is de puinhoudende bovengrond verdacht voor asbest.

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen
zijn daarbij te onderscheiden?
De locatie is gelegen in een zone met ontgravingsklasse ‘Wonen’ voor zowel de boven- als ondergrond.

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het
grondwater?
Op de locatie nr. 91 (zuid zuidwestelijk, direct grenzend aan nr. 89) is na sanering een restverontreiniging
met PAK en zink achter gebleven. Tevens is tijdens een bodemonderzoek een minerale olie en
carbolineumgeur waargenomen. De restverontreiniging bevindt zich direct naast de zuidwestelijke
perceelsgrens met onderhavige locatie en zal naar verwachting ook hier worden aangetroffen.

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek
noodzakelijk?
Er is op de locatie nog geen bodemonderzoek uitgevoerd; daarom is de uitvoering van bodemonderzoek
nodig.

Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn
verdachte parameters?
De volgende potentiële bronnen van bodemverontreiniging zijn geïdentificeerd; de ligging hiervan is
weergegeven op de situatietekening in bijlage 1.2:
      Rest verontreiniging (zuidwestelijke deel van het perceel), verdachte parameters: zink en PAK
      Minerale olie en carbolineumgeur (zuidwestelijke deel van het perceel), verdachte parameters:
       minerale olie, vluchtige aromaten, cresolen en fenolen
      Stabilisatielaag onder asfalt, verdachte parameters: asbest in de stabilisatielaag en asbest, zware
       metalen en PAK in de onderliggende puinhoudende grond


Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen                                    pag. 4 van 13
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging
vermoed?
Ter plaatse van de restverontreiniging wordt een sterke verontreiniging met zink en PAK in de grond en
tevens mogelijk een verontreiniging met PAK, cresolen en fenolen in het grondwater verwacht.

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van het bodemonderzoek?
Voor wat betreft de algemene bodemkwaliteit wordt er, mede vanwege de bijmengingen met puin, vanuit
gegaan dat sprake is van een diffuse bodembelasting en is de onderzoeksstrategie voor een ‘diffuus belaste
niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming’ (VED-
HE-NL, NEN 5740) van toepassing.

De locatie waar een restverontreiniging wordt verwacht wordt onderzocht middels een maatwerk strategie.

De aanwezige stabilisatielaag onder het asfalt is verdacht voor een verontreiniging met asbest en dient een
asbestonderzoek conform de NEN 5897 te worden verricht.

Door de (mogelijk) aanwezige puinbijmengingen in de bodem is de grond op terrein verdacht voor een
verontreiniging met asbest en dient een asbestonderzoek conform de NEN 5707 te worden verricht.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen                            pag. 5 van 13
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3. ONDERZOEKSSTRATEGIE



3.1        Onderzoeksstrategie verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Op basis van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde hypothese en onderzoeksstrategie is de minimaal
benodigde onderzoeksinspanning bepaald. In onderstaande tabel is aangegeven welke werkzaamheden en
analyses volgens de NEN 5740 worden verricht.

Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses
 Locatie              Strategie                        Veldwerk                                  Analyses
                                         boringen             peilbuizen      bg/vd            og            gw
 Rest                 maatwerk           -                    1x%             1x NENG          2x NENG       1x NENW%
 verontreiniging                                                                                             + PAK*
 Alg. bodemkwal.      VED-HE-NL          10x 0,5 m-vd#        -%              3x NENG          1x NENG       -%
 Opp. 1.575 m2                           2x 2,0 m-mv
Verklaring tabel:
m-mv: meter-maaiveld          bg: bovengrond           vd: verdachte laag     og: ondergrond         gw: grondwater

NENG :      standaard pakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium,
            kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM),
            polychloorbifenylen (PCB), minerale olie)
NENW :      standaard pakket grondwater (9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en
            zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen),
            vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl, 11 stuks), minerale olie)
#      :    ter plaatse van de te graven watergang en op het oostelijke terreindeel (voormalige watergang) worden enkele
            boringen tot 2,0 m-mv uitgevoerd
%      :    de peilbuis wordt ter plaatse van de rest verontreiniging met zink en PAK geplaatst
*      :    als er een carbolineumgeur wordt waargenomen, wordt het grondwateronderzoek uitgebreid met cresolen en fenolen


3.2        Onderzoeksstrategie verkennend asbestonderzoek NEN 5707/5897

Op basis van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde hypothese en onderzoeksstrategie is de minimaal
benodigde onderzoeksinspanning bepaald. De volgende werkzaamheden worden (na een maaiveldinspectie
en in combinatie met het verkennend bodemonderzoek) uitgevoerd:

Tabel 3 Veldwerkzaamheden en analyses
 Locatie, opp.      Strategie                                  Veldwerk                               Analyses
                                             inspectiegaten          waarvan                vd
                                             30x30 cm                doorgeboord
 ca. 1.575 m2       diffuus heterogeen       12x                     2                      3x asbest (<20 mm)
                                             (tot max. 0,5 m-mv)


Verklaring tabel:
m-mv: meter-maaiveld          vd: verdachte laag


De opgegraven en opgeboorde grond wordt gezeefd en/of uitgeharkt en visueel geïnspecteerd op
asbestverdachte materialen (AVM). Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat geen asbestverdachte
materialen in de bodem worden aangetroffen (grove fractie >20 mm). Indien hier wel sprake van is, dienen
die eveneens te worden geanalyseerd.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen                                           pag. 6 van 13
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4. UITVOERING EN RESULTATEN VERKENNEND ONDERZOEK NEN 5740



4.1      Uitvoering veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001
en 2002. De uitvoerend veldmedewerker, dhr. P. van Achterberg, is in dit kader geregistreerd bij
Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Op 13 juni 2022 zijn in totaal 13 boringen (boringen 101 t/m 113) geplaatst, in diepte variërend van 1,0 –
2,0 m-mv. Boring 101, ter plaatse van de rest verontreiniging met zink en PAK, is afgewerkt met een
peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek. De situering van de boringen en de peilbuis en enkele
overzichtsfoto’s zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3.

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is
geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur,
bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. Bij
iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen.

De bodem op de locatie bestaat onder de verharding en/of een (opgebrachte) zandlaag tot de maximale
diepte van 2 m-mv uit veen. Boring 113 bestaat tot de maximale boordiepte geheel uit veen.

Het grondwater bevond zich tijdens het veldwerk op een diepte van 0,2 – 0,5 m-mv. In de navolgende
tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden tijdens het plaatsen van de boringen weergegeven.

Tabel 4 Visuele waarnemingen tijdens plaatsing boringen
Boring            Diepte boring     Traject           Grondsoort   Waargenomen bijzonderheden
                  (m -mv)           (m -mv)
                                    0,00 - 0,40       Zand         matig puinhoudend
 101              2,00
                                    0,40 - 0,70       Zand         sterke olie-water reactie
                                    0,00 – 0,20       Zand         zwak puinhoudend
 103              1,00
                                    0,20 - 0,50       Veen         zwak puinhoudend
 104              1,00              0,20 - 0,50       Veen         resten baksteen
 106              1,00              0,00 - 0,70       Zand         zwak puinhoudend
 107              2,00              0,00 - 0,20       Zand         zwak puinhoudend
                                    0,20 - 0,50       Veen         zwak puinhoudend
 108              1,00              0,00 - 0,15       -            stabilisatielaag
                                    0,15 - 0,30       Zand         zwak puinhoudend
                                    0,30 - 0,50       Veen         zwak puinhoudend
 109              1,00              0,00 - 0,10       -            stabilisatielaag
                                    0,10 – 0,50       Veen         zwak puinhoudend
 110              2,00              0,00 - 0,10       Zand         zwak puinhoudend
                                    0,10 – 0,50       Veen         zwak puinhoudend
 111              1,00              0,00 - 0,10       -            stabilisatielaag
                                    0,10 – 0,30       Zand         zwak puinhoudend
                                    0,30 - 0,50       Veen         zwak puinhoudend
 112              1,00              0,00 - 0,15       Zand         zwak puinhoudend
                                    0,15 – 0,50       Veen         zwak puinhoudend
 113              2,00              0,00 - 0,50       Veen         zwak puinhoudend
                                    0,50 – 0,70       Veen         sporen puin




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen                             pag. 7 van 13
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 101 is op 22 juni 2022 door dhr. P. van Achterberg zorgvuldig
afgepompt en bemonsterd. De resultaten van de veldmetingen en eventuele bijzonderheden zijn
weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 5 Resultaten veldmetingen en waarnemingen tijdens monstername grondwater
             Filterstelling         Grondwaterstand                         EGV         Troebelheid
Peilbuis                                                    pH                                             Bijzonderheden
                (m-mv)                  (m-mv)                            (µS/cm)         (NTU)*
101           1,00 - 2,00                  0,90             5,9             819              13                    -
Verklaring tabel:            pH: zuurgraad           EGV: elektrisch geleidend vermogen
*: Bij een NTU >10 dient het grondwater als troebel te worden beschouwd


Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen
opgetreden.

4.2     Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek

In navolgende tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters en
de uitgevoerde analyses. Vanwege het aantreffen van een sterke olie-water reactie op een diepte van 0,4
– 0,7 m-mv is een steekbus van 0,5 – 0,7 m-mv genomen.

Tabel 6 Overzicht grond- en grondwatermonsters
                 Boring met traject
Grond                                             Analyse   Toelichting
                 (m-mv)
                                                            Zandige ondergrond, direct gelegen naast rest verontreiniging,
101-1            101 (0,50 - 0,70)                NENG
                                                            sterke olie-water reactie, steekbus
                                                            Zandige bovengrond, direct gelegen naast rest verontreiniging,
101-2            101 (0,00 - 0,40)                NENG
                                                            matig puinhoudend
                                                            Venige ondergrond (oorspronkelijke bovengrond), direct gelegen
101-4            101 (0,70 - 1,00)                NENG
                                                            naast rest verontreiniging, visueel onverdacht
                 103   (0,00   -   0,20)
                 106   (0,00   -   0,50)
MM1                                               NENG      Zandige bovengrond, zwak puinhoudend
                 107   (0,00   -   0,20)
                 111   (0,10   -   0,30)
                 103   (0,20   -   0,50)
                 104   (0,20   -   0,50)                    Venige ondergrond (oorspronkelijke bovengrond),
MM2                                               NENG
                 107   (0,20   -   0,50)                    zwak puinhoudend, resten baksteen
                 108   (0,30   -   0,50)
                 109   (0,10   -   0,50)
                 110   (0,10   -   0,50)                    Venige ondergrond (oorspronkelijke bovengrond),
MM3                                               NENG
                 112   (0,15   -   0,50)                    zwak puinhoudend
                 113   (0,00   -   0,50)
                 102   (0,70   -   1,00)
                 104   (0,50   -   1,00)
MM4                                               NENG      Venige ondergrond, visueel onverdacht
                 105   (0,70   -   1,00)
                 110   (0,50   -   1,00)
Grondwater       Filterstelling (m-mv)            Analyse   Toelichting
                                                  NENW
101              1,00 – 2,00                                -
                                                  PAK
Verklaring tabel:
NENG : standaard pakket grond (9 zware metalen, PAK, PCB en minerale olie), organische stof en lutum
NENW : standaard pakket grondwater (9 zware metalen, vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen en
           minerale olie) en PAK


In navolgende tabel is de interpretatie van de toetsing van de analyseresultaten van de geanalyseerde
grond- en grondwatermonsters weergegeven. Daarbij zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn
ten opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarde(n). De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3.
In bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader beschreven en is de uitgebreide toetsing van de
analyseresultaten bijgevoegd.



Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen                                              pag. 8 van 13
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tabel 7 Overschrijdingstabel grond- en grondwatermonsters
 Grond                      Traject (m-mv)                > AW                             >T              >I
                                                          PCB (som 7) (0,05)
                                                          Minerale olie (0,26)
                                                          Kobalt (0,09)
                                                          Nikkel (0,22)
 101-1                      0,50 - 0,70                                                    Koper (0,77)    Zink (2,81)
                                                          Molybdeen (0,01)
                                                          Cadmium (0,01)
                                                          Lood (0,47)
                                                          PAK (0,27)
 101-2                      0,00 - 0,40                   -                                -               -
                                                          Minerale olie (0,17)
                                                          Kobalt (0,05)
                                                          Nikkel (0,32)                                    Zink (2,35)
 101-4                      0,70 - 1,00                   Koper (0,28)                     -               Lood (2,16)
                                                          Molybdeen (-)                                    PAK (3,08)
                                                          Cadmium (0,09)
                                                          Kwik (0,01)
                                                          Minerale olie (0,14)
                                                          Zink (0,05)
 MM1                        0,00 - 0,50                                                    -               -
                                                          Lood (0,06)
                                                          PAK (0,11)
                                                          Minerale olie (0,05)
                                                          Koper (0,05)
                                                          Zink (0,01)
 MM2                        0,20 - 0,50                                                    -               -
                                                          Kwik (0,01)
                                                          Lood (0,19)
                                                          PAK (0,28)
                                                          Minerale olie (0,01)
                                                          Kobalt (0,01)
                                                          Nikkel (0,12)                    Koper (0,9)
 MM3                        0,00 - 0,50                   Molybdeen (-)                    Zink (0,86)     -
                                                          Cadmium (0,02)                   Lood (0,73)
                                                          Kwik (0,01)
                                                          PAK (0,46)
                                                          Koper (0,04)
                                                          Kwik (0,01)
 MM4                        0,50 - 1,00                                                    -               -
                                                          Lood (0,28)
                                                          PAK (0,02)
 Grondwater                 Filterstelling (m-mv)         >S                               >T              >I
                                                          Minerale olie (0,01)
                                                          Zink (0,01)                      Barium (0,57)   Fluorantheen
 101-1-1                    1,00 – 2,00                   Anthraceen (0,12)                Fenanthreen     (1,7)
                                                          Chryseen (0,21)                  (0,54)          PAK (I-factor)
                                                          Benzo(a)anthraceen (0,12)
Verklaring tabel:
> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n)
>S      : overschrijding streefwaarde(n)
>T      : overschrijding voormalige tussenwaarde(n)
>I      : overschrijding interventiewaarde(n)
-       : geen overschrijding
(getal) : verontreinigingsfactor t.o.v. de interventiewaarde (interventiewaarde is factor 1)
(-)     : verontreinigingsfactor is kleiner dan 0,01




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen                                            pag. 9 van 13
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>5. UITVOERING EN RESULTATEN ASBESTONDERZOEK NEN 5707/5897



De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001
en 2018. De uitvoerend veldmedewerker van Inventerra, dhr. P. van Achterberg, is in dit kader
geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Rondom de woning/loods zijn tegels en asfalt aanwezig waardoor ter plaatse het maaiveld niet kon worden
geïnspecteerd. De maaiveldinspectie wordt uitgevoerd ter plaatse van het verwijderde asfalt en de
verwijderde loods. Op het maaiveld is asbestverdacht materiaal aangetroffen en is middels handpicking
verwijderd.

Voor het asbestonderzoek zijn op 14 juni 2022, 12 inspectiegaten gegraven, gecodeerd G01 t/m G12. De
inspectiegaten hebben een oppervlakte van 0,3 m x 0,3 m en een diepte van circa 0,5 m-mv. Tevens is
gebruik gemaakt van de boringen van het verkennend bodemonderzoek voor inspectie en bemonstering
van de ondergrond. De situering van de inspectiegaten is weergegeven op de tekening in bijlage 1.2. In
bijlage 1.3 zijn enkele foto’s opgenomen. Van de gegraven inspectiegaten zijn profielbeschrijvingen
gemaakt, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd.

De opgegraven / opgeboorde grond is zoveel als mogelijk gezeefd. Vanwege de venige samenstelling van
een deel van de grond is deze grond uitgeharkt. In de opgegraven grond uit de inspectiegaten G03, G06
en G11 is asbestverdacht (plaat)materiaal (AVM) waargenomen; onder asbestverdacht (plaat)materiaal
wordt materiaal verstaan dat op basis van voorkennis en/of een visuele beoordeling een hoeveelheid asbest
zou kunnen bevatten.

De aangetroffen asbestverdachte materialen (AVM) zijn bemonsterd en samengevoegd tot asbestverzamel-
monsters, genummerd G03-1, G06-1 en G11-1.

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, de diepte waarop asbestverdacht materiaal en bodemvreemde
materiaal (puin) is aangetroffen en gezien het doel van het onderzoek zijn, van de opgegraven grond/puin,
in het veld 4 (meng)monsters samengesteld, genummerd AMM01, AMM02, AMM03 en AMM04.

De samenstelling van de mengmonsters en de resultaten van de analyses zijn in de navolgende tabel
weergegeven. De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3.

Tabel 8 Overzicht grond- en puin(meng)monsters en analyseresultaten
                                                                                            Analyseresultaat,
Mengmonster                Inspectiegaten      Diepte (m-mv)     Toelichting
                                                                                            gewogen asbestgehalte
                           G01, G04 t/m G06,
AMM01                                          0,00 – 0,50       Puinhoudende zand          n.a.
                           G08 t/m G10
AMM02                      G03, G06 en G11     0,00 – 0,50       Puinhoudend veen met AVM   3,9 mg/kgds
                           G04                 0,20   –   0,50
                           G07                 0,20   –   0,50
                           G08                 0,30   –   0,50
AMM03                                                            Puinhoudend veen           -
                           G09                 0,10   –   0,50
                           G10                 0,10   –   0,50
                           G12                 0,15   –   0,50
AMM04                      G06                 0,00 – 0,15       Stabilisatielaag           n.a.
                                                                 Aangetroffen AVM,          4000 mg, serpentijn en
G03-1                      G03                 0,20 – 0,50
                                                                 veldgewicht 33,0 gram      amfibool asbest
                                                                 Aangetroffen AVM,
G06-1                      G06                 0,30 – 0,50                                  8225 mg, serpentijn asbest
                                                                 veldgewicht 80,0 gram
                                                                 Aangetroffen AVM,
G11-1                      G11                 0,00 – 0,50                                  3560 mg, serpentijn asbest
                                                                 veldgewicht 30,0 gram
AVM     :   asbest verdacht materiaal
-       :   niet geanalyseerd
n.a.    :   geen asbest aangetoond




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen                                    pag. 10 van 13
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Omdat in de monsters inspectiegaten G03-1, G06-1 en G11-1 asbest in de grove fractie >20 mm is
aangetoond, is het nodig om het totale gewogen asbestgehalte (fijne fractie én grove fractie) in deze
inspectiegaten te berekenen. Bij deze berekening vindt tevens een correctie plaats aan de hand van de
uitgezeefde grove puinfractie (> 20mm). De berekening van het asbestgehalte voor de grond is opgenomen
in bijlage 4.

Hieruit blijkt dat het totale gewogen asbestgehalte in de grond ca. 548 mg/kgds bedraagt.

Voor asbest geldt een interventiewaarde van 100 mg/kgds en een waarde van 50 mg/kgds waarboven
nader onderzoek nodig is. Op grond van de resultaten is derhalve nader onderzoek nodig.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen                         pag. 11 van 13
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN



In opdracht van Buro SRO heeft Inventerra in juni 2022 een verkennend bodemonderzoek conform de NEN
5740 en een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707/5897 verricht op de locatie aan het
Noordeinde 89 te Roelofarendsveen. Op de locatie, met een oppervlakte van ca. 1.575 m2 is loods met een
bovenwoning aanwezig. Rondom het pand zijn tegels en asfalt aanwezig. Op het overige terrein is het asfalt
reeds verwijderd. Op het achterste terreindeel was een loods (voormalig aannemersbedrijf) aanwezig.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de geplande nieuwbouw van twee vrijstaande woningen en de
bestaande bebouwing om te bouwen naar appartementen. Het doel is het vaststellen van de huidige
bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de geplande nieuwbouw.

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een mogelijke
verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk verdacht voor zink, PAK en asbest.

Op grond van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken wordt het volgende geconcludeerd:

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
   Ter plaatse van peilbuis 101 (nabij de rest verontreiniging) is de bodem van 0,5 – 0,7 m-mv sterk
    verontreinigd met zink en matig verontreinigd met koper en van 0,7 – 1,0 m-mv sterk verontreinigd
    met lood, zink en PAK. Voor de overige onderzochte stoffen zijn, in beide bodemlagen, lichte
    verontreinigen aangetoond. In de zandige bovengrond op deze deellocatie zijn geen verontreinigingen
    aangetoond.
   In de zandige en venige bovengrond (voorterrein) met bodemvreemde materialen (0,0 – 0,5 m-mv,
    MM1 en MM2) zijn lichte verontreinigingen met diverse zware metalen, minerale olie en PAK
    aangetoond.
   In de venige bovengrond (ter plaatse van de voormalige loods) met bodemvreemde materialen (0,0 –
    0,5 m-mv, MM3) zijn matige verontreinigingen met koper, zink en lood en lichte verontreinigingen met
    diverse zware metalen, minerale olie en PAK aangetoond.
   In de visueel onverdachte venige ondergrond (0,5 – 1,0 m-mv, MM4) zijn lichte verontreinigen met
    enkele zware metalen en PAK vastgesteld.
   Het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 101) is sterk verontreinigd met PAK, matig met
    barium en licht met zink en minerale olie. De verhoogde bariumconcentratie in het grondwater betreft
    ons inziens een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde.

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is de hypothese ‘verdacht voor verontreiniging’ bevestigd,
vanwege de aangetoonde licht tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen, PCB, PAK en minerale olie
in de grond en het grondwater. De aangetoonde verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater
worden toegeschreven aan de rest verontreiniging met zink en PAK op perceel 4656 (nr. 91) en aan de
bijmengingen met bodemvreemd materiaal. Gezien de integrale bijmenging met bodemvreemd materiaal
in de bodem op de gehele locatie en de overwegend licht verhoogde gehalten, is op de locatie naar
verwachting sprake van een diffuse verontreiniging met zware metalen, waarbij plaatselijk hogere gehalten
voor komen (spots).

Verkennend asbestonderzoek NEN 5707/5897
In de opgeboorde en opgegraven grond/puin met puinbijmengingen is zowel visueel als analytisch asbest
aangetoond. De verdenking op een verontreiniging met asbest is daarmee bevestigd. Het gewogen
asbestgehalte overschrijdt de interventiewaarde voor asbest.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen                          pag. 12 van 13
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Resumé
Op grond van de bekende resultaten kan geconcludeerd worden dat op het zuidwestelijke deel van het
perceel een sterke lood, zink en PAK verontreiniging in de grond en een PAK verontreiniging in het
grondwater aanwezig is. Er is nader bodemonderzoek rondom peilbuis 101 noodzakelijk om de “ernst” en
omvang van de verontreiniging met lood, zink en PAK (ook grondwater) te bepalen.

Tevens is vanwege de matige zware metalen verontreiniging, ter plaatse van de voormalige loods,
aanvullend onderzoek nodig.

Indien uit een nader onderzoek blijkt dat sprake is van meer dan 25 m³ sterk verontreinigde grond (of
100 m³ grondwater), is er sprake van een zogenaamd “geval van ernstige bodemverontreiniging” en
daarmee van een saneringsnoodzaak in de zin van de Wet bodembescherming. Bij minder dan 25 m³
sterk verontreinigde grond is er formeel geen saneringsnoodzaak.

Het gewogen asbestgehalte in de grond bedraagt ca. 548 mg/kgds. Voor asbest geldt een
interventiewaarde van 100 mg/kgds en een waarde van 50 mg/kgds waarboven nader onderzoek nodig is.
Op grond van de resultaten is derhalve nader asbest onderzoek nodig. Voor asbest geldt geen
volumecriterium. Indien uit het uit te voeren nader onderzoek blijkt dat het gemiddeld gewogen
asbestgehalte hoger is dan de interventiewaarde is er sprake van een saneringsnoodzaak.

Dit onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. Het betreft
echter géén partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake zijn
van beperkingen in de hergebruiksmogelijkheden en/of van verwerkingskosten. Ook kan door derden,
ongeacht de resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden
en/of een onderzoek naar PFAS. Bij graafwerkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden
met eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 400. Voor verdere informatie
hierover kunt u zich tot Inventerra wenden.




Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te Roelofarendsveen                          pag. 13 van 13
22-2133-R01ML
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN



Bijlage 1      Weergave onderzoekslocatie
 Bijlage 1.1   Omgevingskaart en kadastrale gegevens
 Bijlage 1.2   Situatietekening(en)
 Bijlage 1.3   Foto’s

Bijlage 2      Boorprofielen
Bijlage 3      Analysecertificaten

Bijlage 4      Toetsingskader en toetsingswaarden
Bijlage 5      Resultaten vooronderzoek
Bijlage 6      Kwaliteitsaspecten van het onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Weergave onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.1   Omgevingskaart en kadastrale gegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart




Deze kaart is noordgericht.
   Hier bevindt zich de onderzoekslocatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                 Uw referentie: 22-2133




                    Deze kaart is noordgericht              Schaal 1: 1000
        12345       Perceelnummer
              25    Huisnummer
                                                            Kadastrale gemeente             Alkemade
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                            Sectie                          K
                    Voorlopige kadastrale grens
                    Administratieve kadastrale grens
                                                            Perceel                         1005
                    Bebouwing
                                                            Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 mei 2022   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers    eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.2   Situatietekening(en)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                        68a
                                                                                                                           71




                                                    70
                                                                                                                                                                     73



                                                                     72                                                                                              75

                                                                                                                  77a
                                                                     74

          6


                                                                                                                  79
                                                                                                                                83
                                                                                                                      81

                                                                                                                                                                                                                                                                            11
      4
                                                         76                                                                                                                                                                                                         G12
                              76a
                                                                                                                                                                                                                                       G10   109                          113




                                                                                                                                                           1
                                                                                                                                                                                                                     6
                                                                                                                                                                                                    105                                                   G09
          2




                                                                                                                                                                                                            5
                                                                                                                                                       2                            tegels                           G06                                        111
                                                                                                                                                                                                                       108
                                                                                     e




                                                                                                                                                                                                     9
                                                                                                                                                                                                                                                   G08 vml. loods
                                                                                   eind


                                                                                                      klinkers




                                                                                                                                                                                                            10
                                          Noordakker                                                                                                           G02                                          asfalt                                                        G11
                                                                                    rd




                                                                                                                 K 4630                                                                              89                            K 1005    110
                                                                                Noo




                                                                                                                                                                     102     woonhuis        104                                                                          112
                                                                                                                                          klinkers                                             loods




                                                                                                                                                                                         8
                                                                                                                                                                                                                                                    X




                                                                                                                                                                                                                               7




                                                                                                                                                                                                                                                                                 12
                                               78
                                                                                                                                                                                         asfalt                              G05
                                                                                                                 93                  locatie vml. tanks                                                                            107        X
                                          80                                                                                                                                       103
                                                                                           bedrijfspand                         K 4655




                                                                                                                                                       3
                                                                                                                                                                                              G04     106
                                                                                                                                              K 4656
                                                                                                                                                                                  G03
                                                                                                                                                                            101
                                                                                                                                                                           G01




                                                                                                                                                                     4
                                     82




                                84
 90
                   86




              94
  0                                        25m

                                                                                     109
LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                               TITEL
     geplaatste boring                                         restverontreiniging zink en PAK                                                                                                                                                                                        Positie boringen peilbuis en inspectiegaten
     geplaatste peilbuis                                   X   aangetroffen AVM op maaiveld                                                                                                                                                                                           PROJECT
     inspectiegat                                              te graven oppervlaktewater                                                                                                                                                                                             Verkennend (asbest)bodemonderzoek
     grens onderzoekslocatie                                   perceelgrens                                                                                                                                                                                                           Noordeinde 89 te Roelofarendsveen
     contour bestaande bebouwing                          1005 perceelnummer                                                                                                                                                                                                          PROJECTNR.   22-2133               DATUM      02-09-2022
     contour voormalige bebouwing                            1 fotostandpunt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SCHAAL          1:500
     contour toekomstige bebouwing
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         FORMAAT           A3
     tracé kabels en leidingen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BIJLAGE           1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.3   Foto’s

Foto 1                 Foto 2




Foto 3                 Foto 4




Foto 5                 Foto 6




Foto 7                 Foto 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Vervolg bijlage 1.3   Foto’s

Foto 9                         Foto 10




Foto 11                        Foto 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 2   Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen
worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd:
•   Sporen <1%
•   Zwak <5%
•   Matig 5 – 15%
•   Sterk 15 – 50%
•   Uiterst 50 – 80%
•   Volledig >80%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 22-2133
Projectnaam: Roelofarendsveen


      Boring:                101                                                              Boring:                102
      Datum plaatsing:       13-6-2022                                                        Datum plaatsing:       13-6-2022
      Boormeester:           Peter Achterberg                                                 Boormeester:           Peter Achterberg
      GWS (cm-mv):           50                                                               GWS (cm-mv):           60



                                            0      braak                                                                            0      klinker
     0                                                                                       0
                                                                                                                                    -8
                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                                   puinhoudend, geen olie-water                                                            Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
                         2
                                                   reactie, licht bruingrijs, Edelmanboor                                                  bruingrijs, Edelmanboor
                                                                                                                 1
                                            -40

    50                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk     50
                                                                                                                                    -50
                             3                     humeus, sterk veenhoudend, sterke                                                       Zand, matig fijn, zwak siltig,
                         1                                                                                       2
                                            -70    olie-water reactie, donker                                                       -70    neutraalgrijs, Edelmanboor
                                                   zwartbruin, Edelmanboor
                         4                                                                                       3                         Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,
                                                   Veen, sterk kleiïg, geen olie-water                                                     Edelmanboor
                                            -100                                                                                    -100
    100                                            reactie, donkerbruin, Edelmanboor        100
                                                   Veen, geen olie-water reactie,
                         5                         donkerbruin, Edelmanboor


    150


                         6

                                            -200
    200




      Boring:                103                                                              Boring:                104
      Datum plaatsing:       13-6-2022                                                        Datum plaatsing:       13-6-2022
      Boormeester:           Peter Achterberg                                                 Boormeester:           Peter Achterberg
      GWS (cm-mv):           30                                                               GWS (cm-mv):           60



                                            0      braak                                                                            0      tegel
     0                                                                                       0
                                                                                                                                    -8
                         1                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                 1                         Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
                                            -20    puinhoudend, licht grijsbruin,                                                   -20
                                                   Edelmanboor                                                                             bruingrijs, Edelmanboor
                         2                                                                                       2
                                                   Veen, sterk kleiïg, zwak                                                                Veen, sterk zandig, resten baksteen,
                                            -50                                                                                     -50    donkerbruin, Edelmanboor
    50                                             puinhoudend, zwak zandhoudend,           50
                                                   donkerbruin, Edelmanboor                                                                Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,
                         3                         Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,                              3                         Edelmanboor
                                                   Edelmanboor
                                            -100                                                                                    -100
    100                                                                                     100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 22-2133
Projectnaam: Roelofarendsveen


      Boring:                105                                                           Boring:                106
      Datum plaatsing:       13-6-2022                                                     Datum plaatsing:       13-6-2022
      Boormeester:           Peter Achterberg                                              Boormeester:           Peter Achterberg
      GWS (cm-mv):           20                                                            GWS (cm-mv):           30



                                            0      tegel                                                                         0      braak
     0                                      -5                                            0
                                                                                                                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                   Veen, sterk zandig, sterk
                                                                                                                                        puinhoudend, matig veenhoudend,
                                                   grindhoudend, donkerbruin,                                 1
                         1                                                                                                              zwak kleihoudend, neutraalbruin,
                                                   Edelmanboor
                                                                                                                                        Edelmanboor
    50                                                                                   50
                         2                                                                                    2
                                            -70                                                                                  -70

                                                   Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,                                                     Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,
                         3                         Edelmanboor                                                3                         Edelmanboor
                                            -100                                                                                 -100
    100                                                                                  100




      Boring:                107                                                           Boring:                108
      Datum plaatsing:       13-6-2022                                                     Datum plaatsing:       13-6-2022
      Boormeester:           Peter Achterberg                                              Boormeester:           Peter Achterberg
      GWS (cm-mv):           30                                                            GWS (cm-mv):           50



                                            0      braak                                                                         0      braak
     0                                                                                    0
                         1                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                           -15
                                                                                                                                        Edelmanboor, Stabilisatielaag geen
                                            -20    puinhoudend, licht grijsbruin,                                                       bodem
                                                                                                              1
                                                   Edelmanboor                                                                   -30
                                                                                                                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                         2
                                                   Veen, sterk kleiïg, zwak                                   2                         puinhoudend, licht grijsbruin,
                                            -50                                                                                  -50
    50                                             puinhoudend, zwak zandhoudend,        50                                             Edelmanboor
                                                   donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                                                                        Veen, sterk kleiïg, zwak
                         3                         Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,                           3                         puinhoudend, zwak zandhoudend,
                                                   Edelmanboor                                                                          donkerbruin, Edelmanboor

    100
                                            -100
                                                                                         100
                                                                                                                                 -100   Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,
                                                   Veen, donkerbruin, Edelmanboor                                                       Edelmanboor

                         4


    150


                         5

                                            -200
    200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 22-2133
Projectnaam: Roelofarendsveen


      Boring:                109                                                           Boring:                110
      Datum plaatsing:       13-6-2022                                                     Datum plaatsing:       13-6-2022
      Boormeester:           Peter Achterberg                                              Boormeester:           Peter Achterberg
      GWS (cm-mv):           20                                                            GWS (cm-mv):           50



                                            0      braak                                                                         0      braak
     0                                                                                    0
                                            -10    Edelmanboor, Stabilisatielaag geen                         1                  -10    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                   bodem                                                                                puinhoudend, licht grijsbruin,
                         1                                                                                    2                         Edelmanboor
                                                   Veen, sterk kleiïg, zwak
                                                   puinhoudend, zwak zandhoudend,                                                       Veen, sterk kleiïg, zwak
                                            -50                                                                                  -50
    50                                             donkerbruin, Edelmanboor              50                                             puinhoudend, zwak zandhoudend,
                                                                                                                                        donkerbruin, Edelmanboor
                                                   Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,
                         2                         Edelmanboor                                                3                         Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,
                                                                                                                                        Edelmanboor
                                            -100                                                                                 -100
    100                                                                                  100
                                                                                                                                        Veen, donkerbruin, Edelmanboor

                                                                                                              4


                                                                                         150


                                                                                                              5

                                                                                                                                 -200
                                                                                         200




      Boring:                111                                                           Boring:                112
      Datum plaatsing:       13-6-2022                                                     Datum plaatsing:       13-6-2022
      Boormeester:           Peter Achterberg                                              Boormeester:           Peter Achterberg
      GWS (cm-mv):           50                                                            GWS (cm-mv):           50



                                            0      braak                                                                         0      braak
     0                                                                                    0
                                            -10    Edelmanboor, Stabilisatielaag geen                         1                  -15
                                                                                                                                        Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                         1                         bodem                                                                                puinhoudend, neutraalbruin,
                                            -30                                                                                         Edelmanboor
                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                        2
                         2                         puinhoudend, licht grijsbruin,                                                       Veen, sterk kleiïg, zwak
                                            -50                                                                                  -50
    50                                             Edelmanboor                           50                                             puinhoudend, donkerbruin,
                                                                                                                                        Edelmanboor
                                                   Veen, sterk kleiïg, zwak
                         3                         puinhoudend, zwak zandhoudend,                             3                         Veen, donkerbruin, Edelmanboor
                                                   donkerbruin, Edelmanboor

    100
                                            -100   Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,      100
                                                                                                                                 -100
                                                   Edelmanboor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 22-2133
Projectnaam: Roelofarendsveen


      Boring:                113                                                            Boring:                G01
      Datum plaatsing:       13-6-2022                                                      Datum plaatsing:       14-6-2022
      Boormeester:           Peter Achterberg                                               Boormeester:           Peter Achterberg
      GWS (cm-mv):           30                                                             GWS (cm-mv):           50



                                            0      braak                                                                          0      braak
     0                                                                                     0
                                                   Veen, sterk kleiïg, zwak                                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                                   puinhoudend, sterk zandhoudend,                                                       puinhoudend, licht bruingrijs, Schep,
                         1                         zwak grindhoudend, donkerbruin,                                                       AMM01
                                                   Edelmanboor                                                                    -40

    50
                                            -50
                                                                                          50                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
                         2                         Veen, sterk kleiïg, sporen puin,                                                      humeus, sterk veenhoudend, donker
                                            -70    donkerbruin, Edelmanboor                                                       -70    zwartbruin, Edelmanboor
                                                   Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,                                                      Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,
                         3
                                                   Edelmanboor                                                                           Edelmanboor
                                            -100                                                                                  -100
    100                                                                                   100
                                                   Veen, donkerbruin, Edelmanboor                                                        Veen, donkerbruin, Edelmanboor

                         4


    150                                                                                   150


                         5

                                            -200                                                                                  -200
    200                                                                                   200




      Boring:                G02                                                            Boring:                G03
      Datum plaatsing:       14-6-2022                                                      Datum plaatsing:       14-6-2022
      Boormeester:           Peter Achterberg                                               Boormeester:           Peter Achterberg
      GWS (cm-mv):           60                                                             GWS (cm-mv):           30



                                            0      klinker                                                                        0      braak
     0                                                                                     0
                                            -8
                                                                                                                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, licht                                           -20    puinhoudend, licht grijsbruin,
                                                   bruingrijs, Schep                                                                     Edelmanboor, Amm01
                                                                                                               1
                                                                                                                                         Veen, sterk kleiïg, zwak
                                            -50                                                                                   -50
    50                                                                                    50                                             puinhoudend, zwak zandhoudend,
                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig,                                                        resten asbest, donkerbruin, Schep,
                                            -70    neutraalgrijs, Edelmanboor                                                            Amm02
                                                   Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,                                                      Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,
                                                   Edelmanboor                                                                           Edelmanboor
                                            -100                                                                                  -100
    100                                                                                   100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 22-2133
Projectnaam: Roelofarendsveen


      Boring:                G04                                                             Boring:            G05
      Datum plaatsing:       14-6-2022                                                       Datum plaatsing:   14-6-2022
      Boormeester:           Peter Achterberg                                                Boormeester:       Peter Achterberg
      GWS (cm-mv):           30                                                              GWS (cm-mv):       30



                                            0      braak                                                                       0      braak
     0                                                                                      0
                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                                Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                   puinhoudend, matig veenhoudend,                                             -20    puinhoudend, licht grijsbruin, Schep,
                                                   zwak kleihoudend, neutraalbruin,                                                   Amm01
                                                   Schep, Amm01
                                                                                                                                      Veen, sterk kleiïg, zwak
                                            -50                                                                                -50
    50                                                                                     50                                         puinhoudend, zwak zandhoudend,
                                                                                                                                      donkerbruin, Edelmanboor, Amm03
                                                                                                                                      Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,
                                                                                                                                      Edelmanboor
                                                                                                                               -100
                                                                                           100




      Boring:                G06                                                             Boring:            G07
      Datum plaatsing:       14-6-2022                                                       Datum plaatsing:   14-6-2022
      Boormeester:           Peter Achterberg                                                Boormeester:       Peter Achterberg
      GWS (cm-mv):           50                                                              GWS (cm-mv):       20



                                            0      braak                                                                       0      braak
     0                                                                                      0
                                            -15
                                                   Schep, Stabilisatielaag geen bodem                                          -15
                                                                                                                                      Schep, Stabilisatielaag geen bodem
                                                   AMM 04                                                                             Amm04
                                            -30
                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                                Veen, sterk kleiïg, zwak
                         1                         puinhoudend, licht grijsbruin, Schep,                                              puinhoudend, zwak zandhoudend,
                                            -50                                                                                -50
    50                                             Amm01                                   50                                         donkerbruin, Schep, Amm03
                                                   Veen, sterk kleiïg, zwak
                                                   puinhoudend, zwak zandhoudend,
                                                   resten asbest, donkerbruin,
                                            -100
                                                   Edelmanboor, Amm02
    100
                                                   Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,
                                                   Edelmanboor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 22-2133
Projectnaam: Roelofarendsveen


     Boring:            G08                                                            Boring:                G09
     Datum plaatsing:   14-6-2022                                                      Datum plaatsing:       14-6-2022
     Boormeester:       Peter Achterberg                                               Boormeester:           Peter Achterberg
     GWS (cm-mv):       50                                                             GWS (cm-mv):           50



                                       0     braak                                                                           0      braak
     0                                                                                0
                                       -10   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                             -10    Schep, Stabilisatielaag geen bodem
                                             puinhoudend, licht grijsbruin, Schep,                                                  Amm04
                                             Amm01                                                                           -30
                                                                                                                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                             Veen, sterk kleiïg, zwak                                                               puinhoudend, licht grijsbruin, Schep,
                                       -50                                                                                   -50
    50                                       puinhoudend, zwak zandhoudend,          50                                             Amm01
                                             donkerbruin, Schep, Amm03
                                                                                                                                    Veen, sterk kleiïg, zwak
                                                                                                                                    puinhoudend, zwak zandhoudend,
                                                                                                                                    donkerbruin, Schep, Amm03

                                                                                     100
                                                                                                                             -100   Veen, sterk kleiïg, donkerbruin,
                                                                                                                                    Edelmanboor




     Boring:            G10                                                            Boring:                G11
     Datum plaatsing:   14-6-2022                                                      Datum plaatsing:       14-6-2022
     Boormeester:       Peter Achterberg                                               Boormeester:           Peter Achterberg
     GWS (cm-mv):       20                                                             GWS (cm-mv):           50



                                       0     braak                                                                           0      braak
     0                                                                                0
                                       -10   Schep, Stabilisatielaag geen bodem                                              -15
                                                                                                                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                             Amm04                                                                                  puinhoudend, neutraalbruin, Schep,
                                                                                                          1                         Amm01
                                             Veen, sterk kleiïg, zwak
                                             puinhoudend, zwak zandhoudend,                                                         Veen, sterk kleiïg, zwak
                                       -50                                                                                   -50
    50                                       donkerbruin, Schep, Amm03               50                                             puinhoudend, resten asbest,
                                                                                                                                    donkerbruin, Schep, Amm02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Projectnummer: 22-2133
Projectnaam: Roelofarendsveen


     Boring:            G12
     Datum plaatsing:   14-6-2022
     Boormeester:       Peter Achterberg
     GWS (cm-mv):       30



                                       0     braak
     0
                                             Veen, sterk kleiïg, zwak
                                             puinhoudend, sterk zandhoudend,
                                             zwak grindhoudend, donkerbruin,
                                             Schep, Amm03
                                       -50
    50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Arjo van Houwelingen
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 22-Jun-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022094784/1
     Uw project/verslagnummer                      22-2133
     Uw projectnaam                                Roelofarendsveen
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               13-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2133                                                       Certificaatnummer/Versie                     2022094784/1
     Uw   projectnaam                          Roelofarendsveen                                              Startdatum analyse                           14-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                          22-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Peter Achterberg                                              Rapportagedatum                              22-Jun-2022/10:19
                                                                                                             Bijlage                                      A,B,C
                                                                                                             Pagina                                       1/4


     Analyse                                                    Eenheid                        1                         2                     3              4              5

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd                 Uitgevoerd                  Uitgevoerd       Uitgevoerd     Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                 % (m/m)                 84.0                                              73.7
S    Droge stof                                                 % (m/m)                                            55.4                                  57.6           54.5
S    Organische stof                                        % (m/m) ds                  <0.7                       21.2                     3.5          19.8           19.3
     Gloeirest                                              % (m/m) ds                   100                         78                      96             80             80
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds                  <2.0                        6.9                   <2.0             8.7            7.3

     Metalen
S    Barium (Ba)                                               mg/kg ds                  <20                       460                       43           100            340
S    Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds               <0.20                         1.9                   0.32           0.40           0.88
S    Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                 <3.0                         10                   <3.0             6.1            7.4
S    Koper (Cu)                                                mg/kg ds                 <5.0                         73                      15             43           150
S    Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds            <0.050                          0.48                  0.055           0.57           0.38
S    Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                 <1.5                        1.6                   <1.5           <1.5             2.1
S    Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                   4.2                        27                     7.2             15             21
S    Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                  <10                       1000                      50           130            360
S    Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                     40                     1100                      74           110            460

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                 <3.0                        8.9                      12             62             66
     Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                 <5.0                         60                     7.1           260              62
     Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                 <5.0                       470                       25           280              97
     Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                  <11                       1100                    140            210            190
     Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                 <5.0                       380                       96             83             67
     Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                 <6.0                       110                       40             19             19
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                  <35                       2100                    310            900            490
     Chromatogram olie (GC)                                                                                 Zie bijl.                  Zie bijl.      Zie bijl.      Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
                                                                                                                             1)                                                  1)
S    PCB 28                                                    mg/kg ds        <0.0010                     <0.0050                  <0.0010          <0.0010        <0.0050
                                                                                                                             1)                                                  1)
S    PCB 52                                                    mg/kg ds        <0.0010                     <0.0050                  <0.0010          <0.0010        <0.0050


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix                Monster nr.
1    101-2 (0-40)                                                                                                            Grond (AS3000)                          12814474
2    101-4 (70-100)                                                                                                          Grond (AS3000)                          12814475
3    MM1 (0-50)                                                                                                              Grond (AS3000)                          12814476
4    MM2 (20-50)                                                                                                             Grond (AS3000)                          12814477
5    MM3 (0-50)                                                                                                              Grond (AS3000)                          12814478
                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                     TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                     RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2133                                                       Certificaatnummer/Versie                   2022094784/1
     Uw   projectnaam                          Roelofarendsveen                                              Startdatum analyse                         14-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                        22-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Peter Achterberg                                              Rapportagedatum                            22-Jun-2022/10:19
                                                                                                             Bijlage                                    A,B,C
                                                                                                             Pagina                                     2/4


     Analyse                                                    Eenheid                        1                         2                  3              4               5
                                                                                                                             1)                                                1)
S    PCB 101                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0050                  <0.0010          <0.0010        <0.0050
                                                                                                                             1)                                                1)
S    PCB 118                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0050                  <0.0010          <0.0010        <0.0050
                                                                                                                             1)                                                1)
S    PCB 138                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0050                  <0.0010          <0.0010        <0.0050
                                                                                                                             1)                                                1)
S    PCB 153                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0050                  <0.0010          <0.0010        <0.0050
                                                                                                                             1)                                                1)
S    PCB 180                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0050                  <0.0010          <0.0010        <0.0050
                                                                                                   2)                        3)                 2)             2)              3)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds            0.0049                      0.024                   0.0049         0.0049          0.024

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
                                                                                                                                                                               1)
S    Naftaleen                                                 mg/kg ds            <0.050                          0.34                <0.050            2.0          <0.25
S    Fenanthreen                                               mg/kg ds            <0.050                            19                  0.63            4.3            3.4
S    Anthraceen                                                mg/kg ds            <0.050                            13                  0.28            2.7            2.0
S    Fluorantheen                                              mg/kg ds               0.050                          56                   1.6            3.1            7.2
S    Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds            <0.050                            32                  0.58            2.6            3.7
S    Chryseen                                                  mg/kg ds            <0.050                            36                  0.82            2.1            5.4
S    Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds            <0.050                            18                  0.34            1.1            2.5
S    Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds            <0.050                            40                  0.70            3.6            6.1
S    Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds            <0.050                            21                  0.42            1.2            3.4
S    Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds            <0.050                            19                  0.47            1.5            3.0
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                 0.37                       250                    5.8            24              37




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix                Monster nr.
1    101-2 (0-40)                                                                                                            Grond (AS3000)                         12814474
2    101-4 (70-100)                                                                                                          Grond (AS3000)                         12814475
3    MM1 (0-50)                                                                                                              Grond (AS3000)                         12814476
4    MM2 (20-50)                                                                                                             Grond (AS3000)                         12814477
5    MM3 (0-50)                                                                                                              Grond (AS3000)                         12814478
                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                    TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                    RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2133                                                       Certificaatnummer/Versie             2022094784/1
     Uw   projectnaam                          Roelofarendsveen                                              Startdatum analyse                   14-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                  22-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Peter Achterberg                                              Rapportagedatum                      22-Jun-2022/10:19
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C
                                                                                                             Pagina                               3/4


     Analyse                                                    Eenheid                        6

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                 % (m/m)                 53.7
S    Organische stof                                        % (m/m) ds                  19.3
     Gloeirest                                              % (m/m) ds                      80
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds                    9.5

     Metalen
S    Barium (Ba)                                               mg/kg ds                     61
S    Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds                 0.31
S    Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                   5.8
S    Koper (Cu)                                                mg/kg ds                     41
S    Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds                 0.42
S    Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                 <1.5
S    Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                     14
S    Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                  170
S    Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                     85

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                     33
     Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                     32
     Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                     16
     Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                     55
     Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                     68
     Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                     10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                  210
     Chromatogram olie (GC)                                                        Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                    mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 52                                                    mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 101                                                   mg/kg ds        <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
6    MM4 (50-100)                                                                                                            Grond (AS3000)                  12814479




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2133                                                     Certificaatnummer/Versie             2022094784/1
     Uw   projectnaam                          Roelofarendsveen                                            Startdatum analyse                   14-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                  22-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Peter Achterberg                                            Rapportagedatum                      22-Jun-2022/10:19
                                                                                                           Bijlage                              A,B,C
                                                                                                           Pagina                               4/4


     Analyse                                                     Eenheid                     6

S    PCB 118                                                   mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 138                                                   mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 153                                                   mg/kg ds         <0.0010
S    PCB 180                                                   mg/kg ds         <0.0010
                                                                                                 2)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds           0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                 mg/kg ds               0.21
S    Fenanthreen                                               mg/kg ds               0.33
S    Anthraceen                                                mg/kg ds               0.17
S    Fluorantheen                                              mg/kg ds               0.86
S    Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds               0.42
S    Chryseen                                                  mg/kg ds               0.56
S    Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds               0.29
S    Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds               0.64
S    Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds               0.43
S    Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds               0.38
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                 4.3




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
6    MM4 (50-100)                                                                                                          Grond (AS3000)                  12814479




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                 en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022094784/1
                                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12814474                    101-2 (0-40)
       0539399850               101                0         40         13-Jun-2022                         2


       12814475                    101-4 (70-100)
       0539399847               101                70        100        13-Jun-2022                         4


       12814476                    MM1 (0-50)
       0539399937               103                0         20         13-Jun-2022                         1

       0539399768               106                0         50         13-Jun-2022                         1

       0539399845               107                0         20         13-Jun-2022                         1

       0539399767               111                10        30         13-Jun-2022                         1


       12814477                    MM2 (20-50)
       0539399838               108                30        50         13-Jun-2022                         2

       0539399940               103                20        50         13-Jun-2022                         2

       0539399934               104                20        50         13-Jun-2022                         2

       0539399837               107                20        50         13-Jun-2022                         2


       12814478                    MM3 (0-50)
       0539399841               109                10        50         13-Jun-2022                         1

       0539399766               110                10        50         13-Jun-2022                         2

       0539399778               112                15        50         13-Jun-2022                         2

       0539399781               113                0         50         13-Jun-2022                         1


       12814479                    MM4 (50-100)
       0539399943               102                70        100        13-Jun-2022                         3

       0539399938               104                50        100        13-Jun-2022                         3

       0539399773               105                70        100        13-Jun-2022                         3

       0539399772               110                50        100        13-Jun-2022                         3




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022094784/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.


     Opmerking 2)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG


     Opmerking 3)
     Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022094784/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Droge stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                          W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                             W0202            GC-FID                            NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                          W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK (10) (VROM)                                  W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                              Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12814475
Certificate no.: 2022094784
Sample description.: 101-4 (70-100)
 V
     10000                                                                                                                             10000
pA




                                                                                                                                                 pA
     5000                                                                                                                              5000
                   C10




                                                                     C21-C30
                                                      C16-C21




                                                                                       C30-C35



                                                                                                     C35-C40
                                   C12-C16
                         C10-C12




                                                      C21




                                                                                                                   C40
        0                                                                                                                              0
             0.4           0.6                 0.8         1.0                  1.2                 1.4                   1.6    1.8
                                                                  Minutes


     1000                                                                                                                               1000
                                                                      C21-C30
                                                       C16-C21
                                                      C21




                                                                                         C30-C35




      500                                                                                                                               500
pA




                                                                                                                                                  pA
                                                                                                       C35-C40
                                   C12-C16
                         C10-C12




                                                                                                                    C40
                   C10




        0                                                                                                                               0
             0.4            0.6                0.8          1.0                 1.2                 1.4                   1.6     1.8
                                                                  Minutes


      200                                                                                                                                  200
                                                                                                         C35-C40


                                                                                                                    C40
                                    C12-C16




      100                                                                                                                                  100
pA




                                                                                                                                                      pA
                         C10-C12




                                                       C16-C21




                                                                                          C30-C35
                   C10




                                                       C21




        0                                                                                                                                  0

             0.4            0.6                0.8          1.0                  1.2                 1.4                   1.6    1.8
                                                                  Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                              Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12814476
Certificate no.: 2022094784
Sample description.: MM1 (0-50)
 v

     10000                                                                                                                   10000
pA




                                                                                                                                     pA
      5000                                                                                                                   5000
              C10




                                                                                 C21-C30
                                                                                 C30-C35



                                                                                           C35-C40
                    C10-C12




                                                       C16-C21
                                    C12-C16




                                                       C21




                                                                                                           C40
         0                                                                                                                   0
             0.4              0.6                0.8             1.0             1.2                 1.4         1.6   1.8
                                                                       Minutes


      1000                                                                                                                   1000
pA




                                                                                                                                     pA
       500                                                                                                                   500
                                                                                 C21-C30
                                                                                 C30-C35



                                                                                           C35-C40
                                                       C16-C21
               C10-C12




                                    C12-C16




                                                                                                           C40
                                                       C21
              C10




         0                                                                                                                   0
             0.4              0.6                0.8             1.0             1.2                 1.4         1.6   1.8
                                                                       Minutes


       200                                                                                                                   200
                                                                                 C21-C30
                                                                                 C30-C35




       100                                                                                                                   100
pA




                                                                                                                                     pA
                                                                                           C35-C40
                                                       C16-C21
                    C10-C12




                                    C12-C16




                                                                                                           C40
                                                       C21
              C10




         0                                                                                                                   0
             0.4              0.6                0.8             1.0             1.2                 1.4         1.6   1.8
                                                                       Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                              Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12814477
Certificate no.: 2022094784
Sample description.: MM2 (20-50)
 V
     10000                                                                                                                                 10000
pA




                                                                                                                                                     pA
     5000                                                                                                                                  5000
                   C10




                                   C12-C16




                                                     C16-C21




                                                                C21-C30
                         C10-C12




                                                                                           C30-C35

                                                                                                         C35-C40
                                                                C21




                                                                                                                       C40
        0                                                                                                                                  0
             0.4           0.6                 0.8               1.0                1.2                 1.4                   1.6    1.8
                                                                          Minutes


     1000                                                                                                                                   1000




      500                                                                                                                                   500
pA




                                                                                                                                                      pA
                                   C12-C16




                                                      C16-C21




                                                                C21-C30
                         C10-C12




                                                                                             C30-C35

                                                                                                           C35-C40
                                                                 C21




                                                                                                                        C40
                   C10




        0                                                                                                                                   0
             0.4            0.6                0.8                1.0               1.2                 1.4                   1.6     1.8
                                                                          Minutes


      200                                                                                                                                      200
                                                      C16-C21




                                                                C21-C30
                                                                    C21
                         C10-C12




                                                                                              C30-C35




      100                                                                                                                                      100
pA




                                                                                                                                                          pA
                                                                                                             C35-C40
                                    C12-C16




                                                                                                                        C40
                   C10




        0                                                                                                                                      0

             0.4            0.6                0.8                1.0                1.2                 1.4                   1.6    1.8
                                                                          Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                    Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12814478
Certificate no.: 2022094784
Sample description.: MM3 (0-50)
 V
     10000                                                                                                                                                10000
pA




                                                                                                                                                                    pA
     5000                                                                                                                                                 5000
                   C10




                                                             C16-C21




                                                                                       C21-C30
                         C10-C12


                                         C12-C16




                                                                                                          C30-C35



                                                                                                                        C35-C40
                                                             C21




                                                                                                                                      C40
        0                                                                                                                                                 0
             0.4               0.6                    0.8         1.0                            1.2                   1.4                   1.6    1.8
                                                                             Minutes


     1000                                                                                                                                                  1000




      500                                                                                                                                                  500
pA




                                                                                                                                                                     pA
                                                             C16-C21




                                                                                         C21-C30
                                         C12-C16
                         C10-C12




                                                                                                            C30-C35



                                                                                                                          C35-C40
                                                             C21




                                                                                                                                       C40
                   C10




        0                                                                                                                                                  0
             0.4                   0.6                0.8          1.0                             1.2                 1.4                   1.6     1.8
                                                                             Minutes


      200                                                                                                                                                     200
                                                                                          C21-C30
                                                              C16-C21
                                                              C21
                                          C12-C16




      100                                                                                                                                                     100
                         C10-C12
pA




                                                                                                                                                                         pA
                                                                                                             C30-C35



                                                                                                                            C35-C40


                                                                                                                                       C40
                   C10




        0                                                                                                                                                     0

             0.4                   0.6                0.8              1.0                          1.2                 1.4                   1.6    1.8
                                                                             Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                        Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12814479
Certificate no.: 2022094784
Sample description.: MM4 (50-100)
 V

     10000                                                                                                                       10000
              C10
pA




                                                                                                                                         pA
     5000                                                                                                                        5000




                                                                                     C30-C35
                    C10-C12

                              C12-C16




                                                                           C21-C30
                                           C16-C21




                                                                                               C35-C40
                                                     C21




                                                                                                               C40
        0                                                                                                                        0
             0.4               0.6         0.8             1.0             1.2                           1.4         1.6   1.8
                                                                 Minutes


     1000                                                                                                                        1000
pA




                                                                                                                                         pA
      500                                                                                                                        500
                                                                                     C30-C35
                                                                           C21-C30
                    C10-C12

                              C12-C16




                                           C16-C21




                                                                                               C35-C40
                                                     C21




                                                                                                               C40
              C10




        0                                                                                                                        0
             0.4               0.6         0.8             1.0             1.2                           1.4         1.6   1.8
                                                                 Minutes


      200                                                                                                                        200




      100                                                                                                                        100
pA




                                                                                                                                         pA
                                                                                     C30-C35
                                                                           C21-C30
                    C10-C12

                              C12-C16




                                           C16-C21




                                                                                               C35-C40
                                                     C21




                                                                                                               C40
              C10




        0                                                                                                                        0
             0.4               0.6         0.8             1.0             1.2                           1.4         1.6   1.8
                                                                 Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Arjo van Houwelingen
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 20-Jun-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022094783/1
     Uw project/verslagnummer                      22-2133
     Uw projectnaam                                Roelofarendsveen
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               14-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2133                                                       Certificaatnummer/Versie             2022094783/1
     Uw   projectnaam                          Roelofarendsveen                                              Startdatum analyse                   14-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                  20-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Peter Achterberg                                              Rapportagedatum                      20-Jun-2022/09:05
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                 % (m/m)                 57.2
S    Organische stof                                        % (m/m) ds                    6.5
     Gloeirest                                              % (m/m) ds                      93
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds                  <2.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                               mg/kg ds                  310
S    Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds                 0.48
S    Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                   8.5
S    Koper (Cu)                                                mg/kg ds                     87
S    Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds               0.066
S    Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                   2.7
S    Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                     17
S    Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                  190
S    Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                  830

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                  140
     Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                     76
     Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                     86
     Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                  340
     Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                  200
     Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                     87
                                                                                                   1)
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                  930
     Chromatogram olie (GC)                                                        Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                    mg/kg ds        <0.0010
S    PCB 52                                                    mg/kg ds            0.0027
S    PCB 101                                                   mg/kg ds            0.0062


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    101-1 (50-70)                                                                                                           Grond (AS3000)                  12814473




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2133                                                     Certificaatnummer/Versie             2022094783/1
     Uw   projectnaam                          Roelofarendsveen                                            Startdatum analyse                   14-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                  20-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Peter Achterberg                                            Rapportagedatum                      20-Jun-2022/09:05
                                                                                                           Bijlage                              A,B,C
                                                                                                           Pagina                               2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1

S    PCB 118                                                   mg/kg ds           0.0057
                                                                                                 2)
S    PCB 138                                                   mg/kg ds             0.011
                                                                                                 3)
S    PCB 153                                                   mg/kg ds             0.011
S    PCB 180                                                   mg/kg ds           0.0064
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds             0.043

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050
S    Fenanthreen                                               mg/kg ds               0.47
S    Anthraceen                                                mg/kg ds               0.63
S    Fluorantheen                                              mg/kg ds                 2.3
S    Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds                 1.2
S    Chryseen                                                  mg/kg ds                 1.7
S    Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds               0.91
S    Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds                 1.9
S    Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds                 1.4
S    Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds                 1.2
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds                   12




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    101-1 (50-70)                                                                                                         Grond (AS3000)                  12814473




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                 en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022094783/1
                                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12814473                    101-1 (50-70)
       0550424466               101                50        70         13-Jun-2022                         1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022094783/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Vluchtige oliefractie aanwezig.


     Opmerking 2)
     PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.


     Opmerking 3)
     PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022094783/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                          W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                             W0202            GC-FID                            NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                          W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK som AS3000/AP04                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                  W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                 Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12814473
Certificate no.: 2022094783
Sample description.: 101-1 (50-70)
 V

     10000                                                                                                                           10000
pA




                                                                                                                                              pA
      5000                                                                                                                           5000
                       C10
                             C10-C12




                                                                                 C21-C30
                                                                                             C30-C35



                                                                                                         C35-C40
                                                               C16-C21
                                       C12-C16




                                                               C21




                                                                                                                    C40
         0                                                                                                                           0
             0.4       0.6                       0.8   1.0               1.2                  1.4                        1.6   1.8
                                                             Minutes


      1000                                                                                                                           1000
pA




                                                                                                                                             pA
       500                                                                                                                           500
                             C10-C12




                                                                                           C30-C35
                                                                               C21-C30




                                                                                                       C35-C40
                                                              C16-C21
                                       C12-C16




                                                                                                                   C40
                                                              C21
                       C10




         0                                                                                                                           0
             0.4       0.6                       0.8   1.0               1.2                1.4                      1.6       1.8
                                                             Minutes


       200                                                                                                                           200
                                                                                            C30-C35
                                                                                C21-C30




                                                                                                        C35-C40
                                                              C16-C21




       100                                                                                                                           100
pA




                                                                                                                                             pA
                                                                                                                   C40
                                       C12-C16




                                                              C21
                       C10-C12
                       C10




         0                                                                                                                           0
             0.4       0.6                       0.8   1.0               1.2                 1.4                         1.6   1.8
                                                             Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Arjo van Houwelingen
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 30-Jun-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022099844/1
     Uw project/verslagnummer                      22-2133
     Uw projectnaam                                Roelofarendsveen
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               22-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2133                                                       Certificaatnummer/Versie             2022099844/1
     Uw   projectnaam                          Roelofarendsveen                                              Startdatum analyse                   22-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                  30-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Peter van Achterberg                                          Rapportagedatum                      30-Jun-2022/16:10
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                     µg/L                380
S    Cadmium (Cd)                                                    µg/L             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                     µg/L               <2.0
S    Koper (Cu)                                                      µg/L               <2.0
S    Kwik (Hg)                                                       µg/L          <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                  µg/L               <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                     µg/L               <3.0
S    Lood (Pb)                                                       µg/L               <2.0
S    Zink (Zn)                                                       µg/L                   76

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                         µg/L             <0.20
S    Tolueen                                                         µg/L             <0.20
S    Ethylbenzeen                                                    µg/L             <0.20
S    o-Xyleen                                                        µg/L             <0.10
S    m,p-Xyleen                                                      µg/L             <0.20
                                                                                                   1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                        µg/L               0.21
     BTEX (som)                                                      µg/L             <0.90
S    Styreen                                                         µg/L             <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                 µg/L             <0.20
S    Trichloormethaan                                                µg/L             <0.20
S    Tetrachloormethaan                                              µg/L             <0.10
S    Trichlooretheen                                                 µg/L             <0.20
S    Tetrachlooretheen                                               µg/L             <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                          µg/L             <0.10
S    trans 1,2-Dichlooretheen                                        µg/L             <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    101-1-1 (100-200)                                                                                                       Water (AS3000)                  12831700




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2133                                                     Certificaatnummer/Versie             2022099844/1
     Uw   projectnaam                          Roelofarendsveen                                            Startdatum analyse                   22-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                  30-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Peter van Achterberg                                        Rapportagedatum                      30-Jun-2022/16:10
                                                                                                           Bijlage                              A,B,C
                                                                                                           Pagina                               2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1

     CKW (som)                                                        µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                  µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10
                                                                                                 1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                25
     Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                21
     Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                58
     Chromatogram                                                                Zie bijl.

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                        µg/L        <0.020
S    Fenanthreen                                                      µg/L              2.7
S    Anthraceen                                                       µg/L            0.61
S    Fluorantheen                                                     µg/L              1.7
S    Benzo(a)anthraceen                                               µg/L          0.058
S    Chryseen                                                         µg/L          0.045
S    Benzo(k)fluorantheen                                             µg/L        <0.010
S    Benzo(a)pyreen                                                   µg/L        <0.010
S    Benzo(ghi)peryleen                                               µg/L        <0.010
S    Indeno(123-cd)pyreen                                             µg/L        <0.010
S    PAK VROM (10) factor 0,7                                         µg/L              5.2


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    101-1-1 (100-200)                                                                                                     Water (AS3000)                  12831700




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                 en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022099844/1
                                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12831700                    101-1-1 (100-200)
       0692196768               101                100       200        22-Jun-2022                         1

       0801079689               101                100       200        22-Jun-2022                         2

       0630153920               101                100       200        22-Jun-2022                         3




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022099844/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022099844/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Aromaten (BTEXN)                                 W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Styreen                                          W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                        W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                      W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vinylchloride                                    W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                          W0215            GC-FID                            pb 3110-5

     Chromatogram olie (GC)                           W0215            GC-FID                            Eigen methode

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK (10) (VROM)                                  W0260            GC-MS                             pb. 3110-4



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                 Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12831700
Certificate no.: 2022099844
Sample description.: 101-1-1 (100-200)
V
     10000                                                                                                      10000
pA




                                                                                                                        pA
     5000                                                                                                       5000
                       C10-C12




                                     C12-C16



                                               C16-C21




                                                               C21-C30




                                                                                     C30-C35

                                                                                               C35-C40
               C10




                                                                                               C40
                                                               C21
        0                                                                                                       0
                     1.0           1.2                   1.4             1.6   1.8                        2.0
                                                               Minutes


     1000                                                                                                       1000
pA




                                                                                                                        pA
      500                                                                                                       500
               C10




                                                                                                    C40
                                     C12-C16



                                               C16-C21
                       C10-C12




                                                               C21-C30




                                                                                               C35-C40
                                                                                     C30-C35
                                                               C21




        0                                                                                                       0
                     1.0           1.2                   1.4             1.6   1.8                        2.0
                                                               Minutes


      200                                                                                                       200
                                                                                                    C40




      150                                                                                                       150




      100                                                                                                       100
pA




                                                                                                                        pA
                                     C12-C16



                                               C16-C21




       50                                                                                                       50
                       C10-C12




                                                               C21-C30




                                                                                               C35-C40
                                                                                     C30-C35
                                                               C21
               C10




        0                                                                                                       0
                     1.0           1.2                   1.4             1.6   1.8                        2.0
                                                               Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Arjo van Houwelingen
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 30-Jun-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022099207/1
     Uw project/verslagnummer                      22-2133
     Uw projectnaam                                Roelofarendsveen
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               14-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2133                                                     Certificaatnummer/Versie                2022099207/1
     Uw   projectnaam                          Roelofarendsveen                                            Startdatum analyse                      21-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                     30-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Peter Achterberg                                            Rapportagedatum                         30-Jun-2022/12:21
                                                                                                           Bijlage                                 A,B,C
                                                                                                           Pagina                                  1/1


     Analyse                                                     Eenheid                     1                         2                3

     Extern / Overig onderzoek
                                                                                                 1)                        1)               1)
     Droge stof (Extern)                                         % (m/m)              97.3                       84.6                97.9
                                                                                                 2)                        2)               2)
     Aantal stuks                                                                           2                          6               1
                                                                                                 2)                        2)               2)
     Totaal massa asbest                                                  g           32.0                       65.8                28.5
                                                                                                 2)                        2)               2)
     Amfibool massa asbest                                              mg        1120.0                          0.0                 0.0
                                                                                                 2)                        2)               2)
     Serpentijn massa asbest                                            mg           4000                        8225                3562
                                                                                                 1)                        1)               1)
     Totaal Amfibool ondergrens                                         mg             640                             0               0
                                                                                                 1)                        1)               1)
     Totaal Amfibool bovengrens                                         mg           1600                              0               0
                                                                                                 1)                        1)               1)
     Totaal Serpentijn ondergrens                                       mg           3200                        6580                2850
                                                                                                 1)                        1)               1)
     Totaal Serpentijn bovengrens                                       mg           4800                        9870                4275




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix          Monster nr.
1    G03-1 (20-50)                                                                                                         Asbestverdachte grond            12829365
2    G06-1 (30-50)                                                                                                         Asbestverdachte grond            12829366
3    G11-1 (5-50)                                                                                                          Asbestverdachte grond            12829367



                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                              Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                            Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022099207/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12829365                    G03-1 (20-50)
       0019261AK                G03                20        50         14-Jun-2022                         1


       12829366                    G06-1 (30-50)
       0019079AK                G06                30        50         14-Jun-2022                         1


       12829367                    G11-1 (5-50)
       0061669AK                G11                5         50         14-Jun-2022                         1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022099207/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).


     Opmerking 2)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022099207/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Extern / Overig onderzoek

     Droge stof (uitbesteed)                          W0004            Extern                            Uitbesteding

     Asbest Verz. NEN5898 2016 ext                    W0004            Microscopie                       NEN 5898

     Asbest Verzamel NEN5898 (2016) ext               W0004            Microscopie                       NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1372138
Uw project omschrijving                         : 2022099207-22-2133
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7226211
Uw referentie                                   : G03-1 (20-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 14/06/2022

                                                    Asbest verzamelmonster
Initialen analist                          : A.Z.
Datum geanalyseerd                         : 21-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster       : 32,9                g
Droge massa aangeleverde monster : 32,0                g
Percentage droogrest             : 97,26               m/m %

                          massa                          percentage             percentage                                 serpentijn    amfibool
      type              onderzocht                        serpentijn              amfibool               aantal             massa         massa
   onderzocht            materiaal gebonden-                asbest                 asbest            geanalyseerde          asbest        asbest
    materiaal             (gram)      heid                 (m/m %)                (m/m %)               deeltjes             (mg)          (mg)
 cement, golfplaat         32,0      hecht             chrysotiel 10-15        crocidoliet 2-5             2                4000,0        1120,0
     Totaal                32,0                                                                            2                4000,0        1120,0
                                                                                                      Ondergrens             3200           640
                                                                                                      Bovengrens             4800          1600

Aangetroffen type asbest                   : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                   4000                    1100                   5100
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond              4000                    1100

Totaal massa asbest: 5100 mg




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XWSM-ZPDV-MFAW-CHEI                                                                                     Ref.: 1372138_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                       : 1372138
Uw project omschrijving                           : 2022099207-22-2133
Opdrachtgever                                     : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                       : 7226212
Uw referentie                                     : G06-1 (30-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                      : 14/06/2022

                                                    Asbest verzamelmonster
Initialen analist                          : A.Z.
Datum geanalyseerd                         : 21-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster       : 77,8                g
Droge massa aangeleverde monster : 65,8                g
Percentage droogrest             : 84,58               m/m %

                          massa                          percentage             percentage                                 serpentijn    amfibool
       type             onderzocht                        serpentijn             amfibool                aantal             massa         massa
    onderzocht           materiaal gebonden-                asbest                asbest             geanalyseerde          asbest        asbest
     materiaal            (gram)      heid                 (m/m %)               (m/m %)                deeltjes             (mg)          (mg)
  cement, vlakke
                            65,8          hecht        chrysotiel 10-15                                      6              8225,0          0,0
       plaat
      Totaal                65,8                                                                           6                8225,0          0,0
                                                                                                       Ondergrens            6580            0
                                                                                                       Bovengrens            9870            0

Aangetroffen type asbest                   : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                   8200                     0,0                   8200
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond              8200                     0,0

Totaal massa asbest: 8200 mg




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XWSM-ZPDV-MFAW-CHEI                                                                                     Ref.: 1372138_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                       : 1372138
Uw project omschrijving                           : 2022099207-22-2133
Opdrachtgever                                     : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                       : 7226213
Uw referentie                                     : G11-1 (5-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                      : 14/06/2022

                                                    Asbest verzamelmonster
Initialen analist                          : A.Z.
Datum geanalyseerd                         : 21-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster       : 29,1                g
Droge massa aangeleverde monster : 28,5                g
Percentage droogrest             : 97,94               m/m %

                          massa                          percentage             percentage                                 serpentijn    amfibool
       type             onderzocht                        serpentijn             amfibool                aantal             massa         massa
    onderzocht           materiaal gebonden-                asbest                asbest             geanalyseerde          asbest        asbest
     materiaal            (gram)      heid                 (m/m %)               (m/m %)                deeltjes             (mg)          (mg)
  cement, vlakke
                            28,5          hecht        chrysotiel 10-15                                      1              3562,5          0,0
       plaat
      Totaal                28,5                                                                           1                3562,5          0,0
                                                                                                       Ondergrens            2850            0
                                                                                                       Bovengrens            4275            0

Aangetroffen type asbest                   : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                   3600                     0,0                   3600
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond              3600                     0,0

Totaal massa asbest: 3600 mg




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XWSM-ZPDV-MFAW-CHEI                                                                                     Ref.: 1372138_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 4 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1372138
Uw project omschrijving                         : 2022099207-22-2133
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XWSM-ZPDV-MFAW-CHEI                                                                                     Ref.: 1372138_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1372138
Uw project omschrijving                         : 2022099207-22-2133
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte          uw barcode

7226211           G03-1 (20-50)                                                              G03                         .2-.5              0019261AK

7226212           G06-1 (30-50)                                                              G06                         .3-.5              0019079AK

7226213           G11-1 (5-50)                                                               G11                         .05-.5             0061669AK




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XWSM-ZPDV-MFAW-CHEI                                                                                      Ref.: 1372138_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1372138
Uw project omschrijving                         : 2022099207-22-2133
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                         Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest verzamelmonster                               : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XWSM-ZPDV-MFAW-CHEI                                                                                     Ref.: 1372138_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Arjo van Houwelingen
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 29-Jun-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022099212/1
     Uw project/verslagnummer                      22-2133
     Uw projectnaam                                Roelofarendsveen
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               14-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2133                                                     Certificaatnummer/Versie                2022099212/1
     Uw   projectnaam                          Roelofarendsveen                                            Startdatum analyse                      21-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                     29-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Peter Achterberg                                            Rapportagedatum                         29-Jun-2022/22:15
                                                                                                           Bijlage                                 A,B,C
                                                                                                           Pagina                                  1/1


     Analyse                                                     Eenheid                     1                         2

     Extern / Overig onderzoek
                                                                                                 1)                        1)
     Droge stof (Extern)                                         % (m/m)              86.9                       86.1
                                                                                                 2)                        2)
     In behandeling genomen hoeveelheid                                 kg            13.9                       13.0
                                                                                                 1)                        1)
     Droge massa aangeleverd monster                                      g        12079                     11193
                                                                                                 1)                        1)
     Asbest fractie <0,5mm                                              mg          N.v.t.                   N.v.t.
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                             mg              0.0                       0.0
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest fractie 1-2mm                                               mg              0.0                       0.0
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest fractie 2-4mm                                               mg              0.0                       0.0
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest fractie 4-8mm                                               mg              0.0                        83
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest fractie 8-20mm                                              mg              0.0                      260
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest fractie >20mm                                               mg              0.0                       0.0
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest (som)                                                       mg              0.0                      340
                                                                                                 1)                        1)
     Totaal asbest (ondergrens)                                mg/kg ds                 0.0                       3.1
                                                                                                 1)                        1)
     Totaal asbest (bovengrens)                                mg/kg ds                 0.7                       4.6
                                                                                                 1)                        1)
     Serpentijn ondergrens                                     mg/kg ds                 0.0                       3.1
                                                                                                 1)                        1)
     Serpentijn bovengrens                                     mg/kg ds                 0.4                       4.6
                                                                                                 1)                        1)
     Amfibool ondergrens                                       mg/kg ds                 0.0                       0.0
                                                                                                 1)                        1)
     Amfibool bovengrens                                       mg/kg ds                 0.4                       0.0
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest in grond                                           mg/kg ds               <0.4                        3.9
                                                                                                 2)                        2)
     Totaal gehalte asbest                                     mg/kg ds               <0.4                        3.9
                                                                                                 2)                        2)
     Serpentijn concentratie                                   mg/kg ds               <0.4                        3.9
                                                                                                 2)                        2)
     Amfibool concentratie                                     mg/kg ds                 0.0                       0.0
                                                                                                 2)                        2)
     Totaal asbest hechtgebonden                               mg/kg ds                 0.0                       3.9
                                                                                                 2)                        2)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                          mg/kg ds                 0.0                       0.0




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix          Monster nr.
1    AMM01-1 (0-50)                                                                                                        Asbestverdachte grond            12829375
2    AMM02-1 (0-50)                                                                                                        Asbestverdachte grond            12829376




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                              Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                            Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022099212/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12829375                    AMM01-1 (0-50)
       1732598MG                AMM01              0         50         14-Jun-2022                         1


       12829376                    AMM02-1 (0-50)
       1732600MG                AMM02              0         50         14-Jun-2022                         1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022099212/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).


     Opmerking 2)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022099212/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Extern / Overig onderzoek

     Droge stof (uitbesteed)                          W0004            Extern                            Uitbesteding

     Asbest Grond NEN5898 2016 ext                    W0004            Microscopie                       NEN 5898

     Asbest NEN5898 (2016) ext                        W0004            Microscopie                       NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1372150
Uw project omschrijving                         : 2022099212-22-2133
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7226269
Uw referentie                                   : AMM01-1 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 14/06/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : M.M.
Analysedatum                               : 29-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   13900    g
Droge massa aangeleverde monster           :   12079    g
Percentage droogrest                       :   86,9     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm                8800,9             74,5        12,9        0,15                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm               1312,6             11,1       188,9       14,39                        0                   0,0
 1-2 mm                  582,3               4,9      277,8       47,71                        0                   0,0
 2-4 mm                  304,2               2,6      304,2      100,00                        0                   0,0
 4-8 mm                  440,8               3,7      440,8      100,00                        0                   0,0
 8-20 mm                 377,6               3,2      377,6      100,00                        0                   0,0
 >20 mm                    0,0               0,0        0,0      100,00                        0                   0,0
 Totaal               11818,4             100,0      1602,2                                    0                   0,0

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      -
 0,5-1 mm                  0,0           0,0       0,4                    0,0             0,0             0,2             0,0            0,0            0,2
 1-2 mm                    0,0           0,0       0,3                    0,0             0,0             0,2             0,0            0,0            0,2
 2-4 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                   <0,4           0,0       0,7                   <0,4             0,0             0,4             0,0            0,0            0,4

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     0,0                    0,0                     0,0
        niet hecht                  0,0                    0,0                     0,0
     totaal afgerond                0,0                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BVBD-ARNP-OHDB-CCCE                                                                                     Ref.: 1372150_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1372150
Uw project omschrijving                         : 2022099212-22-2133
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7226270
Uw referentie                                   : AMM02-1 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 14/06/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : D.G.
Analysedatum                               : 29-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   13000    g
Droge massa aangeleverde monster           :   11193    g
Percentage droogrest                       :   86,1     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm                9258,0             84,5        12,5        0,14                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                408,5               3,7      101,9       24,94                        0                   0,0
 1-2 mm                  282,9               2,6      135,3       47,83                        0                   0,0
 2-4 mm                  249,2               2,3      249,2      100,00                        0                   0,0
 4-8 mm                  343,3               3,1      343,3      100,00                        1                 82,7
 8-20 mm                 418,6               3,8      418,6      100,00                        1                255,7
 >20 mm                    0,0               0,0        0,0      100,00                        0                   0,0
 Totaal               10960,5             100,0      1260,8                                    2                338,4

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      -
 0,5-1 mm                  0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 1-2 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 2-4 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                    0,9           0,8       1,1                    0,9             0,8             1,1             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   2,9           2,3       3,5                    2,9             2,3             3,5             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                    3,9           3,1       4,6                    3,9             3,1             4,6             0,0            0,0            0,0

Aangetroffen type asbest                   : serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     3,9                    0,0                     3,9
        niet hecht                  0,0                    0,0                     0,0
     totaal afgerond                3,9                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 3,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BVBD-ARNP-OHDB-CCCE                                                                                     Ref.: 1372150_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1372150
Uw project omschrijving                         : 2022099212-22-2133
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7226270
Uw referentie                                   : AMM02-1 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 14/06/2022

                                    Asbestonderzoek - productidentificatie

  zeeffractie             materiaal              gebondenheid                 asbestsoort                percentage
     (mm)                                                                                                 (m/m %)
    4-8 mm          cement, vlakke plaat              hecht                    chrysotiel                  10-15
   8-20 mm          cement, vlakke plaat              hecht                    chrysotiel                  10-15




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BVBD-ARNP-OHDB-CCCE                                                                                     Ref.: 1372150_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 4 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1372150
Uw project omschrijving                         : 2022099212-22-2133
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVBD-ARNP-OHDB-CCCE                                                                                     Ref.: 1372150_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1372150
Uw project omschrijving                         : 2022099212-22-2133
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7226269           AMM01-1 (0-50)                                                             AMM01                       0-.5              1732598MG

7226270           AMM02-1 (0-50)                                                             AMM02                       0-.5              1732600MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVBD-ARNP-OHDB-CCCE                                                                                     Ref.: 1372150_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1372150
Uw project omschrijving                         : 2022099212-22-2133
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                         Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVBD-ARNP-OHDB-CCCE                                                                                     Ref.: 1372150_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>     Inventerra Milieuadviesbureau
     T.a.v. Arjo van Houwelingen
     Nijverheidsweg 34
     3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT




     Analysecertificaat
     Datum: 28-Jun-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022099213/1
     Uw project/verslagnummer                      22-2133
     Uw projectnaam                                Roelofarendsveen
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               14-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                22-2133                                                     Certificaatnummer/Versie                2022099213/1
     Uw   projectnaam                          Roelofarendsveen                                            Startdatum analyse                      21-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                     28-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Peter Achterberg                                            Rapportagedatum                         28-Jun-2022/16:20
                                                                                                           Bijlage                                 A,B,C
                                                                                                           Pagina                                  1/1


     Analyse                                                     Eenheid                     11)

     Extern / Overig onderzoek
                                                                                                2)
     Droge stof (Extern)                                         % (m/m)              84.4
                                                                                                2)
     Droge massa aangeleverd monster                                      g        21986
                                                                                                2)
     Asbest fractie <0,5mm                                              mg          N.v.t.
                                                                                                2)
     Totaal asbest (ondergrens)                                mg/kg ds                 0.0
                                                                                                2)
     Totaal asbest (bovengrens)                                mg/kg ds                 1.1
                                                                                                2)
     Serpentijn ondergrens                                     mg/kg ds                 0.0
                                                                                                2)
     Serpentijn bovengrens                                     mg/kg ds                 0.5
                                                                                                2)
     Amfibool ondergrens                                       mg/kg ds                 0.0
                                                                                                2)
     Amfibool bovengrens                                       mg/kg ds                 0.5
                                                                                                3)
     In behandeling genomen hoeveelheid                                 kg            26.0
                                                                                                3)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                             mg              0.0
                                                                                                3)
     Asbest fractie 1-2mm                                               mg              0.0
                                                                                                3)
     Asbest fractie 2-4mm                                               mg              0.0
                                                                                                3)
     Asbest fractie 4-8mm                                               mg              0.0
                                                                                                3)
     Asbest fractie 8-20mm                                              mg              0.0
                                                                                                3)
     Asbest fractie >20mm                                               mg              0.0
                                                                                                3)
     Asbest (som)                                                       mg              0.0
                                                                                                3)
     Asbest in puin                                            mg/kg ds               <0.6
                                                                                                3)
     Totaal gehalte asbest                                     mg/kg ds               <0.6
                                                                                                3)
     Serpentijn concentratie                                   mg/kg ds               <0.6
                                                                                                3)
     Amfibool concentratie                                     mg/kg ds                 0.0
                                                                                                3)
     Totaal asbest hechtgebonden                               mg/kg ds                 0.0
                                                                                                3)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                          mg/kg ds                 0.0




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix          Monster nr.
1    AMM04 (0-15)                                                                                                          Asbestverdachte grond            12829377




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                              Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                            Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                              RF
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022099213/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12829377                    AMM04 (0-15)
       1745583MG                AMM04              0         15         14-Jun-2022                         1

       1745584MG                AMM04              0         15         14-Jun-2022                         2




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022099213/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.


     Opmerking 2)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).


     Opmerking 3)


     Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022099213/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Extern / Overig onderzoek

     Droge stof (uitbesteed)                          W0004            Extern                            Uitbesteding

     Asbest NEN5898 (2016) ext                        W0004            Microscopie                       NEN 5898

     Asbest Puin NEN5898 2016 ext                     W0004            Microscopie                       NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1372151
Uw project omschrijving                         : 2022099213-22-2133
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7226271
Uw referentie                                   : AMM04 (0-15)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 14/06/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : N.R.P,
Analysedatum                               : 28-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster                 :   26050    g
Droge massa aangeleverde monster           :   21986    g
Percentage droogrest                       :   84,4     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm              12842,9              59,2        13,0        0,10                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                956,7               4,4      193,3       20,20                        0                   0,0
 1-2 mm                 1762,4               8,1      486,6       27,61                        0                   0,0
 2-4 mm                 1473,0               6,8      948,1       64,37                        0                   0,0
 4-8 mm                 2384,5             11,0      2384,5      100,00                        0                   0,0
 8-20 mm                2271,3             10,5      2271,3      100,00                        0                   0,0
 >20 mm                    0,0               0,0        0,0      100,00                        0                   0,0
 Totaal               21690,8             100,0      6296,8                                    0                   0,0

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      -
 0,5-1 mm                  0,0           0,0       0,1                    0,0             0,0             0,1             0,0            0,0            0,1
 1-2 mm                    0,0           0,0       0,5                    0,0             0,0             0,2             0,0            0,0            0,2
 2-4 mm                    0,0           0,0       0,5                    0,0             0,0             0,2             0,0            0,0            0,2
 4-8 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                   <0,6           0,0       1,1                   <0,6             0,0             0,5             0,0            0,0            0,5

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     0,0                    0,0                     0,0
        niet hecht                  0,0                    0,0                     0,0
     totaal afgerond                0,0                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: JRTF-KWEH-BXIL-LPNV                                                                                     Ref.: 1372151_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1372151
Uw project omschrijving                         : 2022099213-22-2133
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.

Uw referentie                         :     AMM04 (0-15)
Monstercode                           :     7226271

Opmerking bij het monster:            -     De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JRTF-KWEH-BXIL-LPNV                                                                                     Ref.: 1372151_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1372151
Uw project omschrijving                         : 2022099213-22-2133
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7226271           AMM04 (0-15)                                                               AMM04                       0-.15             1745584MG
                                                                                             AMM04                       0-.15             1745583MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JRTF-KWEH-BXIL-LPNV                                                                                     Ref.: 1372151_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1372151
Uw project omschrijving                         : 2022099213-22-2133
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                     Analysemethoden Puin
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JRTF-KWEH-BXIL-LPNV                                                                                     Ref.: 1372151_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Bijlage 4   Toetsingskader en toetsingswaarden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Wettelijk toetsingskader
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde achtergrond-
en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000)
zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater
zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering.

Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q.
streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5
van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde
voldoet.

Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van gegevens
uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt overschreden. De norm
geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron.

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater
Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij dit
niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste
gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van de
achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.

Interventiewaarde
De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen
te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per dag in het
lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties
waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen ondervinden. De
interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in
de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging als de
interventiewaarde niet wordt overschreden.

Tussenwaarde
De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van bodemkwaliteit
aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de
bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de tussenwaarde door veel bevoegde
gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek.

Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)?
Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987, voor asbest geldt: ontstaan vanaf 1993) dienen conform de
zorgplicht in de Wet Bodembescherming te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk
van de ernst van de verontreiniging of spoedeisendheid. Nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen dienen zo goed als mogelijk
ongedaan gemaakt te worden.

Bij zogeheten historische gevallen (veroorzaakt vóór 1987) dienen in principe alleen ernstige gevallen van bodemverontreiniging op
termijn te worden gesaneerd, waarbij een verontreiniging functiegericht gesaneerd kan worden. Bij een historische verontreiniging is
sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater verontreinigd is
in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt dat sprake is van een geval
van ernstige verontreiniging zodra het asbestgehalte binnen een in het asbestbodemonderzoek onderscheiden ruimtelijke eenheid (RE)
de interventiewaarde (100 mg/kgds) overschrijdt; het volumecriterium is niet van toepassing. Het tijdstip van sanering (van een
historische verontreiniging) wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de actuele risico’s die aanwezig zijn voor
mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het gebruik van de verontreinigde locatie,
bodemopbouw en geohydrologie (locatie-specifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak tot bodemsanering ontstaan bij een
functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of een verzekeringsmaatschappij sanering
worden verlangd.

In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij
concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de I-
waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor de
kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog voor
bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                22-2133
Projectnaam                                                  Roelofarendsveen
Ordernummer
Datum monstername                                            13-06-2022
Monsternemer                                                 Peter Achterberg
Certificaatnummer                                            2022094784
Startdatum                                                   14-06-2022
Rapportagedatum                                              22-06-2022

Analyse                                                      Eenheid                     1             GSSD          Oordeel     RG    AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                      2
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                           84              84
Organische stof                               % (m/m) ds                                       <0,7           0,49
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                       100
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                       <2,0            1,4
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                          <20       54,25                   20    190     555     920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                        <0,20       0,241         -        0,2     0,6     6,8     13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                         <3,0       7,383         -          3      15    103     190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                         <5,0       7,241         -          5      40    115     190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                       <0,050      0,0502         -       0,05   0,15    18,1      36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                         <1,5         1,05        -        1,5     1,5   95,8     190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                           4,2      12,25         -          4      35   67,5     100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                          <10       11,02         -         10      50    290     530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                            40      94,92         -         20    140     430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                         <3,0        10,5
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                         <5,0        17,5
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                         <5,0        17,5
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                          <11        38,5
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                         <5,0        17,5
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                         <6,0          21
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                          <35       122,5         -        35    190     2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                   <0,0010         0,0035
PCB 52                                        mg/kg ds                                   <0,0010         0,0035
PCB 101                                       mg/kg ds                                   <0,0010         0,0035
PCB 118                                       mg/kg ds                                   <0,0010         0,0035
PCB 138                                       mg/kg ds                                   <0,0010         0,0035
PCB 153                                       mg/kg ds                                   <0,0010         0,0035
PCB 180                                       mg/kg ds                                   <0,0010         0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                    0,0049         0,0245         -      0,007   0,02    0,51       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Anthraceen                                    mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                         0,05        0,05
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Chryseen                                      mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                       <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                       <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                         0,37       0,365         -       0,35    1,5    20,8      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12814474         101-2 (0-40)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                22-2133
Projectnaam                                                  Roelofarendsveen
Ordernummer
Datum monstername                                            13-06-2022
Monsternemer                                                 Peter Achterberg
Certificaatnummer                                            2022094784
Startdatum                                                   14-06-2022
Rapportagedatum                                              22-06-2022

Analyse                                                      Eenheid                     2               GSSD          Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 21,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                     6,9
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Organische stof                               % (m/m) ds                                        21,2            21,2
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                         78
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                         6,9             6,9
Droge stof                                    % (m/m)                                           55,4            55,4
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                          460          1105                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                           1,9        1,669        *         0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                            10        22,89        *           3     15   103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                            73        82,49        *           5     40   115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                          0,48       0,5586        *        0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                           1,6          1,6        *         1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                            27        55,92        *           4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                         1000          1088       ***         10     50   290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                         1100          1502       ***         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                            8,9       4,198
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                            60         28,3
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                           470        221,7
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                         1100         518,9
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                           380        179,2
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                           110        51,89
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                         2100         990,6        *         35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                   <0,0050           0,0016
PCB 52                                        mg/kg ds                                   <0,0050           0,0016
PCB 101                                       mg/kg ds                                   <0,0050           0,0016
PCB 118                                       mg/kg ds                                   <0,0050           0,0016
PCB 138                                       mg/kg ds                                   <0,0050           0,0016
PCB 153                                       mg/kg ds                                   <0,0050           0,0016
PCB 180                                       mg/kg ds                                   <0,0050           0,0016
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                     0,024           0,0115         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                          0,34       0,1604
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                            19        8,962
Anthraceen                                    mg/kg ds                                            13        6,132
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                            56        26,42
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                            32        15,09
Chryseen                                      mg/kg ds                                            36        16,98
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                            18        8,491
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                            40        18,87
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                            21        9,906
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                            19        8,962
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                          250           120       ***       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      12814475         101-4 (70-100)


Eindoordeel:            Overschrijding Interventiewaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                22-2133
Projectnaam                                                  Roelofarendsveen
Ordernummer
Datum monstername                                            13-06-2022
Monsternemer                                                 Peter Achterberg
Certificaatnummer                                            2022094784
Startdatum                                                   14-06-2022
Rapportagedatum                                              22-06-2022

Analyse                                                      Eenheid                     3               GSSD          Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                   3,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                        2
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                    % (m/m)                                           73,7            73,7
Organische stof                               % (m/m) ds                                         3,5             3,5
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                         96
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                        <2,0             1,4
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                           43         166,6                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                         0,32        0,5153        -         0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                         <3,0         7,383        -           3     15   103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                           15         29,51        -           5     40   115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                        0,055         0,078        -        0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                         <1,5          1,05        -         1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                          7,2            21        -           4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                           50         76,58        *          10     50   290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                           74         169,1        *          20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                            12        34,29
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                            7,1       20,29
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                            25        71,43
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                           140         400
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                            96        274,3
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                            40        114,3
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                           310        885,7        *         35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                   <0,0010            0,002
PCB 52                                        mg/kg ds                                   <0,0010            0,002
PCB 101                                       mg/kg ds                                   <0,0010            0,002
PCB 118                                       mg/kg ds                                   <0,0010            0,002
PCB 138                                       mg/kg ds                                   <0,0010            0,002
PCB 153                                       mg/kg ds                                   <0,0010            0,002
PCB 180                                       mg/kg ds                                   <0,0010            0,002
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                    0,0049            0,014         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                       <0,050         0,035
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                         0,63          0,63
Anthraceen                                    mg/kg ds                                         0,28          0,28
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                          1,6           1,6
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                         0,58          0,58
Chryseen                                      mg/kg ds                                         0,82          0,82
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                         0,34          0,34
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                          0,7           0,7
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                         0,42          0,42
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                         0,47          0,47
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                          5,8         5,875        *        0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      12814476         MM1 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                22-2133
Projectnaam                                                  Roelofarendsveen
Ordernummer
Datum monstername                                            13-06-2022
Monsternemer                                                 Peter Achterberg
Certificaatnummer                                            2022094784
Startdatum                                                   14-06-2022
Rapportagedatum                                              22-06-2022

Analyse                                                      Eenheid                     4               GSSD          Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 19,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                     8,7
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Organische stof                               % (m/m) ds                                        19,8            19,8
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                         80
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                         8,7             8,7
Droge stof                                    % (m/m)                                           57,6            57,6
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                          100         210,9                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                           0,4       0,3582        -         0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                           6,1        12,38        -           3     15   103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                            43        48,22        *           5     40   115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                          0,57       0,6539        *        0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                          <1,5         1,05        -         1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                            15        28,07        -           4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                          130         140,8        *          10     50   290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                          110         145,6        *          20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                            62        31,31
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                           260        131,3
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                           280        141,4
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                           210        106,1
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                            83        41,92
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                            19        9,596
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                           900        454,5        *         35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                   <0,0010           0,0003
PCB 52                                        mg/kg ds                                   <0,0010           0,0003
PCB 101                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0003
PCB 118                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0003
PCB 138                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0003
PCB 153                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0003
PCB 180                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0003
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                    0,0049           0,0024         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                              2        1,01
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                            4,3       2,172
Anthraceen                                    mg/kg ds                                            2,7       1,364
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                            3,1       1,566
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                            2,6       1,313
Chryseen                                      mg/kg ds                                            2,1       1,061
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                            1,1      0,5556
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                            3,6       1,818
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                            1,2      0,6061
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                            1,5      0,7576
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                            24        12,22        *        0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
4      12814477         MM2 (20-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                22-2133
Projectnaam                                                  Roelofarendsveen
Ordernummer
Datum monstername                                            13-06-2022
Monsternemer                                                 Peter Achterberg
Certificaatnummer                                            2022094784
Startdatum                                                   14-06-2022
Rapportagedatum                                              22-06-2022

Analyse                                                      Eenheid                     5               GSSD          Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 19,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                     7,3
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Organische stof                               % (m/m) ds                                        19,3            19,3
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                         80
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                         7,3             7,3
Droge stof                                    % (m/m)                                           54,5            54,5
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                          340         792,5                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                          0,88       0,8066         *        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                           7,4        16,47         *          3     15   103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                          150         174,4        **          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                          0,38       0,4454         *       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                           2,1          2,1         *        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                            21        42,49         *          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                          360         399,5        **         10     50   290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                          460         638,6        **         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                            66         34,2
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                            62        32,12
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                            97        50,26
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                           190        98,45
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                            67        34,72
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                            19        9,845
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                           490        253,9        *         35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                   <0,0050           0,0018
PCB 52                                        mg/kg ds                                   <0,0050           0,0018
PCB 101                                       mg/kg ds                                   <0,0050           0,0018
PCB 118                                       mg/kg ds                                   <0,0050           0,0018
PCB 138                                       mg/kg ds                                   <0,0050           0,0018
PCB 153                                       mg/kg ds                                   <0,0050           0,0018
PCB 180                                       mg/kg ds                                   <0,0050           0,0018
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                     0,024           0,0126         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                        <0,25        0,0906
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                          3,4         1,762
Anthraceen                                    mg/kg ds                                            2         1,036
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                          7,2         3,731
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                          3,7         1,917
Chryseen                                      mg/kg ds                                          5,4         2,798
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                          2,5         1,295
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                          6,1         3,161
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                          3,4         1,762
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                            3         1,554
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                           37         19,11        *        0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
5      12814478         MM3 (0-50)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                22-2133
Projectnaam                                                  Roelofarendsveen
Ordernummer
Datum monstername                                            13-06-2022
Monsternemer                                                 Peter Achterberg
Certificaatnummer                                            2022094784
Startdatum                                                   14-06-2022
Rapportagedatum                                              22-06-2022

Analyse                                                      Eenheid                     6               GSSD          Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 19,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                     9,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Organische stof                               % (m/m) ds                                        19,3            19,3
Gloeirest                                     % (m/m) ds                                         80
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                  % (m/m) ds                                         9,5             9,5
Droge stof                                    % (m/m)                                           53,7            53,7
Metalen
Barium (Ba)                                   mg/kg ds                                            61          122                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                  mg/kg ds                                          0,31       0,2791        -         0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                   mg/kg ds                                           5,8         11,2        -           3     15   103    190
Koper (Cu)                                    mg/kg ds                                            41        45,72        *           5     40   115    190
Kwik (Hg)                                     mg/kg ds                                          0,42       0,4784        *        0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                mg/kg ds                                          <1,5         1,05        -         1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                   mg/kg ds                                            14        25,13        -           4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                     mg/kg ds                                          170         183,4        *          10     50   290    530
Zink (Zn)                                     mg/kg ds                                            85        110,7        -          20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                       mg/kg ds                                            33         17,1
Minerale olie (C12-C16)                       mg/kg ds                                            32        16,58
Minerale olie (C16-C21)                       mg/kg ds                                            16         8,29
Minerale olie (C21-C30)                       mg/kg ds                                            55         28,5
Minerale olie (C30-C35)                       mg/kg ds                                            68        35,23
Minerale olie (C35-C40)                       mg/kg ds                                            10        5,181
Minerale olie totaal (C10-C40)                mg/kg ds                                           210        108,8         -        35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                        mg/kg ds                                   <0,0010           0,0003
PCB 52                                        mg/kg ds                                   <0,0010           0,0003
PCB 101                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0003
PCB 118                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0003
PCB 138                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0003
PCB 153                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0003
PCB 180                                       mg/kg ds                                   <0,0010           0,0003
PCB (som 7) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                    0,0049           0,0025         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                     mg/kg ds                                          0,21       0,1088
Fenanthreen                                   mg/kg ds                                          0,33        0,171
Anthraceen                                    mg/kg ds                                          0,17        0,088
Fluorantheen                                  mg/kg ds                                          0,86       0,4456
Benzo(a)anthraceen                            mg/kg ds                                          0,42       0,2176
Chryseen                                      mg/kg ds                                          0,56       0,2902
Benzo(k)fluorantheen                          mg/kg ds                                          0,29       0,1503
Benzo(a)pyreen                                mg/kg ds                                          0,64       0,3316
Benzo(ghi)peryleen                            mg/kg ds                                          0,43       0,2228
Indeno(123-cd)pyreen                          mg/kg ds                                          0,38       0,1969
PAK VROM (10) (factor 0,7)                    mg/kg ds                                           4,3        2,223        *        0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
6      12814479         MM4 (50-100)


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 22-2133
Projectnaam                                                   Roelofarendsveen
Ordernummer
Datum monstername                                             13-06-2022
Monsternemer                                                  Peter Achterberg
Certificaatnummer                                             2022094783
Startdatum                                                    14-06-2022
Rapportagedatum                                               20-06-2022

Analyse                                                       Eenheid                    1               GSSD          Oordeel     RG    AW       T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                   6,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                        2
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                          57,2            57,2
Organische stof                                % (m/m) ds                                        6,5             6,5
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                        93
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                       <2,0             1,4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                         310          1201                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                        0,48        0,6845        *         0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                          8,5        29,88        *           3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                          87         155,8        **          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                       0,066        0,0914         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                          2,7          2,7        *         1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                          17         49,58        *           4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                         190         276,1        *          10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                         830          1767       ***         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                          140        215,4
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                           76        116,9
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                           86        132,3
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                          340        523,1
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                          200        307,7
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                           87        133,8
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                          930        1431         *         35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010            0,001
PCB 52                                         mg/kg ds                                   0,0027           0,0041
PCB 101                                        mg/kg ds                                   0,0062           0,0095
PCB 118                                        mg/kg ds                                   0,0057           0,0087
PCB 138                                        mg/kg ds                                    0,011           0,0169
PCB 153                                        mg/kg ds                                    0,011           0,0169
PCB 180                                        mg/kg ds                                   0,0064           0,0098
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                    0,043           0,0672        *       0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050         0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                        0,47          0,47
Anthraceen                                     mg/kg ds                                        0,63          0,63
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                         2,3           2,3
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                         1,2           1,2
Chryseen                                       mg/kg ds                                         1,7           1,7
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                        0,91          0,91
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                         1,9           1,9
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                         1,4           1,4
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                         1,2           1,2
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                          12         11,74        *        0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12814473         101-1 (50-70)


Eindoordeel:            Overschrijding Interventiewaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    22-2133
Projectnaam                                                      Roelofarendsveen
Ordernummer
Datum monstername                                                22-06-2022
Monsternemer                                                     Peter van Achterberg
Certificaatnummer                                                2022099844
Startdatum                                                       22-06-2022
Rapportagedatum                                                  30-06-2022

Analyse                                                          Eenheid                1               GSSD               Oordeel             RG        S        T       I

Metalen
Barium (Ba)                                    µg/L                                            380           380              **                20       50      338   625
Cadmium (Cd)                                   µg/L                                          <0,20          0,14               -               0,2      0,4      3,2      6
Kobalt (Co)                                    µg/L                                           <2,0           1,4               -                 2       20       60   100
Koper (Cu)                                     µg/L                                           <2,0           1,4               -                 2       15       45    75
Kwik (Hg)                                      µg/L                                         <0,050         0,035               -              0,05     0,05    0,175    0,3
Molybdeen (Mo)                                 µg/L                                           <2,0           1,4               -                 2        5      153   300
Nikkel (Ni)                                    µg/L                                           <3,0           2,1               -                 3       15       45    75
Lood (Pb)                                      µg/L                                           <2,0           1,4               -                 2       15       45    75
Zink (Zn)                                      µg/L                                             76            76               *                10       65      433   800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                        µg/L                                           <0,20            0,14            -               0,2      0,2     15,1     30
Tolueen                                        µg/L                                           <0,20            0,14            -               0,2        7     504    1000
Ethylbenzeen                                   µg/L                                           <0,20            0,14            -               0,2        4      77     150
o-Xyleen                                       µg/L                                           <0,10            0,07
m,p-Xyleen                                     µg/L                                           <0,20            0,14
Xylenen (som) factor 0,7                       µg/L                                            0,21            0,21            -               0,2      0,2     35,1    70
BTEX (som)                                     µg/L                                           <0,90
Styreen                                        µg/L                                           <0,20            0,14            -               0,2       6      153    300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                µg/L                                           <0,20            0,14            -               0,2     0,01     500    1000
Trichloormethaan                               µg/L                                           <0,20            0,14            -               0,2        6     203     400
Tetrachloormethaan                             µg/L                                           <0,10            0,07            -               0,1     0,01       5      10
Trichlooretheen                                µg/L                                           <0,20            0,14            -               0,2       24     262     500
Tetrachlooretheen                              µg/L                                           <0,10            0,07            -               0,1     0,01      20      40
1,1-Dichloorethaan                             µg/L                                           <0,20            0,14            -               0,2        7     454     900
1,2-Dichloorethaan                             µg/L                                           <0,20            0,14            -               0,2        7     204     400
1,1,1-Trichloorethaan                          µg/L                                           <0,10            0,07            -               0,1     0,01     150     300
1,1,2-Trichloorethaan                          µg/L                                           <0,10            0,07            -               0,1     0,01      65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                         µg/L                                           <0,10            0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                       µg/L                                           <0,10            0,07
CKW (som)                                      µg/L                                            <1,6
Tribroommethaan                                µg/L                                           <0,20            0,14                                                    630
Vinylchloride                                  µg/L                                           <0,10            0,07            -               0,2     0,01      2,5     5
1,1-Dichlooretheen                             µg/L                                           <0,10            0,07            -               0,1     0,01        5    10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7           µg/L                                            0,14            0,14            -               0,2     0,01      10     20
1,1-Dichloorpropaan                            µg/L                                           <0,20            0,14
1,2-Dichloorpropaan                            µg/L                                           <0,20            0,14
1,3-Dichloorpropaan                            µg/L                                           <0,20            0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                µg/L                                            0,42            0,42            -               0,6      0,8     40,4    80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        µg/L                                             <10               7
Minerale olie (C12-C16)                        µg/L                                              25             25
Minerale olie (C16-C21)                        µg/L                                              21             21
Minerale olie (C21-C30)                        µg/L                                             <15            10,5
Minerale olie (C30-C35)                        µg/L                                             <10               7
Minerale olie (C35-C40)                        µg/L                                             <10               7
Minerale olie totaal (C10-C40)                 µg/L                                              58             58             *               50       50      325    600
Chromatogram                                                                                Zie bijl.
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      µg/L                                         <0,020         0,014                -             0,02     0,01       35     70
Fenanthreen                                    µg/L                                            2,7           2,7               **             0,01    0,003      2,5      5
Anthraceen                                     µg/L                                           0,61          0,61                *             0,01   0,0007      2,5      5
Fluorantheen                                   µg/L                                            1,7           1,7              ***             0,01    0,003    0,501      1
Benzo(a)anthraceen                             µg/L                                          0,058         0,058                *             0,01   0,0001     0,25    0,5
Chryseen                                       µg/L                                          0,045         0,045                *             0,01    0,003    0,102    0,2
Benzo(k)fluorantheen                           µg/L                                         <0,010         0,007                -             0,01   0,0004   0,0252   0,05
Benzo(a)pyreen                                 µg/L                                         <0,010         0,007                -             0,01   0,0005   0,0253   0,05
Benzo(ghi)peryleen                             µg/L                                         <0,010         0,007                -             0,01   0,0003   0,0251   0,05
Indeno(123-cd)pyreen                           µg/L                                         <0,010         0,007                -             0,01   0,0004   0,0252   0,05
PAK VROM (10) factor 0,7                       µg/L                                            5,2         3,263              ***
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen               µg/L                                                            0,77   Geen oordeel mogelijk


Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12831700         101-1-1 (100-200)


Eindoordeel:            Overschrijding Interventiewaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Berekening asbestgehalte
Algemene projectgegevens
Projectnummer:                               22-2133
Locatie                                      Noordeinde 89 Roelofarendsveen
RE:                                          Grond


Algemene veldgegevens                                                                                    Schatting inspectie efficientie
                                                                                                         zeven              Indien zeven in het veld over 20 mm          100%
Inspectie-efficiëntie Laag (%):                 100     %                                                zand               droog, los, geen vegetatie                90% - 100%
                      Hoog (%):                 100     %                                                                   Vochtig, vastgerereden, vegetatie          70% - 90%
Soortelijk gewicht (ton/m³)                     1,2     ton/m³                                           Klei/leem/veen     droog, los, geen vegetatie                 70% - 90%
                                                                                                                            Vochtig, vastgerereden, vegetatie          50% - 70%

n.a.: Niet aangetroffen


Gegevens veldwerk en materiaalmonster
      Gegevens sleuf                                                hoveelheid     Resultaten zeving      Veldwaarneming              Analyseresultaten                               Verzamelmonster           Resultaat
      Sleuf nr.       lengte    breedte       hoogte                   grond              kg                aantal asbest-     droge gem. gewicht asbest (mg/kgds)                 gem. gewicht asbest (mg)   gewogen gehalte
                      (meter)   (meter)       (meter)   inhoud (m³)   kg d.s.     <20 mm     >20 mm       verdachte deeltjes   stof %  Serpentijn    Amfibool      totaal          Serpentijn     Amfibool       (mg/kgds)
    1     G03           0,3       0,3           0,3         0,03       27,9         27,0        4,0                2           86,1%      3,9          n.a.         3,9              4000           1120          548,27
    2     G06           0,3       0,3           0,2         0,02       18,6         18,0        4,0                6           86,1%      3,9          n.a.         3,9              8225            n.a.         445,45
    3     G11           0,3       0,3          0,35         0,03       32,5         34,0        3,0                1           86,1%      3,9          n.a.         3,9             3562,5           n.a.         113,04
    4                                                       0,00        0,0                                                                                         n.a.
    5                                                       0,00        0,0                                                                                         n.a.
    6                                                       0,00        0,0                                                                                         n.a.
    7                                                       0,00        0,0                                                                                         n.a.
    8                                                       0,00        0,0                                                                                         n.a.
    9                                                       0,00        0,0                                                                                         n.a.
   10                                                       0,00        0,0                                                                                         n.a.
   11                                                       0,00        0,0                                                                                         n.a.
   12                                                       0,00        0,0                                                                                         n.a.
      Som deeltjes en gewichten                                                                                   9                                                                  15788          1120
      Gemiddeld gehalte                                                                                                                          3,9              0                                               368,92




Resultaat
Totaal aantal asbestverdachtedeeltjes:           9
Hoeveelheid onderzochte grond uit sleuven:       79     kg d.s.

Toetsing Poisson                             Op basis van significante afwijking binnen de RE moet formeel de hoogste concentratie getoetst worden


Gemiddeld gewogen gehalte                      368,92   mg/kg d.s.
Hoogst gewogen gehalte                         548,27   mg/kg d.s.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Bijlage 5   Resultaten vooronderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Topotijdreis.nl

Tot 1949:         1950-1958:




1959-1968:        1969-1980:




1981-1987:        1988-heden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Informatie overheid en/of opdrachtgever
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>22-2133 Roelofarendsveen
          Omgevingsrapportage




Pagina 1 van 34    -    03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Noordeinde 91-93 Roelofarendsveen
Noordeinde 109 - 111 Roelofarendsveen
De Poelen fase 3 en 6 Kaag en Braassem (Deelloc. A-ondiep )
De Poelen fase 3 en 6 Roelofarendsveen
HBB: HOOGENBOOM K; Noordeinde 93
HBB: Bootbouw Verhaar; Noordeinde 89
HBB: his_code: A31AZ013790
HBB: his_code: A31AZ013793
Noordeinde 49A-65
Noordeinde 91
Noordeinde 93
Noordeinde (achter 67)
Kaarten
Disclaimer
Toelichting




          Pagina 2 van 34        -     03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Voor U ligt een rapportage van de Omgevingsdienst West-Holland met de beschikbare informatie over de milieu-hygiënische
kwaliteit van grond van het door U opgevraagde perceel.



Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst
West-Holland. Het bodeminformatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige,
gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele
bodembedreigende activiteiten.



Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van het bodeminformatiesysteem van de
Omgevingsdienst West-Holland aanwezige gegevens. Voor nadere informatie over de in deze rapportage genoemde
rapporten dienen de betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Rapporten kunt u aanvragen bij ODWH via bip@odwh.nl.
Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de
Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen.



Dit rapport bestaat uit vier delen:

   1. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
   2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van de
      Omgevingsdienst West-Holland aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied
      bevinden.
   3. Disclaimer
   4. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.



Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
West-Holland via email

bip@odwh.nl




                                      Pagina 3 van 34       -     03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Locatie: Noordeinde 91-93 Roelofarendsveen
Locatie
Adres                 Noordeinde 91 2371CP Roelofarendsveen

Locatiecode           AA188402309

Locatienaam           Noordeinde 91-93 Roelofarendsveen

Plaats                Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
gezag WBB


Status
Vervolg WBB           registratie restverontreiniging        Beoordeling           Ernstig, niet urgent
                      Meldingsformulier BUS
Status rapporten                                             Beschikking
                      evaluatieverslag
                                                                                   Onderzocht conform NEN 5707 en
Status besluiten                                             Status asbest
                                                                                   0 - 100 mg/kg;

Is van voor 1987      Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type            Naam                  Auteur       Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid
                                                                                         - Ter plaatse van bouwwerk
                                                                                         nr. 93 zijn geen boringen
                                                                                         uitgevoerd. Een deel van het
                                                                                         pand is voorzien van een
                                                                                         kelder; - De aanwezige
                                                                                         puinlagen zijn maximaal
                                                                                         licht verontreinigd met
                                                                                         asbest (gehalte 21 mg/kg
                                                                                         d.s.). De norm voor het
                                                                                         uitvoeren van een nader
                                                                                         onderzoek (50 mg/kg.ds)
                                                                                         wordt niet overschreden; - De
                                                                                         puinhoudende bovengrond
                                                                                         is niet asbesthoudend; - Ter
                                                                                         plaatse van de voormalige
           Verkennend                                                                    werkplaats is de ondergrond
                              Noordeinde 91-93      Grondslag
03-10-2018 onderzoek NEN                                      D2020-051847               licht verontreinigd met
                              Roelofarendsveen      B.V.
           5740                                                                          minerale olie, 2-propanol en
                                                                                         methanol. Het grondwater is
                                                                                         licht verontreinigd met
                                                                                         minerale olie. De
                                                                                         verontreinigingen zijn
                                                                                         gerelateerd aan de
                                                                                         voormalige
                                                                                         bedrijfsactiviteiten; - De
                                                                                         bovengrond ter plaatse van
                                                                                         de boringen 10 en 11 is sterk
                                                                                         verontreinigd met zink. De
                                                                                         omvang van de
                                                                                         verontreiniging met zink is
                                                                                         nog niet vastgesteld; - Ter
                                                                                         plaatse van de gedempte
                                                                                         sloot is de ondergrond



                                  Pagina 4 van 34            -     03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                                                                                             (boring 8) sterk verontreinigd
                                                                                             met PAK, matig
                                                                                             verontreinigd met zink en
                                                                                             niet tot licht verontreinigd
                                                                                             met de overige onderzochte
                                                                                             stoffen. De omvang van de
                                                                                             verontreiniging met PAK is
                                                                                             nog niet vastgesteld; - De
                                                                                             bovengrond, de ondergrond
                                                                                             en het grondwater op het
                                                                                             overige deel van de locatie
                                                                                             is niet tot licht verontreinigd
                                                                                             met de onderzochte stoffen.
                               Noordeinde 91-93
                                                     Grondslag
19-02-2021 Nader onderzoek     te                              D2021-097352         odwh
                                                     B.V.
                               Roelofarendsveen
           Meldingsformulier
                             Noordeinde 91 te Grondslag
20-04-2021 BUS                                          D2021-097340                odwh
                             Roelogarendsveen B.V.
           saneringsplan
                                                                                             Ter plaatse van de tuin is de
                                                                                             grond geschikt gemaakt door
                                                                                             middel van het aanbrengen
                                                                                             van een leeflaag met een
                                                                                             dikte van minimaal 0,5 m,
                                                                                             maar grotendeels 0,9 m.
                                                                                             Onder de leeflaag is een
           Meldingsformulier                                                                 signaleringsdoek
                             Noordeinde 91-93        Grondslag
30-06-2021 BUS                                                 D2021-137485         odwh     aangebracht. Hieronder blijft
                             Roelofarendsveen        B.V.
           evaluatieverslag                                                                  een restverontreiniging
                                                                                             achter met zink en PAK. Er is
                                                                                             52 m3 verontreinigde grond
                                                                                             ontgraven en afgevoerd.
                                                                                             Voor de leeflaag is 68 m3
                                                                                             gebiedseigen grond herschikt
                                                                                             en 34 m3 schoon zand
                                                                                             (<AW2000) aangevoerd.


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                         Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht
ophooglaag (niet gespecificeerd)   9999   9999 Nee             Ja            >I            Nee            Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Matrix            Overschr.                  m²           m³           Van         Tot       Opmerking
Grond             I                               114          35


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Datum           Besluit                                             Kenmerk                                    Status




                                   Pagina 5 van 34         -          03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre> 10-05-2021       BUS-melding correct aangeleverd                    D2021-101909 en D2021-099369                     Definitief
 27-07-2021       beschikking BUS saneringsevaluatie                 D2021-148579 en D2021-150427                     Definitief


Sanering
Type sanering                 Zorgstatus        Uiterste start           Werkelijke start       Werkelijke einddatum
Volledig (hele geval)         Registratie           01-06-2021                17-06-2021                   28-06-2021


Saneringscontouren
Datum             Gerealiseerd bovengrond                                      Gerealiseerd ondergrond                Medium
  28-06-2021      Aanbrengen leeflaag Maximale Waarde                          Niet van toepassing


Zorgmaatregelen
Maatregel start               Duur       Eind       Matrix           Overschrijding                  Type maatregel
28-06-2021                      999                     Grond        I                               Wbb




                                      Pagina 6 van 34            -       03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Locatie: Noordeinde 109 - 111 Roelofarendsveen
Locatie
Adres                 Noordeinde 111 2371CP Roelofarendsveen

Locatiecode           AA188402440

Locatienaam           Noordeinde 109 - 111 Roelofarendsveen

Plaats                Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
gezag WBB


Status
                                                                               niet ernstig, licht tot matig
Vervolg WBB           voldoende onderzocht             Beoordeling
                                                                               verontreinigd
Status rapporten                                       Beschikking
Status besluiten                                        Status asbest
Is van voor 1987



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type     Naam                  Auteur           Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid
           Verkennend
                                                                              DIV
02-02-2010 onderzoek Noordeinde 111          Hoste            2015106026
                                                                              MDWH
           NEN 5740
                                                                                       ? Zintuiglijk is ter plaatse
                                                                                       van asbestgat AS11 een
                                                                                       stukje asbesthoudend
                                                                                       materiaal aangetroffen. Op
                                                                                       basis van dit stukje
                                                                                       plaatmateriaal is een
                                                                                       gewogen gehalte van 63
                                                                                       mg/kg ds in de grond
                                                                                       aanwezig. Dit gehalte
                                                                                       overschrijdt de actiewaarde
                                                                                       voor het uitvoeren van een
                                                                                       nader bodemonderzoek.
                                                                                       Met het onderzoek is geen
                      Actualiserende                                                   nader bodemonderzoek
           Verkennend bodemonderzoek /       Hoste                                     uitgevoerd met als
24-11-2017 onderzoek verkennend              Milieutechniek D2021-040793               onderbouwing dat het
           NEN 5740   onderzoek asbest in    B.V.                                      berekende gehalte
                      grond                                                            gebaseerd is op één stukje
                                                                                       plaatmateriaal, op het
                                                                                       overige deel van de
                                                                                       onderzoekslocatie geen
                                                                                       asbesthoudend materiaal is
                                                                                       aangetroffen en de locatie
                                                                                       wordt opgehoogd. Deze
                                                                                       onderbouwing wordt door
                                                                                       de Omgevingsdienst
                                                                                       gedeeld; ? De bovengrond,
                                                                                       de ondergrond en het
                                                                                       grondwater zijn niet tot
                                                                                       licht verontreinigd met de




                                Pagina 7 van 34        -       03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                                                                                   onderzochte stoffen. De in
                                                                                   het voorgaande
                                                                                   bodemonderzoek (Hoste
                                                                                   Milieutechniek; kenmerk
                                                                                   09263BRN; d.d. 2 februari
                                                                                   2010) aangetroffen sterk
                                                                                   verhoogde gehalten
                                                                                   minerale olie (in de grond)
                                                                                   en nikkel (in het
                                                                                   grondwater) zijn niet meer
                                                                                   zijn aangetroffen.
                                                                                   Slootdempingen met
                                                                                   ongesorteerd sloopafval
                                                                                   (geen bodem) In het
                                                                                   dempingsmateriaal op het
                          Braassemerland       BLGM (B&L                           kadastrale perceel 575 is
             Indicatief
23-04-2020                inspectie            Grond         D2021-040796          asbest aangetroffen boven
             onderzoek
                          slootdempingen       Management)                         de interventiewaarde. Op
                                                                                   de kadastrale percelen
                                                                                   3026 en 3416 is asbest
                                                                                   aanwezig beneden de 100
                                                                                   mg/kgds.
                          bodem- en            CRUX
01-04-2022                verhardingsonderzoek Engineering   D2022-045047   odwh   zie aantekeningen
                          Noordeinde 109-111   BV


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                  Pagina 8 van 34        -    03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Locatie: De Poelen fase 3 en 6 Kaag en Braassem (Deelloc. A-ondiep )
Locatie
Adres
Locatiecode              AA188402532

Locatienaam              De Poelen fase 3 en 6 Kaag en Braassem (Deelloc. A-ondiep )

Plaats                   Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
gezag WBB


Status
                                                                                    niet ernstig, licht tot matig
Vervolg WBB              voldoende gesaneerd               Beoordeling
                                                                                    verontreinigd

Status rapporten         Sanerings evaluatie               Beschikking
                                                                                    Onderzocht conform NEN 5707 en
Status besluiten                                            Status asbest
                                                                                    asbest niet aangetoond

Is van voor 1987         Nee



Uitgevoerde onderzoeken
                                                                                                             Conclusie
Datum         Type                 Naam                        Auteur        Opdrachtnummer        Archief
                                                                                                             overheid
                                                               CRUX
              Verkennend           VO De Poelen fase 3 +
01-10-2021                                                     Engineering   D2021-188907
              onderzoek NEN 5740   6
                                                               BV
           Plan van aanpak                                     CRUX
                                   De Poelen fase 3 en 6
08-10-2021 (zorgplicht, geen                                   Engineering   D2021-183508          odwh
                                   deellocatie A-ondiep
           saneringsplan)                                      BV
                                                               CRUX
              avr (aanvullend
28-10-2021                         De Poelen fase 3+6 AO       Engineering   D2021-212143
              rapport)
                                                               BV
                                   De Poelen fase 3 en 6       CRUX
                                                                             D2021-216222 en
22-12-2021 Sanerings evaluatie     evaluatieverslag            Engineering                         odwh
                                                                             D2021-216223
                                   deellocatie A               BV


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar




                                    Pagina 9 van 34        -        03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>Besluiten
Datum         Besluit                              Kenmerk                        Status
              Instemmen uitgevoerde sanering       D2021-217362                   Aangeboden
 21-10-2021   Instemmen PvA saneringen             D2021-183954 en D2021-186835   Definitief


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                Pagina 10 van 34   -     03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Locatie: De Poelen fase 3 en 6 Roelofarendsveen
Locatie
Adres
Locatiecode              AA188402549

Locatienaam              De Poelen fase 3 en 6 Roelofarendsveen

Plaats                   Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
gezag WBB


Status
Vervolg WBB             voldoende onderzocht                 Beoordeling
Status rapporten        Verkennend onderzoek NVN 5740        Beschikking
Status besluiten                                             Status asbest
Is van voor 1987



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type          Naam                  Auteur          Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid
           Verkennend                             CRUX
                            VO De Poelen fase 3
01-10-2021 onderzoek                              Engineering     D2021-188907
                            +6
           NEN 5740                               BV
           avr                                    CRUX
                            De Poelen fase 3+6
28-10-2021 (aanvullend                            Engineering     D2021-212143
                            AO
           rapport)                               BV
                            Verkennend                                                   Na verwijderen
           Verkennend
                            bodemonderzoek                                               puindepot/puinweg is
11-11-2021 onderzoek                              Certicon        D2021-199176
                            voormalige                                                   geen verontreiniging
           NVN 5740
                            puindepot-puinweg                                            achtergebleven


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar




                                   Pagina 11 van 34          -    03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                            Pagina 12 van 34   -   03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Locatie: HBB: HOOGENBOOM K; Noordeinde 93
Locatie
Adres                     Noordeinde 93 2371CP ROELOFARENDSVEEN

Locatiecode               AA188400704

Locatienaam               HBB: HOOGENBOOM K; Noordeinde 93

Plaats                    Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
gezag WBB


Status
Vervolg WBB               voldoende onderzocht             Beoordeling               Pot. verontreinigd
Status rapporten                                           Beschikking
Status besluiten                                           Status asbest
Is van voor 1987          Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                             Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij                        1958   1961 Nee         Nee        Onbekend                        Onbekend
groentenkwekerij                       1958   1961 Nee         Nee        Onbekend                        Onbekend
sierplanten- en sierstruikenkwekerij   1958   1961 Nee         Nee        Onbekend                        Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar



                                       Pagina 13 van 34    -         03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Pagina 14 van 34   -   03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Locatie: HBB: Bootbouw Verhaar; Noordeinde 89
Locatie
Adres                     Noordeinde 89 2371CN ROELOFARENDSVEEN

Locatiecode               AA188400747

Locatienaam               HBB: Bootbouw Verhaar; Noordeinde 89

Plaats                    Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
gezag WBB


Status
Vervolg WBB               voldoende onderzocht              Beoordeling              Pot. verontreinigd
Status rapporten                                            Beschikking
Status besluiten                                            Status asbest
Is van voor 1987          Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                             Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht
burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf   9999   9999 Nee         Nee        Onbekend                        Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                       Pagina 15 van 34    -         03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Pagina 16 van 34   -   03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Locatie: HBB: his_code: A31AZ013790
Locatie
Adres
Locatiecode           AA188400937

Locatienaam           HBB: his_code: A31AZ013790

Plaats                Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
gezag WBB


Status
                                                                              niet ernstig, licht tot matig
Vervolg WBB           voldoende onderzocht             Beoordeling
                                                                              verontreinigd
Status rapporten                                       Beschikking
Status besluiten                                       Status asbest
Is van voor 1987      Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
                                                                                             Voldoende
Activiteit                            Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
                                                                                             onderzocht
demping met puin en/of bouw- en
                                      9999 9999 Nee        Nee         Onbekend                     Onbekend
sloopafval


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar



                                  Pagina 17 van 34    -     03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Pagina 18 van 34   -   03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Locatie: HBB: his_code: A31AZ013793
Locatie
Adres
Locatiecode           AA188400939

Locatienaam           HBB: his_code: A31AZ013793

Plaats                Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
gezag WBB


Status
Vervolg WBB           Uitvoeren historisch onderzoek   Beoordeling            Potentieel Ernstig
Status rapporten                                       Beschikking
Status besluiten                                       Status asbest
Is van voor 1987      Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
                                                                                            Voldoende
Activiteit                            Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
                                                                                            onderzocht
demping met puin en/of bouw- en
                                      9999 9999 Nee        Nee         Onbekend                    Onbekend
sloopafval


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                  Pagina 19 van 34     -    03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Pagina 20 van 34   -   03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Locatie: Noordeinde 49A-65
Locatie
Adres                    Noordeinde 59A 2371CN ROELOFARENDSVEEN

Locatiecode              AA048300558

Locatienaam              Noordeinde 49A-65

Plaats                   Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                         ZH048300017
gezag WBB


Status
Vervolg WBB              voldoende gesaneerd                   Beoordeling            ernstig, geen spoed

Status rapporten         Sanerings evaluatie                   Beschikking            Ernstig, geen spoed
                                                                                      Onderzocht conform NEN 5707 en
Status besluiten         Ernstig, geen spoed                   Status asbest
                                                                                      0 - 100 mg/kg;

Is van voor 1987         Ja



Uitgevoerde onderzoeken
                                                                                                            Conclusie
Datum         Type                     Naam             Auteur                 Opdrachtnummer Archief
                                                                                                            overheid
                                       Noordeinde       Provinciale
31-12-1981 brf (briefrapport)
                                       49A-65           Waterstaat
              Orienterend              Noordeinde
01-11-1993                                              Geologic               2015108009
              bodemonderzoek           49A-65
                                       Noordeinde
31-12-1993 Saneringsplan                                Geologic
                                       49A-65
              Verkennend onderzoek     Noordeinde                                              DIV
01-10-1998                                              CBB                    2015105979
              NEN 5740                 49A-65                                                  MDWH
              Verkennend onderzoek     Noordeinde       Hoste                                  DIV
14-07-2008                                                                  2012015965
              NEN 5740                 49A-65           Milieutechniek B.V.                    MDWH
                                       Noordeinde                                              DIV
02-02-2012 Nader onderzoek                              IDDS                   2012015960
                                       49A-65                                                  MDWH
                                       Noordeinde                                              DIV
10-10-2012 Partijkeuring grond                          IDDS                   2012015964
                                       49A-65                                                  MDWH
                                       Noordeinde                                              DIV
11-10-2012 Nader onderzoek                              IDDS                   2012015963
                                       49A-65                                                  MDWH
                                       Noordeinde                                              DIV
14-11-2012 Saneringsplan                                IDDS                   2012016038
                                       49A-65                                                  MDWH
              ASB - asbest onderzoek   Noordeinde                                              DIV
15-01-2013                                              IDDS                   2013001173
              NEN 5707                 49A-65                                                  MDWH
                                       Noordeinde                                              DIV
08-03-2013 Saneringsplan                                IDDS                   2013004446
                                       49A-65                                                  MDWH
                                       Noordeinde                                              DIV
19-07-2013 Sanerings evaluatie                          IDDS                   2013014623
                                       49A-65                                                  MDWH




                                     Pagina 21 van 34          -      03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
                                                                                                         Voldoende
Activiteit                                  Start Einde Vervallen Benoemd         Verontreinigd Spoed
                                                                                                         onderzocht
                                                                    Per
bestrijdingsmiddelenopslagplaats            9999 8888 Nee                         >S           Nee                   Ja
                                                                    definitie
                                                                    Per
brandstoftank (bovengronds)                 9999 8888 Nee                         >S           Nee                   Ja
                                                                    definitie
                                                                    Per
brandstoftank (bovengronds)                 9999 9999 Nee                         >S           Nee                   Ja
                                                                    definitie
                                                                    Per
chemicaliënopslagplaats                     9999 8888 Nee                         >T           Nee               Nee
                                                                    definitie
demping met puin en/of bouw- en
                                            1978 1979 Nee           Ja            Onbekend     Nee               Nee
sloopafval
                                                                    Per
hbo-tank (bovengronds)                      9999 8888 Nee                         >S           Nee                   Ja
                                                                    definitie
stortplaats baggerspecie in water           9999 9999 Nee           Ja            Onbekend     Nee               Nee
                                                                    Per
stortplaats op land (niet gespecificeerd)   9999 8888 Nee                         >S           Nee                   Ja
                                                                    definitie


Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m²        m³       Van Tot Opmerking
Grond I              1881 1881              Deelloc. B en E. Concentratie asbest onbekend.
                                            Deze I-contour blijft over: 2137, 3992, 3993, 3630 en 2052 Deze
Grond I              500                    verontreinigingscontour (en omvang van verontreiniging) is niet gevonden
                                            tijdens warme overdracht.


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Datum                 Besluit                                                   Kenmerk                 Status
    10-12-1993        NO uitvoeren                                              DWM 65938               Definitief
    27-03-2013        beschikking ernstig, geen spoed                           2013004800              Ingetrokken
    08-05-2013        beschikking ernstig, geen spoed                           2013008363              Definitief
    23-10-2013        Instemmen uitgevoerde sanering                            2013138312              Definitief
    28-02-2019        beschikking ernstig, geen spoed                           2019025506              Definitief


Sanering
Type sanering                           Zorgstatus       Uiterste start   Werkelijke start     Werkelijke einddatum
Deelsanering (gedeelte locatie)         Geen Nazorg                             15-04-2013              23-10-2013


Saneringscontouren
Datum            Gerealiseerd bovengrond                          Gerealiseerd ondergrond                        Medium




                                      Pagina 22 van 34        -      03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre> 23-10-2013   Voll. verw., aanvulgrond achtergrond       Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                 Pagina 23 van 34    -      03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Locatie: Noordeinde 91
Locatie
Adres                      Noordeinde 91 2371CP ROELOFARENDSVEEN

Locatiecode                AA048300202

Locatienaam                Noordeinde 91

Plaats                     Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                           ZH048300047
gezag WBB


Status
Vervolg WBB                voldoende gesaneerd                   Beoordeling           Urgent, start sanering binnen 4 jaar

Status rapporten           Sanerings evaluatie                   Beschikking           Urgent san binnen 4 jaar

Status besluiten           Urgent san binnen 4 jaar              Status asbest         Niet onderzocht

Is van voor 1987           Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type              Naam           Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid
              Nader             Noordeinde De
16-03-1993                                            2015064938         bodem Zie aantekeningen
              onderzoek         91         Ruiter
              Indicatief        Noordeinde De
23-11-1995                                                               bodem
              onderzoek         91         Straat
                                                                               Saneringsmethode: vervuilde grond
                         Noordeinde De                                         ontgraven, afvoeren en verwerken;
30-01-1996 Saneringsplan                              2015064938         bodem
                         91         Straat                                     vervuild grondwater wegpompen en
                                                                               (gezuiverd) lozen. Vervolg zie aantek.
                                                                               saneringsevaluatie, geen
                                                                               conclusie.Ontgraven grond: 346 m3
                                                                               verontr.; 35 m3 twijfel; 96 m3 schoon.
              Sanerings         Noordeinde De
05-10-1999                                            2015064938         bodem Overig materiaal: puin 4.4 m3; asfalt 6
              evaluatie         91         Straat
                                                                               m3; verontr. puin 27 m3. Totaal
                                                                               ontgraven: 514 m3; totaal afgevoerd: 418
                                                                               m3. Vervolg, zie aanteken.


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                  Start     Einde   Vervallen    Benoemd     Verontreinigd   Spoed    Voldoende onderzocht
autoreparatiebedrijf         9999     9999    Nee          Nee         Onbekend                          Onbekend
onverdachte activiteit       9999     9999    Nee          Nee         Onbekend                          Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Matrix          Overschr.       m²    m³      Van Tot Opmerking
Grond           T               155    469
Grondwater      I               310                   Volume verontreiniging grondwater niet gegeven in rapport.




                                        Pagina 24 van 34         -    03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Datum                  Besluit                                                            Kenmerk             Status
     11-09-1996        besch urgent san binnen 4 jaar                                     123371              Definitief
     04-02-2000        Instemmen uitgevoerde sanering                                     180504              Definitief


Sanering
Type sanering            Zorgstatus            Uiterste start        Werkelijke start         Werkelijke einddatum
Volledig (locatie)       Geen Nazorg                                       01-01-1997                      31-12-1997


Saneringscontouren
Datum            Gerealiseerd bovengrond                            Gerealiseerd ondergrond                            Medium
 04-02-2000      Niet van toepassing                                Niet van toepassing
 04-02-2000      Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)               Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                       Pagina 25 van 34         -      03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Locatie: Noordeinde 93
Locatie
Adres                        Noordeinde 93 2371CP ROELOFARENDSVEEN

Locatiecode                  AA048300203

Locatienaam                  Noordeinde 93

Plaats                       Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                             ZH188400179
gezag WBB


Status
Vervolg WBB                  uitvoeren OO                         Beoordeling              Potentieel Ernstig

Status rapporten             Verkennend onderzoek NEN 5740        Beschikking
Status besluiten                                                  Status asbest
Is van voor 1987             Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type                Naam        Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid
                                                                                    Verhoogde waardes voor olie >s en eox >
           Verkennend                                                               t gevonden. verder geen verhogingen.
                                  Noordeinde Van                         DIV
10-10-2000 onderzoek                                                                Wel vergrote achtergrondwaarden. Echter
                                  93         Dijk                        MDWH
           NEN 5740                                                                 niet alle bronnen voldoende onderzocht.
                                                                                    OO noodzakelijk


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
                                                                                                            Voldoende
Activiteit                                Start Einde Vervallen        Benoemd       Verontreinigd Spoed
                                                                                                            onderzocht
                                                      Niet van         Per
autoparkeer- en -stallingsbedrijf         9999 9999                                  >T             Nee         Onbekend
                                                      toepassing       definitie
                                                      Niet van         Per
autoreparatiebedrijf                      9999 9999                                  >T             Nee         Onbekend
                                                      toepassing       definitie
bloembollen- en
                                          1983 9999 Nee                Ja            Nee            Nee         Onbekend
bloemknollenkwekerij
demping met puin en/of bouw- en
                                          9999 9999 Nee                Nee           Onbekend                   Onbekend
sloopafval
ophooglaag met puin en/of bouw-                       Niet van         Per
                                          9999 9999                                  >T             Nee         Onbekend
en sloopafval                                         toepassing       definitie
stortplaats in water (niet                            Niet van         Per
                                          9999 9999                                  Nee            Nee         Onbekend
gespecificeerd)                                       toepassing       definitie
                                                      Niet van         Per
timmerwerkplaats                          9999 9999                                  >T             Nee         Onbekend
                                                      toepassing       definitie


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar



                                         Pagina 26 van 34      -       03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                            Pagina 27 van 34   -   03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Locatie: Noordeinde (achter 67)
Locatie
Adres                      Noordeinde 67 2371CN ROELOFARENDSVEEN

Locatiecode                AA048300288

Locatienaam                Noordeinde (achter 67)

Plaats                     Kaag en Braassem
Locatiecode bevoegd
                           ZH188400247
gezag WBB


Status
Vervolg WBB                voldoende onderzocht                Beoordeling               Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten           Indicatief onderzoek                Beschikking
Status besluiten                                               Status asbest
Is van voor 1987           Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Datum         Type              Naam          Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid
                                                                                 Gedempte sloot, ondergrond en
                                                                                 grondwater: lichte verontr. (Cu, Hg, Pb, Zn,
           Verkennend
                                Noordeinde                               DIV     PAK, EOX, olie). Onverdachte terreindeel:
12-10-2001 onderzoek                          Ibozo
                                (achter 67)                              MDWH    grond: lichte verontr. (zw.metalen, EOX,
           NEN 5740
                                                                                 PAK); grondw. niet verontr. Advies:
                                                                                 vervolgonderzoek ivm EOX verontr.
                                                                                 Licht verhoogde gehalten enkele
                                                                                 organohalogeenverbindingen in de grond.
              Indicatief        Noordeinde                               DIV
12-11-2001                                    Ibozo                              Geen belemmering voor beoogd gebruik
              onderzoek         (achter 67)                              MDWH
                                                                                 locatie. Geen aanleiding uitvoeren nader
                                                                                 onderzoek.


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
                                                                                                         Voldoende
Activiteit                          Start Einde Vervallen          Benoemd       Verontreinigd Spoed
                                                                                                         onderzocht
demping (niet gespecificeerd)       9999 8888 Nee                  Ja            >T             Nee           Onbekend
sierplanten- en                                   Niet van         Per
                                    9999 8888                                    >T             Nee           Onbekend
sierstruikenkwekerij                              toepassing       definitie


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar




                                        Pagina 28 van 34       -        03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                            Pagina 29 van 34   -   03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>Pagina 30 van 34   -   03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van de aanvragen aanwezige gegevens
in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst West-Holland. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de
regel door derden aangeleverd.



Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de
Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het
moment van aanvragen aanvullende gegevens door de Omgevingsdienst West-Holland worden verkregen, of dat recent
verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te worden gezien als
een momentopname.



Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de
verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens
mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en/of interpretatiefouten zijn gemaakt.



De Omgevingsdienst West-Holland is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele
of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In dit geval van
koop/verkoop adviseert de Omgevingsdienst om bij twijfel representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog
bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren.



Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een
bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapporten kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is
afhankelijk van de onderzoekeisen vanuit de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende
onderzoek.



Aan de totstandkoming van deze omgeving is uiterste zorg besteed. Desondanks is het gezien de aard van het gebruikte
materiaal mogelijk dat kleine fouten in de exacte ligging van objecten voorkomen of dat de kaarten anderszins foutieve
informatie afbeelden. De Omgevingsdienst West-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het
gebruik van de informatie. Wel stelt de Omgevingsdienst West-Holland het op prijs dat onjuistheden aan haar worden
gemeld. Dit kan door een e-mail te sturen naar bip@odwh.nl




                                       Pagina 31 van 34          -      03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van
bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor
het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld
gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de
score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel
beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het
bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen
werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.



Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet
meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de
locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een
verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rappor
twordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):



Wbb traject starten

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen
(historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.



Bodemonderzoek uitvoeren

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van
verkennend of nader onderzoek.



Saneringsonderzoek uitvoeren

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie
van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering



Saneringsplan opstellen

Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan
wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen
aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde
saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.



Sanering en/of evaluatie uitvoeren

Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de
sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of
een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van
de provincie.




                                     Pagina 32 van 34        -      03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Zorgmaatregelen uitvoeren

Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze
maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of verspreiding
van de restverontreiniging.



Gesaneerd

Indien een sanering is uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een
beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet
meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van
een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.



Geen werkvoorraad (meer)

De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of gesaneerd.



Toelichting op de gerapporteerde informatie



Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft
op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet
worden/zijn).



Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis
daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een
beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd
(beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.



Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de
verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier
vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering
bepaald.



Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging
beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten
vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.



(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden
vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft
plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd.
Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.



                                       Pagina 33 van 34         -      03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate
overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op
welke diepte deze zit.



Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de
spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de
uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.



Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven
welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.



Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven, zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd
gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.




                                    Pagina 34 van 34        -      03-05-2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Bijlage 6   Kwaliteitsaspecten van het onderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Waarborging kwaliteit / Certificering
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit richt
zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers
onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de
zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële)
opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het
bodemonderzoek.

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000,
protocollen 2001, 2002 en 2018. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium.
Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten
een hoge betrouwbaarheid hebben.

Betrouwbaarheid / garanties
Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo
groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in
het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt
aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan
mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde
worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken
bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten.

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en
volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>