<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                PROJECT 29650-1

                                NADER BODEM- EN ASBESTONDERZOEK
                                NOORDEINDE 89 TE ROELOFARENDSVEEN




Vestiging Kamerik
Nijverheidsweg 7
3471 GZ Kamerik
t 0348 402103

Vestiging Heerhugowaard
Galileistraat 69
1704 SE Heerhugowaard
t 072 5729457

Vestiging Steenwijk
Oevers 16
8331 VC Steenwijk
t 0521 521924

www.grondslag.nl




bodemonderzoek | saneringsbegeleiding | partijkeuringen | waterbodemonderzoek | arbo/veiligheid | wegenbouwadvies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                              Project 29650-1




Titel                                Nader bodem- en asbestonderzoek
                                     Noordeinde 89 te Roelofarendsveen

Projectleider                        Dhr. R. Okkerse

Adviseur                             Dhr. J. van der Marck

Datum rapport                        16 juni 2023




Opdrachtgever                        Familie Verhaar
                                     Westeinde 6a
                                     2371 BA Roelofarendsveen

Contactpersoon                       Dhr. D. van der Meer en mevr. S. Verhaar




Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000. Grondslag is
door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze
BRL. Grondslag BV is als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie
als bedoeld in paragraaf 3.2.7 van de BRL SIKB 2000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                        Project 29650-1




INHOUDSOPGAVE


1      INLEIDING EN DOEL                                          1

2      TERREINGEGEVENS                                            2
       2.1 Afbakening onderzoekslocatie                           2
       2.2 Huidige situatie                                       2
       2.3 Historie tot op heden                                  2
       2.4 Voorgaande onderzoeken                                 3
       2.5 Toekomstige situatie                                   3
       2.6 Hypothese en onderzoeksopzet                           3

3      VELDWERK                                                   6
       3.1 Uitvoering                                             6
       3.2 Resultaten                                             6
           3.2.1 Grond                                            6
           3.2.2 Grondwater                                       7

4      CHEMISCHE ANALYSES                                         8
       4.1 Analyses grond                                         8
       4.2 Analyses grondwater                                    9

5      ASBESTANALYSES                                             10
       5.1 Toetsingskader asbest                                  10
       5.2 Analyseresultaten                                      10

5      VERONTREINIGINGSSITUATIE                                   12

6      CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN                                14




BIJLAGEN

I         : Kaartmateriaal
II        : Boorbeschrijvingen
III       : Toetsing grond
IV        : Analysecertificaten grond
V         : Toetsing grondwater
VI        : Analysecertificaten grondwater
VII       : Toetsing asbest
VIII      : Analysecertificaten asbest
IX        : Toetsing sanscrit
X         : Verklarende woordenlijst & Toetsingskader
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                  1                                   Project 29650-1




1   INLEIDING EN DOEL

    Door de familie Verhaar is aan Grondslag BV opdracht verleend voor het uitvoeren van een
    nader bodem- en asbestonderzoek op het perceel Noordeinde 89 te Roelofarendsveen.

    In verband met de aanvraag voor een omgevingsvergunning (bouw) is een verkennend
    onderzoek     uitgevoerd    (Verkennend     (asbest)bodemonderzoek    Noordeinde    89
    Roelofarendsveen, Inventerra, 22-2133-R01ML, d.d. 6 september 2022). Men is voornemens
    om twee vrijstaande woningen te realiseren en de bestaande bebouwing om te bouwen naar
    appartementen.

    De aanleiding tot het uitvoeren van het nader bodemonderzoek zijn de resultaten van het
    verkennend onderzoek, waarbij diverse sterke verhogingen zijn aangetoond in grond en
    grondwater. De aanleiding voor het nader asbestonderzoek zijn de resultaten uit hetzelfde
    verkennend onderzoek, waarbij in de bodem verspreid over het terrein asbest is aangetroffen
    boven de interventiewaarde.

    Het doel van het nader asbestonderzoek is het bepalen van de aard, mate en omvang van de
    asbestverontreiniging.

    Het doel van het nader bodemonderzoek is:
        - het bepalen van de omvang in horizontale en verticale richting van de aanwezige
           verontreinigingen in grond en grondwater;
        - het vaststellen of er sprake is van een 'geval van ernstige bodemverontreiniging' in het
           kader van de Wet Bodembescherming (Wbb);
        - het vaststellen van een eventuele spoedeisendheid van sanering;
        - het achterhalen van de oorzaak van de verontreiniging;
        - het vaststellen of de verontreiniging een belemmering kan vormen voor de beoogde
           herontwikkeling van de locatie.
        - het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden van het reeds ontgraven gronddepot

    De opzet en uitvoering van het nader onderzoek is gebaseerd op de NTA 5755 (‘strategie voor
    het uitvoeren van nader onderzoek - onderzoek naar de aard en omvang van
    bodemverontreiniging’) en de onderliggende norm NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren
    van milieuhygiënisch vooronderzoek). Het asbestonderzoek is verricht volgens de richtlijnen
    uit de NEN5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en
    partijen grond) en de onderliggende norm NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van
    vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                     2                                   Project 29650-1




2     TERREINGEGEVENS

      Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform NEN 5725 verricht, de
      resultaten hiervan zijn beschreven in het onderzoek van Inventerra.. De belangrijkste
      resultaten van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich
      tevens op de direct aangrenzende percelen.

2.1   Afbakening onderzoekslocatie

      De locatie Noordeinde 89 is kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie K,
      perceelnummer 1005. De x- en y-coördinaten van het perceel zijn 103,3 en 468,1. Het perceel
      heeft een oppervlakte van 2.175 m². De onderzoekslocatie bestaat uit het gehele perceel, met
      uitzondering van de watergangen, en heeft een oppervlakte van circa 1.600 m2. De begrenzing
      van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage I.

2.2   Huidige situatie

      Op het terrein is een loods met een bovenwoning aanwezig. Rondom de bebouwing is een
      asfaltverharding aanwezig. Het overige terrein is onbebouwd en braakliggend. De
      onderzoekslocatie wordt omringd door woningen, bedrijfspanden en watergangen. Ten westen
      is de openbare weg aanwezig. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I.

      Op de locatie zijn graafwerkzaamheden verricht ten behoeve van het verbreden van een aan
      de zuidkant gelegen watergang. De ontgraven grond is opgeslagen in depot op het achterste
      deel van het perceel. Nadat de ontgraving was afgerond is bekend geworden dat er in 2022 een
      bodemonderzoek is uitgevoerd door Inventerra in verband met de beoogde nieuwbouwplannen
      op het perceel. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in paragraaf 2.4.

2.3   Historie tot op heden

      De bebouwing op de locatie dateert uit 1960. De locatie is niet voormalig in gebruik geweest
      als kassen of boomgaard. De ligging van de omringende watergangen is sinds de jaren ’40
      enkele keren veranderd. Hierbij zijn delen van de watergangen gedurende de jaren
      vermoedelijk gedempt. Dit valt echter niet duidelijk te herleiden uit historisch kaartmateriaal.
      Het westelijk deel van de noordelijk gelegen watergang (tot aan de openbare weg) is destijds
      ook gedempt.

      Op het achterste deel van het perceel is in 2022 een loods en de omringende verharding
      gesloopt en verwijderd. Hier is een sloopvergunning voor verleend. Deze loods dateerde ook
      uit 1960.

      Er zijn bij de Omgevingsdienst West-Holland geen boven- of ondergrondse brandstoftanks
      bekend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                    3                                  Project 29650-1




2.4   Voorgaande onderzoeken

      Onderzoekslocatie
      In verband met de aanvraag voor een omgevingsvergunning (bouw) is een verkennend
      onderzoek uitgevoerd (Verkennend (asbest)bodemonderzoek Noordeinde 89 te
      Roelofarendsveen, Inventerra, 22-2133-R01ML, d.d. 6 september 2022).

      Uit het onderzoek blijkt dat er meerdere bodemverontreinigingen zijn aangetroffen welke
      aanleiding vormen tot nader onderzoek. Ter plaatse van boring 101 uit het voorgaand
      onderzoek zijn in grond sterke verhogingen aangetoond aan zware metalen en PAK op een
      diepte van 0,5-1,0 m-mv. In het grondwater bij dezelfde boring is een sterke verhoging
      aangetoond aan PAK. Daarnaast zijn er in mengmonster MM3 op het oostelijke deel van het
      perceel matige verhogingen aan zware metalen aangetoond. Tot slot is er verspreid over het
      perceel divers asbestverdacht materiaal waargenomen, en asbest in de bodem aangetroffen
      boven de interventiewaarde (> 100 mg/kg.ds). Alle drie de verontreinigingen dienen nader
      onderzocht te worden.

      Naastgelegen perceel
      Op het perceel Noordeinde 91-93 is in 2021 een nader bodemonderzoek uitgevoerd naar
      enkele sterke verhogingen (Nader bodemonderzoek Noordeinde 91-93 te Roelofarendsveen,
      Grondslag BV, 29650, d.d. 19 februari 2021). Met het onderzoek zijn de sterke
      verontreinigingen aan zink en PAK gedeeltelijk afgeperkt. De verontreiniging bevinden zich
      tot 1,1 m-mv. De verhogingen zijn veroorzaakt door de aanwezigheid aan bodemvreemde
      bijmengingen in een in het verleden opgebrachte zandlaag. De sterke verontreinigingen aan
      PAK en zink op het perceel zijn in 2021 gesaneerd (BUS evaluatie formulier, d.d. 30 juni
      2021). De sanering heeft bestaan uit het aanbrengen van een leeflaag en het (gedeeltelijk)
      ontgraven van verontreinigde grond. De verontreinigingen bevinden zich op de perceelsgrens
      met de huidige locatie en zijn derhalve vermoedelijk perceelsoverschrijdend. Dit is bevestigd
      in het verkennend bodemonderzoek van Inventerra.

2.5   Toekomstige situatie

      Men is voornemens om twee vrijstaande woningen te realiseren en de bestaande bebouwing
      om te bouwen naar appartementen. Ten aanzien van het depot is het voornemen om de grond
      op het perceel te hergebruiken.

2.6   Hypothese en onderzoeksopzet

      Nader bodemonderzoek
      De opzet en uitvoering van het nader onderzoek is gebaseerd op de NTA 5755 (‘strategie voor
      het uitvoeren van nader onderzoek - onderzoek naar de aard en omvang van
      bodemverontreiniging’). De bepaling van de spoedeisendheid van sanering vindt plaats op
      basis van de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’ en het computerprogramma Sanscrit.

      Voorafgaand aan het nader onderzoek is conform de NTA 5755 een conceptueel model
      opgesteld. Het doel van het conceptueel model is om voorafgaand aan het nader onderzoek,
      aan de hand van een aantal onderzoeksvragen en een schematische weergave, een beter inzicht
      te krijgen in de te verwachten verontreinigingssituatie. Het conceptueel model kan worden
      beschouwd als een aanvulling op de hypothesestelling in een verkennend onderzoek.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                              4                                   Project 29650-1




De verontreiniging bij voormalige peilbuis 101 is gelegen naast een restverontreiniging van
zink en PAK. De verontreiniging is perceelsoverschrijdend. In de bodemlaag van 0,50-1,00
(zandig veen) zijn matige tot sterke verhogingen aangetoond aan zware metalen en PAK. In
de bodemlaag van 0,70-1,00 zijn sterke verhogingen aan zink, lood en PAK aangetoond. In de
bovenliggende zandlaag tot 0,40 m-mv zijn geen verhogingen aangetoond. In het grondwater
is een sterke verhoging aan PAK aangetoond.

De verontreiniging is te relateren aan de reeds aanwezige verontreiniging op het naastgelegen
perceel. De verhogingen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van bodemvreemd
materiaal in de opgebrachte (zandige) grond. In het onderzoek op naastgelegen perceel is
geconcludeerd dat de verontreiniging perceelsoverschrijdend is. Tevens is geconcludeerd dat
de verontreinigingen zich bevinden tot 1,1 m-mv. Aangezien de verontreiniging destijds al is
afgeperkt tot een diepte van circa 1,1 m-mv, wordt een verticale afperking in huidig onderzoek
niet noodzakelijk geacht. Een onderzoeksvraag die tijdens het nader onderzoek beantwoord
dient te worden is wat de horizontale verspreiding is van de verontreinigingen.

De verwachting is dat de verontreiniging diffuus en heterogeen van aard is, waarbij mogelijk
een zone met hogere gehalten dan de omgeving aanwezig is. Er is mogelijk sprake van een
geval van ernstige bodemverontreiniging.

De onderzoeksopzet voor het nader onderzoek richt zich op de grond van 0,5-1,0 m-mv.
Rondom boring 101 worden ten behoeve van de horizontale afperking vijf boringen verricht
tot 2,0 m-mv.

In 2022 bevond het grondwater zich op 0,9 m-mv. De verontreiniging met PAK is aanwezig
in het grondwater. Daarom zullen enkele boringen worden voorzien van een peilbuis om de
verontreiniging af te perken in het grondwater.

Nader asbestonderzoek
De onderzoeksopzet voor het nader asbestonderzoek is gebaseerd op de "NEN 5707 Inspectie,
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond".

Op basis van het voorgaand onderzoek (Inventerra, 2022) wordt de hypothese gesteld dat de
bovengrond op het gehele terrein verdacht is ten aanzien van het voorkomen van asbest. De
ondergrond wordt beschouwd als onverdacht met betrekking tot het voorkomen van asbest.
Omdat inzicht is gewenst in de mate en omvang van een eventuele asbestverontreiniging,
wordt uitgegaan van de strategie voor een nader onderzoek. Het gemiddelde gehalte aan asbest
per ruimtelijke eenheid (RE) wordt bepaald. De maximale oppervlakte van een RE bedraagt
1.000 m2.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt uitgegaan van de volgende ruimtelijke eenheden:
   - RE 1 verdachte bovengrond met puin (perceel-oost)
   - RE 2 verdachte bovengrond met puin (perceel-west)

Opgemerkt dient te worden dat een asbestonderzoek volgens een steekproefsgewijze opzet
wordt uitgevoerd. Tevens dient het onderzoek beschouwd te worden als een tijdelijk
vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in bepaalde situaties
(bijvoorbeeld bij bestemmingswijziging of aanvraag van een bouwvergunning) de
geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                             5                                 Project 29650-1




Gronddepot
Grond afkomstig van de verbreding van de zuidelijk gelegen watergang is in depot gelegen op
het oostelijke deel van het perceel. Het depot is ingemeten met GPS en betreft circa 90 m3.

Aangezien er in de grond op de locatie asbest is aangetoond dient het depot tevens nader
onderzocht te worden. Ter plaatse van het depot zullen sleuven worden gegraven om een
mengmonster samen te stellen voor een analyse op asbest. Daarnaast zal er een monster
worden genomen voor het bepalen van de indicatieve milieu hygiënische bodemkwaliteit.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                         6                                Project 29650-1




3     VELDWERK

3.1   Uitvoering

      Voorafgaand aan het veldwerk is een veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld. Hierin zijn
      de maatregelen beschreven die genomen moeten worden voor het veilig uitvoeren van het
      veldwerk. Eén van de maatregelen is het controleren en zo nodig in stand houden van een
      bodemvochtgehalte van minimaal 10%.

      De verrichtingen zijn uitgewerkt in onderstaande tabel:

      Tabel 3.1: Uitgevoerde werkzaamheden
      Verrichting                             Datum             Persoon                     Geldend
                                                                                            protocol

      Verrichten boringen en graven sleuven   17 april 2023     dhr. J.C.W. Plomp           2001 & 2018

      Grondwatermonstername                   24 april 2023     dhr. I. Hasselt             2002



      Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn drie boringen (201 t/m 203) en acht sleuven (Sl01
      t/m Sl08) verricht. In het gronddepot zijn vijf sleuven verricht. In verband met de zintuiglijke
      waarneming van een sterke olie-waterreactie en een matige teergeur ter plaatse van Sl05 is een
      extra peilbuis geplaatst. De boringen 201, 202 en sleuf Sl05 zijn voorzien van een peilbuis. De
      boringen 201 t/m 203 zijn rondom de voorgaande boring 101 verricht. De sleuven zijn
      verspreid over de onderzoekslocatie verricht. Daarbij zijn vier sleuven bij de boringen 109,
      110, 112 en 113 uit het verkennend onderzoek geplaatst om de matige verhogingen aan zware
      metalen uit mengmonster MM3 te onderzoeken.

      De boringen en sleuven zijn uitgevoerd tot een diepte van 2,0 m-mv. De boring 201 is op een
      diepte van 0,6 m-mv gestuit op een ondoordringbare laag.

      De ligging van de boringen, de peilbuizen, en de sleuven zijn weergegeven in bijlage I.

3.2   Resultaten

3.2.1 Grond

      Bodemopbouw
      Vanaf het maaiveld tot een diepte van maximaal 0,5 m-mv bestaat de bodem uit zand.
      Hieronder bestaat de bodem uit veen tot de maximale boordiepte van 2,0 m-mv. Ter plaatse
      van Sl05 is een afwijkende bodemopbouw waargenomen (klei) van 0,3-0,8 m-mv.

      De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II.

      Zintuiglijke waarnemingen
      Ter plaatse van boring 203 is een zwakke olie-waterreactie waargenomen. In de boringen 201
      en 202 zijn geen zintuigelijke waarnemingen gedaan die duiden op een verontreiniging.

      Ter plaatse van Sl05 is in de kleigrond van 0,30-0,80 m-mv een sterke olie-water reactie en
      een matige teergeur waargenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                        7                               Project 29650-1




     In de zandige bovengrond verspreid over het terrein (Sl01 t/m Sl08) zijn bijmengingen aan
     puin aangetroffen.

     Er is visueel geen asbestverdacht materiaal op de bodem aangetroffen. Wel is er asbestverdacht
     materiaal waargenomen in de bodem ter plaatse van Sl05 en Sl06.

3.2.2 Grondwater

     In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld die zijn verzameld tijdens de monstername
     van het grondwater.

     Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater
     Peilbuis        Filterstelling   Grondwaterstand       pH      EC             Troebelheid
                     (m-mv)           (m-mv)                        (µS/cm)        (NTU)

     201             0,15             1,00-2,00             8,07    2020           33

     202             0,26             1,00-2,00             8,21    1200           24

     Sl05            0,20             1,00-2,00             8,56    2280           47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                               8                                                          Project 29650-1




4     CHEMISCHE ANALYSES

      De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. De
      analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1
      juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Het toetsingskader is bijgevoegd
      in bijlage V.

4.1   Analyses grond

      De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in
      bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.

      Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond
       Code        Boringen met         Waarnemingen             Analyse-   Overschrijding                                                     Indicatieve
                   diepte (m-mv)                                 parameters                                                                    toetsing BBK
                                                                            >AW                        >T           >I

       Nader onderzoek PAK, metalen > I
       M01         201 (0,50-1,00)      -                        NEN-g             Cd, Co, Cu, Hg,     -            Ba@ (3,8*I), Pb            Niet toepasbaar
       (veen)                                                                      Mo, olie                         (3,4*I), Ni (1,1*I), Zn
                                                                                                                    (1,8*I), PAK (3,4*I)

       M02         202 (0,30-0,80)      -                        NEN-g             Ba@, Co, Cu,        PAK          -                          Klasse industrie
       (veen)                                                                      Hg, Pb, Mo, Ni,
                                                                                   Zn, olie

       M03         203 (0,40-0,60)      Olie-waterreactie+       NEN-g             Cd, Co, Mo, Ni,     Pb           Ba@ (4,0*I), Cu            Niet toepasbaar
       (veen)                                                                      olie, PAK, PCB                   (1,1*I), Zn (3,6*I)

       Teergeur Sl05
       M04         Sl05 (0,30-0,80) Olie-waterreactie+++ NEN-g                     Co, Hg, Ni, olie,   -            -                          Klasse industrie
       (klei)                       Teergeur++                                     PAK

       Gronddepot
       M05         -                    Glas+                    NEN-g             Ba@, Cd, Cu,        Pb, Zn       PAK (1,1*I)                Niet toepasbaar
                                        Hout+                                      Hg, Ni
                                        Aardewerk+

       Nader onderzoek MM03
       M06         Sl01 (0,25-0,75) -                            9-metalen         -                   -            -                          Altijd toepasbaar
       (veen)

       M07         Sl02 (0,25-0,75) -                            9-metalen         Ba@, Co, Cu,        -            -                          Klasse industrie
       (veen)                                                                      Hg, Pb, Mo, Ni

       M08         Sl03 (0,25-0,75) -                            9-metalen         Ba@, Hg, Mo, Ni     -            -                          Klasse industrie
       (veen)

       M09         Sl04 (0,25-0,75) -                            9-metalen         Ba@, Co, Cu,        -            -                          Klasse industrie
       (veen)                                                                      Hg, Pb, Mo, Ni
      waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst)
      Ba@        : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920)
      vhk*       : voor de definitieve veiligheidsklasse is het oordeel van een veiligheidskundige noodzakelijk



      Nader onderzoek voormalige boring 101 (PAK, metalen > I)
      De mengmonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Door middel van dit
      analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de grond.

                  In oostelijke richting (boring 201) zijn sterke verhogingen aan zware metalen en PAK
                  aangetoond. In zuidelijke richting (boring 203) zijn sterke verhogingen aan zware
                  metalen aangetoond. In noordelijke richting (boring 202) is maximaal een matige
                  verhoging aan PAK aangetoond. In de boringen zijn overige zware metalen, PAK,
                  PCB en/of olie licht verhoogd aangetoond. Op basis van het oliechromatogram worden
                  de verhogingen veroorzaakt door een combinatie van PAK-verbindingen en
                  humuszuren (natuurlijke herkomst uit het veen).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                               9                                                 Project 29650-1




      Teergeur Sl05
      Het monster is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Door middel van dit analysepakket
      wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de grond.

                    In de zintuigelijk verontreinigde kleilaag achter de bebouwing zijn maximaal lichte
                    verhogingen aangetoond aan zware metalen, olie en PAK. Op basis van het
                    oliechromatogram wordt de verhoging aan minerale olie veroorzaakt door de
                    aanwezigheid van PAK-verbindingen.

      Nader onderzoek gronddepot
      Het mengmonster van het gronddepot is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Door
      middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de indicatieve kwaliteit
      van het depot en de hergebruiksmogelijkheden.

                    In het mengmonster is een sterke verhoging aan PAK aangetoond, en matige
                    verhogingen aan lood en zink. Overige zware metalen zijn licht verhoogd aangetoond.
                    Het depot wordt indicatief beoordeeld als niet toepasbaar.

      Nader onderzoek MM03
      De monsters voor de uitsplitsing van voormalig mengmonster MM03 zijn geanalyseerd op 9-
      metalen. Op deze manier wordt de aanwezigheid van een sterke verhoging in een van de
      individuele monsters achterhaald.

                    In de individuele monsters zijn maximaal lichte verhogingen aangetoond aan diverse
                    zware metalen.

4.2   Analyses grondwater

      De analyseresultaten van het grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten
      zijn opgenomen in bijlage VI, de toetsing aan de normwaarden in bijlage V.
      Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grondwater
          Peilbuis Filtertraject    Analyse-            Overschrijding
                   (m-mv)           parameters
                                                        >S                    >T                >I
          201       1,00-2,00       NEN-gw + PAK        Ba, anthraceen        Fenantreen        Benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen,
                                                                                                benzo(ghi)peryleen, benzo(k)fluoranteen,
                                                                                                chryseen, fluoranteen, indeno(1,2,3-cd)pyreen
          202       1,00-2,00       NEN-gw + PAK        Ba, Mo, Ni,           -                 -
                                                        fenantreen,
                                                        fluoranteen
          Sl05      1,00-2,00       NEN-gw + PAK        Ba, Mo                -                 -
      *             : voor de definitieve veiligheidsklasse is het oordeel van een veiligheidskundige noodzakelijk


      Het grondwater is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket aangevuld met PAK. Op deze
      wijze wordt een breed beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit.

                 In het grondwater ter plaatse van peilbuis 201 zijn sterke verhogingen aan PAK-
                 verbindingen gemeten. In het grondwater ten noorden van deze verontreiniging (peilbuis
                 202) zijn maximaal lichte verhogingen aan PAK-verbindingen gemeten. Ter plaatse van
                 de teergeur (peilbuis Sl05) zijn geen verhogingen aan PAK-verbindingen gemeten.

                 In het grondwater zijn verder maximaal lichte verhogingen gemeten aan zware metalen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                        10                                       Project 29650-1




5     ASBESTANALYSES

      De analyses zijn uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd laboratorium.

5.1   Toetsingskader asbest

      Voor  asbest in grond geldt een interventiewaarde van 100 mg/kg ds gewogen, zoals opgenomen
      in bijlage 1 van de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’. Gewogen betekent dat de
      toetswaarde op de volgende manier wordt berekend:

              toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc)

      Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden, dient conform de
      Wet bodembescherming een uitspraak te worden gedaan over de risico’s van de
      verontreiniging bij het huidig en toekomstig gebruik, op basis van een milieuhygiënisch
      saneringscriterium. Voor asbest geldt hiervoor het ‘Protocol Asbest’, opgenomen als bijlage
      in de hierboven genoemde circulaire.

      Voor asbest in grond geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde voor asbest ligt op
      het niveau van verwaarloosbaar risico. Grond met een asbestgehalte kleiner dan de
      interventiewaarde kan worden beschouwd als niet asbestverontreinigd.

5.2   Analyseresultaten

      Grove fractie
      Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Tijdens de visuele inspectie
      van de opgegraven grond is in de sleuven Sl05 en Sl06 asbestverdacht materiaal > 2 cm
      aangetroffen. In de overige sleuven is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. De
      asbestverdachte materialen zijn per sleuf/verdachte laag verzameld en geanalyseerd op asbest.
      De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage VII. De resultaten zijn weergegeven in tabel
      4.1.

      Fijne fractie
      Voor het onderzoek van de fijne fractie is per RE minimaal één mengmonster van de grond
      samengesteld:

              ASB01 (RE1): Sl01 t/m Sl04                            verdachte bovengrond
              ASB02 (RE2): Sl05 t/m Sl08                            verdachte bovengrond

      De mengmonsters zijn geanalyseerd op asbest. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage
      VII. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.1.

      Totaalresultaat
      Voor het totaalresultaat dienen de resultaten van de grove fractie en de fijne fractie te worden
      opgeteld. De rekentabellen voor de bepaling van het asbestgehalte zijn opgenomen in bijlage
      VII.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                     11                                               Project 29650-1




Tabel 5.1: bepaling gemiddeld asbestgehalte per ruimtelijke eenheid (mg/kg ds)
    Ruimtelijke   Monsterpunten        Gewogen              Gewogen           Totaalgehalte         Verdeling        Toetswaarde
    eenheid       (m-mv)                gehalte               gehalte           per sleuf
                                     grove fractie1)      fijne fractie2)
                                        (>2 cm)               (<2 cm)

                  Sl01 (0,00-0,25)
                                            -
                  Sl02 (0,00-0,25)
    ASB01 (RE1)                                                 0                    0                  He                 0
                  Sl03 (0,00-0,25)
                  Sl04 (0,00-0,25)

                  Sl05 (0,10-0,30)         6,32                                    9,44

                  Sl06 (0,00-0,25)        11,16                                    14,69
                                                               3,8
    ASB02 (RE2)                                                                                         He               14,69
                  Sl07 (0,00-0,25)          -                                      3,61

                  Sl08 (0,00-0,25)          -                                      3,65
-            geen asbest (AVM) in grove fractie aangetroffen
1)
             gewogen gehalte grove fractie = serpentijn + 10 x amfibool
2)
             gewogen gehalte fijne fractie = serpentijn + 10 x amfibool, vermenigvuldigd met een correctiefactor (grof/fijn) waarmee
               het gehalte in de uitgezeefde fractie wordt teruggerekend naar het totale monster
He           heterogene verdeling: de toetswaarde betreft het hoogste totaalgehalte in een RE


In RE1 is zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest aangetoond.

In RE2 is asbest aangetroffen in zowel de grove als fijne fractie. De interventiewaarde wordt
niet overschreden.

Gronddepot
Van het gronddepot is een mengmonster samengesteld voor een asbestanalyse. Het
analysecertificaat is opgenomen in bijlage IV.

Zowel visueel (grove fractie) als analytisch (fijne fractie) is er geen asbest aangetoond.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                 12                                  Project 29650-1




5   VERONTREINIGINGSSITUATIE

    In voorgaand onderzoek van Inventerra uit 2022 zijn sterke verhogingen aan zware metalen,
    PAK en asbest aangetoond. In verband met de aangetroffen verontreinigingen is een nader
    onderzoek uitgevoerd. Het nader onderzoek heeft tot doel de verontreinigingen verder in beeld
    te brengen, het bepalen van de omvang en ernst, en het vaststellen van een eventuele
    spoedeisendheid van de sanering.

    Middels onderhavig nader onderzoek is de ernst en omvang van de verontreinigingen
    grotendeels in beeld gebracht.

    Nader onderzoek PAK, metalen > I (voormalige peilbuis 101)
    De verontreiniging met zware metalen en PAK ter plaatse van voormalige peilbuis 101 is te
    relateren aan de in het verleden opgebrachte (zandige) grond. Er zijn sterke verhogingen
    aangetoond aan zware metalen en/of PAK in zuidelijke (boring 203) en oostelijke richting
    (boring 201). Verder in oostelijke richting wordt is de verontreiniging afgeperkt door de
    aanwezigheid van een watergang. In noordelijke richting (boring 201) is maximaal een matige
    verhoging aan PAK aangetoond. De aangetoonde lichte verhogingen aan olie worden
    veroorzaakt door de aanwezige PAK verbindingen.

    Het vermoeden bestaat dat de aanwezige watergang in het verleden breder is geweest en dat
    deze destijds is gedempt, aangezien de sterke verhogingen op onderhavig perceel en
    naastgelegen perceel in een langgerekte strook aanwezig zijn.

    De verontreiniging in grond is met behulp van voorgaand onderzoek (Grondslag, 2021 &
    Inventerra 2022) verticaal afgeperkt. De verontreiniging bevindt zich van 0,40-1,10 m-mv.
    Met een oppervlakte van 60 m2 wordt de omvang van de sterke verontreiniging met PAK en
    zware metalen op onderhavig perceel ingeschat op circa 42 m3.

    In het grondwater ter plaatse van peilbuis 201 zijn sterke verhogingen aan PAK-verbindingen
    aangetoond. Ter plaatse van peilbuis 202 zijn maximaal lichte verhogingen gemeten. Het
    volume van de sterke verontreiniging wordt eveneens ingeschat op 60 m3.

    De verontreiniging is te relateren aan de in het verleden opgebrachte zandgrond. De
    verontreiniging is ontstaan voor 1987, waardoor er geen sprake is van een ‘nieuw geval van
    bodemverontreiniging’.

    Ernst van de verontreiniging en gevalsdefinitie
    Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien het gehalte aan sterk
    verontreinigde grond minimaal 25 m3 bedraagt, voor grondwater geldt minimaal 100 m3.

    De verontreiniging in grond maakt deel uit van de (gesaneerde) verontreiniging op
    naastgelegen perceel. Op de locatie is sprake van een ‘geval van ernstige
    bodemverontreiniging’ voor grond.

    Conform de Wet bodembescherming wordt de verontreiniging gedefinieerd aan de hand van
    de aard en oorzaak van de verontreinigende stoffen (technische samenhang), de geografische
    ligging (ruimtelijke samenhang) en de relatie met enerzijds de activiteiten die de
    verontreiniging hebben veroorzaakt en anderzijds de rechtspersoon die daarvoor
    verantwoordelijk is (organisatorische samenhang).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                              13                                  Project 29650-1




Het verontreinigingsgeval betreft een verontreiniging met PAK en zware metalen in grond. De
verontreiniging wordt toegeschreven aan de zandige ophooglaag. Tot het geval worden alle
sterke verhogingen met zware metalen en PAK gerekend, die te relateren zijn aan de
ophooglaag. Het betreft tevens een aaneengesloten geval van verontreiniging. Er is derhalve
sprake van een technische en ruimtelijke samenhang. De verontreiniging is aanwezig op
meerdere kadastrale percelen, er is derhalve geen sprake van een organisatorische samenhang.

Spoedeisendheid van de sanering
De spoedeisendheid van de sanering is afhankelijk van humaantoxicologische risico’s,
ecotoxicologische risico’s en verspreidingsrisico's van de verontreiniging. Voor de toetsing
van de spoedeisendheid van de sanering wordt gebruik gemaakt van de publicatie: ‘Circulaire
Bodemsanering per 1 juli 2013’ en het computerprogramma Sanscrit (website
www.sanscrit.nl).

In bijlage V is een weergave van de toetsing met Sanscrit opgenomen. Voor de toetsing is
uitgegaan van een worst-case scenario (hoogst gemeten waarden). Uit de berekeningen blijkt
dat, gelet op de huidige bestemming van het terrein (infrastructuur), de verontreiniging niet
leidt     tot    onaanvaardbare       humaantoxicologische,      ecotoxicologische      en/of
verspreidingsrisico’s. De aangetoonde verontreiniging kan ons inziens worden aangeduid als
een geval van ernstige, niet spoedeisende bodemverontreiniging.

Conceptueel model
Voorafgaand aan het nader onderzoek is een conceptueel model opgesteld (zie paragraaf 2.8).
De resultaten die zijn verkregen tijdens de uitvoer van het nader onderzoek hebben niet geleid
tot aanpassing of een wijziging van het model, of een aanvulling van de onderzoeksopzet. De
onderzoeksvragen zijn middels het uitgevoerde onderzoek voldoende beantwoord.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                 14                                 Project 29650-1




6   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

    Op het perceel Noordeinde 89 te Roelofarendsveen is een nader asbest- en bodemonderzoek
    uitgevoerd. De aanleiding tot het uitvoeren van het nader onderzoek wordt gevormd door de
    sterke verhogingen aan PAK, zware metalen en asbest in voorgaand verkennend onderzoek
    (Inventerra, 2022).

    Grond

    PAK, metalen > I
    De omvang van de verontreiniging met PAK en zware metalen in de zuidwestelijke hoek van
    het perceel is in kaart gebracht.

    De verontreiniging maakt deel uit van de (gesaneerde) verontreiniging op naastgelegen
    perceel. De omvang van de sterke verontreiniging in grond op onderhavig perceel is ingeschat
    op circa 42 m3. Er is sprake van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ in de grond.

    De verontreiniging in grond is te relateren aan de zandige ophooglaag. De verontreiniging is
    ontstaan voor 1987, waardoor er geen sprake is van een ‘nieuw geval van
    bodemverontreiniging’.

    In het grondwater zijn sterke verhogingen aan PAK-verbindingen aangetoond. Het volume
    van de verontreiniging in grondwater is ingeschat op circa 60 m3. Er is geen sprake van een
    ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ in het grondwater.

    In verband met het voornemen nieuwbouw te plegen en de watergang te verbreden, zal de
    aangetroffen verontreiniging gesaneerd moeten worden. Geadviseerd wordt na te gaan of een
    sanering onder een BUS-regeling mogelijk is. Hiervoor geldt een kortere en eenvoudige
    procedure. Indien sanering onder een BUS-regeling niet mogelijk blijkt, dan kan een
    saneringsplan worden opgesteld waarin de aanpak van de sanering en de randvoorwaarden
    worden beschreven.

    Gronddepot
    Het depot wordt indicatief beoordeeld als niet toepasbaar door een sterke verhoging aan
    PAK. De herkomst van de verontreiniging is vooralsnog niet bekend. De grond dient te worden
    geanalyseerd op PFAS en afgevoerd te worden naar een verwerker. Hierbij gaat het om circa
    90 m3 grond.

    Teergeur
    Bij de teergeurhoudende grond achter de bebouwing zijn lichte verhogingen aan zware
    metalen, olie en PAK aangetoond. De verhoging aan olie wordt veroorzaakt door PAK-
    verbindingen. De verhogingen vormen geen reden tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek.

    Nader onderzoek voormalig mengmonster MM3
    In de individuele monsters zijn geen matige tot sterke verhogingen aangetoond. De resultaten
    vormen geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                             15                                  Project 29650-1




Asbest
Op het terrein is een nader onderzoek asbest verricht. Daarnaast is het aanwezige gronddepot
onderzocht op asbest. Aanleiding voor het onderzoek is de aangetoonde (sterke)
verontreiniging aan asbest uit voorgaand onderzoek, aangetoond in de bovengrond van het
terrein.

De locatie is onderverdeeld in twee ruimtelijke eenheden, de verdachte bovengrond op het
oostelijk terreindeel (RE1; Sl01 t/m Sl04) en de verdachte bovengrond op het westelijk
terreindeel ondergrond (RE2; Sl05 t/m Sl08). Beide eenheden zijn nader onderzocht op de
aanwezigheid van asbest door middel van het graven van sleuven.

Met het nader onderzoek is het gemiddelde gehalte aan asbest per RE bepaald. Ter plaatse van
RE1 is geen asbest aangetoond. Ter plaatse van RE2, de verdachte bovengrond op het westelijk
terreindeel, is asbest aangetoond in de grove en fijne fractie. De interventiewaarde wordt
echter niet overschreden.

Ter plaatse van het gronddepot zijn sleuven gegraven en is een mengmonster samengesteld
voor een asbestanalyse. Zowel visueel als analytisch is er geen asbest aangetoond.

In en op de bodem is asbest aangetroffen, maar in een gehalte lager dan de interventiewaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>BIJLAGE I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                    K 3029
                                                                                                          66
                                                                                                                                                   vb




                                                                                                                                                        K 2227


                                                                                                                                                               67
                                                                                                                                                                                 K 2228
                                                                                                                                                                                                            K 2580
                                                                                                                                                                                                                         Noordeinde


                                                                                                                                                                                                                         65
                                                                                                                                                                                                                              K 2608
                                                                                                                                                                                                                                                       K 2226



                                                                                                                                                                                                                                                             65a
                                                                                                                                                                                                                                                                   K 2609
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               65b




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            31    K 2780
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         65c


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        K 2781
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         K 3974




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Oeverdre
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     K 3651
                                                                                               68                                                                                     69                                                                                                                   K 2576                                                                           K 3975
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            K 3678 K 3645




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ef
                                                                                                                                              71
                                                                                                                                                                    K 524
   K 4339                           K 2445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4
                                                                                                                                                                                                                                            K 2419                                                                                                                                                                                                2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       bk




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Overzichtskaart                                               vb

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zuidoev
                                                                                                                                                                                                73                                                                                                                                                                                                                                                               k




                                                                                                                                                                                                                                            K 2420
                              72                                                          K 1058
                                                                                                                                                                                                75                                                                                                                                K 2782
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3
                                                                                                                               77a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1
                              74                                                                                                                                 K 1906                               K 5211                                                                                                                                                                 K 3976
K 2810                                                                                                                                                                                                                                                                          K 5209
                                                                                                                        cai

                                                                                                                                                               K 2223
                                                                                                                                                                                   K 5241                                                                                                                                                                                                                                                                                 K 3660
                                                                                                                               79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       K 3675
                                                                                                                                                          83                         K 5244
                                                                                                                                                                                 K 5242
                                        K 1979                                                                                     81
                                                                                                                                                                                                               K 5245

 76
                                                                                                                              K 4618
                                                                                                                                                           K 5243            K 4624
                                                                                                                                                                                                                                                                            G 10 109 SL 03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                G 12 113
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BOORPUNTENKAART
                                                                                                                                                                                K 5207                                             105
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SL 02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NADER BODEM-
                                                                                                                                               K 4622                        K 5206                                                                  SL 05
                                                                                                                                                                                                                                                       108
                                                                                                                                                                                                                                                                               SL 04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    G 09 111
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ONDERZOEK
                                                                                                                                                                                                                                                      G 06                                   G 08        SL 01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     G 11
                                                                                                                                                                                           G 02 102                       104          89                            K 1005             110                                 112                                          Legenda
                                                                                                    af
                                                                                                         af

                                                                                                                              K 4630                                                                                                           SL 06
                                                                                               af

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - boorpunt met peilbuis
      K 189                                                                               af
                                                                                                                                                                                                                                   SL 07                                                                                                                                       - boorpunt
                                                                                     af
                                                                                                                                                                            99                                                                           G 05 107                                                                                                              - sleuf
                                                                                                                              93                                 97
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - boorpunt voorgaand onderzoek
                                                                                af
                                                                                                                                                                                                      SL 08      103
                                                                                                                                                                                                                                G 04 106                                                                                                                                       - peilbuis voorgaand onderzoek
                                                                           af                                                                                                                                     G 03                                                                                                                                                         - inspectiegat voorgaand onderzoek
                                                                      af
                                                                                                                                                                                                      202                                                                                                                                                                      - globale ligging depot
                                                                                                                                                                                               G 01        201
                                                                 af                                                                                                                                    101                                                                                                                                                                RE 1 - ruimtelijke eenheid 1
                                                                                                                                                                                                        203                                                                                                                                                               RE 2 - ruimtelijke eenheid 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 K 5020
                                                            af
                                                                                                                                                                                   K 5286                                                                                                                                                                                      - contour sterke verontreiniging PAK in grond en grondwater
                                                                                           K 4649                                                          K 5285
                                                       af
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - vml. bebouwing
                                                  af
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - onderzoekslocatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - perceelsgrens
                                             af                                                                                                                                                                                                                        4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         K 773- kadastraal nummer
                                        af
                                                                                                                                                                                                                                                                           K 5013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 K 5015
                                   af
                                                                                                               K 4651         K 5284 101                                                                                                                                                                                                                                                                                        Schaal 1:500          Formaat : A3
                              af                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9                                    0            5        10       15       20 m
                                                                                105                                                                                                                                                                                                                                                                                      Opdrachtgever:
                         af
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     K 5016                    Familie Verhaar
                    af
                                                                                                                                        103                                                                                                                                                                                             7
                                                                                     107                                                                                                                                                                                                                                                                                 Project : Noordeinde 89 te Roelofarendsveen
                                                                                                                              K 5283                                                                                                                                                                                                                                 K 5017
                                                                                                                K 4653                                                                                                                                                                                                                                                   Project nummer: 29650-1                                Naam : 29650-1tek-1.dwg
               af                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5
          af
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Initialen : PH/JTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     K 5018                                                     Datum : 8-6-2023
      af vb

                                                                                                                                        K 4626                                                                                                                                                                                                  3
      K 4607
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       K 5019
                                                                                                                                                                                                                                                                                    K 5014
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2                                                                                           Kamerik                    Heerhugowaard                       Steenwijk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0348-402103            072-5729457                       0521-521924

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        P:\20000-29999\29600-29699\29650\29650-1, Noordeinde 89\2023 NO\4 kaartmateriaal\29650-1tek-1.dwg
                                                                                     109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>BIJLAGE II
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                    klei                               geur
                 Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                   zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                   sterke geur
                                                                                   uiterste geur
                 Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                            olie
                 Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                                   geen olie-water reactie
                                                                                   zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                   sterke olie-water reactie

                                                     Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
zand
                                                                                   >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                   >1
                                                                                   >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                   >100
                                         leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster



                                         overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                     zwak humeus

veen
                 Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                                   bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                   grondwaterstand
                                                                                   Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig

                                                                                                 slib
                 Veen, zwak zandig                   matig grindig

                                                                                                 water
                 Veen, sterk zandig                  sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand


        bentoniet afdichting




        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Boring:             201                                                                     Boring:         202
Type:      peilbuis                                                                         Type:   peilbuis
X:         103304,00                                                                        X:      103301,03
Y:         468125,61                                                                        Y:      468127,28
                                  0     braak                                                                              0     braak
 0                                                                                           0
                                        Zand matig fijn zwak siltig, grijsbeige, Gebonden                                        Zand matig fijn zwak siltig, grijsbeige, Gebonden
                                                                                                                1
                       1                zand als bijmenging                                                                30    zand als bijmenging
                                                                                                                                 Veen sterk zandig, donkerbruin
                                  50
 50                                                                                          50                 2
                                        Veen sterk zandig, donkerbruin
                       2

100                                                                                         100
                                                                                                                3

                       3

150                                                                                         150                 4
                       4
                                  170                                                                                      170

                                        Veen, bruinrood                                                                          Veen, bruinrood
                       5                                                                                        5
                                  200                                                                                      200
200                                                                                         200




Boring:             203                                                                     Boring:         Sl01
Type:      boring                                                                           Type:   sleuf
X:         103302,06                                                                        X:      103360,25
Y:         468123,14                                                                        Y:      468143,67
                                  0     braak                                                                              0     braak
 0                                                                                           0
                                        Zand matig fijn zwak siltig, donkerbruin                                1   Mm2   Mm2a   Zand matig fijn matig humeus, , sterk
                       1                                                                                                   25    baksteenhoudend, sporen metaal, zwak
                                  40                                                                                             glashoudend, zwak houthoudend, zwak
                                        Zand matig fijn zwak siltig, zwakke olie-water                                           metselpuinhoudend, beigebruin, 200*60*25
 50                    2                                                                     50                 2   Mm3   Mm3a
                                  60
                                  61
                                        reactie, geen onbekende geur, donkerbruin, Zand                                          geïnspecteerd gf 8% geen avm
                                        cement deels gebonden als bijmenging                                                     Veen zwak kleiïg, bruinrood
                                        Gestuit                                                                 3
                                                                                            100

                                                                                                                4

                                                                                            150

                                                                                                                5

                                                                                                                           200
                                                                                            200




Boring:             Sl02                                                                    Boring:         Sl03
Type:      sleuf                                                                            Type:   sleuf
X:         103358,89                                                                        X:      103346,26
Y:         468152,09                                                                        Y:      468153,19
                                  0     braak                                                                              0     braak
 0                                                                                           0
                       1   Mm2   Mm2a   Zand matig fijn matig humeus, , sterk                                   1   Mm2   Mm2a   Zand matig fijn matig humeus, , sterk
                                  25    baksteenhoudend, sporen metaal, zwak                                               25    baksteenhoudend, sporen metaal, zwak
                                        glashoudend, zwak houthoudend, zwak                                                      glashoudend, zwak houthoudend, zwak
                                        metselpuinhoudend, sporen asfalt, beigebruin,                                            metselpuinhoudend, sporen asfalt, beigebruin,
 50                    2   Mm3   Mm3a                                                        50                 2   Mm3   Mm3a
                                        200*60*25 geïnspecteerd gf12 geen avm                                                    200*60*25 geïnspecteerd gf11% geen avm
                                        Veen zwak kleiïg, bruinrood                                                              Veen zwak kleiïg, bruinrood
                       3                                                                                        3
100                                                                                         100

                       4                                                                                        4

150                                                                                         150

                       5                                                                                        5

                                  200                                                                                      200
200                                                                                         200




      Projectnaam: Noordeinde89                                                                                                                     Projectnummer:            29650-1
                                                                                                                                                   getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Boring:            Sl04                                                                    Boring:         Sl05
Type:      sleuf                                                                           Type:   peilbuis
X:         103345,00                                                                       X:      103331,45
Y:         468146,25                                                                       Y:      468147,06
                                  0     braak                                                                             0      braak
 0                                                                                          0
                                                                                                                          10
                       1   Mm2   Mm2a   Zand matig fijn matig humeus, , sporen metaal,                                           uiterst slakhoudend
                                  25    zwak glashoudend, zwak houthoudend, zwak                               1   Avm1 Mm4     Mm4a
                                                                                                                          30     Zand matig fijn matig humeus, , zwak
                                        metselpuinhoudend, sporen asfalt, beigebruin,
                                                                                                                                 asfalthoudend, sterk metselpuinhoudend, sporen
                                        200*60*25 geïnspecteerd gf7%geen avm
 50                    2   Mm3   Mm3a                                                       50                 2   3             slakken, sporen glas, sporen asbestverdacht
                                        Veen zwak kleiïg, bruinrood                                                              materiaal, beigebruin, 200*60*20 geïnspecteerd
                                                                                                                          80     gf 18% 2stuks avm
                       3
                                                                                                                                 Klei matig zandig, sterke olie-water reactie,
100                                                                                        100                                   matige teergeur, lichtgrijs
                                                                                                               4

                       4                                                                                                         Veen, geen olie-water reactie, bruinrood

150                                                                                        150
                                                                                                               5

                       5
                                                                                                               6
                                  200                                                                                     200
200                                                                                        200




Boring:            Sl06                                                                    Boring:         Sl07
Type:      sleuf                                                                           Type:   sleuf
X:         103330,36                                                                       X:      103322,03
Y:         468138,28                                                                       Y:      468134,39
                                  0     braak                                                                             0      braak
 0                                                                                          0
                       1   Avm2 Mm4     Zand matig fijn matig humeus, , zwak
                                        Mm4a                                                                   1   Mm4   Mm4a    Zand matig fijn matig humeus, , zwak
                                  25    houthoudend, zwak metselpuinhoudend, sporen                                       25     glashoudend, zwak houthoudend, zwak
                                        asfalt, beigebruin, 200*60*25 geïnspecteerd gf7%                                         metselpuinhoudend, sporen asfalt, beigebruin,
                                        1stuks avm                                                                               200*60*25 geïnspecteerd gf5% geen avm
 50                    2   Mm5   Mm5a                                                       50                 2   Mm5   Mm5a
                                        Veen zwak kleiïg, bruinrood                                                              Veen zwak kleiïg, bruinrood

                       3                                                                                       3
100                                                                                        100

                       4                                                                                       4

150                                                                                        150

                       5                                                                                       5

                                  200                                                                                     200
200                                                                                        200




Boring:            Sl08
Type:      sleuf
X:         103304,92
Y:         468129,99
                                  0     braak
 0
                       1   Mm4   Mm4a   Zand matig fijn matig humeus, , zwak
                                  25    glashoudend, zwak houthoudend, zwak
                                        metselpuinhoudend, sporen asfalt, beigebruin,
                                        200*60*25 geïnspecteerd gf4% geen avm
 50                    2   Mm5   Mm5a
                                        Veen zwak kleiïg, bruinrood

                       3
100

                       4

150

                       5

                                  200
200




      Projectnaam: Noordeinde89                                                                                                                      Projectnummer:              29650-1
                                                                                                                                                   getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>BIJLAGE III
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Project             29650-1-Noordeinde89
Certificaten        1533588
Toetsing            T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
                    of in de bodem
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                               Toetsdatum: 3 mei 2023 13:44


Monsterreferentie                   7685477
Monsteromschrijving                 M01 201 (50-100)
Analyse                               Eenheid     Analyseres.    Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO         IND

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)            31.9           10
Lutum                               % (m/m ds)             2.0           25

Droogrest
droge stof                          %                     35.6          35.6         @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds              940          3600          @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds                2            1.4        IND              0.6              1.2       4.3
kobalt (Co)                         mg/kg ds               13            46         IND              15               35        190
koper (Cu)                          mg/kg ds               93            95         IND              40               54        190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds               1.6           1.9        IND             0.15             0.83       4.8
lood (Pb)                           mg/kg ds             1800          1800         NT>I             50              210        530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds                4              4        WO               1.5              88        190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds               38           110         NT>I             35               39        100
zink (Zn)                           mg/kg ds              980          1300         NT>I            140              200        720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds             1100           370         IND             190              190        500

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds              0.88          0.29
fenantreen                          mg/kg ds               24              8
anthraceen                          mg/kg ds               20            6.7
fluoranteen                         mg/kg ds              120            40
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds               53            18
chryseen                            mg/kg ds               55            18
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds               32            11
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds               53            18
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds               28            9.3
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds               25            8.3

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds              410           140         NT>I             1.5              6.8        40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds           < 0.002      0.00047
PCB - 52                            mg/kg ds             0.001      0.00033
PCB - 101                           mg/kg ds           < 0.002      0.00047
PCB - 118                           mg/kg ds           < 0.002      0.00047
PCB - 138                           mg/kg ds             0.004       0.0013
PCB - 153                           mg/kg ds           < 0.002      0.00047
PCB - 180                           mg/kg ds             0.003       0.0010

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds             0.014       0.0045           -             0.02             0.04       0.5

Toetsoordeel monster 7685477:                                                  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde


Monsterreferentie                   7685478
Monsteromschrijving                 M02 202 (30-80)
Analyse                               Eenheid     Analyseres.    Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO         IND

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)            17.8           10
Lutum                               % (m/m ds)             2.5           25

Droogrest
droge stof                          %                     60.6          60.6         @




Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 4

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds             110           400           @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             0.23          0.23          -            0.6    1.2   4.3
kobalt (Co)                         mg/kg ds              5.9           20          WO            15     35    190
koper (Cu)                          mg/kg ds              57            75          IND           40     54    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds             0.95           1.2         IND          0.15   0.83   4.8
lood (Pb)                           mg/kg ds             220           270          IND           50    210    530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds              1.9           1.9         WO            1.5    88    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds              17            48          IND           35     39    100
zink (Zn)                           mg/kg ds             100           170          WO           140    200    720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds             370           210          IND          190    190    500

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds              0.4          0.22
fenantreen                          mg/kg ds              1.7          0.96
anthraceen                          mg/kg ds              1.1          0.62
fluoranteen                         mg/kg ds              8.3           4.7
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds              5.7           3.2
chryseen                            mg/kg ds               7            3.9
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds              4.7           2.6
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds              9.1           5.1
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds              7.2           4.0
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds              8.5           4.8

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds              54            30          IND           1.5    6.8    40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds          < 0.001    < 0.00039
PCB - 52                            mg/kg ds          < 0.001    < 0.00039
PCB - 101                           mg/kg ds          < 0.001    < 0.00039
PCB - 118                           mg/kg ds          < 0.001    < 0.00039
PCB - 138                           mg/kg ds          < 0.001    < 0.00039
PCB - 153                           mg/kg ds          < 0.001    < 0.00039
PCB - 180                           mg/kg ds          < 0.001    < 0.00039

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds            0.005     < 0.0028           -           0.02   0.04   0.5

Toetsoordeel monster 7685478:                                                 Klasse industrie


Monsterreferentie                   7685479
Monsteromschrijving                 M03 203 (40-60)
Analyse                               Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel        AW     WO     IND

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)            1.8           10
Lutum                               % (m/m ds)            1.0           25

Droogrest
droge stof                          %                    81.8          81.8          @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds             350          1400           @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             0.36          0.62         WO            0.6    1.2   4.3
kobalt (Co)                         mg/kg ds              10            35          IND           15     35    190
koper (Cu)                          mg/kg ds              98           200         NT>I           40     54    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds           < 0.05        < 0.05          -           0.15   0.83   4.8
lood (Pb)                           mg/kg ds             220           350          IND           50    210    530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds               4              4         WO            1.5    88    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds              19            55          IND           35     39    100
zink (Zn)                           mg/kg ds            1100          2600         NT>I          140    200    720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds             130           650          NT           190    190    500




Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 4

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds            < 0.05      < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds               1.1           1.1
anthraceen                          mg/kg ds              0.42          0.42
fluoranteen                         mg/kg ds               2.7           2.7
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds                1              1
chryseen                            mg/kg ds               1.3           1.3
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds              0.96          0.96
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds               1.1           1.1
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds              0.77          0.77
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds              0.93          0.93

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds               10            10         IND              1.5              6.8    40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds           < 0.001     < 0.0035
PCB - 52                            mg/kg ds             0.003        0.015
PCB - 101                           mg/kg ds             0.003        0.015
PCB - 118                           mg/kg ds           < 0.001     < 0.0035
PCB - 138                           mg/kg ds             0.006        0.030
PCB - 153                           mg/kg ds             0.003        0.015
PCB - 180                           mg/kg ds             0.002        0.010

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds             0.018        0.092         IND             0.02             0.04   0.5

Toetsoordeel monster 7685479:                                                  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde


Monsterreferentie                   7685480
Monsteromschrijving                 M04 Sl05 (30-80)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO     IND

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             7.4           10
Lutum                               % (m/m ds)             3.0           25

Droogrest
droge stof                          %                     68.6          68.6         @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds               43           150          @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             < 0.2        < 0.19          -              0.6              1.2   4.3
kobalt (Co)                         mg/kg ds               6.1           19         WO               15               35    190
koper (Cu)                          mg/kg ds               16            27           -              40               54    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds              0.16          0.22        WO              0.15             0.83   4.8
lood (Pb)                           mg/kg ds               20            28           -              50              210    530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds             < 1.5         < 1.0          -              1.5              88    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds               25            67         IND              35               39    100
zink (Zn)                           mg/kg ds               39            78           -             140              200    720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              150           200         IND             190              190    500

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds               1.6           1.6
fenantreen                          mg/kg ds               9.7           9.7
anthraceen                          mg/kg ds               2.7           2.7
fluoranteen                         mg/kg ds               1.2           1.2
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds              0.67          0.67
chryseen                            mg/kg ds              0.62          0.62
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds              0.19          0.19
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds              0.43          0.43
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds              0.09          0.09
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds              0.12          0.12

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds               17            17         IND              1.5              6.8    40




Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 4

Polychloorbifenylen
PCB - 28                       mg/kg ds          < 0.001       < 0.00095
PCB - 52                       mg/kg ds          < 0.001       < 0.00095
PCB - 101                      mg/kg ds          < 0.001       < 0.00095
PCB - 118                      mg/kg ds          < 0.001       < 0.00095
PCB - 138                      mg/kg ds          < 0.001       < 0.00095
PCB - 153                      mg/kg ds          < 0.001       < 0.00095
PCB - 180                      mg/kg ds          < 0.001       < 0.00095

Sommaties
som PCBs (7)                   mg/kg ds                0.005    < 0.0066          -           0.02   0.04   0.5

Toetsoordeel monster 7685480:                                              Klasse industrie


Legenda
@                Geen toetsoordeel mogelijk
NT>I             Niet toepasbaar > Interventiewaarde
NT               Niet toepasbaar
-                <= Achtergrondwaarde
IND              Industrie
WO               Wonen




Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Project             29650-1-Noordeinde89
Certificaten        1534678
Toetsing            T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
                    of in de bodem
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                     Toetsdatum: 3 mei 2023 13:45


Monsterreferentie              7688571
Monsteromschrijving            M06
Analyse                           Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel         AW        WO            IND

Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)           53.3           10
Lutum                           % (m/m ds)            1.0           25

Droogrest
droge stof                      %                    18.7          18.7          @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                     mg/kg ds               35          140           @
cadmium (Cd)                    mg/kg ds            < 0.2        < 0.07          -             0.6      1.2           4.3
kobalt (Co)                     mg/kg ds              <3          < 7.4          -             15        35           190
koper (Cu)                      mg/kg ds               12           9.0          -             40        54           190
kwik (Hg) (niet vluchtig)       mg/kg ds             0.12          0.12          -            0.15     0.83           4.8
lood (Pb)                       mg/kg ds               57           46           -             50       210           530
molybdeen (Mo)                  mg/kg ds            < 1.5         < 1.0          -             1.5       88           190
nikkel (Ni)                     mg/kg ds              <4            <8           -             35        39           100
zink (Zn)                       mg/kg ds               34           35           -            140       200           720

Toetsoordeel monster 7688571:                                             Altijd toepasbaar


Monsterreferentie              7688572
Monsteromschrijving            M07
Analyse                           Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel         AW        WO            IND

Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)           32.4           10
Lutum                           % (m/m ds)            1.1           25

Droogrest
droge stof                      %                    37.6          37.6          @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                     mg/kg ds               86          330           @
cadmium (Cd)                    mg/kg ds             0.25          0.18          -             0.6      1.2           4.3
kobalt (Co)                     mg/kg ds              6.8           24          WO             15        35           190
koper (Cu)                      mg/kg ds               51           52          WO             40        54           190
kwik (Hg) (niet vluchtig)       mg/kg ds             0.62          0.71         WO            0.15     0.83           4.8
lood (Pb)                       mg/kg ds             110           110          WO             50       210           530
molybdeen (Mo)                  mg/kg ds              2.1           2.1         WO             1.5       88           190
nikkel (Ni)                     mg/kg ds               19           55          IND            35        39           100
zink (Zn)                       mg/kg ds               72           96           -            140       200           720

Toetsoordeel monster 7688572:                                             Klasse industrie


Monsterreferentie              7688573
Monsteromschrijving            M08
Analyse                           Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel         AW        WO            IND

Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)           76.0           10
Lutum                           % (m/m ds)            1.0           25

Droogrest
droge stof                      %                    16.3          16.3          @




Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 2

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                     mg/kg ds              130           500           @
cadmium (Cd)                    mg/kg ds             0.27           0.11          -            0.6    1.2   4.3
kobalt (Co)                     mg/kg ds                4            14           -            15     35    190
koper (Cu)                      mg/kg ds               26            15           -            40     54    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)       mg/kg ds             0.28           0.25         WO           0.15   0.83   4.8
lood (Pb)                       mg/kg ds               45            30           -            50    210    530
molybdeen (Mo)                  mg/kg ds               3.2           3.2         WO            1.5    88    190
nikkel (Ni)                     mg/kg ds               17            50          IND           35     39    100
zink (Zn)                       mg/kg ds               67            55           -           140    200    720

Toetsoordeel monster 7688573:                                              Klasse industrie


Monsterreferentie              7688574
Monsteromschrijving            M09
Analyse                           Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel        AW     WO     IND

Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)           31.4            10
Lutum                           % (m/m ds)             1.0           25

Droogrest
droge stof                      %                      36           36.0          @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                     mg/kg ds              100           390           @
cadmium (Cd)                    mg/kg ds             0.22           0.16          -            0.6    1.2   4.3
kobalt (Co)                     mg/kg ds               6.9           24          WO            15     35    190
koper (Cu)                      mg/kg ds               40            41          WO            40     54    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)       mg/kg ds             0.35           0.41         WO           0.15   0.83   4.8
lood (Pb)                       mg/kg ds               95            97          WO            50    210    530
molybdeen (Mo)                  mg/kg ds               1.7           1.7         WO            1.5    88    190
nikkel (Ni)                     mg/kg ds               23            67          IND           35     39    100
zink (Zn)                       mg/kg ds               90           120           -           140    200    720

Toetsoordeel monster 7688574:                                              Klasse industrie


Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
-                 <= Achtergrondwaarde
IND               Industrie
WO                Wonen




Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Project             29650-1-Noordeinde89
Certificaten        1533588
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                    Toetsdatum: 26 april 2023 16:27


Monsterreferentie                   7685477
Monsteromschrijving                 M01 201 (50-100)
Analyse                               Eenheid     Analyseres.    Gestand.Res. Toetsoordeel   AW          T              I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)            31.9           10
Lutum                               % (m/m ds)             2.0           25

Droogrest
droge stof                          %                     35.6          35.6        @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds              940          3600         @        190       555            920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds                2            1.4     2.4 AW       0.6      6.8             13
kobalt (Co)                         mg/kg ds               13            46      3.0 AW       15     102.5            190
koper (Cu)                          mg/kg ds               93            95      2.4 AW       40       115            190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds               1.6           1.9      12 AW      0.15   18.075             36
lood (Pb)                           mg/kg ds             1800          1800       3.4 I       50       290            530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds                4              4     2.7 AW       1.5    95.75            190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds               38           110       1.1 I       35      67.5            100
zink (Zn)                           mg/kg ds              980          1300       1.8 I      140       430            720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds             1100           370      1.9 AW      190      2595          5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds              0.88          0.29
fenantreen                          mg/kg ds               24              8
anthraceen                          mg/kg ds               20            6.7
fluoranteen                         mg/kg ds              120            40
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds               53            18
chryseen                            mg/kg ds               55            18
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds               32            11
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds               53            18
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds               28            9.3
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds               25            8.3

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds              410           140       3.4 I       1.5    20.75             40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds           < 0.002      0.00047
PCB - 52                            mg/kg ds             0.001      0.00033
PCB - 101                           mg/kg ds           < 0.002      0.00047
PCB - 118                           mg/kg ds           < 0.002      0.00047
PCB - 138                           mg/kg ds             0.004       0.0013
PCB - 153                           mg/kg ds           < 0.002      0.00047
PCB - 180                           mg/kg ds             0.003       0.0010

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds             0.014       0.0045         -        0.02     0.51              1

Monsterreferentie                   7685478
Monsteromschrijving                 M02 202 (30-80)
Analyse                               Eenheid     Analyseres.    Gestand.Res. Toetsoordeel   AW          T              I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)            17.8           10
Lutum                               % (m/m ds)             2.5           25

Droogrest
droge stof                          %                     60.6          60.6        @




Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 4

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds             110           400         @        190      555     920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             0.23          0.23        -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds              5.9           20      1.3 AW       15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds              57            75      1.9 AW       40      115     190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds             0.95           1.2     8.0 AW      0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds             220           270      5.3 AW       50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds              1.9           1.9     1.3 AW       1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds              17            48      1.4 AW       35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds             100           170      1.2 AW      140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds             370           210      1.1 AW      190     2595    5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds              0.4          0.22
fenantreen                          mg/kg ds              1.7          0.96
anthraceen                          mg/kg ds              1.1          0.62
fluoranteen                         mg/kg ds              8.3           4.7
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds              5.7           3.2
chryseen                            mg/kg ds               7            3.9
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds              4.7           2.6
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds              9.1           5.1
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds              7.2           4.0
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds              8.5           4.8

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds              54            30       1.5 T       1.5    20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds          < 0.001    < 0.00039
PCB - 52                            mg/kg ds          < 0.001    < 0.00039
PCB - 101                           mg/kg ds          < 0.001    < 0.00039
PCB - 118                           mg/kg ds          < 0.001    < 0.00039
PCB - 138                           mg/kg ds          < 0.001    < 0.00039
PCB - 153                           mg/kg ds          < 0.001    < 0.00039
PCB - 180                           mg/kg ds          < 0.001    < 0.00039

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds            0.005     < 0.0028         -        0.02     0.51      1

Monsterreferentie                   7685479
Monsteromschrijving                 M03 203 (40-60)
Analyse                               Eenheid     Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T       I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)            1.8           10
Lutum                               % (m/m ds)            1.0           25

Droogrest
droge stof                          %                    81.8          81.8        @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds             350          1400         @        190      555     920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             0.36          0.62     1.0 AW       0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds              10            35      2.3 AW       15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds              98           200       1.1 I       40      115     190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds           < 0.05        < 0.05        -        0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds             220           350       1.2 T       50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds               4              4     2.7 AW       1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds              19            55      1.6 AW       35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds            1100          2600       3.6 I      140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds             130           650      3.4 AW      190     2595    5000




Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 4

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds            < 0.05      < 0.035
fenantreen                          mg/kg ds               1.1           1.1
anthraceen                          mg/kg ds              0.42          0.42
fluoranteen                         mg/kg ds               2.7           2.7
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds                1              1
chryseen                            mg/kg ds               1.3           1.3
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds              0.96          0.96
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds               1.1           1.1
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds              0.77          0.77
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds              0.93          0.93

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds               10            10      6.9 AW       1.5    20.75     40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds           < 0.001     < 0.0035
PCB - 52                            mg/kg ds             0.003        0.015
PCB - 101                           mg/kg ds             0.003        0.015
PCB - 118                           mg/kg ds           < 0.001     < 0.0035
PCB - 138                           mg/kg ds             0.006        0.030
PCB - 153                           mg/kg ds             0.003        0.015
PCB - 180                           mg/kg ds             0.002        0.010

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds             0.018        0.092      4.6 AW      0.02     0.51      1

Monsterreferentie                   7685480
Monsteromschrijving                 M04 Sl05 (30-80)
Analyse                               Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW         T       I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)             7.4           10
Lutum                               % (m/m ds)             3.0           25

Droogrest
droge stof                          %                     68.6          68.6        @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds               43           150         @        190      555     920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             < 0.2        < 0.19        -         0.6      6.8     13
kobalt (Co)                         mg/kg ds               6.1           19      1.3 AW       15     102.5    190
koper (Cu)                          mg/kg ds               16            27         -         40      115     190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds              0.16          0.22     1.4 AW      0.15   18.075     36
lood (Pb)                           mg/kg ds               20            28         -         50      290     530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds             < 1.5         < 1.0        -         1.5    95.75    190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds               25            67      1.9 AW       35      67.5    100
zink (Zn)                           mg/kg ds               39            78         -        140      430     720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds              150           200      1.1 AW      190     2595    5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds               1.6           1.6
fenantreen                          mg/kg ds               9.7           9.7
anthraceen                          mg/kg ds               2.7           2.7
fluoranteen                         mg/kg ds               1.2           1.2
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds              0.67          0.67
chryseen                            mg/kg ds              0.62          0.62
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds              0.19          0.19
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds              0.43          0.43
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds              0.09          0.09
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds              0.12          0.12

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds               17            17       12 AW       1.5    20.75     40




Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 4

Polychloorbifenylen
PCB - 28                       mg/kg ds           < 0.001     < 0.00095
PCB - 52                       mg/kg ds           < 0.001     < 0.00095
PCB - 101                      mg/kg ds           < 0.001     < 0.00095
PCB - 118                      mg/kg ds           < 0.001     < 0.00095
PCB - 138                      mg/kg ds           < 0.001     < 0.00095
PCB - 153                      mg/kg ds           < 0.001     < 0.00095
PCB - 180                      mg/kg ds           < 0.001     < 0.00095

Sommaties
som PCBs (7)                   mg/kg ds             0.005      < 0.0066           -              0.02   0.51   1

Legenda
@                Geen toetsoordeel mogelijk
-                <= Achtergrondwaarde
xI               > Interventiewaarde
x AW             x maal Achtergrondwaarde
xT               x maal Tussenwaarde
N.B.             De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Project             29650-1-Noordeinde89
Certificaten        1533687
Toetsing            T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
                    of in de bodem
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                              Toetsdatum: 3 mei 2023 09:14


Monsterreferentie                   7685700
Monsteromschrijving                 M05
Analyse                               Eenheid    Analyseres.    Gestand.Res. Toetsoordeel          AW               WO         IND

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)           12.6           10
Lutum                               % (m/m ds)            1.6           25

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds             120           460          @
cadmium (Cd)                        mg/kg ds             0.61          0.71        WO               0.6              1.2       4.3
kobalt (Co)                         mg/kg ds              4.1           14           -              15               35        190
koper (Cu)                          mg/kg ds              42            64         IND              40               54        190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds             0.25          0.33        WO              0.15             0.83       4.8
lood (Pb)                           mg/kg ds             330           430         IND              50              210        530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds            < 1.5         < 1.0          -              1.5              88        190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds              13            38         WO               35               39        100
zink (Zn)                           mg/kg ds             330           620         IND             140              200        720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds             180           140           -             190              190        500

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds             0.15          0.12
fenantreen                          mg/kg ds              15            12
anthraceen                          mg/kg ds              14            11
fluoranteen                         mg/kg ds              9.7           7.7
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds              3.4           2.7
chryseen                            mg/kg ds              4.3           3.4
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds              2.6           2.1
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds              3.3           2.6
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds              1.9           1.5
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds              1.7           1.3

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds              56            44         NT>I             1.5              6.8        40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds        < 0.001      < 0.00056
PCB - 52                            mg/kg ds        < 0.001      < 0.00056
PCB - 101                           mg/kg ds        < 0.001      < 0.00056
PCB - 118                           mg/kg ds        < 0.001      < 0.00056
PCB - 138                           mg/kg ds            0.002       0.0016
PCB - 153                           mg/kg ds        < 0.001      < 0.00056
PCB - 180                           mg/kg ds        < 0.001      < 0.00056

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds            0.006       0.0049           -             0.02             0.04       0.5

Toetsoordeel monster 7685700:                                                 Niet Toepasbaar > Interventiewaarde


Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
NT>I              Niet toepasbaar > Interventiewaarde
-                 <= Achtergrondwaarde
IND               Industrie
WO                Wonen




Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Project             29650-1-Noordeinde89
Certificaten        1533687
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                                            Toetsdatum: 3 mei 2023 09:16


Monsterreferentie                   7685700
Monsteromschrijving                 M05
Analyse                               Eenheid    Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel              AW         T             I

Lutum/Humus
Organische stof                     % (m/m ds)         12.6            10
Lutum                               % (m/m ds)           1.6           25

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                         mg/kg ds            120           460         @               190          555           920
cadmium (Cd)                        mg/kg ds           0.61           0.71      1.2 AW                0.6      6.8            13
kobalt (Co)                         mg/kg ds             4.1           14          -                  15     102.5           190
koper (Cu)                          mg/kg ds             42            64       1.6 AW                40       115           190
kwik (Hg) (niet vluchtig)           mg/kg ds           0.25           0.33      2.2 AW            0.15      18.075            36
lood (Pb)                           mg/kg ds            330           430        1.5 T                50       290           530
molybdeen (Mo)                      mg/kg ds          < 1.5          < 1.0         -                  1.5    95.75           190
nikkel (Ni)                         mg/kg ds             13            38       1.1 AW                35      67.5           100
zink (Zn)                           mg/kg ds            330           620        1.4 T            140          430           720

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   mg/kg ds            180           140          -              190         2595          5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen                           mg/kg ds           0.15           0.12
fenantreen                          mg/kg ds             15            12
anthraceen                          mg/kg ds             14            11
fluoranteen                         mg/kg ds             9.7           7.7
benzo(a)antraceen                   mg/kg ds             3.4           2.7
chryseen                            mg/kg ds             4.3           3.4
benzo(k)fluoranteen                 mg/kg ds             2.6           2.1
benzo(a)pyreen                      mg/kg ds             3.3           2.6
benzo(ghi)peryleen                  mg/kg ds             1.9           1.5
indeno(1,2,3-cd)pyreen              mg/kg ds             1.7           1.3

Sommaties
som PAK (10)                        mg/kg ds             56            44        1.1 I                1.5    20.75            40

Polychloorbifenylen
PCB - 28                            mg/kg ds        < 0.001     < 0.00056
PCB - 52                            mg/kg ds        < 0.001     < 0.00056
PCB - 101                           mg/kg ds        < 0.001     < 0.00056
PCB - 118                           mg/kg ds        < 0.001     < 0.00056
PCB - 138                           mg/kg ds          0.002        0.0016
PCB - 153                           mg/kg ds        < 0.001     < 0.00056
PCB - 180                           mg/kg ds        < 0.001     < 0.00056

Sommaties
som PCBs (7)                        mg/kg ds          0.006        0.0049          -              0.02        0.51             1

Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
-                 <= Achtergrondwaarde
xI                > Interventiewaarde
x AW              x maal Achtergrondwaarde
xT                x maal Tussenwaarde
N.B.              De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Project             29650-1-Noordeinde89
Certificaten        1534678
Toetsing            T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 3.1.0                                                               Toetsdatum: 3 mei 2023 09:17


Monsterreferentie              7688571
Monsteromschrijving            M06
Analyse                            Eenheid    Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW          T             I

Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)          53.3            10
Lutum                           % (m/m ds)            1.0           25

Droogrest
droge stof                      %                   18.7           18.7        @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                     mg/kg ds              35           140         @        190       555           920
cadmium (Cd)                    mg/kg ds           < 0.2         < 0.07        -         0.6      6.8            13
kobalt (Co)                     mg/kg ds             <3           < 7.4        -         15     102.5           190
koper (Cu)                      mg/kg ds              12            9.0        -         40       115           190
kwik (Hg) (niet vluchtig)       mg/kg ds            0.12           0.12        -        0.15   18.075            36
lood (Pb)                       mg/kg ds              57            46         -         50       290           530
molybdeen (Mo)                  mg/kg ds           < 1.5          < 1.0        -         1.5    95.75           190
nikkel (Ni)                     mg/kg ds             <4             <8         -         35      67.5           100
zink (Zn)                       mg/kg ds              34            35         -        140       430           720

Monsterreferentie              7688572
Monsteromschrijving            M07
Analyse                            Eenheid    Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW          T             I

Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)          32.4            10
Lutum                           % (m/m ds)            1.1           25

Droogrest
droge stof                      %                   37.6           37.6        @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                     mg/kg ds              86           330         @        190       555           920
cadmium (Cd)                    mg/kg ds            0.25           0.18        -         0.6      6.8            13
kobalt (Co)                     mg/kg ds              6.8           24      1.6 AW       15     102.5           190
koper (Cu)                      mg/kg ds              51            52      1.3 AW       40       115           190
kwik (Hg) (niet vluchtig)       mg/kg ds            0.62           0.71     4.8 AW      0.15   18.075            36
lood (Pb)                       mg/kg ds             110           110      2.2 AW       50       290           530
molybdeen (Mo)                  mg/kg ds              2.1           2.1     1.4 AW       1.5    95.75           190
nikkel (Ni)                     mg/kg ds              19            55      1.6 AW       35      67.5           100
zink (Zn)                       mg/kg ds              72            96         -        140       430           720

Monsterreferentie              7688573
Monsteromschrijving            M08
Analyse                            Eenheid    Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel   AW          T             I

Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)          76.0            10
Lutum                           % (m/m ds)            1.0           25

Droogrest
droge stof                      %                   16.3           16.3        @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                     mg/kg ds             130           500         @        190       555           920
cadmium (Cd)                    mg/kg ds            0.27           0.11        -         0.6      6.8            13
kobalt (Co)                     mg/kg ds               4            14         -         15     102.5           190
koper (Cu)                      mg/kg ds              26            15         -         40       115           190
kwik (Hg) (niet vluchtig)       mg/kg ds            0.28           0.25     1.7 AW      0.15   18.075            36
lood (Pb)                       mg/kg ds              45            30         -         50       290           530
molybdeen (Mo)                  mg/kg ds              3.2           3.2     2.1 AW       1.5    95.75           190
nikkel (Ni)                     mg/kg ds              17            50      1.4 AW       35      67.5           100
zink (Zn)                       mg/kg ds              67            55         -        140       430           720

Monsterreferentie              7688574


Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Pagina  2 van 2
 Monsterreferentie             7688574
Monsteromschrijving            M09
Analyse                           Eenheid      Analyseres.   Gestand.Res. Toetsoordeel                AW        T      I

Lutum/Humus
Organische stof                 % (m/m ds)            31.4             10
Lutum                           % (m/m ds)             1.0             25

Droogrest
droge stof                      %                       36           36.0         @

Metalen ICP-AES
barium (Ba)                     mg/kg ds               100            390         @               190         555    920
cadmium (Cd)                    mg/kg ds              0.22           0.16          -                  0.6      6.8    13
kobalt (Co)                     mg/kg ds               6.9             24       1.6 AW                15     102.5   190
koper (Cu)                      mg/kg ds                40             41       1.0 AW                40      115    190
kwik (Hg) (niet vluchtig)       mg/kg ds              0.35           0.41       2.7 AW            0.15      18.075    36
lood (Pb)                       mg/kg ds                95             97       1.9 AW                50      290    530
molybdeen (Mo)                  mg/kg ds               1.7            1.7       1.1 AW                1.5    95.75   190
nikkel (Ni)                     mg/kg ds                23             67       1.9 AW                35      67.5   100
zink (Zn)                       mg/kg ds                90            120          -              140         430    720

Legenda
@                 Geen toetsoordeel mogelijk
x AW              x maal Achtergrondwaarde
-                 <= Achtergrondwaarde
N.B.              De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>BIJLAGE IV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer Jesse van der Marck
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK




Uw kenmerk              :   29650-1-Noordeinde89
Ons kenmerk             :   Project 1533588
Validatieref.           :   1533588_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   CUKF-CLUU-MXSE-DBPE
Bijlage(n)              :   3 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)



                                                                                                            Amsterdam, 26 april 2023


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Tabel 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533588
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7685477 = M01 201 (50-100)
7685478 = M02 202 (30-80)
7685479 = M03 203 (40-60)

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        17/04/2023                     17/04/2023                      17/04/2023
Ontvangstdatum opdracht                         :                        20/04/2023                     20/04/2023                      20/04/2023
Startdatum                                      :                        20/04/2023                     20/04/2023                      20/04/2023
Monstercode                                     :                        7685477                        7685478                         7685479
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond                           Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                        35,6                          60,6                           81,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               31,9                          17,8                            1,8
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                                2,0                           2,5                           <1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                  940                             110                            350
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                    2,0                             0,23                           0,36
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                   13                               5,9                           10
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                   93                              57                             98
S kwik (Hg) (niet vluchtig)     mg/kg ds                                    1,6                             0,95                         < 0,05
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                 1800                             220                            220
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                    4,0                             1,9                            4,0
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                   38                              17                             19
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                  980                             100                           1100

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                             1100                             370                             130

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                    0,88                           0,40                          < 0,05
S fenantreen                     mg/kg ds                                   24                              1,7                             1,1
S anthraceen                     mg/kg ds                                   20                              1,1                             0,42
S fluoranteen                    mg/kg ds                                  120                              8,3                             2,7
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                   53                              5,7                             1,0
S chryseen                       mg/kg ds                                   55                              7,0                             1,3
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                   32                              4,7                             0,96
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                   53                              9,1                             1,1
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                   28                              7,2                             0,77
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                   25                              8,5                             0,93
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                  410                             54                              10

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,002                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                      0,001                       < 0,001                           0,003
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,002                       < 0,001                           0,003
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,002                       < 0,001                         < 0,001
S PCB -138                      mg/kg ds                                      0,004                       < 0,001                           0,006
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,002                       < 0,001                           0,003
S PCB -180                      mg/kg ds                                      0,003                       < 0,001                           0,002
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,014                         0,005                           0,018



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CUKF-CLUU-MXSE-DBPE                                                                                       Ref.: 1533588_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533588
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7685480 = M04 Sl05 (30-80)



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        17/04/2023
Ontvangstdatum opdracht                         :                        20/04/2023
Startdatum                                      :                        20/04/2023
Monstercode                                     :                        7685480
Uw Matrix                                       :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                        68,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                                7,4
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                                3,0
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                     43
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                    < 0,20
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                      6,1
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                     16
S kwik (Hg) (niet vluchtig)     mg/kg ds                                      0,16
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                     20
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                    < 1,5
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                     25
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                     39

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                               150

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                     1,6
S fenantreen                     mg/kg ds                                     9,7
S anthraceen                     mg/kg ds                                     2,7
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     1,2
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                     0,67
S chryseen                       mg/kg ds                                     0,62
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                     0,19
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     0,43
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                     0,09
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                     0,12
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                    17

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -138                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -180                      mg/kg ds                                    < 0,001
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,005



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CUKF-CLUU-MXSE-DBPE                                                                                     Ref.: 1533588_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533588
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.


Uw referentie                         :     M01 201 (50-100)
Monstercode                           :     7685477

Opmerking bij het monster:            -     Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
                                            elementanalyse beïnvloed hebben.

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -28:                              -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -101:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -118:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -138:                             -     Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.
PCB -153:                             -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PCBs (7):                         -     verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Uw referentie                         :     M02 202 (30-80)
Monstercode                           :     7685478

Opmerking bij het monster:            -     Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
                                            elementanalyse beïnvloed hebben.

Uw referentie                         :     M03 203 (40-60)
Monstercode                           :     7685479

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138:                     -             Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CUKF-CLUU-MXSE-DBPE                                                                                     Ref.: 1533588_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 1 van 4


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                : 7685477
Uw project                 : 29650-1-Noordeinde89
omschrijving
Uw referentie              : M01 201 (50-100)
Methode                    : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19              14 %
2)   fractie C19 - C29                65 %
3)   fractie C29 - C35                19 %
4)   fractie C35 -< C40                3%

minerale olie gehalte: 1100 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CUKF-CLUU-MXSE-DBPE                                                                                     Ref.: 1533588_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 2 van 4


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                : 7685478
Uw project                 : 29650-1-Noordeinde89
omschrijving
Uw referentie              : M02 202 (30-80)
Methode                    : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19              13 %
2)   fractie C19 - C29                54 %
3)   fractie C29 - C35                27 %
4)   fractie C35 -< C40                6%

minerale olie gehalte: 370 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CUKF-CLUU-MXSE-DBPE                                                                                     Ref.: 1533588_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Oliechromatogram 3 van 4


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                : 7685479
Uw project                 : 29650-1-Noordeinde89
omschrijving
Uw referentie              : M03 203 (40-60)
Methode                    : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19              11 %
2)   fractie C19 - C29                52 %
3)   fractie C29 - C35                28 %
4)   fractie C35 -< C40                8%

minerale olie gehalte: 130 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CUKF-CLUU-MXSE-DBPE                                                                                     Ref.: 1533588_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Oliechromatogram 4 van 4


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                : 7685480
Uw project                 : 29650-1-Noordeinde89
omschrijving
Uw referentie              : M04 Sl05 (30-80)
Methode                    : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19              78 %
2)   fractie C19 - C29                14 %
3)   fractie C29 - C35                 7%
4)   fractie C35 -< C40               <1 %

minerale olie gehalte: 150 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CUKF-CLUU-MXSE-DBPE                                                                                     Ref.: 1533588_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533588
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7685477           M01 201 (50-100)                                                           201                         0.5-1             3624912AA

7685478           M02 202 (30-80)                                                            202                         0.3-0.8           4428770AA

7685479           M03 203 (40-60)                                                            203                         0.4-0.6           4428404AA

7685480           M04 Sl05 (30-80)                                                           Sl05                        0.3-0.8           4429038AA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CUKF-CLUU-MXSE-DBPE                                                                                     Ref.: 1533588_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533588
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                         Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                                 :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                          :   Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 8




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CUKF-CLUU-MXSE-DBPE                                                                                     Ref.: 1533588_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer Jesse van der Marck
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK




Uw kenmerk              :   29650-1-Noordeinde89
Ons kenmerk             :   Project 1533687
Validatieref.           :   1533687_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   PSGB-LFRC-DMKH-QKNA
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)



                                                                                                            Amsterdam, 25 april 2023


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533687
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7685700 = M05



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        20/04/2023
Ontvangstdatum opdracht                         :                        20/04/2023
Startdatum                                      :                        20/04/2023
Monstercode                                     :                        7685700
Uw Matrix                                       :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof (asbest verdacht)      %                                        72,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                               12,6
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                                1,6
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                   120
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                     0,61
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                     4,1
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                    42
S kwik (Hg) (niet vluchtig)     mg/kg ds                                     0,25
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                   330
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                   < 1,5
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                    13
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                   330

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds                               180

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen                      mg/kg ds                                     0,15
S fenantreen                     mg/kg ds                                    15
S anthraceen                     mg/kg ds                                    14
S fluoranteen                    mg/kg ds                                     9,7
S benzo(a)antraceen              mg/kg ds                                     3,4
S chryseen                       mg/kg ds                                     4,3
S benzo(k)fluoranteen            mg/kg ds                                     2,6
S benzo(a)pyreen                 mg/kg ds                                     3,3
S benzo(ghi)peryleen             mg/kg ds                                     1,9
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         mg/kg ds                                     1,7
S som PAK (10)                   mg/kg ds                                    56

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28                       mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -52                       mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -101                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -118                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -138                      mg/kg ds                                      0,002
S PCB -153                      mg/kg ds                                    < 0,001
S PCB -180                      mg/kg ds                                    < 0,001
S som PCBs (7)                  mg/kg ds                                      0,006




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PSGB-LFRC-DMKH-QKNA                                                                                     Ref.: 1533687_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533687
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.


Uw referentie                         :     M05
Monstercode                           :     7685700

Opmerking bij het monster:            -     Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
                                            elementanalyse beïnvloed hebben.

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138:                     -             Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PSGB-LFRC-DMKH-QKNA                                                                                     Ref.: 1533687_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Oliechromatogram 1 van 1


OLIE-ONDERZOEK

Monstercode                : 7685700
Uw project                 : 29650-1-Noordeinde89
omschrijving
Uw referentie              : M05
Methode                    : minerale olie (florisil clean-up)


OLIECHROMATOGRAM




                                                                                                 ➝
                                                                               oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1)   fractie > C10 - C19              20 %
2)   fractie C19 - C29                48 %
3)   fractie C29 - C35                26 %
4)   fractie C35 -< C40                7%

minerale olie gehalte: 180 mg/kg ds




Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.


Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PSGB-LFRC-DMKH-QKNA                                                                                     Ref.: 1533687_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533687
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7685700           M05                                                                        Depot                       0-0.01            4428945AA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PSGB-LFRC-DMKH-QKNA                                                                                     Ref.: 1533687_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer Jesse van der Marck
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK




Uw kenmerk              :   29650-1-Noordeinde89
Ons kenmerk             :   Project 1534678
Validatieref.           :   1534678_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   JJHL-FELJ-TVBD-DYSL
Bijlage(n)              :   3 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                            Amsterdam, 28 april 2023


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Tabel 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1534678
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7688571 = M06
7688572 = M07
7688573 = M08

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        17/04/2023                     17/04/2023                      17/04/2023
Ontvangstdatum opdracht                         :                        21/04/2023                     21/04/2023                      21/04/2023
Startdatum                                      :                        21/04/2023                     21/04/2023                      21/04/2023
Monstercode                                     :                        7688571                        7688572                         7688573
Uw Matrix                                       :                        Grond                          Grond                           Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.                        n.v.t.                            n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                       18,7                           37,6                           16,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                              53,3                           32,4                           76,0
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                              <1                              1,1                           <1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                     35                            86                             130
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                    < 0,20                          0,25                            0,27
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                    < 3,0                           6,8                             4,0
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                     12                            51                              26
S kwik (Hg) (niet vluchtig)     mg/kg ds                                      0,12                          0,62                            0,28
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                     57                           110                              45
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                    < 1,5                           2,1                             3,2
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                    <4                             19                              17
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                     34                            72                              67




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JJHL-FELJ-TVBD-DYSL                                                                                       Ref.: 1534678_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1534678
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7688574 = M09



Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        17/04/2023
Ontvangstdatum opdracht                         :                        21/04/2023
Startdatum                                      :                        21/04/2023
Monstercode                                     :                        7688574
Uw Matrix                                       :                        Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)                                          uitgevoerd
S gewicht artefact                              g                      n.v.t.
S soort artefact                                                       n.v.t.
S voorbewerking AS3000                                           uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof                        %                                       36,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)                              31,4
S lutumgehalte (pipetmethode)       % (m/m ds)                              <1
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)                   mg/kg ds                                   100
S cadmium (Cd)                  mg/kg ds                                     0,22
S kobalt (Co)                   mg/kg ds                                     6,9
S koper (Cu)                    mg/kg ds                                    40
S kwik (Hg) (niet vluchtig)     mg/kg ds                                     0,35
S lood (Pb)                     mg/kg ds                                    95
S molybdeen (Mo)                mg/kg ds                                     1,7
S nikkel (Ni)                   mg/kg ds                                    23
S zink (Zn)                     mg/kg ds                                    90




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JJHL-FELJ-TVBD-DYSL                                                                                     Ref.: 1534678_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1534678
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.


Uw referentie                         :     M06
Monstercode                           :     7688571

Opmerking bij het monster:            -     Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
                                            elementanalyse beïnvloed hebben.

Uw referentie                         :     M07
Monstercode                           :     7688572

Opmerking bij het monster:            -     Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
                                            elementanalyse beïnvloed hebben.

Uw referentie                         :     M08
Monstercode                           :     7688573

Opmerking bij het monster:            -     Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
                                            elementanalyse beïnvloed hebben.

Uw referentie                         :     M09
Monstercode                           :     7688574

Opmerking bij het monster:            -     Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
                                            elementanalyse beïnvloed hebben.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JJHL-FELJ-TVBD-DYSL                                                                                     Ref.: 1534678_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1534678
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7688571           M06                                                                        Sl01                        0.25-0.75         4428951AA

7688572           M07                                                                        Sl02                        0.25-0.75         4428947AA

7688573           M08                                                                        Sl03                        0.25-0.75         4428953AA

7688574           M09                                                                        Sl04                        0.25-0.75         4428983AA




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JJHL-FELJ-TVBD-DYSL                                                                                     Ref.: 1534678_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1534678
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                         Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000                                 :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                          :   Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JJHL-FELJ-TVBD-DYSL                                                                                     Ref.: 1534678_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533687
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                         Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

AS3000 (steekmonster)                                :   Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof (asbest verdacht)                         :   Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)                          :   Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
                                                         conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs                                                 :   Conform AS3010 prestatieblad 8




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PSGB-LFRC-DMKH-QKNA                                                                                     Ref.: 1533687_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>BIJLAGE V
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Project             29650-1-Noordeinde89
Certificaten        1540087
Toetsing            T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 2.1.0                                                                    Toetsdatum: 9 mei 2023 15:19


Monsterreferentie                   7703723
Monsteromschrijving                 201 (100-200)
Analyse                               Eenheid       Analyseres.         Toetsoordeel          S          T             I

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)                         µg/l                   290                5.8 S          50       337.5          625
cadmium (Cd)                        µg/l                 < 0.2                  -           0.4         3.2            6
kobalt (Co)                         µg/l                   <2                   -            20         60           100
koper (Cu)                          µg/l                   <2                   -            15         45            75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)           µg/l                < 0.05                  -          0.05       0.175          0.3
lood (Pb)                           µg/l                   <2                   -            15         45            75
molybdeen (Mo)                      µg/l                   <2                   -             5       152.5          300
nikkel (Ni)                         µg/l                   <3                   -            15         45            75
zink (Zn)                           µg/l                  < 10                  -            65       432.5          800

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   µg/l                  < 50                  -            50        325           600

Vluchtige aromaten
benzeen                             µg/l                 < 0.2                  -           0.2        15.1           30
ethylbenzeen                        µg/l                 < 0.2                  -             4         77           150
naftaleen                           µg/l                < 0.02                  -          0.01      35.005           70
o-xyleen                            µg/l                 < 0.1
styreen                             µg/l                 < 0.2                  -             6        153           300
tolueen                             µg/l                 < 0.2                  -             7       503.5         1000
xyleen (som m+p)                    µg/l                 < 0.2

Sommaties aromaten
som xylenen                         µg/l                    0.2                 -           0.2        35.1           70

Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan               µg/l                 < 0.1                  -          0.01     150.005          300
1,1,2-trichloorethaan               µg/l                 < 0.1                  -          0.01      65.005          130
1,1-dichloorethaan                  µg/l                 < 0.2                  -             7       453.5          900
1,1-dichlooretheen                  µg/l                 < 0.1                  -          0.01       5.005           10
1,1-dichloorpropaan                 µg/l                 < 0.2
1,2-dichloorethaan                  µg/l                 < 0.2                  -             7       203.5          400
1,2-dichloorpropaan                 µg/l                 < 0.2
1,3-dichloorpropaan                 µg/l                 < 0.2
cis-1,2-dichlooretheen              µg/l                 < 0.1
dichloormethaan                     µg/l                 < 0.2                  -          0.01     500.005         1000
monochlooretheen (vinylchlori       µg/l                 < 0.2                  -          0.01       2.505            5
tetrachlooretheen                   µg/l                 < 0.1                  -          0.01      20.005           40
tetrachloormethaan                  µg/l                 < 0.1                  -          0.01       5.005           10
trans-1,2-dichlooretheen            µg/l                 < 0.1
trichlooretheen                     µg/l                 < 0.2                  -            24        262           500
trichloormethaan                    µg/l                 < 0.2                  -             6        203           400

Sommaties
som C+T dichlooretheen              µg/l                    0.1                 -          0.01      10.005           20
som dichloorpropanen                µg/l                    0.4                 -           0.8        40.4           80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform          µg/l                 < 0.2                 @                                     630

Toetsoordeel monster 7703723:                                         Overschrijding Streefwaarde


Monsterreferentie                   7703724
Monsteromschrijving                 202 (100-200)
Analyse                               Eenheid       Analyseres.         Toetsoordeel          S          T             I




Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 3

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)                         µg/l                     75         1.5 S             50       337.5    625
cadmium (Cd)                        µg/l                  < 0.2           -              0.4         3.2      6
kobalt (Co)                         µg/l                     11           -               20         60     100
koper (Cu)                          µg/l                     6.7          -               15         45      75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)           µg/l                 < 0.05           -             0.05       0.175    0.3
lood (Pb)                           µg/l                    <2            -               15         45      75
molybdeen (Mo)                      µg/l                     5.7        1.1 S              5       152.5    300
nikkel (Ni)                         µg/l                     24         1.6 S             15         45      75
zink (Zn)                           µg/l                     22           -               65       432.5    800

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   µg/l                   < 50           -               50        325     600

Vluchtige aromaten
benzeen                             µg/l                  < 0.2           -              0.2        15.1     30
ethylbenzeen                        µg/l                  < 0.2           -                4         77     150
naftaleen                           µg/l                 < 0.02           -             0.01      35.005     70
o-xyleen                            µg/l                  < 0.1
styreen                             µg/l                  < 0.2           -                6        153     300
tolueen                             µg/l                  < 0.2           -                7       503.5   1000
xyleen (som m+p)                    µg/l                  < 0.2

Sommaties aromaten
som xylenen                         µg/l                     0.2          -              0.2        35.1     70

Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan               µg/l                  < 0.1           -             0.01     150.005    300
1,1,2-trichloorethaan               µg/l                  < 0.1           -             0.01      65.005    130
1,1-dichloorethaan                  µg/l                  < 0.2           -                7       453.5    900
1,1-dichlooretheen                  µg/l                  < 0.1           -             0.01       5.005     10
1,1-dichloorpropaan                 µg/l                  < 0.2
1,2-dichloorethaan                  µg/l                  < 0.2           -                7       203.5    400
1,2-dichloorpropaan                 µg/l                  < 0.2
1,3-dichloorpropaan                 µg/l                  < 0.2
cis-1,2-dichlooretheen              µg/l                  < 0.1
dichloormethaan                     µg/l                  < 0.2           -             0.01     500.005   1000
monochlooretheen (vinylchlori       µg/l                  < 0.2           -             0.01       2.505      5
tetrachlooretheen                   µg/l                  < 0.1           -             0.01      20.005     40
tetrachloormethaan                  µg/l                  < 0.1           -             0.01       5.005     10
trans-1,2-dichlooretheen            µg/l                  < 0.1
trichlooretheen                     µg/l                  < 0.2           -               24        262     500
trichloormethaan                    µg/l                  < 0.2           -                6        203     400

Sommaties
som C+T dichlooretheen              µg/l                     0.1          -             0.01      10.005     20
som dichloorpropanen                µg/l                     0.4          -              0.8        40.4     80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform          µg/l                  < 0.2          @                                  630

Toetsoordeel monster 7703724:                                      Overschrijding Streefwaarde


Monsterreferentie                   7703725
Monsteromschrijving                 Sl05 (100-200)
Analyse                               Eenheid        Analyseres.    Toetsoordeel           S          T       I

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)                         µg/l                     80         1.6 S             50       337.5    625
cadmium (Cd)                        µg/l                  < 0.2           -              0.4         3.2      6
kobalt (Co)                         µg/l                     11           -               20         60     100
koper (Cu)                          µg/l                      4           -               15         45      75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)           µg/l                 < 0.05           -             0.05       0.175    0.3
lood (Pb)                           µg/l                    <2            -               15         45      75
molybdeen (Mo)                      µg/l                    <2            -                5       152.5    300
nikkel (Ni)                         µg/l                     19         1.3 S             15         45      75
zink (Zn)                           µg/l                     11           -               65       432.5    800

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)   µg/l                   < 50           -               50        325     600


Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 3

Vluchtige aromaten
benzeen                          µg/l                 < 0.2                         -                  0.2      15.1     30
ethylbenzeen                     µg/l                 < 0.2                         -                   4        77     150
naftaleen                        µg/l                < 0.02                         -              0.01       35.005     70
o-xyleen                         µg/l                 < 0.1
styreen                          µg/l                 < 0.2                         -                   6       153     300
tolueen                          µg/l                 < 0.2                         -                   7      503.5   1000
xyleen (som m+p)                 µg/l                 < 0.2

Sommaties aromaten
som xylenen                      µg/l                   0.2                         -                  0.2      35.1     70

Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan            µg/l                 < 0.1                         -              0.01      150.005    300
1,1,2-trichloorethaan            µg/l                 < 0.1                         -              0.01       65.005    130
1,1-dichloorethaan               µg/l                 < 0.2                         -                   7      453.5    900
1,1-dichlooretheen               µg/l                 < 0.1                         -              0.01        5.005     10
1,1-dichloorpropaan              µg/l                 < 0.2
1,2-dichloorethaan               µg/l                 < 0.2                         -                   7      203.5    400
1,2-dichloorpropaan              µg/l                 < 0.2
1,3-dichloorpropaan              µg/l                 < 0.2
cis-1,2-dichlooretheen           µg/l                 < 0.1
dichloormethaan                  µg/l                 < 0.2                         -              0.01      500.005   1000
monochlooretheen (vinylchlori    µg/l                 < 0.2                         -              0.01        2.505      5
tetrachlooretheen                µg/l                 < 0.1                         -              0.01       20.005     40
tetrachloormethaan               µg/l                 < 0.1                         -              0.01        5.005     10
trans-1,2-dichlooretheen         µg/l                 < 0.1
trichlooretheen                  µg/l                 < 0.2                         -                  24       262     500
trichloormethaan                 µg/l                 < 0.2                         -                   6       203     400

Sommaties
som C+T dichlooretheen           µg/l                   0.1                         -              0.01       10.005     20
som dichloorpropanen             µg/l                   0.4                         -                  0.8      40.4     80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform       µg/l                 < 0.2                        @                                    630

Toetsoordeel monster 7703725:                                               Overschrijding Streefwaarde


Legenda
@                  Geen toetsoordeel mogelijk
-                  <= Streefwaarde
xS                 x maal Streefwaarde
N.B.               De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Project             29650-1-Noordeinde89
Certificaten        1559673
Toetsing            T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
Toetsversie         BoToVa 2.1.0                                                                         Toetsdatum: 9 juni 2023 09:37


Monsterreferentie                7754789
Monsteromschrijving              201-1-3 201 (100-200)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.             Toetsoordeel          S               T              I

Polycyclische koolwaterstoffen
anthraceen                       µg/l                    0.62                 886 S      0.0007          2.50035             5
benzo(a)antraceen                µg/l                      1.3                 2.6 I     0.0001          0.25005           0.5
benzo(a)pyreen                   µg/l                      1.2                 24 I      0.0005          0.02525          0.05
benzo(ghi)peryleen               µg/l                       1                  20 I      0.0003          0.02515          0.05
benzo(k)fluoranteen              µg/l                    0.47                  9.4 I     0.0004           0.0252          0.05
chryseen                         µg/l                    0.77                  3.9 I      0.003           0.1015           0.2
fenantreen                       µg/l                       3                 1.2 T       0.003           2.5015             5
fluoranteen                      µg/l                       2                  2.0 I      0.003           0.5015             1
indeno(1,2,3-cd)pyreen           µg/l                    0.93                  19 I      0.0004           0.0252          0.05
naftaleen                        µg/l                < 0.02                      -         0.01           35.005            70

Sommaties
som PAK (10)                     µg/l                      11                 81 Ix I

Toetsoordeel monster 7754789:                                         Overschrijding Interventiewaarde


Monsterreferentie                7754790
Monsteromschrijving              202-1-3 202 (100-200)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.             Toetsoordeel          S               T              I

Polycyclische koolwaterstoffen
anthraceen                       µg/l                < 0.01                      -       0.0007          2.50035             5
benzo(a)antraceen                µg/l                < 0.01                      -       0.0001          0.25005           0.5
benzo(a)pyreen                   µg/l                < 0.01                      -       0.0005          0.02525          0.05
benzo(ghi)peryleen               µg/l                < 0.01                      -       0.0003          0.02515          0.05
benzo(k)fluoranteen              µg/l                < 0.01                      -       0.0004           0.0252          0.05
chryseen                         µg/l                < 0.01                      -        0.003           0.1015           0.2
fenantreen                       µg/l                    0.01                 3.3 S       0.003           2.5015             5
fluoranteen                      µg/l                    0.01                 3.3 S       0.003           0.5015             1
indeno(1,2,3-cd)pyreen           µg/l                < 0.01                      -       0.0004           0.0252          0.05
naftaleen                        µg/l                < 0.02                      -         0.01           35.005            70

Sommaties
som PAK (10)                     µg/l                    0.08                 0.62 I

Toetsoordeel monster 7754790:                                         Overschrijding Streefwaarde


Monsterreferentie                7754791
Monsteromschrijving              Sl05-1-3 Sl05 (100-200)
Analyse                            Eenheid      Analyseres.             Toetsoordeel          S               T              I

Polycyclische koolwaterstoffen
anthraceen                       µg/l                < 0.01                      -       0.0007          2.50035             5
benzo(a)antraceen                µg/l                < 0.01                      -       0.0001          0.25005           0.5
benzo(a)pyreen                   µg/l                < 0.01                      -       0.0005          0.02525          0.05
benzo(ghi)peryleen               µg/l                < 0.01                      -       0.0003          0.02515          0.05
benzo(k)fluoranteen              µg/l                < 0.01                      -       0.0004           0.0252          0.05
chryseen                         µg/l                < 0.01                      -        0.003           0.1015           0.2
fenantreen                       µg/l                < 0.01                      -        0.003           2.5015             5
fluoranteen                      µg/l                < 0.01                      -        0.003           0.5015             1
indeno(1,2,3-cd)pyreen           µg/l                < 0.01                      -       0.0004           0.0252          0.05
naftaleen                        µg/l                < 0.02                      -         0.01           35.005            70

Sommaties
som PAK (10)                     µg/l                    0.08                 0.62 I

Toetsoordeel monster 7754791:                                         Voldoet aan Streefwaarde


Legenda
xI               x maal Interventiewaarde
-                <= Streefwaarde
xS               x maal Streefwaarde


Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 2
xT               x maal Tussenwaarde
N.B.             De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa




Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>BIJLAGE VI
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer Jesse van der Marck
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK




Uw kenmerk              :   29650-1-Noordeinde89
Ons kenmerk             :   Project 1540087
Validatieref.           :   1540087_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   WRXO-WZEE-AOVT-CQNZ
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 4 bijlage(n)



                                                                                                              Amsterdam, 9 mei 2023


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1540087
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7703723 = 201 (100-200)
7703724 = 202 (100-200)
7703725 = Sl05 (100-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        24/04/2023                     24/04/2023                    24/04/2023
Ontvangstdatum opdracht                         :                        03/05/2023                     03/05/2023                    03/05/2023
Startdatum                                      :                        03/05/2023                     03/05/2023                    03/05/2023
Monstercode                                     :                        7703723                        7703724                       7703725
Uw Matrix                                       :                        Grondwater                     Grondwater                    Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)                   µg/l                                       290                             75                            80
S cadmium (Cd)                  µg/l                                       < 0,2                          < 0,2                         < 0,2
S kobalt (Co)                   µg/l                                       <2                              11                            11
S koper (Cu)                    µg/l                                       <2                               6,7                           4,0
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)     µg/l                                       < 0,05                         < 0,05                        < 0,05
S lood (Pb)                     µg/l                                       <2                             <2                            <2
S molybdeen (Mo)                µg/l                                       <2                               5,7                         <2
S nikkel (Ni)                   µg/l                                       <3                              24                            19
S zink (Zn)                     µg/l                                      < 10                             22                            11

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l                                  < 50                           < 50                          < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2                         < 0,2
S ethylbenzeen                   µg/l                                       < 0,2                         < 0,2                         < 0,2
S naftaleen                      µg/l                                       < 0,02                        < 0,02                        < 0,02
S o-xyleen                       µg/l                                       < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
S styreen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2                         < 0,2
S tolueen                        µg/l                                       < 0,2                         < 0,2                         < 0,2
S xyleen (som m+p)               µg/l                                       < 0,2                         < 0,2                         < 0,2
S som xylenen                    µg/l                                         0,2                           0,2                           0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan               µg/l                                  < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan               µg/l                                  < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
S 1,1-dichloorethaan                  µg/l                                  < 0,2                         < 0,2                         < 0,2
S 1,1-dichlooretheen                  µg/l                                  < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2                         < 0,2
S 1,2-dichloorethaan                  µg/l                                  < 0,2                         < 0,2                         < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2                         < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan                 µg/l                                  < 0,2                         < 0,2                         < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen              µg/l                                  < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
S dichloormethaan                     µg/l                                  < 0,2                         < 0,2                         < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l                                     < 0,2                         < 0,2                         < 0,2
S tetrachlooretheen                   µg/l                                  < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
S tetrachloormethaan                  µg/l                                  < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen            µg/l                                  < 0,1                         < 0,1                         < 0,1
S trichlooretheen                     µg/l                                  < 0,2                         < 0,2                         < 0,2
S trichloormethaan                    µg/l                                  < 0,2                         < 0,2                         < 0,2
S som C+T dichlooretheen              µg/l                                    0,1                           0,1                           0,1
S som dichloorpropanen                µg/l                                    0,4                           0,4                           0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)         µg/l                                  < 0,2                         < 0,2                         < 0,2



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WRXO-WZEE-AOVT-CQNZ                                                                                     Ref.: 1540087_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1540087
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WRXO-WZEE-AOVT-CQNZ                                                                                     Ref.: 1540087_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1540087
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                              Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen
De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.



Uw referentie                         : 201 (100-200)
Monstercode                           : 7703723

Opmerking(en) by analyse(s):
Aromaten (BTEXXN):           - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
Chlooralifaten:              - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
monochlooretheen             - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
(vinylchloride):               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
Styreen:                     - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
Tribroommethaan:             - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
1,1-Dichlooretheen:          - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
1,1-dichloorpropaan:         - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
1,3-Dichloorpropaan:         - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie                         : 202 (100-200)
Monstercode                           : 7703724

Opmerking(en) by analyse(s):
Aromaten (BTEXXN):           - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
Chlooralifaten:              - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
monochlooretheen             - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
(vinylchloride):               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
Styreen:                     - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
Tribroommethaan:             - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
1,1-Dichlooretheen:          - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
1,1-dichloorpropaan:         - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
1,3-Dichloorpropaan:         - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WRXO-WZEE-AOVT-CQNZ                                                                                     Ref.: 1540087_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1540087
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik

Uw referentie                         : Sl05 (100-200)
Monstercode                           : 7703725

Opmerking(en) by analyse(s):
Aromaten (BTEXXN):           - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
Chlooralifaten:              - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
monochlooretheen             - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
(vinylchloride):               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
Styreen:                     - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
Tribroommethaan:             - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
1,1-Dichlooretheen:          - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
1,1-dichloorpropaan:         - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.
1,3-Dichloorpropaan:         - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
                               afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WRXO-WZEE-AOVT-CQNZ                                                                                     Ref.: 1540087_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 3 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1540087
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7703723           201 (100-200)                                                              201                         1-2               0456366YA
                                                                                             201                         1-2               0388611MM

7703724           202 (100-200)                                                              202                         1-2               0456357YA
                                                                                             202                         1-2               0388707MM

7703725           Sl05 (100-200)                                                             Sl05                        1-2               0456393YA
                                                                                             Sl05                        1-2               0388683MM




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WRXO-WZEE-AOVT-CQNZ                                                                                     Ref.: 1540087_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 4 van 4

                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1540087
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                   Analysemethoden Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)                                         :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)                                           :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig)                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)                                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)                                       :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)                                          :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)                                            :   Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)                    :   Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)                                    :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen                                              :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten                                       :   Conform AS3130 prestatieblad 1
monochlooretheen (vinylchloride)                     :   Conform AS3130 prestatieblad 1
1,1-Dichlooretheen                                   :   Conform AS3130 prestatieblad 1
Tribroommethaan                                      :   Conform AS3130 prestatieblad 1




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WRXO-WZEE-AOVT-CQNZ                                                                                     Ref.: 1540087_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer Jesse van der Marck
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK




Uw kenmerk              :   29650-1-Noordeinde89
Ons kenmerk             :   Project 1559673
Validatieref.           :   1559673_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   QZZZ-NQMZ-NAHJ-ASKH
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                               Amsterdam, 9 juni 2023


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1559673
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik
Uw Monsterreferenties
7754789 = 201-1-3 201 (100-200)
7754790 = 202-1-3 202 (100-200)
7754791 = Sl05-1-3 Sl05 (100-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum                    :                        07/06/2023                     07/06/2023                     07/06/2023
Ontvangstdatum opdracht                         :                        07/06/2023                     07/06/2023                     07/06/2023
Startdatum                                      :                        07/06/2023                     07/06/2023                     07/06/2023
Monstercode                                     :                        7754789                        7754790                        7754791
Uw Matrix                                       :                        Grondwater                     Grondwater                     Grondwater
Monstervoorbewerking
  centrifugeren waterm.                                          uitgevoerd                    uitgevoerd                        uitgevoerd

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S anthraceen                     µg/l                                         0,62                        < 0,01                         < 0,01
S benzo(a)antraceen              µg/l                                         1,3                         < 0,01                         < 0,01
S benzo(a)pyreen                 µg/l                                         1,2                         < 0,01                         < 0,01
S benzo(ghi)peryleen             µg/l                                         1,0                         < 0,01                         < 0,01
S benzo(k)fluoranteen            µg/l                                         0,47                        < 0,01                         < 0,01
S chryseen                       µg/l                                         0,77                        < 0,01                         < 0,01
S fenantreen                     µg/l                                         3,0                           0,01                         < 0,01
S fluoranteen                    µg/l                                         2,0                           0,01                         < 0,01
S indeno(1,2,3-cd)pyreen         µg/l                                         0,93                        < 0,01                         < 0,01
S naftaleen                      µg/l                                       < 0,02                        < 0,02                         < 0,02
S som PAK (10)                   µg/l                                        11                             0,08                           0,08




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QZZZ-NQMZ-NAHJ-ASKH                                                                                      Ref.: 1559673_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1559673
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QZZZ-NQMZ-NAHJ-ASKH                                                                                     Ref.: 1559673_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1559673
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7754789           201-1-3 201 (100-200)                                                      201                         1-2               0198951HC

7754790           202-1-3 202 (100-200)                                                      202                         1-2               0198960HC

7754791           Sl05-1-3 Sl05 (100-200)                                                    Sl05                        1-2               0198956HC




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QZZZ-NQMZ-NAHJ-ASKH                                                                                     Ref.: 1559673_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1559673
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                   Analysemethoden Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

PAKs                                                 : Conform AS3110 prestatieblad 4




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QZZZ-NQMZ-NAHJ-ASKH                                                                                     Ref.: 1559673_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>BIJLAGE VII
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Berekening gewogen asbestconcentratie per ruimtelijke eenheid
Projectnummer:                           29650-1
Type onderzoek:                          nader onderzoek
Ruimtelijke eenheid:                     RE1

Nr. sleuf                                        Sl01
Afmetingen gegraven:                                              Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab:               bovengrens     ondergrens    concentratie
                          lengte sleuf           2,00    m        serpentijn                                                   0,00           0,00          0,00    mg/kg
                         breedte sleuf           0,60    m        amfibool                                                     0,00           0,00          0,00    mg/kg
                          diepte sleuf           0,25    m        Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             0,00   mg/kg
                         volume sleuf            300     liter    Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof:                                               0,92
Volume geïnspecteerd                             300     liter    Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             0,00   mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm?                          ja            Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2:        bovengrens     ondergrens    concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm)                   92    %        serpentijn                                                                                 0,00   mg/kg
Dichtheid                                         1,8    kg/dm3   amfibool                                                                                   0,00   mg/kg
%droge stof (lab)                                61,5    %        Gewogen* totaal grove fractie:                                                             0,00   mg/kg
Massa droge stof geïnspecteerd                  332,1 kg ds       Gewogen toetswaarde asbest in Sl01:                          0,00          0,00           0,00 mg/kg



Nr. sleuf                                        Sl02
Afmetingen gegraven:                                              Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab:               bovengrens     ondergrens    concentratie
                          lengte sleuf           2,00    m        serpentijn                                                   0,20           0,00          0,00    mg/kg
                         breedte sleuf           0,60    m        amfibool                                                     0,20           0,00          0,00    mg/kg
                          diepte sleuf           0,25    m        Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             0,00   mg/kg
                         volume sleuf            300     liter    Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof:                                               0,88
Volume geïnspecteerd                             300     liter    Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             0,00   mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm?                          ja            Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2:        bovengrens     ondergrens    concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm)                   88    %        serpentijn                                                                                 0,00   mg/kg
Dichtheid                                         1,8    kg/dm3   amfibool                                                                                   0,00   mg/kg
%droge stof (lab)                                61,5    %        Gewogen* totaal grove fractie:                                                             0,00   mg/kg
Massa droge stof geïnspecteerd                  332,1 kg ds       Gewogen toetswaarde asbest in Sl02:                          1,94          0,00           0,00 mg/kg



Nr. sleuf                                        Sl03
Afmetingen gegraven:                                              Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab:               bovengrens     ondergrens    concentratie
                          lengte sleuf           2,00    m        serpentijn                                                   0,20           0,00          0,00    mg/kg
                         breedte sleuf           0,60    m        amfibool                                                     0,20           0,00          0,00    mg/kg
                          diepte sleuf           0,25    m        Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             0,00   mg/kg
                         volume sleuf            300     liter    Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof:                                               0,89
Volume geïnspecteerd                             300     liter    Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             0,00   mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm?                          ja            Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2:        bovengrens     ondergrens    concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm)                   89    %        serpentijn                                                                                 0,00   mg/kg
Dichtheid                                         1,8    kg/dm3   amfibool                                                                                   0,00   mg/kg
%droge stof (lab)                                61,5    %        Gewogen* totaal grove fractie:                                                             0,00   mg/kg
Massa droge stof geïnspecteerd                  332,1 kg ds       Gewogen toetswaarde asbest in Sl03:                          1,96          0,00           0,00 mg/kg



Nr. sleuf                                        Sl04
Afmetingen gegraven:                                              Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab:               bovengrens     ondergrens    concentratie
                          lengte sleuf           2,00    m        serpentijn                                                   0,20           0,00          0,00    mg/kg
                         breedte sleuf           0,60    m        amfibool                                                     0,20           0,00          0,00    mg/kg
                          diepte sleuf           0,25    m        Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             0,00   mg/kg
                         volume sleuf            300     liter    Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof:                                               0,93
Volume geïnspecteerd                             300     liter    Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             0,00   mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm?                          ja            Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2:        bovengrens     ondergrens    concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm)                   93    %        serpentijn                                                                                 0,00   mg/kg
Dichtheid                                         1,8    kg/dm3   amfibool                                                                                   0,00   mg/kg
%droge stof (lab)                                61,5    %        Gewogen* totaal grove fractie:                                                             0,00   mg/kg
Massa droge stof geïnspecteerd                  332,1 kg ds       Gewogen toetswaarde asbest in Sl04:                          2,05          0,00           0,00 mg/kg




Bepalend voor de gewogen toetswaarde in de RE is:                                                                                     het gemiddelde gehalte van de sleuven


Gewogen toetswaarde (gewogen gemiddelde)                                                                                                                   0,00 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde                                                                                                                             1,49 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde                                                                                                                             0,00 mg/kg ds

  * gewogen concentratie:                serpentijn + 10 x amfibool
  ** correctiefactor:                    correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding fijn/grof.




                                                                                                                                                               -1-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Berekening gewogen asbestconcentratie per ruimtelijke eenheid
Projectnummer:                           29650-1
Type onderzoek:                          nader onderzoek
Ruimtelijke eenheid:                     RE2

Nr. sleuf                                        Sl05
Afmetingen gegraven:                                              Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab:               bovengrens     ondergrens    concentratie
                          lengte sleuf           2,00    m        serpentijn                                                   4,60           3,10          3,80    mg/kg
                         breedte sleuf           0,60    m        amfibool                                                     0,00           0,00          0,00    mg/kg
                          diepte sleuf           0,20    m        Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             3,80   mg/kg
                         volume sleuf            240     liter    Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof:                                               0,82
Volume geïnspecteerd                             240     liter    Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             3,12   mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm?                          ja            Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2:        bovengrens     ondergrens    concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm)                   82    %        serpentijn                                                   7,59           5,06          6,32    mg/kg
Dichtheid                                         1,8    kg/dm3   amfibool                                                                                   0,00   mg/kg
%droge stof (lab)                                75,5    %        Gewogen* totaal grove fractie:                                                             6,32   mg/kg
Massa droge stof geïnspecteerd                  326,2 kg ds       Gewogen toetswaarde asbest in Sl05:                        11,36            7,60          9,44 mg/kg



Nr. sleuf                                        Sl06
Afmetingen gegraven:                                              Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab:               bovengrens     ondergrens    concentratie
                          lengte sleuf           2,00    m        serpentijn                                                   4,60           3,10          3,80    mg/kg
                         breedte sleuf           0,60    m        amfibool                                                     0,00           0,00          0,00    mg/kg
                          diepte sleuf           0,25    m        Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             3,80   mg/kg
                         volume sleuf            300     liter    Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof:                                               0,93
Volume geïnspecteerd                             300     liter    Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             3,53   mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm?                          ja            Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2:        bovengrens     ondergrens    concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm)                   93    %        serpentijn                                                 13,39            8,93         11,16    mg/kg
Dichtheid                                         1,8    kg/dm3   amfibool                                                                                   0,00   mg/kg
%droge stof (lab)                                75,5    %        Gewogen* totaal grove fractie:                                                           11,16    mg/kg
Massa droge stof geïnspecteerd                  407,7 kg ds       Gewogen toetswaarde asbest in Sl06:                        17,67           11,81         14,69 mg/kg



Nr. sleuf                                        Sl07
Afmetingen gegraven:                                              Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab:               bovengrens     ondergrens    concentratie
                          lengte sleuf           2,00    m        serpentijn                                                   4,60           3,10          3,80    mg/kg
                         breedte sleuf           0,60    m        amfibool                                                     0,00           0,00          0,00    mg/kg
                          diepte sleuf           0,25    m        Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             3,80   mg/kg
                         volume sleuf            300     liter    Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof:                                               0,95
Volume geïnspecteerd                             300     liter    Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             3,61   mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm?                          ja            Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2:        bovengrens     ondergrens    concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm)                   95    %        serpentijn                                                                                 0,00   mg/kg
Dichtheid                                         1,8    kg/dm3   amfibool                                                                                   0,00   mg/kg
%droge stof (lab)                                75,5    %        Gewogen* totaal grove fractie:                                                             0,00   mg/kg
Massa droge stof geïnspecteerd                  407,7 kg ds       Gewogen toetswaarde asbest in Sl07:                          4,37           2,95          3,61 mg/kg



Nr. sleuf                                        Sl08
Afmetingen gegraven:                                              Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab:               bovengrens     ondergrens    concentratie
                          lengte sleuf           2,00    m        serpentijn                                                   4,60           3,10          3,80    mg/kg
                         breedte sleuf           0,60    m        amfibool                                                     0,00           0,00          0,00    mg/kg
                          diepte sleuf           0,25    m        Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             3,80   mg/kg
                         volume sleuf            300     liter    Correctiefactor** voor verhouding fijn/grof:                                               0,96
Volume geïnspecteerd                             300     liter    Gewogen* totaal fijne fractie:                                                             3,65   mg/kg
Monster gezeefd over 2 cm?                          ja            Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2:        bovengrens     ondergrens    concentratie
Percentage fijne fractie (<2 cm)                   96    %        serpentijn                                                                                 0,00   mg/kg
Dichtheid                                         1,8    kg/dm3   amfibool                                                                                   0,00   mg/kg
%droge stof (lab)                                75,5    %        Gewogen* totaal grove fractie:                                                             0,00   mg/kg
Massa droge stof geïnspecteerd                  407,7 kg ds       Gewogen toetswaarde asbest in Sl08:                          4,42           2,98          3,65 mg/kg




Ruimtelijke verdeling van asbest in de grove fractie is (zie pagina 3):                                                                                          heterogeen
Bepalend voor de gewogen toetswaarde in de RE is:                                                                                     het hoogst gemeten gehalte in een sleuf


Gewogen toetswaarde (maximale waarde)                                                                                                                    14,69 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde                                                                                                                            17,67 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde                                                                                                                            11,81 mg/kg ds

  * gewogen concentratie:                serpentijn + 10 x amfibool
  ** correctiefactor:                    correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding fijn/grof.




                                                                                                                                                               -1-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Berekening boven- en ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval per sleuf (grove fractie)

Projectnummer:                               29650-1
Ruimtelijke eenheid:                         RE2




Sleuf Sl05
Volume geïnspecteerd                     240 liter
Massa geïnspecteerd                     326,2 kg ds
                                              SERPENTIJN-ASBEST                                                    AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort     aantal     gewicht stukjes      soort gemiddeld hecht/            gewicht      gehalte asbest      soort  gemiddeld hecht/             gewicht     gehalte asbest
                   stukjes       (gram)                  % asbest niet hecht    asbest (gram)         (mg/kg ds)              % asbest niet hecht    asbest (gram)        (mg/kg ds)
   Soort 1            2            16,5       chrysotiel    12,5      H                   2,06             6,32                                               0,00             0,00
TOTALEN:                                                               totaal serpentijn > 2 cm            6,32                              totaal amfibool > 2 cm            0,00
Totaal asbest (serpentijn + amfibool):               6,32 mg/kg ds
Bepalingsgrens sleuf:                                   - mg/kg ds
Bovengrens 95%-betrouwbaarheidsinterval:           27,41 mg/kg ds
Ondergrens 95%-betrouwbaarheidsinterva              0,61 mg/kg ds



Sleuf Sl06
Volume geïnspecteerd                     300 liter
Massa geïnspecteerd                     407,7 kg ds
                                              SERPENTIJN-ASBEST                                                    AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort     aantal     gewicht stukjes      soort gemiddeld hecht/            gewicht      gehalte asbest      soort  gemiddeld hecht/             gewicht     gehalte asbest
                   stukjes       (gram)                  % asbest niet hecht    asbest (gram)         (mg/kg ds)              % asbest niet hecht    asbest (gram)        (mg/kg ds)
   Soort 1            1            36,4       chrysotiel    12,5      H                   4,55            11,16                                               0,00             0,00
TOTALEN:                                                               totaal serpentijn > 2 cm           11,16                              totaal amfibool > 2 cm            0,00
Totaal asbest (serpentijn + amfibool):             11,16 mg/kg ds
Bepalingsgrens sleuf:                                  - mg/kg ds
Bovengrens 95%-betrouwbaarheidsinterval:           74,62 mg/kg ds
Ondergrens 95%-betrouwbaarheidsinterva              0,23 mg/kg ds




                                                                                                                                                                                       -2-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Toetsing homogeniteit grove fractie van ruimtelijke eenheid RE2:

- gehalte of bepalingsgrens grove fractie van Sl05 (6,32 mg/kg) valt binnen boven-/ondergrens van overige sleuven:                   ja
- gehalte of bepalingsgrens grove fractie van Sl06 (11,16 mg/kg) valt binnen boven-/ondergrens van overige sleuven:                  ja
- gehalte of bepalingsgrens grove fractie van Sl07 (91,82 mg/kg) valt binnen boven-/ondergrens van overige sleuven:                 nee
- gehalte of bepalingsgrens grove fractie van Sl08 (91,82 mg/kg) valt binnen boven-/ondergrens van overige sleuven:                 nee




Ruimtelijke verdeling van asbest in de grove fractie is:                                  heterogeen
Bepalend voor de gewogen toetswaarde in de ruimtelijke eenheid is:                        het hoogst gemeten gehalte in een sleuf




                                                                                                                                          -3-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>BIJLAGE VIII
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer Jesse van der Marck
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK




Uw kenmerk              :   29650-1-Noordeinde89
Ons kenmerk             :   Project 1533685
Validatieref.           :   1533685_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   NAET-RKEE-DLBR-MHFR
Bijlage(n)              :   6 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                             Amsterdam, 12 mei 2023


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533685
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik
Monstercode                                     : 7685695
Uw referentie                                   : ASB01 Sl01 (0-25) Sl01 (0-25) Sl02 (0-25) Sl02 (0-25) Sl03 (0-25) Sl03 (0-25) Sl04 (0-25)
                                                  Sl04 (0-25)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 17/04/2023

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : O.O.
Analysedatum                               : 12-05-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   27940    g
Droge massa aangeleverde monster           :   17183    g
Percentage droogrest                       :   61,5     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm              14418,2              84,6        12,8        0,09                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                659,2               3,9      176,8       26,82                        0                   0,0
 1-2 mm                  413,6               2,4      184,6       44,63                        0                   0,0
 2-4 mm                  336,2               2,0      336,2      100,00                        0                   0,0
 4-8 mm                  431,0               2,5      431,0      100,00                        0                   0,0
 8-20 mm                 789,6               4,6      789,6      100,00                        0                   0,0
 >20 mm                    0,0               0,0        0,0      100,00                        0                   0,0
 Totaal               17047,8             100,0      1931,0                                    0                   0,0

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      -
 0,5-1 mm                  0,0           0,0       0,1                    0,0             0,0             0,1             0,0            0,0            0,1
 1-2 mm                    0,0           0,0       0,3                    0,0             0,0             0,1             0,0            0,0            0,1
 2-4 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                   <0,2           0,0       0,4                   <0,2             0,0             0,2             0,0            0,0            0,2

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     0,0                    0,0                     0,0
        niet hecht                  0,0                    0,0                     0,0
     totaal afgerond                0,0                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NAET-RKEE-DLBR-MHFR                                                                                     Ref.: 1533685_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533685
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik
Monstercode                                     : 7685696
Uw referentie                                   : ASB02 Sl05 (10-30) Sl05 (10-30) Sl06 (0-25) Sl06 (0-25) Sl07 (0-25) Sl07 (0-25) Sl08
                                                  (0-25) Sl08 (0-25)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 17/04/2023

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : J.S.
Analysedatum                               : 12-05-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   29430    g
Droge massa aangeleverde monster           :   22220    g
Percentage droogrest                       :   75,5     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm              18488,6              83,8        10,2        0,06                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                586,5               2,7      116,0       19,78                        0                   0,0
 1-2 mm                  728,0               3,3      360,0       49,45                        0                   0,0
 2-4 mm                  448,5               2,0      448,5      100,00                        0                   0,0
 4-8 mm                  750,5               3,4      750,5      100,00                        0                   0,0
 8-20 mm                1059,0               4,8     1059,0      100,00                        1                676,6
 >20 mm                    0,0               0,0        0,0      100,00                        0                   0,0
 Totaal               22061,1             100,0      2744,2                                    1                676,6

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      -
 0,5-1 mm                  0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 1-2 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 2-4 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   3,8           3,1       4,6                    3,8             3,1             4,6             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                    3,8           3,1       4,6                    3,8             3,1             4,6             0,0            0,0            0,0

Aangetroffen type asbest                   : serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     3,8                    0,0                     3,8
        niet hecht                  0,0                    0,0                     0,0
     totaal afgerond                3,8                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 3,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NAET-RKEE-DLBR-MHFR                                                                                     Ref.: 1533685_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533685
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik
Monstercode                                     : 7685696
Uw referentie                                   : ASB02 Sl05 (10-30) Sl05 (10-30) Sl06 (0-25) Sl06 (0-25) Sl07 (0-25) Sl07 (0-25) Sl08
                                                  (0-25) Sl08 (0-25)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 17/04/2023

                                    Asbestonderzoek - productidentificatie

  zeeffractie             materiaal              gebondenheid                 asbestsoort                percentage
     (mm)                                                                                                 (m/m %)
   8-20 mm          cement, vlakke plaat              hecht                    chrysotiel                  10-15




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NAET-RKEE-DLBR-MHFR                                                                                     Ref.: 1533685_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 4 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533685
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik
Monstercode                                     : 7685697
Uw referentie                                   : AVM01 Sl05 (10-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 17/04/2023

                                                    Asbest verzamelmonster
Initialen analist                          : J.T.M.D.S
Datum geanalyseerd                         : 20-04-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster       : 18,2                g
Droge massa aangeleverde monster : 16,5                g
Percentage droogrest             : 90,66               m/m %

                          massa                          percentage             percentage                                 serpentijn    amfibool
      type              onderzocht                        serpentijn             amfibool                aantal             massa         massa
   onderzocht            materiaal gebonden-                asbest                asbest             geanalyseerde          asbest        asbest
    materiaal             (gram)      heid                 (m/m %)               (m/m %)                deeltjes             (mg)          (mg)
 cement, golfplaat         16,5      hecht             chrysotiel 10-15                                    2                2062,5          0,0
     Totaal                16,5                                                                            2                2062,5          0,0
                                                                                                      Ondergrens             1650            0
                                                                                                      Bovengrens             2475            0

Aangetroffen type asbest                   : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                   2100                     0,0                   2100
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond              2100                     0,0

Totaal massa asbest: 2100 mg




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NAET-RKEE-DLBR-MHFR                                                                                     Ref.: 1533685_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 5 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                       : 1533685
Uw project omschrijving                           : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                     : Grondslag Kamerik
Monstercode                                       : 7685698
Uw referentie                                     : AVM02 Sl06 (0-25)
Opgegeven bemonsteringsdatum                      : 17/04/2023

                                                    Asbest verzamelmonster
Initialen analist                          : J.T.M.D.S
Datum geanalyseerd                         : 20-04-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster       : 40,6                g
Droge massa aangeleverde monster : 36,4                g
Percentage droogrest             : 89,66               m/m %

                          massa                          percentage             percentage                                 serpentijn    amfibool
       type             onderzocht                        serpentijn             amfibool                aantal             massa         massa
    onderzocht           materiaal gebonden-                asbest                asbest             geanalyseerde          asbest        asbest
     materiaal            (gram)      heid                 (m/m %)               (m/m %)                deeltjes             (mg)          (mg)
  cement, vlakke
                            36,4          hecht        chrysotiel 10-15                                      1              4550,0          0,0
       plaat
      Totaal                36,4                                                                           1                4550,0          0,0
                                                                                                       Ondergrens            3640            0
                                                                                                       Bovengrens            5460            0

Aangetroffen type asbest                   : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                   4600                     0,0                   4600
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond              4600                     0,0

Totaal massa asbest: 4600 mg




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NAET-RKEE-DLBR-MHFR                                                                                     Ref.: 1533685_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 6 van 6

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533685
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NAET-RKEE-DLBR-MHFR                                                                                     Ref.: 1533685_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533685
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7685695           ASB01 Sl01 (0-25) Sl01 (0-25) Sl02 (0-25) Sl02 (0-25)                      Sl01                        0-0.25            1822184MG
                  Sl03 (0-25) Sl03 (0-25) Sl04 (0-25) Sl04 (0-25)                            Sl01                        0-0.25            1822185MG
                                                                                             Sl02                        0-0.25            1822184MG
                                                                                             Sl02                        0-0.25            1822185MG
                                                                                             Sl03                        0-0.25            1822184MG
                                                                                             Sl03                        0-0.25            1822185MG
                                                                                             Sl04                        0-0.25            1822184MG
                                                                                             Sl04                        0-0.25            1822185MG

7685696           ASB02 Sl05 (10-30) Sl05 (10-30) Sl06 (0-25) Sl06                           Sl05                        0.1-0.3           1822189MG
                  (0-25) Sl07 (0-25) Sl07 (0-25) Sl08 (0-25) Sl08 (0-25)                     Sl05                        0.1-0.3           1822188MG
                                                                                             Sl06                        0-0.25            1822188MG
                                                                                             Sl06                        0-0.25            1822189MG
                                                                                             Sl07                        0-0.25            1822188MG
                                                                                             Sl07                        0-0.25            1822189MG
                                                                                             Sl08                        0-0.25            1822188MG
                                                                                             Sl08                        0-0.25            1822189MG

7685697           AVM01 Sl05 (10-30)                                                         Sl05                        0.1-0.3           0068739AG

7685698           AVM02 Sl06 (0-25)                                                          Sl06                        0-0.25            0068737AG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NAET-RKEE-DLBR-MHFR                                                                                     Ref.: 1533685_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533685
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                         Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest verzamelmonster                               : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NAET-RKEE-DLBR-MHFR                                                                                     Ref.: 1533685_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer Jesse van der Marck
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK




Uw kenmerk              :   29650-1-Noordeinde89
Ons kenmerk             :   Project 1533686
Validatieref.           :   1533686_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   NGEW-WORN-MDSN-FKJD
Bijlage(n)              :   2 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                             Amsterdam, 14 mei 2023


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




Ing. J. Tukker
Manager productie



                                       Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                               Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                          T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckebachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht             CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                     www.eurofins.nl                          KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533686
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik
Monstercode                                     : 7685699
Uw referentie                                   : Depot
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 17/04/2023

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : A.L.
Analysedatum                               : 14-05-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   27830    g
Droge massa aangeleverde monster           :   20566    g
Percentage droogrest                       :   73,9     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm              17561,0              86,0        11,0        0,06                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                590,8               2,9      143,6       24,31                        0                   0,0
 1-2 mm                  491,8               2,4      233,4       47,46                        0                   0,0
 2-4 mm                  482,6               2,4      482,6      100,00                        0                   0,0
 4-8 mm                  484,2               2,4      484,2      100,00                        0                   0,0
 8-20 mm                 800,8               3,9      800,8      100,00                        0                   0,0
 >20 mm                    0,0               0,0        0,0      100,00                        0                   0,0
 Totaal               20411,2             100,0      2155,6                                    0                   0,0

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      -
 0,5-1 mm                  0,0           0,0       0,1                    0,0             0,0             0,1             0,0            0,0            0,1
 1-2 mm                    0,0           0,0       0,2                    0,0             0,0             0,1             0,0            0,0            0,1
 2-4 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                   <0,2           0,0       0,3                   <0,2             0,0             0,2             0,0            0,0            0,2

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     0,0                    0,0                     0,0
        niet hecht                  0,0                    0,0                     0,0
     totaal afgerond                0,0                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NGEW-WORN-MDSN-FKJD                                                                                     Ref.: 1533686_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533686
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NGEW-WORN-MDSN-FKJD                                                                                     Ref.: 1533686_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533686
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7685699           Depot                                                                      Depot                       0-0.01            1822182MG
                                                                                             Depot                       0-0.01            1822183MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NGEW-WORN-MDSN-FKJD                                                                                     Ref.: 1533686_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1533686
Uw project omschrijving                         : 29650-1-Noordeinde89
Opdrachtgever                                   : Grondslag Kamerik


                                         Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NGEW-WORN-MDSN-FKJD                                                                                     Ref.: 1533686_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>BIJLAGE IX
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                                                                                                            V. Sanscrit 2.7.3
Rapportage Sanscrit.nl                                                                                      V. rapport    2.18
Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren


Algemeen

Naam dossier:               Noordeinde 89 te Roelofarendsveen
Code:                       29650-1
Beoordelaar:                j.vandermarck@grondslag.nl
Datum rapport:              donderdag 8 juni 2023
Type bodemgebruik:          huidig
Uitgevoerde beoordelingen:

 Stap1: Ernst van de verontreiniging:
 Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:
  - Ernstige bodemverontreiniging




                      Stap2: Standaardbeoordeling         Stap 3: Uitgebreide beoordeling
    Humaan
    Ecologisch
    Verspreiding
       = voltooid       = niet uitgevoerd       = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Opmerkingen bij dossier:




Over Sanscrit

 Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de
 Circulaire Bodemsanering 2013. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&W.
 Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens ,
 ecosysteem of van het risico op verspreiding van de verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s
 wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd.

 Uitgangspunten
 De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de
 sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.
 De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:
 ·   een geval van ernstige bodemverontreiniging;
 ·   een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb
     (zorgplicht) van toepassing;
 ·   huidig en voorgenomen gebruik;
 ·   grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld , met uitzondering van asbest;
 ·   alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke
     chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium,
     protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems . Asbest is dan ook niet
     opgenomen in het Sanscrit.

 (Circulaire Bodemsanering, 2013)

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten


Per stof


                                                               Dosis          MTR
 Stof                                                          [mg/kg lg/d]   [mg/kg lg/d]     Risico-Index
      Wonen met tuin
 Indeno(123cd)pyreen                                           7,89e-8         5,00e-3             0,00
 Anthraceen                                                    6,37e-8         4,00e-2             0,00
 Barium                                                        3,42e-5         2,00e-2             0,00
 Benzo(a)anthraceen                                            1,71e-7         5,00e-3             0,00
 Benzo(a)pyreen                                                1,71e-7         5,00e-4             0,00
 Lood                                                          2,82e-5         2,80e-3             0,01
 Nikkel                                                        3,43e-3         5,00e-2             0,07
 Chryseen                                                      1,71e-7         5,00e-2             0,00
 Zink                                                          1,24e-5         5,00e-1             0,00
 Fluorantheen                                                  3,80e-7         5,00e-2             0,00
 Fenanthreen                                                   7,62e-8         4,00e-2             0,00
 Naftaleen                                                     3,41e-9         4,00e-2             0,00
 Benzo(ghi)peryleen                                            8,84e-8         3,00e-2             0,00
 Benzo(k)fluorantheen                                          1,05e-7         5,00e-3             0,00

Combinatietoxicologie


 Stofgroep                           Risico-index
  Wonen met tuin
 Carcinogene PAKs                            0,00
 Niet-carcinogene PAKs                       0,00


Hinder - toetsing aan geurdrempels


                                                           Concentratie binnenlucht          Geurdrempel
 Stof                                                              [ug/m3]                     [ug/m3]
     Wonen met tuin
  Naftaleen                                                         3,56e-3                    8,00e2

Hinder - huidcontact

 Functie                                            Sprake van huidcontact?
 Wonen met tuin                                     Nee


Toelichting:




Toetsing TCL's

                                                             Concentratie binnenlucht            TCL
 Stof                                                                [ug/m3]                   [ug/m3]
 Wonen met tuin
 Nikkel                                                             0                          5,00e-2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute                      Relatieve bijdrage [%]
Wonen met tuin
Anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin            0.00
Dermale opname binnen                             0.00
Dermale opname buiten                             0.00
Dermale opname tijdens baden                      0.00
Ingestie grond                                    0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen                  0.00
Inhalatie van binnenlucht                         0.00
Inhalatie van buitenlucht                         0.11
Inhalatie van gronddeeltjes                      99.89
Permeatie drinkwater                              0.00

Barium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin            0.00
Dermale opname binnen                             0.00
Dermale opname buiten                             0.00
Dermale opname tijdens baden                      0.00
Ingestie grond                                    0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen                  0.00
Inhalatie van binnenlucht                         0.00
Inhalatie van buitenlucht                         0.00
Inhalatie van gronddeeltjes                      100.00
Permeatie drinkwater                              0.00

Benzo(a)anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin            0.00
Dermale opname binnen                             0.00
Dermale opname buiten                             0.00
Dermale opname tijdens baden                      0.00
Ingestie grond                                    0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen                  0.00
Inhalatie van binnenlucht                         0.00
Inhalatie van buitenlucht                         0.00
Inhalatie van gronddeeltjes                      100.00
Permeatie drinkwater                              0.00

Benzo(a)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin            0.00
Dermale opname binnen                             0.00
Dermale opname buiten                             0.00
Dermale opname tijdens baden                      0.00
Ingestie grond                                    0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen                  0.00
Inhalatie van binnenlucht                         0.00
Inhalatie van buitenlucht                         0.00
Inhalatie van gronddeeltjes                      100.00
Permeatie drinkwater                              0.00

Benzo(ghi)peryleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin            0.00
Dermale opname binnen                             0.00
Dermale opname buiten                             0.00
Dermale opname tijdens baden                      0.00
Ingestie grond                                    0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen                  0.00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Inhalatie van binnenlucht                 0.00
Inhalatie van buitenlucht                 0.00
Inhalatie van gronddeeltjes              100.00
Permeatie drinkwater                      0.00

Benzo(k)fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin    0.00
Dermale opname binnen                     0.00
Dermale opname buiten                     0.00
Dermale opname tijdens baden              0.00
Ingestie grond                            0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen          0.00
Inhalatie van binnenlucht                 0.00
Inhalatie van buitenlucht                 0.00
Inhalatie van gronddeeltjes              100.00
Permeatie drinkwater                      0.00

Chryseen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin    0.00
Dermale opname binnen                     0.00
Dermale opname buiten                     0.00
Dermale opname tijdens baden              0.00
Ingestie grond                            0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen          0.00
Inhalatie van binnenlucht                 0.00
Inhalatie van buitenlucht                 0.00
Inhalatie van gronddeeltjes              100.00
Permeatie drinkwater                      0.00

Fenanthreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin    0.00
Dermale opname binnen                     0.00
Dermale opname buiten                     0.00
Dermale opname tijdens baden              0.00
Ingestie grond                            0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen          0.00
Inhalatie van binnenlucht                 0.00
Inhalatie van buitenlucht                 0.16
Inhalatie van gronddeeltjes              99.84
Permeatie drinkwater                      0.00

Fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin    0.00
Dermale opname binnen                     0.00
Dermale opname buiten                     0.00
Dermale opname tijdens baden              0.00
Ingestie grond                            0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen          0.00
Inhalatie van binnenlucht                 0.00
Inhalatie van buitenlucht                 0.02
Inhalatie van gronddeeltjes              99.98
Permeatie drinkwater                      0.00

Indeno(123cd)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin    0.00
Dermale opname binnen                     0.00
Dermale opname buiten                     0.00
Dermale opname tijdens baden              0.00
Ingestie grond                            0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen          0.00
Inhalatie van binnenlucht                 0.00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Inhalatie van buitenlucht                 0.00
Inhalatie van gronddeeltjes              100.00
Permeatie drinkwater                      0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin    0.00
Dermale opname binnen                     0.00
Dermale opname buiten                     0.00
Dermale opname tijdens baden              0.00
Ingestie grond                            0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen          0.00
Inhalatie van binnenlucht                 0.00
Inhalatie van buitenlucht                 0.00
Inhalatie van gronddeeltjes              100.00
Permeatie drinkwater                      0.00

Naftaleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin    0.00
Dermale opname binnen                     0.00
Dermale opname buiten                     0.00
Dermale opname tijdens baden              0.00
Ingestie grond                            0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen          0.00
Inhalatie van binnenlucht                 0.00
Inhalatie van buitenlucht                19.25
Inhalatie van gronddeeltjes              80.75
Permeatie drinkwater                      0.00

Nikkel
Consumptie van gewassen uit eigen tuin    0.00
Dermale opname binnen                     0.00
Dermale opname buiten                     0.00
Dermale opname tijdens baden              0.00
Ingestie grond                            0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen          0.00
Inhalatie van binnenlucht                 0.00
Inhalatie van buitenlucht                 0.00
Inhalatie van gronddeeltjes              100.00
Permeatie drinkwater                      0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin    0.00
Dermale opname binnen                     0.00
Dermale opname buiten                     0.00
Dermale opname tijdens baden              0.00
Ingestie grond                            0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen          0.00
Inhalatie van binnenlucht                 0.00
Inhalatie van buitenlucht                 0.00
Inhalatie van gronddeeltjes              100.00
Permeatie drinkwater                      0.00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre> Humane risico's - invoergegevens


                                                            C-totaal [mg/kg]                             C-grondwater [ug/l]
   Stof                                                     Geheel       Bebouwd           Onbebouwd     Bebouwd      Onbebouwd
      Wonen met tuin
   Naftaleen                                                2,90e-1
   Anthraceen                                               6,70
   Benzo(a)anthraceen                                       1,80e1
   Benzo(a)pyreen                                           1,80e1
   Chryseen                                                 1,80e1
   Fluorantheen                                             4,00e1
   Fenanthreen                                              8,00
   Barium                                                   3,60e3
   Lood                                                     1,80e3
   Nikkel                                                   1,10e2
   Zink                                                     1,30e3
   Benzo(ghi)peryleen                                       9,30
   Benzo(k)fluorantheen                                     1,10e1
   Indeno(123cd)pyreen                                      8,30

Parameters

                                                       Berekening                         Diepte verontreiniging [m]
  Functie                                              blootstelling lood:         OS [%] t.o.v. kruipruimte      t.o.v. maaiveld
  Wonen met tuin                                       Als kind                    31,90   2,00                     1,10




Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap
2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit
overzicht.

Blootstellingsroutes


  Blootstellingsroute                                              Status
     Wonen met tuin
     Verantwoording:       Verontreiniging bevindt zich vanaf 0,40 m-mv in grond

  Dermaal contact bij douchen                                      Uitgeschakeld
  Dermaal contact grond                                            Uitgeschakeld
  Ingestie drinkwater                                              Uitgeschakeld
  Ingestie gewas                                                   Uitgeschakeld
  Ingestie grond                                                   Uitgeschakeld
  Inhalatie binnenlucht                                            Uitgeschakeld
  Inhalatie dampen bij douchen                                     Uitgeschakeld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van
gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.
Ecologisch toetsniveau:        Matig gevoelig
Contour          Ingevoerd [m2]         Criterium [m2]   Overschrijding

TD>25%                    80                    5000            Nee

TD>65%                    60                    500             Nee



Risicobeoordeling verspreiding - standaard

  Onderdeel                                                                                          Uitkomst
  Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het                  Nee
  interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?
  Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden             Nee
  verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?
  Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden               Nee
  verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?
  Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het                 Nee
  interventiewaarden-contour in het grondwater?

Toelichting:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>BIJLAGE X
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Toetsingskader bodem

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’ en Bijlage
B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en
interventiewaarden (grond en grondwater) gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de
achtergrond-/ streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen worden
geïnterpreteerd als een:
     lichte verhoging:         gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater)
     matige verhoging:         gehalte > T-waarde (tussenwaarde)
     sterke verhoging:         gehalte > interventiewaarde

De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze
gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem
Toets- en Validatieservice).

De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium
lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg
zijn van een antropogene bron (menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de
voormalige normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.

Conform de Wet bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan een
omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, dient voor ten minste één
stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ bodemvolume grondwater de
interventiewaarde te worden overschreden. Ook moet de verontreiniging zijn ontstaan vóór 1987.

Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt formeel een saneringsplicht. In de praktijk wordt een
sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging
(bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een
historische verontreiniging (ontstaan voor 1987) geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd.

Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van een ‘nieuw geval van
bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet bodembescherming dient een nieuw geval van
bodemverontreiniging, ongeacht de mate en omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden
verwijderd.

Besluit bodemkwaliteit
De analyseresultaten van de grond kunnen bij een verkennend onderzoek (indicatief) worden getoetst aan het
Besluit bodemkwaliteit. Voor een definitief oordeel is echter een AP04 partijkeuring nodig. In het generieke kader
wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: Altijd Toepasbaar, Wonen en Industrie. Bij
hogere gehalten dan de maximale waarde Industrie, is er sprake van Niet Toepasbare grond.

Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd Toepasbaar’ indien de gehalten de Achtergrondwaarden niet
overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de
Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de maximale waarde Wonen
niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding
toegestaan voor maximaal twee parameters.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Toetsingskader PFAS – hergebruikscriteria en interventiewaarden

PFAS (Poly- en perFluor Alkyl Stoffen) betreft een groep stoffen die sinds de jaren ’60 zijn toegepast in diverse
industriële en huishoudelijke producten. De meest voorkomende stoffen zijn PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS
(perfluoroctaansulfonaat). PFOA was een hulpstof bij de productie van teflon en is toegepast in tal van andere
producten omdat het bijdraagt aan een goede olie- en waterwerende werking. PFOS werd tot voor kort toegepast
in bijvoorbeeld brandblusschuim. De stoffen zijn persistent, bioaccumulatief en toxisch.

Landelijk beleid
Op 13 december 2021 is het gewijzigde handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie gepubliceerd (landelijk geldend). Hierin zijn achtergrondwaarden en maximale waarden voor PFAS
opgenomen.

Door het RIVM zijn risicogrenzen afgeleid ter onderbouwing van interventiewaarden in grond en grondwater. Deze
zijn uitgewerkt in het document “Risicogrenzen ten behoeve van de vaststelling van Interventiewaarden voor PFOS,
PFOA en GenX, door RIVM, 20 juli 2021”. Op 2 mei 2022 is per kamerbrief bepaald dat deze risicogrenzen als
indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging (INEV) gebruikt kunnen worden. Bij overschrijding van de INEV
kan, afhankelijk van de locatiespecifieke omstandigheden, sprake zijn van onaanvaardbare risico’s voor mens of
milieu.

Lokaal beleid
De analyseresultaten moeten worden getoetst aan de eisen uit de beleidsnormen van de gemeente/regio waar de
grond of baggerspecie wordt toegepast. Als er geen lokaal beleid is opgesteld zijn de normen uit het landelijk
handelingskader van toepassing. Lokale beleidsnormen gaan vóór de normen uit het handelingskader.

Toetsing
In het handelingskader zijn onder andere de volgende toepassingsnormen opgenomen. Voor een totaaloverzicht
wordt verwezen naar het handelingskader zelf.

Op basis van het handelingskader vindt er geen bodemcorrectie plaats bij een gehalte aan organische stof tot 10%.
Bij lokale beleidsnormen kan ook bij een lager gehalte organisch stof een bodemtypecorrectie zijn voorgeschreven.
Toepassingsnormen en interventiewaarden PFAS grond en baggerspecie (μg/kg ds) en grondwater (µg/l)
                                                                                                                           overige PFAS
 Toepassingsmogelijkheden en INEV-waarden                                                    PFOS             PFOA
                                                                                                                           (individueel)

 Grond en baggerspecie toepassen op de bodem:

    Niet verontreinigd                                                                         0,1             0,1              0,1

    Achtergrondwaarde*1                                                                        1,4             1,9              1,4
                              2
    Klasse Wonen/Industrie*                                                                    3,0             7,0              3,0

 Grond en baggerspecie toepassen in oppervlaktewater (uitgezonderd de diepe plas):

    Toepassen in een rijkswater                                                                3,7             0,8              0,8

    Toepassen in een ander water                                                               1,1             0,8              0,8

    Verspreiden of toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam, aansluitende
    (sediment delende) stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichaam en                              toetsen op uitschieters
    waterbouwkundige constructies

 Grond en baggerspecie toepassen in diepe plassen:

    Toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open verbinding staan met een
                                                                                               3,7             0,8              0,8
    rijkswater*3

    Toepassen in vrijliggende diepe plassen en niet-vrijliggende plassen aan niet-
                                                                                               1,1             0,8              0,8
    rijkswater*3,4

 Baggerspecie verspreiden over een aangrenzend perceel:

    Verspreidbaar op aangrenzend perceel                                                       3,0             7,0              3,0

 Interventiewaarden op basis van INEV (indicatief niveau ernstige verontreiniging)

    INEV voor grond                                                                            59               60               -

    INEV voor grondwater (µg/l)                                                                2,7             8,6               -
PFOS = som PFOS (lineair+vertakt), PFOA = som PFOA (lineair+vertakt)
Bij de norm 0,1 μg/kg moeten PFOS lineair en vertakt apart getoetst worden. Som-PFOS is hier niet van toepassing. Idem voor PFOA.
*1 Voldoet aan achtergrondwaarden:
        - Altijd toepasbaar, m.u.v. toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden (daarvoor geldt als norm 0,1 of de gebiedskwaliteit)
*2 Voldoet aan maximale waarden:
        - Toepasbaar in een zone met toepassingsklasse Wonen of Industrie (bodemkwaliteitsklasse én functieklasse Wonen of Industrie)
        - Toepasbaar in een GBT
*3 Mits geen kwetsbaar object in de nabijheid van de diepe plas
*4 Niet van toepassing op plassen die nog niet zijn verondiept
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Toetsingskader asbest

Voor asbest in grond en puin geldt een interventiewaarde respectievelijk gewogen grenswaarde van 100 mg/kg ds.
Gewogen betekent dat de toetswaarde op de volgende manier wordt berekend:

         toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc)

Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden, dient conform de Wet
bodembescherming een uitspraak te worden gedaan over de risico’s van de verontreiniging bij het huidig en
toekomstig gebruik, op basis van een milieuhygiënisch saneringscriterium. Voor asbest geldt hiervoor het ‘Protocol
Asbest’, opgenomen als bijlage in de hierboven genoemde circulaire.

Verhardingslagen waarin asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan de grenswaarde worden beschouwd
als een ‘asbestweg’ en vallen daarmee onder het Besluit asbestwegen Wms. Het bevoegd gezag is in dat geval de
Inspectie van Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens dit besluit dient
een asbestweg te worden afgedekt of te worden verwijderd om het risico van blootstelling aan asbest te voorkomen.

Voor asbest in grond en puin geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde voor asbest ligt op het niveau
van verwaarloosbaar risico. Grond en puin met een asbestgehalte kleiner dan de interventiewaarde kan worden
beschouwd als niet asbestverontreinigd.

Toetsing verkennend onderzoek
Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de bodem met
asbest, waarbij een indicatief gehalte wordt bepaald.

Met een verkennend onderzoek wordt het asbestgehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met een
factor 2. De toetswaarde voor nader onderzoek bedraagt hiermee 50 mg/kg ds. Indien het asbestgehalte uit het
verkennend onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg ds geldt er geen noodzaak tot nader onderzoek. Bij een asbestgehalte
groter dan 50 mg/kg ds dient er wel nader onderzoek te worden uitgevoerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Verklarende woordenlijst

Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen
om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren.
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.

Standaard NEN analysepakket grond en grondwater
                                                                                     Boven- en ondergrond               Grondwater
  Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink)      *                                  *
  Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)                                   *
  Polychloorbifenylen (PCB)                                                          *
  Minerale olie                                                                      *                                  *
  Vluchtige aromaten (BTEXSN)                                                                                           *
  Vluchtige chlooralifaten (VOCl)                                                                                       *


m-mv: diepte in meter minus maaiveld

pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen

NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt.
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen.
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd.
INEV: Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging, voor stoffen waarvoor geen interventiewaarde is opgesteld.
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk
aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een
aanvullend/nader onderzoek nodig is.
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’.
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’.

Gebruikte afkortingen van stoffen:
  Ba               Barium                                                     Olie               Minerale olie
  Cd               Cadmium                                                    VAK                Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
  Co               Kobalt                                                     B                  Benzeen
  Cu               Koper                                                      T                  Tolueen
  Hg               Kwik                                                       E                  Ethylbenzeen
  Pb               Lood                                                       X                  Xylenen
  Mo               Molybdeen                                                  S                  Styreen

  Ni               Nikkel                                                     Naft.              Naftaleen
  Zn               Zink                                                       VOCl               Vluchtige Organochloorverbindingen
  PAK              Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen                 PCB                Polychloorbifenylen


Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf.
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand.
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>