<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Beeldkwaliteitplan Ringovenpark gebouw HIJ
i.o.v. Samenwerking Ringovenpark
vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Rapportnummer:                208X00584.066261_2


Datum:                        2 januari 2012


Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. F. Smolders (Samenwerking Ringovenpark)


Projectleider BRO:            ir. M. Oosting


Projectteam BRO:              ir. M. Oosting


Gecontroleerd door:           -


Trefwoorden:                  Beeldkwaliteit, Ringovenpark, gebouw HIJ , Pannin-
                              gen, Gemeente Peel en Maas
Bron foto kaft:               Gemeente Peel en Maas
                                                                                   BRO

                                                                                   Industriestraat 94

                                                                                   5931 PK Tegelen

                                                                                   T +31 (0)77 373 06 01

                                                                                   F +31 (0)77 373 76 94

                                                                                   E tegelen@bro.nl

                                                                                   W www.bro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Inleiding                        3

Hoofduitgangspunten gebouw HIJ   3

Beschrijving gebouw HIJ          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Nieuwe situatie gebouw HIJ (bron: Kern Architecten, Roermond, 11-10-2011)




              
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Inleiding

Deze rapportage beschrijft de gewenste beeldkwaliteit voor het gewijzigde gebouw
HIJ. Dit beeldkwaliteitplan vervangt daarmee de beeldkwaliteitcriteria voor gebouw
H, I, J en K uit het beeldkwaliteitplan van oktober 2008. Voor de stedenbouwkun-
dige planbeschrijving en beeldkwaliteit op stedenbouwkundig schaalniveau blijft het
beeldkwaliteitplan van oktober 2008 ongewijzigd van toepassing. Hierin wordt de
ondermeer de relatie van het gebouw met de omgeving vanuit de vise op het gebied
beschreven.

Hoofduitgangspunten gebouw HIJ
Van het oorspronkelijke verkavelingsvoorstel wordt afgeweken. Het oorspronkelijke
uit afzonderlijke gebouwdelen bestaande gebouw (H1, H2, I en J en gekoppeld via
gebouw K met de ringoven) is samengevoegd tot één hoofdgebouw, gebouw HIJ,
dat vrij staat van de ringoven. Het nieuwe gebouw krijgt één doorlopende plint van
2 bouwlagen. Het gebouw wordt niet verbonden met de (oude) ringoven. Tussen
beide gebouwen zal een openbaar plein worden ingericht.

In de plint zijn naast de algemene voorzieningen, de school en kinderopvang en op
de 1e verdieping ook appartementen ondergebracht. Om geleding aan te brengen
en de massaliteit af te zwakken komen daarboven terugliggend 3 gebouwdelen met
3, 4 en 5 bouwlagen appartementen. Deze gebouwdelen zijn onderling verbonden
doch afzonderlijk als bouwvolumes herkenbaar door rangschikking, vormgeving en
materialisatie.

De afzonderlijke gebouwdelen zijn minder herkenbaar omdat nadrukkelijk is gesteld
dat de verschillende functies een synergie moeten aangaan. Het ontmoeten tussen
de verschillende gebruikers en bewoners is van belang. Wel is enige geleding in het
gebouw aangebracht waarmee de verschillende functies zichtbaar worden gemaakt
danwel door materialisatie en detaillering worden gesuggereerd.




                                                                      
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                           v o o r o n t w e r p | v o o r g e v e l - linker zijgevel | 2 6 .1 0 .2 0 1 1
                                                                                                                                                                                                                                             fase | onderdeel | datum
                                                                                                                       dakopbouw strekmetaal




stucwerk wit

s t uc w e r k g r i j s
                                                                                                                       geperforeerd stalen balkonhekwerk
                                                                                                                       kleur wit

kozijnen grijs




stucwerk wit




baksteen donkerrood

hekwerk antraciet

s t uc w e r k g r i j s


k o z i j ne n ant r a c i e t




                                                                              voorgevel    1:250




                                                                                                                       stucwerk wit




                                                                                                                     s t uc w e r k g r i j s




                                                                                                                                                           10037 - V11
                                                                                                                                                                                                                                             projectnr. | bladnr.
                                                                                                             baksteen donkerrood



                                                                                                                     s t uc w e r k g r i j s

                                                                                                               k o z i j ne n ant r ac i e t




                                                                            linker zijgevel 1:250




                                 Gevelaanzichten gebouw HIJ (bron: Kern Architecten, Roermond, 26-10-2011)




                                               
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Het nieuwe plan kent een voetprint van circa 2.650 m2 BVO en krijgt gedeeltelijk 7
bouwlagen (begane grond en 6 verdiepingen). Het ontwerp blijft binnen de bouw-
contour en bouwhoogte van het vigerende bestemmingsplan.

Beschrijving gebouw HIJ

Vormgeving
Aan de zijde van de ringoven ligt de gezamenlijke hoofdentree van het gebouw, met
een twee verdiepingen hoge hal. Deze wordt geaccentueerd door een kolonnade.
Hier is het gebouw zo ingetogen mogelijk gehouden, door de bovenbouw terug te
leggen, één laag minder hoog te bouwen, geen uitstekende balkons of loggia's toe
te passen en de bovenbouw een lichte kleur te geven.
De gemetselde plint en hoogbouw appartementen Wonen Limburg krijgen door
verdeling van ramen en gevelvlakken een vertikale geleding. De overige bovenbouw
krijgt een horizontale geleding.

Materialisering
De plint wordt uitgevoerd in metselwerk evenals het opgaande bouwvolume met
de appartementen van Wonen Limburg (de zuidwest hoek). De overige opgaande
bouwvolumes worden uitgevoerd in stucwerk.
Gevelmateriaal: gebakken metselwerk en gevelstucwerk voor de bovenbouw.
Vlakke daken, met een dakterras (met groene afscherming) op de gebouwplint (2e
verdieping).

Inrichting
Aan de parkzijde van het gebouw zullen speel- en buitenplaatsen worden gerealise-
erd voor de school, de kinderopvang en voor Daelzicht (zorgappartementen). Deze
speel- en buitenplaatsen zullen door een haag van het park worden afgeschermd.

Het parkeren wordt volledig op maaiveld opgelost, aan de noordwest zijde, tussen
het nieuwe plan en het bestaande zorggebouw.




                                                                     
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Ringovenpark HIJ | Wonen Limburg
fase | onderdeel | datum
v o o r o n t w e r p | i m p r e s s i e | 2 6 .1 0 .2 0 1 1
                                                                
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>g
    projectnr. | bladnr.
    10037 - V15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>BRO heeft vestigingen in Boxtel | Amsterdam | Tegelen | Hasselt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>