<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK


GEMEENTE PEEL EN MAAS




juli 2011
075079761:0.12!
C01024.000045
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                       WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




Inhoud

1    Inleiding ____________________________________________________________________3
     1.1 Aanleiding en doel ________________________________________________________3
     1.2 Proces en uitgangspunten watertoets ________________________________________3
     1.3 Leeswijzer _______________________________________________________________4


2    Beleid en wetgeving _________________________________________________________5
     2.1 Nationaal Beleid __________________________________________________________5
     2.2 Provinciaal Beleid _________________________________________________________7
     2.3 Waterschapsbeleid ________________________________________________________8
            2.3.1 Watertoets ________________________________________________________8
            2.3.2 Nieuw Limburgs Peil ________________________________________________9


3    Huidige situatie ___________________________________________________________ 12
     3.1 Algemeen _____________________________________________________________ 12
     3.2 Bodemopbouw en grondwater ___________________________________________ 13
     3.3 Oppervlaktewater ______________________________________________________ 16
     3.4 Bestaande bedrijfsvoering ________________________________________________ 16
     3.5 Knelpunten bestaande waterhuishouding ___________________________________ 17


4    Watersysteem in toekomstige situatie _______________________________________ 18
     4.1 Inleiding ______________________________________________________________ 18
     4.2 Geplande maatregelen waterschap ________________________________________ 19
     4.3 Oplossingen bestaande knelpunten ________________________________________ 19
     4.4 Retentie en infiltratievoorzieningen ________________________________________ 21
     4.5 Wegafwatering ________________________________________________________ 26


Bijlage 1         Verslagen watertoetsoverleggen ________________________________________ 27


Bijlage 2         Leggergegevens Tangbroek ____________________________________________ 31


Bijlage 3         Boorpuntenkaart _____________________________________________________ 32


Bijlage 4         Bodemprofielen ______________________________________________________ 33


Bijlage 5         kaart Groen-inpassingsplan glasconcentratiegebied Tangbroek _______________ 35




075079761:0.12!                                                                         ARCADIS    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                         WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




      HOOFDSTUK



                          1            Inleiding

1.1   AANLEIDING EN DOEL

      Sinds 1 november 2003 is het wettelijk geregeld dat in alle ruimtelijke plannen een
      watertoets dient te worden uitgevoerd. Het doel van de watertoets is in een vroeg stadium
      waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar te maken en evenwichtig mee te nemen bij
      ruimtelijke plannen. Er wordt vooral ingegaan op de gevolgen van het plan voor de
      waterhuishouding en de beschrijving van de maatregelen die worden getroffen.


      Tangbroek is in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg aangewezen als
      glasconcentratiegebied. Dit maakt nieuwe vestiging en uitbreiding van glastuinbouw in het
      gebied mogelijk. Er is ongeveer 60 á 65 hectare bestaande glastuinbouw in Tangbroek
      aanwezig. In de toekomstige situatie is er ruimte voor ca 100 á 110 hectare glastuinbouw.
      In een Groen-Inpassingsplan is invulling gegeven aan de landschappelijke inpassing van het
      glasconcentratiegebied.


      Voorliggende waterparagraaf heeft als doel om de bestaande waterhuishouding en het
      beleid in beeld te brengen en invulling te geven aan de toekomstige waterhuishouding in
      Tangbroek. In overleg met gemeente Peel en Maas, waterschap Peel en Maasvallei en de
      ondernemers in het gebied is de toekomstige waterhuishouding uitgewerkt.

1.2   PROCES EN UITGANGSPUNTEN WATERTOETS


      Waterbeheerders
      Met ingang van de nieuwe Waterwet in januari 2010 is waterschap Peel en Maasvallei naast
      beheerder van de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater ook verantwoordelijk
      voor de operationele grondwatertaken. De provincie Limburg is bevoegd gezag aangaande
      grondwateronttrekkingen en infiltraties voor drinkwatervoorziening, ondergrondse
      energieopslag en industriële onttrekkingen. Gemeente Peel en Maas heeft een
      grondwaterzorgplicht voor het openbaar gemeentelijk gebied.


      Naast het waterbeheer is de gemeente Peel en Maas verantwoordelijk voor de inzameling en
      het transport van het afvalwater binnen het plangebied via riolering. Het waterschapsbedrijf
      Limburg is vervolgens verantwoordelijk voor het transport en de zuivering van het
      afvalwater.

      Het proces
      Op 12 oktober 2010 heeft een eerste overleg plaatsgevonden met waterschap Peel en
      Maasvallei en gemeente Peel en Maas. In dit overleg zijn de meest recente inzichten ten
      aanzien van de omgang met water en de inrichting van het gebied met het waterschap en
      gemeente besproken. Hierbij is een aantal uitgangspunten gesteld waaraan zowel het


      075079761:0.12!                                                                       ARCADIS   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                          WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




      watersysteem als de noodzakelijke onderbouwingen moeten voldoen. Het verslag van het
      overleg is opgenomen in bijlage 1. De basis voor de watertoets is het praktisch handboek
      watertoets van het waterschap Peel en Maasvallei dat op 26 oktober 2005 is vastgesteld door
      het bestuur van het waterschap.


      Op 21 oktober 2010 heeft een informatieavond met de ondernemers in het gebied
      plaatsgevonden. Deze informatieavond had als doel om de bestaande waterhuishouding en
      bedrijfsvoering in beeld te brengen. Op basis van de informatie is een concept-
      waterparagraaf opgesteld.


      De waterparagraaf is in concept voorgelegd aan het waterschap Peel en Maasvallei en
      gemeente Peel en Maas en besproken in een overleg op 25 november met het waterschap en
      de gemeente. Vervolgens is de waterparagraaf besproken met de ondernemers op de
      informatieavond op 2 december 2010. Aansluitend op deze informatieavond is de
      aangepaste waterparagraaf besproken in een overleg met gemeente en waterschap. De
      opmerkingen die tijdens de bijeenkomsten zijn gemaakt en naar voren zijn gekomen bij de
      overleggen worden in voorliggende waterparagraaf verwerkt.

1.3   LEESWIJZER

      In deze waterparagraaf wordt allereerst ingegaan op de geldende beleidslijnen ten aanzien
      van waterberging, infiltratie en onttrekkingen. In hoofdstuk 3 is de bestaande situatie in
      beeld gebracht, met daarin aandacht voor de grondwaterhuishouding, bodemopbouw,
      oppervlaktewaterhuishouding en bestaande bedrijfsvoering. In hoofdstuk 4 is tenslotte de
      toekomstige waterhuishouding uitgewerkt.




      075079761:0.12!                                                                       ARCADIS   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                           WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




                            2
      HOOFDSTUK



                                          Beleid en wetgeving

      Voor de uitwerking van de waterhuishouding en de invulling van de retentie- en
      infiltratieopgave zijn verschillende beleidslijnen en wetten van toepassing. In dit hoofdstuk
      zijn de belangrijkste nationale, provinciale en lokale beleidslijnen beschreven.

2.1   NATIONAAL BELEID


      Nationaal Bestuursakkoord Water
                                                                    e
      Op basis van het rapport van de Commissie Waterbeheer 21 eeuw en het kabinetsstandpunt
      'Anders omgaan met water' hebben het rijk, de provincies, de Vereniging van Nederlandse
      Gemeenten en de Unie van Waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
      ondertekent. Het NBW is doorgevoerd in de provinciale en regionale beleidsplannen.
      Relevante aspecten uit het NBW zijn:
       Toepassen van de watertoets als procesinstrument op alle waterhuishoudkundig
          relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is waarborgen dat
          waterhuishoudkundige doelen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing
          worden genomen.
       Toepassen van de trits vasthouden-bergen-afvoeren, met als eerste insteek het
          vasthouden van water.
       Toepassen van de trits schoon houden - zuiveren - schoon maken, met als eerste insteek
          het voorkomen van vermenging van schoon hemelwater van dakvlakken en afvalwater
          en het gebruik van bijvoorbeeld een bodempassage voor hemelwater van druk bereden
          straatvlakken,
       Wateropgave (de benodigde bergingscapaciteit voor het opvangen van pieken in
          neerslag) bepalen aan de hand van de NBW normen regionale wateroverlast. Voor
          bedrijventerrein geldt een norm van T=100 (bui die eens in de 100 jaar voorkomt). Voor
          glastuinbouw geldt een norm van T=50 (bui die eens in de 50 jaar voorkomt).

      Waterwet
      Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Acht bestaande wetten voor het
      waterbeheer in Nederland worden vervangen door deze Waterwet en de zes verschillende
      vergunningen worden opgenomen in één vergunning. Met de Waterwet hebben het rijk,
      waterschappen, provincies en gemeenten moderne wetgeving in handen om integraal
      waterbeheer te realiseren, om te zorgen voor waterveiligheid en om watervervuiling,
      wateroverlast en watertekorten tegen te gaan. Ook verplicht de Waterwet waterschappen en
      gemeenten om hun taken en bevoegdheden onderling af te stemmen, in het bijzonder voor
      de riolering en de zuivering van afvalwater.


      Een ander belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de bestaande vergunningstelsels voor
      het waterbeheer op de schop gaan. Er komt één watervergunning in plaats van de huidige
      zes. Bovendien hoeft de aanvrager in plaats van bij verschillende overheden nu nog maar bij


      075079761:0.12!                                                                       ARCADIS    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                  WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




één overheid een vergunning aan te vragen. Waar mogelijk is de vergunningplicht
vervangen door algemene regels.


Naast de vergunningverlening rond lokaal en regionaal oppervlaktewater, heeft het
waterschap nu ook de vergunningverlening met betrekking tot grondwater onder haar
hoede. Het waterschap is bevoegd gezag voor bronneringen, bemalingen en industriële
onttrekkingen tot en met 150.000 m3 en landbouwkundige onttrekkingen.
Voor onttrekkingen ten behoeve van koude warmte opslag, drinkwaterwinning en
industriële onttrekkingen groter dan 150.000 m3 per jaar is de provincie het bevoegde gezag.


Globaal gelden de volgende regels:

Grondwateronttrekkingen
 Gebiedsdekkend stand-still voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van
    beregening/bevloeiing in de landbouw met een pompcapaciteit groter dan 10 m3/uur.
    Hierbij wordt uitgegaan van de op 1 januari 2008 geregistreerde inrichtingen (put-pomp
    combinaties);
 maximale pompcapaciteit kleiner dan 10 m³/uur en buiten bufferzone verdroogd gebied:
    vrijstelling, geen melding of vergunningverlening nodig;
 Algeheel stand-still voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van
    beregening/bevloeiing in de landbouw;
 Grondwateronttrekking binnen bufferzone verdroogd natuurgebied (zie figuur 2.1):
    vergunningsplicht bij waterschap. Dit geldt ook voor onttrekkingen <10 m3/u;
 Bronbemaling buiten bufferzone verdroogd natuurgebied, maximale pompcapaciteit
    groter dan 10 m³/uur maar minder dan 100 m³/uur, minder dan 50.000 m³/maand en
    niet langer dan 6 maanden: meldingsplicht bij waterschap;
 Bronbemaling buiten bufferzone verdroogd natuurgebied, maximale pompcapaciteit
    groter dan 100 m³/uur, meer dan 50.000 m³/maand of langer dan 6 maanden:
    vergunningsplicht bij waterschap.

Lozingen
 Spuiwater mag op oppervlaktewater worden geloosd met een vergunning. Er zal dan
    voldaan moeten worden aan emissienormen voor N. Er mogen echter geen resten
    gewasbeschermingsmiddelen of zware metalen worden geloosd.
 Terugspoelwater ontijzering mag worden geloosd op oppervlaktewater indien er niet
    meer dan 5 mg/l ijzerhoudende bestanddelen in het geloosde water aanwezig is. Het
    terugspoelwater dient dan door een goed werkende bezink voorziening en goed
    toegankelijke controle voorziening te worden geleidt.
 Voor alle lozingen op oppervlaktewater geldt dat er geen visuele verontreiniging mag
    plaats vinden.
 Voor lozingen in de bodem is gemeente bevoegd gezag. De kwaliteit van het
    lozingswater dient te voldoen aan de eisen gesteld vanuit de Wet milieubeheer en Wet
    bodembescherming.




075079761:0.12!                                                                     ARCADIS    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                 WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




Figuur 2.1
Bufferzone verdroogd gebied




2.2                           PROVINCIAAL BELEID


                              Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
                              In het POL2006 (inclusief actualisatie 2008 en 2009) is het omgevingsbeleid van de provincie
                              Limburg beschreven. Naast beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en water,
                              geeft het POL2006 de hoofdlijnen van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan. Tevens
                              vormt het POL2006 een economisch beleidskader op hoofdlijnen, voor zover het de fysieke
                              elementen daarvan betreft. Tenslotte is het POL ook een welzijnsplan, voor zover het de
                              fysieke aspecten van zorg, cultuur en sociale ontwikkeling betreft. Het POL heeft een aantal



                              075079761:0.12!                                                                     ARCADIS    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                            WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




        voorheen wettelijk voorgeschreven provinciale beleidsplannen vervangen, namelijk het
        streekplan, het milieubeleidsplan, het waterhuishoudingsplan.


        Het provinciale waterbeleid bevat de volgende strategische doelen:
        1. Herstel sponswerking: Het voorkomen van wateroverlast en watertekort in het regionale
            watersysteem, anticiperend op veranderende klimatologische omstandigheden.
        2. Herstel van de natte natuur: Het bereiken van ecologisch gezonde watersystemen en
            grondwaterafhankelijke natuur.
        3. Schoon water: Het bereiken van een goede chemische kwaliteit voor water en sediment.
        4. Duurzame watervoorziening: Het beschermen van water voor menselijke consumptie,
            zodanig dat voldoende water van de vereiste kwaliteit via eenvoudige
            zuiveringstechnieken beschikbaar is.
        5. Een veilige Maas: Het streven naar een acceptabel risico voor overstromingen in het
            rivierbed van de Maas.


        In het POL is het gebied Tangbroek aangewezen als glasconcentratiegebied. Het plangebied
        ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Het natuurgebied Dubbroek dat ten westen
        van Tangbroek ligt, ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur en is deels aan gewezen als
        hydrologisch gevoelig gebied.

2.3     WATERSCHAPSBELEID


2.3.1   WATERTOETS

        De eisen ten aanzien van retentie en infiltratie zijn door het waterschap Peel – Maasvallei
        uitgewerkt in het Praktisch handboek watertoets (oktober 2005). Het uitgangspunt van
        waterschap Peel en Maasvallei is dat alle ruimtelijke plannen en besluiten de procedure van
        de watertoets moet doorlopen. Het voornemen van gemeente Peel en Maas om een nieuw
        bestemmingsplan voor Glastuinbouwgebied Tangbroek op te stellen betekent dat ook
        hiervoor de watertoetsprocedure doorlopen dient te worden.

        Richtlijnen

        Hergebruik
        Bij glastuinbouwgebieden kan hergebruik van regenwater worden toegepast in de vorm van
        gietwater. Uitgangspunt hierbij is waterneutraal bouwen zowel in ruimte als in tijd. Bij
        glastuinbouwgebieden dient op jaarbasis in principe minimaal 250 mm regen in de bodem
        geïnfiltreerd te worden. Dit om de natuurlijke voeding van het grond- en oppervlaktewater
        op peil te houden.

        Infiltreren
        Extreme neerslagsituaties dienen in beeld gebracht te worden. Uitgangspunt hiervoor is een
        neerslaggebeurtenis welke eens in de 100 jaar voorkomt (T=100): een bui van 84 mm met een
        duur van 2 dagen, bij een geïsoleerde voorziening. Indien een noodoverlaat vanuit de
        infiltratievoorziening noodzakelijk is, gaat de voorkeur uit naar een overlaat naar het
        oppervlaktewatersysteem en dan pas op het (gemende) rioolstelsel.


        Als grondwaterstanden te hoog zijn in een gebied of de doorlatendheid van de bodem
        dermate slecht is dat niet geïnfiltreerd kan worden, raadt Waterschap Peel en Maasvallei af
        in een gebied het regenwater te infiltreren. Hierbij kan gedacht worden aan gebieden met
        grondwatertrap I of II en/of een doorlatendheid van minder dan 0,3 m/dag.



        075079761:0.12!                                                                       ARCADIS   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                           WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




        Bergen van water
        Wanneer het vasthouden van regenwater door her te gebruiken of te infiltreren niet
        mogelijk is, kan ervoor gekozen worden het water tijdelijk te bergen in het gebied.
        Dit kan middels een buffer welke dient te voldoen aan een volume gelijk aan een bui van 50
        mm met een duur van 27 uur (T=10, neerslaggebeurtenis die eens in de 10 jaar voorkomt) en
        een waking moet hebben van 50cm en een noodoverlaat op oppervlaktewater. Daarnaast
        dient een T=100 situatie in beeld te worden gebracht. Dit komt neer op 63 mm in 16,2 uur bij
        een afvoer van 1 l/s/ha.

2.3.2   NIEUW LIMBURGS PEIL

        Waterschap Peel en Maasvallei geeft met het Nieuw Limburgs Peil (NLP) invulling aan het
        landelijke beleid voor het Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime (GGOR). In het
        eindrapport Nieuw Limburgs Peil staan het streefbeeld voor 2015, de praktische, haalbare
        en betaalbare ontwerpmaatregelen, de effecten daarvan op het watersysteem en de gevolgen
        voor natuur, landbouw, stedelijke gebieden en bebouwing. De maatregelen zijn vooral
        gericht op het vasthouden van water in landbouw- en natuurgebieden. Dit is mogelijk door
        het gebruik van stuwen, peilgestuurde drainage en het afdammen van greppels en sloten.
        Ook geeft het waterschap een doorkijk naar de toekomst, waarvoor ze de beekdalen wil
        aanpakken. Hierbij is de tijdshorizon gericht op 2030. Het waterschap heeft het eindrapport
        geborgd in het waterbeheerplan 2010-2015. Het eindrapport is te downloaden van de
        internetsite www.wpm.nl.


        In het kader van Nieuw Limburgs Peil staan er voor natuurgebied Dubbroek verschillende
        anti-verdrogingsmaatregelen gepland. De streefbeelden voor de grondwaterstanden (2015)
        in het plangebied na uitvoering van de geplande maatregelen staan in figuur 2.2 en 2.3.




        075079761:0.12!                                                                       ARCADIS   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                          WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




Figuur 2.2
Streefbeeld NLP 2015
Gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG)




                        075079761:0.12!                    ARCADIS    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                          WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




Figuur 2.3
Streefbeeld NLP 2015
gemiddeld Hoogste
Grondwaterstand (GHG)




                        075079761:0.12!                    ARCADIS    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                         WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




      HOOFDSTUK



                          3            Huidige situatie

3.1   ALGEMEEN

      Het glasconcentratiegebied Tangbroek is gelegen in Limburg, ten noorden van Baarlo. Het
      glasconcentratiegebied is gelegen tussen het natuurgebied Dubbroek aan de noordwest
      zijde, de buurtschappen Schafelt, Hei aan de oostzijde en Hert en Soeterbeek aan de
      zuidwest zijde.


      Door het plangebied liggen verschillende waterlopen. De twee hoofdwatergangen zijn de
      Berendonkse beek en de Schafelt. Vooral de Schafelt ligt in een laag gelegen gebied ten
      opzicht van de rest van het plangebied. De maaiveldhoogten in het plangebied variëren
      tussen ca 18,5 en 23 m + NAP. De hogere delen worden gevormd door het hogere
      maasterras ten westen van Dubbroek. De laagste delen worden gevormd door lagere
      gelegen delen rond de beken de Schafelt en de Berendonkse beek. Het natuurgebied
      Dubbroek is een restant van een oude Maasmeander. De vorm is nog goed terug te zien op
      de uitsnede van de AHN.




      075079761:0.12!                                                                       ARCADIS   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                 WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




Afbeelding 3.1
Uitsnede AHN




3.2              BODEMOPBOUW EN GRONDWATER


                 Diepe bodemopbouw en grondwater
                 Het plangebied ligt ten zuidwesten van de Tegelenbreuk op de Peelhorst. De Breuk van
                 Sevenum loopt door het plangebied van noordwest naar zuidoost. Beide breuken worden
                 aangegeven op bijlage 1 van de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst
                 grondwaterverkenning TNO, 1978, kaartblad Venlo 52 Oost). De Breuk van Sevenum is een
                 begeleidende storing aan de Tegelenbreuk.




                 075079761:0.12!                                                                  ARCADIS    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                     WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




Volgens het Landelijk Hydrogeologisch model (DinoLoket) is de diepe ondergrond ter
hoogte van het plangebied als volgt opgebouwd:
 Een 5 á 10 meter dikke bodemlaag van de formatie van Boxtel.
 Vanaf ca 17 m+NAP tot 7 m+ NAP bestaat de bodem uit de formatie van Beegden. Deze
    formatie is een fluviatiele afzetting en bestaat uit zand en grind. Deze formatie vormt het
    eerste watervoerende pakket.
 Van ca 5 m+ NAP tot ca 30 m – NAP bestaat de diepe ondergrond uit afwisselende
    kleilagen en zandlagen van de Kiezeloölietformatie.
 Vanaf ca 30 m – NAP bestaat de ondergrond uit de formatie van Breda. Deze laag heeft
    een dikte van ca 140 meter.
De zandlagen van de Kiezeloölietformatie en de formatie van Breda vormen het tweede
watervoerende pakket. De grondwaterstroming is zuidoostelijk gericht, richting de Maas.

Ondiepe bodemopbouw en grondwater
Op de Bodemkaart van Nederland is de oude Maasmeander en het lager gelegen gebied
rondom de Schafelt duidelijk terug te zien. De ligging van deze meander die gevormd is
door de Maas heeft duidelijk invloed gehad op de bodemopbouw in het gebied. In het
plangebied komen verschillende bodemsoorten voor. Het grootste gedeelte van het
plangebied bestaat uit poldervaaggronden, bestaande uit lichte zavel. Verder komen
Holtpodzolgronden en Gooreerdgronden voor. Deze hebben de samenstelling leemarm,
zwak lemig tot lemig fijn zand. Rondom de Schafelt liggen moerige eerdgronden ,
samenstelling moerige bovengrond op zand. Tot slot komt er in het noordoostelijke puntje
van het plangebied vlierveengronden voor, samenstelling van zeggeveen, rietzeggeveen of
broekveen.




075079761:0.12!                                                                        ARCADIS    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                              WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




Afbeelding 3.2
Uitsnede Bodemkaart en
grondwatertrappen




                         Uit de uitgevoerde boringen en gegevens uit het verleden blijkt een sterk wisselende
                         bodemopbouw. Langs de randen van het plangebied bestaat de ondergrond meer uit matig
                         fijn zand. In de centrale delen zijn duidelijke klei- en veenlagen aangetroffen.


                         Op de Bodemkaart zijn grondwatertrappen aangegeven. In het plangebied komen
                         grondwatertrappen II, III, V, VI en VII voor. Tabel 2.1 beschrijft de voorkomende
                         grondwatertrappen. De grondwatertrappen II en III komen in de laaggelegen delen voor
                         rondom de Schafelt en de Berendonkse Beek.


Tabel 2.1                                      II          III        V           VI            VII
Grondwatertrappen         Gemiddeld            -           > 40 cm    < 40 cm     40-80 cm      > 80 cm
                          hoogste                          beneden    beneden     beneden       beneden
                          grondwaterstand                  maaiveld   maaiveld    maaiveld      maaiveld
                          (GHG)
                          gemiddeld laagste    50-80 cm    80-120     > 120 cm    > 120 cm      >120 cm
                          grondwaterstand      beneden     cm         beneden     beneden       beneden
                          GLG                  maaiveld    beneden    maaiveld    maaiveld      maaiveld
                                                           maaiveld


                         In de digitale database van TNO (DinoLoket) zijn geen recente peilbuisgegevens in het
                         plangebied bekend. Wel blijkt uit de bestaande peilbuizen dat de grondwaterstanden in



                         075079761:0.12!                                                                        ARCADIS   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                         WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




      Dubbroek hoger zijn dan in het plangebied Tangbroek. Lokaal is er sprake van verschillende
      freatische grondwaterstromingen. Eén vanaf het plateau zuidwestelijk gericht richting
      Dubbroek. In Dubbroek kwelt dit water op. In het plangebied is een waterscheiding
      aanwezig waardoor het freatische grondwater deels richting de Berendonkse beek en deels
      richting de Schafelt stroomt. De grondwaterstroming in de diepe ondergrond is
      zuidoostelijk gericht, richting de Maas.


      Om de doorlatendheid van de ondergrond in beeld te brengen zijn in het gebied een viertal
      doorlatendheidsmetingen uitgevoerd. De locatie van de doorlatendheidsmetingen zijn
      weergegeven op kaart in bijlage 3. In bijlage 4 zijn de bodemprofielen van de boringen
      uitgewerkt. Per onderscheidende bodemlaag zijn de doorlatenheden ingeschat in het veld.
      Deze staan vermeldt links van het bodemprofiel.


      De doorlatendheidsmetingen zijn uitgevoerd volgens de omgekeerde boorgatmethode in de
      onverzadigde zone. Hieruit blijkt dat de doorlatendheid matig tot slecht is. In onderstaande
      tabel zijn gemeten doorlatendheden opgenomen.

       Boring                         Gemeten k-waarde               Bodemopbouw
       1                              0,6 m/dag                      Klei op zand
       2                              1,1 m/dag                      Klei op zand
       3                              0,2 m/dag                      Klei op zand*
       4                              1,1 m/dag                      Kleiig zand op zand
      * Volgens de veldmedewerker is er vermoedelijk beneden 1,5 m-mv een storende laag
      aanwezig waardoor de doorlatendheid van de bodem op deze locatie zeer laag is.


      Daarnaast zijn in het gebied in verleden ook doorlatendheidsmetingen uitgevoerd. Hieruit
      bleek eveneens een doorlatendheid tussen 0,5 m/dag in lager gelegen delen en 1,0 – 1,5
      m/dag op de hoger gelegen, meer zandige gronden.

3.3   OPPERVLAKTEWATER

      In bijlage 2 is een kaart opgenomen met de leggergegevens van Waterschap Peel en
      Maasvallei. In het plangebied liggen twee primaire watergangen van het waterschap. Dit
      zijn de Berendonkse Beek en Schafelt. Op de Berendonkse Beek komen de secundaire
      watergang Bongard en Zoterbeek uit. De Schafelt stroomt in de Berendonkse Beek in het
      noorden van het plangebied en deze gaat verder in oostelijke richting. Buiten het plangebied
      gaat de Berendonkse Beek over in de Springbeek, deze stroomt uit in de Maas. Aan de
      zuidzijde van het plangebied ligt de Kwistbeek.


      In het plangebied zijn geen stuwen aanwezig, het plangebied watert onder vrij verval af.
      Buiten het plangebied, ten noord-oosten is een stuw aanwezig in de Springbeek. Naast de
      primaire en secundaire watergangen ligt er een gemeentelijke watergang langs Tangbroek.
      Deze watergang watert af in noordelijke richting op de Schafelt. Tevens is er een
      verbindende duiker aangelegd tussen de gemeentelijke watergang en het begin van de
      Schafelt.

3.4   BESTAANDE BEDRIJFSVOERING

      In het plangebied is ongeveer 35 ha kassen aanwezig. Er worden verschillende gewastypen
      verbouwd, waaronder paprika, komkommer, fruit, sla, snijbloemen en potplanten.
      Merendeel van de tuinders gebruiken substraat, enkelen telen in de volle grond.



      075079761:0.12!                                                                      ARCADIS   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                         WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




      Uit de inventarisatie blijkt dat er in het gebied gebruik wordt gemaakt van zowel
      gietwaterbassins als grondwateronttrekkingen voor de gietwatervraag.
      Er zijn enkele infiltratievoorzieningen aanwezig, met name voor de afwatering van de
      verharde terreinen. Vanuit een aantal gietwaterbassins zijn overstorten aanwezig op
      oppervlaktewater.


      Vanuit de ondernemers is aangegeven dat de afwatering via de riolering bij extreme
      neerslag voor wateroverlast zorgt. De grondwaterstand in het gebied is volgende de
      ondernemers de laatste jaren gestegen, waar de vollegrondsteelt en de boomteelt last van
      heeft. De afwatering via oppervlaktewater levert bij extreme neerslag wateroverlast op.

      In het plangebied is een drukriolering aanwezig voor de afvoer van afvalwater. Hierbij is
      het van belang dat de waterstromen gescheiden zijn vanwege de beschikbare capaciteit van
      het stelsel.

3.5   KNELPUNTEN BESTAANDE WATERHUISHOUDING

      Uit de inventarisatie van de huidige situatie van de waterhuishouding in het plangebeid
      blijkt dat er een aantal knelpunten zijn:


       Afwatering via bestaande watergangen: Bij hoge afvoeren ontstaan knelpunten in de
          afwatering via de gemeentelijke watergang parallel aan Tangbroek in het gebied.
       Infiltratiecapaciteit van de bodem: Vanwege de ligging van het plangebied in een oude
          maasmeander zijn plaatselijk kleilagen op verschillende diepten aanwezig, waardoor
          regenwater niet overal in de ondergrond kan infiltreren.
       Grondwaterstanden: De grondwaterstand in de lager gelegen delen varieert tussen 40 tot
          120 cm – maaiveld. De ontwatering in delen van het plangebied is gedurende natte
          periodes kleiner van 70 cm. Deze ontwatering is met name van belang voor bebouwing
          en grondgebonden teelten.
       Relatie tussen grondwaterhuishouding in Tangbroek en natuurgebied Dubbroek: De
          grondwaterstand in Dubbroek is hoger dan in het plangebied Tangbroek. De invloed van
          de grondwaterstanden in Dubbroek op de grondwaterstanden in het plangebied
          Tangbroek is onbekend.
       Drukriolering: In het plangebied wordt het merendeel van het afvalwater afgevoerd via
          drukriolering. Bij extreme neerslag ontstaat wateroverlast.




      075079761:0.12!                                                                       ARCADIS   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                        WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




      HOOFDSTUK



                           4
                  Watersysteem in
      toekomstige situatie

4.1   INLEIDING

      Voorliggende waterparagraaf gaat onderdeel uitmaken van het groen-inpassingsplan
      Tangbroek. Het groen-inpassingsplan zal goedgekeurd worden door Burgemeester en
      Wethouders en zal uiteindelijk onderdeel uitmaken van het nieuwe bestemmingsplan
      buitengebied. Het gebied Tangbroek is aangewezen als glastuinbouwconcentratiegebied
      met mogelijkheden voor uitbreiding en nieuw vestiging van glastuinbouw. Daarnaast biedt
      het groen-inpassingsplan ruimte voor boomgaarden en containervelden.


      Onderdelen van het groen-inpassingsplan zijn oplossing voor de verkeersproblematiek, een
      goede landschappelijke inpassing en de uitwerking van de waterhuishouding in Tangbroek.
      Bij de uitwerking van de waterhuishouding is ingezet op de volgende twee hoofddoelen:
       Het creëren van voldoende retentie- en infiltratievoorzieningen voor toekomstig te
          bouwen kassen.
       Het aandragen van oplossingen voor de bestaande knelpunten in de waterhuishouding
          in het plangebied.
       Invulling van de wegafwatering.

      Wensen vanuit de ondernemers
      Uit de enquête gehouden onder de ondernemers in Tangbroek blijkt dat verschillende
      ondernemers wensen uit te breiden. Daarnaast is nieuwe vestiging mogelijk. Ten aanzien
      van de gietwatervoorziening wensen de ondernemers in de meeste gevallen een
      grondwateronttrekking gezien de gewenste kwaliteit van het gietwater.
      De ondernemers wensen geen stijging van de grondwaterstand in het plangebied, aangezien
      in natte periodes van het jaar op sommige delen de ontwatering onvoldoende is voor
      grondgebonden teelten.


      Uit de enquête blijkt dat de ondernemers in totaal met ruim 20 ha glastuinbouw wensen uit
      te breiden. Daarnaast is ongeveer eenzelfde hoeveelheid ruimte beschikbaar voor nieuw
      vestiging.

      Waterneutraal bouwen
      Gezien de ligging vlakbij het prioritaire verdrogingsgebied Dubbroek dient waterneutraal
      bouwen zo veel als mogelijk toegepast te worden. Dit betekent dat er wordt vastgehouden
      aan de infiltratienorm van 250 mm op jaarbasis. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 geldt er
      een algeheel stand-still principe binnen de bufferzone voor grondwateronttrekkingen. Een
      uitzondering hiervoor kan worden gemaakt voor nieuwe of uitbreiding van bestaande




      075079761:0.12!                                                                    ARCADIS    18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                          WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




      bedrijven die geen gelegaliseerde grondwateronttrekking hebben binnen de bufferzone.
      Buiten de bufferzone kan gebruik worden gemaakt van bestaande vergunde
      grondwateronttrekkingen of nieuwe onttrekkingen tot 10 m3/u. als gietwaterbron

4.2   GEPLANDE MAATREGELEN WATERSCHAP

      Waterschap Peel en Maasvallei heeft in het kader van Nieuw Limburgs Peil verschillende
      antiverdrogingsmaatregelen gepland om het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime
      te realiseren. Natuurgebied Dubbroek is een prioritair gebied verdrogingsbestrijding. Uit
      een provinciaal verdrogingsonderzoek blijkt dat in de directe omgeving van Dubbroek een
      grondwaterstanddaling van 10-20 cm is opgetreden. Oorzaken hiervan zijn industriële en
      drinkwateronttrekkingen, verbetering ontwatering en afwatering, beregening en drainage.
      Om de verdroging van natuurgebied Dubbroek tegen te gaan worden een aantal
      watergangen gedempt in natuurgebied Dubbroek. Binnen het plangebied is gepland om de
      Berendonkse Beek ten oosten van de Bongardweide te vergroten. De ruimte voor de
      verbreding van deze watergang is meegenomen in deze waterparagraaf. Mogelijke
      negatieve effecten op de omgeving als gevolg van de maatregelen in nDubbroek zullen door
      het waterschap worden gemitigeerd/gecompenseerd.

4.3   OPLOSSINGEN BESTAANDE KNELPUNTEN

      Zoals in paragraaf 3.5 is geconcludeerd, zijn er knelpunten in de afvoer van overtollig
      regenwater en de ontwatering van de percelen. Mogelijke oplossingsrichtingen voor deze
      knelpunten zijn hier puntsgewijs opgesomd en zijn besproken met gemeente Peel en Maas
      en waterschap Peel en Maasvallei en de ondernemers. Hierbij is onderscheidt gemaakt in
      maatregelen op korte termijn, die vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure al
      gerealiseerd kunnen worden en lange termijn maatregelen die pas na het
      bestemmingsplantraject kunnen worden genomen in combinatie met bijvoorbeeld
      maatregelen aan de infrastructuur.

      Korte termijn oplossingen
      Het is belangrijk om op korte termijn maatregelen te nemen welke de actuele
      overlastsituatie in het centrale deel van het gebied ter plaatse van de percelen met
      vollegrondsteelt oplossen. Deze maatregelen kunnen vooruitlopend op de
      bestemmingsplanprocedure worden genomen.
          I. Aanleggen directe doorsteek onder de weg Tangbroek ter hoogte van gietwaterbassin
          nabij het kruispunt Schafelt/Tangbroek richting de watergang Schafelt.
          II. Aanpassen overstortmogelijkheid van de aanwezige infiltratievijver gelegen aan de
          Schafelt in de richting van de watergang Schafelt in plaats van op de bermsloot. Hiervoor
          dient door de ondernemer een vergunning bij het waterschap te worden aangevraagd.
          Het waterschap heeft aangegeven hierin te zullen meewerken.
          III.Onderzoeken mogelijkheden om infiltratievijver gelegen aan de Schafelt leeg te
          pompen bij overlastsituaties.
          IV.     Het aanbrengen van een terugslagklep op de bestaande verbindende duiker tussen
          gemeentelijke watergang en de Schafelt om het terugstromen van water uit de Schafelt
          richting de gemeentelijke watergang te voorkomen.
          V. Het verbinden van de gemeentelijke watergang parallel aan Schafelt met de
          Berendonkse Beek.. Op basis van de AHN is deze verbinding haalbaar. In het veld dienen
          de hoogtes exact bepaald te worden om er zeker van te zijn dat de gemeentelijke
          watergang onder vrij verval afwatert op de Berendonkse Beek. Deze verbinding kan
          worden gerealiseerd met een duiker met terugslagklep onder de weg Tangbroek.



      075079761:0.12!                                                                        ARCADIS   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                            WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




Figuur 4.4
Overzicht maatregelen.
Paars = korte termijn
Blauw = lange termijn                                      1

                                                  1         3
                                                      V
                                                                   II/
                                           1
                                                                   III
                                                               2



                                                         IV I


                         Langere termijn oplossingen
                          1. Verbreden en omleggen van de Berendonkse Beek. Dit vergroot de afvoercapaciteit en
                             het waterbergend vermogen van de beek. Hierdoor ontstaat bij hoge afvoeren geen
                             overlast.
                          2. Verbreden van de watergang de Schafelt. Dit vergroot de afvoercapaciteit en het
                             waterbergend vermogen van de beek. Hierdoor ontstaat bij hoge afvoeren geen overlast.
                          3. Aanleggen van een verbinding in westelijke richting vanaf het gietwaterbassin kruising
                             Schafelt/Tangbroek richting Berendonkse Beek, parallel aan de weg. Deze verbinding
                             kan worden gecombineerd met de realisatie van de verbreding van de weg en het
                             realiseren van wegafwatering. Aanleggen van een afvoerbuis richting de Berendonkse
                             Beek, parallel aan de weg Tangbroek waar het overtollige hemelwater en
                             ontijzeringswater van de aanwezige kassen wordt afgevoerd op de Berendonkse Beek.
                             Deze maatregel zorgt ervoor dat dit water direct wordt afgevoerd. Deze verbinding kan
                             worden gecombineerd met de realisatie van de verbreding van de weg en het realiseren
                             van wegafwatering.
                          Ten behoeve van de uitbreidingen van kassen dienen retentie- en infiltratievoorzieningen
                             te worden gerealiseerd. Door deze op een aantal plaatsen groter te dimensioneren,
                             kunnen ook bestaande tekorten worden opgelost.
                          Om meer inzicht te krijgen in de benodigde en beschikbare capaciteit van de
                             drukriolering wordt geadviseerd de bestaande aansluitingen op de drukriolering en de
                             typen waterstromen wat op de drukriolering geloosd wordt te inventariseren. Mogelijke
                             maatregelen zijn het vergroten van de capaciteit van de drukriolering en het afkoppelen
                             van de lozingen van niet huishoudelijk afvalwater.
                          Mochten de voorgestelde maatregelen niet voldoende zijn om de ontwatering ter plaatse
                             van de kassen met vollegrondsteelt te verbeteren of als de ontwatering veranderd door
                             maatregelen in Dubbroek dan kan het volgende worden overwogen: Het ophogen van
                             het maaiveld in de kassen met soortgelijke grond of het aanleggen van een
                             drainagesysteem met onderbemaling.


                         Aan de zuidzijde van het plangebied ligt de Kwistbeek. Op dit moment is niet bekend of
                         hier knelpunten aanwezig zijn ter hoogte van het plangebied.



                         075079761:0.12!                                                                     ARCADIS    20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                           WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




4.4   RETENTIE EN INFILTRATIEVOORZIENINGEN

      Voor de teelten in de kassen is de beschikbaarheid van voldoende gietwater van goede
      kwaliteit van zeer groot belang. Als bron voor dit gietwater kan gebruik worden gemaakt
      van regenwater of grondwater. Deze twee bronnen hebben de beste kwaliteit, maar kennen
      voor- en nadelen.
       Regenwater: Regenwater wordt opgevangen in foliebassins. Voordeel is de goede
          kwaliteit en het heeft geen invloed op de diepere grondwaterstromingen- en standen.
          Nadeel is dat het regenwater dat wordt gebruikt als gietwater, niet meer beschikbaar is
          om te infiltreren in de ondergrond.
       Grondwater: Voordeel is de directe beschikbaarheid. Nadeel is het effect op
          grondwaterstanden en stromingen.


      Voor de toekomstige situatie dient 250 mm neerslag wat valt op het verhard oppervlak te
      worden geïnfiltreerd. De rest van de neerslag wat valt op de kassen kan gebruikt worden
      voor gietwater. Aanvullend op het beschikbare regenwater kan grondwater gebruikt
      worden voor gietwater. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 geldt er een algeheel stand-still
      principe binnen de bufferzone voor grondwateronttrekkingen. Een uitzondering hiervoor
      kan worden gemaakt voor nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijven die geen
      gelegaliseerde grondwateronttrekking hebben binnen de bufferzone. Buiten de bufferzone
      kan gebruik worden gemaakt van bestaande vergunde grondwateronttrekkingen of nieuwe
      onttrekkingen tot 10 m3/u. als gietwaterbron


      Om infiltratie van 250 mm op jaar basis mogelijk te maken wordt het afstromend water van
      nieuwe verharde terreinen afgevoerd naar retentievoorzieningen. Daarnaast dient ook circa
      1/3 van het kasoppervlak van nieuwe kassen af te voeren naar deze retentievoorzieningen.
      (250 mm is circa 1/3 deel van de jaarlijkse neerslag). Omdat de infiltratiecapaciteit van de
      ondergrond beperkt is, dienen de voorzieningen te worden uitgerust met een
      leegloopvoorziening en een noodoverstort. Door een leegloopvoorziening op circa 0,7 m
      beneden het maaiveld te realiseren kan al het water beneden dit punt infiltreren. Hierboven
      vindt infiltratie en vertraagde afvoer plaats. Hierdoor is in deze retentievoorzieningen altijd
      0,7m hoogte beschikbaar voor peilstijging. Het benodigde oppervlak voor de
      retentievoorzieningen wordt berekend aan de hand van:
       T=100 (63 mm)
       0,7m beschikbaar voor peilstijging
         vermenigvuldigingsfactor voor de taluds van 1,25

      Gietwaterbassins
      Circa 2/3 van het glasoppervlak wordt afgevoerd naar foliebassins. In de bovenste 50 cm
      van de gietwaterbassins wordt een leegloopvoorziening gerealiseerd, zodat in de bovenste
      50 cm altijd retentieruimte aanwezig is om piekbuien op te vangen. Daarnaast wordt
      hiermee voorkomen dat de gietwaterbassins vol komen te staan en overstromen.
      Het hemelwater dat valt op de verharde terreinen en wegen is niet geschikt als gietwater.
      Dit hemelwater wordt afgevoerd naar open retentie- en infiltratievoorzieningen.

      Berekeningen en waterbalans
      Op basis van bovenstaande richtingen voor de invulling van het watersysteem voor de
      toekomstige glastuinbouw is een waterbalans opgesteld en is de benodigde inhoud en
      ruimte voor retentie en infiltratie in beeld gebracht. Hiervoor zijn de volgende
      uitgangspunten gehanteerd:


      075079761:0.12!                                                                        ARCADIS    21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                     WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




 In verband met de wisselende bodemopbouw in het gebied en de plaatselijk slechte
    doorlatendheid wordt gerekend met een inhoud van 63 mm (T=100) voor de infiltratie-
    en retentievoorzieningen met een leegloopvoorziening van 1,0 l/s/ha en noodoverstort.
 Gemiddelde beschikbare peilstijging van 0,7 m en vermenigvuldigfactor van 1,25 voor
    ruimtebeslag van taluds e.d.
 85% van de kavels bestaat uit glas, 10% uit loodsen en verhard terrein. Van
    containervelden is 100% verhard.
 Neerslag op jaarbasis is 800 mm. Infiltratie eis van 250 mm op jaarbasis.

                                                                                   2
In tabel 4.1 staat de waterbalans op jaarbasis. In tabel 4.2 is het ruimtebeslag in m van de
benodigde retentievoorziening per kavel weergegeven.




075079761:0.12!                                                                        ARCADIS   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Tabel 4.1
Waterbalans op jaarbasis


                       Totaal oppervlak    Oppervlak verhard   Oppervlak         Oppervlak      Infiltratieopgave                           Retentie glas
    Kavelnummer           kavel (m2)          terrein (m2)      glas (m2)       terrein (m2)            (m3)        Retentie terrein (m3)       (m3)            Gietwater (m3)
    1                             30582                29053        25995                3058                7263                   2447             4817                  15979
    2                               8670                8237         7370                 867                2059                    694             1366                   4530
    3                             34348                32631        29196                3435                8158                   2748             5410                  17947
    4                             33268                31605        28278                3327                7901                   2661             5240                  17383
    5                               2292                2177         1948                 229                 544                    183              361                   1198
    6                             16639                15807        14143                1664                3952                   1331             2621                   8694
    7                             22848                21706        19421                2285                5426                   1828             3599                  11938
    8                             29953                28455        25460                2995                7114                   2396             4718                  15650
    9                             20912                19866        17775                2091                4967                   1673             3294                  10927
    10                            14933                14186        12693                1493                3547                   1195             2352                   7802
    11                            16865                16022        14335                1687                4005                   1349             2656                   8812
    12                              9534                9057         8104                 953                2264                    763             1502                   4982
    13                              7842                7450         6666                 784                1862                    627             1235                   4097
    14                            60622                57591        51529                6062              14398                    4850             9548                  31675
    15                            44687                42453        37984                4469              10613                    3575             7038                  23349
    16                            16739                15902        14228                1674                3976                   1339             2636                   8746
    17                              9522                9046         8094                 952                2261                    762             1500                   4975
    18                            12772                12133        10856                1277                3033                   1022             2012                   6673
    19                              6535                6208         5555                 654                1552                    523             1029                   3415
    Container
    velden                       133115               133115                -          133115              33279                        -                   -                    -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                    Kavelnummer    Norm 63mm retentievoorziening (m3)        Oppervlak retentievoorziening (m2)
                                1                  391                                       699
Tabel 4.2                       2                  111                                       198
Berekening grootte              3                  440                                       785
retentievoorziening per kavel   4                  426                                       760
                                5                  29                                        52
                                6                  213                                       380
                                7                  292                                       522
                                8                  383                                       685
                                9                  268                                       478
                                10                 191                                       341
                                11                 216                                       385
                                12                 122                                       218
                                13                 100                                       179
                                14                 776                                       1386
                                15                 572                                       1021
                                16                 214                                       383
                                17                 122                                       218
                                18                 163                                       292
                                19                 84                                        149
                                Subtotaal                                             5114                                9133
                                Container
                                velden             8386                                      14975
                                Totaal                                              13501                                24108

                                Toelichting op kolommen

                                Tabel 4.1
                                      Kavelnummer: het nummer van de betreffende kavel is terug te vinden in figuur 4.5.
                                      Totaal oppervlak kavel: het totale oppervlak van de kavel in vierkante meters.
                                      Oppervlak verhard terrein: in deze kolom is per kavel aangegeven welk gedeelte 95%
                                       van het totale kaveloppervlak) verhard is, in vierkante meters.
                                      Oppervlak glas: deze kolom geeft aan hoeveel oppervlakte (85% van het totale
                                       oppervlak) in vierkante meters glas aanwezig is op de kavel.
                                      Oppervlak terrein: van de betreffende kavel geeft deze kolom het gedeelte verhard
                                       terrein in vierkante meters (10% van het totale verharde oppervlak).
                                      Infiltratieopgave: Deze kolom geeft de infiltratieopgave voor de kavel in kubieke
                                       meters. Deze infiltratieopgave is berekend aan de hand van de som van het
                                       terreinoppervlak en het glasoppervlak vermenigvuldigd met 250 millimeter.
                                      Retentie terrein: deze kolom geeft per kavel hoeveel kubieke meter op jaarbasis wordt
                                       afgevoerd naar de retentievijver voor infiltratie.
                                      Retentie glas: deze kolom geeft aan hoeveel kubieke meters neerslag wat op het
                                       glasoppervlak valt afgevoerd wordt naar de retentievijver om aan de infiltratienorm te
                                       voldoen.
                                      Gietwater: door te voldoen aan de infiltratieopgave is er deze hoeveelheid neerslag
                                       beschikbaar voor gietwater in kubieke meters.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




                           Tabel 4.2
                                  Kavelnummer: het nummer van de betreffende kavel is terug te vinden in figuur 4.5.
                                  Norm 63mm retentievoorziening: de inhoud van de retentievoorziening, in kubieke
                                  meters, wordt bepaald door de norm 63mm vermenigvuldigd met het verhard terrein.
                                  Oppervlakte retentievoorziening: Om de retentievoorziening te realiseren dient
                                  rekening gehouden te worden met dit ruimtebeslag in vierkante meters. Hierbij is
                                  uitgegaan van een beschikbare waterhoogte voor peilstijging van 0,7 meter en een
                                  vermenigvuldigingsfactor voor de taluds van 1,25.
Figuur 4.5
Overzicht kavelnummering




                           Extra maatregelen
                           Om het bergend vermogen in het gebied te vergroten en het water langer in het gebied vast
                           te houden worden twee aanvullende maatregelen genomen:
                            Het realiseren van meestromende berging bij voorkeur op de meest stroomafwaartse en
                               laaggelegen deel van de Schafelt, dit gezien de hoogteligging. Dit deel ligt tussen de weg
                               Tangbroek en de Berendonkse Beek. Deze maatregel vermindert de opstuwing in de
                               Schafelt en verlaagt de afvoerpieken van de Schafelt op de Berendonkse Beek. Een en
                               ander kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door de aanleg van accoladeprofielen.



                           075079761:0.12!                                                                       ARCADIS    25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                        WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




       Het realiseren van meestromende berging in het bovenstroomse deel van de Berendonkse
          beek. Deze maatregel vermindert de opstuwing en verlaagt de afvoerpieken. Een en
          ander kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door de aanleg van accoladeprofielen.

4.5   WEGAFWATERING

      Een aantal wegen in het plangebied zullen worden verbreed ter verbetering van de
      ontsluiting. Bij de verbetering van de wegen zal ook de wegafwatering worden verbeterd.


      Op basis van de ruimte en de doorlatendheid van de bodem is gekozen om afstromend
      wegwater, deels middels goten en kolken op te vangen in ondergrondse leiding af te voeren.
      Deze leidingen voeren het water af naar retentievoorzieningen. Zoals eerder beschreven
      kunnen deze ondergrondse leidingen zowel worden gebruikt voor de wegafwatering als
      voor afvoer van overtollig water uit het gebied..


      Er is rekening gehouden met een maximale wegbreedte van 6 meter.




      075079761:0.12!                                                                    ARCADIS    26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                      WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




BIJLAGE   1   Verslagen watertoetsoverleggen

                                Opening

                                Kennismakingsrondje
                                Rien Krouwel, adviseur water bij Gemeente Peel en Maas
                                Edwin Stevens, vergunningverlener bij waterschap Peel en
                                Maasvallei evenals aanspreekpunt voor watertoetsen.
                                Bob Delissen, specialist waterbeheer bij ARCADIS
                                Sabine Niessen, specialist waterbeheer bij ARCADIS

                                Toelichting Groen-Inpassingsplan
                                Voor de inrichting van het gebied Tangbroek is een Groen-
                                Inpassingsplan opgesteld. Dit plan is een concept, het
                                wateronderdeel wordt hieraan toegevoegd. Het Groen-
                                Inpassingsplan kan worden doorvertaald naar een
              ARCADIS           bestemmingsplan. Dit betekent dat de ontwerptekening zoals
                                deze er nu ligt mogelijk nog aangepast wordt op basis van de
                                invulling van waterberging en infiltratie.
                                De ontwerptekening wordt door ARCADIS gestuurd aan
                                Edwin Stevens.
              ARCADIS           Rien Krouwel vertelt dat voorafgaand aan het Groen-
                                Inpassingsplan de ontsluiting van het gebied ontworpen is.
                                Deze is voorzien via een rotonde op de Napoleonsbaan.
                                Tijdens het overleg werden enkele verschillen tussen het
                                schetsontwerp en de ontwerptekening bij het Groen-
                                Inpassingsplan geconstateerd. ARCADIS gaat na wat deze
                                precies zijn en wat de oorzaak is.
                                Doornemen proces om te komen tot waterparagraaf
                                Aanstaande donderdag (12-10-2010) is de eerste
                                informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomst heeft als
                                doel om informatie van de tuinders te ontvangen en hun
                                ideeën/wensen in beeld te brengen. Met de opgevraagde
                                informatie bij het waterschap, de verkregen informatie van de
                                tuinders en andere bronnen zoals de Bodemkaart en
                                Dinoloket beschrijft ARCADIS de huidige situatie en stelt een
                                concept waterparagraaf op. Deze wordt besproken met
                                gemeente en waterschap in een volgend overleg. Het
                                aangepaste concept wordt gepresenteerd aan de ondernemers
                                op een tweede informatiebijeenkomst. Daarna wordt de
                                waterparagraaf definitief gemaakt.

                                Benoemen deadlines tijdens looptijd project
              ARCADIS           ARCADIS stelt planning op en geeft voorkeursdata aan.

                                Inhoudelijke bespreking plangebied
                                Bestaande situatie



              075079761:0.12!                                                          ARCADIS    27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                         WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




                  Bodemopbouw
                  Het gebied is een oude maasmeander en heeft een diverse
                  bodemopbouw. Daarnaast zijn er hoogteverschillen in het
                  gebied. Edwin Stevens vertelde dat er verschillende
WPM               bodemonderzoeken beschikbaar zijn ter onderbouwing van
                  uitgevoerde watertoetsprocedures in het gebied. ARCADIS
                  ontvangt deze bodemonderzoeken graag. Dit helpt bij het
                  zoeken van de juiste locaties voor infiltratieonderzoek.

                  Waterhuishouding
                  Waterschap Peel en Maasvallei heeft geen ingrepen aan het
                  watersysteem in het plangebied gepland staan. Waterloop de
                  Kwistbeek heeft een SEF status en zal in de toekomst
WPM               heringericht worden tot een meanderende beek.
                  Waarschijnlijk zal dit niet plaatsvinden ter plaatse van de
                  beek in het plangebied vanwege beschikbare ruimte. Edwin
                  Stevens gaat dit na.

Gemeente          Bedrijfsvoering
                  John Timmermans is expert glastuinbouw bij waterschap Peel
                  en Maasvallei. Hij heeft een lijst gemaakt met informatie over
WPM               de waterstromen en de lozingsgegevens van de ondernemers
                  in het gebied. Rien Krouwel stuurt deze lijst toe aan
                  ARCADIS.
                  Bekend is dat in sommige kassen in de volle grond wordt
                  geteeld.
                  In het plangebied staan stuwen. Edwin Stevens levert de
                  leggergegevens met de stuwen en de onderhoudspaden aan
                  in shapefiles. Evenals de tertiaire watergangen. Verder stuurt
                  Edwin Stevens de lijst met grondwateronttrekkingen en
                  lozingen in het plangebied toe. In het gebied ligt een
                  drukriolering waarop de kassen 1 m3 spuiwater / uur op
                  kunnen lozen.

                  Dubbroek
                  Dubbroek is een natuurgebied waar sprake is van verdroging.
                  Het gebied is opgenomen in Nieuw Limburgs Peil, waarbij
WPM               maatregelen zijn geformuleerd om de GGOR te realiseren. De
                  antiverdrogingsmaatregelen (dempen van waterlopen) staan
                  gepland. Dit speelt zich af buiten het plangebied Tangbroek.
                  Deze hebben mogelijk ook effect op de grondwaterstanden in
                  het plangebied. Dubbroek heeft een bufferzone waar het
                  stand-still principe geldt voor grondwateronttrekkingen. Deze
                  bufferzone ligt tot ver in het plangebied. Nieuwe
                  grondwateronttrekkingen zijn niet mogelijk. Tijdens dit
                  project zal bekeken worden of het mogelijk is bij te dragen aan
                  antiverdroging van het natuurgebied. Edwin Stevens stuurt
                  de gegevens van het Nieuw Limburgs Peil over Dubbroek aan
                  ARCADIS.




075079761:0.12!                                                           ARCADIS    28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                          WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




                  Knelpunten in het gebied
                  De heer Janssen heeft een kas met een foliebassin voor
                  gietwater. De afgelopen 5 jaar is de kas uitgebreid,
                  vermoedelijk zonder uitbreiding van het foliebassin. Het
                  bassin loost op een sloot van de gemeente. Deze sloot heeft
                  onvoldoende capaciteit voor de afvoer van de overstort vanuit
                  het foliebassin. De naastgelegen tuinder (vollegrondsteelt) ligt
                  circa 1 meter lager met zijn kas, naast de sloot. De sloot
                  stroomt regelmatig over en de tuinder heeft wateroverlast. Er
                  zijn mogelijkheden om een doorsteek te maken zodat het
                  foliebassin via de sloot van de gemeente kan lozen op de
                  Schafelt, een watergang van het waterschap. Daarnaast wordt
                  bij de betreffende vollegrondsteler ook grondwateroverlast
                  ervaren, omdat er te hoge grondwaterstanden aanwezig zijn.

                  Gemeente en waterschap geven aan dat bij een paar tuinders
                  er mogelijk sprake is van een niet gemelde
                  grondwateronttrekking voor gietwater. Er zijn enkele
                  vergunde lozingen aanwezig van afstromend hemelwater
                  zonder berging. Daarnaast zijn ook enkele vergunde
                  grondwateronttrekkingen aanwezig.

                  Toekomstige situatie
                  Vergunningen
WPM               De bestaande kassen zijn van verschillende bouwjaren. Voor
                  de bouw van de kassen hebben de tuinders voldaan aan het
ARCADIS           destijds vigerende beleid van de periode. Besproken is dat er
                  weinig tot geen mogelijkheden zijn om bestaande kassen te
                  laten voldoen aan het nieuwe beleid. De watertoetsprocedure
                  was toen nog niet van kracht. Uitbreidingen en nieuw te
                  vestigen kassen dienen wel te voldoen aan de nieuwe normen.

                  Normen voor de waterhuishouding
                  De normen voor waterberging bij uitbreiding zijn T=10 en
                  T=100 op basis van normen waterschap. Retentie bij
WPM               uitbreiding is ook mogelijk te realiseren in het foliebassin.
                  Infiltratienorm is 250 mm per jaar. In het gesprek werd wel
                  duidelijk dat gezien de vermoedelijke infiltratiecapaciteit van
                  de bodem deze eis niet overal haalbaar zal zijn. Edwin
                  Stevens vertelde dat bij het waterschap dit in meerdere
                  projecten naar voren komt. Wellicht is dit een eerste
                  pilotproject om te kijken hoe het beste omgegaan kan worden
                  met deze eis. Bijvoorbeeld minder infiltratie in combinatie met
                  stopzetten van onttrekkingen. Edwin Stevens start deze
                  discussie intern op. ARCADIS brengt alle waterstromen in
                  beeld en de mogelijkheden voor infiltratie. Hiervoor zullen
                  ook enkele doorlatendheidsmetingen worden uitgevoerd.

                  Omgang met lozing van spuiwater: het spuiwater mag
                  geloosd worden op oppervlaktewater mits voldaan wordt aan



075079761:0.12!                                                            ARCADIS    29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                           WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




                     de emissienormen voor nitraat/stikstof,
                     gewasbeschermingsmiddelen en zware metalen in Daarnaast
                     mag er geen visuele verontreiniging aanwezig zijn.
                     Edwin Stevens stuurt de normen voor de toekomstige
                     waterhuishouding toe en gaat bij John Timmermans na wat
                     precies geldt voor afvalwater en spuiwater. Edwin Stevens
                     brengt dit in tijdens het volgende overleg.

                     Informatieavond
ARCADIS              De informatieavond wordt gehouden op donderdag 21
                     oktober bij Pudu Peppers in Baarlo. Edwin Stevens ontvangt
                     van ARCADIS de uitnodiging en is uitgenodigd als
                     toehoorder die avond.
                     Doel van de avond is voornamelijk het uitwisselen van
                     informatie.

                     Volgende overleggen
                     Zie toegestuurde planning.

                     Actielijst
ARCADIS           1 Toesturen ontwerpkaart (bijlage 7 van Groen-Inpassingsplan)
                     aan Edwin Stevens.
ARCADIS           2 Toesturen uitnodiging informatieavond aan Edwin.
ARCADIS           3 Aanleveren planning van het project aan Rien Krouwel, ter
                     voorbereiding op volgende week.
WPM               4 Aanleveren aan ARC bodemonderzoeken in plangebied.
Gemeente          5 Aanleveren aan ARC lijst met gegevens over waterstromen
                     tuinders, gemaakt door John Timmermans.
WPM               6 Nagaan plannen Kwistbeek, terugkoppeling in volgend
                     overleg.
WPM               7 Toesturen aan ARC de shapefiles met leggergegevens
                     inclusief tertiaire watergangen, stuwen en onderhoudspaden.
WPM               8 Toesturen aan ARC lijst met onttrekkingen en lozingen in het
                     plangebied.
ARCADIS           9 Nagaan verschillen schetsontwerp en ontwerptekening van
                     het Groen-Inpassingsplan.
WPM               10 Toesturen aan ARCADIS normen voor toekomstige
                     waterhuishouding.
WPM               11 Toesturen informatie Nieuw Limburgs peil over Dubbroek
ARCADIS           12 Nagaan normen / eisen m.b.t. afvalwaterspuiwater bij John
                     Timmermans. Resultaat inbrengen volgend overleg.




075079761:0.12!                                                             ARCADIS    30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                         WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




BIJLAGE   2   Leggergegevens Tangbroek




              075079761:0.12!                             ARCADIS    31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




BIJLAGE   3   Boorpuntenkaart




              075079761:0.12!                    ARCADIS    32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




BIJLAGE   4   Bodemprofielen




              075079761:0.12!                    ARCADIS    33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                  WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




075079761:0.12!                    ARCADIS    34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                   WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




BIJLAGE   5   kaart Groen-inpassingsplan glasconcentratiegebied
              Tangbroek




              075079761:0.12!                                       ARCADIS    35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                  WATERPARAGRAAF+ TANGBROEK




075079761:0.12!                    ARCADIS    36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>