<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEMONDERZOEK

Op den Bosch 1

Baarla
Kenmerk: 09218201A

Opdrachtgever: de heer 5, Hendrikx te Baarlo

Datum rapport: 9 juli 2009

Status: Definitief

Uitvoering: HMB B.V.

Projectleider: ing. W.M.J. Selen
w.selen@hmbgroep.nl

Rapporteur: ing. W.M.J. Selen
w.selen@hmbgroep.nl

Autorisatie: ing. W.A T. van der Sterren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUD

SAMENVATTING
1 INLEIDING
2 VOORONDERZOEK

2.1 Werkwijze

2.2 Resultaten vooronderzoek
22,1 Onderzoekslocatie
2.2.2 Omgevingsaspecten

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet

VELDONDERZOEK
3.1 Veldwerkzaamheden
3.2 Resultaten

LABORATORIUMONDERZOEK
4.1 Uitgevoerde analyses
4.2 Analyseresultaten en toetsing

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies
5.2 Aanbevelingen

BIJLAGEN

IAMS WHYS

Resultaten vooronderzoek
Boorprofielen en legenda

Kopie analysecertificaten
Toetsing van de analyseresultaten

Onderzoeksmethodiek en betrouwbaarheid

Toetsingskader

Topografisch overzicht, kadastrale kaart en tekening

Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek HMB B.V,

SAMENVATTING:

In juni 2009 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Op den Bosch 1 te
Baarlo. Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de aanvraag van een aantal
bouwvergunningen (Ontwikkeling Landgoed Op den Bosch, her-/verbouwen bestaande
woning en nieuwbouw vakantiehuizen), alsmede de bijbehorende bestemmingsplanwijziging
welke noodzakelijk is om de ontwikkeling van het landgoed “Op den Bosch” en de bouw
van de vakantiehuizen te kunnen realiseren. In onderstaande tabel zijn de uitvoering en de
resultaten van het onderzoek schematisch weergegeven.

Tabel I Onderzoeksopzet, resultaten voor- en bademonderzoek

Onderzocksopzet
Vooronderzoek uitgevoerd . Ja, op basis van NEN 5725
Strategie bodemonderzoek NEN 5740, verdachte locatie
Vooronderzoek
Oppervlakte onderzoekslocatie +/- 157,962 m?
Gebruik locatie M Agrarische functie
Bijzonderheden | Voormalige ondergrondse HBO-tank aan noordzijde bestaande
| woning en bovengronds dieseltank en opslag olieproducten in
lekbak en opslag bestrijdingsmiddeten ten zuidwesten van schuur
Bodemonderzoek =
Bodemopbouw tot 6,0 m-mv | Matig fijn, zwak tot matig siltig zand en /of sterk zandige leem
Bijmengingen of bijzonderheden Lichte bijmengingen met puin |
Analyseresultaten: bovengrond Licht verhoogd gehalte aan PCB (som 7) bij deellocatie A
ondergrond Matig verhoogd gehalte aan minerale olie bij deellocatie C en
| een licht verhoogd gehalte aan PCB (som 7) bij deellocatie A)
grondwater Licht verhoogd gehalte aan barium
Eindconclusie

Geconcludeerd wordt dat de deelhypotheses “(grootschalig) onverdachte locatie* voor
deellocatie A (ontwikkeling landgoed) en E (her- / verbouw woning en nieuwbouw
vakantiehuizen) geen stand houden. Enkele parameters in de grond of het grondwater zijn
aangetoond in een gehalte waarbij in lichte mate sprake is van verontreiniging. Een
aanvullend onderzoek met een gewijzigde hypothese wordt echter niet noodzakelijk geacht.

Geconcludeerd wordt dat de deelhypothese ‘onverdachte locatie’ voor deellocatie B
(nieuwbouw landhuizen)stand houdt

voor een juiste interpretatie van de uitvoering en resultaten van het onderzock dient de gehele rapportage te
worden gelezen

Op den Bosch 1 te Baarlo 3 092 18201A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek HMB B.V.

Geconcludeerd wordt dat de deelhypothese “verdachte locatie’ voor deellocatie C
(voormalige ondergrondse HBO-tank) stand houdt. In het mengmonster van de ondergrond
ter plaatse van de voormalige ondergrondse HBO-tank is een matig verhoogd gehalte aan
minerale olie aangetoond.

Geconcludeerd wordt dat de deelhypothese ‘verdachte locatie’ voor deellocatie D
(bovengrondse dieseltank en bestrijdingsmiddelenkast) geen stand houden. Er zijn geen
verhoogde gehalten aan minerale olie en PCB's aangetoond.

De vastgestelde milieuhygiënisch bodemkwaliteit ter plaatse van deellocatie A, B, Den E
vormt geen belemmering voor de voorgenomen de ontwikkeling van landgoed “Op den
Bosch” in Baarlo c.q. de aanvraag van een bouwvergunning, alsmede een
bestemmingsplanwijziging.

De vastgestelde milieuhygiënisch bodemkwaliteit ter plaatse van deellocatie C vormt een
belemmering voor de voorgenomen her- / verbouw van de woning en de nieuwbouw
vakantiehuizen.

Aanbevelingen

Aangezien het gehalte aan minerale olie ter plaatse van de voormalige ondergrondse HBO-
tank de tussenwaarde overschrijdt, is nader bodemonderzoek noodzakelijk naar de aard,
mate, omvang en oorzaken van het verhoogde gehalte.

Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan een aanvullend onderzoek
worden verlangd.

Op den Bosch 1 te Baarlo 4 0892182014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek HMB B.V.

1 INLEIDING

In opdracht van de heer S. Hendrikx te Baarlo is door HMB B.V. in juni 2009 een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Op den Bosch 1 te Baarlo.

Aanleiding

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderhavige bodemonderzoek is de ontwikkeling van
landgoed “Op den Bosch” in Baarlo c.q. de aanvraag van bouwvergunningen, alsmede een
bestemmingsplanwijziging.

Normering |

Voor een adequate invulling van veld- en laboratoriumonderzoek is locatiespecifieke
informatie verzameld. De te hanteren werkwijze van dit uitgevoerde vooronderzoek
(historisch onderzoek) wordt omschreven in de NEN 5723?. Het opvolgend uitgevoerde
verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740}.

Doelstelling

Op de locatie is sprake van een verdachte locatie.

Het doel van een verkennend bodemonderzoek voor een verdachte locatie is vast te stellen of
de vooronderstelde verontreinigingen op de vermoede plaatsen aanwezig zijn en in hoeverre
de verontreinigende stoffen aanwezig zijn in gehalten boven de landelijke of lokale
achtergrondwaarden (grond) en de streefwaarden (grondwater).

indeling rapport

In de rapportage worden de uitvoering en resultaten van het onderzoek besproken. Op de
volgende pagina’s wordt achtereenvolgens ingegaan op de resultaten van het vooronderzoek
en het verkennend bodemonderzoek. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en
aanbevelingen.

Verantwoording

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de
daarvoor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal
boringen en analyses wordt uitgevoerd. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de
locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet is aangetroffen.

Tenslotte wordt opgemerkt dat HMB B.V. geen financieel of zakelijk belang heeft bij de
kwaliteit van de onderzochte locatie.

2 NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Delft

2009
NEN 5740, Bodem, Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2009

Op den Bosch | te Baarlo 5 09218201A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek HMB BV,

2 VOORONDERZOEK

21 Werkwijze

Het vooronderzoek heeft zowel betrekking op de onderzoekslocatie als op de omgeving.

In het kader van het vooronderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- het verwerken van kadastrale informatie;

- het verwerken van de via internet verzamelde gegevens;

- het verwerken van de door de gemeente en/of milieudienst verstrekte gegevens;

- het verwerken van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens;

- het bepalen van de regionale bodemopbouw;

- het verwerken van de gegevens uit de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst
Grondwaterverkenning (TNO-DGV), Delft);

- het visueel inspecteren van de onderzoekslocatie en de omgeving.

2.2 Resultaten vooronderzoek
2.2.1 Onderzoekslocatie

Algemeen

De onderzoekslocatie bodemonderzoek (oppervlakte circa 15,8 hectare, locatiecodrdinaten X
202.037 - Y 370.075) is kadastraal bekend gemeente Maasbree, sectie N, nummer 7. Ten
aanzien van dit perceel zijn geen aantekeningen in het kader van het artikel 55 Wet
bodembescherming opgenomen, hetgeen inhoudt dat bij het Kadaster geen bodeminformatie
is geregistreerd. Voor de regionale en lokale ligging wordt verwezen naar bijlage 6,
topografisch overzicht en kadastrale kaart.

Huidige gebruik

De locatie heeft een agrarische functie. Op de locatie is een boerderij met schuur en loods
gesitueerd. Het overige gedeelte van de onderzoekslocatie is in gebruik als akker. Het erf van
de boerderij is voorzien van een klinkerverharding. De schuur en de loods zijn voorzien van
een deugdelijke vloeistofkerende betonnen vloeren. Daarnaast zijn de schuur en de loods
voorzien van golfplaten. De golfplaten op de schuur zijn asbestverdacht en de golfplaten op
de loods zijn asbestvrij aangezien de loods in 1998 is gebouwd. Rond de schuur zijn op of in
de bodem geen (brok)stukken golfplaat aangetroffen. Tijdens de inspectie van de locatie is
een bovengrondse dieseltank in een lekbak met vloeistofdichte vloer aangetroffen. In deze
lekbak staan ook alle overige oliehoudende producten. De dieseltank is voorzien van een
afleverzuil voor het tanken van landbouwvoertuigen. Naast de lekbak is een gemetselde afte
sluiten ruimte voor de opslag van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast heeft ten noordwesten van
de boerderij een ondergrondse HBO-tank (5.000 Itr.} gelegen. Deze HBO-tank is in 1990
door fa. Raaymakers uit de bodem verwijderd en afgevoerd.

Ook is in het verleden een stal, ten zuidwesten van de boerderij, afgebroken. Deze stal is
destijds gesaneerd door een erkent asbestverwijderingsbedrijf.

Op den Bosch 1 te Baarlo 6 09218201A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek HMB BV.

In bijlage 6 is een situatietekening opgenomen.
Historische informatie
In tabel 2 zijn de, door de gemeente Maasbree, verleende vergunningen in het kader van de

Bouwverordening, de Hinderwet en/of Wet Milieubeheer schematisch weergegeven.

Tabel2 Verleende vergunningen

Datum Omschrijving vergunning
1669 Bouwvergunning voor het bouwen van een varkensstal (nr. 143/69)
1970 Bouwvergunning voor het bouwen van een schuur (nr. 114/70)

04-09-1974 | Hinderwetvergunning voor het oprichten van een varkensmesterij waar mest en meststoffen
worden bewaard (nr. 13-74 JV)

13-09-1981 | Bouwvergunning voor het bouwen van badkamer en toilet (nr. 119/82)
17-11-1989 | Bouwvergunning voor het bouwen van een open loods (nr. 277/89)
24-10-1989 | Hw-kennisgeving voor uitbreiding (vollegronds-) tuinbouwbedrijf (vml. varkensmesterij)

13-11-1995 | Melding voor het van toepassing worden van het besluit akkerbouwbedrijven milicubeheer
op een reeds opgericht akkerbouw- of tuinbouwbedrijf

02-10-1998 | Bouwvergunning voor het bouwen van een sorteerruimte (nr. BA-19980127)
04-11-1999 | Bouwvergunning voor het plaatsen van een schuilhut (nr. BA-19990198)

14-09-1909 Melding wet milieubeheer voor het uitbreiden van akkerbouw- of tuinbouwbedrijf met open
grondteelt met een sorteerruimte

Tussen 1990 en 2007 verscheidene milieucontroles uitgevoerd op het bedrijf. Uit de
controles blijkt dat met name de opslag van diesel, oliehoudende producten en
bestrijdingsmiddelen niet aan de geldende regels voldeed.

Van de locatie is een bodemonderzoeksrapport bekend, namelijk een Verkennend
bodemonderzoek, Op den Bosch 1 te Baarlo” uit 1998 (Het Milieuburo, rapportnummer 98-
369-28, 18 juli 1998. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat
in de bovengrond een licht verhoogd gehalte aan PAK is aangetroffen. Het gehalte aan EOX
wat is aangetroffen in zowel de boven- als ondergrond, is licht verhoogd ten opzichte van de
detectiegrens. In het grondwater is destijds een verhoogd gehalte aan zink aangetroffen.

Toekomstig gebruik

Het voornemen is om nieuwbouw van een drietal Landhuizen te realiseren ten behoeve van
“Landgoed De Cavelerie”. Daarnaast wil men de boerderij her-/verbouwen en hier twee
woningen van maken en ter plaatse van de schuur is men van plan om twee vakantiehuizen
te realiseren.

Asbest

Op basis van een interpretatie van de beschikbare gegevens (bouwarchief en visuele
inspectie van de locatie) zijn geen aanwijzingen verkregen voor de aanwezigheid van asbest
in de bodem van de locatie.

Op den Bosch 1 te Baarlo 7 09218201 A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek HMB B.V,

2.2.2 Omgevingsaspecten

Gebruik

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Baarlo. Voor zover bekend blijft het
huidige gebruik van de omgeving van de onderzoekslocatie ongewijzigd. Van de omliggende
percelen worden geen bodemverontreinigingen verwacht welke de perceelsgrenzen
overschrijden.

Bodemonderzoeken / (grootschalige) bodemverontreiniging

Van de omliggende percelen zijn, zover bekend, geen bodemonderzoeksrapporten bekend.
In de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen gevallen bekend van grootschalige
bodemverontreiniging.

Regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie

Ten behoeve van de bodemopbouw en geohydrologische situatie is de Grondwaterkaart van
Nederland geraadpleegd (58 oost, Roermond). Geologisch gezien ligt de locatie in het gebied
van de Peelhorst. Het gebied waarbinnen het grondwater in de Peelhorst zich beweegt, is
geologisch opgebouwd uit een pakket fijne en grove sedimenten van tertiaire tot kwartaire
ouderdom. Aan de bovenzijde wordt het watervoerend pakket afgesloten door de slecht
doorlatende deklaag (zanddilivium); aan de onderzijde vormen kleiige afzettingen van het
Mioceen de slecht doorlatende basis. Het isohypsenpatroon van het freatisch grondwater
vertoont een grote mate van overeenstemming met het isohypsenbeeld van het (diepe)
grondwater in het eerste watervoerend pakket. Daaruit blijkt dat er geen duidelijke
hydrologische scheiding aanwezig is tussen het freatische en het diepe grondwater.
Regionaal bestaat de bodem tot 10 m-mv uit matig fijn, zwak tot matig siltig zand en /of
sterk zandige leem. De grondwaterstroming is oostzuidoostelijk gericht. De
onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied.

Achtergrondgehalten

De gemeente Maasbree beschikt over een bodemkwaliteitskaart. De onderzoekslocatie is
gelegen binnen zone “buitengebied gemeente Maasbree” welke wordt geclassificeerd als
schoon.

Op den Bosch | te Baarlo 8 09218201A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek HMB B.V,

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt verwacht dat op een deel van de
locatie sprake zal zijn van de aanwezigheid van bodemverontreiniging (verdachte locaties).
Voor uitvoering van het onderzoek worden de in tabel 4 weergegeven deellocaties
onderscheiden.

Tabel 3 Te onderscheiden deellocaties

DL | Omschrijving 4 V/O | Bijzonderheden | | Opperviakte
{mé)

A Ontwikkeling landgoed Õ 136.522

B Nieuwbouw landhuizen Oo 17.000

Cc Voormalige ondergrondse HBO- V 5
tank (5.000 liter)

D Bovengrondse dieseltank (200 V 70
liter) en bestriidmgsmiddelenkast

E Her- / verbouw woning en Oo 4.440
nieuwbouw vakantiehuizen

DL
v/o

Deellocatie
Verdacht of Orverdacht ten aanzien van bedemverontreiniging

Hot

In de onderstaande tabellen is per deellocatie de onderzoeksstrategie en het bijbehorende
veld- en laboratoriumonderzoek schematisch weergegeven. Opgemerkt wordt dat de
genoemde aantallen boringen en monsters afgeleid zijn van de genoemde bijlagen. Om de
onderzoekskosten te beperken is het onderzoek van de diverse deellocaties waar mogelijk
gecombineerd uitgevoerd. Eén en ander kan resulteren in minder onderzoek dan aangegeven
in de tabellen,

Tabel 4 Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek per deellocatie
Deellocatie A (oppervlakte 13,7 hectare)
Onderzoeksstrategie in overleg met de Gemeente Maasbree (indicatief)

Aantal boringen = Aantal monsters voor laboratoriumonderzoek

Boringtot | ènboringtot | èn boring met Grond | Grondwater
0,5 m-mv 2:0 m-mv peilbuis Bovengrond | Ondergrond
- 3 2 1 ] 2

Fabel 5 Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek per deellocatie
Deeliocatie B (oppervlakte 1,7 hectare)
Onderzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie (ONV-GR)

Aantal boringen _ _ Aantal monsters voor laboratoriumonderzock
_ Boring tot | én boringtot | én boring met __ Grond = Grondwater
0,5 m-mv 2,0 m-mv peilbuis Bovengrond _ Ondergrond
17 4 3 2 2 3

Op den Bosch 1 te Baarlo | 9 09218201 A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek HMB B.V.

Tabel 6 Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek per deellocatie

Deellocatie C (oppervlakte 5 m)
Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie n met één of meer ondergrondse opslagtanks (VEP-00)
_ Aantal boringen __ Aantal monsters voor È laboratoriumonderzock
Boring tot én boring tot | én boring met | - Grond — Grondwater
0,5 m-mv 3,0 m-mv peilbuis Bovengrond | Ondergrond
- 1 [* - ] 1
* Het grondwateronderzoek wordt gecombineerd uitgevoerd met het deellocatie E.

Tabel 7 Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek per deetlocatie

Deellocatie D (oppervlakte 70 m?)

Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelij ke
verontreinigingskern (VEP)

Aantal boringen == Aantal monsters voor laboratoriumonderzoek |
Boring tot én boring tot | én boring met _ ‘Grond A l Grondwater
0,5 m-mv 2,0 m-mv. peilbuis Bovengrond | Ondergrond

2 - 1 1 - i

Tabel 8 Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek per deellocatie
Deellocatie E (oppervlakte 4.440 m?) |
Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)

Aantal boringen __ Aantal monsters voor laboratoriumonderzock

Boring tot | én boring tot | én boring met | | ___Grond 00 Grondwater
0,5 m-mv 2,0 m-mv peilbuis Bovengrond | Ondergrond

11 3 I 2 I 1

Het grondwater bevindt zich plaatselijk dieper dan 5,0 m-mv en zal derhalve plaatselijk niet
worden onderzocht. Aanvullend onderzoek naar asbest in de bodem wordt niet noodzakelijk
geacht. De locatie is ten aanzien van asbest als onverdacht te beschouwen,

Op den Bosch 1 te Baarlo 10 09218201 A

</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek HMB B.V.

3 VELDONDERZOEK

31 Veldwerkzaamheden

Het veldonderzoek is uitgevoerd conform de Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL- SIKB-2000)
en de bijbehorende protocollen 2001 en 2002 van de Vereniging Kwaliteitsborging
Bodemonderzoek (VKB).

Op 5 en 9 juni 2009 is het veldwerk uitgevoerd op basis van de in paragraaf 2.3 aangegeven
onderzoeksstrategie.

. De verrichte boringen en de geplaatste peilbuis zijn voor deellocatie A gecodeerd vanaf
nummer 30 en verder, voor deellocatie B gecodeerd vanaf nummer 1 en verder, voor
deellocatie C als nummer 60, voor deellocatie D gecodeerd vanaf nummer 70 en verder en
voor deellocatie E gecodeerd vanaf 40 en verder.

Het grondwater ís bemonsterd op 15 juni 2009, Gelijktijdig is de stand van het grondwater
bepaald alsmede de zuurgraad (pH) en het geleidingvermogen (ec).

De situering van de boorpunten is aangegeven op tekening 1 en 2 (bijlage 6).

Een uitgebreide omschrijving van de veldwerkmethode is opgenomen in bijlage 4.

32 Resultaten

Bodemopbouw
In bijlage 1 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De gemiddelde / globale
bodemopbouw van de locatie is in tabel 9 omschreven.

Tabel 9 Globale bodemopbouw onderzoekslocatie

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving
0,0 — 3,0 Zand, matig fijn, zwak siltig
305,5 Leem, sterk zandig en / of zand, matig fijn, matig siltig

Zuurgraad, geleidingsvermogen en grondwaterstand

De gemeten zuurgraad bij peilbuis PB40 bedraagt 5,35 en het geleidingsvermogen bedraagt
264 uS/cm. Deze waarden kunnen als normaal worden beschouwd.

De actuele grondwaterstand in peilbuis PB40 is circa 4,3 m-mv (15 juni 2009).

Op den Bosch 1 te Baarlo il 09218201A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek HMB BV.

Zintuiglijke waarnemingen

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn ter plaatse van boring 40 en 60 sporen baksteen
aangetroffen in het traject van 0,0 tot maximaal 1,0 m-mv. Gezien de resultaten van het
vooronderzoek, de maaiveldinspectie en de samenstelling van het puin (betondeeltjes of
baksteenpuin) wordt niet verwacht dat de bodem ter plaatse asbest bevat. Bij de overige
boringen zijn geen bijzonderheden (waaronder olie-indicaties) of bijmengingen aangetroffen,
die kunnen duiden op aanwezigheid van bodemverontreiniging. Op het maaiveld en in de
omhoog gebrachte grond zijn ook geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Ter plaatse
van boring 47, 49, 50, 51, 53, 55, 71 en 72 is een 0,2 à 0,7 meter dikke grind- en
puinhoudende funderingslaag aangetroffen.

Op den Bosch 1 te Baarlo 12 09218201 A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek HMB BV,

4 LABORATORIUMONDERZOEK

41 Uitgevoerde analyses

De monsters van de grond en het grondwater zijn ter analyse aangeboden aan het
milieulaboratorium van Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld. Het laboratorium is
RvA geaccrediteerd.

De resultaten van het veldonderzoek geven geen aanleiding meerdere (meng)monsters te
onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie
paragraaf 2,3).

In tabel 10 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch
weergegeven.

Tabel 10 Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters
DL | Monstercede | Boringen | Diepte (m-mv) Geanalyseerde parameters
Grond:
B [MOI 8, 10, 12, 14, 15 0,0 — 0,5 Standaardpakket bodem’, lutum en
en 16 organische stof
M02 17, £9, 20, 21,22 | 0,0-~-0,5 Standaardpakket bodem, lutun en
en 24 organische stof
M03 1, 2, 3,4, 5 en 6 6,5—1,0 Standaardpakket bodem, lutum en
organische stof
M04 1, 2. 3,4. 5 en 6 1,0 ~ 2,0 Standaardpakket bodem, lutum en
organische stof
A [MOS 30, 31, 32, 33 en 0,0 — 0,5 Standaardpakket bodem, lutum en
34 organische stof
M06 30, 31, 32, 33 en 0,5 — 2,0 Standaardpakket bodem, lutum en
34 organische stof
E | M07 43, 44, 45, 48,49 | 0,0—0,8 Standaardpakket bodem, lutum en
en 32 organische stof
M08 41,46, 47, 51,54 | 0,0-1,3 Standaardpakket bodem
en 55
M09 40, 41, 42 en 43 0,5 — 2,0 Standaardpakket bodem, lutum en
organische stof
C [MIO 40 en 60 2,0 — 2,5 Minerale olie
D MI! 70, 71 en 72 0,3 ~ 1,0 Minerale olie en PCB

droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink}, minerale olie
(GC), PAK (10) en PCB (7)

Op den Bosch 1 te Baarlo 13 09218201A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek, HMB B.V,

DL | Monsfercode | Boringen Diepte (m-mv)" Geanalyseerde parameters
Grondwater:
CE | WOI PB40 4,0 — 6,0 Standaardpakket grondwater”

= het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het
monsternametraject per boring weergegeven

DL = deellocatie

M = grondmengmonster
W = grondwatermonster
PB = peilbuis

4.2 Analyseresultaten en toetsing

Een kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 2.

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- / achtergrond- en interventiewaarden. Uitleg
over het toetsingskader is weergegeven in bijlage 5.

Het resultaat van de toetsing is in bijlage 3 numeriek weergegeven. Onderstaand is deze
toetsing verwoord’,

Deellocatie A (ontwikkeling landgoed)

Bovengrond

In het mengmonster MOS is een licht verhoogd gehalte aan PCB (0,0053 mg/kg ds.)
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte
boven de achtergrondwaarden (A W2000).

Ondergrond

In het mengmonster M06 is een licht verhoogd gehalte aan PCB (0,0056 mg/kg d.s.)
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte
boven de achtergrondwaarden (A W2000).

De licht verhoogde gehalten aan PCB's zijn waarschijnlijk te relateren aan het
landbouwkundige gebruik van de deellocatie.

De verhoogde gehalte aan PCB’s (som 7} wordt met name veroorzaakt door het verhoogd
gehalte aan PCB.

metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN), styreen,
VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie (GC)

* niet verhoogd: het gehalte overschrijft de streef-/achtergrondwaarde niet; er is in principe sprake van een
‘schoon’ monster (NB: cok de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters - factor 0,7’ kunnen als ‘niet
verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet
overschrijden}

e licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de streef-/achtergrondwaarde, maar de tussenwaarde (het
gemiddelde van de streef-/achtergrond- en interventiewaarde} wordt niet overschreden. De verontreiniging
is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) noodzakelijk is

e matig verhoogd: het gehaite overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek zal worden aanbevolen om te
bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging

e _ sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, omvang
en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk

Op den Bosch 1 te Baarlo 14 09218201 A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek HMB B.V,

Op basis van de door de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg (BBL) vastgestelde notitie
(januari 2009) over hoe om te gaan met de nieuwe parameters van het standaard
stoffenpakket van de NEN 5740 hoeft het aangetoonde gehalte aan PCB, ons inziens, geen
belemmering te vormen voor het toekomstige gebruik van het perceel. Gezien het feit dat het
naar alle waarschijnlijkheid om een diffuse verontreiniging handelt, wordt er in de notitie
gehanteerd dat de bovengrens voor PCB (som 7) in de doelmatigheidstoets MWW+ op het
beschermingsniveau van de interventiewaarde ligt.

Grondwater
Het grondwater is niet onderzocht.

Deellocatie B (nieuwbouw landhuizen)

Bovengrond

In mengmonster MOI en M02 zijn geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een
gehalte boven de achtergrondwaarden (AW2000).

Ondergrond
In mengmonster M03 en M04 zijn geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een
gehalte boven de achtergrondwaarden (A W2000).

Grondwater
Het grondwater is niet onderzocht.

Deellocatie C (voormalige ondergrondse HBO-tank)

Ondergrond

In het mengmonster M10 is een matig verhoogd gehalte aan minerale olie (660 mg/kg d.s.)
aangetoond.

Het matig verhoogd gehalte aan minerale olie is zeer waarschijnlijk te relateren aan de
voormalige ondergrondse opslag van huisbrandolie (HBO).

Grondwater
In het grondwater afkomstig uit peilbuis PB40 zijn geen verhoogde gehalten aan minerale
olte, vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX) en naftaleen boven de streefwaarden
aangetoond.

Deellocatie D (bovengrondse dieseltank en bestrijdingsmiddelenkast)

Bovengrond

In het mengmonster M11 zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie en PCB (som 7)
aangetoond boven de achtergrondwaarden (A W2000).

Grondwater
Het grondwater is niet onderzocht.

Op den Bosch 1 te Baarlo 15 09218201 A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek HMB B.V,

Deellocatie E (her- / verbouw woning en nieuwbouw vakantiehuizen)

Bovengrond

In mengmonster M07 en M08 zijn geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een
gehalte boven de achtergrondwaarden (A W2000).

Ondergrond
In het mengmonster M09 is geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een gehalte
boven de achtergrondwaarden (A W2000).

Grondwater

In het grondwater afkomstig uit peilbuis PB40 is een licht verhoogd gehalte aan barium (73
ug/l) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een
gehalte boven de streefwaarden.

In de bovenliggende bodem van het onderzoeksterrein wordt barium niet in een verhoogd
gehalte aangetroffen. De oorzaak van dit verhoogd gehalte moet dan ook gezocht worden in
regionale omstandigheden.

De aanwezigheid van zware metalen in het grondwater is voor deze regio geen onbekend
verschijnsel, De oorzaak hiervan is onder andere:

* de depositie van verzurende stoffen op de bodem;

e het ontbreken van zuurbuffering door bijvoorbeeld bekalking zoals dat op
landbouwgronden plaatsvindt;

e het landbouwkundig gebruik van stoffen waarin zware metalen voorkomen;

e de geringe adsorptiecapaciteit van de bodem.

Als gevolg hiervan kunnen zware metalen die zich van nature in vastgelegde vorm in de
bodem bevinden, in oplossing gaan en uitspoelen naar het grondwater waarin dan verhoogde
concentraties worden aangetroffen zonder dat hiervoor een duidelijke aanwijsbare bron in de
omgeving is aan te tonen, Door de grote mobiliteit van deze stoffen in opgeloste toestand
zullen deze zich gemakkelijk via het grondwater verspreiden (diffuse verontreiniging).

De Provincie Limburg heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot de
regionaal verhoogde concentraties van zware metalen in het grondwater (zie onder meer
brief 95/36199V van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg van 12 september
1995), zodat de aanwezigheid van verhoogde concentraties aan zware metalen in het
grondwater in Noord- en Midden-Limburg is aan te merken als een veel voorkomend
verschijnsel.

Op den Bosch 1 te Baarlo 16 09218201A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek, HMB B.V.

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de
onderzoekslocatie verdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging voor wat betreft de
deellocaties C (voormalige ondergrondse HBO-tank) en D (bovengrondse dieseltank en
bestrijdingsmiddelenkast). De overige deellocaties A, B en C kunnen als “overdacht”
aangemerkt worden. Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740.

Geconcludeerd wordt dat de deelhypotheses ‘(grootschalig) onverdachte locatie’ voor
deellocatie A (ontwikkeling landgoed) en E (her- / verbouw woning en nieuwbouw
vakantiehuizen) geen stand houden. Enkele parameters in de grond of het grondwater zijn
aangetoond in een gehalte waarbij in lichte mate sprake is van verontreiniging. Een
aanvullend onderzoek met een gewijzigde hypothese wordt echter niet noodzakelijk geacht.

Geconcludeerd wordt dat de deelhypothese ‘onverdachte locatie’ voor deellocatie B
(nieuwbouw landhuizen)stand houdt

Geconcludeerd wordt dat de deelhypothese ‘verdachte locatie’ voor deellocatie C
(voormalige ondergrondse HBO-tank) stand houdt. In het mengmonster van de ondergrond
ter plaatse van de voormalige ondergrondse HBO-tank is een matig verhoogd gehalte aan
minerale olie aangetoond.

Geconcludeerd wordt dat de deelhypothese ‘verdachte locatie’ voor deellocatie D
(bovengrondse dieseltank en bestrijdingsmiddelenkast) geen stand houden. Er zijn geen
verhoogde gehalten aan minerale olie en PCB's aangetoond.

De vastgestelde milieuhygiënisch bodemkwaliteit ter plaatse van deellocatie A, B, D en E
vormt geen belemmering voor de voorgenomen de ontwikkeling van landgoed “Op den
Bosch” in Baarlo c.q. de aanvraag van een bouwvergunning, alsmede een
bestemmingsplanwijziging.

De vastgestelde milieuhygiënisch bodemkwaliteit ter plaatse van deellocatie C vormt een
belemmering voor de voorgenomen her- / verbouw van de woning en de nieuwbouw
vakantiehuizen.

Op den Bosch 1 te Baarlo 17 092182014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>verkennend bodemonderzoek HMB B.V.

52 Aanbevelingen

Aangezien het gehalte aan minerale olie ter plaatse van de voormalige ondergrondse HBO-
tank de tussenwaarde overschrijdt, is nader bodemonderzoek noodzakelijk naar de aard,
mate, omvang en oorzaken van het verhoogde gehalte.

Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd conform de Regeling en het Besluit
bodemkwaliteit. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan, ongeacht
de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek, een aanvullende keuring van de af te
voeren partij worden gevraagd en zijn mogelijke verwerkingskosten van toepassing.

Op den Bosch 1 te Baarlo 18 09218201 A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1

Resultaten vooronderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek

Op den Bosch 1
Baarlo

gemeente Maasbree,
sectie N, nr. 7 [ged.)

9 juli 1998

Rapportnummer: 98-369-28

Opdrachtgever:

Maatschap Hendrikx
Op den Basch 1
5991 NE Baarlo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Projectgegevens

Projectnaam
Projectnummer

Adres onderzoekslocatie
Plaats

Gemeente

Kaartblad (top. kaart 1:10.000)
Coördinaten

Kadastrale aanduiding
Oppervlakte

Opdrachtgever

Naam

Adres

Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

Adviesbureau
Naam

Adres

Postcode
Woonplaats

Telefoonnummer
Faxnummer

Het Milieuburo

Maasbree, 9 juli jjji

ir, J.A.C.M, Peeters

— Het Milieuburo —— Rapportnr. 98 - 369 - 28 —

‘Baarlo, Op den Bosch 1

98-369-28

Op den Bosch 1
Baario
Maasbree

blad 58 E Noord Tegeien

X: 202.204 en Y: 369.820

gemeente Maasbree, sectie N, nr. 7 [ged.]
ca. 700 m?

Maatschap Hendrikx
Op den Bosch 1
5991 NE

Baarlo
077-4774271

Het Milieuburo
Voltaweg 8
5993 SE
Maasbree
077-4652808
077-4653418

dhr. J.P.J. Stempher

Dit rapport mag, met uitzondering van uitdrukkelijk schriftelijke toesternming van Het Milieuburo,
niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>— Het Milieuburo --— Rapporinr. 98 - 369 - 28 —~

Samenvatting

In opdracht van Maatschap Hendrikx, Op den Bosch 1 te Baarlo is door milieukundig adviesbureau
Het Milieuburo, afdeling Bodem, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een perceel
gelegen aan voornoemd adres.

Kadastraal bekend gemeente Maasbree, sectie N, nr. 7 [ged].
De veldwerkzaamheden ten behoeve van het onderzoek zijn uitgevoerd in juni 1998,

De aanleiding van het onderzoek vormt de realisatie van een nieuw te bouwen loods en in verband
daarmee het inzichtelijk maken van de huidige, milieukundige toestand van de bodem ter plekke.

Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn er, met uitzondering van matige hoeveelhe-
den puin bij boring 3 {traject 0-30 cm-mv) en 4 (traject 0-10 cm-mv), zintuiglijk geen verontreinigingen
in het opgeboorde materiaaf waargenomen. Tijdens de bemonstering van het grondwater uit
peilbuis 10\001 is er zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen.

in de bovengrond (grondmengmonster X01} zijn met uitzondering van p.a.k.-totaal, geen van de
onderzochte stoffen aangetoond in ten opzichte van de streefwaarden verhoogde gehalten.

Het gehalte aan de somparameter p.a.k.-totaal ligt boven de streefwaarde, maar onder de regio-
nale referentiewaarde (1,2 mg/kgd.s.), die door de Provincie Limburg is vastgesteld, zodat mag
worden aangenomen dat de bovengrond niet noemenswaardig met p.a.k. verontreinigd is.

In de ondergrond (grondmengmonster X02) zijn geen van de onderzochte stoffen in ten opzichte
van de streefwaarden verhoogde gehalten aangetoond.

Hoewel er voor de groepsparameter E.O.X. geen referentiewaarden zijn vastgesteld, zijn in beide
grondmengmonsters (zowel boven- als ondergrond) verhoogde gehalten ten opzichte van de de-
tectiegrens aangetoond. De aangetoonde gehalten aan de groepsparameter E.O.X. liggen echter
rond de regionale referentiewaarde voor E,O.X. (0,3 mg/kg d.s.), waardoor mag worden aangeno-
men dat de betreffende grondmengmonsters niet noemenswaardig verontreinigd zijn met E.O.X.

In het grondwater (peilbuis 10\001) zijn , met uitzondering van zink, geen van de in onderzoek
genomen parameters in ten opzichte van de streefwaarden verhoogde concentraties aangetoond,

in de bovenliggende bodem van het onderzoeksterrein wordt zink niet in een verhoogde gehalte
ten opzichte van de streefwaarde aangetroffen. De aanwezigheid van zink in het grondwater kan
gezien worden als een diffuus aanwezige verontreiniging afkomstig van buiten de perceelsgrenzen
en veroorzaakt door regionale omstandigheden.

De pH van het grondwatermonster (peilbuis 101001) kan als enigszins verlaagd gezien worden.

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "niet-verdacht” kan worden be-
schouwd, wordt op basis van de lichte verontreinigingen, niet geheel bevestigd. Echter, gelet op de
aard en mate van de verontreinigingen, is er géén reden voor een aanvullend of nader onderzoek
en bestaan er géén milieuhygiënische belemmeringen voor de voorgenomen nieuwbouw van een
loods.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>— Het Milieuburo ——- Rapportnr, 98 - 369 - 28 ——

Inhoudsopgave

Blz. 1.

OONA,

inleiding
Doelstelling
1. „Vooronderzoek
1,4 Gebruik en beschrijving van de locatie
1.2 Geohydrologie en bodemopbouw
1.3 Geohydrologische gegevens
1.4 Grondwateronttrekking
1.5 Bodemtype
2. Hypothese
3. Onderzoeksstrategie
4. Uitvoering van het onderzoek
44 Veldwerkzaamheden
A14 Grond
412 Grondwater
42 Bemonstering van het grondwater
4.3 Samenstelling van de te analyseren grondmengmonsters
4.4 Laboratoriumonderzoek
5. Onderzoeksresultaten
5.4 Bodemtype
5.2 Zintuiglijke waarnemingen
5.3 Analyseresultaten algemeen
5.4 Analyseresultaten onderzoekslocatie

Schema analyseresultaten bovengrond en ondergrond
Schema analyseresultaten grondwater

6, Conclusies en aanbevelingen

Kadastrale situatie

Regionale situatie

Analysecertificaat grond

Analysecertificaat grondwater

Boorprofielen

Situering van de boringen en peilbuis

Bepalingsgrenzen en onderzoeksmethediek van toegepaste analyses
Toetsingstabel Leidraad Bodembescherming (1994)

Samenvatting vooronderzoek

Foto's van de onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>—— Het Mitieuburo —— Rapportnr. 98 - 369 - 28 —~

Inleiding

In opdracht van Maatschap Hendrikx, Op den Bosch 1 te Baarlo is door milieukundig adviesbureau
Het Milieuburo, afdeling Bodem, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een perceel
gelegen aan voornoemd adres.

Kadastraal bekend gemeente Maasbree, sectie N, nr. 7 [ged.] (zie bijlage 1).
De veldwerkzaamheden ten behoeve van het onderzoek zijn uitgevoerd in juni 1998.

De aanleiding van het onderzoek vormt de realisatie van een nieuw te bouwen loods en in verband
daarmee het inzichtelijk maken van de huidige, milieukundige toestand van de bodem ter plekke.

Het onderzoek is uitgevoerd conform het gestelde in de NVN 5740 en volgens de door het minis-
terie van VROM vastgestelde Nederlandse Praktijk Richtlijn (N.P.R. 5741).

Het voorliggende rapport presenteert de resultaten van het verkennend onderzoek.
Het rapport wordt afgesloten met de hieraan te verbinden conclusies en aanbevelingen.

Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:

- vooronderzoek historie / bodemgesteldheid;
- opstellen van een hypothese;

- opstellen van de onderzoeksstrategie;

- uitvoering van het feitelijk onderzoek;

- toetsing van de onderzoeksresultaten;

- conclusies en aanbevelingen.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de bodem verontreinigingen bevat die schadelijk
zijn voor de volksgezondheid en/of voor het milieu in het algemeen en zodoende een belemmering
of beperking kunnen vormen bij de realisatie van de voorgenomen nieuw te bouwen loods.

blad 1 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>— Het Mitleuburo —- Rapportnr. 98 - 369 - 28 —

1. Vooronderzoek

Uitvoering van het vooronderzoek is geschied middels het verzamelen van relevante informatie
omtrent het vroegere en huidige gebruik van de locatie alsmede de directe omgeving om aldus te
kunnen beoordelen of er activiteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk tot verontreinigingen in
de bodem zouden hebben kunnen leiden.

Op grond van de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is vervolgens een hypothese opge-
steld omtrent de aan- of afwezigheid van eventuele bodemverontreiniging, mogelijk gevolgd door
een locatiespecifieke onderzoeksstrategie.

Voor zover relevant zijn tijdens het vooronderzoek gegevens verzameld middels het raadplegen
van documentatie en archieven van en eventueel gesprekken met onderstaande instanties:

- Gemeente Maasbree afdeling Milieu (de heer M. Derksen);
afdeling Ruimtelijke Ordening;
afdeling Openbare Werken;
afdeling Kadaster;

- Provincie Limburg afdeling Grondwaterbeheer;
- de Grondwaterkaart van Nederland van TNO-DGV:
- de Bodemkaart van Nederland van Stiboka.

Verder ziin gegevens verkregen middels een visuele inspectie van het terrein op 15 juni 1998 en
een interview met dhr. Hendrikx. De verkregen onderzoeksgegevens zijn samengevat in een
schema, welk als bijlage 9 is opgenomen.

Voor zover relevant is de verkregen informatie verwerkt in de onderstaande terreinbeschrijving.

1.1 Gebruik en beschrijving van de locatie

De kadastrale situatie van de onderzoekslogatie is opgenomen als bijlage 1 en de regionale si-
tuering van het terrein is weergegeven in bijlage 2.

De onderzoekslocatie bevindt zich aan Op den Bosch nr. 1, circa 2 kilometer ten zuidwesten van
de bebouwde kom van Baarlo in de gemeente Maasbree. Het betreft een gedeelte van het perceel
kadastraal bekend gemeente Maasbree, sectie N, nr. 7. De oppervlakte van het onderzoeksterrein,
waarvan circa 180 m* bebouwd is, bedraagt ongeveer 700 m”.

Westelijk van de locatie ligt Op den Bosch. Ca. 100 meter ten (zuid)westen van de locatie ligt het
buurtschap Donk in de gemeente Kessel. Hier zijn voornamelijk agrarische bedrijven gevestigd.

De directe omgeving van de onderzoekstocatie is in gebruik als landbouwgrond. Deze landbouw-
percelen grenzen in noordelijke richting aan het bosgebied “De Kesselsche Bergen’.

Op de onderzoekslocatie bevindt zich het akkerftuinbouwbedrijf van Maatschap Hendrikx. Het
terrein Is bebouwd met boerderij en werktuigenloods. Het zuidelijk gedeelte van de werktuigen-
loods betreft een open gedeelte dat is voorzien van een vloeistofdichte vloer waarop een
bovengrondse dieseltank, een bovengrondse petroleumtank, olievaten en een bestrijdings-
middelenkast staat. De bovengrondse dieseltank, petroleumtank en de olievaten bevinden zich
binnen een vloeistofdichte omwalling. Het overige gedeelte van de werktuigenloods betreft een
gesloten gedeelte en is voorzien van een betonvloer. Deze betonvloer is niet vloeistofdicht maar
wordt in de toekomst wel vervangen door een vloeistofdichte vloer, In dit gedeelte vindt
opslag/stalling van werktuigen plaats.

Op de plaats waar nu de werktuigenloods staat is in 1970 de schuur en het kippenhok gedeeltelijk
afgebrand.

blad 2 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>—— Het Milieuburo — Rapportnr. 98 - 369 - 28 —~

De boerderij kan worden onderverdeeld in 3 gedeelten waaronder een woongedeelte, een
werk/sorteerloods en een leegstaande voormalige varkensstal.

Direct ten noordwesten van het woongedeelte heeft vanaf 1970 tot 1990 een ondergrondse HBO-
tank (5000 liter) gelegen en diende voor de verwarming van de opstallen. In 1990 is deze tank
door de fa. Raaymakers te Helden uit de bodem verwijderd en afgevoerd.

Daar de ondergrondse tank zich op geruime afstand (> 25 meter) van de feitelijk te onderzoeken
perceelsgedeelte bevond en gezien het feit dat de voormalige tank niet in het instroomgebied van
het grondwater van het onderzoeksgedeelte heeft gelegen, wordt vooralsnog aangenomen dat de
tank de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van het onderzoeksterrein niet
nadelig heeft beïnvloed.

Voordat er middels huisbrandolie werd verwarmd vond de energievoorziening vanaf 1954 plaats in
de vorm van kolenstook. Lozing van het afvalwater heeft tot midden jaren ‘80 op de beek plaats-
gevonden. Vanaf midden jaren ‘80 is het perceel aangesloten op de riolering buitengebied Baarlo.
De afvoer van hemelwater is immer naar de beek gegaan.

De tabellen 1.4 en 1.2 geven een overzicht van de diverse vergunningen, die in het kader van de
Bouwverordening, de Hinderwet en/of de Wet milieubeheer in het verleden met betrekking tot de
onderzoekslocatie werden verleend.

Tabel 1.1. Vergunningen in het kader van de Bouwverordening

Vergunning Jaartal Nummer
Bouw van varkensstal 1969 143/69
Bouw van schuur 4970 114/70
Bouw van badkamer en toilet 1881 119/81
Bouw van open loods 1989 277/89
Tabel 1.2. Vergunningen in het kader van de Hinderwet en/of de Wel milieubeheer

Vergunning Datum Nummer
Hinderwetvergunning voor oprichten van een varkens- | 27 september 1974 13-74 JV

mesterij waar mest en meststoffen worden bewaard,
Hw-kennisgeving voor uitbreiding = (vollegronds)- | 24 oktober 1989
tuinbouwbedrijf (vmi. varkensmesterij)
Melding AMvB akkerbouwbedrijven Milieubeheer 7 november 1995

Het perceel en de opstallen zijn sinds 1954 in eigendom van de Fam. Hendrikx. Voor deze tijd
behoorde het landgoed tot de Kerk van Kessel. De boerderij dateert van de 16e eeuw.

Het feitelijk onderzoeksterrein grenst aan de huidige werktuigenioods en is grotendeels begroeid
met bomen en hoog gras. Het overig gedeelte van het onderzoeksterrein is bebouwd en betreft
een leegstaande schuur (voormalige varkensstal). Deze schuur is geheel onderkelderd. Na de
beëindiging van de werkzaamheden met betrekking tot de varkensmesterij is deze schuur in
gebruik geweest als opslagruimte voor de zeskampploeg van Baarlo, Momenteel is de schuur
leegstaand en zal in de toekomst worden afgebroken. Rondom deze schuur is het terrein verhard
met bouwpuin.

De opdrachtgever is voornemens om ter plaatse van het onderzoeksterrein nieuwbouw van een
sorteerloods met kantine te realiseren.

Uit het historisch onderzoek is niet gebleken dat er in het verleden op of in de directe nabijheid van
de onderzoekslocatie, activiteiten hebben plaatsgevonden die tot verontreinigingen in de bodem
ter plaatse van de onderzoekslocatie zouden hebben kunnen leiden.

Ter verduidelijking van het voorgaande zijn enkele foto's van de onderzoekslocatie opgenomen als
bijlage 10.

blad 3 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>— Het Mifieuburo —  Rapportnr. 98 - 369 - 28 —

1.2 Geohydrologie en bodemopbouw

Enig inzicht omtrent de bodemsoort en -opbouw is van belang bij het beoordelen van de aange-
toonde stoffen in relatie tot het natuurlijk voorkomen ter plaatse en de mogelijkheid van het door-
dringen van de aangetoonde stoffen in diepere lagen.

De geohydrologische situatie bepaalt in hoge mate de verspreidingskansen van de aangetoonde
stoffen naar de omgeving en is, samen met de aard van de bodem en de mobiliteit van de aange-
toonde stoffen, belangrijk bij het verkrijgen van een indruk van de omvang van het befnvioedings-
gebied van mogelijke verontreinigingen.

1.3 Geohydrologische gegevens

Tabel 1.1 geeft een overzicht van geohydrologische gegevens welke zijn ontleend aan de grond-
waterkaart van Nederland (Roerdalslenk, 58 Oost).

Tabel 14. Geohydrologische gegevens

IJzergehailte 6 - 15 mg/l
Hardheid 3-6°D
Hoogte maaiveld t.o.v, NAP + 27,5 m
Hoogte freatisch vlak t.o.v. NAP +245 m
grondwaterstand t.o.v. maaiveld* 3,25 m-mv
Stromingsrichting grondwater oostelijk, richting Maas
kD-waarde in m‘/dag < 500

* Grondwaterstand gemeten in de peilbuis, direct voor de monstername.
Geotogisch gezien ligt de locatie in het gebied van de Peefhorst.

Het gebied waarbinnen het grondwater in de Peelhorst zich beweegt, is geologisch opgebouwd uit
een pakket fijne en grove sedimenten van tertiaire tot kwartaire ouderdom.

Aan de bovenzijde wordt het watervoerend pakket afgesloten door de slecht doorlatende deklaag
(zanddilivium); aan de onderzijde vormen kleiige afzettingen van het Mioceen de siecht doorla-
tende basis.

Het isohypsenpatroon van het freatisch grondwater vertoont een grote mate van overeenstemming
met het ischypsenbeeld van het (diepe) grondwater in het eerste watervoerend pakket.

Daaruit blijkt dat er geen duidelijke hydrologische scheiding aanwezig is tussen het freatische en
het diepe grondwater.

Miocene afzettingen

Deze zijn overwegend van mariene oorsprong en opgebouwd uit middelfijne, door glauconiet
groengekleurd, siib- en glimmerrijke zanden waarin schelpen, botten en plaatselijk kleilagen wor-
den gevonden.

De slecht doorlatende deklaag.

Deze deklaag is over het algemeen opgebouwd uit een pakket fijne siibhoudende zanden, zandige
iemen (Brabantleem), klei en veen, Ter plekke van de onderzoekslocatie bedraagt de dikte van de
dekiaag ongeveer 5 - 10 meter,

Hydrologisch Is de deklaag van betekenis omdat hij stagnerend kan werken op verticale grond-
waterstromingen, vooral op plaatsen waar leemlagen aanwezig zijn.

Plaatselijk kan dit aanleiding geven tot schijnspiegels van freatisch grondwater.

blad 4 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>— Het Milieuburo —— Rapporinr. 98 - 369 - 28 —

1.4 Grondwateronttrekking

Voor zover bekend vindt erin de directe omgeving van de onderzoekstocatie geen (geregistreerde}
grondwateronttrekking plaats.

Gelet op het landelijk karakter van de omgeving van de onderzoekslocatie is het echter niet uitge-
sloten dat er, met name in de zomerperiode, in de omgeving grondwateronttrekking plaatsvindt ten
behoeve van landbouwkundige doeleinden (beregenen).

Deze onttrekkingen zullen echter geen noemenswaardige invloed op de grondwaterstand of stro-
mingsrichting van het grondwater uitoefenen.

1.5 Bodemtype

Uit de bodemkaart van Nederland, blad 58 Cost Roermond, is af te leiden dat het bodemtype in de
omgeving van de onderzoekslocatie behoort tot de moerige eerdgronden met een zanddek en een
moerige tussenlaag.

Deze gronden komen voor tussen Maasbree en Kessel en oostelijk van Tegelen-Belfeld-Reuver-
Swalmen. Meestal zijn het kleine vlakken, die in de beekdalen liggen of onderdelen zijn van een
laag gelegen, vlak gebied. Vooral in het winterseizoen zijn deze gronden erg nat. Op het Hoog-
terras oostelijk van Tegelen ligt een vlakje met gronden, dat vroeger zeer nat was. Nu er
tegenwoordig diepe groeven voor de kleiwinning in de buurt zijn is wegzijging van het grondwater
opgetreden. De gronden zijn daardoor veel droger geworden en hebben thans Gt VI. Het zanddek
is opgebracht om de zode te verstevigen. Meestal is dit dek al vrij oud en daardoor goed
gehomogeniseerd, Op verschillende plaatsen is het zand vermengd met een deel van het onder-
liggende veen. Het leemgehalte van het 20 a 25 cm dikke bezandingsdek varieert van 10-40% en
het humusgehalte van 2-7%; de kleur is zwart of zeer donker grijs.

De onderliggende veenlaag is zwart, 15 à 30 cm dik en bevat een wisselende hoeveelheid zand,
De zandondergrond is lichtgrijs tot grijs van kleur, bevat soms enkele roestvlekken en heeft een
leemgehalte dat varieert van 10-40%. De soms voorkomende niet geaéreerde ondergrond heeft
vaak oude boomwortelresten.

Zuidelijk van Tegelen en zuidelijk van Swalmen hebben de vlakjes kleilagen in de ondergrond.

De bodem ier plaatse van de onderzoekslocatie bestaat in hoofdzaak uit zwak siltig, mata fijn
zand.
Het freafisch vlak is ten tijde van het veldwerk aangetroffen op een diepte van ca. 3,5 m-mv.

in bijlage 5 zijn de profielen van de diverse boringen weergegeven.

Horizontbenaming.
De lagen die men in een doorsnede van de bodem - het bodemprofiel - ken waarnemen worden horizonten genoemd, Ze verschillen van elkaar door
bv, hun gehalte aan humus, ijzer, eem, lutum of door kleur en structuur.

Hoofdhorizont A:
De bovenste laag van ieder bodemprofiel, waarin verse organische stof wordt omgezet tot humus en waaruil eventueel gemakkelijk oplosbare
bestanddelen kunnen uitspoelen. Deze hoofdhorizonten worden onderverdeeld in:

AG: Strooisellaag van onverteerde of weinig verteerde plantenresten.

Al: Bovenste, donker gekleurde iaag met een relatief hoog gehalte organische stof, die geheel of gedeeltelijk biologisch is omgezet
en intensief met minerale delen is gemengd.

Ap: Bouwvoer,

Aan: Een door menselijke activiteit (bv. ophoging} gevormd dek.

A2: Minerale laag die als gevolg van vitspoeting relatief het armst is aan kiei-mineralen, ijzer aluminium of aan site drie.

AG: Overgang ven A naar C met evenveel A- als C-kenmerken,

Hoofdhorizont B:
Horizont waarin door inspoeling materiaal is afgezet.

B2: Laag met maximale insposling.

B2h: Bz die in bijzonder sterke mate is verrijkt met amorfe humus.
Bair: B2 die in bijzonder sterke mate is verrijkt mat ijzer.

83; Overgang van B naar C met overwegend B-kenmerken.

Hoofdhorizont C:
Niet of stechts weinig veranderd materiaal (moedermaterieal),

ot: Kalkloos moedermateriaal.
GR: Kalkrijk moedermateriaal.

blad 5 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>~~~ Het Milieuburo — Rapportnr. 98 - 369 - 28 —~

2. Hypothese

Tijdens het vooronderzoek zijn er geen aanwijzingen gevonden dat er op of in de directe omgeving
van de locatie activiteiten hebben plaatsgevonden die tot een verontreiniging van de bodem ter
plekke van de onderzoeksiocatie zouden hebben kunnen leiden.

Op basis van de gegevens van het vooronderzoek wordt de locatie ais “niet-verdacht” aangemerkt.

3. Onderzoeksstrategie

De onderzoeksstrategie is gebaseerd op voornoemde hypothese. De onderzoekslocatie wordt als
“niet-verdacht" aangemerkt en onderzocht conform de strategie A als genoemd in de NVN 5740,

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de hiervoor geldende richtlijnen.

4. Uitvoering van het onderzoek

4.1 Veldwerkzaamheden

4.1.1 _ Grond

Gelijkmatig verdeeld over het terrein zijn op 16 juni 1998, met behulp van een edelmanboor, zes
boringen verricht tot 0,5 m-mv dan wel 0,5 meter onder een zintuiglijk waargenomen verontrei-
niging. Van de uitkomende grond is per boring een grondmonster samengesteld. Zintuiglijk
verontreinigde trajecten zijn separaat bemonsterd.

Twee van deze boringen (boring 10\001 en 104002) zijn doorgezet tot 2,0 m-mv. Per boring zijn, in
trajecten van 50 cm, grondmonsters samengesteld. In totaal zijn op deze wijze 6 deelmonsters van
de ondergrond verkregen.

Boring 104001 is doorgezet tot het freatisch vlak, dat ten tijde van de veldwerkzaamheden is
aangetroffen op een diepte van ca. 3,5 m-mv.

De opgeboorde materiaal van al deze boringen is zintuiglijk onderzocht op mogelijk aanwezige
verontreinigingen en is beschreven.

In bijlage 5 zijn de profielen van de diverse boringen weergegeven.
De situering van de boringen is weergegeven in bijlage 6.

41.2 Grondwater

Stroomafwaarts van de onderzoekslocatie is een boring (boring 1) doorgezet tot een diepte van
ca. 2 meter beneden de grondwaterspiegel en afgewerkt tot pelibuis.

Door het onsamenhangende karakter van de grond vanaf het freatisch vlak is deze boring vanaf
het freatisch vlak uitgevoerd met behulp van mantelbuizen en een pulsboor.

De peilbuis bestaat uit Hoge Dichtheid Poly Ethyleen (HDPE). Aan de onderzijde is de pelibuis
voorzien van een filterbuis van blank HDPE met een lengte van 1 meter. De filterbuis is aan de
onderzijde afgesloten met een HDPE-afsluitdop. Het filtergedeelte en het blinde gedeelte van de
peilbuls zijn lekvrij verbonden met een strak sluitende mof. Het filtergedeelte van de peilbuis is
omstort met gebrand en gewassen filtergrind (1-2 mm).

Het boorgat is ter hoogte van de grondwaterspiegel en net onder het maalveld gedicht met een
bentoniet kleistop. De peilbuis is afgeschermd met een straatpot en verzonken onder maaiveld.
Direct na plaatsing is de peilbuis afgepompt.

De situering van de peilbuis is eveneens aangegeven in bijlage 6.

blad 6 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>— Het Mitieuburo — Rapportnr. 98 - 369 - 28 nm

4.2 Bemonstering van het grondwater

De bemonstering van het grondwater heeft plaatsgevonden op 23 juni 1998. Direct voor de
monstername is de peilbuis afgepompt (ongeveer 2 maal de inhoud van de peilbuis).

De bemonstering heeft plaatsgevonden met een vacuümpomp. Via een doorstroomcel heeft tij-
dens het afpompen en bemonsteren een continue meting van pH en EC plaatsgevonden.

Pas nadat deze parameters geen schommelingen meer vertoonden zijn de watermonsters geno-
men. Voor de monstername zijn de aanzuigslangen en de monsterflessen met het betreffende
monsterwater gespoeld. Ten behoeve van het onderzoek op kwik en andere zware metalen is een
gedeelte van het watermonster tijdens de monstername in-line gefiltreerd (filter met een
poriëngrootte van 0,45 um) en aangezuurd met geconcentreerd salpeterzuur.

Direct na de monstername zijn zowel de grondmonsters als de watermonsters gekoeld aangele-

verd bij het laboratorium, waar verdere conservering ten behoeve van het onderzoek heeft plaats-
gevonden.

4.3 Samenstelling van de te analyseren grondmengmonsters

Bovengrond (0 - 50 cm-mv}

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de grondmonsters die zijn gebruikt ten behoeve van het samen-
stellen van het te analyseren grondmengmonster van de bovengrond, In afwijking van het gestelde
in de NVN 5740 zijn enkele zintuiglijk verontreinigde bodemtrajecten gemengd met zintuiglijke
schone bademtrajecten. Dit is gedaan om een eerste indruk te krijgen van de algehele bodem-
kwaliteit van de bovengrond van de onderzoekslocatie.

Tabet 4.1. Samenstelling grondmengmonster bovengrond

boorpunt” 2 3 4 5 8
traject in cm-mv 0-50 0-30 0- 10 0-50 0 - 50
zintuiglijke geen matig matig geen geen
verontreinigingen puinhoudend | puinhoudend

mengmonster nr. X01

* De situering van de boringen is weergegeven in bijlage 6.

Ondergrond

Tabel 4.2 geeft een overzicht van de grondmonsters die zijn gebruikt ten behoeve van het
samenstellen van het te analyseren grondmengmonster van de ondergrond.

Tabel 4.2. Samenstelling grondmengmonster ondergrond

boorpunt* 1 2 3 1 2
traiect in cm-mv 50 - 100 50 - 100 30 - 80 100 - 150 159 - 200
zintuiglijke geen geen geen geen geen
verontreinigingen

mengmonster nr. X02

* De situering van de boringen is weergegeven in bijlage 6.

blad 7 van 13

</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>— Het Milieuburo — Rapportnr. 98 - 369 - 28 ——

44 Laboratoriumonderzoek

De grondmonsters en watermonsters zijn onderzocht door het milieulaboratorium van ALcontrol
b.v. in Hoogvliet. Het samenstellen van de te analyseren grondmengmonsters heeft eveneens op
het laboratorium plaatsgevonden.

Hier zijn op de monsters de volgende analyses uitgevoerd,

Een kopie van de laboratoriumeertificaten is opgenomen als bijfage 3 (grond) en 4 (grondwater).
De bepalingsgrenzen en de onderzoeksmethodiek van de toegepaste analyses zijn opgenomen in bijlage 7.

Grondmengmonster bovengrond

- Zware metalen (cadmium, chroom, koper, nikkel, kwik, zink, lood) en arseen;
- Minerale olie GC-methode;

- E.O.X. (extraheerbare organo-halogeenverbindingen);

- Polycyclische aromaten (VROM-reeks);

- Droge stof-, organisch stof- en lutumgehalte.

Grondmengmonster ondergrond*

- Zware metalen (cadmium, chroom, koper, nikkel, kwik, zink, lood) en arseen;
- E.0.X. (extraheerbare organo-halogeenverbindingen);

- Minerale olie GC-methode;

- Droge stofgehalte.

* De bepaling van de vluchtige verbindingen in het grondmengmonster van de ondergrond is vervallen
aangezien deze stoffen in het grondwater worden bepaald,

Grondwatermonster

- Vluchtige aromaten (B.E.T.X.} en naftaleen;

- E.0.X. (extraheerbare organo-halogeenverbindingen);

- Zware metalen (cadmium, chroom, nikkel, koper, kwik, zink, lood) en arseen;
- Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen;

- Fenol-index,

De pH en de geleidbaarheid (EC) van het grondwatermonster zijn in-situ tijdens de monstername
bepaald.

5, Onderzoeksresuitaten

5.1 Bodemtype

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat in hoofdzaak uit zwak sillig, matig fin
zand.
Het freatisch vlak is ten tijde van het veldwerk aangetroffen op een diepte van ca. 3,5 m-mv,

5.2 Zintuiglijke waarnemingen

Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn er, met uitzondering van matige hoeveelhe-
den puin bij boring 3 (traject 0-30 cm-mv) en 4 (traject 0-10 cm-mv), zintuiglijk geen verontreinigingen
in het opgeboorde materiaal waargenomen.

Tijdens de bemonstering van het grondwater uit peilbuis 10\001 is er zintuiglijk geen verontreini-
ging waargenomen.

blad 8 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>5.3

ow Het Milieuburo — Rapporinr. 98 - 369 - 28 ——

Analyseresultaten algemeen

De analyseresultaten zijn weergegeven op bladzijde 11 en 12.

Bladzijde 11 grondmengmonster bovengrond en ondergrond.
Bladzijde 12 grondwatermonster.

De analyseresultaten zijn vergeleken met de streef- en interventiewaarden van het Directoraat-
Generaal voor de Milieuhygiëne (zie ook bijlage 8).

Deze richtwaarden zijn:

streefwaarde:

deze waarde geeft het concentratieniveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodem-
kwaliteit. Dit niveau dient bereikt te worden om de functionele eigenschappen, die de
bodem heeft voor mens, dier en plant, volledig te herstellen. Het concentratieniveau komt
overeen met een "gemiddelde" achtergrondconcentratie, die bij de verschillende bodemty-
pen in Nederland kan voorkomen, of die is afgestemd op de detectielimiet bij de gebruike-
lijke analysemethode;

interventiewaarde:

deze waarde geeft het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in bodem waarboven
ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele sigenschap-
pen die bodem heeft voor mens, dier en plant. Gehaiten of concentraties van verontreini-
gende stoffen, die deze waarde overschrijden geven aanleiding een saneringsonderzoek in
te stellen en zonodig sanerende maatregelen te treffen;

criterium voor nader onderzoek: .

dit is het criterium %(interventiewaarde + streefwaarde) waarbij, afhankelijk van de
omstandigheden, sprake kan zijn van een blootstellingsrisico voor de mens en/of aantasting
van het milieu. Afhankelijk van die omstandigheden kan een nader onderzoek gewenst zijn.
Voor stoffen waarvoor geen streefwaarde is vastgesteld, wordt het criterium Yzinterventie-
waarde) gehanteerd in plaats van het criterium “4(interventiewaarde + streefwaarde).

Ter verduidelijking is het criterium voor nader onderzoek eveneens bij de analyseresultaten
opgenomen.

Aangetoonde stoffen die in een gehalte of concentratie boven de streefwaarde voorkomen zijn vetgedrukt en
gecentreerd.

Stoffen

die in een concentratie boven het criterium voor nader onderzoek voorkomen zijn vetgedrukt,

gecentreerd en gearceerd.
Aangetoonde stoffen die de interventiewaarde overschrijden zijn vetgedrukt, gearceerd en links in de kolom
geplaatst.

5.4

Analyseresultaten onderzoekslocatie

Grond

Bovengrond

In het

geanalyseerde grondmengmonster van de bovengrond (X01) zijn, met uitzondering van

p.a.k-totaal, geen van de onderzochte stoffen aangetoond in ten opzichte van de streefwaarden

verhoo

gde gehalten. De somparameter p.a.k.-totaal (VROM-reeks} overschrijdt in lichte mate de

streefwaarde.

blad 9 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>= Het Milieuburo — Rapporinr. 98 - 369 = 28 =

Ondergrond
In het geanalyseerde grondmengmonster van de ondergrond (X02) zijn geen van de onderzochte

stoffen in ten opzichte van de streefwaarden verhoogde gehalten aangetoond.
Hoewel voor de groepsparameter E.0.X. geen referentiewaarden zijn vastgesteld, kunnen de

aangetoonde gehalten in de grondmengmonsters van de boven- en ondergrond (X01 en X02), als
licht verhoogd ten opzichte van de detectiegrens worden gezien.

Grondwater

in het geanalyseerde grondwatermonster zijn, met uitzondering van zink, geen van de in onder-
zoek genomen parameters in ten opzichte van de streefwaarden verhoogde concentraties
aangetoond.

De pH van het grondwatermonster (peilbuis 101001) kan als enigszins verlaagd gezien worden.

blad 10 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>— Het Milleuburo — Rapportnr. 98 - 369 - 28 —

6. Conclusies en aanbevelingen

Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn er, met uitzondering van matige hoeveel.
eden puin bij boring 3 (traject 0-30 cm-mv} en 4 (traject 0-10 cm-mvy), zintuiglijk geen verontreinigingen
in het opgeboorde materiaal waargenomen. Tijdens de bemonstering van het grondwater uit
peilbuis 10\001 is er zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen.

In de bovengrond (grondmengmonster X01} zijn met uitzondering van p.a.k.-totaal, geen van de
onderzochte stoffen aangetoond in ten opzichte van de streefwaarden verhoogde gehalten.

Het gehalte aan de somparameter p.a.k.-totaal ligt boven de streefwaarde, maar onder de regio-
nale referentiewaarde (1,2 mg/kgd.s.), die door de Provincie Limburg is vastgesteld, zodat mag
worden aangenomen dat de bovengrond niet noemenswaardig met p.a.k. verontreinigd is.

in de ondergrond (grondmengmonster X02} zijn geen van de onderzochte stoffen in ten opzichte
van de streefwaarden verhoogde gehalten aangetoond.

Hoewel er voor de groepsparameter E.0.X. geen referentiewaarden zijn vastgesteld, zijn in beide
grondmengmonsters (zowel boven- als ondergrond) verhoogde gehalten ten opzichte van de
detectiegrens aangetoond. De aangetoonde gehalten aan de groepsparameter E.O.X. liggen
echter rond de regionale referentiewaarde voor E.0.X. (0,3 mg/kg d.s.), waardoor mag worden
aangenomen dat de betreffende grondmengmonsters niet noemenswaardig verontreinigd zijn met
E.O.X.

In het grondwater (peilbuis 104001) zijn , met uitzondering van zink, geen van de in onderzoek
genomen parameters in ten opzichte van de streefwaarden verhoogde concentraties aangetoond.

in de bovenliggende bodem van het onderzoeksterrein wordt zink niet in een verhoogde gehalte
ten opzichte van de streefwaarde aangetroffen. De aanwezigheid van zink in het grondwater kan
gezien worden als een diffuus aanwezige verontreiniging afkomstig van buiten de perceelsgrenzen
en veroorzaakt door regionale omstandigheden.

De aanwezigheid van zware metalen in het grondwater is voor deze regio namelijk geen onbekend verschijnsel.
De oorzaak hiervan is o.a. de depositie van verzurende stoffen op de bodem; het ontbreken van zuurbuffering
door b.v. bekalking zoals dat op landbouwgronden plaatsvindt, het landbouwkundig gebruik van stoffen waarin
zware metalen voorkomen alsmede de geringe adsorptiecapaciteit van de bodem. Als gevolg hiervan kunnen
zware metalen die zich van nature in vastgelegde vorm in de bodem bevinden, in oplossing gaan en uitspoelen
naar het grondwater waarin dan verhoogde concentraties worden aangetroffen zonder dat hiervoor een
duidelijke aanwijsbare bron in de omgeving is aan te tonen, Door de grote mobiliteit van deze stoffen in
opgeloste toestand zullen deze zich gemakkelijk via het grondwater verspreiden (diffuse verontreiniging).

De Provincie Limburg heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot de regionaal verhoogde
concentraties van zware metalen in het grondwater (zie onder meer brief 95/36199V van Gedeputeerde Staten
van de provincie Limburg van 12 september 1995), zodat de aanwezigheid van verhoogde concentraties aan
zware metalen in het grondwater in Noord- en Midden-Limburg is aan te merken als een veel voorkomend
verschijnsel.

De pH van het grondwatermonster (peilbuis 101001) kan als enigszins verlaagd gezien worden.

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "niet-verdacht" kan worden be-
schouwd, wordt op basis van de lichte verontreinigingen, niet geheel bevestigd. Echter, gelet op de
aard en mate van de verontreinigingen, is er gé6n reden voor een aanvullend of nader onderzoek
en bestaan er géén milieuhygiënische belemmeringen voor de voorgenomen nieuwbouw van een
foods.

blad 11 van 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2
Boorprofielen en legenda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Boring:
Datum:

1
08-06-2009

9

50

150

En TEE

©
8

250

Pa ht

ta
in
>

ENE

2
8

450

500

En EE

550

Prejectcode: 09218201 A

e akker
Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

zo
Zand, matig fijn, zwak siltig, Koht
geelbruin, Edetmanboor

109
Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbruin, Edeimanhoor

280
Leem, sterk zandig, lichtbruin,
Edelmanboor

45
Zand, matig fijn, matig siltig,
lichtbruin, Edelmanboor

550

Projectnaam: Baarlo, Op den Bosch 1
Boormeester: WiS

Boring: 2

Datum:
4

08-06-2009
e akker

bout pop

Zand, matig fijn, zwak sillig,
donkerbruin, Edelmanboor

td

50

100

pop

ENEN De

Zand, malig fijn, zwak siltig,
lichibruin, Edelmanboor

Ho

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, oranje,
Edeimanboor

200

300

pz bgt

Zand, matig fijn, zwak siltig.
donkergeel, Edelmanboor

A

JSD

400

EEE LL DALI

Loom, sterk zandig, Hehtbrein,
Edelmanboor

ase

450

500

EE EE ksisd

Leem, sterk zandig, grijs, Edeimanboor

550

getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Boring: 3 Boring: 4
Daum: 08-06-2009 Datum: 08-06-2009
6 n ‘ akker e 4 akker
4 Zand, malig fijn, zwak siltig,

Zand, matig fijn, zwak sillig,
donkerbruin, Edelmanboor donkerbruin, Edelmariboor

Zand, matig fin, zwak stig,

50 Hehtbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn. zwak sittig,
lichtbruin, Edelmanboor

Zand, matig fin, zwak sittig, oranje, T+
Edelmanboor 1

150-7. 150

vaid,

Zand, matig fijn, zwak siltig.
beigebruin, Edelmanboor

200 NA 200
Zand, matig, fijn. zwak siitig,

donkergeel, Edeimanboor

rr

rn

300

Lean, sterk zandig, lichtbruin,
Edelmanboor

350

kivis

400

a, fy

Li hi

450 430

Leet, sterk zandig, grijs, Eäeimanboor

ENE Er

S80

550

Projectcode: 09218201 A
Projectnaam: Baario, Op den Bosch 1 getekend volgens NEN 5104
Boormeester: WiS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>50

Lot

a
a

PEEVESESEDELEVESGESEDI ETS

pe TE

Projectcode: 09218201 A
Projectnaam: Baarlo, Op den Bosch 1

Boormeester: Wis

Bo

Boring:
Datum:

akker

6

08-06-2009

ti

Zand, malig fijn, zwak siktig.
donkerbruin, Edeimanboor

Zand, matig fijn. zwak siltìg,

10

08-06-2009

lichtbruin, Edelmanboor 1
+090 —]
150 —]
200
Boring
Dalum:
akker 0
Zand, matig fän, zwak stig, bruin, 4
Edelmanboor 4
50
Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn. zwak siltig,
lichtbruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, beige,
Edelmanboor
Boring:
Datum:
akker
Zand, matig fijn, zwak sillig,
donkerbruin, Edelmanboor

PALS

a0

50

akker

Zand, matig fijn, zwak sillig,
donkerbruin, Edetmanboor

Zand, matig fijn, zwak sillig,
Tichtbruin, Edelmanboor

akker

Zand, matig fijn, zwak siltig.
donkerbruin, Edelmanboor

akker
Zand, matig fijn, zwak sihig.
donkerbruin, Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Boring: 11

Datum:

08-06-2009

Boring; 13

08-06-2009

so

Boring: 15

Datum: 08-08-2009
0

J N

50
Boring: 17
Datum: 08-06-2009
0
so
Boring
Datum:
9 .
Boring: 21
Datum: 08-06-2009

Projectcode: 69218201 A
Projectnaam: Baarlo, Op den Bosch 1

Boormeester: WiS

sa

50

zû

so

sa

akker
Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

akker
Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

akker

Zand, malig fijn, zwak siltig,
onkerbruin, Edelmanboor

“akker

Zand, matig fijn, zwak siltig,
denkerbruin, Edelmanboor

akker

Zand, malig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

akker
Zand, matig fin, zwak sikig,
donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbruin, Edelmanboor

Boring: 12

Datum: 68-06-2009

a

Boring: 16

H 08-06-2009

Boring: 18

08-06-2009

7

TE TOTESETSD

Boring: 20
Datum: 68-06-2009
Lj al

rr

777:

Boring: 22

H 08-06-2009

3a

50

50

akker

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edeimanboor

akker

Zand, matig fijn, zwak siltig.
donkerbruin, Edelmanboor

akker
Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

Zand, saatig fijn, zwak siig,
lichtbruin, Edelmanboor

akker

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

akker
Zand, malig fijn, zwak sülig,
domkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig.
lichtbruin, Edeimänboor

akker

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak silig,
lichtbruin, Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Boring: 23

Datum: 08-86-2009

> akker
Zand, matig fijn, zwak stig,
donkerbruin, Edelmanboor

48
M Zand, matig fin. zwak siltig,
° fichtbruin, idelmanboor
Boring: 30
Palum: 98-06-2009
4 akker

ri
Edelmanboor

Edelmanboor
3
4
| 200
Boring: 32
Datum: 68-06-2009
8 a akker
Il Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edeimanboor
1
Fa
Zand, malig fijn, awak siltig,
407 i lichtbruin, Edelmanboor
2
KO
3
150 = N
4
200

200

Projectcode: 09218201 A
Projectnaam: Baarlo, Op den Bosch i
Boormeester: WiS

Zand, matig fijn, zwak siltig, brain,

Zand, matig Gin, zwak siltig, goe),

Boring: 24
05.66.2009

Boring: 31

08-06-2099

|

50

4
200 7
Boring: 33
Datum 08-06-2009

akker

Zand, matig lijn. zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

akker

Zand, matig fijn, zwak siliig, bruin,

Edelmanboor

Zand, malig fijn, zwak siltig,
fichibruin, Edelmanboor

akker

Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siig,
lichibruin, Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Boring: 34
Datum: 08-06-2009

EEEN

Lili

50

200

Projectcode: 09218261 A

akker

Zand, malig fijn, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak sittig,
lichtbruin, Edelmanboor

Projectnaam: Baarlo, Op den Bosch 1

Boormeester: WiS

Datum: 09-06-2009

RIL IBO POV ITIVE SEVEIET ED
=

TILED EDITS TATE TEDER ET EEE TIL TILELL EESTIST TT

4

Obbe rpm

0 brask
Zand, matig fijn, zwak sillig, sporen
baksteen, geen olic-water reactie,
lichtbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak sillig, geen
olie-water reactie, licht geelbruin,
Edelmanboor

250

Leem, sterk. zandig, goen olie-water
reactie, licht beigobruin, Edeimanboor

Zand, matig fijn, malig siltig, geen
olie-water reactie, Hehtbruin,
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Boring: 41 Boring; 42

Datum: 09-06-2009 Datum: 09-06-2009
0 i 9 at 0 af
: . Zand, matig Fijn, zwak siltig, geel, Zand, matig fijn, zwak siitig, geel,
N Edelmanboor Edelmanboor
„NI
Ni
50 FI
Ni:
IN
en 10
d, Zand, malig fijn, zwak siitig,
4. donkergeel, Edeimanboor
3 Jesse 3
N 1
, N = E
4 4
IN EN!
“A
‚N
200 200 2900 NI ze
Boring: 43 Boring: 44
Datum: 09-06-2009 Datum: 09-06-2009
a = 6 af a 6 erf
A TSFFI Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, Zand, malig fijn, zwak sillig, geel,
Edelmanboor Edelmanboor
1 1
= 56
2
U 20
Zand, matig fije, matig sillig, malig
Toesthoudend, oranjegeel, Edelmanboor
3 a
L 120
Zand, malig fijn, zwak siltig, matig
roesthoudend, oranjegeel, Edelmanboor
4 4
110
Zand, matig fijn, zwak siltig, geel,
5 Edelmanboor
200
Boring: 45 Boring: 46
Datum: 09-06-2009 Datum: 09-06-2009
o groenstrook 8 braak
Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, Zand, matig fijn, zwak siltig,
Edetmanboor : donkerbruin, Edelmanboor
1 i
59 $0

Projectcode: 09218201A
Projectnaam: Baarlo, Op den Bosch 1 getekend volgens NEN 5104
Boormeester: WIS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Boring: 47

Datum: 09-06-2009
6 6
i 10
iH | 20
2 a
50 7
3
100 7 e
Boring: 49
Datum: 09-06-2009
0
0
7 10
zo
56
LL ro
Boring: 51
Datum: 09-06-2009
e
ü
7 10
a
30
130

Projectcode: 09218201 A
Projectnaam: Baarlo, Op den Bosch 1
Boormeester: WiS

klinker

Edeimanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, beige, Edelmanboor

Zand, malig fijn, zwak sihig, sterk
grindig, zwak puinhoudend,
denkerbruin, Edelmanboor,
funderingslaag

Zand, matig fijn, awak siltig, licht
geelbruin, Edeimanboor

klinker
Edelmanboor

Edelmanboor, gebroken puin /
funderingslaag

Zand, malig fijn, zwak sillig, geel,
Edelmanboor

klinker
Edelmanboor
Zand, malig fijn, zwak sillig, matig
puinhoudend, bruin, Edelmant
fuaderingslaag

Zand, malig fijn, zwak siltig. geel,
Edelmanboor

Boring: 48

Datum: 09-06-2009

0

50
Boring: 56
Datum: 49-06-2009
ü

Boring: 52

Datum: 09-06-2009

EI

16
15

130

s

braak
Zand, matig fijn, zwak sitlig, licht
gecibruin, Edelmanboor

klinker

Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel,
Edelmanboor

Zand, malig fijn, zwak siltig, viterst
puinhoudend, bruin, Ed h
funderingslaag

Zand, matig fijn, zwak sittig, bruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijs, zwak sillig, geel,
Edelmanboor

braak
Zand, matig ja, awak siltig, bruingeel,
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Boring: 53

Datum: 09-06-2009
9
6
10
7 FT
4 I
i 40
59
Boring: 55
Datum: 09-06-2009
a
0
i ta

Ld

07007
Potato

“A
ETT
Tl
ve
z

Projectcode: 09218261A
Projectnaam: Baarlo, Op den Bosch 1
Boormeester: WiS

klinker
Edelmanboor

Edelmanboer, gebrokert puin /
funderingslaag

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel,
Edelmanboor

klinker
Edcimanboor

Land. matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, beige, Edelmanboor, vulzand

Zand, malig fijn, zwak siltig, sterk
grindig, sterk puinhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor,
funderingslaag

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, bruingeel, Edelmanboor

Boring: 54

09-06-2009

NN

Little

250

300

Ae

so

2
Oa

50
0

250
2

100

erf
Zand, malig fijn, zwak siltig, bruin,
Edelmanboor

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, goon olie-water reactie,
donker geelbruin, Edeimanboor

Zand, matig fijn, zwak sittig, geen
olie-water reactie, licht geelbruin,
Edelmanboor

Leem, sterk zandig, geen olie-water
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Boring: 70 Boring: 11

Datum: 09-06-2009 Dalum: 09-06-2009
6 4 Klinker 0 [3 klinker
4 10 Edelmanboor 4 10 Edelmanboor
Zand, matig, fijn. zwak siltig, geen Edelmanboor, gebroken puin /
Oo olie-water reactie, geel, Edelmanboor, funderingslaag
A 20 voizand 20
Zand, watig, fijn, zwak sillig, geen Zand, matig fijn, zwak sillig, geen
Tä olie-water reactie, beige, Edeimanboor, N olie-water reactie, bruingeel,
5 so vulzand Edelmanbeor
i]
Zand, matig fijn, zwak sihig, geen -N 2
oiie-water reactie, bruin, Edelmanboor A N
AN
2 2 N Ed
100 7 we
Projectcode: 09218201 A
Projectnaam: Baarlo, Op den Bosch 1 getekend volges NEN 5104

Boormeester: WiS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Boring: 72

Datum: 09-06-2009
on a
1 [: a,
i | Oa
so AR *
2 NIK
1 !
i SP
180 je
: N 5 2
2005 i
+ Ni
i 6
204 Nn
1 7
1 N
0 - zo
N
1 EN 8
] NI
350-4
N
1 N 5
3 N
400 ASL 0
1 N
4 N 19
458 N
1 EN
: A it
oe EEN A

Projectcode: 09218201A
Projectnaam: Baario, Op den Bosch 1
Boormeester: WiS

klinker
Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, gon
olie-water reactie, beige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak sillig, sterk
puinhoudend, geen olie-water reactie,
bruin, Edelmanbaor, funderingslaag

Zand, matig fijn, zwak siltig, goon
olie-water reactie, licht geelbruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig sillig, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanhoor

getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5194)
veeocokN Grind, siitig
SEEN

Oco500 i Grind, zwak zandig
GooroÛ a Grind, matlg zandig

EERS Grind, sterk zandig

SESE SS Grind, uiterst zandig

Zand, klelig
Zand, zwak elitlg

Zand, matlg siltig

| Zand, stark siftig
EN

SN Zand, uiterst sittly
EEEN

— Veen, mineraalam

A Veen, zwak klelig
A

Vaon, stork klelig

Veen, zwak zandig

a Veen, sterk zandig

Kiel, zwak siltigi

NE

Kiel, matig siltig

Kiel, sterk siitlg

\N
DZ

Klel, uiterst siitig

Yee

Kiel, zwak zandlg

=

Kiel, matig zandig

Kiel, sterk zandig

N
B

5
a
=

Leem, zwak zandig

7

Leem, sterk zandig

EHI

overige toevoegingen

zwak humeus,

matig humeus

zwak grindig

man:
a:
a:

En t matig erindig
mn: d sterk grindlg

geen geur
zwakke geur

oO

=

& matige geur
@ storke gour
€

uiterste geur

geen olle-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water mactte
sterke olie-water reactie

uee
kud

uiterste olle-water reactie

p.Ld.-waarde
>0

t

„10

„180
>1000
>10000

See eee

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

& bijzonder bestanddeel

< Gemlkddeld hoogste grondwaterstand
“grondwaterstand

© Gemiddeld laagste grondwaterstand

PIER
EE 0
PR

</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3
Kopie analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>3% eurofins >

— analytico”

HMB B.V.

T.a.v. Wiellie Selen
Voltaweg 8

5993 SE MAASBREE

Analysecertificaat

Datum: 16-06-2009

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer 2009087707

Uw projectnummer 09218201A

Uw projectnaam Baarlo, Op den Bosch 1
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen . 06-06-2009

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht “Specificaties
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst,

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

pe amen

Ing. A, Veldhuizen
Laboratoriummanager

Eurofins Analytico B.V,

Gildeweg 44-46 Tel. #31 (O)34 242 5 00 ABN AMRO 54 8B 74 4Bá Eurofins Analytico B.V. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 PP VAT/BTW Ko. ROA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 4B9 E-mail info@analytico.com NL 8043,14.883.B01 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD}

5770 AL Barneveld NL Site www. analytico, com KvK Ho. 09088623 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>i eurofins

—analytico® :

Analysecertificaat
Uw projectnummer 09218201A Certificaatnummer 2009087707
Uw projectnaam Baarlo, Op den Bosch 1 startdatum 08-06-2009
Uw ordernummer Rapportagedatum 16-06-2009/16:38
Datum monstername 08-06-2009 Bijlage a,c
Monsternemer Wiellie Selen Pagina 1/4
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Voorbehandeling

S Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses

S Droge stof % (m/m) 93.1 935.4 93.2 91.0 92.0

S Organische stof % (m/m ds 2.2 1.4 0.6 <0.5 2.2

s  Gloeirest % (m/m) ds 97.4 98.2 99.0 99.5 97.4

S Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 4.9 5.1 6.0 6.7 5.4
Hetalen

S Barium (Ba) mg/kg ds <15 <15 <15 i6 <15

S Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.19 <0.17 <0.17 40.17 49.17

S Kobalt (Co) mg/kg ds <4.0 <4.0 <4 0 <4.0 <4.0

S Koper (Cu) mg/kg ds 7.8 6.2 <5,0 <5.0 8.4

S Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 <1.8 <1.6 (1.5 <1,5

S Nikkel (Ni) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 4.5 «3.0

S Lood (Pb) mg/kg ds <13 <13 <13 <13 <13

S Zink (in) mg/kg ds 26 28 <17 <17 24
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds -- -- ne -- --
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds = -- -- = --
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds -- -- -- -- --
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds -- -- -- -- --

S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 <38 <58 <58 <58

5 Chromatogram clie (GC) zie bijl. Zie bijl, zie bijl. Tie bijl. Tie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB |

S PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0,0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 (0.0010

S PEB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 118 mg/kgds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0011

5 PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0016 <0.0010 <0,0010

Ss PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0,0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

S$ PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0053

Nr. Monsteromschrijving Analytico=nr.

1 M61 4723243

2 M02 4723244

3 Mos 4723245

4 MO4 4723246

5 MO5 4723247

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld 1

Fax +31 (0)34 242

Tel. +34: (0)34 242 63 00

E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW Ho.

HL 8047.14.563.801
KvK No. 09086623

6599

4: doer RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 erkende verrichting

S: A$ 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden pirnide,
a

Eurofins Analytico B.V. is 150 2001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's RING

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en

Dep. INE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg

CMEV).

TESTEN
RvA L010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>ss eurofins ee

--analytico' i E
Analysecertificaat
Uw projectnummer 09218201A Certificaatnummer 2009087707
Uw projectnaam Baarlo, Op den Bosch í Startdatum 08-06-2009
Uw ordernummer Rapportagedatum 16-06-2009/16:38
Datum monstername 08-06-2009 Bijlage A,C
Monsternemer Wiellie Selen Pagina 2/4
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S Naftaleen i mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
S Fenanthreen mg/kg ds <0.010 0,012 <0.010 <0.010 <0.010
S Anthraceen mg/kg ds <0.0050 <0.0060 <0.0050 <0.0050 <0.0050
S Fluorantheen mg/kg ds <0.010 0.031 <0.010 <0.010 0.019
S Benzo(ajanthraceen mg/kg ds <0.019 0.012 <0.010 <0.010 <0.010
S _Chryseen mg/kg ds 0.014 0.017 <0.010 <0.010 <0.010
S Benzotk)fluorantheen mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.012 0.015 <0.010 <0.010 0.011
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.011
5 Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.017
S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.078 0.12 0.066 0.066 0.098
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
1 MÕ1 4723243
2 M02 4723244
3 M03 4723246
4 MO4 4723246
5 MOB 4723247
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 erkende verrichting
5: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B,V, Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
eN
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 64 85 74 486 Eurofins Analytice B.V. is 150 9004: 2000 gecertificeerd door Lloyd's WA
3771 KB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RGA en erkend door het Vloamse Gewest (OYRM én Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com = HL8043.14.483.501 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) TESTEN

3770 AL Barneveld NL Site www.analytico, com Kvk Ho. 09088623 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). RvA L010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>“ss eurofins |

Analysecertificaat

Uw projectnummer

—analytico®

09218201A

Certificaatnummer 2009087707

Uw projectnaam Baarlo, Op den Bosch 1 startdatum 08-06-2009
Uw ordernummer Rapportagedatum 16-06-2009/16:38
Datum monstername 06-06-2009 Bijlage A,C
Monsternemer Wiellie Selen Pagina 35/4
Analyse Eenheid 6
Voorbehandeling
$S Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
S Droge stof % (m/m) 90,8
S Organische stof % (m/m) ds <0.5
$S Gloeirest % (m/m) ds 99,2
S Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 5.6
Metalen
S Barium (Ba) mg/kg ds 26
§ Cadmium (Cd) mg/kg ds £0.17
S Kobalt (Co) mg/kg ds <4,0
S Koper (Cu) mg/kg ds <5.0
S Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050
S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5
S Nikkel (Ni) mg/kg ds 4.1
S Lood (Pb) mg/kg ds <13
S Zink (Zn) mg/kg ds <17
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds --
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds --
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds --
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds ==
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds --
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds --
S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38
$S Chromatogram olie (GC) Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
S PCB 28 mg/kg ds <0.0010
S PCB 52 mg/kg ds <0.0010
5 PCB 101 mg/kg ds <0.0010
S PCB 118 mg/kg ds 0.0014
S PCB 138 mg/kg ds <0.0010
S PCB 153 mg/kg ds <0.0010
S PCB 180 mg/kg ds <0.0010
S PCB {som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0056

Kr. Monsteromschrijving
é MOS

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fox +31 (O)34 242 6599
P.O, Bow 459 E-mail info@analytico.com

3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.tom

ABN AMRG 54 85 74 486
VAT/BTW Ho.

NL 6043.14.883.B02
KvK Mo. 09088623

Analytico-nr.
4723248

4: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 erkende verrichting
$: AS 3000 erkende verrichting

bit certificaat mag uitsluitend in rijn geheel worden salt.
AS

Eurefins Anolytico B.V. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door vore SIIN,

ROB en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), TESTEN
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). RvA 1010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>i“ eurofins

in WA WM OW A A AN M

6

—analytico'
Analysecertificaat
Uw projectnummer 09218201A Certificaatnummer 2009087707
Uw projectnaam Baarlo, Op den Bosch 1 startdatum 08-06-2009
Uw ordernummer Rapportagedatum 16-06-2009/16:38
Datum monstername 08-06-2009 Bijlage A,C
Monsternemer Wiellie Selen Pagina 4/4
Analyse Eenheid 6
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.010
Fenanthreen mg/kg ds <0,010
Anthraceen mg/kg ds <0.0080
Fluorantheen mg/kg ds <0.010
Benzo(ajanthraceen mg/kg ds <0.010
Chryseen mg/kg ds <0.010
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.010
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.010
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.010
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.010
PAK YROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.066
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
M06 4723248
sõna, Q: door RvA geaccrediteerde verrichting fikkoord
E e, A: APO4 erkende verrichting Pr.cotrd,
= we 5: AS 3000 erkende verrichting VA
Eurofins Analytico B.V. KA A Dit certificaat mag uitslultend in zijn geheel worden gereproduceerd.
*bahert ZN

Gildeweg 44-46

3774 KB Barneveld
P.O. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +51 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www. analytico.com

ABN AMRO 54 86 74 456
VAT/BTW No.

NL 5043.14.8683.801
KvK Ho. 09048623

Eurofins @nolytico B.Y. is 1506 7001; 2000 gecertificeerd door ASI

RGA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (OGRNE-OWD) TESTEN
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). RvA LO10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>“ss eurofins

—analytico'

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2009087707

Analytico-n Boornr

4723243
4723243
4723243
4723243
4723243
4723243

4723244
4723244
4723244
4723244
4723244
4723244

4723245
4723245
4723245
4723245
4723245
4723245

4723246
4723246
4723246
4723246
4723246
4723246

4723247
4723247
4723247
4723247
4723247

4723248
4723248
4723248
4725248
4723248
4723246

10
8

16
15
14
12

21
24

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 MB Barneveld
P.O. Box 459

3770 AL Barneveld ML

Deelmonster omschrijving Van

EN en Rh Ra a ol A LI KOIK HN WR OKI i jala al ja e en a je a ja ja jk,

Fe & WW KO AD

1

ee A FE op Pw ww NN KH WR AJ NS ee en 3 TN ad

Fe a ol GT A MI

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 486
Fax +31 (0534 242 63 99 VAT/BTW No.

E-mail info@analytico.com WL 8043.14,883.B801
Site wew.analytico. tom KvK Ho. 09088623

oo 0 0° 0 0

100
100
100
150
150
150

oo oc 0

Tot

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

100
100
100
100
100
100

150
150
150
200
200
200

50
50
50
50
50

100
100
150
150
200
200

Barcode

0504869469
0504859453
0504859468
0504859343
0504859355
0504859349

0504859601
0504859330
0504859602
0564859361
050485935358
0504857596

0504859608
0504859595
0504859599
0504857458
0504859454
0504860027

0504859455
0504857594
0504860024
05048579597
0504859614
0504859348

0504859473
0504859714
0504859456
0604859470
0504859332

0504859451
0504859732
0504859728
0504859351
0504859715
0504860021

Pagina 1/1

Monsteromschrijving
MOt

MO2

MOS

MO4

MAS

M06

Evrofins Analytico B.V. is 150 9601: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waolse Gewest (DGRRE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>i eurofins

| —analytico®

Bijlage (c) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2009087707

Analyse

AES/ICP Barium (Ba)
Korrelgrootte < 2 jim (Lutum)
Organische stof

Droge stof

Cryogeen malen AS3000
AES/ICP Lood (Ph)
AESZICP Nikkel (Ni)
AES/ICP Moiybdeen (Mo)
AES/ICP Kwik (Hg)
AES/ICP Koper (Cu)
AES/ICP Cobalt (Co)
RES/ICP Cadmium (Cd)

PAK (VROM)

PAK som AS3000

Polychloorbifenylen (PCB)
Chromatogram MO (GC)
Minerale Olie (GC)
AESZICP Zink (Zn)

Pagina 1/1
Methode Techniek Referentiemethode
W0423 ICP-AES Cf. pb 3010-5/NEN-EN-ISO 17294-2
woi73 Sedimentatie cf. pb 3010-6 en cf. NEN 5753
wo109 Gravimetrie cf, NEN 5754
W0104 Gravimetrie cf. pb 3010-2 en GW. NEN-ISO 11465
W0106 Voorbehandeling cf. AS3000
W0423 ICP-AES Cf. pb 3010-5/NEN-EN-I50 17294-2
W0423 ICP-AES Cf. pb 3010-5/NEN-EN-IS0 17294-2
W0423 ICP-AES cf, pb 3010-5/NEN-EN-ISO 17294-2
WO0423 ICP-AES Cf. pb 3010-5/NEN-EN-ISO 17294-2
W0423 ICP-RES Cf. pb 3010-5/NEN-EN-ISO 17294-2
W0423 ICP-AES cf. pb 3010-B/NEN-EN-ISO 17294-2
‘W0423 ICP-AES Cf. pb 3010-5/NEN-EN-ISO 17294-2
WO3O1 HPLC Cf. pb 3010-6 en cf, NEN 6977
Woot HPLC Cf. pb 3010-6 en cf. NEN 6977
W0266 GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
W0202 GC-FID Eigen methode
WO202 GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
W0423 ICP-AES cf, pb 3010-5/NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie september 2008,

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.O. Box 45%

3770 AL Barneveld NL

Tel. +34 (0)34 242 63 00
Fax #31 (0)34 242 6599
E-mail info@analyticeo.com

Site www. analytico.com

ABN AMRO 54 65 74 456
¥AT/BTW No.

NL €643.14.863,B05
KvK No. 09088623

Eurofins Analytico B.V. is 150 9004: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
ROR en erkend door het Ylaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en doer de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>00'6 os’ 00'8 OSL 00’, 0s 9 00°9 0g'S 00'S OS'F 00'F 08’ 00'£ 057 007 OSL 00 060 00°0

rn! LA AAA AI rn
See ee — | ee M Ean:
{ f Ss 5 es 8 5 5 - -00°0
En 3 Le ha —_ = i] L
‘4 o ao > — a KR | MNN
8, ‘= | L00'0z
x 2 -
: 3 | | oop
| u [
| 5 -00'09
=. L
8 on.
2 | | -00'08
--00°001
| -00 021
a A
2 ro OPL
8 L00'081
3 L
if “00081
a Fan:
0 E | 00:02
al a |
>
Fl
@ 006 058 00°8 08° 00° 099 00°9 05’ 00's os'y 00» 05 € 00e 092 092 ost 00’, 05°0 00°0
5 KI a 5 EN ra) a ££ nn TO 090
@ 7 a Ss R a 5 7
5 5 i
| s 4 -00°008
3 =] r
= 17 2 L
ue wn F
un | 3 5 000004
6. 2 8 i
ama 2 a i
Ls
3.
lil
õu LON =Uohduasap eydues
DB 2024806002 "OU SEINE)
40. EpZe7p “Pi ojdues
nd JO JEISUA/H AL welBozewouug
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Ins

eurofi

ee
as

[4

—analytico'

05°8

oog

059 00°9

toe se Tõu pe

eae rn

!

os’ 00'€ 082 00°7 OSL 00°} 0s0 00’)

Or

paeepuejs euse}ur OFD

ged

Leo

©
=
a

a es p= — 000

2,9!

5
a
[=
A
=

Paeepuejs eue}uI OLD

00's

OT

05°9 009

Lr 1

OSE 00°£ OSE 002 051 00 080 000

TT |

paeepuejs eusejur OFD

mia)

T +000

| 00-0001

-0+9

pieepuejs 8U19JU[-Gf

ZON :vondossp ajdueg
104/80600E "OU JES)
przez, p : pl ojdues

HO JEISUA/H dl WelBorewouug

</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Ins

* eurof

es

@

—analytico

008 og" 004 09’ 009 oss 009 05% oor 03 00° 052 007 ost oot 0¢°0 00°0
i au = _ = . | M — || boo
o o 0 o 5 , 7 -00'0
a es ea KR = O | L
o a i=] ok an n L
2 R -00'02
ee | E
5 E
E Loo'oy
5 | |
5 | --00°09
a L
2 E -
a -00°08
| -00°001
| -00'02L
2 E
2 | 00 OrL
E 00091
i -00'08k
3 A
|| E .
8 | 00002
oo -
00'8 08° 001 059 009 0s’ 00's 05% 00% ose 00° 032 00° 0g" oo’ 090 00°0
1 1 Li = 1 1 1 i Li 1 u 1 5 1 , Ll “ 1 4 i 1 7 | 1 Ll 1 M 1 t u 1 = = 1 LE i 1 1 | = 1 7 = i h = } 1 | 4 ad + 4 4 1 1 1 1 1 i 1 .
ri o õ (a) 2 a 8 fee
=) Gs ta ki mh = oy IN
! “n © > > mo 12 ki
5 El ti
5 3 -00'00S
a - r
® id F
Ea 2 |.
5 5 +-00°0001
a a L
4 m
[4 |
a = [

SON “uogduosep ejdues
2022806002 “OU SIEN NED
SPZEZ/P pl adues

IO JEJSUIA/HdL WeIBorewoug

</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>: ee oe = | Ea
PAN re) re) a oO | oO o — | 5 (1999
E En u w BS =~ bd |
a! : ° nn - = a iy || |
8 x 5 |]
A g |
>
| 2 |
5
[=
EN
a
|
8 ||
2 |
=
4 |
3 |
(4:3
La |
© 8 |
oa
Q 8
ol 2.
5
äi
8 008 os 002 029 009 09°8 003 arid id os’ oe 092 092 OSL 00" 030 00°0
5 an o a ro OO a M \ i —900
B ow w = = 9]
ul > a ° a KI Ž | r
| 2 EI |
8 E
> 3 [
ley 2 L
a 8
et 2 8
nd 8 a
— a fa
kens a
C
A
ae PON :uonduosep ejdwes
LJ £02280600€ : OU 2382195
eave OPZETLP “PI aides
“oe
Ee

HO [EJSUIA/Hd | wesBoyewo1yy
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>—_analytico

INS

eurofi

of ae
aso

Ln

des.

ee

sere

ates …

pieepuejs sudaju| OFD

——————

Oo
we
=]

väel

PIEEPUEIS=OUISUI OLD

AN
20
eenen
L serene
204

oo

* ame

cone

…

KLE

era

KE)

OESE

Pee (oüun mu | augu JP og an fo pon poh | 6 noa

ELA … tee

SL

a

pleepue;s 9 UJ8JUj ovg

a
e
2

ven)

$b)

ZL

PABEEPUEJS 84493 4f-0 F9

J

“

(KA, 6 me wee te ee me ee

beth bo e 6 bbe ot see EE © er

ee0eeos O09 Meme tee

eo mete eee 66 8 0 00 8 60 0 00 9 4 460 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>1 i 1) 00'6 os’ 00's Os’ 004 os'9 009 as’s 00's 05'F 00'F OS E 00 os? 00e Ost 00'1 050 000

= i meee Peep etuii Pee bt tl tl hl th ht tl oo SMAMESAAA, Vr OQ sinu
LD ° ° a o 0 oa NF 090
of Ee va uw ka = = 1 i
é Pb, kh ‘had a > > (=) no | L i
<, 5 | 0002
A A © L
=. E | 00 Or
2 |
s | | 90°09
A a L
: | M
5 a | rove
< | 00001
4 | -00'021
2 00:
S 00 Op}
5 | [
š --00°091
5 A
Ki "
& 00081
& Fan:
Q s fr 002
õi a
>
=
@ 006 058 008 052 002 05°9 009 og's 00's 09% 00 05e 00e 082 0077 0st oo 050 000
KF oe Be e 6 5 2) A —— 000
a S 8 8 n a s 2 A
| 2 El ;
5 5 00005
3 3
—— Ea a i
u 3 5 L 000001
5 5 8 A
Ll a i
©
ee
= GON UondiJasep sjdues
i 2022806002 OU 27894313)
AP SPZETLP “pi aldues
e -
of IO JEISUIA/H AL Wesborewouyg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>ss eurofins SESS

—analytico”

HMB B.V.

T.a.y. Wiellie selen
Voltaweg 8

5993 SE MAASBREE

Analysecertificaat
Datum: 16-06-2009

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek,

Certificaatnummer 2009009585

Uw projectnummer 09218201A

Uw projectnaam Baarle, Op den Bosch 1
Uw ordernummer i

Monster(s) ontvangen 10-06-2009

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd,
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties
Analysemethoden", Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies,

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd,

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren von
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies,

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B‚v,

end nn

Ing. A. Veldhuizen
Laboratoriummanager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. #31 (034 242 63 00 ABM AMRO 54 65 74 486 Eurofins Analytica B.V. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 HB Barneveld Fax +31 (0)34 242 6799 VAT/BTW Ho. RGA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 4B? E-mail info@analytico.com HL 8043.44,683,801 het Brusselse Gewest (BEM), het Waalse Gewest (DGRHE-OWD)

3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No, 09088623 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<* eurofins

nnn un

“ww YP wm YY HH Hw

nu

ww A (1

och

—_analytico®
Analysecertificaat
Uw projectnummer 09218201A Certificaatnummer 2009089585
Uw projectnaam Baarlo, Op den Bosch i Startdatum 10-05-2009
Uw ordernummer Rapportagedatum 16-06-2009/17:04
Datum monstername 09-06-2009 Bijlage A,C
Monsternemer Wiellie Selen Pagina 1/2
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (mm) 91.7 93.6 90.6 92.6 89.46
Organische stof % (m/m) ds 0.8 <0.5
Gloeirest % (m/m) ds 98.7 99,2
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 6.5 6.3
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 15 22 <15
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,17 <0.17 <0,17
Kobalt (Co) mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0
Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 <6.0 <5.0
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 {1,5 <1.5
Nikkel (Ni) mg/kg ds 4.0 4.0 3.0
Lood (Pb) mg/kg ds <13 13 <13
Zink (Zn) mg/kg ds 23 22 <17
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds -- -- -- 28 --
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds -- -- -- 290 ==
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds -- -- -- 310 --
Minerale olie (€21-C30) mg/kg ds = -- -- 21 --
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds -- -- -- <6.0 --
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds -- -- -- <6.0 --
Minerale olie totaal (c10-C40) mg/kg ds <38 <36 <38 660 {38
Chromatogram olie (GC) Zie bijl, Zie bijl. Zie bijl, Zie bijl. Tie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 <0.0010
PCB 52 mg/kg ds 0.00140 <0.0010

. Nonsteromschrijving

MO7
MOB
MO?

M10
Mii

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 erkende verrichting
5: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico 8.V.

Gildeweg 44-46

SITA NB Barneveld
P.0. Box 459

5770 AL Barneveld HL

Tel. +34 (0)34 242 63 00
Fax +34 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
site www. unalytico.com

Analytico-nr.
4729908
4729909
4729910

4729911
4729912

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden AA
A

ABN AMRO 54 85 74 454
¥AT/BTW Ho.

NL 8043.14.485.B01
KvK Ho, 09088625

Eurofins Analytico B.Y. is 150 #001: 2000 gecertificeerd door tore RIN

ROA tn erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM an Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010


====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>ee x
ss eurofins
— analytico” <
Analysecertificaat
Uw projectnummer 09218201A Certificaatnummer 2009089585
Uw projectnaam Baarlo, Op den Bosch 1 Startdatum 10-06-2009
Uw ordernummer Rapportagedatum 16-06-2009/17:04
Datum monstername 09-06-2009 Bijlage A,C
Monsternemer Wiellie Selen Pagina. 2/2
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
s PCB 101 mg/kg ds i <0.0010 <0.0010
S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
5 PCB 115 mg/kg ds <0.0010 <0,0010
§ PCB 118 mg/kg ds <0,0010 <0.0010
s PCB 138/143 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
s PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
ki PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0,0010
S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.00910
S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
s PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.0049
S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.0049
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S Naftaleen mg/kg ds 0.016 0.027 <0.010
S Fenanthreen mg/kg ds 0.024 0.059 0.027
S Anthraceen mg/kg ds <0.0050 0.011 <0.0050
S  Fluorantheen mg/kg ds 0,058 0.11 0.065
S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.023 0.040 0.022
S  Chryseen mg/kg ds 0.025 0.039 0.023
S Benzo(k)flucrantheen mg/kg ds 0.012 0,022 0.011
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.024 0.041 0.028
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.022 <0.010 0.014
S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.033 <0.010 0.016
S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.24 0.36 0.22

Nr. Monsteromschrijving

MO7
MOB
MOP?

M10
Mii

UR ON ora

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-44

3771 HB Barneveld
P.O. Box 45%

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0934 242 63 99 VAT/BTW No,
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com KyK Mo, 09088623

ABN AMRO 54 85 74 456

WL 6043,14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: RPO4 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd

Analytico-nr.

4729908
4729909
4729910
4729911
4729912
Akkoord
Pr.coörd,

VA

ao

Eurofins Analytico B.Y. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door vore: RI

RGA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEY).

TESTEN
RvA £010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>«sx eurofins

—analytico’

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2009089585

Analytico-n Boornr

4729908
4729908
4729908
4729908
4729908
4729908

4729909
4729909
4729909
4729909
4729909
4729909

4729910
4729910
4729910
4729910
4729910

4729911
4729911

4729912
4729912
4729912

52
43
44
45
48
49

54
46
41
55
47
51

42
40
41
43
41

60
40

71
76
72

Eurofins Anatytice B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 AL Barneveld NL

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
3 3
3 3
3 3
2 2
2 2
5 3
4 4
4 4
5 §
5 5
2 2
2 2
3 3

Tel. +34 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 65 74 454
Fax +31 (0)34 242 63 99 VRT/BTW Ho.

E-mail info@analytico.com NL 6043.14.883.B01
Site www. analytico.com KvK No. 09086623

Deelmonster Omschrijving Van

0

oo o o

100
120
150

200
200

30
50
50

Tot
50
50
50
50
50
80

50
50
50
100
100
130

100
109
150
170
200

250
250

80
100
100

Barcode

6504859675
0504859678
delete

0504859664
05048594B9
0504859501

0504859552
0504859690
0504859547
0504859669
0504859673
0504859667

0504859603
0504859524
0504859546
0504859507
0504859544

0504659573
0504859584

0504859676
0504859555
0504859581

Pagina 171

Monsteromechrijving
MO?

M08

MOS

M16

M11

Eurofins Analytico B.V, is 150 9004: 2000 gecertificeerd door iloyd's
ROA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEY),
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<8 eurofins SEES

— analytico”

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2009089555

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Cryogeen malen AS3000 Wwo106 Voorbehandeling Cf. AS3000
Droge stof wo104 Gravimetrie . Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465
Organische stof W0109 Gravimetrie Cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 um (lutum) W0173 Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf, NEN 5753
RES/ICP Barium (Ba) W04 23 ICP-AES Cf. pb 3010-5/NEN-EN-150 17294-2
AES/ICP Cadmium (Cd) W0423 ICP-AES Cf. pb 3010-5/NEN-EN-I50 17294-2
AES/ICP Cobalt (Co) W042 ICP-AES cf. pb 3010-5/NEN-EN-ISO 17294-2
AES/ICP Koper (Cu) W0423 ICP-AES Cf. pb 3010-6/NEN-EN-I50 17294-2
AES/ICP Kwik (Hg) W0423 ICP-AES cf. pb 5010-5/NEN-EN-150 17294-2
AES/ICP Molybdeen (Mo) W0423 ICP-RES cf. pb 3010-5/NEN-EN-150 17294-2
AES/ICP Nikkel (Ni) W0423 ICP-AES Cf. pb 3010-5/NEN-EN-I50 17294-2
AES/ICP Lood (Pb) W0423 ICP-RES Cf. pb 3010-5/NEN-EN-ISO 17294-2
AES/ICP Zink (Zn) W0423 ICP-AES cf. pb 3010-5/NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (GC) W0202 GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC) W0202 GC-FID Eigen methode
Polychloorbifenylen (PCB) W0262 GC-MS cf. pb 3010-8 en gw, NEN 6980
PCB 7 som AS3000 W0262 GC-MS Cf. pb 3010-6 en gw. NEN 6980
Polychloorbifenylen (PCB) WO266 GC-MS cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK (VROM) W0301 HPLC Cf. pb 3010-6 en cf. NEN 6977
‘PAK som AS3000 Wo301 HPLC Cf. pb 3010-6 en cf. NEN 6977

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie september 2008,

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel, «Si (0)34 242 63 00 ABK AMRO 8488744846 Eurofins Rnalytico B.V. is 150 9001; 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Barneveld Fax +34 (0)34 242 63 97 VAT/ETW Ho. RGA én erkend door het vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O, Box 489 E-mail info@analytico.com HL 6043.14.883.B01 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

3770 AL Barneveld HL Site www.analytico.com KvK No. 09085623 en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEW).


====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>00°8

“Oro!

paeepuejs 8u183U]

Se jet t EN ES booo

pieepuejs ouiejul OPI

|
ia

pieepuejs” 89)Uj-0k

ooooot

ZON “uonduosep ejdwes
G8G680G00C "OU 28941187)
8066Z2h :"P! sidwes

IO jEJSUA/H AL WwesBoyewolyy

</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>00°8 05°2 00°2 as’ 00°9 oes 00'S 09" 00% os’€ 00€ Oez _ooz jen 00'L 05°0 00°0
1 Loog s op Bop os op p Pos 5 54 | il ij ol oy jp jp pi 1 i) a Tioüi sit | pos (ip Ji 5 pi | ps pun | ou oj
| L
ae — — E eee Kk | BAJA -L.00'0
re) o oO O re) (9) x | AY | R
= w a ka = — a
=] a [= = a Lid | L
I | 00'07
® | | A
3 -00'0+
| ä
a L
5 00:09
a | i
2 i
3 -00'08
00001
| -00'021
8 -00'0pL
5 i
3 -00°091
bi L .
o 00081
5 | i
3 [-
fd 00002
2
00°8 091 oo 089 009 059 005 05% 00% 0e oo 0577 00°2 05 L 00° | 050 00°0
L Ll I a [1 1 i 1 1 | i 1 1 1 L 1 1 1 I 1 1 1 1 1 i 1 ' i 1 [1 1 4 1 1 1 1 1 1 E FZ 1 U 7 (1 t 1 L L 1 .
9 a a Qo a a oO | 000
8 ad Ss x a ki -
1 iT L
3 i | k
5 » _00'008
3 3 A
D @Q 5
ie lo i
s s -00°000L
a co a
mw Ei LL
pp ry
2 a

SOW “uonduosap ejdwes
S8S6806002 “OU 2789497)
6066Z/t :"p! ajduues

HO JEJSU AH dL weiBoyewolyy

</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>pueepuejs SW] Ord!

pueepueys ouer O49
T 6 TT
2
ao
2

pieepuejs”owezur opg

cho
og
ES +

pieepuejs OWUa}Ul-9

| OO000L

6ON “uonduosep ejdwes
GBS6806002 :'OU S}eoWILED
OL66ELy <p! alduues

LO JELSUIN/H 1 weiBoyewoyy

</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>pseepuejs ewezui Oro

mieepugzsewetur 0} —

pieepuejs ewajur OPI

en =

—

paeepuejs Suzequl 049

00-0001

OLW =Wonduasap ajduues
G82G680800Z : OU 33E541112°)
LL66ZZb =P! ajdues

IO JEJSUA Hd | weuBoyewoiy9

</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>092 00° 05°9 009 09°9 00°9 ost 00% 05° oo’ ose 00°2 09 L 00't 090 00°0
7 ~ ee zen ET UL an.
a a a k KK: ° a ee ne
8 al 8 = = pe \ [
1 | L00'0Z
=| L
8
E -00'0p
= A
5 (-00°09
a
2 i
z --00°08
-00°00L
. _00'OZL
iT [
5 Looropt
3 C
= L
| -00'09L
0008
ü -00'002
00°8 052 00° 099 00’ oss 00's 05% 00% 058 00 € 087 00 z os L 00; og 0 00°0
E 1 1 1 1 I 1 t i 1 i 1 a 4 1 1 4 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 + 1 L 1 i 1 1 1 1 7 = TIL A
23 O 2) a 9 o ge 000
ad a s > > R ° -
5 5 [
8 8 L00°00S
3 3 L
hid e i
EA a [
5 5 000001
a a MA
“ fi
B o L
=x =x L
a a

LL “uonduosep ajdiues
G83680600Z :'OU 25831112
ZL86Z/f :Pi ejdues

IO jeleuA/HdL WeIborewouD

</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>s eurofins

—analytico

HMB B.V.

T.a.v. Wiellie Selen
Voltaweg 8

5993 SE MAASBREE

Analysecertificaat
Datum: 19-06-2009

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende loboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer 2009092608

Uw projectnummer 09218201A

Uw projectnaam Baarlo, Op den Bosch 1
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-06-2009

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Ranvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht “Specificaties
Analysemethoden”. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd,

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten von het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V. .
en nan
Ing. A. Veldhuizen
Laboratcriummanager

Eurofinz analytico B.V.

Gildeweg 44-44 Tel, #31 (0)34 242 63 00 ABM AMRO 5d 65 74 456 Eurofins Analytico B.Y. is 156 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 9¢ VAT/BTW Ho. RGA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LHE),
P.O, Box 459 E-mail info@anolytico.com ML 8043.14.863.501 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

3770 AL Barneveld HL Site www.analytito.com K¥K No. 09088623 en door de overheden van Frankrijk en luxemburg (MEY).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>s eurofins |

www wn ww (A

ww t ww WH mH

ww

ww on 0 A MA A AW IN

| -analytico'”
Analysecertificaat
Uw projectnummer 09216201A Certificaatnummer 2009092606
Uw projectnaam Baarlo, Op den Bosch 1 startdatum 16-06-2009
Uw ordernummer Rapportagedatum 19-06-2009/15:51
Datum monstername 15-06-2009 Bijlage a,c
Monsternemer R.G.H. Theelen Pagina 1/2
Analyse Eenheid 1
Metalen
Barium (Ba) Hg/L 73
Cadmium (Cd) Yg/L <0.80
Kobalt (Ca) pg/L <5.0
Koper (Cu) H9/L <15
Kwik (Hg) ug/L <0.050
Molybdeen (Mo) ug/L 43.6
Nikkel (ND pugi <15
Lood (Pb) ug/L <15
Zink (in) ug/l <60
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen g/L <0.20
Tolueen pg/L <0.50
Ethylbenzeen pg/L <0.30
o-Xyleen Hg/L <0.10
m,p-Xyleen ug/L <0,20
Xylenen (som) factor 0,7 ug/L 0.21
BTEX (som) g/L “1.4
Naftaleen g/t <0.050
Styreen — pg/L <0.30
Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan yg/L <0.20
Trichloormethaan pari <0.60
Tetrachloormethaan pg/L <0.10
Trichlooretheen g/L <0.60
Tetrachlooretheen ug/L <0.10
1, 1-Dichloorethaan vor <0.60
1,2-Dichloorethaan g/L <0.60
1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0.10
1,1,2-Trichloorethaan g/L <0.10
cis 1,2-Dichlooretheen "pgs <0.10

. Monsteromschrijving

WO1;PB40

Eurefins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3774 NB Barneveld
P.O, Box 459

3770 AL Barneveld HL

Tel. +34 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www. analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW Ho.

AL 8043.14.883.601
KvK No, 09088623

Analytice-nr.
4742873

Q: door RrA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 erkende verrichting

$: AS 3000 erkende verrichting

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
LN
Eurofins Analytito B.V. is 150 7001; 2000 gecertificeerd door AIN

ROR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) TESTEN
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEY). RvA L010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Wala OW © ww mH

1

i eurofins

—analytico”
Analysecertificaat
Uw projectnummer 09218201A Certificaatnummer 2009092808
Uw projectnaam Baarlo, Op den Bosch 1 startdatum 16-06-2009
Uw ordernummer Repportagedatum 19-06-2009/15:51
Datum monstername 15-06-2009 Bijlage A,C
Monsternemer R.G.H, Theelen Pagina 2/2
Analyse Eenheid 1
trans 1,2-Dichlooretheen pg/l (0.10
CKW (som) uwg/L <3.2
1,1-Dichlooretheen pg/L <0.10
Dichloorpropanen som factor 0,7 pg/i 0.52
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 „g/L 0.14
Vinylchloride Ha/L (0.10
1,1-Dichloorpropaan g/L <0.25
1, 2-Dichloorpropaan Hg/L <0.25
t,3-Dichloorpropaan POsL 40.25
Tribroommethaan pg/L <2.0
Minerale olie
Minerale olie (C10-C1 2) pg/L =.
Minerale olie (C12-C16) pg/L --
Minerale olie (C16-C21) g/L --
Minerale olie (C21-C30) ug/i --
Minerale olie (C30-C35) pg/L --
Minerale olie (C35-C40) pg/L --
Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <100
Chromatogram Tie bijl.
Monsteromschrijving Analytico-nr.
WO1;PB40 4742873
Sõna, Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord
ES CA A: APOS erkende verrichting Pr.coörd.
> al $: AS 3000 erkende verrichting Va
Eurofins Analytice B.V. Be & Dit certificaat mag uitsluitend In zijn geheel worden gereproduceerd.
Phehet* ZEN

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 457

3770 AL Barneveld AL

Tel. +31 (O)34 242 63 00
Faa +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytice.com

VAT/BTW Ko.
HL 6043.14.883.B01
KvK Ho. 09086625

ABN AMRO 54 85 74 454

Eurofins Analytico B.V. is 150 9004: 2000 gecertificeerd door Lloyd's WA

ROB en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (HEY).

TESTEN
RvA 1010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<* eurofins EE

—_analytico

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2009092808

Pagina 1/1
Analytico-n Boornr Deelmonster omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving
4742873 40 4 1 400 600 0690612647 — WO1:PB40
4742873 40 2 2 400 600 0690812938
4742673 40 3 3 400 600 0700499347

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +371 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Eurofins Analytico B.Y. is ISO 2001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Barneveld Fax +31 (0534 242 63 99 VAT/BTW Mo. ROR en erkend doer het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. INE),
P.0, Box 48? E-mail info@analytico.com HL $043.14.883.B01 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DSRME-OWD)

3770 AL Barneveld NL Site www.analykico.com KvK Mo. 09086623 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>ear

eurofins

--analytico'”

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2009092808

Analyse

ICP-MS Barium

ICP-MS Cedmium
ICP-MS Kobalt (Co)
ICP-MS Koper

ICP-MS Kwik

ICP-MS Molybdeen (Mo)
ICP-MS Nikkel

ICP-MS Lood

ICP-MS Tink

Aromaten (BTEXN)
Styreen

Gechl. koolwaterstoffen (CKW)
CKW : 1,1-Dichlooretheen
DIChIprop. som A5300
CKW : Vinylchloride
1,1-dichloorprepaan
1,2-Dichloorpropaan

1, 3-dichloorpropaan
tribroommethaan
Minerale Glie (GC)
Chromatogram olie (GC)

Methode
W0420

W0420
W0420
W0420
W0420
W0420
W0420
W0420
W0420
WOo254
W0254
WO254
W0264
WO254
WO254
WO254
WO0254
WO0254
WO 254
WO215
Wo0215

Techniek
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
HS-6C-MS
HS-GC-MS
HS-6C-M5
HS-GC-MS
HS-6C-MS
HS-6C-MS
H5-6C-MS
HS-6C-MS
HS-6C-MS
HS-GC-MS
LVI-GC-FID
LVI-GC-FID

Pagina 1/1

Referentiemethode

Cf. pb 3110-3 en
Cf. pb 3110-3 en
Cf. pb 3110-3 en
Cf. pb 3410-3 en
Cf. pb 3110-3 en
Cf. pb 3110-3 en
cf. pb 3110-3 en
cf, pb 3110-3 en
Cf. pb 3110-3 en

cf. NEN-EN-ISO 17294-
cf. NEN-EN-I50 17294-
cf. NEN-EN-ISO 17294-
cf. NEN-EN-1S0 17294-
cf. NEN-EN-ISO 17294-
cf. NEN-EN-I50 17294-
cf. NEN-EN-I50 £7294-
cf. NEN-EN-ISO 17294-
cf. NEN-EN-ISO 17294-

Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15660
cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN 150 15680
Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

cf, pb 3130-1/2 en gw.
cf. pb 3130-1/2 en gw.

Cf. pb 3130-1/2 en gw.
cf. pb 3130-1/2 en gw.
cf. pb 3130-1/2 en gw.

Cf. pb 3130-1/2 en gw.

Cf. pb 3130-1/2 en gw,

NEN EN 150 18680
NEN EN ISO 15680
NEN EN 150 15680
NEN EN ISO 15680
NEN EN 150 15680
NEN EN 150 15680
NEN EN 150 15680

Cf. pb 3110-5
Eigen methode

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "specificaties analysemethoden", versie september 2006.

Eurofins Anahytice BV.

Gildeweg 44-46

3771 KB Barneveld
P.O. Box 459

3770 AL Barneveld NE

Tel. +31 (O)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytice.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 64 85 74 456

VAT/BTW No,
HL 80439.14.883.80
KrK No. 09066623

ROA en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. LRE),

1 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV),

Eurofins Analytico B.V. is 159 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>OD EL 00°2k OO LL 00 OL 006 008 02 00' 9 00's 00°F 00e 00°2 00" 000

1 1 | | 1 1 t ' I [i 1 1 1 1 i 1 1 ! ' ' 1 1 |

LO vr ETR TTE es Wee ret Ni all Er Een rg |L | 00
| 8 8 En

-00'2
L

| LOO'r

L 00'9

| L00'8

PAeS Pues 3806} |-9 9 -———
Oro
LL ae
> [i
(=) >
s o
= =

PEEP HBIG Swept}
T , T
Oo oO
i=) Len)
s £

00°EL 00:21 00°F 00:01 | 00°6 00°8 00° 00'% 00° 00°2 00't 00:0
4 a a e 9 990

En Ga Bo = L

8 M ° > ° t E,

5 [0003

(4 [

8

= -00"001

4 2 20

a £ 00091

[3 » L

8 a

a 07002

Ordd:LOM uohdl19Ssap ajduues
8087606007 OU 24831412
aBueiind ZZ ON polen Buiss830.14 E28Zrib = Pl ajdues

IO jEJ2UAH AL tue15ojEU10140

</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4
Toetsing van de analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Toetsing

S&E waarden 2009

Cenificaatnummer 2009087707 Uw ordemummer
Projectnummer O9218201A Bemonsteringsdatum 08-06-2009
Monsternemer Wiellie Sclen
Ordernummer 4723243
Monsteromschr, Mol
Analyse Eenheid 1 Streefw./A W2060 Tussenw, interventiew.
Organische stof (um) ds 22
Eatum <2 um % Onin) ds 49
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof " % (vin) 93,1
Organische stof % (mm) ds 2,2
Glocirest % (m/m) ds 97,4
Korrelgrootte < 2 pm {Laitum) % {m/m) ds 4,9
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds <15
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,19 - 0,37 4,2 8
Kobalt (Co) mgikg ds <4,0 - 5,6 38 71
Koper (Cu) mg/kg ds 7,8 21 62 100
Kwik (Hy) mg/kg ds <0,050 0,11 - 13 26
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,5 96 190
Nikkel (Ni) my/kg ds <3,0 - 15 29 43
Lood (Pb) mekg ds <13 - 34 190 360
Zink (Zn) marke ds 26 - 68 210 350
Minerale olie
Minerate olie (C10-C12) mg/kg ds -
Minerale olie (C12-C16) ingfkg ds -
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds -
Minerale olie (C21-C30} me/kg ds -
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds n
Minerale olie (C35-C40) make ds ~
Minerale olie totaal (C10-C40) meike ds =38 - 42 570 1100
Chrematogrars olie (GC) Zie bijl,
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0040
PCB 52 my/kg ds <0,0010
PCB toi ng/kg ds <0,0010
PCB 118 mg/kg ds <0,0010
PCB 138 mg/kg ds <0,0610
PCB 153 mg/kg ds =<0,0010
PCB 180 mg/kg ds <0,0010
PCB {som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 * 0,0044 0,13 0,22
Polverelische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Nafaleen mg/kg ds <0,010
Feranthreen mehe ds 0,010
Anthraceen ing/ky ds =0,0050
Fluorantheen mg'kg ds <0,610
Benzo(ajanthraceen ing/kg ds <0,010
Chryscen mg/kg ds 0,014
Benzo{k)fuorantheen me/kg ds <0,010
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,012
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,010
Indeno(123-cd)pyreen my/kg de 0,010
PAK VROM (10) (factor 0,7) me/kg ds 0,078 - 1,5 21 40

Legenda

Toetsing met gemeten org.stof en lutum

Niet getoetst
Aangenomen waarde
<= Streefwaarde/AW
> Streefwaarde/AW
> Tussenwaarde

> Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Toetsing

SEI waarden 2009

Certificaatnummer 2009087707 Uw ordernummer
Projectnummer 09218201 A Bemonsteringsdatum 08-06-2009
Monsternemer Wiellic Selen
Ordernummer 4723244
Monsteromschr. M02
Analyse Eenheid 1 Streefw./AW2000 Tussenw. Enterventiow.
Organische stof % (m/m) ds 1.4
Lutum < 2 um % (min) ds 54
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (n/m) 93,4
Organische stof % (mm/m) ds 1,4
Glogirest % (um) ds 98,2
Korrelgrootte <2 jun (Latum) % (m/m) ds 3,3
Metalen
Barium (Ba} mgkg ds <15
Cadmium (Cd) mg'kg ds <0,17 - 0,36 4 7,7
Kobalt (Co) me/kg ds <4,0 - 5,7 39 72
Koper (Cu) me/kg ds 6,2 - 21 60 100
Kwik (Hg) mg/kg ds 20,050 - 8,11 13 26
Molybdeen (Mo) marke ds <1,5 » 1,5 96 199
Nikkel (ND) mae/kg ds <3,0 - 15 29 43
Lood (Pb) mgikg ds <13 - 33 190 350
Zink (Zn) mg/kg ds 28 - 67 210 350
Minerale olie
Minerale olie (C19-C12) me/kg ds --
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds --
Minerale olie (C16-C24) mgikg ds -
Minerale olie £C21-C30) mg'kg ds —
Minerale olie (C30-C35) mp/kg ds we
Minerale alie (C35-C40} mg/kg ds -
Minerale ojie totaal (C10-C40) mg/kg ds <3 - 38 520 1008
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.
Polychloorbifenylen, FCB
PCB 28 myrkg ds =0,0010
PCB 52 mg/kg ds <0,0010
PCB 101 mg/kg ds <0,0010
PCB 118 mgkg ds =<0,0010
PCB 138 ma/kg ds <0,0010
PCB 153 markg ds =0,0010
PCB 180 ng/kg ds <0,0010
PCB (som 7) (factor 0,7) myp/kg ds 0,0049 * 0,004 01 0,2
Polycyclische Aromatische Koulwaterstoffon, PAK
Naflaleen mg/kg ds <0,010
Fenanthreen ing/kg ds 0,012
Anthraceen mg/kg ds =0,6050
Fluorantheen make ds 0,031
Benzo(ajanthraceen markg ds 0,012
Chryseen mg/kg ds 0,017
Berzotk)fluorantheen mgikg ds <0,010
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,015
Benzo(ghi)peryleen meykg ds <0,010
Indenof{123-cd}pyreen mg/kg ds <0,010
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,12 - 1,5 21 40

Legenda

Toetsing met gemeten org.stof en lutum

Nict getoetst
Aangenomen waarde
<= Streefivaarde/A W
> Streefwaarde AW
> Tussenwaarde

> Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Toetsing S&1 waarden 2609
Certificaataummer 2009087707 Uw ordernummer
Projectnummer 09218201 Bemonsteringsdatum 08-06-2009
Monstememer Wiellic Scien
Ordemummer 4723245
Monsterornschr, M03
Analyse Eenheid 1 Streofw./AW2000 Tussenw. Interventiew.
Organische stof % (i'm) ds 0.6
Latun < 2 um % (mm) ds 6
Voorbehandeling
Cryogeen maten AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (vn) 93,2
Organische stof % (mm) ds 0,6
Gloeirest % Cone} ds 99
Korrelgrootte = 2 uni (Latum) % (min) de 6
Metalen
Barium (a) me/kg ds <13
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,17 - 0,35 3,9 7,5
Kobalt (Co) me/ke ds <4,0 - 6,1 42 78
Koper (Cu) mgkg ds <5,0 - 21 bi 100
Kwik (Hg) make ds <G,050 - 8,11 13 26
Molybdeen (Mo) mg/kg ds =1,5 - 15 96 190
Nikkel (Ni) markg ds <3,0 - 16 31 46
Load (Pb) mg/kg ds <13 - 33 390 350
Zink (Zn) me/kg ds <17 - 69 219 350
Minerale olie
Minerale olie (C10-Ci2) makg ds =
Minerale alie (C:12-C#6) me'kg ds a
Minerale olie (C16-C21) ng/kg ds -
Minerale olie (C21-C30} my/kg ds en
Minerale olie (C30-C35) tng/kg ds -
Minerale olie (C35-C40) me/kg ds -
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 38 520 1000
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.
Polychloorbifenyien, PCB
PCB 28 mg/kg ds =0,0019
PCB 52 make ds <0,0010
PCB 101 mg/kg ds <0,0010
PCB 118 mg/kg ds <0,0030
PCB 138 make ds <0,0040
PCB 153 ingkg ds <0,0010
PCB 180 mg/kg ds <0,0010
PCB (som 7) (actor 6,7) meike ds 0,0049 * 0,004 0,1 0,2
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naflaleen mikg ds <G,010
Fenanthreen markg ds <0,010
Anthraceen mg/kg ds <0,0050
Ffuorantheen mg/kg ds <0,010
Benzo(ajanthraceen me/kg ds <0,010
Chryseen make ds =0,010
Benzo(kWluorantheen mgikg ds <0,010
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,010
Benzo(ghi)peryleen me/kg ds <0,G10
Indeno(123-cd)pyreen mykg ds <0,010
PAK VROM (10) (acter 0,7) mg/kg ds 0,066 - 15 21 40

Legenda

Toetsing met gemeten org.stof en lutum

Niet getoetst
Aangenomen waarde
<= Streefwaarde/ AW
> Streefwaarde/ AW
> Tussenwaarde

> Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Toetsing

S&E waarden 2009

Certificaatnumrner 2009087707 Uw ordernummer
Projecinummer 09218201 A Bemonsteringsdatum: 08-06-2009
Monsternemer Wiellie Seien
Ordernummer 4723246
Mansteromschr. M04
Analyse Eenheid i Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew.
Organische stof % (mnt ds 0,5
Lutum < 2 um Yo (mma) ds 67
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof’ % (nvm) 91
Organische stof % (mm) ds <0,5
Glogirest % (aim) ds 99,5
Korrelgrootte < 2 pm (latum) % (m'm) ds 6,7
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 16
Cadmium (Cd) mg/kg ds =0,17 - 0,35 4 7,6
Kobalt (Co) mgkg ds <4,0 - 6,5 44 82
Koper (Cu) mg/kg ds 25,0 - 21 62 100
Kwik (He) marke ds <0,050 - al 13 27
Molybdeen (Mo) me/kg ds <1,5 - 1,5 96 190
Nikkel (Ni) ing‘kg ds 4,5 - i7 32 48
Lood (Ph) ng/kg ds <13 - 34 200 360
Zink (Zn) mgkg ds <17 - 7 220 360
Minerale olte
Minerale olie (C19-C12) mgikg ds -
Minerale oie (C12-C16) mg/kg ds ”
Minerale olie (C.16-C21) mgrky ds =
Minerale olie (C21-C30) mg'kg ds -
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds n
Minerale olie (C35-C40) me/kg ds --
Minerale olie totaal (C10-C40) me/kg ds <38 - 38 520 1000
Chromatograin olie (GC) Zie bijl,
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 make ds <0,0010
PCB 52 mg/kg ds <0,0010
PCB 101 merkg ds <9,0010
PCB 118 mg/kg ds <0,0010
PCB 138 mg/kg ds <0,0010
PCB 153 me/kg ds <9, 0010
PCB 180 mg/kg ds <0,0010
PCB {som 7) (factor 0,7) ingkg ds 0,0049 * 0,004 0, 0,2
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mgkg ds <0,010
Fenanthreen ng/kg ds <0,010
Anthraceen mgkg ds <0,0050
Fiuorantheen mg/kg ds <6,016
Benzofa)anthraceen mg/kg ds <0,010
Chryseen mg/kg ds <G,010
Benzo(k)fluorantheen mgikg ds 0,010
Benzo(a)pyreen ing‘kg ds <0,010
Benzoíghijperyleen mgikg ds =0,010
Indeng(123-ed)pyreen mg/kg ds <0,010
PAK VROM (10) (factor 0,7) g/kg ds 0,066 - 1,3 21 40

Legenda

‘Foetsing met gemeten org.stof en lutum

Niet getoetst

Aangenomen waarde
<= Streefwaarde/ AW

> Streefwaarde! AW
> Fussenwaarde
> Intervenliewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Toetsing

S&I waarden 2009

Certificaatnummer 2009087707 Uw ordernummer
Projectnummer 09218201A Bemonsteringsdatum 08-06-2009
Monstememer Wiellie Selen
Ordernummer 4723247
Monsteromschr, MOS
Analyse Eenheid 1 Streefw/AW2G00 Tussenw, Interventiew,
Organische slof % (mm) ds 22
Lutum < 2 um % (min) ds 5.4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 92
Organische stof % (m'm) ds 22
Glocirest % (tin) ds 97,4
Korreigrootte < 2 pm (Latum) % (mm) ds 5,4
Metalen
Barium (Ba} me/kg ds aii
Cadmiam (Cd) mykg ds <0,£7 + 0,37 4,2 8
Kobalt (Co) merkg ds <4,0 - 5,9 40 14
Koper (Cu) ma/kg ds 8,4 - 22 62 100
Kwik (Hg) markp ds <0,050 - 6,11 13 26
Moiyhdeen (Mo) mg/kg ds <15 - 1,5 96 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds <3,0 - 15 30 44
Load (Pb) mg/kg ds <3 - 34 200 360
Zink (Zn) mi/kg ds 24. 70 210 360
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds -
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds -
Minerale olie (C16-C21) me/kg ds --
Mineraie olie (C21-C30) marke ds -
Mineraie olie (C30-C35) mg/kg ds -
Minerale olie (C35-C40) merke ds -
Minerale olie totaal (C10-C40) my/kp ds <38 - 42 570 1:09
Chiromatogram olie {GC} Zie bijl.
Poiychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010
PCB 52 mg'kg ds <0,0010
PCB 101 markg ds <0,0010
PCB 118 ma/kg ds 0,0011
PCB 138 make ds <0,0010
PCB 153 mgikg ds <8,0010
PCB 180 mg/kg ds =0,00:0
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0053 * G.0044 0,1] 0,22
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds =G,010
Fenanthreen mg'kg ds <0,010
Anthraceen ma/kg ds <0,0050
Fluorantheen markg ds 0,019
Benzotajanthraceen marke ds =0,010
Chryseen me/kg ds <0,010
Benzo(k)fluorantheen my/kg ds <0,030
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,031
Benzo(ghi)peryleen ng/kg ds 6,011
Indeno(123-cd)pyreen mgkg ds 0,017
PAK VROM (10) (factor 0,7) me/kg ds 0,098 « 1,5 21 40

Legenda

Toctsing met gemeten org.stof en lutum

Niet getoetst
Aangenomen waarde
<= Streefvaarde/AW
> Streefiwaarde/AW
> Tussenwaarde

> Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Toetsing S&1 waarden 2009
Certificaainunmer 2009087707 Uw ordernummer
Projectnummer 09238201 A. Bemonsteringsdatum 08-06-2009
Monsternemer Wiclie Scien
Ordermunmer 4723248
Monsteromselir. M06
Analyse Eenheid 1 Streefw.fAW2000 Tussenw, interventiew.
Organische stof’ % (mim) ds 0.5
Lutum < 2 um % (m'm) ds 5.6
Voorbchandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Proge stof % (m/m) 90,8
Organische stof % (n/m) ds <0,5
Glocirest % (mm) ds 99,2
Korrelgrootte < 2 pm (Luturn) % (mim) ds 5,6
Metalen
Barium (Ba) ng/kg ds 26
Cadmium (Cd) myrkg ds <0,17 - 0,34 3,9 7,4
Kobalt (Ca) me/kg ds <4,0 - 5,9 4] 75
Koper (Cu) maykg ds <5,0 - 21 60 98
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 - 0,11 13 26
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 96 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,1 - 16 30 43
Loed (Pb) mg/kg ds sij - 33 196 350
Zink (Zn) mg/kg ds <17 - 68 2:0 350
Minerale olic
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds ma
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds -
Minerale olie (C16-C21) mgkg ds -
Minerale olie (C21-C30) ng/kg ds me
Minerale olie (C30-C35) marke ds --
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds --
Minerale olic totaal (C19-C40) mg/kg ds <38 - 38 520 1000
Chromatagram olie (GC) Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010
PCB 52 mg/kg ds =0,0010
PCB 101 mg/kg ds <0,0010
PCB 118 mg/kg ds 0,0014
PCB 138 mg/kg ds 0,0010
PCB 153 mg/kg ds <0,0010
PCB 180 mgkg ds <0,0010
PCB (som 7) (factor 0,7) ma/ky ds 0,0056 * 0,004 01 0,2
Polyeyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naflaleen make ds <0,010
Fenanthreen merkg ds <0,010
Anthraceen ma/kg ds <0,6050
Fluorantheen mefkg ds <6,010
Benzofa)anthraceen mgkg ds <G,010
Chryseen mag ds <6,010
Benzo(k}fluorantheen me/kg ds <0,010
Benzo(a)pyreen ing/kp ds <0,010
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,010
indeno(]23-cd)pyreen ng/kg ds <0,0:0
PAK VROM (10) (factor 9,7) myke ds 0,066 - 1,5 2 40

Legenda

Toetsing met gemeten org,stof en lutum

Niet getoetst
Aangenomen waarde
<= Streefwaarde! AW
> Streefwaarde/AW
> Tussenwaarde

> Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Toetsing SSI waarden 2009
Cenificaatnummer 2609089585 Uw ordernummer
Projectnummer O9218201A Bemonsteringsdatum 09-06-2009
Monsternemer Wiellie Selen
Ordermummer 4729908
Monsteromschr. M07
Analyse Eenheid 1 Strecfw./AW2000 Tussenw, Interventiew.
Organische stof % (m/im) ds 0.8
Lutum = 2 um % (nvrn) de 6,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (mim) 91,7
Organische stof % (mm) ds 0,8
Gloeirest % (mm) ds 98,7
Karrelgraotte < 2 pm (Latur) % (min) de 6,5
Metalen
Barium (Ba) my/kg ds 15
Cadmium (Cd) ma/kg ds <0,17 - 0,35 4 77
Kobalt (Co) myrkg ds <4,0 - 6,4 44 8
Koper (Cu) mg/kg ds 5,0 - 22 62 188
Kwik (Hg) ng/kg ds =0,050 - 0,11 13 27
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <5 - 1,5 96 196
Nikkei (Ni) mpke ds 4- 17 32 47
Lood (Pb) ing/kg ds <13 - 34 200 360
Zink (Za) mg/kg ds 2 - OH 220 360
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg'kg ds ~
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds =
Minerale olie (C76-C21) me/kg ds -
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds --
Minerale olie (C30-C35) ng/kg ds -
Minerale olie (C35-C40) me/kg ds -
Minerale otie totaal (C10-C40) mg/kg ds 238 - 38 520 1000
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.
Polychioorbifenyien, PCB
PCB 28 merkg ds =0,0010
PCB 52 reke de =0,0019
PCB 191 maik ds <0,0010
PCB 118 mg/kg ds =0,6010
PCB 138 mg/kg ds <0,6010
PCB 153 mg/kg ds <0,0010
PCB 180 mpkg ds <0, 0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mgkg ds 0,0049 * 0,004 0,1 6,2
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds 6,016
Fenanthreen mg/kg ds 0,024
Anthraceen mgikg ds <0,0050
Fluorantheen mg/kg ds 0,058
Benzo(adanthraceen mi/kg ds 6,023
Ciryseen me/ke ds 0,025
Benzo(k}lucrantheen mag ds 0,012
Benzo(a)pyreen mgikg ds 0,024
Benzo(ghi)peryieen mg/kg ds 0,022
Indeno{123-cd)pyreen mg'kg ds 0,033
PAK VROM (20) (factor 0,7) me/kg ds 0,24 - 1,5 21 40

Legenda

Toetsing met gemeten org.stof en lutum

Niet getoetst
Aangenomen waarde
<= Streefwaarde/ AW
> Strecfwaarde/ AW
> Tussenwaarde

> Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Toetsing SEI waarden 2009
Cerificaatnummer 2009089585 Uw ordemummer
Projectnummer O9218201A Bemonsteringsdatum 09-06-2009
Monsternemer Wicllie Selen
Ordernuminer 4729905
Monsteramschr. MO8
Analyse Eenheid 1 Streefw/AW2000 Tussenw. Interventiew.
Organische stof % {mm/m} ds 08 t
Lutum = 2 umn % (m'm) ds 6.5 #
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (min) 93,6
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 22
Cadmium (Cd) ma/kg ds <0,17 - 0,35 4 7,7
Kobalt (Co) mg/kg ds <4,0 - 6,4 44 81
Koper {Cu} me/kg ds <5,0 - 22 62 108
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 - Oli 13 27
Molybdeen (Mo) me/kg ds zi, - 1,3 96 190
Nikkel (Ni) mp/ky ds 4- 17 32 47
Lood (Pb) me/ke ds 13 - 34 200 360
Zink (Zn) mg/kg ds 22 - 7 220 360
Minerale otie
Minerale olie (C10-C12) meike de vn
Minerale alie (C12-C16) mg/kg ds -
Minerale afie (C16-C21) mg/kg ds --
Minerale olie (C21-C:30) me/kg ds =
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds --
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds -
Minerale olie totaal (C10-C40) ng/kg ds <38 - 38 520 1000
Chrornatogram ofie (GC) Zie bijl,
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mykg ds <0,6010
PCB 52 me/kg ds <0,0010
PCB 101 mg/kg ds <0,0010
PCB 118 mykg ds <0,0010
PCB 138/163 mg/kg ds <0,0010
PCB 153 mg/kg ds <0,0010
PCB 180 mike ds =0,0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mgkg ds 0,0049 * 6,004 0,1 0,2
Polyeyclische Aromatische Koolwatorstoffen, PAK
Naflaleen mgikg ds 0,027
Fenanthreen mg/kg ds 0,059
Anthraceen mg/kg ds 0,011
Fluorantheen me/kg ds 6,11
Benzolajanthraceen mikg ds 0,04
Chryseen ingikg ds 0,039
Benzo(k}flucrantheen mg/kg ds 0,022
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,041
Benzofghijperyleen mikg ds =0,010
Indeno(?23-cd)pyreen mg/kg ds <0,010
PAK VROM (30) (factor 0,7) mg/kg ds 0,36 - 1,5 2} 40

Legenda

Toctsing met gemeten org.stof en lutum

Niet getoetst
Aangenomen waarde
<= Streefwaarde/AW
> Streefwaarde/AW
> Tussenwaarde

> Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Toetsing
Certificaatnummer
Projectnummer

SI waarden 2069
2008089585
09218201A

Uw ordernummer
Bemonsteringsdatem

09-66-2009

Monstememer Wieilie Selen
Ordernummer 4729910
Monsteromschr. M09 ,
Analyse Eenheid i Streefw./AW2000 Tussenw, Interventiew,
Organische stof % (m/m) ds 0,5
Lutum < 2 um % (ov) ds 6.3
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3600 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (ram) 90,6
Organische stof % (mm) ds <0,5
Glceirest % (m/m} ds 99,2
Korrelgrootte < 2 jam (Lutum) % (mm) ds 6,3
Metalen
Barium (Ba} me/kg ds <15
Cadrnium (Cd) my/kp ds <07 - 0,35 3,9 7,5
Kobalt (Co) make ds <4,0 + 6,3 43 79
Koper (Cu} mg/kg ds <5,0 - 21 61 100
Kwik (He) mg/kg ds <0,050 - 0,1: 13 26
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - 1,5 96 190
Nikkel (Ni) mekg ds 3- 16 3: 47
Lood {Pb} me/ke ds <13. 33 190 350
Zink (Zn) mg/kg ds zi - 70 210 360
Minerale olie
Minerale olie (C10-C]2) mgikg ds -
Mineraie olie (C12-C16) tng/kg ds -
Minerale olie (C16-C21} mg/kg ds -
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds =
Minerale olie (C30-C35) my/kg ds -
Minerale olie (C35-C40) mekg ds -
Minerale olie totaal (C10-C40) marke ds <38 - 38 520 +096
Chromatogram olie (GC) Zie bijt.
Polychtoorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010
PCB 52 mg/kg ds <0,0010
PCB 101 mg/kg ds <0,0010
PCB 118 miikg ds <0,0010
PCB 138 mykg ds <0,0010
PCB 153 me/kg ds <0,0010
PCB 180 ma/kg ds <0,0010
PCB (som 7) (factor 0,7) me/ke ds 0,0049 * 0,004 0,1 0,2
Polycyctische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Nafialeen mg/kg ds <0,010
Fenanthreen me/kg ds 0,027
Anthraceen mg/kg ds <0,0050
Fluorantheen mg/kg ds 0,065
Benzolajanthraceen merkg ds 0,022
Chryseen mg/kg ds 0,023
Benzo(k}luorantheen mg/kg ds 0,011
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,028
Benzo(ghi)peryleen me/kg ds 6,014
Indeso(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,016
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,22 - 1,5 21 40

Legenda

Toetsing met gemeten org.stof en lutum

Niet getoetst
Aangenomen waarde
<= Streefwaarde/AW
> Streefwaarde/ AW
> Tussenwaarde

> Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Toetsing
Certificaatnummer
Projectnummer
Mansternemer

Analyse

Organische slof

Latum < 2 um
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
Droge stof

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C24-C30)
Minerale atie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40}
Minerate olie totaal (Cž0-C40)
Chromatogram fie (GC}

S&I waarden 2009
2009089585 Uw ordernummer
09218201 A Bemonsteringsdatum 09-06-2009
Wiellic Seiten
Ordenuuner 4729913
Monsteromschr. MIG
Eenheid 1 Streefw./AW2060 Tussenw,
% (mm) ds 0.5 #
% (nvm) ds 634
Uitgeveerd
(wit) 92,6
me/kg ds 28
mg/kg ds 290
me/kg ds 310
mg/kg ds 21
marke ds <6,0
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds 660 ** 38 520
Zie bijl,

Interventiew,

1000

Legenda

Toetsing met gemeten org.stof en lutum

Niet getoetst
Aangenomen waarde
<= Streefwaarde/AW
> Streefiwaarde/ AW
> Fusscnwaarde

> Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Toetsing SCI waarden 2009
Certificaatnumumer 2009089585 Uw ordermununer
Projectnummer 09218201A Bemensteringsdatum 09-06-2009
Monstememer Wiellie Seiten
Ordemummer 4729912
Monsteroinsehir. Mil
Analyse Eenheid 1 Streefw./AW2600 Tussenw. Interventiew.
Organische stof’ % {m'm} ds 0.8 #
Eavum < 2 um % Cum} ds 6.5 #
Voorbehandeling
Cryogeen maten AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % {m'm} 89,6
Minerale olie
Minerale olie (Ci0-C12)} mg/kg ds
Minerale olie (Ci2-Ci6) my/kp ds -
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds -
Minerale olie (C21-C30) mg'kg ds -
Minerale otie (C30-C35) meke ds -
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds =
Minerale alie totaal (Ci0-C40) mg/kg ds <38 - 38 520 1000
Chromatogram olie (GC) Zie bij,
Polychloorbifenyten, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0016
PCB 52 mg/kg ds <0,0010
PCB 101 mg/kg ds =0,0010
PCB 118 mg/kg ds <0,0010
PCB 138/163 me/kg ds <0,0010
PCB 153 mg/kg ds <0,0010
PCB 180 mg/kg ds <0,0040
PCB (som 7) (factor 0,7) me/kp ds 0.0049 * 0,004 0,1 0,2

Legenda

Toetsing met gemeten org.stof en lutum

Niet getoctst
Aangenomen waarde
«oe Streefivaarde/AW
> Streefwaarde/ AW
> Tussenwaarde

> Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Toetsing

Ski waarden 2009

Certificaatnunuver 2009092808 Uw ordernummer
Projectnummer 09218201A Bemonsteringsdatum 15-06-2009
Monstememer RGH. Theelen

Ordernummer 4742873

Monsteromselr. WO01;PE40
Analyse Eenheid 1 Streefw./A W2000 Fussenw, Interventiew.
Metalen .
Barium (Ba) pii 73 * 50 340 630
Cadmium (Cd) KEL <O,80 + 0,4 32 6
Kobalt (Co) REL <50 - 20 60 100
Koper (Cu) (110 <15 - 15 45 75
Kwik (He) pg/L =0,050 - 0,05 0,18 03
Molybdeen (Mo) pel <3,6 « 5 150 300
Nikkel (Ni) pg/L <15 - 15 45 75
Lood (Ph) po/L <15 - 15 45 75
Zink (Zn) pg. <66 > 65 430 800
Viuchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen pg/L 0,20 - 0,2 15 30
Tolueen pel 0,30 - 7 500 1000
Ethyibenzcen peol <0,30 - 4 77 150
o-Xyleen nel <0,10
mp-Xyleen Hell. <0,20
Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0,74 * 0,2 35 70
BTEX (som) pet. <t,1
Naftalecn mir <0,050 - 0,0] 35 70
Styreen HIL <0,30 - 6 150 300
Vluchtige organische chfoorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan pel <0,20 + 6,01 500 1000
Trichioormethaan KEL 20,60 - 6 200 400
Tetrachioormethaan HEL <0,10 - 0,01 5 10
Trichlooretheen HEL <0,60 - 24 260 500
Tetrachlooretheen pe/L <0,10 - 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan neil 0,60 - 7 450 900
1,2-Dichloorethaan pel <0,60 - 7 200 400
1,1,1-Trichloorethaan HL <0,10 - 0,04 150 300
1,1,2-Trichloorgihaan pt <Q,10 - 0,01 65 139
cis 1,2-Dichtooretheen KL <10
trans 1,2-Dichlooreiheen HL <0,10
CKW (som) WL <3,2
1,1-Dichlooretheen el, <0,10 > 0,01 $ HU
Dickloorpropanen som factor 0.7 ue 0,52
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0,14 * 9,01 10 20
Vinylehloride pai <0,10 0,0) 2,5 5
1,1-Dichloorpropaan gel <0,25
1,2-Dichloorpropaan pg/L «0,25
1,3-Dichloorprepaan Kel <0,25
Tribroommethaan He/L <2,0 630
Minerale olie
Minerale ofte (C19-C12) ue/L -
Minerale alie (C12-C18) ug/L --
Minerate olie (C16-C21) Hel =
Minerate olie (C21-C3G) usi -
Minerale olie (C30-C33) pg/L -
Minerale olie (€:35-C40) pe =
Minerale alie totaal {C10-C40) mel <100 - 50 330 660
Chromatogram Zie bijl.

Legenda

Niet getoetst

Aangenomen waarde
<= Streefwaarde/AW

> Streefivaarde/AW
> Tussenwaarde
> Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 5
Onderzoeksmethediek en betrouwbaarheid

1. Onderzoeksmethodiek

In onderhavige bijlage wordt omschreven welke technieken door HMB B.V. worden toegepast ter
bemonstering van grond en grondwater. De bemonstering, conservering en verpakking worden uitgevoerd
volgens de Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen van het Ministerie van
VROM (NPR). Tevens wordt, behoudens enkele uitzonderingen, gewerkt conform Het veldonderzoek is
uitgevoerd conform de Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij
milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL- SIKB-2000) en de bijbehorende protocollen van de Vereniging
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

1.1. Boringen tot aan de grondwaterspiegel
Voor het uitvoeren van de handboringen worden diverse typen boren gebruikt. Het meest wordt gebruik

gemaakt van de Edelmanboor. In vrijwel alle bodemtypen worden Edelmanboren met een diameter van 3,
5, 7 en 10 cm toegepast. De boren van 5 en 7 cm worden vooral ten behoeve van het nemen van
grondmonsters gebruikt. Afhankelijk van de grondslag kunnen ook andere boren worden ingezet, zoals de
grindboor, riverside- en gutsboor.

1.2. Boringen onder de grondwaterspiegel

Bij het boren tot circa 2 meter onder de grondwaterspiegel wordt een zuigerboor toegepast. In geval van
boringen tot grotere diepten wordt een gesloten mantelbuis gebruikt van waaruit de grond met een pulsboor
of met een Edelmanboor omhoog gehaald wordt. In sterk cohesieve bodemlagen (leem, klei) kan de grond
onder de mantelbuis met een Edelmanboor worden weggeboord. De pulsboor is inzetbaar in matig tot goed
doorlatende gronden (bijv. zandgrond). Om technische redenen wordt soms leidingwater toegevoegd. De
hoeveelheid toegevoegd water wordt uiteraard tot een minimum beperkt. In de praktijk kan met de
pulsapparatuur handmatig tot een diepte van circa 30 m-mv geboord worden,

1,3, Het plaatsen van waarnemingsfilters
Voor het nemen van grondwatermonsters worden PVC waarnemingsfilters (loodvrij) in het boorgat

geplaatst met een diameter van 3,4 om. Het waarnemingsfilter bestaat uit een geperforeerd deel (het filter)
en een blind bovenstuk tot aan het maaiveld. Het filter is met een niet-gelijmde mofverbinding aan het
bovenstuk verbonden. Om het geperforeerde deel bevindt zich aan de buitenzijde een gewassen nylon
fiiterkous. Tot 0,5 m boven het filter wordt een omstorting met filtergrind aangebracht.

De bovenkant van het filter ter bemonstering van het freatisch grondwater wordt afhankelijk van het doel
van het onderzoek snijdend met of 0,5 á 1 meter beneden grondwaterniveau geplaatst, Om eventueel
aanwezige slecht doorlatende bodemlagen (bijv. klei, leem, veen) te herstellen en om verontreiniging van
het grondwater van bovenaf te vermijden, wordt het boorgat op de betreffende diepte afgedicht met
zwelklei (bentoniet).

Bij de constatering van een olie-drijflaag wordt gebruik gemaakt van een mantelbuis met een diameter van
circa 10 cm, Deze mantelbuis (verloren casing} blijft in het boorgat achter en dient om kontaminatie van de
peilbuis met olie te voorkomen. Indien bemonstering van de drijflaag gewenst is wordt een tweede filter ter
hoogte van de grondwaterspiegel geplaatst.

De filters worden direct na plaatsing schoon gepompt waarbij een hoeveelheid van drie maal de boorgatin-
houd wordt aangehouden. Na het schoonpompen wordt een wachtperiode van minstens 1 week in acht
genomen voordat het grondwater wordt bemonsterd.

1.4. Het nemen van grondmonsters
Van de bij de boringen vrijkomende grond worden in beginsel van specifieke bodemlagen of

verontreinigingen representatieve monsters samengesteld. Bij het ontbreken van onderscheidende lagen
wordt iedere laag van 50 cm dikte apart bemonsterd. In het veld worden glazen monsterpotten geheel
gevuld met het monstermateriaal. De monsterpotten worden opgeslagen in een koele ruimte (ca. 5 °C) en 1
maand bewaard voor eventuele aanvullende analyses.

Bij de uitvoering van het veldwerk wordt gebruik gemaakt van een olie-indicatietest, de zogenaamde “olie
op waterproef”. Bij deze proef wordt een grondmonster in het water gedompeld. Een met alie verontreinigd
grondmonster in het water geeft een zichtbare oliefilm op dit water, De omvang van de oliefilm alsmede de
gevormde kleuringen geven een indicatie betreffende de aard en mate van de aanwezige
olieverontreinigingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>1.5. Het nemen van grondwatermonsters

Voordat de watermonsters worden genomen, worden de waarnemingsfilters doorgepompt. Bij het
doorpompen wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een centrifugaalpomp. De monsterneming
geschiedt met een slangenpomp. Bij de bemonstering wordt bij ieder waarnemingsfilter een nieuwe poly-
etheen slang gebruikt ter voorkoming van het overbrengen van verontreinigingen naar andere
monsterpunten, De glazen monsterflessen krijgen vooraf een voorbehandeling afhankelijk van de te
onderzoeken verbindingen. De flessen worden direct na bemonstering gekoeld (5 °C) en vervoerd naar het
laboratorium.

2, Analysemethoden

Analyse van grond-, slib- en grondwatermonsters op verschillende elementen en verbindingen wordt in
principe uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR)
of daarvan afgeleide methoden op het laboratorium van Analytico Milieu B.V, te Barneveld. Tevens vindt
een voorbehandeling van de analysemonsters plaats conform de SIKB Accreditatie Schema 3000
(AS3000). De specificatie van de analysemethoden is bij HMB BV. bekend. Meer dan 98% van alle
analysemethoden valt onder de RvA accreditatie van het laboratorium. Tevens participeert het laboratorium
in nationale en internationale ringonderzoeken,

Elk element of verbinding kan tot een bepaalde grens worden aangetoond. Deze aantoonbaarheidsgrens (of
detectiegrens) wordt gedefinieerd als de laagste concentratie van een component in een monster waarvan
de aanwezigheid (kwalitatief) met de desbetreffende verrichting nog betrouwbaarheid kan worden
vastgesteld.

3. Betrouwbaarheid

Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en
methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een door Lloyd's Register
Quality Assurance gecertificeerd ISO 9001 (2000) systeem,

HMB B.V, streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. Echter,
een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van
een beperkt aantal monsters, Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling
van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.

HMB B.V, is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.
Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit
onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders.

Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid te
betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresuitaten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 6
Toetsingskader

Het in de navolgende tabel weergegeven toetsingskader, met betrekking tot de toelaatbare gehalten van
verschillende stoffen in de grond, is gepubliceerd in de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, d.d. 13
december 2007} en de Circulaire bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 7 april 2009 afkomstig van het
Directoraat-generaal milieubeheer (VROM).

Het aangeven van normen wordt bemoeilijkt door het feit, dat de natuurlijke gehalten van verschillende
stoffen in de grond en het grondwater nogal sterk variëren en afhankelijk zijn van plaatselijke
omstandigheden (onder andere van de bodemsamenstelling). Bovendien hangt het eventuele risico, dat een
bodemverontreiniging met zich meebrengt voor de volksgezondheid en/of milieu, niet alleen af van de aard
en concentratie van de verontreinigde stoffen, maar ook van de lokale verontreinigingssituatie en de functie
c.q. het gebruik van de bodem (woonbebouwing, waterwinning, industrieterrein).

Het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en voor de aantasting van het milieu moet
gebaseerd zijn op een integrale beoordeling van de bovengenoemde aspecten,

In de tabel ‘Normwaarden voor microverontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater’ is het
toetsingskader weergegeven, afkomstig van de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering
2009 afkomstig van het Directoraat-generaal milieubeheer (VROM). In de tabel staat een toetsingskader
voor een aantal verontreinigende stoffen vermeld, waarbij men onderscheid maakt in twee
toetsingswaarden, namelijk achtergrondwaarden en interventiewaarden.

- De streef-/achtergrondwaarde geldt als refereritiewaarde en komt overeen met de gemiddelde
achtergrondconcentratie of met de detectiegrens (bij milieuvreemde stoffen).

- De interventiewaarde is te beschouwen als de toetsingswaarde, waarboven, afhankelijk van de
situatie, veelal een sanering (-sonderzoek) wordt uitgevoerd, nadat een eventueel (nader) onderzoek
is afgerond.

Nader onderzoek dient plaats te vinden, wanneer het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en

interventiewaarde ((achtergrond- + interventiewaarde)/2) wordt overschreden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Tabel: Normwaarden voor microverontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater

Grond/sediment (mp/ke droge stof) Grondwater (ug)

Stof (1) AW iw Ondiep (< 10 m-mv)

5B |_L en H gecorrigeerd (d) SB | Lea gecorrigeerd (d) SW (2) — TW

| |

Metalen
antimoon (Sb) 4,.0* ERD 22 22 - 20
arseen (AS) 20 10,3 + 0,28(L+H) 76 39,3 + 1,08(L+H) 10 60
barium (Ba) 190 36,8 + 6,13L 920** 178,1 + 29,681. 50 625
cadmium (Cd) 0,6 0,31+0,005(L+3H) 13 6,62 + 0,1 16(L¢+3H} 0,4 6
chroom (Cr) 55 27,54 LIL 180 90 + 3,61. 1 30
kobalt (Co) 15 3,3 + 0,467L 190 42,2 + 5,91L 20 100
koper (Cu) 40 16,7 + 0,67(L+H} 190 79,2 + 3,17(L4+H) 15 75
kwik (Hg) anorganisch 0,15 6,1 + 0,0008(2L+H) 36 23,84 + 0.2032L+H) 0,05 0,3
lood {Pb} 50 29,4 + 0,59(L+H} 530 311,8+ 624(L+H) 15 75
molybdeen (Mo) 1,5* 1,5 199 190 5 360
nikkel (Ni) 35 10+ L 100 28,6 + 2,86L 15 73
tin (Sn) 6,5 1,37 + 6,205L - - .
vanadium (V) 89 22,9 + 2,201, - - - -
zink (Zn) 146 50 + 5,5(2L+H} 720 257 + 4) H2LFH) 65 800
Overige anorganische verbindingen
chloride (mg CV) (3) - - - - 106.060 -
cyaniden-vrij (4} 3,0 3,0 20 20 5 1.500
cyaniden-complex (5) 5,5 5,5 50 50 1d 1.500
thiocyanaten (som) 60 6,0 20 20 - 1,500
Aromatische verbindingen
benzeen 0,2* 0,02H 1,1 OTH 0,2 30
ethyibenzeen 0,2* 6,02H 110 HH 4 150
tolueen 0,2* 0,02H 32 3,28 7 1.060
xylenen (som) 0,45* 6.0451 17 1,7H 0,2 70
styreen (vinylbenzeen) 0,25* 0,025H 86 8.6H 6 300
fenot 0.25 0,025H 14 1,4H 0,2 2.000
eresolen (som) 0,3* 0,03H 13 13H 6,2 200
dodecyibenzeen 0,35* 0,035H - - - “
aromatische A
oplosmiddelen (sem) £6) 25 0.25H i N
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (7)
naftaleen - - - - 0,61 70
fenantreen = - - - 0,093* 5
antraceen = - - - 0,0007* 5
fluorantheen = - - - 0,003 1
chryseen - - - . 0,003* 02
benzo(a}antraceen - - - - 0,0001* 05
benzo(ajpyreen - - - - 0,0005* 0,05
beazo(k}flugrantheen - - - 0,0004* 0,05
indeno(],2 Scdìpvreen - - - - 6,0004* 0,05
benzo(ghi)peryleen - - - - 0,0003 0,05
PAK (som 10) (8, 9) 1,5 0,15t (7) 40 4H (7) - -
Gechloreerde koolwaterstoffen
a. vluchtige)
chicorkoolwaterstoffen
monochicoretheen A
(vinyichtoride) (8) 0,1 0. OlH OF 0,01H 0,01 5
dichloormethaan 0,1 0,01H 39 0,39R 0,01 1.000
t‚1-dichloorethaan 02 0,02H 15 LSH 7 900
1,2-dichloorethaan 0,2* 0,02H 64 0.6411 7 400
i,1-dichlooretheen (B) 0,3" 0,03H 0,3 0,03H 6,01 19
1,2-dichlooretheen (som) 0,3* 6,03H 1 0JR 6,01 20
dichloorpropanen (som) 0,8* 6,08H 2 02E 0.8 80
trichloormethaan (chloroform) 0,25* 0,02511 5,6 0,56H 6 400
1,1, E-trichloorethaan 0,25* 0,025H 15 15H 0,61 300
1,1 ,2-trichloorethaan 0,3% 0,03 10 LOH 0,01 130
trichlooretheen (Tri) 0,25* 0,025H 2,5 0,25H 24 500
tetrachloormethaan {Tetra} 0,3 0,03H 0,7 0,07H 0,01 10
tetrachlooretheen (Per) 0,15 0,015H 8,8 0,88H 0,01 40
b. chloorbenzenen (9)
monochloorbenzeen 0,2* 0,021 15 L3H 7 180
dichloorbenzenen (som) 2,0* 0,2H 19 1,9H 3 50
trichicorbenzenen (som) 0,015* 0,6015H 11 LJH 0,01 19
tetrachtoorbenzenen (som) 0,009% 0,0009H 2,2 6,221 0,01 2,5
pentachloorbenzeen 0,0025 0,00025H 6,7 6.6711 0,003 1
hexachtoorbenzeen 0,0085 0,80085H 2,0 0,2H 0,00009* 0,5
€. chloorfenolen (9)
menochloorfenclen (som) 0,045 0,0045H 5,4 0,54H 0,3 100
dichioorfenolen (som) 0,2% 0,02H 22 22H 0,2 30
trichloorfenoles (som) 0,003* 0,0003H 22 2.2H 0,03* 10
tetrachloorfenolen (som) O,015* 9,0015H 21 2,1H 0,01* 10
pentachloorfenol 0,003* 0,6002H 12 12H 0,04* 3
d. polychloorbifenylen (PCB}
PCB (som 7} 0,02 6,002 1 6,18. 0,01 0,01
e, overige gechloreerde
koolwaterstoffen
monochlooranilinen (som) 0,2* 0,02H 50 5,0H - 30
pentacidooraniline 0,15* 0,015H - - - -
dioxine (som I-TEQ} (10) 0,000055* 6,0000055H 0,00018 0,000018H - Nvt{6)
chicomaftaieen (som) 0,07* 0,007H 23 2,3H - 6

</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Grond/sediment (mg/kg droge stof)

Grondwater (ug/l)

Stof (1) AW Iw Ondiep (< 10 m-my)
SB | Len H gecorrigeerd (d) SB [_L en H gecorrigeerd (d) SW (2) | IW
|
Bestrijdingsmiddelen
a. organochloor-
bestrijdingsmiddeien
chloordaan (som) 0,002 6,0002H 4 0,4H 0,02 ng/1* 0,2
DDT (som) 0,2 0,021 17 0,17H M -
DDE (sont) 6,1 GOH 2,3 0,23H - -
DDD (som) 0,02 0,002H 24 34H . -
DDYDDE'ODD (som) - ~ A n 0,004 ne/1* 0,01
aldrin - - 0,32 0,032H 0,009 ng/l* -
dieldrin - - - - 01 ngrl* -
endrin - - - - 6,04 np/l* -
drins (som) 0,015 0,0015H 4 0,4H - 6,1
a-endosulfan 0,0009 6,00G09H 4 0,4H 0,2 ng/t* 5
a-HCH 0,001 0,0001H 17 1,7H 33 ng/l* -
B-HCH 0,002 0,6002H 1,6 0,16H 8 ng/l -
y-HCH (lindaan) 0,003 0,0003H 1,2 0,120 9 ne/l *
HCH-verbindingen (som) - . - - 0,05 1
heptachicor 0,0007 0,00007H 4 048 0,005 ng'l* 0,3
heptackioorepoxide (som) 0,002 0,0002H 4 044 0,005 ng/i* 3
hexachloorbutadieen 0,003* 0,0003H . - - -
organochloorhoudende
bestrijdingsmiddeten (som G4 6,04H . - - -
landbodem)
hb. organofosfor-pesticiden
azinfos-methyl 0,0075* 0,60075H - - - -
c. organotin bestrijdingsmiddelen
organotin verbindingen (som) (11) 0,15 0,015H 25 0,25H 0,05*-16 ng/l 0,7
tributyltin (TBT) 6,065 0,066$11 - - - -
a, chicorfenoxy-azijnzuur
herbiciden
MCPA 0,35* 0,055H 4 040 6,02 50
e. overige bestrijdingsmiddefen
atrazine 0,035* 0,0035H 0,71 0,071 H 29 nell 150
carbaryl 0,15* 0,015H 0,45 0,04571 2 ng) 50
carbofuran (8) 0,017* 0,0017H 0,037 0,0017H 9 ng'i 100
4-chloorrmethyl-fenolen (som) 6,6? 0,06H - - - -
niet-ehloorhoudende * ;
bestrijdingsmiddelen (som) 0,09 6,000H N 7 7
Overige stoffen
asbest (12) A - 100 160 A -
cyclohexanon zó 02H 156 154 0,5 15.000
dimethy] flalaat (133 0,045* 0,0045H 82 82H “ -
dicthylfalaat (13) 0,045* 0,0045H 53 5,3H = -
disisobutylftalaat (13) 0,045* 0,0045H 17 17H - -
dibutyiftalaat (13) 0,07* 0,007H 36 3,6H - ~
butyl benzyl ftaiaat (13) 0,07* 0,007H 48 4,8H - -
Dihexylftalaat (12) 0,07* 6,007H 220 22,00 - -
di(2-ethythexylfialaat (13) 0,045" 0,0045H 60 6,0 - -
fialaten (som) (13) - - - - 0,5 5
minerale alie (14) (15) 190 19H 5000 SOOH 50 600
pyridine 0,15* 6,015H i 11 05 30
tetrahydrofuran 0,45 0,045H 7 0,713 0,5 300
tetrahydrothiofeen 1,5* 0,15H 8,8 0,88H 0,5 5.000
tribroommethaan (bromoform) 0,2* 0,02H 75 75H - 630
ethyiecnglycot 5,0 0,57 - - - *
dicthyicenglycol 8,0 0.8H - - - -
acrylonitril 2,0* 0,2H - - - -
formaidehyde 25% 0,25H - - - -
isopropanol (2-propanal} 0,75 0,075H - - - *
methanol 3,0 0,3H ~ = -
butanol (Ì-butanol) 2,0* 0,2H - » - -
butyiacetaal 2,0* 0,2H - - - -
ethylacetaat 2,0* 0,28 - - - -
methyl-tert-butyl ether (M TBE} 0,2* 0,0214 - - - -
methylethylketen 2,0* 02H - - - -

Verklaring afkertingen
Standaardbodem (L= lutumgehalte = 25%, H= humusgehalte = 10%)
Achtergrondwaardenonnen
Interventiewaarden

SB =

=
tt

Streefwaarden

Verklaring symbolen

U) Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling Bodemkwaliteit (VROM, 2007};

(2) De streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat
deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria
moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook,
mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat “< rapportagegrens A53000°
mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde, Indien het laboratorium een
waarde “< dan een verhoogde rappottagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende
verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt getoetst aan de Streefwaarde
grondwater. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of
een monster met afwijkende samenstelling;

</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>3)

(4)

(5)

(6)

47)

(3)

9)

Voor het toepassen van zeezand geldt de nonn 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact
is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chioride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor
chloride geen maximale waarde;

Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping,
Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden
gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toclaatbare Concentratie in Lucht);

Het gehaite cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN
6655. Indien geen cyanide-vij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-
totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten).

De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15 componenten, die tot deze
somparameter worden gerekend {zie bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de
bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7, Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de
somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de
componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds;

Voor interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% en bodems
met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een
interventiewaarde van 40 mg/kg ds. en voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120
me/kg de. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organisch stofgehalte kan gebruik gemaakt worden van de gegeven
bodenstypecorrectieformute;

De interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens Cntralaboratorium
reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van
vinylchloride of 1,]-dichicoretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht;

Voor grondwater zijn effecten van PAK, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele
interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect ais 0,5 x interventiewaarde stof
B). Dit betekent dat cen somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde
sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien % (C/4) >1,
waarbij C; = gemeten concentratie van een stof uit cen betreffende groep en |; = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de
betreffende groep;

Voor grondwater is er een indicatief niveau voor emstige verontreiniging;

De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds;

Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 0 mg/kg ds. indien niet is
voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest;

Het is onzeker of de Achtergrondwaarden voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is
van een knelpunt;

Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met
minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerafe olie ook het gehalte aan
aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische
redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd;

Voor het toepassen van baggerspecie in graotschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 2.000
me/kg ds;

Getalswaarde beneden de detecticlimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt;

Toetsing aan de normen voor barium in grond is sinds april 2009 alleen noodzakelijk bij situaties waar sprake is van een doar
menselijk handelen veroorzaakte bariumverontreiniging. In alle andere gevallen kan toetsing tot de voorgenomen herziene
regelgeving (globaal 2011) achterwege blijven.

Aanvuilende opmerkingen

EN

|=

Ip

[pe

Interventiewaarden voor niet genoemde stoffen

Voor de beoordeling van niet met name genoemde stoffen verdient het aanbeveling een vergelijking te
maken met is de tabel vermelde chemisch en toxicologisch verwante stoffen. Voor een aantal niet genoemde
stoffen zijn indicatieve niveaus woor emstige bodemverontreiniging vastgesteld. Tevens kan door
tussenkomst van de provincie een verzoek worden gericht aan de regionale inspectie milieuhygiéne om het
RIVM in te schaketen voor de afleiding van ad-hoc interventiewaarden,

Omva tg yerontrein iging

De interventiewaarden gelden als gemiddelde voor cen volume van 25 m? grond/sediment en 100 m'
grondwater. Indien het bij puntbronnen van verontreiniging waarschijnlijk is dat bij het uitblijven van
maatregelen op korte termijn (ten hoogste enkele maanden) bodemverontreiniging op genoemde schaaf kan
optreden, is eveneens sprake van emstige verontreiniging. Van ernstige bodemverontreiniging kan ook
worden gesproken indien de verontreiniging zich zodanig autonoom verspreidt in andere milieu-
compartimenten of -objecten dat schadelijke effecten voor volksgezondheid of het mitteu kunnen optreden
zonder dat zich overschrijding van de interventiewaarden voordoet.

Criterium voor nader onderzoek
In de protocollen voor oriënterend en nader onderzoek komt het criterium 0,5 * (interventiewaarde +
streefwaarde) voor om aan te geven dat nader onderzoek noodzakelijk is,

Differentiatie naar grondsoort

De streef. en interventiewaarden voor zware metalen (incl. arseen} in grond/sediment zijn afhankelijk van
het lutumgehalte en/of het organische stofgehalte, Bij meetproblemen met lage gehalten organische stof (H}
of lutum (L) kan van percentages van 2% H en L uitgegaan worden.

De streef. en interventiewaarden voor organische verbindingen in grond/sediment zijn gerelateerd aan het
organische stofgehalte. Voor bodems met H > 30% respectievelijk < 2 worden gehalten van respectievelijk
30% en 2% aangehouden. N.B, voor berekening van de streef- en interventiewaarden voor PAK (10 VROM)
geldt dat in afwijking op het vooraanstaande voor bodems met H > 30% en H < 10% gerekend wordt met
organische stofgehalten van respectievelijk 30% en 10%.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 7
Topografische kaart
Kadastrale kaart
Tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>9 mgevingskaart

Klantreferentie: 092182014

ww
2%
yee 25.6
a »
je "aps |
ot) tor
8. ka he
e aloe!
= at K+)
oe
ja n
al Š
13 570004 Pai
ml 4 riet
5 .
k HOE VER ty
= . Tt TN 7
zi lele! Ed
TT. Tals
Cavale e TG HEREN
eriti, eri
OAO re
E ad le Tof
tigiptety 7
Totale int 1,1
1, t Ta
if ?
te: on
tal ¥
e
n~ ore 7
+ 7) ?
Call aw
we 2 :
7 i ste
4, a
+ E
fd ref
625 m
Deze kaart Is noordgericht. Schaal 1: 12500
A 7 Hier bevindt zich Kadastraal object MAASBREE N 7
op den Bosch 1, 5991 NE BAARLO LB
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
bebouwd gebied spoorwegen ovaries symibolen
ol aha ein root gebouw ee pore enkakspoor ak be en
om a 3 peogbouw me spoorweg dubbelspoor ab de et toren
wegen an ta @ wanton
haoldwag met gescheiden rj k alb „Pal tess dein |
regionale weg met gescheiden rijbanen alutefalk 2 denpip 8 tolsscoop
pm regende weg t t a windmolen b watermolen
== jokale weg met gescheiden rijbanen aXbeold| oc windmolentje d windturbine
= lokale weg A a oliepompinstalatis
ees wig mot loses of slechte verharding oT of obama,
a hunebed b monument
ambi ca c poldergemaal
ar boo de B bodes paal
d opalagtank
si b@ off 6 plex
o zekenhule
ene efrastoring
hoogep geleiding met mast
Fuif

</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 0992482014

2895

2228
| 13
64
85
6
sen
Om 35m 176 m
re
Deze kaart is noordgericht Schaat 1:3500
12346 Perceelnummer
a6 Huisnummer Kadastrale gemeente MAASBREE
Kadastrale grens Sectie N
Bebouwing Perceel 7

———  Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, ROERMOND, 5 mei 2009
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittrekse! kunnen geen batro
De Dienst voor het kadaster an de 0)
eigandomsrechten voor, waaronder

uwbare maten wordan onteend.
pendare regislers behoudl zich de inlellectuels
al auteursrecht en het dalabankenrecht.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Aan de maten kunnen geen rechten worden onteend.

® 32

AKKER

® 30

gonda eee

LEGENDA

Boring tot 0,5 m-mv

Boring tot 2,0 m-mv

Controleboring tot 5,0 m-mv t.b.v. grondwater
Huisnummer

Onderzoekstocatie (Ontwikkeling Landgoed)
Onderzoekslocatie (bestemmingsplanwijziging)
Onderzoekslocatie (nieuwbouw woning/vakantiehuizen)
Bebouwing (buitenmuur)

Bebouwing (toekomstige landhuizen)

Perceelsgrens (Kadaster)

Locate:

Op den Bosch 1 te Baarlo

Type:

Bodemonderzoek

Omschrijdng:

Situatletekening met boorpunten

Project:
09218201A

Bestandsnaam:

Formaat:
A3

Ontwikkeling Landgoed
Geletend: Saturn: Fekeningar:
WIS 04-06-2009 4

Schaal
1:2500

Om 25m 125m

HMB B.V,

Bezvekudren Voltaweg 8

Telefon:
E-mail
Ernstarmat

5993 SE Maasbree

O77 - 465 28 08 =

info@hmogroep.nt
MAA H MB]

</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>AKKER

me

BOSJE

LEGENDA

AKKER

® = Boring tot 0,5 m-mv
@ Boring tot 2,0 m-mv
® Boring tot 3,0 m-mv
® Boring tot 5,0 m-mv
6 Peilbuis
| - Huisnummer
Tim Onderzoekslocatie (Ontwikkeling Landgoed)
SS Onderzoekslocatie (bestemmingsplanwijziging)
VASTET Onderzoekslocatie (nieuwbouw woning/vakantiehulzen)
— Bebouwing (buitenmuur)
——-—-— Bebouwing (toekomstige landhuizen)
- Perceelsgrens (Kadaster)
CHE) Bovangrondse dieseltanktank
ld Afleverzull
B Opslag bastrijdingsmiddelen

ix 37 Voormalige ondergrondse HBO-tank

Locatie:
Op den Bosch 1 te Baarlo
Typa:
Bodemonderzoek
Omschrikin
Situatietekening met boorpunten
Project: Beslandsnaar:
092182014 Nieuwbouw woning / vakantiehuizen
Formaat Gelmen: Dahm Tekeningnr:
A3 WIS 09-07-2009 2
Schaal Om 5m 25m
1: 500 St =
HMB B.V. pm
Berockadres: Voltaweg 8
6983 SE Maasbree
Telefoos: O77 - 485 28 08
E-mail: info@hmbgrogp.nl
Aan de matan kunnen gaen rechten worden onteend.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>