<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                           BflO
                                                          Ruimte   o m in te leven
                                                    OJZ/V
 datum
\^IC/        b^eL*~4       IQIQ
                                                      5
                                                        »        ^
 wij zenden u zonder begeleidend schrijven
|     n.a.v. uw schrijven       |   gaarne commentaar
|     ter correctie            |     in dank retour
j ^   op uw verzoek            |    ter informatie
|     volgens afspraak         |
 opmerkingen
 met vriendelijke groet,
                          L
9a>v               .<*•
                            f                                    BRO
                                                                 Vestiging Tegelen
                                                                 Industriestraat 94
                                                                 5931 PK Tegelen
                                                                 T+31 (0)77 373 06 01
                                                                 F+31 (0)77 373 76 94
                                                                 E tegelen@bro.nl
                                                                 I www.bro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                      VoJS-
NADER BODEMONDERZOEK
Op den Bosch 1
Baarlo
Kenmerk: 09218202B
Opdrachtgever:   de heer S. Hendrikx te Baarlo
Datum rapport:   24 december 2009
Status:          Definitief
Uitvoering:      HMB B.V.
Projectleider:   ir. J.A.C.M. Peeters
                j.peeters@hmbgroep.nl
Rapporteur:     ir. J.A.C.M. Peeters
                j .peeters@hmbgroep.nl
Autorisatie:    ing. W.A.T. van der S t e n e n s C S
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUD                                                  Pagina
SAMENVATTING                                                 3
 1 . INLEIDING                                               4
2    BEKNOPTE ACHTERGRONDINFORMATIE                          6
     2.1    Onderzoekslocatie                                6
     2.2    Omgevingsaspecten                                7
     2.3    Hypothese en onderzoeksopzet                     9
3    VELDONDERZOEK                                          10
     3.1    Veldwerkzaamheden                               10
     3.2    Resultaten                                      10
4    LABORATORIUMONDERZOEK                                  11
     4.1    Uitgevoerde analyses                           11
     4.2    Analyseresultaten en toetsing                  12
5    CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN                            13
     5.1    Conclusies                                     13
     5.2    Aanbevelingen                                  13
BIJLAGEN
1.  Boorprofielen en legenda
2. Kopie analysecertificaten
3. Toetsing van de analyseresultaten
4. Algemene achtergrondinformatie
5.  Toetsingskader
6. Topografisch overzicht, kadastrale kaart en tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>nader bodemonderzoek                                                                                             HMB B.V.
 SAMENVATTING'
       In opdracht van de heer S. Hendrikx te Baarlo is door HMB B.V. in november 2009 een
       nader bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Op den Bosch 1 te Baarlo.
       Aanleiding en doelstelling
       Aanleiding: het in de grond aangetoonde matig verhoogd gehalte aan minerale olie tijdens
                         een voorgaand bodemonderzoek.
       Doelstelling: het bepalen van de aard, omvang, mate en oorzaak van de verontreiniging
                         alsmede het vaststellen van de emst van de verontreiniging en een urgentie
                         van een eventuele sanering.
       Onderzoeksresultaten
       In de grond zijn zowel zintuiglijk als analytisch geen verontreinigingen met minerale olie
       waargenomen c.q. aangetoond.
      Eindconclusie
      Voor de uitvoering van het nader onderzoek is uitgegaan van een continu geval van
      bodemverontreiniging met minerale olie in de grond waarvan de omvang vermoedelijk
      kleinschalig is.
      Geconcludeerd wordt dat de hypothese wordt verworpen. In het kader van het nader
      bodemonderzoek zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. Ook bij de
      boringen welke vemcht zijn ter plaatse van c.q. de directe omgeving van de boringen 40 en
      60 van het voorgaande verkennend bodemonderzoek zijn geen verhoogde gehalten aan
     minerale olie aangetoond. Het in het kader van het verkennend bodemonderzoek
     aangetoonde matig verhoogd gehalte aan minerale olie wordt door de resultaten van het
     nader bodemonderzoek niet bevestigd.
     De vastgestelde milieuhygiënisch bodemkwaliteit in het kader van het verkennend
    -bodemonderzoek-in-combinatie-met-het-nader-bodemonderzoek-vormt-geen-belemmering—
     voor de voorgenomen her- / verbouw van de woning en de nieuwbouw vakantiehuizen.
     Aanbevelingen
     Verder (aanvullend) nader onderzoek wordt niet zinvol geacht.
     Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd conform de Regeling en het Besluit
     bodemkwaliteit. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan, ongeacht
     de resultaten van het verkennend en het nader bodemonderzoek, een aanvullende keuring
     van de afte voeren partij worden gevraagd en zijn mogelijke verwerkingskosten van
     toepassing.
     '        voor een juiste interpretatie van de uitvoering en resultaten van het onderzoek dient de gehele rapportage te
              worden gelezen
Op den Bosch 1 te Baarlo                                           3                                           09218202B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>nader bodemonderzoek                                                                                                HMB B.V.
 1      INLEIDING
       In opdracht van de heer S. Hendrikx te Baarlo is door HMB B.V. in november 2009 een
       nader bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Op den Bosch 1 te Baarlo.
      Aanleiding
      Aanleiding tot het uitvoeren van het onderhavige bodemonderzoek is het aangetoonde
      verhoogde gehalte aan minerale in de grond tijdens een voorgaand verkennend
      bodemonderzoek2. In het kader van de Wet Bodembescherming dient een nader
      bodemonderzoek naar deze verontreiniging uitgevoerd te worden.
      Doelstelling
      De doelstellingen van het nader onderzoek zijn als volgt:
             het bepalen van de aard, mate, oorzaak, omvang en ligging van de
             bodemverontreiniging;
             het vaststellen van het tijdstip van ontstaan van de bodemverontreiniging;
             het bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
             het (eventueel) vaststellen van de spoedeisendheid van een sanering.
     Normering en onderzoeksopzet
      Het nader onderzoek heeft als basis de 'Richtlijn nader onderzoek deel 1 voor specifieke
      categorieën van gevallen van bodemverontreiniging'3.
     De benodigde locatiespecifieke informatie is verzameld middels interpretatie van het
     genoemde voorgaande onderzoek.
     Voor het bepalen van de eventuele spoedeisendheid van sanering is gebruik gemaakt van de
     Circulaire Bodemsanering 20094.
     Leeswijzer
     In de rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de opzet, uitvoering en resultaten van
     het onderzoek. Voorafgaand hieraan wordt enige achtergrondinformatie (resultaten
     vooronderzoek) weergegeven. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en
     aanbevelingen.
     Opgemerkt wordt dat het rapport gelezen en geïnterpreteerd dient te worden in samenhang
     met het rapport van het hierboven genoemde voorgaande verkennend bodemonderzoek.
     Voor bijvoorbeeld (uitgebreide) historische gegevens van de locatie wordt verwezen naar dat
     rapport.
     2
            Verkennend bodemonderzoek Op den Bosch 1 Baarlo (HMB B. V., kenmerk: 09218201A, 9 juli 2009)
     3
            1995; N.G. van der Gaast e.a. in opdracht van Ministerie van VROM, Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, Den Haag.
     4
            Staatscourant 7-4-2009, nr. 67. De circulaire geldt voor 'droge bodem' en is van kracht/gewijzigd per 1 april 2009.
            Met de publicatie vervallen onder meer de circulaire 'Bepaling saneringstijdstip', het Besluit en de Regeling
            locatiespecifieke omstandigheden (waaronder de Bodemgebruikswaarden/BGW's) en de circulaire 'Streef- en
            interventiewaarden bodemsanering'. In het Besluit Bodemkwaliteit zijn de Achtergrondwaarden en Maximale
            waarden opgenomen welke de BGW's als terugsaneerwaarde vervangen
Op den Bosch 1 te Baarlo                                           4                                             09218202B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> nader bodemonderzoek                                                                 HMBB.V.
      Verantwoording
      Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en voor zover als
      mogelijk conform de daarvoor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient
      opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef.
      Opgemerkt wordt dat HMB B.V. geen financieel of zakelijk belang heeft bij de kwaliteit van
      de onderzochte locatie.
Op den Bosch 1 te Baarlo                          5                                 09218202B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>nader bodemonderzoek                                                                                HMB B.V.
2 BEKNOPTE ACHTERGRONDINFORMATIE
      2.1      Onderzoekslocatie
     Algemeen
      De onderzoekslocatie bodemonderzoek (locatiecoördinaten X 202.037 - Y 370.075) is
     kadastraal bekend gemeente Maasbree, sectie N, nummer 7 [gedeeltelijk]. Ten aanzien van
      dit perceel zijn geen aantekeningen in het kader van het artikel 55 Wet bodembescherming
     opgenomen, hetgeen inhoudt dat bij het Kadaster geen bodeminformatie is geregistreerd.
     Voor de regionale en lokale ligging wordt verwezen naar bijlage 6, topografisch overzicht en
     kadastrale kaart.
     Huidige gebruik
     De locatie heeft een agrarische functie. Op de locatie is een boerderij met schuur en loods
     gesitueerd. Het erf van de boerderij is voorzien van een klinkerverharding. De schuur en de
     loods zijn voorzien van een deugdelijke vloeistofkerende betonnen vloeren. Daamaast zijn
     de schuur en de loods voorzien van golfplaten. De golfplaten op de schuur zijn
     asbestverdacht en de golfplaten op de loods zijn asbestvrij aangezien de loods in 1998 is
     gebouwd. Rond de schuur zijn op of in.de bodem geen (brok)stukken golfplaat aangetroffen.
     Tijdens de inspectie van de locatie is een bovengrondse dieseltank in een lekbak met
     vloeistofdichte vloer aangetroffen. In deze lekbak staan ook alle overige oliehoudende
     producten. De dieseltank is voorzien van een afleverzuil voor het tanken van
     landbouwvoertuigen. Naast de lekbak is een gemetselde afte sluiten ruimte voor de opslag
     van bestrijdingsmiddelen. Daamaast heeft ten noordwesten van de boerderij een
     ondergrondse HBO-tank (5.000 ltr.) gelegen. Deze HBO-tank is in 1990 door de firma
     Raaymakers uit de bodem verwijderd en afgevoerd.
     Ook is in het verleden een stal, ten zuidwesten van de boerderij, afgebroken. Deze stal is
     destijds gesaneerd door een erkent asbestverwijderingsbedrijf.
     Historische informatie
     In tabel 1 zijn de door de Gemeente Maasbree verleende vergunningen in het kader van de
     Bouwverordening, de Hinderwet en / of Wet Milieubeheer schematisch weergegeven.
     Tabel 1 Verlee"de vergunnirger
       Datum          Omschrijving vergunning
       1669           Bouwvergunning voor het bouwen van een varkensstal (nummer 143/69)
       1970           Bouwvergunning voor het bouwen van een schuur (nummer 114/70)
       04-09-1974     Hinderwetvergunning voor het oprichten van een varkensmesterij waar mest en meststofifen
                      worden bewaard (nummer 13-74 JV)
       13-09-1981     Bouwvergunnmg voor het bouwen van badkamer en toilet (nummer 119/82)
       17-11-1989     Bouwvergunnmg voor het bouwen van een open loods (nummer 277/89)
       24-10-1989     Hw-kennisgeving voor uitbreiding (vollegronds-) tuinbouwbedrijf (vml. varkensmesterij)
Op den Bosch 1 te Baarlo                                                                          09218202B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> nader bodemonderzoek                                                                              HMB B.V.
        13-11-1995    Melding voor het van toepassing worden van het besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer
                      op een reeds opgericht akkerbouw- of tuinbouwbedrijf
        02-10-1998    Bouwvergunning voor het bouwen van een sorteerruimte (nummer BA-19980127)
        04-11-1999    Bouwvergunning voor het plaatsen van een schuilhut (nummer BA-19990198)
        14-09-199     Melding wet milieubeheer voor het uitbreiden van akkerbouw- of tuinbouwbedrijf met open
                      grondteelt met een sorteerruimte
      Tussen 1990 en 2007 verscheidene milieucontroles uitgevoerd op het bedrijf. Uit de
      controles blijkt dat met name de opslag van diesel, oliehoudende producten en
      bestrijdingsmiddelen niet aan de geldende regels voldeed.
      Van de locatie zijn twee verkennende bodemonderzoeken bekend.
      In 1998 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Het Milieuburo (rapport-
      nummer 98-369-28, 18 juli 1998). Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt
      geconcludeerd dat in de bovengrond een licht verhoogd gehalte aan PAK is aangetroffen. Het
      gehalte aan EOX wat is aangetroffen in zowel de bpven- als ondergrond, is licht verhoogd
     ten opzichte van de detectiegrens. In het grondwater is destijds een verhoogd gehalte aan
      zink aangetroffen.
     In 2009 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door HMB B.V. (kenmerk:
      09218201A, 9 juli 2009). Uit de resultaten van dit bodemonderzoek blijkt onder andere dat
     de boven- eii ondergrond ter plaatse van het geplande landgoed licht verontreinigd is met
     PCB en dat de ondergrond ter plaatse van de voormalige ondergrondse huisbrandolietank
     (HBO-tank) matig verontreinigd is met minerale olie. In het grondwater is een licht verhoogd
     gehalte aan barium aangetoond. Geconcludeerd werd dat de vastgestelde milieuhygiënische
     kwaliteit van de bodem, met uitzondering van het matig verhoogd gehalte aan minerale olie
     ter plaatse vah de voormalige ondergrondse HBO-tank, geen belemmering vormt voor de
     voorgenomen ontwikkeling van landgoed "Op den Bosch".
     Toekomstig gebruik
     Het voornemen is om nieuwbouw van een drietal landhuizen te realiseren ten behoeve van
     "Landgoed De Cavelerie". Daamaast bestaat het voornemen de boerderij te her- / verbouwen
     en hier twee woningen van te maken en ter plaatse van de schuur twee vakantiehuizen te
     realiseren.
     Asbest
     Op basis van een interpretatie van de beschikbare gegevens (bouwarchief en visuele
     inspectie van de locatie) zijn geen aanwijzingen verkregen voor de aanwezigheid van asbest
     in de bodem van de locatie.
     2.2      Omgevingsaspecten
     Gebruik
     De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Baarlo. Voor zover bekend blijft het
     huidige gebruik van de omgeving van de onderzoekslocatie ongewijzigd. Van de omliggende
Op den Bosch 1 te Baarlo                                   7                                     09218202B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>nader bodemonderzoek                                                                   HMB B.V.
     percelen worden geen bodemverontreinigingen verwacht welke de perceelsgrenzen
     overschrijden.
     Bodemonderzoeken/(grootschalige) bodemverontreiniging
     Vian de omliggende percelen zijn, zover bekend, geen bodemonderzoeksrapporten bekend.
     In de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen gevallen bekend van grootschalige
     bodemverontreiniging.
     Regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie
     Ten behoeve van de bodemopbouw en geohydrologische situatie is de Grondwaterkaart van
     Nederland geraadpleegd (58 oost, Roermond). Geologisch gezien ligt de locatie in het gebied
     van de Peelhorst. Het gebied waarbinnen het grondwater in de Peelhorst zich beweegt, is
     geologisch opgebouwd uit een pakket fijne en grove sedimenten van tertiaire tot kwartaire
     ouderdom. Aan de bovenzijde wordt het watervoerend pakket afgesloten door de slecht
     doorlatende deklaag (zanddilivium); aan de onderzijde vonnen kleiige afzettingen van het
     Mioceen de slecht doorlatende basis. Het isohypsenpatroon van het freatisch grondwater
     vertoont een grote mate van overeenstemming met het isohypsenbeeld van het (diepe)
     grondwater in het eerste watervoerend pakket. Daaruit blijkt dat er geen duidelijke
     hydrologische scheiding aanwezig is tussen het freatische en het diepe grondwater.
     Regionaal bestaat de bodem tot 10 m-mv uit matig fijn, zwak tot matig siltig zand en /of
     sterk zandige leem. De grondwaterstroming is oostzuidoostelijk gericht. De
     onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied.
    Achtergrondgehalten
     De gemeente Maasbree beschikt over een bodemkwaliteitskaart. De onderzoekslocatie is
     gelegen binnen zone "buitengebied gemeente Maasbree" welke wordt geclassificeerd als
     schoon.
Op den Bosch 1 te Baarlo                            8                                 09218202B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> nader bodemonderzoek                                                                   HMB B.V.
      2.3     H y p o t h e s e en o n d e r z o e k s o p z e t
      Hypothese
      Uitgegaan is van een continu geval van bodemverontreiniging met minerale olie in de grond
      waarvan de omvang vermoedelijk kleinschalig is.
      Onderzoeksopzet
      Veldwerk
      Ter plaatse van de boringen 40 en 60 van het in 2009 uitgevoerde verkennend
      bodemonderzoek worden twee boringen verricht tot 4,0 m-mv. Rondom deze boringen
      worden rastermatig boringen tot 4,0 m-mv verricht. Op verzoek van de opdrachtgever
      worden inpandig geen boringen verricht. Aangezien in het kader van het in 2009 uitgevoerde
      bodemonderzoek geen verontreinigingen met minerale olie, vluchtige aromatische
      koolwaterstoffen (BTEX) en naftaleen in het grondwater zijn aangetoond, wordt
      (vooralsnog) geen nader grondwateronderzoek uitgevoerd.
     Laboratoriumonderzoek
     Zintuiglijke waarnemingen en analyses worden afwisselend gebruikt voor inkadering van de
      grondverontreiniging. Derhalve'zijn niet alle genomen grondmonsters onderzocht. Een aantal
      grond(meng)monsters van de zintuiglijk schone en verontreinigde grond worden onderzocht
     op minerale olie.
Op den Bosch 1 te Baarlo                                         9                    09218202B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>nader bodemonderzoek                                                                                          HMB B.V.
3 VELDONDERZOEK
      3.1      Veldwerkzaamheden
      Het veldonderzoek is uitgevoerd conform de Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
     procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL- SIKB-2000)
      en de bijbehorende protocollen 2001 en 2002 van de Vereniging Kwaliteitsborging
      Bodemonderzoek (VKB).
      Op 27 november 2009 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3.
     De verrichte boringen zijn gecodeerd vanaf nummer 80 en verder.
     De situering van de boorpunten is aangegeven op tekening 1 (bijlage 6).
     Een uitgebreide omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 4.
     De zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn ondersteund met
     een olie-indicatietest, de zogenaamde "olie op waterproef'5.
     3.2       Resultaten
     Bodemopbouw
     In bijlage 1 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De gemiddelde bodemopbouw
     van de locatie is in tabel 2 omschreven.
     Tabel 2 Globale bodemopbouw onderzoekslocatie
       Traject (m-mv)               Lithologische beschrijving
       0,0-0,5                      Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig
       0,5-2,5                      Zand, matig fijn, zwak siltig
       2,5-3,0                      Leem, sterk zandig
       3,0-4,0                      Zand, matig fijn, zwak siltig
     Zintuiglijke waarnemingen
     Bij de uitvoering van het veldwerk zijn geen olie-indicaties waargenomen. Wel zijn ter
     plaatse van boring 85 en 88 sporen baksteen aangetroffen in het traject van 0 tot maximaal
     1,0 m-mv. Voor het overige zijn zintuiglijk geen afwijkingen of bijmengingen waargenomen
     die kunnen duiden op. een verontreiniging.
    5
           bij deze proef wordt een grondmonster in het water gedompeld. Een met olie verontreinigd grondmonster in het
           water geeft een zichtbare oliefilm op dit water. De omvang van de oliefilm alsmede de gevormde kleuringen geven
           een indicatie betreffende de aard en mate yan de verontreiniging
Op den Bosch 1 te Baarlo                                          10                                        09218202B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> nader bodemonderzoek                                                                               HMB B.V.
 4     LABORATORIUMONDERZOEK
      4.1     Uitgevoerde analyses
      De monsters van de grond zijn ter analyse aangeboden aan het milieulaboratorium van
      Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld. Het laboratorium is RvA geaccrediteerd.
      In tabel 3 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch
      weergegeven.
      Tabel 3 Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters
       Monstercode     Boringen          Diepte (m-mv)*   Geanalyseerde parameters
       M01             80                2,0-2,5          Minerale olie6
       M02             81                2,0-2,5          Minerale olie
       M03             80                1,5-2,0 en       Minerale olie
                                         2,5-3,0
       M04             81                1,5-2,0 en       Minerale olie
                                        2,5-3,0
       M05             82, 84, 85, 86,  2,0-2,5           Minerale olie
                       87, 88 en 89
                   het betreft de minimale en maximale monstemamediepte. Op het analysecertificaat is het
                   monstemametraject per boring weergegeven
     M             grond(meng)monster
             fractie Cl0-C40
Op den Bosch 1 te Baarlo                                 11                                      09218202B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>nader bodemonderzoek                                                                                               HMB B.V.
     4.2       A n a l y s e r e s u l t a t e n en toetsing
     Een kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 2.
     De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Uitleg overhet
     toetsingskader is weergegeven in bijlage 5.
     Het resultaat van de toetsing is in bijlage 3 numeriek weergegeven. Onderstaand is deze
     toetsing verwoord7.
     In de (meng)monsters M01, M02, M03, M04 en M05 zijn geen verhoogde gehalten aan
     minerale olie boven de achtergrondwaarde (AW2000) aangetoond.
             •    niet verhoogd: het gehalte overschrijft de streef-Zachtergrondwaarde niet; er is in principe sprake van een
                  'schoon' monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde 'parameters - factor 0,7' kunnen als 'niet
                  verhoogd' worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet
                  overschrijden)
             •    licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de streef-Zachtergrondwaarde, maar de tussenwaarde (het
                  gemiddelde van de streef-Zachtergrond- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De verontreiniging
                  is naar verwachting dennate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) noodzakelijk is
             •    matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek zal worden aanbevolen om te
                  bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging
            •     sterk verhoogd: het gehalte overschrij dt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, omvang
                . en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk
Op den Bosch 1 te Baarlo                                           12                                            09218202B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>nader bodemonderzoek                                                                     HMB B.V.
5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
      5.1      Conclusies
      Voor de uitvoering van het nader onderzoek is uitgegaan van een continu geval van
      bodemverontreiniging met minerale olie in de grond waarvan de omvang vermoedelijk
      kleinschalig is.
      Geconcludeerd wordt dat de hypothese wordt verworpen. In het kader van het nader
      bodemonderzoek zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. Ook ter
      plaatse van de boringen welke verricht zijn ter plaatse van c.q. de directe omgeving van de
      boringen 40 en 60 van het voorgaande verkennend bodemonderzoek zijn geen verhoogde
      gehalten aan minerale olie aangetoond. Het in het kader van het verkennend
      bodemonderzoek aangetoonde matig verhoogd gehalte aan minerale olie wordt door de
      resultaten van het nader bodemonderzoek niet bevestigd.
      De vastgestelde milieuhygiënisch bodemkwaliteit in het kader van het verkennend
      bodemonderzoek in combinatie met het nader bodemonderzoek vormt geen belemmering
     voor de voorgenomen her- / verbouw van de woning en de nieuwbouw vakantiehuizen.
     5.2      Aanbevelingen
     Verder (aanvullend) nader onderzoek wordt niet zinvol geacht.
     Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd conform de Regeling én het Besluit
     bodemkwaliteit. Bij afVoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan, ongeacht
     de resultaten van het verkennend en het nader bodemonderzoek, een aanvullende keuring
     van de af te voeren partij worden gevraagd en zijn mogelijke verwerkingskosten van
     toepassing.
Op den Bosch 1 te Baarlo                             13                                09218202B
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE 1
Boorprofielen en legenda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> Boring:        80                                                             Boring: 81
                                       braak                                                  braak
                                       Zand. matig fijn, zwak siltig. zwak                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                     ' grindig, geen olic-watcr reactie,                     grindig. geen olic-watcr reactie,
                                       donkerbnjin, Edelmanboor                               donkerbruin, Edelmanboor
                            O
                                       Zand, malig ïijn, zwak siltig, geen                   Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                       olic-watcr reactie, lichtbruin,                    . olic-watcr reactie, lichtbruin,
                                       Edelmanboor                                           Edelmanboor
                            o
                                    Leem, sterk zandig, geen olte-waler                     Leem, sterk zandig, geen olie-water
                                    reactie, lichtbruin, Edelmanboor                      'reactie, lichtbniin, Edelmanboor
                           D
                                                                                           Zand. matig fijn, zwak siltig, geen
                                                                                           olie-water reactie, lichtbruin,
                                                                                           Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin,
                                    Edelmanboor
Projectcode: 09218202B
Projectnaam: Baarlo, Op den Bosch 1                                                                getekend volgens N E N 5104
Boormeester:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Boring:                                                                  Boring:
 Patum:                                                                   Datum:
                                      braak
                                      Zand, matig fijn, zwak siltig, geen           Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                      olie-water reactie, donkerbruin,              olie-water reactie, donkerbruin,
                                      Edelmanboor                                   Edelmanboor
                                      Zand, matig fijn, zwak siltig, geen           Zand, matig ftjn, zwak siltig, g n
                                      olie-water reactie, lichtbruin,               oÜe-watcr reactie, lichtbruin,
                                      Edelmanboor                                   Edelmanboor
                            o
                                    Leem, sterk zandig, geen olie-water           Leem, sterk zandig, geen olie-water
                                    reactie, lichtbruin, Edelmanboor              reactie, lichtbruin, Eddmanboor
                           o
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, geen           Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                    olie-water reactie, lichtbruin,               olie-water reactie, lichtbruin,
                                    Edelmanboor                                   Edelmanboor
Projectcode: 09218202B
Projectnaam: Baarlo, Op den Bosch 1                                                        getekend volgens NEN 5104
Boormeester:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> Boring:        84                                                        Boring:
 Datum:         27-11-2009
                                       braak                                             braak
                                    ' Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
                                       grindig. geen olic-watcr reactie,                 baksteen, geen ottc-watcr reactie,
                                       ncutraalbmin, Edelmanboor                         donkerbruin, Edelmanboor
                            D                                                       DA
                                      Zand. matig fijn, zwak siltig, geen               Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                      olic-watcr reactie, lichtbruin,                   olie-water reactie, lichtbruin,
                                      Edelmanboor                                        Edelmanboor
                                                                             150-1'
                                                                                    o
                                                                            200 H
                                     Leem, sterk zandig, geen olie-wata                Leem, sterk zandig, goen olic-watcr
                                     reactie, lichtbruin, Edelmanboor                  reactie, lichtbruin, Edelmanboor
                           o                                                        o
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, geen                Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                    olic-watcr reactie, lichtbruin,                    olic-watcr reactie, lichtbruin,
                                    Edelmanboor                                        Edelmanboor
    350 H
Projectcode: 09218202B
Projectnaam: Baarlo, Op den Bosch 1                                                             getekend volgens N E N 5104
Boormeester:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>  Boring:                                                                  Boring: 87
  Datum:
                                                                                            braak
                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, geen                  Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                       olie-water reactie, neutraalbruin,          H        grindig, geen olie-water reactie,
                                       Edelmanboor                                          neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                                   ^q
                                                                                            Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                                                                            olie-water reactie, lichtbruin,
                                                                                            Edelmanboor
                                      Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                      olic-watcr reactie, lichtbruin,
                                      Edelmanboor
                            o
                                    Leem, sterk zandig, geen olie-water                  Zand, matig fijn, matig siltig, brokken
                                    reactie, licht grijsbruin, Edelmanboor               leem, geen olie-water reactie,
                                                                                         lichtbruin, Edelmanboor
                                                                                      DA
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, geen                  Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                    olie-water reactie, lichtbruin,                      olie-water reactie, lichtbruin,
                                    Edelmanboor                                          Edelmanboor
Projectcode: 09218202B
Projectnaam: Baarlo, Op den Bosch 1                                                              getekend volgens NEN 5104
Boormeester:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>  Boring:                                  88                                                   Boring:
  Datum:                                   27-11-2009                                           Datum:
                                                            braak                                             braak
          0
                                           ^     9          Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak               Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                       'S                   grindig, sporen baksteen, geen                    grindig, geen olie-water reactie,
                 .V.V.V.V.V.". ■*                           olie-water reactie, donkerbruin,                  ncutraalbmin, Edelmanboor
                                                            Edelmanboor
                                           s
                         ••.               s
             -                             T
             -                        —\
                -::::::::: ^
         50- _                        " s               OA
                                                                                                              Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
             -::::;::::-:v^                                                                                  olie-water reactie, lichtbruin,
             -                        i; s                                                                    Edelmanboor
                                          V\
                .'.'.*.'.'.'.'.'.'.'.". i
                .V.V.V.V.V" ^
               :".'.*.".".".".'.'.".'. ^
                                     •"• \
               .■.*.•.'.•.■.'.'.*.'.'.     ^
                                                           Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
                                                           olie-water reactie, lichtbruin, •
                                                           Edelmanboor
                                               N
      150-                                                                                          150-."
                                               S
                                               s
                                               ^     4
                                              s
      200- '" " ,                             S
               "                               s
                                              s
           •   * ' "                ,* * '     V
                                              \s
           •
           "                            ' V
                                             \
           ' '.          ,                   \
           "                                \
     250-                                   \\         O
                                        * N                                                                Leem, sterk zandig, geen olic-watcr
                                                                                                           reactie, lichtbruin, Edelmanboor
                                            ;
                                           s
                                           s 6 •
                                           s.\
                                           s
             .'.*.'.'.'.*.'.'.*.'.*.'. N
    300-     .*.■.■.'.'.'.'.'.'.'.'.*. N         [T
                                                                                                           Zand, matig fijn, zwak siltig. geen
             ■Y:::::: ■:::':*                                                                              olie-water reactie, lichtbruin,
                                                                                                           Edelmanboor
             '.'.'.'.' '.'.'.'.'.'.' ' ^            7
                                          ^
                                           \
                                          s
                                          \
          -                        V ' \^
    350-
               . . . . . . . . . . .      N
          "    . . . . . . . . . . . .    N
                                         S
          -    ............ s
               ............ s
          " ............
               ...:........^\                      8
              V.V.V.V.V.V. ^
             YYYYYYYYYYY:*
             : : - ■ : : : : :          s
                                          s
     -_        .:..:::::::.$
Projectcode: 09218202B
Projectnaam: Baarlo, Op den Bosch 1                                                                                getekend volgens NEN 5104
Boormeester:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>1   Legend a (conform NEN 5104)
   grind                                            klei                                     geur
    o o o o o o ^         Grind, siltig                               Klei, zwak siltig      O     geen geur
     o o O O O ( Vs
                                                                                             O     zwakke geur
     ooooo o :            G r i n d , zwak zandig                     Kiel, matig siltig     ■&    matige geur
    o oo ooc
                   SL -                                                                      «■    sterke geur
   o o o o o c '0 ■•                                                                        O      uiterste geur
     ooooo                G r i n d , matig zandig               Sj   Kiel, sterk siltig
   oooooc
                                                                                             olie
   o o o o o c ' .7.      G r i n d , sterk zandig             ^j     Kiel, uiterst siltig
     o o o o o < .■.'.                                                                      O      geen olie-water reactie
                                                                                            £}    zwakke olie-water reactie
     ooooo                Grind, uiterst zandig                       Kiel, zwak zandig     ffl    matige olle-water reactie
   oooooc
                                                                                            «■    sterke olle-water reactie
                                                   V/////Zffn\        Kiel, matig zandig    d     uiterste olle-water reactie
   zand                                                               Kiel, sterk zandig    p.i.d.-waarde
                                                          22£i                              8i   >o
        ..•.'.'.V.yK^j   Zand, kletig
                                                                                            ®    >i
                                                                                            ®    >10
                         Zand, zwak siltig
                                                                                            Sl    >ioo
                                                   leem                                     gl    >iooo
                    ^    Zand, matig siltig                          Leem, zwak zandig
                                                                                            © MOOOO
                 •.•R\j Zand, sterk siltig                           Leem, sterk zandig
                                                                                           monsters
                   1     Zand, uiterst siltig
                                                                                                geroerd monster
                                                   overige toevoegingen                         ongeroerd monster
                                                                i    zwak humeus
  veen
                      : Veen, mlneraalarm                      z     matig humeus          overig
                                                              ;
                                                                                           A     bijzonder bestanddeel
                        Veen, zwak kleiïg                      z    sterk humeus           4     Gemiddeld hoogste grondwaterstar
                                                             z
                                                                                           ?     grondwaterstand
                                                                                           ♦     Gemiddeld laagste grondwaterstanc
                  y.    Veen, sterk kleiïg                     1-   zwak grindlg
                                                                  ■
                                                                                                              slib
                        Veen, zwak zandig                    G      matig grindlg
                                                                                                              water
                  .7.   Veen, sterk zandig                  >  c    sterk grindlg
                                                             O
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE 2
Kopie analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>tX55?      eurofins
                                                      — sisisil-y-tico6
            HMB B.V.
           T.a.v. John Peeters
           Voltaweg 8
            5 9 9 3 SE MRRSBREE
           flnalyseeertif                   icaat
           Datum: 0 2 - 1 2 - 2 0 0 9
           Hierbij o n t v a n g t u de r e s u l t a t e n van h e t navolgende l a b o r a t o r i u m o n d e r z o e k .
           Certificaatnummer                                            2009188763
           Uw projectnummer                                             09218202B
           Uw p r o j e c t n a a m                                     Baarlo, Op den Bosch 1
           Uw ordernummer
          Monster(s) o n t v a n g e n                                  30-11-2009
          Dit c e r t i f i c a a t mag u i t s l u i t e n d in zijn geheel worden g e r e p r o d u c e e r d .
          Aanvullende i n f o r m a t i e b e h o r e n d bij d i t a n a l y s e c e r t i f i c a a t k u n t U vinden in h e t overzicht " S p e c i f i c a t i e s
          A n a l y s e m e t h o d e n " . Extra exemplaren zijn v e r k r i j g b a a r bij de a f d e l i n g Verkoop en Advies.
          De g r o n d m o n s t e r s worden t o t 6 weken na datum o n t v a n g s t g e k o e l d bewaard en watermonsters t o t 2 w e k e n na
          datum o n t v a n g s t . Zonder t e g e n b e r i c h t worden de monsters nadien a f g e v o e r d .
          I n d i e n de monsters langer bewaard dienen t e blijven v e r z o e k e n wij U d i t exemplaar u i t e r l i j k 1 week voor a f l o o p van
          de s t a n d a a r d b e w a a r p e r i o d e o n d e r t e k e n d aan ons t e r e t o u r n e r e n . Voor de k o s t e n van h e t langer bewaren van
          monsters verwijzen wij naar de p r i j s l i j s t .
         Bewaren t o t :
         Datum:                                                Naam:                                                 Handtekening:
         Wij v e r t r o u w e n e r o p uw o p d r a c h t hiermee naar v e r w a c h t i n g t e hebben u i t g e v o e r d , mocht U naar a a n l e i d i n g van dit
         a n a l y s e c e r t i f i c a a t nog vragen hebben verzoeken wij U c o n t a c t op t e nemen met de a f d e l i n g Verkoop en Advies.
         Met v r i e n d e l i j k e g r o e t ,
         Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                                                       : I n g . A. Veldhuizen
                                                                                                                                                        Laboratorium ma nager
   Eurofins A n a l y t i c o B.V.
   Gildeweg 44-46                     Tel. + 3 1 (0)34 242 6Z 00     RBN RMRO 54 85 74 454            Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 9 0 0 1 : 2008 g e c e r t i f i c e e r d door Lloyd's
   3771 NB Barneveld                   Fax + 3 1 (0)34 242 63 99     VRT/BTW No.                      RQA en e r k e n d door h e t Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. LNE),
   P.O. Box 45?                        E-mail info@analytico.com     NL « 0 4 3 . 1 4 . 8 8 3 . B O I h e t Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
   3770 DL Barneveld Nt               Site www.analytico.com         KvK No. 09086623                 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>S eurofins
                                                              sa. i u a. l y f c i c o ^
        Analysecertificaat
        Uw projectnummer                                          09218202B                                                                                 Certificaatnummer                       2009188763
        Uw p r o j e c t n a a m                                  Baarlo, Op den Bosch 1                                                                    Startdatum                              30-11-2009
        Uw ordernummer                                                                                                                                      Rapportagedatum                         02-12-2009/20:54
        Datum monstername                                         27-11-2009                                                                                Bijlage                                 A,C
        Monsternemer                                              Dennis de Goeij                                                                           Pagina                                  1/1
        Analyse                                                                          Eenheid
       Voorbehandeling
        Cryogeen malen AS3000                                                                             Uitgevoerd                    Uitgevoerd
       Bodemkundige analyses
        Droge s t o f                                                                    %(m/m)                   92.0                              86.4
       Minerale olie
        Minerale olie (C10-C12)                                                       m g / k g ds                       --                                --
        Minerale olie (C12-C16)                                                       m g / k g ds                      —                                  —
       Minerale olie (C16-C21)                                                        mg/kg ds                          —                                  --
       Minerale olie (C21-C30)                                                        mg/kg ds                          --                                 --
       Minerale olie (C30-C35)                                                        mg/kg ds                          —                                  —
       Minerale olie (C35-C40)                                                        mg/kg ds                          —                                  —
       Minerale olie t o t a a l (C10-C40)                                            m g / k g ds                  <38                               <38
       Chromatogram Olie (GC)                                                                                Zie b i j l .                 Zie b i j l .
 Nr. M o n s t e r o m s c h r i j v i n g                                                                                                                                                                                 Analytico-nr.
 1    M01                                                                                                                                                                                                                       5094001
 2    M02                                                                                                                                                                                                                       5094002
                                                                                                              Q: door RvR g e a c c r e d i t e e r d e verrichting                                                             Akkoord
                                                                                                              R: RP04 e r k e n d e - V e r r i c h t i n g                                                                    Pr.coörd.
                                                                                                                                                                                    :
                                                                                                              S: RS 3000 e r k e n d e v e r r i c h t i n g                     ;.
                                                                                                                                                                                                                                    VA
Eurofins Rnalytico B.V.                                                                                       Dit c e r t i f i c a a t mag u i t s l u i t e n d in zijn geheel w o r d e h ' g e r e p r o d u c e e r d .
Gildeweg 44-46                Tel. + 3 1 (0)34 242 43 0 0 '              RBN RMRO 54 «5 74 454                Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 9 0 0 1 : 2008 g e c e r t i f i c e e r d door Lloyd's..
3771 NB Barneveld             Fax + 3 1 (0)34 242 43 99                  VRT/BTW No.                          RQR en e r k e n d door h e t Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. LNE),
P.O. Box 45?                  E-mail i n f o @ a n a l y t i c o . c o m NL 8 0 4 3 . 1 4 . 8 8 3 . B O I     het Brusselse Gewest ( B I M ) , het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)                                                  TESTEN
3770 RL Barneveld NL          Site w w w . a n a l y t i c o . c o m     KvK No. 09088423                     en door de o v e r h e d e n van Frankrijk en Luxemburg (MEV).                                                  RvA LOIO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>S eurofins |
                                              — ÊanxEtLlytico 0
         Bijlage (fl) m e t d e e l m o n s t e r i n f o r m a t i e b e h o r e n d e bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 0 9 1 8 8 7 6 3
                                                                                                                                                                                    Pagina 1/1
        A n a l y t i c o - n Boornr             D e e l m o n s t e r Omschrijving         Van         Tot           Barcode                 Monsteromschrijving
          5094001             80                 5                       5                   200          250         0505029871             M01
          50940Ó2             81                 5                      5                    200          250         0505029855             M02
 Eurofins Rnalytico B.V.
 Gildeweg 44-44                Tel. + 3 1 (0)34 242 43 00        RBN RMRO 54 85 74 454       Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 9 0 0 1 : 2008 g e c e r t i f i c e e r d door Lloyd's
 3771 NB Barneveld             Fax + 3 1 (0)34 242 43 99         VRT/BTW No.                 RQR en e r k e n d door h e t Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. LNE),
P.O. Box 459                   E-mailinfo@analytico.com          NL 8 0 4 3 . 1 4 . 883.BOI  het Brusselse Gewest (BIM), h e t Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 RL Barneveld NL           Site www.analytico.com            KvK No. 09088423            en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>'0 eurofins
                                                         a, im EB. l y t 1 c o>s
        B i j l a g e (C) m e t m e t h o d e v e r w i j z i n g e n b e h o r e n d e b i j a n a l y s e c e r t i f i c a a t                    2009188763
                                                                                                                                                                                                    Pagina 1/1
        Analyse                                                           Methode                       Techniek                                Referentiemethode
        Droge s t o f                                                     W0104                         Gravimetrie                             Gw. NEN-ISO 11465 en CMA 2 / I I / A . l
        Cryogeen malen AS3000                                             W0106                         Voorbehandeling                         Cf. AS3000
        Minerale Olie (GC)                                                W0202                        GC-FID                                   Eigen methode
        Chromatogram MO (GC)                                              W0202                        GC-FID                                   Eigen methode
         Nadere i n f o r m a t i e over de t o e g e p a s t e o n d e r z o e k s m e t h o d e n alsmede een c l a s s i f i c a t i e van de m e e t o n z e k e r h e i d s t a a n
         vermeld in ons o v e r z i c h t " S p e c i f i c a t i e s a n a l y s e m e t h o d e n " , versie j u l i 2 0 0 9 .
  Eurofins Rnalytico B.V,
  Gildeweg 4 4 - 4 4         Tel. + 3 1 (0)34 242 43 00                 RBN RMRO 54 85 74 456                Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 9 0 0 1 : 2006 g e c e r t i f i c e e r d door Lloyd's
  3771 NB Barneveld          Fax + 3 1 (0)34 242 43 9?                  VRT/BTW No.                          RQfl en e r k e n d door h e t Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. INE),
  P.O. Box 45?               E-mail i n f o @ a n a l y t i c o . c o m NL 8 0 4 3 . 1 4 . 8 8 3 . B O I    h e t Brusselse Gewest (BIM), h e t Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
  3770 RL Barneveld NL       Site www.analytico.com                     KvK No. 09086423                    en door de o v e r h e d e n van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>        C nromat^rairTTPH/Mi nëraroil
        Sarrple id.: 5094001
        Certificate no.: 2009188763
        Sarrple description.: M01
           .                r-
                                               T3
                                                18
                                                                                                                                                                 ■o
                                                                                                                                                                  ra
                                                                                                                                                                                                                                3
                                                ra
                                               ■c                                                                                                                 ra
                                                                                                                                                                 ■D
1000.00-                                        c                                                                                                                 C
                                               a</)                                                                                                              210      •
           -                                                                                                                                                      o1
           -                                    0)
                                                c
           -                                                                                                                                                      c•
  500.00-                                       a>                                                                                                                0)
    u.oo-
           .
           _
        0.00
              1 . . 1 |
                    0.50
                         1 1   s—     ,
                               ' ' 1' '
                                  1.00
                                        i i  |
                                           1.50
                                               I i  . . .   |
                                                          2.00
                                                               i
                                                                           CN
                                                                           ^O
                                                                 ' ' ' 1 ' ' ' '• 1 '
                                                                     2.50      3.00
                                                                                      I . I   |
                                                                                            3.50
                                                                                                (O
                                                                                                ▼-
                                                                                                O.
                                                                                                  . . . .   |
                                                                                                          4.00
                                                                                                                    ▼-
                                                                                                                    CS
                                                                                                                    O
                                                                                                              . . . 4.50
                                                                                                                    . | ... . |
                                                                                                                            5.00
                                                                                                                                            o
                                                                                                                                            <rt
                                                                                                                                            O
                                                                                                                                 , . , | , , . , |
                                                                                                                                     5.50       6.00
                                                                                                                                                     in
                                                                                                                                                     CO
                                                                                                                                                     O
                                                                                                                                                        6.50
                                                                                                                                                             , i
                                                                                                                                                                 M
                                                                                                                                                                  c
                                                                                                                                                                 o1
                                                                                                                                                                    ,
                                                                                                                                                                    7.00
                                                                                                                                                                        |  , , i ,
                                                                                                                                                                                 7.50
                                                                                                                                                                                     | i , , i  |
                                                                                                                                                                                             8.00.
                                                                                                                                                                                                  , , . ,   |
                                                                                                                                                                                                          i.50
                                                                                                                                                                                                               i i , ,
                                                                                                                                                                                                                     9.00
                                                                                                                                                                                                                            H
                                                                                                                                                                                                                            e*-
                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                            e
200.00-
180.00-
160.0Ch
                                               ll
 140.0Ch
 120.00-;
                                                                                                                                                                   ra
                                                                                                                                                                   ra
 100.00^                                                                                                                                                          ■o
                                                                                                                                                                   c
                                                                                                                                                                   ra
   80.00 :                                                                                                                                                         ".
                                                                                                                                                                   c
   eo.oo:
                                                                                                                                                                  o
   40.00:                                                                                                                                                         ü
   20.0O:
                                                                           CN                   co                                                    w
                                                                                                T-                  CM
                                                                           O                                                                 O        O
    0.00                                           'v                                           O                   O
          'Ti—i—i—i—|—r-
       0.00         0.50         1.00     1.50            2.00       2.50      3.00         3.50          4.00      4.50    5.00     5.50       6.00    6.50          7.00         7.50        8.00       8.50         9.00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                          co   o    NJ    -&■    cn    co    o                           Ul    o
      o
      o
           o
             o
               o
                 o  o   oo   oo  oo    oo     oo    oo   oo                    o
                                                                               ö
                                                                                         8    8
                                                                               c?        o     2
                                                                                                      rn O    (/)
                                                                                                      03 0)   IU
                                                                                                         ^1
                                                                                                      =!
                                                                                                     T3  —+1
                                                                                                             -J
                                                                                                             XJ
  o .
                                                                                                     CD
                                                                                                     Q-
                                                                                                         S   CD
                                                                           o                             CD  s
  8"                                                                       bi'
                                                                           o                         CO
                                                                                                     O
                                                                                                         3
                                         =G1Q-lnteme-standaafd                                           o   cn
                                                                                p€4aHnteme_standaard         o
                                                                                                     C3      »i
                                                                                                     ^+' K)  .Ct
                                                                                                     O   O
                                                                                                     3   O   <
                                                                                                             n->
  8'                                                                                                     CO  K>
                                                                                                     <:  00
                                                                                                         00
                                                                                                     o
                                                                                                     K>  -vl
                                                                                                         O)
                                                                                                         00
        C12                                                                      C12
                                                                          ro.
        C16                                                               ö-
                                                                          o     C16
 g"                                                                       8"
       C21                                                                      C21
 8"
                                                                         CA>
 8"                                                                      bi-|
                                                                         o
       C30                                                                      C30
                                                                         o—l
                                                                         o
       C35                                                                      C35
 8"
      C40 Inteme standaard'                                                    e40-lnteme-standaard
Ol                                                                       Ol
bi-
o                                                                      .8"
                                                                        a>
                                                                        ö-
                                                                        o
a>
bi-                                                                     bi-
                                                                        o
o
                                                                        ö-
                                                                        o
                                                                        -4
                                                                        8'
                                                                        oo
                                                                        o-
                                                                        o
                                                                                  i
                                                            7i oz>j.'^.jSi\tes      a.is
                                                                                               suiiojn^^
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>% eurofins
                                                                                                                 5
                                                       — aLB^alytioo
        HMB B.V.
        T.o.v. John Peeters
        Voltaweg 8
        5 9 9 3 SE MAASBREE
        Analysecertificaat
        Datum: 0 7 - 1 2 - 2 0 0 9
        Hierbij o n t v a n g t u de r e s u l t a t e n van h e t navolgende l a b o r a t o r i u m o n d e r z o e k .
        Certificaatnummer                                                         2009191498
        Uw projectnummer                                                          09218202B
       Uw p r o j e c t n a a m                                                   B a a r l o , Op den Bosch 1
      -Uw-ordern ummer
       Monster(s) ontvangen                                                       30-11-2009
       Dit c e r t i f i c a a t mag u i t s l u i t e n d in zijn g e h e e l worden g e r e p r o d u c e e r d .
       Aanvullende i n f o r m a t i e b e h o r e n d bij d i t a n a l y s e c e r t i f i c a a t k u n t U vinden in h e t overzicht " S p e c i f i c a t i e s
       A n a l y s e m e t h o d e n " . Extra exemplaren zijn v e r k r i j g b a a r bij de a f d e l i n g Verkoop en Advies.
       De g r o n d m o n s t e r s worden t o t 6 w e k e n na datum o n t v a n g s t g e k o e l d bewaard en w a t e r m o n s t e r s t o t 2 w e k e n na
       d a t u m o n t v a n g s t . Zonder t e g e n b e r i c h t w o r d e n de monsters nadien a f g e v o e r d .
       I n d i e n de monsters langer b e w a a r d d i e n e n t e blijven verzoeken wij U d i t exemplaar u i t e r l i j k 1 week voor a f l o o p van
       de s t a n d a a r d b e w a a r p e r i o d e o n d e r t e k e n d aan ons t e r e t o u r n e r e n . Voor de k o s t e n van h e t langer bewaren van
       monsters verwijzen wij naar de p r i j s l i j s t .
       Bewaren t o t :
       Datum:                                                              Naam:                                                   Handtekening:
       Wij v e r t r o u w e n erop uw o p d r a c h t hiermee naar verwachting t e hebben u i t g e v o e r d , mocht U naar a a n l e i d i n g van d i t
       a n a l y s e c e r t i f i c a a t nog vragen h e b b e n v e r z o e k e n wij U c o n t a c t op t e nemen met de a f d e l i n g Verkoop en Advies.
       Met v r i e n d e l i j k e g r o e t ,
       Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                                                                     i n g . A. Veldhuizen
                                                                                                                                                                   'Laboratoriummanager
Euroftns R n a l y t i c o B.V.
Gildeweg 4 4 - 4 4                   Tel. + 3 1 (0)34 242 43 00                 RBN RMRO 54 85 74 454              Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 9 0 0 1 : 2008 g e c e r t i f i c e e r d door Lloyd's
3771 NB Barneveld                    Fax + 3 1 (0)34 242 43 ??                  VRT/BTW No.                        RQfl en e r k e n d door h e t Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. LNE),
P.O. Box 45?                         E-mail i n f o @ a n a l y t i c o . c o m NL 8 0 4 3 . 1 4 . 8 8 3 . B O I   h e t Brusselse Gewest (BIM), h e t Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld Nl                 Site www.analytico.com                     KvK No. 0 9 0 8 8 4 2 3            en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>I%•£ eurofins
                                                 — simi.Ea.lyticoe
         Analysecertificaat
         Uw projectnummer                               09218202B                                                                                Certificaatnummer                           2009191498
         Uw p r o j e c t n a a m                       Baarlo, Op d e n Bosch 1                                                                 Startdatum                                  03-12-2009
         Uw ordernummer                                                                                                                          Rapportagedatum                             07-12-2009/17:25
         Datum monstername                              27-11-2009                                                                               Bijlage                                     A,C
         Monsternemer                                   Dennis de Goeij                                                                          Pagina                                      1/1
         Analyse                                                              Eenheid
         Voorbehandeling
         Cryogeen malen AS3000                                                                 Uitgevoerd                    Uitgevoerd
         B o d e m k u n d i g e analyses
         Droge s t o f                                                       %(m/m)                      91.2                            89.3
         Minerale o l i e
         Minerale olie (C10-C12)                                           mg/kg ds                           --
         Minerale olie (C12-C16)                                           mg/kg ds
         Minerale olie (C16-C21)                                           mg/kg ds                          --
         Minerale olie (C21-C30)                                           mg/kg ds                          --
         Minerale olie (C30-C35)                                           mg/kg ds                          --
         Minerale olie (C35-C40)                                           mg/kg ds                          --
         Minerale olie t o t a a l (C10-C40)                               mg/kg ds                      <38                               <38
        ~ClTrömcrt<rg~ranrolie-(GC)                                               ,             ^Zie-bijl.                     _Zie. bijl. _
   Nr.   Monsteromschrijving                                                                                                                                                                                       Analytico-nr.
   1    MOS                                                                                                                                                                                                            5104170
   2    M04                                                                                                                                                                                                            5104171
                                                                                                   Q: door RvR geaccre'diteerdé-ve'rrichting                                                                           Akkoord
                                                                                                   fl: flP04 erkendeVverrichting
                                                                                                                                                                                                                      Pr.coörd.
                                                                                                   S: AS 3000 e r k e n d e v e r r i c h t i n g
  Eurofins R n a l y t i c o B.V.                                                                  Dit c e r t i f i c a a t mag u i t s l u i t e n d in l i j n geheel w o r d e n ' g e r e p r o d u c e e r d .
  Gildeweg 4 4 - 4 6              Tel. + 3 1 (0)34 242 43 00  RBN RMRO 54 85 74 454                Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 9 0 0 1 : 2008 g e c e r t i f i c e e r d door Lloyd's
  3771 NB Barneveld               Fax + 3 1 (0)34 242 43 ?9   VRT/BTW No.                          RQR en erkend door h e t Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. LNE),
  P.0. Box 459                    E-mail info@analytico.com   NL 8 0 4 3 . 1 4 . 8 8 3 . B O I     h e t Brusselse Gewest (BIM), h e t Waalse Gewest (DGRNE-OWD)                                                     TESTEN
  3770 RL Barneveld NL            Sitewww.analytico.com       KvK No. 0 9 0 8 8 4 2 3              en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).                                                            RvA LOIO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>4^ eurofins |
         Bijlage (n) m e t d e e l m o n s t e r i n f o r m a t i e b e h o r e n d e bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t                     2009191498
                                                                                                                                                                                            Pagina l/l
         Analytico-n Boornr                         Dei ï l m o n s t e r  o            hrijving    Van         Tot           Barcode                  Monsteromschrijving
           5104170               80                 4                      4                         150           200        0505029850               M03
          5104170                80                 6                      6                         250           300        0505029861
          5104171                81                 4                      4                         150           200        0505029852               M04
          5104171                81                 6                      6                         250           300        0505029744
 Eurofins R n a l y t i c o B.V.
 Gildeweg 4 4 - 4 4               Tel. + 3 1 (0)34 242 43 00       RBN RMRO 54 85 74 454             Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 9 0 0 1 : 2008 g e c e r t i f i c e e r d door Lloyd's
 3771 NB B a r n e v e l d        Fax +31 (0)34 242 43 99          VRT/BTW No.                       RQR en e r k e n d door h e t Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. LNE),
 P.O. Box 45?                     E-mailinfo@analytico.com         NL 8 0 4 3 . 1 4 . 8 8 3 . B O I  h e t Brusselse Gewest ( B I M ) , h e t Waalse Gewest (OGRNE-OWD)
 3770 Rl B a r n e v e l d Nl     Sitewww.analytico.com            KvK No. 0 ? 0 6 8 4 2 3           en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>«c$ eurofins
                                                 — a.im.ja.l'y-tico0
        B i j l a g e (C) m e t m e t h o d e v e r w i j z i n g e n b e h o r e n d e b i j a n a l y s e c e r t i f i c a a t       2009191498
                                                                                                                                                                                        Pagina 1/1
        Analyse                                                  Methode                    Techniek                               Referentiemethode
        Cryogeen malen AS300b                                    W0106                      Voorbehandeling                        Cf. AS3000
        Droge s t o f                                            W0104                      Gravimetrie                            Gw. NEN-ISO 11465 en CMA 2 / I I / A . l
        Minerale Olie (GC)                                       W0202                      GC-FID                                 Eigen m e t h o d e
        Chromatogram MO (GC)                                     W0202                      GC-FID                                 Eigen methode
         Nadere i n f o r m a t i e over de t o e g e p a s t e o n d e r z o e k s m e t h o d e n alsmede een c l a s s i f i c a t i e van de m e e t o n z e k e r h e i d s t a a n
         vermeld in ons overzicht " S p e c i f i c a t i e s a n a l y s e m e t h o d e n " , versie j u l i 2009.
  Eurofins R n a l y t i c o B.V.
  Gildeweg 4 4 - 4 4              Tel. +31 (0)34 242 43 00     RBN RMRO 54 85 74 454             Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 9 0 0 1 : 2008 g e c e r t i f i c e e r d door Lloyd's
  3771 NB Barneveld               Fax + 3 1 (0)34 242 43 99   VRT/BTW No.                        RQR en e r k e n d door h e t Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. LNE),
  P.O. Box 45?                    E-mail info@analytico.com   NL 8 0 4 3 . 1 4 . 6 8 3 . B O I   het Brusselse Gewest (BIM), h e t Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
  3770 RL Barneveld NL            Site www.analytico.com      KvK No. 0 9 0 8 8 4 2 3            en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                         ^k      _i       _i      -^      _»      to
          r  v   o   *  .   a  >   o  o  o h    o j     i   .  c  n   o  t i   o                                    Ul      o
    p     p        p        p      p     p       p        p       o       p        p                                o       o
                                                                                                                    o       o
    b     b      b        b     b      b     b       b        b      b             b
 p  <?■■■ ? . , . ? . . . ? . . . ? . ■ , ? ■ ■ . ? ■ . . ? . ■ ■ 9 . . . ? ■ ■ ■ ? ■ ■
 b-                                                                                                o-
                                                                                                   o
                                                                                                                           JL       S? { ?  0)
 o
                                                                                                                                   lil
                                                                                                                                    -I
                                                                                                                                    CD  <D
                                                                                                                                            CD
                                                                                                                                    cn   -,
                                                                                                                                    O    o  O
                                                                                                                                   "3. M
                                                                                                                                    O    O
                                                     -C-1Q-lnteme=staridaard                                                        3    O  -~s|
 o-                                                                                                7*2     l
                                                                                                             p+Orlnterne_standaard  :.  co  o
 o
                                                                                                                                    Ëï S
                                                                                                                                    CO 4^.
                                                                                                                                       CD
                                                                                                                                       00
      C12                                                                                                    C12
     C16                                                                                                   C16
                                                                                                  oi-
                                                                                                  o
o-                                                                                                o—
o                                                                                                 o
     C21                                                                                                   C21
    030                                                                                                    C30
                                                                                                 bi —
                                                                                                 o
                                                                                                 <JI
    C35                                                                                          b — C35
                                                                                                 o
    C40 Interne standaard                                                                                 240 Interne standaard
                                                                                 ^ O O Tt ^ . - A L f ' 5 3 TUC TB
                                                                                                                              smjojridcS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>        C hrömatog rarrTTP H/I\/li nerallDil
        Sarrple id.: 5104171       :
                                            "
                                                                                                                                        vv
                                                                                                                                        rü
        Certificate no.: 2009191498
        Sarrple description.: M04
                              ra                                                           ra
                                                                                           ra
                                                                                                                                        3
                           . ra                                                           ■o
                             ■o
1000.00-                      c                                                         . c
                              ra                                                          2m
                              «
                              O)                                                           .'
                              c                                                            c
  500.00-                     0)
                              c
                                        CM       co                         o
                                                               es           co      co
                            _2L         o        O             O            O       O    -0_
    o.oo
                                                                                                                                   . H
        0. 00      0.50       1.00   1.50  2.00 2.50     3.00.    3.50 4.00   4.50 5.00       5.50  6.00  6.50  7.00  7.50  •8.00
                                                                                                                                     ei
200.00-:
iso.oa:
 leo.oo:
 i4o.oo:
 120.00:
 loo.oo:
   80.00:
                                                                                            ro
                                                                                            ro
                                                                                           ■D
                                                                                            C
   eo.oth
                                                                                            ro
                                                                                            <
                                                                                            o
                                                                                             >
                                                                                             /
   40.00:                                                                                   c
                                                                                            <D
         1                                                                                  C
   20.00                                                                                   ^O
                                                  co                         o       U)
                                                               Ol            co      co     Tt
                                        ü         O            O             O       ü      U
    o.oo
                                                1
                                                     I '
       o.oo        0.50       1.00   1.50  2.00  2.50    3.00     3.50 4.00   4.50 5.00        5.50  6.00  6.50  7.00  7.50   8.00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>«g§     eurofins
                                                      — EB.BTLEB.lytïCO' 5
           HMB B.V.
          T.o.v. John Peeters
          Voltaweg 8
           5 9 9 3 SE MAASBREE
          Analysecertificaat
          Datum: 0 9 - 1 2 - 2 0 0 9
          Hierbij o n t v a n g t u de r e s u l t a t e n van h e t navolgende l a b o r a t o r i u m o n d e r z o e k .
          Certificaatnummer                                            2009193888
          Uw projectnummer                                             09218202B
          Uw p r o j e c t n a a m                                     Baarlo, Op den Bosch 1
        -Uw-o rdern ummer
          Monster(s) ontvangen                                         30-11-2009
         Dit c e r t i f i c a a t mag u i t s l u i t e n d in zijn g e h e e l worden g e r e p r o d u c e e r d .
         Aanvullende i n f o r m a t i e b e h o r e n d bij d i t a n a l y s e c e r t i f i c a a t k u n t U vinden in h e t overzicht " S p e c i f i c a t i e s
         A n a l y s e m e t h o d e n " . Extra exemplaren zijn v e r k r i j g b a a r bij de a f d e l i n g Verkoop en Advies.
         De g r o n d m o n s t e r s worden t o t 6 w e k e n na datum o n t v a n g s t g e k o e l d bewaard en w a t e r m o n s t e r s t o t 2 weken na
         datum o n t v a n g s t . Zonder t e g e n b e r i c h t worden de monsters n a d i e n a f g e v o e r d .
         I n d i e n de monsters langer bewaard dienen t e blijven v e r z o e k e n wij U d i t exemplaar u i t e r l i j k 1 w e e k voor a f l o o p van
         de s t a n d a a r d b e w a a r p e r i o d e o n d e r t e k e n d aan ons t e r e t o u r n e r e n . Voor de k o s t e n van h e t langer bewaren van
         monsters verwijzen wij naar de p r i j s l i j s t .
         Bewaren t o t :
         Datum:                                                Naam:                                             Handtekening:
         Wij v e r t r o u w e n erop uw o p d r a c h t hiermee naar v e r w a c h t i n g t e hebben u i t g e v o e r d , mocht U naar a a n l e i d i n g van d i t
         a n a l y s e c e r t i f i c a a t nog vragen hebben verzoeken wij U c o n t a c t op te nemen met de a f d e l i n g Verkoop en Advies.
         Met v r i e n d e l i j k e g r o e t ,
         Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                                                  J n g . A. Veldhuizen
                                                                                                                                                 •^Laboratorium ma na ger
  Ëurofins Rnalytico B.V.
  Gildeweg 4 4 - 4 4                  Tel. + 3 1 (0)34 242 43 00     ABN RMRO 54 85 74 454       Euroftns Rnalytico B.V. is ISO 9 0 0 1 : 2008 g e c e r t i f i c e e r d door Lloyd's
  3771 NB Barneveld                    Fax + 3 1 (0)34 242 43 ?9    VRT/BTWNo.                   RQfl en e r k e n d door h e t Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
  P.O. BOX 459                         E-mail info@analytico.com     NL 6043.14.883.BOI          h e t Brusselse Gewest (BIM), h e t Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
  3770 RL Barneveld NL                Site www.analytico.com         KvK No. 09088423            en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>I, o «.
    $ eurofins
                                                                                                a
                                                                £8, IB. E l l y ' t i c o
             Analysecertificaat
             Uw projectnummer                                       09218202B                                                                      Certificaatnummer                        2009193888
            Uw projectnaam                                          Baarlo, Op den Bosch 1                                                         Startdatum                               07-12-2009
            Uw ordernummer                                                                                                                         Rapportagedatum                          09-12-2009/12:49
            Datum monstername                                       27-11-2009                                                                     Bijlage                                  A,C,D
            Monsternemer                                            Dennis de Goeij                                                                Pagina                                   1/1
            Analyse                                                                    Eenheid
            Voorbehandeling
            Cryogeen malen AS3000                                                                Uitgevoerd
            Bodemkundige analyses
            Droge s t o f                                                             %(m/m)               89.2
            Minerale olie
            Minerale olie (C10-C12)                                                  mg/kg ds                  --
            Minerale olie (C12-C16)                                                  mg/kg ds                  —
            Minerale olie (C16-C21)                                                  mg/kg ds                  —
            Minerale olie (C21-C30)                                                  mg/kg ds                  --
            Minerale olie (C30-C35)                                                  mg/kg ds                  --
            Minerale olie (C35-C40)                                                  mg/kg ds                  —
            Minerale olie t o t a a l (C10-C40)                                      mg/kg ds              <38
     "S     Chromatogram-olie-(GC)-                                                                _Zie.biil.
     Nr. M o n s t e r o m s c h r i j v i n g                                                                                                                                                                     Analytico-nr.
      1 MOS                                                                                                                                                                                                            5113061
                                                                                                     Q: door RvR geaccrediteerde* v e r r i c h t i n g                                                                Akkoord
                                                                                                     fl: flP04 erkende".verrichting                                                                                   Pr.coörd.
                                                                                                     S: RS 3000 e r k e n d e verrichting
     Eurofins Rnalytico B.V.                                                                         Dit c e r t i f i c a a t mag u i t s l u i t e n d in 'zijn geheel w o r d e n - g e r e p r o d u c e e r d .
                                                                       "toehe*
     Gildeweg 44-44              Tel. + 3 1 (0)34 J42 43 00                  ABN AMRO 54 85 74 454   Eurofins Rnalytico B.V. is 150 9 0 0 1 : 2008 g e c e r t i f i c e e r d door l l o y d ' s
     3771 NB Barneveld            Fax + 3 1 ( 0 ) 3 4 242 43 ??              VAT/BTW No.             RQfl en e r k e n d door h e t Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. INE),
     P.0. Box 459                 E-mail i n f o @ a n a l y t i c o . c o m NL 6043.14.663.BOI      h e t Brusselse Gewest (BIM), h e t Waalse Gewest (DGRNE-OWD)                                                   TESTEN
     3770 RL Barneveld NL        Site w w w . a n o l y t i c o . c o m      KvK No. 09088423        en door de o v e r h e d e n van Frankrijk en Luxemburg (MEV).                                                  RvA LOIO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>S eurofins'
                                                        sa. JOL a . l y t i c o ^
        Bijlage (fl) m e t d e e l m o n s t e r i n f o r m a t i e b e h o r e n d e bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 0 9 1 9 3 8 8 8
                                                                                                                                                                                             Pagina 1/1
        Analytico-n Boornr                       Deelmonster Omschrijving                            Van          Tot           Barcode                Monsteromschrijving
         5113061        87                       5                          5                         200            250        0505031555             MOS
         5113061        89                       5                          5                         200            250        0505031570
         5113061        84                       5                          5                         200           250         0505031550
         5113061        86                       5                          5                         200           250         0505029849
         5113061        88                       5                          5                         200           250         0505029989
         5113061        85                       5                          5                         200           250         0505031400
         5113061        82                       5                          5                         200           250         0505029993
Eurofins Rnalytico B.V.
Gildeweg 4 4 - 4 4       Tel. + 3 1 (0)34 242 43 00                 RBN RMRO 54 85 74 454             Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 9 0 0 1 : 2008 g e c e r t i f i c e e r d door Lloyd's
3771 NB Barneveld        F a x + 3 1 ( 0 ) 3 4 242 43 9?            VRT/BTW No.                       RQfl en e r k e n d door h e t Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. LNE),
P.O. Box 45?             E-mail i n f o @ a n a l y t i c o . c o m NL 8 0 4 3 . 1 4 . 6 6 3 . 8 0 1  h e t Brusselse Gewest (BIM), h e t Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 RL Barneveld NL     Site www.analytico.com                     KvK No. 09086423                  en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre># eurofins
                                               a,B3La,l-y-ticoe
       Bijlage (c) m e t m e t h o d e v e r w i j z i n g e n b e h o r e n d e bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2009193888
                                                                                                                                                                                  Pagina 1/1
       Analyse                                                Methode             Techniek                                    .Referentiemethode
       Cryogeen malen AS3000                                  W0106                Voorbehandeling                            Cf. AS3000
       Droge s t o f                                          W0104                Gravimetrie                                Gw. NEN-ISO 11465 en CMA 2 / I I / A . l
       Minerale Olie (GC)                                     W0202               GC-FID                                      Eigen methode
       Chromatogram MO (GC)                                   W0202               GC-FID                                      Eigen methode
        Nadere i n f o r m a t i e over de t o e g e p a s t e o n d e r z o e k s m e t h o d e n alsmede e e n c l a s s i f i c a t i e van de m e e t o n z e k e r h e i d s t o o n
        vermeld in ons overzicht " S p e c i f i c a t i e s a n a l y s e m e t h o d e n " , versie j u l i 2 0 0 9 .
 Eurofins Rnafytico B.V.
 Gildeweg 4 4 - 4 4        Tel. + 3 1 (0)34 242 43 00      ABN AMRO 54 85 74 454           Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 9 0 0 1 : 2008 g e c e r t i f i c e e r d door Lloyd's
 3771 NB Barneveld         Fax + 3 1 (0)34 242 43 99      VRT/BTW No.                      RQfl en e r k e n d door h e t Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
 P.O. Box 459              E-mail info@analytico.com       NL 8043.14.883.BOI              het Brusselse Gewest (BIM), h e t Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 3770 AL Barneveld Nl      Site www.anaiytico.com         KvK No. 09068423                 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>  eurofins j
                                          — a.^uailytico'3
      B i j l a g e (D) o p m e r k i n g e n a a n g a a n d e d e m o n s t e r n a m e e n c o n s e r v e r i n g s t e r m i j n          2009193888
                                                                                                                                                                                Pagina 1/1
      Er zijn verschillen met de r i c h t l i j n e n g e c o n s t a t e e r d die de b e t r o u w b a a r h e i d van de r e s u l t a t e n van o n d e r s t a a n d e
      monsters o f analyses mogelijk h e b b e n beïnvloed.
      De conserveringstermijn is voor de b e t r e f f e n d e analyses o v e r s c h r e d e n .
      Analyse                                                                                                            Analytico-nr.
      Minerale Olie (GC) ( V o o r b e h a n d e l i n g )
                                                                                                                         5113061
Eufofins Rnalytico B.V.
Gildeweg 44-44             Tel. + 3 1 (0)34 242 43 00                 RBN AMRO 54 85 74 454 Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 9 0 0 1 : 2008 g e c e r t i f i c e e r d door Lloyd's
3771 NB Barneveld          F a x + 3 1 (0)34 242 63 9?                VRT/BTW No.           RQfl en e r k e n d door h e t Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 45?               E-mail i n f o @ a n a l y t i c o . c o m NL 6043.14.683.BOI    h e t Brusselse Gewest (BIM), h e t Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 Al Barneveld NL       Sitewww.analytico.com                      KvK No. 09088623      en door de o v e r h e d e n van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                          -A      _»      _k      _1      _1      fO
                                                                                                                                        I
                                                                                                                                        i
                                                                                                                                        I
              r o   ^ o i o o o r o 4 i . a ^ c o o                                                          Ol
      o      p     p    p       p      p       p      p       p      o      o                                o
                                                                                                             o
      b       b     b      b       b       b      b b             b           b b                            b
     , ? , . ,?■ , ,?■ . . ? . . . ? . . . ? . . . ? , , , ? . . . ? , . . ? , , , ? ,
                                                                                                 o
                                                                                                 o                          S? ff s? O
                                                                                                                                      ri.
                                                                                                                                     0)
                                                                                                     ?..t0^nterne_standaard
                                                                                                                                     3|
                                                                                                     C12
                                                                                                                                     ï
                                                                                                                                     0)
                                                                                                N
                                                                                                b-
        C16                                                                                     o
                                                                                                     C16
                                                                                                                                     ^
                                                                                                bi-
                                                                                                o
        C21                                                                                          C21
  o-                                                                                            o—
  o                                                                                             o
       C30                                                                                          C30
                                                                                               b—
                                                                                               o
        C35                                                                                         C35
 01-
 o
       C40 Interne standaard                                                                        ^40 Interne standaard
                                                                                               cn
                                                                                               b—
                                                                                               o
b-
o
o-
o
oo                                                                                            OO
                                                                                              b-
b-                                                                                            o
o
                                                                                  i OZ>TC.'$.j6Lj_13*M'1&     —
                                                                                                                      suiiojn3 a v>
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>          BIJLAGE 3
Toetsing van de analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Toetsing                        S&I waarden 2009
Certificaatnummer               2009188763                           Uw ordémummer
Projectnummer                   09218202B                            Bemonsteringsdatum                           27-11-2009
Monsternemer                    Dennis de Goeij
                                Ordémummer                                               5094001       5094002
                                Monsteromschr.                                                M01          M02
Analyse                         Eenheid                                                          1            2              :fw./AW2000  Tussenw. Interventiew.
Organische stof                 % (m/m) ds                                                     0.5 #        0.5 #
Lutum < 2 um                    % (m/m) ds                                                     6.3 #        6.3 #
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                   Uitgevoerd   Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                      % (m/m)                                                         92         86,4
Minerale olie
Minerale olie (Cl0-C12)         mg/kgds
 Minerale olie (C12-C16)         mg/kgds
 Minerale olie (Cl6-C21)         mg/kgds
 Minerale olie (C21-C30)         mg/kgds
 Minerale olie (C30-C35)         mg/kgds
 Minerale olie (C35-C40)         mg/kgds
 Minerale olie totaal (C10-C40)  mg/kgds                                                       <38 -        <38 -                      38       520         1000
 Chromatogram olie (GC)                                                                    Zie bijl:    Zie bijl.
 Legenda                         Toetsing met gemeten org.storen lutum
                                 Niet getoetst
                                 Aangenomen waarde
                                 <= Streefwaarde/AW
                                 > Streefwaarde/AW
                                 > Tussenwaarde
                                 > Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Toetsing                        S&I waarden 2009
Certificaatnummer               2009191498                            Uw ordémummer
Projectnummer                   09218202B                             Bemonsteringsdatum                           27-11-2009
Monsternemer                    Dennis de Goeij
                                Ordémummer                                                5104170       5104171
                                 Monsteromschr.                                                M03          M04
Analyse                          Eenheid                                                           1           2              :fw./AW2000  Tussenw. Interventiew.
Organische stof                  % (m/m) ds                                                     0.5 #        0.5. #
Lutum < 2 um                     % (m/m) ds                                                      25 #         25 #
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                    Uitgevoerd   Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                       % (m/m)                                                       91,2         89,3
Minerale olie
 Minerale olie (C10-C12)         mg/kgds
 Minerale olie (C12-C16)         mg/kgds
 Minerale olie (C16-C21)         mg/kgds
 Minerale olie (C21-C30)         mg/kgds
 Minerale olie (C30-C35)         mg/kgds
 Minerale olie (C35-C40)         mg/kgds
 Minerale olie totaal (C10-C40) .mg/kg ds                                                       <38 -        <38 -                      38      520          1000
 Chromatogram olie (GC)                                                                     Zie bijl.    Zie bijl.
 Legenda                         Toetsing met gemeten org.stof en lutum
                                 Niet getoetst
                                 Aangenomen waarde
                                 <= Streefwaarde/AW
                                 > Streefwaarde/AW
 **                              > Tussenwaarde
                                 > Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Toetsing                          S&I waarden 2009
Certificaatnummer                 2009193888                            Uw ordémummer
Projectnummer                     09218202B                             Bemonsteringsdatum                           27-11-2009
Monsternemer                      Dennis de Goeij
                                  Ordémummer                                                5113061
                                  Monsteromschr.                                                 MOS
Analyse                           Eenheid                                                           1   ;rw./AW2000     Tussenw. Interventiew.
Organische stof                   % (m/m) ds                                                      0.5 #
Lutum < 2 um                      % (m/m) ds                                                       25 #
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                      Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                        % (m/m)                                                        89,2
Minerale olie
 Minerale olie (C10-C 12)          mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)            mg/kgds
 Minerale olie (C16-C21 j          mg/kg ds
 Minerale olie (C21-C30)           mg/kgds
 Minerale, olie (C30-C35)          mg/kg ds
 Minerale olie (C3 5-C40)          mg/kg ds
 Minerale olie totaal (C10-C40) ■  mg/kgds                                                        <38 -           38          520         1000
 Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.
 Legenda                           Toetsing met gemeten org.stof en lutum
                                   Niet getoetst
                                   Aangenomen waarde
                                   <= Streefwaarde/AW
                                   > Streefwaarde/AW
                                   > Tussenwaarde
                                   > Interventiewaarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                  BIJLAGE 4
                                       Algemene achtergrondinformatie           ,
    1. Verklarende woordenlijst
   Achtergrondgehalte-, concentratie van een stof binnen een bepaald gebied die als 'normaal' wordt
   beschouwd. Het achtergrondgehalte kan zijn vastgesteld door de gemeente en/of bevoegd gezag.
   Bodem: grond en grondwater
   Bodembelasting: het proces waarbij verontreinigende stoffen op of in de bodem terecht komen. In het
   spraakgebruik worden de termen bodembelasting en bodemverontreiniging vaak ten onrechte door elkaar
   gebruikt. Ër wordt onderscheid gemaakt tussen:
        - Plaatselijke bodembelasting-, een, in relatie tot de onderzoeksschaal, ruimtelijk beperkte
           (kem)belasting van de bodem (hoeveelheid aan verontreinigende stoffen die per tijdseenheid en per
           oppervlakte-eenheid op of in de bodem terecht komen)
       - Diffuse bodembelasting-, een, in relatie tot de onderzoeksschaal, gelijkmatige belasting van de
           bodem
   Bodemverontreiniging: situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze
   stoffen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen
   verspreiden en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen en één of meer van de functionele eigenschappen,
   die de.bodem voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen (hoeveelheid aan verontreinigende
   stoffen per volume eenheid bodemmateriaal).
  Deellocatie: een deel van een locatie waarop een afzonderlijke onderzoekshypothese en
  onderzoeksstrategie van toepassing is waarbij de indeling in deellocaties is gebaseerd op de potentieel
__verontreinigende activiteiten. ...... .    ._ ^  .. _ .      .                       ... _. .. ___
  Heterogeen verdeelde verontreinigende stof een verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door matig
  tot veel variatie op de schaal van monsterneming
  Homogeen verdeelde verontreinigende stof een verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door geen of
  weinig variatie op de schaal van monsterneming
  Hypothese: in het verkennend en het nader onderzoek gebruikt gebruikte term die betrekking heeft op
  aannames die verband houden met de verontreinigingssituatie
  Kern: centrum van de ruimtelijke heterogeen verdeelde concentratie van verontreinigende stoffen
  Mengmonster: een monster dat is verkregen door het mengen van afzonderlijke grepen of monsters en
  waarvan na een juiste wijze yan monstervoorbehandeling slechts een (klein) deel wordt geanalyseerd.
  m-mv: meter minus maaiveld.
 Nader onderzoek: onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming
  volgend op het verkennend onderzoek, waarbij het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging is
 geconstateerd. Het doel is het vaststellen van de aard en concentratie van de verontreinigende stoffen en de
  omvang van de bodemverontreiniging om, in het licht van de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling
 en verspireiding, te bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om de
 urgentie van de sanering vast te stellen.
 Nulsituatie-onderzoek: een referentiekader voor eventueel toekomstige bodemverontreinigingen, dat in het
 kader van de Wet Milieubeheer opgelegd kan worden. Voortvloeiend uit activiteiten binnen de inrichting
 dienen plaatsen die in de toekomst verontreinigd kunnen worden, te worden onderzocht op het voorkomen
 van de stoffen die deze verontreinigingen kunnen veroorzaken. Verontreinigingen die optreden na het
 nulsituatie-onderzoek moeten terstond worden opgeruimd. Bevoegd gezag is veelal de gemeente. Deze
 geeft in de milieuvergunning vaak aan dat de onderzoeksopzet - hier basisdocument - door het bedrijf ter
 goedkeuring dient te worden aangeboden aan het bevoegd gezag. Indien vanwege de bouw- en/of
 milieuvergunning bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd, is het raadzaam het basisdocument
 ter beoordeling aan bevoegd gezag voor te leggen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>   NEN 5740: bodemonderzoeksprotocol volgens de Nederlandse Norm 5740. In de hedendaagse praktijk, het
   algemeen toegepaste protocol voor inventariserend bodemonderzoek op verdachte en niet-verdachte
    locaties. Voor bouwvergunningen wordt vaak onderzoek volgens dit protocol verlangd. Het
 . Nulsituatie/BSB-onderzoeksprotocol is opgenomen in deze NEN 5740.
   Onderzoekshypothese: veronderstelling over de ruimtelijke verdeling van de verontreinigende stof in het
   betreffende bodemcompartiment die wordt gebruikt voor het bepalen van de onderzoeksstrategie. De
   onderzoekshypothese wordt opgebouwd op basis van een aantal separate aannames die elk een specifiek
   deel van het verontreinigingsproces beschrijven.
   Onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek: het geografische gebied waar daadwerkelijk
   bodemonderzoek (verrichten boringen, plaatsen peilbuizen, analyseren grond- en grondwatermonsters)
   plaatsvindt.
   Onderzoekslocatie voor het vooronderzoek: het geografische gebied waarover een besluit moet worden
   genomen.
   Onverdachte deellocatie: plaats waar geen bodemverontreiniging wordt verwacht. Voor grootschalige
   onverdachte locaties (>1 ha) geldt een afwijkende onderzoeksstrategie. Het bevoegd gezag is de provincie
   of één van de grote(re) gemeenten.
   Plaatselijke bodembelasting met een verwachte duidelijke verontreinigingskern: een, in relatie tot de
   onderzoeksschaal, ruimtelijk beperkte (kem)belasting van de bodem. De potentieel verontreinigende
   activiteit heeft naar verwachting geleid tot een verdeling van de verontreinigende stoffen in de bodem met
   een duidelijke verontreinigingskem. De maximale oppervlakte van de kem is 1.000 m2.
. Potentieel, verontreinigende, activiteiten: activiteiten die kunnen leiden. tot_bodembelasting,_-met als.
  mogelijk gevolg bodemverontreiniging.
   Verdachte deellocatie: plaats op het bedrijfsterrein waar mogelijkerwijs bodemverontreiniging is of kan
  ontstaan.
   Verhardingslaag (niet-doordringbaar): een verhardingslaag die ten behoeve van het onderzoek niet kan, of
  zo min mogelijk, moet worden doorboord ten behoeve van het verkrijgen van grondmonsters uit de onder
  de niet-doordringbare verhardingslaag liggende bodem. De niet-doordringbare verhardingslaag wordt niet
  tot de grond of bodem gerekend.
  Verkennend (bodem)onderzoek: een bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief geringe
 onderzoeksinspanning vast te stellen of op een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is. .
  Vooronderzoek: het verzamelen van informatie over het vroegere gebruik en het huidige gebruik, onder
 meer gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. Evenals het verzamelen van
 informatie over het toekomstige gebruik, de bodemopbouw en geohydrologie en financieel/juridische
 aspecten met betrekking tot een bepaald geografisch gebied. Op basis van de verzamelde gegevens wordt
 een totaalbeeld gevormd en worden conclusies getrokken over de afbakening van het geografische
 besluitvormingsgebied, de afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek, de
 onderverdeling van de onderzoekslocatie vpor het bodemonderzoek in deellocaties en de te hanteren
 onderzoekshypothese per deellocatie.
 Vooronderzoeksgebied: het geografische gebied waarop het vooronderzoek betrekking heeft.
 WBB: Wet Bodembescherming. Geeft de regels voor onderzoek en sanering. Onder andere voor het
 verplichte bodemonderzoek naar historische verontreinigingen op bedrijfsterreinen (AMVB 'verplicht
bodemonderzoek'). Het bevoegd gezag is de provmcie of één van de grote(re) gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>   2. Onderzoeksmethodiek
   In onderhavige bijlage wordt omschreven welke technieken door HMB B.V. worden toegepast ter
   bemonstering van grond en grondwater. De bemonstering, conservering en verpakking worden uitgevoerd
   volgens de Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen van het Ministerie van
   VROM (NPR). Tevens wordt, behoudens enkele uitzonderingen, gewerkt conform Het veldonderzoek is
  uitgevoerd conform de Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij
  milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL- SIKB-2000) en de bijbehorende protocollen van de Vereniging
  Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).
  2.1. Boringen tot aan de grondwaterspiegel
  Voor het uitvoeren van de handboringen worden diverse typen boren gebruikt. Het meest wordt gebruik
  gemaakt van de Edelmanboor. In vrijwel alle bodemtypen worden Edelmanboren met een diameter van 3,
  5, 7 en 10 cm toegepast. De boren van 5 en 7 cm worden vooral ten behoeve van het nemen van
  grondmonsters gebmikt. Afhankelijk van de grondslag kunnen ook andere boren worden ingezet, zoals de
  grindboor, riverside- en gutsboor.
  2.2. Boringen onder de grondwaterspiegel
  Bij het boren tot circa 2 meter onder de grondwaterspiegel wordt een zuigerboor toegepast. In geval van
  boringen tot grotere diepten wordt een gesloten mantelbuis gebmikt van waamit de grond met een pulsboor
  of met een Edelmanboor omhoog gehaald wordt. In sterk cohesieve bodemlagen (leem, klei) kan de grond
  onder de mantelbuis met een Edelmanboor worden weggeboord. De pulsboor is inzetbaar in matig tot goed
  doorlatende gronden (bijv. zandgrond). Om technische redenen wordt soms leidingwater toegevoegd. De
  hoeveelheid toegevoegd water wordt uiteraard tot een minimum beperkt. In de praktijk kan met de
  pulsapparatuur handmatig tot een diepte van circa 30 m-mv geboord worden.
  2.3. Het plaatsen van waamemingsfilters
  Voor het nemen van grondwatermonsters worden PVC waamemingsfilters (loodvrij) in het boorgat
  geplaatst met een diameter van 3,4 cm. Het waamemingsfilter bestaat uit een geperforeerd deel (het filter)
_ en een blind_b.Qvenstul^ tot _aan_ het .maaiveld. Het filter is met een niet-gelijmde mofverbinding aan het
 bovenstuk verbonden. Om het geperforeerde deel bevindt zich aan de buitenzijde een gewassen nylon
 filterkous. Tot 0,5 m boven het filter wordt een omstorting met filtergrind aangebracht.
 De bovenkant van het filter ter bemonstering van het freatisch grondwater wordt afhankelijk van het doel
 van het onderzoek snijdend met of 0,5 a 1 meter beneden grondwatemiveau geplaatst. Om eventueel,
 aanwezige slecht doorlatende bodemlagen (bijv. klei, leem, veen) te herstellen en om verontreiniging van
 het grondwater van bovenaf te vermijden, wordt het boorgat op de betreffende diepte afgedicht met
 zwelklei (bentoniet).
 Bij de constatering van een olie-drijflaag wordt gebmik gemaakt van een mantelbuis met een diameter van
 circa 10 cm. Deze mantelbuis (verloren casing) blijft in het boorgat achter en dient om kontaminatie van de
 peilbuis met olie te voorkomen. Indien bemonstering van de drijflaag gewenst is wordt een tweede filter ter
 hoogte van de grondwaterspiegel geplaatst.
 De filters worden direct na plaatsing schoon gepompt waarbij een hoeveelheid van drie maal de boorgatin-
 houd wordt aangehouden. Na het schoonpompen wordt een wachtperiode van minstens 1 week in acht
 genomen voordat het grondwater wordt bemonsterd.
 2.4. Het nemen van grondmonsters
 Van de bij de boringen vrijkomende grond worden in beginsel van specifieke bodemlagen of
 verontreinigingen representatieve monsters samengesteld. Bij het ontbreken van onderscheidende lagen
 wordt iedere laag van 50 cm dikte apart bemonsterd. In het veld worden glazen monsterpotten geheel
 gevuld met het monstermateriaal. De monsterpotten worden opgeslagen in een koele mimte (ca. 5 oC) en 1
 maand bewaard voor eventuele aanvullende analyses.
 Bij de uitvoering van het veldwerk wordt gebmik gemaakt van een olie-indicatietest, de zogenaamde "olie
 op waterproef'. Bij deze proef wordt een grondmonster in het water gedompeld. Een met olie verontreinigd
 grondmonster in het water geeft een zichtbare oliefilm op dit water. De omvang van de oliefilm alsmede de
 gevormde kleuringen geven een indicatie betreffende de aard en mate van de aanwezige
 olieverontreinigingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre> 2.5. Het nemen van grondwatermonsters
 Voordat de watermonsters worden genomen, worden de waamemingsfilters doorgepompt. Bij het
 doorpompen wórdt gebmik gemaakt van een slangenpomp of een centrifugaalpomp. De monsterneming
 geschiedt met een slangenpomp. Bij de bemonstering wordt bij ieder waamemingsfilter een nieuwe poly-
 etheen slang gebmikt ter voorkoming van het overbrengen van verontreinigingen naar andere
 monsterpunten. De glazen monsterflessen krijgen vooraf een voorbehandeling afhankelijk van de te
 onderzoeken verbindingen. De flessen worden direct na bemonstering gekoeld (5 oC) en vervoerd naar het
 laboratorium.
 3. Analysemethoden
 Analyse van grond-, slib- en grondwatermonsters op verschillende elementen en verbindingen wordt in
 principe uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR)
 of daarvan afgeleide methoden op het laboratorium van Analytico Milieu B.V. te Barneveld. Tevens vindt
 een voorbehandeling van de analysemonsters plaats conform de SIKB Accreditatie Schema 3000
 (AS3000). De specificatie van de analysemethoden is bij HMB B.V. bekend. Meer dan 98% van alle
 analysemethoden valt onder de RvA accreditatie van het laboratorium. Tevens participeert het laboratorium
 in nationale en internationale ringonderzoeken.
Elk element of verbinding kan tot een bepaalde grens worden aangetoond. Deze aantoonbaarheidsgrens (of
detectiegrens) wordt gedefinieerd als dè laagste concentratie van een component in een monster waarvan
de aanwezigheid (kwalitatief) met de desbetreffende verrichting nog betrouwbaarheid kan worden
vastgesteld.
4. Betrouwbaarheid
Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en
methoden. Het gehele proces-van offerte tot en met rapportage is geborgd in een door Lloyd's Register
Quality Assurance gecertificeerd ISO 9001 (2000) systeem.
HMB B.V. streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. Echter,
een dergelijk onderzoek isgebaseerd-op het-verrichten van een beperkt aantal boringen-en-het nemen -van
een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling
van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.
HMB B.V. is niet aansprakelijk voor hiemit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.
Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit
onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders.
Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid te
betrachten en voorbehoud te maken bij het gebmik van de onderzoeksresultaten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                   BIJLAGE 5
                                                 Toetsingskader
 Het in de navolgende tabel weergegeven toetsingskader, niet betrekking tot de toelaatbare gehalten van
 verschillende stoffen in de grond, is gepubliceerd in de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, d.d. 13
 december 2007) en de Circulaire bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 7 april 2009 afkomstig van het
 Directoraat-generaal milieubeheer (VROM).
 Het aangeven van normen wordt bemoeilijkt door het feit, dat de natuurlijke gehalten van verschillende
 stoffen in de grond en het grondwater nogal sterk variëren en afhankelijk zijn van plaatselijke
 omstandigheden (onder andere van de bodemsamenstelling). Bovendien hangt het eventuele risico, dat een
 bodemverontreiniging met zich meebrengt voor de volksgezondheid en/of milieu, niet alleen af van de aard
 en concentratie van de verontreinigde stoffen, maar ook van de lokale verontreinigingssituatie en de functie
 c.q. het gebmik van de bodem (woonbebouwing, waterwinning, industrieterrein).
 Het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en voor de aantasting van het milieu moet
gebaseerd zijn op een integrale beoordeling van de bovengenoemde aspecten.
In de tabel 'Normwaarden voor microverontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater' is het
toetsingskader weergegeven, afkomstig van de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering
2009 afkomstig van het Directoraat-generaal milieubeheer (VROM). In de tabel staat een toetsingskader
voor een aantal verontreinigende stoffen vermeld, waarbij men onderscheid maakt in twee
toetsingswaarden, namelijk achtergrondwaarden en interventiewaarden.
        De streef-Zachtergrondwaarde geldt als referentiewaarde en komt overeen met de gemiddelde
        achtergrondconcentratie of met de detectiegrens (bij milieuvreemde stoffen).
        De interventiewaarde is te beschouwen als de toetsingswaarde, waarboven, afhankelijk van de
        situatie, veelal éeri sanering' (-söndërzöëk) wördf uitgevoerd, nadat èén evëntüeër(nader) onderzoek
        is afgerond.
Nader onderzoek dient plaats te vinden, wanneer het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde ((achtergrond- + interventiewaarde)/2) wordt overschreden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>            Tabel Normwaarden voor microverontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater
 1                                     1^                i                Grond/sedimen ni^/kg droge stoQ                                            1     ^        Grondwatei (ng/l)
    .Stof(l)s                                                 AVV                                             IW                                     1        ' Ondiep (< 10 m-mv)          '
                                                     SB    .1 Len H gecomgeerd (d)                 SB      1 L en H gecorrigeerd (d)                         SW(2)        1           IW
    Metalen                 *                                                  „                                                                                       v
    antimoon (Sb)                     1            4,0*     1               4,0         1          22      1                   22                    1                    1           20
    arseen (As)                                       20          10,3.+ 0,28(L+H)                 76              39,3+l,05(L+H)                                10                   60.
    barium (Ba)                                   190**              36,8 + 6,131:              920**                178,1+ 29,68L                            ■ 50                   625
    cadmium (Cd)                                 ' 0,6           O,31+0,005(L+3H)                  13             6,62 +0,116(L+3H)                             0,4                    6
    chroom (Cr)                                       55             27,5+1,IL                    180                    90 + 3,6L                                1                   30
    kobalt (Co)                                       15            3,3 + 0,467L                  190                  42,2 +5,91 L                              20'                 100
    koper (Cu)                                        40          16,7 + 0,67(L+H)                190              79,2 + 3,17(L+ll)                             15                   75
    kwik (Hg) anorganisch                          0,15         0,1 + 0,0008(2L+H)                 36            23,84+ 0,203(2L+H)                            0,05 '                0,3
    lood (Pb)                                        50          29,4 + 0,59(L+H)                 530             3I1,8 + 6,24(L+H)                              15                   75
    molybdeen (Mo)                                 1,5*                     1,5                   190                         190                                5                   300
   nikkel (Ni)                                       35 ■                10 + L                • 100                   28,6 + 2,86L                              15                   75
   tin (Sn)                                       '6,5              1,37 + 0,205L                   -                           -                                -                     -
   vanadium (V)                                      80             22,9 + 2,29L                    -                           -                                -                     -
   zink (Zn)                                        140            50+l,5(2L+H)                   720       '      257 + 7',7(2L+H)                             65                  800
  ■.OveriKë:ihorgaïnsche.vërbiiïamèen.;%:.S^^^                                                            fÈ&i^.^-i^i.^ifiiiiS:^":^:-               -■s:&:i^m:^ - x m m ï ï x t ^ i s i ^ m
   chloride (mg Cl/l) (3)                                   1   ■ .                    1                                                                    100.000
                                                       -                                                       ■
                                                                                                                                                                                       -
   cyaniden-vrij (4)                                3,0                    3,0                     20                         20                                 5                 1.500
   cyaniden-complex (5)                            5,5                     5,5                    50                          50                                10                 1.500
   thiocyanaten (som)                              6,0                     6,0                  ■ 20                          20                       •                           1.500
LArómatischë.VerbindihèèriTU;;-!:.,.;:-;^';?:!;;;^                                                        -SHviSjï:.^ ,.* SiöSïiB1 fiV ^:!A::ïïXi^-:s,:Xï>:/::£:' : ïK::<ïi::::x:
1 benzeen                             1            0,2*     1            0,02H                    ,1      1                0,1 IH                              0,2        1          30
   ethylbenzeen                                   0,2*                   0,02H
                                                                                       1           '
                                                                                                  110                        IIII                                4                  150
   tolueen                                        0,2*                   0,02 H                   32                        3,211                                7                 1.000
   xylenen (som)                                 0,45*                  0,045H                     17                       1,7H                               0,2                   70
   styreen (vinylbenzeen)                        0,25*                  0,025H                    86                        8,6H                                 6                  300
   fenol                                          0,25                  0,025H                    14                        MH                                 0,2                2.000
  cresolen (som)                                  0,3*              ■ 0,03H                       '3.                       1,3H.                              0,2                  200
  dodecylbenzeen                                 0,35*                  0,035H                     -                           -                                 -                    -
  aromatische
  oplosmiddelen (som) (6)
                                                  2,5*.                  0,25H                     -                                                             -                    -
 •Polycyclischëlaromatischë'ikóölwatérstoffen'(PAK) (^) ;?K"KK^^                                          fl i'S^"=;&;d5A .{S:Bfc-ïisv5;!ï r'*.,iiiSS;•'':ts:?:'ft,i;M^'i^^••L:.?,®^,:"•i^,;
  naftaleen                                                                 -                      -                           -                              0,01                   70
  fenantreen                                                                -                      -                                                        0,003*                    5
  antraceen                                           -                     -                      -                                                       0,0007*                    5
  fluorantheen                                        -                     -                      -                           -                            0,003                     I
  chryseen                                            -                                            -                           -                            0,003*                  0,2
  benzo(a)antraceen                                   -                     -                      -                                                      0,0001*                   0,5
  benzo(a)pyreen                                     -                                                                         -'                         0,0005*                  0,05
  benzo(k)fluorantheen                               -                     -                                                  '-                          0,0004*                .0,05
  indeno( 1,2,3cd)pyreen                                                   -                       -                           -                          0,0004*                  0,05
  benzo(ghi)peryleen                                                                                                                                       0,0003                 0,05
                                                    - ■
  PAK (som 10) (8,9)                               1,5
                                                                           -
                                                                     0,15H(7)    .               40
                                                                                                   -                     4H(7)
                                                                                                                              -
                                                                                                                                                                -                    -
                                                                                                          •'^tij f . ï ^ j ^ & t ï V ^ ' S - ö J ; ;^y:mïi::£i:ï"^::i:::£^ : :¥::. : >Yï
 a. (vluchtige)
 chloorkoolwaterstoffen
  monochlooretheen
                                                 0,1*                   0,0 IH                   0,1                      0,01H                              0,01                    5
 (vinylchloride) (8)
 dichloormethaan                                  0,1                   0,01 H               .   3,9                     0,39H                               0,01                 1.000
-lyl-dichloorethaan                              0,-2*                  0,02 H                   15                        I,5H                                 7                  900
  1,2-dichloorethaan                             0,2*                   0,02H                    6,4                     0,64H                                  7                  400
  1,1-dichlooretheen (8)                         0,3*                   0,03H                   0,3                      0,03H                               0,01                   10
  1,2-dichlooretheen (som)                       0,3*                  0,03 H                     1                        0,1H                              0,01                   20
 dichloorpropanen (som)                          0,8*                  0,08H                      2                       0,2 H                               0,8                   80
 trichloonnethaan (chloroform)                  0,25*                 0,025H                    5,6                      0,56H                                 6                  400
  1,1,1-trichloorethaan                         0,25*                 0,025H                     15                        1,5H                             0,01                  300
  1,1,2-trichloorethaan                          0,3*                  0,03H                     10                        1,0H                             0,01                   130
 trichlooretheen (Tri)                          0,25*                 0,025H                    2,5                      0,25H                                24 ■                500
 tetrachloormethaan (Tetra)                     0,3*                   0,03H                    0,7                      0,07H                              0,01                    10
 tetrachlooretheen (Per)                        0,15                  0,015H                    8,8                      0,88H                              0,01                   40
b. chloorbenzenen (9)
monochloorbenzeen                               0,2*                   0,02H                     15                        1,5H                                7                  180
dichloorbenzenen (som)                          2,0*                    0,2H                     19                       I,9H                                 3                   50
trichloorbenzenen (som)                        0,015*                0,0015H                     11                       l.IH                              0,01                   10.
tetrachloorbenzenen (som)                     0,009*                 0,0009H                    2,2                      0,22H                              0,01                  2,5
pentachloorbenzeen                            0,0025                0,00025H                    6,7                      0,67H                             0,003                    1 .
hexachloorbenzeen                             0,0085                0,00085 H                   2,0                       0,2H                           0,00009*                 0,5
c. chloorfenolen (9)
monochloorfenolen (som)                        0,045                 0,0045H                    5,4                      0,54H                               0,3                  100
dichloorfenolen (som)                           0,2*               . 0,02H                      22                   '    2,2H                               0,2                   30
trichloorfenolen (som)                        0,003*                 0,0003 H                   22                       2,2H                              0,03*                   10
tetrachloorfenolen (som)                      0,015*                 0,0015H                    21                        2,1H                             0,01*                   10
pentachloorfenol                              0,003*                 0,0003 H                   12                      ' 1,2H                             0,04*                    3
d. polychloorbifenylen (PCB)
PCB (som 7)                                     0,02                  0,002H                     1                       0,1H                              0,01*                 0,01
e. overige gechloreerde
koolwaterstoffen
monochlooranilinen (som)                        0,2*                   0,02H                    50                       5,0H                                  -                  30
pentachlooraniline                             0,15*                 0,015H                      -                           -                                -                     -
dioxine (som l-TEQ) (10)                    0,000055*             0,0000055H                0,00018                  0,000018H                                -                 Nvt(6)
chloomaftaleen (som)                           0,07*               . 0,007H                     23                       2,3H                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>          < <•                           w                                  ,     Crond/scdiment (mg/kg droge stof)                            1                 (.rondwntcr (ug/l)
         Stof(l)                                                         AW                       l             -     IW                                        Ondiep (< 10 m-mv)
                                                               sn         L en H gecorrigeerd (d)           SB         L en H gecorrigeerd (d)           SW(2)             K                IW
         Bestnidingsmuldelen                                 <
       1 a. organochloor-
         bestrijdingsmiddelen
         chloordaan (som)                                   0,002                0,0002H                     4                   0,4H                  0,02 ng/l*                         0,2
         DDT (som)                                 1           0,2     i           0,02H                    1,7     |           0,17H                         -
         DDE (som)                                            0,1                  0,0 IH                  2,3                  0,23H                                                        -
         DDD (som)                                           0,02                 0,002 H                   34                   3,4H                         -                              -
         DDT/DDE/DDD (som)                                      -                                            -                      -              •  0,004 ng/l*                      0,01
         aldrin                                                 -                                         0,32                0,032H                  0,009 ng/l*                            -
         dieldrin                                               -                                                                   -                   0,1 ng/l*                            -
         endrin                                    '                                                         -                      -                  0,04 ng/l*                            -
         drins (som)                                        0,015                0,0015H                    4                   0,4H                          -                          0,1
        a-endosulfan                                       0,0009               0,00009H                    4                   0,4H                   .0.2 ng/l*                            5
        a-HCH                                               0,001                0,000 IH                   17                   1,7H            .      33 ng/l*                             -'
        P-HCH                                               0,002                0,0002 H                  1.6                 0,16H                      8 ng/l                       ' - '
        Y-HCH (lindaan)                                     0,003                0,0003H                   1,2-                0,12H                      9 ng/l              ■
         HCH-verbindingen (som)                                -                                             -                      -                      0,05                              1
        heptachloor                                        0,0007               0,00007H                   .4                   0,4H                 ■ 0,005 ng/l*                       0,3
        heptachloorepoxide (som)                            0,002                0,0002 H                   4                   0,4 H                 0,005 ng/l*                            3
        hexachloorbutadiëen                                0,003*               0,0003 H                     -                                               -                              •-
        organochloorhoudende
        bestrijdingsmiddelen (som                             0,4                  0,04H                    -                      -                                                         .
        landbodem)
        b. organofosfor-pesticiden
        azinfos-methyl                                    0,0075*              0,00075H                                            -                         -                              -
       c. organotin bestrijdingsmiddelen
       organotin verbindingen (som) (11)                     0,15                0,015H                   2,5                  0,25 H               0,05*-16 ng/l                       0,7
        tributyltin (TBT)                                  0,065                0,0065 H                    -                                                                               -
       d. .chloorfenoxy-azijnzuur
       herbiciden
       MCPA                                                0,55*                 Ó,055H                     4                   0,4H                      0,02                           50
    '  e. overige bestrijdingsmiddelen
       atrazine                                           0,035*                0,0035 H                 0,71                 0,07 IH                   29 ng/l                         150
       carbaryl                                            0,15*                 0,015H                  0,45                 0,045H                     2 ng/l                          50
       carboftiran (8)                                    0,017*                0,0017H                 0,017                0,0017H                     9 ng/l                         100
       4-chloomnethyl-fenolen (som)                         0,6*                  0,06H                     -                      -                         -
       niet-chloorhoudende
       bestrijdingsmiddelen (som)
                                                           0,09*                 0,009H                     -                     -                         -                               -
       Wèngë'stófrenM'.ë'&v^:'';;:^^                                                                                                                              iif-f. (;.ÏS ; :J:K^'"':;;W:.;:KJO
      asbest(12)                                              -                      -                   100                    100                                                        -
      cyclohexanon                                          2,0*                  0,2H                   150                    15H                       0,5                        15.000
      dimethyl flalaat (13)                               0,045*               0,0045 H                   82                   8,2H                         -
      diethylftalaat (13)                                 0,045*               0,0045 H                   53                   5,3H                         -
      di-isobutylftalaat(13)                              0,045*               0,0045H                    17                   1,7H                         -                             -
      dibutylftalaat(13)                                   0,07* ■              0,007H                    36                   3,6H                         -                             -
      butylbenzylftalaat(13)                               0,07*                0,007H                   48                    4,8H                         -                             -
      Dihexylftalaat(12)                                   0,07*                0,007H                   220                  22,0H                         -                             -
      di(2-ethylliexyl)ftalaat(13)                        0,045*               0,0045 H                   60                   6,0H                         -                             -
      ftalaten(som)(13)                                       -                      -                     -                      -                       0,5                            5
      minerale olie (14) (15)                               190                    19H                  5000                  500H                         50                         600
      pyridine                                            0,15*                 0,015H                    11                   l.IH                       0,5                          30
      tetrahydrofuran                                      0,45                 0,045 H                   7                    0,7H                       0,5                         300
      tetrahydrothiofeen                                    1,5*                 0,15H                   8,8                  0,88H                       0,5                        5.000
      tribroommethaan (bromoform)                          0,2*                  0,02H                   75                    7,5H                         -                         630
      ethyleenglycol                      —                 5-0                   0 5H
      diethyleenglycol                                      s,o                   0,8H                    -                                                                             ■ _
      acrylonitril                                         2,0*                   0,2 H                   -                                                                              -
      formaldehyde                                         2,5*                  0,25 H                   -                       -                                                    .-
      isopropanol (2-propanol)                             0.75                 0,075H                    -                      -                          -                            -
      methanol                                              3,0                   0,3H                    -                      -                         -                            -
      butanol(l-butanol)                                   2,0*                   0,2H                    -                      -                         -                     •
      butylacetaat'                                        2,0*                   0,2H                    -                      -                         -                            -
      ethylacetaat                                         2,0*                   0,2H                    -                                                -                            -
      methyl-tert-butyl ether (MTBE)                    .  0,2*                  0,02H                .. -                       -                         -                            -
      methylethylketon                                     2,0*                   0,2H                    "                      -                         -                            -
                           V e r k l a r i n g afkortingen
                           SB              =        Standaardbodem (L= lutumgehalte = 25%, H= humusgehalte = 10%)
n A W                                     = A chtergrondwaardenormen
H                          IW              =        Interventiewaarden
■                          SW              =         Streefwaarden
                           V e r k l a r i n g symbolen
B                          (1) Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling Bodemkwaliteit (VROM, 2007);
|                          (2) De streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in A S3000. Dit betekent dat
  f                                 deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria
                                   moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens ih A S3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook,
■                                   mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan A S3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat ' < rapportagegrens A S3000'
H                                  mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een .
™                                  waarde ' < dan een verhooede rapportagegrens'. aangeeft (hoger dan de rapportagegrens A S3000), dan dient de betreffende
                                   verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt getoetst aan de Streefwaarde
am                                 grondwater. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of
                                   een monste r met afwijkende sa menstelling;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>  (3)   Voorhet toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact
        is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor
        chloride geen maximale waarde;
  (4)   Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping.
        Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden
        gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht);'
 (5)    Het 'gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN
       6655. Indien geen cyanide-vij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-
       totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten).
 (6)    De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15 componenten, die tot deze
       somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de
       bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de
       somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de
       componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds;
 (7)   Voor interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% en bodems
       met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een
       interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120
       mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organisch stofgehalte kan gebruik gemaakt worden van de gegeven
       bodemtypecoirectieformule;
 (8)   De interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium
       reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van
       vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht;
 (9)   Voor grondwater zijn effecten van PAK, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele
       interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof
       B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde
       sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien E (Q/lj) >!,
       waarbij Q = gemeten concentratie van een stof uit een betreffende groep en 1; = interventiewaarde voor de betreffende stof Uit de
       betreffende groep;
(10)   Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging;
(11)   De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds;
(12)   Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is
       voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbeslüit Asbest;
(13)   Hel is onzeker of de Achtergrondwaarden voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is
      van een knelpunt;
(14)  Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met
      minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan
      aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische
      redenen volstaan. Nadere toxicologische èn chemische differentiatie wordt bestudeerd;
(15)  Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 2.000
      mg/kgds;
*     Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt;
**    Toetsing aan de normen voor barium in grond is sinds april 2009 alleen noodzakelijk bij situaties waar. sprake is van een door
      menselijk handelen veroorzaakte bariumverontreiniging. In alle andere gevallen kan toetsing tot de voorgenomen herziene
      regelgeving (globaal 2011) achterwege blijven.
Aanvullende opmerkingen
a.            Interventiewaarden voor niet genoemde stoffen
              Voor-de-beoordeling-van,niet-met-name-genoemde stoffen-verdienthet aanbeveling-een-vergelijking-te                 ,
              maken met in de tabel veimelde chemisch en toxicologisch verwante stoffen. Voor een aantal niet genoemde
             stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige bodemverontreiniging vastgesteld. Tevens kan door
             tussenkomst van de provincie een verzoek worden gericht aan de regionale inspectie milieuhygiëne om het
              RIVM in të schakelen voor de afleiding van ad-hoc interventiewaarden.
             Omvang verontreiniging
             De interventiewaarden gelden als gemiddelde voor een volume van 25 m3 grond/sediment en 100 m3
             grondwater. Indien het bij puntbronnen van verontreiniging waarschijnlijk is dat bij het uitblijven van
             maatregelen op korte termijn (ten hoogste enkele maanden) bodemverontreiniging op genoemde schaal kan
             optreden, is eveneens sprake van ernstige verontreiniging. Van ernstige bodemverontreiniging kan ook
             worden gesproken indien de verontreiniging zich zodanig autonoom verspreidt in andere milieu-
             compartimenten of-objecten dat. schadelijke effecten voor volksgezondheid ofhet milieu kunnen optreden
             zonder dat zich overschrijding van de interventiewaarden voordoet.
             Criterium voor nader onderzoek
             In de protocollen voor oriënterend en nader onderzoek komt het criterium 0,5 * (interventiewaarde +
             streefwaarde) voor om aan te geven dat nader onderzoek noodzakelijk is.
             Differentiatie naar grondsoort
             De streef- en interventiewaarden voor zware metalen (incl. arseen) in grond/sediment zijn afhankelijk van
            het lutumgehalte en/of het organische stofgehalte. Bij meetproblemen met lage gehalten organische stof (H)
            of lutum (L) kan van percentages van 2% H en L uitgegaan worden.
             De streef- en interventiewaarden voor organische verbindingen in grond/sediment zijn gerelateerd aan het
            organische stofgehalte. Voor bodems met H > 30% respectievelijk < 2 worden gehalten van respectievelijk
            30% en 2% aangehouden. N.B. voor berekening van de streef- en interventiewaarden voor PAK (10 VROM)
            geldt dat in afwijking op het vooraanstaande voor bodems met H > 30% en H < 10% gerekend wordt met
            organische stofgehalten van respectievelijk 30% en 10%.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>  BIJLAGE 6
Topografische kaart
 Kadastrale kaart
    Tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                                                                      Klantreferentie: 09218201A
                                                         Om  125 m                                   625 m
  Deze kaart is noordgericht.                                                          Schaal 1: 12500
 r
   ' f * Hier bevindt zich Kadastraal object MAASB REE N 7
 Op den Bosch 1, 5991 NE BAARLO LB
 © Dé auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
                       babamdpaMMl
           l) — ^— B L husnnbluft, Qiool osbouw
                       b huizen
                                                                                                                   a +       b®
                                                                                                                                     rss'     isymbolan
                                                                                                                                     b toren, hoge koepel
          d E 5 | § c hoogbouw                              _ = - ^       s                                        *$        do      e kerk, moAee n     '
                       a kaa                                                  apoarwaff dfaepaiB                                     d markant object
                                                                                                                   •G
                                                               ■        b
                                                                                        bl                           b  f    t. Y    * gamaantahuia b poetkantoor
                       h o o M w g mat B—uhaldan rjbanan
                       hoofelweg                                                                                  a l b l c f d l   c poWetureau      d kwegwi>
                       ragionato wag matgaachaidanröbafian   * "nn            a metro bowngramfa    b matroatatbn                                     b
                                                                                                                                                      d
                                                                                                                                                         nia
                       raeionaleina                                                            rdonSm             atbtcf       dt-   cvlampïp
                       lok*!© WVQ mot QMchwovn njbanon                        waterteop: 3 « m braad                                                  dwndtvbine
                                                                              waterloop: hredartfanem             B'XbacTd
                                                                              aachutaUs         b brvg
                       wag mat loaaa ol «tochto verhartSng
                       onwarharda wag                       ■ ' b        c d
                                                                              cvonlar           d I               •^ "f -T- S « —
                                                            -X=l"3<i~>:
                                                                              marnkkiar                                             a hunabad b muuumant
                       •tnwtAmrigavng                                         cdJar                               a^bi.
                                                                              bodnmoahniUc
                                                                              B waido mat abten
        =^_
                                                                                                                  a t b- o. d o     b b o o m e paal
                                                                             b bouwland met grappala
                                                              '^^
                       pad, voa^pod
                     - wog in aanlag
                                                            öjTTT     5S     c boomgaard
                                                                             dlruBkwsIwni
                                                                             • boomloMkarï                        a.i  b©
                                                                                                                          A
                                                                                                                              cQ
                                                                                                                                „
                                                                                                                                    dopakgunk
                                                                                                                                    a kampeerterrein
                                                                                                                                     bl
      : « =    =       wag in omwerp                                    I-Ö  f weide met populieren                                 cmkanhuia
                       vUuct                                                 n loofbos                                          H   achlatbaan
                                                              ISfflff WA-J»» F naaldbos
                                                                                                                                — afraataring
                                                                             i QOTMnQd bos
                                                                      ïMI
*-¥
    w                  M-bbuB
                       baOTe^barabnja
              * - » ■ bn«oppfkra
                                                            P! ' ^
                                                                             I and
                                                                             mdraa an net
                                                                             n heg an houtwal
                                                                                                                                —
                                                                                                                                —
                                                                                                                                  ■ HQOQMpflnninQB wiUmfl nwt mast
                                                                                                                                — muur
                                                                                                                                    QttUcuMW iny
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                        Uw referentie: 09218201A
                                                        Om 35 m                       175 m
             Deze kaart is noordgericht                         Schaal 1:3500
    72345     Perceelnummer
        25    Huisnummer                                        Kadastrale gemeente                  MAASBREE
             Kadastrale grens                                   Sectie                               N
             Bebouwing                                          Perceel                              7
             Overige topografie
                                                                Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, ROERMOND. 5 mei 2009          De Dienst voor het kadaster en de openbare registere behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers         eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrechten het databankenrecht. .
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       grondwater
                                                                                                                   187
                                                                          • 84
                                                                                                        40
                                                                                                60
                                                                ® 83                                             ©
                                                                                                              89
                                                                                       186
                                                     182
                                                                 60,© >81
                                                                           88'
                                                                185
                                                                                                             ƒ
                                                                            tocatfe
                   LEGENDA
                                                                               Op den Bosch 1 te Baarlo
              ffi  Boring tot 3,0 m-mv (voorgaand onderzoek 09218201A)      Type:
                                                                               Nader bodemonderzoek
              9    Boring tot 4,0 m-mv
                                                                            Omchi'pag:
             ffi   Peilbuis (voorgaand onderzoek 092.18201A)                   Situatietekening met boorpunten
                                                                            Projectnr:
              1     Huisnummer
                                                                               09218202B
            —      Bebouwing (buitenmuur)                                   Famsst                 Getekend-           Dstim:
                                                                               A4                     WIS                 01-12-2009
                                                                           Schaal:               Om          lm                      5m
                                                                               1 :100
                                                                           HMB B.V.
                                                                           Bezoekadres:      Voltaweg 8
                                                                                             5993 SE Maasbree
                                                                           Telefoon:         077 - 465 28 08
                                                                           E-mail:           info@hmbgroep.nl '
                                                                           Internet:         www.hmbgroep.nl
,an de maten kunnen geen rechten worden ontleend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>