<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gegenereerd met ISL3a Versie 2017-1 , Rekenhart Release 16 mei 2017                                                                         (c) DNV GL




 Gebiedsgegevens

 Naam van deze berekening: 29-11-17 jaar 2018                                                 Berekend op: 2017/11/29          16:00:48
                     Project: Reinders Zelen 16
            RD X coordinaat: 194 817                      Lengte X: 1000               Aantal Gridpunten X: 0
            RD Y coordinaat: 370 326                     Breedte Y: 1000               Aantal Gridpunten Y: 0
        Berekende ruwheid: 0.50                      Eigen ruwheid                           Eigen ruwheid: 0.00
            Type Berekening: PM10                       Rekenjaar:2018
            Soort Berekening: Contour                Toets afstand: n.v.t.              Onderlinge afstand: n.v.t.
            Uitvoer directory: G:\Klantenmappen\Reinders Zelen Panningen\ISL3a

Te beschermen object                                    RD X Coord.          RD Y Coord.       Concentratie           Overschrijding
Naam:                                                        [m]                 [m]         [microgram/m3]              [dagen]
woning 1                                                  195 305             370 770                23.60                   15.0
woning 2                                                  195 312             370 768                23.55                   14.6
woning 3                                                  195 319             370 765                24.61                   21.9
woning 4                                                  195 319             370 757                22.93                   12.7
woning 5                                                  195 307             370 757                22.77                   12.5
perceel 1                                                 195 301             370 780                26.19                   29.3
perceel 2                                                 195 329             370 766                25.64                   26.2
perceel 3                                                 195 326             370 754                22.77                   12.5
perceel 4                                                 195 300             370 751                22.40                   11.8



Brongegevens

            Naam : stal 2                                                                                 Type: AB
     RD X Coord.: 195 301                      RD Y Coord.: 370 818                                     Emissie:     0.00327

                hoogte van emissiepunt:       3.50
                verticale uittreesnelheid:    0.40                                         hoogte van gebouw: 2.8
              diameter van emissiepunt:       0.50                       X-coord. zwaartepunt van gebouw: 195 299
            temperatuur van emisstroom:      285.00                     Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 370 818
                                                                                            lengte van gebouw:       50.00
                                                                                          breedte van gebouw:        8.00
                                                                                         orientatie van gebouw:      59.00

            Naam : stal 3                                                                                 Type: AB
     RD X Coord.: 195 315                      RD Y Coord.: 370 810                                     Emissie:     0.00545

                hoogte van emissiepunt:       4.50
                verticale uittreesnelheid:    0.40                                         hoogte van gebouw: 3.2
              diameter van emissiepunt:       0.50                       X-coord. zwaartepunt van gebouw: 195 315
            temperatuur van emisstroom:      285.00                     Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 370 810
                                                                                            lengte van gebouw:       50.00
                                                                                          breedte van gebouw:        12.00
                                                                                         orientatie van gebouw:      59.00

            Naam : stal 4                                                                                 Type: AB
     RD X Coord.: 195 339                      RD Y Coord.: 370 797                                     Emissie:     0.00545

                hoogte van emissiepunt:       4.50
                verticale uittreesnelheid:    0.40                                         hoogte van gebouw: 4.5
              diameter van emissiepunt:       0.50                       X-coord. zwaartepunt van gebouw: 195 336
            temperatuur van emisstroom:      285.00                     Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 370 797
                                                                                            lengte van gebouw:       50.00
                                                                                          breedte van gebouw:        12.00
                                                                                         orientatie van gebouw:      59.00




Date: 29-11-2017              Time: 16:00:50                                                                                              Page 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gegenereerd met ISL3a Versie 2017-1 , Rekenhart Release 16 mei 2017                                             (c) DNV GL




          Naam : stal 5                                                                    Type: AB
     RD X Coord.: 195 341                    RD Y Coord.: 370 904                        Emissie:   0.01636

              hoogte van emissiepunt:       3.30
              verticale uittreesnelheid:    0.40                             hoogte van gebouw: 3.5
            diameter van emissiepunt:       0.50                X-coord. zwaartepunt van gebouw: 195 331
          temperatuur van emisstroom:      285.00               Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 370 889
                                                                              lengte van gebouw:    80.00
                                                                            breedte van gebouw:     17.00
                                                                           orientatie van gebouw:   59.00

          Naam : stal 7                                                                    Type: AB
     RD X Coord.: 195 371                    RD Y Coord.: 370 865                        Emissie:   0.00873

              hoogte van emissiepunt:       4.50
              verticale uittreesnelheid:    0.40                             hoogte van gebouw: 3.2
            diameter van emissiepunt:       0.50                X-coord. zwaartepunt van gebouw: 195 371
          temperatuur van emisstroom:      285.00               Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 370 865
                                                                              lengte van gebouw:    80.00
                                                                            breedte van gebouw:     12.00
                                                                           orientatie van gebouw:   59.00




Date: 29-11-2017            Time: 16:00:50                                                                    Page 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Gegenereerd met ISL3a Versie 2017-1 , Rekenhart Release 16 mei 2017     (c) DNV GL




Date: 29-11-2017           Time: 16:00:50                             Page 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>