<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>HISTORISCH BODEMONDERZOEK

TONGERLOSE PAD 6

TE MAASBREE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Rapportage historisch bodemonderzoek
Tongerlose Pad 6 te Maasbree

               Opdrachtgever          BRO Tegelen

                                      Industriestraat 94

                                      5931 PK Tegelen



             Rapportnummer            7841.001

               Versienummer           D1

                         Status       Eindrapportage

                         Datum        7 september 2018



                     Vestiging        Limburg
                                      Rijksweg Noord 39
                                      6071 KS Swalmen
                                      0475 - 504961
                                      swalmen@econsultancy.nl

                      Opsteller       ing. B.H.M. Houben

                         Paraaf




           Kwaliteitscontrole         ing. M.R.P. Vidal

                         Paraaf




 Kwaliteitszorg
 Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-
 en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
 het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
 form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
 passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

 Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
 systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.

 Betrouwbaarheid
 Opgemerkt wordt dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen
 van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid
 van deze informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                    INHOUDSOPGAVE

1.    INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2.    GERAADPLEEGDE BRONNEN ................................................................................................. 1
3.    AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK ................................................ 1
4.    GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE .......................................................................................... 2
      4.1      Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................... 2
      4.2      Toekomstige situatie ......................................................................................................... 3
5.    CALAMITEITEN .......................................................................................................................... 3
6.    UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE..................... 3
7.    BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN .......................................................................... 3
8.    INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN ........................................ 4
9.    BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ............................................................................... 4
      9.1      Bodemopbouw .................................................................................................................. 4
      9.2      Geohydrologie .................................................................................................................. 4
10.   TERREININSPECTIE ................................................................................................................. 4
11.   SAMENVATTING EN CONCLUSIES ......................................................................................... 5




BIJLAGEN:

1.      - Topografische ligging van de locatie
2a.     - Locatieschets
2b.     - Foto's onderzoekslocatie
3.      - Geraadpleegde bronnen
4.      - Uitgevoerde asbestinventarisaties
5.      - Asbest vrijgaven en stortbonnen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.          INLEIDING

Econsultancy heeft van BRO Tegelen opdracht gekregen voor het uitvoeren van een historisch bo-
demonderzoek aan de Tongerlose Pad 6 te Maasbree.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

Het historisch bodemonderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren
van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of NEN 5707, door middel van een archiefonder-
zoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie.

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek".


2.          GERAADPLEEGDE BRONNEN

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Peel en Maas aanwezi-
ge informatie (contactpersoon de heer R. Janssen), informatie verkregen van de opdrachtgever (con-
tactpersoon mevrouw S. Driessen) en informatie verkregen uit de op 4 september 2018 uitgevoerde
terreininspectie.

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld
over:

           het historische, huidige en toekomstige gebruik;
           eventuele calamiteiten;
           eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;
           de bodemopbouw en geohydrologie;
           verhardingen, kabels en leidingen.

Bijlage 3 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen.


3.          AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een
afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (± 3.200 m²) ligt aan de Tongerlose Pad 6, circa 1,3 kilometer ten noordwesten
van de kern van Maasbree (zie bijlage 1). Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt,
is kadastraal bekend gemeente Maasbree, sectie Y, nummer 95.

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) bevindt het maaiveld zich op een hoog-
te van circa 29 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 200.010, Y = 375.565.




Rapport 7841.001 versie D1                                                                Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>4.          GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE

4.1         Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Volgens historisch kaartmateriaal uit 1900 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in
agrarisch gebruik (weide) en werd extensief bewoond. Omstreeks 1970 werd de locatie bebouwd. De
bebouwing is rond 1988 en 2011 aangepast (zie figuur I). Tot op heden is het gebruik van de onder-
zoekslocatie niet wezenlijk veranderd.




Figuur I. Historisch kaartmateriaal


De onderzoekslocatie is momenteel deels in gebruik als landbouwgrond (± 1.400 m²). Het overige
terreindeel (± 1.800 m²) is deels bebouwd met een woonhuis en een schuur (voormalige veehouderij-
stalen is in gebruik als siertuin. Een klein deel bestaat uit een klinkerverharding. Verder blijkt uit de
geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen.

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's
van de onderzoekslocatie.

Op de onderzoekslocatie is in het verleden een bovengrondse dieselolietank aanwezig geweest. Uit
een meldingsformulier uit 2012 bleek destijds dat door de eigenaar (H. Mulders) is aangegeven dat
de opslagtank altijd als waterreservoir is gebruikt. Destijds is besloten om het onderzoek te beëin-
digen wegens het feit dat de tank destijds al 7 jaar geleden is afgevoerd en dat de inhoud niet meer
was vast te stellen. De exacte ligging van de voormalige tank is vooralsnog onbekend.

Op 14 augustus 2010 is door Heijing adviesbureau een asbestinventarisatie (rapportnummer
11/04791/V/E/SE, d.d. 10 november 2011) verricht ter plaatse van de voormalige stal aan de straat-
zijde van de onderzoekslocatie. Destijds zijn asbesthoudende materialen aangetroffen in de gevelbe-
plating, ontluchtingskanaal, vlakke beplating en nok elementen.

Op 10 november 2011 is door Aelmans een asbestinventarisatie (rapportnummer 100723.1, d.d. 14
augustus 2010) verricht ter plaatse van de voormalige stal op de onderzoekslocatie. Destijds zijn as-
besthoudende materialen aangetroffen in de ventilatiekoker, staldeurtjes en golfplaten.

De uitgevoerde asbestinventarisaties zijn bijgevoegd in bijlage 4.

Op 1 mei 2012 is door mevrouw Mulders een melding verricht voor de beëindiging van het landbouw-
bedrijf aan Tongerlosepad 6 te Maasbree.




Rapport 7841.001 versie D1                                                                      Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Omstreeks 2011 en 2012 zijn twee stallen op de onderzoekslocatie gesloopt. In tabel I zijn de ver-
leende vergunningen weergeven. Destijds zijn de asbesthoudende materialen gesaneerd en afge-
voerd naar een erkende verwerker. De asbest vrijgaven en de stortbonnen zijn bijgevoegd in bijlage
5.

Tabel I.                Verleende vergunningen


     Naam aanvrager                 Jaartal                       Omschrijving                  Asbest toegepast in:


  mevrouw Mulders            1 december 2010     slopen van een stal aan de straatzijde    ja

  mevrouw Mulders            16 december 2011    slopen van een stal achter het woonhuis   ja



4.2         Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens de huidige bestemming "agrarisch" te wijzigen naar de bestemming
"wonen"


5.          CALAMITEITEN

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente
Peel en Maas blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorge-
daan.


6.          UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.


7.          BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN

In bijlage 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-
gende terreindelen is als volgt:

           aan de noordzijde bevindt zich een weiland;
           aan de oostzijde bevindt zich een akker;
           aan de zuidzijde bevindt zich een weiland;
           aan de westzijde bevindt zich een openbare weg (Tongerlosepad).

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende
activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving
van de onderzoekslocatie plaats.




Rapport 7841.001 versie D1                                                                                     Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>8.          INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN

Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. De provincie Limburg
heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot deze regionaal verhoogde concentra-
ties van metalen in het grondwater (zie “Beleidskader bodem 2010”, vastgesteld door Gedeputeerde
Staten van Limburg op 28 september 2010).


9.          BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

9.1         Bodemopbouw

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een gooreerdgrond, die vol-
gens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen,
waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel.

9.2         Geohydrologie

Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie op de Peelhorst. Deze horst wordt aan de zuidwestzijde
begrensd door de Peelrandbreuk en aan de noordoostzijde door de Tegelenbreuk. Beide breuken zijn
noordwest-zuidoost gericht.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 25 m +NAP, waardoor het grondwater
zich op ± 4 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 52 Oost, 1978 (schaal
1:50.000), in zuidoostelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in
een grondwaterbeschermingsgebied.


10.         TERREININSPECTIE

Op 4 september 2018 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van
bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Volgens de eigenaar bevindt zich onder de klinkerverharding een
fundering van gebiedseigen grond, plaatselijk split en geel zand. Het dak van de schuur bestaat uit
(asbesthoudende) golfplaten.

Ter plaatse van het woonerf zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontrei-
niging aangetroffen.

Ter plaatse van het akker zijn sporadisch stukken beton, dakpan en baksteen waargenomen. Tevens
zijn sporadisch stukken asbestverdacht materiaal waargenomen.




Rapport 7841.001 versie D1                                                                  Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>11.         SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft in opdracht van BRO Tegelen een historisch bodemonderzoek uitgevoerd aan de
Tongerlose Pad 6 te Maasbree.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

Uit het vooronderzoek blijkt dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting ter plaatse
van het akker, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de
bijmenging van baksteen, beton en dakpan. Verwacht wordt, dat er verspreid over de gehele locatie
wisselende gehalten aan verontreinigende stoffen voorkomen. De verwachte verontreinigende stoffen
voor deze situatie zijn zware metalen, PAK en/of asbest.

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te
worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een hetero-
gene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE). Het doel van het verkennend bodem-
onderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde verontreinigende
stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de vermoede verontreinigende stof
de achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte overschrijdt.




Swalmen, 7 september 2018




Rapport 7841.001 versie D1                                                                  Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Topografische ligging van de locatie




                                                            Schaal 1:25.000
                                                   Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                    Legenda
Boringen                          Boringen                              Symbolen                                     Verontreiniging
Omschrijving            Symbool   Omschrijving            Symbool       Omschrijving             Symbool             Omschrijving           Symbool
 Boring tot 0,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50                    Asfalt                                       Ontgravingsvak

                                   Asbestgat 30x30x50 +
 Boring tot 1,0 m -mv                                                    Beton                                        Niet verontreinigd
                                   boring tot 0,5 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Boom
 Boring tot 1,5 m -mv                                                                                                 AW/S-waarde contour
                                   boring tot 1,0 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Bos                                          T-waarde contour
 Boring tot 2,0 m -mv
                                   boring tot 1,5 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Braak                                        I-waarde contour
 Boring tot 2,5 m -mv
                                   boring tot 2,0 m -mv

 Boring tot 3,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +
                                   boring tot 2,5 m -mv
                                                                         Depothoogte                  x,x             Niet verontreinigd


 Boring tot 3,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Fotoname                                     Licht verontreinigd
                                   boring tot 3,0 m -mv

 Boring tot 4,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Mangat                                       Matig verontreinigd
                                   boring tot 3,5 m -mv

 Boring tot 4,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Gras                                         Sterk verontreinigd
                                   boring tot 4,0 m -mv
                                                                                                                      Verspreiding
 Boring tot 5,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +
                                   boring tot 4,5 m -mv
                                                                         Grind
                                                                                                                      verontreiniging onbekend   ?
 Peilbuis                          Asbestgat 30x30x50 +                  Haag
                                   boring tot 5,0 m -mv

 Peilbuis (diep)                   Asbestgat 30x30x50 +                  Klinker
                                   peilbuis
 Voorgaande                        Asbestgat 30x30x50 +                  Olie/vetafscheider
 boring tot 0,5 m -mv              peilbuis (diep)
 Voorgaande
                                   Asbestgat 100x100x50
                                                                         Ontgravingsdiepte            -x,x
 boring tot 1,0 m -mv

 Voorgaande                        Asbestgat 100x100x50 +                Ontluchtingspunt
 boring tot 1,5 m -mv              boring tot 0,5 m -mv
                                                                                                                ..
                                                                                                      .....




                                                                                                       ...
                                                                         Onverhard
                                                                                                           ..
                                   Asbestgat 100x100x50 +                                             ......
                                                                                                      ..
 Voorgaande




                                                                                                           ..
                                   boring tot 1,0 m -mv
 boring tot 2,0 m -mv

 Voorgaande
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Parkeerplaats                 P
                                   boring tot 1,5 m -mv
 boring tot 2,5 m -mv
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Pomp
 Voorgaande                        boring tot 2,0 m -mv
 boring tot 3,0 m -mv
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Puinverharding
 Voorgaande                        boring tot 2,5 m -mv
 boring tot 3,5 m -mv                                                    Sleuf 200x40x50cm
                                   Asbestgat 100x100x50 +
 Voorgaande                        boring tot 3,0 m -mv
 boring tot 4,0 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +                Spoorbaan
                                   boring tot 3,5 m -mv
 Voorgaande
 boring tot 4,5 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +                Stelconplaat
                                   boring tot 4,0 m -mv
 Voorgaande
                                                                         Struik
 boring tot 5,0 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +
                                   boring tot 4,5 m -mv
 Voorgaande peilbuis               Asbestgat 100x100x50 +                Talud
                                   boring tot 5,0 m -mv
 Voorgaande peilbuis (diep)                                              Tegel
                                   Asbestgat 100x100x50 +
                                   peilbuis
                                                                         Vloeistofdichte vloer
 Kernboring 80 mm                  Asbestgat 100x100x50 +
                                   peilbuis (diep)
                                                                         Vulpunt
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 0,5 m -mv              Boring tot 0,5 m -mv +
                                                                         Water
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 1,0 m -mv              Boring tot 1,0 m -mv +
                                                                         Zeshoek tegel
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 1,5 m -mv              Boring tot 1,5 m -mv +                Zinkput
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                                                         Asbestverdacht
 boring tot 2,0 m -mv              Boring tot 2,0 m -mv +
                                                                         plaatmateriaal op maaiveld        X
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 2,5 m -mv              Boring tot 2,5 m -mv +                Hekwerk

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                                                         Toekomstige bebouwing
 boring tot 3,0 m -mv              Boring tot 3,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Voormalige bebouwing
 boring tot 3,5 m -mv              Boring tot 3,5 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Bebouwing
 boring tot 4,0 m -mv              Boring tot 4,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Locatiegrens
 boring tot 4,5 m -mv              Boring tot 4,5 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 5,0 m -mv              Boring tot 5,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm                 Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                   peilbuis

                                   Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                   peilbuis (diep)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 1.




 Foto 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 3.




 Foto 4.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 5.




 Foto 6.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 7.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> Bijlage 3 Geraadpleegde bronnen


                                                      Geraad-
                 Informatiebron                       pleegd                            Toelichting
                                                      (ja/nee)

                                                                      Datum                              Opmerkingen
Informatie uit kaartmateriaal etc.
                                                                  kaartmateriaal

Historische topografische kaart                          ja      divers

Luchtfoto                                                ja      divers

                                                                   Datum bron/                           Opmerkingen
Informatie uit themakaarten
                                                                  kaartmateriaal

Bodemkaart Nederland                                     ja      2018

Grondwaterkaart Nederland                                ja      1978

Bodemloket.nl                                            ja      2018

Informatie van eigenaar / terreingebruiker /                          Datum         Contactpersoon       Opmerkingen
opdrachtgever                                                       uitgevoerd

Historisch gebruik locatie                               ja


Huidig gebruik locatie                                   ja

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit               ja
onderzoekslocatie)                                                   augustus/         mevrouw S.
                                                                  september 2018        Driessen
Toekomstig gebruik locatie                               ja


Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken      ja

Verhardingen/kabels en leidingen locatie                 ja

                                                                      Datum         Contactpersoon       Opmerkingen
Informatie van gemeente
                                                                    uitgevoerd

Archief Bouw- en woningtoezicht                          ja

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet                    ja

Archief ondergrondse tanks                               ja        augustus 2018    de heer R. Janssen

Archief bodemonderzoeken                                 ja

Gemeenteambtenaar milieuzaken                            ja

                                                                      Datum                              Opmerkingen
Informatie uit terreininspectie
                                                                    uitgevoerd

Historisch gebruik locatie                               ja

Huidig gebruik locatie                                   ja
                                                                 4 september 2018
Huidig gebruik belendende percelen (vanuit               ja
onderzoekslocatie)

Verhardingen                                             ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Uitgevoerde asbestinventarisaties
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                       l ^ K ^ o u l S^S^I

                                                 brtU            'NGEKOMEN
                    aeLmans                      2 2 NOV. 2011    2
                                                                      3 NOV 2011

Rapp^num™, U / 0 4 7 9 1 / V / E / S E                                             Aelmans Eco B.V.

    proi^oxi. E 1 9 9 2 2 , 0 2                                                    Kerkstraat 4, Übachsberg
         D»tum 10 november 2011                                                    6367 J£ Voerendaal
                                                                                   T (045) 575 32 55
                                                                                   F (045) 575 15 09

 Oporjcntg.v.r      ASB    Zuid
                                                                                   Kerkstraat 2
                    De heer R. Berben                                              6095 BE Baexem
                    Witdonk 5                                                      T (0475) 459 260
                                                                                   F (0475) 459 282
                    5768 RD Meijel
                                                                                   Infogiaelmans com
                                                                                   www.aelmans.com


 coourtMrsoon       SJ.M.    Pasmans                                               KvK 14048216
                                                                                   BTW 8022.45.262.B.01
namans ECO B.V      Milieukundig   adviseur
                                                                                   Bankrekening 15.48.06137
                                                                                   BIC RABON1.2U
                                                                                   IBAN NL27 RABO 0154 8061 37



                                                                                   Medewerkers

                                                                                   ing. J.V.M. Aelmans
                                                                                   ing. H.EJ. 5chrouft
                                                                                   Ing. HJJ.C.M. Wolfs
                                                                                   Drs. LM. Riga
                                                                                   Ing. R.I.H Eeken
                                                                                   S I M . Pasmans
                                                                                   C A P . Hamers




                          Type A Asbestinventarisatie

                          Tongerlosepad 6
                          te Maasbree




                                                                                        'IJ.UI'           '           '
 Autorisatie door
                                                                                       K M * cMjfttiMMmw.or oorooji
                    ing. H.EJ.                                                     Op onze dienstverlening tijn de
                                                                                   algemene voorwaarden van Aelmans
                                                                                   ECO van toepassing die u vindt op
                                                                                   wwwadmanscom.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


1.          INLEIDING

     1.1.     Inleiding asbestinventarisatie

     1.2.      Onderzoeksdoel

     1.3.     Opbouw van de rapportage



2.          ALGEMEEN

     2.1.      Risicobeoordeling

     2.2.     Risicoklasse-indeling bij verwijderen van asbest



3.          ASBESTINVENTARISATIE

     3.1.      Vooronderzoek

     3.2.     Visuele inspectie en monstername



4.          BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK

     4.1.      Algemeen
     4.2.      Specifiek



5.          SAMENVATTING, CONCLUSIE EN^AANBEVELINGEN             5

     5.1.      Samenvatting                                      5

     5.2.     Conclusie en aanbevelingen                         5



Bijlage 1            Overzicht asbesthoudende materialen

Bijlage 2            Analyseresultaten

Bijlage 3            Foto's

Bijlage 4            Plattegrond

Bijlage 5            Verplichtingen van de opdrachtgever

Bijlage 6            Evaluatieformulier

Bijlage 7            Vaststelling risicoklassen volgens SMA-rt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>1.     INLEIDING


1.1. Inleiding a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e

Aelmans Eco B.V. heeft in opdracht van de heer R. Berben, namens ASB Zuid op 4 november 2 0 U
een type A asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Tongerlosepad 6 te Maasbree.
Het geïnventariseerde object is de stal.

De visuele inspectie en monstername is uitgevoerd conform SC­540 onder certificaatnummer
07­D070023.

Aelmans Eco B.V. verklaart hierbij geen bedrijfsmatige relatie te hebben met de opdrachtgever
inzake het te onderzoeken object.



1.2. O nderzoeksdoel

Doelstelling van de risicoinventarisatie is:
   •    het door middel van visuele inspecties en bemonsteringen, gevolgd door
        laboratoriumanalyses, de eventuele asbesthoudende materialen van de direct bereikbare en
        toegankelijke installatie­ en bouwtechnische elementen van de gebouwen binnen de
        opdracht te identificeren en vast te leggen;
   •    het lokaliseren en kwantificeren van de aanwezige asbesthoudende materialen;
   •    het per locatie bepalen van samenstellingen en condities, oppervlaktestructuur, de
        bevestigingswijzen en bereikbaarheid;
   •    het opstellen van risico­analyses op basis van de verzamelde onderzoeksgegevens en aan de
        hand van het beoordelingsmodel;
   •    het opstellen van een samenvattende rapportage met een beschrijving van het uitgevoerde
        onderzoek, de onderzoeksbevindingen en de resultaten.



1.3. O p b o u w v a n de r a p p o r t a g e

In hoofdstuk 2 is de algemene beschrijving van de risicobeoordeling en risicoklasse­indeling.
Hoofdstuk 3 beschrijft de asbestinventarisatie, het documentenonderzoek en de visuele inspectie en
monstername. In hoofdstuk 4 worden de beperkingen geplaatst.
Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusie, een samenvatting en een eventuele aanbeveling
weergegeven.




                                                                   Aelmans Eco BV. ■ 11/04791/V/E/SE ■ p a g i n a l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>2.   ALGEMEEN

2.1. Risicobeoordeling

Indien gebouwen, constructies of objecten in bewoonde/gebruikte staat niet gesloopt zullen worden,
kan worden volstaan met een type 0 inventarisatie: een beperkte asbestinventarisatie voorafgaand
aan een risicobeoordeling conform NEN 2991.



2.2. Risicoklasse-indeling bij verwijderen van asbest

In navolging van de Europese regelgeving is in juli 2006 een wijziging in de
arbeidsomstandighedenwet doorgevoerd, die bepaald dat ereen risicogericht asbestbeleid gevoerd
moet worden.
Dit betekent dat de verwijdering van asbesthoudende materialen in risicoklassen worden ingedeeld.
Deze indeling is afgeleid van het TNO-MEP-R2004/523 meetrapport. Gebaseerd op de praktijk van
de afgelopen jaren tekende zich een indeling in 3 groepen af, namelijk:

Risicoklasse 1 : Werkzaamheden die reeds vielen onder de vrijstellingsregeling + die werkzaamheden
                 waarbij het geldende regime algemeen als te zwaar werd beoordeeld;
Risicokiasse 2: Werkzaamheden waarbij het geldende regime, zoals beschreven in SC-530, als
                 passend werd gezien;
Risicoklasse 3: Werkzaamheden waarbij het geldende regime (SC-530) onvoldoende garanties bood
                 op een 'asbestveilige' situatie.

Bijlage 4 van het meetrapport bevat een lijst waarbij veel voorkomende
verwijderingswerkzaamheden ingedeeld worden in de risicoklassen. Werkzaamheden die niet
voorkomen op deze indelingstabel worden ingedeeld in risicoklasse 2, mits deze geen betrekking
hebben op spuitasbest, amosietbevattende plaat, ongebonden isolatiemateriaal, ongebonden
isolatiemateriaal of andere niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.
Overigens wordt in het meetrapport risicoklasse 1, risicoklasse 3 genoemd en andersom.
In bijlage 7 van deze rapportage zijn de vaststellingen in de bovengenoemde risicoklassen volgens
SMA-rt toegevoegd.




                                                                   Aelmans Eco B.V. • 11/04791/V/E/SE • pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>, 3.     AS B ESTIN V E N T ARISATIE

3 . 1 . Vooronderzoek

Aan Aelmans Eco B.V, zijn geen documenten voor het onderzoek beschikbaar gesteld.
Hierdoor heeft geen vooronderzoek kunnen plaats vinden.



3.2. Visuele inspectie en m o n s t e r n a m e

Op 4 november 2011 heeft een medewerker van Aelmans Eco B.V. iedere locatie (binnen de
opdracht) ­ voor zover toegankelijk ­ visueel geïnspecteerd. Er zijn materiaalmonsters genomen van
asbestverdachte materialen, die nadere analyse of een visuele beoordeling rechtvaardigen. In bijlage
2 is het betreffende analyserapport van Alcontrol Laboratories B.V. te Hoogvliet toegevoegd.

Voor zover mogelijk en zinvol is van iedere toepassing een monster genomen.

De volgende asbesthoudende materialen zijn aangetroffen:

           in het dak bevindt zich een ventilatiekoker die bekleed met asbesthoudende plaat en hiervan
           enkele losse stukken op de vloer (ca. 1,5 m 2 , foto 1 en 2);
           in de stal bevinden zich 4 asbesthoudende staldeurtjes (ca. 0,75 m 2 per stuk, foto 3 en 4 ) ;
       ­ ' op het dak bevinden zich asbesthoudende golfplaten (ca. 300 m 2 , foto 5), hiervan bevinden
           zich naast de stal enkele losse platen (foto 6).



Een overzicht van asbesthoudende materialen is toegevoegd in bijlage 1. In bijlage 2 zijn de
analyseresultaten te vinden, de foto's zijn in bijlage 3 opgenomen. En in bijlage 4 is een plattegrond
toegevoegd, waarin de aangetroffen materialen aangetekend zijn.
Op bijlage 3 (foto's) en 4 (plattegrond) zijn tevens de afvoermogelijkheden/bereikbaarheid en
overige relevante bron­ en omgevingskenmerken te zien.




                                                                        Aelmans Eco B.V. • 11/04791/V/E/SE ■ pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>4.     BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK

4.1.    Algemeen

Overeenkomstig de opdracht zijn alle voor inspecties en b emonsteringen direct b ereikb are en
toegankelijke locaties en materialen onderzocht. Het asb estonderzoek wordt met de grootst
mogelijke nauwkeurigheid uitgevoerd.
De visuele inventarisatie wordt uitsluitend, tenzij anders vermeld, niet-destructief uitgevoerd
waardoor niet kan worden gegarandeerd dat daarb ij alle, ook verb orgen, asb esthoudende materialen
zijn ontdekt. Verregaande demontages van en b reekwerk aan constructies, installaties en apparatuur
zijn niet mogelijk evenals de visuele inspecties in ruimten onder volledig gesloten vloeren, in
schoorstenen, in spouwmuren en anderszins volledig gesloten constructies.

Het asb estonderzoek geeft daarom geen 100% garantie dat al het asb esthoudende materiaal dat, in
de loop der tijd, in het geb ouw is toegepast gevonden is.
Wij adviseren om b ij sloop- en b ouwactiviteiten altijd de nodige voorzichtigheid in acht te nemen.



4 . 2 . Specifiek

Met b etrekking tot dit project zijn geen specifieke b eperkingen van toepassing.




                                                                      Aelmans Eco B.V. • 11/04791/V/E/SE ■ pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>5.       SAMENVATTING, eÖNCLUSIÉ EN AANBEVELINGEN

5.1. Samenvatting

De volgende asbesthoudende materialen zijn aangetroffen:

     -    ventilatiekoker;
     -    staldeurtjes;
          golfplaten op het dak en enkele losse platen.

Deze inventarisatie heeft niet geleid tot een 'redelijk vermoeden' op niet-direct waarneembare
aanwezigheid van asbesthoudende materialen.

Bij het aantreffen van onvoorzien asbest kan het evaluatieformulier in bijlage 6 gebruikt worden.



5.2. Conclusie en aanbevelingen

Aelmans Eco B.V. heeft in opdracht van de heer R. Berben, namens ASB Zuid op 4 november 2011
een type A asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Tongerlosepad 6 te Maasbree.
Het geïnventariseerde object is de stal.

Naast de standaard beperkingen van een asbestinventarisatie zijn er geen specifieke beperkingen
en/of uitsluitingen.

Deze inventarisatie kan dienen als basis voor de aanvraag van een sloopvergunning. Een
aanvullende Inventarisatie (type B) dient niet te worden uitgevoerd.

Übachsberg, 10 november 2011

                                                                      Aelmans Eco B.V.



                                                                       1.6.                            /Ëpfc
Rapport opgesteld door:                                               i n g . H.EJ . S c h r o u f f
SJ.M. Pasmans
Milieukundig adviseur

Onderzoek uitgevoerd door:
SJ.M. Pasmans




                                                                     Aelmans Eco B.V. • 11/04791/V/E/SE • pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                  Bijlage 1                         Overzicht asbesthoudende m a t e r i a l e n
­..r'—r^­y.­^­T^s.­:­.­.
omschrijving,                          'i.materlaali'   IföStSKi. ' v i       ■    :   .
                                                                                            monster? ; ho^veeïtifeïS'ï: f r.bevestlglng.     v e r w l j d e r l n g s ­ \irlslco­: f f o t a ; .
                           W'­^.Ül                                                         ■A­'':.­^rt
                           te; :',=.­.­,
                                                        l ' 'ï­.s >.!                      " ­■   ■ 'ij. . !   '^"­f ',]   2
                                                                                                                                                                        Ijklasse.
ventilatiekoker. ' stal                '.plaat              hecht­         matig                  001          ca. 1,5 m       gespijkerd,              B                     2           1­2
                                                           gebonden       verweerd                                             ged. los
staldeurtjes                stal           cement           hecht­         matig                  002          4 x ca. 0,75    ingehangen               D                     1           3­4
                                                           gebonden       verweerd                             m^
golfplaten                  stal           cement            hecht­        matig                  003          ca. 325 m '     geschroefd,              B                     2           5­6
                                                           gebonden       verweerd                                             ged. los


                  Verwijderingsmethode:
                  A: containment
                  B: buitensanering
                  C: glove­bag
                  D: geheel verpakken/demonteren



                  Risicoklasse:
                  1; blootstellingsniveau bij asbestverwijdering < 0,01 vezel/cm3
                  2: blootstellingsniveau bij asbestverwijdering van 0,01 tot 1 vezel/cm3. Verwijdering dient te
                     gebeurendoor een volgens SC­530 gecertificeerd bedrijf.
                  3: blootstellingsniveau bij asbestverwijdering > 1 vezel/cm3. Verwijdering dient te gebeuren door
                     een volgens SC­530 gecertificeerd bedrijf.

                  * hoeveelheden zijn op locatie bij benadering geschat en zijn geen bestekshoeveelheden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>              ALcontrol Laboratories                                                                            ^ n ^ M s                               S^AGR»»^
                                                                                                                Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                www.alcontrol.nl

                                                                    Analyserapport


AELMANS ECO BV
Mvr. S. Pasmans
Kerkstraat 4
6367 JE VOERENDAAL                                                                                                                                          Blad 1 van 6




Uw projectnaam                                             Togerlosepad 6, Maasbree
Uw projectnummer                                           E19922.02
ALcontrol rapportnummer                                    11726958, versie nummer. 1

Rotterdam, 07-11-2011


Geachte heer/mevrouw.

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
El 9922.02. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatte nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




     in Duin
  Aboratory Manager




             ALCONTROL BVISOEACCKiOlTFiRD VOLGENS 0« OOOft OCRA^ID VOOK ACCREDfTATIE<leSTEt.Oe<;RirE>tlA VOOR TESTLABORATORIA COHFORM ISOHFC irOlS-IOHOWIkR NR. LOZI


  m          AL ONTC W"R*ZAAVHCD£N WOBOEN UtTOCVOEaOONCER OC AVOtUENE VOOItW^ABOEM «OEPONCERO flrj OC KAMe« VA« KÖOPHANDEI t ü F^MlEKEH IE ROHEROAA) INSCHH
             HANOC13HECI3TER «VK ROTTEROAM 14MSMS
                                                                                                                                                               w   « a


  BvA 1011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                ALcontrol Laboratories

AELMANS ECO BV                                                                                                                                   Blad 2 van 6
Mvr. S. Pasmans                                                      Analyserapport
Projectnaam                     Togerlosepad 6, Maasbree                                                                                         Orderdatum      04-11-2011
Projectnummer                   E19922.02                                                                                                        Startdatum      04-11-2011
Rapportnummer                   11726958 " 1                                                                                                     Rapportagedatum 07-11-2011

Analyse                              Eenheid Q                                001                         002                         003



ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal                                                    24.47                         3.07                        641


ASBESTIN MATERIAALMONSTERS
amosiet                % (m/m)                       Q                     <0.1                        <0 1                        <0.1
actinoliet             % (nVm)                       Q                     <0.1                        <Q 1                        <0.t
tremoliet              % (m/m)                       O                     •=0.1                        <0.1                       <01
crocidoliet            % (m/m)                        Q                    <0 1                         <0 1                       <0 1
chrysotlel             % (m/m)                        Q                      75                         12.5                       125
anthophylliet          % (m/m)                        Q                    <0.1                        «0.1                        <0.1
hechtgebondenheid                                     Q      hechtgebonden                hechtgebonden              hechtgebonden




De met S gemerWe analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO erkenning. Overige accreditatioj zijn gemerkt met een Q.


Nummer         Monstersoort                   Monsterspecificatie

001            Asbestverdacht                 plaat ventilatiekoker

002            Asbestverdacht                 staldeurtje

003            Asbestverdacht                 golfplaat




                                                                                                                                                               Paraaf:
  TjVj         ALCOWmOt 9.V ISGfcACCReWTCCRD VOLQEMS OC OOOR OE RAAD VOOR ACCREDITATlC CEJTïUOECRrERlA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO.IEO UBKiMQI ONOER HR. L OH

  "tfüfN       ' L OHZE VARKUAMHEOENV^DEU UITGEVOERO OlffiCROE ALGEMENE VOORWAAROEN GEDEPONEERD B I J D I I ^

   flvA 10Ï8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                     ALcontrol Laboratories

AELMANS ECO BV                                                                                                                                           Blad 3 van 6
Mvr. S. Pasmans                                                              Analyserapport
Projectnaam                              Togerlosepad 6, Maasbree                                                                                        Orderdatum               04-11-2011
Projectnummer                            E19922.02                                                                                                       Startdatum               04-11-2011
Rapportnummer                            11726958         " 1                                                                                            Rapportagedatum          07-11-2011



Analyse                                                Monstersoort                                            Relatie tot norm


aangeleverd materiaal                                  Asbestverdacht                                          Conform NEN 5896
amosiet                                                Asbestverdacht                                          Idem
actinoliet                                             Asbestverdacht                                          Idem
tremoliet                                              Asbestverdacht                                          Idem
crocidoliet                                            Asbestverdacht                                          Idem
chrysotiel                                             Asbestverdacht                                          Idem
anthophylliet                                          Asbestverdacht                                          Idem
hechtgebondenheid                                      Asbestverdacht                                          Idem

Monster            Barcode                        Aanlevering                    Monstarname                   Verpakking


001                P5109328                       04-11-2011                     04-11-2011                    ALC295
002                P5109329                       04-11-2011                     04-11-2011                    ALC295
003                P5109332                       04-11-2011                     04-11-2011                    ALC2g5




                                                                                                                                                                        Paraaf:
   IlSJ            ALCOWTROL B V. Ü OSACCREOHEERO VOLGEflS OE OOOR OC RAAD VOOR ACCRCOITAHE ÖESIELDf CRTtfllA VOOR TSJTLABORATOHIA CONFOftM ISOIIC ITMB WOI ONDERNR L « •

                   AL 0 H Z l
  "" i k i f l l                WEAK2AAMHE0E» WOROEN UITGEVOERD ONOER DË ALCÉMtfit VOCRWAARDEN GEDEPONEERD UJ DE KAMER VAN KOOPMAfrOEL EN FABRIEKEN TE ROTTEROAM HSCKRIMNO
     B i l IW      " « « ^ " « ' S T W - " ^ IOTTEROAM imuK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>      ?L ALcontrol Laboratories

AELMANS ECO BV                                                                                                                                   Blad 4 van 6
Mvr. S. Pasmans                                                       Analyserapport
Projectnaam                    Togerlosepad 6, Maasbree                                                                                         Orderdalum      04-11-2011
Projeclnummer                  E19922.02                                                                                                        Startdatum      04-11-2011
Rapportnummer                  11726958 " 1                                                                                                     Rapportagedatum 07-11 -2011

Monstemummer:                                                   001
Monster beschrijvingen                                          plaat ventilatiekoker




                               ANALYSE RAPPORT BEPALING VAN ASBEST IN MATERIAAL VERZAMELMONSTERS CONFORM
                                                                NEN 5B99




         AJccntrdntmmer:                 n^esaa-ooi                                                 Prqaanummet            E1992202
                                                                                                    Prqectnaam.            TogerloBepad 6. Maasbroa
         Dfltum analyse:                11/7/2011                                                   Monslermisctvijving'   Pl a a t vertilatiekokar




                                                                              Aslxsleehalte                                   Oshalte        Onckrgrcna   B o v a n gr « n j
             Mon.t.i'c<i™oJill)vln(      MIEU     (g|    Soort asb*ct *                           Hoehtflebontienhslii"
                                                                                 (-.i m'm)                                   j&btsMe)             (0)           (8)
                                                            cJrysotiel              7 50                    H                   1,83             122           2 45

                Vertilotiekoker            24.47




         •     ohrycctiel = w t a s b e s t ; amosiot = b r ü n a s b e s l : orociddiet = blauw asbast
         "     M = HecttgabcrKJan : N H = Nial-heohtgeboodon , nvl = niel VET, toepassinq

                                                  Sarpenüjren                                                                   183              1.22          2 45
                    Totalen
                                                    Amfibolen                                                                   0 00             0.00          OOO


         Sohattinq gewiOitsperoentage
         <0.1%        (=Gaan asbesi)                    10-15%           (=12,5%)
         0,1-2%       C=1.05%|                          15-30%           (=22,5%)
         2^5 V.       (=3,5%)                           30-60 %          (=45'/.)
         5-10 %       (=7.5'»)                          60-100%          (=60%)

         Op  kina*
         1 Geen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                ALcontrol Laboratories

AELMANS ECO BV                                                                                                                      Blad 5 van 6
Mvr. S. Pasmans                                                        Analyserapport
Projectnaam                      Togerlosepad 6, Maasbree                                                                          Orderdatum               04-11-2011
Projectnummer                    E l 9922.02                                                                                       Startdatum               04-11-2011
Rapportnummer                    11726958       " 1                                                                                Rapportagedatum          07-11-2011


Monsternummer:                                                   002
Monster beschrijvingen                                           staldeurtje




                                 ANALYSE RAPPORT BEPALING VAN ASBEST IN MATERIAAL VERZAMELMONSTERS CONFORM
                                                                  NEN SESO




         AJccntrdnu'nmer                  11726868002                                       Prcjeanunmer:          C19822.02
                                                                                            Prqectnaam             Togerlosapad 6. Maasbree
         Oatum analyse:                  11/7/2011                                          Monstercmschrijving:   stddeurtjo




                                                                            AsbtGlgehaHe                             Orhalta     OnclofQrenc   Bovengrens
             U t m t H r coicchrljving    M>eu(B)        Soorl 3sb«tt*                     HacMggbondonhold "
                                                                               (Hm/m)                               «fib*at(Q)       (el           (0)
                                                           ohrysotlel              12.50            H                  0.38         031           0 46
                   Staldeurtje              307




         •     chrysotiel = wil asbest; smosict = biiin asbesl; croddoiiel = blauw ast>ost
         "     H = HgcttflflScndan . NH - Niel-lwctvlgcbonden ; nvt = niet van toepassing
                                                  Serpentijnen                                                         0 38         031           0 46
                    Toléon
                                                     Amfibolan                                                         0 00         0 00          0 00


         Sül-altinq ,)oy;ich:sgera:ntaqe
         <0,1%             (=Oeen asbest)               10-15%          (=12.5%)
         0.1-2%            (=1.05%)                     15-30%          (=22.5%)
         2-5%              (=3.5%)                      30-60%          (=45%)
         5-10%             (=7,5%)                      60-100%         (=80%)

         Opmsrklngen:
         1 Geen,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre> i-m           ALcontrol Laboratories

AELMANS ECO BV                                                                                                                              Blad 6 van 6
Mvr. S. Pasmans                                                        Analyserapport
Projectnaam                   Togerlosepad 6, Maasbree                                                                                     Orderdatum                     04-11-2011
Projectnummer                 Et 9922.02                                                                                                    Startdatum                    04-11-2011
Rapportnummer                 11726958            " 1                                                                                       Rapportagedatum               07-11-2011


Monsternummer:                                                   003
Monster beschrijvingen                                           golfplaat




                              ANALYSE RAPPORT BEPALING VAN ASBEST IN MATERIAAL VERZAMELMONSTERS CONFORM
                                                               NEN ssae



         Alccntrctm/nnier:              11726058-003                                                 Prqectnuinmer:         Ë19922.02
                                                                                                     Prqeaneam              Togalosepad 6, VI
         Datum analyse:                11/7/2011                                                     Monstefcmschrijving:   golfplaat




                                                                              AsbaslOfrhall»                                  Oehalte    Ondtrgrena   B o v o n gr «n s
             Moneter emsohrtjvlng        M a u (g)       Soort >cb*sl •                           HechtaebondMiheld"
                                                                                 (% «Vm)                                     adi«U(o)           Isl         (g)
                                                           chrysotiel              1250                      M                  0 80        0.64           0 96

                  Golfplaat                 641




         *    chrysotiel = wit a s b e s t : amoeiet = b r u n a s b e s t ; crocidotiet = blauw asbest
         "    H = H a o t t g a b o n d e n : N H = Nlet-heohtgobonden ; nvt = niet v i n toepassing

                                                  Serpentiinen                                                                 0 80         064            096
                   Totden
                                                   Amfibolen                                                                    0 00        000            0 00


         Schattmq qewichtspercentaqe
         «).ï%       (=Geon asbest)                     10-15%          (=12.5%)
         0.1-2%      (=1.05%)                           15-30%          (=22.5%)
         2^ %        (=3.8%)                            30-60 %         (=45%)
         5-10 %      (=7,5%)                            60-100%         (=80%)

         OpmarKlngen:
         1 De toplaag is verweerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>    aeLmans




golfplaten op dak   golfplaten naast de stal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Uillreksel Kadastrale Kaart                                     Uw rafsrentlQ: El 9922.02/SE




                              Asbesthoudende golfplaten

          f      Q            Staldeurtjes en ventilatiekoker
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>' -   van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Wad 15 van 20
                                         Certificatieschema
                                       Procescertificaat                                            IdentHicatiecode:
                                      Asbestinventarisatie                                    SC-540 / 2007 Bijlage B



APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN
REGELGEVING


1. Algemeen
Asbestverwijdering Is onderhevig aan een gemeentelijkB vergunning. Aan de vergunning llgl een
asbestinventarisatierapport ten grondslag.
Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?
1. Oe eigenaar van een bouvvwerk;
2. Namens de eigenaar van hel bouwwerk: adviesbureau;
3. Gebruiker van een bouwwerk.
    rodi chting.
         I . De houder van de vergunning blijlt voor de gemeenle veranlwoordelijk en aanspreekpunl voor da rapportage als
             sanering. Is het niet volledig en dus niel geschikl voor afgitte eloopverginnlng, dan spreekt de gemeente de
             aanvrager van do vergunring aan üczo apraekt varvolgans hol onderrooksbureau aan üit geldt eveneens voor de
             asbestverwijdering.
         2 Als gewerkl wcrdl in strijd met da voorschriften, spreek! da gemeente de houder van de vergunning in esrale
             instanüe aan, in twoodc instantie de asbestvarwijdoraar

De onder de punien t t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de
asbestinventarisatie. de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever
te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, heigeen ook logisch
is.
De opdrachtgever is degene die;
1. De opdrachl tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat In het bezit is van een geldig certificaat
   voor asbestinventarisatie;
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tol
    slopen/ verwijderen;
3. De ojsdracht totde eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een
    laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daaivoor is geaccrediteerd;
4. De opdrachl tot de asbeslverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijl dal in hel bezit is
    van een geldig CBrlllicaat voor asbestverwijderen,
5. De Gemeenle minimaal één week vóór uitvoering opde hoogte steh van de juiste uitvoeringsdata
    en -tijdstippen;
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De Gemeente uilerlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrHt sluurt van de resultaten van de
    eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaall.
De opdrachtgever kar de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bjvoorbeeld hel
asbestverwijderingsbedrijf, doch blijfl verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren
(inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.


2. Asbestverwijderingsbeslult 2005
De verantwoordelijkheid van de opdraehtgever voor de juiste papieren (invenlarisalierapporl en sloop-
vergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Aflikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van hel
Asbestverwijderingsbesluit 2005.
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezh zijn van de wettelijk
verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld In art. 4.34a, 4.54d en 4.55a van het
Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluil 2005.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              blad 16 van 20
                                                               Certificatieschema
                                                           Procescertilicaat                                                                          Identilicatiecode;
                                                                                                                                                 SC­540/2007 Bijlage B
                                                          Asbestinventarisatie

3.        Asbestinventarisatierapport
OntteOTd aan Asbestvarwiiderinqsbesluil 2005 . Stb 704 d.d. 16­12­2QQ5 en Stb 87 d.d. 20­02­2006

Paragraaf 2 ­ Asbestinventarisatie
Art. 3­1­b:
lid b; degene die geheel of gedeeltelijk doel (laaf) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)
.... beschikt overeen asbestinventórisatierapport.
Art. 3-2-b;
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen ( ­ d u s de
opdrachtgever)
 .... beschikt overeen asbestinveniarisalierapport.
Aft. 5
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten ( = dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat
de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarlsatiefapporl aan degene die de handeling
verricht ( ­ dus het asbeslverwijderingsbedrijf).
Conclusie;
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:
De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en goeft een afschrift van dal rapport aan
degene die het asbest verwijdert.
Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken,
dus het zelf regelen
Zie ook art. 4.54a­1 t/m 5 en 4.54d­5 (toevoeging aan Arbo­besluH).
         Xónvüliina'A^idsdreiS.dighW^^lOil •;'." '                                                                                                                              ­C­'f­r
                        ,                      v l                                                                                                                               ■ ;­•:)
      Ailik9l4:Mj:­A.<Hw'.
     ^Ai'lil('fll4'M:'!'           lii«wniis­, c.;'
                         Attii.s^nwmLiiiq.'rï'ö~'r. "~Tr^?.JT. .                                                                                                                  ..ir .
                                                        iiifcvïSiffiiv^asi;
                                                             M.'»OTL»M.o<i'lrnleoi,i.bo!f»o^a3rqB.kt,1::i                          ■jofttites>­.„..ghiid«inuu»e




     'vanVa^H "—­■■■■■"­■':v'""" •:"*■:■ ­:■:,■ :v' ',.'­ ..■'.­■­.­"'■ ­,­^^^v..v­r^. .v­,.­.^­ ..,>,.:. ^ , ­ ^ . . v . ^ . . ­ . . f tf­,.­:­^« ^ ^ ­ ^ . ­ ^ , ^ , A , ^ ;......^I.v
     :
         .^—*—""       ­ ■            . .>.''­­:.­­i­.­.'­­' .        ^."''■■■: i^',.    :.'*   ­J'. ­     ■'­. ' f f ' . r ^ : : i S ­ .­s. ' . ­ ­   •         . . . .       >i.:.it
         ■■X'^­­:;^rA­:­,iv'­­!'­'^­^»r''­ '­''''­ ' ' ­'■, »■' "■• ■.•'■"­ :'■ ­ * ■ " . £ ' . ' — ' ' ■ ' ­ ' ■ ­ . ­           "   " 1
         .W.eHIMd,feUraNMw'itennai~­ ••;■,.:­­.: .*.' V.,­ ' ■.­'­i.^X'­ .­.■,­ ■­ SCi'.V­ ■.­.'­ '•'. !■*­             ­ . v­ • t*tS> ' .
     ^.=rv.'iw.^^..,u^^.«^Aj.­.,. ;_­^­;.,j­i'. i,:r.,U. r.i ..^n,'..:,'.'..^..'^^".^. A^r^r.i.r^.'^.^.r^A .■^■^L;J . i'jh­ '.. ..':r.­.n:.., .­2 .«:,;'.t*.Hn..':"




Petr. 4 ­ Bouwwerken
Art. 10:
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder ol in afwijking vande vergunning van BSW. Bij
een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j).
De houder van de sloopvergunning moet een alschrifl van die vergunning ter hand stellen aan het
bedrijf dat de sloop uitvoert.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>rfTiuliêr
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>    EVALUATIEFORMULIER

    1. Asbestinventarisatie type A
    naam inventarisatiebedrijf                                                   Aelmans Eco BV
    SCA­code                                                                    .07­0070023
    rapport nummer                                                             1 11/04791/V/E/SE
    vrijgavedatum                                                                .10 november 2011

     2. A s b e s t i n y e n t a r i s a t i e t y p e B
     naam inventarisatiebedrijf
     SCA­code
    ..rapport nummer:
     vrijgave.datum

  3. A s b e s t i n v e n t a r i s a t i e van o n v o o r z i e n asbest
'.naam inventarisatiebedrijf
iSGATCode                                                                                                                                                                 »
^rapport nummer                                                                    ;                                                                                     ':
ivrijgave datum

    4 . O m s c h r i j v i n g o n v o o r z i e n asbest
    omschnjving                              Plaats                                    hoeveelheid
i                                                                        .

:
                                              ;


    5. A s b e s t v e r w i j d e r i n g s b e d r i j f
    naam
    SCA­code
 naam                                                                                  handtekening
                                                      7                                                                                                   , ^   ..­'■'
^verzondenfoaar
xdoorCnaam)!.^­.
                                             W ^                         ^^^r'Ji                                               E   ^­.=­ =..
                                 ;
                                                  " v r .'■ vV­v? .­ ­             ^'^"j­'^v­— —                               e—^—^
^datümr              .■.­,£..•.;;.                                                                     " ■ I I I   ­   ­



:paraaf .3. v­^ ^,:::.;^:_^. H j . / . ­ ' ^ i ^ ­ ^ . ' i l ' ^ i ^               £i     :   ■■"'■■, ' ­          :       —   •   ' - i - ^ > - -' "-':-' : '' ■
                                                                                                                                                                ' 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Vaststelling risicoklassen voliêns
                                     i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre> SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
A a n g e m a a k t op 11 november 2011 om 09h39 (27631684)                                                                                                                                             l'VrtirritM,
A e l m a n s Eco BV                                                         SCA-code: 0 7 - 0 0 7 0 0 2 3 . 0 1
Oeze r i s i c o c l a s s i f i c a t i e m a a k t o n v e r b r e k e l i j k o n d e r d e e l u i t v a n h e t a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t ( 0 7 - 0 0 7 0 0 2 3 -
E 1 9 9 2 2 . 0 2 ] ; h e t I n v e n t a r i s a t i e b u r e a u v e r k l a a r t d a t de I n v o e r g e h e e l o v e r e e n k o m t m e t de w e r k e l i j k e b r o n s i t u a t i e .   Ascert
 IdcntlficatlVi
Projectcode                                          E19922.02
 Beschrijving                                        Tongerlosepad 6, Maasbree
 Bronnaam                                            piaat
 Broncode                                            E19922.02-01
 Bronbeschrijving                                    plaat ventilatiekoker, ged. los

 ^o^uctspecifïwitiS
Situatie                                            A Gebouw/object sarei ing professioneel
Binnen / b u i t e n                                Buiten
Materiaal                                            Asbestcement
Product                                              asbestboard (harde plaat)
Hechtgebondenheid                                    Hechtgebonden
S o o r t e n en % a s b e s t                       7.5% chrysotlel
Analysecertificaatnr.                                U7269S8
 Productspecificatie                                 Aftimmeringen (harde plaat)
Activiteit                                           demontage.(als geheel verwijderen)
 Omstandigheden.'
 Bevestiging                                         Gespijkerd


 Rtslcokia s s o ' h a n d e l i n g
 Protocol handeling                                  SC-S30, risicoklasse 2
 Risicokiasse e i n d c o n t r o l e                2
 Protocol eindcontrole                               NEN 2990
 Wérk pla^ne iern e n t e n f.
 Afscherming werkgebied                              Afbakenen / markeren
 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie.te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).
 Persoonlijke bescherming       Afhankelijke adembescherming
     • Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 mot aangeblazen lucht tc worden gedragen.

 Beschrijving werkmethode algemeen;
    • De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
      omstandigheden. Te allen tl)de dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
    • Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkpian te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
    • De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-S30 Bijiage B (Technische Uitvoering).

 Beschrijving werkmethode specifiek:
 Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.
 Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:
      •   verwijder spijkers, nietjes of draal de schroeven los
      t   gelijmde/gekitte beplating: steek on tik de lijmlaag cq kitlaag los
      •   beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
      •   geklemde en/ot niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen
 Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval
 Beschrijving eindcontrole:
 Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (iSO 17020) Inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
 inspectie.




(27631684)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> S M A ­ r t 2 0 0 9 ­ A P R Risicoclassificatie                                                                                                                                                                >j\
Aangemaakt op 11 november 2011 om 09h45 (20724303)                                                                                                                                                        ^ f f M ^ ■' ­ ■
A e l m a n s Eco BV                                                         SCA­code: 0 7 ­ D 0 7 0 0 2 3 . 0 1                                                                                         ' " ' I C o ^     '.C,,'   '
Deze r l s i c o c l a s s i f i c a t i e m a a k t o n v e r b r e k e l i j k o n d e r d e e l u i t v a n h e t a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t [ 0 7 ­ 0 0 7 0 0 2 3 ­              \ \
E 1.9922.021; h e t I n v e n t a r l s a t i e b u r e a u v e r k l a a r t d a t d e i n v o e r g e h e e l o v e r e e n k o m t m e t d e w e r k e l i j k e b r o n s i t u a t i e .                            ASCeft


 Idèntifjcalie
Projectcode                                                                             £19922.02
Beschrijving                                                                            Tongerlosepad 6, Maasbree
Bronnaam                                                                                staldeurtje
Broncode                                                                                E19922.O2­02
Bronbeschrijving                                                                        staldeurtje


 ■Produtctsp.eciliicati'e                                                                                                                                                                                   r
 Situatie                                                                               A Gebouw/object sanering professioneel.
 Binnen / bulten                                                                        Binnen
 Materiaai                                                                              Asbestcement
 Product                                                                                vlakke plaat
 HechtgebondenheW                                                                       Hechtgebonden
 S o o r t e n e n "Vo a s b e s t                                                      12.5% chrysotiel
 Analysecertificaatnr.                                                                  11726958
 Productspecificatie                                                                    Beplating op deur
 Activiteit                                                                             los materiaal of objectfconstructie/mstallatie ajs geheel verwijderen
'Omsta'ndigHedcif..                                                                                                                                                                 . "
Bevestiging                                                    Asbest afgeschermd of object/constructie/mstaliitie als geheel te verwijderen
•, Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder breuk of Incidentele breuk.
• ■ De toepassing (materiaal, object, constructie, Installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig
zijn.
 Materiaaloppervlak m 2 (per toepassing)                                                .0.­75
 Risicoklassen,:                                                                                                               i,        ' ■                                                         . . . . , ■
 Risicokiasse handeling                                                                 1'
 protocol handeling                                                                     SC­530, risicoktasse 1
 Risicoklasse eindcontrole                                                              1
 Protocol eindcontrole                                                                  NEN 2990 module visuele.Inspectie<
 Werkplanelementen,                                          .„                                                             '■■,.'"                                                                         -.:'-.
 Afscherming werkgebied                                  Afbakenen / markeren
 De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. Oe afbakening dient met
 waarschuwingsborden en afzettingsllnten te geschieden.
 Persoonlijke bescherming                                Halfgelaatsmasker
      •  Tijdens de werteaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het wetken met asbesl; de2B kan beslaan uit een afejMelbara
        (vinyl) overall en alwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en ­overall.
    •    Tijdens de vwsrtcaamheden dient bi] voorkeur een halfgelaatsmaskor P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.
 Beschrijving werkmethode algemeen:
    o Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.
    • Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.
    o Het te verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden
       afgezien. Het materiaai kan ook vooraf (deels) worden ingepakt In plastic.
    • Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen In het werkgebied kunnen achterblijven.
    • Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.
    *. Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het In daarvoor geschikte cn luchtdicht afgesloten verpakking
       voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.
    • Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht In een stoot­ en scheurvaste verpakking voorzien van een
       asbestgevarensticker.
    •' Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter
       (NEN­EN 1822).

 Beschrijving eindcontrole:
 Er dient een visuele Inspectie te worden uitgevoerd van hot gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie..".




(20724303)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                              ♦ L,




 S M A ­ r t 2 0 0 9 ­ A P R Risicoclassificatie
A a n g e m a a k t op 11 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m Ü9h47 ( 4 1 4 4 8 9 6 6 )
A e l m a n s Eco BV                                       SCA­code: 07­D 070023.01
Deze r i s i c o c l a s s i f i c a t i e m a a k t o n v e r b r e k e l i j k o n d e r d e e l u i t v a n h e t a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t [ 0 7 ­ 0 0 7 0 0 2 3 ­
E 1 9 9 2 2 . 0 2 ] ; h e t i n v e n t a r l s a t i e b u r e a u v e r k l a a r t d a t de i n v o e r g e h e e l o v e r e e n k o m t m e t de w e r k e l i j k e b r o n s i t u a t i e .        Ascert
 TdènllflèaHe;
 Projectcode,                                       :E19922.02
 Beschrijving                                        Tongerlosepad 6, Maasbree
 Bronnaam                                            golfplaat
 Broncode                                            E19922.02-03
 Bronbeschrijving                                    golfplaten op dak


 Prod ücts peelfi c a t i e ;
 Situatie                                            A Gebouw/object sanering professioneel'
 Binnen / bulten                                     Bulten
 Materiaal                                           Asbestcement
 Product                                             golfplaat
 Hechtgebondenheid                                   Hechtgebonden
 S o o r t e n en % a s b e s t                      12.5% chrysotiel
 Analysecertificaatnr.                               11726958
 Productspecificatie                                 Dakbeplating
 Activiteit                                          overig (als.,gehee.l.ycr.wijderen,nict mogelijk is)
 Risicoklassent
 Risicoklasse handeling
 Protocol handeling                                  SC­530, risicoklasse 2
 Risicoklasse e i n d c o n t r o l e                2
 Protocol eindcontrole                               NEN 2990
 Wcrkplanetemehten'.                                                                                                           ,                                                                      . ­ ' , ­ , . • , • .
 Afscherming werkgebied         Afbakenen / markeren
 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC­530 Bijlage 8 (Technische Uitvoering).
 Persoonlijke bescherming       Afhankelijke adembescherming
     • Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

 Beschrijving werkmethode algemeen:
   ■ • D e asbestverwljderlngswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
        omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogell)k te worden beperkt.
     » Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC­530 Bijlage G (Werkplan).
     •; D e werkzaamheden dienen tc worden uitgevoerd conform SC­530 Bijlage 6 (Technische Uitvoering).

 Beschrijving werkmethode specifiek:
 Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan belde zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.
 Demonteer op zodanigo wijze dal breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/qoGchroefdo beplating:
      "•;   verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
       •    gelijmde/gekitte beplating: steek en bk de lijmlaag cq kitlaag los
       •    beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
     . •.   geklemde en/of niet v r i j toegankelijke beplatlng:'h3k de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen
 Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval
 Beschrijving eindcontrole:
 Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) Inspectie­Instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
 inspecbe.




(41448966)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>     Heijing                                              Behoort bij Besluit van d.d.

     adviesbureau ÖV                                                    - 1 DEC 2010

                                                          Gemeente Peel
            ASBESTINVENTARISATIE VAN HET TYPE A
                                           Vfef^ufifiingen, Toezicht
    VOORAFGAAND AAN EN T.B.V. HET GEHEEL OF GEDEELTELIJK
         AFBREKEN VAN BOUWWERKEN EN/ OF OBJECTEN
                           VOLGENS SC 540


                                                                        gemeente v ^ /
                                  Stal                                      PeeUnMaas
                            Tongerlose Pad 6
                           5993 NT Maasbree                              - 1 DEC 2010.
                            In opdracht van :                      Vergunningen, Toezicht^
                                                                       §n Handhavina
                        M. Spierings Sloopwerken BV




                                                          Heijintj            sbureau BV
                                                          1'OsltHlS i       5607 BN Eindhovttn
Uitgevoerd door           Heijing adviesbureau BV         r (Mo-                  (MO • 29? 773/
                                                                        .linveni.-ifisane-heiiip'jfii
                          Postbus 1574             AVK rif I 7'i        1
                                                                            Rabobank r j ?? • m C j '
                          5602 BN Eindhoven
                          Certificaatnummer: 07-D070021

Rapportnummer             100723.1
Inteme autorisatie        14 augustus 2010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>           a d v ie sb u re a u b v

                                          Inhoudsopgave


    1.    ALGEMENE GEGEVENS
    2.     SAMENVATTING
    2.1   Risicoklassen indeling t.b.v. verwijdering
    2.2   Inventarisatierapport type A of aanvullend rapport type B
    3.    OMSCHRIJVING OPDRACHT
    4.    METHODE ASBESTINVENTARISATIE
    5.    RESULTATEN
    5.1   Documenten onderzoek/ deskresearch
r   5.2   Vraaggesprek
    5.3   Visuele inventarisatie en monsteranalyse
    5.4   Niet geïnventariseerde plaatsen
    6.    INDELING RISICOKLASSEN EN VERWIJDERING
    7.    CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
    7.1   Samenvatting
    7.2   Beoordeling gezondheidsrisico's
    7.3   Beperking van het onderzoek
    7.4   Evaluatieformulier/ aanvullend rapport Type A of Type B

    BIJLAGEN


    A     MONSTER-ANALYSERAPPORTEN
    B     PLATTEGROND OF SCHETSEN
    c     FOTO'S
    D     SMA-RT (onderbouwing werkwijze en vaststelling risicoklassen)
    E     BLANCO EVALUATIEFORMULIER VOOR ONVOORZIEN ASBEST
C   F     VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER ( overeenkomstig wet- en regelgeving )
    G     CERTIFICAAT HEIJING ADVIESBUREAU BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                        mg
          a cf v i e s b u r e a u b v

    1.      ALGEMENE GEGEVENS


    Opdrachtgever               :   M. Spierings Sloopwerken BV
                                    Kelperweg 13
                                    6091 NC Leveroy
    Contactpersoon                  Dhr. M. Spierings


    Plaats van handeling(en)    :   Stal
                                    Tongerlose Pad 6
                                    5993 NT Maasbree

    Datum inventarisatie        :   28 juli 2010

    Type asbestinventarisatie   :   A

    Uitgevoerd door             :   Heijing adviesbureau BV
                                    Postbus 1574
                                    5602 BN Eindhoven
                                    KvKnr. 17208807

    Inventarisatie              :   Dhr. G. Duijzens

    Rapportage                  :   Dhr. G. Duijzens

    Contactpersoon              :   Dhi-. L.N.P. Heijing sr.
                                    M. 06-14115258

c
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>              a d v 1 e s b u r e a u bv
!
        2.      SAMENVATTING

I       Op 28 juli 2010 is door Heijing adviesbureau BV in opdracht van M. Spierings Sloopwerken BV
        gevestigd te Leveroy een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van

I       asbesthoudende materialen ter plaatse van de Tongerlose Pad 6 te Maasbree.

        Van de asbesthoudende materialen zijn, voor zover dit tijdens het onderzoek mogelijk en zinvol
        was monsters genomen die door het laboratorium van Search te Heeswijk zijn onderzocht op
i       asbest. De rapportage van de monsteranalyse is als bijlage A aan dit rapport toegevoegd.
        De volgende asbesthoudende materialen zijn aangetroffen:


        Stal. Tongerlose Pad 6 te Maasbree

    C
        volg   plaats                                       materiaal              Indicatie     risico
        nummer                                                                     hoeveel-      klasse

I
                                                                                   heid
        1          aan straat- en binnenpleinzijde          gevelbeplating         59 m2         2
        2          op bodem bij beschadigde                 vlakke plaat           < 0,5 m'      1
                   gevelbeplating
        3          vanuit boxen naar dak                    ontluchtingskanaal     51 m1         2
        4          deur cv ruimte - zolder                  vlakke plaat           \ml           2

I       5
        6
                   tussen puin cv ruimte
                   in entree ruimte
                                                            vlakke plaat
                                                            vlakke plaat
                                                                                   2m'
                                                                                   0,6 m2
                                                                                                 2
                                                                                                 2
        7          op dak van stal                          nok elementen          27 m'         2
I
        Verder bestaat, op basis van de inventarisatie, geen redelijk vermoeden van niet-direct
        waarneembare aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de constructie van de stal.
        Hierbij dient te worden aangetekend, dat ten tijde van de inventarisatie het dak van de stal
        plaatselijk is ingestort als gevolg van storm. Desondanks is het toch mogelijk gebleken het gebouw
        te onderzoeken. De inventarisatie is aangevraagd ten behoeve van totaalsloop van de stal.

I       Dit onderzoek heeft betrekking op alle direct en niet waarneembare asbesthoudende producten)
        t.w.: de vlakke beplatingen en nok elementen. De volgende locaties zijn uitgezonderd:

               ingestorte delen in de vloer en rondom fundering en de ruimte onder de mestroosters
               ( op bovenvermelde plaatsen is geen inspectie mogelijk; er bestaat echter geen redelijk
               vermoeden dat zich op deze plaatsen asbesthoudende materialen zullen bevinden )

        Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is
        dan 3 jaar, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit.
        Indien tot verwijdering wordt overgegaan, dienen de asbesthoudende materialen door een
        gecertificeerd bedrijf verwijderd te worden conform het "Asbestverwijderingsbesluit" en volgens de
        richtlijnen van de arbeidsinspectie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                adviesbureau bv
!
          2.1     Risicoklassen indeling t.b.v. verwijdering
!         In de wijziging van de arbeidsomstandighedenwet 348 van 7 juli 2006, ingegaan op 28 juli 2006 is
          bepaald dat lidstaten een risicogericht asbestbeleid moeten uitvoeren volgens de Europese
          regelgeving.
          Hierdoor worden asbesthoudende materialen in 3 risicoklassen ingedeeld.
          Deze indeling wordt uitgevoerd tijdens de asbestinventarisatie door het gecertificeerde asbest
          inventarisatiebureau.

         Richtlijnen VOAM m e t b e t r e k k i n g t o t risicogerichte classificatie

         CLASSIFICATIE

         In afwachting van nadere uitwerking van de risicogerichte classificatie door de wetgever zullen de
         bij de VOAM aangesloten inventarisatiebureau's bij het bepalen van de risicoklasse de volgende
         uitgangspunten hanteren:
    if
         Risicoklasse 3

         Onder risicoklasse 3 vallen alle asbesthoudende materialen die conform het TNO-MEP-rapport in
         deze klasse vallen (in het TNO MEP-rapport overigens Yisicoklasse 1' genoemd).

         Voorbeelden risicoklasse 3:
         Spuitasbest
         Leidingisolatie
         Niet hechtgebonden brandwerende platen.

         Risicoklasse. 1

         Onder risicoklasse 1 vallen uitsluitend die asbesthoudende materialen die zonder bewerking aan
         het asbesthoudend materiaal kunnen worden verwijderd, verpakt en afgevoerd.

         Voorbeelden risicoklasse 1 :
         Deuren, voorzien van opgelegde asbesthoudende beplating in goede staat, die in zijn geheel uit de
         scharnieren kunnen worden getild.
         Losstaande asbesthoudende objecten in een gebouw (bijvoorbeeld bloembakken) die geen tekenen

    c    van aantasting vertonen.
         Asbesthoudende schaamschotten die kunnen worden verwijderd door het demonteren van het
         materiaal waarmee ze aan de muur zijn bevestigd.

         Risicoklasse 2

         Onder risicoklasse 2 vallen alle overige asbesthoudende materialen.

         Opmerking
         "Als asbestinventarisatiebureau kunnen wij niet garanderen dat de grenswaarde tijdens het
         verwijderen van het materiaal niet overschreden zal worden. Indien de wens bestaat deze bron
         daadwerkelijk onder risicoklasse 1 te laten vallen, is een brongerichte risicoinventarisatie en -
         evaluatie met representatieve metingen noodzakelijk."

         VERWIJDERING
         Heijing Adviesbureau BV adviseert om a l l e asbesthoudende materialen' - d u s p o k asbesthoudende
         materialen die in risicoklasse 1 zijn i n g e d e e l d - te laten verwijdërërfëcföör;êervSC 530-gecertificeerd
         bedrijf.

         Bron                                        .;'..•
         Het Arbobesluit juli 2006, stelt in overeëhstë1^rïï.ing^met;:dë;Efcirppese:'Richtlijn Asbest> dat
         asbestverwijdering in risicoklassen wordfïm'geBéëfd'fDat betekent dateer risicogericht gewerkt
         wordt met asbestverwijdering. De door hétïasfeest-ihventarisatieburëa'U'ingedeelde risicoklasse
         mag door het asbest verwijderend bedrijf l i l ë t h a a r ' b e n e d e n Worden bijgesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>            Heijing
            adviesbureau bv

      2.2    Inventarisatierapport type A of aanvullend rapport type B
     Het doel van een asbestinventarisatie onderzoek is, het op een systematische wijze aantonen van
     alle direct waarneembare asbesthoudende- en besmette producten). Daarnaast bestaat er, op
     basis van kennis en kunde van de inventariseerder, een gesprek met de beheerder of betrokkenen,
     door middel van documenten onderzoek of op andersoortige wijze geen enkel "redelijk vermoeden"
     op niet-direct waarneembare plaatsen asbesthoudende- en besmette) producten aan te treffen.

     De rapportage van dit onderzoek wordt "Type A " genoemd.
     Hiermee kan de opdrachtgever of houder een sloopvergunning bij de gemeente aanvragen.

     Bestaat er daartegen wel "een redelijk " vermoeden van niet-direct waarneembare aanwezigheid
     van asbest, dan wordt dit vermeld in het " type A " inventarisatierapport. Nu is wel een
     aanvullende inventarisatie noodzakelijk. Nog vóór de bouwkundige sloop zal een gecertificeerd
     asbestverwijderingsbedrijf assisteren de vermoedelijke asbestbronnen op te sporen.

     De aanvullende rapportage " Tvpe B " wordt als aanvulling op rapportage " Type A " aan de
     opdrachtgever verstrekt. Hiermee zal de opdrachtgever en/of houder een aanvullende
     sloopvergunning bij de gemeente aanvragen.


     Desondanks kan het voorkomen dat toch niet alle asbestbronnen zijn vastgesteld en vermeld in
     een inventarisatierapport " Type A " of "Type B ". Daarom is aan het inventarisatierapport het
     "Evaluatieformulier " als verplicht onderdeel toegevoegd. Het formulier met de daarop vermelde
     nieuw gevonden asbestverdachte toepassing(en) stuurt men naar het inventarisatiebedrijf.
     De asbestverdachte bron wordt onderzocht. Indien deze bron asbesthoudend is, zal een aanvulling
     op het/de bestaand(e) inventarisatierapport(en) gemaakt worden.
     Bij de gemeente zal melding gemaakt moeten worden van de nieuw gevonden asbesttoepassing.
     (Opmerking: De sloopvergunning blijft van kracht. Zonder aanvullend type B rapportage is het
     niet toegestaan aan de nieuwe asbestbron te werken.)



     3.      OMSCHRIJVING OPDRACHT

     Op 23 juli 2010 is door M. Spierings Sloopwerken BV aan Heijing adviesbureau BV een aanvraag
     geplaatst voor een type A inventarisatie, welke uitgevoerd dient te worden op de volgende locatie:

H    Tongerlose Pad 6 te Maasbree

     De opdracht bestaat uit het in kaart brengen van de toegepaste asbesthoudende materia(a)l(en) in
     de stal. Als gevolg van stormschade is het gebouw beperkt toegankelijk. Een gedeelte van dak en
     gevel is ingestort. Het gebouw wordt geheel gesloopt.

     Opdracht:
           Het uitvoeren van een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende
           materialen in de stal; met name de vlakke beplating en nok elementen;
           het vaststellen van de plaatsen waar asbest en/of asbesthoudende materialen zijn
           aangetoond en het maken van een schatting van de hoeveelheden;
           het bepalen van het mogelijk risico van de toepassing van asbesthoudende materialen.

     Binnen samengestelde projecten is HèijingrA'dviésbureau B.V. onafhankelijk en juridisch gescheiden
     van de overige betrokken partijen ( slöópaannemers, asbestverwijderaars e.d. ). Onze
     medewerkers zijn op generlei wijze betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de
     verwijdering van de bij de asbestinventarisaties vastgestelde asbesthoudende materialen.
     Behoudens een goede en volledige asbestiriventarisatie heeft Heijing Adviesbureau B.V. geen
     belang bij de uitkomst van de asbestinventarisaties die worden verricht. Aan onze opdrachtgever
     garanderen wij, binnen de wettelijke kaders) volledige geheimhouding van gegevens die bij de
     asbestinventarisatie verkregen zijn.
i
I"
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>          adviesbureau bv
          o

    Het inventarisatieonderzoek is door Dhr. G. Duijzens uitgevoerd conform de richtlijnen zoals
    vastgesteld in de SC 540 Procescertificaat Asbestinventarisatie. Op 14 augustus 2010 is het
    inventarisatierapport " type A " geautoriseerd door dhr. L. Heijing sr..


    4.        METHODE ASBESTINVENTARISATIE


    Asbestinventarisaties worden op de volgende wijze uitgevoerd:

              Documentenonderzoek ( voor zover beschikbaar gesteld )
              vraaggesprek met opdrachtgever of betrokkenen .
              visuele inventarisatie naar asbestverdachte materialen
              het nemen van monsters van deze materialen
              monsteranalyse door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium
f             het kwantificeren en kwalificeren van de aangetoonde asbesthoudende materialen
              het opstellen van een risicoanalyse per specifieke toepassing of situatie in een gebouw




    5.        RESULTATEN


    De hierboven vermelde methode van inventarisatie heeft tot de volgende resultaten geleid



    5.1       Documenten onderzoek/ deskresearch
    Aan Heijing adviesbureau BV zijn geen documenten ( zoals bouwtekeningen, stukken uit archieven
    of eerder uitgevoerde deelsaneringen ) beschikbaar gesteld. Hierdoor heeft er geen documenten
    onderzoek plaats kunnen vinden.


c   5.2       Vraaggesprek

    Uit het vraaggesprek met mevr. Mulders - Thijssen, is gebleken dat:
    De inventarisatie uitgevoerd wordt naar aanleiding van totaalsloop werkzaamheden. Door
    stormschade aan het gebouw is beperkte betreding van het gebouw mogelijk


    5.3    Visuele inventarisatie en monsteranalyse
    Voor zover mogelijk en zinvol is van de asbestverdachte materialen per toepassing een monster
    genomen. De monsters zijn genomen volgens procedure 0720 (Procedure Inventariseren Asbest )
    en 0720.1 ( Instructie monsterneming ) conform het kwaliteitshandboek "Inventariseren " van
    Heijing adviesbureau BV.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                       0 O




           adviesbureau bv/
g   Overzicht monstername per asbestverdachte bron. Tabel 1:


g   Bron

    1
              plaats

              straatzijde
                              locatie

                              stal
                                        situatie

                                        V/ B
                                                   materiaal

                                                   gevelplaat
                                                                        bevestiging

                                                                        genageld
    2         in box 3        stal      V/ B       ontluchtingskanaal   genageld
1   3
    4
              cv ruimte
              op dak
                              stal
                              stal
                                        NV/B
                                        V/ B
                                                   vlakke plaat
                                                   nok element
                                                                        genageld
                                                                        gehaakt


g   Verklaring afkortingen:

    V      verweerd

g   NV
    B
           niet verweerd
           beschadigd



i   De plaatsaanduiding van alle asbesthoudende bouw- of constructiedelen staan vermeld in de
    plattegrond in Bijlage B.

    De monster(s) zijn vervolgens opgestuurd naar een geaccrediteerd laboratorium. T.w.: Search

g
    Laboratorium BV te Heeswijk. Het monsteranalyserapport is toegevoegd in Bijlage A.




g
g

f
1
I
I
i
i
i
i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                    r­\
                                                                                                                                                  Rapport: 100723.1
                                                                                                                                                  Datum: 14 aug 2010

Overzicht per asbesthoudende bron. Tabel 2:




                                                                                          Hechtgebonden
                                    ■o
                                    '<u                                                                                               •o                    Ol




                                                                                            Ja/nee/nb
1_   1­                                                            4­1                                    ­o         c                        in
QJ 0)                                                                                                      c                                  in
                                                                                                                                              ra            c
                       o                                           u                                       ra        O)
V, £                                                                                                      4­1
                                                                                                                     'ti                                    O)

11           o
             >
                                ""fi
                                                                   ■o
                                                                   E
                                                                   Q.
                                                                                                          in
                                                                                                          <u
                                                                                                          O           >
                                                                                                                     0)
                                                                                                                     XI
                                                                                                                                  ­o >
                                                                                                                                  C
                                                                                                                                  •— o
                                                                                                                                      (U
                                                                                                                                              8
                                                                                                                                              'üi
                                                                                                                                                            E
                                                                                                                                                            Q.
                                                                                                                                                            O
                                    JD


1            1        1+2       Tegen gevel straat­ en             gevelbeplating         ja              V/ B       genageld     59 m 2      2            1
                                binnenpleinzijde                                                                                  730 kg
             2        1+2       Op bodem bij beschadigde           stukjes van gevel­     ja              V/ B       losliggend   < 0,5 m 2   1            2
                                gevelbeplating                     beplating
2            3        4+8       Vanuit boxen naar dak              ontluchtingskanaal     ja              V/ B       genageld     6 kanalen   2            3
                                                                                                                                  51 m 2
                                                                                                                                  640 kg
3          ;­;4^r : 5""         Deur van cv ruimte ­ zolder        vlakke plaat           ja              NV/ B      genageld     lm2         2            4
                                                                                                                                  12 kg
           '"'.Sw     6­        In cv ruimte ­ zolder              vlakke plaat           ja              NV / B     genageld /   2m2         2             5
                                                                                                                     losliggend   24 kg
           ' 6'       3         Entree ruimte                      vlakke plaat           ja              N V / B.   genageld     0,6 m 2     2             6
                                                                                                                                  7 kg
4           '7..      7         Op dak stal                        nok element            ja              V/B        gehaakt      27 m 1      2             7
                                                                                                                                  250 kg


Monster ï | . ' v ' j a j i p o r t n u m m e r   MO­EBE­0001285   Chrysotiel  2 ­ 5      %
Monster % ^ > ; ; > a | ^ n u m m e r             MO­EBE­0001285   Chrysotiel  2 ­ 5      %
Monster; i|;..Tl;|||gpo:5tnummer                  MO­EBE­0001285   Chrysotiel  2 ­ 5      %
Monster.4*:f'.. ' v ra|i|prtnummer                MO­EBE­0001285   Chrysotiel 1 0 ­ 1 5   %

Verklaring, afkortingen:

V .        verweerd
NV         niet verweerd
B          beschadigd

Foto*       Zie bijlage C ( fotoblad + betreffend f o t o n u m m e r )
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     m-m-w-
                                                                                                                          Rapport: 100723.1

                                                                                                                                                    1t
                                                                                                                          Datum: 14 aug 2010
Opmerkingen :

   1      Zowel aan straatzijde als aan de zijde van het binnenplein zijn vlakke gevelplaten aangetroffen. De platen zijn verweerd en plaatselijk
          beschadigd. De beschadiging is niet afkomstig van de storm. Van de gedeeltelijk ontbrekende platen zijn enkel nog reststukjes nabij de
          beschadiging terug te vinden                                                                                                                X
   2      Reststukken van in het verleden afgebroken gevelbeplating
                                                                                                                                                            fü
                                                                                                                                                    <
   3      In de boxen met nummers 3, 5, 7,9, 11 en 13 zijn ontluchtingskanalen aangetroffen. Door het losmaken van het houten regelwerk op          (Ti
          muur en bij het dak kan men het kanaal heel demonteren en afvoeren. In box 9 is het kanaal reeds losgekomen als gevolg van de                    _ Mua e

   4
          storm.
          Boven de entree bevindt zich de cv ruimte. Deze ruimte bevindt zich als gevolg van de stormschade in de open lucht. Hier is een
                                                                                                                                                    cr
          beschadigde asbesthoudende plaat op een houten frame aangetroffen dat dienst doet als toegangsdeur. Deze deur bevindt zich in de cv
          ruimte tussen stenen brokstukken.
                                                                                                                                                    cre,
                                                                                                                                                    i -j    D
                                                                                                                                                           iD
   5      In de cv ruimte is tussen de stenen blokken asbesthoudende beplating aangetroffen. Deze beplating bevond zich rondom de asbestvrije
          Radson Intergas cv. ketel.
   6      Bij betreding van de entreeruimte is aan de linkerzijde een asbesthoudende brandwerende plaat gemonteerd. Door de stormschade is
          hier een open situatie ontstaan.
   7      Over de totale lengte van de nok zijn asbesthoudende nok elementen aangebracht. Een lengte van het element is als gevolg van de
          schade losgeraakt. De overige elementen zijn met haken verankerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>           Heijing                                                               Rapport: 100723.1
                                                                                 Datum: 14 aug 2010
           adviesbureau b v

     5.4    Niet geïnventariseerde plaatsen
    De onderzoekslocatie heeft betrekking op de stal. Alle ruimten, met uitzondering van box 9, box              Ei
    ZB.R en het gedeelte van de gang en entree vóór deze boxen, zijn te betreden. Op de
    uitgezonderde plaatsen bevindt zich het ingestorte dak. Hier is een los ontluchtingskanaal en een
    nok element zichtbaar. Verder is onder de mestroosters eveneens niet te inspecteren, waardoor
    ook deze ruimte van inspectie uitgesloten is. Bij alle uitgesloten ruimten bestaat echter geen
    redelijk vermoeden op de aanwezigheid van niet direct waarneembare asbesthoudende
    toepassingen.



    6.      INDELING RISICOKLASSEN EN VERWIJDERING
f
    In dit hoofdstuk wordt per asbestbron aangegeven op welke wijze gedemonteerd of gesloopt moet
    worden. De door het asbestinventarisatiebureau ingedeelde risicoklasse mag door het verwijderend
    bedrijf niet naar beneden worden bijgesteld.

    Alle toepassingen worden in een "open lucht " situatie verwijderd. Voor de losse stukjes
    gevelbeplating is risicoklasse 1 van toepassing. De overige toepassingen moeten onder risicoklasse
    2 regime uitgevoerd worden. Van de toepassingen: "vlakke plaat in entree" en "beplating in cv
    ruimte rondom cv ketel" is geen aparte SMA­rt aangemaakt daar de specificaties en
    omstandigheden in de "open lucht" situatie identiek zijn aan de toepassing "beplating op deur cv
    ruimte". De werk­ en handelwijze zoals omschreven in Bijlage D (SMA­rt rapportage) dienen te
    worden nageleefd.


    7.      CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

                                                                                                          'Uïi

c     .1    Samenvatting

    De volgende asbesthoudende materialen zijn aangetroffen:
                                                                                                         m
    Stal. Tongerlose Pad 6 t e Maasbree:


    De aangetroffen asbesthoudende toepassing dient te worden geschaald onder risicoklasse 1.

    Stukjes qevelbeplatina : op de grond zijn ter hoogte van de beschadigde gevelbeplating, zowel aan
    straatzijde als op de binnenplaats, enkele stukjes aangetroffen afkomstig van de gevelbeplating
    Monsteranalyse ( MO­EBE­0001285; monsternummer 1 ) heeft aangetoond dat deze beplating 2 ­
    5 % chrysotiel bevat én hechtgebonden is. Zie tevens opmerking 1 en 2 ( hoofdstuk 5.3 ).

    De aangetroffen asbesthoudende toepassing dient te worden geschaardröhde'r'risicoklasse 2.
                                                                                                         H
    Gevelbeplatinq : tegen de gevel, zowélsa]an£sVr?atóijafe^                          beplating
    op houten regelwerk genageld aangebra|hfe>;; . ­ J ; ^ ^ ­ :■:■•• •",./­. 7» ~­. ;
    Monsteranalyse ( MO­EBE­0001285; m6i0èrnü^mer^iO^e^)aaffg'0óor\d­dat deze beplating 2 ­
                                                                                                         k f.
    5 % chrysotiel bevat én hechtgebonden­is:vZie7tëvené opmerking 1 (hoofdstuk 5.3 ).
                                                                                                         !­■■




                                                                                                          li
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>           a d v i e s b u re a u bv

     Ontluchtingskanaal : in een 6-tal boxen zijn asbesthoudende ontluchtingskanalen aangetroffen..
     Monsteranalyse ( MO-EBE-0001285; monsternummer 2 ) heeft aangetoond dat de beplating op het
     kanaal 2 - 5 % chrysotiel bevat én hechtgebonden is. Zie tevens opmerking 3 ( hoofdstuk 5.3 ).

     Beplating op deur : in de cv ruimte op zolder is een asbesthoudende plaat op houten frame
     aangetroffen dat dienst doet als toegangsdeur.
     Monsteranalyse ( MO-EBE-0001285; monsternummer 3 ) heeft aangetoond dat de beplating 2 - 5
     % chrysotiel bevat én hechtgebonden is. Zie tevens opmerking 4 ( hoofdstuk 5.3 ).

     Vlakke beplating : in de cv ruimte op zolder is rondom asbestvrije Radson cv ketel beplating
     waarneembaar tussen puin afkomstig van de stormschade. De beplating is identiek aan de
     beplating van de hierboven vermelde toegangsdeur en bevat 2 - 5 % chrysotiel én is
     hechtgebonden. Zie tevens opmerking 5 ( hoofdstuk 5.3 ).

     Vlakke beplating : in de entree is een asbesthoudende plaat aangetroffen.
     De beplating is identiek aan de cv ruimte beplating en de hierboven vermelde toegangsdeur en
     bevat 2 - 5 % chrysotiel én is hechtgebonden. Zietevens opmerking 6 ( hoofdstuk 5.3 ).

     Nok elementen : op het dak zijn asbesthoudende nok elementen aangetroffen.
     Monsteranalyse ( MO-EBE-0001285; monsternummer 4 ) heeft aangetoond dat de elementen 10 -
     15 % chrysotiel bevatten én hechtgebonden zijn. Zie tevens opmerking 7 ( hoofdstuk 5.3 ).


     Er bestaat geen redelijk vermoeden van niet-direct waarneembare aanwezigheid van een
     asbesthoudende toepassing in de onderzochte stal.

     In hoofdstuk 5.3 wordt een overzicht ( tabel 2 ) gegeven met aanvullende gegevens.

     De sloopwerkzaamheden hebben enkel en alleen betrekking op de stal. Buiten de stal hoeven geen
     werkzaamheden plaats te vinden.

     De werkzaamheden dienen in een "open lucht" situatie uitgevoerd te worden. Dit met inachtneming
     van de ( in de bijlage D : SMA-rt) beschrijving van de werkmethode en eindcontrole.


     7.2     Beoordeling gezondheidsrisico's
e'   De beoordeling van de aanwezige asbesthoudende materialen is gebaseerd op het puntensysteem,

I    van TNO-MW zoals aangegeven op het "Inspectieformulier voor asbesthoudende materialen in
     woningen".

     De risicoanalyse is een momentopname. Indien zich wijzigingen voordoen in het gebruik of de
     functie van het gebouw kan dit van invloed zijn op de beoordeling van het gezondheidsrisico van
     de in het gebouw aanwezige asbesttoepassingen. Ook een wijziging van de situatie, bijvoorbeeld
     het beschadigen van het materiaal of het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden zijn van
     invloed op de beoordeling van het gezondheidsrisico. Wij adviseren daarom bijzonder zorgvuldig
I    om te gaan met die situaties waar asbesthoudende materialen in het gebouw zijn toegepast en
     deze situaties regelmatig te beoordelen.

     Op basis van de risicoanalyse bestaat er geen directe noodzaak tot het nemen van maatregelen
     in de vorm van het inkapselen of het verwijderen yan het materiaal



l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                          ' f 'ë
                                                                                                              ' 'S



          Heijing
          adviesbureau bv

    7.3     Beperking van het onderzoek

    Het asbestonderzoek wordt met de grootste nauwkeurigheid uitgevoerd en al het asbesthoudend
    materiaal dat met de gehanteerde onderzoeksmethode aangetroffen had kunnen worden staat in
    dit rapport vermeld. De gehanteerde onderzoeksmethode is echter op een aantal punten beperkt.

    Het onderzoek bestaat uit twee hoofdonderdelen, te weten:

            Documentenonderzoek, waarbij de beschikbaar gestelde documenten nauwkeurig
            onderzocht zijn op aanwijzingen of omschrijvingen van de toepassingen van
            asbesthoudende materialen en het vraaggesprek met opdrachtgever of betrokkenen.
            De visuele inventarisatie, waarbij een van onze medewerkers ter plaatse het gebouw aan
            een systematisch onderzoek naar asbesthoudende materialen heeft onderworpen.

    ^ij de visuele inventarisatie wordt, tenzij anders vermeld, uitsluitend niet­destructief te werk
C     jgaan.

    Helaas wordt niet iedere asbesthoudende toepassing op tekening of in de bestudeerde documenten
    vermeld en ook met een visuele inspectie kan onbereikbaar asbesthoudend materiaal niet altijd
    worden ontdekt. Voorbeelden hiervan zijn: asbestcement stroken in de spouw onder de kozijnen;
    asbestcement stroken onder pjjien en wajiden; leidingen onder­ beton of in de spouw e.d.

    Het asbestonderzoek geeft daarom geen 100% garantie dat al het asbesthoudende materiaal dat,
    in de loop der tijd, in het gebouw is toegepast gevonden is.

    Heijing Adviesbureau BV adviseert om bij sloop­ en/of bouwactiviteiten altijd de nodige
    voorzichtigheid in acht te nemen en bij twijfel over de samenstelling van materiaal, contact op te
    nemen met ons bureau. Het Evaluatieformulier ( bijlage E ) dient opgemaakt te worden.



    7.4    Evaluatieformulier/ aanvullend rapport Type A of Type B
    Mocht er onverhoopt toch een asbestverdachte toepassing worden aangetroffen, zal het in bijlage E
                                                                                                          \l
     ermeld "Evaluatieformulier" worden opgemaakt. Wij zullen met spoed de asbestverdachte
C       passing onderzoeken. Indien asbesthoudend, dan zal een " Aanvullend inventarisatierapport
    1,^6 B " opgesteld moeten worden voor het aanvragen van de aanvullende sloopvergunning bij de
                                                                                                              ;;.

    gemeente en om de sanering door het verwijderingsbedrijf te kunnen starten.
                                                                                                          r

                                                                                                         .1
                                                                                                          tn




                                                                                                         E
                                                                                                              i
                                                                                                         &


                                                                                                          r
                                                                                                          i ■


                                                                                                         i
                                                                                                         'm
                                                                                                         ■m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>ï       a d v 1 e s b u r e a u bv

     BIJLAGE A      MONSTERANALYSERAPPORTEN

1                   Materiaal identificatie Rapportnummer MO-EBE-0001285



1


f




i

X'




I

i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>        idvlesbureau bv



                                                                                                                                           Search)
                                                                                                                                       w.w/.',­:.iii.lMjv.."i:




                                                           Materiaalidentificatie
                                                                ORIGINEEL KLANT                                     Rapportnummer: MO­EBE­0001285                a

       Datum rapportage.                                        3­8­2010
       Aantal pagina's                                          2
       Aantal bijlagen                                          0

       Opdrachtgevei.                                           Heijing Adviesbureau B.V.
       Adres:                                                   Postbus 71
C      Contactpersoon;
                                                                6190 AB BEEK
                                                                Heer G.P.A.J. Duijzens
       Referentie Klant
       Dosstèriiummei Seatch Laboiatonum B V                    "11012065
       Pfujectnummer Search Laboratorium B V
       Projectnummer directievoerder

       Oatum identificatie1                                     02­08­2010
       Afgiftedatum conceptrapport op loca­ie
      —Adres            •                            "          Meerstraat 7 te Heeswijk
       Aankomsttijd op locatie                                  00:00     uur
       VertreKtijö op locatie:                                  00:00     uur
       Wachturen                                                0         uur
       tlitvoorend medewerker                                   Erik Bevers                            Uitvoerend analist'   Erik Bevers
        lype onderzoek.                                         0 Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896
                                                                Q Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966)
       Doel onderzoek                                           Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi­kwantitaheve bepalmg van de concentratie
                                                                asbest in asbestverdacht materiaal.
       Bijzonderheden:                                          Project opdrachtgever; Tongerlose Pad 6 te Maasbree
       Ideniificatie(s) onderdeel van eindcontrole              El nee       D j a . rapport(en)­                                                                        ;\
       na asbestverwijdering­
       Monster(s) genomen door                                  Q Search Laboratorium B.V
                                                                D Search Ingenieursbureau B.V
                                                                £3 Aangeleverd door opdrachtgever, datum: 02­0B­2010
                                                                Indien ce monslers mei door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagl Search
                                                                Laboratorium B V geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede
                                                                veiligheid tijdens monstememening
       Aaniai monsters                                          4


                                                                                                                                           KHEÜiHiaBI
         Monster
                          mnOmsch ijving materiaal                                    Herkomst                      i Analyseresuttaat       Hechtgebonden
         nummer       ;                                                                                             ;      (w/w%)               (ja/nee)
             1        i               Plaat                i'                  Sit. wan'dbepiatïn'g'sïai            i  '2"­"5%CHR                  Ja" "
             2
             3
             4
                      !
                     i'
                     ■
                                      Plaal
                                      Plaat
                                      Plaal
                                                           :""
                                                                             M2, plaat ontluchtingskanaal
                                                                              M*3. p'laai"<jeur CVrüimle
                                                                                   M4. nok element
                                                                                                                    i
                                                                                                                    f
                                                                                                                    !
                                                                                                                        2 ­ 5% CHR
                                                                                                                        2"­"5"%CHR
                                                                                                                       ÏÓ­i5%CHR
                                                                                                                                                   Ja
                                                                                                                                                   Ja
                                                                                                                                                   Ja
                                                                                                                                                                         I

                                                                                                                                                                     * .'S




    G "SX:. ■
            • ^iüi
               RvAliJil                                  RappoHhummepMÖ­EBE­ÓÓOIZgS:..­ ■; .■ a i ­         ' iOin>\7i'.'r A n : m c n t          Pagina 1 van 2




                                                                                                                                                                     !
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>     m            Heijing
     r**­         adviesbureau bv


i                                                                                                                                              Search

■                 Aanvu/JemJe inlonnaUc aanyaande dtf rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Oeze informatie kan uifs/uifend vm de oprtrachfgever
                  van Search Laboratorium B. V worden opgevraagd

                  Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in ztjn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toesle/nniing van
                  Search Laboratont/ni B. V

                  De ondei'ekening van deze veisie van liet rapport wordt automalisch gegenereerd

                  Getekend te;     Heeswijk                                         Search Laboratorium B.V.
                  Datum:           dinsdag 3 augustus 2010


                                                                                    Ir. Eric J.H.B. Markes
                                                                                    Hoofd Laboratorium




1


sr
j;




I




 I          /~\   Mu..'üiuuiit:i    ^:INV\


                                        RVAIDC                 RapporthurTimêr;kMO^ÉBE^)dbi285^.      ..,*», ­ S ^ ^ r o é v S a n'Üri­P'rit       Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>         adviesbureau bv
I
           VERSCHILLENDE                       SOORTEN                  RAPPORTAGES
           ..■:■!-:.:: VB I               !:-.:::i':'! W - . ■..•.■•:■: ...::.:-.;.^ .

           ..­.;.>,.■:        VBU         V ■ •.■■■.i'i­\■"■■ . ­ ­ u ­ ­                     :'           ■■ ■
           ..::.:...■:        V B C . v •■■■..■■■■ „;..­ ­. ­ i . r i .               :.■■■■■. ■ i


           ■•■: :■■■:■ LE                 " :.■ .■ :• .;■•                ­ . ' ­ ­




                                                                                                                                                   AANVUtlENOE               UITLEC, A S B E S T S O O R T E N
                                                                                                                                                   S#rpf nli|n


          ■v. ; , . . ­ i :   MO          ­!..;.,...■■ ..;                   ..■.:..|.­     i ! . ,.:.•


          ■.•..ii­.....l M S          ■ '! . i : . ­ . ­ . ­ . ­ .                        : . • . i­

                                                                                                                                                   SCHADELIIKE             VE/El
          i.­:',K..: AO                  R . : ' " . . r ­ iy..­ .■•,■.;■ ­ '         . i;         ■■■ :
          ■■.,:..,..<•. A P              ■' .:.:*■• ■•■.■.■ ..­.•.:'■■■               ­­;....          \'!N




           T i l . . ­ . •'■. A P F      3 . i i : . : , ­ . ­ . „ j . . ...,;:.■


          ■.'.!;•;.^»: M V G . i ? . i ; ; , t . . " . ! . ­ , • ■■­,...•




F
          UITLEG RAPPORTAGES                                 ALGEMEEN




                                                                                                                                                  AANVULLENDE                UITLEG        ANALYSETECHNIEKEN
                                                                                                                                                  Sranning          ElecTronpn          Mlnoseopif
                                                                                                                                                  in t o m D i n a d r     mrt lonlgpnmicfo­arnlyir                       (SEM/EDX)




                                                                                                                                                  O p i i s c h p mt ctoscopip




          flElANf.RUKl                NORMERING/TOETSINGSKAOE R
          Boven,          rn ondrtgttns                     bij fironó­ en puirBUJly­.




;
    C'


                                                                                                                                                                                           environment
                              Search        i J b o r t t o r i u m B.V. H o o ( d t i * n r o o r : V e r c t u M t / . Pi>stlni> H i . s t / i ' ' , ( Ml•t'^w^^k. u ­ l . ' ­ i / , ! ) ) 71) ƒ9 4 ? . f a x ( 0 4 1 3 ) a f 1 9 B j
                              Sfitch        l « b O f « t o r l u m 8 . V . A m t t t r d a m : t ' . ' U i t l t ' u ' n l M v o u w P R f l . K M 1 AC A n i M f K J J I I I I , t i - l . i n . ' n : y m i u i d . ) • ■ ( ö a o ) 5 0 * i A 17
                              Search        L a b o r a t o r i u m B.V. G r o n i n g e n ; ^ n t v j ­ i R e f w c i i J W I , 9 ? / 1 tC (,in<Mn%i>t\. s n , t u ' , 0 1 s / i M 9 0 , f u ( o j o ) i i t 6 6 4 6
                              E­mail:        MhrMrtioiii.mUsfMNhov m Internet: www.atarchbv.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>    ■■!$&<




                       adviesbureau bv

             BIJLAGE B                    PLATTEGROND OF SCHETSEN




                    straatzijde
c




                                                                                                       k

                                                                        D


                                                                       !*­
                                                                 ZDL     Zh K




             ■V.t^S*MstMis    gevelbeplating ( ca. 59 m 2 -ibto.l+2 )           ^     vralckelpiaattin cv ruimte ( foto +6 )
                                                                                .. ' S2'.:2rtrt-
                 A           stukjes gevelbeplating ( fofó|1^2..);,.         «——»•' .vlaMefplaatin entree ( foto 3 )
                                                         ^^VJW-:
                       J     ontluchtingskanaal ( ca. Sl'-.m^fotö.-^S               •': nok'.ëlëmerit ( foto 7 )
                             deur cv ruimte zolder ( fotoSi')

                             AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>        adviesbureau bv
     BIJLAGE C   FOTO ' 5 ( 1 )




                                      M l ) Monstername plaats




i                                 FOTO 1 - Wandbeplating tegen gevel aan straatzijde
                                           + losse stukjes plaat op bodem


t

i                                 FOTO 2 - Wandbeplating tegen gevel binnenplaats
                                           + losse stukjes plaat op bodem


i
i
c.
I
                                  FOTO 3 - plaat tegen wand bij entree

I
I                                           Monstername plaats

I
I
                                  FOTO 4'•- ontluchtingskanaal bij box

I
1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>I
         1                    ijmg
                adviesbureau bv
         1   BIJLAGE C         FOTO 'S ( 2 )

         ■
 1                                                M3) Monstername plaats

 i
ëi                                             FOTO 5 - B eplating tegen deur cv ruimte



 M
 i




     ï
     i
 li
SE

 L
                                               FOTO 6 -. Losse beplating tussen puin bij asbestvrije
                                                         cv ketel

S'
 §
                       9*"

r
 ■■Ê~.




ll                  sr'..,.
                                                  M4) Monstername plaats

                       •**




                                               FOTO 7 - Nok elementen op dak



l
l
l
                                               FOTO 8 - Ontluchtingskanaal tussen ingestort dak
     !


     i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                 Heijing
!
          *      adviesbureau bv
I
              BIJLAGE D   SMA-rt
I                         Onderbouwing werkwijze en vaststelling risicoklassen ( 5 pagina's )



I



    :c'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>    Wl^ a d v i e s b u r e a u bv
■
               SMA­rt 2009­APR Uisicoclassificatie


i
               A.inyiMn.i.ikt np 13 .lutjustus 2010 nm 16h2 7 t 12Ü07V13)
               Heijmg Arlvtcshurrau B.V                           SCA­code: 07­D0 7002 t .0 t
               Dczo risicocl.issihcitic m.inkt onvcibrokclijk onritjideel uit v.m het ,isbcstinv(.*nt.Tnsnticr;ipport
               f 07­D07002 1 ­1ongiM­loM? M.id 6 M.TastJrue], het invent.iris.itïetaijreiHi veikl.iart tl.Tt dc invoer
               cjchoel overi't*nkomt mLM dc werkelijke hronsiluatic.                                                                                                                     sca
               IdcniifïtMiM:
              PiUjeCtCdde                                                                  ■!.­.­ i ' i ! . ! ' .i .. :
              Beschf ijvmy                                                        f­ ..i                ■ • '"'
              Bronnn.im                                                                        '­. ; ' \ ■ '■ !■!.: ■
              Hroncntlt'                                                            il"­ '
              Bronhcschrijwintj                                                   '.V • •:.'• N ­ ­, • .■,■, , .■ :•                                 .:


               Product •fpfrihea tic
              SHuntu:
              Bi.m.:n / huitcn
              Mo ler I.I ai
              Producl
              t­l rcht gct>oiHi oii hetd
              Soortnn eri ".''i .istiest
              An.HysiHerlilit.i.ilnr.
              Mioduclspocific.ilie
              Aciiviteïl
               Risitoklrfsst'f"
              f*isk:okl.issi' h.indeluiï)
              Pr o t o i o l h.indelMicj
              RÏMLukt.isso niHiconlrolo
              Protocol i'innconuole
               VJi'.t kpt.ineler.ien^'p.
              Atschcrmmq w e r k t j c l u r d
                                                                                                                                                                                     '­ '.;i l : ­i.. , M




              Poibuunlijki: Iji.'sclH'i muu)




              üo^chnjwmij wf^rkmelhodc rilcj^mi­cn:




■             Beschrijvincj vverkmethudt: spt:cilick:
                                                                   ■-f   ,"•■■'■■■■ -:<. - L ' . j i : ! ' . ' . I . I . I -   r.       ];"—.i■■<.■-■■ .   l i . : ..<.::'=•.:■.■.




                                                                                           .<..,- l o .


                                                                                           r.\tlt:nrtt.:<*.<•:                      :..■:.,.!,-. . ; ,




              le^chrijvmy (.Mnricunlrolr:




              (i:oi)77l.»i




■
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>     ! l
           Heijing
           adviesbureau bv
     i
                SMA­rt 2009­APR Risïcoclassifïcatte
     . i       Anngrm.iükt op 14 .lugustus 2010 om I2h04 (28023317)



     1
     ■ i
               Heijing AdvicsDui e*iu B.V

                                             ,
                                                                       SCA­code: 07­DO70O21.O1
               Dft/i* rtsicocd'ts.'ïdtc.ttir rn.t.iM onverhrcheiijk onclciÜ*icl uit v.tn het ,tSb(1stinwo/i(^r),i^fM.,;V>pporf
               |07­D070021­Tonyorlos f: Pad 6 MaasbreeJ; hot inventiinsnticbureiiu wcrkla.irt d.it de mvoer
               (jt'ho**l nvoriM.MikoriU mut dc werkelijk.' hronsitualir*.                                                                                                                                         sca
              ïd*.'nt*?fC(ttte
              Projectcode
              BebChrijwimj
              Bronn.itim




     i        Broncode
              Bronbeschujving


               ProductspccificatiL'
              SiUiittie
              Binnen / buiten
              Matei m.il
              Ptnducl
              Hrcht(;i:bonrir:nhi;(fl
     A,       Soo»ten en "/.> asbest
              An.ilysect'r f i d c i . i f n t ,
              Pi odut.tspi'Cilir.ilu:
              Ach'viteil
               Omstandigheden



     p        Bcuoititjmg




              M.HO.ri.i.lloppervl.ik                    :r: ?
                                                                                                                      •    , > .   I. ;'■■   J-




               Ktsttokl.tssen
              Risicoklasse            handeimt;

 *            Protocol          h.indeling
              RiMCOkl.iSbC m r . o c o n l r o l i ,
              P r o l o m l o m d e n n t r ule

               W<*rkpM'i<:Jc!menrcrn
             ' Af s c h e i m m g w e : w g e u i e t !
     »                                                                                                 I .v:.J!           J' Ci '.'■.);! .U­.




              Persoonlijke tïescherming                                                        i'.'i •.■' l M ! ^ 1 " . ­ ! ? . ^ '
                           ':. .1., M . •■■ .••■ ­., ... • •■ .1 ."l ',"::­­' :;■,' ;: i ■■ ■: ■{»;■'( JC ­.Ifl in ly l'J vVO'ClC'i lïi'dr ; K H : : I U­'SC'^M v;»'j: hi.­: ■.v.­'i\,:') :iif;f j s l j ; : ­ . ! t i ­ ; .
                          e­'..­              .    • ..        , • ■ . , , .,.... : . ■­. W'.Y.­i'.m.n :;>';rn'r.:iM:l':ii M.iiiiilii':i'!­.;la'i::".i:M ü' i.r'­•,';".i­.vf,'ii;(i\'.;!;:..ii.C!i::v.::i ■.

                            r
                                ,.;:. ■ : ; : * . • ,     ­ •,, •   . ■ ­ ■■.■,■ " . . i , ..,;i.'­a'.­.: <:^\ u:<.iX\<r.,­i?itï\ir<A*kc.< P " ot P'i (n^iidSnn.ï: HH'I'­MM ' r ■//,:■ dr.n cicit'iin­.'M


             Beschrijving werfernctnaoc iifgcmecn.
                • ­'■*" i ' ­■   ■ : • ­ . ■■    . ' • .' •.:'.'!'i­.­".i­i.;c




^



     i
     i       Beschrijving            eindcontrole:
                                                                    . .'   . tïtUii.ïvOOi'fj '­'.Hl i"'«ïï '­.­O'l'.'lf: '.vortiit:!:­!!.'!.! e.T'­ COr,^,':!! Nr­f'i..',:'':il.' JV/niSI'" • "■■' ■ . ■'■




 ■   i
             i2Ki)::oi7)



     I
?■
     ii
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>     adviesbureau bv



        SMA­rt 2009­APR Risïcociassificatïe
        A.inqem.iakl op 13 .utgiKUis 2010 om I6h32 {800S2­Ï?)
        Heijing Adviosbure.iu Ü­V                                      SCA­code: 07­D07002 1.0 1
                                                                                                                                  v
        Oeze n v c o c U ^ s i t i o i t i e m.iiikl onverbrekelijk onderdeel ud v.m het .isbestinvent.iris.iiierappori
        (07­O070021­ri»ncjCfl«>SL* Prtd 6 M.t.tsbn.'e |; hi­r .nv.:nt.iri­i,il.i;bure.>u vPikln.irl dnl iU: ­nvner
        geheel ovei eenkonit mei de werkelijke bronsduotir.
                                                                                                                                      sca
        ïtientitic.wie
       Piojectcooe.
       Beschrijving
       Brormiiiim
       Broncode
       Bron besch rij vmg


        Pi oduCtspCCltiïMtio,
       Sttu.itir:

r
                                                                                                  * " ' "     ■'   '        '




       Bmneti / buiten
                                                                                     'i-.!'-'J*
       Mnicriii.­it
                                                                                                  • -                  'i
       Pruduct
       Hechlgebondentieid
       Soorten en 'V„ .i^brM
                                                                                    i-i. i ■ •    rtrt
       An.ilvseceredic.i­'tni.
       ProdtiCtspeciMctiie
       Activdijit
        Omslandigheden
       O*,­vriit iy mg
        UsSKokt.i*;se.n
       UiMCukl­iss.; h.iml..>limj
       Protocol h.inoelinq
       Ri51cokL1v.se eindcontrole
       Piotocol emdcontrolr'
        We.iUpl.Jneteme.nl »;n
       AL^chermmg werkgebied




       PersoanüjUe bescherming




       Hi'schrijyiny w(*i l.inrlhodr .ilgcn

(:

                                                                                    ' ■ ' . ' - s ; ; ! II.II.KI... i i . i . '




       Beschrijving (..intit'ontr.'jl
                                                                    t.i­   ;\:,ii     s.­n.'ii,■




       (SI >l).ï 242)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>     adviesbureau b V



         SMA­rt 2009­APR Risicoclassificatie
        A.ingern.i.ikl up 1 3 ­luquslus 2010 om Itih35 ( 16010684)
        Heijfng Advieshuie.iu Ü.V                          SCA­rodc: 07­007002 1.0 1
        Deze nsicocljissiticttie m.i.ikt onverbrcketijk onderdeel uil vnn het .isbestinvent.ins.Uier.Tppo
        j 07­0070071­Tongerlnso P.id 6 Mn.isbieeJ; hel mvent.ins.itiebure.iu verkln.trr d.it de invoer
        geheel ovetcenkomt met de werkelijke btonsiluiitie.                                                 sca
         Identificilie
        Projectcode
        Beschrijving
        Bronniwim
        Bioncodi'
        Bionbeschnjving



         Productspecïtcarie

        Silu.itie



c       B i n n e n ,­' b u i h . ' n
        Matori.i.il
        Product
        Hechtgebondenheid
        S o o r t e n e n 'V., . i s b ' ­ s l
                                                                     '■K'­ L K I ; ■,■.''".»Ï.­.■■
        Anatyüccei titic.i.ttnr.
        P i o d u c t s p e c i h c . i t ie
        Act'viliMt
        Ümstdndigheden
        Bevestiging
        RiMCokl.is^en
        Beschrijving
        Risicoklnsse            h.indeling
        Protocol h.mdeltng
        Risicoklasse eindcontrole.
        Protocol         emdconiiole
        W o r kpl<) n e l e m e n t e n
        Afscherming              werkgebied




        Persoonlijke             l)eschermmg




c.     Beschri|ving werkmethode .ilgemeen:




       Uosclir nwing wei kmelhode specifiek:




       Beschrijving eindcontrole.




       (K.()l()f.S4l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>     adviesbureau ö-



        SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
        A.ingcm.i.iUI np 13 .luyustiis 2010 om 16h.ll (8005462)
        Heijing Adtfiusliur^.iu B.V                                SCA-code: 07-D07002 1.01
        Deze risicocl.'issitic.itie ni.inkt onverhrekclijk onderdeel uit van het .isbcstmvcnt.'irisntier.-ipport
        [ 0 7 - 0 0 7 0 0 ? l-ToiHjerkïsr Piid 6 Mn.isbro<:f: het invcnl.Trts.itiel)ure<iti werkl.i.irt (Int de invoer
        geheel overeenkomt met de werkelijke hi onsitu.ttie.                                                             sca
        Identilicritu:
        Projectcode
        Beschrijving
        Bi'onn.ir-nii
        Brnni-ude
        BronbeschrijvN


        Productspectticitte

f
        Sdu.itie
       Binnen / builen
       M.iten.-Kii
       Product
       Hechtgebondenheid
       Si)orten e.n "/<• .i<.t)est
       An.'tfvsecertific.i.itnt.                                         -•ii", • V! -rfK-i.'::'.
       Prod uct specifica li e
       Activdf.it
       Rü.icokl.ïssen
       Ristcokl.isse h.indelmg
       Protocrii h.indelinq
       Risicoklasse eindcontrole
       Piotocol e.ndcontf ole
       WerkpMneiementen
       Alscberming werkgebied




       Pi;rs(»onlijke bescherming




       Beschrijving werkmetnode .ilgemcen:




c.
       Beschrijving emocont'ole




       (S(]054^2i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>        @1

                  adviesbureau b-
    8        BIJLAGE E            BLANCO EVALUATIEFORMULIER

                                  VOOR ONVOORZIEN ASBEST ( Z I E HOOFDSTUK 2.2 )




1            1. Asbestinventarisatie type A
             Naam inventarisatiebedrijf                             Heijing adviesbureau BV
             SCA-code                                               07-D070021
8            Rapport nummer                                         100723.1
             Vrijgave datum                                         14 augustus 2010

             2. Asbestinventarisatie type B
             Naam inventarisatiebedrijf
8            SCA-code
             Rapport nummer
             Vrijgave datum
I            3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest

i            Naam inventarisatiebedrij f
             SCA-code
             Rapport nummer
             Vrijgave datum

             Omschrijving onvoorzien asbest                                                                                                      .-^v'^
               Omschrijving             Plaats                               Hoeveelheid



i            Asbestverwij deringsbedrijf
             Naam
             SCA-code
i            Naam
             Verzonden naar
                                                                   Handtekening
                                                                                                                     i3^£:i&i'M^é
             Door ( naam)                          ...vv. -r.
                                                    ■'•.1.'.:,
                                                                                                                     *   . .   -.^.■..It-i^tH.
                                                                                                                                                 "wm
i            Datum
             Paraaf                                              '.• .■. ...ï:.'­.:^..­ ■.:■ ' ' ...■   ­   • / ■.
                                                                                                                                                    ■ ■ -fS"




!


!


I
I
8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>     sa*
           adviesbureau      bv


     BIJLAGE F    VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

                  Verplichtingen conform het Asbestverwijderingsbesluit en
                  het Arbeidsomstandighedenbeleid welke gelden voor de
                  opdrachtgever moeten in een asbestinventarisatierapport
                  zijn toegevoegd. ( 2 pagina's )




c.




c
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>    Heijing
    adviesbureau bv



                                                    Certificatieschema                                               D,aa,5va„2c

                                                  Procescertificaat                                               itiemiticanecoae
                                                                                                         SC540
                                                 Asbestinventarisatie                                                zoo'BniageB

        APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET­ EN
        REGELGEVING


        1.   Algemeen
        AsOesfverwijdering is onaemevig aan eon gemeemeüiKe vergunning. Aan ae vergunning ligi een
        asbestinventansaiierappor, ten grondslag.
        Wie kan een vergunning aanvragen en worat daarmee de nouoer van de vergunning'

c       1. De eigenaar van een bouwwerk:
        2. Namens oe eigenaar van nei oouwwerk­ adviesCureau.
        3    Gebruiker van een bouwwerk,
             l'oelictilmy
                    i Qe riouder van ne vergunmnq oiijü vco* ce gemeenle vetantwocraeiiifv en aanspreerfcunt ^oor ae rapponage ais
                       sanenr.g. I Ï he' '".iel volledig on ÜJS r.iet gescn^i voc' aigille siccpvefyiirmng aan spreeKl ae gemeente Pe
                       aanuiagei van ce ve/g.jnninc aan Deze sp/eeKi vervolgens hei ondeizoe­vSbuieau aan Dit geidi eveneens vcpr ae
                       asceswenMidenng
                   ? Ais geweu! vjorat m slnja niot ae ■.ooiscnnllen. sp^eo^l de cenieer­le ae noucer vsn di; verq.innnvg ir. eersle
                       .nslanite aan. ir. tweede instantie de asDesivetwi]deraai

        De onoer oe punten i [.'m 3 genoemde personen kunnen opdracnigever zi;n voor 2owei oe
       asbesïïnventansaiie. ae asbestverwi|dering. als de eindbeooraelmg. Ui. hoetl met perse oporacnigever
       ie zijn voor de eindbeoordeling. Dil kan hij overlaien aan nel verwi|0eringsDeanjt. neigeen ook logiscn
       is
       Do oporacnigever is degene die
        !. De oporacm lo: inventarisatie verleen; aan een bedrijt dat m het bezit is van een geldig certificaat
           voor asbestinventarisatie:
       2. De sloopvergunning Dij de Gemeente aanvraagt, impiicerenoe de me.'dinq voor het voornomen iot
           slopen,­ verwijderen.
       3. De opdracm to: oe cmabeoorael.ng van oe uitgevoeroe astestverwijdering verleent aan een
           laboratorium c a . inspecüe­insteüi.ng dat/die daarvoor is geaccrediteerd:
       4 Oe opdraent :o; oe asPestverwijdering verleent aan een asOeslverwijderingsDedrijt oat in het bezit is
           van een geldig certificaat voor asoestverwiideren.
       5. De Gemeenle minimaal één week vóör uitvoering op oe ndogte stelt van de juiste uitvoeringsdata
           en ­lijdslippen:
       6. De stortbon en net vrijgavebewijs van net asbestverwijaenngsbedrijf ontvangt:
       7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van ae resultaten van de
           eindbeddrdeling:
(      8. De facturen voor oe verleende diensten (1 t'm 4) ontvangt en betaalt
       De opdrachtgever kan oe zaken genoemd onder 1. 2. 3. 5 en 7 delegeren aan bijvoerbeeld net
       asbesiverwijdenngsbednit. doen blijft verantwoordelijk voor oe aanwezigneid van de juiste papieren
       ünventansatierapport en sloopvergunning) op net werk.


       2.    Asbestverwijderingsbesluit 2005
       De verantwoorcelijkheic van oe opdraentgever voor de juiste papieren (inventansatierappon en sloop­
       vergunning; op net werk vindt Zijn wettelijke basis m Par. 2. Artikel 3 en S en Par 4. Artikel 10 van hel
       Asbestverwijderingsbesluit 2005.
       De door de opdrachtgevef in te scnakelen bedrijven veor asbestinventarisatie. asDestverwijdering en
       emobeoordeiing kunnen net werk alleen verrichten, wanneer zij m net bezit zijn van ae wetieiijk
       verplicnte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a. 4,54d en 4.55a van net
       Arbobesluit Asbestverwijoeringsbesluit 2005.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>    ^   adviesbureau bv



                                                                            Certificatieschema                                                                            ^o^^ 2 o

                                                                             Procescertificaat                                                                       loemiticanecude
                                                                                                                                                        sc 540 20n7 8i|la B
                                                                       Asbestinventarisatie                                                                 ­         '                     ^

            3.       Asbestinventarisatierapport
            Ontleend aan Asbeslverwiideringsbesluil 2005 . Stb 704 d o. 16­12­2005 en Stb 87 e.d. 20­02­2006

            Paradraaf 2 ■' Asbestinventarisatie
            Art. 3­l­b­
            lid b: degene die geneel of gedeeltelijk ooet (laat) aforeken oi uit elkaar nemen (.= dus oe opdrachtgever/
            .... beschikt over een asbestinventarisatierapport.


f           Art 3­2­b:
            ook nier worat weer gesproken over degene die asbest coet (laat) verwijderen (^ ous oe
            opdrachtgeveri
             .... beschikt over een asbestinventarisatierapport.
            Alt. 5                                                                                                                                                                                   \yi
            Degene die de handelingen van par. 3 doet ■ laat verrichten i= dus de opdraentgever). verstrekt voordat
            de handeling worot verricht, een afschrift van net inventansatierappon aan degene die de handeling
            verricht (= dus het asbes:verwi|deringsbedrij!i
           Conclusie:
           An. 3 en 5 zijn neei duidelijk.
           De opdrachtgever bescnikt ovei een inventansatierappon en geeft een atscnrilt van dat rapport aan
           degene die het asbest verwijoen                                         .                        >
           Hoe de opdrachtgever aan nat rappon kunn siaal niet vermeld. Hi; moet ei gewoon ovei oescnikken.
           dus net zei' regelen
           Zie ook art 4 54a­1 t m 5 en 4.54u 5 (toevoeging aan Arbo­Desluit)
                  Aanvulling ArtwidBomitandighedenbasluit
                  <iti»;l4;4a Aste­anvsnUTOtie                                                                                                                                                       H
                   ' Vocroal esn nanoelitg als oeooeta in .r.l,.­1.­!.: ' ­i, ­­.III ­.­i. •■■■^ ■::',li­:"t.y..>i....;'..:, HKÜ'. .i.ii^fiva'iijH. *üiai de janwezigheid van dsoesl ut               f
                 .«fcesffioucencJe oiocucten dan wel cinaücligt of acoöclwinciijenoe crrJvaen .■ollK,g qe.n.eiianieetc en woraen <Je resültarer niervan
                 aogenoi^en in een invenlansaliefapfiün
                  .' Hel eeisle l;ü is van loepassing inoien «ervnèmers .vorce^ cf '...nier. ^oicar­ Dlco'.geslela aan ascesl o! asceslnouilenae piodücten oan *el
                 crouaotie: cl cioadclieinüuuenoe p.­odiicien
                 3. Oe ir­ventansaoe er. i e ! iti.'enlansatierappor. Decoelo ir. nei eersle i:c wofcen ungevoera. cnceiscfleioenlijK opgesteld, looi een bedrijt oal m nel
                 oezit is van een certiticaat vooi ascesunventansatie oal is algegeven ace Cnze Mnistei of een cenificeiende mslellina
                 4 Een alscti'ilt van nel mvenansalierapr­on wcral verslreKl aan net Deünjf. tefloeW :P 3r..? '­ L'­c ^:^;c.ig. cie oe handeling. DeCdeid in .vv­ei ­ S4
                 i'ei'.­­­i,­ . y u ^ . i i i y l j n : • ; verricni
                 5 'fel certificaa! cl een afsernft caarvan ■£ oo Ce aioemsflaats aanwez.g an wordt flesgetfaago geloond aan een amttenaar afs oedoefd in tn?­:5.'                                 '."•■




c                 AniVH 4.340 Asoestverwiidennq
                   !. De handelingen bedoeld n Ü ^ Ë U . ! ­ ! . . ­ ; ^ . ­ . ' ^ : . mei uitzondenng van de handelingen, oedoeld m ,^­..­ei ^ H L ­ .­^■.i^­d.;c­j o ii:: tir. .T:&; ., «orden
                  vernchi volgens een vooraf opgesteld werttplan ais becoeld m aüi!ti4 ­b door eer. bednj! dat m net bezit is wan een cefliftcaat voor asbestverwijdefing.
                  dat is algegeven ooot Onze M^tisier of een cenificeiende mslelling.
                  2 BIJ een bedrijf als bedoeld in nel eersle lid is m ieder geval een persocr als bedoeld in hel derde 1.0 wemzaam.
                  3 De fta.tdeltngen. befleefö ;n ne! eerste lid worden vemeftt door of onder voortdurend loejücfit van een persoon die m net pest is van een certificaat
                  jan vakbekwaamheid voot hel toezicnl ncuCen cp net venwi|de»en var asbest en aoodotiet, cat is atgegeven door O z e Ministet ot een certiftcerenoe
                 inslefling
                 4. Voorzovei pe hanüelmgen uedoeld m nel eetste hd nede wenden vemem aooi een andete petsoon dan ae persoon peooeio in nel derde lid. is
                  leze annere persoon ir, net Rezit van een certficaat van vakbenwaatnneid vooi he: verwijderen van asbest en croadofiel, aat is atgegeven door Onze
                 ­.'.mislet o' ?9n certificerende ir.stdi.ng
                 r. Vuüfdst «oiiit aangevangen ­rel de handelingen oedoeto m het eersle lid is net bednjf bedoeld m het eetste lid. m het bezit van een alsc/inrt van
                 een mventattsar­etappon als bedorilft m j;:<i.|.i ­^t. I^IS;­­;^
                 i,. De cettirtcgiwi. DeOP&fo in nel eerste derde en vierde lid, pf alscfcntten daarvan eri ee» atscnntt van he! invöitansaüeiappdrr. Heoee'd m «r:.~r
                 * .­41?. ^ ­ i ^ . ­ : ' . : , " P l ) [ ] "e aire­osplaals ^anwezrg en wo<aan desgevraagd geloond aan een ombier­aar als bedoeld 'fi ­ip^^i :.'* ,a f : n­j /.?:

           Par. 4 ■ BouvvwerKen
           An 10
           He; is verbooen om een bouwwerk te slopen zonder ol in atwijAing van de vergunning van B&W Bi:
           een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd tan. 10;;
           De houder van ce sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter nand stellen aan net
           Oecriil oa; oe siooo uitvoert
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>          m " -,



                   adviesbureau bv

               BIJLAGE G     CERTIFICAAT HEIJING ADVIESBUREAU BV

                             SCA-nummer:   07-D070021




    f




    C'.




I
I
I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>    a d v ies o u rea u bs/

        07-D070021                                                         mm
                                                                                              Eerland




i            SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie
        Certificaathouder
        Bedrijf:       Heijing Adviesbureau B.V.


i
        Adres:         Reinoutlaan 314
        Plaats:        5665 AH GELDROP
        Telefoon:      040­292 7781
        Fax:           040­292 7782
        E­mail:        info@asbestinventarisatie­heijing.nl
        Contactpers.: Dhr. L.N.P. Heijing
        KvK:           17208807 Eindhoven

      ;Verklaring van uitgifte
      jDit procescertificaat is op basis van het SCA­Certificatieschema Procescertificaat
       Asbestinventarisatie SC­540 / 2007, conform Eerland Certification B.V. Certificatie
       reglement 30­5­2008 afgegeven door Eerland Certification B.V..

       In het certificatieschema SC­540 zijn de volgende wettelijke bepalingen verwerkt:
                Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54 a en 4.54 d
                Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27

       Eerland Certification B.V. verklaan, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat
       door de certificaathouder te verrichten asbestinventarisatie en op te stellen
       inventansatierappon kan voldoen aan de, in het bovengenoemde certificatieschema
       vastgelegde eisen, ten aanzien van de volledigheid van he!
       asbestinventarisatierapport, de zorgvuldigheid, de arbeidsveiligheid en het
       voorkomen yan verspreiding van asbest naar mens en milieu.
       Voor Eerland Certification B.V.




        Egon Eerland

       Certificatie­instelling
       Naam:                    Eerland Certification B.V.     Certificaatnummer:            07-D070021
       Adres'                   Postbus 275                    SCA­code:                     07-D070021.01
       Plaats'                  4190 CG Geldermalsen           Datum eersle uitgifte:        17-10-2007
       Telefoonnummer'          0345­585031                    Datum uitgifte:               22-10-2008
       Faxnummer:               0345­585025                    Vervaldatum.                  22-10-2011
       E­mail:                  info@eerlandcenification.ril
       Website.                 www.eerlandcertification.nl
       Aanwijzingsbesch.:     , ARBO/P&G/08/14505
       Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA
       Certificaatregisler op www,ascert.nl



       Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.                                         '■■■.:&;'ï'.
       Nadruk verboden                                                                   Blad:r,variy2Irie:i,'




                                                                                   "r'.'Hff^jJry
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>     adviesbureau bv



        07-D070021
                                                                                                  Eerianc
                                                                                  -mi


        Wenken voor de gebruiker
            1.   Bij de uitvcering van fdezicht door Cl. Al, en/of gemeente dient de afnemer/opdrachtgever de
                 toezichthduder toegang te verlenen tdt de projectlocatie
            2.   De reguliere beoordelingen door de certificatie­instelling op de projectlocatie vinden altijd
iC               onaangekondigd plaats. De resultaatgerichte beoordelingen op de projectlocatie, in
                 aanwezigheid van de DIA vinden altijd aangekondigd plaats.
            3.   De afnemer/opdrachtgever stelt (ver­)bouw­ en/of constructiebeschrijvingen beschikbaar aan
                 het asbestinventarisatiebedrijf
            4.   Indien de peridde vanaf vrijgavedatum van het ter beschikkingstaande inventarisatierapport tot
                 aan de verwijderingsdatum meer dan 3 jaar is, dient een aantoonbare vaststelling van de
                 actuele betrouwbaarheid op het vddrkomen van asbest in het bouwwerk of object beschikbaar
                 te zijn (zie SC­540 Par 4),
            5.   Bij klachten dienl contact opgendrhen te worden met de certificaathouder en in geval van
                 ernstige klachten met de certificatie­instelling (zie ook de klachtenprocedure zoals
                 omschreven in certificatieschema SC­540 Hoofdstuk 17).
            6.   Indien er bij asbestverwijdering sprake blijkt te zijn van onvolledige uitgevoerde asbestinven­
                 tarisatie dient de afnemer/opdrachtgever, nadat het asbestverwijderingsbedrijf dit heeft
                 geconstateerd en gemeld aan de opdrachlgever. het inventarisatiebureau daarvan op de
                 hoogte te stellen (zie SC­530 par. 9.4.1: SC­530 Bijlage B par. 2.3 en SC­540 Bijlage B par.
                 9.4):
            7.   Voor gegeven inventarisatiesituaties met onverwachte grote asbestblootstellingsrisico's dient
                 de afnemer/opdrachtgever de adviezen van het inventarisatiebureau op passende wijze op te
                 volgen.




           Egon Eerland




                                                                                                 •■■ . . . ­ S S & i »''
                                                                                          . ■'. --■.„ju-'- x Y H Ï . W & ' Ü M ' ; - - .
       Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.                                 . ;\-^-k^<&%££-<~'-
       Nadruk verboden                                                                    ::Blad;2ivanr2#^™:i




                                                                                                            ,..;.;--"ö3.v.-


                                                                                                            MS:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Asbest vrijgaven en stortbonnen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>