<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Planstatus: ontwerp




                       Bestemmingsplan
                      Tongerlose Pad 6 te Maasbree
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Tongerlose Pad 6 te Maasbree
Gemeente Peel en Maas




  COLOFON

  Status:           ontwerp
  Datum:
  Zaaknummer:
  IMRO-Code:        NL.IMRO.1894.BPL0190-ON01
  Auteur(s):
  Ontwerp:
  Vastgesteld:
  Onherroepelijk:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Tongerlose Pad 6 te Maasbree
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave



Toelichting                                                      3

Hoofdstuk 1    Inleiding                                         4
1.1    Aanleiding opstellen nieuw bestemmingsplan                4
1.2    Doel                                                      4
1.3    Plangebied en begrenzingen                                5
1.4    Vigerend bestemmingsplan in plangebied                    6
Hoofdstuk 2   Beschrijving bestaande situatie                    8
2.1    Ontstaansgeschiedenis                                     8
2.2    Bestaande situatie                                        9
Hoofdstuk 3    Beleidskader                                     10
3.1    Rijksbeleid                                              10
3.2    Provinciaal beleid                                       13
3.3    Regionaal beleid                                         14
3.4    Gemeentelijk beleid Peel en Maas                         15
Hoofdstuk 4    Planbeschrijving                                 21
4.1    Doelstellingen en uitgangspunten                         21
4.2    Stedenbouwkundige en ruimtelijke effecten                21
Hoofdstuk 5      Randvoorwaarden / resultaten onderzoeken       22
5.1    Inleiding                                                22
5.2    Milieu                                                   22
5.3    Kabels en leidingen                                      29
5.4    Ecologie                                                 29
5.5    Waterhuishouding                                         30
5.6    Archeologie en cultuurhistorie                           32
5.7    Verkeer en parkeren                                      33
5.8    Duurzaamheid                                             34
Hoofdstuk 6     Juridische aspecten                             35
6.1    Planstukken                                              35
6.2    Toelichting op de verbeelding                            35
6.3    Toelichting op de regels                                 35
Hoofdstuk 7   Uitvoerbaarheid                                   38
7.1    Economische uitvoerbaarheid                              38
7.2    Maatschappelijke uitvoerbaarheid                         38
Hoofdstuk 8    Overleg en inspraak                              39
8.1    Overleg                                                  39
8.2    Inspraak                                                 39
Hoofdstuk 9   Procedure                                         40
9.1    Algemeen                                                 40
9.2    Ontwerp bestemmingsplan                                  40
9.3    Vastgesteld bestemmingsplan                              40
Bijlagen bij toelichting                                        41
Bijlage 1       Historisch bodemonderzoek                       42




2                                                           ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Toelichting




ontwerp       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 1              Inleiding

1.1     Aanleiding opstellen nieuw bestemmingsplan

Het voornemen bestaat om de bestaande agrarische bedrijfswoning aan het Tongerlose Pad 6 in
Maasbree om te zetten naar een burgerwoning. Bij deze functiewijziging blijft de bestaande bebouwing
behouden en vinden geen bouw- of sloopwerkzaamheden plaats.
De locatie is in de geldende beheersverordening 'Buitengebied Klavertje 4' bestemd tot 'Agrarisch -
Grondgebonden'. Op basis van deze bestemming mag de woning uitsluitend worden gebruikt als
bedrijfswoning bij een ter plaatse gevestigd grondgebonden agrarisch bedrijf. Gebruik van de woning als
burgerwoning is niet toegestaan. Een beheersverordening kent geen wijzigingsbevoegdheden, waardoor
een wijziging naar de bestemming 'Wonen' uitsluitend mogelijk kan worden gemaakt middels het
vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie.




Luchtfoto plangebied (rood omlijnd) en omgeving




1.2     Doel
De belangrijkste algemene uitgangspunten die gelden voor het nieuwe bestemmingsplan zijn:
    Uniformiteit: aansluitend bij de planregels voor het buitengebied in de gemeente;
    Digitaal raadpleegbaar: conform wettelijke eisen en gebruiksvriendelijk;
    Flexibel: zo veel mogelijk vrijheid voor de initiatiefnemers met zo min mogelijk procedures (vermijden
    van wijzigings- of uitwerkingsplannen).
Het nieuwe bestemmingsplan geeft uitvoering aan de beoogde functiewijziging van de agrarische
bedrijfswoning naar burgerwoning.




4                                                                                                ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1.3     Plangebied en begrenzingen
Het plangebied is gelegen in het buitengebied ten noordwesten van de kern Maasbree in de gemeente
Peel en Maas. De omgeving heeft een hoofdzakelijk agrarisch karakter, bestaande uit agrarische
percelen en -bedrijven. Daarnaast zijn verspreid gelegen agrarische bedrijfswoningen en burgerwoningen
aanwezig.




Topografische kaart met aanduiding ligging plangebied (rode cirkel)


Het plangebied omvat het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbree, sectie Y, nr. 95 gelegen aan
het Tongerlose Pad 6.




ontwerp                                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Kadastrale situatie plangebied


Het plangebied grenst aan de noordzijde aan een agrarisch perceel en de agrarische bedrijfswoning aan
het Tongerlose Pad 7. Deze behoort bij het glastuinbouwbedrijf dat verder ten noorden van het
plangebied ligt. Ten zuidoosten van het plangebied ligt de waterloop Lange Heide, met aan de overzijde
een agrarisch perceel. Direct ten westen van het plangebied ligt de weg Tongerlose Pad. Aan de
overzijde hiervan zijn eveneens agrarische percelen gelegen. Verder ten zuiden, westen en noordwesten
liggen enkele burgerwoningen.




1.4     Vigerend bestemmingsplan in plangebied
Het plangebied is gelegen in het plangebied van de vigerende beheersverordening 'Buitengebied Klavertje
4', die op 25 juni 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad van Peel en Maas. In deze
beheersverordening heeft het plangebied de bestemming 'Agrarisch - Grondgebonden', met een
bouwvlak waarbinnen de bestaande bebouwing is gelegen. De voor 'Agrarisch - Grondgebonden'
aangewezen gronden zijn bestemd voor agrarisch bedrijfsmatig gebruik, in de vorm van een
grondgebonden bedrijf, al dan niet met als nevenactiviteit een niet-grondgebonden bedrijfstak. Daarnaast
is wonen in een bedrijfswoning toegestaan. De bestaande woning is gelegen binnen het bouwvlak en
passend binnen de geldende bouwregels.
Daarnaast geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' voor het gehele plangebied. De voor
'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de instandhouding en
bescherming van de archeologische waarden en oudheidkundige waardevolle elementen, in het
bijzonder voor gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Binnen deze
dubbelbestemming geldt een archeologische onderzoeksplicht voor bodemingrepen met een diepte
vanaf 40 centimeter en een oppervlakte van minimaal 250 m2. In paragraaf 5.6.1 wordt verder ingegaan
op het aspect archeologie.
Tot slot zijn de gebiedsaanduidingen 'bebouwingsconcentratie' en agrarisch landschap' van toepassing



6                                                                                               ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>op het gehele plangebied. Ter plaatse van de aanduiding 'bebouwingsconcentratie' zijn de gronden
tevens bestemd voor concentratie van gebouwen. Ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch landschap'
zijn de gronden tevens bestemd voor het behoud van agrarische productiegebonden gronden en
ontwikkeling van grondgebonden agrarisch gebruik, extensieve dagrecreatie, verbetering van
landschapskwaliteiten en verbetering van de milieusituatie.




Uitsnede beheersverordening 'Buitengebied Klavertje 4', met aanduiding plangebied (rood omlijnd)




ontwerp                                                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2              Beschrijving bestaande situatie

2.1     Ontstaansgeschiedenis
(Bron: Wikipedia)
In de Middeleeuwen behoorde Maasbree tot het graafschap Kessel, dat weer deel uitmaakte van het
Overkwartier van Gelre of Spaans Opper-Gelre. Zoals overal in die tijd was ook in Maasbree landbouw
en veeteelt het hoofdmiddel van bestaan. Tijdens de Spaanse Successieoorlog rond 1702 werd het
gebied door Pruisische troepen bezet, en zo bleef het als deel van Pruisisch Opper-Gelre ongeveer een
eeuw lang Duits.
Het dorp Bree wordt voor de eerste keer genoemd in een akte uit het jaar 1240 waaruit blijkt, dat Bree in
1240 bestond als gemeenschap en dat er een kerk was. Bijna alle bewoners voorzagen in hun
levensonderhoud door te werken in de landbouw en veeteelt. Er lagen enkele grotere boerderijen in Bree,
onder andere de Kerckenhof, hof Tongerlo, de hof aengen Eijnde, Baelshof, de grote en de kleine
Westeringsehof en Haenenhof. Deze hoeven waren eigendom van adellijke heren of welgestelde burgers
uit andere plaatsen en soms van kerken of kloosters. Ook hadden sommige inwoners een klein
boerderijtje in eigendom, terwijl anderen als dagloner de kost moesten zien te verdienen. Natuurlijk
waren er ambachtslieden, maar die hadden toch meestal ook een boerenbedrijfje.
Op 16 september 1786 (Sint Cornelisdag) werd Bree getroffen door een felle brand. Uit een
schatrekening van het jaar 1787 blijkt, dat 17 huizen door het vuur verloren gingen. De straatnaam Brand
1786 herinnert aan deze gebeurtenis.
Na 1794 bezette het Franse leger het gebied en een nieuwe bestuursorganisatie kwam tot stand.
Gemeenten met minder dan 5000 inwoners werden bij elkaar gevoegd en zo vormden Blerick, Baarlo en
Bree samen 'Mairie de Bree', later Maasbree genoemd.
Maasbree ligt op het middenterras van de Maas, op een hoogte van ongeveer 30 meter. De weg van
Panningen naar Blerick (N275), die direct ten zuiden van de kom loopt, volgt het tracé van de ooit
geprojecteerde Noordervaart. Ook de Everlose Beek doet dat hier.
Maasbree ligt op zandgrond en wordt omringd door landbouwgebied.
Tot de voormalige gemeente Maasbree behoorden Baarlo en tot 1940 ook Blerick. In dat jaar werd
Blerick bij Venlo gevoegd. Per 1 januari 2010 maakt Maasbree deel uit van de gemeente Peel en Maas.
De omgeving van het plangebied is tot het eind van de 19e eeuw grotendeels onbebouwd geweest en
kende voornamelijk een gebruik als agrarisch gebied met enkele bosgebieden. Het merendeel van de
bebouwde percelen in de omgeving is tussen de jaren '30 en de jaren '60 van de vorige eeuw voor het
eerst bebouwd. Het plangebied zelf is vanaf circa 1967 bebouwd met een agrarisch bedrijf inclusief
bedrijfswoning.




8                                                                                                ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Topografische kaarten omstreeks 1900 (links) en 1967 (rechts)




2.2    Bestaande situatie
Het plangebied is gelegen ten noordwesten van de kern Maasbree aan het Tongerlose Pad 6. Het
plangebied is bebouwd met een agrarische bedrijfswoning en een schuur/stal (voormalig
bedrijfsgebouw). Daarnaast is bij de woning een tuin aanwezig. Het perceel is ontsloten via de weg
Tongerlose Pad. Het noordelijk en zuidelijk deel van het perceel is in gebruik als akkerland.




Foto bestaande woning Tongerlose Pad 6




ontwerp                                                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3              Beleidskader

3.1     Rijksbeleid

3.1.1   Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In deze
Structuurvisie staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Overheden, burgers en bedrijven krijgen de
ruimte om zelf oplossingen te creëren. Het Rijk richt zich met name op het versterken van de
internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen.
Het Rijk zet zich voor wat betreft het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend,
bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte worden drie
hoofddoelen genoemd om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de
middellange termijn (2028):
1. het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
   ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
2. het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de
   gebruiker voorop staat;
3. het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische
   waarden behouden zijn.
Voor de drie rijksdoelen worden de onderwerpen van nationaal belang benoemd, waarmee het Rijk
aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Relevante nationale
belangen voor onderhavig plangebied zijn als volgt:
1. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water), bescherming tegen geluidsoverlast en
   externe veiligheidsrisico's.
2. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke
   kwaliteiten.
3. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en
   faunasoorten.
Afweging Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Voor het plangebied geldt dat er, gezien de kleinschaligheid en bestaande woonsituatie, geen nationale
belangen uit de Structuurvisie in het geding zijn. Zoals elders uit deze toelichting blijkt, bestaan er
verder ook vanuit milieuhygiënisch oogpunt, zoals geluid en externe veiligheid, geen belemmeringen in
het gebied. De nationale belangen zijn dan ook niet in het geding als gevolg van onderhavig nieuw
bestemmingsplan.

3.1.2   Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Op 30 december 2011 is het Barro in werking getreden. Voor de nationale belangen die kaderstellend
zijn voor besluiten van gemeenten zijn in het Barro regels opgenomen die direct het bestemmingsplan
en daarmee gelijk te stellen besluiten betreffen. Zij strekken ertoe dat de nationale ruimtelijke afweging,
die door het kabinet in samenspraak met de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal is gemaakt,
bij besluitvorming over bestemmingsplannen wordt gerespecteerd.
Onderwerpen waarvoor het Rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, bescherming
van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, bescherming en behoud van
de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de
Stelling van Amsterdam en de uitoefening van defensietaken.
In oktober 2012 is het besluit aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen veiligheid op
rijksvaarwegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, het
Natuurnetwerk Nederland (NNN), de veiligheid van primaire waterkeringen, reserveringsgebieden voor
hoogwater langs de Maas en maximering van de verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer. Ook is het
onderwerp duurzame verstedelijking in de regelgeving opgenomen.



10                                                                                                ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Afweging Barro
Op dit bestemmingsplan zijn geen van de belangen uit het Barro van toepassing. Het initiatief is kortom
niet in strijd met de beleidsregels zoals deze zijn opgenomen in het Barro.

3.1.3   Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro)
De Rarro is gebaseerd op het Barro. In het Barro is bepaald dat bij ministeriële regeling verschillende
militaire terreinen en objecten, hoofdwegen en NNN-gebieden worden aangewezen, waar gemeenten bij
de vaststelling van bestemmingsplannen rekening mee moeten houden. In de Rarro wordt daar
uitvoering aan gegeven. Als gevolg van de gewijzigde regelgeving beslaat het radarverstoringsgebied
behorende bij de radar op de militaire vliegbasis Volkel ook de gemeente Peel en Maas.
Afweging Rarro
Aangezien het bestemmingsplan geen windturbines of andere bouwwerken hoger dan 114 meter
toestaat, vormt dit geen belemmering voor het radarverstoringsgebied.

3.1.4   Besluit ruimtelijke ordening (Ladder voor duurzame verstedelijking)
Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is per 1 oktober 2012 de ladder voor duurzame
verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Bro) opgenomen. De ladder ziet op een
zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De
ladder is een motiveringsinstrument dat verplicht moet worden toegepast bij elk ruimtelijk besluit dat een
'nieuwe stedelijke ontwikkeling' mogelijk maakt. Wat er onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt
verstaan, is in artikel 1.1.1 Bro bepaald: “De ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.”
Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het wel een nieuwe stedelijke ontwikkeling van enige omvang
moet zijn (o.a. ABRS 1 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1503), ABRS 18 februari 2015
(ECLI:NL:RVS:2015:428) en ABRS 24 augustus 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2319)).
Per 1 juli 2017 is een gewijzigde ladder in werking getreden. Hierin is de tekst van de ladder
teruggebracht naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan te geven dat de voorgenomen nieuwe
stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte plus een motivering indien de stedelijke ontwikkeling
niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd: “De toelichting bij een bestemmingsplan
dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die
ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand
stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan
worden voorzien.” (artikel 3.1.6 lid 2 Bro).
Afweging Ladder voor duurzame verstedelijking.
Aangezien het initiatief uitsluitend de functiewijziging van een bestaande agrarische bedrijfswoning naar
een burgerwoning behelst, waarbij geen sprake is van een toename van het aantal woningen ter plaatse,
voorziet het plan niet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef
en onder i, van het Bro. De ladder voor duurzame verstedelijking is dan ook niet van toepassing op dit
initiatief.

3.1.5   Wet milieubeheer
In artikel 7.2, lid 1 van de Wet milieubeheer is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur de
activiteiten worden aangewezen:
a. die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu;
b. ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor
   het milieu kunnen hebben.
In het Besluit milieueffectrapportage zijn in artikel 2, lid 1 als activiteiten die belangrijke nadelige
gevolgen kunnen hebben voor het milieu (en waarvoor op grond van de Wet milieubeheer dus de
verplichting geldt om een milieueffectrapportage op te stellen), aangewezen de activiteiten die behoren
tot een in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit genoemde categorie.
In lid 2 van hetzelfde artikel zijn als activiteiten ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen


ontwerp                                                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (en waarvoor op grond van de Wet
milieubeheer dus een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt), aangewezen de activiteiten die behoren tot een in
onderdeel D van de bijlage bij het Besluit genoemde categorie.
In artikel 2, lid 5, aanhef en onder b. van het Besluit milieueffectrapportage, is vastgelegd dat de
m.e.r.-beoordelingsplicht ook geldt voor plannen die weliswaar vallen onder een van de in onderdeel D
genoemde activiteiten maar waarbij het project valt onder de drempelwaarden zoals genoemd in
onderdeel D, indien: 'op grond van selectiecriteria als bedoeld in bijlage III bij de EEG-richtlijn
milieueffectbeoordeling niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu kan hebben'.
De afweging met betrekking tot de m.e.r.-(beoordelings)plichtigheid van dit bestemmingsplan, is
opgenomen in paragraaf 5.2.7.

3.1.6   Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan 2016-2021 geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale
waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Met het Nationaal Waterplan
2016-2021 zet het kabinet een volgende ambitieuze stap in het robuust en toekomstgericht inrichten van
het watersysteem, gericht op een goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van
wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als
basis voor welzijn en welvaart. Hierbij wordt gestreefd naar een integrale benadering, door natuur,
scheepvaart, landbouw, energie, wonen, recreatie, cultureel erfgoed en economie (inclusief
verdienvermogen) zo veel mogelijk in samenhang met de wateropgaven te ontwikkelen. Het beleid en de
maatregelen in dit Nationaal Waterplan 2016-2021 dragen bij aan het vergroten van het waterbewustzijn
in Nederland.
Afweging Nationaal Waterplan
Het voorliggend bestemmingsplan is niet in strijd met nationale waterbelangen uit het Nationaal
Waterplan 2016-2021. Zoals blijkt uit de navolgende paragrafen, alsmede paragraaf 5.5 van deze
toelichting, is bij de functiewijziging sprake van een hydrologisch neutrale ontwikkeling.

3.1.7   Duurzaam waterbeheer 21e eeuw
De kern van het Waterbeleid 21e eeuw is dat water de ruimte moet krijgen, voordat het die ruimte zelf
neemt. Het water de ruimte geven, betekent dat in het landschap en in de stad ruimte gemaakt wordt
om water op te slaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat toegelaten wordt dat rivieren bij hoge waterstanden
gecontroleerd buiten hun oevers treden, op plekken waar daar ruimte voor is gemaakt. Daarmee worden
problemen in andere, lager gelegen gebieden voorkomen.
Vasthouden, bergen, afvoeren
De waterbeheerders hebben samen gekozen voor een strategie, die uitgaat van het principe dat een
overvloed aan water wordt opgevangen waar deze ontstaat. Dat betekent dat het water niet meer zo snel
mogelijk wordt afgevoerd, maar dat het water zolang mogelijk wordt vastgehouden onder andere in de
bodem. Is vasthouden niet meer mogelijk, dan bergen de waterbeheerders het in gebieden die daarvoor
zijn uitgekozen. Door het water zo lang mogelijk vast te houden wordt tevens verdroging voorkomen.
Pas als het niet anders kan, wordt het water afgevoerd.
Afweging duurzaam waterbeheer 21e eeuw
De voorgenomen functiewijziging betreft een hydrologisch neutrale ontwikkeling en is daarom niet in
strijd met de uitgangspunten van het duurzaam waterbeheer in de 21e eeuw.

3.1.8   Waterwet 2009
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. In deze wet is een achttal wetten
samengevoegd tot één wet. Het Waterbesluit is de uitwerking bij algemene maatregel van bestuur van
bepalingen van de Waterwet. De Waterregeling is de uitwerking bij ministeriële regeling van bepalingen
van de Waterwet en het Waterbesluit. De Waterwet, het Waterbesluit en de Waterregeling zijn het
resultaat van de in 2004 aangekondigde integratie van waterwetgeving.



12                                                                                              ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Wat betreft de oppervlaktewaterlichamen geeft het Waterbesluit een grondslag om de grenzen hiervan in
de Waterregeling vast te leggen en een grondslag voor de grenzen van de gebieden die zijn vrijgesteld
van de vergunningplicht voor het gebruik van waterstaatswerken (vergelijkbaar met het voormalige Besluit
rijksrivieren op grond van art. 2a Wbr).
Afweging Waterwet 2009
De Waterwet, het Waterbesluit en de Waterregeling vormen geen belemmering voor onderhavig
bestemmingsplan.




3.2     Provinciaal beleid

3.2.1   Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014
Op 12 december 2014 hebben Provinciale Staten van Limburg als onderdeel van een integrale
omgevingsvisie het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL2014) 'Voor de kwaliteit van Limburg'
vastgesteld. De grote variatie in omgevingskwaliteiten is een kenmerk en sterk punt van Limburg. Om
daaraan recht te doen, worden in het POL2014 zeven globaal afgebakende gebiedstypen
onderscheiden. Dit zijn zones met elk een eigen karakter, herkenbare eigen kernkwaliteiten, en met
heel verschillende opgaven en ontwikkelingsmogelijkheden.
Binnen het bebouwd gebied worden de volgende zones onderscheiden:
    stedelijk centrum,
    bedrijventerrein,
    overig bebouwd gebied.
In het landelijk gebied gaat het om de zones:
    goudgroene natuurzone,
    zilvergroene natuurzone,
    bronsgroene landschapszone, en
    buitengebied.
Het plangebied is gelegen binnen de zone Buitengebied.




ontwerp                                                                                              13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Uitsnede POL-kaart Integrale zonering Limburg met aanduiding plangebied (rood omlijnd)


Het buitengebied omvat alle gronden in het landelijk gebied die niet behoren tot de goudgroene en
zilvergroene natuurzone of de bronsgroene landschapszone. Deze zone omvat een breed scala aan
gebieden variërend van landbouwgebieden in algemene zin, glastuinbouwgebieden,
ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij, verblijfsrecreatieve terreinen, stadsrandzones tot linten en
cluster van bebouwing. Het beleid is gericht op:
     Ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijfslocaties landbouw;
     Terugdringen milieubelasting vanuit landbouw;
     Kwaliteit en functioneren ondergrond.
Afweging POL 2014
Dit bestemmingsplan voorziet in de functiewijziging van een bestaande agrarische bedrijfswoning met
bijgebouw en tuin naar een burgerwoning. Er is geen sprake van bouw- of sloopwerkzaamheden en er
wordt geen woning toegevoegd. De functiewijziging is hiermee passend binnen de zone buitengebied
volgens het POL2014.

3.2.2    Omgevingsverordening Limburg 2014
Op 12 december 2014 is de Omgevingsverordening Limburg 2014 vastgesteld en in werking getreden.
De verordening is daarna nog enkele malen op onderdelen gewijzigd. De Omgevingsverordening bevat de
regels die nodig zijn om het omgevingsbeleid van POL2014 juridische binding te geven.
Afweging Omgevingsverordening Limburg 2014
Het plangebied ligt niet binnen milieubeschermingsgebieden of beschermingszones ten behoeve van
natuur en landschap. Vanuit het hoofdstuk Ruimte zijn er geen rechtstreeks doorwerkende regels die
een belemmering vormen voor de voorgenomen ontwikkeling. De voorgenomen ontwikkeling past dan
ook binnen de Omgevingsverordening Limburg 2014.




3.3      Regionaal beleid

3.3.1    Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg
De Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg, vastgesteld op 20 april 2016, is een visie waarmee
de bestuurders van de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar,
Venlo, Venray en Peel en Maas en de provincie Limburg sturing geven aan de regionale woningmarkt.
De structuurvisie heeft de status van intergemeentelijke structuurvisie op grond van artikel 2.1, lid 3 Wet
ruimtelijke ordening (Wro). Daarmee heeft het document een juridische status met een zelfbindend
karakter.
Samen met alle woonpartners zijn vijf inhoudelijke pijlers geïdentificeerd die de kern vormen van de visie.
De pijlers rusten idealiter op een stevig fundament: krachtige gemeenten en een sterke regio. De
inhoudelijke pijlers zijn:
1.   Een gezonde woningmarkt in balans: nieuwbouw naar behoefte;
2.   De juiste woning op de juiste plek en dynamisch voorraadbeheer;
3.   Goed wonen voor iedereen, maar met extra aandacht voor onder andere arbeidsmigranten;
4.   Kwaliteit bestaande voorraad en kernen meer centraal;
5.   Een levensloopvriendelijke en duurzame regio.
Afweging Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg
De voorgenomen ontwikkeling betreft de functiewijziging van een agrarische bedrijfswoning naar een
burgerwoning. Hiermee wordt er geen woning toegevoegd aan de bestaande voorraad. Verdere toetsing
aan de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg is dan ook niet nodig. Vanuit het regionaal
beleid bestaan er geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling.


14                                                                                                 ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3.4     Gemeentelijk beleid Peel en M aas

3.4.1   Structuurvisie Klavertje 4-gebied
Op 26 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas de Structuurvisie Klavertje 4-gebied
vastgesteld. De gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo en de provincie Limburg willen
in het Klavertje 4-gebied een duurzaam werklandschap ontwikkelen, om de kansen voor een verdere
economische ontwikkeling optimaal te benutten en verbetering van het landschap (tegengaan
versnippering) te bereiken. In de structuurvisie staan de volgende doelen centraal:
    Versterking van bestaande landschapskwaliteiten door het landschap als ontwerpprincipe te
    hanteren bij de vormgeving van stedelijke ontwikkelingen in het huidige (agrarische) landschap;
    Dit geldt voor zowel de ontwikkeling van de werklandschappen (klavers: bedrijventerreinen,
    glastuinbouwgebieden en infrastructuur) als voor uitbreiding/nieuwbouw van solitair liggende functies
    in het buitengebied;
    Versterking van natuur- en landschapswaarden door aanleg van de Robuuste Groenstructuur (RGS),
    waardoor een samenhangend en robuust ecologisch netwerk ontstaat. Versterking van de
    recreatieve waarde van het buitengebied;
    Het bieden van economisch perspectief voor zittende (agrarische) bedrijven in het buitengebied.
Volgens de bij de structuurvisie behorende kaart ligt het plangebied aan een bebouwingslint aan het
Tongelose Pad. Daarnaast maakt de locatie deel uit van de verwevingszone 'linten Tongerlo'.
Verwevingzones zijn overgangsgebieden in het landschap. Het buurtschap Tongerlo bestaat uit
verschillende linten waarin woningen en diverse soorten bedrijvigheid voorkomen.
De structuurvisie zet in op het beperkt uitbouwen van de gemengde functie in de verwevingzones, bij
voorkeur in vrijkomende (agrarische) bebouwing. Daarom biedt de visie ruimte aan ontwikkelingen in de
volgende functionele categorieën:
    Verblijfsfuncties (woningen, bedrijfswoningen, extensieve verblijfsrecreatie);
    Kleinschalige bedrijvigheid (bedrijf aan huis/in de linten);
    Extensieve (dag)recreatie;
    Grondgebonden agrarische bedrijven.
Afweging Structuurvisie Klavertje 4-gebied
Het voorliggende bestemmingsplan ziet op de functiewijziging van de agrarische bedrijfswoning in het
plangebied naar een burgerwoning. Er is geen sprake van bouw- of sloopwerkzaamheden en er wordt
geen woning toegevoegd. De functiewijziging is passend binnen de verwevingszone, aangezien hierbij
een verblijfsfunctie (burgerwoning) wordt mogelijk wordt gemaakt in een bestaande agrarische
bedrijfswoning.

3.4.2   Nota Ruimtelijke Kwaliteit
Het fuseren van de gemeente en het inwerkingtreden van de Wabo en het daarbij behorende
vergunningvrij bouwen is mede aanleiding geweest voor de gemeente om nieuw welstandsbeleid op te
stellen. Hiertoe is op 31 mei 2011 de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld.
Basisprincipe: welstandsvrij
De gemeente stelt alleen eisen aan de uiterlijke kwaliteit van bouwwerken als dit ook echt nodig is.
Hiermee wordt getracht de 'belasting' of eisen aan de klant zo gering mogelijk te houden waarbij wel het
algemeen belang wordt gerespecteerd. Daarom wordt er uitgegaan van een basis van welstandsvrijheid.
Bescherming: alleen in uitzonderingsgebieden
De gemeente Peel en Maas staat voor zelfsturing en diversiteit. In bepaalde gebieden blijft sturing
echter toch nodig. Sommige gebieden zijn beeldbepalend voor een gemeenschap. De gemeente wil
voorkomen dat dit beeld wordt aangetast, dit is in het belang van de gehele gemeenschap.



ontwerp                                                                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Daarnaast zijn er (nieuwbouw)plannen waarin een bepaalde sfeer, thema of kwaliteit wordt nagestreefd.
Ook hierin is het niet gewenst om gehele vrijheid te geven. Om de directe omgeving te beschermen is
het gewenst om sturing te geven aan bouwplannen die (grote) invloed hebben op de kwaliteit van de
omgeving. Middels een beeldkwaliteitplan kan worden gestuurd op een gewenste uitstraling.
In principe geldt het welstandsvrij beleid voor het gehele grondgebied van de gemeente, maar om
bepaalde ruimtelijke en esthetische kwaliteiten beter te beschermen of waarborgen, worden er twee
uitzonderingssituaties gemaakt. Deze gebieden zijn dus niet welstandsvrij. Het betreft de
beeldbepalende dorpsgezichten en de in- en uitbreidingslocaties.
Afweging Nota Ruimtelijke Kwaliteit
Het plangebied is gelegen in een welstandsvrij gebied. Bovendien is uitsluitend sprake van een
functiewijziging van de bestaande agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning. Hierbij vinden geen
bouw- of sloopwerkzaamheden plaats. Vanuit het aspect welstand zijn er hierdoor geen belemmeringen.

3.4.3    Beleidsplan archeologie gemeente Peel en Maas
In het archeologiebeleid geeft de gemeente een kader op basis waarvan in de toekomst
archeologisch-inhoudelijk, maar ook economisch verantwoorde beslissingen kunnen worden genomen
hoe om te gaan met het bodemarchief. De gemeente Peel en Maas stelt met dit beleidsplan vast:
     De archeologische waarden- en verwachtingenkaart;
     Ondergrenzen (uitgedrukt in oppervlakte en diepte) die duidelijk aangeven of een initiatiefnemer dan
     wel vergunningaanvrager verplicht is archeologisch vooronderzoek te laten verrichten;
     Archeologie als conditie op te nemen bij herzieningen van bestemmingsplannen;
     De archeologische beleidskaart.
In bestemmingsplannen en bij omgevingsvergunningen dient de gemeente aan te geven welke
archeologische waarden in het geding zijn en hoe daarmee omgegaan moet worden. Het
archeologiebeleid levert de archeologische eisen op die gesteld kunnen worden bij de toekomstige
afgifte van omgevingsvergunningen.
Afweging Beleidsplan archeologie gemeente Peel en Maas
In onderhavig bestemmingsplan is rekening gehouden met het gemeentelijk archeologiebeleid. In
paragraaf 5.6 wordt nader ingegaan op de archeologische waarden in het plangebied.

3.4.4    Evenementenvisie
De evenementenvisie van de gemeente Peel en Maas kent twee centrale uitgangspunten: de drie
doelstellingen en de hiervan afgeleide visie over samenwerking. De drie doelstellingen zijn vastgesteld in
de visie en luiden als volgt:
1. Door middel van het creëren van goede randvoorwaarden worden initiatiefnemers gestimuleerd om
   evenementen te organiseren die bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente.
2. Door middel van het stimuleren van 'goede' evenementen wil de gemeente het imago van een
   levendige en diverse gemeente versterken, teneinde een aantrekkende werking te hebben op
   bezoekers van buiten de gemeente.
3. Door middel van een werkbaar kader moeten de lasten voor de initiatiefnemers en gemeente zo
   beperkt mogelijk zijn, waarbij de harmonie met de overlast en veiligheid gegarandeerd blijft.
De evenementenvisie geeft aan waar evenementen plaatsvinden. Bestaande evenementenlocaties,
zowel op pleinen als in bijvoorbeeld hallen, worden in de nieuwe bestemmingsplannen overgenomen ten
behoeve van de koppeling met de evenementenvergunning.
Afweging Evenementenvisie
Het evenementenbeleid is begin 2012 vastgesteld en opgenomen in onderhavig bestemmingsplan. Het
beleid biedt mogelijkheden om binnen het plangebied evenementen te organiseren. Die evenementen
dienen ondergeschikt te zijn aan de woonfunctie ter plaatse en zijn maximaal drie keer per jaar
toegestaan voor de duur van maximaal drie aaneengesloten dagen per evenement, inclusief op- en
afbouw.




16                                                                                               ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3.4.5    Toekomstvisie Maasbree - Brits op eigen kracht
In 2014/2015 heeft een groep inwoners van Maasbree een nieuwe toekomstvisie voor het dorp opgesteld
aan de hand van een negental thema's:
1.   Identiteit Maasbree
2.   Hart van Maasbree
3.   Wonen en leefomgeving
4.   Buitengebied
5.   Verenigingen
6.   Welzijn-zorg-voorzieningen
7.   Jeugd en jongeren
8.   Bedrijfsleven en werkgelegenheid
9.   Horeca, toerisme en recreatie
Het plangebied ligt in het buitengebied van Maasbree. Het thema 4. Buitengebied is dan ook van
toepassing op dit plan. Het buitengebied van Maasbree wordt gekenmerkt door een combinatie van
ondernemende agrarische en tuinbouwbedrijven en schitterende natuurgebieden. Het Maasbreese
landschap is uniek vanwege de afwisseling van natuur en landschapsgebieden met een afwisselend
open landbouwgebied. Twee punten verdienen extra aandacht: het onderhoud van wegbermen, inclusief
de begroeiing die veel overlast veroorzaakt voor de landbouw (distels, brandnetels, berenklauw enz.), en
leegstaande bedrijfsgebouwen die het landschap ontsieren.
Afweging Toekomstvisie Maasbree - Brits op eigen kracht
Dit bestemmingsplan voorziet in de functiewijziging van een bestaande agrarische bedrijfswoning met
bijgebouw en tuin naar een burgerwoning. Het plan voorziet hiermee in een nieuwe invulling voor de
bestaande woning en voorkomt leegstand van voormalige agrarische bebouwing. Het plan wordt hierdoor
passend geacht binnen de Toekomstvisie Maasbree - Brits op eigen kracht.

3.4.6    Bestemmingsplan '1e Reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas'
Op het plangebied is de vigerende beheersverordening 'Buitengebied Klavertje 4' van toepassing, zoals
in paragraaf 1.4 reeds is toegelicht. Een beheersverordening kent geen afwijkings- of
wijzigingsbevoegdheden waarmee de beoogde functiewijziging mogelijk gemaakt zou kunnen worden.
Het bestemmingsplan '1e Reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas' kent wél een
wijzigingsbevoegdheid voor het college om onder andere de bestemming 'Agrarisch – Grondgebonden' te
wijzigen in de bestemming 'Wonen'. Hoewel dit bestemmingsplan, en daarmee deze
wijzigingsbevoegdheid, niet van toepassing is op dit plangebied, geeft deze wel inzicht in de
voorwaarden die de gemeente stelt om medewerking te verlenen aan een wijziging naar de bestemming
'Wonen'.
In de algemene wijzigingsregels van dit bestemmingsplan zijn hiervoor de volgende voorwaarden
opgenomen:
a. wijziging is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'concentratiegebied glastuinbouw 1' en
   'concentratiegebied glastuinbouw 2';
b. de gronden niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' of 'maximum
   aantal wooneenheden 0';
c. de woonfunctie slechts is toegestaan in de hoofdbebouwing;
d. aangetoond wordt dat het huidige gebruik als (agrarisch) bedrijf/ de huidige voorziening niet meer
   mogelijk is;
e. het huidige gebruik als (agrarisch) bedrijf/ van de huidige voorziening dient te zijn beëindigd;
f. het aantal woningen mag niet toenemen;
g. in voldoende mate wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing, dan wel in een andere
   vorm van kwaliteitsverbeterende maatregelen;
h. overtollige bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, tenzij deze bebouwing valt onder de
   dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie';
i. de ontwikkeling in voldoende mate moet zijn gericht op verbetering van de omgevingskwaliteit,
   hiertoe wordt een landschappelijk inrichtingsplan overgelegd dat als bijlage bij de regels wordt



ontwerp                                                                                                 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>   opgenomen, waarin de landschappelijke inpassing van de bebouwing en andere te verrichten
   kwaliteitsverbeterende maatregelen zijn beschreven en waaromtrent advies is ingewonnen bij een
   onafhankelijke, objectieve commissie. De landschappelijke inpassing wordt in de vorm van een
   voorwaardelijke verplichting opgenomen met een daaraan gekoppelde aanleg- en
   instandhoudingsverplichting;
j. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
   1. het woon- en leefklimaat;
   2. de milieusituatie;
   3. de bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, aardkundige en/of abioti-sche
        waarden;
   4. gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing;
k. in voldoende mate is onderzocht of er effecten zijn te verwachten op aanwezige Natura-2000
   gebieden, met dien verstande dat de ontwikkeling per saldo geen significant negatieve effecten mag
   hebben op de aanwezige Natura-2000 gebieden;
l. voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 22 (in dit artikel zijn de regels opgenomen voor de
   bestemming 'Wonen').
Wat betreft de voorwaarden onder a. en b. wordt opgemerkt dat het plangebied niet binnen deze
aanduidingen is gelegen. De woonfunctie vindt plaats in het hoofdgebouw (woning), waardoor aan de
voorwaarde onder c. wordt voldaan. Het voormalige grondgebonden agrarische bedrijf is reeds beëindigd,
en gezien de omvang van de locatie (ca. 1 hectare) wordt niet verwacht dat zich hier een nieuw
grondgebonden agrarisch bedrijf zal vestigen. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden onder d. en e.
Er is en blijft sprake van één woning, aan de voorwaarde onder f. wordt dus ook voldaan.
Ten behoeve van de landschappelijke inpassing (voorwaarden onder g. en i.) is een erfbeplantingsplan
opgesteld, dat als bijlage 2 bij deze regels is gevoegd. de gronden met de bestemming 'Wonen' in dit
bestemmingsplan, zijn tevens aangeduid als 'specifieke vorm van groen - landschappelijke inpassing
Tongerlose Pad 6'. In de gebruiksregels van de bestemming 'Wonen' is vastgelegd dat het gebruik van
de woning ter plaatse van die aanduiding conform de bestemming 'Wonen', alleen is toegestaan als de
landschappelijke inpassing conform het erfbeplantingsplan is uitgevoerd en/of in stand wordt gehouden.




18                                                                                             ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bestaande landschappelijke inpassing woning Tongerlose Pad 6


Wat betreft de voorwaarde onder h. is niet nader gedefinieerd wat verstaan dient te worden onder
'overtollige bedrijfsbebouwing'. In het verleden heeft reeds de sloop van bedrijfsbebouwing in het
plangebied plaatsgevonden. Nu is er nog één schuur aanwezig, naast het bestaande hoofdgebouw met
aanbouw en overkapping. De gezamenlijke inhoud van deze gebouwen bedraagt globaal circa 1.080 m3.
Volgens de regels van de bestemming 'Wonen' van het bestemmingsplan '1e Reparatieplan



ontwerp                                                                                         19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas' mag de gezamenlijke inhoud van de woning en
bijgebouwen maximaal 1.000 m3 bedragen. In de algemene afwijkingsregels is bepaald dat vergunning
kan worden verleend om die inhoud éénmalig te vergroten met 100 m³, mits wordt voldaan aan dezelfde
voorwaarden als in het bovenstaande genoemd onder i. en j. Hiermee kan worden beargumenteerd dat
de bestaande inhoud van de woning inclusief bijgebouwen passend is binnen de woonbestemming en er
geen sprake is van 'overtollige bedrijfsbebouwing'.
In hoofdstuk 5 van deze toelichting is onderbouwd dat er geen sprake is van onevenredige aantasting
van het woon- en leefklimaat, de milieusituatie, de bestaande natuurlijke, landschappelijke,
cultuurhistorische, aardkundige en/of abiotische waarden en de gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing. Aan de voorwaarde onder j.
wordt hiermee voldaan. Daarnaast is in 5.4 onderzocht dat er geen effecten zijn op Natura
2000-gebieden, waarmee wordt voldaan aan de voorwaarde onder k.
Tot slot is voor de regels van de bestemming 'Wonen' van dit bestemmingsplan aangesloten bij de
regeling voor 'Wonen' in het bestemmingsplan '1e Reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied Peel en
Maas', waarmee aan de voorwaarde onder l. is voldaan.
Samengevat wordt met dit plan aan alle voorwaarden voldaan die de gemeente stelt om medewerking te
verlenen aan een wijziging naar de bestemming 'Wonen'.




20                                                                                            ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 4              Planbeschrijving

4.1     Doelstellingen en uitgangspunten
Het voorliggende plan betreft de functiewijziging van de bestaande agrarische bedrijfswoning aan het
Tongerlose Pad 6 in Maasbree naar een burgerwoning. De bestaande bebouwing wordt hierbij niet
gewijzigd. Ook de bestaande tuin bij de woning en het bijgebouw blijven gehandhaafd. De bestemming
'Agrarisch - Grondgebonden' komt in dit bestemmingsplan te vervallen en wordt vervangen door de
bestemmingen 'Wonen' en 'Agrarisch'. De perceelsgedeelten ten noorden en ten zuiden van het
geldende agrarisch bouwvlak blijven hun huidige agrarische functie behouden en worden dan ook
bestemd tot 'Agrarisch'.



4.2     Stedenbouwkundige en ruimtelijke effecten
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een functiewijziging van de bestaande agrarische
bedrijfswoning naar een burgerwoning. De bestaande bouwvlakken en bouwhoogtes worden hierbij niet
gewijzigd, behoudens een verkleining van het bouwvlak aan de noordzijde. Dit deel van het bouwvlak is
niet in gebruik als tuin bij de woning. Hiervoor wordt in dit plan dan ook de -net als voor de overige
gronden binnen het plangebied die niet worden bestemd tot 'Wonen'- de bestemming 'Agrarisch'
opgenomen. Doordat de bestaande bebouwing niet wordt gewijzigd, is er geen sprake van negatieve
ruimtelijke of stedenbouwkundige effecten.
Functioneel gezien past de functiewijziging bij de omliggende functies, aangezien hier naast agrarische
bedrijfswoningen ook reeds meerdere burgerwoningen zijn gelegen. Uit een oogpunt van milieu bestaan
er geen belemmeringen en met de verkleining van het bouwvlak wordt de afstand tot het noordelijk
gelegen glastuinbouwbedrijf vergroot. Bovendien is er in de huidige situatie geen sprake (meer) van een
agrarisch bedrijf in het plangebied, waardoor een gebruik van de bestaande bedrijfswoning als
burgerwoning meer voor de hand ligt.
Samengevat treden er geen negatieve ruimtelijke en stedenbouwkundige effecten op voor de omgeving
als gevolg van de voorgenomen functiewijziging.




ontwerp                                                                                              21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 5                Randvoorwaarden / resultaten onderzoeken

5.1     Inleiding
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op verschillende onderzoeks- en milieuaspecten welke van belang
zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening.



5.2     M ilieu

5.2.1   Geluid

5.2.1.1 Weg- en railverkeerslawaai
Akoestisch onderzoek is noodzakelijk indien nieuwe geluidgevoelige ontwikkelingen worden toegestaan
binnen de onderzoekszone van de wegen waarvoor een maximumsnelheid van 50 km-uur of meer geldt.
Voor wegen die deel (gaan) uitmaken van een 30 km-gebied geldt dat akoestisch onderzoek in principe
niet uitgevoerd hoeft te worden.
Een woning is volgens de Wet geluidhinder een geluidsgevoelig object. In het voorliggende geval vindt
uitsluitend een functiewijziging plaats van een bestaande agrarische bedrijfswoning naar een
burgerwoning, waarbij geen uitbreiding van het pand plaatsvindt. Volgens de Wet geluidhinder geldt voor
een dergelijke functiewijziging geen onderzoeksverplichting en is het uitvoeren van een akoestisch
onderzoek dan ook niet noodzakelijk. Bovendien kennen de omliggende wegen een lage
verkeersintensiteit, waardoor geluidhinder als gevolg van wegverkeer geen belemmering oplevert. In de
omgeving van het plangebied zijn daarnaast geen spoorwegen gelegen. Geluidhinder van railverkeer is
dan ook niet aan de orde.

5.2.1.2 Industrielawaai
Het plangebied is niet gelegen binnen de geluidzone van een gezoneerd industrieterrein. Een akoestisch
onderzoek in dit kader is derhalve verder niet aan de orde.

5.2.1.3 Conclusie geluid
Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor de voorgenomen functiewijziging.

5.2.2   Luchtkwaliteit

5.2.2.1 Algemeen
Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en staan de hoofdlijnen voor
regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Artikel
5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (uit lid
2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen
luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid:
a.   Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
b.   Een plan leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
c.   Een plan draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging;
d.   Een plan past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), of binnen een
     regionaal programma van maatregelen.




22                                                                                             ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>5.2.2.2 Het Besluit NIBM
Deze AMvB legt vast, wanneer een project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de
concentratie van een bepaalde stof. De achtergrond van het beginsel 'Niet in betekenende mate' is dat
de gevolgen van een ontwikkeling voor de luchtkwaliteit in een aantal gevallen (beschreven in de
ministeriële Regeling NIBM) worden tenietgedaan door de ontwikkeling van bijvoorbeeld schonere
motoren in het gehele land.
Op 1 augustus 2009 is het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) in werking
getreden. Hierdoor dient bij plannen die de luchtkwaliteit beïnvloeden niet langer te worden uit gegaan
van de normen uit de interimperiode. Nu het NSL in werking is getreden is een project NIBM, als
aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3%
grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof
(PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel fijn stof en NO2. Als
de 3% grens voor PM10 of NO2 niet wordt overschreden, dan hoeft geen verdere toetsing aan
grenswaarden plaats te vinden.

5.2.2.3 Regeling NIBM
Binnen de getalsmatige grenzen van de Regeling NIBM draagt een project altijd niet in betekenende
mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Voor woningen gelden in de Regeling NIBM de
volgende getalsmatige grenzen:
                                   minimaal 1 ontsluitingsweg       minimaal 2 ontsluitingswegen
                                   3%-norm                          3%-norm
Woningen (maximaal)                1500                             3000


In het voorliggende geval is sprake van een functiewijzing van een agrarische bedrijfswoning naar een
burgerwoning. Het aantal verkeersbewegingen zal hierbij niet wijzigen. Deze ontwikkeling is dan ook niet
in betekenende mate van invloed op de luchtkwaliteit.

5.2.2.4 Achtergrondwaarden
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bepaald te worden of de kwaliteit van de lucht ter
plaatse goed genoeg is voor de beoogde functiewijziging. Volgens de kaarten van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op de Atlas voor de Leefomgeving lag de concentratie PM2,5 ter
plaatse in 2017 tussen 10 en 12 µg/m³ en de concentratie PM10 beneden 18 µg/m³. De concentratie
NO2 lag in 2017 tussen 15 en 20 µg/m³. In de Wet milieubeheer bedraagt de jaargemiddelde
grenswaarde voor NO2 en PM10 40 µg/m³. Voor PM2,5 bedraagt de jaargemiddelde grenswaarde 25
µg/m³. Volgens de kaarten van het RIVM is de luchtkwaliteit ter plaatse in de huidige situatie daarom
voldoende voor de voorgenomen functiewijziging. Naar verwachting zal door voortschrijdende technologie
de luchtkwaliteit in Nederland nog verder verbeteren. Ook in de toekomst zal de locatie dus niet
bezwaarlijk zijn in het kader van de luchtkwaliteit.

5.2.2.5 Conclusie luchtkwaliteit
Onderhavige functiewijziging draagt niet in betekenende mate bij aan de heersende luchtkwaliteit.
Volgens de kaarten van het RIVM is de luchtkwaliteit ter plaatse goed genoeg voor het beoogde gebruik
van het plangebied. Het plan is dan ook niet bezwaarlijk in het kader van de luchtkwaliteit.




ontwerp                                                                                              23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>5.2.3   Bodem- en grondwaterkwaliteit

5.2.3.1 Algemeen
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient, in geval van een bestemmingswijziging, aangegeven
te worden of de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde bestemmingen. Bij de daadwerkelijke
invulling van nieuwe bouwmogelijkheden dient de kwaliteit van de bodem door middel van een
bodemonderzoek, opgesteld volgens de daarvoor geldende normen, te worden onderzocht.

5.2.3.2 Historisch bodemonderzoek
Econsultancy heeft in september 2018 een historisch bodemonderzoek uitgevoerd in het plangebied. De
resultaten van dit onderzoek zijn hieronder samengevat. Voor meer informatie wordt verwezen naar het
volledige onderzoeksrapport, dat als bijlage 1 bij deze toelichting is gevoegd.
Uit het vooronderzoek blijkt dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting ter plaatse van
het akker, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de
bijmenging van baksteen, beton en dakpan. Verwacht wordt, dat er verspreid over de gehele locatie
wisselende gehalten aan verontreinigende stoffen voorkomen. De verwachte verontreinigende stoffen voor
deze situatie zijn zware metalen, PAK en/of asbest.
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden
volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een heterogene
verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE). Het doel van het verkennend bodemonderzoek
in deze situatie is het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal
van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de vermoede verontreinigende stof de
achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte overschrijdt.
De waargenomen stukken beton, dakpan en baksteen zijn echter gelegen ter plaatse van de huidige
akker. Deze heeft reeds een agrarische bestemming en wordt in het voorliggende bestemmingsplan
eveneens bestemd tot 'Agrarisch'. Ter plaatse zijn geen nieuwe ontwikkelingen voorzien waarbij ingrepen
in de bodem worden uitgevoerd. Het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek naar deze
mogelijke bodemverontreiniging wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

5.2.3.3 Conclusie bodem- en grondwaterkwaliteit
Gezien de bovenstaande onderzoeksresultaten en gezien het feit dat er in het plangebied geen
ontwikkelingen zijn voorzien waarbij ingrepen in de bodem plaatsvinden, is het uitvoeren van een
aanvullend verkennend bodemonderzoek niet noodzakelijk. Het aspect bodemkwaliteit vormt hierdoor
geen belemmering voor de beoogde functiewijziging.

5.2.4   Milieu-invloed bedrijvigheid

5.2.4.1 Algemeen
In het kader van ruimtelijke plannen dient volgens de Handreiking Ruimtelijke Plannen van de gemeente
beschreven te worden op welke wijze de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' is toegepast (editie
2009). In deze VNG-brochure worden richtlijnen gehanteerd die een zekere noodzakelijke afstand
tussen (agrarische) bedrijven en woonbebouwing aangeven. Deze afstand (zonering) wordt bepaald door
enerzijds de aard van het bedrijf en anderzijds door het karakter van zijn omgeving.
De richtafstanden zijn niet wettelijk voorgeschreven. De richtafstandenlijsten gaan uit van gemiddeld
moderne bedrijven en zijn geschreven voor nieuwe situaties. Indien bekend is welke activiteiten concreet
beoogd worden, dan kan gemotiveerd worden afgeweken van de daadwerkelijke te verwachten
milieubelasting (in plaats van de richtafstanden). Voor bestaande bedrijven geldt allereerst de geldende
omgevingsvergunning of de richtlijnen uit de geldende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).




24                                                                                               ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>5.2.4.2 Toets plangebied
Het voorliggende bestemmingsplan maakt de functiewijziging van een agrarische bedrijfswoning naar
burgerwoning mogelijk in het plangebied. Een woning is een milieugevoelige functie. Daarom dient
bekeken te worden welke milieubelastende activiteiten in de omgeving van het plangebied plaatsvinden
die het woon- en leefklimaat in de woning kunnen beïnvloeden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat
slechts sprake is van de functiewijziging van een reeds bestaande woning. Er wordt geen woning
toegevoegd en de woning komt ook niet dichter bij milieubelastende functies te liggen.
Op circa 50 meter ten noorden van het plangebied is een glastuinbouwbedrijf gelegen. Dit betreft een
activiteit van milieucategorie 2. Hiervoor wordt een richtafstand van 30 meter geadviseerd voor het aspect
geluid en 10 meter voor de aspecten stof, gevaar en geur. Aan deze richtafstanden wordt ruimschoots
voldaan.
Op circa 135 meter ten noordwesten van het plangebied ligt een dierenpension. Deze activiteit is qua
milieubelasting vergelijkbaar met het fokken en houden van huisdieren. Dit betreft een activiteit van
milieucategorie 3.1, waarvoor een richtafstand van 50 meter wordt geadviseerd voor geluid, 30 meter voor
geur en 10 meter voor gevaar. Aan deze afstanden wordt ruimschoots voldaan.
Ten zuiden en zuidwesten zijn enkele grondgebonden agrarische bedrijven gelegen, waarvan de
dichtstbijzijnde op circa 150 meter van het plangebied ligt. Onder een grondgebonden bedrijf wordt onder
andere verstaan een akkerbouwbedrijf, boomkwekerij, melkveehouderij en productiegebonden
paardenhouderij. De maximale milieucategorie van dergelijke bedrijvigheid is milieucategorie 3.2 (voor
een melkveehouderij). Hiervoor wordt een richtafstand van 100 meter geadviseerd, waaraan ruimschoots
wordt voldaan.
Binnen het plangebied zijn, direct aansluitend aan de woning, agrarische percelen gelegen die in
gebruik zijn voor akkerbouw. Bij de functiewijziging van de agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning
moet daarom rekening worden gehouden met effecten als gevolg van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn geen wettelijke bepalingen inzake de minimaal aan te houden
afstanden tussen gronden waarop gewassen in de open lucht wordt gekweekt en nabijgelegen gevoelige
functies, waaronder woningen. Aangezien de direct naast de woning gelegen akkerlanden deel uitmaken
van hetzelfde perceel als de woning, zijn risico's ten aanzien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen op deze akkers uitgesloten.
Voor het overige vinden er in de omgeving van het plangebied geen activiteiten plaats die een nadelige
invloed zouden kunnen uitoefenen op het woon- en leefklimaat in de woning.

5.2.4.3 Conclusie milieu-invloed bedrijvigheid
De milieuzonering van nabijgelegen bedrijven en voorzieningen vormen geen belemmering voor de
functiewijziging op de voorliggende locatie.

5.2.5   Geurhinder veehouderijen

5.2.5.1 Algemeen
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen te worden getoetst aan de normen uit de per 1 januari 2007 in
werking getreden Wet geurhinder en Veehouderij (Wgv). Als gevolg van deze wet worden normen
gesteld voor de bouw van nieuwe geurgevoelige objecten (gebouwen voor menselijk wonen en menselijk
verblijf). Er dient voor deze objecten sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat. Omliggende
veehouderijen mogen niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. Daarnaast dient bij de
vestiging van een veehouderij rekening te worden gehouden met aan te houden afstanden tot bestaande
geurgevoelige objecten.
Gemeenten hebben onder de Wgv de bevoegdheid gekregen om binnen de kaders die deze wet stelt
eigen normen te stellen. Deze kunnen worden vastgelegd in een geurverordening. De normstelling in de
geurverordening dient te worden gemotiveerd aan de hand van een gebiedsvisie geurhinder en
veehouderij. De gemeente Peel en Maas beschikt niet over een geurverordening.



ontwerp                                                                                                25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>5.2.5.2 Toets plangebied
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet niet in de ontwikkeling van nieuwe geurgevoelige objecten.
Er is immers al sprake van een bestaande woning. Hiervan wijzigt uitsluitend de functie van agrarische
bedrijfswoning naar burgerwonig. Er wordt geen woning toegevoegd en de woning komt niet dichter bij
omliggende intensieve veehouderijen te liggen. Volgens de kaart 'Beoordeling leefklimaat op basis van
de indicatieve achtergrondbelasting ten aanzien van geurhinder, worst case' uit de Structuurvisie en Plan
MER intensieve veehouderij en glastuinbouw is in het plangebied een veehouderijbedrijf aanwezig. Dit is
feitelijk echter niet (meer) het geval. Daarnaast blijkt dat het leefklimaat ter plaatse van het plangebied
goed is. De omliggende veehouderijen, waarvan de dichtstbijzijnde op ruim 180 meter ten zuiden van het
plangebied ligt, hebben hiermee geen negatieve invloed op het woon- en leefklimaat in het plangebied.
Gezien de afstand tot de omliggende intensieve veehouderijen, het feit dat andere woningen dichter bij
de veehouderijen liggen en het eerdere gebruik van het plangebied, leidt de functiewijziging bovendien
niet tot beperkingen van de mogelijkheden van deze veehouderijen.




Uitsnede kaart 'Beoordeling leefklimaat op basis van de indicatieve achtergrondbelasting ten aanzien
van geurhinder, worst case' uit de Structuurvisie en Plan-MER intensieve veehouderij en glastuinbouw
Peel en Maas.



5.2.5.3 Conclusie geurhinder veehouderijen
Vanuit het aspect geurhinder zijn er geen belemmeringen voor het voorliggende initiatief. In de woning
zal sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat en de omliggende intensieve veehouderijen worden
niet in hun mogelijkheden beperkt.




26                                                                                                 ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>5.2.6   Externe veiligheid

5.2.6.1 Beleidskader
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving
vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het
gebruik, de opslag en de productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt), vloeit de verplichting
voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico's in het plangebied ten gevolge van handelingen
met gevaarlijke stoffen. De risico's dienen te worden beoordeeld op 2 maatstaven, te weten het
plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

5.2.6.2 Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen
Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt sinds jaar en dag plaats via het spoor, over de weg en het water. Op
1 april 2015 is de Wet Basisnet in werking getreden. De Wet Basisnet voegt een nieuw hoofdstuk toe
aan de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Deze toevoeging omvat regels voor het vaststellen van het
maximaal toegestane risico door het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Het Basisnet heeft als doel een evenwicht voor de lange termijn te creëren tussen de belangen van het
vervoer van gevaarlijke stoffen over de hoofdwegen, binnenwateren en de hoofdspoorwegen en de
bebouwde omgeving die hier langs ligt en de veiligheid van omwonenden. Het Basisnet stelt verder
regels aan het vaststellen en beheersen van de risico's voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
(vervoerskant). De Wet Basisnet voegt een nieuw hoofdstuk aan de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, dat
gaat over die vervoerskant.
In de Regeling Basisnet (Stcrt 2014, 8242) zijn de basisnetafstanden voor de weg, het spoor en het
water vastgelegd. Verder is de afstand van het plasbrandaandachtgebied vastgelegd. De
basisnetafstand geeft aan voor welke afstand een risicoplafond geldt. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen een PR-plafond en een GR-plafond.
Een PR-plafond is in de Regeling Basisnet omschreven als de plaats waar het plaatsgebonden risico
maximaal 10-6 per jaar is. Het GR-plafond is in dezelfde regeling omschreven als de plaats waar het
plaatsgebonden risico maximaal 10-7 of 10-8 per jaar is.

5.2.6.3 Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu komt te overlijden
door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in risicocontouren
rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoorlijn etc.), waarbij de 10-6 contour (kans van 1 op 1 miljoen op
overlijden) de maatgevende grenswaarde is.

5.2.6.4 Groepsrisico
Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktijdig komt te overlijden
ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico geeft een indicatie van de
maatschappelijke ontwrichting in geval van een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek,
waarin de kans op overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt
afgezet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijkpunt in de
verantwoording (géén norm).
In het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Dit houdt in dat over
elke overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of toename van het groepsrisico
verantwoording moet worden afgelegd (de zogeheten verantwoordingsplicht). Het betrokken
bestuursorgaan moet, al dan niet in verband met de totstandkoming van een besluit, expliciet aangeven
hoe de diverse factoren (waaronder zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid) zijn beoordeeld en eventuele in
aanmerking komende maatregelen zijn afgewogen. Een belangrijk onderdeel van de verantwoording is
overleg met (advies vragen aan) de regionale brandweer.




ontwerp                                                                                                     27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>5.2.6.5 (Beperkt) kwetsbare objecten
Er moet getoetst worden aan het Bevi en het Bevt wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare
objecten worden toegestaan. (Beperkt) kwetsbare objecten zijn onder andere woningen, scholen,
kantoorgebouwen met een bruto vloeroppervlak van minder dan of gelijk aan 1.500 m², ziekenhuizen,
hotels, restaurants.
Een woning valt te kenmerken als een kwetsbaar object. Verdere toetsing aan de externe veiligheid is
dan ook vereist. In het voorliggende geval is echter reeds sprake van een woning, waarvan uitsluitend de
functie wijzigt van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning. Hierbij verandert de personendichtheid
niet en komt de bebouwing ook niet dichter bij risicovolle inrichtingen of transportroutes te liggen.
Volledigheidshalve zijn onderstaand wel de risicovolle inrichtingen en transportroutes in de omgeving van
het plangebied in beeld gebracht.

5.2.6.6 Risicovolle activiteiten
Inrichtingen
In de omgeving van het plangebied komen geen inrichtingen voor met een verhoogd risico ten aanzien
van de externe veiligheid.




Uitsnede risicokaart met aanduiding ligging plangebied (blauw omcirkeld)


Risicovol transport
In de omgeving van het plangebied vindt geen risicovol transport plaats over wegen, spoorwegen,
vaarwegen. Wel vindt op circa 970 meter ten zuidwesten van het plangebied risicovol transport van
aardgas plaats door buisleidingen. De plaatsgebonden risicocontour 10-6 van de drie aardgasleidingen
bedraagt ter hoogte van het plangebied 160 meter, en reikt hiermee niet tot het plangebied. De
gasleidingen hebben een 1% letaliteitscontour van 580 meter. Deze reikt ook niet tot het plangebied. De



28                                                                                               ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>ligging ten opzichte van de aardgasleidingen vormt hierdoor geen belemmering.

5.2.6.7 Conclusie externe veiligheid
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering in het kader van onderhavig bestemmingsplan.

5.2.7   Milieueffectrapportage

5.2.7.1 Toets m.e.r.-plicht
In het plangebied wordt een bestaande agrarische bedrijfswoning met bijgebouw en tuin omgezet naar
een burgerwoning. Hierbij is geen sprake van bouw- of sloopwerkzaamheden en er wordt geen woning
toegevoegd. Deze activiteit komt niet voor in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r.. Er is dus
geen sprake van de verplichting om een m.e.r. procedure te doorlopen.

5.2.7.2 Toets m.e.r.-beoordelingsplicht
In bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven bij welke activiteiten, plannen en
besluiten een m.e.r.-beoordeling moet plaatsvinden, dat wil zeggen een nadere afweging of mogelijk een
m.e.r. procedure moet worden gevolgd.
De voorgenomen functiewijziging van de bestaande agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning komt
niet voor in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Er geldt voor dit plan dus ook geen
m.e.r.-beoordelingsplicht.




5.3     Kabels en leidingen
Binnen of in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen planologisch te beschermen
kabels en leidingen.




5.4     Ecologie

5.4.1   Algemeen
Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. In het kader van het plan is
een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden.
Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. Sinds 1 januari 2017
is de Wet natuurbescherming van kracht.

5.4.2   Gebiedsbescherming
Het plangebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Niet alleen activiteiten in een Natura
2000-gebied hebben echter invloed op de staat van instandhouding van het gebied, ook activiteiten
buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking"
genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied, ongeacht de
afstand tot het beschermde gebied.
Het plangebied is gelegen op een afstand van circa 7,2 kilometer tot het Natura 2000-gebied 'Deurnsche
Peel en Mariapeel'. Gezien deze grote afstand, en gezien het feit dat uitsluitend sprake is van een
functiewijziging van een bestaande agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning, zijn eventuele
negatieve effecten op dit Natura 2000-gebied uitgesloten.
Vanuit provinciaal beleid vindt daarnaast ook gebiedsbescherming plaats. De provinciale groenstructuur,



ontwerp                                                                                                  29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>bestaande uit beschermingszones van verschillende typen (waaronder de Goudgroene en Zilvergroene
natuurzones), is ruimtelijk vastgelegd in het POL2014. De Goudgroene natuurzone vormt het netwerk
aan bestaande natuurgebieden (voormalige EHS) en nieuw aan te leggen natuur en verbindingszones
tussen de gebieden. De beheergebieden voor agrarisch natuurbeheer behoren tot de Zilvergroene
natuurzone. In het Provinciaal Natuurbeheerplan zijn de na te streven doelen weergegeven op het gebied
van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt
plaats middels de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen.
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen provinciaal beschermde natuurgebieden
gelegen. Het meest dichtbij gelegen provinciaal beschermde gebied ligt op circa 440 meter ten noorden
van het plangebied. Deze natuur maakt deel uit van de Zilvergroene natuurzone. Gezien deze afstand,
en gezien het feit dat uitsluitend sprake is van een functiewijziging van een bestaande agrarische
bedrijfswoning naar burgerwoning, zijn negatieve effecten op dit natuurgebied uitgesloten. Vanuit
provinciaal natuurbeleid zijn er hiermee geen belemmeringen voor de functiewijziging.

5.4.3   Flora en fauna
In het plangebied is uitsluitend sprake van een functiewijziging van de bestaande agrarische
bedrijfswoning met bijgebouw en tuin naar burgerwoning. Hierbij vinden geen bouw- of
sloopwerkzaamheden plaats. Er zal dan ook geen sprake zijn van verstoring van flora en fauna als
gevolg van de functiewijziging. Een nader onderzoek naar flora en fauna wordt niet noodzakelijk geacht.
Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering in het kader van het voorliggend bestemmingsplan.




5.5     Waterhuishouding

5.5.1   Algemeen
Vanuit Rijks- en provinciaal beleid wordt steeds meer nadruk gelegd op duurzaam waterbeheer in de
bebouwde omgeving. Vernieuwing in het provinciaal waterbeheer wordt gestalte gegeven door onder
andere een (grensoverschrijdende) stroomgebiedbenadering, een brongerichte aanpak, het
solidariteitsprincipe (niet afwentelen) en het vooraf betrekken van water bij ruimtelijke ontwikkelingen en
afwegingen.
Vertaling van het landelijk en provinciaal beleid naar gemeentelijk beleid houdt op hoofdlijnen het
volgende in: binnen nieuwe in- en uitbreidingsgebieden moet 'slimmer' en 'creatiever' met schoon
hemelwater worden omgegaan. Het principe van vasthouden, bergen en afvoeren van hemelwater is
hierbij van groot belang.

5.5.2   Kenmerken van het watersysteem

5.5.2.1 Algemeen
De kenmerken van de watersystemen, zoals die voorkomen in het plangebied (en omgeving), kunnen
het beste beschreven worden door een onderverdeling te maken in de soorten van water die in het
gebied aanwezig zijn. De belangrijkste zijn: bodem en grondwater, oppervlaktewater, afval- en
hemelwater.

5.5.2.2 Bodem en grondwater
De bodemopbouw in de omgeving van het plangebied bestaat uit gooreerdgronden van lemig fijn zand
(bron: bodemkaart op www.pdokviewer.pdok.nl). Wat betreft geohydrologie is uit de kaart
'Milieubeschermingsgebieden', behorende bij de Omgevingsverordening Limburg 2014, af te lezen dat
het plangebied niet is gelegen in infiltratie-, grondwater- of overige beschermingsgebieden.




30                                                                                                ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>5.5.2.3 Oppervlaktewater
In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Het voorliggend bestemmingsplan voorziet ook
niet in de aanleg van oppervlaktewater. Direct ten zuidoosten van het plangebied ligt de primaire
waterloop 'Lange Heide', die in het beheer is bij het Waterschap Limburg. In het POL2014 wordt deze
beek aangeduid als een 'beek met een algemene ecologische functie'. Aangezien uitsluitend sprake is
van een functiewijziging van de bestaande agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning, wordt geen
invloed uitgeoefend op de Lange Heide.

5.5.2.4 Afvalwater en hemelwater
Algemeen
Bij nieuwbouw is het beleid om honderd procent van het verharde oppervlak af te koppelen en het
schone hemelwater te infiltreren in de bodem. De volgende stap is het bergen van water. Pas wanneer
vasthouden en bergen niet meer mogelijk is, kan gekozen worden voor afvoeren.
Als er goed kan worden geïnfiltreerd, heeft een infiltratievoorziening de voorkeur. Een bovengrondse
infiltratievoorziening heeft de voorkeur boven een ondergrondse in verband met onderhoud en
beheersbaarheid van de voorziening.
Als de infiltratiecapaciteit van de bodem slecht is of de gemiddelde hoogste grondwaterstand zich dicht
bij het maaiveld bevindt, wordt aanbevolen om een opvang van het hemelwater te realiseren die
langzaam leegloopt naar het oppervlaktewater.
Een infiltratie met een overloop op het eigen terrein moet gedimensioneerd worden op een bui die één
keer in de honderd jaar (T=100) voorkomt. In de infiltratievoorziening moet het hemelwater van een bui
van 84 mm kunnen worden geborgen.
Indien sprake is van een dynamische berging moet een dynamische buffer worden gerealiseerd die
geschikt is om een bui die éénmaal in de tien jaar voorkomt, een bui van 50 mm (T=10), te kunnen
bergen. In de dynamische buffer dient een waakhoogte van 0,50 meter aanwezig te zijn. Bij een bui van
84 mm (T=100) mag de voorziening tot aan de rand gevuld zijn.
Het gebruik en het overlopen van de infiltratievoorziening mag niet leiden tot schade aan in de nabijheid
liggende percelen, gewassen en opstallen. Schade, direct en/ of indirect, die eventueel zal ontstaan is
en blijft voor rekening van de aanvrager.
Bij de berekening van de inhoud van de infiltratievoorziening mag geen rekening worden gehouden met
de infiltratiecapaciteit van de bodem en de afvoercapaciteit van 1 l/sec/ha naar open afvoerend water.
De infiltratievoorziening moet binnen 24 uur zijn geledigd.
Plangebied
In het plangebied is uitsluitend sprake van een functiewijziging van de bestaande agrarische
bedrijfswoning naar een burgerwoning. Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe bebouwing en/of
verharding mogelijk die nu niet ook al is toegestaan. Daarmee is sprake van een hydrologisch neutrale
ontwikkeling. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

5.5.3   Overleg waterbeheerder
Een belangrijk instrument bij de uitvoering van het waterbeleid is de Watertoets. Het toepassen van de
Watertoets bij ruimtelijke ingrepen is verplicht en heeft als uitgangspunt dat de situatie voor het
watersysteem door de ruimtelijke ingreep niet mag verslechteren (stand-still-beginsel). Bovendien wordt
er bij de toepassing van de Watertoets naar gestreefd de kansen om bestaande ongewenste situaties te
verbeteren, zoveel mogelijk te benutten.
Aangezien het voorliggende bestemmingsplan geen nieuwe bebouwing en/of verharding mogelijk maakt
in het plangebied die in de huidige situatie niet ook al is toegestaan, is sprake van een hydrologisch
neutrale ontwikkeling. Hierdoor, en doordat het plangebied niet is gelegen in een aandachtsgebied, is
vooroverleg met het Waterschap Limburg niet nodig.



ontwerp                                                                                               31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>5.6     Archeologie en cultuurhistorie

5.6.1   Archeologie

5.6.1.1 Algemeen
In de Erfgoedwet is een raamwerk gegeven dat regelt hoe gemeenten om moeten gaan met het aspect
archeologie in ruimtelijke plannen. De uitgangspunten van de Erfgoedwet zijn als volgt:
     De archeologische waarden dienen zoveel mogelijk in de bodem te worden bewaard;
     Er dient vroeg in het proces van de ruimtelijke ordening al rekening te worden gehouden met het
     aspect archeologie.

5.6.1.2 Archeologische beleidskaart Peel en Maas
Op 28 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas het gemeentelijke archeologiebeleid in de
vorm van het Beleidsplan archeologie vastgesteld. De laatste bijbehorende archeologische beleidskaart
dateert van juli 2012.
Op de beleidskaart wordt een 7-tal waarden archeologie onderscheiden. Categorie 1 kent de hoogste
verwachtingswaarde en categorie 7 de laagste verwachtingswaarde. De verwachtingswaarde geeft op
basis van de verstoringsoppervlakte en de verstoringsdiepte aan of er een onderzoeksplicht geldt.
De onderzoeksplicht bestaat in hoofdzaak uit veldwerkzaamheden (bureauonderzoek is grotendeels
verricht bij het opstellen van de waarden- en verwachtingenkaart) om te bepalen of er archeologische
waarden in de bodem aanwezig zijn.
Op basis van de resultaten zullen eventuele maatregelen worden getroffen om mogelijke archeologische
waarden veilig te stellen. Dit kan nog leiden tot archeologievriendelijke bouwwijze dan wel
proefsleuvenonderzoek (al dan niet gevolgd door een opgraving).
Daar waar een lage verwachting geldt, is verder geen archeologisch onderzoek nodig. In de andere
verwachtingsgebieden moet, indien de grond dieper dan 40 cm wordt verstoord, mogelijk archeologisch
onderzoek worden uitgevoerd.

5.6.1.3 Toets archeologische beleidskaart
Het plangebied en zijn omgeving is in het POL2014 aangewezen als archeologisch aandachtsgebied.
De provinciale archeologische aandachtsgebieden betreffen representatieve en relatief gave delen van de
verschillende Limburgse cultuurlandschappen met een groot potentieel aan archeologische waarden. De
provincie zet zich in voor onderzoek naar en behoud van de archeologische waarden in deze
aandachtsgebieden. Dit gebeurt door toe te zien dat de aandachtsgebieden geborgd worden bij
ruimtelijke ontwikkelingen, in gemeentelijke bestemmingsplannen. Het provinciale aandachtsgebied is
als zodanig opgenomen op de gemeentelijke archeologische beleidskaart.
Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting (Waarde – Archeologie 4). Het is op
deze locatie niet toegestaan om gebouwen en/of bouwwerken te bouwen, waarbij de bestaande
bebouwing wordt vergroot met een oppervlakte van 250 m² of meer en waarbij dieper wordt gegraven dan
40 cm onder het maaiveld of waarbij heiwerkzaamheden plaatsvinden. In het plangebied is uitsluitend
sprake van de functiewijziging van de bestaande agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning. Hierbij
vinden geen bouw- of sloopwerkzaamheden of andere bodemverstoringen plaats. Omdat middels het
voorliggende bestemmingsplan geen bodemverstoringen mogelijk worden gemaakt die niet ook al
mogelijk zijn in de bestaande situatie, hoeft geen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' wordt in het voorliggende bestemmingsplan opgenomen
overeenkomstig de archeologische beleidskaart en de vigerende beheersverordening. Hiermee is de
bescherming van eventueel aanwezige archeologische waarden gewaarborgd.




32                                                                                             ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Uitsnede archeologische beleidsk aart Peel en Maas met aanduiding ligging plangebied (rode lijn)



5.6.1.4 Conclusie archeologie
Vanuit archeologie zijn er geen belemmeringen voor de beoogde functiewijziging.

5.6.2   Cultuurhistorie
Binnen het plangebied en in de directe nabijheid zijn geen rijks- of gemeentelijke monumenten gelegen.
Volgens de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Limburg zijn binnen en nabij het
plangebied geen cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig. De weg Tongerlose Pad en een
naamloos zandpad direct ten noorden van het plangebied zijn aangeduid als 'andere weg ouder dan
1806'. De voorgenomen functiewijziging heeft geen invloed op het verloop en profiel van deze wegen.

5.6.2.1 Conclusie cultuurhistorie
Vanuit het aspect cultuurhistorie zijn er geen belemmeringen voor de functiewijziging van de bestaande
agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning.




5.7     Verkeer en parkeren

5.7.1   Verkeer
Het plangebied is en blijft ontsloten via een in- en uitrit op het Tongerlose Pad. Er is uitsluitend sprake
van een functiewijziging van de bestaande agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning. Het aantal
verkeersbewegingen blijft hierbij gelijk ten opzichte van de huidige situatie. De omliggende wegen rond
het plangebied kunnen dit beperkte aantal verkeersbewegingen zonder problemen verwerken.




ontwerp                                                                                                 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>5.7.2   Parkeren
Er is geen sprake van een wijziging in de parkeerbehoefte als gevolg van de functiewijziging. Parkeren
vindt reeds op eigen terrein plaats. Hiervoor is voldoende ruimte aanwezig.




5.8     Duurzaamheid
Op 18 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas een startdocument met gezamenlijke
uitgangspunten voor duurzaamheid vastgesteld. Hierin zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd:
1. Duurzaamheid is een toetssteen voor het gemeentelijk handelen.
2. Duurzaamheid moet worden geïntegreerd in beleid en vervolgens in de praktijk worden gebracht.
3. Duurzaamheid moet in ieder voorstel aan de gemeenteraad en het college meegenomen worden.
    Hierbij vormen People (mens) - Planet (omgeving) - Profit (economie) gezamenlijk de afweging voor
    duurzaamheid.
4. Het inspiratiekader ontstaat door dialoog in de samenleving.
5. Een WOW-project is een project wat de samenleving enthousiasmeert en mobiliseert.
6. Een revolverend fonds is een duurzame inzet van middelen.
7. De gemeente beperkt zich niet tot alleen een revolverend fonds
8. Naast de inzet van een revolverend fonds wordt ook inzet gepleegd op het creëren van een
    kenniscentrum (digitaal en fysiek).
9. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers en overheid.
10. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de kracht van de burger en de verantwoordelijkheid
    van de overheid.
In het plangebied vindt uitsluitend de functiewijziging van de bestaande agrarische bedrijfswoning naar
burgerwoning plaats. Hierbij wordt geen bebouwing gesloopt of opgericht. Maatregelen in relatie tot
duurzaamheid zijn hierbij niet aan de orde.




34                                                                                             ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 6              Juridische aspecten

6.1     Planstukken
Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de SVBP2012 alsmede de Wet ruimtelijke ordening (Wro),
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het
Besluit omgevingsrecht (Bor).
Het bestemmingsplan 'Tongerlose Pad 6 te Maasbree' is vervat in een verbeelding, regels en toelichting.




6.2     T oelichting op de verbeelding
De analoge verbeelding is getekend op een bijgewerkte en digitale kadastrale ondergrond, schaal
1:1000. Op de verbeelding zijn weergegeven:
a. de bestemming 'Wonen' is opgenomen voor een deel van het bouwvlak van de bestaande agrarische
   bedrijfswoning en bijgebouwen. Daarbinnen is de aanduiding 'bouwvlak' opgenomen. Het bouwvlak is
   tevens aangeduid als 'specifieke vorm van groen - landschappelijke inpassing Tongerlose Pad 6',
   waarmee geborgd is dat de landschappelijke inpassing wordt gerealiseerd en in stand gehouden.
   Binnen de bestemming 'Wonen' zijn wonen met een beroep of bedrijf aan huis en o.a.
   paardrijbakken voor het hobbymatig houden van paarden toegestaan.
b. de bestemming 'Agrarisch' is toegekend aan het overige deel van het plangebied. Binnen deze
   bestemming is agrarisch bedrijfsmatig en hobbymatig gebruik toegestaan.
c. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' is opgenomen voor het gehele plangebied,
   overeenkomstig de vigerende beheersverordening 'Buitengebied Klavertje 4'.
d. de gebiedsaanduidingen 'overige zone - agrarisch landschap' en 'overige zone -
   bebouwingsconcentratie' zijn opgenomen voor het gehele plangebied, overeenkomstig de vigerende
   beheersverordening 'Buitengebied Klavertje 4'.


6.3     T oelichting op de regels
Bij het opstellen van de regels is uitgegaan van het rapport Standaard Vergelijkbare
BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012), de Handreiking Ruimtelijke plannen gemeente Peel en Maas
en de Standaardregels bestemmingsplan 'Buitengebied Peel en Maas', vastgesteld op 24 december
2014.
Gekozen is voor de bestemming 'Wonen' voor het bouwvlak van de bestaande agrarische bedrijfwoning
en bijgebouwen. Aan het overige deel van het plangebied, dat in gebruik is als akkerbouwgrond, is de
bestemming 'Agrarisch' toegekend.
De regels zijn verdeeld in 4 hoofdstukken, te weten:
Hoofdstuk 1:     Inleidende regels met daarin de begrippen en de wijze van meten;
Hoofdstuk 2:     Bestemmingsregels. Hierin worden de regels voor de op de verbeelding opgenomen
                 bestemmingen gegeven;
Hoofdstuk 3:     Algemene regels, waaronder zijn opgenomen de anti-dubbeltelregel, algemene
                 bouwregels, algemene gebruiksregels en algemene wijzigingsregels;
Hoofdstuk 4:     Overgangs- en slotregels, waarin het overgangsrecht en de slotregel zijn opgenomen.
Het belangrijkste doel van de planregels is om de bouw- en gebruiksregels van de verschillende
bestemmingen aan te geven.




ontwerp                                                                                              35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>6.3.1   Inleidende regels

6.3.1.1 Begrippen
In dit artikel zijn bepalingen (begrippen) opgenomen welke in het algemeen spraakgebruik onvoldoende
vastliggen en waarbij verschillen in interpretatie bij toepassing van de planregels mogelijk zijn. Voor het
gemak zijn enkele begrippen uit de Woningwet/ Bouwverordening/ Wabo overgenomen. Verder zijn
enkele begrippen afkomstig uit de SVBP2012.

6.3.1.2 Wijze van meten
Hierin wordt aangegeven op welke manier hoogte, lengte, breedte, inhoud en oppervlakte van
bouwwerken/ percelen gemeten moeten worden.

6.3.2   Bestemmingsregels
Bestemmingen
De regels van een bestemming worden als volgt opgebouwd en benoemd:
1. Bestemmingsomschrijving
2. Bouwregels
3. Nadere eisen
4. Afwijken van de bouwregels
5. Specifieke gebruiksregels
6. Afwijken van de gebruiksregels
7. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
   werkzaamheden
8. Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
9. Wijzigingsbevoegdheid
Duidelijk zal zijn dat een bestemming niet alle elementen hoeft te bevatten. Dit kan per bestemming
verschillen. In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de gronden
toegekende functies. Als eerste wordt de hoofdfunctie aangegeven. Indien nodig worden vervolgens de
andere aan de grond toegekende functies genoemd. In de bouwregels wordt bepaald aan welke
voorwaarden de bebouwing moet voldoen.
In het onderstaande worden de regels van de opgenomen bestemmingen nader toegelicht.
Agrarisch (artikel 3)
De bestemming 'Agrarisch' is toegekend aan de gronden binnen het plangebied die buiten het
bestaande bouwvlak voor de agrarische bedrijfswoning en bijgebouwen liggen, alsmede aan het deel van
het bouwvlak volgens de bestemming 'Agrarisch - Grondgebonden' in het geldende bestemmingsplan
dat niet in gebruik is als tuin bij de woning. De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor
agrarisch bedrijfsmatig en hobbymatig gebruik met daaraan ondergeschikt extensief dagrecreatief
medegebruik, groenvoorzieningen, paden- en ontsluitingsvoorzieningen en boven- en/of ondergrondse
waterhuishoudkundige voorzieningen. Op deze gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van
erfafscheidingen met een open constructie.
Wonen (artikel 4)
De bestemming 'Wonen' is toegekend aan het in de geldende beheersverordening opgenomen bouwvlak
van de bestaande agrarische bedrijfwoning en bijgebouwen. De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn
bestemd voor:
a.   wonen;
b.   paardrijbakken ten behoeve van het hobbymatig houden van paarden;
c.   uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis;
d.   evenementen;
e.   bestaande mantelzorgvoorzieningen;
f.   groenvoorzieningen;



36                                                                                                ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>g. tuinen, erven en terreinen;
h. paden, wegen, ontsluitings- en parkeervoorzieningen;
i. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen.
Binnen de woonbestemming is een bouwvlak opgenomen. De woning en bijbehorende bouwwerken
mogen uitsluitend binnen dit bouwvlak worden gebouwd.
Waarde - Archeologie 4 (artikel 5)
De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' is opgenomen voor het gehele plangebied,
overeenkomstig de vigerende beheersverordening 'Buitengebied Klavertje 4' en het gemeentelijk
archeologiebeleid. De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding en bescherming van de
archeologische waarden en oudheidkundige waardevolle elementen, in het bijzonder voor gebieden met
een hoge archeologische verwachtingswaarde. Op basis van de dubbelbestemming geldt een
onderzoeksplicht voor bodemingrepen met een diepte van meer dan 40 cm en een oppervlakte van meer
dan 250 m2.

6.3.3   Algemene regels
In de Anti-dubbeltelregel (artikel 6) wordt bepaald dat grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij
het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, deze bij
de beoordeling van latere plannen buiten beschouwing blijft. Het nog overgebleven terrein mag dus niet
nog eens meegenomen worden bij het toestaan van een ander bouwwerk.
In de Algemene bouwregels (artikel 7) is een bepaling opgenomen met betrekking tot ondergronds
bouwen, ondergeschikte bouwdelen en een regeling over bestaande maten en afstanden opgenomen.
In de Algemene gebruiksregels (artikel 8) is het strijdig gebruik benoemd.
In de Algemene aanduidingsregels (artikel 9) is de regeling omtrent de gebiedsaanduidingen 'overige
zone - agrarisch landschap' en 'overige zone - bebouwingsconcentratie' opgenomen.
De Algemene afwijkingsregels (artikel 10) en Algemene wijzigingsregels (artikel 11) verschaffen het
bevoegd gezag de gewenste beleidsruimte om bij de uitvoering van het plan te kunnen inspelen op
gegevens of situaties die vooraf niet bekend kunnen zijn.
In de Overige regels (artikel 12) is tot slot een verwijziging naar de geldende wet- en regelgeving
opgenomen.

6.3.4   Overgangs- en slotregels
In de bepaling Overgangsrecht (artikel 13) is geregeld in hoeverre en onder welke voorwaarden
bestaande gebouwen en het bestaand gebruik van gronden en bouwwerken mogen afwijken van het
plan.
In de Slotregel (artikel 14) is aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan moeten
worden aangehaald.




ontwerp                                                                                            37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 7              Uitvoerbaarheid

7.1     Economische uitvoerbaarheid
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening rust op de gemeente de verplichting tot het verhaal van kosten
die tot de grondexploitatie behoren op basis van een exploitatieplan. Volgens artikel 6.12, lid 2 Wro kan
de gemeente hiervan afzien in bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen, of indien:
     het kostenverhaal anderszins is verzekerd;
     het bepalen van een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is;
     het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels aan werken en werkzaamheden met
     betrekking tot bouwrijp maken, aanleg van nutsvoorzieningen, inrichten van de openbare ruimte en
     uitvoerbaarheid niet noodzakelijk is.
De functiewijziging binnen het plangebied betreft geen bouwplan, zoals bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro
in samenhang met artikel 6.2.1. onder a Bro. Hierdoor geldt geen verplichting tot kostenverhaal.
Met de initiatiefnemer zal wel een overeenkomst planschade worden gesloten, op basis waarvan
eventueel door de gemeente toe te kennen tegemoetkomingen in planschade kunnen worden verhaald
op de initiatiefnemer.




7.2     M aatschappelijke uitvoerbaarheid
Het voorliggende bestemmingsplan maakt uitsluitend de functiewijziging van de bestaande agrarische
bedrijfswoning naar burgerwoning mogelijk. Hierbij vinden geen bouw- of sloopwerkzaamheden plaats.
Voor het overige blijven de (bouw)mogelijkheden in dit bestemmingsplan gelijk ten opzichte van de
huidige situatie. Hierdoor worden geen problemen verwacht met betrekking tot het draagvlak zijn voor dit
plan.




38                                                                                               ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 8             Overleg en inspraak

8.1     Overleg
Voordat het plan op grond van artikel 3.8 Wro in procedure wordt gebracht, dient het plan ter advies te
worden aangeboden aan de diensten van het Rijk en de provincie die belast zijn met de behartiging van
belangen die in het plan in het geding zijn, aan de betrokken waterschapsbesturen en aan de besturen
van bij het plan een belang hebbende gemeenten. Aangezien bij onderhavig plan geen belangen van het
Rijk, de provincie, omliggende gemeenten of het waterschap in het geding zijn, hoeft geen vooroverleg
met deze instanties plaats te vinden volgens artikel 3.1.1 Bro.




8.2     Inspraak
De facultatieve inspraakmogelijkheid wordt overgeslagen. Het plan wordt direct als ontwerp ter inzage
gelegd omdat voorafgaande inspraak wordt gezien als een dubbeling van procedures. Gedurende de
terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan krijgen burgers, maatschappelijke organisaties en
andere belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.




ontwerp                                                                                             39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 9              Procedure

9.1      Algemeen
De wettelijke procedure volgens de Wet ruimtelijke ordening ziet er als volgt uit:
     Vooroverleg met betrokken instanties;
     Openbare kennisgeving van het ontwerp-bestemmingsplan;
     Terinzagelegging van het ontwerp en bijbehorende stukken gedurende 6 weken en toezending aan
     gedeputeerde staten en de betrokken rijksdiensten, waterschappen en gemeenten;
     Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen door een ieder schriftelijk of mondeling
     zienswijzen worden ingebracht;
     Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad binnen 12 weken;
     Algemene bekendmaking van het bestemmingsplan door terinzagelegging met voorafgaande
     kennisgeving en toezending aan gedeputeerde staten en betrokken rijksdiensten, waterschappen en
     gemeenten: binnen 2 weken dan wel, indien gedeputeerde staten of de inspecteur zienswijzen
     hebben ingebracht of het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, vanaf 6 weken na vaststelling;
     Mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 weken
     na bekendmaking voor belanghebbenden;
     Inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 weken na de bekendmaking,
     tenzij binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter
     van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.




9.2      Ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan 'Tongerlose Pad 6 te Maasbree' heeft overeenkomstig het bepaalde in
artikel 3.8 van de Wro ter visie gelegen van PM tot en met PM.




9.3      Vastgesteld bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is op PM door de gemeenteraad vastgesteld.




40                                                                                              ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bijlagen bij toelichting




ontwerp                    41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Historisch bodemonderzoek




42                                    ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>HISTORISCH BODEMONDERZOEK

TONGERLOSE PAD 6

TE MAASBREE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Rapportage historisch bodemonderzoek
Tongerlose Pad 6 te Maasbree

               Opdrachtgever          BRO Tegelen

                                      Industriestraat 94

                                      5931 PK Tegelen



             Rapportnummer            7841.001

               Versienummer           D1

                         Status       Eindrapportage

                         Datum        7 september 2018



                     Vestiging        Limburg
                                      Rijksweg Noord 39
                                      6071 KS Swalmen
                                      0475 - 504961
                                      swalmen@econsultancy.nl

                      Opsteller       ing. B.H.M. Houben

                         Paraaf




           Kwaliteitscontrole         ing. M.R.P. Vidal

                         Paraaf




 Kwaliteitszorg
 Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-
 en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
 het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
 form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
 passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

 Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
 systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.

 Betrouwbaarheid
 Opgemerkt wordt dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen
 van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid
 van deze informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                    INHOUDSOPGAVE

1.    INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2.    GERAADPLEEGDE BRONNEN ................................................................................................. 1
3.    AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK ................................................ 1
4.    GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE .......................................................................................... 2
      4.1      Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................... 2
      4.2      Toekomstige situatie ......................................................................................................... 3
5.    CALAMITEITEN .......................................................................................................................... 3
6.    UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE..................... 3
7.    BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN .......................................................................... 3
8.    INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN ........................................ 4
9.    BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ............................................................................... 4
      9.1      Bodemopbouw .................................................................................................................. 4
      9.2      Geohydrologie .................................................................................................................. 4
10.   TERREININSPECTIE ................................................................................................................. 4
11.   SAMENVATTING EN CONCLUSIES ......................................................................................... 5




BIJLAGEN:

1.      - Topografische ligging van de locatie
2a.     - Locatieschets
2b.     - Foto's onderzoekslocatie
3.      - Geraadpleegde bronnen
4.      - Uitgevoerde asbestinventarisaties
5.      - Asbest vrijgaven en stortbonnen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>1.          INLEIDING

Econsultancy heeft van BRO Tegelen opdracht gekregen voor het uitvoeren van een historisch bo-
demonderzoek aan de Tongerlose Pad 6 te Maasbree.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

Het historisch bodemonderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren
van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of NEN 5707, door middel van een archiefonder-
zoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie.

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek".


2.          GERAADPLEEGDE BRONNEN

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Peel en Maas aanwezi-
ge informatie (contactpersoon de heer R. Janssen), informatie verkregen van de opdrachtgever (con-
tactpersoon mevrouw S. Driessen) en informatie verkregen uit de op 4 september 2018 uitgevoerde
terreininspectie.

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld
over:

           het historische, huidige en toekomstige gebruik;
           eventuele calamiteiten;
           eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;
           de bodemopbouw en geohydrologie;
           verhardingen, kabels en leidingen.

Bijlage 3 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen.


3.          AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een
afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (± 3.200 m²) ligt aan de Tongerlose Pad 6, circa 1,3 kilometer ten noordwesten
van de kern van Maasbree (zie bijlage 1). Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt,
is kadastraal bekend gemeente Maasbree, sectie Y, nummer 95.

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) bevindt het maaiveld zich op een hoog-
te van circa 29 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 200.010, Y = 375.565.




Rapport 7841.001 versie D1                                                                Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>4.          GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE

4.1         Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Volgens historisch kaartmateriaal uit 1900 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in
agrarisch gebruik (weide) en werd extensief bewoond. Omstreeks 1970 werd de locatie bebouwd. De
bebouwing is rond 1988 en 2011 aangepast (zie figuur I). Tot op heden is het gebruik van de onder-
zoekslocatie niet wezenlijk veranderd.




Figuur I. Historisch kaartmateriaal


De onderzoekslocatie is momenteel deels in gebruik als landbouwgrond (± 1.400 m²). Het overige
terreindeel (± 1.800 m²) is deels bebouwd met een woonhuis en een schuur (voormalige veehouderij-
stalen is in gebruik als siertuin. Een klein deel bestaat uit een klinkerverharding. Verder blijkt uit de
geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen.

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's
van de onderzoekslocatie.

Op de onderzoekslocatie is in het verleden een bovengrondse dieselolietank aanwezig geweest. Uit
een meldingsformulier uit 2012 bleek destijds dat door de eigenaar (H. Mulders) is aangegeven dat
de opslagtank altijd als waterreservoir is gebruikt. Destijds is besloten om het onderzoek te beëin-
digen wegens het feit dat de tank destijds al 7 jaar geleden is afgevoerd en dat de inhoud niet meer
was vast te stellen. De exacte ligging van de voormalige tank is vooralsnog onbekend.

Op 14 augustus 2010 is door Heijing adviesbureau een asbestinventarisatie (rapportnummer
11/04791/V/E/SE, d.d. 10 november 2011) verricht ter plaatse van de voormalige stal aan de straat-
zijde van de onderzoekslocatie. Destijds zijn asbesthoudende materialen aangetroffen in de gevelbe-
plating, ontluchtingskanaal, vlakke beplating en nok elementen.

Op 10 november 2011 is door Aelmans een asbestinventarisatie (rapportnummer 100723.1, d.d. 14
augustus 2010) verricht ter plaatse van de voormalige stal op de onderzoekslocatie. Destijds zijn as-
besthoudende materialen aangetroffen in de ventilatiekoker, staldeurtjes en golfplaten.

De uitgevoerde asbestinventarisaties zijn bijgevoegd in bijlage 4.

Op 1 mei 2012 is door mevrouw Mulders een melding verricht voor de beëindiging van het landbouw-
bedrijf aan Tongerlosepad 6 te Maasbree.




Rapport 7841.001 versie D1                                                                      Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Omstreeks 2011 en 2012 zijn twee stallen op de onderzoekslocatie gesloopt. In tabel I zijn de ver-
leende vergunningen weergeven. Destijds zijn de asbesthoudende materialen gesaneerd en afge-
voerd naar een erkende verwerker. De asbest vrijgaven en de stortbonnen zijn bijgevoegd in bijlage
5.

Tabel I.                Verleende vergunningen


     Naam aanvrager                 Jaartal                       Omschrijving                  Asbest toegepast in:


  mevrouw Mulders            1 december 2010     slopen van een stal aan de straatzijde    ja

  mevrouw Mulders            16 december 2011    slopen van een stal achter het woonhuis   ja



4.2         Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens de huidige bestemming "agrarisch" te wijzigen naar de bestemming
"wonen"


5.          CALAMITEITEN

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente
Peel en Maas blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorge-
daan.


6.          UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.


7.          BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN

In bijlage 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-
gende terreindelen is als volgt:

           aan de noordzijde bevindt zich een weiland;
           aan de oostzijde bevindt zich een akker;
           aan de zuidzijde bevindt zich een weiland;
           aan de westzijde bevindt zich een openbare weg (Tongerlosepad).

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende
activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving
van de onderzoekslocatie plaats.




Rapport 7841.001 versie D1                                                                                     Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>8.          INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN

Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. De provincie Limburg
heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot deze regionaal verhoogde concentra-
ties van metalen in het grondwater (zie “Beleidskader bodem 2010”, vastgesteld door Gedeputeerde
Staten van Limburg op 28 september 2010).


9.          BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

9.1         Bodemopbouw

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een gooreerdgrond, die vol-
gens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen,
waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel.

9.2         Geohydrologie

Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie op de Peelhorst. Deze horst wordt aan de zuidwestzijde
begrensd door de Peelrandbreuk en aan de noordoostzijde door de Tegelenbreuk. Beide breuken zijn
noordwest-zuidoost gericht.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 25 m +NAP, waardoor het grondwater
zich op ± 4 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 52 Oost, 1978 (schaal
1:50.000), in zuidoostelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in
een grondwaterbeschermingsgebied.


10.         TERREININSPECTIE

Op 4 september 2018 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van
bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging.

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Volgens de eigenaar bevindt zich onder de klinkerverharding een
fundering van gebiedseigen grond, plaatselijk split en geel zand. Het dak van de schuur bestaat uit
(asbesthoudende) golfplaten.

Ter plaatse van het woonerf zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontrei-
niging aangetroffen.

Ter plaatse van het akker zijn sporadisch stukken beton, dakpan en baksteen waargenomen. Tevens
zijn sporadisch stukken asbestverdacht materiaal waargenomen.




Rapport 7841.001 versie D1                                                                  Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>11.         SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft in opdracht van BRO Tegelen een historisch bodemonderzoek uitgevoerd aan de
Tongerlose Pad 6 te Maasbree.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

Uit het vooronderzoek blijkt dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting ter plaatse
van het akker, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de
bijmenging van baksteen, beton en dakpan. Verwacht wordt, dat er verspreid over de gehele locatie
wisselende gehalten aan verontreinigende stoffen voorkomen. De verwachte verontreinigende stoffen
voor deze situatie zijn zware metalen, PAK en/of asbest.

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te
worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een hetero-
gene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE). Het doel van het verkennend bodem-
onderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde verontreinigende
stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de vermoede verontreinigende stof
de achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte overschrijdt.




Swalmen, 7 september 2018




Rapport 7841.001 versie D1                                                                  Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Topografische ligging van de locatie




                                                            Schaal 1:25.000
                                                   Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                    Legenda
Boringen                          Boringen                              Symbolen                                     Verontreiniging
Omschrijving            Symbool   Omschrijving            Symbool       Omschrijving             Symbool             Omschrijving           Symbool
 Boring tot 0,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50                    Asfalt                                       Ontgravingsvak

                                   Asbestgat 30x30x50 +
 Boring tot 1,0 m -mv                                                    Beton                                        Niet verontreinigd
                                   boring tot 0,5 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Boom
 Boring tot 1,5 m -mv                                                                                                 AW/S-waarde contour
                                   boring tot 1,0 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Bos                                          T-waarde contour
 Boring tot 2,0 m -mv
                                   boring tot 1,5 m -mv

                                   Asbestgat 30x30x50 +                  Braak                                        I-waarde contour
 Boring tot 2,5 m -mv
                                   boring tot 2,0 m -mv

 Boring tot 3,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +
                                   boring tot 2,5 m -mv
                                                                         Depothoogte                  x,x             Niet verontreinigd


 Boring tot 3,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Fotoname                                     Licht verontreinigd
                                   boring tot 3,0 m -mv

 Boring tot 4,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Mangat                                       Matig verontreinigd
                                   boring tot 3,5 m -mv

 Boring tot 4,5 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +                  Gras                                         Sterk verontreinigd
                                   boring tot 4,0 m -mv
                                                                                                                      Verspreiding
 Boring tot 5,0 m -mv              Asbestgat 30x30x50 +
                                   boring tot 4,5 m -mv
                                                                         Grind
                                                                                                                      verontreiniging onbekend   ?
 Peilbuis                          Asbestgat 30x30x50 +                  Haag
                                   boring tot 5,0 m -mv

 Peilbuis (diep)                   Asbestgat 30x30x50 +                  Klinker
                                   peilbuis
 Voorgaande                        Asbestgat 30x30x50 +                  Olie/vetafscheider
 boring tot 0,5 m -mv              peilbuis (diep)
 Voorgaande
                                   Asbestgat 100x100x50
                                                                         Ontgravingsdiepte            -x,x
 boring tot 1,0 m -mv

 Voorgaande                        Asbestgat 100x100x50 +                Ontluchtingspunt
 boring tot 1,5 m -mv              boring tot 0,5 m -mv
                                                                                                                ..
                                                                                                      .....




                                                                                                       ...
                                                                         Onverhard
                                                                                                           ..
                                   Asbestgat 100x100x50 +                                             ......
                                                                                                      ..
 Voorgaande




                                                                                                           ..
                                   boring tot 1,0 m -mv
 boring tot 2,0 m -mv

 Voorgaande
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Parkeerplaats                 P
                                   boring tot 1,5 m -mv
 boring tot 2,5 m -mv
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Pomp
 Voorgaande                        boring tot 2,0 m -mv
 boring tot 3,0 m -mv
                                   Asbestgat 100x100x50 +                Puinverharding
 Voorgaande                        boring tot 2,5 m -mv
 boring tot 3,5 m -mv                                                    Sleuf 200x40x50cm
                                   Asbestgat 100x100x50 +
 Voorgaande                        boring tot 3,0 m -mv
 boring tot 4,0 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +                Spoorbaan
                                   boring tot 3,5 m -mv
 Voorgaande
 boring tot 4,5 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +                Stelconplaat
                                   boring tot 4,0 m -mv
 Voorgaande
                                                                         Struik
 boring tot 5,0 m -mv              Asbestgat 100x100x50 +
                                   boring tot 4,5 m -mv
 Voorgaande peilbuis               Asbestgat 100x100x50 +                Talud
                                   boring tot 5,0 m -mv
 Voorgaande peilbuis (diep)                                              Tegel
                                   Asbestgat 100x100x50 +
                                   peilbuis
                                                                         Vloeistofdichte vloer
 Kernboring 80 mm                  Asbestgat 100x100x50 +
                                   peilbuis (diep)
                                                                         Vulpunt
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 0,5 m -mv              Boring tot 0,5 m -mv +
                                                                         Water
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 1,0 m -mv              Boring tot 1,0 m -mv +
                                                                         Zeshoek tegel
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 1,5 m -mv              Boring tot 1,5 m -mv +                Zinkput
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                                                         Asbestverdacht
 boring tot 2,0 m -mv              Boring tot 2,0 m -mv +
                                                                         plaatmateriaal op maaiveld        X
 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 2,5 m -mv              Boring tot 2,5 m -mv +                Hekwerk

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                                                         Toekomstige bebouwing
 boring tot 3,0 m -mv              Boring tot 3,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Voormalige bebouwing
 boring tot 3,5 m -mv              Boring tot 3,5 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Bebouwing
 boring tot 4,0 m -mv              Boring tot 4,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +        Locatiegrens
 boring tot 4,5 m -mv              Boring tot 4,5 m -mv +

 Kernboring 120 mm +               Kernboring + asbestgat 30x30 +
 boring tot 5,0 m -mv              Boring tot 5,0 m -mv +

 Kernboring 120 mm                 Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                   peilbuis

                                   Kernboring + asbestgat 30x30 +
                                   peilbuis (diep)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 1.




 Foto 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 3.




 Foto 4.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 5.




 Foto 6.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 7.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre> Bijlage 3 Geraadpleegde bronnen


                                                      Geraad-
                 Informatiebron                       pleegd                            Toelichting
                                                      (ja/nee)

                                                                      Datum                              Opmerkingen
Informatie uit kaartmateriaal etc.
                                                                  kaartmateriaal

Historische topografische kaart                          ja      divers

Luchtfoto                                                ja      divers

                                                                   Datum bron/                           Opmerkingen
Informatie uit themakaarten
                                                                  kaartmateriaal

Bodemkaart Nederland                                     ja      2018

Grondwaterkaart Nederland                                ja      1978

Bodemloket.nl                                            ja      2018

Informatie van eigenaar / terreingebruiker /                          Datum         Contactpersoon       Opmerkingen
opdrachtgever                                                       uitgevoerd

Historisch gebruik locatie                               ja


Huidig gebruik locatie                                   ja

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit               ja
onderzoekslocatie)                                                   augustus/         mevrouw S.
                                                                  september 2018        Driessen
Toekomstig gebruik locatie                               ja


Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken      ja

Verhardingen/kabels en leidingen locatie                 ja

                                                                      Datum         Contactpersoon       Opmerkingen
Informatie van gemeente
                                                                    uitgevoerd

Archief Bouw- en woningtoezicht                          ja

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet                    ja

Archief ondergrondse tanks                               ja        augustus 2018    de heer R. Janssen

Archief bodemonderzoeken                                 ja

Gemeenteambtenaar milieuzaken                            ja

                                                                      Datum                              Opmerkingen
Informatie uit terreininspectie
                                                                    uitgevoerd

Historisch gebruik locatie                               ja

Huidig gebruik locatie                                   ja
                                                                 4 september 2018
Huidig gebruik belendende percelen (vanuit               ja
onderzoekslocatie)

Verhardingen                                             ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Uitgevoerde asbestinventarisaties
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                       l ^ K ^ o u l S^S^I

                                                 brtU            'NGEKOMEN
                    aeLmans                      2 2 NOV. 2011    2
                                                                      3 NOV 2011

Rapp^num™, U / 0 4 7 9 1 / V / E / S E                                             Aelmans Eco B.V.

    proi^oxi. E 1 9 9 2 2 , 0 2                                                    Kerkstraat 4, Übachsberg
         D»tum 10 november 2011                                                    6367 J£ Voerendaal
                                                                                   T (045) 575 32 55
                                                                                   F (045) 575 15 09

 Oporjcntg.v.r      ASB    Zuid
                                                                                   Kerkstraat 2
                    De heer R. Berben                                              6095 BE Baexem
                    Witdonk 5                                                      T (0475) 459 260
                                                                                   F (0475) 459 282
                    5768 RD Meijel
                                                                                   Infogiaelmans com
                                                                                   www.aelmans.com


 coourtMrsoon       SJ.M.    Pasmans                                               KvK 14048216
                                                                                   BTW 8022.45.262.B.01
namans ECO B.V      Milieukundig   adviseur
                                                                                   Bankrekening 15.48.06137
                                                                                   BIC RABON1.2U
                                                                                   IBAN NL27 RABO 0154 8061 37



                                                                                   Medewerkers

                                                                                   ing. J.V.M. Aelmans
                                                                                   ing. H.EJ. 5chrouft
                                                                                   Ing. HJJ.C.M. Wolfs
                                                                                   Drs. LM. Riga
                                                                                   Ing. R.I.H Eeken
                                                                                   S I M . Pasmans
                                                                                   C A P . Hamers




                          Type A Asbestinventarisatie

                          Tongerlosepad 6
                          te Maasbree




                                                                                        'IJ.UI'           '           '
 Autorisatie door
                                                                                       K M * cMjfttiMMmw.or oorooji
                    ing. H.EJ.                                                     Op onze dienstverlening tijn de
                                                                                   algemene voorwaarden van Aelmans
                                                                                   ECO van toepassing die u vindt op
                                                                                   wwwadmanscom.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


1.          INLEIDING

     1.1.     Inleiding asbestinventarisatie

     1.2.      Onderzoeksdoel

     1.3.     Opbouw van de rapportage



2.          ALGEMEEN

     2.1.      Risicobeoordeling

     2.2.     Risicoklasse-indeling bij verwijderen van asbest



3.          ASBESTINVENTARISATIE

     3.1.      Vooronderzoek

     3.2.     Visuele inspectie en monstername



4.          BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK

     4.1.      Algemeen
     4.2.      Specifiek



5.          SAMENVATTING, CONCLUSIE EN^AANBEVELINGEN             5

     5.1.      Samenvatting                                      5

     5.2.     Conclusie en aanbevelingen                         5



Bijlage 1            Overzicht asbesthoudende materialen

Bijlage 2            Analyseresultaten

Bijlage 3            Foto's

Bijlage 4            Plattegrond

Bijlage 5            Verplichtingen van de opdrachtgever

Bijlage 6            Evaluatieformulier

Bijlage 7            Vaststelling risicoklassen volgens SMA-rt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>1.     INLEIDING


1.1. Inleiding a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e

Aelmans Eco B.V. heeft in opdracht van de heer R. Berben, namens ASB Zuid op 4 november 2 0 U
een type A asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Tongerlosepad 6 te Maasbree.
Het geïnventariseerde object is de stal.

De visuele inspectie en monstername is uitgevoerd conform SC­540 onder certificaatnummer
07­D070023.

Aelmans Eco B.V. verklaart hierbij geen bedrijfsmatige relatie te hebben met de opdrachtgever
inzake het te onderzoeken object.



1.2. O nderzoeksdoel

Doelstelling van de risicoinventarisatie is:
   •    het door middel van visuele inspecties en bemonsteringen, gevolgd door
        laboratoriumanalyses, de eventuele asbesthoudende materialen van de direct bereikbare en
        toegankelijke installatie­ en bouwtechnische elementen van de gebouwen binnen de
        opdracht te identificeren en vast te leggen;
   •    het lokaliseren en kwantificeren van de aanwezige asbesthoudende materialen;
   •    het per locatie bepalen van samenstellingen en condities, oppervlaktestructuur, de
        bevestigingswijzen en bereikbaarheid;
   •    het opstellen van risico­analyses op basis van de verzamelde onderzoeksgegevens en aan de
        hand van het beoordelingsmodel;
   •    het opstellen van een samenvattende rapportage met een beschrijving van het uitgevoerde
        onderzoek, de onderzoeksbevindingen en de resultaten.



1.3. O p b o u w v a n de r a p p o r t a g e

In hoofdstuk 2 is de algemene beschrijving van de risicobeoordeling en risicoklasse­indeling.
Hoofdstuk 3 beschrijft de asbestinventarisatie, het documentenonderzoek en de visuele inspectie en
monstername. In hoofdstuk 4 worden de beperkingen geplaatst.
Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusie, een samenvatting en een eventuele aanbeveling
weergegeven.




                                                                   Aelmans Eco BV. ■ 11/04791/V/E/SE ■ p a g i n a l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>2.   ALGEMEEN

2.1. Risicobeoordeling

Indien gebouwen, constructies of objecten in bewoonde/gebruikte staat niet gesloopt zullen worden,
kan worden volstaan met een type 0 inventarisatie: een beperkte asbestinventarisatie voorafgaand
aan een risicobeoordeling conform NEN 2991.



2.2. Risicoklasse-indeling bij verwijderen van asbest

In navolging van de Europese regelgeving is in juli 2006 een wijziging in de
arbeidsomstandighedenwet doorgevoerd, die bepaald dat ereen risicogericht asbestbeleid gevoerd
moet worden.
Dit betekent dat de verwijdering van asbesthoudende materialen in risicoklassen worden ingedeeld.
Deze indeling is afgeleid van het TNO-MEP-R2004/523 meetrapport. Gebaseerd op de praktijk van
de afgelopen jaren tekende zich een indeling in 3 groepen af, namelijk:

Risicoklasse 1 : Werkzaamheden die reeds vielen onder de vrijstellingsregeling + die werkzaamheden
                 waarbij het geldende regime algemeen als te zwaar werd beoordeeld;
Risicokiasse 2: Werkzaamheden waarbij het geldende regime, zoals beschreven in SC-530, als
                 passend werd gezien;
Risicoklasse 3: Werkzaamheden waarbij het geldende regime (SC-530) onvoldoende garanties bood
                 op een 'asbestveilige' situatie.

Bijlage 4 van het meetrapport bevat een lijst waarbij veel voorkomende
verwijderingswerkzaamheden ingedeeld worden in de risicoklassen. Werkzaamheden die niet
voorkomen op deze indelingstabel worden ingedeeld in risicoklasse 2, mits deze geen betrekking
hebben op spuitasbest, amosietbevattende plaat, ongebonden isolatiemateriaal, ongebonden
isolatiemateriaal of andere niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.
Overigens wordt in het meetrapport risicoklasse 1, risicoklasse 3 genoemd en andersom.
In bijlage 7 van deze rapportage zijn de vaststellingen in de bovengenoemde risicoklassen volgens
SMA-rt toegevoegd.




                                                                   Aelmans Eco B.V. • 11/04791/V/E/SE • pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>, 3.     AS B ESTIN V E N T ARISATIE

3 . 1 . Vooronderzoek

Aan Aelmans Eco B.V, zijn geen documenten voor het onderzoek beschikbaar gesteld.
Hierdoor heeft geen vooronderzoek kunnen plaats vinden.



3.2. Visuele inspectie en m o n s t e r n a m e

Op 4 november 2011 heeft een medewerker van Aelmans Eco B.V. iedere locatie (binnen de
opdracht) ­ voor zover toegankelijk ­ visueel geïnspecteerd. Er zijn materiaalmonsters genomen van
asbestverdachte materialen, die nadere analyse of een visuele beoordeling rechtvaardigen. In bijlage
2 is het betreffende analyserapport van Alcontrol Laboratories B.V. te Hoogvliet toegevoegd.

Voor zover mogelijk en zinvol is van iedere toepassing een monster genomen.

De volgende asbesthoudende materialen zijn aangetroffen:

           in het dak bevindt zich een ventilatiekoker die bekleed met asbesthoudende plaat en hiervan
           enkele losse stukken op de vloer (ca. 1,5 m 2 , foto 1 en 2);
           in de stal bevinden zich 4 asbesthoudende staldeurtjes (ca. 0,75 m 2 per stuk, foto 3 en 4 ) ;
       ­ ' op het dak bevinden zich asbesthoudende golfplaten (ca. 300 m 2 , foto 5), hiervan bevinden
           zich naast de stal enkele losse platen (foto 6).



Een overzicht van asbesthoudende materialen is toegevoegd in bijlage 1. In bijlage 2 zijn de
analyseresultaten te vinden, de foto's zijn in bijlage 3 opgenomen. En in bijlage 4 is een plattegrond
toegevoegd, waarin de aangetroffen materialen aangetekend zijn.
Op bijlage 3 (foto's) en 4 (plattegrond) zijn tevens de afvoermogelijkheden/bereikbaarheid en
overige relevante bron­ en omgevingskenmerken te zien.




                                                                        Aelmans Eco B.V. • 11/04791/V/E/SE ■ pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>4.     BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK

4.1.    Algemeen

Overeenkomstig de opdracht zijn alle voor inspecties en b emonsteringen direct b ereikb are en
toegankelijke locaties en materialen onderzocht. Het asb estonderzoek wordt met de grootst
mogelijke nauwkeurigheid uitgevoerd.
De visuele inventarisatie wordt uitsluitend, tenzij anders vermeld, niet-destructief uitgevoerd
waardoor niet kan worden gegarandeerd dat daarb ij alle, ook verb orgen, asb esthoudende materialen
zijn ontdekt. Verregaande demontages van en b reekwerk aan constructies, installaties en apparatuur
zijn niet mogelijk evenals de visuele inspecties in ruimten onder volledig gesloten vloeren, in
schoorstenen, in spouwmuren en anderszins volledig gesloten constructies.

Het asb estonderzoek geeft daarom geen 100% garantie dat al het asb esthoudende materiaal dat, in
de loop der tijd, in het geb ouw is toegepast gevonden is.
Wij adviseren om b ij sloop- en b ouwactiviteiten altijd de nodige voorzichtigheid in acht te nemen.



4 . 2 . Specifiek

Met b etrekking tot dit project zijn geen specifieke b eperkingen van toepassing.




                                                                      Aelmans Eco B.V. • 11/04791/V/E/SE ■ pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>5.       SAMENVATTING, eÖNCLUSIÉ EN AANBEVELINGEN

5.1. Samenvatting

De volgende asbesthoudende materialen zijn aangetroffen:

     -    ventilatiekoker;
     -    staldeurtjes;
          golfplaten op het dak en enkele losse platen.

Deze inventarisatie heeft niet geleid tot een 'redelijk vermoeden' op niet-direct waarneembare
aanwezigheid van asbesthoudende materialen.

Bij het aantreffen van onvoorzien asbest kan het evaluatieformulier in bijlage 6 gebruikt worden.



5.2. Conclusie en aanbevelingen

Aelmans Eco B.V. heeft in opdracht van de heer R. Berben, namens ASB Zuid op 4 november 2011
een type A asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Tongerlosepad 6 te Maasbree.
Het geïnventariseerde object is de stal.

Naast de standaard beperkingen van een asbestinventarisatie zijn er geen specifieke beperkingen
en/of uitsluitingen.

Deze inventarisatie kan dienen als basis voor de aanvraag van een sloopvergunning. Een
aanvullende Inventarisatie (type B) dient niet te worden uitgevoerd.

Übachsberg, 10 november 2011

                                                                      Aelmans Eco B.V.



                                                                       1.6.                            /Ëpfc
Rapport opgesteld door:                                               i n g . H.EJ . S c h r o u f f
SJ.M. Pasmans
Milieukundig adviseur

Onderzoek uitgevoerd door:
SJ.M. Pasmans




                                                                     Aelmans Eco B.V. • 11/04791/V/E/SE • pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                  Bijlage 1                         Overzicht asbesthoudende m a t e r i a l e n
­..r'—r^­y.­^­T^s.­:­.­.
omschrijving,                          'i.materlaali'   IföStSKi. ' v i       ■    :   .
                                                                                            monster? ; ho^veeïtifeïS'ï: f r.bevestlglng.     v e r w l j d e r l n g s ­ \irlslco­: f f o t a ; .
                           W'­^.Ül                                                         ■A­'':.­^rt
                           te; :',=.­.­,
                                                        l ' 'ï­.s >.!                      " ­■   ■ 'ij. . !   '^"­f ',]   2
                                                                                                                                                                        Ijklasse.
ventilatiekoker. ' stal                '.plaat              hecht­         matig                  001          ca. 1,5 m       gespijkerd,              B                     2           1­2
                                                           gebonden       verweerd                                             ged. los
staldeurtjes                stal           cement           hecht­         matig                  002          4 x ca. 0,75    ingehangen               D                     1           3­4
                                                           gebonden       verweerd                             m^
golfplaten                  stal           cement            hecht­        matig                  003          ca. 325 m '     geschroefd,              B                     2           5­6
                                                           gebonden       verweerd                                             ged. los


                  Verwijderingsmethode:
                  A: containment
                  B: buitensanering
                  C: glove­bag
                  D: geheel verpakken/demonteren



                  Risicoklasse:
                  1; blootstellingsniveau bij asbestverwijdering < 0,01 vezel/cm3
                  2: blootstellingsniveau bij asbestverwijdering van 0,01 tot 1 vezel/cm3. Verwijdering dient te
                     gebeurendoor een volgens SC­530 gecertificeerd bedrijf.
                  3: blootstellingsniveau bij asbestverwijdering > 1 vezel/cm3. Verwijdering dient te gebeuren door
                     een volgens SC­530 gecertificeerd bedrijf.

                  * hoeveelheden zijn op locatie bij benadering geschat en zijn geen bestekshoeveelheden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>              ALcontrol Laboratories                                                                            ^ n ^ M s                               S^AGR»»^
                                                                                                                Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                www.alcontrol.nl

                                                                    Analyserapport


AELMANS ECO BV
Mvr. S. Pasmans
Kerkstraat 4
6367 JE VOERENDAAL                                                                                                                                          Blad 1 van 6




Uw projectnaam                                             Togerlosepad 6, Maasbree
Uw projectnummer                                           E19922.02
ALcontrol rapportnummer                                    11726958, versie nummer. 1

Rotterdam, 07-11-2011


Geachte heer/mevrouw.

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
El 9922.02. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatte nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




     in Duin
  Aboratory Manager




             ALCONTROL BVISOEACCKiOlTFiRD VOLGENS 0« OOOft OCRA^ID VOOK ACCREDfTATIE<leSTEt.Oe<;RirE>tlA VOOR TESTLABORATORIA COHFORM ISOHFC irOlS-IOHOWIkR NR. LOZI


  m          AL ONTC W"R*ZAAVHCD£N WOBOEN UtTOCVOEaOONCER OC AVOtUENE VOOItW^ABOEM «OEPONCERO flrj OC KAMe« VA« KÖOPHANDEI t ü F^MlEKEH IE ROHEROAA) INSCHH
             HANOC13HECI3TER «VK ROTTEROAM 14MSMS
                                                                                                                                                               w   « a


  BvA 1011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                ALcontrol Laboratories

AELMANS ECO BV                                                                                                                                   Blad 2 van 6
Mvr. S. Pasmans                                                      Analyserapport
Projectnaam                     Togerlosepad 6, Maasbree                                                                                         Orderdatum      04-11-2011
Projectnummer                   E19922.02                                                                                                        Startdatum      04-11-2011
Rapportnummer                   11726958 " 1                                                                                                     Rapportagedatum 07-11-2011

Analyse                              Eenheid Q                                001                         002                         003



ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal                                                    24.47                         3.07                        641


ASBESTIN MATERIAALMONSTERS
amosiet                % (m/m)                       Q                     <0.1                        <0 1                        <0.1
actinoliet             % (nVm)                       Q                     <0.1                        <Q 1                        <0.t
tremoliet              % (m/m)                       O                     •=0.1                        <0.1                       <01
crocidoliet            % (m/m)                        Q                    <0 1                         <0 1                       <0 1
chrysotlel             % (m/m)                        Q                      75                         12.5                       125
anthophylliet          % (m/m)                        Q                    <0.1                        «0.1                        <0.1
hechtgebondenheid                                     Q      hechtgebonden                hechtgebonden              hechtgebonden




De met S gemerWe analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO erkenning. Overige accreditatioj zijn gemerkt met een Q.


Nummer         Monstersoort                   Monsterspecificatie

001            Asbestverdacht                 plaat ventilatiekoker

002            Asbestverdacht                 staldeurtje

003            Asbestverdacht                 golfplaat




                                                                                                                                                               Paraaf:
  TjVj         ALCOWmOt 9.V ISGfcACCReWTCCRD VOLQEMS OC OOOR OE RAAD VOOR ACCREDITATlC CEJTïUOECRrERlA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO.IEO UBKiMQI ONOER HR. L OH

  "tfüfN       ' L OHZE VARKUAMHEOENV^DEU UITGEVOERO OlffiCROE ALGEMENE VOORWAAROEN GEDEPONEERD B I J D I I ^

   flvA 10Ï8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                     ALcontrol Laboratories

AELMANS ECO BV                                                                                                                                           Blad 3 van 6
Mvr. S. Pasmans                                                              Analyserapport
Projectnaam                              Togerlosepad 6, Maasbree                                                                                        Orderdatum               04-11-2011
Projectnummer                            E19922.02                                                                                                       Startdatum               04-11-2011
Rapportnummer                            11726958         " 1                                                                                            Rapportagedatum          07-11-2011



Analyse                                                Monstersoort                                            Relatie tot norm


aangeleverd materiaal                                  Asbestverdacht                                          Conform NEN 5896
amosiet                                                Asbestverdacht                                          Idem
actinoliet                                             Asbestverdacht                                          Idem
tremoliet                                              Asbestverdacht                                          Idem
crocidoliet                                            Asbestverdacht                                          Idem
chrysotiel                                             Asbestverdacht                                          Idem
anthophylliet                                          Asbestverdacht                                          Idem
hechtgebondenheid                                      Asbestverdacht                                          Idem

Monster            Barcode                        Aanlevering                    Monstarname                   Verpakking


001                P5109328                       04-11-2011                     04-11-2011                    ALC295
002                P5109329                       04-11-2011                     04-11-2011                    ALC295
003                P5109332                       04-11-2011                     04-11-2011                    ALC2g5




                                                                                                                                                                        Paraaf:
   IlSJ            ALCOWTROL B V. Ü OSACCREOHEERO VOLGEflS OE OOOR OC RAAD VOOR ACCRCOITAHE ÖESIELDf CRTtfllA VOOR TSJTLABORATOHIA CONFOftM ISOIIC ITMB WOI ONDERNR L « •

                   AL 0 H Z l
  "" i k i f l l                WEAK2AAMHE0E» WOROEN UITGEVOERD ONOER DË ALCÉMtfit VOCRWAARDEN GEDEPONEERD UJ DE KAMER VAN KOOPMAfrOEL EN FABRIEKEN TE ROTTEROAM HSCKRIMNO
     B i l IW      " « « ^ " « ' S T W - " ^ IOTTEROAM imuK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>      ?L ALcontrol Laboratories

AELMANS ECO BV                                                                                                                                   Blad 4 van 6
Mvr. S. Pasmans                                                       Analyserapport
Projectnaam                    Togerlosepad 6, Maasbree                                                                                         Orderdalum      04-11-2011
Projeclnummer                  E19922.02                                                                                                        Startdatum      04-11-2011
Rapportnummer                  11726958 " 1                                                                                                     Rapportagedatum 07-11 -2011

Monstemummer:                                                   001
Monster beschrijvingen                                          plaat ventilatiekoker




                               ANALYSE RAPPORT BEPALING VAN ASBEST IN MATERIAAL VERZAMELMONSTERS CONFORM
                                                                NEN 5B99




         AJccntrdntmmer:                 n^esaa-ooi                                                 Prqaanummet            E1992202
                                                                                                    Prqectnaam.            TogerloBepad 6. Maasbroa
         Dfltum analyse:                11/7/2011                                                   Monslermisctvijving'   Pl a a t vertilatiekokar




                                                                              Aslxsleehalte                                   Oshalte        Onckrgrcna   B o v a n gr « n j
             Mon.t.i'c<i™oJill)vln(      MIEU     (g|    Soort asb*ct *                           Hoehtflebontienhslii"
                                                                                 (-.i m'm)                                   j&btsMe)             (0)           (8)
                                                            cJrysotiel              7 50                    H                   1,83             122           2 45

                Vertilotiekoker            24.47




         •     ohrycctiel = w t a s b e s t ; amosiot = b r ü n a s b e s l : orociddiet = blauw asbast
         "     M = HecttgabcrKJan : N H = Nial-heohtgeboodon , nvl = niel VET, toepassinq

                                                  Sarpenüjren                                                                   183              1.22          2 45
                    Totalen
                                                    Amfibolen                                                                   0 00             0.00          OOO


         Sohattinq gewiOitsperoentage
         <0.1%        (=Gaan asbesi)                    10-15%           (=12,5%)
         0,1-2%       C=1.05%|                          15-30%           (=22,5%)
         2^5 V.       (=3,5%)                           30-60 %          (=45'/.)
         5-10 %       (=7.5'»)                          60-100%          (=60%)

         Op  kina*
         1 Geen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                ALcontrol Laboratories

AELMANS ECO BV                                                                                                                      Blad 5 van 6
Mvr. S. Pasmans                                                        Analyserapport
Projectnaam                      Togerlosepad 6, Maasbree                                                                          Orderdatum               04-11-2011
Projectnummer                    E l 9922.02                                                                                       Startdatum               04-11-2011
Rapportnummer                    11726958       " 1                                                                                Rapportagedatum          07-11-2011


Monsternummer:                                                   002
Monster beschrijvingen                                           staldeurtje




                                 ANALYSE RAPPORT BEPALING VAN ASBEST IN MATERIAAL VERZAMELMONSTERS CONFORM
                                                                  NEN SESO




         AJccntrdnu'nmer                  11726868002                                       Prcjeanunmer:          C19822.02
                                                                                            Prqectnaam             Togerlosapad 6. Maasbree
         Oatum analyse:                  11/7/2011                                          Monstercmschrijving:   stddeurtjo




                                                                            AsbtGlgehaHe                             Orhalta     OnclofQrenc   Bovengrens
             U t m t H r coicchrljving    M>eu(B)        Soorl 3sb«tt*                     HacMggbondonhold "
                                                                               (Hm/m)                               «fib*at(Q)       (el           (0)
                                                           ohrysotlel              12.50            H                  0.38         031           0 46
                   Staldeurtje              307




         •     chrysotiel = wil asbest; smosict = biiin asbesl; croddoiiel = blauw ast>ost
         "     H = HgcttflflScndan . NH - Niel-lwctvlgcbonden ; nvt = niet van toepassing
                                                  Serpentijnen                                                         0 38         031           0 46
                    Toléon
                                                     Amfibolan                                                         0 00         0 00          0 00


         Sül-altinq ,)oy;ich:sgera:ntaqe
         <0,1%             (=Oeen asbest)               10-15%          (=12.5%)
         0.1-2%            (=1.05%)                     15-30%          (=22.5%)
         2-5%              (=3.5%)                      30-60%          (=45%)
         5-10%             (=7,5%)                      60-100%         (=80%)

         Opmsrklngen:
         1 Geen,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre> i-m           ALcontrol Laboratories

AELMANS ECO BV                                                                                                                              Blad 6 van 6
Mvr. S. Pasmans                                                        Analyserapport
Projectnaam                   Togerlosepad 6, Maasbree                                                                                     Orderdatum                     04-11-2011
Projectnummer                 Et 9922.02                                                                                                    Startdatum                    04-11-2011
Rapportnummer                 11726958            " 1                                                                                       Rapportagedatum               07-11-2011


Monsternummer:                                                   003
Monster beschrijvingen                                           golfplaat




                              ANALYSE RAPPORT BEPALING VAN ASBEST IN MATERIAAL VERZAMELMONSTERS CONFORM
                                                               NEN ssae



         Alccntrctm/nnier:              11726058-003                                                 Prqectnuinmer:         Ë19922.02
                                                                                                     Prqeaneam              Togalosepad 6, VI
         Datum analyse:                11/7/2011                                                     Monstefcmschrijving:   golfplaat




                                                                              AsbaslOfrhall»                                  Oehalte    Ondtrgrena   B o v o n gr «n s
             Moneter emsohrtjvlng        M a u (g)       Soort >cb*sl •                           HechtaebondMiheld"
                                                                                 (% «Vm)                                     adi«U(o)           Isl         (g)
                                                           chrysotiel              1250                      M                  0 80        0.64           0 96

                  Golfplaat                 641




         *    chrysotiel = wit a s b e s t : amoeiet = b r u n a s b e s t ; crocidotiet = blauw asbest
         "    H = H a o t t g a b o n d e n : N H = Nlet-heohtgobonden ; nvt = niet v i n toepassing

                                                  Serpentiinen                                                                 0 80         064            096
                   Totden
                                                   Amfibolen                                                                    0 00        000            0 00


         Schattmq qewichtspercentaqe
         «).ï%       (=Geon asbest)                     10-15%          (=12.5%)
         0.1-2%      (=1.05%)                           15-30%          (=22.5%)
         2^ %        (=3.8%)                            30-60 %         (=45%)
         5-10 %      (=7,5%)                            60-100%         (=80%)

         OpmarKlngen:
         1 De toplaag is verweerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>    aeLmans




golfplaten op dak   golfplaten naast de stal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Uillreksel Kadastrale Kaart                                     Uw rafsrentlQ: El 9922.02/SE




                              Asbesthoudende golfplaten

          f      Q            Staldeurtjes en ventilatiekoker
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>' -   van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Wad 15 van 20
                                         Certificatieschema
                                       Procescertificaat                                            IdentHicatiecode:
                                      Asbestinventarisatie                                    SC-540 / 2007 Bijlage B



APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN
REGELGEVING


1. Algemeen
Asbestverwijdering Is onderhevig aan een gemeentelijkB vergunning. Aan de vergunning llgl een
asbestinventarisatierapport ten grondslag.
Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?
1. Oe eigenaar van een bouvvwerk;
2. Namens de eigenaar van hel bouwwerk: adviesbureau;
3. Gebruiker van een bouwwerk.
    rodi chting.
         I . De houder van de vergunning blijlt voor de gemeenle veranlwoordelijk en aanspreekpunl voor da rapportage als
             sanering. Is het niet volledig en dus niel geschikl voor afgitte eloopverginnlng, dan spreekt de gemeente de
             aanvrager van do vergunring aan üczo apraekt varvolgans hol onderrooksbureau aan üit geldt eveneens voor de
             asbestverwijdering.
         2 Als gewerkl wcrdl in strijd met da voorschriften, spreek! da gemeente de houder van de vergunning in esrale
             instanüe aan, in twoodc instantie de asbestvarwijdoraar

De onder de punien t t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de
asbestinventarisatie. de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever
te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, heigeen ook logisch
is.
De opdrachtgever is degene die;
1. De opdrachl tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat In het bezit is van een geldig certificaat
   voor asbestinventarisatie;
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tol
    slopen/ verwijderen;
3. De ojsdracht totde eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een
    laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daaivoor is geaccrediteerd;
4. De opdrachl tot de asbeslverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijl dal in hel bezit is
    van een geldig CBrlllicaat voor asbestverwijderen,
5. De Gemeenle minimaal één week vóór uitvoering opde hoogte steh van de juiste uitvoeringsdata
    en -tijdstippen;
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De Gemeente uilerlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrHt sluurt van de resultaten van de
    eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaall.
De opdrachtgever kar de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bjvoorbeeld hel
asbestverwijderingsbedrijf, doch blijfl verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren
(inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.


2. Asbestverwijderingsbeslult 2005
De verantwoordelijkheid van de opdraehtgever voor de juiste papieren (invenlarisalierapporl en sloop-
vergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Aflikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van hel
Asbestverwijderingsbesluit 2005.
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezh zijn van de wettelijk
verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld In art. 4.34a, 4.54d en 4.55a van het
Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluil 2005.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              blad 16 van 20
                                                               Certificatieschema
                                                           Procescertilicaat                                                                          Identilicatiecode;
                                                                                                                                                 SC­540/2007 Bijlage B
                                                          Asbestinventarisatie

3.        Asbestinventarisatierapport
OntteOTd aan Asbestvarwiiderinqsbesluil 2005 . Stb 704 d.d. 16­12­2QQ5 en Stb 87 d.d. 20­02­2006

Paragraaf 2 ­ Asbestinventarisatie
Art. 3­1­b:
lid b; degene die geheel of gedeeltelijk doel (laaf) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)
.... beschikt overeen asbestinventórisatierapport.
Art. 3-2-b;
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen ( ­ d u s de
opdrachtgever)
 .... beschikt overeen asbestinveniarisalierapport.
Aft. 5
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten ( = dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat
de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarlsatiefapporl aan degene die de handeling
verricht ( ­ dus het asbeslverwijderingsbedrijf).
Conclusie;
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:
De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en goeft een afschrift van dal rapport aan
degene die het asbest verwijdert.
Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken,
dus het zelf regelen
Zie ook art. 4.54a­1 t/m 5 en 4.54d­5 (toevoeging aan Arbo­besluH).
         Xónvüliina'A^idsdreiS.dighW^^lOil •;'." '                                                                                                                              ­C­'f­r
                        ,                      v l                                                                                                                               ■ ;­•:)
      Ailik9l4:Mj:­A.<Hw'.
     ^Ai'lil('fll4'M:'!'           lii«wniis­, c.;'
                         Attii.s^nwmLiiiq.'rï'ö~'r. "~Tr^?.JT. .                                                                                                                  ..ir .
                                                        iiifcvïSiffiiv^asi;
                                                             M.'»OTL»M.o<i'lrnleoi,i.bo!f»o^a3rqB.kt,1::i                          ■jofttites>­.„..ghiid«inuu»e




     'vanVa^H "—­■■■■■"­■':v'""" •:"*■:■ ­:■:,■ :v' ',.'­ ..■'.­■­.­"'■ ­,­^^^v..v­r^. .v­,.­.^­ ..,>,.:. ^ , ­ ^ . . v . ^ . . ­ . . f tf­,.­:­^« ^ ^ ­ ^ . ­ ^ , ^ , A , ^ ;......^I.v
     :
         .^—*—""       ­ ■            . .>.''­­:.­­i­.­.'­­' .        ^."''■■■: i^',.    :.'*   ­J'. ­     ■'­. ' f f ' . r ^ : : i S ­ .­s. ' . ­ ­   •         . . . .       >i.:.it
         ■■X'^­­:;^rA­:­,iv'­­!'­'^­^»r''­ '­''''­ ' ' ­'■, »■' "■• ■.•'■"­ :'■ ­ * ■ " . £ ' . ' — ' ' ■ ' ­ ' ■ ­ . ­           "   " 1
         .W.eHIMd,feUraNMw'itennai~­ ••;■,.:­­.: .*.' V.,­ ' ■.­'­i.^X'­ .­.■,­ ■­ SCi'.V­ ■.­.'­ '•'. !■*­             ­ . v­ • t*tS> ' .
     ^.=rv.'iw.^^..,u^^.«^Aj.­.,. ;_­^­;.,j­i'. i,:r.,U. r.i ..^n,'..:,'.'..^..'^^".^. A^r^r.i.r^.'^.^.r^A .■^■^L;J . i'jh­ '.. ..':r.­.n:.., .­2 .«:,;'.t*.Hn..':"




Petr. 4 ­ Bouwwerken
Art. 10:
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder ol in afwijking vande vergunning van BSW. Bij
een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j).
De houder van de sloopvergunning moet een alschrifl van die vergunning ter hand stellen aan het
bedrijf dat de sloop uitvoert.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>rfTiuliêr
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>    EVALUATIEFORMULIER

    1. Asbestinventarisatie type A
    naam inventarisatiebedrijf                                                   Aelmans Eco BV
    SCA­code                                                                    .07­0070023
    rapport nummer                                                             1 11/04791/V/E/SE
    vrijgavedatum                                                                .10 november 2011

     2. A s b e s t i n y e n t a r i s a t i e t y p e B
     naam inventarisatiebedrijf
     SCA­code
    ..rapport nummer:
     vrijgave.datum

  3. A s b e s t i n v e n t a r i s a t i e van o n v o o r z i e n asbest
'.naam inventarisatiebedrijf
iSGATCode                                                                                                                                                                 »
^rapport nummer                                                                    ;                                                                                     ':
ivrijgave datum

    4 . O m s c h r i j v i n g o n v o o r z i e n asbest
    omschnjving                              Plaats                                    hoeveelheid
i                                                                        .

:
                                              ;


    5. A s b e s t v e r w i j d e r i n g s b e d r i j f
    naam
    SCA­code
 naam                                                                                  handtekening
                                                      7                                                                                                   , ^   ..­'■'
^verzondenfoaar
xdoorCnaam)!.^­.
                                             W ^                         ^^^r'Ji                                               E   ^­.=­ =..
                                 ;
                                                  " v r .'■ vV­v? .­ ­             ^'^"j­'^v­— —                               e—^—^
^datümr              .■.­,£..•.;;.                                                                     " ■ I I I   ­   ­



:paraaf .3. v­^ ^,:::.;^:_^. H j . / . ­ ' ^ i ^ ­ ^ . ' i l ' ^ i ^               £i     :   ■■"'■■, ' ­          :       —   •   ' - i - ^ > - -' "-':-' : '' ■
                                                                                                                                                                ' 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Vaststelling risicoklassen voliêns
                                     i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre> SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
A a n g e m a a k t op 11 november 2011 om 09h39 (27631684)                                                                                                                                             l'VrtirritM,
A e l m a n s Eco BV                                                         SCA-code: 0 7 - 0 0 7 0 0 2 3 . 0 1
Oeze r i s i c o c l a s s i f i c a t i e m a a k t o n v e r b r e k e l i j k o n d e r d e e l u i t v a n h e t a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t ( 0 7 - 0 0 7 0 0 2 3 -
E 1 9 9 2 2 . 0 2 ] ; h e t I n v e n t a r i s a t i e b u r e a u v e r k l a a r t d a t de I n v o e r g e h e e l o v e r e e n k o m t m e t de w e r k e l i j k e b r o n s i t u a t i e .   Ascert
 IdcntlficatlVi
Projectcode                                          E19922.02
 Beschrijving                                        Tongerlosepad 6, Maasbree
 Bronnaam                                            piaat
 Broncode                                            E19922.02-01
 Bronbeschrijving                                    plaat ventilatiekoker, ged. los

 ^o^uctspecifïwitiS
Situatie                                            A Gebouw/object sarei ing professioneel
Binnen / b u i t e n                                Buiten
Materiaal                                            Asbestcement
Product                                              asbestboard (harde plaat)
Hechtgebondenheid                                    Hechtgebonden
S o o r t e n en % a s b e s t                       7.5% chrysotlel
Analysecertificaatnr.                                U7269S8
 Productspecificatie                                 Aftimmeringen (harde plaat)
Activiteit                                           demontage.(als geheel verwijderen)
 Omstandigheden.'
 Bevestiging                                         Gespijkerd


 Rtslcokia s s o ' h a n d e l i n g
 Protocol handeling                                  SC-S30, risicoklasse 2
 Risicokiasse e i n d c o n t r o l e                2
 Protocol eindcontrole                               NEN 2990
 Wérk pla^ne iern e n t e n f.
 Afscherming werkgebied                              Afbakenen / markeren
 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie.te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).
 Persoonlijke bescherming       Afhankelijke adembescherming
     • Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 mot aangeblazen lucht tc worden gedragen.

 Beschrijving werkmethode algemeen;
    • De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
      omstandigheden. Te allen tl)de dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
    • Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkpian te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
    • De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-S30 Bijiage B (Technische Uitvoering).

 Beschrijving werkmethode specifiek:
 Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.
 Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:
      •   verwijder spijkers, nietjes of draal de schroeven los
      t   gelijmde/gekitte beplating: steek on tik de lijmlaag cq kitlaag los
      •   beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
      •   geklemde en/ot niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen
 Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval
 Beschrijving eindcontrole:
 Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (iSO 17020) Inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
 inspectie.




(27631684)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre> S M A ­ r t 2 0 0 9 ­ A P R Risicoclassificatie                                                                                                                                                                >j\
Aangemaakt op 11 november 2011 om 09h45 (20724303)                                                                                                                                                        ^ f f M ^ ■' ­ ■
A e l m a n s Eco BV                                                         SCA­code: 0 7 ­ D 0 7 0 0 2 3 . 0 1                                                                                         ' " ' I C o ^     '.C,,'   '
Deze r l s i c o c l a s s i f i c a t i e m a a k t o n v e r b r e k e l i j k o n d e r d e e l u i t v a n h e t a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t [ 0 7 ­ 0 0 7 0 0 2 3 ­              \ \
E 1.9922.021; h e t I n v e n t a r l s a t i e b u r e a u v e r k l a a r t d a t d e i n v o e r g e h e e l o v e r e e n k o m t m e t d e w e r k e l i j k e b r o n s i t u a t i e .                            ASCeft


 Idèntifjcalie
Projectcode                                                                             £19922.02
Beschrijving                                                                            Tongerlosepad 6, Maasbree
Bronnaam                                                                                staldeurtje
Broncode                                                                                E19922.O2­02
Bronbeschrijving                                                                        staldeurtje


 ■Produtctsp.eciliicati'e                                                                                                                                                                                   r
 Situatie                                                                               A Gebouw/object sanering professioneel.
 Binnen / bulten                                                                        Binnen
 Materiaai                                                                              Asbestcement
 Product                                                                                vlakke plaat
 HechtgebondenheW                                                                       Hechtgebonden
 S o o r t e n e n "Vo a s b e s t                                                      12.5% chrysotiel
 Analysecertificaatnr.                                                                  11726958
 Productspecificatie                                                                    Beplating op deur
 Activiteit                                                                             los materiaal of objectfconstructie/mstallatie ajs geheel verwijderen
'Omsta'ndigHedcif..                                                                                                                                                                 . "
Bevestiging                                                    Asbest afgeschermd of object/constructie/mstaliitie als geheel te verwijderen
•, Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder breuk of Incidentele breuk.
• ■ De toepassing (materiaal, object, constructie, Installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig
zijn.
 Materiaaloppervlak m 2 (per toepassing)                                                .0.­75
 Risicoklassen,:                                                                                                               i,        ' ■                                                         . . . . , ■
 Risicokiasse handeling                                                                 1'
 protocol handeling                                                                     SC­530, risicoktasse 1
 Risicoklasse eindcontrole                                                              1
 Protocol eindcontrole                                                                  NEN 2990 module visuele.Inspectie<
 Werkplanelementen,                                          .„                                                             '■■,.'"                                                                         -.:'-.
 Afscherming werkgebied                                  Afbakenen / markeren
 De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. Oe afbakening dient met
 waarschuwingsborden en afzettingsllnten te geschieden.
 Persoonlijke bescherming                                Halfgelaatsmasker
      •  Tijdens de werteaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het wetken met asbesl; de2B kan beslaan uit een afejMelbara
        (vinyl) overall en alwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en ­overall.
    •    Tijdens de vwsrtcaamheden dient bi] voorkeur een halfgelaatsmaskor P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.
 Beschrijving werkmethode algemeen:
    o Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.
    • Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.
    o Het te verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden
       afgezien. Het materiaai kan ook vooraf (deels) worden ingepakt In plastic.
    • Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen In het werkgebied kunnen achterblijven.
    • Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.
    *. Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het In daarvoor geschikte cn luchtdicht afgesloten verpakking
       voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.
    • Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht In een stoot­ en scheurvaste verpakking voorzien van een
       asbestgevarensticker.
    •' Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter
       (NEN­EN 1822).

 Beschrijving eindcontrole:
 Er dient een visuele Inspectie te worden uitgevoerd van hot gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie..".




(20724303)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                              ♦ L,




 S M A ­ r t 2 0 0 9 ­ A P R Risicoclassificatie
A a n g e m a a k t op 11 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m Ü9h47 ( 4 1 4 4 8 9 6 6 )
A e l m a n s Eco BV                                       SCA­code: 07­D 070023.01
Deze r i s i c o c l a s s i f i c a t i e m a a k t o n v e r b r e k e l i j k o n d e r d e e l u i t v a n h e t a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t [ 0 7 ­ 0 0 7 0 0 2 3 ­
E 1 9 9 2 2 . 0 2 ] ; h e t i n v e n t a r l s a t i e b u r e a u v e r k l a a r t d a t de i n v o e r g e h e e l o v e r e e n k o m t m e t de w e r k e l i j k e b r o n s i t u a t i e .        Ascert
 TdènllflèaHe;
 Projectcode,                                       :E19922.02
 Beschrijving                                        Tongerlosepad 6, Maasbree
 Bronnaam                                            golfplaat
 Broncode                                            E19922.02-03
 Bronbeschrijving                                    golfplaten op dak


 Prod ücts peelfi c a t i e ;
 Situatie                                            A Gebouw/object sanering professioneel'
 Binnen / bulten                                     Bulten
 Materiaal                                           Asbestcement
 Product                                             golfplaat
 Hechtgebondenheid                                   Hechtgebonden
 S o o r t e n en % a s b e s t                      12.5% chrysotiel
 Analysecertificaatnr.                               11726958
 Productspecificatie                                 Dakbeplating
 Activiteit                                          overig (als.,gehee.l.ycr.wijderen,nict mogelijk is)
 Risicoklassent
 Risicoklasse handeling
 Protocol handeling                                  SC­530, risicoklasse 2
 Risicoklasse e i n d c o n t r o l e                2
 Protocol eindcontrole                               NEN 2990
 Wcrkplanetemehten'.                                                                                                           ,                                                                      . ­ ' , ­ , . • , • .
 Afscherming werkgebied         Afbakenen / markeren
 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC­530 Bijlage 8 (Technische Uitvoering).
 Persoonlijke bescherming       Afhankelijke adembescherming
     • Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

 Beschrijving werkmethode algemeen:
   ■ • D e asbestverwljderlngswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
        omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogell)k te worden beperkt.
     » Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC­530 Bijlage G (Werkplan).
     •; D e werkzaamheden dienen tc worden uitgevoerd conform SC­530 Bijlage 6 (Technische Uitvoering).

 Beschrijving werkmethode specifiek:
 Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan belde zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.
 Demonteer op zodanigo wijze dal breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/qoGchroefdo beplating:
      "•;   verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
       •    gelijmde/gekitte beplating: steek en bk de lijmlaag cq kitlaag los
       •    beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
     . •.   geklemde en/of niet v r i j toegankelijke beplatlng:'h3k de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen
 Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval
 Beschrijving eindcontrole:
 Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) Inspectie­Instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
 inspecbe.




(41448966)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>     Heijing                                              Behoort bij Besluit van d.d.

     adviesbureau ÖV                                                    - 1 DEC 2010

                                                          Gemeente Peel
            ASBESTINVENTARISATIE VAN HET TYPE A
                                           Vfef^ufifiingen, Toezicht
    VOORAFGAAND AAN EN T.B.V. HET GEHEEL OF GEDEELTELIJK
         AFBREKEN VAN BOUWWERKEN EN/ OF OBJECTEN
                           VOLGENS SC 540


                                                                        gemeente v ^ /
                                  Stal                                      PeeUnMaas
                            Tongerlose Pad 6
                           5993 NT Maasbree                              - 1 DEC 2010.
                            In opdracht van :                      Vergunningen, Toezicht^
                                                                       §n Handhavina
                        M. Spierings Sloopwerken BV




                                                          Heijintj            sbureau BV
                                                          1'OsltHlS i       5607 BN Eindhovttn
Uitgevoerd door           Heijing adviesbureau BV         r (Mo-                  (MO • 29? 773/
                                                                        .linveni.-ifisane-heiiip'jfii
                          Postbus 1574             AVK rif I 7'i        1
                                                                            Rabobank r j ?? • m C j '
                          5602 BN Eindhoven
                          Certificaatnummer: 07-D070021

Rapportnummer             100723.1
Inteme autorisatie        14 augustus 2010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>           a d v ie sb u re a u b v

                                          Inhoudsopgave


    1.    ALGEMENE GEGEVENS
    2.     SAMENVATTING
    2.1   Risicoklassen indeling t.b.v. verwijdering
    2.2   Inventarisatierapport type A of aanvullend rapport type B
    3.    OMSCHRIJVING OPDRACHT
    4.    METHODE ASBESTINVENTARISATIE
    5.    RESULTATEN
    5.1   Documenten onderzoek/ deskresearch
r   5.2   Vraaggesprek
    5.3   Visuele inventarisatie en monsteranalyse
    5.4   Niet geïnventariseerde plaatsen
    6.    INDELING RISICOKLASSEN EN VERWIJDERING
    7.    CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
    7.1   Samenvatting
    7.2   Beoordeling gezondheidsrisico's
    7.3   Beperking van het onderzoek
    7.4   Evaluatieformulier/ aanvullend rapport Type A of Type B

    BIJLAGEN


    A     MONSTER-ANALYSERAPPORTEN
    B     PLATTEGROND OF SCHETSEN
    c     FOTO'S
    D     SMA-RT (onderbouwing werkwijze en vaststelling risicoklassen)
    E     BLANCO EVALUATIEFORMULIER VOOR ONVOORZIEN ASBEST
C   F     VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER ( overeenkomstig wet- en regelgeving )
    G     CERTIFICAAT HEIJING ADVIESBUREAU BV
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                        mg
          a cf v i e s b u r e a u b v

    1.      ALGEMENE GEGEVENS


    Opdrachtgever               :   M. Spierings Sloopwerken BV
                                    Kelperweg 13
                                    6091 NC Leveroy
    Contactpersoon                  Dhr. M. Spierings


    Plaats van handeling(en)    :   Stal
                                    Tongerlose Pad 6
                                    5993 NT Maasbree

    Datum inventarisatie        :   28 juli 2010

    Type asbestinventarisatie   :   A

    Uitgevoerd door             :   Heijing adviesbureau BV
                                    Postbus 1574
                                    5602 BN Eindhoven
                                    KvKnr. 17208807

    Inventarisatie              :   Dhr. G. Duijzens

    Rapportage                  :   Dhr. G. Duijzens

    Contactpersoon              :   Dhi-. L.N.P. Heijing sr.
                                    M. 06-14115258

c
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>              a d v 1 e s b u r e a u bv
!
        2.      SAMENVATTING

I       Op 28 juli 2010 is door Heijing adviesbureau BV in opdracht van M. Spierings Sloopwerken BV
        gevestigd te Leveroy een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van

I       asbesthoudende materialen ter plaatse van de Tongerlose Pad 6 te Maasbree.

        Van de asbesthoudende materialen zijn, voor zover dit tijdens het onderzoek mogelijk en zinvol
        was monsters genomen die door het laboratorium van Search te Heeswijk zijn onderzocht op
i       asbest. De rapportage van de monsteranalyse is als bijlage A aan dit rapport toegevoegd.
        De volgende asbesthoudende materialen zijn aangetroffen:


        Stal. Tongerlose Pad 6 te Maasbree

    C
        volg   plaats                                       materiaal              Indicatie     risico
        nummer                                                                     hoeveel-      klasse

I
                                                                                   heid
        1          aan straat- en binnenpleinzijde          gevelbeplating         59 m2         2
        2          op bodem bij beschadigde                 vlakke plaat           < 0,5 m'      1
                   gevelbeplating
        3          vanuit boxen naar dak                    ontluchtingskanaal     51 m1         2
        4          deur cv ruimte - zolder                  vlakke plaat           \ml           2

I       5
        6
                   tussen puin cv ruimte
                   in entree ruimte
                                                            vlakke plaat
                                                            vlakke plaat
                                                                                   2m'
                                                                                   0,6 m2
                                                                                                 2
                                                                                                 2
        7          op dak van stal                          nok elementen          27 m'         2
I
        Verder bestaat, op basis van de inventarisatie, geen redelijk vermoeden van niet-direct
        waarneembare aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de constructie van de stal.
        Hierbij dient te worden aangetekend, dat ten tijde van de inventarisatie het dak van de stal
        plaatselijk is ingestort als gevolg van storm. Desondanks is het toch mogelijk gebleken het gebouw
        te onderzoeken. De inventarisatie is aangevraagd ten behoeve van totaalsloop van de stal.

I       Dit onderzoek heeft betrekking op alle direct en niet waarneembare asbesthoudende producten)
        t.w.: de vlakke beplatingen en nok elementen. De volgende locaties zijn uitgezonderd:

               ingestorte delen in de vloer en rondom fundering en de ruimte onder de mestroosters
               ( op bovenvermelde plaatsen is geen inspectie mogelijk; er bestaat echter geen redelijk
               vermoeden dat zich op deze plaatsen asbesthoudende materialen zullen bevinden )

        Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is
        dan 3 jaar, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit.
        Indien tot verwijdering wordt overgegaan, dienen de asbesthoudende materialen door een
        gecertificeerd bedrijf verwijderd te worden conform het "Asbestverwijderingsbesluit" en volgens de
        richtlijnen van de arbeidsinspectie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                adviesbureau bv
!
          2.1     Risicoklassen indeling t.b.v. verwijdering
!         In de wijziging van de arbeidsomstandighedenwet 348 van 7 juli 2006, ingegaan op 28 juli 2006 is
          bepaald dat lidstaten een risicogericht asbestbeleid moeten uitvoeren volgens de Europese
          regelgeving.
          Hierdoor worden asbesthoudende materialen in 3 risicoklassen ingedeeld.
          Deze indeling wordt uitgevoerd tijdens de asbestinventarisatie door het gecertificeerde asbest
          inventarisatiebureau.

         Richtlijnen VOAM m e t b e t r e k k i n g t o t risicogerichte classificatie

         CLASSIFICATIE

         In afwachting van nadere uitwerking van de risicogerichte classificatie door de wetgever zullen de
         bij de VOAM aangesloten inventarisatiebureau's bij het bepalen van de risicoklasse de volgende
         uitgangspunten hanteren:
    if
         Risicoklasse 3

         Onder risicoklasse 3 vallen alle asbesthoudende materialen die conform het TNO-MEP-rapport in
         deze klasse vallen (in het TNO MEP-rapport overigens Yisicoklasse 1' genoemd).

         Voorbeelden risicoklasse 3:
         Spuitasbest
         Leidingisolatie
         Niet hechtgebonden brandwerende platen.

         Risicoklasse. 1

         Onder risicoklasse 1 vallen uitsluitend die asbesthoudende materialen die zonder bewerking aan
         het asbesthoudend materiaal kunnen worden verwijderd, verpakt en afgevoerd.

         Voorbeelden risicoklasse 1 :
         Deuren, voorzien van opgelegde asbesthoudende beplating in goede staat, die in zijn geheel uit de
         scharnieren kunnen worden getild.
         Losstaande asbesthoudende objecten in een gebouw (bijvoorbeeld bloembakken) die geen tekenen

    c    van aantasting vertonen.
         Asbesthoudende schaamschotten die kunnen worden verwijderd door het demonteren van het
         materiaal waarmee ze aan de muur zijn bevestigd.

         Risicoklasse 2

         Onder risicoklasse 2 vallen alle overige asbesthoudende materialen.

         Opmerking
         "Als asbestinventarisatiebureau kunnen wij niet garanderen dat de grenswaarde tijdens het
         verwijderen van het materiaal niet overschreden zal worden. Indien de wens bestaat deze bron
         daadwerkelijk onder risicoklasse 1 te laten vallen, is een brongerichte risicoinventarisatie en -
         evaluatie met representatieve metingen noodzakelijk."

         VERWIJDERING
         Heijing Adviesbureau BV adviseert om a l l e asbesthoudende materialen' - d u s p o k asbesthoudende
         materialen die in risicoklasse 1 zijn i n g e d e e l d - te laten verwijdërërfëcföör;êervSC 530-gecertificeerd
         bedrijf.

         Bron                                        .;'..•
         Het Arbobesluit juli 2006, stelt in overeëhstë1^rïï.ing^met;:dë;Efcirppese:'Richtlijn Asbest> dat
         asbestverwijdering in risicoklassen wordfïm'geBéëfd'fDat betekent dateer risicogericht gewerkt
         wordt met asbestverwijdering. De door hétïasfeest-ihventarisatieburëa'U'ingedeelde risicoklasse
         mag door het asbest verwijderend bedrijf l i l ë t h a a r ' b e n e d e n Worden bijgesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>            Heijing
            adviesbureau bv

      2.2    Inventarisatierapport type A of aanvullend rapport type B
     Het doel van een asbestinventarisatie onderzoek is, het op een systematische wijze aantonen van
     alle direct waarneembare asbesthoudende- en besmette producten). Daarnaast bestaat er, op
     basis van kennis en kunde van de inventariseerder, een gesprek met de beheerder of betrokkenen,
     door middel van documenten onderzoek of op andersoortige wijze geen enkel "redelijk vermoeden"
     op niet-direct waarneembare plaatsen asbesthoudende- en besmette) producten aan te treffen.

     De rapportage van dit onderzoek wordt "Type A " genoemd.
     Hiermee kan de opdrachtgever of houder een sloopvergunning bij de gemeente aanvragen.

     Bestaat er daartegen wel "een redelijk " vermoeden van niet-direct waarneembare aanwezigheid
     van asbest, dan wordt dit vermeld in het " type A " inventarisatierapport. Nu is wel een
     aanvullende inventarisatie noodzakelijk. Nog vóór de bouwkundige sloop zal een gecertificeerd
     asbestverwijderingsbedrijf assisteren de vermoedelijke asbestbronnen op te sporen.

     De aanvullende rapportage " Tvpe B " wordt als aanvulling op rapportage " Type A " aan de
     opdrachtgever verstrekt. Hiermee zal de opdrachtgever en/of houder een aanvullende
     sloopvergunning bij de gemeente aanvragen.


     Desondanks kan het voorkomen dat toch niet alle asbestbronnen zijn vastgesteld en vermeld in
     een inventarisatierapport " Type A " of "Type B ". Daarom is aan het inventarisatierapport het
     "Evaluatieformulier " als verplicht onderdeel toegevoegd. Het formulier met de daarop vermelde
     nieuw gevonden asbestverdachte toepassing(en) stuurt men naar het inventarisatiebedrijf.
     De asbestverdachte bron wordt onderzocht. Indien deze bron asbesthoudend is, zal een aanvulling
     op het/de bestaand(e) inventarisatierapport(en) gemaakt worden.
     Bij de gemeente zal melding gemaakt moeten worden van de nieuw gevonden asbesttoepassing.
     (Opmerking: De sloopvergunning blijft van kracht. Zonder aanvullend type B rapportage is het
     niet toegestaan aan de nieuwe asbestbron te werken.)



     3.      OMSCHRIJVING OPDRACHT

     Op 23 juli 2010 is door M. Spierings Sloopwerken BV aan Heijing adviesbureau BV een aanvraag
     geplaatst voor een type A inventarisatie, welke uitgevoerd dient te worden op de volgende locatie:

H    Tongerlose Pad 6 te Maasbree

     De opdracht bestaat uit het in kaart brengen van de toegepaste asbesthoudende materia(a)l(en) in
     de stal. Als gevolg van stormschade is het gebouw beperkt toegankelijk. Een gedeelte van dak en
     gevel is ingestort. Het gebouw wordt geheel gesloopt.

     Opdracht:
           Het uitvoeren van een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende
           materialen in de stal; met name de vlakke beplating en nok elementen;
           het vaststellen van de plaatsen waar asbest en/of asbesthoudende materialen zijn
           aangetoond en het maken van een schatting van de hoeveelheden;
           het bepalen van het mogelijk risico van de toepassing van asbesthoudende materialen.

     Binnen samengestelde projecten is HèijingrA'dviésbureau B.V. onafhankelijk en juridisch gescheiden
     van de overige betrokken partijen ( slöópaannemers, asbestverwijderaars e.d. ). Onze
     medewerkers zijn op generlei wijze betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de
     verwijdering van de bij de asbestinventarisaties vastgestelde asbesthoudende materialen.
     Behoudens een goede en volledige asbestiriventarisatie heeft Heijing Adviesbureau B.V. geen
     belang bij de uitkomst van de asbestinventarisaties die worden verricht. Aan onze opdrachtgever
     garanderen wij, binnen de wettelijke kaders) volledige geheimhouding van gegevens die bij de
     asbestinventarisatie verkregen zijn.
i
I"
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>          adviesbureau bv
          o

    Het inventarisatieonderzoek is door Dhr. G. Duijzens uitgevoerd conform de richtlijnen zoals
    vastgesteld in de SC 540 Procescertificaat Asbestinventarisatie. Op 14 augustus 2010 is het
    inventarisatierapport " type A " geautoriseerd door dhr. L. Heijing sr..


    4.        METHODE ASBESTINVENTARISATIE


    Asbestinventarisaties worden op de volgende wijze uitgevoerd:

              Documentenonderzoek ( voor zover beschikbaar gesteld )
              vraaggesprek met opdrachtgever of betrokkenen .
              visuele inventarisatie naar asbestverdachte materialen
              het nemen van monsters van deze materialen
              monsteranalyse door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium
f             het kwantificeren en kwalificeren van de aangetoonde asbesthoudende materialen
              het opstellen van een risicoanalyse per specifieke toepassing of situatie in een gebouw




    5.        RESULTATEN


    De hierboven vermelde methode van inventarisatie heeft tot de volgende resultaten geleid



    5.1       Documenten onderzoek/ deskresearch
    Aan Heijing adviesbureau BV zijn geen documenten ( zoals bouwtekeningen, stukken uit archieven
    of eerder uitgevoerde deelsaneringen ) beschikbaar gesteld. Hierdoor heeft er geen documenten
    onderzoek plaats kunnen vinden.


c   5.2       Vraaggesprek

    Uit het vraaggesprek met mevr. Mulders - Thijssen, is gebleken dat:
    De inventarisatie uitgevoerd wordt naar aanleiding van totaalsloop werkzaamheden. Door
    stormschade aan het gebouw is beperkte betreding van het gebouw mogelijk


    5.3    Visuele inventarisatie en monsteranalyse
    Voor zover mogelijk en zinvol is van de asbestverdachte materialen per toepassing een monster
    genomen. De monsters zijn genomen volgens procedure 0720 (Procedure Inventariseren Asbest )
    en 0720.1 ( Instructie monsterneming ) conform het kwaliteitshandboek "Inventariseren " van
    Heijing adviesbureau BV.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                       0 O




           adviesbureau bv/
g   Overzicht monstername per asbestverdachte bron. Tabel 1:


g   Bron

    1
              plaats

              straatzijde
                              locatie

                              stal
                                        situatie

                                        V/ B
                                                   materiaal

                                                   gevelplaat
                                                                        bevestiging

                                                                        genageld
    2         in box 3        stal      V/ B       ontluchtingskanaal   genageld
1   3
    4
              cv ruimte
              op dak
                              stal
                              stal
                                        NV/B
                                        V/ B
                                                   vlakke plaat
                                                   nok element
                                                                        genageld
                                                                        gehaakt


g   Verklaring afkortingen:

    V      verweerd

g   NV
    B
           niet verweerd
           beschadigd



i   De plaatsaanduiding van alle asbesthoudende bouw- of constructiedelen staan vermeld in de
    plattegrond in Bijlage B.

    De monster(s) zijn vervolgens opgestuurd naar een geaccrediteerd laboratorium. T.w.: Search

g
    Laboratorium BV te Heeswijk. Het monsteranalyserapport is toegevoegd in Bijlage A.




g
g

f
1
I
I
i
i
i
i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                                                                    r­\
                                                                                                                                                  Rapport: 100723.1
                                                                                                                                                  Datum: 14 aug 2010

Overzicht per asbesthoudende bron. Tabel 2:




                                                                                          Hechtgebonden
                                    ■o
                                    '<u                                                                                               •o                    Ol




                                                                                            Ja/nee/nb
1_   1­                                                            4­1                                    ­o         c                        in
QJ 0)                                                                                                      c                                  in
                                                                                                                                              ra            c
                       o                                           u                                       ra        O)
V, £                                                                                                      4­1
                                                                                                                     'ti                                    O)

11           o
             >
                                ""fi
                                                                   ■o
                                                                   E
                                                                   Q.
                                                                                                          in
                                                                                                          <u
                                                                                                          O           >
                                                                                                                     0)
                                                                                                                     XI
                                                                                                                                  ­o >
                                                                                                                                  C
                                                                                                                                  •— o
                                                                                                                                      (U
                                                                                                                                              8
                                                                                                                                              'üi
                                                                                                                                                            E
                                                                                                                                                            Q.
                                                                                                                                                            O
                                    JD


1            1        1+2       Tegen gevel straat­ en             gevelbeplating         ja              V/ B       genageld     59 m 2      2            1
                                binnenpleinzijde                                                                                  730 kg
             2        1+2       Op bodem bij beschadigde           stukjes van gevel­     ja              V/ B       losliggend   < 0,5 m 2   1            2
                                gevelbeplating                     beplating
2            3        4+8       Vanuit boxen naar dak              ontluchtingskanaal     ja              V/ B       genageld     6 kanalen   2            3
                                                                                                                                  51 m 2
                                                                                                                                  640 kg
3          ;­;4^r : 5""         Deur van cv ruimte ­ zolder        vlakke plaat           ja              NV/ B      genageld     lm2         2            4
                                                                                                                                  12 kg
           '"'.Sw     6­        In cv ruimte ­ zolder              vlakke plaat           ja              NV / B     genageld /   2m2         2             5
                                                                                                                     losliggend   24 kg
           ' 6'       3         Entree ruimte                      vlakke plaat           ja              N V / B.   genageld     0,6 m 2     2             6
                                                                                                                                  7 kg
4           '7..      7         Op dak stal                        nok element            ja              V/B        gehaakt      27 m 1      2             7
                                                                                                                                  250 kg


Monster ï | . ' v ' j a j i p o r t n u m m e r   MO­EBE­0001285   Chrysotiel  2 ­ 5      %
Monster % ^ > ; ; > a | ^ n u m m e r             MO­EBE­0001285   Chrysotiel  2 ­ 5      %
Monster; i|;..Tl;|||gpo:5tnummer                  MO­EBE­0001285   Chrysotiel  2 ­ 5      %
Monster.4*:f'.. ' v ra|i|prtnummer                MO­EBE­0001285   Chrysotiel 1 0 ­ 1 5   %

Verklaring, afkortingen:

V .        verweerd
NV         niet verweerd
B          beschadigd

Foto*       Zie bijlage C ( fotoblad + betreffend f o t o n u m m e r )
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     m-m-w-
                                                                                                                          Rapport: 100723.1

                                                                                                                                                    1t
                                                                                                                          Datum: 14 aug 2010
Opmerkingen :

   1      Zowel aan straatzijde als aan de zijde van het binnenplein zijn vlakke gevelplaten aangetroffen. De platen zijn verweerd en plaatselijk
          beschadigd. De beschadiging is niet afkomstig van de storm. Van de gedeeltelijk ontbrekende platen zijn enkel nog reststukjes nabij de
          beschadiging terug te vinden                                                                                                                X
   2      Reststukken van in het verleden afgebroken gevelbeplating
                                                                                                                                                            fü
                                                                                                                                                    <
   3      In de boxen met nummers 3, 5, 7,9, 11 en 13 zijn ontluchtingskanalen aangetroffen. Door het losmaken van het houten regelwerk op          (Ti
          muur en bij het dak kan men het kanaal heel demonteren en afvoeren. In box 9 is het kanaal reeds losgekomen als gevolg van de                    _ Mua e

   4
          storm.
          Boven de entree bevindt zich de cv ruimte. Deze ruimte bevindt zich als gevolg van de stormschade in de open lucht. Hier is een
                                                                                                                                                    cr
          beschadigde asbesthoudende plaat op een houten frame aangetroffen dat dienst doet als toegangsdeur. Deze deur bevindt zich in de cv
          ruimte tussen stenen brokstukken.
                                                                                                                                                    cre,
                                                                                                                                                    i -j    D
                                                                                                                                                           iD
   5      In de cv ruimte is tussen de stenen blokken asbesthoudende beplating aangetroffen. Deze beplating bevond zich rondom de asbestvrije
          Radson Intergas cv. ketel.
   6      Bij betreding van de entreeruimte is aan de linkerzijde een asbesthoudende brandwerende plaat gemonteerd. Door de stormschade is
          hier een open situatie ontstaan.
   7      Over de totale lengte van de nok zijn asbesthoudende nok elementen aangebracht. Een lengte van het element is als gevolg van de
          schade losgeraakt. De overige elementen zijn met haken verankerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>           Heijing                                                               Rapport: 100723.1
                                                                                 Datum: 14 aug 2010
           adviesbureau b v

     5.4    Niet geïnventariseerde plaatsen
    De onderzoekslocatie heeft betrekking op de stal. Alle ruimten, met uitzondering van box 9, box              Ei
    ZB.R en het gedeelte van de gang en entree vóór deze boxen, zijn te betreden. Op de
    uitgezonderde plaatsen bevindt zich het ingestorte dak. Hier is een los ontluchtingskanaal en een
    nok element zichtbaar. Verder is onder de mestroosters eveneens niet te inspecteren, waardoor
    ook deze ruimte van inspectie uitgesloten is. Bij alle uitgesloten ruimten bestaat echter geen
    redelijk vermoeden op de aanwezigheid van niet direct waarneembare asbesthoudende
    toepassingen.



    6.      INDELING RISICOKLASSEN EN VERWIJDERING
f
    In dit hoofdstuk wordt per asbestbron aangegeven op welke wijze gedemonteerd of gesloopt moet
    worden. De door het asbestinventarisatiebureau ingedeelde risicoklasse mag door het verwijderend
    bedrijf niet naar beneden worden bijgesteld.

    Alle toepassingen worden in een "open lucht " situatie verwijderd. Voor de losse stukjes
    gevelbeplating is risicoklasse 1 van toepassing. De overige toepassingen moeten onder risicoklasse
    2 regime uitgevoerd worden. Van de toepassingen: "vlakke plaat in entree" en "beplating in cv
    ruimte rondom cv ketel" is geen aparte SMA­rt aangemaakt daar de specificaties en
    omstandigheden in de "open lucht" situatie identiek zijn aan de toepassing "beplating op deur cv
    ruimte". De werk­ en handelwijze zoals omschreven in Bijlage D (SMA­rt rapportage) dienen te
    worden nageleefd.


    7.      CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

                                                                                                          'Uïi

c     .1    Samenvatting

    De volgende asbesthoudende materialen zijn aangetroffen:
                                                                                                         m
    Stal. Tongerlose Pad 6 t e Maasbree:


    De aangetroffen asbesthoudende toepassing dient te worden geschaald onder risicoklasse 1.

    Stukjes qevelbeplatina : op de grond zijn ter hoogte van de beschadigde gevelbeplating, zowel aan
    straatzijde als op de binnenplaats, enkele stukjes aangetroffen afkomstig van de gevelbeplating
    Monsteranalyse ( MO­EBE­0001285; monsternummer 1 ) heeft aangetoond dat deze beplating 2 ­
    5 % chrysotiel bevat én hechtgebonden is. Zie tevens opmerking 1 en 2 ( hoofdstuk 5.3 ).

    De aangetroffen asbesthoudende toepassing dient te worden geschaardröhde'r'risicoklasse 2.
                                                                                                         H
    Gevelbeplatinq : tegen de gevel, zowélsa]an£sVr?atóijafe^                          beplating
    op houten regelwerk genageld aangebra|hfe>;; . ­ J ; ^ ^ ­ :■:■•• •",./­. 7» ~­. ;
    Monsteranalyse ( MO­EBE­0001285; m6i0èrnü^mer^iO^e^)aaffg'0óor\d­dat deze beplating 2 ­
                                                                                                         k f.
    5 % chrysotiel bevat én hechtgebonden­is:vZie7tëvené opmerking 1 (hoofdstuk 5.3 ).
                                                                                                         !­■■




                                                                                                          li
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>           a d v i e s b u re a u bv

     Ontluchtingskanaal : in een 6-tal boxen zijn asbesthoudende ontluchtingskanalen aangetroffen..
     Monsteranalyse ( MO-EBE-0001285; monsternummer 2 ) heeft aangetoond dat de beplating op het
     kanaal 2 - 5 % chrysotiel bevat én hechtgebonden is. Zie tevens opmerking 3 ( hoofdstuk 5.3 ).

     Beplating op deur : in de cv ruimte op zolder is een asbesthoudende plaat op houten frame
     aangetroffen dat dienst doet als toegangsdeur.
     Monsteranalyse ( MO-EBE-0001285; monsternummer 3 ) heeft aangetoond dat de beplating 2 - 5
     % chrysotiel bevat én hechtgebonden is. Zie tevens opmerking 4 ( hoofdstuk 5.3 ).

     Vlakke beplating : in de cv ruimte op zolder is rondom asbestvrije Radson cv ketel beplating
     waarneembaar tussen puin afkomstig van de stormschade. De beplating is identiek aan de
     beplating van de hierboven vermelde toegangsdeur en bevat 2 - 5 % chrysotiel én is
     hechtgebonden. Zie tevens opmerking 5 ( hoofdstuk 5.3 ).

     Vlakke beplating : in de entree is een asbesthoudende plaat aangetroffen.
     De beplating is identiek aan de cv ruimte beplating en de hierboven vermelde toegangsdeur en
     bevat 2 - 5 % chrysotiel én is hechtgebonden. Zietevens opmerking 6 ( hoofdstuk 5.3 ).

     Nok elementen : op het dak zijn asbesthoudende nok elementen aangetroffen.
     Monsteranalyse ( MO-EBE-0001285; monsternummer 4 ) heeft aangetoond dat de elementen 10 -
     15 % chrysotiel bevatten én hechtgebonden zijn. Zie tevens opmerking 7 ( hoofdstuk 5.3 ).


     Er bestaat geen redelijk vermoeden van niet-direct waarneembare aanwezigheid van een
     asbesthoudende toepassing in de onderzochte stal.

     In hoofdstuk 5.3 wordt een overzicht ( tabel 2 ) gegeven met aanvullende gegevens.

     De sloopwerkzaamheden hebben enkel en alleen betrekking op de stal. Buiten de stal hoeven geen
     werkzaamheden plaats te vinden.

     De werkzaamheden dienen in een "open lucht" situatie uitgevoerd te worden. Dit met inachtneming
     van de ( in de bijlage D : SMA-rt) beschrijving van de werkmethode en eindcontrole.


     7.2     Beoordeling gezondheidsrisico's
e'   De beoordeling van de aanwezige asbesthoudende materialen is gebaseerd op het puntensysteem,

I    van TNO-MW zoals aangegeven op het "Inspectieformulier voor asbesthoudende materialen in
     woningen".

     De risicoanalyse is een momentopname. Indien zich wijzigingen voordoen in het gebruik of de
     functie van het gebouw kan dit van invloed zijn op de beoordeling van het gezondheidsrisico van
     de in het gebouw aanwezige asbesttoepassingen. Ook een wijziging van de situatie, bijvoorbeeld
     het beschadigen van het materiaal of het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden zijn van
     invloed op de beoordeling van het gezondheidsrisico. Wij adviseren daarom bijzonder zorgvuldig
I    om te gaan met die situaties waar asbesthoudende materialen in het gebouw zijn toegepast en
     deze situaties regelmatig te beoordelen.

     Op basis van de risicoanalyse bestaat er geen directe noodzaak tot het nemen van maatregelen
     in de vorm van het inkapselen of het verwijderen yan het materiaal



l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                                                                                                          ' f 'ë
                                                                                                              ' 'S



          Heijing
          adviesbureau bv

    7.3     Beperking van het onderzoek

    Het asbestonderzoek wordt met de grootste nauwkeurigheid uitgevoerd en al het asbesthoudend
    materiaal dat met de gehanteerde onderzoeksmethode aangetroffen had kunnen worden staat in
    dit rapport vermeld. De gehanteerde onderzoeksmethode is echter op een aantal punten beperkt.

    Het onderzoek bestaat uit twee hoofdonderdelen, te weten:

            Documentenonderzoek, waarbij de beschikbaar gestelde documenten nauwkeurig
            onderzocht zijn op aanwijzingen of omschrijvingen van de toepassingen van
            asbesthoudende materialen en het vraaggesprek met opdrachtgever of betrokkenen.
            De visuele inventarisatie, waarbij een van onze medewerkers ter plaatse het gebouw aan
            een systematisch onderzoek naar asbesthoudende materialen heeft onderworpen.

    ^ij de visuele inventarisatie wordt, tenzij anders vermeld, uitsluitend niet­destructief te werk
C     jgaan.

    Helaas wordt niet iedere asbesthoudende toepassing op tekening of in de bestudeerde documenten
    vermeld en ook met een visuele inspectie kan onbereikbaar asbesthoudend materiaal niet altijd
    worden ontdekt. Voorbeelden hiervan zijn: asbestcement stroken in de spouw onder de kozijnen;
    asbestcement stroken onder pjjien en wajiden; leidingen onder­ beton of in de spouw e.d.

    Het asbestonderzoek geeft daarom geen 100% garantie dat al het asbesthoudende materiaal dat,
    in de loop der tijd, in het gebouw is toegepast gevonden is.

    Heijing Adviesbureau BV adviseert om bij sloop­ en/of bouwactiviteiten altijd de nodige
    voorzichtigheid in acht te nemen en bij twijfel over de samenstelling van materiaal, contact op te
    nemen met ons bureau. Het Evaluatieformulier ( bijlage E ) dient opgemaakt te worden.



    7.4    Evaluatieformulier/ aanvullend rapport Type A of Type B
    Mocht er onverhoopt toch een asbestverdachte toepassing worden aangetroffen, zal het in bijlage E
                                                                                                          \l
     ermeld "Evaluatieformulier" worden opgemaakt. Wij zullen met spoed de asbestverdachte
C       passing onderzoeken. Indien asbesthoudend, dan zal een " Aanvullend inventarisatierapport
    1,^6 B " opgesteld moeten worden voor het aanvragen van de aanvullende sloopvergunning bij de
                                                                                                              ;;.

    gemeente en om de sanering door het verwijderingsbedrijf te kunnen starten.
                                                                                                          r

                                                                                                         .1
                                                                                                          tn




                                                                                                         E
                                                                                                              i
                                                                                                         &


                                                                                                          r
                                                                                                          i ■


                                                                                                         i
                                                                                                         'm
                                                                                                         ■m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>ï       a d v 1 e s b u r e a u bv

     BIJLAGE A      MONSTERANALYSERAPPORTEN

1                   Materiaal identificatie Rapportnummer MO-EBE-0001285



1


f




i

X'




I

i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>        idvlesbureau bv



                                                                                                                                           Search)
                                                                                                                                       w.w/.',­:.iii.lMjv.."i:




                                                           Materiaalidentificatie
                                                                ORIGINEEL KLANT                                     Rapportnummer: MO­EBE­0001285                a

       Datum rapportage.                                        3­8­2010
       Aantal pagina's                                          2
       Aantal bijlagen                                          0

       Opdrachtgevei.                                           Heijing Adviesbureau B.V.
       Adres:                                                   Postbus 71
C      Contactpersoon;
                                                                6190 AB BEEK
                                                                Heer G.P.A.J. Duijzens
       Referentie Klant
       Dosstèriiummei Seatch Laboiatonum B V                    "11012065
       Pfujectnummer Search Laboratorium B V
       Projectnummer directievoerder

       Oatum identificatie1                                     02­08­2010
       Afgiftedatum conceptrapport op loca­ie
      —Adres            •                            "          Meerstraat 7 te Heeswijk
       Aankomsttijd op locatie                                  00:00     uur
       VertreKtijö op locatie:                                  00:00     uur
       Wachturen                                                0         uur
       tlitvoorend medewerker                                   Erik Bevers                            Uitvoerend analist'   Erik Bevers
        lype onderzoek.                                         0 Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896
                                                                Q Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966)
       Doel onderzoek                                           Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi­kwantitaheve bepalmg van de concentratie
                                                                asbest in asbestverdacht materiaal.
       Bijzonderheden:                                          Project opdrachtgever; Tongerlose Pad 6 te Maasbree
       Ideniificatie(s) onderdeel van eindcontrole              El nee       D j a . rapport(en)­                                                                        ;\
       na asbestverwijdering­
       Monster(s) genomen door                                  Q Search Laboratorium B.V
                                                                D Search Ingenieursbureau B.V
                                                                £3 Aangeleverd door opdrachtgever, datum: 02­0B­2010
                                                                Indien ce monslers mei door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagl Search
                                                                Laboratorium B V geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede
                                                                veiligheid tijdens monstememening
       Aaniai monsters                                          4


                                                                                                                                           KHEÜiHiaBI
         Monster
                          mnOmsch ijving materiaal                                    Herkomst                      i Analyseresuttaat       Hechtgebonden
         nummer       ;                                                                                             ;      (w/w%)               (ja/nee)
             1        i               Plaat                i'                  Sit. wan'dbepiatïn'g'sïai            i  '2"­"5%CHR                  Ja" "
             2
             3
             4
                      !
                     i'
                     ■
                                      Plaal
                                      Plaat
                                      Plaal
                                                           :""
                                                                             M2, plaat ontluchtingskanaal
                                                                              M*3. p'laai"<jeur CVrüimle
                                                                                   M4. nok element
                                                                                                                    i
                                                                                                                    f
                                                                                                                    !
                                                                                                                        2 ­ 5% CHR
                                                                                                                        2"­"5"%CHR
                                                                                                                       ÏÓ­i5%CHR
                                                                                                                                                   Ja
                                                                                                                                                   Ja
                                                                                                                                                   Ja
                                                                                                                                                                         I

                                                                                                                                                                     * .'S




    G "SX:. ■
            • ^iüi
               RvAliJil                                  RappoHhummepMÖ­EBE­ÓÓOIZgS:..­ ■; .■ a i ­         ' iOin>\7i'.'r A n : m c n t          Pagina 1 van 2




                                                                                                                                                                     !
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>     m            Heijing
     r**­         adviesbureau bv


i                                                                                                                                              Search

■                 Aanvu/JemJe inlonnaUc aanyaande dtf rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Oeze informatie kan uifs/uifend vm de oprtrachfgever
                  van Search Laboratorium B. V worden opgevraagd

                  Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in ztjn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toesle/nniing van
                  Search Laboratont/ni B. V

                  De ondei'ekening van deze veisie van liet rapport wordt automalisch gegenereerd

                  Getekend te;     Heeswijk                                         Search Laboratorium B.V.
                  Datum:           dinsdag 3 augustus 2010


                                                                                    Ir. Eric J.H.B. Markes
                                                                                    Hoofd Laboratorium




1


sr
j;




I




 I          /~\   Mu..'üiuuiit:i    ^:INV\


                                        RVAIDC                 RapporthurTimêr;kMO^ÉBE^)dbi285^.      ..,*», ­ S ^ ^ r o é v S a n'Üri­P'rit       Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>         adviesbureau bv
I
           VERSCHILLENDE                       SOORTEN                  RAPPORTAGES
           ..■:■!-:.:: VB I               !:-.:::i':'! W - . ■..•.■•:■: ...::.:-.;.^ .

           ..­.;.>,.■:        VBU         V ■ •.■■■.i'i­\■"■■ . ­ ­ u ­ ­                     :'           ■■ ■
           ..::.:...■:        V B C . v •■■■..■■■■ „;..­ ­. ­ i . r i .               :.■■■■■. ■ i


           ■•■: :■■■:■ LE                 " :.■ .■ :• .;■•                ­ . ' ­ ­




                                                                                                                                                   AANVUtlENOE               UITLEC, A S B E S T S O O R T E N
                                                                                                                                                   S#rpf nli|n


          ■v. ; , . . ­ i :   MO          ­!..;.,...■■ ..;                   ..■.:..|.­     i ! . ,.:.•


          ■.•..ii­.....l M S          ■ '! . i : . ­ . ­ . ­ . ­ .                        : . • . i­

                                                                                                                                                   SCHADELIIKE             VE/El
          i.­:',K..: AO                  R . : ' " . . r ­ iy..­ .■•,■.;■ ­ '         . i;         ■■■ :
          ■■.,:..,..<•. A P              ■' .:.:*■• ■•■.■.■ ..­.•.:'■■■               ­­;....          \'!N




           T i l . . ­ . •'■. A P F      3 . i i : . : , ­ . ­ . „ j . . ...,;:.■


          ■.'.!;•;.^»: M V G . i ? . i ; ; , t . . " . ! . ­ , • ■■­,...•




F
          UITLEG RAPPORTAGES                                 ALGEMEEN




                                                                                                                                                  AANVULLENDE                UITLEG        ANALYSETECHNIEKEN
                                                                                                                                                  Sranning          ElecTronpn          Mlnoseopif
                                                                                                                                                  in t o m D i n a d r     mrt lonlgpnmicfo­arnlyir                       (SEM/EDX)




                                                                                                                                                  O p i i s c h p mt ctoscopip




          flElANf.RUKl                NORMERING/TOETSINGSKAOE R
          Boven,          rn ondrtgttns                     bij fironó­ en puirBUJly­.




;
    C'


                                                                                                                                                                                           environment
                              Search        i J b o r t t o r i u m B.V. H o o ( d t i * n r o o r : V e r c t u M t / . Pi>stlni> H i . s t / i ' ' , ( Ml•t'^w^^k. u ­ l . ' ­ i / , ! ) ) 71) ƒ9 4 ? . f a x ( 0 4 1 3 ) a f 1 9 B j
                              Sfitch        l « b O f « t o r l u m 8 . V . A m t t t r d a m : t ' . ' U i t l t ' u ' n l M v o u w P R f l . K M 1 AC A n i M f K J J I I I I , t i - l . i n . ' n : y m i u i d . ) • ■ ( ö a o ) 5 0 * i A 17
                              Search        L a b o r a t o r i u m B.V. G r o n i n g e n ; ^ n t v j ­ i R e f w c i i J W I , 9 ? / 1 tC (,in<Mn%i>t\. s n , t u ' , 0 1 s / i M 9 0 , f u ( o j o ) i i t 6 6 4 6
                              E­mail:        MhrMrtioiii.mUsfMNhov m Internet: www.atarchbv.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>    ■■!$&<




                       adviesbureau bv

             BIJLAGE B                    PLATTEGROND OF SCHETSEN




                    straatzijde
c




                                                                                                       k

                                                                        D


                                                                       !*­
                                                                 ZDL     Zh K




             ■V.t^S*MstMis    gevelbeplating ( ca. 59 m 2 -ibto.l+2 )           ^     vralckelpiaattin cv ruimte ( foto +6 )
                                                                                .. ' S2'.:2rtrt-
                 A           stukjes gevelbeplating ( fofó|1^2..);,.         «——»•' .vlaMefplaatin entree ( foto 3 )
                                                         ^^VJW-:
                       J     ontluchtingskanaal ( ca. Sl'-.m^fotö.-^S               •': nok'.ëlëmerit ( foto 7 )
                             deur cv ruimte zolder ( fotoSi')

                             AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>        adviesbureau bv
     BIJLAGE C   FOTO ' 5 ( 1 )




                                      M l ) Monstername plaats




i                                 FOTO 1 - Wandbeplating tegen gevel aan straatzijde
                                           + losse stukjes plaat op bodem


t

i                                 FOTO 2 - Wandbeplating tegen gevel binnenplaats
                                           + losse stukjes plaat op bodem


i
i
c.
I
                                  FOTO 3 - plaat tegen wand bij entree

I
I                                           Monstername plaats

I
I
                                  FOTO 4'•- ontluchtingskanaal bij box

I
1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>I
         1                    ijmg
                adviesbureau bv
         1   BIJLAGE C         FOTO 'S ( 2 )

         ■
 1                                                M3) Monstername plaats

 i
ëi                                             FOTO 5 - B eplating tegen deur cv ruimte



 M
 i




     ï
     i
 li
SE

 L
                                               FOTO 6 -. Losse beplating tussen puin bij asbestvrije
                                                         cv ketel

S'
 §
                       9*"

r
 ■■Ê~.




ll                  sr'..,.
                                                  M4) Monstername plaats

                       •**




                                               FOTO 7 - Nok elementen op dak



l
l
l
                                               FOTO 8 - Ontluchtingskanaal tussen ingestort dak
     !


     i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                 Heijing
!
          *      adviesbureau bv
I
              BIJLAGE D   SMA-rt
I                         Onderbouwing werkwijze en vaststelling risicoklassen ( 5 pagina's )



I



    :c'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>    Wl^ a d v i e s b u r e a u bv
■
               SMA­rt 2009­APR Uisicoclassificatie


i
               A.inyiMn.i.ikt np 13 .lutjustus 2010 nm 16h2 7 t 12Ü07V13)
               Heijmg Arlvtcshurrau B.V                           SCA­code: 07­D0 7002 t .0 t
               Dczo risicocl.issihcitic m.inkt onvcibrokclijk onritjideel uit v.m het ,isbcstinv(.*nt.Tnsnticr;ipport
               f 07­D07002 1 ­1ongiM­loM? M.id 6 M.TastJrue], het invent.iris.itïetaijreiHi veikl.iart tl.Tt dc invoer
               cjchoel overi't*nkomt mLM dc werkelijke hronsiluatic.                                                                                                                     sca
               IdcniifïtMiM:
              PiUjeCtCdde                                                                  ■!.­.­ i ' i ! . ! ' .i .. :
              Beschf ijvmy                                                        f­ ..i                ■ • '"'
              Bronnn.im                                                                        '­. ; ' \ ■ '■ !■!.: ■
              Hroncntlt'                                                            il"­ '
              Bronhcschrijwintj                                                   '.V • •:.'• N ­ ­, • .■,■, , .■ :•                                 .:


               Product •fpfrihea tic
              SHuntu:
              Bi.m.:n / huitcn
              Mo ler I.I ai
              Producl
              t­l rcht gct>oiHi oii hetd
              Soortnn eri ".''i .istiest
              An.HysiHerlilit.i.ilnr.
              Mioduclspocific.ilie
              Aciiviteïl
               Risitoklrfsst'f"
              f*isk:okl.issi' h.indeluiï)
              Pr o t o i o l h.indelMicj
              RÏMLukt.isso niHiconlrolo
              Protocol i'innconuole
               VJi'.t kpt.ineler.ien^'p.
              Atschcrmmq w e r k t j c l u r d
                                                                                                                                                                                     '­ '.;i l : ­i.. , M




              Poibuunlijki: Iji.'sclH'i muu)




              üo^chnjwmij wf^rkmelhodc rilcj^mi­cn:




■             Beschrijvincj vverkmethudt: spt:cilick:
                                                                   ■-f   ,"•■■'■■■■ -:<. - L ' . j i : ! ' . ' . I . I . I -   r.       ];"—.i■■<.■-■■ .   l i . : ..<.::'=•.:■.■.




                                                                                           .<..,- l o .


                                                                                           r.\tlt:nrtt.:<*.<•:                      :..■:.,.!,-. . ; ,




              le^chrijvmy (.Mnricunlrolr:




              (i:oi)77l.»i




■
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>     ! l
           Heijing
           adviesbureau bv
     i
                SMA­rt 2009­APR Risïcoclassifïcatte
     . i       Anngrm.iükt op 14 .lugustus 2010 om I2h04 (28023317)



     1
     ■ i
               Heijing AdvicsDui e*iu B.V

                                             ,
                                                                       SCA­code: 07­DO70O21.O1
               Dft/i* rtsicocd'ts.'ïdtc.ttir rn.t.iM onverhrcheiijk onclciÜ*icl uit v.tn het ,tSb(1stinwo/i(^r),i^fM.,;V>pporf
               |07­D070021­Tonyorlos f: Pad 6 MaasbreeJ; hot inventiinsnticbureiiu wcrkla.irt d.it de mvoer
               (jt'ho**l nvoriM.MikoriU mut dc werkelijk.' hronsitualir*.                                                                                                                                         sca
              ïd*.'nt*?fC(ttte
              Projectcode
              BebChrijwimj
              Bronn.itim




     i        Broncode
              Bronbeschujving


               ProductspccificatiL'
              SiUiittie
              Binnen / buiten
              Matei m.il
              Ptnducl
              Hrcht(;i:bonrir:nhi;(fl
     A,       Soo»ten en "/.> asbest
              An.ilysect'r f i d c i . i f n t ,
              Pi odut.tspi'Cilir.ilu:
              Ach'viteil
               Omstandigheden



     p        Bcuoititjmg




              M.HO.ri.i.lloppervl.ik                    :r: ?
                                                                                                                      •    , > .   I. ;'■■   J-




               Ktsttokl.tssen
              Risicoklasse            handeimt;

 *            Protocol          h.indeling
              RiMCOkl.iSbC m r . o c o n l r o l i ,
              P r o l o m l o m d e n n t r ule

               W<*rkpM'i<:Jc!menrcrn
             ' Af s c h e i m m g w e : w g e u i e t !
     »                                                                                                 I .v:.J!           J' Ci '.'■.);! .U­.




              Persoonlijke tïescherming                                                        i'.'i •.■' l M ! ^ 1 " . ­ ! ? . ^ '
                           ':. .1., M . •■■ .••■ ­., ... • •■ .1 ."l ',"::­­' :;■,' ;: i ■■ ■: ■{»;■'( JC ­.Ifl in ly l'J vVO'ClC'i lïi'dr ; K H : : I U­'SC'^M v;»'j: hi.­: ■.v.­'i\,:') :iif;f j s l j ; : ­ . ! t i ­ ; .
                          e­'..­              .    • ..        , • ■ . , , .,.... : . ■­. W'.Y.­i'.m.n :;>';rn'r.:iM:l':ii M.iiiiilii':i'!­.;la'i::".i:M ü' i.r'­•,';".i­.vf,'ii;(i\'.;!;:..ii.C!i::v.::i ■.

                            r
                                ,.;:. ■ : ; : * . • ,     ­ •,, •   . ■ ­ ■■.■,■ " . . i , ..,;i.'­a'.­.: <:^\ u:<.iX\<r.,­i?itï\ir<A*kc.< P " ot P'i (n^iidSnn.ï: HH'I'­MM ' r ■//,:■ dr.n cicit'iin­.'M


             Beschrijving werfernctnaoc iifgcmecn.
                • ­'■*" i ' ­■   ■ : • ­ . ■■    . ' • .' •.:'.'!'i­.­".i­i.;c




^



     i
     i       Beschrijving            eindcontrole:
                                                                    . .'   . tïtUii.ïvOOi'fj '­'.Hl i"'«ïï '­.­O'l'.'lf: '.vortiit:!:­!!.'!.! e.T'­ COr,^,':!! Nr­f'i..',:'':il.' JV/niSI'" • "■■' ■ . ■'■




 ■   i
             i2Ki)::oi7)



     I
?■
     ii
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>     adviesbureau bv



        SMA­rt 2009­APR Risïcociassificatïe
        A.inqem.iakl op 13 .utgiKUis 2010 om I6h32 {800S2­Ï?)
        Heijing Adviosbure.iu Ü­V                                      SCA­code: 07­D07002 1.0 1
                                                                                                                                  v
        Oeze n v c o c U ^ s i t i o i t i e m.iiikl onverbrekelijk onderdeel ud v.m het .isbestinvent.iris.iiierappori
        (07­O070021­ri»ncjCfl«>SL* Prtd 6 M.t.tsbn.'e |; hi­r .nv.:nt.iri­i,il.i;bure.>u vPikln.irl dnl iU: ­nvner
        geheel ovei eenkonit mei de werkelijke bronsduotir.
                                                                                                                                      sca
        ïtientitic.wie
       Piojectcooe.
       Beschrijving
       Brormiiiim
       Broncode
       Bron besch rij vmg


        Pi oduCtspCCltiïMtio,
       Sttu.itir:

r
                                                                                                  * " ' "     ■'   '        '




       Bmneti / buiten
                                                                                     'i-.!'-'J*
       Mnicriii.­it
                                                                                                  • -                  'i
       Pruduct
       Hechlgebondentieid
       Soorten en 'V„ .i^brM
                                                                                    i-i. i ■ •    rtrt
       An.ilvseceredic.i­'tni.
       ProdtiCtspeciMctiie
       Activdijit
        Omslandigheden
       O*,­vriit iy mg
        UsSKokt.i*;se.n
       UiMCukl­iss.; h.iml..>limj
       Protocol h.inoelinq
       Ri51cokL1v.se eindcontrole
       Piotocol emdcontrolr'
        We.iUpl.Jneteme.nl »;n
       AL^chermmg werkgebied




       PersoanüjUe bescherming




       Hi'schrijyiny w(*i l.inrlhodr .ilgcn

(:

                                                                                    ' ■ ' . ' - s ; ; ! II.II.KI... i i . i . '




       Beschrijving (..intit'ontr.'jl
                                                                    t.i­   ;\:,ii     s.­n.'ii,■




       (SI >l).ï 242)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>     adviesbureau b V



         SMA­rt 2009­APR Risicoclassificatie
        A.ingern.i.ikl up 1 3 ­luquslus 2010 om Itih35 ( 16010684)
        Heijfng Advieshuie.iu Ü.V                          SCA­rodc: 07­007002 1.0 1
        Deze nsicocljissiticttie m.i.ikt onverbrcketijk onderdeel uil vnn het .isbestinvent.ins.Uier.Tppo
        j 07­0070071­Tongerlnso P.id 6 Mn.isbieeJ; hel mvent.ins.itiebure.iu verkln.trr d.it de invoer
        geheel ovetcenkomt met de werkelijke btonsiluiitie.                                                 sca
         Identificilie
        Projectcode
        Beschrijving
        Bronniwim
        Bioncodi'
        Bionbeschnjving



         Productspecïtcarie

        Silu.itie



c       B i n n e n ,­' b u i h . ' n
        Matori.i.il
        Product
        Hechtgebondenheid
        S o o r t e n e n 'V., . i s b ' ­ s l
                                                                     '■K'­ L K I ; ■,■.''".»Ï.­.■■
        Anatyüccei titic.i.ttnr.
        P i o d u c t s p e c i h c . i t ie
        Act'viliMt
        Ümstdndigheden
        Bevestiging
        RiMCokl.is^en
        Beschrijving
        Risicoklnsse            h.indeling
        Protocol h.mdeltng
        Risicoklasse eindcontrole.
        Protocol         emdconiiole
        W o r kpl<) n e l e m e n t e n
        Afscherming              werkgebied




        Persoonlijke             l)eschermmg




c.     Beschri|ving werkmethode .ilgemeen:




       Uosclir nwing wei kmelhode specifiek:




       Beschrijving eindcontrole.




       (K.()l()f.S4l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>     adviesbureau ö-



        SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
        A.ingcm.i.iUI np 13 .luyustiis 2010 om 16h.ll (8005462)
        Heijing Adtfiusliur^.iu B.V                                SCA-code: 07-D07002 1.01
        Deze risicocl.'issitic.itie ni.inkt onverhrekclijk onderdeel uit van het .isbcstmvcnt.'irisntier.-ipport
        [ 0 7 - 0 0 7 0 0 ? l-ToiHjerkïsr Piid 6 Mn.isbro<:f: het invcnl.Trts.itiel)ure<iti werkl.i.irt (Int de invoer
        geheel overeenkomt met de werkelijke hi onsitu.ttie.                                                             sca
        Identilicritu:
        Projectcode
        Beschrijving
        Bi'onn.ir-nii
        Brnni-ude
        BronbeschrijvN


        Productspectticitte

f
        Sdu.itie
       Binnen / builen
       M.iten.-Kii
       Product
       Hechtgebondenheid
       Si)orten e.n "/<• .i<.t)est
       An.'tfvsecertific.i.itnt.                                         -•ii", • V! -rfK-i.'::'.
       Prod uct specifica li e
       Activdf.it
       Rü.icokl.ïssen
       Ristcokl.isse h.indelmg
       Protocrii h.indelinq
       Risicoklasse eindcontrole
       Piotocol e.ndcontf ole
       WerkpMneiementen
       Alscberming werkgebied




       Pi;rs(»onlijke bescherming




       Beschrijving werkmetnode .ilgemcen:




c.
       Beschrijving emocont'ole




       (S(]054^2i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>        @1

                  adviesbureau b-
    8        BIJLAGE E            BLANCO EVALUATIEFORMULIER

                                  VOOR ONVOORZIEN ASBEST ( Z I E HOOFDSTUK 2.2 )




1            1. Asbestinventarisatie type A
             Naam inventarisatiebedrijf                             Heijing adviesbureau BV
             SCA-code                                               07-D070021
8            Rapport nummer                                         100723.1
             Vrijgave datum                                         14 augustus 2010

             2. Asbestinventarisatie type B
             Naam inventarisatiebedrijf
8            SCA-code
             Rapport nummer
             Vrijgave datum
I            3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest

i            Naam inventarisatiebedrij f
             SCA-code
             Rapport nummer
             Vrijgave datum

             Omschrijving onvoorzien asbest                                                                                                      .-^v'^
               Omschrijving             Plaats                               Hoeveelheid



i            Asbestverwij deringsbedrijf
             Naam
             SCA-code
i            Naam
             Verzonden naar
                                                                   Handtekening
                                                                                                                     i3^£:i&i'M^é
             Door ( naam)                          ...vv. -r.
                                                    ■'•.1.'.:,
                                                                                                                     *   . .   -.^.■..It-i^tH.
                                                                                                                                                 "wm
i            Datum
             Paraaf                                              '.• .■. ...ï:.'­.:^..­ ■.:■ ' ' ...■   ­   • / ■.
                                                                                                                                                    ■ ■ -fS"




!


!


I
I
8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>     sa*
           adviesbureau      bv


     BIJLAGE F    VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

                  Verplichtingen conform het Asbestverwijderingsbesluit en
                  het Arbeidsomstandighedenbeleid welke gelden voor de
                  opdrachtgever moeten in een asbestinventarisatierapport
                  zijn toegevoegd. ( 2 pagina's )




c.




c
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>    Heijing
    adviesbureau bv



                                                    Certificatieschema                                               D,aa,5va„2c

                                                  Procescertificaat                                               itiemiticanecoae
                                                                                                         SC540
                                                 Asbestinventarisatie                                                zoo'BniageB

        APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET­ EN
        REGELGEVING


        1.   Algemeen
        AsOesfverwijdering is onaemevig aan eon gemeemeüiKe vergunning. Aan ae vergunning ligi een
        asbestinventansaiierappor, ten grondslag.
        Wie kan een vergunning aanvragen en worat daarmee de nouoer van de vergunning'

c       1. De eigenaar van een bouwwerk:
        2. Namens oe eigenaar van nei oouwwerk­ adviesCureau.
        3    Gebruiker van een bouwwerk,
             l'oelictilmy
                    i Qe riouder van ne vergunmnq oiijü vco* ce gemeenle vetantwocraeiiifv en aanspreerfcunt ^oor ae rapponage ais
                       sanenr.g. I Ï he' '".iel volledig on ÜJS r.iet gescn^i voc' aigille siccpvefyiirmng aan spreeKl ae gemeente Pe
                       aanuiagei van ce ve/g.jnninc aan Deze sp/eeKi vervolgens hei ondeizoe­vSbuieau aan Dit geidi eveneens vcpr ae
                       asceswenMidenng
                   ? Ais geweu! vjorat m slnja niot ae ■.ooiscnnllen. sp^eo^l de cenieer­le ae noucer vsn di; verq.innnvg ir. eersle
                       .nslanite aan. ir. tweede instantie de asDesivetwi]deraai

        De onoer oe punten i [.'m 3 genoemde personen kunnen opdracnigever zi;n voor 2owei oe
       asbesïïnventansaiie. ae asbestverwi|dering. als de eindbeooraelmg. Ui. hoetl met perse oporacnigever
       ie zijn voor de eindbeoordeling. Dil kan hij overlaien aan nel verwi|0eringsDeanjt. neigeen ook logiscn
       is
       Do oporacnigever is degene die
        !. De oporacm lo: inventarisatie verleen; aan een bedrijt dat m het bezit is van een geldig certificaat
           voor asbestinventarisatie:
       2. De sloopvergunning Dij de Gemeente aanvraagt, impiicerenoe de me.'dinq voor het voornomen iot
           slopen,­ verwijderen.
       3. De opdracm to: oe cmabeoorael.ng van oe uitgevoeroe astestverwijdering verleent aan een
           laboratorium c a . inspecüe­insteüi.ng dat/die daarvoor is geaccrediteerd:
       4 Oe opdraent :o; oe asPestverwijdering verleent aan een asOeslverwijderingsDedrijt oat in het bezit is
           van een geldig certificaat voor asoestverwiideren.
       5. De Gemeenle minimaal één week vóör uitvoering op oe ndogte stelt van de juiste uitvoeringsdata
           en ­lijdslippen:
       6. De stortbon en net vrijgavebewijs van net asbestverwijaenngsbedrijf ontvangt:
       7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van ae resultaten van de
           eindbeddrdeling:
(      8. De facturen voor oe verleende diensten (1 t'm 4) ontvangt en betaalt
       De opdrachtgever kan oe zaken genoemd onder 1. 2. 3. 5 en 7 delegeren aan bijvoerbeeld net
       asbesiverwijdenngsbednit. doen blijft verantwoordelijk voor oe aanwezigneid van de juiste papieren
       ünventansatierapport en sloopvergunning) op net werk.


       2.    Asbestverwijderingsbesluit 2005
       De verantwoorcelijkheic van oe opdraentgever voor de juiste papieren (inventansatierappon en sloop­
       vergunning; op net werk vindt Zijn wettelijke basis m Par. 2. Artikel 3 en S en Par 4. Artikel 10 van hel
       Asbestverwijderingsbesluit 2005.
       De door de opdrachtgevef in te scnakelen bedrijven veor asbestinventarisatie. asDestverwijdering en
       emobeoordeiing kunnen net werk alleen verrichten, wanneer zij m net bezit zijn van ae wetieiijk
       verplicnte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a. 4,54d en 4.55a van net
       Arbobesluit Asbestverwijoeringsbesluit 2005.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>    ^   adviesbureau bv



                                                                            Certificatieschema                                                                            ^o^^ 2 o

                                                                             Procescertificaat                                                                       loemiticanecude
                                                                                                                                                        sc 540 20n7 8i|la B
                                                                       Asbestinventarisatie                                                                 ­         '                     ^

            3.       Asbestinventarisatierapport
            Ontleend aan Asbeslverwiideringsbesluil 2005 . Stb 704 d o. 16­12­2005 en Stb 87 e.d. 20­02­2006

            Paradraaf 2 ■' Asbestinventarisatie
            Art. 3­l­b­
            lid b: degene die geneel of gedeeltelijk ooet (laat) aforeken oi uit elkaar nemen (.= dus oe opdrachtgever/
            .... beschikt over een asbestinventarisatierapport.


f           Art 3­2­b:
            ook nier worat weer gesproken over degene die asbest coet (laat) verwijderen (^ ous oe
            opdrachtgeveri
             .... beschikt over een asbestinventarisatierapport.
            Alt. 5                                                                                                                                                                                   \yi
            Degene die de handelingen van par. 3 doet ■ laat verrichten i= dus de opdraentgever). verstrekt voordat
            de handeling worot verricht, een afschrift van net inventansatierappon aan degene die de handeling
            verricht (= dus het asbes:verwi|deringsbedrij!i
           Conclusie:
           An. 3 en 5 zijn neei duidelijk.
           De opdrachtgever bescnikt ovei een inventansatierappon en geeft een atscnrilt van dat rapport aan
           degene die het asbest verwijoen                                         .                        >
           Hoe de opdrachtgever aan nat rappon kunn siaal niet vermeld. Hi; moet ei gewoon ovei oescnikken.
           dus net zei' regelen
           Zie ook art 4 54a­1 t m 5 en 4.54u 5 (toevoeging aan Arbo­Desluit)
                  Aanvulling ArtwidBomitandighedenbasluit
                  <iti»;l4;4a Aste­anvsnUTOtie                                                                                                                                                       H
                   ' Vocroal esn nanoelitg als oeooeta in .r.l,.­1.­!.: ' ­i, ­­.III ­.­i. •■■■^ ■::',li­:"t.y..>i....;'..:, HKÜ'. .i.ii^fiva'iijH. *üiai de janwezigheid van dsoesl ut               f
                 .«fcesffioucencJe oiocucten dan wel cinaücligt of acoöclwinciijenoe crrJvaen .■ollK,g qe.n.eiianieetc en woraen <Je resültarer niervan
                 aogenoi^en in een invenlansaliefapfiün
                  .' Hel eeisle l;ü is van loepassing inoien «ervnèmers .vorce^ cf '...nier. ^oicar­ Dlco'.geslela aan ascesl o! asceslnouilenae piodücten oan *el
                 crouaotie: cl cioadclieinüuuenoe p.­odiicien
                 3. Oe ir­ventansaoe er. i e ! iti.'enlansatierappor. Decoelo ir. nei eersle i:c wofcen ungevoera. cnceiscfleioenlijK opgesteld, looi een bedrijt oal m nel
                 oezit is van een certiticaat vooi ascesunventansatie oal is algegeven ace Cnze Mnistei of een cenificeiende mslellina
                 4 Een alscti'ilt van nel mvenansalierapr­on wcral verslreKl aan net Deünjf. tefloeW :P 3r..? '­ L'­c ^:^;c.ig. cie oe handeling. DeCdeid in .vv­ei ­ S4
                 i'ei'.­­­i,­ . y u ^ . i i i y l j n : • ; verricni
                 5 'fel certificaa! cl een afsernft caarvan ■£ oo Ce aioemsflaats aanwez.g an wordt flesgetfaago geloond aan een amttenaar afs oedoefd in tn?­:5.'                                 '."•■




c                 AniVH 4.340 Asoestverwiidennq
                   !. De handelingen bedoeld n Ü ^ Ë U . ! ­ ! . . ­ ; ^ . ­ . ' ^ : . mei uitzondenng van de handelingen, oedoeld m ,^­..­ei ^ H L ­ .­^■.i^­d.;c­j o ii:: tir. .T:&; ., «orden
                  vernchi volgens een vooraf opgesteld werttplan ais becoeld m aüi!ti4 ­b door eer. bednj! dat m net bezit is wan een cefliftcaat voor asbestverwijdefing.
                  dat is algegeven ooot Onze M^tisier of een cenificeiende mslelling.
                  2 BIJ een bedrijf als bedoeld in nel eersle lid is m ieder geval een persocr als bedoeld in hel derde 1.0 wemzaam.
                  3 De fta.tdeltngen. befleefö ;n ne! eerste lid worden vemeftt door of onder voortdurend loejücfit van een persoon die m net pest is van een certificaat
                  jan vakbekwaamheid voot hel toezicnl ncuCen cp net venwi|de»en var asbest en aoodotiet, cat is atgegeven door O z e Ministet ot een certiftcerenoe
                 inslefling
                 4. Voorzovei pe hanüelmgen uedoeld m nel eetste hd nede wenden vemem aooi een andete petsoon dan ae persoon peooeio in nel derde lid. is
                  leze annere persoon ir, net Rezit van een certficaat van vakbenwaatnneid vooi he: verwijderen van asbest en croadofiel, aat is atgegeven door Onze
                 ­.'.mislet o' ?9n certificerende ir.stdi.ng
                 r. Vuüfdst «oiiit aangevangen ­rel de handelingen oedoeto m het eersle lid is net bednjf bedoeld m het eetste lid. m het bezit van een alsc/inrt van
                 een mventattsar­etappon als bedorilft m j;:<i.|.i ­^t. I^IS;­­;^
                 i,. De cettirtcgiwi. DeOP&fo in nel eerste derde en vierde lid, pf alscfcntten daarvan eri ee» atscnntt van he! invöitansaüeiappdrr. Heoee'd m «r:.~r
                 * .­41?. ^ ­ i ^ . ­ : ' . : , " P l ) [ ] "e aire­osplaals ^anwezrg en wo<aan desgevraagd geloond aan een ombier­aar als bedoeld 'fi ­ip^^i :.'* ,a f : n­j /.?:

           Par. 4 ■ BouvvwerKen
           An 10
           He; is verbooen om een bouwwerk te slopen zonder ol in atwijAing van de vergunning van B&W Bi:
           een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd tan. 10;;
           De houder van ce sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter nand stellen aan net
           Oecriil oa; oe siooo uitvoert
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>          m " -,



                   adviesbureau bv

               BIJLAGE G     CERTIFICAAT HEIJING ADVIESBUREAU BV

                             SCA-nummer:   07-D070021




    f




    C'.




I
I
I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>    a d v ies o u rea u bs/

        07-D070021                                                         mm
                                                                                              Eerland




i            SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie
        Certificaathouder
        Bedrijf:       Heijing Adviesbureau B.V.


i
        Adres:         Reinoutlaan 314
        Plaats:        5665 AH GELDROP
        Telefoon:      040­292 7781
        Fax:           040­292 7782
        E­mail:        info@asbestinventarisatie­heijing.nl
        Contactpers.: Dhr. L.N.P. Heijing
        KvK:           17208807 Eindhoven

      ;Verklaring van uitgifte
      jDit procescertificaat is op basis van het SCA­Certificatieschema Procescertificaat
       Asbestinventarisatie SC­540 / 2007, conform Eerland Certification B.V. Certificatie
       reglement 30­5­2008 afgegeven door Eerland Certification B.V..

       In het certificatieschema SC­540 zijn de volgende wettelijke bepalingen verwerkt:
                Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54 a en 4.54 d
                Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27

       Eerland Certification B.V. verklaan, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat
       door de certificaathouder te verrichten asbestinventarisatie en op te stellen
       inventansatierappon kan voldoen aan de, in het bovengenoemde certificatieschema
       vastgelegde eisen, ten aanzien van de volledigheid van he!
       asbestinventarisatierapport, de zorgvuldigheid, de arbeidsveiligheid en het
       voorkomen yan verspreiding van asbest naar mens en milieu.
       Voor Eerland Certification B.V.




        Egon Eerland

       Certificatie­instelling
       Naam:                    Eerland Certification B.V.     Certificaatnummer:            07-D070021
       Adres'                   Postbus 275                    SCA­code:                     07-D070021.01
       Plaats'                  4190 CG Geldermalsen           Datum eersle uitgifte:        17-10-2007
       Telefoonnummer'          0345­585031                    Datum uitgifte:               22-10-2008
       Faxnummer:               0345­585025                    Vervaldatum.                  22-10-2011
       E­mail:                  info@eerlandcenification.ril
       Website.                 www.eerlandcertification.nl
       Aanwijzingsbesch.:     , ARBO/P&G/08/14505
       Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA
       Certificaatregisler op www,ascert.nl



       Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.                                         '■■■.:&;'ï'.
       Nadruk verboden                                                                   Blad:r,variy2Irie:i,'




                                                                                   "r'.'Hff^jJry
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>     adviesbureau bv



        07-D070021
                                                                                                  Eerianc
                                                                                  -mi


        Wenken voor de gebruiker
            1.   Bij de uitvcering van fdezicht door Cl. Al, en/of gemeente dient de afnemer/opdrachtgever de
                 toezichthduder toegang te verlenen tdt de projectlocatie
            2.   De reguliere beoordelingen door de certificatie­instelling op de projectlocatie vinden altijd
iC               onaangekondigd plaats. De resultaatgerichte beoordelingen op de projectlocatie, in
                 aanwezigheid van de DIA vinden altijd aangekondigd plaats.
            3.   De afnemer/opdrachtgever stelt (ver­)bouw­ en/of constructiebeschrijvingen beschikbaar aan
                 het asbestinventarisatiebedrijf
            4.   Indien de peridde vanaf vrijgavedatum van het ter beschikkingstaande inventarisatierapport tot
                 aan de verwijderingsdatum meer dan 3 jaar is, dient een aantoonbare vaststelling van de
                 actuele betrouwbaarheid op het vddrkomen van asbest in het bouwwerk of object beschikbaar
                 te zijn (zie SC­540 Par 4),
            5.   Bij klachten dienl contact opgendrhen te worden met de certificaathouder en in geval van
                 ernstige klachten met de certificatie­instelling (zie ook de klachtenprocedure zoals
                 omschreven in certificatieschema SC­540 Hoofdstuk 17).
            6.   Indien er bij asbestverwijdering sprake blijkt te zijn van onvolledige uitgevoerde asbestinven­
                 tarisatie dient de afnemer/opdrachtgever, nadat het asbestverwijderingsbedrijf dit heeft
                 geconstateerd en gemeld aan de opdrachlgever. het inventarisatiebureau daarvan op de
                 hoogte te stellen (zie SC­530 par. 9.4.1: SC­530 Bijlage B par. 2.3 en SC­540 Bijlage B par.
                 9.4):
            7.   Voor gegeven inventarisatiesituaties met onverwachte grote asbestblootstellingsrisico's dient
                 de afnemer/opdrachtgever de adviezen van het inventarisatiebureau op passende wijze op te
                 volgen.




           Egon Eerland




                                                                                                 •■■ . . . ­ S S & i »''
                                                                                          . ■'. --■.„ju-'- x Y H Ï . W & ' Ü M ' ; - - .
       Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.                                 . ;\-^-k^<&%££-<~'-
       Nadruk verboden                                                                    ::Blad;2ivanr2#^™:i




                                                                                                            ,..;.;--"ö3.v.-


                                                                                                            MS:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Asbest vrijgaven en stortbonnen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>154   ontwerp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>Gemeente Peel en Maas
Bezoekadres
Gemeente Peel en Maas
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen
Tel.: (077) 306 66 66



Postadres
Gemeente Peel en Maas
Postbus 7088
5980 AB Panningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>