<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  ORIËNTEREND DOORLATENDHEIDS-
  ONDERZOEK

  Napoleonsbaan Noord (ong.)
  Baarlo
  kenmerk HMB B.V.: 18230102W




  opdrachtgever:     Görtz Rozendaal B.V. te Baarlo


  datum rapport:     9 april 2018
  kenmerk:           18230102W
  status:            Definitief


  uitgevoerd door:   HMB B.V.
  projectleider:

  rapporteur:



  autorisatie:




HMB B.V. | Voltaweg 8 | 5993 SE Maasbree | 077-4652808 | info@hmbgroep.nl | www.hmbgroep.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


1   INLEIDING ........................................................................................................... 3

2   BEKNOPTE ACHTERGRONDINFORMATIE .................................................................. 4

3   ONDERZOEKSSTRATEGIE ...................................................................................... 5

4   VELDONDERZOEK ................................................................................................. 6
    4.1  Uitvoering ................................................................................................. 6
    4.2  Resultaten ................................................................................................. 6

6   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .......................................................................... 8




BIJLAGEN


1 | Boorprofielen en legenda

2 | Berekening doorlatendheden

3 | Uittreksel kadastrale kaart, omgevingskaart en situatietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Oriënterend doorlatenheidsonderzoek



1    INLEIDING

In opdracht van Görtz Rozendaal B.V. te Baarlo is door HMB B.V. in april 2018 een oriënterend
doorlatendheidsonderzoek uitgevoerd. De locatie bevindt zich aan de Napoleonsbaan Noord –
tussen de huisnummers 33 en 35 - te Baarlo.

Aanleiding
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is een nieuwbouwplan van woningen.

Doelstelling
Het doel van het oriënterend doorlatendheidsonderzoek is te bepalen in hoeverre de bodem
ter plaatse van bovengenoemde locatie geschikt is voor hemelwaterinfiltratie en waar
mogelijkheden zijn voor infiltratie.

Normering
Het uitgevoerde oriënterend doorlatendheidsonderzoek is gebaseerd op het gestelde in de
module C25101, met dien verstande dat geen korrelverdelingsanalyse wordt uitgevoerd.

Indeling rapport
In de rapportage worden de uitvoering en resultaten van het onderzoek besproken. Op de
volgende     pagina’s   zijn    achtereenvolgens  beknopte    achtergrondinformatie,  de
onderzoeksstrategie, het veldonderzoek en de resultaten van het onderzoek opgenomen. Het
rapport sluit af met conclusies.

Verantwoording
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor
opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks moet worden opgemerkt dat een
doorlatendheidsonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering
aantal boringen en metingen worden uitgevoerd. Het is niet uitgesloten dat de doorlatendheid
in delen van het onderzochte gebied afwijkt van de tijdens dit onderzoek verkregen waarden.

HMB B.V. heeft geen financieel of zakelijk belang bij de kwaliteit van de te onderzoeken
locatie.




1
     Module C2510. Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, 2011


18230102W | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Oriënterend doorlatenheidsonderzoek



2    BEKNOPTE ACHTERGRONDINFORMATIE

Topografische en algemene gegevens
Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1        Topografische en algemene gegevens locatie

Algemeen
Adres onderzoekslocatie            Baarlo, Napoleonsbaan Noord (ong.)
Gemeente                           Peel en Maas
Kadastrale aanduiding              Gemeente Maasbree, sectie C, nummeer 5902
Oppervlakte onderzoekslocatie      2.300 m²
X-coördinaat                       204.167
Y-coördinaat                       371.660



In bijlage 3 zijn een uittreksel kadastrale kaart en een omgevingskaart opgenomen.

Huidig gebruik
De onderzoekslocatie aan de Napoleonsbaan Noord te Baarlo is momenteel braakliggend.

In bijlage 3 is een situatietekening opgenomen.

Toekomstig gebruik
Het voornemen is ter plaatse van de onderzoekslocatie nieuwbouw van vier woningen te
realiseren. In het kader hiervan dient een infiltratievoorziening aangelegd te worden.

Bodemopbouw en geohydrologie
Ten behoeve van de bodemopbouw en geohydrologische situatie is onder andere gebruik
gemaakt van de volgende bronnen: informatie van waterschap Limburg, de provincie Limburg
over de ligging van grondwaterbeschermingsgebieden, DINOloket en Grondwaterkaart van
Nederland (kaartblad 58 oost).

Regionaal bestaat de bodem tot een diepte van meer dan 20 m-mv uit fijn tot grof zand. De
doorlatendheid van de bovengrond bedraagt volgens informatie van waterschap Limburg
tussen de 0,75 en 1,5 m/d.

De regionale grondwaterstroming is (noord)oostelijk gericht. De onderzoekslocatie bevindt
zich niet in een grondwaterbeschermings- of grondwaterwingebied.

Ten behoeve van de grondwaterstand en de fluctuatie van de grondwaterstand zijn gegevens
opgevraagd bij DINOloket. In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn geen
peilputten aanwezig met grondwaterstandgegevens met betrekking tot de afgelopen vijftien
jaar. Circa 300 meter ten noordoosten van de onderzoekslocatie bevond zich een peilput
waarin van 1951 tot en met 1975 de grondwaterstand is gemeten. Uit de gegevens van de
betreffende peilput blijkt dat de grondwaterstand zich gemiddeld op een diepte van ongeveer
3,5 m-mv bevindt en de fluctuatie circa 1,5 meter bedraagt.




18230102W | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Oriënterend doorlatenheidsonderzoek



3       ONDERZOEKSSTRATEGIE

Het oriënterend doorlatendheidsonderzoek is gebaseerd op het gestelde in de module C2510.
In tabel 2 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven uitgaande van een oppervlakte
van circa 2.300 m² en een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) dieper dan 1,5 m-mv
(meter minus maaiveld).

Tabel 2       Onderzoeksstrategie
    Boringen (tot 4,0 m-mv)     Boringen met peilbuis          Doorlatendheids-   Korrelverdelings-
                                                                  metingen            analyses


               6                            1                           4                -*

*
        in afwijking van de C2510 wordt geen korrelverdelingsanalyse verricht




18230102W | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                                         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Oriënterend doorlatenheidsonderzoek



4     VELDONDERZOEK

4.1   Uitvoering

Het veldwerk is uitgevoerd op 3 en 4 april 2018. De boringen zijn uitgevoerd met een
edelmanboor met een diameter van 7 centimeter. Het opgeboorde materiaal is beschreven
conform NEN 5104 ten behoeve van een profielbeschrijving.

Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn in totaal zes boringen tot een diepte van 4,0 m-mv
verricht. De verrichte boringen zijn gecodeerd vanaf nummer 1.
De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 1.

Ter bepaling van de doorlatendheid van de bodem boven de grondwaterspiegel zijn ter plaatse
van vier boringen doorlatendheidsmetingen verricht door middel van de constant head-
methode (veldmethode). Bij deze methode wordt een boring verricht tot de onderzijde van
(een representatief deel van) de bodemlaag waarvan de doorlatendheid bepaald dient te
worden. Het boorgat wordt gevuld met water tot de bovenzijde van (het representatieve deel
van) de bodemlaag waarvan de doorlatendheid bepaald dient te worden. Vervolgens wordt
het waterniveau in het boorgat constant gehouden. De hoeveelheid water die per tijdseenheid
toegevoegd dient te worden om het waterniveau constant te houden, is een maat voor de
doorlatendheid. In bijlage 2 is de berekening van de doorlatendheid per boring opgenomen.

De situering van de boringen is aangegeven op de situatietekening in bijlage 3.


4.2   Resultaten

Bodemopbouw
In bijlage 1 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de
onderzoekslocatie is in tabel 3 omschreven.

Tabel 3    Globale bodemopbouw
Traject (m-mv)       Lithologische beschrijving


0 – 6,0              Zand, matig fijn, zwak tot matig siltig



Grondwaterstand
De actuele grondwaterstand is circa 4,5 m-mv (4 april 2018).

Zintuiglijke waarnemingen
Bij de uitvoering van het veldwerk zijn op het gehele terrein tot een diepte van maximaal 0,3
m-mv (meter minus maaiveld) sporen tot grote hoeveelheden puin en asfalt aangetroffen.

Doorlatendheidsmetingen
In bijlage 2 is de uitwerking van de doorlatendheidsmetingen opgenomen. Tabel 4 geeft een
overzicht van de door middel van de constant head-methode gemeten doorlatendheden van
de bodem (k-waarden).




18230102W | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Oriënterend doorlatenheidsonderzoek



Tabel 4            Berekende doorlatendheden
     Boring         Bodemlaag (m-mv)            Lithologische beschrijving       Berekende doorlatendheid (m/d)


       2*                 0,5 – 1,0             Zand, matig fijn, matig siltig                 0,45
       3*                 0,7 – 1,2              Zand, matig fijn, zwak siltig         5,2 (4,9 / 5,2 / 5,7*)
       4*                 1,5 – 2,0              Zand, matig fijn, zwak siltig           5,2 (5,4 / 5,1*)
       5   *
                          0,5 – 1,0             Zand, matig fijn, matig siltig           2,3 (2,3 / 2,3*)


    gemiddeld                                                                                   3,3

*
               Meting is in duplo / triplo uitgevoerd

De gemiddelde doorlatendheid van het zwak tot matig siltig, matig fijn zand ter plaatse van
de onderzoekslocatie bedraagt 3,3 m/d, waarbij de doorlatendheid varieert van 0,45 tot 5,2
m/d.




18230102W | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Oriënterend doorlatenheidsonderzoek



6     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Uit het veldonderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie tot 6,0 m-mv
hoofdzakelijk bestaat uit zwak tot sterk siltig, matig fijn zand.

De actuele grondwaterstand is 4,5 m-mv (4 april 2018).

De gemiddelde doorlatendheid van het zwak tot matig siltig, matig fijn zand ter plaatse van
de onderzoekslocatie bedraagt 3,3 m/d, waarbij de doorlatendheid varieert van 0,45 tot 5,2
m/d.

Gemiddeld genomen kan gesteld worden dat infiltratie van (hemel)water ter plaatse van de
onderzoekslocatie (zeer) goed mogelijk is.




18230102W | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    Bijlage | 1
Boorprofielen en legenda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Boring:          01                                                        Boring:      02
Datum:           03-04-2018                                                Datum:       03-04-2018
                              0     braak                                                            0     braak
         0                                                                          0
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                     1             Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                      1                                                                              23
                              30
                                    humeus, matig puinhoudend,                                             humeus, zwak puinhoudend,
                                    neutraalbruin, Edelmanboor                                             neutraalbruin, Graven, Gat 31*32.
                                                                                                           Totaal 3% puin
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                           2
                      2             lichtbruin, Edelmanboor                                                Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                           lichtbruin, Edelmanboor


                      3                                                                      3
                              120

                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    neutraalgeel, Edelmanboor                                4
                      4                                                                              150

                                                                                                           Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                           donkergeel, Edelmanboor
                                                                                             5
                      5
    200                                                                        200




                              270                                                                    270

                                    Zand, matig fijn, sterk siltig,                                        Zand, matig fijn, zwak siltig,
                              300
                                    neutraalgeel, Edelmanboor                                              neutraalgeel, Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    neutraalgeel, Edelmanboor

                              350

                                    Zand, matig fijn, sterk siltig,
                              370                                                                    370
                                    neutraalgeel, Edelmanboor
                                                                                                           Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                                         geelbruin, Edelmanboor
                                                                                                     400
    400                             neutraalgeel, Edelmanboor                  400




                              500

                                    Zand, matig grof, zwak siltig,
                                    neutraalgeel, Edelmanboor




                              600
    600



Boring:          03                                                        Boring:      04
Datum:           03-04-2018                                                Datum:       03-04-2018
                              0     braak                                                            0     braak
         0                                                                          0
                      1             Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                              20                                                             1
                                    humeus, sporen puin, neutraalbruin,                              30
                                                                                                           humeus, zwak puinhoudend,
                                    Graven, Proefgat 30*31 1% puin                                         neutraalbruin, Graven, Gat 31*32.
                      2                                                                                    Totaal 3 % puin
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    lichtbruin, Edelmanboor                                  2             Zand, matig fijn, zwak siltig,
                              70
                                                                                                           lichtbruin, Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    neutraalgeel, Edelmanboor
                      3




                      4                                                                              150

                                                                                                           Zand, matig fijn, zwak siltig,
                              170
                                                                                                           neutraalgeel, Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, matig siltig,
                      5
                              200
                                    lichtbruin, Edelmanboor
    200                                                                        200
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    neutraalgeel, Edelmanboor




                              280                                                                    280

                                    Leem, sterk zandig, lichtbruin,                                        Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtbruin,
                              300                                                                    300
                                    Edelmanboor                                                            Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                                         Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    neutraalgeel, Edelmanboor                                              neutraalgeel, Edelmanboor
                              350                                                                    350

                                    Zand, matig grof, zwak siltig,                                         Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtbruin,
                                    neutraalgeel, Edelmanboor                                        380
                                                                                                           Edelmanboor
                                                                                                           Zand, matig fijn, zwak siltig,
                              400                                                                    400
    400                                                                        400                         neutraalgeel, Edelmanboor




Projectcode: 18230101A
Locatie: Baarlo, Napoleonsbaan Noord
Boormeester: Ron Theelen
Schaal: 1: 50
Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Boring:          05                                                               Boring:      06
Datum:           03-04-2018                                                       Datum:       03-04-2018
                              0     braak                                                                   0     braak
         0                                                                                 0
                      1             Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                            1             Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                              22                                                                            20
                                    humeus, sterk puinhoudend,                                                    humeus, sporen puin, zwak
                                    neutraalbruin, Graven, Gat 31*32.                                             asfalthoudend, neutraalbruin, Graven,
                      2             Totaal 30% puin 25%> 20 mm                                      2             Proefgat 30*31 1% puin
                                    Zand, matig fijn, matig siltig,                                               Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    lichtbruin, Edelmanboor                                                       lichtbruin, Edelmanboor



                              120                                                                           120

                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                                                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    neutraalgeel, Edelmanboor                                                     neutraalgeel, Edelmanboor




                                                                                                            200
    200                                                                               200
                                                                                                                  Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                                  lichtbruin, Edelmanboor



                                                                                                            270
                              280
                                                                                                                  Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtbruin,                                   neutraalgeel, Edelmanboor
                              300
                                    Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    neutraalgeel, Edelmanboor




                              400                                                                           400
    400                                                                               400




Projectcode: 18230101A
Locatie: Baarlo, Napoleonsbaan Noord
Boormeester: Ron Theelen
Schaal: 1: 50
Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                       >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster



                                             overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
                                                                                   volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                                                                                       Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>         Bijlage | 2
Grafieken doorlatendheidsmetingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                     FIELD PERMEABILITY TESTING

                                                                   BOREHOLE PERMEAMETER METHOD

                            field data                                                                                               calculations

                                                                                               interim results
                                    Projectnaam: Baarlo, Napoleonsbaan Noord (ong.)            flow of water                   157 ml

                                    Projectnummer: 18230101W                                   time of discharge                60 sec              (Durchm.Messzyl:         110,4   mm)

                                    Boring: 2 (traject 0,5 - 1,0 m-mv)                         value "Q"                       2,6 ml/s       rate of infiltration           2,6E-6 m 3/s

                                                                                               value "r"                     0,035 m          effective radius of well
                                    field data                                                 value "h"                     0,500 m          height of water in auger hole

                                                                                               value "H"                     4,000 m          distance between the water surface
                                       16    mm water flow per interval (1mm ~ 10 ml)                                                         in the auger hole and the water table
                                                                                               value "V"                      1,30            viscosity of water in auger hole
                                                                                                                                                                         o
                                       1     min final time interval                                                                                   viscositiy at 20 C

                                                                                               conditions I, II, III *)              equations: I, II, III *)
                                                                                                                                                                                                       5,2E-6
                                                                                               if H > 3h then "I" :                                                                                   WAAR
   ground
   surface                            0,07   m       diameter of auger hole
                                                                                                                                                                                                       2,0E-6
                                             o
                                       10        C   temperature of water                      if h <=H <=3h then "II" :                                                                             #######



                                      0,5    m       height of water in auger hole                                                                                                                         ---
                                                                                               if H < h then "III" :                                                                                 #######
                                      1,0    m       depth auger hole


                                      4,5    m       water table or impervious layer                       equation used is 'I' as H > 3h
                                                                                                                                                                -6
                                                                                                                                             5,2       * 10          m/s                    5,2E-6

                                                                                                           coefficient k20                   <=>           19 mm/h
                                                                                                                                             <=>         45,2 cm/day


Copyright 2001-2009 H.H.Wiltschut                                                       *) U.S.Department of the Interior: EARTH MANUAL Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                     FIELD PERMEABILITY TESTING

                                                                   BOREHOLE PERMEAMETER METHOD

                            field data                                                                                               calculations

                                                                                               interim results
                                    Projectnaam: Baarlo, Napoleonsbaan Noord (ong.)            flow of water                 1693 ml

                                    Projectnummer: 18230101W                                   time of discharge                60 sec              (Durchm.Messzyl:         110,4   mm)

                                    Boring: 3 (traject 0,7 - 1,2 m-mv)                         value "Q"                      28,2 ml/s       rate of infiltration           2,8E-5 m 3/s

                                                                                               value "r"                     0,035 m          effective radius of well
                                    field data                                                 value "h"                     0,500 m          height of water in auger hole

                                                                                               value "H"                     3,800 m          distance between the water surface
                                      177    mm water flow per interval (1mm ~ 10 ml)                                                         in the auger hole and the water table
                                                                                               value "V"                      1,30            viscosity of water in auger hole
                                                                                                                                                                         o
                                       1     min final time interval                                                                                   viscositiy at 20 C

                                                                                               conditions I, II, III *)              equations: I, II, III *)
                                                                                                                                                                                                       5,6E-5
                                                                                               if H > 3h then "I" :                                                                                   WAAR
   ground
   surface                            0,07   m       diameter of auger hole
                                                                                                                                                                                                       2,3E-5
                                             o
                                       10        C   temperature of water                      if h <=H <=3h then "II" :                                                                             #######



                                      0,5    m       height of water in auger hole                                                                                                                         ---
                                                                                               if H < h then "III" :                                                                                 #######
                                      1,2    m       depth auger hole


                                      4,5    m       water table or impervious layer                       equation used is 'I' as H > 3h
                                                                                                                                                                -5
                                                                                                                                             5,6       * 10          m/s                    5,6E-5

                                                                                                           coefficient k20                   <=>          203 mm/h
                                                                                                                                             <=>       487,3 cm/day


Copyright 2001-2009 H.H.Wiltschut                                                       *) U.S.Department of the Interior: EARTH MANUAL Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                     FIELD PERMEABILITY TESTING

                                                                   BOREHOLE PERMEAMETER METHOD

                            field data                                                                                               calculations

                                                                                               interim results
                                    Projectnaam: Baarlo, Napoleonsbaan Noord (ong.)            flow of water                 1808 ml

                                    Projectnummer: 18230101W                                   time of discharge                60 sec              (Durchm.Messzyl:         110,4   mm)

                                    Boring: 3 (traject 0,7 - 1,2 m-mv)                         value "Q"                      30,1 ml/s       rate of infiltration           3,0E-5 m 3/s

                                                                                               value "r"                     0,035 m          effective radius of well
                                    field data                                                 value "h"                     0,500 m          height of water in auger hole

                                                                                               value "H"                     3,800 m          distance between the water surface
                                      189    mm water flow per interval (1mm ~ 10 ml)                                                         in the auger hole and the water table
                                                                                               value "V"                      1,30            viscosity of water in auger hole
                                                                                                                                                                         o
                                       1     min final time interval                                                                                   viscositiy at 20 C

                                                                                               conditions I, II, III *)              equations: I, II, III *)
                                                                                                                                                                                                       6,0E-5
                                                                                               if H > 3h then "I" :                                                                                   WAAR
   ground
   surface                            0,07   m       diameter of auger hole
                                                                                                                                                                                                       2,5E-5
                                             o
                                       10        C   temperature of water                      if h <=H <=3h then "II" :                                                                             #######



                                      0,5    m       height of water in auger hole                                                                                                                         ---
                                                                                               if H < h then "III" :                                                                                 #######
                                      1,2    m       depth auger hole


                                      4,5    m       water table or impervious layer                       equation used is 'I' as H > 3h
                                                                                                                                                                -5
                                                                                                                                             6,0       * 10          m/s                    6,0E-5

                                                                                                           coefficient k20                   <=>          217 mm/h
                                                                                                                                             <=>       520,4 cm/day


Copyright 2001-2009 H.H.Wiltschut                                                       *) U.S.Department of the Interior: EARTH MANUAL Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                     FIELD PERMEABILITY TESTING

                                                                   BOREHOLE PERMEAMETER METHOD

                            field data                                                                                               calculations

                                                                                               interim results
                                    Projectnaam: Baarlo, Napoleonsbaan Noord (ong.)            flow of water                 1976 ml

                                    Projectnummer: 18230101W                                   time of discharge                60 sec              (Durchm.Messzyl:         110,4   mm)

                                    Boring: 3c (traject 0,7 - 1,2 m-mv)                        value "Q"                      32,9 ml/s       rate of infiltration           3,3E-5 m 3/s

                                                                                               value "r"                     0,035 m          effective radius of well
                                    field data                                                 value "h"                     0,500 m          height of water in auger hole

                                                                                               value "H"                     3,800 m          distance between the water surface
                                     206,5   mm water flow per interval (1mm ~ 10 ml)                                                         in the auger hole and the water table
                                                                                               value "V"                      1,30            viscosity of water in auger hole
                                                                                                                                                                         o
                                       1     min final time interval                                                                                   viscositiy at 20 C

                                                                                               conditions I, II, III *)              equations: I, II, III *)
                                                                                                                                                                                                       6,6E-5
                                                                                               if H > 3h then "I" :                                                                                   WAAR
   ground
   surface                            0,07   m       diameter of auger hole
                                                                                                                                                                                                       2,7E-5
                                             o
                                       10        C   temperature of water                      if h <=H <=3h then "II" :                                                                             #######



                                      0,5    m       height of water in auger hole                                                                                                                         ---
                                                                                               if H < h then "III" :                                                                                 #######
                                      1,2    m       depth auger hole


                                      4,5    m       water table or impervious layer                       equation used is 'I' as H > 3h
                                                                                                                                                                -5
                                                                                                                                             6,6       * 10          m/s                    6,6E-5

                                                                                                           coefficient k20                   <=>          237 mm/h
                                                                                                                                             <=>       568,6 cm/day


Copyright 2001-2009 H.H.Wiltschut                                                       *) U.S.Department of the Interior: EARTH MANUAL Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                     FIELD PERMEABILITY TESTING

                                                                   BOREHOLE PERMEAMETER METHOD

                            field data                                                                                               calculations

                                                                                               interim results
                                    Projectnaam: Baarlo, Napoleonsbaan Noord (ong.)            flow of water                 1858 ml

                                    Projectnummer: 18230101W                                   time of discharge                60 sec              (Durchm.Messzyl:         110,4   mm)

                                    Boring: 4 (traject 1,5 - 2,0 m-mv)                         value "Q"                      31,0 ml/s       rate of infiltration           3,1E-5 m 3/s

                                                                                               value "r"                     0,035 m          effective radius of well
                                    field data                                                 value "h"                     0,500 m          height of water in auger hole

                                                                                               value "H"                     3,000 m          distance between the water surface
                                      194    mm water flow per interval (1mm ~ 10 ml)                                                         in the auger hole and the water table
                                                                                               value "V"                      1,30            viscosity of water in auger hole
                                                                                                                                                                         o
                                       1     min final time interval                                                                                   viscositiy at 20 C

                                                                                               conditions I, II, III *)              equations: I, II, III *)
                                                                                                                                                                                                       6,2E-5
                                                                                               if H > 3h then "I" :                                                                                   WAAR
   ground
   surface                            0,07   m       diameter of auger hole
                                                                                                                                                                                                       3,1E-5
                                             o
                                       10        C   temperature of water                      if h <=H <=3h then "II" :                                                                             #######



                                      0,5    m       height of water in auger hole                                                                                                                         ---
                                                                                               if H < h then "III" :                                                                                 #######
                                      2,0    m       depth auger hole


                                      4,5    m       water table or impervious layer                       equation used is 'I' as H > 3h
                                                                                                                                                                -5
                                                                                                                                             6,2       * 10          m/s                    6,2E-5

                                                                                                           coefficient k20                   <=>          223 mm/h
                                                                                                                                             <=>       534,7 cm/day


Copyright 2001-2009 H.H.Wiltschut                                                       *) U.S.Department of the Interior: EARTH MANUAL Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                     FIELD PERMEABILITY TESTING

                                                                   BOREHOLE PERMEAMETER METHOD

                            field data                                                                                               calculations

                                                                                               interim results
                                    Projectnaam: Baarlo, Napoleonsbaan Noord (ong.)            flow of water                 1776 ml

                                    Projectnummer: 18230101W                                   time of discharge                60 sec              (Durchm.Messzyl:         110,4   mm)

                                    Boring: 4 (traject 1,5 - 2,0 m-mv)                         value "Q"                      29,6 ml/s       rate of infiltration           3,0E-5 m 3/s

                                                                                               value "r"                     0,035 m          effective radius of well
                                    field data                                                 value "h"                     0,500 m          height of water in auger hole

                                                                                               value "H"                     3,000 m          distance between the water surface
                                      186    mm water flow per interval (1mm ~ 10 ml)                                                         in the auger hole and the water table
                                                                                               value "V"                      1,30            viscosity of water in auger hole
                                                                                                                                                                         o
                                       1     min final time interval                                                                                   viscositiy at 20 C

                                                                                               conditions I, II, III *)              equations: I, II, III *)
                                                                                                                                                                                                       5,9E-5
                                                                                               if H > 3h then "I" :                                                                                   WAAR
   ground
   surface                            0,07   m       diameter of auger hole
                                                                                                                                                                                                       3,0E-5
                                             o
                                       10        C   temperature of water                      if h <=H <=3h then "II" :                                                                             #######



                                      0,5    m       height of water in auger hole                                                                                                                         ---
                                                                                               if H < h then "III" :                                                                                 #######
                                      2,0    m       depth auger hole


                                      4,5    m       water table or impervious layer                       equation used is 'I' as H > 3h
                                                                                                                                                                -5
                                                                                                                                             5,9       * 10          m/s                    5,9E-5

                                                                                                           coefficient k20                   <=>          213 mm/h
                                                                                                                                             <=>       511,0 cm/day


Copyright 2001-2009 H.H.Wiltschut                                                       *) U.S.Department of the Interior: EARTH MANUAL Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                     FIELD PERMEABILITY TESTING

                                                                   BOREHOLE PERMEAMETER METHOD

                            field data                                                                                               calculations

                                                                                               interim results
                                    Projectnaam: Baarlo, Napoleonsbaan Noord (ong.)            flow of water                   794 ml

                                    Projectnummer: 18230101W                                   time of discharge                60 sec              (Durchm.Messzyl:         110,4   mm)

                                    Boring: 5 (traject 0,5 - 1,0 m-mv)                         value "Q"                      13,2 ml/s       rate of infiltration           1,3E-5 m 3/s

                                                                                               value "r"                     0,035 m          effective radius of well
                                    field data                                                 value "h"                     0,500 m          height of water in auger hole

                                                                                               value "H"                     4,000 m          distance between the water surface
                                       83    mm water flow per interval (1mm ~ 10 ml)                                                         in the auger hole and the water table
                                                                                               value "V"                      1,30            viscosity of water in auger hole
                                                                                                                                                                         o
                                       1     min final time interval                                                                                   viscositiy at 20 C

                                                                                               conditions I, II, III *)              equations: I, II, III *)
                                                                                                                                                                                                       2,6E-5
                                                                                               if H > 3h then "I" :                                                                                   WAAR
   ground
   surface                            0,07   m       diameter of auger hole
                                                                                                                                                                                                       1,0E-5
                                             o
                                       10        C   temperature of water                      if h <=H <=3h then "II" :                                                                             #######



                                      0,5    m       height of water in auger hole                                                                                                                         ---
                                                                                               if H < h then "III" :                                                                                 #######
                                      1,0    m       depth auger hole


                                      4,5    m       water table or impervious layer                       equation used is 'I' as H > 3h
                                                                                                                                                                -5
                                                                                                                                             2,6       * 10          m/s                    2,6E-5

                                                                                                           coefficient k20                   <=>           95 mm/h
                                                                                                                                             <=>       228,5 cm/day


Copyright 2001-2009 H.H.Wiltschut                                                       *) U.S.Department of the Interior: EARTH MANUAL Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                     FIELD PERMEABILITY TESTING

                                                                   BOREHOLE PERMEAMETER METHOD

                            field data                                                                                               calculations

                                                                                               interim results
                                    Projectnaam: Baarlo, Napoleonsbaan Noord (ong.)            flow of water                   779 ml

                                    Projectnummer: 18230101W                                   time of discharge                60 sec              (Durchm.Messzyl:         110,4   mm)

                                    Boring: 5 (traject 0,5 - 1,0 m-mv)                         value "Q"                      13,0 ml/s       rate of infiltration           1,3E-5 m 3/s

                                                                                               value "r"                     0,035 m          effective radius of well
                                    field data                                                 value "h"                     0,500 m          height of water in auger hole

                                                                                               value "H"                     4,000 m          distance between the water surface
                                       81    mm water flow per interval (1mm ~ 10 ml)                                                         in the auger hole and the water table
                                                                                               value "V"                      1,30            viscosity of water in auger hole
                                                                                                                                                                         o
                                       1     min final time interval                                                                                   viscositiy at 20 C

                                                                                               conditions I, II, III *)              equations: I, II, III *)
                                                                                                                                                                                                       2,6E-5
                                                                                               if H > 3h then "I" :                                                                                   WAAR
   ground
   surface                            0,07   m       diameter of auger hole
                                                                                                                                                                                                       1,0E-5
                                             o
                                       10        C   temperature of water                      if h <=H <=3h then "II" :                                                                             #######



                                      0,5    m       height of water in auger hole                                                                                                                         ---
                                                                                               if H < h then "III" :                                                                                 #######
                                      1,0    m       depth auger hole


                                      4,5    m       water table or impervious layer                       equation used is 'I' as H > 3h
                                                                                                                                                                -5
                                                                                                                                             2,6       * 10          m/s                    2,6E-5

                                                                                                           coefficient k20                   <=>           93 mm/h
                                                                                                                                             <=>       224,1 cm/day


Copyright 2001-2009 H.H.Wiltschut                                                       *) U.S.Department of the Interior: EARTH MANUAL Part 2, Third Edition, P.1234-5. Denver, Colorado 1990.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>   Bijlage | 3
Topografisch overzicht
      Tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                           Uw referentie: offerte Baarlo




                                                                                                                              a
                                                                                                                            31
                                                                                                                                                            4995
      38A




                                                                                                                 33
                                                                                                                                                        5795



                                                                                                                        5796




                                                                                                                                                             4993


                                                                                                                                                                   5786




                                                                         5902




                                                                                                                                                                          4991




                                                                                                                                                        3
                                                                                                                                                             1




                           5900

                                                                                                     5794
                                                                 5901
                                        35




                                                                                                                           3805
   5899
                           37




                                                 5232
                                                                                                                                                1A-1B
                                                                                                                              2667

                                                            0m   5m                         25 m



              Deze kaart is noordgericht                                Schaal 1:500
   12345      Perceelnummer
         25 Huisnummer
              Vastgestelde kadastrale grens                             Kadastrale gemeente                 M AASBREE
              Voorlopige kadastrale grens                               Sectie                              C
              Administratieve kadastrale grens                          Perceel                             5902
              Bebouwing
              Overige topografie                                        Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 maart 2018               De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                 eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                               Klantreferentie: offerte Baarlo




                   0m    125 m                     625 m


 Deze kaart is noordgericht.                               Schaal 1: 12500
   Hier bevindt zich Kadastraal object MAASBREE C 5902
 Napoleonsbaan Noord , BAARLO LB
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                3




                                                        6




                                                                                                     LEGENDA

                                                            1       5                                Boring tot 4,0 m-mv
                                                                                                     Peilbuis tot 6,0 m-mv
                                                                                               25    Huisnummer
                                                                                                     Onderzoekslocatie
                                                                                                     Bebouwing (buitenmuur)
                                                    2
                                                                                                     Perceelsgrens (Kadaster)




                                                        4




                                                                          Baarlo, Napoleonsbaan Noord (ong.)




                                                                          Situatietekening

                                                                          18230102W          tek01 18230102W

                                                                          A3                  GL                  05-04-2018      1
                                                                                         0         5m                           25m
                                                                          1:500
                                                                        HMB B.V.
                                                                        Bezoekadres:   Voltaweg 8
                                                                                       5993 SE Maasbree
                                                                        Telefoon:      077 - 465 28 08
                                                                        E-mail:        info@hmbgroep.nl
                                                                        Internet:      www.hmbgroep.nl

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>