<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  VERKENNEND BODEMONDERZOEK (ASBEST)

  Napoleonsbaan Noord (ong.)
  Baarlo
  kenmerk HMB B.V.: 18230101A




  opdrachtgever:     Görtz Rozendaal B.V. te Baarlo


  datum rapport:     23 april 2018
  kenmerk:           18230101A
  status:            Definitief


  uitgevoerd door:   HMB B.V.
  projectleider:

  rapporteur:



  autorisatie:




HMB B.V. | Voltaweg 8 | 5993 SE Maasbree | 077-4652808 | info@hmbgroep.nl | www.hmbgroep.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


SAMENVATTING ........................................................................................................ 3

1   INLEIDING ........................................................................................................... 4

2   VOORONDERZOEK ................................................................................................       5
    2.1 Werkwijze ...................................................................................................    5
    2.2 Resultaten vooronderzoek .............................................................................           5
        2.2.1 Onderzoekslocatie ..............................................................................           5

            2.2.2 Omgeving.......................................................................................... 7

    2.3     Hypothese en onderzoeksopzet ...................................................................... 9

3   VELDONDERZOEK ................................................................................................ 11
    3.1  Uitvoering .................................................................................................. 11
    3.2  Resultaten ................................................................................................. 11

4   LABORATORIUMONDERZOEK ................................................................................ 13
    4.1  Uitvoering .................................................................................................. 13
    4.2  Analyseresultaten ....................................................................................... 14

5   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ......................................................................... 16
    5.1 Conclusies.................................................................................................. 16
    5.2 Aanbevelingen ............................................................................................ 16




BIJLAGEN


1 | Boorprofielen met legenda en verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk

2 | Analysecertificaten

3 | Toetsing analyseresultaten

4 | Algemene achtergrondinformatie

5 | Toetsingskader

6 | Uittreksel kadastrale kaart, omgevingskaart en situatietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek (asbest)




SAMENVATTING1

In april 2018 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie bevindt
zich ten zuidoosten van de Napoleonsbaan Noord – tussen de huisnummers 33 en 35 – te
Baarlo.
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning.
De omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot de nieuwbouw van vier
woningen. In tabel 1 zijn de uitvoering en de resultaten van het onderzoek schematisch
weergegeven.

Tabel 1         Onderzoeksopzet, resultaten voor- en bodemonderzoek

    Onderzoeksopzet
    Werkwijze vooronderzoek                         NEN 5725, aanleiding A
    Strategie bodemonderzoek                        NEN 5707 en NEN 5740, verdachte en onverdachte deellocaties


    Vooronderzoek
    Oppervlakte onderzoekslocatie                   2.300 m²
    Gebruik locatie                                 Braakliggend terrein
    Bijzonderheden                                  -


    Bodemonderzoek
    Bodemopbouw tot 6,0 m-mv                        Zand, matig fijn, zwak tot matig siltig met in de toplaag een zwak
                                                    humeuze bijmenging
    Grondwaterstand                                 4,83 m-mv
    Bijmengingen of bijzonderheden                  Sporen tot grote hoeveelheden puin, asfalt, houtskool en / of
                                                    plastic ter plaatse van vrijwel alle boringen / proefgaten
    Analyseresultaten   bovengrond                  Licht verhoogde gehalten cadmium, lood, zink en PAK
                        ondergrond                  Geen verhoogde gehalten
                        grondwater                  Licht verhoogde gehalten cadmium, nikkel en zink



Eindconclusie
Geconcludeerd wordt dat de deelhypothese 'onverdachte locatie' geen stand houdt. Enkele
parameters zijn aangetoond in een gehalte waarbij in lichte mate sprake is van
verontreiniging. Een aanvullend onderzoek met een gewijzigde hypothese wordt echter niet
noodzakelijk geacht.

Uit de resultaten blijkt dat op de locatie geen asbest is aangetoond. De deelhypothese van
verdachte locatie (voor asbest) komt hiermee te vervallen.

De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de aanvraag
van een omgevingsvergunning.

Aanbevelingen
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om nader bodemonderzoek te adviseren. Bij
afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan een aanvullend onderzoek
verlangd worden.




1
            Voor een juiste interpretatie van de uitvoering en resultaten van het onderzoek dient de gehele rapportage
            te worden gelezen


18230101A | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek (asbest)




1    INLEIDING

In opdracht van Görtz Rozendaal B.V. te Baarlo is door HMB B.V. in april 2018 een verkennend
bodemonderzoek (asbest) uitgevoerd. De onderzoekslocatie bevindt zich ten zuidoosten van
de Napoleonsbaan Noord – tussen de huisnummers 33 en 35 – te Baarlo.

Aanleiding
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning.
De omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot de nieuwbouw van vier
woningen.

Normering en verantwoording
Voorafgaand aan het veld- en laboratoriumonderzoek is vooronderzoek uitgevoerd volgens de
NEN 57252, aanleiding A3. Het aansluitend uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is
gebaseerd op de NEN 57074 en de NEN 57405.


Doelstelling
Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van
verontreinigingen op de onderzoekslocatie.
Het doel van het verkennend bodemonderzoek (asbest) is het vaststellen van de actuele
bodemkwaliteit. Een nadere uitwerking van deze doelstelling is omschreven in paragraaf 2.3.

Indeling rapport
In de rapportage worden de wijze van uitvoering en de resultaten van het onderzoek
besproken. Op de volgende pagina’s geven wij de resultaten van het vooronderzoek en het
veld- en laboratoriumonderzoek weer. Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen.

Verantwoording
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor
opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal
boringen / proefgaten en analyses uitgevoerd worden. Het kan niet geheel uitgesloten worden
dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is.

Tenslotte wordt opgemerkt dat HMB B.V. geen financieel of zakelijk belang heeft bij de
kwaliteit van de onderzochte locatie.




2
     NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, Delft 2017
3
     De (verplicht) te onderzoeken aspecten worden in de NEN 5725 afhankelijk gesteld van de aanleiding van het
     onderzoek. Aanleiding A is als volgt geformuleerd: opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve
     van uit te voeren bodemonderzoek
4
     NEN 5707, Bodem. Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond, Delft 2015
5
     NEN 5740, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2009


18230101A | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek (asbest)




2     VOORONDERZOEK

2.1   Werkwijze

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de omgeving. De volgende
bronnen zijn geraadpleegd:
    het Kadaster;
    de opdrachtgever;
    de gemeente Peel en Maas;
    het Bodemloket, Topotijdreis.nl en andere websites;
    de Grondwaterkaart van Nederland, de Bodemkaart van Nederland en / of het
       DINOloket.
Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en de
omgeving geïnspecteerd.

Voor de resultaten van het vooronderzoek wordt verwezen naar de (lucht)foto op de
voorpagina en bijlage 6. Onder bijlage 6 zijn opgenomen:
    een uittreksel kadastrale kaart;
    een omgevingskaart;
    een situatietekening.

In paragraaf 2.2 wordt het één en ander verwoord en geïnterpreteerd weergegeven.
Daarnaast wordt relevante aanvullende informatie verstrekt.


2.2   Resultaten vooronderzoek

2.2.1 Onderzoekslocatie

Topografische en algemene gegevens
Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2        Topografische en algemene gegevens locatie

Algemeen
Adres onderzoekslocatie            Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo
Gemeente                           Peel en Maas
Kadastrale aanduiding              Gemeente Maasbree, sectie C, nummer 5902
Artikel 55                         Ten aanzien van dit perceel zijn geen aantekeningen in het kader van het
                                   artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen. Dit houdt in dat bij het
                                   Kadaster geen bodeminformatie geregistreerd is
Oppervlakte perceel                2.300 m²
Oppervlakte onderzoekslocatie      2.300 m²
X-coördinaat                       204.167
Y-coördinaat                       371.660




Huidig gebruik
De onderzoekslocatie gelegen aan de Napoleonsbaan Noord is momenteel braakliggend. De
locatie is onverhard. Op of in de bodem zijn geen handmatig ondoordringbare lagen
(bijvoorbeeld beton, asfalt of puin) aanwezig. Tijdens de visuele inspectie van de locatie zijn
geen bodembedreigende activiteiten aangetroffen. Te denken valt hierbij aan (ondergrondse)
brandstoftanks of een relevante opslag van vloeistoffen. De locatie maakt een matig verzorgde
indruk. In bijlage 6 is een situatietekening opgenomen.


18230101A | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek (asbest)




Historisch gebruik
Op basis van de historische kaarten blijkt dat de onderzoekslocatie in het verleden in gebruik
is geweest voor agrarische doeleinde. Rond de jaren dertig van de vorige eeuw is het kerkdorp
Baarlo gaan uitbreiden richting de Napoleonsbaan. Echter voor zover bekend is er ter plaatse
van onderhavige onderzoekslocatie nooit bebouwing aanwezig geweest.

Bij de gemeente Peel en Maas zijn geen verleende vergunningen in het kader van de
Bouwverordening, de Hinderwet en / of Wet Milieubeheer bekend.

Er zijn geen relevante gegevens bekend met betrekking tot voormalige / historische
bodembedreigende activiteiten. Te denken valt daarbij aan (ondergrondse) brandstoftanks,
calamiteiten, ophogingen of dempingen. Dergelijke activiteiten kunnen aanleiding geven om
bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten.

Van de locatie is een verkennend bodemonderzoek bekend. In tabel 3 zijn gegevens uit dit
rapport beknopt weergegeven.

Tabel 3      Voorgaande bodemonderzoeken

Napoleonsbaan Noord (ong.)
Type onderzoek                  Verkennend bodemonderzoek
Onderzoeksbureau                HMB B.V.
Datum rapport                   28 november 2006
Kenmerk rapport                 06241001A
Aanleiding                      Voorgenomen verkoop van de grond
Resultaten bovengrond           In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten EOX aangetoond
Resultaten ondergrond           Geen verhoogde gehalten aangetoond
Resultaten grondwater           In het grondwater zijn een sterk verhoogd gehalte cadmium en een matig
                                verhoogd gehalte zink aangetoond. Tevens zijn de parameters chroom en
                                nikkel in gehalten boven de streefwaarde aangetoond
Conclusies                      In het grondwater is een sterke en matige verontreiniging aanwezig wat
                                een belemmering oplevert voor het oppompen van het grondwater




Toekomstig gebruik
Het voornemen is ter plaatse van de onderzoekslocatie nieuwbouw van een woning te
realiseren.

Asbest
Bij de inspectie van de onderzoekslocatie is expliciet gelet op het voorkomen van
asbestverdachte materialen op het maaiveld. Deze zijn niet aangetroffen.
Uit gegevens afkomstig van de gemeente Peel en Maas is gebleken dat er op de naast gelegen
locatie (Napoleonsbaan Noord 35) in 2008 een brand is geweest. Op het dak lagen golfplaten
en de verbrande resten zijn met de wind verspreid over omliggende omgeving. Dit zorgt
ervoor dat er mogelijk asbest op de locatie aanwezig is, wat leidt tot de hypothese
‘asbestverdachte bodem’.




18230101A | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek (asbest)




2.2.2 Omgeving

Definiëring omgeving
De omgeving wordt gedefinieerd als de onderzoekslocatie en een ‘strook grond’ hieromheen
tot een afstand van maximaal 25 meter. In tabel 4 zijn de adressen (voor zover bekend) en /
of een omschrijving van het gebruik ter plaatse weergegeven.




18230101A | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek (asbest)




Tabel 4      Omliggende percelen
Windrichting       Adres                         Gebruik


Noorden            Napoleonsbaan Noord 31        Woning
Westen             Napoleonsbaan Noord           Infrastructuur
Oosten             Zuivelstraat 1                Brandweer accommodatie
Zuiden             Napoleonsbaan Noord 33-35 Woningen
                   en Grotestraat 34-40




Gebruik
De onderzoekslocatie is gelegen in een omgeving welke te karakteriseren is als een
woongebied. Voor zover bekend blijft dit gebruik ongewijzigd.

Bodembedreigende activiteiten
Van de directe omgeving zijn, met uitzondering van een voormalige olieopslagplaats op het
terrein gelegen aan de Napoleonsbaan Noord 31, geen relevante gegevens bekend met
betrekking tot (voormalige) bodembedreigende activiteiten. Gelet op de resultaten van het
uitgevoerde bodemonderzoek ten aanzien van het terrein aan de Napoleonsbaan Noord 31
(zie volgende alinea) mag worden aangenomen dat de voormalige opslag van olie niet heeft
geleid tot een noemenswaardige verontreiniging ter plaatse van de onderhavige
onderzoekslocatie.

Bodeminformatie
Van de omgeving zijn enkele bodemonderzoeken bekend. In tabel 5 zijn gegevens uit deze
rapporten beknopt weergegeven.

Tabel 5      Voorgaande bodemonderzoeken

Napoleonsbaan Noord 31
Type onderzoek                      Historisch vooronderzoek
Onderzoeksbureau                    Het Milieuburo
Datum rapport                       25 maart 1998
Kenmerk rapport                     98-0187-13
Aanleiding                          De aanvraag van een bouwvergunning
Conclusies                          Ter plaatse van de onderzoekslocatie was een voormalige olieopslagplaats
                                    aanwezig. Uit de profielboringen is gebleken dat er op de locatie zintuigelijk
                                    geen verontreinigingen aanwezig waren. De bouwlocatie is onverdacht op
                                    het voorkomen van een sterke bodemverontreiniging


Grotestraat 36
Type onderzoek                      Verkennend bodemonderzoek
Onderzoeksbureau                    HMB B.V.
Datum rapport                       6 maart 2003
Kenmerk rapport                     03-0068-08
Aanleiding                          Bouw van een woonhuis
Resultaten bovengrond               Licht verhoogde gehalten met chroom, koper, kwik, lood, nikkel en PAK
Resultaten ondergrond               In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond
Resultaten grondwater               In het grondwater worden de parameters chroom en zink boven de
                                    streefwaarden gemeten




18230101A | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek (asbest)




Conclusies                             De milieuhygiënische kwaliteit is in voldoende mate vastgelegd en vormt
                                       geen belemmering voor het bouwen van een woonhuis




De resultaten van de genoemde bodemonderzoeken in de omgeving geven geen aanleiding
relevante bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten.

Bodemopbouw en geohydrologie
De locatie ligt globaal op ongeveer 22,9 m+NAP.

Voor het bepalen van de bodemopbouw en geohydrologische situatie zijn gegevens van het
DINOloket geraadpleegd, geïnterpreteerd en verwerkt. In tabel 6 is de geohydrologische
indeling van de bodem tot 100 m-mv schematisch weergegeven.

Tabel 6      Bodemopbouw en geohydrologische situatie
Pakket        Samenstelling                       Diepte (m-mv)                      Bijzonderheden


Deklaag       Zand (Formatie van Boxtel)          0 – 10                             Zeer fijn tot zeer grof zand
1 WVP
 e
              Zand (Formatie van Beegden)         10 – 20                            Matig tot uiterst grof zand
1e WVP        Zand (Formatie van Breda)           20 – 100                           Zeer fijn tot matig grof zand


 1e WVP          =          eerste watervoerende pakket

Het freatisch grondwater bevindt zich globaal op 18,2 m+NAP. De stroomrichting van het
grondwater in het eerste watervoerende pakket is oostelijk gericht.

De   onderzoekslocatie            bevindt     zich         niet        in    een        grondwaterbeschermings-                 of
grondwaterwingebied.

Achtergrondgehalten
De gemeente Peel en Maas beschikt over een bodemkwaliteitskaart. Op de
bodemkwaliteitskaart is de locatie gelegen in de zone ‘F overige vooroorlogse bebouwing’.
Voor deze zone zijn de in tabel 7 weergegeven 95-percentielwaarden vastgesteld.


Tabel 7       95-percentielwaarden zone ‘A Buitengebied’ (mg/kg d.s.)
Vaste          As     Ba       Cd     Co     Cr       Cu          Hg        Mo     Ni      Pb     Zn     PCB       PAK    M.O.
bodem


Bovengrond    11,99   360      1,43   14,4   33      60,7     0,27          <      27     121,2   422   0,053      10,6   254
Ondergrond     27,5   281      0,42   16,5   27      33,7     0,16          <      24,6   71,1    168   0,050      4,58    79


 bovengrond      =          van maaiveld tot 0,5 meter min maaiveld
 ondergrond      =          alles vanaf 0,5 meter min maaiveld
 <               =          gehalte lager dan rapportagegrens


2.3   Hypothese en onderzoeksopzet

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt, met uitzondering van een mogelijke
verontreiniging met asbest, niet verwacht dat op de locatie sprake zal zijn van aanwezigheid
van bodemverontreiniging. Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de
NEN 5740, onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL).
Vanwege de vrijgekomen asbest, tijdens de brand, op naastgelegen perceel is in overleg met
de opdrachtgever besloten om het verkennend bodemonderzoek gecombineerd uit te voeren



18230101A | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek (asbest)




met een verkennend bodemonderzoek asbest. Het verkennend bodemonderzoek asbest wordt
uitgevoerd conform de NEN 5707.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek (asbest) is aan te tonen dat op de
onderzoekslocatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de
grond en het grondwater in gehalten boven de achtergrond- en streefwaarden.

De locatie heeft een oppervlakte van circa 2.300 m². In tabel 8 zijn de uit te voeren veld- en
laboratoriumwerkzaamheden schematisch weergegeven. De werkzaamheden zijn gebaseerd
op de in tabel genoemde strategie.

Tabel 8         Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek
    Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)


                    Veldonderzoek                                        Laboratoriumonderzoek
              Aantal boringen en peilbuizen                               Aantal (meng)monsters
     Proefgat tot     én proefgat     èn boring met                   Grond                       Grondwater
      0,5 m-mv       doorboren tot       peilbuis        Bovengrond           Ondergrond
                      grondwater1


          9                2                  1               2                   1                   1
                                                      Standaardpakket      Standaardpakket    Standaardpakket
                                                          bodem                bodem             grondwater
                                                              3
                                                       Asbest in grond


1
           indien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1,0 m-mv bevindt, geldt een boordiepte van 1,0 m. Indien
           de grondwaterspiegel zich dieper dan 2,0 m-mv bevindt, geldt een boordiepte van 2,0 m.




18230101A | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                                                  10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek (asbest)




3        VELDONDERZOEK

3.1      Uitvoering

Het veldonderzoek is uitgevoerd door een gecertificeerd persoon van HMB B.V. (bijlage 1,
verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor het
SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000)
en de protocollen 20016, 20027 en 20188.


Op 3 april 2018 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3. De verrichte
boringen / gegraven proefgaten en de geplaatste peilbuis zijn gecodeerd vanaf nummer 1.
Het grondwater is bemonsterd op 13 april 2018. Gelijktijdig zijn de stand, de zuurgraad (pH),
het geleidingsvermogen (ec) en de troebelheid van het grondwater bepaald.
De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening (bijlage 6). Een uitgebreide
omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 4.


3.2      Resultaten

In bijlage 1 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de
locatie is in tabel 9 omschreven.

Tabel 9            Globale bodemopbouw onderzoekslocatie
    Traject (m-mv)        Lithologische beschrijving


    0 – 6,0               Zand, matig fijn, zwak tot matig siltig met in de toplaag een zwak humeuze bijmenging


m-mv          =        meter minus maaiveld

Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem
Bij de uitvoering van het veldwerk zijn diverse bijmengingen aangetroffen. Voor een
gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar tabel 10.


Tabel 10           Zintuiglijke waarnemingen
    Boring        Traject (m-mv)    Zintuiglijke waarnemingen


    1             0,0 – 0,3         Matig puinhoudend
    2             0,0 – 0,23        Zwak puinhoudend
    3             0,0 – 0,2         Sporen puin
    4             0,0 – 0,3         Zwak puinhoudend
    5             0,0 – 0,22        Sterk puinhoudend
    6             0,0 – 0,20        Sporen puin en zwak asfalthoudend
    7             0,0 – 0,22        Sporen puin
    8             0,0 – 0,22        Sporen puin
    9             0,0 – 0,17        Zwak puinhoudend



6
              Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
              waterpassen
7
              Het nemen van grondwatermonsters
8
              Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem


18230101A | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek (asbest)




10         0,0 – 0,15          Sterk puinhoudend
11         0,0 – 0,3           Zwak puin-, zwak houtskool- en zwak plastichoudend
12         0,0 – 0,2           Volledig gebroken asfalt




Op het maaiveld en in het omhoog gebrachte materiaal zijn geen asbestverdachte materialen
aangetroffen.

Grondwaterstand, zuurgraad, geleidingsvermogen en troebelheid
In tabel 11 zijn de resultaten van de veldmetingen aan het grondwater schematisch
weergegeven.

Tabel 11    Veldmetingen grondwater
Peilbuis      Datum             Grondwaterstand            Zuurgraad     Geleidbaarheid     Troebelheid
            monstername             (m-mv)                    (-)           (µS/cm)            (NTU)


1            13 april 2018             4,83                    7,2             701              19




De in tabel 11 genoemde waarden aan zuurgraad en geleidbaarheid kunnen als normaal
beschouwd worden. De troebelheid is hoger dan 10 NTU. Ondanks goed voorpompen en een
laag afpompdebiet is geen helder watermonster verkregen. Dit kan van invloed zijn op het
analyseresultaat.

Zintuiglijke waarnemingen grondwater
In tabel 12 zijn de zintuiglijke waarnemingen bij de watermonstername schematisch
weergegeven.

Tabel 12    Zintuiglijke waarnemingen grondwater
Peilbuis          Bijzonderheden                   Goed-/slechtlopend                 Belucht


1                       Geen                              Goedlopend                      Nee




18230101A | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                                             12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek (asbest)




4         LABORATORIUMONDERZOEK

4.1       Uitvoering

De verzamelde monsters zijn ter analyse aangeboden aan de RvA-geaccrediteerde laboratoria
Eurofins Analytico B.V. te Barneveld of Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam.

De resultaten van het veldonderzoek geven geen aanleiding meerdere (meng)monsters te
onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie
paragraaf 2.3).

Echter de reden voor de asbestanalyses is veranderd. In eerste instantie zouden de analyses
worden ingezet voor de mogelijk aanwezige asbestresten van de brand op naastgelegen
perceel. Er zijn echter geen asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetoond. Tijdens
de uitvoering zijn wel kleine tot grote hoeveelheden puin aangetroffen, deze zijn verdacht op
het voorkomen van asbest. Derhalve is de strategie in paragraaf 2.3 gehandhaafd.

In tabel 13 zijn de monsteromschrijvingen en de stoffen waarop de betreffende monsters zijn
onderzocht, schematisch weergegeven.

Tabel 13         Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters
    Monstercode       Boringen               Traject (m-mv)*     Geanalyseerde parameters


    Grond
    MM1               1, 5 en 10             0,0 – 0,3           Standaardpakket bodem9, lutum en organische stof
    MM2               2, 3, 4, 6, 9 en 11    0,0 – 0,3           Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
    MM3               1, 2, 4, 5, 9, 10 en   0,15 – 0,8          Standaardpakket bodem, lutum en organische stof
                      11
    AB-MM1            3, 6, 7 en 8           0,0 – 0,22          Asbest in grond
    AB-MM2            5 en 10                0,0 – 0,22          Asbest in grond
    AB-MM3            2, 4, 9 en 11          0,0 – 0,3           Asbest in grond


    Grondwater
    01-1-1            1                      5,0 – 6,0           Standaardpakket grondwater10


MM           =       grondmengmonster
*
             =       het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het
                     monsternametraject per boring weergegeven




9
             Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie
             (GC), PAK (10) en PCB (7)
10
             Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN),
             styreen, VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie (GC)


18230101A | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek (asbest)




4.2       Analyseresultaten

Grond en grondwater
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 2.
De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond- / streef11- en
interventiewaarden en indicatief12 volgens het Besluit13 en de Regeling14 bodemkwaliteit.
Verder informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5.
Het resultaat van de toetsing is in bijlage 3 numeriek weergegeven. In de tabellen 14 en 15
is het resultaat van de toetsing verwoord 15 opgenomen voor respectievelijk de grond en het
grondwater.

Tabel 14         Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing
    Monstercode       Boringen               Grond-    Bijmengingen**      Resultaat toetsing***           Klasse-
                                             soort*                                                        indeling%


    Bovengrond
    MM1               1, 5 en 10             Zand      Puin                Licht: cadmium (0,52), lood     Industrie
                                                                           (80), zink (120) en PAK (3,1)
    MM2               2, 3, 4, 6, 9 en       Zand      Puin, houtskool,    Licht: cadmium (0,42), lood     Wonen
                      11                               asfalt en plastic   (55), zink (92) en PAK (1,7)


    Ondergrond
    MM3               1, 2, 4, 5, 9, 10      Zand      -                   -                               Altijd
                      en 11                                                                                Toepasbaar


MM           =       mengmonster
*
             =       indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen
**
             =       voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 1
***
             =       mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s.
-            =       geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden
%
             =       betreft indicatieve toetsing aan Besluit en Regeling bodemkwaliteit

Tabel 15         Monsteromschrijving grondwater en resultaat toetsing
    Monstercode        Peilbuis           Resultaat toetsing*


    01-1-1             1                  Licht: cadmium (1,7), nikkel (24) en zink (69)




11
             Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie
             bodemkwaliteitskaart) en/of de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000)
12
             Mogelijke klassen zijn: ‘Altijd toepasbaar’, ‘Klasse Wonen’, ‘Klasse Industrie’, ‘Niet toepasbaar’ en ‘Nooit
             toepasbaar’
13
             Besluit van 22 november 2007
14
             Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen van de
             Regeling van toepassing
15

                niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van
                 een ‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen
                 als ‘niet verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet
                 overschrijden)
                licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het
                 gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De
                 verontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering)
                 noodzakelijk is
                matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek kan worden aanbevolen
                 om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging
                sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate,
                 omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk


18230101A | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                                                           14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek (asbest)



*
          =       mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalten in µg/l
-         =       geen verhoogde gehalten boven de streefwaarden

Zoals eerder aangegeven is de troebelheid van het grondwater formeel te hoog. Deze heeft
de resultaten van het bodemonderzoek echter niet negatief beïnvloed. In het grondwater zijn
namelijk geen sterk verhoogde gehalten aangetoond.

Asbest
Tijdens de veldwerkzaamheden is zowel op het maaiveld als in de actuele contactzone in de
grove fractie (>20 mm) geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Ter controle van de fijne
fractie (<20 mm) zijn, conform de NEN 5707, drie grondmengmonsters ter analyse
aangeboden. Het resultaat van de analyse is weergegeven in tabel 16.

Tabel 16       (Gewogen) asbestgehalte per proefgat
    Analyse-     Proefgaten     Traject (m-mv)       (Gewogen)              (Gewogen)              Totaal
    monster                                         asbestgehalte          asbestgehalte         (gewogen)
                                                   fractie <20 mm         fractie >20 mm        asbestgehalte
                                                     (mg/kg d.s.)           (mg/kg d.s.)         (mg/kg d.s.)


    AB-MM1       3, 6, 7 en 8   0,0 – 0,22               <0,8                     -                  <0,8
    AB-MM2       5 en 10        0,0 – 0,22               <0,1                     -                  <0,1
    AB-MM3       2, 4, 9 en     0,0 – 0,3                <1,2                     -                  <1,2
                 11




Op basis van de resultaten blijkt dat ter plaatse van de proefgaten geen asbesthoudend
materiaal is aangetroffen / aangetoond.




18230101A | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                                                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek (asbest)




5     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1   Conclusies

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de
onderzoekslocatie, met uitzondering van een mogelijke verontreiniging met asbest,
onverdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging.

Geconcludeerd wordt dat de deelhypothese 'onverdachte locatie' geen stand houdt. Enkele
parameters zijn aangetoond in een gehalte waarbij in lichte mate sprake is van
verontreiniging. Een aanvullend onderzoek met een gewijzigde hypothese wordt echter niet
noodzakelijk geacht.

Uit de resultaten blijkt dat op de locatie geen asbest is aangetoond. De deelhypothese van
verdachte locatie (voor asbest) komt hiermee te vervallen.

De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de aanvraag
van een omgevingsvergunning.


5.2   Aanbevelingen

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om nader bodemonderzoek te adviseren.

Het onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd.
Het betreft echter geen partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de
locatie kan er sprake zijn van verwerkingskosten. Door derden kan, ongeacht de resultaten
van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden.




18230101A | Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                Bijlage | 1
           Boorprofielen met legenda
Verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Boring:          01                                                        Boring:      02
Datum:           03-04-2018                                                Datum:       03-04-2018
                              0     braak                                                            0     braak
         0                                                                          0
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                     1             Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                      1                                                                              23
                              30
                                    humeus, matig puinhoudend,                                             humeus, zwak puinhoudend,
                                    neutraalbruin, Edelmanboor                                             neutraalbruin, Graven, Gat 31*32.
                                                                                                           Totaal 3% puin
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                           2
                      2             lichtbruin, Edelmanboor                                                Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                           lichtbruin, Edelmanboor


                      3                                                                      3
                              120

                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    neutraalgeel, Edelmanboor                                4
                      4                                                                              150

                                                                                                           Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                                                                                           donkergeel, Edelmanboor
                                                                                             5
                      5
                                                                                                     200
    200                                                                        200




                              270

                                    Zand, matig fijn, sterk siltig,
                              300
                                    neutraalgeel, Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    neutraalgeel, Edelmanboor

                              350

                                    Zand, matig fijn, sterk siltig,
                              370
                                    neutraalgeel, Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
    400                             neutraalgeel, Edelmanboor




                              500

                                    Zand, matig grof, zwak siltig,
                                    neutraalgeel, Edelmanboor




                              600
    600



Boring:          03                                                        Boring:      04
Datum:           03-04-2018                                                Datum:       03-04-2018
                              0     braak                                                            0     braak
         0                                                                          0
                      1             Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                                   Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                              20                                                             1
                                    humeus, sporen puin, neutraalbruin,                              30
                                                                                                           humeus, zwak puinhoudend,
                                    Graven, Proefgat 30*31 1% puin                                         neutraalbruin, Graven, Gat 31*32.
                      2                                                                                    Totaal 3 % puin
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    lichtbruin, Edelmanboor                                  2             Zand, matig fijn, zwak siltig,
                              70
                                                                                                           lichtbruin, Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    neutraalgeel, Edelmanboor
                      3




                      4                                                                              150

                                                                                                           Zand, matig fijn, zwak siltig,
                              170
                                                                                                           neutraalgeel, Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, matig siltig,
                      5
                              200
                                    lichtbruin, Edelmanboor                                          200
    200                                                                        200




Projectcode: 18230101A
Locatie: Baarlo, Napoleonsbaan Noord
Boormeester:
Schaal: 1: 50
Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Boring:          05                                                          Boring:      06
Datum:           03-04-2018                                                  Datum:       03-04-2018
                              0     braak                                                              0     braak
         0                                                                            0
                      1             Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                       1             Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                              22                                                                       20
                                    humeus, sterk puinhoudend,                                               humeus, sporen puin, zwak
                                    neutraalbruin, Graven, Gat 31*32.                                        asfalthoudend, neutraalbruin, Graven,
                      2             Totaal 30% puin 25%> 20 mm                                 2             Proefgat 30*31 1% puin
                                    Zand, matig fijn, matig siltig,                                          Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    lichtbruin, Edelmanboor                                                  lichtbruin, Edelmanboor



                              120                                                                      120

                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                                           Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    neutraalgeel, Edelmanboor                                                neutraalgeel, Edelmanboor




                              200                                                                      200
    200                                                                          200



Boring:          07                                                          Boring:      08
Datum:           03-04-2018                                                  Datum:       03-04-2018
                              0     braak                                                              0     braak
         0                                                                            0
                      1             Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                       1             Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                              22                                                                       22
                                    humeus, sporen puin, neutraalbruin,                                      humeus, sporen puin, neutraalbruin,
                                    Graven, Proefgat 30*31 1% puin                                           Graven, Proefgat 30*31 1% puin
                      2             Zand, matig fijn, zwak siltig,                             2             Zand, matig fijn, matig siltig,
                                    lichtbruin, Edelmanboor                                                  lichtbruin, Edelmanboor
                              70                                                                       70




Boring:          09                                                          Boring:      10
Datum:           03-04-2018                                                  Datum:       03-04-2018
                              0     braak                                                              0     braak
         0                                                                            0
                      1       17    Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                       1       15    Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                    humeus, zwak puinhoudend,                                                humeus, sterk puinhoudend,
                                    neutraalbruin, Graven, Proefgat 30*31                                    neutraalbruin, Graven, Proefgat 30*31
                      2             4 % puin                                                   2             20% puin 15% > 20 mm
                              67    Zand, matig fijn, matig siltig,                                    65    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    lichtbruin, Edelmanboor                                                  lichtbruin, Edelmanboor


Boring:          11                                                          Boring:      12
Datum:           03-04-2018                                                  Datum:       03-04-2018
                              0     braak                                                              0     braak
         0                                                                            0
                                    Zand, matig fijn, matig siltig, zwak                       1             Volledig asfalt, Edelmanboor,
                      1                                                                                20
                              30
                                    humeus, zwak puinhoudend, zwak                                           Gebroken asfalt
                                    houtskoolhoudend, zwak                                     2       40    Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                    plastichoudend, neutraalbruin, Graven,
                                                                                                             humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
                      2             Proefgat 30*31 3 % puin
                                                                                               3             Zand, matig fijn, matig siltig,
                              80    Zand, matig fijn, matig siltig,
                                                                                                             lichtbruin, Edelmanboor
                                    lichtbruin, Edelmanboor                                            90




Projectcode: 18230101A
Locatie: Baarlo, Napoleonsbaan Noord
Boormeester:
Schaal: 1: 50
Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                       >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster



                                             overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
                                                                                   volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                                                                                       Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK




Projectcode:     18230101A
Locatie:         Napoleonsbaan Noord (ong.) Baarlo
Projectleider:



BRL SIKB:              1000    Monsterneming voor partijkeuringen
                       2000    Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
                       2100    Mechanisch boren
                       6000    Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg



Protocollen:           1001    Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
                       1002    Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen
                       2001    Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van
                                boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
                       2002    Het nemen van grondwatermonsters
                       2003    Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
                       2018    Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
                       2101    Mechanisch boren
                       6001    Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele
                                methoden
                       6002    Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ
                                methoden



   Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen
                      van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.

Naam:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> Bijlage | 2
Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>     HMB B.V.
     T.a.v.
     Voltaweg 8
     5993 SE MAASBREE




     Analysecertificaat
     Datum: 10-Apr-2018




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2018047121/1
     Uw project/verslagnummer                        18230101A
     Uw projectnaam                                  Baarlo, Napoleonsbaan Noord
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            03-Apr-2018

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.




                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   18230101A                                                       Certificaatnummer/Versie            2018047121/1
     Uw projectnaam                             Baarlo, Napoleonsbaan Noord                                     Startdatum                          03-Apr-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                     10-Apr-2018/08:39
                                                                                                                Bijlage                             A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                              1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2             3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              78.7                        82.4          89.1
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 6.5                        5.2           1.6
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               93.3                        94.5          98.1
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds                 3.2                        4.0           4.5

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   47                       34            <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               0.52                        0.42          0.21
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 4.1                        4.1           4.0
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   22                       16            7.8
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               0.11                     0.087           0.060
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5          <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                 8.2                        7.3           6.1
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   80                       55             18
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                120                         92             32

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                        <3.0          <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                        <5.0          <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   20                       12            <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   15                       8.3          <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                 7.6                       <6.0          <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                   46                      <35            <35
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                               Datum monstername        Monster nr.
1    MM1                                                                                                                              03-Apr-2018              10031641
2    MM2                                                                                                                              03-Apr-2018              10031642
3    MM3                                                                                                                              03-Apr-2018              10031643



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   18230101A                                                       Certificaatnummer/Versie              2018047121/1
     Uw projectnaam                             Baarlo, Napoleonsbaan Noord                                     Startdatum                            03-Apr-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       10-Apr-2018/08:39
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                                2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3

S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
                                                                                                     1)                        1)
S    PCB 138                                                       mg/kg ds           0.0025                   0.0013               <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds           0.0025                   0.0017               <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds           0.0020                   0.0012               <0.0010
                                                                                                                                              2)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0098                   0.0070                0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds             0.060                  <0.050                <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds               0.29                        0.15           <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds               0.10                     0.067             <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds               0.77                        0.43            0.058
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds               0.37                        0.20           <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds               0.45                        0.28           <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds               0.24                        0.13           <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds               0.33                        0.16           <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds               0.25                        0.12           <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds               0.28                        0.16           <0.050
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds                 3.1                        1.7             0.37




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername      Monster nr.
1    MM1                                                                                                                                03-Apr-2018            10031641
2    MM2                                                                                                                                03-Apr-2018            10031642
3    MM3                                                                                                                                03-Apr-2018            10031643



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018047121/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       10031641           01               1                                         0           30         0535327193           MM1
       10031641           05               1                                         0           22         0535326766
       10031641           10               1                                         0           15         0535326200

       10031642           02               1                                         0           23         0535327194           MM2
       10031642           03               1                                         0           20         0535326659
       10031642           04               1                                         0           30         0535326662
       10031642           06               1                                         0           20         0535326771
       10031642           09               1                                         0           17         0535326197
       10031642           11               1                                         0           30         0535326199

       10031643           01               2                                         30          80         0535326695           MM3
       10031643           02               2                                         23          73         0535327155
       10031643           04               2                                         30          80         0535326204
       10031643           05               2                                         22          70         0535325954
       10031643           09               2                                         17          67         0535326202
       10031643           10               2                                         15          65         0535325957
       10031643           11               2                                         30          80         0535325956




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018047121/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.


     Opmerking 2)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018047121/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                    Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10031641
Certificate no.: 2018047121
Sample description.: MM1
 V
     10000                                                                                                                                   10000
pA




                                                                                                                                                       pA
     5000                                                                                                                                    5000
                                    C10




                                                                                                           C30-C35
                                          C10-C12




                                                     C12-C16



                                                                       C16-C21




                                                                                                           C35-C40
                                                                                              C21-30




                                                                                                                        C40
        0                                                                                                                                    0
             0.0   0.2        0.4         0.6        0.8                             1.0    1.2               1.4               1.6    1.8
                                                                 Minutes


     1000                                                                                                                                     1000
pA




                                                                                                                                                        pA
      500                                                                                                                                     500
                                                                                                            C30-C35
                                                                                                            C35-C40
                                                                           C16-C21
                                           C10-C12




                                                      C12-C16




                                                                                                C21-30




                                                                                                                         C40
                                    C10




        0                                                                                                                                     0
             0.0   0.2        0.4         0.6        0.8                              1.0   1.2                1.4               1.6    1.8
                                                                 Minutes


      200                                                                                                                                        200




      100                                                                                                                                        100
pA




                                                                                                                                                            pA
                                                                                                              C30-C35
                                                                                                            C35-C40
                                                                            C16-C21




                                                                                                  C21-30
                                           C10-C12




                                                       C12-C16




                                                                                                                          C40
                                    C10




        0                                                                                                                                        0
             0.0   0.2        0.4         0.6        0.8                              1.0    1.2                1.4              1.6    1.8
                                                                 Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>HMB B.V.
T.a.v.
Voltaweg 8
5993 SE MAASBREE




Uw kenmerk              :   18230101A-Baarlo Napoleonsbaan Noord
Ons kenmerk             :   Project 755537
Validatieref.           :   755537_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode :   GZMB-ARSQ-QCLZ-EIOQ
Bijlage(n)              :   4 tabel(len) + 2 bijlage(n)



                                                                                                           Amsterdam, 13 april 2018


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,




                                      Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                              Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

    Eurofins Omegam B.V.                         T +31-(0)20-597 66 80                    IBAN NL 16 BNPA 0227667980
    H.J.E. Wenckbachweg 120                                                               BIC BNPANL2A
    NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht            CSOmegam@eurofins.com                    BTW nr. NL8139.67.132.B01
    Nederland                                    www.omegam.nl                            KvK nr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 1 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 755537
Project omschrijving                            : 18230101A-Baarlo Napoleonsbaan Noord
Opdrachtgever                                   : HMB B.V.
Monstercode                                     : 5641542
Uw referentie                                   : AB-MM1 MMa (0-20)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 03/04/2018

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : M.B.
Datum geanalyseerd                         : 13-04-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   12860    g
Droge massa aangeleverde monster           :   10867    g
Percentage droogrest                       :   84,5     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm           10208,3         95,1        11,4      0,11     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm             185,0         1,7        17,8      9,62         0                0,0
 1-2 mm                86,0         0,8        24,0     27,91         0                0,0
 2-4 mm                55,2         0,5        55,2    100,00         0                0,0
 4-8 mm                70,8         0,7        70,8    100,00         0                0,0
 8-20 mm              103,8         1,0       103,8    100,00         0                0,0
 >20 mm                22,4         0,2        22,4    100,00         0                0,0
 Totaal            10731,5        100,0       305,4                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,3          0,0             0,0             0,3           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,5          0,0             0,0             0,5           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,8             0,0             0,8         <0,8             0,0             0,8           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GZMB-ARSQ-QCLZ-EIOQ                                                                                     Ref.: 755537_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 2 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 755537
Project omschrijving                            : 18230101A-Baarlo Napoleonsbaan Noord
Opdrachtgever                                   : HMB B.V.
Monstercode                                     : 5641543
Uw referentie                                   : AB-MM2 Mmb (0-20)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 03/04/2018

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : S.B.
Datum geanalyseerd                         : 13-04-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   13030    g
Droge massa aangeleverde monster           :   10515    g
Percentage droogrest                       :   80,7     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm             8485,7        81,7        10,7      0,13     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm             484,9         4,7       140,4     28,95         0                0,0
 1-2 mm               249,7         2,4       247,7     99,20         0                0,0
 2-4 mm               247,6         2,4       247,6    100,00         0                0,0
 4-8 mm               341,1         3,3       341,1    100,00         0                0,0
 8-20 mm              564,7         5,4       564,7    100,00         0                0,0
 >20 mm                12,4         0,1        12,4    100,00         0                0,0
 Totaal            10386,1        100,0      1564,6                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,1          0,0             0,0             0,1           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <0,1             0,0             0,1         <0,1             0,0             0,1           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GZMB-ARSQ-QCLZ-EIOQ                                                                                     Ref.: 755537_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Tabel 3 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 755537
Project omschrijving                            : 18230101A-Baarlo Napoleonsbaan Noord
Opdrachtgever                                   : HMB B.V.
Monstercode                                     : 5641544
Uw referentie                                   : AB-MM3 Mmc (0-20)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 03/04/2018

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : K.R.
Datum geanalyseerd                         : 12-04-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   12280    g
Droge massa aangeleverde monster           :   10229    g
Percentage droogrest                       :   83,3     m/m %
Type zeving                                :   nat

                   massa percentage massa percentage aantal                massa asbest-
  zeeffractie    zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest    houdend materiaal
     (mm)          (gram)     (m/m %)      (gram)    (m/m %) (deeltjes)        (mg)
 <0,5 mm             9521,6        94,3        25,2      0,26     n.v.t.             n.v.t.
 0,5-1 mm             180,6         1,8        14,2      7,86         0                0,0
 1-2 mm                84,2         0,8        17,6     20,90         0                0,0
 2-4 mm                75,6         0,7        75,6    100,00         0                0,0
 4-8 mm                94,8         0,9        94,8    100,00         0                0,0
 8-20 mm              135,4         1,3       135,4    100,00         0                0,0
 >20 mm                 3,8         0,0         3,8    100,00         0                0,0
 Totaal            10096,0        100,0       366,6                   0                0,0

                               asbest totaal                              serpentijn asbest                               amfibool asbest
                   gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte       ondergrens bovengrens
  zeeffractie      asbest                                       asbest                                       asbest
    (mm)           (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg        (mg/kg ds)   (mg/kg ds)
                     ds)                                          ds)                                          ds)
 <0,5 mm                   -
 0,5-1 mm                0,0             0,0             0,4          0,0             0,0             0,4           0,0           0,0             0,0
 1-2 mm                  0,0             0,0             0,7          0,0             0,0             0,7           0,0           0,0             0,0
 2-4 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 4-8 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 8-20 mm                 0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 >20 mm                  0,0             0,0             0,0          0,0             0,0             0,0           0,0           0,0             0,0
 Totaal                 <1,2             0,0             1,1         <1,2             0,0             1,1           0,0           0,0             0,0

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

      gebondenheid           serpentijn asbest       amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                    0,0                     0,0                     0,0
        niet hecht                 0,0                     0,0                     0,0
     totaal afgerond               0,0                     0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GZMB-ARSQ-QCLZ-EIOQ                                                                                     Ref.: 755537_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Tabel 4 van 4

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 755537
Project omschrijving                            : 18230101A-Baarlo Napoleonsbaan Noord
Opdrachtgever                                   : HMB B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GZMB-ARSQ-QCLZ-EIOQ                                                                                     Ref.: 755537_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 755537
Project omschrijving                            : 18230101A-Baarlo Napoleonsbaan Noord
Opdrachtgever                                   : HMB B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    monster                     diepte            barcode

5641542           AB-MM1 MMa (0-20)                                                          MMa                         0-0.2             0034222MG

5641543           AB-MM2 Mmb (0-20)                                                          Mmb                         0-0.2             0034224MG

5641544           AB-MM3 Mmc (0-20)                                                          Mmc                         0-0.2             0034223MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GZMB-ARSQ-QCLZ-EIOQ                                                                                      Ref.: 755537_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                    : 755537
Project omschrijving                            : 18230101A-Baarlo Napoleonsbaan Noord
Opdrachtgever                                   : HMB B.V.


                                      Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GZMB-ARSQ-QCLZ-EIOQ                                                                                     Ref.: 755537_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     HMB B.V.
     T.a.v. G.G.H. van Lier
     Voltaweg 8
     5993 SE MAASBREE




     Analysecertificaat
     Datum: 18-Apr-2018




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2018053476/1
     Uw project/verslagnummer                        18230101A
     Uw projectnaam                                  Baarlo, Napoleonsbaan Noord
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            13-Apr-2018

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   18230101A                                                       Certificaatnummer/Versie           2018053476/1
     Uw projectnaam                             Baarlo, Napoleonsbaan Noord                                     Startdatum                         13-Apr-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    18-Apr-2018/14:18
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L                27
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L              1.7
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L              3.2
S    Koper (Cu)                                                           µg/L            <2.0
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L                24
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L                69

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                       13-Apr-2018                  10051855




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   18230101A                                                       Certificaatnummer/Versie           2018053476/1
     Uw projectnaam                             Baarlo, Napoleonsbaan Noord                                     Startdatum                         13-Apr-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    18-Apr-2018/14:18
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    01-1-1                                                                                                                       13-Apr-2018                  10051855




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018053476/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       10051855           01               1                                         500         600        0680311677           01-1-1
       10051855           01               2                                         500         600        0680311678
       10051855           01               3                                         500         600        0800603585




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018053476/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018053476/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     Bijlage | 3
Toetsing analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 18230101A
Projectnaam                                                   Baarlo, Napoleonsbaan Noord
Ordernummer
Datum monstername                                             03-04-2018
Monsternemer
Certificaatnummer                                             2018047121
Startdatum                                                    03-04-2018
Rapportagedatum                                               10-04-2018

Analyse                                                       Eenheid                    1               GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                   6,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                      3,2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                      % (m/m)                                         78,7            78,7
Organische stof                                 % (m/m) ds                                       6,5             6,5
Gloeirest                                       % (m/m) ds                                      93,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                    % (m/m) ds                                       3,2             3,2
Metalen
Barium (Ba)                                     mg/kg ds                                          47        158,4                   20    190    555    920
Cadmium (Cd)                                    mg/kg ds                                        0,52       0,7304        *         0,2    0,6    6,8     13
Kobalt (Co)                                     mg/kg ds                                         4,1        12,74        -           3     15    103    190
Koper (Cu)                                      mg/kg ds                                          22        38,04        -           5     40    115    190
Kwik (Hg)                                       mg/kg ds                                        0,11       0,1497        -        0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                  mg/kg ds                                        <1,5          1,05       -         1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                     mg/kg ds                                         8,2        21,74        -           4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                       mg/kg ds                                          80        113,9        *          10     50    290    530
Zink (Zn)                                       mg/kg ds                                         120        242,2        *          20    140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                         mg/kg ds                                        <3,0        3,231
Minerale olie (C12-C16)                         mg/kg ds                                        <5,0        5,385
Minerale olie (C16-C21)                         mg/kg ds                                        <5,0        5,385
Minerale olie (C21-C30)                         mg/kg ds                                          20        30,77
Minerale olie (C30-C35)                         mg/kg ds                                          15        23,08
Minerale olie (C35-C40)                         mg/kg ds                                         7,6        11,69
Minerale olie totaal (C10-C40)                  mg/kg ds                                          46        70,77         -        35    190    2600   5000
Chromatogram olie (GC)                                                                       Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                          mg/kg ds                                 <0,0010            0,001
PCB 52                                          mg/kg ds                                 <0,0010            0,001
PCB 101                                         mg/kg ds                                 <0,0010            0,001
PCB 118                                         mg/kg ds                                 <0,0010            0,001
PCB 138                                         mg/kg ds                                  0,0025           0,0038
PCB 153                                         mg/kg ds                                  0,0025           0,0038
PCB 180                                         mg/kg ds                                   0,002            0,003
PCB (som 7) (factor 0,7)                        mg/kg ds                                  0,0098            0,015         -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                       mg/kg ds                                        0,06            0,06
Fenanthreen                                     mg/kg ds                                        0,29            0,29
Anthraceen                                      mg/kg ds                                         0,1             0,1
Fluorantheen                                    mg/kg ds                                        0,77            0,77
Benzo(a)anthraceen                              mg/kg ds                                        0,37            0,37
Chryseen                                        mg/kg ds                                        0,45            0,45
Benzo(k)fluorantheen                            mg/kg ds                                        0,24            0,24
Benzo(a)pyreen                                  mg/kg ds                                        0,33            0,33
Benzo(ghi)peryleen                              mg/kg ds                                        0,25            0,25
Indeno(123-cd)pyreen                            mg/kg ds                                        0,28            0,28
PAK VROM (10) (factor 0,7)                      mg/kg ds                                         3,1            3,14     *        0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      10031641         MM1


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  18230101A
Projectnaam                                                    Baarlo, Napoleonsbaan Noord
Ordernummer
Datum monstername                                              03-04-2018
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2018047121
Startdatum                                                     03-04-2018
Rapportagedatum                                                10-04-2018

Analyse                                                        Eenheid                   2             GSSD          Oordeel     RG    AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 5,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                      4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                         82,4           82,4
Organische stof                                % (m/m) ds                                       5,2            5,2
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                      94,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                         4             4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                           34      105,4                   20    190     555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                        0,42      0,6137        *         0,2     0,6     6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                          4,1      11,83        -           3      15    103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                           16      28,07        -           5      40    115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                       0,087      0,1181        -        0,05   0,15    18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5         1,05       -         1,5     1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                          7,3      18,25        -           4      35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                           55      78,97        *          10      50    290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                           92      184,5        *          20    140     430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0       4,038
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0       6,731
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                        <5,0       6,731
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                           12      23,08
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                          8,3      15,96
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0       8,077
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35       47,12         -        35    190     2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0013
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0013
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0013
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0013
PCB 138                                        mg/kg ds                                   0,0013         0,0025
PCB 153                                        mg/kg ds                                   0,0017         0,0032
PCB 180                                        mg/kg ds                                   0,0012         0,0023
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                    0,007         0,0134         -      0,007   0,02    0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                        0,15        0,15
Anthraceen                                     mg/kg ds                                       0,067       0,067
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                        0,43        0,43
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                          0,2         0,2
Chryseen                                       mg/kg ds                                        0,28        0,28
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                        0,13        0,13
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                        0,16        0,16
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                        0,12        0,12
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                        0,16        0,16
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                          1,7      1,732        *        0,35    1,5    20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      10031642         MM2


Eindoordeel:            Overschrijding Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                  18230101A
Projectnaam                                                    Baarlo, Napoleonsbaan Noord
Ordernummer
Datum monstername                                              03-04-2018
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2018047121
Startdatum                                                     03-04-2018
Rapportagedatum                                                10-04-2018

Analyse                                                        Eenheid                   3             GSSD          Oordeel     RG    AW         T       I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                 1,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                    4,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                  Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                         89,1           89,1
Organische stof                                % (m/m) ds                                       1,6            1,6
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                      98,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                       4,5            4,5
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                         <20       41,33                   20    190     555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                        0,21      0,3482         -        0,2     0,6     6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                            4      11,04         -          3      15    103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                          7,8      14,86         -          5      40    115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                        0,06      0,0828         -       0,05   0,15    18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5         1,05        -        1,5     1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                          6,1      14,72         -          4      35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                           18      27,08         -         10      50    290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                           32      67,37         -         20    140     430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0        10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0        17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                        <5,0        17,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                         <11        38,5
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                        <5,0        17,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0          21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35       122,5         -        35    190     2600    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049         0,0245         -      0,007   0,02    0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                       0,058       0,058
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                      <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                        0,37       0,373         -       0,35    1,5    20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      10031643         MM3


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                18230101A
Projectnaam                                                  Baarlo, Napoleonsbaan Noord
Ordernummer
Datum monstername                                            03-04-2018
Monsternemer
Certificaatnummer                                            2018047121
Startdatum                                                   03-04-2018
Rapportagedatum                                              10-04-2018

Analyse                                                      Eenheid                1                GSSD          Oordeel     RG Eis   AW      Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              6,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 3,2
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                     78,7             78,7
Organische stof                                % (m/m) ds                                   6,5              6,5
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                  93,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                   3,2              3,2
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                       47        158,4                      20                                 920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                    0,52        0,7304      Wonen          0,2     0,6      1,2         4,3     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                      4,1        12,74       <=AW            3      15       35        190     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                       22        38,04       <=AW            5      40       54        190     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                    0,11        0,1497       <=AW         0,05   0,15      0,83         4,8     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                    <1,5           1,05      <=AW          1,5     1,5       88        190     190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                      8,2        21,74       <=AW            4      35                 100     100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                       80        113,9      Wonen           10      50     210         530     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                     120         242,2      Industrie       20    140      200         720     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                    <3,0         3,231
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                    <5,0         5,385
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                    <5,0         5,385
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                      20         30,77
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                      15         23,08
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                     7,6         11,69
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                      46         70,77       <=AW          35    190       190         500    5000
Chromatogram olie (GC)                                                                  Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                             <0,0010             0,001
PCB 52                                         mg/kg ds                             <0,0010             0,001
PCB 101                                        mg/kg ds                             <0,0010             0,001
PCB 118                                        mg/kg ds                             <0,0010             0,001
PCB 138                                        mg/kg ds                              0,0025            0,0038
PCB 153                                        mg/kg ds                              0,0025            0,0038
PCB 180                                        mg/kg ds                               0,002             0,003
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                              0,0098             0,015       <=AW       0,0049   0,02      0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                    0,06             0,06
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                    0,29             0,29
Anthraceen                                     mg/kg ds                                     0,1              0,1
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                    0,77             0,77
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                    0,37             0,37
Chryseen                                       mg/kg ds                                    0,45             0,45
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                    0,24             0,24
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                    0,33             0,33
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                    0,25             0,25
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                    0,28             0,28
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     3,1             3,14   Wonen          0,5    1,5       6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      10031641         MM1


Eindoordeel:            Klasse industrie


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                18230101A
Projectnaam                                                  Baarlo, Napoleonsbaan Noord
Ordernummer
Datum monstername                                            03-04-2018
Monsternemer
Certificaatnummer                                            2018047121
Startdatum                                                   03-04-2018
Rapportagedatum                                              10-04-2018

Analyse                                                      Eenheid                2                GSSD          Oordeel   RG Eis   AW      Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                            5,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                 4
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                    82,4              82,4
Organische stof                                % (m/m) ds                                  5,2               5,2
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                 94,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                    4                4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                      34         105,4                    20                                 920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                   0,42         0,6137      Wonen        0,2     0,6      1,2         4,3     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                     4,1         11,83       <=AW          3      15       35        190     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                      16         28,07       <=AW          5      40       54        190     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                  0,087         0,1181       <=AW       0,05   0,15      0,83         4,8     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                   <1,5            1,05      <=AW        1,5     1,5       88        190     190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                     7,3         18,25       <=AW          4      35                 100     100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                      55         78,97      Wonen         10      50     210         530     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                      92         184,5      Wonen         20    140      200         720     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                   <3,0          4,038
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                   <5,0          6,731
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                   <5,0          6,731
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                     12          23,08
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                    8,3          15,96
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                   <6,0          8,077
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                    <35          47,12       <=AW        35    190       190         500    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0013
PCB 52                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0013
PCB 101                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0013
PCB 118                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0013
PCB 138                                        mg/kg ds                              0,0013            0,0025
PCB 153                                        mg/kg ds                              0,0017            0,0032
PCB 180                                        mg/kg ds                              0,0012            0,0023
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                               0,007            0,0134       <=AW     0,0049   0,02      0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                   0,15           0,15
Anthraceen                                     mg/kg ds                                  0,067          0,067
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                   0,43           0,43
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                     0,2            0,2
Chryseen                                       mg/kg ds                                   0,28           0,28
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                   0,13           0,13
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                   0,16           0,16
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                   0,12           0,12
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                   0,16           0,16
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                     1,7         1,732      Wonen        0,5    1,5       6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      10031642         MM2


Eindoordeel:            Klasse wonen


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                18230101A
Projectnaam                                                  Baarlo, Napoleonsbaan Noord
Ordernummer
Datum monstername                                            03-04-2018
Monsternemer
Certificaatnummer                                            2018047121
Startdatum                                                   03-04-2018
Rapportagedatum                                              10-04-2018

Analyse                                                      Eenheid                3                GSSD          Oordeel   RG Eis   AW      Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                            1,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                               4,5
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                            Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                    89,1              89,1
Organische stof                                % (m/m) ds                                  1,6               1,6
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                 98,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                  4,5               4,5
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                    <20          41,33                    20                                 920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                   0,21         0,3482       <=AW        0,2     0,6      1,2         4,3     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                      4          11,04       <=AW          3      15       35        190     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                    7,8          14,86       <=AW          5      40       54        190     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                   0,06         0,0828       <=AW       0,05   0,15      0,83         4,8     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                   <1,5            1,05      <=AW        1,5     1,5       88        190     190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                    6,1          14,72       <=AW          4      35                 100     100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                     18          27,08       <=AW         10      50     210         530     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                     32          67,37       <=AW         20    140      200         720     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                   <3,0           10,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                   <5,0           17,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                   <5,0           17,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                    <11           38,5
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                   <5,0           17,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                   <6,0             21
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                    <35          122,5       <=AW        35    190       190         500    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 52                                         mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 101                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 118                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 138                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 153                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB 180                                        mg/kg ds                             <0,0010            0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                              0,0049            0,0245       <=AW     0,0049   0,02      0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                  0,058          0,058
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                 <0,050          0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                 <0,050          0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                   0,37          0,373       <=AW        0,5    1,5       6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      10031643         MM3


Eindoordeel:            Altijd toepasbaar


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    18230101A
Projectnaam                                                      Baarlo, Napoleonsbaan Noord
Ordernummer
Datum monstername                                                13-04-2018
Monsternemer                                                     Dennis Goeij
Certificaatnummer                                                2018053476
Startdatum                                                       13-04-2018
Rapportagedatum                                                  18-04-2018

Analyse                                                          Eenheid               1             GSSD              Oordeel            RG      S        T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                           27          27             -               20     50     338     625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                          1,7         1,7             *              0,2    0,4      3,2      6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                          3,2         3,2             -                2     20       60    100
Koper (Cu)                                                       µg/L                        <2,0          1,4             -                2     15       45     75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                      <0,050       0,035              -             0,05   0,05   0,175     0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                        <2,0          1,4             -                2      5     153     300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                           24          24             *                3     15       45     75
Lood (Pb)                                                        µg/L                        <2,0          1,4             -                2     15       45     75
Zink (Zn)                                                        µg/L                           69          69             *               10     65     433     800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2    0,2    15,1      30
Tolueen                                                          µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2      7     504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2      4      77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                       <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                       <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                        0,21           0,21           -              0,2    0,2    35,1      70
BTEX (som)                                                       µg/L                       <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                      <0,020       0,014              -             0,02   0,01      35      70
Styreen                                                          µg/L                       <0,20        0,14              -              0,2      6     153     300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2   0,01     500    1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2      6     203     400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                       <0,10           0,07           -              0,1   0,01       5      10
Trichlooretheen                                                  µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2     24     262     500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                       <0,10           0,07           -              0,1   0,01      20      40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2      7     454     900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                       <0,20           0,14           -              0,2      7     204     400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07           -              0,1   0,01     150     300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                       <0,10           0,07           -              0,1   0,01      65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                       <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                       <0,10           0,07
CKW (som)                                                        µg/L                        <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                       <0,20           0,14                                                 630
Vinylchloride                                                    µg/L                       <0,10           0,07           -              0,2   0,01     2,5       5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                       <0,10           0,07           -              0,1   0,01       5      10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                        0,14           0,14           -              0,2   0,01      10      20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                       <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                        0,42           0,42           -              0,6    0,8    40,4      80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                          <10             7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                          <10             7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                          <10             7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                          <15          10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                          <10             7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                          <10             7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                          <50            35           -              50     50      325     600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                       0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      10051855         01-1-1


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                          Bijlage | 4
                                 Algemene achtergrondinformatie

1     Verklarende woordenlijst1
achtergrondwaarden
voor grond en baggerspecie bij regeling vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede
bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingbronnen.
Deze waarden zijn (door gemeenten) vastgesteld in het project ‘achtergrondwaarden 2000 (AW 2000)’.
De achtergrondwaarden vervangen met ingang van 1 oktober 2008 de streefwaarden voor grond.

asbestverdacht materiaal
materiaal waarvan op basis van voorkennis en/of een beoordeling met het blote oog wordt verwacht een
zodanige hoeveelheid asbest te bevatten dat de vigerende norm mogelijk wordt overschreden.
Laboratoriumonderzoek zal moeten uitwijzen of het materiaal daadwerkelijk asbest bevat.

bodem
vast deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en
organismen.

deellocatie
voor het onderzoek afgekaderd gedeelte van de totale onderzoekslocatie, waarop een afzonderlijke
onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie van toepassing zijn.

diffuse bodembelasting
in relatie tot de onderzoeksschaal, gelijkmatige belasting van de bodem over een groter gebied. Bij een
diffuse bodembelasting is over het algemeen geen duidelijke verontreinigingskern aanwezig.

grond
vast materiaal en bestaande uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische
stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen,
alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 mm tot
63 mm, met uitzondering van baggerspecie
Indien er sprake is van een bijmenging van meer dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal is er
geen sprake meer van grond maar van een bouwstof, verhardingsmateriaal of een verhardingslaag.

grootschalige onverdachte locatie
onverdachte locatie groter dan 1,0 ha, die altijd eenzelfde, extensief gebruik heeft gehad. Dit betreft
bijvoorbeeld een natuurgebied of een landbouwgebied met één gebruiksvorm en weinig tot geen
bebouwing.

heterogeen verdeelde verontreinigende stof
verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door matig tot veel variatie op de schaal van
monsterneming.

homogeen verdeelde verontreinigende stof
verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door geen of weinig variatie op de schaal van
monsterneming.

hypothese
veronderstelling over de aard en verdeling van (een) verontreinigende stof(fen)                in   het
bodemonderzoeksgebied die wordt gebruikt voor het bepalen van de onderzoeksstrategie.

interventiewaarde
waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt
aangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.




1
       Bron: NEN 5740
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>lijnvormig element
langwerpige strook landbodem met een lengte die minimaal 100 maal groter is dan de maximale breedte.

mengmonster
monster verkregen door het in het laboratorium mengen van in het veld verkregen afzonderlijke
grondmonsters.

nader onderzoek
onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf Wet bodembescherming, volgend op een verkennend
of oriënterend bodemonderzoek, waarbij het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging is ontstaan.
Het doel van het nader onderzoek is het vaststellen van de aard en concentratie van de verontreinigende
stoffen en de omvang van de bodemverontreiniging om, in het licht van blootstellings- en
verspreidingsrisico’s, te bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om
de spoedeisendheid van sanering vast te stellen.

ondergrond
bodemlaag die zich bevindt onder de actuele contactzone en die normaal niet wordt beroerd door
bewerkingen, zoals ploegen, omspitten en harken. Voor de actuele contactzone/de bovengrond wordt in
het kader van deze norm een standaarddikte van 50 cm gehanteerd. Derhalve bevindt de ondergrond
zich op een diepte vanaf 50 cm van het maaiveld.

onderzoekslocatie
grondgebied dat wordt onderzocht op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Per locatie kunnen
meer onderzoekshypotheses en daarop gebaseerde onderzoeksstrategieën van toepassing zijn. Een
locatie kan in die situatie worden opgesplitst in deellocaties waarbij per deellocatie één eenduidige
onderzoekshypothese en daarop gebaseerde onderzoeksstrategie van toepassing is. Verschillende
deellocaties kunnen elkaar overlappen.

onderzoeksstrategie
opzet van het verkennend bodemonderzoek waarin het aantal te nemen monsters, de plaatsen op de
locatie waar deze behoren te worden genomen en de stoffen die in deze monsters behoren te worden
bepaald, is vastgelegd.

onverdachte locatie
locatie waarvan uit het vooronderzoek geen concrete aanwijzingen zijn voortgekomen dat de bodem van
die locatie of een deel daarvan is verontreinigd met één of meer stoffen.

NEN 5740
algemeen toegepaste Nederlandse norm voor verkennende bodemonderzoeken op verdachte en niet-
verdachte locaties.

nulsituatie-onderzoek
met dit onderzoek wordt een referentiekader vastgelegd voor eventueel toekomstige bodemverontreini-
gingen ter plaatse van zogenaamde ‘potentieel bodembedreigende activiteiten’. Dergelijk onderzoek kan
in het kader van de Wet Milieubeheer opgelegd worden. Verontreinigingen die optreden na het
nulsituatie-onderzoek moeten terstond worden opgeruimd. Het bevoegd gezag is veelal de gemeente.

potentieel verontreinigende activiteiten
activiteiten die kunnen leiden tot bodembelasting, met als mogelijk gevolg bodemverontreiniging.

somparameter
parameter die wordt berekend als de som van de concentraties van een aantal gespecificeerde stoffen.
Een voorbeeld is de som van een aantal polycyclische aromatische koolwaterstoffen (‘som-PAK’s’).

streefwaarden grondwater
aanduiding van het ijkpunt voor de milieukwaliteit voor de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare
risico’s voor het ecosysteem waarbij voor metalen onderscheid wordt gemaakt tussen diep en ondiep
grondwater.

tussenwaarde
Voor grond: het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde van een
verontreinigende stof.
Voor grondwater: het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een
verontreinigende stof.
De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek wordt uitgevoerd,
omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>verdachte locatie
locatie waarvoor op grond van het vooronderzoek concrete aanwijzingen bestaan dat die locatie, of een
deel ervan is verontreinigd met een of meer stoffen.

verkennend (bodem)onderzoek
bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op
een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is.

verontreinigingskern
(vermoedelijke) centrum van het (als gevolg van een plaatselijke bodembelasting) verontreinigde deel
van de bodem.

vooronderzoek
het op basis van de NEN 5725 verzamelen en interpreteren van informatie over het voormalige, huidige
en (eventueel) het toekomstige gebruik, bodemopbouw en geohydrologie en financieel-juridische
aspecten in een bepaald geografisch gebied.
Op basis van de verzamelde gegevens wordt een totaalbeeld gevormd en worden conclusies getrokken
over de afbakening van de locatie voor het bodemonderzoek, de eventuele onderverdeling van de
onderzoekslocatie in deellocaties en de te hanteren onderzoekshypothese per deellocatie.

vooronderzoeksgebied
het gebied waarop het vooronderzoek betrekking heeft.

2     Onderzoeksmethodiek
In deze bijlage wordt omschreven welke technieken door HMB B.V. worden toegepast ter bemonstering
van grond en grondwater. De bemonstering, conservering en verpakking worden uitgevoerd volgens de
Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen van het Ministerie van VROM (NPR).
Tevens wordt, behoudens enkele uitzonderingen, gewerkt conform de Beoordelingsrichtlijn voor het
SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL- SIKB-2000) en de
bijbehorende protocollen.

Boringen tot aan de grondwaterspiegel
Voor het uitvoeren van de handboringen worden diverse typen boren gebruikt. Het meest wordt gebruik
gemaakt van de Edelmanboor. In vrijwel alle bodemtypen worden Edelmanboren met een diameter van
3, 5, 7 en 10 cm toegepast. De boren van 5 en 7 cm worden vooral ten behoeve van het nemen van
grondmonsters gebruikt. Afhankelijk van de grondslag kunnen ook andere boren worden ingezet, zoals
de grindboor, riverside- en gutsboor.

Boringen onder de grondwaterspiegel
Bij het boren tot circa 2 meter onder de grondwaterspiegel wordt een zuigerboor toegepast. In geval
van boringen tot grotere diepten wordt een gesloten mantelbuis gebruikt van waaruit de grond met een
pulsboor of met een Edelmanboor omhoog gehaald wordt. In sterk cohesieve bodemlagen (leem, klei)
kan de grond onder de mantelbuis met een Edelmanboor worden weg geboord. De pulsboor is inzetbaar
in matig tot goed doorlatende gronden (bijv. zandgrond). Om technische redenen wordt soms
leidingwater toegevoegd. De hoeveelheid toegevoegd water wordt uiteraard tot een minimum beperkt.
In de praktijk kan met de pulsapparatuur handmatig tot een diepte van circa 30 m-mv geboord worden.

Het plaatsen van waarnemingsfilters/peilbuizen
Voor het nemen van grondwatermonsters worden PVC-waarnemingsfilters/peilbuizen in het boorgat
geplaatst met een diameter van 3,4 cm. De peilbuis bestaat uit een geperforeerd deel (het filter) en een
blind bovenstuk tot aan het maaiveld. Het filter is met een niet-gelijmde mofverbinding aan het
bovenstuk verbonden. Om het geperforeerde deel bevindt zich aan de buitenzijde een gewassen nylon
filterkous. Tot 0,5 m boven het filter wordt een omstorting met gecertificeerd filtergrind aangebracht.

De bovenkant van het filter ter bemonstering van het freatisch grondwater, wordt 0,5 meter beneden
grondwaterniveau geplaatst. Om eventueel aanwezige slecht doorlatende bodemlagen (bijvoorbeeld
klei, leem, veen) te herstellen en om verontreiniging van het grondwater van bovenaf te vermijden,
wordt het boorgat op de betreffende diepte afgedicht met zwelklei (bentoniet).

Bij de constatering van een olie-drijflaag wordt gebruik gemaakt van een mantelbuis met een diameter
van circa 10 cm. Deze mantelbuis (verloren casing) blijft in het boorgat achter en dient om contaminatie
van de peilbuis met olie te voorkomen. Indien bepaling van de dikte van de drijflaag gewenst is wordt
een tweede filter ter hoogte van de grondwaterspiegel geplaatst.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Het nemen van grondmonsters
Van de bij de boringen vrijkomende grond worden in beginsel van specifieke bodemlagen of
verontreinigingen representatieve monsters samengesteld. Bij het ontbreken van onderscheidende lagen
wordt iedere laag van 50 cm dikte apart bemonsterd. In het veld worden glazen monsterpotten geheel
gevuld met het monstermateriaal. De monsterpotten worden opgeslagen in een koele ruimte (ca. 5 oC)
en circa 1 maand bewaard voor eventuele aanvullende analyses.

Bij de uitvoering van het veldwerk wordt gebruik gemaakt van een olie-indicatie test, de zogenaamde
“olie op waterproef”. Bij deze proef wordt een grondmonster in het water gedompeld. Een met olie
verontreinigd grondmonster in het water geeft een zichtbare oliefilm op dit water. De omvang van de
oliefilm en de gevormde kleuringen geven een indicatie betreffende van de aard en mate van de
aanwezige olieverontreinigingen.

Het nemen van grondwatermonsters
Voordat de watermonsters worden genomen, worden de waarnemingsfilters doorgepompt. Bij het
doorpompen wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een centrifugaalpomp. De monstername
gebeurt met een slangenpomp. Bij de bemonstering wordt bij ieder waarnemingsfilter een nieuwe
polyetheen slang gebruikt om het overbrengen van verontreinigingen naar andere monsterpunten te
voorkomen. De flessen worden direct na bemonstering gekoeld (5 oC) en op de dag van monstername
vervoerd naar het laboratorium.

3      Analysemethoden
Analyse van grond-, slib- en grondwatermonsters op verschillende elementen en verbindingen wordt in
principe uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR)
of daarvan afgeleide methoden in een RvA-geaccrediteerde laboratorium. Tevens vindt een
voorbehandeling van de analysemonsters plaats conform de SIKB Accreditatie Schema 3000 (AS3000).
De specificatie van de analysemethoden is bij HMB B.V. bekend. Meer dan 98% van alle
analysemethoden valt onder de RvA accreditatie van het laboratorium. Tevens participeert het
laboratorium in nationale en internationale ringonderzoeken.

Elk element of verbinding kan tot een bepaalde grens worden aangetoond. Deze aantoonbaarheidsgrens
(of detectiegrens) wordt gedefinieerd als de laagste concentratie van een component in een monster
waarvan de aanwezigheid (kwalitatief) met de desbetreffende verrichting nog betrouwbaarheid kan
worden vastgesteld.

4     Betrouwbaarheid
Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten
en methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een door KIWA
gecertificeerd ISO 9001 (2000) systeem.

HMB B.V. streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. Echter,
een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen
van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen in de
samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren
zijn gekomen.

HMB B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.

Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit
onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders.

Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid
te betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                          Bijlage | 5
                                          Toetsingskader

Op de volgende pagina zijn in een tabel de toelaatbare gehalten (maximale normwaarden) van
verschillende stoffen in de grond schematisch weergegeven. De normwaarden zijn overgenomen uit de
Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, d.d. 13 december 2007) zoals gepubliceerd in de Staatscourant 20
december 2007 en de Circulaire bodemsanering 2013 zoals gewijzigd op 1 juli 2013 afkomstig van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Het aangeven van normen wordt bemoeilijkt door het feit, dat de natuurlijke gehalten van verschillende
stoffen in de grond en het grondwater nogal sterk variëren en afhankelijk zijn van plaatselijke
omstandigheden (onder andere van de bodemsamenstelling). Bovendien hangt het eventuele risico, dat
een bodemverontreiniging met zich meebrengt voor de volksgezondheid en/of milieu, niet alleen af van
de aard en concentratie van de verontreinigde stoffen, maar ook van de lokale verontreinigingssituatie
en de functie c.q. het gebruik van de bodem (woonbebouwing, waterwinning, industrieterrein).

Het inschatten van de risico’s voor de volksgezondheid en voor de aantasting van het milieu moet
gebaseerd zijn op een integrale beoordeling van de bovengenoemde aspecten.

In de navolgende tabel zijn normwaarden opgenomen welke zijn overgenomen uit de genoemde
Regeling bodemkwaliteit. In de tabel staat een toetsingskader voor een aantal verontreinigende stoffen
vermeld, waarbij men onderscheid maakt in twee toetsingswaarden, namelijk achtergrondwaarden en
interventiewaarden.
       De streef-/achtergrondwaarde geldt als referentiewaarde en komt overeen met de
        gemiddelde achtergrondconcentratie of met de detectiegrens (bij milieuvreemde stoffen);
       de interventiewaarde is te beschouwen als de toetsingswaarde, waarboven, afhankelijk van
        de situatie, veelal een sanering (-sonderzoek) wordt uitgevoerd, nadat een eventueel (nader)
        onderzoek is afgerond.

Nader onderzoek kan worden geadviseerd, wanneer het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond-
en interventiewaarde ((achtergrond- + interventiewaarde)/2) wordt overschreden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>        Tabel 1         Normwaarden voor microverontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater
                                                        Grond/sediment (mg/kg droge stof)                   Grondwater (µg/l)


Stof1                                                  AW                              IW                   Ondiep (<10 m-mv)


                                            SB        L en H gecorrigeerdd    SB     L en H gecorrigeerdd    SW2        IW



Metalen
Arseen (As)                                 20         10,3 + 0,28(L+H)       76      39,3 + 1,05(L+H)       10         60
Barium (Ba)                                 1903         36,8 + 6,13L        9203      178,1 + 29,68L        50         625
Cadmium (Cd)                                0,6       0,31+0,005(L+3H)        13     6,62 + 0,116(L+3H)      0,4         6
Kobalt (Co)                                 15           3,3 + 0,467L        190        42,2 + 5,91L         20         100
Koper (Cu)                                  40         16,7 + 0,67(L+H)      190      79,2 + 3,17(L+H)       15         75
Kwik (Hg)                                   0,15      0,1 + 0,0008(2L+H)      36     23,84 + 0,203(2L+H)    0,05        0,3
Nikkel (Ni)                                 35              10 + L           100        28,6 + 2,86L         15         75
Molybdeen (Mo)                              1,54              1,5            190             190              5         300
Lood (Pb)                                   50         29,4 + 0,59(L+H)      530      311,8 + 6,24(L+H)      15         75
Zink (Zn)                                   140         50 + 1,5(2L+H)       720      257 + 7,7(2L+H)        65         800


Minerale olie (GC)5     6
                                            190               19H            5.000          500H             50         600


PCB (som 7)                                 0,02            0,002H            1             0,1H            0,014      0,01


PAK (10 VROM)7 8                            1,5             0,15H9            40             4H9              -          -


Vluchtige aromaten
Benzeen                                     0,24             0,02H            1,1           0,11H            0,2        30
                                                  4
Ethylbenzeen                                0,2              0,02H           110             11H              4         150
Tolueen                                     0,24             0,02H            32            3,2H              7        1.000
Xylenen                                    0,454            0,045H            17            1,7H             0,2        70
Styreen (vinylbenzeen)                     0,254            0,025H            86            8,6H              6         300
Fenol                                       0,25            0,025H            14            1,4H             0,2       2.000
Cresolen (som)                              0,34             0,03H            13            1,3H             0,2        200
Dodecylbenzeen                             0,354            0,035H             -              -               -          -
                                   10             4
Aromatische oplosmiddelen (som)             2,5              0,25H             -              -               -          -
Naftaleen                                    -                 -               -              -             0,01        70


Gechloreerde koolwaterstoffen
Vinylchloride11                             0,14             0,01H            0,1           0,01H           0,01         5
Dichloormethaan                             0,1              0,01H            3,9           0,39H           0,01       1.000
Trichloormethaan                           0,254            0,025H            5,6           0,56H             6         400
                                                  4
Tetrachloormethaan (Tetra)                  0,3              0,03H            0,7           0,07H           0,01        10
Trichlooretheen (Tri)                      0,254            0,025H            2,5           0,25H            24         500
Tetrachlooretheen (Per)                     0,15            0,015H            8,8           0,88H           0,01        40
                                                  4
1,1-Dichloorethaan                          0,2              0,02H            15            1,5H              7         900
1,2-Dichloorethaan                          0,24             0,02H            6,4           0,64H             7         400
1,1,1-Trichloorethaan                      0,254            0,025H            15            1,5H            0,01        300
1,1,2-Trichloorethaan                       0,34             0,03H            10            1,0H            0,01        130
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan                                                                                                         630
Monochlooretheen (Vinylchloride)            0,14             0,01H            0,1           0,01H           0,01         5
1,1-Dichlooretheen11                        0,34             0,03H            0,3           0,03H           0,01        10
1,2-Dichloorethenen (som)                   0,34             0,03H            1             0,1H            0,01        20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Dichloorpropanen (som, factor 0,7)   0,84   0,08H   2   0,2H   0,8   80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>SB   =       standaardbodem (L = lutumgehalte (25%), H = humusgehalte (10%))
AW   =       achtergrondwaardenormen
IW   =       interventiewaarden
1
     =       voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie
             van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de
             somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden
2
     =       de streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in
             AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar
             (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste
             rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de
             gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat
             ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater
             voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde
             rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende
             verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt
             getoetst aan de Streefwaarde grondwater. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij
             de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling
3
     =       toetsing aan de normen voor barium in grond is sinds, april 2009, alleen noodzakelijk bij situaties
             waar sprake is van een menselijk handelen veroorzaakte bariumverontreiniging. In alle andere
             gevallen kan toetsing, tot de voorgenomen herziene regelgeving, achterwege blijven
4
     =       getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt
5
     =       minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei
             vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, dan dient naast
             het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische
             koolwaterstoffen bepaald te worden
6
     =       voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een
             maximale waarde van 2.000 mg/kg d.s.
7
     =       voor grondwater zijn effecten van PAK, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de
             individuele, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x
             interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen
             of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de
             interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ (Ci/li) >1, waarbij Ci = gemeten
             concentratie van een stof uit een betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof
             uit de betreffende groep
8
     =       De interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens
             (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader
             worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens
             het grondwater worden onderzocht
9
     =       voor interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch
             stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems
             met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor
             bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s.
             gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organisch stofgehalte kan gebruik gemaakt worden van de
             volgende bodemtypecorrectie formule:
                  (IW)b = 40 x (% organische stof / 10)((IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem)
10
     =       De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15
             componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de
             achtergrondwaarde is gebaseerd op de soms van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7.
             Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de
             achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de
             componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximaal gehalte van
             0,45 mg/kg d.s.
11
     =       De interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens
             (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond, moeten de risico’s nader
             worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond, moet tevens
             het grondwater worden onderzocht

Aanvullende opmerkingen

a.       Interventiewaarden voor niet genoemde stoffen
         Voor de beoordeling van niet met name genoemde stoffen verdient het aanbeveling een vergelijking te
         maken met in de tabel vermelde chemisch en toxicologisch verwante stoffen. Voor een aantal niet genoemde
         stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige bodemverontreiniging vastgesteld. Tevens kan door
         tussenkomst van de provincie een verzoek worden gericht aan de regionale inspectie milieuhygiëne om het
         RIVM in te schakelen voor de afleiding van ad-hoc interventiewaarden.

b.       Omvang verontreiniging
         De interventiewaarden gelden als gemiddelde voor een volume van 25 m3 grond/sediment en 100 m3
         grondwater. Indien het bij puntbronnen van verontreiniging waarschijnlijk is dat bij het uitblijven van
         maatregelen op korte termijn (ten hoogste enkele maanden) bodemverontreiniging op genoemde schaal
         kan optreden, is eveneens sprake van ernstige verontreiniging. Van ernstige bodemverontreiniging kan ook
         worden gesproken indien de verontreiniging zich zodanig autonoom verspreidt in andere milieu-
         compartimenten of -objecten dat schadelijke effecten voor volksgezondheid of het milieu kunnen optreden
         zonder dat zich overschrijding van de interventiewaarden voordoet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>c.   Criterium voor nader onderzoek
     In de protocollen voor oriënterend en nader onderzoek komt het criterium 0,5 * (interventiewaarde +
     streefwaarde) voor om aan te geven dat nader onderzoek noodzakelijk is.

d.   Differentiatie naar grondsoort
     De streef- en interventiewaarden voor zware metalen (incl. arseen) in grond/sediment zijn afhankelijk van
     het lutumgehalte en/of het organische stofgehalte. Bij meetproblemen met lage gehalten organische stof
     (H) of lutum (L) kan van percentages van 2% H en L uitgegaan worden.
     De streef- en interventiewaarden voor organische verbindingen in grond/sediment zijn gerelateerd aan het
     organische stofgehalte. Voor bodems met H > 30% respectievelijk < 2 worden gehalten van respectievelijk
     30% en 2% aangehouden. N.B. voor berekening van de streef- en interventiewaarden voor PAK (10 VROM)
     geldt dat in afwijking op het vooraanstaande voor bodems met H > 30% en H < 10% gerekend wordt met
     organische stofgehalten van respectievelijk 30% en 10%.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                       Bijlage | 6
Uittreksel kadastrale kaart, omgevingskaart en situatietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                           Uw referentie: offerte Baarlo




                                                                                                                              a
                                                                                                                            31
                                                                                                                                                            4995
      38A




                                                                                                                 33
                                                                                                                                                        5795



                                                                                                                        5796




                                                                                                                                                             4993


                                                                                                                                                                   5786




                                                                         5902




                                                                                                                                                                          4991




                                                                                                                                                        3
                                                                                                                                                             1




                           5900

                                                                                                     5794
                                                                 5901
                                        35




                                                                                                                           3805
   5899
                           37




                                                 5232
                                                                                                                                                1A-1B
                                                                                                                              2667

                                                            0m   5m                         25 m



              Deze kaart is noordgericht                                Schaal 1:500
   12345      Perceelnummer
         25 Huisnummer
              Vastgestelde kadastrale grens                             Kadastrale gemeente                 M AASBREE
              Voorlopige kadastrale grens                               Sectie                              C
              Administratieve kadastrale grens                          Perceel                             5902
              Bebouwing
              Overige topografie                                        Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 maart 2018               De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                 eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                               Klantreferentie: offerte Baarlo




                   0m    125 m                     625 m


 Deze kaart is noordgericht.                               Schaal 1: 12500
   Hier bevindt zich Kadastraal object MAASBREE C 5902
 Napoleonsbaan Noord , BAARLO LB
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                           3




                                                                 6


                                                                                       7

                                                                                                                                LEGENDA
                                                                 8
                                                                                                                                Proefgat (0,3x0,3m)
                                                                                                                                Boring tot 0,5 m-mv
                                                                         1                     5                                Boring tot 2,0 m-mv
                                                         9
                                                                                                                                Peilbuis tot 6,0 m-mv
                                                                                                                          25    Huisnummer

                                                                             10                                                 Onderzoekslocatie
                                                                                                                                Bebouwing (buitenmuur)
                                                             2
                                                                                                                                Perceelsgrens (Kadaster)
                                                    12
                                                                                  11




                                                                     4




                                                                                                     Baarlo, Napoleonsbaan Noord (ong.)

                                                                                                     Verkennend bodemonderzoek

                                                                                                     Situatietekening

                                                                                                     18230101A          tek01 18230101A

                                                                                                     A3                  GL                  10-04-2018      1
                                                                                                                    0         5m                           25m
                                                                                                     1:500
                                                                                                   HMB B.V.
                                                                                                   Bezoekadres:   Voltaweg 8
                                                                                                                  5993 SE Maasbree
                                                                                                   Telefoon:      077 - 465 28 08
                                                                                                   E-mail:        info@hmbgroep.nl
                                                                                                   Internet:      www.hmbgroep.nl

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>