<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Van:                                   @waterschaplimburg.nl>
Verzonden: donderdag 8 december 2022 14:19
Aan:                      @rudzl.nl>
Onderwerp: Advies indirecte/directe lozing met zaaknummer 2022-0
Geachte               ,
Op 1 december 2022 heeft u het waterschap Limburg verzocht advies uit te brengen, gerelateerd aan de
OLO-aanvraag (uitbreidingsvergunning opslag ADR klasse 8 en 9) van :
  Naam inrichting                 :  Curfs Holding B.V.
  Straatnaam inrichting           :  Gronsvelderweg 1
  Postcode/Plaats inrichting      :  6247 ER GRONSVELD
  OLO-nummer                      :  7
  Uw zaaknummer                   :  2022-0
Bij deze ontvangt u ons advies (met zaaknummer 2022-Z            ):
Kader indirecte lozing afvalwater
Afvalwater mag slechts op de riolering en een zuiveringstechnisch werk worden gebracht indien door de
samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen:
-         de doelmatige werking van de riolering niet wordt belemmerd;
-         de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
-         de nadelige gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater
zoveel mogelijk worden beperkt;
-         de verwerkbaarheid van het riool- en zuiveringsslib niet nadelig wordt beïnvloed.
Het begrip doelmatige werking kan betrekking hebben op zowel technologische aspecten als de doelmatige
exploitatie.
Advies
Ten aanzien van de lozingen van afvalwater en/of afstromend hemelwater (indirecte lozing) kan worden
volstaan met:
- de bepalingen die van rechtswege gelden vanuit de betreffende voorschriften van het Activiteitenbesluit
milieubeheer (met name paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater),
- hoofdstuk 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer,
- afdelingen 2.1 en 2.2 van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, voor zover dit betrekking
heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de bovengenoemde inrichting,
- de lozingsvoorschriften uit de vigerende vergunning.
In dit geval worden geen aanvullende (maatwerk-)voorschriften geadviseerd voor de hierboven genoemde
omgevingsvergunningaanvraag omdat de aanvraag niet leidt tot een significante wijzigingen ten aanzien
van het (afval-) wateraspect (inclusief hemelwater).
Bovenstaande advies wordt wel gegeven onder de volgende voorwaarden :
In het veiligheidsrapport is vermeld dat
     1. in de opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen (loods 13) is geen rechtstreekse verbinding met het
         riool. Tijdens de reguliere bedrijfsvoering kunnen dus geen verontreinigingen in het riool stromen
         vanuit de opslagvoorziening;
     2. vanwege het hoogte verschil geen verontreinigd bluswater het oppervlaktewaterlichaam “de Zeep”
         in kan inlopen afkomstig van loods 13;
     3. er minimaal 1400m3 bluswater opvang aanwezig is (in de loods zelf en de bijbehorende laadkuil(;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>        4. de automatische pompput (welke ook handmatig bediend kan worden) van loods 8 ervoor zorgt
           dat tijdens calamiteiten geen verontreinigd bluswater het oppervlaktewaterlichaam “de Zeep” in
           kan inlopen;
        5. de automatische afsluiter (welke ook handmatig bediend kan worden) van loods 13 ervoor zorgt
           dat tijdens calamiteiten geen verontreinigingen en geen verontreinigd bluswater het riool in kan
           lopen.
Er wordt vanuit gegaan dat de bovenstaande voorzieningen worden voorgeschreven/gerealiseerd (of al zijn
gerealiseerd) zoals vermeld in het veiligheidsrapport van de aanvraag.
Wel dient opgemerkt te worden dat in het veiligheidsrapport wordt vermeld dat de aanwezig
oppervlaktewaterlichaam “de Zeep” wordt gezien als een infiltratiesloot. Dit is niet correct, dit is namelijk
wel een oppervlaktewaterlichaam.
In de bijlage milieurisicoanalyse van het veiligheidsrapport (bijlage B12) wordt de situatie wel correct
beschreven.
Samenvatting
De (lozings)voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de vigerende vergunning voldoen voor
deze situatie.
Wel dienen de aangevraagde voorzieningen uit het veiligheidsrapport aanwezig te zijn of te worden
voorgeschreven.
Het advies heeft betrekking op artikel 2.26, eerste lid, van de Wabo. Bij eventuele correspondentie verzoek
ik u ons zaaknummer te vermelden.
Met vriendelijke groet,
Vakspecialist vergunningen
+31
==sig==
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>