<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>De fractie van                                                                     Verzenddatum

LDA                                                                                Ons kenmerk


                                                                                   Uw kenmerk
                                                                                         TV-2509
                                                                                   Uw brief van
                                                                                         14 mei 2025

onderwerp                                                                          Contact
      Beleidskader kleine windmolens                                                     Anna Vet
Pagina
      1/2                                                                                T 088-321 5000



Beste fractie,


Op 14 mei 2025 heeft u technische vragen (nummer TV-2509) gesteld over Beleidskader kleine
windmolens. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. U vindt de antwoorden direct
onder de vragen.


Reactie
 1.         U definieert een kleine windturbine als volgt: maximale ashoogte 15 meter, rotordiameter vanaf
            2 meter. Wat betekent dat de tip hoogte 16 meter is. Onder de criteria (5.3) wordt aangegeven
            dat de maximale rotordiameter gelijk is aan de ashoogte waarbij een afwijking van 10%
            toegestaan is. Dit betekent een maximale rotordiameter van 16.50 meter en dat de tiphoogte
            23.25 meter wordt, aanzienlijk hoger. Dit betekent dat deze molen een veel grotere invloed op
            de omgeving heeft wat weer consequenties heeft voor de inpassing van de molen in het
            landschap of erfensemble. Hoe denkt u hier mee om te gaan?


            In het concept beleidskader kleine windturbines wat sinds 6 januari ter inzage heeft gelegen was
            de maximale rotordiameter gelijk aan de ashoogte, namelijk 15 meter. Dit betekent dat de
            tiphoogte uitkwam op:
            Maximale toegestane ashoogte 15 meter
                 1. Maximale rotordiameter gelijk is aan de ashoogte -> 15 meter;
                 2. Rotor wordt centraal bevestigd op de as -> 15/2 = 7,5 meter;
                 3. Maximale toegestane tiphoogte: 7,5+15 = 22,5 meter.


Contact                        Social Media                           Overige gegevens
      www.hollandskroon.nl            facebook.com/hollandskroon         BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785
      T 088 – 321 50 00                                                  BIC: BNGHNL2G
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>        De maximaal toegestane rotordiameter is naar aanleiding van de participatie aangepast, met
        een toegestane afwijking van 10%. Dit betekent dat de nieuwe tiphoogte uitkomt op:


        Maximale toegestane ashoogte 15 meter ->
            1. Maximale rotordiameter gelijk is aan de ashoogte -> 15 meter
            2. Waarbij een afwijking van 10% toegestaan -> 15 x 1,1 = 16,5 meter
            3. Rotor wordt centraal bevestigd op de as -> 16,5 / 2 = 8,25
            4. Maximale toegestane tiphoogte: 8,25+15 = 23,25 meter.


        Dit verschil van 0,75 meter is relatief klein en heeft naar verwachting een minimale invloed op de
        landschappelijke inpassing. De aanpassing biedt agrariërs meer keuzevrijheid zonder significante
        gevolgen voor de omgeving.


 2.     Een andere vraag is of een molen van deze omvang geen zwaardere mast nodig heeft om het
        extra gewicht en vrijkomende krachten van de grotere wieken te kunnen opvangen wat zou
        betekenen dat de landschappelijke impact nog groter wordt.


        De maximale ashoogte mag volgends de Omgevingsverordening NH 2022 van de Provincie
        Noord-Holland niet hoger zijn dan 15 meter. Dit betekent dat de maximale ashoogte 15 meter
        blijft, ongeacht de rotordiameter. De wijziging rotordiameter betreft uitsluitend de wieken, die
        een iets grotere reikwijdte hebben, zonder structurele gevolgen voor de mast.




Met vriendelijke groet,



M.J. Versluis
wethouder Financiën


Deze brief is digitaal gemaakt en daarom niet ondertekend.




                                                                               Pagina
                                                                                   2/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>